附件1：

**服务内容及质量要求**

**一、服务内容**

1、频次、检测项目及断面点

监测数量：每月2组，从2019年1月份起共11个月。

监测因子（24项）：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2--二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘

2、由采购人自主采样送样，中标单位负责室内分析。

**二、项目成果要求及质量**

服务商必须以项目为单位按有关技术规程和上级主管部门的要求完成并向采购人提交检测报告和相关原始记录等。

服务商应按照相关要求开展工作，监测过程既要符合国家、省、市主管部门的相关技术规定，又要切合巴中市实际。

巴中市环境监测中心站要求对检测工作进行全程序质量控制，对可疑检测结果（如出现超标项目，以往检测中未检测出的项目检测出等）及时再测（再次采样分析时用多种方法比对检测）及对产生的原因进行分析并提出分析报告。

**三、工作时间安排**

中标单位必须在采购人送样10天后提交检测报告的电子版和纸质版。