附件：

表一 平昌县岳家镇污水处理厂入河排污口

申请单位1	平昌泓源聚合建设工程有限公司	法人代表2	龚波
详细地址3	四川省平昌县江口镇新平街44号	邮政编码	636400
单位性质4	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	主管机关
是否涉密

（涉密种类）	否	是否同意公开	是
取用水量

（万t/年）5	/
服务面积（km2）	/	服务人口	0.53万人
排污口设置类型6	新建	√	排污口分类6	工业
改建
生活	√
扩大
混合
排放方式6	连续	√	入河方式6	明渠（）、暗管（√）

泵站（）、涵闸（）

潜没（）、其他（）
间歇
入河排污口位置	所在行政区7：巴中市平昌县岳家镇
排入水体名称8：岳家河
排入的水功能区名称9：未划定水功能区
经度（准确到″）：107°03′16.35″

纬度经度（准确到″）：31°26′42.82″
设计排污能力（t/d）10	400	排污口大小	DN200
工业废水排放量（t/d）11

年排放污水总量（万t）11	14.6
生活污水排放量（t/d）11	400
混合污水排放量（t/d）11
其它污水排放量（t/d）11
污水是否经过处理	是	污水处理方式12	A2O+ MBBR
主要污染物排放浓度及排放总量
项目名称13	排放浓度（mg/L）14	总 量（t）
日排放总量15	年排放总量16
COD	≤50	0.02	7.3
氨氮	≤5	0.002	0.73
BOD5	≤10	0.004	1.46
总磷	≤0.5	0.0002	0.073
SS	≤10	0.004	1.46
其他特征污染物（请说明种类）
排污河道、入河排污口平面位置示意图17：

申请理由18：

平昌县岳家镇污水处理站位于四川省巴中市平昌县岳家镇双竹社区七社，厂址中心经度106.48025，纬度31.96686，占地面积约3031.5m2，污水处理设计规模为400m3/d，污水处理服务范围为岳家镇场镇街道，服务人口约5300人；污水处理厂污水处理采用“A2O+ MBBR”工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后经管道排入岳家河。

岳家镇污水处理站入河排污口位于四川省巴中市平昌县岳家镇双竹社区七社处岳家河左岸，排污口位置坐标：107°03′16.35″，31°26′42.82″，高程305.8m，为生活污水排污口，通过暗管（DN200mm 硬聚氯乙烯加筋管）集中、连续排放。水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。为了减少建设项目对水环境的不利影响，确保本项目能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国水污染防治法》，水利部《入河排污口监督管理办法》(2005年1月1日发布)及《生态环境部办公厅关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》 (环办水体[2019]36号)等相关文件要求，岳家镇污水处理站需编制入河排污口设置论证报告。

表二 平昌县驷马镇污水处理站入河排污口

申请单位1	平昌泓源聚合建设工程有限公司	法人代表2	龚波
详细地址3	四川省平昌县江口镇新平街44号	邮政编码	636400
单位性质4	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	主管机关
是否涉密

（涉密种类）	否	是否同意公开	是
取用水量

（万t/年）5	/
服务面积（km2）	/	服务人口	1.5万人
排污口设置类型6	新建	√	排污口分类6	工业
改建
生活	√
扩大
混合
排放方式6	连续	√	入河方式6	明渠（）、暗管（√）

泵站（）、涵闸（）

潜没（）、其他（）
间歇
入河排污口位置	所在行政区7：巴中市平昌县驷马镇
排入水体名称8：驷马河
排入的水功能区名称9：驷马河驷马排污控制区
经度（准确到″）：107°01'48.84"

纬度经度（准确到″）：31°43'45.08"
设计排污能力（t/d）10	1500	排污口大小	DN200
工业废水排放量（t/d）11

年排放污水总量（万t）11	54.75
生活污水排放量（t/d）11	1500
混合污水排放量（t/d）11
其它污水排放量（t/d）11

污水是否经过处理	是	污水处理方式12	AA/O+硅藻精土
主要污染物排放浓度及排放总量
项目名称13	排放浓度（mg/L）14	总 量（t）
日排放总量15	年排放总量16
COD	≤50	0.075	27.375
氨氮	≤5	0.0075	2.7375
BOD5	≤10	0.015	5.475
总磷	≤0.5	0.00075	0.27375
SS	≤10	0.015	5.475
其他特征污染物（请说明种类）
排污河道、入河排污口平面位置示意图17：

申请理由18：

平昌县驷马镇污水处理站位于四川省巴中市平昌县驷马镇龙台村二社，厂址中心经度107.02982，纬度31.72946，占地面积约4656.72m2，污水处理设计规模为1500m3/d，污水处理服务范围为驷马镇场镇街道，服务人口约15000人；污水处理厂污水处理采用“AA/O+硅藻精土”工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后经管道排入驷马河。驷马镇污水处理站入河排污口位于四川省巴中市平昌县驷马镇龙台村二社驷马河右岸，排污口位置坐标：107°01′48.84″，31°43′45.08″，高程328.5m，为生活污水排污口，通过暗管（DN200mm 硬聚氯乙烯加筋管）集中、连续排放。水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。为了减少建设项目对水环境的不利影响，确保本项目能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国水污染防治法》，水利部《入河排污口监督管理办法》(2005年1月1日发布)及《生态环境部办公厅关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》 (环办水体[2019]36号)等相关文件要求，驷马镇污水处理站需编制入河排污口设置论证报告。

表三 平昌县响滩镇污水处理站入河排污口

申请单位1	平昌泓源聚合建设工程有限公司	法人代表2	龚波
详细地址3	四川省平昌县江口镇新平街44号	邮政编码	636400
单位性质4	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	主管机关
是否涉密

（涉密种类）	否	是否同意公开	是
取用水量

（万t/年）5	/
服务面积（km2）	/	服务人口	2.8万人
排污口设置类型6	新建	√	排污口分类6	工业
改建
生活	√
扩大
混合
排放方式6	连续	√	入河方式6	明渠（）、暗管（√）

泵站（）、涵闸（）

潜没（）、其他（）
间歇
入河排污口位置	所在行政区7：巴中市平昌县响滩镇
排入水体名称8：蹬子河
排入的水功能区名称9：磴子河冠岭保留区
经度（准确到″）：106°55′54.64″

纬度经度（准确到″）：31°28′55.11″
设计排污能力（t/d）10	2500	排污口大小	DN200
工业废水排放量（t/d）11

年排放污水总量（万t）11	91.25
生活污水排放量（t/d）11	2500
混合污水排放量（t/d）11
其它污水排放量（t/d）11
污水是否经过处理	是	污水处理方式12	AA/O+硅藻精土
主要污染物排放浓度及排放总量
项目名称13	排放浓度（mg/L）14	总 量（t）
日排放总量15	年排放总量16
COD	≤50	0.125	45.625
氨氮	≤5	0.0125	4.5625
BOD5	≤10	0.025	9.125
总磷	≤0.5	0.00125	0.45625
SS	≤10	0.025	9.125
其他特征污染物（请说明种类）
排污河道、入河排污口平面位置示意图17：

申请理由18：

平昌县响滩镇污水处理站位于四川省巴中市平昌县响滩镇竹山村（土地梁），厂址中心经度106.92803，纬度31.48436，占地面积约6679.7m2，污水处理设计规模为2500m3/d，污水处理服务范围为响滩镇场镇街道，服务人口约28000人；污水处理厂污水处理采用“AA/O+硅藻精土”工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后经管道排入蹬子河。响滩镇污水处理站入河排污口位于四川省巴中市平昌县响滩镇竹山村（土地梁）处蹬子河左岸，排污口位置坐标：106°55′54.64″，31°28′55.11″，高程325.8m，为生活污水排污口，通过暗管（DN200mm 硬聚氯乙烯加筋管）集中、连续排放。水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。为了减少建设项目对水环境的不利影响，确保本项目能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国水污染防治法》，水利部《入河排污口监督管理办法》(2005年1月1日发布)及《生态环境部办公厅关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》 (环办水体[2019]36号)等相关文件要求，响滩镇污水处理站需编制入河排污口设置论证报告。