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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	马2-12钻井工程

	项目

代码
	2601-511921-04-01-783449

	建设单位联系人
	易*
	联系方式
	135****9899

	建设

地点
	巴中市通江县青峪镇青水坝村5组

	地理

坐标
	井口位置：********

	建设项目行业类别
	四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）面积（m²）/长度（km）
	12291

	建设

性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	通江县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2601-511921-04-01-783449】FGQB-0052 号

	总投资（万元）
	7957
	环保投资（万元）
	415

	环保投资占比（%）
	5.2
	施工工期
	500天

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	专项评价设置原则表

序号

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目

情况

是否设置专项

1

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
无
否
2

地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可熔岩地层隧道的项目。
项目与石油和天然气开采施工期类似
是
3

生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
项目占地不涉及自然保护区，生态环境影响范围涉及自然保护区
是
4

大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（韩煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目：
不涉及
否
5

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
不涉及
否
6

环境风险
石油和天燃气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
项目与石油和天然气开采施工期类似
是
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。
综上所述，本项目设置地下水、环境风险、生态专项评价。

	规划情况
	规划名称：《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》

审批文件：自然资源部办公厅关于四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）的复函

审批文号：自然资办函〔2022〕1506号

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书

审批机关：中华人民共和国生态环境部

审批文件：关于《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见

审批文号：环审〔2022〕105号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划符合性

《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》于2022年7月26日经自然资源部审批，并发布实施。本项目与其符合性分析见下表：

本项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

序号

规划内容

本项目情况

符合性

1

第三章 第一节 统筹勘查开发区域总体格局。川东北能源建材勘查开发区：……重点加强达州、广元、广安、巴中地区天然气、页岩油、致密气勘探开发……

本项目为天然气勘探井，项目位于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，属于规划的川东北能源勘查开发区。
符合

2

第三节 明确勘查开发重点方向：川东北重点勘查天然气、页岩油、天然沥青、煤层气、钒、铼、地热、钾盐、石墨
本项目为天然气勘探，项目建设有利于川东北天然气勘探力度和开发。

符合

3

第五章 第一节优化矿产资源开发利用总量和结构：大力支持天然气、页岩气开采，2025年底全省天然气（页岩气）产量达到630亿立方米/年，2035年建成国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地
符合

由上表可知，本项目属于天然气勘探项目，符合《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。

与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

中华人民共和国生态环境部于2022年7月20日以“环审〔2022〕105号”出具了《关于<四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书>的审查意见》，本项目与规划环评及审查意见符合性分析见下表：

本项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

序号

规划环评及审查意见要求

本项目情况

符合性

1

坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。
本项目为天然气勘探项目，项目选址不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园等各类自然保护地。

符合

2

严格保护生态空间、优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。……落实《报告书》提出的位于一般生态空间的22个已设采矿权保留区块、34个勘查规划区块的管控要求，进一步优化布局，依法依规妥善处置，严格控制采矿、探矿活动范围和强度。

符合

3

严格环境准入，保护区域生态环境功能。按照四川省生态环境分区管控方案，生态环境保护规划等新要求，与一般生态空间存在重叠的勘查规划区块、开采规划区块、应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开发及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。

符合

4

加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求，土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，……针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。

本项目按照导则相关要求，制定了跟踪监测计划，并要求建设单位按照规定编制环境风险应急预案。

符合

综上所述，本项目建设与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见相符合。


	1

	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于码头项目和过江通道项目。
	符合

	2

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，生态评价范围涉及自然保护区（四川诺水河省级自然保护区）。
	符合

	3

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及占用饮用水水源保护区。
	符合

	4

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及占用水产种质资源保护区和国家湿地公园。
	符合

	5

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区；不涉及占用《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。
	符合

	6

	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新设、改设或扩大排污口。
	符合

	7

	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产线捕捞。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于捕捞项目。
	符合

	8

	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全，生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新建化工园区和化工项目，也不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	9

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	11

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”。
	符合



	1

	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于码头项目和过江通道项目。
	符合

	2

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不涉及“诺水河省级自然保护区”和“四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区”，与“诺水河省级自然保护区”的距离约200m。与“四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区”的距离约5.8km。本项目不涉及占用风景名胜区。
	符合

	3

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及占用饮用水水源保护区。
	符合

	4

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及占用水产种质资源保护区和国家湿地公园。
	符合

	5

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区；不涉及占用《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。
	符合

	6

	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新设、改设或扩大排污口。
	符合

	7

	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产线捕捞。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于捕捞项目。
	符合

	8

	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全，生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新建化工园区和化工项目，也不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	9

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目属于天然气勘探项目，不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	11

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”。
	符合


	与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）符合性分析

本项目与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）符合性分析见下表。

本项目与自然资规〔2021〕2号符合性分析

序号

技术政策要求

本项目情况

符合性

一、界定临时用地使用范围
1

临时用地的范围包括：（二）矿产资源勘查、工程地质勘察、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。
本项目用地为临时用地，属于油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。
符合
二、临时用地选址要求和使用期限
2

建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。

本项目占地全部为临时占地，土地利用类型现状为耕地。根据《自然资源部办公厅关于石油天然气用地政策的复函》（自然资办函〔2018〕1668号）：石油、天然气、煤层气、页岩气、致密油、页岩油、致密气等油气资源开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先由用地所在县级以上人民政府自然资源主管部门按照有关法律法规的规定以临时用地批准使用，办理有关手续。项目选址已取得通江县自然资源和规划局出具的《关于核实马2-12钻井工程选址情况的复函》，目前建设单位正在按照相关要求办理临时用地手续。
符合
3

临时用地使用期限一般不超过两年。
本项目未来用地不超过2年。
符合
三、规范临时用地审批
4

油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。
本项目为勘探井，项目选址已取得通江县自然资源和规划局出具的《关于核实马2-12钻井工程选址情况的复函》，目前建设单位正在按照相关要求办理临时用地手续。项目完成后及时将临时占地恢复原状。
符合
四、落实临时用地恢复责任
5

临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。
本项目为勘探井，项目选址已取得通江县自然资源和规划局出具的《关于核实马2-12钻井工程选址情况的复函》，目前建设单位正在按照相关要求办理临时用地手续。项目完成后及时将临时占地恢复原状。
符合
6

严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
符合
与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）符合性分析

本项目与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）符合性分析见下表。

本项目与川自然资规〔2022〕3号的符合性分析

序号

技术政策要求

本项目情况

符合性

一、进一步规范临时用地审批
1

临时用地审批权不得下放或委托相关部门行使。涉及占用耕地和永久基本农田的临时用地，由市级自然资源主管部门负责审批，不涉及的由县级自然资源主管部门负责审批。需要临时使用林地的，应当按照《中华人民共和国森林法》有关规定进行临时用地审批。临时用地位于地质灾害易发区进行工程建设的，申请人应按照《地质灾害防治条例》有关规定提供地质灾害危险性评估报告，并落实防治措施。
本项目为临时占地，土地利用类型为：耕地。项目选址已取得通江县自然资源和规划局出具的《关于核实马2-12钻井工程选址情况的复函》，目前建设单位正在按照相关要求办理临时用地手续。

符合
二、进一步落实临时用地恢复责任。
2

县级自然资源主管部门负责审查临时用地土地复垦方案，并在土地复垦义务人完成复垦工作后，会同农业农村等相关部门开展复垦验收。审批临时用地的市、县级自然资源主管部门，应通知申请人根据《土地复垦条例实施办法》有关规定办理土地复垦费用预存手续。
本项目完成后，将按照相关规定及时将临时占地恢复原状，保证土壤质量。
符合
四、进一步严格临时用地监管。
3
市、县级自然资源主管部门应按照相关规定对临时用地选址、审批、备案、使用、复垦进行严格审核把关、依法监督检查，严禁违规认定临时用地，严禁在法律法规规定的禁止区域审批临时用地，严禁擅自扩大临时用地审批范围和延长使用期限，严禁以临时用地名义规避建设用地审批手续特别是建设占用耕地和永久基本农田，要坚持节约集约用地，切实保障临时用地依法管理、有序使用及时恢复。
本项目为临时占地，土地利用类型为：耕地。 项目选址已取得通江县自然资源和规划局出具的《关于核实马2-12钻井工程选址情况的复函》，目前建设单位正在按照相关要求办理临时用地手续。项目结束后按照相关要求及时将临时占地恢复原状，保证土壤质量。
符合
五、进一步加强临时用地监督检查。
4
自然资源厅建立定期抽查和定期通报制度，组织厅机关相关处（室、局）和直属单位对全省临时用地审批、备案、使用、复垦情况进行监督检查，加强临时用地信息化管理，对不符合用地要求和未按要求完成复垦任务的，予以公开通报，责令限期改正，并依据法律法规的规定对违法违规问题严肃处理。
本项目临时用地将按相关要求进行审批备案、使用和复垦，严格执行复垦任务。
符合
《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析

本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的符合性分析见下表。

与环办环评函〔2019〕910号符合性分析

序

号

技术政策要求

本项目情况

符合性

深化项目环评“放管服”改革
1

油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站台、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施或委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
本项目为天然气勘探井。通过工程分析，本次评价提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施，充分论证了钻井废水及钻井岩屑、泥浆等依托第三方处置的可行性。
符合
强化生态环境保护措施
1

涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。
本项目钻井废水处理后优先回用，最终不能回用的废水定期转运至四川鑫泓钻井废水处理厂综合利用，不在项目所在地排放。
符合
2

涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。
本项目钻井废水不回注。
符合
3

油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。
本项目油基岩屑和废油基钻井泥浆采用油基岩屑收集罐暂存，定期全部交由有资质的单位处置；废油、含油污染物等收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
符合
4

陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。
根据参考同层位天然气气质组分可知，本项目平台所产天然气不含硫化氢。本次环评对钻井期间环境风险提出了防范措施。
符合
5

施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。
本项目施工布置要求减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式等，钻井设备采用网电；选用低噪声设备，并提出避免噪声扰民方案；施工结束后落实环评提出的生态保护措施方案。
符合
加强事中事后监管
6

油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司建立有完善的生态环境保护管理体系和制度，规范钻井过程中各项工程的环境保护责任和措施。
符合
7

油气企业应按照企事业单位环境信息公开办法、环境影响评价公众参与办法等有关要求，主动公开油气开采项目环境信息，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权。
本项目按照要求进行环境影响评价及环境信息公开事宜。
符合
因此，本项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》要求。

与《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）符合性分析

本项目与《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）的符合性分析见下表。
与环气候〔2023〕67号符合性分析一览表
序号

内容

本项目情况

符合性

1

（一）加强甲烷排放监测、核算、报告和核查体系建设。
1.加强甲烷排放监测。探索开展甲烷排放监测试点，在重点领域推广甲烷排放源监测。根据我国甲烷排放特征，在现有的生态环境监测体系下开展甲烷环境浓度监测，逐步建立地面监测、无人机和卫星遥感等天空地一体化的甲烷监测体系。

2.研究建立甲烷排放核算、报告和核查制度。研究推进建立重点行业企业甲烷排放核算和报告制度，推动煤矿、油气田、养殖场、垃圾填埋场以及污水处理厂等大型排放源定期报告甲烷排放数据。结合国家和省级温室气体清单编制工作，逐步实现甲烷排放常态化核算。组织开展数据核查、抽查和现场检查工作，稳步提升甲烷排放数据质量。

3.提升甲烷排放数据信息化管理水平。推动温室气体排放数据综合管理系统建设，加强甲烷排放数据采集、分析与利用信息集成促进跨部门数据共享。探索开展大气甲烷浓度反演排放量模式等研究，加强反演数据对核算数据的校核。

本项目按《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，对钻井过程中的气体进行实时监测。
符合

2

（二）推进能源领域甲烷排放控制。

4.强化甲烷综合利用。促进油气田放空甲烷排放管控，鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，不能回收或难以回收的应经燃烧后放空。鼓励引导煤炭企业加大煤矿瓦斯抽采利用。到2025年，煤矿瓦斯年利用量达到60亿立方米;到 2030年，油田伴生气集气率达到国际先进水平

5.推广应用泄漏检测与修复技术。探索逐步完善油气领域泄漏检测与修复技术规范体系，推动全产业链泄漏检测与修复常态化应用。加强管线先进维检修技术、设备的研究与应用，有效提升甲烷泄漏控制能力。

6.推动逐步减少油气系统常规火炬，优化油气田地面工程建设与管理，减少火炬系统天然气燃烧量。科学规划设计新建油气作业项目，在确保生产安全的基础上，努力逐步减少常规火炬燃放。

本项目测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，经自然扩散排入周边环境。
符合

综上所述，本项目符合《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）的相关要求。
与《地下水管理条例》（国令第748号）符合性分析

本项目与《地下水管理条例》（国令第748号）的符合性分析见下表。

与《地下水管理条例》（国令第748号）符合性分析

条例要求

本项目情况

符合性

第三章 节约与保护
/

/

第二十六条 建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。对开挖达到一定深度或者达到一定排水规模的地下工程，建设单位和个人应当于工程开工前，将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案报有管理权限的水行政主管部门备案。开挖深度和排水规模由省、自治区、直辖市人民政府制定、公布。
本项目属于天然气勘探项目，项目采用泥浆不落地工艺，本项目按照《非常规油气开采污染控制技术规范》（SY/T7482-2020）标准，同时根据工程各功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区，防止对地下水产生不利影响。
符合
第五章 污染防治
/

/

第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
本项目钻井过程中产生的废水经过预处理后能回用的用于配置压裂液，不能回用的转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理，废水不外排。
符合
第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
本次环评编制了地下水环境影响专项评价，专项评价报告提出了地下水污染防治措施，对工程各功能单元可能产生污染的地区，划分重点防渗区、一般防渗区，在采取防渗措施的前提下，能够防止对地下水产生不利影响。
符合
第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
工程不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内。

符合
第四十三条 多层含水层开采、回灌地下水应当防止串层污染。
多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采；对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。
已经造成地下水串层污染的，应当按照封填井技术要求限期回填串层开采井，并对造成的地下水污染进行治理和修复。
人工回灌补给地下水，应当符合相关的水质标准，不得使地下水水质恶化。
本项目不属于多层含水层开采、回灌地下水项目。
符合
第四十四条 农业生产经营者等有关单位和个人应当科学、合理使用农药、肥料等农业投入品，农田灌溉用水应当符合相关水质标准，防止地下水污染。
县级以上地方人民政府及其有关部门应当加强农药、肥料等农业投入品使用指导和技术服务，鼓励和引导农业生产经营者等有关单位和个人合理使用农药、肥料等农业投入品，防止地下水污染。
本项目属于天然气勘探项目，不使用农药、肥料等农业投入品。
符合
第四十五条 依照《中华人民共和国土壤污染防治法》的有关规定，安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或者可能影响地下水安全的，制定防治污染的方案时，应当包括地下水污染防治的内容。污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，编制土壤污染风险评估报告时，应当包括地下水是否受到污染的内容；列入风险管控和修复名录的建设用地地块，采取的风险管控措施中应当包括地下水污染防治的内容。对需要实施修复的农用地地块，以及列入风险管控和修复名录的建设用地地块，修复方案中应当包括地下水污染防治的内容。
经环境现状监测，项目所在地土壤环境质量满足相关标准要求。本次评价提出了地下水污染防治措施，对工程各功能单元可能产生污染的地区，划分重点防渗区、一般防渗区，在采取防渗措施的前提下，能够防止对地下水及土壤环境产生不利影响。
符合
与《四川省土壤污染防治条例》的符合性分析

与《四川省土壤污染防治条例》符合性分析
序号
内容
本项目情况
符合性分析
1
各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤和地下水可能造成的不良影响以及应当采取的防治措施等内容。县级以上地方人民政府及其有关部门应当按照国土空间规划，严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、文物保护单位等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤和地下水污染的项目。
本项目对土壤和地下水可能造成的不良影响进行了分析，编制了地下水专项评价，井场采取分区防渗措施，提出了有效的土壤保护措施和地下水污染防治措施。本项目为临时占地，选址于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，周边不涉及居民集中区和学校、医院、疗养院、养老院、文物保护单位等单位。
符合
2
页岩气勘探开发单位应当采用先进清洁生产技术，减少勘探、开采、封井、回注等环节中污染物的产生和排放；开展页岩气开发区域土壤及地表水、地下水污染状况监测，对产生的废钻井液、废水、岩屑、污油等污染物进行无害化处置和资源化利用，防止有毒有害物质污染土壤及地表水、地下水。所在地生态环境、自然资源等主管部门应当加强对页岩气开发区域土壤污染防治的监督管理，督促勘探开发单位落实污染防治主体责任。
本项目采用泥浆不落地系统，钻井过程中产生的废水回用于配制压裂液；返排液转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。

水基钻井岩屑收集至清洁生产操作平台内的岩屑接收罐，定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。油基岩屑和废油基钻井泥浆采用油基岩屑收集罐暂存，定期全部交由有资质的单位处置；废油、含油污染物危废间中暂存后委托有危废处理资质单位处置。
符合

与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范(试行)》（HJ 1461-2026）符合性分析

与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范(试行)》（HJ 1461-2026）符合性分析
序号
内容
本项目情况
符合性分析
1
总体要求

4.1油气开采固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则。钻井作业现场配备钻井泥浆回收装置，实现钻井泥浆最大化利用。无法循环利用的钻井泥浆宜采用随钻不落地处理，回收钻井泥浆中的液相，减少钻井岩屑的产生量，回收的液相宜在钻井作业现场循环利用。

4.2含油废物综合考虑含油率、剩余固相的利用或处置污染控制要求等因素采取适当的利用处置技术,宜采用回收矿物油的方式利用。

4.3 水基岩屑、剩余固相根据相关国家生态环境标准或技术文件等要求开展环境风险定量评价，评价结果为可接受时，可用于油气开采区内基础设施建设场地铺垫、管线覆盖土等其他利用方式。

4.4 油气开采固体废物利用处置过程中废气排放满足GB16297、GB 37822 等国家或地方大气污染物排放标准要求。

4.5 油气开采固体废物利用处置过程中废水排放满足GB8978等国家或地方水污染物排放标准要求。

4.6 油气开采固体废物、剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移、利用、处置过程涉及的国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等，应符合国家和地方相关法律法规及标准的规定。
（1）本项目设置泥浆循环系统，将返回地面的泥浆部分回用钻井，部分回用配置压裂液；

（2）本项目含油废物将暂存危废间后交由有危废处理资质的机构处置；

（3）水基岩屑不用于油气开采区内基础设施建设场地铺垫、管线覆盖土等其他利用方式；

（4）本项目不涉及油气开采固体废物利用；

（5）环评要求本项目固体废物收集、贮存、转移、利用、处置过程涉及的国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等，应满足国家和地方相关法律法规及标准的规定后实施相关措施。
符合
2
收集、贮存、转移污染控制要求

5.1 含油废物与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑单独收集处理，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理。

5.2水基岩屑随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑先破胶脱稳处理，分离后的水基岩屑含水率宜小于60%，分离后的液相宜在钻井现场循环利用。

5.33水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能满足GB18599的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。

5.4 含油废物的收集、贮存、转移等环节采取防雨、防渗、防泄漏等措施。属于挥发性有机物(VOCs)物料的，采取有效措施减少 VOCs 的无组织排放。

5.5剩余固相的转移采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。
（1）水基岩屑由岩屑罐进行收集；含油废物收集在危废间，分开收集，本项目不涉及磺化；

（2）水基岩屑在泥浆不落地系统脱水后暂存岩屑罐后定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用，分离后的岩屑含水率小于60%，上清液回用配制泥浆。本项目不涉及磺化；

（3）本项目涉及水基岩屑的区域实行重点防渗，满足满足GB18599的要求；

（4）含油废物收集、贮存、转移等环节均密闭；

（5）剩余固相转移中，将采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施，按照相关环境保护规定和标准执行。
符合

与《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（国办发〔2024〕39号）符合性分析

国务院办公厅于2024年7月30日发布了《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（国办发〔2024〕39号），方案提出：将碳排放指标及相关要求纳入国家规划，建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制，并与全国碳排放权交易市场有效衔接，构建系统完备的碳排放双控制度体系，为实现碳达峰碳中和目标提供有力保障。

到2025年，碳排放统计核算体系进一步完善，一批行业企业碳排放核算相关标准和产品碳足迹标准出台实施，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。

“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点领域和行业碳排放核算能力，健全重点用能和碳排放单位管理制度，开展固定资产投资项目碳排放评价，构建符合中国国情的产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度，确保如期实现碳达峰目标。碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，健全产品碳足迹管理体系，推行产品碳标识认证制度，推动碳排放总量稳中有降。

本项目测试放喷天然气经点火燃烧处理后排放，能大幅度降低温室气体甲烷的排放，与《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（国办发〔2024〕39号）是相符的。
与《2024-2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）符合性分析

节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。为加大节能降碳工作推进力度，采取务实管用措施，尽最大努力完成“十四五”节能降碳束性指标，国务院于2024年5月23日制定了《2024-2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）。方案中明确：优化油气消费结构。合理调控石油消费，推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。加快页岩油（气）、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优先保障居民生活和北方地区清洁取暖。除石化企业现有自备机组外，不得采用高硫石油焦作为燃料。
本项目为非常规天然气勘探工程，项目的实施对非常规天然气资源规模化开发具有积极作用，故本项目的建设与《2024-2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）相符。
与《四川省减污降碳协同增效行动方案》（川环发〔2023〕15号）符合性分析

与川环发〔2023〕15号符合性分析
序号
内容
本项目情况
符合性
1

强化生态环境分区管控。
加快构建城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区分类指导的减污降碳政策体系。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将碳达峰碳中和要求纳入生态环境分区管控体系。深化成都、乐山减污降碳协同管控试点，切实发挥示范带动作用。增强区域环境质量改善目标对能源和产业布局的引导作用，落实国家以环境质量改善和碳达峰目标为导向的产业准入及退出清单要求，持续推动系统性去产能、结构性优产能，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）、电解铝等行业产能置换政策。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，加快推动成都平原、川南、川东北等重点区域和沱江、岷江、嘉陵江等重点流域落后和过剩产能退出。
本项目为天然气勘探工程，不占用生态保护红线和城镇开发边界，项目建设符合《巴中市国土空间总体规划》，符合巴中市通江县“生态环境分区管控”要求。
符合
2
实施生态环境准入管理。

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控、环评审批、取水许可审批、节能审查及污染物区域削减替代等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。严格落实环评区域限批政策，推动开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价，鼓励天然气（页岩气）等重点行业企业自主开展碳排放影响评价。持续加强产业集群环境治理，明确产业布局和发展方向，高起点设定项目准入类别，引导产业向“专精特新”转型。严格落实国家产业结构调整指导目录，依法依规推动落后产能、落后工艺和落后产品退出。落实生态环境影响相关评价方法和准入要求，建立绿色低碳优势产业重点项目环评审批清单，助推清洁能源生产、支撑和应用产业发展。到2025年，绿色低碳优势产业体系基本形成。

符合
3
加快水环境治理协同控制。

提高工业用水效率，加强园区水循环梯级利用，加快雨水收集、再生水循环利用设施建设，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用。加快构建城镇良性水循环系统，因地制宜建设人工湿地水质净化工程及再生水调蓄设施，探索推广污水社区化分类处理和就地回用。建设资源能源标杆再生水厂，推动下沉式再生水厂开展景观绿化。推进污水处理厂节能降耗，优化工艺流程，提高处理效率。

项目钻井废水优先用于配置压裂液，不能回用的部分转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理，不外排；压裂返排液暂存于拟做防渗处理的放喷池，然后及时转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理，压裂返排液不外排。
符合
4
实施固体废物污染防治协同控制。

强化固体废物源头减量、分类回收和综合利用，分批分期启动成都市、自贡市、泸州市等15个“无废城市”建设，推进城市固体废物精细化管理，建立“无废城市”建设成效清单。开展固体废物领域重点行业减污降碳路径及数据核算方法研究，形成一批有特点、可复制、可借鉴、可推广的固体废物治理典型模式。推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣、油基岩屑等工业固废、生活垃圾焚烧飞灰和建筑垃圾资源利用或替代建材生产原料。到2025年，存量大宗固废有序减少。

本项目固废包括水基钻井固废、沉淀污泥、油基岩屑和废油基钻井泥浆、废油、含油污染物、生活垃圾和包装材料等。本项目水基钻井岩屑收集至清洁生产操作平台内的岩屑接收罐，定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用；油基岩屑和废油基钻井泥浆采用油基岩屑收集罐暂存，定期全部交由有资质的单位处置；废油、含油污染物经收集后，交有资质单位处置；生活垃圾收集后统一交由当地环卫部门处置；废包装材料由废品收购站进行处理。
符合
《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）符合性分析
与川府发〔2024〕15号符合性分析
序号
内容
本项目情况
符合性
1

严格产业准入。

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。从严控制高耗能项目节能审查，对年综合能耗5万吨标准煤以上的项目按要求开展能耗替代。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
本项目为天然气勘探工程，项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目。项目的建设与《四川省“十四五”能源发展规划》《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》《巴中市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符，项目不占用生态保护红线和城镇开发边界，符合《巴中市国土空间总体规划》，符合巴中市通江县“生态环境分区管控”要求。
符合
2
加快调整优化重点行业产能。

严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，制定实施年度推动落后产能退出工作方案。重点城市提高能耗、环保、质量、安全、技术等要求，支持限制类涉气行业工艺装备通过等量或减量置换退出。

到2025年，推动一批烧结、高炉、转炉、焦炉等限制类装备退出或产品升级。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。推动砖瓦行业兼并重组减量置换，到2025年，重点城市力争烧结砖瓦生产线数量压减40%以上，广元市、巴中市力争压减20%以上。推进城市建成区的烧结砖瓦企业关停退出。持续推动水泥行业压减过剩产能和产能置换改造升级。
符合
与《土壤污染源头防控行动计划》(环土壤〔2024〕80号)符合性分析

与《土壤污染源头防控行动计划》(环土壤(2024)80号)符合性分析
序号
内容
本项目情况
符合性
1

（四）加强未污染土壤保护。强化优先保护类耕地管理，加强土壤生态环境质量监测和保护。鼓励黑龙江等省份探索开展黑土地土壤生态环境保护监督管理。加强盐碱地生态环境保护。新建涉重金属排放企业，要在相关建设项目中加强重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险分析，存在风险的，要采取防控措施。
本项目为天然气勘探工程，位于巴中市通江县。项目临时占用耕地，本项目不涉及重金属排放，同时本项目对项目所在地土壤进行了监测，符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应的筛选值要求；钡指标满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）表1中第二类用地筛选值，为保护土壤地下水，项目布置了重点防渗和一般防渗。
符合
与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析
与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析
序号
内容
本项目情况
符合性
1

加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
本项目为天然气勘探工程，不位于工业园区，不属于金属矿采、矿山等项目；本项目水基泥浆将回收利用，少部分外排，已加强工业固体废物源头减量。
符合
2
实施城镇固体废物源头管控。推进建筑垃圾分类处理。稳步发展装配式建筑，推广绿色施工、全装修或标准化装修交付，强化建筑工地固体废物源头管控。将建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用列入工程造价，在工程招标和施工设计中明确减量要求和措施。探索房屋建筑和市政工程固体废物排放限额管理。鼓励就地就近处理园林垃圾。压实经营者主体责任，严格落实塑料制品规范使用和减量要求。加快推进快递包装绿色转型，加强商品过度包装治理。

本项目生活垃圾外运青峪镇环卫集中收集；废包装材料收集后交由废品收购站处置。
符合
3
加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。

本项目拟采取工业固体废物管理台账制度，严格管控各类固废分类收集贮存；

水基钻井岩屑、沉淀污泥、废弃泥浆由岩屑收集罐进行收集，泥浆不落地系统板框压滤脱水后暂存岩屑暂存罐定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用；

油基岩屑和废油基钻井泥浆采用油基岩屑收集罐暂存，定期交由有资质单位处置；

废油和含油污染物危废间中暂存后委托有危废资质单位处置；

生活垃圾外运青峪镇环卫集中收集；废包装材料收集后交由废品收购站处置。
符合

4
开展非法倾倒处置固体废物专项整治。深入开展重点区域非法倾倒处置固体废物排查，及时发现问题并逐一限时整改。依法依规严肃查处违法单位和个人，斩断黑色利益链条。

符合

与《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》符合性分析
本项目不在禁止开发区域，根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》通江县产业准入负面清单，本项目为天然气勘探项目，不属于通江县产业准入负面清单中的禁止类和限制类。因此，本项目建设符合《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》要求。
与巴中市生态保护红线符合性分析

本项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，生态评价范围涉及自然保护区（四川诺水河省级自然保护区），本项目不在巴中市生态保护红线范围内，不涉及珍稀保护动植物和名木古树、饮用水水源保护区。根据通江县自然资源和规划局出具的《关于核实马2-12钻井工程选址情况的复函》，项目用地不涉及生态保护红线。
与巴中市国土空间规划符合性分析
《巴中市国土空间总体规划（2021—2035年）》中“第五章 第二节 第122条 能源消耗总量控制”提出：按照能源消耗总量控制指标要求，持续优化能源供给结构深入实施能耗总量和强度“双控”制度，调整优化全市能源消费结构，控制煤炭消费总量，提高非化石能源消费占比，推进煤改气、煤改电等替代工程，推进新能源、可再生能源、清洁能源发展，加快巴中天然气勘探开发，有序开发水电项目。

《四川省人民政府<关于巴中市国土空间总体规划（2021—2035年）>的批复》（川府函〔2024〕65号）中指出“统筹提升水、电、气、通信、环境卫生等各类市政基础设施保障能力和服务水平，确保城市生命线稳定运行。健全公共安全和综合防灾体系，增强抵御灾害事故和处置突发事件能力，提高城市韧性。”

本项目属于天然气勘探项目，符合《巴中市国土空间总体规划（2021—2035年）》；项目的建设有利于推进清洁能源的发展，有利于提升城市电、气等基础设施保障能力。

与“生态环境分区管控”符合性分析

根据《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评〔2024〕41 号）《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号）《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目与区域“生态环境分区管控”符合性分析如下：

（1）环境管控单元 
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），本项目区位属于巴中市通江县一般管控单元。根据四川政务服务网“生态环境分区管控”查询结果，查询截如下：
[image: image1.jpg]a5
24
R (1]

FHERSET
RERPRT

© wEEAELeT

© —pmEny.

TUEREEET





  项目“生态环境分区管控符合性分析”查询结果图

本项目涉及的环境管控单元见下表。
项目涉及环境管控单元

序号

涉及环境管控单元名称

涉及环境管控单元

编码
行政

区划

环境管控单元类型

1
通江县一般管控单元
ZH51192130001

巴中市
一般管控单元
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巴中市环境管控单元图
巴中市和通江县生态环境管控要求符合性分析如下：

巴中市和通江县生态环境管控要求符合性分析 

城市
总体管控要求

本项目情况

符合性分析

巴中市

1.培育和引入产业必须符合国家

产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；

2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；

3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；

4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用；

5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；

6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。

本项目属于天然气勘探项目，符合国家产业政策，不属于“两高”项目；本项目对项目所在地土壤进行了监测，符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值、钡指标满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）表1中第二类用地筛选值；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应的筛选值要求。本项目钻井过程中产生的废水经过预处理后优先用于配置压裂液，压裂返排液转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理；本项目放喷天然气充分燃烧后排放。

符合

通江县
1.统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实重点生态功能区的定位管控要求，加强生物多样性保护和天然林保护；
2.推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理；
3.进一步调整优化矿产资源开发利用，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复；
4.持续加强工业“三废”治理，严格环境准入条件，落实“两高”企业退出制度；
5.强化水土流失防治，推进良好水体保护；
6.注重水源涵养地的保护。加强对诺水河、新场、铁溪等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。

本项目位于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，不属于生态环境重点管控区；本项目属于天然气勘探项目，符合国家产业政策，不属于“两高”项目，本项目钻井过程中产生的废水经过预处理后能回用的用于配置压裂液，不能回用的转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理；本项目放喷天然气充分燃烧后排放；本工程水基钻井固废以及沉淀污泥收集至清洁生产操作平台内的岩屑接收罐，交由符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂等进行资源化利用。油基岩屑和废油基钻井泥浆交有危险废物处置资质进行处置。
符合

	


	
	（2）生态环境准入清单符合性分析

查询四川政务服务网--四川省“生态环境分区管控”符合性，项目与区域生态环境准入清单符合性分析见下表。
本项目与巴中市“生态环境分区管控”符合性分析

“三线一单”的具体要求

本项目情况

符合性分析

类别

对应管控要求

ZH51192130001通江县一般管控单元
普适性清单管控要求

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

-禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

-禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

-对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理。涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

-禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

本项目属于天然气勘探项目，不属于新建化工园区和化工项目，也不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库；

本项目有合法勘探证，未在禁采区，属于勘探项目，非土法采、选、冶矿项目；

本项目水基钻井岩屑收集至清洁生产操作平台内的岩屑接收罐，定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。油基岩屑及泥浆、废油等危废交由资质单位进行处置。

项目选址已取得通江县自然资源和规划局出具的《关于核实马2-12钻井工程选址情况的复函》目前建设单位正在按照相关要求办理临时用地手续。
符合

限制开发建设活动的要求

-涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。

-按照相关要求严控水泥新增产能。

-因地制宜地发展适宜产业，在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业；

-严格控制非农业建设占用农用地。

-大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。

-大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。

-水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。

不符合空间布局要求活动的退出要求

-全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。

-针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。

其他空间布局约束要求
本项目不涉及“诺水河省级自然保护区”和“四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区”，与“诺水河省级自然保护区”的距离约200m，与“四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区”的距离约5.8km，本项目生态环境影响范围为井场500m范围，故生态环境影响范围涉及“诺水河省级自然保护区”，因此本项目涉及法定保护区；项目勘探结束后及时对临时占地进行复垦，施工期严格按照报告提出的生态环境保护措施执行，最大限度的减轻对区域生态环境的影响；
本项目属于天然气勘探项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不会新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。

本项目不在工业园区内，非水泥、钢铁、焦化、畜禽养殖等企业；

本项目生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理；
本项目为天然气勘探，不涉及开采。

符合

污染物排放管控

允许排放量要求

/

现有源提标升级改造

加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。
-火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
-调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。污染物排放绩效水平准入要求：
-到2025年乡镇污水处理率达95%；到2030年乡镇污水处理率达100%；
-大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范法发展。加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。
-新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流，畜禽粪污实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集，集中处理利用；
-屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。
-到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上行政村。全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理，到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上行政村，实现保洁员配备合理、管理有效、村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效。生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高，基本建立“垃圾分类有特色、转运设施较齐全、村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善”的农村生活垃圾治理体系。
-到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩。平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长。
-2025年主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。企业环境风险防控要求:
-工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 
-加强“散乱污”企业环境风险防控。
-现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。
用地环境风险防控要求:-严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
-定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。                                                                                      -规范排土场、渣场等整治。
-严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理；项目钻井过程中产生的废水经过预处理后优先用于配置压裂液，不能利用的废水和压裂返排液一起转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理；
本项目是天然气勘探项目（不开采），非砖瓦、火电、水泥、屠宰、矿山行业，无畜禽养殖场，不使用农药；

本项目不需设置总量管控；

本项目生活垃圾经分类收集后运至附近垃圾收集点，再由当地乡镇环卫部门统一清运处置。
符合

环境风险防控

-巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
-地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
-禁止焚烧秸秆和垃圾。在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到 2030 年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到 0.62 左右。

项目施工期间将严格施工扬尘监管，采用洒水降尘等措施进行施工期扬尘防治，可有效避免施工期扬尘对大气环境的影响。

本项目不涉及重金属、农药，不属于再生利用、尾矿库行业；

本项目的一般工业固废暂存岩屑暂存罐，转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用，废油作为危废收集后，交有危废处置资质的单位处置，生活垃圾经收集后外运至青峪镇环卫集中收集处置，废包装材料收集后交由废品收购站处置。
符合

资源开发利用效率要求

/
/

/
从上表分析可知，本项目符合巴中市“生态环境分区管控”要求，与区域生态环境准入清单相符。


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，本项目井口距离青峪镇中心直线距离约5.7km，井口距通江县城区直线距离约34km。
项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	一、项目由来及区域勘探概况

1、项目由来

通南巴气田位于四川省东北部通江县、南江县、巴中市境内，距离普光气田130km，气田有效勘探开发面积814.38km2，其中马路背采矿权128.49km2，地面海拔400～1300m，年平均气温13.4℃。通南巴气田目前已取得探矿权证，证号T1000002020111018000139。

马路背气藏主要含气层系为三叠系须家河组，为辫状河三角洲前缘水下分支河道相沉积，储层岩性以中-细粒岩屑砂岩（含砾）、岩屑石英砂岩为主，储集空间类型以孔隙为主，局部微裂缝发育，整体物性较差，为致密砂岩气藏。
结合构造平面展布及地形，分为马1区块、马2区块和马3区块，其中马3区块位于气田的最南侧。构造上位于川北坳陷，马1、马2块位于通南巴背斜带，马3块位于通江向斜兴隆断褶带。
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通江-马路背区块地理位置图
气田区域上位于四川盆地川东北褶皱带的东北段，北东向大型背斜构造带，其北侧为秦岭造山带南缘的米仓山冲断构造带，东北侧为大巴山前缘弧形推覆构造带。通南巴气田上报探明面积144.46km2，探明储量515.23亿方。通南巴气田须家河组马1、马2块4口井天然气组分分析表明须家河组气体均以甲烷（98.54-98.98%）为主，甲烷平均含量98.75％，为不含硫化氢干气藏。
通南巴气田马2块已完钻井在探过程中均遇到了各种复杂情况，钻井施工面临着井漏、溢流、井涌、井喷及安全环保等风险，经过前期一批探井的实施，通南巴气田钻井工程的技术方式、方法及思路已经有了初步模式，但马2块还需要进一步探索研究，亟待开展井身结构、井眼轨道优化，完善钻井工艺技术配套，实现安全、优质、高效钻井。

为此，中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟在巴中市通江县青峪镇青水坝村5组部署马2-12井。本项目的实施对通南巴气田钻井水平提升具有重要意义，同时，也可以增大清洁能源开采量，缓解用气紧张，提高资源开采利用率，增加企业经济效益，促进社会、经济发展，通过改变能源结构，增大区域清洁能源的使用，对改善区域大气环境质量也有积极意义。

马2块勘探概况

通南巴地区自上而下钻井已揭示千佛崖组、自流井组、须家河组、雷口坡组、嘉陵江组、飞仙关组、长兴组、茅口组等多套含油气层系。通南巴气田马2块已完钻井在探过程中均遇到了各种复杂情况，钻井施工面临着井漏、溢流、井涌、井喷及安全环保等风险，经过前期一批探井的实施，通南巴气田钻井工程的技术方式、方法及思路已经有了初步模式，但马2块还需要进一步探索研究，亟待开展井身结构、井眼轨道优化，完善钻井工艺技术配套，实现安全、优质、高效钻井。
通南巴区域部分邻井基本情况

井号
井型
垂深/井深m

完钻层位
钻井周期d

机械钻速m/h

马1

预探直井
5541.92/5548

龙潭组
498.5

1.46

马2

预探定向井
5483.36/5660.64

吴家坪组
674.40

1.04

马深1

预探直井
8418

沧浪铺组
638.13

1.84

马3

预探直井
5288

雷口坡组
301.81天（含导管）
1.93

马101

评价直井
3338

雷口坡
208.16

1.89

马102

评价直井
3050

须家河组
159.6

2.03

马103

评价直井
3170

雷口坡组
267.67

1.36

马104

评价直井
2753.45/2768

自流井组
130.38

1.46

马201

评价直井
3470

雷口坡组
315.75

1.20

马2-1H

预探水平井
3238.92/3988.93

须家河组
393.22

1.09

马7

评价井

3246/3320.15

雷口坡组

78.15（含导管）

8.88

（1）已完钻井总体情况

统计已完钻井15口，平均完钻井深4886.73m，钻井周期497.97d；完钻陆相井7口，平均完钻井深3581.85m，钻井周期245d。

（2）已完钻井气体钻井应用情况

统计10口井，8口井气体钻至上沙溪庙组底部，1口井（马101）钻至下沙顶部，1口井（马102）钻至自流井顶，平均气体钻井进尺1648m，平均机械钻速为5.58m/h。主要是地层出水、出气、掉块等复杂没有钻到设计井深，中途转换成钻井液钻井。在气液转换过程中，易发生井漏，马102井气液转换过程中损失18.5d，气液转换后，由于发生泥岩吸水膨胀，易发生井壁失稳、垮塌，马201井井壁垮塌损失14d。
二、项目组成及规模

1、基本情况

项目名称：马2-12钻井工程
建设单位：中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司
建设地点：巴中市通江县青峪镇青水坝村5组

项目投资：7957万元

建设性质：新建

井号：马2-12
井别：开发井

井型：定向井

设计井深：5185.54m（斜深），3752.46m（垂深）
钻井液体系：导管井段推荐使用清水；一开、二开段推荐使用聚合物防塌钻井液；三开段采用油基钻井液钻进
完钻层位：须家河组二段
完井方式：裸眼完井
目的层：须家河组二段
天然气气质组分：目前，通南巴区块须家河组气藏共有30口井进行了试气作业，马2块进行了5口井8井次的试气作业，马2-1H井于2012年4月分六段卡封加砂压裂须四2-1砂组，总入地液1181.8m3，加砂57m3，表现为施工压力高（72-94.5MPa），压开5段（加砂3段），压后平均油压10.6MPa，日产气3.99×104m3；九龙1井于2022年8月对须三底-须二上亚段3240-3326m井段33.1m/9层进行压裂投产，总入地液827.18m3，加砂57.2m3，表现为施工压力高（46.38-56.14MPa），油压12.82MPa，日产气6.9×104m3，目前油压8.8MPa，套压10.3MPa，稳定日产气7.0×104m3，累计产气量2438.3×104m3。马2-5H井于2023年8月开展压裂试气，压裂须四-须二段共11段1129m，初期获日产5.2×104m3，6mm气嘴放喷日产6.2×104m3，套压38MPa。 
区块内同层位的马2井和马103井气质成分见下表：

天然气分析数据统计表

井名

组分
H2
He
N2
CO2
H2S

CH4
C2H6
C3H8
马2井

含量（摩尔分数y/%）
0.01
0.04
0.21
0.28
0
98.93
0.51
0.02
马103井

0.01
0.04
0.32
0.27
0
98.54
0.73
0.07
根据区块内同层位的马2井、马103井的气质组分分析报告，预计本项目平台所产天然气不含硫化氢。因此，本项目钻井工程按不含硫化氢天然气井进行评价。
2、项目组成

本项目建设内容包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程三部分。

（1）钻前工程

本项目马2-12井井口位于马2-5H井井口东侧约7m，马2-12井利用原有马2-5H井、马12井的井场（场地已平整），向南扩建构成，扩建后井场长129.5m，平均宽54.5m，前场长74m，后场长55.5m。

因此本项目钻前工程为：新建南侧挡土墙、新建放喷池1座，新建方井1座，新建井架基础、新建泥浆泵基础、新建储备罐基础（灰罐、油罐、泥浆储备罐）、新建泥浆不落地基础、新建发电机房（发电机房）、新建软体罐、新建危废间、新建材料棚、新建临时堆场、新建油基岩屑暂存区。
井场周边设置井场清水沟（依托已建），井场内设置排污沟（依托已建）；场外设置进场道路（依托已建）、生活营地（依托已建）。
综上所述，本项目钻前工程主要工程内容及工程量见下表。

钻前工程主要建设内容

名称

建设内容

备注

挡土墙

井场南侧扩建处边坡采用坡率法放坡处理，坡比为 1：1.5。
新建
井场扩建
利用原有马2-5H井、马12井的井场，向南扩建构成，扩建后井场长129.5m，平均宽54.5m，前场长74m，后场长55.5m。
扩建
各设备基础结构
方井

布置于井场中部，占地约21.6m²
新建
井架基础

采用ZJ70D型钻机，占地约331.68m²。
新建

泥浆泵基础

（泵房基础）

布置于井场南侧，占地约76m²。
新建

循环罐基础
布置于井场东侧，占地约365m²。
新建
储备罐基础（灰罐、油罐、泥浆储备罐）

布置在井场南侧和东侧，占地约767m²。储油罐采用混凝土结构，四周设置30cm围墙。
新建

泥浆不落地操作平台基础（环保装置区）

位于井场东侧，占地约200m²。
新建
材料棚基础
布置于井场北侧，占地约270m²。
新建

发电机房（发电机房及高低压配电房基础）
布置于井场南侧，占地约191.25m²。
新建

油基岩屑暂存区

布置于井场南侧，占地约90m²。
新建
池体

工程
放喷池
新建1个放喷池，位于井场外南侧，放喷池容积为300m³。放喷池池墙及基础采用C30（P8）防渗钢筋砼浇筑，上部为页岩砖砌筑。放喷池池底及内壁采用防水砂浆处理。
新建

水土保持
临时堆土场位于井场外西侧（面积约989m2），拟对临时堆土场采取铺设密目网、撒草籽、浇水养护的方式保持土壤活力。
新建
拆迁工程
工程拆迁3栋无人居住的房屋。（由政府及相关部门负责）。
/

（2）钻井工程（含储层改造工程）
钻井工程包括钻井设备安装、钻井作业、储层改造、污染物处理、完钻后设备搬迁等。当井场满足钻井工程要求后，将成套设备包括钻机、活动房等搬运至井场，并进行安装和调试，然后进行钻井作业、储层改造等，完钻后进行设备搬迁及井场清理。

钻井工程内容

工程类型
工程名称
工程内容
钻井

工程
钻井设备安装
钻井成套设备搬运、安装、调试
钻机作业
钻井作业主要包括钻进、钻进辅助作业、固井等过程
储层改造
储层改造工程主要包括射孔、压裂、测试放喷

完钻后设备搬迁
完钻后对井场钻井设备进行搬迁和井场清理
（3）项目建设内容及组成 
本项目组成包括主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程、办公及生活设施、仓储设施，项目组成及主要环境问题见下表。

项目组成一览表

名称

建设内容

建设规模

可能产生的

环境影响

备注
主体

工程

钻前

工程

①道路依托原井场道路，场内清水沟依托原有设施，井场排污沟依托原有设施，生活营地依托原有设施。
临时占用部分土地，改变土地利用现状，破坏植被，改变自然地形地貌，可能导致水土流失，施工扬尘、噪声、固废

依托
②利用原有马2-5H井、马12井的井场，向南扩建构成，扩建后井场长129.5m，平均宽54.5m，前场长74m，后场长55.5m。
扩建
③新建南侧挡土墙、新建放喷池1座，新建方井1座，新建井架基础、新建泥浆泵基础、新建储备罐基础（泥浆储备及储油罐）、新建泥浆不落地基础、新建发电机房（发电机房）、新建软体罐、新建危废间、新建材料棚、新建临时堆场、新建油基岩屑暂存区。
新建
钻井

工程

新钻气井，井别：开发井，井型：定向井；设计井深（导眼井）：5185.54m（斜深），3752.46m（垂深）；选用ZJ70D型钻机，安装相关钻井设备。
作业废水及员工生活污水；岩屑及废泥浆、员工生活垃圾、油基泥浆等危险废物；钻井设备噪声

新建
测井、取心、录井：主要就是取样分析地质等情况。在钻井过程中如果发现良好油气显示即停止钻进，对可能的油、气层进行的中途测试

测井、取心、录井过程基本不涉及污染物；中途测试产生放喷燃烧废气、放喷气流噪声

新建
储层改造工程：射孔、加砂压裂作业、放喷测试。
测试产生废气、放喷气流噪声，洗井废水、压裂返排液等
新建
完钻测试、设备搬迁、清理场地
测试产生的废气、放喷气流噪声等
新建
环保工程
废水处理/固废处理

泥浆不落地操作平台

50m³污水罐4个（隔油、沉淀罐）

土壤、地下水、地表水等污染，固废

新建
40m³岩屑接收罐、岩屑暂存罐各2个，脱稳剂配置罐2个，其中1个可用作应急暂存罐

新建
固化材料堆放棚（位于材料堆棚）

新建
螺旋输送、泥水分离系统、板框压滤装置1套

新建
危废暂存间

设置在井场北侧，占地面积20m²，用于废油的暂存，危废暂存间应进行重点防渗，设置围堰，进行“防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐”处理
新建
油基岩屑暂存区
设置在井场南侧，占地面积20m²，用于油基岩屑和废油基钻井泥浆暂存，油基岩屑暂存区应进行重点防渗，设置围堰，进行“防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐”处理
新建
地下水分区防渗

本项目实施分区防渗
新建重点防渗区：井口区域、固井及井控装置区、储备罐基础、泥浆泵基础、循环罐基础、泥浆不落地平台、发电机房、危废暂存间、油基岩屑暂存区、放喷池、材料棚；
渗漏污染土壤、地下水环境、固废

新建
依托原有重点防渗区：污水池；

依托原有一般防渗区：井场内除重点防渗区域外的其他井场作业区。
依托
公用

工程

给水

生活用水为外购桶装水；钻井用水由第三方负责，不在本次评价范围内。
/

/
场外排水

自然雨水排向坡顶新建截水沟，再沿截水沟排向周边溪沟。
渗漏污染土壤、地下水环境

依托
场内排水

井场污染区（方井区域）周边设环状污水沟，将污染区地面降水通过环状污水沟收集后排入主排污沟（地下封闭式）后，借助地形高差流入污水池。
渗漏污染土壤、地下水环境

依托
井场清洁区雨水通过井场四周设置的清水沟汇入末端沉淀池处理后外排周边溪沟。
依托
生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。
依托
钻井废水处理后优先回用，最终不能回用的废水定期转运至四川鑫泓钻井废水处理厂综合利用。
新建
供电

采用电网供电、停电时备用柴油发电机发电
燃油废气、噪声

依托
办公及生活设施

生活营地

井场外西南侧，占地面积600m²，作为办公生活用房

废水、固废

依托
仓储

设施

泥浆循环罐

位于井场南侧，设置6个60m³泥浆循环罐

废水、固废

新建
泥浆储备罐

位于井场南侧，设置11个60m³泥浆储备罐

废水、固废

储油罐

位于井场南侧，设置2个30m³的柴油罐

渗漏污染土壤、地下水环境

污水罐

4个，每个容积50m³，位于泥浆不落地基础平台

水基岩屑收集罐

用于水基岩屑的收集，设置4个，具体分为接收罐2个，暂存罐2个，每个容积40m³，位于泥浆不落地基础平台。
油基岩屑

收集罐
用于油基岩屑的收集，设置5个，具体分为接收罐2个，暂存罐3个，每个容积40m³，位于泥浆不落地基础平台和油基岩屑暂存区。
脱稳罐

2个，每个容积40m³，其中1个可用作应急暂存罐，位于泥浆不落地基础平台

压裂液罐

20个，每个容积60m³，用于压裂液储存

材料棚

布置于井场北侧，10m×12m，占地120m²，用于堆放材料

固废、渗漏污染土壤、地下水环境

4、工程主要设备设施

本项目钻井设备主要包括钻机、泥浆泵、振动筛等，具体设备见表。
工程设备设施一览表

序号
名称
功率/负荷/规格型号
数量
备注

1
钻机
ZJ70D
1
/
钻井

设备
2
钻头

Ф660.4mm/Ф558.8mmPC2
1
导管
Ф444.5mm/Ф406.4mmHJT517GK/PDC
1/1
一开
Ф311.2mm HJT517GK /PDC
1/3
二开
Ф241.3mm PDC
3
三开
Ф241.3/Ф215.9/mm HJT537GK/ PDC
1/4
侧钻水平井
3
井架、底座
350t
1

/
4
天车
350t
1

/
5
游动滑车
350t
1

/
6
大钩
350t
1

/
7
水龙头
450t
1

/
8
转盘
450t
1

/
9
顶驱
450t
1
/
10
绞车
1100 kW

1

/
11
电磁刹车
/
1

/
12
钻井泵
1600hp或2200hp

（单泵功率，3缸泵）
3

/
13
钻杆水泥头
及其连接流程
105MPa

1

/
14
柴油机
1100kW

4
/
15
发电机
300 kW

2

/
16
井控装置
见本设计井控设计中的内容
17
地面高压管汇、水龙带
≥52MPa

（推荐70MPa）
1

/
18
除砂器
45 kW

1

/
19
除泥器
45 kW

1

/
20
振动筛
4 kW

2

处理量≥55L/s

21
除气器
11kW
1

排气管线接出井场
22
离心机
69 kW

1

/
23
液压大钳
1

/
24
搅拌机

（循环罐）
/
7

所有储备罐、药品罐均需配备搅拌机（在7个之外）
25
灌浆装置
/
1

小罐计量，配备液面自动检测记录装置
26
循环罐
60 m3
6

/
27
储备罐
60 m3（按最大泵出50m3计算）
11

带搅拌机并架高、能装3.00g/cm3重泥浆
28
储油罐
每个容积30m³
2
/
29
加重装置
2套
气动下料、龙卷风加重
30
钻井参数仪
/
1

/
31
二层台逃生装置
/
1

/
32
测斜绞车/测斜仪
/
1

满足施工要求
33
锅炉、蒸汽发生器
/
1套
满足防冻保温、解冻的需要
34
卫星电话
/
1

应急通讯用
35
防爆对讲机
/
12

/
36
防爆工具
/
1套
/
37
可视监控

系统
/
1

/
40
压裂车
/

18
/
压裂设备
41
压裂液罐
60m3
20
/
42
岩屑接收罐
每个容积40m³

2
泥浆不落地操作平台
43
岩屑暂存罐
每个容积40m³
2
/
44
岩屑脱稳罐
每个容积40m³
2
/
45
污水罐
每个容积50m³
4
/
5、主要原辅材料及能源消耗情况

本项目钻井作业过程消耗的原辅材料及能源主要有水、钻井液等，主要原辅料不含重金属、持久性有机污染物，项目主要原辅材料消耗情况见下表。

原辅材料消耗一览表

类型

材料名称

规格型号

单位

消耗量

钻井、固井等作业
水基钻井液
清水或坂土浆
m³
260
聚合物防塌钻井液
m³

1900
油基钻井液
白油基钻井液体系

m³
500
水泥浆
水泥型号G级
t

500
水泥添加剂

详见表2-8
/
/
压裂作业
低粘滑溜水
0.08-0.12%水性降阻剂+0.2%破乳剂+0.1%助排剂+0.2%粘土稳定剂+0.3%油气置换剂+0.001%粘度调节剂
m³
7000
中粘滑溜水
0.2-0.4%水性降阻剂+0.2%破乳剂+0.1%助排剂+0.2%粘土稳定剂+0.3%油气置换剂+0.001%粘度调节剂
高粘滑溜水
0.4-0.6%水性降阻剂+0.2%破乳剂+0.1%助排剂+0.2%粘土稳定剂+0.3%油气置换剂+0.001%粘度调节剂
稀盐酸
10%的稀盐酸
m³
20
加重剂

重晶石粉
/
t

1150
堵漏剂
超细碳酸钙
/

t

30
复合堵漏剂
/
t

50
刚性堵漏剂
/
t

12
随钻堵漏剂
/
t

20
净水剂
/

t
3
柴油

/

t

207.4
水泥浆配方
开钻序号

水泥浆配方

一开

G级水泥+1.2%降失水剂+0.8%减阻剂+0.25%消泡剂+配浆水

二开

领浆

G级水泥+2%降失水剂+1%减阻剂+0.25%消泡剂+1%缓凝剂+2.5%膨胀剂+1%增韧剂+配浆水

尾浆

G级水泥+3%降失水剂+1.5%减阻剂+1.0%消泡剂+2%缓凝剂+3%膨胀剂+1.5%增韧剂+2%防气窜剂+配浆水

三开

领浆

G级水泥+3%降失水剂+1.5%减阻剂+1.0%消泡剂+2%缓凝剂+2.5%膨胀剂+1.5%增韧剂+2%防气窜剂+2%弹性剂+20%铁矿粉+5%微硅+配浆水

尾浆

G级水泥+4%降失水剂+2%减阻剂+1%消泡剂+3%缓凝剂+3%膨胀剂+2%增韧剂+3%防气窜剂+5%弹性剂+13%胶乳防窜剂+35%硅粉+配浆水

固井添加剂配方
材料名称
用量
备注
一开
二开
三开
水泥
添加剂
降失水剂（t）
1.68
4.65
7.10
添加剂加量可根据实际情况进行调整，必须满足水泥浆性能要求和施工要求。
减阻剂（t）
1.12
2.33
3.55
消泡剂（t）
0.35
0.93
2.15
膨胀剂（t）
/
5.40
5.70
增韧剂（t）
/
2.33
3.55
缓凝剂（t）
/
2.60
4.95
硅粉（t）
/
/
16.85
弹性剂（t）

/
/

6.25
铁矿粉（t）
/

/
25.00
微硅（t）
/

/

7.50
防气窜剂（t）
/
1.10
4.95
胶乳防窜剂（t）

/
/
8.45
冲洗液（m3）
10
10
15
三开驱油型
隔离液（m3）
10
15
20
三开驱油型
固井附件
常规附件(套)
1
1
1
三开浮箍浮鞋气密扣、压力级别70MPa
关井阀（只）
/
/
1
气密扣、70MPa

耐磨加长胶塞（只）
/
/
1
分级箍
/
1
/
备用
套管
扶正器
弹性扶正器（只）

21
16
/
扶正器规格必须与井眼及套管尺寸匹配。
整体式扶正器（只）

/
56
8
刚性扶正器（只）

/
/
66
滚珠刚性扶正器（只）

/
/
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（1）钻井泥浆性质及作用

钻井泥浆是钻探过程中，孔内使用的循环冲洗介质。钻井泥浆是钻井的血液，又称钻孔冲洗液。钻井泥浆按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。泥浆是广泛使用的钻井液，主要适用于松散、裂隙发育、易坍塌掉块、遇水膨胀剥落等孔壁不稳定岩层。

钻井液主要功用是：①冷却钻头、清净孔底、带出岩屑。②润滑钻具。③停钻时悬浮岩屑，保护孔壁防止坍塌，平衡地层压力、压住高压油气水层。④输送岩心，为孔底动力机传递破碎孔底岩石需要的动力等。钻井中钻井液的循环程序包括：钻井、液罐、经泵→地面、管汇→立管→水龙带、水龙头→钻柱内→钻头→钻柱外环形空间→井口、泥浆（钻井液）槽→钻井液净化设备→钻井液罐。

（2）钻井泥浆类型及本工程泥浆组成

钻井泥浆的类型较多，根据不同的地层地质情况，选用不同的泥浆。泥浆主要分为水基泥浆和油基泥浆两种基本类型，本工程钻井采用清水钻+水基+油基钻井液相结合的方式进行钻进，本项目一开、二开、三开以及侧钻水平井前段使用水基钻井液，侧钻水平井后段采用油基钻井液钻进。水基泥浆采取井场内现场配制，油基泥浆不在现场配置，由厂家采用罐车拉运配制好的油基泥浆至现场进入循环系统，现场不设油基泥浆配制及单独存放场地。
本项目钻井阶段每开使用的钻井泥浆体系及配方见下表。
本工程钻井泥浆体系及配方

开钻序号
井眼尺寸（mm）
井段（m）
推荐钻井液体系
钻井液配方
导管井段
660.4或558.8
0~50
清水钻
清水
一开
406.4
50～1201
聚合物钻井液体系
（5～7）%膨润土+（0.3～0.5）%Na2CO3+（0.1～0.3）%聚丙烯酰胺钾盐+（0.1～0.3）%高分子包被剂+（0.5～1.0）%水解聚丙烯腈铵盐+（0.5～1）%低黏羧甲基纤维素钠盐+（0.5～1）%聚合物降滤失剂+（2～3）%多软化点防塌剂+（3～5）%KCl
其它：NaOH、加重剂、高黏羧甲基纤维素钠盐、堵漏剂
二开
311.2
1201～3716
氯化钾聚合物（润滑）封堵防塌钻井液
（4～6）%膨润土+（0.3～0.5）%聚丙烯酰胺钾盐+（0.3～0.5）%高分子包被剂+（5～10）%KCl +（0.5～1.0）%聚胺抑制剂+（1～1.5）%水解聚丙烯腈铵盐+（0.5～1）%低黏羧甲基纤维素钠盐+（0.5～1）%聚合物降滤失剂+（2～3）%褐煤树脂+（3～5）%酚醛树脂类抗温处理剂+（0.5～1）%乳液聚合物+（2.5～3.5）%超微细碳酸钙+（2～3）%多软化点封堵防塌剂+（2～3）%油溶性暂堵剂+（2～4）%聚合醇

其它：NaOH、加重剂、润滑剂、高黏羧甲基纤维素钠盐、硅氟类降黏剂、堵漏剂
三开
215.9
3716～5185.54
油基钻井液
基液[≥80%白油：20%CaCl2盐水]+3%乳化剂+1%润湿剂+2%增黏剂+（3-5）%CaO+4%有机土+3%降滤失剂+5%高效封堵剂+3%超细碳酸钙。
其它添加剂：加重剂
项目钻井泥浆主要材料成分见下表。

钻井液主要材料物理化学特性

序号

材料名称

物理化学特性

1

膨润土
以蒙脱石为主要矿物成分（85%~90%），由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，呈黄绿、黄白、灰、白色等各种颜色
2

纯碱（Na2CO3）
碳酸钠（Na2CO3），分子量105.99 。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。溶解性易溶于水，水溶液呈弱碱性。在35.4℃其溶解度最大，每100g水中可溶解49.7g碳酸钠（0℃时为7.0g，100℃为45.5g）。微溶于无水乙醇，不溶于丙醇
3

氢氧化钠
无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛
4

聚丙烯酸钾
该产品是一种无毒、无腐蚀的井壁稳定剂，易溶于水。具有抑制泥页岩及钻屑分散作用，兼有降失水、改善流型和增加润滑等性能。可以有效地抑制地层造浆并能与多种处理剂配伍，是一种应用广、较理想的井壁稳定剂。外观呈白色或淡黄色粉末。
5

超细碳酸钙

碳酸钙粉体平均粒径0.02um<d≤0.1um的碳酸钙，可广泛应用于塑料工业的电线、皮布、成型品、硬管、异形压出、地砖、薄膜、EVA海绵，涂料工业的粉末涂料、合成树脂、釉药、油性漆、乳漆、初层漆，橡胶工业的鞋类、电线电缆、轮胎、海绵、胶质糊、橡胶里布、皮带软管、造纸，工业的涂布、填充以及燃料颜色剂、牙膏、化妆品、食品添加剂、酸中和剂等

6
加重剂

BaSO4，常作为钻井泥浆加重剂使用
7
CaCl2
微苦。它是典型的离子型卤化物，室温下为白色、硬质碎块或颗粒。它常见应用包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂

8
有机土

用季铵盐类阳离子表面活性剂处理后制成的亲油膨润土

9
降滤失剂

丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯磺酸钠(SMS)、乙烯基铵盐阳离子单体(CM)等为原料，通过优化合成条件及配方合成，作用为降滤失剂，具有抗温、降滤失、黏切和防塌等功效

10
堵漏剂
不同粒径的棉纤维粉、木质纤维粉和矿物纤维的复配物

11
基础油

（白油，油基钻井液溶剂）
白油：C16~C31的正异构烷烃的混合物，无色透明油状液体，无臭味，具有润滑性，不溶于水和乙醇。油基钻井液：基本组成是油、水、有机粘土和油溶性化学处理剂。

本项目使用油基钻井液由白油、有机土、主乳化剂、润湿剂、降滤失剂、封堵剂、加重剂组成的钻井液体系。主要成分为白油，无色透明油状液体，没有气味。比重0.831～0.883，闪点（开式）164～223℃，运动黏度（50℃）5.7～26mm2/s，酸值≤0.05。对酸、光、热均稳定，不溶于乙醇，溶于乙醚、苯、石油醚等，并可与多数脂肪油互溶。为液体类烃类的混合物，主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物，是自石油分馏的高沸馏分，依据黏度等性质的不同。白油的分子量通常都在250～450范围之内，具有良好的氧化安定性、化学稳定性、光安定性，无色、无味，不腐蚀纤维纺织物
根据钻井工程钻井液使用材料判断，工程所用钻井液成分不含持久性有机污染物、重金属等有毒有害物质，项目使用的钻井液的组成物质化学性质稳定，以无毒无害的无机盐和大型聚合物为主，产生的废水主要污染物以COD、SS、pH、盐分、Cl-为主，不含汞、铬、铅等重金属有毒有害物质。
6、公用工程

（1）供电

本项目供电来源主要为电网供电，当电网遇到不可控因素无法使用时采用柴油发电机发电，本项目配置2台300kW的备用发电机，发电机机组设置在发电机房内。
（2）给水工程

分为作业用水和生活用水，作业用水包括钻井、洗井、压裂。

生活用水外购桶装水。

作业用水取水由第三方负责，不在本次评价范围内，建设单位应按照《取水许可和水资源费征收管理条例》《四川省水资源条例》完善取水的相关手续。

（3）排水工程

项目井场采用清污分流。

井场清洁雨水通过井场四周设置的清水沟外排，外排口处设置沉淀池；井场工艺区污水通过污水沟收集后进入污水处理池处理。
工程废水主要是钻井废水、洗井废水、生活污水。其中钻井废水、洗井废水暂存于污水罐、污水池中，用于配置压裂液，返排的压裂废水暂存于放喷池中，通过罐车拉运至四川鑫泓钻井废水处理有限公司处理后达标排放，生活污水通过环保厕所收集后，定期将环保厕所的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。
7、工程占地与土石方平衡

（1）工程占地情况

本工程占地面积约12991m²。工程拟用地范围不占生态保护红线，未位于城镇开发边界内，本项目为临时占地，依托马2-5H井、马12井的已建井场，根据调查可知，马2-5H井、马12井的土地利用现状涉及耕地（占地全部为临时占地），不涉及天然林、公益林，未见珍稀名贵植物。工程占地情况见下表。

项目占地面积一览表

序号

用地项目

用地面积（亩）
备注

1
井场用地
6855
临时用地
2
临时堆土场
989
3
软体罐用地
635
4
放喷池及施工便道用地
711
5

生活营地
1400
6

井场附属设施
1701
7

总计
12291
（2）土石方平衡

本工程土石方主要来自于井场南侧扩建，根据设计资料，挖方总量为3100m3（含剥离表土约900m3），填方总量为2000m3（含复绿表土900m3），弃方1100m3。

土石方工程坚持“分层开挖、分层回填”原则，将前期剥离表土和多余弃方分类堆放在临时堆土场，并对临时堆土场表层进行撒草绿化保持土壤活力，待工程结束后及时将临时占地恢复原状。
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临时堆土场措施

8、组织机构及劳动定员、工期

（1）组织机构及定员

钻前工程：主要为土建施工，由施工单位组织当地民工施工作业为主，高峰时每天施工人员约50人。仅白天施工，夜间不作业。

钻井工程：钻井队编制为50人，钻井队钻井期间24h连续工作，

压裂作业：均在白天进行，一天最长压裂作业时间不超过15h，并且最迟在22：00点之前停止压裂作业。

（2）施工时序及工期

本项目分为钻前施工、钻井施工及储层改造工程，分阶段依次施工，其中钻前工程90天、钻井施工工程310天、试气工程约85天。完钻测试、设备搬迁、场地清理时间约15天。

9、施工组织方案
（1）对外交通

本井场施工作业对外交通依托现有乡道，现状道路为单车道，该道路为混凝土路面，车道宽度为4~4.3m，本次对外交通根据施工需要进行部分改建，施工人员、设备、材料可通过以上道路运输至工程区，运输方便。
（2）进场道路
依托马2-5H井、马12井已建进场道路，采用泥结石路面。
（3）运输组织
施工期材料运输必须服从统一调度，运输路线应尽量避开人口聚集区，避免对现有交通产生较大影响，按照有关部门的要求和指定路线、时间、方式运输。运输过程严禁超限超载，材料车需用篷布覆盖运输，减少物料洒落，产生扬尘等，不得出现超载、撒漏、不到指定地点清运等现象，途经人口聚集点时降低车速。

同时，本次评价要求运输车辆还应严格落实以下要求：

1）运输车辆在驶离施工现场时，必须清扫车体，清洗轮胎，严禁轮胎带泥上路。
2）运输车辆装填高度不得超出车厢外缘，必须使用防尘布覆盖或密闭运输。

3）必须保持运输车辆车况良好，车容车貌整洁，车厢完好无损，严禁车厢底板和四周以及缝隙泄漏泥、砂等污物；必须配备后车厢挡板，凡无后车厢挡板的车辆，不准从事运输作业。

4）运输车辆不得超载、超宽、超高运输，禁止风速大于4m/s时进行渣土运输作业。

（4）施工管理
1）工程管理要求

为确保本项目工程质量和建设工期要求，必须组建精干有效的管理机构，严格控制施工进度和质量。施工单位由中石油专业施工单位负责。
工程施工中必须认真贯彻国家有关方针和质量法规，组织优秀精良的施工队伍，配备先进的施工机械设备，采购充足且质量合格的筑路材料，同时加强各分项工程施工的衔接配合，切实采取有效措施保证施工的顺利推进。

2）环境管理要求

①钻前施工应对表土资源进行剥离保护，单独堆放于规划的临时弃土堆场，临时堆土场应按要求及时采取遮盖和截排水沟建设，防止水土流失。
②严禁建渣、弃土等就近排入地表水体。

	总平面及现场布置
	本项目平面布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》（SY5225-2012）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等石油和天然气行业标准的要求进行，井场平面布置满足防火、安全间距要求。钻井井场主要包括井架基础、泥浆循环罐基础、泥浆不落地基础、泥浆储备罐基础等。井场外设置有放喷池、厕所、生活用房等。
1、井场内布置

井场内布置主要为井口区设备布置，在井场南侧布置泥浆泵基础（泵房基础）、发电机房、循环罐基础、储备罐基础（灰罐、油罐、泥浆储备罐）、泥浆不落地系统（布置有50m³污水罐4个，40m³岩屑接收罐、暂存罐各2个，脱稳罐2个，其中1个可用于应急暂存罐）；井场前场布置材料棚、危废间。
2、井场外布置
①放喷池（新建）：在井场西南侧处设置1座放喷池。放喷池距离井口约80m，放喷池单个容积300m³，三面墙结构（2.5m高），采用耐火砖构筑，放喷口离地高度15m。
②软体罐（新建）：布置于井场南侧，容积200m³。
③道路工程（依托马2-5H井、马12井已建道路工程）：按照四级公路要求修建，挖填相对方量较小，开挖、填筑要求满足规范。

④临时堆土场（新建）：设置在井场外东侧，临时堆场面积约为989m²，用于堆放钻前工程剥离的表土和多余弃方。
⑤生活营地（依托马2-5H井、马12井已建设施）：生活营地设置在井场外西侧，占地面积1400m²，施工人员的生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。
根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005），本项目布局合理性分析如下：
布局合理性分析表

主要平面布置内容
标准及规范要求
本项目情况
符合性
钻机

机组
《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的第4.3.2条规定：电动钻机发电机组和电控房应布置并排置于井场的后方。尽量远离敏感点或受噪声影响农户最少。
泥浆泵布置在井口南侧。距离井口最近的农户为186m（青水坝村1），受噪声影响农户较少。同时井口150m范围内无居民。

符合
储油

罐区

根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程（SY5225-2012）》中第3.1.3条：油罐区距井口应不小于30m。
本项目储备罐基础距离井口约52m。
符合

放喷池
《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）中的第4.1.2.3条规定：放喷管线应接至距井口75m以上的安全地带，距各种设施不小于50m。
本项目井场外南侧设置1座放喷池，放喷池距离井口约800m大于75m。根据现场调查，放喷池周围50m范围内无各类设施和民房。
符合


	施工方案
	项目实施分为钻前施工期、钻井作业期、储层改造期三个阶段。钻井工程作业过程主要包括井场及井场公路新建、设备搬迁安装、钻井作业、拆卸设备和井场清理等，其过程如下图所示。
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项目施工作业过程示意图

1、钻前施工方案

本项目钻前工程为新建，主要有修建道路，表土剥离，平整井场，修建设备基础、防渗基础、给排水设施、放喷池等。施工过程及主要环境影响因素见下图。
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钻前工程作业流程及产污环节图

（1）井场工程

①分区防渗要求

钻前施工主要是平整井场、硬化场地、修建清污分流系统、各类池体等，并做好防渗措施。井口区域、固井及井控装置区、储备罐基础、泥浆泵基础、循环罐基础、泥浆不落地平台、发电机房、危废暂存间、油基岩屑暂存区、放喷池、沉淀池、材料棚等构筑物及池体等重点防渗区地面参考GB18597的要求，应铺设150mm混凝土或2mm厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、至少2mm厚的其他人工材料的防渗措施；内壁采取渗透系数不大于10-7cm/s的防渗措施。
除重点防渗区外的井场其他作业区，以及高低压配电房基础、沉砂池、生活污水处理设施、污水沟、水罐基础、软体清水罐区域等区域应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能。
②井场表土处置以及水土保持

本项目钻井期间用地均为临时用地，为保证后期复垦复绿需要，对井场去除表土，堆存于井场外东侧。表土临时堆场采取铺设密目网、加草籽、浇水的方式保持土壤活力。通过以上水土保持措施后可有效减缓项目建设对水土流失的影响。施工结束后用于临时占地覆土，恢复临时占用林地的生产力。

③井场清污分流

井场周边修建清水沟，用于排泄井场清洁区域（清洁区为井场硬化地面，井场设备区域除方井外的区域均设有挡雨棚和围堰，能保证该区域雨水不受污染）的雨水，在清水沟出水口设置2m*2m*1m 的沉淀池，经沉淀处理后外排周边溪沟。
井场污染区（方井区域）周边设环状污水沟，将污染区地面降水通过环状污水沟收集后排入主排污沟（地下封闭式）后，借助地形高差流入污水池（制作压裂液）。在污水沟边沿靠井场地坪的一侧修建 100mm×100mm 的 C20 混凝土拦水堰，防止污染区和清洁区雨水混合，污水沟均进行一般防渗处理。
（2）道路工程

依托马2-5H井、马12井已建道路，工程按照四级公路要求修建，挖填相对方量较小，开挖、填筑要求满足规范。

（3）设备设施的搬运及安装

用汽车将钻井设备和泥浆罐等设施运至井场并安装，通常12~15天安装完毕。

2、钻井施工方案

钻井工程主要包括钻井设备安装、钻井、钻井辅助作业、固井和完钻设备搬迁等过程；储层改造工程包括完钻后洗井、射孔、压裂、测试放喷，以及完井后设备的搬迁和井场的清理等过程。

钻井顺序：本项目使用ZJ70D钻机对马2-12进行钻井作业。导管段采用清水钻进，一开、二开采用水基钻井液，三开采用油基钻井液，钻井全程采用泥浆不落地工艺。
压裂顺序：钻井工程完成后，进行压裂作业，采用加砂压裂方式。
（1）钻井工程作业工艺流程

1）设备设施的搬运及安装

施工单位用汽车将钻井设备和泥浆循环罐等设施运至井场并进行安装，通常12~15天可安装完毕。
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马2-12井身结构图

井身结构说明：

⑴表层套管
一开采用Φ406.4mm钻头钻进至井深1201m，Φ339.7mm表层套管下深1200m，封隔上部蓬莱镇~上沙溪组棕红色泥岩、粉砂质泥岩等易垮塌地层，水泥浆返至地面。

⑵技术套管

二开采用Φ311.2mm钻头钻进至井深3716m，Φ244.5mm技术套管下深3714m，须过三段底部10m中完，为下开次安全揭开目的层须二段创造有利条件，水泥浆返至地面。

⑶生产套管

三开采用Ф215.9mm钻头钻至设计井深5185.54m，采用油基钻井液钻进，下入Ф139.7mm套管，水泥浆返至地面。

导管段采用清水钻进，一开、二开采用水基钻井工艺，三开采用油基钻井工艺。
①清水钻阶段

钻前工程完成后，便将开展钻井作业。在表层钻进阶段，为了保护地表含水层，避免聚合物泥浆等钻井液对地下水环境造成不利影响，拟采用清水钻工艺进行导管段的钻井作业。导管段采用清水作为钻井液，为无毒无害钻井方式，最大程度的保护浅层地下水环境，及时下套管、固井并根据现场实际钻探情况，导管段套管下井深度以完全封隔浅层裂隙水发育区为原则，必要时可加长。

清水钻阶段中，返回地表的含屑钻井液通过泥浆管输入振动筛进行分离，将钻井液中粒径大于0.1mm的钻屑留于筛上，振动筛筛下的泥浆直接进入循环罐暂存，使用时先通过除砂器将粒径大于0.07mm的钻屑进行分离，液相循环用于本阶段的钻井作业和后续水基泥浆钻阶段的配浆作业；振动筛的筛上物质和除砂器分离出的钻屑则通过螺旋传输器进入沉淀罐中自然沉淀，沉淀后上层清液进入循环罐，用于配制泥浆。沉淀罐中的下层固相物质由岩屑接收罐进行收集，后暂存于岩屑暂存罐，定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
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清水钻阶段作业流程及产污环节图
②常规钻井阶段

A、常规钻井阶段循环工艺介绍（泥浆不落地操作平台）

泥浆通过钻杆立柱不断的由井口进入井底，带动钻头旋转不断切割岩石，同时泥浆夹带着产生的岩屑由钻杆与井壁之间的环形空间返回至井口。

泥浆钻阶段中，钻井循环系统振动筛、除砂器、除泥器产生的钻井废弃物通过滑槽及螺旋传输器运至岩屑接收罐暂存。如果钻井废弃物中岩屑含量高则经过振动筛分离岩屑，避免岩屑对设备及管线的磨损后进入脱稳反应装置，如果岩屑含量低直接提升到脱稳反应装置中，当废弃泥浆产生量大于设备处理能力或设备临时检维修时废弃泥浆泵入应急暂存罐临时存放，在具备处置条件后再泵入系统进行处置。脱稳的钻井废弃物通过进料泵送入压滤机中进行固液分离（液相用于配置泥浆），处置后泥饼含水率一般保持在40%~50%的范围内，泥饼暂存于岩屑暂存罐。分类后水基固废定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
钻井废泥浆和岩屑经泥浆不落地工艺后，分离出的上清液进入污水罐回用于泥浆配制，不能回用的废水转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。

根据钻井设计，泥浆不落地基础占地面积200m²，泥浆不落地装置现场需配备固液分离设备，设备主要由接收、脱稳和固液分离单元构成，现场配备6个60m3的循环罐，11个60m3的储备罐。
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水基泥浆钻井阶段作业流程及产污环节图
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油基泥浆钻井阶段作业流程及产污环节图

由上图可知，常规钻井阶段产生的污染物主要为钻机、泥浆泵、振动筛和离心机等设备产生的噪声；钻井作业过程产生的水基岩屑、废弃的水基泥浆、油基岩屑和废油基钻井泥浆、油基岩屑和废油基钻井泥浆、散落的钻井泥浆原辅材料、水泥、废弃废包装材料，钻井施工人员产生的生活垃圾等；此外，钻井过程各钻井设备将使用润滑油，将产生少量废油等。钻井过程产生的经处理后不能回用的废水。测试及事故放喷废气、柴油发电机燃气废气等。钻井过程严格按照钻井作业指导书进行，尽量提高泥浆的循环利用率，钻井过程中水基泥浆实现90%循环利用。

B、钻井液循环工艺

钻井泥浆系统是钻井工程的核心部分，泥浆循环系统主要包括钻井液振动筛、真空除气器、除砂器、除泥器，除砂除泥一体机、液气分离器、搅拌器、砂泵、泥浆罐等石油钻井固控设备及成套泥浆循环系统，泥浆循环系统，适用于油井、水井钻探中泥浆循环作业。箱体外壳均用钢板压制成型，外形美观，强度高。

井底返出的钻井泥浆首先经过振动筛清除较大的固相颗粒，再通过不同规格的除砂器和除泥器对钻井液进一步进行固相分离，分离得到的泥浆经离心机除气处理（避免泥浆中含气量增加导致泥浆密度偏低，井下可燃气体影响泥浆使用安全等）后回用于钻井过程，实现钻井泥浆的最大化循环重复利用。

C、泥浆不落地工艺

本工程采用泥浆不落地工艺，污染物随钻随处理，不落地处理技术。

（1）泥浆循环及岩屑处理不落地方案

泥浆循环系统分离产生的废泥浆（失效泥浆）按照泥浆不落地方案，通过泥浆不落地方案配备的螺旋输送装置输送进岩屑接收罐，收集后转运井场泥浆不落地平台进行板框压滤脱水处理，脱水产生的废水经收集后运至污水池（隔油、沉淀）处理后，上清液回用于配制泥浆，下部沉淀污泥和脱水后的泥浆进入清洁化操作平台搅拌罐内添加固化材料进行固化处理，处理后暂存于岩屑暂存罐中。本项目水基钻井岩屑收集至清洁生产操作平台内的岩屑接收罐，定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。油基岩屑和泥浆定期交由有危废处理资质的单位处置。
（2）设备冲洗水收集处理

正常钻进期间对井场内场地清洁主要采取清扫作业方式，对工艺设备主要采取擦拭等用水量少的清洁方式，减少清洁用水以及废水产生量。在钻井中途停钻，以及下钻具更换钻头等作业时需对井下钻井设备（钻杆、钻头等）进行冲洗清洁作业。井场内冲洗作业经场内污水沟汇集到污水池处理后上清液回用（用于补充水基泥浆的调配用水、钻具清洁冲洗用水）。沉淀污泥泥浆经不落地系统脱水后，泥饼暂存于岩屑暂存罐中。本项目水基钻井岩屑收集至清洁生产操作平台内的岩屑接收罐，定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。油基岩屑和泥浆定期交由有危废处理资质的单位处置。
（3）场地雨水收集处理

由于本项目井场采用清污分流。
井场周边修建清水沟400m，用于排泄井场清洁区域（清洁区为井场硬化地面，井场设备区域除方井外的区域均设有挡雨棚和围堰，能保证该区域雨水不受污染）的雨水，在清水沟出水口设置2m*2m*1m 的沉淀池，经沉淀处理后外排周边溪沟。
井场污染区（方井区域）周边设环状污水沟，其中主污水沟200m，设备基础循环污水沟长540m，将污染区地面降水通过环状污水沟收集后排入主排污沟（地下封闭式）后，借助地形高差流入污水池（制作压裂液）。在污水沟边沿靠井场地坪的一侧修建 100mm×100mm 的 C20 混凝土拦水堰，防止污染区和清洁区雨水混合。污水沟均进行一般防渗处理。沉淀污泥进入泥浆不落地系统固化处理。

因此本项目收集全过程污染区雨水。井场内非污染区雨水经站场四周清水沟流入末端设置的沉淀池处理后排出。
3）固井作业

固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程。固井作业与钻井过程交替进行，各井段钻至预定深度后，下套管进行本井段固井作业，然后开始下一井段钻进及固井，依次交替进行，直至钻至目的深度并下套管固井。

4）完钻设备搬迁

当钻井钻至产层后，将对气井进行储层改造作业，在进行储层改造作业前需对钻井设备进行搬迁，为下一步储层改造做准备。
2、储层改造工程作业工艺流程

当钻井钻至目的层后，将对气井进行储层改造作业，以取得该井施工段流体性质、测试产能、地层压力等详细工程资料。压裂即用高压将地层压开一条或几条水平的或垂直的裂缝（裂缝长度控制在100m长度范围内），并用支撑剂将裂缝支撑起来，减小油、气、水的流动阻力，沟通油、气、水的流动通道，从而达到增产的效果。储层改造作业包括射孔、压裂和测试放喷等过程，类比同类工程，本项目采用泵送桥塞电缆射孔联作多段压裂工艺，分2段加砂压裂改造。储层改造工艺及产排污环节见下图。
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储层改造作业工艺及产污环节图
（1）洗井

本项目在进行压裂测试前将对气井进行洗井作业，替换井下的泥浆，为下一步压裂作业做准备。

（2）射孔完井

本工程采用射孔完井方式。射孔完井是目前国内外使用最广泛的完井方法。射孔技术是将射孔专用设备送至井下预定深度，对准目的层引爆射孔枪，射孔弹被导爆索引爆后，产生高温、高压冲击波，从而穿透套管、水泥环进入地层，形成一个孔道，构成目的层至套管内连通的一项技术。射穿产层后油气井的生产能力受产层压力、产层性质、射孔参数及质量影响。

（3）储层改造

射孔后，为提高产层的渗透能力，实施压裂作业。压裂是指在井筒中形成高压迫使地层形成裂缝的施工过程。本项目压裂分2段。使用压裂车从地面泵入酸化高压工作液，酸液在高压下进入储层，与储层中的裂缝壁面岩石反应，形成具有一定几何尺寸和导流能力的人工裂缝，以达到增产的目的。压裂液的主要原料是清水、稀盐酸及一些外加剂如硼砂等。
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加砂压裂作业示意图

该环节产生的污染物主要为压裂作业设备产生的噪声及返排出的压裂液。
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压裂工艺及产污环节图

（4）测试放喷

为了解气井的产气量，在完井及压裂后，需进行测试放喷。测试放喷是在射孔、压裂作业后，利用测试放喷专用管线将井内气体引至放喷池点火燃烧对油气井进行产量测试的过程。测试放喷时间20天，依据测试气量，间歇性放喷，每次持续放喷时间约3h，废气排放属不连续排放。
3、完井搬迁

若测试结果表明测试井具有工业开采价值，则在井口装上采气装置后转为后续天然气开发井钻采作业（另行设计和开展区块环评，并完善井场永久占地征地手续，临时占地恢复原貌），对钻井和储层改造放喷设备进行拆除搬迁处理；若测试放喷未获可开发利用的工业气流则在地下井筒内注入高标号水泥封井封场处理（无永久占地，临时占地恢复原貌）。

对钻井生活区和井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地的平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，保留场地排水等基础设施，对钻井场地等临时占地实施复垦，生态恢复。完井搬迁前钻后污染物和场地碎石、硬化地面及防渗等设施拆除废物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清，放弃的井场应尽可能地恢复其原来的土地利用状况。建设单位依法办理环保手续并按照钻井井场环保标准进行验收，验收合格方可交井，并对后续可能出现的环保问题负责。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、《四川省生态功能区划》区划情况

生态功能区划是我国继自然区划、农业区划之后,在生态环境保护与生态建设方面的重大基础性工作。生态功能区划是生态保护决策科学化（从经验到科学）、管理定量化（从定性到定量）、资源开发合理化、运作过程信息化的重大基础性工作；在参与政府管理、指导生态保护和规范生态建设中将发挥重要的作用。

根据《四川省生态功能区划》，四川生态功能区划分为三个等级。首先从宏观上以自然气候、地理特点划分自然生态区；然后根据生态系统类型与生态系统服务功能类型划分生态亚区；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分生态功能区，划分依据如下：

一级区（生态区）划分:以全国生态功能区划的二级生态功能区为基础，以地形、地貌、气候为依据。

二级区（生态亚区）划分:以全国生态功能区划的三级生态功能区为基础，以主要生态系统类型和生态服务功能类型为依据。

三级区（生态功能区）划分:以生态服务功能的重要性、生态环境敏感性等指标为依据。

四川省生态功能区划中，一级区（生态区）4个，二级区（生态亚区）13个，三级区（生态功能区）36个，根据全省36个生态功能区各类生态系统的服务功能及其对区域可持续发展的作用和重要性，四川生态服务功能类型分为3类:生态调节功能、产品提供功能与人居保障功能。其中，生态调节功能主要是指水源涵养、生物多样性保护、土壤保持等维持生态平衡、保障全国或区域生态安全等方面的功能。产品提供功能主要包括提供农产品、畜产品、水产品、林产品以及矿产资源类产品等功能。人居保障功能主要是指满足人类居住需要和城镇建设的功能，主要区域包括城市群和重点城镇群等。项目所在区域生态功能区划分区（三级区）特征情况见下表。

项目所在区域生态功能区划分一览表

生态区

生态亚区

生态功能区
所在区域与面积

主要生态特征
主要生态问题
生态环境敏感性

主要生态服务功能
生态保护与发展方向

Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区

Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态亚区

Ⅰ-2-1盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区
在四川盆地北部,涉及广元、巴中、达州市的11个县级行政区。面积1.22万平方公里
深切低山丘陵地貌，海拔460～1400米；山地气候垂直变化明显，年平均气温13.5~15.7℃，≥10℃的活动积温4240~4910℃，年平均降水量为560～1420毫米。跨嘉陵江干流和渠江两大水系。森林植被主要为马尾松林、柏木林、栎类林和栎类灌丛。生物多样性及矿产资源较丰富。
水土流失较严重，滑坡崩塌中等发育
土壤侵蚀高度敏感，野生动物生境中度敏感
农林产品提供功能，土壤保持功能
巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。发挥山区资源优势，建立商品林基地，保护野生生物资源，发展生态农业和中药材产业。建设以天然气为主的基础原料和能源化工基地。开发人文景观资源，发展旅游业及相关产业链。用地养地结合，加强水土保持建设。严禁无序开发矿产、水力、生物资源。
由上表可知，巴中市通江县涉及生态区为Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区；涉及生态亚区为Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态亚区；涉及生态功能区为Ⅰ-2-1盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区。
2、生态环境现状

（1）项目周边土地利用类型

根据国家土壤信息服务平台公布的数据（《中国1:400万土壤类型图》）和巴中市土壤类型图，结合现场踏勘情况，项目所在地土壤类型属于黄棕壤（土壤分类代码为191）。

1）黄棕壤归属与分布
黄棕壤主要分布在盆地山地、川西南山地。
2）黄棕壤主要性状
主要化学性状：表层腐殖质积累明显，分布较深，含量可高达60~140g/kg，C/N比值较宽13~15；pH值5~5.6，阳离子交换量9~30cmol(+)/kg，盐基不饱和；硅铝率（<0.001mm粘粒）变幅为1.9~3.0，粘土矿物以高岭石为主，有较多的伊利石、蛭石、绿泥石，还有少量的针铁矿、皂石及蒙脱石。
3）典型剖面
土体较薄，一般为40cm左右，剖面构型为O-Ah-Bt-C。表层暗灰黄（2.5Y5/2~4/2）或黑棕色（5YR2/1~2/2），质地偏轻。B层浅黄（2.5Y6/3~6/4）或黄棕 （2.5Y5/3~5/6）。质地砂质壤土至壤土，B层有明显微弱粘化现象，C层性态因母质而异。
4）生产性能综述
黄棕壤很适宜多种林木的生长，是中国经济林的集中产地、也是重要的农作区，盛产多种粮食和经济作物。
（2）项目周边土地利用类型及区域环境
本项目井场位于巴中市通江县山区，场地由东北向西南倾斜，场地现状已硬化，根据马2-5H井、马12井资料，本项目占地范围原为耕地。
（3）项目周边植被类型

本项目所在区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合法进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域的《四川植被》、《巴中市植被类型图》以及林业等相关资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行记录和整理。根据上述材料及现场踏勘，区域植被主要为自然植被，其次为栽培植被。井场及配套设施外的自然植被有马尾松、侧柏、青冈、桤木等乔木物种；有黄荆、马桑等灌木物种；有慈竹、白茅、狗尾草等草本物种。根据《国家重点保护野生植物名录》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。

（4）项目周边重点野生动植物分布情况

本项目位于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，不涉及巴中市7个自然保护区任何一个。

本次区域动物调查采用基础资料收集和实地调查相结合进行分析。文献资料收集包括整理工程所在区域的调查资料；实地调查包括对现场观察到的动物种类等进行记录和整理。根据上述材料及现场踏勘、观察和寻访当地居民，本项目区域属于农村环境，区域野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类和鱼类。兽类有褐家鼠、赤腹松鼠等，鸟类有麻雀、家燕等，爬行类有乌梢蛇、赤链蛇等，两栖类有小角蟾、双团棘胸蛙等，鱼类有草鱼、鲫鱼、鲤鱼等，均属于当地常见野生动物。

根据《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，现场调查期间，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物；同时根据核实在调查区域内未发现《中国生物多样性红色名录》中极危、濒危和易危、特有种、极小种群物种，无重要物种的重要生境、野生动物迁徙通道分布。
（5）水土流失

评价区域区域植被较好，水土流失轻微。
3、地下水环境现状

项目站场所处位置地下水类型为浅层风化带裂隙水。场区出露地层为剑门关组（K1j）地层，是区内下伏潜水含水地层。风化带厚度15～25m。含水层平均厚度约为14m。项目场地地下水的补给来源主要为大气降水补给，地下水从地势高点向低洼、沟谷内运动，在沟谷内汇集成小型片流，进而形成小型地表径流，场区地下水流向大体为由北向南方向流动，最终排泄入小通江。

4、区域环境质量现状

（1）环境空气质量

1）区域环境质量达标情况 

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价引用巴中市通江生态环境局公布的《通江县2024年环境质量公告》中通江县环境空气质量现状数据进行空气质量达标区判定。各评价因子年平均浓度、标准及达标判定结果见下表。
通江县空气质量现状评价表 

污染物

年评价指标

浓度（µg/m³）

标准值（µg/m³）

占标率

（%）

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

40
70
57.14 
达标
PM2.5
26
35
74.28 
达标
因此，通江县属于达标区，项目区环境空气质量良好。

2）基本因子

3）特征污染因子

本项目特征污染因子为非甲烷总烃，为了解区域大气环境质量现状，本次评价引用四川鸿源环境检测技术咨询有限公司于2025年6月26日~2025年7月3日对马101井（监测点位107.215485,32.202081，距离约3667m）非甲烷总烃的监测报告。
大气环境引用监测点与本项目位置关系见下图所示
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图3-1  大气环境引用监测点与本项目位置关系示意图

（2）地表水环境质量

为了解项目所在区域地表水环境质量的达标情况，本项目采用了巴中市生态环境局编制的《2024年巴中市生态环境状况公报》作为地表水质量达标区的判定依据。2024年，6个国控和4个省控地表水断面水质优良率100%，水质类别均达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类。
2021年地表水水质状况

所属区县

所属河流

断面名称

2024年水质类别

通江县
通江河
纳溪口

II
本项目最近水体为蔡黄沟，之后汇入通江河，本项目属于通江河流域。通江县出境断面为通江县三溪镇纳溪口，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准，因此，本项目所在区域判定为地表水环境质量达标区。

（3）声环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本次环评委托四川高远理想环境科技有限公司汶川分公司于2026年1月29日对项目所在区域声环境质量进行了现状监测。
地下水环境质量

本项目地下水监测点位中各项指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目区域地下水水质状况良好。详见《马2-12钻井工程地下水环境影响专项评价》。
（5）土壤环境质量现状

本次评价引用四川鸿源环境检测技术咨询有限公司于2025年7月10日中马2-5H井监测数据。
1）监测布点

本项目布设5个监测点，监测点布设情况见下表。

土壤环境监测点位分布表
取样点

方位

取样位置

监测因子

T1
项目占地范围内
表层样（0~0.2m）
特征因子
T2
项目占地范围内
理化性质、基本因子、特征因子
T3
项目占地范围内
特征因子
T4
项目占地范围外
基本因子
T5
项目占地范围外
基本因子
2）监测指标

T2点监测指标：

基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、铬；

特征因子：pH、石油烃（C10-C40）、土壤含盐量、钡；理化性质。
T1、T3点监测指标：pH、石油烃（C10-C40）、土壤含盐量、钡。

T4、T5点监测指标：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、钡。
3）监测频次

监测1天，每天监测1次。

4）监测时间

2025年7月15日
5）执行标准
T1、T2、T3执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，其中钡执行《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）表1中第二类用地筛选值；

T4、T5执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值。

6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ946-2018），土壤环境质量现状评价方法采用标准指数法。

7）监测结果

监测结果表明，各监测点位中占地范围内T1~T3点位土壤其余指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，其中钡指标可以满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）表1中第二类用地筛选值；占地范围外T4和T5点位土壤其余指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）相应的筛选值要求。

（6）包气带环境质量现状

监测结果表明，本项目包气带各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为马2-12井钻井工程，属于天然气勘探项目。马2-12井利用原有马2-5H井、马12井的井场（马2-5H与马12井位属于同井台不同井口的勘探井），向南扩建构成。

本项目井口位于马2-5H井口东侧约7m。井口位置关系见附图2。
马2-5H井位于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，设计井深5544.59m，为勘探井项目。马12井位于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，为勘探井项目。
马2-5H井于2023年4月完成了《马2-5H勘探评价井工程项目（重新报批）环境影响报告表》，于2023年4月取得了批复（巴环境通江审〔2023〕9号）。该井场已完成勘探，已开展竣工环保验收工作，已取得验收意见。

马12井于2022年3月完成了《马12预探井工程项目环境影响报告表》，于2022年3月取得了批复（巴环境通江审〔2022〕11号）。该井场已完成勘探，已开展竣工环保验收工作，已取得验收意见。

根据现场踏勘，马2-5H、马12井场现场情况详见下表：
马2-5H、马12井场现场情况
序号

名称
现场情况

依托情况

1

道路工程
已建未拆除
依托

2

井场平整工程

已建未拆除
依托
4
场内、场外排水工程
已建未拆除
依托

5

污水池
已建未拆除
依托

6

原马2-5H方井、原马12方井
已建未拆除
不依托
根据现场勘探，马2-5H井、马12井已完成勘探，马2-5H井、马12井的设备已搬迁，项目未发现环境污染遗留问题。

	生态环境保护目标
	一、区域外环境关系

（1）项目周边人居外环境简况

本项目位于巴中市通江县青峪镇青水坝村5组，项目区域主要属于农村生态环境，根据现场踏勘，区域地势以低山丘陵为主，井场工程地质条件较好，本项目井场区域依托马2-5H井、马12井的井场用地，目前处于钻前施工阶段，根据调查可知，马2-5H井、马12井的土地利用现状涉及耕地（占地全部为临时占地），井场周围主要为农用地、林地。

结合井场平面布置及现场调查，本项目井场及主要构筑物占地范围内现状为林地，距离井场最近的敏感点位于井场西南侧农户1，距离井场场界155m；距离井场放喷池最近的敏感点位于井场西南侧农户1，距离井场场界155m（井场西南侧为放喷池）；井口周边500m范围内敏感点主要为散居农户，无学校、医院、场镇等人口密集型场所。
（2）井场周边植被及地表水现状

本项目为临时占地，依托马2-5H井、马12井的已建井场，根据调查可知，马2-5H井、马12井的土地利用现状涉及耕地（占地全部为临时占地）。井场周围主要为农用地、林地。林地主要为松树和柏树，植被较好；根据调查，项目用地范围内未发现珍稀保护植物。 

根据调查，距离本项目井口最近地表水体为项目东侧10m处的蔡黄沟，蔡黄沟自北向南流动，流入位于井口西南侧5.8km的小通江河，小通江河低于井口海拔133m左右，主要水体功能为灌溉、泄洪功能，河水自北向南流动。因此本项目不涉及饮用水源保护区。本项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，生态评价范围涉及自然保护区（四川诺水河省级自然保护区）。

（3）项目周边居民分散式地下水饮用水源现状

评价范围内没有地下水集中式饮用水水源保护区，该地部分村民主要以井水、泉水作为生活饮用水和生产用水，故本项目地下水评价范围内地下水具有分散式饮用水水源功能。根据区域调查，当地村民开发利用地下水多以平塘或大口井开采浅层风化裂隙水。根据《巴中市人民政府关于同意撤销通江县原铁厂乡界字河等4处集中式饮用水水源保护区的批复》（巴府函[2021]75号）中提出：“原则同意撤销原铁厂乡界字河、原澌波乡桥河里、原青浴乡伏栏石、沙溪镇郑家河等4处乡镇集中式饮用水水源保护区。”此次调整后，青峪镇将不再设置乡镇集中饮用水水源保护地。
（4）基本农田分布情况

本项目为临时占地，依托马2-5H井、马12井的已建井场，根据调查可知，马2-5H井、马12井的土地利用现状涉及耕地（占地全部为临时占地）。项目应按照《基本农田保护条例》的相关规定做好对临时占用的基本农田的恢复，做好复土复耕，保证土壤质量。

二、环境保护目标

1、大气环境

本项目大气环境保护目标为井场周边500m范围内分散居民点。

2、地表水环境

结合项目工程特点及周边环境，本项目地表水评价范围为项目东侧10m处的蔡黄沟。

3、地下水环境

本项目位于冲沟斜坡底部，两侧为山体，整体属基岩山区属单斜地貌，水文地质边界总体较明显，故使用自定义法确定评价范围边界。项目区位于斜坡底部平台，平台东侧陡坎毗邻蔡黄沟，因此本项目区地下水整体流向表现为，垂直蔡黄沟方向浅层地下水流向总体表现为斜坡两侧山体地下水向中部蔡黄沟河谷方向运动，沿蔡黄沟方向浅层地下水流向总体表现为自蔡黄沟上游北东侧向蔡黄沟下游南西侧方向运动，最终沿蔡黄沟下游方向排泄于区域地下水排泄基准面小通江。因此本项目评价范围垂直蔡黄沟方向以西侧以铜包山地表分水岭为大气降水补给边界，东侧以蔡黄沟为边界，沿蔡黄沟方向以两侧山脊分水岭与蔡黄沟交界处为评价范围内浅层地下水上下游边界。本项目地下水环境影响评价范围共计1.969km2。

结合项目工程特点，本项目地下水环境保护目标为评价范围内的分散式水井、饮用水泉点及下伏潜水含水层。
4、声环境

本项目声环境保护目标主要为井场周边200m范围内的分散居民。

5、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属“采矿业/其他”，为Ⅲ类建设项目。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表1生态影响型敏感程度分级表，结合土壤环境现状监测数据，本项目所在地土壤pH为7.97，全盐量最大值为1.56g/kg，项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感，无需开展土壤环境影响评价。

生态影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

盐化

酸化

碱化

敏感
建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域。
pH≤4.5

pH≥9

较敏感
建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；

或2g/kg<土壤含盐量≤4g/kg的区域
4.5＜pH≤5.5

8.5≤pH＜9.0

不敏感
其他
5.5＜pH＜8.5

生态环境

本项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，生态评价范围涉及自然保护区（四川诺水河省级自然保护区），本项目不在巴中市生态保护红线范围内，不涉及珍稀保护动植物和名木古树。本项目主要生态环境保护目标为井平台及周边500m范围内土壤、植被。

7、环境保护目标

评价范围内环境保护目标统计见下表。

评价区主要环境保护目标表

类别

主要保护目标

方位

距井口距离（m）

距井场距离（m）

规模

保护级别

声环境

青水坝村1
西南侧
250-350m
160-264m
约5户，20人
满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求
大气环境

青水坝村1
西南侧
250-350m
160-264m
约5户，20人
满足《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准要求
青水坝村2
西南侧
357-601m
267-514m
约18户72人
青水坝村3
西南侧
430-680m
350-570m
约11户，44人
杨家岭村
西北侧
280-366m
210-318m
约10户，30人
农户1
东北
444m
370m
约2户，8人
四川省诺水河省级自然保护区
四川省诺水河省级自然保护区位于本项目东侧，距离200m
满足《环境空气质量标准(GB3095-2012)》一级标准要求
生态

土壤、植被
马2-12井平台及周边500m范围内生态环境，主要为东侧四川省诺水河省级自然保护区。
不因本项目的实施而使区域生态环境受到较大影响，水土流失加剧；保护野生动植物生境、种群及生态系统不受破坏
土壤环境

耕地

马2-12井平台周边200m范围内耕地。
不因本项目的实施而污染项目周边土壤环境
地表水

小通江
西侧，距离井口约5.8km，主要功能为排洪、灌溉
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准
蔡黄沟
东侧，距离井口约35m，主要功能为排洪、灌溉
地下水

具有供水意义的含水层

分散式水井、饮用水泉点及下伏潜水含水层

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

环境风险
大气、地表水环境
项目评价区域范围内的耕地、水体、四川省诺水河省级自然保护区。
空气满足《环境空气质量标准(GB3095-2012)》一、二级标准要求（仅自然保护区要求一级要求）；

水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；周边耕地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值
柿子树坝
井口西北侧约2600~3000m，散居村民
约26户，104人
《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准要求
韩家湾
井口西北侧约2594~3000m，散居村民
约43户，172人
李家院子
井口东北侧约1100~2120m，散居村民
约33户，132人
瓦窑岭
井口东北侧约587~1100m，散居村民
约17户，68人
王家屋
井口东侧约607~1890m，散居村民
约14户，56人
青水坝
井口西南侧约500~1040m，散居村民
约133户，532人
郭家岸
井口西南侧约1316~1940m，散居村民
约19户，76人
黄家
井口南侧约1341~2596m，散居村民
约30户，120人
杨家店子
井口西南侧约1940~3000m，散居村民
约32户，128人


	评价

标准
	一、环境质量标准

1、环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中的限值。
环境空气质量标准

序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

标准

1

SO2
年平均

20
μg/m³

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准

24小时平均

50

1小时平均

150

2

NO2
年平均

40

μg/m³

24小时平均

80

1小时平均

200

3

PM10
年平均

40
μg/m³

24小时平均

50
4

PM2.5
年平均

15
μg/m³

24小时平均

35
5

CO

24小时平均

4

mg/m³

1小时平均

10

6

O3
1小时平均

200

μg/m³

日最大8小时平均

160

7

非甲烷

总烃

1小时平均

2000

μg/m³

《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）

2、地表水

地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3848-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类水域标准。
地表水环境质量标准（mg/L）

项目

pH

COD

BOD5
氨氮

石油类

硫化物

氯化物

Ⅱ类

标准
6~9
≤15
≤3
≤0.5
≤0.05
≤0.1
≤250
Ⅲ类

标准
6~9

≤20
≤4

≤1.0
≤0.05

≤0.2

≤250

3、声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

声环境质量标准

标准类别

等效声级LAeq（dB）

昼间

夜间

2类
60

50

4、地下水环境

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
地下水质量标准值表  单位：mg/L 

名称

标准限值

名称

标准限值

pH（无量纲）

6.5~8.5

挥发酚
≤0.002

氨氮
≤0.5

氰化物
≤0.05

K+
/

砷（As）
≤0.01

Ca2+
/

汞（Hg）
≤0.001

Na+
≤200

铬（六价）（Cr6+）
≤0.05

Mg2+
/

总硬度
≤450

CO32-
/

铅（Pb）
≤0.01

HCO3-
/

氟
≤1.0

Cl-
/

镉（Cd）
≤0.005

SO42-
/

铁（Fe）
≤0.3

硝酸盐
≤20.0

锰（Mn）
≤0.1

亚硝酸盐
≤1.0

溶解性总固体
≤1000

耗氧量（CODMn法）
≤3.0

氯化物
≤250

石油类
/

石油烃（C6~C9）
/

石油烃（C10~C40）
/

硫化物
≤0.02

5、土壤环境
占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，钡执行《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）表1中第二类用地筛选值。占地范围外耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应的筛选值。
建设用地土壤污染风险管控标准（第二类）

污染物项目
筛选值（mg/kg）
污染物项目
筛选值（mg/kg）
砷
≤60
四氯乙烯
≤53
镉
≤65
氯苯
≤270
六价铬
≤5.7
1，1，1，2-四氯乙烷
≤10
铜
≤18000
乙苯
≤28
铅
≤800
间，对-二甲苯
≤570
汞
≤38
邻-二甲苯
≤640
镍
≤900
苯乙烯
≤1290
氯甲烷
≤37
1，1，2，2-四氯乙烷
≤6.8
氯乙烯
≤0.43
1，2，3-三氯丙烷
≤0.5
1，1-二氯乙烯
≤66
1，4-二氯苯
≤20
二氯甲烷
≤615
1，2-二氯苯
≤560
反-1，2-二氯乙烯
≤54
苯胺
≤260
1，1-二氯乙烷
≤9
2-氯酚
≤2256
顺-1，2-二氯乙烯
≤596
硝基苯
≤76
氯仿
≤0.9
萘
≤70
1，1，1-三氯乙烷
≤840
苯并〔a〕蒽
≤15
四氯化碳
≤2.8
䓛
≤1293
苯
≤4
苯并〔b〕荧蒽
≤15
1，2-二氯乙烷
≤5
苯并〔k〕荧蒽
≤151
三氯乙烯
≤2.8
苯并〔a〕芘
≤1.5
1，2-二氯丙烷
≤5
茚并〔1，2，3-cd〕芘
≤15
甲苯
≤1200
二苯并〔a，h〕蒽
≤1.5
1，1，2-三氯乙烷
≤2.8
石油烃（C10-40）
≤4500
农用地土壤环境标准限值

序号

污染物项目

风险筛选值（mg/kg）

pH≤5.5

5<pH≤6.5

6.5<pH≤7.5

pH>7.5

1

镉
水田
0.3

0.4

0.6

0.8

其他
0.3

0.3

0.3

0.6

2

汞
水田
0.5

0.5

0.6

1.0

其他
1.3

1.8

2.4

3.4

3

砷
水田
30

30

25

20

其他
40

40

30

25

4

铅
水田
80

100

140

240

其他
70

90

120

170

5

铬
水田
250

250

300

350

其他
150

150

200

250

6

铜
果园
150

150

200

200

其他
50

50

100

100

7

镍
60

70

100

190

8

锌
200

200

250

300

《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）
序号

污染物项目

CAS编号
筛选值（mg/kg）

第一类用地
第二类用地
1

钡
7440-39-3

2766
8660
二、污染物排放标准

1、废气

项目位于环境空气二类区，SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
大气污染物综合排放标准单位：mg/m³

污染物

无组织排放监控制度限值（影响区）

监测点

浓度（mg/m³）

NOx
周界外浓度最高点
0.12

SO2
周界外浓度最高点
0.4

颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

非甲烷总烃
周界外浓度最高点
4.0
施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/T2682-2020），具体见下表。

扬尘排放标准值（ug/m³）

标准

控制项目

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

其他工程阶段

《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/T2682-2020）
扬尘（TSP）
600

250

2、噪声

本项目仅为勘探井的钻探施工，不涉及运营期。建筑施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）各施工阶段标准。
建筑施工场界环境噪声排放标准

项目

昼间

夜间

施工期排放标准dB（A）
70
55
3、固体废弃物

一般工业固体废物满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），交由危废资质单位处置。

	其他
	根据实施总量控制的原则，结合本项目污染物排放的实际情况，因此，建议本项目不设置总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	一、环境影响识别

本项目为生态影响型建设工程，主要就施工期对区域生态环境及其他环境要素所造成的影响进行识别。
1、生态环境影响
本项目生态环境影响主要体现在钻前施工对生态环境的影响，主要是临时占地和土石方工程开挖引起的自然地貌的改变和地表自然及人工植被的破坏，进而引起对土地利用的改变，生物量和生产力的变化，由此引发区域生态系统稳定性下降，致使生态环境的破坏及水土流失。
2、地表水环境影响
（1）钻井期废水对地表水的影响；
（2）施工人员产生的生活污水对地表水环境的影响。

3、地下水环境影响
本项目施工期对地下水的影响是施工期钻井、洗井、压裂过程中废水泄漏对地下水的影响，井场污水池破损渗透对地下水的影响，同时施工废水及施工生活污水若处理不当外排，外排废水下渗对局部区域地下水水质造成影响。

4、大气环境影响
（1）施工机械排放的废气；
（2）施工产生的扬尘；
（3）非正常工况外排的废气，包括非正常工况下的事故放喷废气；
（4）钻井液使用产生的有机废气。
5、声环境影响
钻前施工、钻井工程、储层改造工程施工机械产生的机械噪声、放喷噪声。

6、固体废物环境影响
施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、土石方、钻井固废等。

7、土壤环境影响
（1）施工期钻前工程等造成井场土壤扰动；

（2）施工期钻井废水对土壤的影响。

环境影响因素识别表

类别
环境要素
钻前工程
钻井工程
储层改造工程
有利影响
不利影响
影响较大
影响较轻
有利影响
不利影响
影响较大
影响较轻
有利影响
不利影响
影响较大
影响较轻
环境质量
地表水
√

√

√

√

√

√

环境空气
√

√

√

√

√

√

声环境
√

√

√

√

√

√

自然生态环境
地形地貌
√

√

生态环境
√

√

√

√

√

√

土壤
√

√

√

√

植被
√

√

水土流失
√

√

土地利用
√

√

通过环境影响识别可知，就环境影响因子影响而言，本工程主要影响生态环境。
二、钻前工程环境影响简要分析

钻前工程主要包括井架基础、循环罐、储备罐等设施基础施工、钻井设备的搬运及安装、井口设备准备等。

（1）大气环境

钻前施工对环境空气的影响主要是道路扬尘及燃油动力机械废气。扬尘主要来自施工现场运输车辆、筑路机械作业过程中扬起的灰尘。据经验数据，在风速为1.2m/s或2.4m/s下土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时距离50~150m处下风方向粉尘浓度为11.7～5.0mg/m³。项目所在区域的年平均风速为1.2m/s，风速较小，产生的扬尘量小。施工单位应采取措施防治施工扬尘，硬化进出口并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘。设置车辆冲洗设施对驶出工地的车辆进行冲洗。对露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料予以覆盖。对开挖施工作业面（点）洒水降尘。

钻前工程施工时间很短，完成后影响即可消失，无长期影响，通过采取降尘措施和环境监理，对区域环境影响小。各类燃油动力机械在现场进行场地挖填、运输、施工等作业时，排放的废气中含CO和NOx等污染物，由于施工的燃油机械为间断施工，加之污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。施工期废气对当地环境空气影响很小。

（2）地表水环境

①施工废水

道路施工过程遇降雨产生的地表径流，径流雨水中夹带有悬浮物，雨水经井场道路排水沟沉砂池沉淀处理后外排，对环境影响很小。井场基础建设产生的废水主要砂石骨料加工、混凝土拌和及养护等过程。在基础机械施工过程中及机械设备的冲洗维护时将产生含油废水，施工单位定期进行检查，避免事故性油类泄漏，避免油类物质对周边土壤的影响。由于钻前施工主要为土建施工，施工期废水产生量较少，经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响很小。 

②生活污水

钻前工程施工队伍主要为临时聘用周边居民，施工现场不设施工营地，施工人员均回家吃住，现场管理技术工人设置活动板房吃住，生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理，对地表水环境影响很小。

（3）声环境

1）施工期噪声源

本项目依托原有井场进行勘探，机械噪声主要由挖掘机、运输车辆造成，单体声级一般均在80dB(A)以上；根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）和《噪声与振动控制手册》（马大猷）给出的各类设备噪声值，项目施工期主要设备噪声源强见下表所示。

项目施工期主要设备噪声源强  单位：dB（A）

序号

机械类型

型号

测点距机械距离/m

最大声压级/dB

1

液压挖掘机
1.0m3
5
84
2

潜孔钻
/
5
80
3

装载机
ZL40
5
90
4

自卸汽车
20t
5
84
工程使用的施工机械种类多，运行时间不固定，施工机械的共同特点是噪声值高，对施工现场附近区域有影响，且由于噪声源位置不固定，难以采取吸声、隔声等措施来控制其对环境的影响。

2）施工期噪声预测与评价

本次评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型，预测方法为：

①声源描述

声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。

②室外声源在预测点产生的声级计算

按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算：
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式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m。

③施工期机具综合噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

④预测值计算


[image: image17.wmf]eqgeqb

0.10.1

eq

10lg(1010)

LL

L

=+


式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB；；

Leqb——预测点的背景值，dB。

⑤钻前施工噪声影响范围计算

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到不同距离下的噪声值，如下表所示。在不同施工阶段，从环境最不利方向考虑，即在某施工阶段所有设备在同一点位处同时施工，该情形下各施工阶段不同距离下的噪声级如下表所示。

主要施工机械不同距离处的噪声级  单位dB（A）

施工机械

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

400m

液压挖掘机
84
78
72
66
62
60
58
54
52
46
钻孔机
80
74
68
62
58
56
54
50
48
42
装载机
90
84
78
72
68
66
64
60
58
52
自卸汽车
84
78
72
66
62
60
58
54
52
46
各施工阶段不同距离处噪声值  单位：dB（A）

施工阶段

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

400m

基础施工
92
86
80
74
70
68
66
63
60
54
设备安装
89
83
77
71
68
65
63
60
57
51
不同钻前施工阶段施工场界噪声预测结果（仅昼间施工）

施工阶段

预测点
位置

噪声标准
/dB(A)

噪声贡献值
/dB(A)

噪声预测值
/dB(A)

达标
情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

基础施工
场界东侧
70

/

66.0
/
66.0
/

达标
场界北侧
57.9
/
57.9
/

达标
场界南侧
59.5
/
59.5
/

达标
场界西侧
65.6
/
65.6
/

达标
设备安装
场界东侧
65.0
/
65.0
/

达标
场界北侧
57.3
/
57.3
/

达标
场界南侧
72.4
/
72.4
/

达标
场界西侧
59.6
/
59.6
/

达标
按照钻前工程夜间不施工的施工计划，不存在施工噪声夜间超标环境影响。根据预测结果，施工期间场界施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准限值70dB（A）的要求。施工单位应制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。在钻前施工过程中尽量考虑将高噪声设备置于场内中间，通过距离衰减降低噪声影响。施工噪声影响随钻前工程施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，在当地环境可接受范围内。
（4）固体废物

施工人员多为临时聘请的当地民工，租住在附近农户家中，其产生的生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集处置。施工场地内生活垃圾产生量少，设置垃圾箱收集，交当地环卫部门处置，对环境影响小。

（5）生态环境影响分析

本工程建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能发生改变，将导致粮食及经济作物减产；土建工程会造成少量的水土流失。通过相应的补偿措施，工程对生态环境的影响属于可接受范围。

钻前工程对生态环境的影响详见生态专项报告。

三、钻井工程环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目在钻井阶段优先采用电网供电，停电时采用备用柴油发电机。因此，钻井期间的废气主要包括油基泥浆钻井废气、测试放喷、事故放喷废气和柴油发电机组燃烧排放废气等。

①油基泥浆钻井废气

油基泥浆钻井废气主要来源于油基泥浆钻井过程、油基岩屑暂存挥发产生的无组织废气。项目钻井作业中侧钻水平井后段使用油基泥浆，油基泥浆主要成分为白油，白油属于烷烃类物质，故其废气主要成分为VOCs。

钻井作业中使用的油基泥浆不在现场配制，均由厂家配制好后分批次拉运至井场，暂存于现场泥浆循环系统，暂存时间较短，故产生挥发性废气（VOCs）量较小。油基岩屑罐收集暂存于油基岩屑暂存区，暂存时间较短，且储存措施较好，故产生挥发性废气（VOCs）量较小。油基泥浆钻井废气随着钻井作业的完工而结束，不会对区域大气环境造成不利影响。

②完井测试放喷天然气经点燃后排放的废气

测试放喷天然气经专用放喷管线引至放喷坑后点火燃烧，测试放喷时间一般昼间放喷，每次约3h，废气排放属短期排放。测试放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为CO2、NOx和水。

在放喷坑内，经排气筒高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放。本项目在放喷前，建设单位建立警戒点进行24h警戒，严禁居民靠近，以减轻放喷废气对这些居民的影响。同时由于测试放喷时间一般约为3h，属短期排放，不会形成长期环境影响，短期影响也可控制在周边居民健康安全限值以下，污染物排放随测试放喷的结束而停止，不会长期存在，不会影响区域环境空气功能区划。

本气井为不含硫化氢天然气井，放喷天然气燃烧后主要污染物为CO2、NOx和水，污染物产生量较小，并将随测试放喷的结束而消除，在严格执行《石油天然气钻井、开发、储运、防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）关于放喷池选址要求及放喷撤离要求的前提下，项目的实施不会造成该区域的环境空气质量发生改变，对周边大气环境影响较小。
③非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气
事故放喷是由地层高压异常导致的，在石油天然气行业是低概率事件。事故放喷主产物是天然气燃烧后产生的CO2、NOx和水。事故放喷时间持续较短，且通过专用的放喷管线将天然气引至放喷坑进行点火放喷，事故放喷时间短，属临时排放，且建设单位在发生事故放喷时制定了紧急预案，对周边居民实施临时疏散，因此事故放喷对周边人群健康基本无影响，对环境影响也较小。

④柴油发电机组燃烧排放废气

本项目采用ZJ70D钻机钻井，钻井作业时，本项目优先采用电网进行供电，停电时采用备用柴油发电机为钻机的各种设备如泥浆泵、天车、转盘等提供动力。根据调查，对于ZJ70D钻机，常规钻井阶段柴油消耗为4t/100m，本项目设计水平井斜深约5185.54m，则柴油总用量约为207.4t。拟建项目使用的为合格的轻质环保型柴油成品。按最不利情况，柴油发电机组运行时间为7440h，则项目柴油消耗量为0.028t/h，此类柴油燃烧主要污染因子为NOx和少量烟尘等。柴油燃烧过程烟尘和NOx排放系数参考《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）5.3.5提出的系数计算，即烟尘为1.6kg/t柴油、NOx为9.62kg/t柴油，此类柴油机自带有尾气处理系统，排气筒高度约为3m。烟尘、NOx的处理效率为60%，则烟尘和NOx排放量分别为132.75kg和798.16kg，即0.018kg/h和0.107kg/h。

柴油发电机废气排放情况表

柴油用量（t）

柴油发电机运行时间（h）

柴油
消耗量（t/h）

污染物

产污
系数

污染物产生量（kg）

污染物处理效率（%）

污染物排放量（kg）

污染物排放速率（kg/h）

207.4
7440
0.028
烟尘

1.6kg/t柴油

331.88
60%

132.75
0.018
NOx

9.62kg/t柴油

1995.40 

798.16 

0.107 

由于柴油机废气释放到环境空气中后将很快被稀释，且其影响的持续时间较短，随着钻井期的结束而消失，对环境影响较小。
根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号），建设单位应因地制宜开展放空气回收利用，不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空；优化地面工程建设与管理，减少火炬系统天然气燃烧量。综上所述，本项目事故放喷时间较短，燃烧后主要污染物为CO2、NOx和水，所产生的污染物产生量较小，并将随放喷结束而消除；柴油机废气释放到环境空气中后将很快被稀释，且其影响的持续时间较短；钻井液废气随着钻井工程的完工而结束，以上对环境空气影响较小可以接受。
2、地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023)分析了本项目地表水产生情况。
（1）项目废水

本项目钻井期间和储层改造期间产生的废水主要包括钻井废水、洗井废水、污染区雨水、压裂废水和生活污水。

1）钻井废水、洗井废水

清水钻阶段：清水钻阶段所使用的泥浆体系为清水，除附着于岩屑部分外的其他泥浆均可循环使用，在沉淀罐中分离出的上清液全部回用于配制泥浆，钻井阶段结束后剩余的清水泥浆全部用于下阶段钻井液配浆使用。

水基钻井液钻阶段：在水基钻井作业的配浆过程中会根据泥浆的不同配比要求加入不等量的水，这些水随钻井泥浆进入井底协助钻井作业，在钻井泥浆返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆循环系统回用，小部分水随振动筛、离心机和除砂除泥器分离出的钻屑经固液分离后回用于配制压裂液。

本项目清水钻及水基泥浆钻井液钻井深度和为3716m。根据邻井钻井废水产生经验数据，常规钻阶段每米进尺用水量约为0.4m³，钻井过程中产生的废水经处理后回用于水基钻井液的配制。钻井废水回用率约为90%以上，循环过程中的新鲜水损耗量约为50%。

项目完钻后首先要进行洗井作业，本项目采用清水对套管进行清洗，根据类比调查，单口井洗井废水产生量约100m³。大部分洗井废水从井口返排进入污水罐中，少部分洗井废水从放喷口返排到污水罐中，然后通过水泵泵入污水罐中，最后经预处理（污水罐沉淀）后部分用于配制压裂液，不能利用的定期转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。

新鲜用水量和废水具体产生情况见下表。
项目钻井阶段水量一览表

钻井

阶段

钻深（m）

总用水量

（m³）

回用量

（m³）

新鲜用水量（m³）

损耗量

（m³）

剩余废水量（m³）

清水及水基泥浆钻进

3716
1486.4
1337.76
148.64
74.32
74.32
洗井
/

100

/

/

/

100

钻井（含洗井）废水主要污染物成分为钻井泥浆成分，其性质是钻井泥浆的高倍稀释废水。本项目采用的水基钻井泥浆不含重金属，钻井废水无重金属污染，具有色度高、COD、悬浮物浓度高的特点。经过污水罐预处理后浓度降低。由于本勘探井与建设单位元陆178井的施工工艺相同，原辅材料使用种类相似，因此本项目钻井废水和洗井废水的水质与元陆178井的水质类似，主要污染物浓度见下表。
钻井废水综合水质污染物浓度表

污染物名称

pH
（无量纲）
SS
（mg/L）
石油类（mg/L）
CODCr（mg/L）
Cl-（mg/L）
产生浓度
10~11
≤5000
≤70
≤2500
≤5000
洗井作业废水污染物浓度表

污染物名称

pH
（无量纲）
SS
（mg/L）
石油类
（mg/L）
CODCr
（mg/L）
Cl-
（mg/L）
产生浓度
≤5
≤4500
≤80
≤2500
3000
2）污染区雨水（方井区域雨水）
本项目井场采用清污分流。
井场四周设清水沟，用于排泄井场清洁区域（清洁区为井场硬化地面，井场设备区域除方井外的区域均设有挡雨棚和围堰，能保证该区域雨水不受污染）的雨水，在清水沟出水口设置沉淀池，用作沉淀后将清洁雨水排出。
井场污染区（方井区域）周边设环状污水沟，将污染区地面降水通过环状污水沟收集后排入主排污沟（地下封闭式）后，借助地形高差流入污水池。在污水沟边沿靠井场地坪的一侧修建 100mm×100mm 的 C20 混凝土拦水堰，防止污染区和清洁区雨水混合。污水沟均进行一般防渗处理。

项目雨水分为两部分排放，清洁区雨水通过站场四周设置的清水沟收集后进入末端设置的沉淀池处理，处理后的雨水外排周边溪沟；污染区雨水经环状污水沟收集后排入主排污沟（地下封闭式）后，借助地形高差流入污水池。

根据巴中市气象资料，年均降雨量为1157.8mm，结合本项目井场方井区域占地（21.6m2）计算，本项目方井区域的最大雨水量为25m3。结合本项目特征，污染区雨水主要污染物为SS和石油类，产生浓度分别为200mg/L和20mg/L。本项目污染区雨水用于配置压裂液。

3）压裂作业废水

根据建设单位提供资料，压裂阶段注入压裂液总量约为7000m3，该区域压裂液返排率约60%，压裂废水返排总量约为4200m3。每次压裂液泵入时间约2~3h，均在白天进行，一天最长压裂作业时间不超过15h，并且最迟在22：00点之前停止压裂作业。

项目平台压裂液回用过程示意图见下图所示：
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平台压裂液回用过程示意图

本项目最终产生的返排压裂废水（压裂返排液）约4200m³，返排周期一般为25d，平均每天返排压裂废水为168m³，压裂废水先贮存于放喷池中，再泵送入罐车，由罐车定期拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂集中处理。
经类比调查，加砂压裂产生的压裂返排液水质情况见下表。

压裂返排液污染物浓度表（单位：mg/L，pH值无量纲）

污染物名称

pH
COD
石油类
SS
Cl
产生浓度
7.5~10.5
≤3000
≤100
≤2500
5000
由此可见，整个钻井过程无钻井（压裂）污废水直接排入当地地表水体。通过上述措施可有效减少对地表水环境的影响，本项目钻井生产废水对地表水环境影响可接受。

4）生活污水

生活污水主要产生在办公生活设施内，本工程设有1个钻井队进行钻井作业，井队人员为50人，根据中华人民共和国生态环境部《排污申报登记实用手册》提供的计算方法，钻井期间生活用水按每人每天100L计，排水系数取0.9，估算生活用水量约为5m³/d，生活污水产生量为4.5m³/d，整个钻井周期（310天）内生活污水产生量约为1550m³。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度约为400mg/L、200mg/L、300mg/L、25mg/L，该生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。

（2）地表水环境影响分析

1）钻井废水、洗井废水

本项目钻井废水最终产生量约74.32m³，暂存于污水罐中，用于配制压裂液；洗井废水产生量约100m³，暂存于污水罐（总容积200m³）中，预处理（污水罐沉淀）后用于配制压裂液，用于配制压裂液，无法利用的部分转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理，不外排，因此不会对周边地表水环境造成明显不利影响。

2）污染区雨水
本项目井场地一年雨水共计约25m3，污染区雨水主要污染物为石油类和SS。污井场污染区（方井区域）周边设环状污水沟，将污染区地面降水通过环状污水沟收集后排入主排污沟后，借助地形高差流入污水池中，用于钻井以及平台后期配制压裂液，不外排，因此不会对周边地表水环境造成明显不利影响。
3）压裂作业废水

本项目压裂返排液通过防喷管线暂存放喷池，转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理，对地表水环境影响不大。

4）生活污水

钻井施工期间，钻井队生活区每天将有生活污水产生，本项目生活污水产生量约4.5m³/d，该生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。

根据以上分析，本工程钻井废水与洗井废水暂存于污水罐中用于配制压裂液，不外排，无法利用的部分转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理；污染区雨水存放于污水池用于钻井以及平台后期配制压裂液，不外排；本项目压裂返排液暂存放喷池，定期转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理；生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。

故本工程产生的各类废水不会对周边地表水环境造成明显不利影响。

四、地下水环境影响分析

1、地下水污染分析

根据天然气钻井项目的特点，工程建设对地下水环境的影响主要从钻井期阶段来考虑。钻井期对地下水环境造成的影响的主要工程活动包括钻井作业。

根据本项目特点，非正常工况下产污环节主要在钻井期，非正常工况下主要发生的环节为：井场泥浆不落地平台污水罐由于破损、罐基础不稳或是极端天气原因致污水罐废水外溢或泄漏至井场地面，同时井场泥浆不落地平台地面防渗层发生破损，泄漏废水渗入地下，污染地下水环境。压裂作业废水返排至放喷池未能及时转运，同时放喷池池底防渗层发生破损，泄漏废水渗入地下，污染地下水环境。

2、地下水环境保护措施及对策

（1）源头控制措施

源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

1）在施工前充分研究地质设计资料等，优化钻井施工工艺、泥浆体系等，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。工程导管段利用清水钻迅速钻进，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水。

2）根据项目地下水分布情况、埋藏深度及岩溶发育情况等，优化钻井工艺和泥浆体系等，并且在钻井、洗井过程中应加强监控，防止泥浆、钻井液的扩散污染等。

3）钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。尽量采用低毒和无毒的钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。

4）每次钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防止污染地下水。固井作业应提高固井质量，可有效防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。

5）在钻井完井过程中严格控制新鲜水用量，实行清污分流，减少污水产生量；废泥浆储存于防渗漏的罐中处理后回用，废水中不能回用的部分及时拉运处理。

6）作业用药品、材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。

7）钻井过程中应加强钻井废水管理，防止出现废水渗漏、外溢或节流管汇池垮塌等事故；钻井过程中产生的废水采用化学混凝处理工艺，大部分处理合格后回用，剩余部分拉运处理。

8）加强油料的管理和控制，特别应加强和完善废油的控制措施。加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。

9）井场设置清污分流、雨污分流系统。针对污水，将污水排入场内污水截流沟，再依地势流入污水池中。对于清水，场面清水、雨水由场外雨水沟排入自然水系。且在清水外排处设置了沉淀池（仅沉淀作用），确保污水不外流。清污分流排水系统对井场的雨水及钻井废水进行了有效的分离，可以降低因暴雨等自然灾害而导致废水外溢污染浅层地下水的风险。

10）钻井液、压裂液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备。

11）加强废水、废油等运输过程的管理。对承包转运的车辆实施车辆登记制度，防止运输过程发生事故导致废水、废油等泄漏，污染环境。建立废水、废油等交接联单制度，确保不乱排乱倒。加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。

（2）分区防渗措施

对本项目各建设工程单元可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。本项目将通过加强井场防渗等级，避免污染物入渗，采取了分区防渗措施。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》(SY/T7298-2024)《非常规油气开采污染控制技术规范》（SY/T7482-2020）中分区防渗参数对照表、项目区包气带防污性能、工程各功能单元可能产生污染构筑物及污染物类型，划分为重点防渗区、一般防渗区，并从严执行标准。根据地下水污染防渗分区参照表、包气带防污性能及各构筑物的污染特性，确定本项目分区防渗措施。

项目分区防渗措施一览表

污染

防渗区

类别

防渗性能要求

装置、单元名称

污染防渗区域及部位

重点

防渗区

地面参考GB18597的要求，应铺设150mm混凝土或2mm厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、至少2mm厚的其他人工材料的防渗措施；内壁采取渗透系数不大于10-7cm/s的防渗措施。

井口区域、固井及井控装置区
地面

循环罐基础

地面

泥浆泵基础

地面

发电机房基础
地面

泥浆储备罐、油基岩屑暂存区、灰罐基础
地面

泥浆循环罐

地面

油罐区

地面

放喷池

池底及内壁

污水池
池底及内壁

“泥浆不落地”操作平台
地面

材料棚

地面

危废暂存间
地面

一般

防渗区

参考（HJ610-2016）或GB18599，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0× 10-7cm/s；
除重点防渗区域外的井场作业区
地面

软体罐
池底及内壁

（3）地下水环境管理措施

1）加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，并实施全过程监控，禁止违法违规排放，引发环境污染与纠纷。

2）针对井场各存储池和存储罐，必须按下列要求进行管理：

①应严格按工程设计进行施工，确保各类罐体和池体有足够的容积满足工程建设的需要，应留有一定的富余容量，以容纳暴雨增加的水量，防止废水外溢。

②对井场临时储存的废水进行及时转运，减少储存周期，降低外溢风险，特别在汛期来临前，要腾空排污沟、沉淀池（仅沉淀作用）等。

③为避免突降大雨引起雨水进入排污沟、沉淀池（仅沉淀作用）等，从而引发废水外溢，应在雨季对水池加盖防雨篷布或架设雨棚。在暴雨季节，加强对各水池的巡查，降低废水外溢的风险。

④现场应设兼职人员进行监督管理，重点是监督各项环保措施的落实情况，确保废水不外溢和渗漏。

⑤各类储备罐，如废水收集罐、泥浆储备罐等均置于防渗处理的地面上，应加强日常监管，一旦有物料泄漏，可及时发现并采取应急措施。

3）严格执行运输保障的“三联单”制度，防止废水随意排放引发环境污染事件，确保废水运输安全性。

4）用罐车运送废水时，加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对罐车的管理，防止人为原因造成的污染物泄漏。

（4）地下水环境跟踪观测

针对本项目特征，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），在其钻井期间应建立地下水污染监控体系参照《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）和《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）进行地下水监测，具体计划见下表：
地下水污染监控布点
阶段

监测功能

监测点位

监测点坐标

监测项目
监测频率
钻井
J1

背景观测井

井场西侧
E107.237189，N32.229496
水位、pH、挥发酚、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、TDS、总硬度、硫化物、CODMn、石油类、NH3-N、钡、Hg、As、Cr6+
若排污单位认为有必要监测时可自行开展监测
J2
污染观测井

放喷池旁
E107.237463，N32.228621
J3
扩散观测井

井场南侧
E107.238064，N32.228251
根据地下水环境影响专项评价结论，项目建设对区域地下水环境影响较小，在认真落实提出的各项地下水环境保护措施的基础上，从地下水环境保护角度而言，项目建设可行。

项目地下水环境影响分析详见“地下水环境影响专项”。
五、声环境影响分析

（1）工程噪声

工程噪声主要为钻井作业过程中钻机、振动筛、离心机和柴油发电机等设备运行产生的机械噪声、完井作业噪声等。
1）钻井作业噪声

钻井过程中的噪声主要包括正常生产过程中的机械噪声、作业噪声以及事故放喷噪声，其产生情况为：

①机械噪声：包括钻机、振动筛、钻井泵、离心机、柴油发电机以及其他各种机械转动所产生的噪声；

②作业噪声：包括固井作业、下套管、起下钻具、钻机气路控制系统操作时快速放气阀放气、跳钻时吊环与水龙头的撞击等所产生的噪声。

③事故放喷噪声。

2）储层改造作业噪声

本项目储层改造中产生的噪声主要有设备运行噪声、压裂作业噪声和测试放喷噪声。单口井压裂作业在白天进行，参与作业的压裂车18台，噪声主要来源于压裂车和泵注噪声，其噪声将随着压裂作业的完成而消失。
钻井工程主要噪声源设备产生情况一览表

钻井噪声声级/dB（A)

完井测试作业中噪声声级/dB(A)

声源名称

运行

数量

降噪前

声级

/dB(A)

备注

声源

名称

运行

数量

降噪前

声级

/dB(A)

备注

ZJ70D

钻机
1台
95

单台声源
测试

放喷
/

95

/

钻井泵
3台
85

/

/

/

/

振动筛
2台
85

/

/

/

/

离心机
1台
85

/

/

/

/

柴油
发电机组
2台
105
压裂作业噪声

事故放喷噪声

声源名称

运行

数量

降噪前

声级

/dB(A)

备注

声源

名称

运行

数量

降噪前

声级

/dB(A)

备注

压裂泵车
18辆
90
单台

声源
测试

放喷
/

95

临时

放喷
钻井工程主要噪声源设备声源特性
序号
声源

名称
型号
空间相对位置/m
声压级（dB）/距声源距离
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
情景一：电网钻井
1
ZJ70D
钻机（1台）
ZJ70D
-0.06
-0.37
15
95/1

采用低噪声设备、基础减振、加强维护
昼夜
2
钻井泵

（3台）
/
-8.01
-12
1
89.7/1
3
振动筛

（2台）
/
-2.66
-11.52
1
88/1
4
离心机

（1台）
/
-5.88
-3.49
1
108/1
情景二：柴油发电机动力钻井
1
ZJ70D
钻机（1台）
ZJ70D
-0.06
-0.37
15
95/1
采用低噪声设备、基础减振、加强维护；柴油发电机房采用砖混墙体隔声降噪，加装消声器
昼夜
2
钻井泵

（3台）
/
-8.01
-12
1
89.7/1
3
振动筛

（2台）
/
-2.66
-11.52
1
88/1
4
离心机

（1台）
/

-5.88
-3.49
1
108/1
5
柴油发电机（2台）

/

-1.36
-19.56
1
108/1
情景三：放喷
1
放喷池
/
-27.7
-31.61
1
95/1
3.5m 高的围墙隔声、临时疏散
昼间
（2）声环境影响分析

1）噪声评价方法

某一分区等效为点声源的条件：①分区内声源有大致相同的强度和离地面的高度、到预测点有相同的传播条件；②等效点声源到预测点的距离（d）应大于声源最大尺寸（Hmax）2倍（d>2Hmax）。井场在设备摆放时，相同设备并列摆放，设备之间距离较近，且噪声设备到预测点的距离远大于噪声设备声源最大尺寸的2倍，满足等效为点声源的条件，因此多台并列摆放的相同设备进行噪声叠加。

本次评价以所有钻井设备均开机运行，并按各设备最大声级进行预测，多台相同设备进行噪声叠加，作为一个噪声源，然后评价各噪声源通过噪声衰减模式计算对不同预测点的噪声贡献值，再将各自预测点的噪声贡献值叠加即得到本项目对各预测点的噪声贡献值，并进行达标分析。本评价按钻井过程各阶段产生的噪声分别对评价范围内的各敏感目标的影响进行预测。

2）噪声预测

①声源描述

声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。

②室外声源在预测点产生的声级计算

按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算：
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式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m。

③噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

④预测值计算
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式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqb——预测点的背景值，dB。

3）钻井噪声影响范围计算

根据前述的预测方法和预测模式，对钻井过程中各种设备噪声进行计算，得到不同距离下的噪声级，如下表所示。

主要声源不同距离处的噪声级  单位dB（A）

声源名称

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

400m

ZJ70D钻机

95
89
83
77
73
71
69
65
63
57
钻井泵
85

79

73

67

63

61

59

55

53

47

振动筛
85

79

73

67

63

61

59

55

53

47

离心机
85

79

73

67

63

61

59

55

53

47

柴油

发电机组

120
114
108
102
98
96
94
90
88
82
测试放喷
95

89

83

77

73

71

69

65

63

57

事故放喷
95

89

83

77

73

71

69

65

63

57

压裂泵车
110
104
98
92
88
86
84
80
78
72
4）钻井作业场界噪声预测

不同钻井阶段场界噪声预测结果见下表。
不同钻井阶段场界噪声预测值 单位：dB(A)
钻井

阶段

预测点

噪声标准

噪声贡献值

噪声预测值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

电网提供动力期间ZJ70钻机钻井作业
场界北侧
70

55

61
61
61
61
达标
超标
场界东侧
69
69
69
69
达标
超标
场界南侧
60
60
60
60
达标
超标
场界西侧
62
62
62
62
达标
超标
柴油发电机提供动力期间ZJ70钻机钻井作业
场界北侧
69
69
69
69
达标
超标
场界东侧
80
80
80
80
超标
超标
场界南侧
74
74
74
74
超标
超标
场界西侧
72
72
72
72
超标
超标
放喷作业

（夜间不作业）
场界北侧
53
/
53
/
达标
/
场界东侧
53
/
53
/
达标
/
场界南侧
70
/
70
/
达标
/
场界西侧
60
/
60
/
达标
/
压裂作业

（夜间不作业）
场界北侧
67
/
67
/
达标
/
场界东侧
73
/
73
/
标
/
场界南侧
67
/
67
/
达标
/
场界西侧
70
/
70
/
达标
/
4）钻井作业场界噪声预测

不同钻井阶段场界噪声预测等声值线图见下图所示。
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电网提供动力期间ZJ70D钻机钻井作业
柴油发电机提供动力期间ZJ70D钻机钻井作业
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放喷作业
压裂作业
不同钻井阶段噪声等声值线图

从预测结果可知，在不同钻井工程阶段中：

电网提供动力阶段昼间厂界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准（≤70dB（A）），夜间厂界噪声均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）夜间标准（≤55dB（A））；
柴油发电机提供动力阶段昼间厂界噪声仅厂界北侧能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准（≤70dB（A）），厂界东、南、西侧昼间噪声军不满足。夜间厂界噪声均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）夜间标准（≤55dB（A））；
放喷作业阶段昼间厂界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准（≤70dB（A）），夜间不放喷；
压裂作业阶段昼间厂界噪声除东侧外均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准（≤70dB（A）），夜间不压裂。
5）声环境保护目标噪声预测

根据项目外环境调查情况，主要受钻井施工噪声影响的保护目标仅有

位于井场西南侧约160m~264m的青水坝村1，背景噪声值选取井场南侧背景值参与预测。声环境保护目标预测结果及达标分析如下表所示。
电网提供动力期间ZJ70钻机钻井作业噪声对保护目标的影响预测

声环境保护目标名称

噪声

背景值/dB(A)

噪声

现状值/dB(A)

噪声

标准/dB(A)

噪声

贡献值/dB(A)

噪声

预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标或达标

情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼间

夜间

昼间

夜间

青水坝村1
52
45
52
45
60
50
50
50
54
51
2
6
达标

超标
柴油发电机提供动力期间ZJ70D钻机钻井作业噪声对保护目标的影响预测

声环境保护目标名称

噪声

背景值/dB(A)

噪声

现状值/dB(A)

噪声

标准/dB(A)

噪声

贡献值/dB(A)

噪声

预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标或达标

情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼间

夜间

昼间

夜间

青水坝村1
52
45
52
45
60
50
59
59
60
59
8
14
达标

超标
放喷作业噪声对保护目标的影响预测（夜间不作业）
声环境保护目标名称

噪声

背景值/dB(A)

噪声

现状值/dB(A)

噪声

标准/dB(A)

噪声

贡献值/dB(A)

噪声

预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标或达标

情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

青水坝村1
52
45
52
45
60

50

43
/
53
/
1
/
达标

/
压裂作业噪声对保护目标的影响预测（夜间不作业）
声环境保护目标名称

噪声

背景值/dB(A)

噪声

现状值/dB(A)

噪声

标准/dB(A)

噪声

贡献值/dB(A)

噪声

预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标或达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼间

夜间

昼间

夜间

青水坝村1
52
45
52
45
60

50

52
/
55
/
3

/
达标

/
6）噪声影响分析

A.钻井噪声

根据预测结果，电网提供动力期间和柴油发电机提供动力期间，井场200m范围内的散居农户，仅夜间不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其余均满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

由于钻井过程为连续作业过程，目前钻井噪声处理难度较大，要减轻噪声影响，建设方首先应通过合理的井场设备分区布置。项目噪声源采取噪声防治措施，柴油发电机组布置于发电机房内，采取隔声、吸声等降噪措施，并对柴油发电机组设置减振基础、安装消声器等；泥浆泵、振动筛、空压机、增压机等设备可加衬弹性垫料以达到减噪目的；在管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声等。

本次环评要求：优先采用当地电网供电，当电网不能满足施工条件或者停电时再采用柴油发电机供电。通过以上措施可进一步降低对周围声环境的不利影响。

B.放喷噪声（夜间不放喷）

由放喷作业期间噪声预测可知，本项目放喷期间井场200m范围内的散居农户昼间均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目通过在放喷池周围设置三面高3.5m围墙，可以降低一定的噪声；另外，本项目测试放喷时间较短，放喷作业通常在昼间进行，测试作业完毕影响即消除；在测试放喷前，项目需对放喷池及井口周边的居民进行临时疏散，故本项目测试放喷期间的噪声影响可接受。

C.压裂噪声（夜间不压裂）
由压裂作业期间噪声预测可知，本项目压裂期间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，由于本项目压裂时间较短，同时压裂作业通常在昼间进行，在做好与周围农户的沟通前提下，压裂噪声对周围敏感点的影响可接受。

7）噪声环境影响小结
工程噪声是在钻井作业期间、压裂作业期和测试放喷期间产生的，并且只在作业时产生。但对居民的影响是客观存在的，故本环评建议建设单位在工程施工前尽量与当地供电部门进行协调，在设施条件允许的情况下，采用电网对井场供电，并采取以下措施：

①在施工期间应加强施工管理，钻机、泥浆泵等设备应做好日常维护同时在操作时做到平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声；

②对受影响的居民多采取沟通宣传和耐心解释等方式，征得其支持谅解，同时在压裂、测试放喷等阶段应与受影响居民协商达成一致，必要时采取临时撤离（可租用当地民房、在噪声达标距离之外进行妥善安置）；

③在钻井作业条件允许的情况下优先采用电网供电，泥浆泵、振动筛、空压机、增压机等设备可加衬弹性垫料以达到减噪目的；使用柴油机发电时柴油发电机组布置于发电机房内，采取隔声、吸声等降噪措施；

④在钻井工作期间，建设单位应在开钻前与当地村委会、居民提前沟通，做好宣传、解释及安抚工作，以取得农户谅解，避免环境纠纷及环保投诉。

井场应采取积极有效的措施，有效减小项目施工对周边居民的影响。同时由于钻井及完井试气阶段噪声属于施工噪声，时间较短，随着工程的结束，本项目对周边环境造成的影响也会随之消失。在采取与居民协商沟通措施后，影响可接受。
六、土壤环境影响分析

本项目占地全部为临时占地，项目占地类型为耕地，不占用永久基本农田和天然林、公益林。本项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，生态评价范围涉及自然保护区（四川诺水河省级自然保护区），本项目不在巴中市生态保护红线范围内，不涉及珍稀保护动植物和名木古树。
工程对土壤的影响主要包括：工程建设期的开挖、回填行为对土壤结构的破坏；工程排放的污染物对土壤质地性状的影响。

①对土壤结构的影响

钻前工程的场建设等活动，需要对土地进行开挖、填方等作业，这会直接破坏原有的土壤结构，会破坏原有的土壤结构和层次，打乱土壤中盐分的自然分布。深层含盐量较高的土壤被翻至表层，而表层原本低盐、肥沃的土壤被扰动，导致表层土壤盐分含量升高。土壤的团粒结构被破坏后，土壤的孔隙度、通气性和透水性发生改变，影响土壤中水分和养分的运移以及植物根系的生长。在长期的钻井作业过程中，设备的碾压、人员的频繁走动等也会进一步压实土壤，阻碍水分和盐分的正常运移，盐分容易在表层积聚，加剧土壤盐渍化程度。

在施工前，对土壤进行详细的盐分调查，制定合理的施工方案，尽量减少对土壤的扰动范围和深度。对开挖的土壤进行分层堆放，施工结束后按原层次回填，并在表层覆盖客土或有机肥，改善土壤结构，降低土壤盐分上升风险。在设备运行和人员活动频繁区域，铺设垫板，减少对土壤的压实和破坏，保障土壤中水分和盐分的正常运移。

项目将临时占用一般林地，对于临时性占地，施工结束后，拆除临时设施并及时恢复为林地。随着工程的结束，生态保护和临时占地的植被恢复措施的进行，有效的保护和恢复措施能保证工程对井场周边的土壤和植被的影响得到尽快的恢复。

②工程排放的污染物对土壤质地性状的影响
钻井施工产生的废水通常含有较高的盐分，若废水储存设施防渗措施不到位，发生泄漏后，废水中的盐分会直接渗入土壤。若处理不当发生泄漏或违规排放，会通过地表径流或下渗进入周边耕地。当废水中的盐分在土壤中逐渐积累，超过土壤自身的调节能力时，会显著提升土壤溶液的渗透压。这会阻碍林木根系正常吸水，导致植株出现生理干旱现象，生长发育受阻。同时，高盐环境还会破坏土壤团粒结构，使土壤板结，透气性和透水性变差，进一步恶化林木的生长环境。长期受高盐废水影响，林下土壤会逐渐演变为盐渍化土壤，林业生产能力大幅下降。将对井场内废水进行严格的分类收集和处理，确保废水处理达标后再排放或回用，加强对废水排放管道和储存设施的日常巡查和维护，防止泄漏事故发生，同时确保处理后废水的盐分含量符合排放标准。

固体废物如废弃钻井液、岩屑等，在堆放过程中，经雨水淋溶，其中的盐分也会释放并进入土壤。特别是在干旱或半干旱地区，水分蒸发强烈，土壤中水分不断向上运移，会将深层盐分带到表层，进一步加重土壤盐渍化问题，严重影响井场及周边土壤的生态功能和后续土地利用。将对固体废物实行分类储存和规范处置，设置专门的防雨、防渗储存场所，防止固体废物中的盐分等有害物质进入土壤。同时，建立土壤盐渍化预警机制，一旦发现土壤盐渍化趋势，及时采取土壤改良措施，如施用土壤调理剂、种植耐盐植物等，降低土壤盐渍化程度。

此外，通过对钻井井口区域、固井及井控装置区、泥浆泵基础（泵房基础）、泥浆循环罐基础、柴油发电发电机房、柴油机供电系统、柴油罐基础、泥浆循环罐、泥浆储备罐、储油罐区、放喷池、“泥浆不落地”操作平台（包括污水罐、岩屑接收罐和岩屑暂存罐、脱稳罐等）、泥浆药品台基础、压裂液罐、污水池、危废暂存间等产污单元区域采取重点防渗措施，钻井废水和钻井泥浆对土壤影响很小，散落的废水和钻井泥浆对井场内小部分区域的土壤产生较严重的破坏，但影响范围有限，可控制在井场范围内。

因此，拟建项目在做好土壤环境保护措施后，正常情况下，对项目区及周边土壤环境影响较小，土壤中各指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，对土壤环境的影响可接受。
七、生态环境影响分析

钻井工程对地表植被基本无影响，但是钻井过程中人类活动、生产机具噪声等可能对野生动物产生扰动影响，这种影响是局部和暂时的，随钻井工程的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡，钻井作业对生态环境影响很小。

生态环境影响分析详见生态专项报告。
八、固体废弃物影响分析

本项目钻井过程中产生的固废主要有水基钻井固废（水基钻井岩屑、废钻井泥浆）、油基钻井危废、废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）、含油污染物、生活垃圾和废包装材料。

（1）一般工业固废
1）水基钻井固废（水基钻井岩屑和废钻井泥浆）

判定依据：根据生态环境部2021年12月3日印发的《危险废物排除管理清单（2021年版）》以水为连续相配置钻井泥浆用于石油和天然气开采过程中产生的废弃水基钻井泥浆和岩屑不属于危险废物（不包括废弃聚磺体系泥浆及岩屑）。本项目与石油和天然气开采行业类似，水基钻井液中不含汞、铬、铅等重金属，不使用聚磺体系钻井液。因此本项目清水钻和水基钻井液钻进过程产生的钻井岩屑为一般工业固体废物。根据固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），水基钻井岩屑和废钻井泥浆等均属于天然气开采过程中产生的工业固体废物，属于名录中的SW12/072-001-S12工业固体废物。
①水基钻井岩屑：本项目水基钻井岩屑由泥浆不落地系统随钻处理后（振动脱水分离）外运到符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。钻井岩屑量理论公式按照下式计算：

W=πD²hd/4

其中，W：井场岩屑产生量，t（从最不利角度看，不考虑岩屑进入钻井泥浆的量）

D：钻井直径，m

h：钻井深度，m

d：岩石密度，岩石密度一般取2.8t/m³

钻井岩屑产生量计算一览表

参数

开钻次数

钻井岩屑产生量t

钻井直径m

钻井深度m

岩石密度t/m³

导管（清水钻）

47.93
0.6604
50
2.8
一开（水基钻井液体）
417.84 
0.4064
1151
2.8
二开（水基钻井液体）
535.36 
0.3112
2515
2.8
清水和水基钻井液岩屑量合计
1001.13
/
/
/
根据计算，本项目清水和水基钻井岩屑产生量约1001.13t。
根据《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》(公告2024年第4号)，水基钻井岩屑属于天然气开采过程中产生的工业固体废物，属于名录中的072-001-S12工业固体废物。

本项目水基钻井岩屑用岩屑收集罐进行收集，采取随钻处理的方式转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
②废水基钻井泥浆：为达到安全、快速钻井的目的，钻井泥浆常使用各类的钻井液添加剂。废钻井泥浆主要是由黏土、钻屑、加重材料、化学添加剂、无机盐和油等组成的多相稳定悬浮液，pH值较高。导致环境污染的有害成分为油类、盐类、杀菌剂、化学添加剂，高分子有机化合物经生物降解后产生的低分子有机化合物和碱性物质。本项目导管、一开、二开、三开以及侧钻水平井前段使用清水、水基钻井液，不含重金属。

钻井过程中产生的废钻井泥浆主要来源于以下情况：

a、被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井泥浆。

b、在钻井过程中，因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆。

c、完井时井筒内被清水替出的钻井泥浆。

d、由钻井泥浆循环系统跑、冒、滴、漏而排出的钻井泥浆。

e、钻屑与钻井液分离时，钻屑表面粘附的钻井液。

泥浆量经验公式如下所示：
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式中：D：井的直径，m；

h：井深，m；

V：泥浆量，m³。
钻井泥浆产生量计算一览表

参数

开钻次数

钻井泥浆产生量m³

钻井直径m

钻井深度m

导管（清水钻）
90.36 
0.6604
50
一开（水基钻井液体）
196.05 
0.4064
1151
二开（水基钻井液体）
266.14 
0.3112
2515
清水和水基钻井液泥浆合计
552.55 
/
/
根据上述公式计算得出，本工程水基泥浆产生量约552.55m³（994.59t）。工程钻井过程中水基泥浆的回收利用率为95%，其余5%为废水基泥浆，密度按1.8t/m³计算。则废水基泥浆产生量为49.73t。本项目水基钻井岩屑收集至清洁生产操作平台内的岩屑接收罐，定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
③废包装材料
废包装材料产生量0.5t，交由废品收购站处置。

根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）废包装材料等均属于“SW59其他工业固体废物”，废物代码为900-099-S59。

④沉淀污泥

钻井废水、洗井废水进入污水罐处理，产生沉淀污泥，主要成分为钻井液、岩屑。产生量约100m3（约130t）。

根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）钻井沉淀污泥等均属于“SW12钻井岩屑”，废物代码为072-002-S12。

泥浆由岩屑暂存罐进行收集，泥浆不落地系统脱水后暂存岩屑罐定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用，岩屑罐暂存区设置雨棚。

（2）危险废物
1）油基岩屑和废油基钻井泥浆

本项目三开（3716～5185.54m）采用油基钻井液进行钻井，根据上文计算结果，本项目油基钻井岩屑量150.56t。根据上述计算，废油基钻井泥浆14.38t。油基岩屑和废油基钻井泥浆总计164.94t。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油钻井岩屑或废钻井泥浆属于“HW08废矿物油与含矿物油废物危险废物中”的“072-001-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆”。

油基岩屑和废油基钻井泥浆采用油基岩屑收集罐暂存，油基岩屑收集罐设置在油基岩屑暂存区，定期交由有资质单位处置。

2）废油
钻井产生的废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）由废油回收桶收集，产生量约0.5t，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。现场配备废油回收桶贮存堆放于危废暂存间，完钻后交由有危废处理资质的单位处置。危废暂存间采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，设置围堰。

3）含油污染物

钻井过程中产生的含油污染物主要是现场废弃的含油抹布、棉纱、劳动用品，产生量约0.05t，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/非特定行业900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。现场配备暂存桶贮存堆放于危废暂存间，完钻后交由有危废处理资质的单位处置。危废暂存间采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施。
危废贮存、处置环境管理：本项目在井场北侧设置一处20m²危废暂存间，临时贮存（按危废贮存场地标准建设和使用管理，采用水泥基渗透结晶型防渗+2mmHDPE膜防渗，1.5m高砖混结构C20水泥抹面围堰，彩钢棚防雨、防风、防晒）。贮存场地满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输集输规范》（HJ2025-2012）对中对危废贮存场地相关环保要求。
危废在转运过程中采用整体转运方式转运，避免转运过程中的跑冒滴漏，严格按照《危险废物收集、贮存、运输集输规范》（HJ2025-2012）等危废运输管理各项规定予以落实，场内转运车辆按照预定线路转运，加强转运人员的环境风险防范意识教育，场外转运委托危废资质单位专业转运，转运车辆环境管理措施可行。为加强转运过程中的环境管理，本项目应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》等相关环境管理要求，实施五联单转运制度。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），本项目危险废物汇总及贮存场表如下：

危险废物汇总表

危险废物名称
危险废物类别
危险废物

代码
产生量（t）
产生工序及装置
物理性状
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
污染物防治措施
废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）

HW08
900-210-08
0.5
钻井、隔油

固态、液态

矿物油

石油类

钻井、压裂期间
T、I

暂存于危废暂存间，完钻后交由有危废资质单位处置

900-249-08

含油污染物
HW49
900-041-49
0.05
设备维护
固态
矿物油
石油类
1个月
T、In
油基岩屑和废油基钻井泥浆
HW

08
072-001-08
164.94
钻井 
固态

岩石土壤白油

白油

钻井

T、I
采用油基岩屑收集罐暂存，油基岩屑收集罐设置在油基岩屑暂存区
危险废物贮存场所基本情况一览表

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存能力（t）
贮存

周期

废油
HW

08
900-210-08

900-249-08
井场北侧，危废暂存间
20m2
桶装

密封

满足产废需求
暂存，完钻后拉运
含油污染物
HW

49
900-041-49
桶装

密封
油基岩屑和废油基钻井泥浆
HW

08
072-001-08
井场南侧，油基岩屑暂存区
20m2
油基岩屑收集罐
（5）生活垃圾

钻井期，工作人员生活垃圾产生量按照0.55kg/人·d，钻井队伍50人，钻井时间310天，则生活垃圾产生量为27.5kg/d，总产生量为8.525t。生活垃圾存放于井场区域的垃圾箱，定期外运青峪镇环卫集中收集。
项目固体废物种类名称、来源、产生量、处置方式详见下表。
项目固体废物产生量、储存、处置措施表

固废类别
来源
类别及代码
产生量（t）
主要成分
固废

性质
预处理、暂存方式
最终处置去向
水基钻井岩屑
清水及水基钻井
SW12

072-001-S12

1001.13
岩石、土壤、钻井泥浆及冲洗废水进入
一般

固废
随钻处理，清洁化操作平台搅拌罐内添加固化材料进行固化，固化后于岩屑暂存罐内暂存，防渗并设置雨棚
转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
废水基钻井泥浆
废钻井泥浆
49.73
水、粘土、碳酸钠、氢氧化钠、石灰石等
废包装

材料
钻井原辅材料
SW59 900-099-S59

0.5
有机物质
垃圾桶暂存
交由废品收购站处置
沉淀池

污泥
污水池
SW59

900-099-S59
0.5
岩屑
交当地环卫部门清运处置
油基岩屑和废油基钻井泥浆
油基钻井段
HW08

072-001-08
164.94
含矿物油岩屑
危险废物
油基岩屑收集罐暂存
定期交由有资质单位处置
废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）

钻井过程中使用的润滑油等
HW08

900-210-08、
900-249-08
0.5
矿物油
危险废物
危废暂存间暂
完钻后交有危废处置资质单位处置
含油污染物

设备维护
HW49

900-041-49
0.05
含油废物
生活垃圾
钻井队

生活
/
8.525
生活垃圾
生活

垃圾
垃圾桶暂存
交当地环卫部门清运处置
根据以上分析，本工程水基钻井固废（水基钻井岩屑、废钻井泥浆）转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用；油基岩屑和废油基钻井泥浆、废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）、含油污染物转运至有危废处理资质的单位处理；生活垃圾定期外运青峪镇环卫集中处置，废包装材料交由废品收购站处置。故本工程产生的固废不会对周边环境造成明显不利影响。
九、风险环境影响分析

项目建设存在一定环境风险，主要为废水泄漏外溢和井喷，但事故发生概率低。在严格按照各类作业操作规程进行施工作业，严格执行报告提出的风险防范措施并制定环境风险应急预案后，项目环境风险处于可接受水平。
十、退役期环境影响分析

1、退役期大气污染防治措施

若该井不具备开采价值，则将进行封井处理及完井后的设备搬迁工作。首先利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封天然气产层，防止天然气串入其他地层。同时在油管射孔段的上部注水泥形成水泥塞面封隔气井，防止天然气泄漏，对环境的影响很小。封堵后，定期检测封堵井的井口压力、检查井口周围地表是否窜气，形成台账便于后期跟踪管理。封堵井正常井每季度巡检一次。

2、退役期水污染防治措施

进入退役期时对井口进行封堵，并对井场进行生态恢复，该过程无废水产生和泄漏，不会对区域水环境造成影响。

3、退役期噪声污染防治措施

项目结束后，将对退役站场实施永久封堵和废弃，井场内噪声源将不存在，其周围声环境质量将恢复到项目建设前的水平。

4、退役期固废处置措施

勘探井封井后，对井台和测试管线进行拆除，对废弃井的井眼进行封堵。井口和管线拆除作业过程中产生的落地油和受污染的土壤，集中收集后交有危废处置资质的单位处置，不可随意丢弃或就地掩埋，以避免对浅层地下水造成污染；拆除过程中产生的其它垃圾及时外运，送至指定的垃圾处置场处理，其中建筑垃圾送当地指定的建渣场处置。

5、退役期土壤环境及生态环境保护措施

封堵后对地面设施拆除、永久性占地范围内水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后进行复垦。硬化物拆除以后，平整场地，覆土中耕地覆土30cm，最后种植农作物，区块损毁土地尽可能地复垦为原土地利用类型，对区域土壤环境和生态环境属于有利影响。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为勘探井，不涉及运营期的开采工程；若后期测试结果表明测试井具有工业开采价值，需要转为开发井钻采作业，则需要按照相关要求另行开展环评工作。


	选址选线环境合理性分析
	1、项目选址与周边外环境合理性分析

本工程是马2-12勘探井，井口位置位于现有马2-5H、马12井台，本次勘探工程需要利用原有马2-5H井、马12井的井场，向南扩建构成，工程占地和对生态环境会造成一定的破坏。
本项目用地位于城镇规划区外，占地范围内无泉眼、地下暗河等控制性水点分布，用地及井口周边不涉及生态保护红线、风景名胜区等其他各类环境敏感区，无学校、医院等人口密集性敏感目标，项目所在地不涉及巴中市生态保护红线。项目占地不在集中式饮用水源保护区范围之内。

本项目用地范围不涉及自然保护区，生态评价范围涉及自然保护区（四川诺水河省级自然保护区）。
距离本项目井口最近的地表水体为井口西侧约35m的蔡黄沟，主要水体功能为灌溉、泄洪等，无饮用功能，河水自东北向西南流动。

井场占地为临时占地，用地现状为耕地，对工程占地的具体补偿措施及补偿方案由建设单位协同主管部门确定，在采取补偿等措施后，对占用林地影响较小。

根据《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》、《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）等规定：油气井井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。根据现场调查，井口周围75m范围内无高压线及其他永久性设施；井口100m范围内无民房，放喷池200m范围内无民房。项目井口与各设施的距离及符合性分析见下表：

井口与各设施距离

名称

钻前工程井场技术要求

本工程是否涉及居民区、铁路等，以及距井口距离

是否满足钻前技术要求

高压线及其他永久性设施

≥75m

75m范围内不涉及

满足要求

民宅

≥100m

100m内无民房

满足要求

铁路

≥200m

不涉及

满足要求

高速公路

≥200m

不涉及

满足要求

学校

≥500m

500m范围内不涉及

满足要求

医院

≥500m

500m范围内不涉及

满足要求

油库等高危险场所

≥500m

500m范围内不涉及

满足要求

集中居住地等人口密集区

≥500m

500m范围内不涉及

满足要求

由上表可知，项目井口与各项设施的距离均满足《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》、《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）等规定的要求。同时，本项目钻机等设备尽量远离敏感点进行布置，通过距离衰减后尽量减缓对周围敏感点的影响。
2、临时堆土场选址合理性

临时堆土场设置在在井场外西侧（紧邻井场），临时占地红线范围内，占地面积约989m2，设计堆放高度≤2.8m，临时堆土场周围150m范围内无农户分布；临时临时堆土场采用铺设密目网、撒草籽、浇水的方式保持土壤活力，临时堆场施工结束后用于临时占地的林地恢复。因此，弃土临时堆场选址合理。
3、放喷池选址合理性

本项目放喷池位1个，在井场外西南侧，西南侧放喷池距离井口约80m，大于75m。放喷池单个容积300m³，三面墙结构（2.5m高），采用耐火砖构筑。放喷池100m范围内均无居民分布。同时放喷池所在位置较为空旷，有利于燃烧废气的扩散。放喷池周围主要为灌草，未发现珍稀、濒危野生植物，放喷池作业前应按照相关要求办理相关手续后对放喷池周围50m范围内低矮杂草、杂树等进行清除。项目放喷池布置符合《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2019）等相关要求，整体来看，放喷池的选址是合理的。

4、项目选址与“四川省诺水河省级自然保护区”环境符合性分析
（1）保护区的地理范围
根据《四川省诺水河省级自然保护区总体规划》（修编，2016年11月）：诺水河省级自然保护区位于四川省东北部大巴山东段南麓通江县境内，界于东经 107°02′25″～ 107°26′00″，北纬 32°11′09″～32°32′56″，海拔高度 600～2089m，北接陕西省南郑县，东邻通江县空山镇、两河口镇、永安镇，南接永安镇、青峪镇，西抵诺水河镇、板桥口镇和巴中市南江县，总面积为57043 hm2。
（2）保护区类型

根据国家标准《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-93），诺水河省级自然保护区属于“自然生态系统类”中“森林生态系统类型”的自然保护区。
（3）保护对象

1）具有代表性的北亚热带自然生态系统 

四川省诺水河省级自然保护区处于亚热带与温带的过渡地带，偏湿性常绿阔叶林是该区的地带性植被。北亚热带森林生态系统在该区具有显著的典型性与代表性，复杂的生物区系、丰富的动植物资源和独具特色喀斯特地貌景观，形成了一个具有极高的保护价值、科研价值和生态旅游价值的北亚热带森林生态系统。 

2）珍稀、特有物种及其栖息地 

保护区特殊的地理位置和多样的自然环境，孕育了丰富的生物物种，古老、特有种类较多，国家Ⅰ级重点保护植物有珙桐、红豆杉、南方红豆杉和银杏 4 种，国家Ⅱ级重点保护植物 10 种；国家Ⅰ级重点保护野生动物有云豹和林麝 2 种，国家Ⅱ级重点保护野生动物有 24 种；四川省重点保护野生动物有 8 种；我国特有动物有 43 种。进行有效保护必将扩大其种群规模，对我国生物物种基因库的扩大与保护具有重要意义。

3）典型的自然景观 

四川省诺水河省级自然保护区的自然景观资源独具特色，区内兼具北方喀斯特和南方喀斯特地貌景观，由亚热带常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林、阔叶与针叶混交林、落叶阔叶林、山地灌丛草地、竹林和繁多的野生观赏植物为主构成的植物群落景观，以及河流与瀑布构成的湿地景观，珍稀野生动物景观等类型。其中，尤其以全国规模最大、保存最完整的台湾水青冈（即巴山水青冈）种群构成的红叶景观，最具特色。

（4）功能区划
按照主导功能性差异，保护区分为核心区、缓冲区和实验区三个功能区。

1）核心区

核心区面积为 21821hm2，占保护区总面积的 38.35％。中部核心区涉及诺水河镇、 空山乡、板桥口乡、青浴乡、永安镇、沙坪乡，界于东经 107°13′36″～ 107°23′49″，北纬 32°18′21″～32°32′51″之间，面积 20518 hm2；西部核心区，涉及铁厂林场、诺水河镇箱子坪-狮子口-宝光山-鲁坝一线，界于东经 107°03′50″～107°13′47″，北纬32°24′50″～32°28′45″，面积 1303 hm2。 

核心区森林植被保存完好，生物多样性丰富，独特的喀斯特地貌、湿地和动植物 景观，特殊的地理位置和复杂多样的生态环境条件，使保护区在生态系统、物种和基 因层次上的生物多样性特点极为突出，具有典型性、稀有性、多样性和自然性的特点， 具有极高的保护和科研价值。 

核心区的保护方式主要采取封闭式的全面保护，禁止进行采伐、狩猎、旅游等生 产经营活动，除开展巡护监测及经上级主管部门批准的科学考察活动外，一般人员不 得进入核心区。同时保护区应对核心区进行定期巡护，适时监测区内野生动植物的动 态变化、森林演替、病虫害发生和自然景观变化等。

2）缓冲区

缓冲区面积10890 hm2，占保护区总面积的19.09%。其中，中部核心区涉及诺水河镇、空山镇、板桥口镇、青峪镇、永安镇，界于东经107°13′ 09″～107°24′34″， 北纬32°18′44″～32°32′53″，面积7570 hm2 ；西部缓冲区，涉及铁厂林场、诺水河镇箱子坪-狮子口-宝光山-鲁坝一线，界于东经 107°03′39″～107°07′28″，北纬 32°23′53″～ 32°28′28″，面积 3320hm2。 

缓冲区一方面可以保护核心区免遭外界干扰和破坏，另一方面，缓冲区同时也是珍稀野生动物的良好栖息地，在扩大和延伸保护动植物的生存区域和活动区域意义重大。 

保护区内的重要保护物种在缓冲区内同样受到严格保护，缓冲区采取“严格控制进入缓冲区”的保护策略，在缓冲区可进行有组织的科学研究及考察等活动

3）实验区

实验区面积 24332 hm2，占保护区总面积的 42.66%。界于东经 107°3′ 21″～ 107°24′04″，北纬 32°11′16″～32°32′56″。 

实验区在核心区和缓冲区的外围，起到对核心区更大的缓冲和保护作用，同时起 到保护区与周边社区联系的纽带作用。 

实验区是保护区内人为活动相对频繁的区域，也是保护区生态旅游资源、水能资 源最丰富的地区。在保护的前提下，区内可以从事科学实验、教学实习、参观考察、生态旅游、合理的水电开发建设、野生动植物的繁殖驯化及其它有价值 资源的开发利用等。

（5）本项目与自然保护区的位置关系

根据现有资料调查，马2-12井场占地面积12291m2，用地范围不涉及，生态评价范围涉及自然保护区（四川诺水河省级自然保护区）。 
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项目与诺水河绳子既然保护区的位置关系图（局部）

综上，马2-12钻井工程周边无环境限制因素，从环境保护角度分析，项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、钻前施工期环境保护措施

1、废气治理措施及可行性

本项目钻前施工期针对建筑工地扬尘治理提出了“六必须”、“六不准”。“六必须”为：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场。“六不准”为：不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。建设单位应根据项目施工特点，严格落实扬尘治理措施，减少土石方开挖、堆放等产生的扬尘对周边环境的影响。施工机械排放的燃烧烟气具有排放量小、间断性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。

施工期因场地清理、土方挖掘、材料运输等工序产生的扬尘，应采取裸露覆盖、物料覆盖、洒水降尘、地面硬化等防尘措施；大风天气情况时，禁止进行土方工程施工，并做好苫盖工作。

本项目钻前施工期采取的废气治理措施是可行有效的。

2、废水治理措施及可行性

本项目钻前施工期产生的生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。
本项目钻前施工期采取的废水治理措施是可行有效的。

3、噪声控制措施及可行性

本项目钻前施工期较短，施工机械使用较少，仅白天施工，夜间不进行施工，施工噪声影响是暂时的，不会造成长期环境影响，在当地环境可接受范围内。

4、固废处理措施及可行性

本项目场平过程剥离的表土临时堆放于堆土场内，后期用于场地生态恢复覆土使用。

施工人员生活垃圾依托居民房自有设施，进入当地农村垃圾收运系统，由当地环卫部门清运并妥善处置。采取措施后，本项目固体废物均得到合理的处理与处置，对环境影响小。井场设置垃圾桶，生活垃圾经分类收集后运至附近垃圾收集点，再由当地乡镇环卫部门统一清运处置；建筑垃圾编制处置方案报当地环卫部门备案，并妥善处置。

采取上述措施的前提下，钻前工程基础开挖、施工人员生活垃圾及建筑垃圾等固体废物可得到妥善处置，措施可行。

5、生态保护措施

施工期间加强监督管理，严禁施工人员对野外植被砍伐，做好植物的保护工作；严格划定施工作业范围，在施工带内施工，在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积；严格限制施工人员及施工机械活动范围。

待项目结束后及时拆除设施，对临时占地迹地进行植被恢复和复垦，减缓并消除项目带来的生态影响。

具体采取的生态环境措施详见生态专项报告。

二、钻井施工期环境保护措施

1、废气治理措施及可行性

本项目钻井期间产生的环境污染主要有测试放喷、事故放喷天然气、柴油发电机组燃烧排放废气。

1）测试放喷和事故放喷天然气

测试放喷废气主要采用地面灼烧处理，测试放喷管口高为1m，采用短火焰灼烧器，修建放喷池及挡墙减低辐射影响。放喷管线采用螺纹与标准法兰连接的专用抗硫管材。放喷池采用C30P8混凝土浇筑，垫层采用C15混凝土浇筑且垫层每边宽出底板边100mm，放喷池池体内壁、底板顶面均刷水泥渗透型结晶防水涂料。放喷池地势空旷，有利于燃烧废气的扩散和减少热辐射污染。

根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号），建设单位应因地制宜开展放空气回收利用，不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空；优化地面工程建设与管理，减少火炬系统天然气燃烧量。
2）柴油发电机组燃烧排放废气

备用柴油发电机为钻机的各种设备如泥浆泵、天车、转盘等提供动力。其产生的污染物浓度低，且柴油发电机组均为成套产品，有自带的尾气处理系统和排气筒等，污染物排放对环境的影响较小。

本工程采取的废气治理措施是可行有效的。

2、废水治理措施及可行性

（1）废水处理措施

①废水收集、清污分流措施

钻前工程设计应根据当地气候条件进行雨污分流系统设计，集污区应采取防渗措施，排污沟的横截面积应根据当地雨季最大排量设计。年降雨量大于500mm的地区应在循环罐区、主要设备区、材料房等区城设置雨棚，雨棚边缘应超出下方围堰不小于0.5m，雨棚的导流槽设计应将雨水导人场外自然水系。井场废油暂存区、钻井液材料临时储存区应设置雨棚或其他防雨措施。

井场四周设清水沟，用于排泄井场清洁区域（清洁区为井场硬化地面，井场设备区域除方井外的区域均设有挡雨棚和围堰，能保证该区域雨水不受污染）的雨水，在清水沟出水口设置2m*2m*1m 的沉淀池，经沉淀处理后的上清液外排。
井场污染区（方井区域）周边设环状污水沟，将污染区地面降水通过环状污水沟收集后排入主排污沟（地下封闭式）后，借助地形高差流入污水池，用于钻井以及平台后期配制压裂液。在污水沟边沿靠井场地坪的一侧修建 100mm×100mm 的 C20 混凝土拦水堰，防止污染区和清洁区雨水混合。污水沟均进行一般防渗处理。

②钻井废水处理、储存和回用措施

暂存于污水罐中，用于配制压裂液，无法利用的部分转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。
③钻井废水完井处置措施

钻井废水现场处理后大部分回用于水基泥浆的配制，最终剩余部分钻井废水和洗井废水、井场雨水用于平台后期配制压裂液。

④生活污水处置措施

生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。

⑤压裂返排液

暂存在放喷池，定期转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。
（2）钻井作业废水

本项目钻井作业废水主要本项目钻井作业废水主要包括钻井废水、洗井废水、压裂作业废水和污染区雨水，其处置方案为：钻井废水现场处理后大部分回用于水基泥浆的配制，最终剩余部分钻井废水（无法利用的部分转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理）和洗井废水、污染区雨水用于平台后期配制压裂；压裂作业期间产生的压裂返排液先贮存于拟做防渗处理的放喷池中，定期转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。

①钻井废水井场预处理流程

钻井工程废水在井场内进行预处理，工艺采用隔油、沉淀分离的工艺。处理后的出水上清液回用，其余贮于污水罐中，用于配制压裂液，不外排。 

钻井废水处理流程：泥浆循环系统产生的废水进入污水罐暂存，后转入沉淀罐内，在污水罐内进行隔油、沉淀等工序，经处理后的上清液进入回用罐内暂存，后回用于钻井过程中，最终剩余部分用于配制压裂液。在运行过程中污水罐内的污泥、废泥浆、岩屑等通过人工导入岩屑暂存罐，最终用岩屑暂存罐收集后经过板框压滤脱水处理后及时外运资源化利用；压滤液进入回用罐中回用钻井用水。无法利用的部分转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。
②压裂废水处理流程

本项目产生的压裂液废水统一拉运至具有处理能力的污水处理厂进行处理，一般考虑就近原则，以降低拉运过程中的泄漏风险，但应满足以下要求：污水处理厂需已办理完善的环保手续，有足够的处理能力；能够接纳项目废水水质指标，进行正常处理，并做到达标排放；不得稀释排放；运行期间无环境遗留问题。

A 四川鑫泓钻井废水处理厂可行性分析
根据建设单位提供资料，本项目产生的压裂液废水定期转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。四川鑫泓钻井废水有限公司钻井废水处理工程于2011年11月8日取得环评批复（广环办函〔2011〕227号），2011年11月建成投产，2012年11月27日取得环保验收意见（广环验〔2012〕05号文），2022年9月05日广元市生态环境局为四川鑫泓钻井废水有限公司办理了排污许可证（91510824586453401A001U）。

四川鑫泓钻井废水处理有限公司最终受纳水体为东河，根据苍溪县人民政府发布的《2023年苍溪县环境质量公告》，东河王渡省控断面2022年水质类别达到Ⅰ类水体，水质为优，2023年水质类别达到Ⅱ类水体，水质为优。东河规定水功能类别为Ⅲ类，因此，项目废水最终受纳水体环境质量较好。

四川鑫泓钻井废水处理厂位于广元市苍溪县桥溪乡金龙村一组，项目占地面积2400m²，废水采用“药物絮凝预处理—预处理超滤（UF）—RO反渗透处理”工艺，设计处理能力为7.2万m³/a，最大废水储存能力为900方。废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后从厂区总排口排至东河。四川鑫泓钻井废水处理厂废水处理工艺如下：
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压裂废水依托处理设施工艺流程图

工艺概述：钻井废水经车载进入废水收集池，经格栅去掉较大的杂物。经污水泵输送至油水分离设备进行油水分离。分离后的油进行回收利用，分离后的污水进入沉淀池进行沉淀分离。沉淀后的上清液通过输送泵进入加药机进行絮凝加药，然后进入沉淀池，絮凝后的清水进入清水池。污泥进入板框压滤机进行泥水分离，分离后的清水进入清水池，污泥运走做固化深埋。絮凝后的清水经提升泵进入砂滤，碳滤，精密过滤器，最后进入超滤膜系统进行分离，浓水回至格栅池，净水进入中间水池。中间水池的净水通过提升泵进入RO系统分离，浓水回至絮凝池，产水达标后排放。
B、废水处理可行性分析

处理容量：四川鑫泓钻井废水处理有限公司桥溪污水处理厂处理规模为7.2万m3/年，最大废水储存能力为900m3。根据调查，四川鑫泓钻井废水处理有限公司桥溪污水处理厂年处理量未达到饱和状态，处理厂目前废水处理量约180m³/d，剩余处理能力60m³/d。根据工程分析，本项目压裂返排废液为阶段性产生，同时周边区域其余气井开发阶段不同，废水处理时间不重叠，因此四川鑫泓钻井废水有限公司有足够的处理能力处理本项目废水。若在施工过程中因为特殊原因无法拉运至四川鑫泓钻井废水处理有限公司桥溪污水处理厂，则拉运至具有处理资质和能力的污水处理厂进行达标处理。
处理工艺：本项目产生的废水为压裂返排液，主要污染物是COD、SS、石油类和Cl-，四川鑫泓钻井废水处理厂采取的“药物絮凝预处理—预处理超滤（UF）—RO反渗透处理”处理工艺，主要处理的污染物是COD、SS、石油类和Cl-，由此可见四川鑫泓钻井废水处理厂能够去除本项目废水。

（3）废水收集、储存管理及可行性分析

1）钻井废水、洗井废水产生及收集情况见下表。
废水产生及收集情况表

平台

钻井废水+洗井废水
污水罐罐体容积

马2-12
199.32m³

200m³

可以看出，平台废水收集设施完全能够满足本项目施工作业时收纳废水的要求。

2）压裂废水收集、储存管理措施

压裂返排液产生量约4200m³，引至放喷池暂存后定期转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理，不外排。
建设单位针对废水储存采取了以下管理措施：

①井场应实施清污分流，清污分流管道应完善畅通，并确保废水全部进入污水罐、污水池中。

②不得乱排乱放废水。

③现场人员应定期对污水罐渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并作好记录。

④井场还应及时转运废水，以防止暴雨进入污水沟引起废水外溢从而导致环境污染。

由此可见，本项目采取的废水收集、储存措施有效可行。

（4）废水转运措施分析

本项目最终产生的废水转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。建设单位针对废水转运采取的管理措施为：

①制定科学合理的车辆运输，根据管道输送和车辆运输实施相应的管理。

②废水承运单位为非建设单位所属单位，承运方需具备建设单位HSE准入资格和相应的运输服务准入资格。

③废水承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，废水运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输废水过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移废水。

④废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守有关安全环保管理规定，并服从井站值班人员的管理，不得擅自进入生产装置区和操作井场设备设施。

⑤废水运输严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年。

⑥废水转运时采取罐车密闭输送。

⑦尽量避免在雨天和大雾天转运。

为确保本工程废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，建议在本工程废水转运过程中，增加如下措施：

①建设单位应当加强对废水承运单位的监管和沟通，督促其严格监管废水转运车辆，以防废水承运人员半途随意倾倒废水造成环境污染。

②对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度。

③转运过程做好台账，严格实施交接清单制度。

由此可见，本项目采取的废水转运措施有效可行。

3、噪声控制措施及可行性

项目在勘探过程中的钻井作业、压裂作业应通过合理安排施工时间，具备电网接入条件应优先采取网电代燃油措施开展钻井和压裂施工活动，对于无法避开居民点的施工作业，应采取降噪措施、临时疏散、加强沟通协调等措施。

本项目优先采用电动钻机和网电开展钻井和压裂施工活动，停电时采用柴油发电机发电，对于钻井及压裂作业噪声，主要是选用低噪声设备和对井场布局来减轻噪声的影响，对噪声源采取噪声防治措施，设备安装减震垫、消声器等措施：泥浆泵可加衬弹性垫料和安装消声装置以达到减噪目的。此外，在管理和作业过程中平稳操作，施工期间加强施工管理，钻机、泥浆泵等设备应做好日常维护，同时在操作时做到平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声等。对噪声受影响的农户采取沟通宣传和耐心解释等方式，征得其支持谅解，同时施工方在钻井施工前应与受影响居民协商达成一致，采取临时撤离等措施解决噪声超标问题，待作业结束后返回，确保不噪声扰民。

测试放喷时产生的气流噪声通过放喷池的三面墙阻隔可起到一定的降噪作用。因此，测试放喷噪声对周围居民影响较小。事故放喷时，本工程将采用将气体通过放喷管线引至放喷池内点火，通过放喷池的屏蔽作用，有效减轻了放喷噪声和热辐射的影响。

4、固废处理措施及可行性

本项目产生的固体废物可分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要包括①水基钻井固废、②废水基钻井泥浆、③废包装材料、④沉淀污泥，危险废物为①油基岩屑和废油基钻井泥浆、②废油、③含油污染物。项目固体废弃物产生量及处置情况见下表：
项目固体废物产生及处置情况一览表

固废类型

产生量（t）

处置措施及去向

水基钻井岩屑

1001.13
暂存岩屑暂存罐，转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用
废水基钻井泥浆

49.73
沉淀污泥
130
废包装材料

0.5

交由废品收购站处理。
油基岩屑和废油基钻井泥浆

164.94
采用油基岩屑收集罐暂存，定期全部交由有资质的单位处置。

废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）

0.5

作为危险废物收集后，交有危废处置资质的单位处置
含油污染物
0.05
生活垃圾

8.525
生活垃圾外运青峪镇环卫集中收集

（1）一般工业固废处置措施

①一般工业固废收集要求

根据《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020），水基钻井废弃物处理技术要求如下：

A 水基钻井废弃物分类收集：

对从钻井固相控制系统中的振动筛等排出的水基钻井废弃物，宜采用螺旋输送器、溜槽等接触面较大的收集输送装置进行随钻收集，防止水基钻井废弃物在收集时溢流到地面。收集后的水基钻井废弃物宜立即进行固液分离处理。固液分离后产生的固体废物含水率宜不大于60%且不呈流动态。

对从钻井固相控制系统中除砂除泥器、离心机等排出的水基钻井废弃物，宜采用固相输送泵等装置收集。收集后的钻井废弃物宜直接输送至钻井储存池中进行暂存，然后根据现场要求及时进行处理、处置。

B 收集后的水基钻井废弃物若不能及时处理、处置，宜按体系进行分类集中暂存。

C 钻井现场设置收集橇/罐或者废液罐进行废弃物暂存。

D 井队固控系统下方宜选择合适高效的清砂设备与三角钻井罐/尖罐相连，根据泥砂沉积情况及时抽吸清罐，防止钻井罐下部泥砂沉积。

本工程产生的一般工业固废为水基岩屑、沉淀污泥、废钻井泥浆均用岩屑收集罐进行收集，采取随钻处理的方式转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
②一般工业固废台账管理要求

根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021年 第82号），为规范工业固体废物流向，实现工业固体废物过程管理的基础性、保障性制度。产生工业固体废弃物的单位应建立工业固体废弃物管理台账如实记录工 业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物 管理水平。一般工业固废台账管理要求如下：
A 一般工业固体废物管理台账实施分级管理。需要记录固体废物的基础信息及流向信息，按月填写记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。

B 要记录固废在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息；

C 产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从《一般工业固体废物分类表》中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称；

D 鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账；

E 台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；

F 产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年；

G鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。

③一般工业固废处置要求

钻井过程中产生的钻井岩屑、沉淀污泥、废泥浆通过岩屑暂存罐进行收集，由压滤设备压成泥饼后转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。

④一般工业固废资源化处理流程

本项目平台钻井作业期间产生的钻井岩屑、沉淀污泥、废泥浆由建设单位委托本项目项目部全权负责拉运处理工作。

⑤一般固废处置的可行性分析
本项目现场仅对水基岩屑和废水基泥浆进行“不落地”工艺板框压滤脱水处理，拟建项目钻井期间产生的岩屑、废钻井泥浆、沉淀污泥采取随钻处理后及时转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
制作烧结砖处理工艺可行性：井场预处理后的一般钻井岩屑及废水基泥浆固化体转运至砖厂后，在分析其化学成分的基础上，加入一定量无毒的激活剂进行激活处理，用装载机将激活处理后的固化体、页岩和内燃煤混合均匀，混合物用皮带输送到双齿辊式破碎机和球磨机中进行破碎，破碎后的原料经皮带输送到练泥机中，加水进行搅拌、捏和、均匀后用皮带输送到螺旋挤压机中成型，生胚砖转运到干燥室进行干燥，干燥后的胚砖转运到砖窑中进行焙烧。砖烧结成品合格冷却至室温后出窑形成产品砖。经调查了解，该工艺为传统成熟的工艺，且在四川境内其他钻井已经得到了广泛运用，在使用岩屑及废水基泥浆为原料进行生产时，采取的污染防治措施符合环保要求，未出现污染环境事故。因此，本项目钻井时产生的一般工业固废做烧砖处理在工艺上是可行的。

制作水泥综合利用处置方式合理性分析：水基钻井岩屑经加药后由泥浆泵向振动分选筛进料，筛分出大颗粒渣和泥浆，泥浆经加入助凝剂、絮凝剂反应后进入板框或带式压滤机压滤出废水和渣，废水再次絮凝、浓缩后经压滤水渣分离，废水经工艺处理达到再生工业用水标准，进行循环回用。筛分和各阶段压滤出的废渣，交给钢渣处理厂与钢渣等其他原料按一定比例混合加工后销往水泥厂作水泥生产的原料。

综上所述，本项目钻井过程中产生的一般工业固废用于制备烧结砖和制水泥的方式是环保可行的。

业主目前正在对此进行招标，将选择符合环保要求且有处理能力的砖厂、水泥厂作为接收本项目一般固废的单位。
（2）危险废物处置措施

参考《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（公告2021年第74）中表2常规天然气开采过程中产生的主要危险废物信息，本项目产生的危险废物主要为钻井产生的油基岩屑和废油基钻井泥浆、废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）、含油污染物（现场废弃的含油抹布、棉纱、劳动用品）。

油基岩屑和废油基钻井泥浆属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/天然气开采072-001-08/以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆”。
废油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。
含油污染物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/非特定行业900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

危险废物贮存设置情况表

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量
产生工序及装置
物理性状
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
污染物防治措施
油基岩屑和废油基钻井泥浆

HW08

072-001-08

164.94t
钻井
固态
岩石土壤白油
白油
钻井期间
T、I
油基岩屑和废油基钻井泥浆采用油基岩屑收集罐暂存，交由有资质单位处置
废油（含设备维修产生的废油及隔油池废油）

HW08

900-210-08

900-249-08

0.5t

钻井、隔油
固态、液态
矿物油
石油类
1个月
T、I
暂存于危废暂存间，交由有危废资质单位处置
含油污染物
HW49
900-041-49
0.05t
设备维护
固态
矿物油
石油类
1个月
T、I
上述危险废物在井场危废暂存间临时储存，危废暂存间拟采取轻钢棚等结构，采用防渗有盖铁桶封闭存放，并将铁桶设置于围堰内，粘贴危险废物标识，临时收集储存设施应做好“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求，并设置警示标识。

①危险废物识别标志设置
按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志，具体要求如下所示：

1）总体要求 

①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律法规和标准的要求。

2） 危险废物标签的内容要求 

①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。③危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

3）危险废物贮存分区标志 

①危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。②危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。③危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。④危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。

4）危险废物贮存、利用、处置设施标志 

①危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB 15562.2中的要求。②危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。③危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。④危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。
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危险废物标签样式示意图

危险废物贮存分区标志样式示意图
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贮存设施标志
处置设施标志
 危险废物识别标志
（3）危废储存、暂存、管理措施

项目钻井过程中产生的危废集中收集于危废暂存间，废油的收集、贮存、运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关要求，钻井结束后交有危废资质单位进行处置。

（4）危废转运措施
1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，转移、运输按《道路危险货物运输管理规定》执行，运输工具须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》设置车辆标志。

2）危险废物在转移、运输前运输单位要制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。

3）转移、运输时应按照《危险废物转移管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。

4）危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。

5）危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态保护红线区、自然保护区、人口密集城镇等特殊环境敏感区。
（5）生活垃圾处置措施

钻井队作业人员生活垃圾分类储存于垃圾箱，交由当地环卫部门处理，措施可行。

（6）废包装材料处置措施

钻井期间产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋，为一般废物，集中收集后定期运至就近的废品收购站进行处理。

5、土壤保护措施及可行性

针对可能对土壤造成的影响，本项目拟采取以下措施：

（1）本项目采用“泥浆不落地工艺”，钻井期间产生的岩屑通过岩屑暂存罐收集后及时外运资源化利用，油类通过废油桶收集后回收利用；而项目产生的钻井废水、洗井废水、污染区雨水用于配置压裂液，压裂废水和无法利用的钻井废水通过罐车收集后定期转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理，不外排。因此项目产生的各类污染物均能得到有效处置，从根本上消除了对周边土壤环境的污染隐患。

（2）本项目针对各产污单元采取了分区防渗措施，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。

（3）本项目井场采用清污分流、雨污分流制，在井场四周设清水沟，井场雨水通过四周清水沟收集进入末端设置的沉淀池处理后外排；场内污染区周边设环状排污沟，污水可经主排污沟流入污水池。

6、生态保护措施及可行性

待项目结束后及时拆除设施，对临时占地迹地进行植被恢复和复垦，减缓并消除项目带来的生态影响。

①临时占地生态恢复措施

项目占地属于临时用地，在井场完井搬迁后，对临时占用的土地放喷池、泥浆储备罐区、活动板房等进行土地的恢复；完井测试结果若表明该井不产油气或无工业开采价值，则将井筒用水泥封固并进行完井后的完井设备搬迁工作，将井场恢复。由于机械和人工作业的缘故，土壤一般比较紧实，采用耙、深松翻等措施，调高土壤空隙度，改良土壤结构；可增施肥料，加强灌溉等，把有机肥和化肥结合起来用，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，以恢复土壤生产能力。完井后对临时用地进行复垦复绿。

②土地复垦

合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽量减少对土壤及生态环境的影响范围和程度；合理安排开采计划和作业时间，尽量减少项目区域内植被的破坏，同时，采取一定的生物措施，有效保持水土和改善生态环境。根据《土地复垦条例》，钻井工程完工后须进行土地复垦，编制土地复垦方案，土地复垦应当坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则。井场所在地域地表植被茂盛，大气质量和地下水、地表水水质均较好。复垦方向应以农用地优先为主，以恢复生态环境为辅，因地制宜的建立植被与恢复体系，同时遵循破坏土地与周边现状保持一致的原则。环评要求所临时占用所损坏的土地和可能性闭井时，必须按照土地复垦方案的相关要求进行。

③施工管理

施工中严格执行HSE管理，控制人员、车辆按照预定线路行动，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。加强动土作业管理及巡查，防止环境风险事故影响当地生态环境。尽量避开雨季施工。提高工程施工效率，缩短施工工期。

7、地下水污染防治措施及可行性

本项目在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。井场划分为重点防渗区、一般防渗区。同时为了及时准确掌握项目区及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖项目区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

本次评价建议设置地下水监测点位，详见地下水专项或本报告表4-12。
9、弃井或退役期污染防治要求

若测试无开采价值，应按《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《油气田开采废弃井永久性封井处置作业规程》（GB/T43672-2024）等相关行业规范进行封井作业。并设置醒目的警示标志，加强保护和巡查、监控。封场应在钻井完成后4个月内完成。

（1）退役期大气污染防治措施

若该井不具备开采价值，首先利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封天然气产层，防止天然气串入其他地层。同时在油管射孔段的上部注水泥形成水泥塞面封隔气井，防止天然气泄漏，对环境的影响很小。

封堵后，定期检测封堵井的井口压力、检查井口周围地表是否窜气，形成台账便于后期跟踪管理。封堵井正常井每季度巡检一次。

（2）退役期水污染防治措施

进入退役期时对井口进行封堵，并对井场进行生态恢复，该过程无废水产生和泄漏，不会对区域水环境造成影响。

（3）退役期噪声污染防治措施

项目结束后，将对退役站场实施永久封堵和废弃，井场内噪声源将不存在，其周围声环境质量将恢复到项目建设前的水平。

（4）退役期固废处置措施

勘探井封井后，对井台和测试管线进行拆除，对废弃井的井眼进行封堵。井口和管线拆除作业过程中产生的落地油和受污染的土壤，集中收集后交有危废处置资质的单位处置，不可随意丢弃或就地掩埋，以避免对浅层地下水造成污染；拆除过程中产生的其它垃圾及时外运，送至指定的垃圾处置场处理，其中建筑垃圾送当地指定的建渣场处置。

（5）退役期土壤环境及生态环境保护措施

封堵后对地面设施拆除、永久性占地范围内水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后进行复垦。硬化物拆除以后，平整场地，覆土深度约20-30cm，最后种植农作物，区块损毁土地尽可能地复垦为原土地利用类型，对区域土壤环境和生态环境属于有利影响。
10、生态恢复措施

项目现状占地大部分为耕地，为了保持与周边环境的协调，本工程施工期结束后如勘探井吴开采价值，则将临时占地优先恢复农田生产或复绿。
①参照《土地复垦质量控制标准》（TD／T 1036—2013）中的“损毁土地复垦质量要求”，清除硬化地表，回覆施工前期剥离的表土资源，改善场地土壤生产力。

②参照《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB／T 38360—2019），选择植物（林木）种子、苗木的质量应当达到相关国家强制性标准的最低等级要求；所选的植被应采用当地适生种，防止外来物种入侵。

	运营期生态环境保护措施
	本项目不涉及运营期。

	其他
	一、环境管理及监测计划

（1）开展环境管理

本项目仅为钻探工程，不涉及运营期相关内容。故项目环境管理主要为施工期环境管理。

业主单位应严格执行建设项目的“三同时”制度，强化工程的环境保护工作。工程竣工后，各项环保措施需进行环保验收。同时业主单位应落实环境管理体系，严格落实环境管理人员的环保职责要求；各项环保设施运行和污染物处置应设立台账。

业主单位设专人负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施。

业主单位和施工单位应协作在施工前制定环境保护方案，如在施工场地的踏勘和清理中，要求在保证安全和顺利施工的前提下，尽量限制作业带外植被的人为破坏，禁止施工人员捕杀野生动物，挖掘土石方应堆放在指定场所，并修建拦挡设施防止水土流失。同时应在施工前对施工人员进行环境保护培训。钻井队应完善钻井期间的环境管理工作，钻井材料的油料集中管理，较少散失和漏失，对被污染的土壤及时妥善处理；所有泥浆材料和化学处理剂应由专人负责严格管理，整齐堆放，防止破损散失和下雨流失，有毒化学处理剂设明显标志，建立收发登记制度；经常检查储油容器及其管线，阀门的工作状况，防止油料漏失污染环境，钻井废水外运实行转移联单制度，填报交接清单。

在钻前施工承包合同中，应该包括有关环境保护条款，如生态保护措施，水土保持措施，施工设备排放的废气、噪声控制措施和环境保护目标，环境监控措施，环保专项资金的落实等。

1)建立有效的管理机构

建设方应设专人负责施工作业HSE的贯彻执行，主要职责在于监督承包商履行承包合同，监督施工作业进程。制定施工作业的环境保护规定。根据施工作业合同中有关环保要求和各作业特点，分别制定各项环保措施。如在施工过程中，要求在保证安全和顺利施工的情况下，尽量限制作业带的宽度，减少对土地的征用及植被、作物的人为破坏，禁止猎杀野生动物；挖掘出的土石方堆放要选择合适场所，不能堵塞自然排水沟，并修筑必要的挡拦设施以防止水土流失：在车辆运输中，要事先确定路线，防止车辆油料及物料装运的泄漏等。

2)建立完善的环保工作计划

①在施工前制定环境保护规划

收集施工地区现有的自然生态环境、社会环境状况以及当地政府有关环境保护的法规等，作为制定规划的依据。重点考虑生态、野生动物、植物等。

②进行环境保护培训在施工前需对全体员工进行环境保护知识和环保意识培训。并结合施工计划提出具体的环保措施。

⑧紧急情况处理计划

计划中要考虑施工中可能出现的紧急情况，并明确处理紧急情况的协调及提交相关的恢复措施报告。

④施工结束后的恢复计划

施工前必须制定恢复计划，主要包括：收集所有的施工材料废弃物和生活废弃物、填实污水坑并用土压实，尽量恢复工区内的自然排水通道，营地拆除后不留废弃物品，并对现场作业环境和营地环境恢复情况进行回访等。

3)严格执行环境监督和审查制度

①施工全过程的监督

施工过程中应经常对施工单位及施工状况进行监督核查，保证制定环保规划的实施和对潜在问题的预防，评估环境保护计划实施的效果。

②环境保护审查

施工完成后，提出施工中的环境影响报告，对工程进行环境保护审查。

（2）环境监测计划

本项目作业废水通过罐车及时转运至四川鑫泓钻井废水处理厂等工业污水处理厂集中处理；本项目为含不硫天然气井，钻井期间废气均为无组织排放。同时，本项目仅为钻探工程，不涉及运营期相关内容，各类污染物随着项目的完成而消失，根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022），对于施工期钻井工程没有监测要求，当发生突发环境事件时建设单位应根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）开展监测。

	环保投资
	本项目总投资7957万元，其中环保总投资估算为414万元，占总投资的5.2%，详见下表。

 拟建项目环保投资及风险防范措施投资估算
污染源

污染类型

环境保护措施

投资

（万元）

废水
废水收集、清污分流（污染区域水及清洁区雨水）
在井场四周设清水沟，井场雨水随四周清水沟经末端沉淀池处理后外排；场内污染区周边设环状排污沟，借助地形高差流入污水池。
纳入工程投资
钻井、洗井废水的处理、储存和回用
暂存于污水罐中，用于配制压裂液，无法利用的钻井废水转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。
压裂废水
转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。
30

生活污水
生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。
纳入工程投资
废气
施工粉尘
硬化进出口并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘。设置车辆冲洗设施对驶出工地的车辆进行冲洗。对露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料予以覆盖。对开挖施工作业面（点）洒水降尘。临时堆场洒水、覆盖降尘。密闭运输渣土、砂石等易撒漏扬散物质。
20

测试放喷废气

放喷期间撤离放喷口500m范围内居民。

纳入工程投资

柴油发电机

废气
经自带的排气筒排放。
纳入工程投资

噪声
减震、隔声、
降噪
噪声设备设置基础减震。
纳入工程投资
声环境敏感点
防护
对噪声影响超标的农户通过临时租用房屋、临时撤离、加强沟通协调等方式，取得居民谅解，避免环保纠纷。
20

固体废物
水基钻井岩屑、沉淀污泥、废弃泥浆
由岩屑收集罐进行收集，泥浆不落地系统板框压滤脱水后暂存岩屑暂存罐定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用。
70

油基岩屑和废油基钻井泥浆

采用油基岩屑收集罐暂存，定期交由有资质单位处置。

30
废油
废油桶中暂存后委托有危废处理资质单位处置。
1.5
含油污染物
暂存桶中暂存后委托有危废处理资质单位处置。
1.5
生活垃圾
环卫部门统一收运。
1
废包装材料
收集后交由废品收购站处置。
1

地下水
源头控制
钻井设计中采取先进的钻井方案和清洁钻井液体系。应在循环罐区、主要设备区、材料房等区域设置雨棚，雨棚边缘应超出下方围堰不小于0.5m，雨棚的导流槽设计应将雨水导出场外。
纳入工程投资
防渗分区
和防渗措施
重点防渗区防渗要求：地面参考GB18597的要求，应铺设150mm混凝土或2mm厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、至少2mm厚的其他人工材料的防渗措施；内壁采取渗透系数不大于10-7cm/s的防渗措施；

一般防渗区：满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能。
纳入工程投资
生态
生态保护
对热辐射破坏的植被进行补偿。井场表面硬化，设置挡墙、截排水沟、沉沙措施。
纳入工程投资
生态恢复
总体复垦为农用地和荒地，按照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中规定的要求进行回恢复。
40

土壤
针对渗入影响落实地下水环境影响评价提出的防渗分区及防渗措施。针对地面漫流影响实施井场清污分流措施，在井场四周设置雨水清水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场分为清洁区和污染区，通过挡污墙隔离。场内污染区周边设环状排污沟，借助地形高差流入污水池。清洁区雨水通过沉淀池处理后外排。
纳入工程投资
环境风险
落实风险措施及应急预案。
200

合计
/

415



六、生态环境保护措施监督检查清单

	   内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	生态保护
	放喷管线出口位置对热辐射破坏的植被进行补偿。井场表面硬化，设置挡墙、截排水沟、沉沙措施。
	/
	/

	
	生态恢复
	总体复垦为农用地，按照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中规定的要求进行回恢复。
	
	

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	废水收集、

清污分流措施（污染区域水及清洁区雨水）
	在井场四周设清水沟，井场雨水通过四周清水沟收集后进入末端沉淀池处理，
处理后外排周边溪沟；场内井架基础周边设环状排污沟，污水可经排污沟流入污水池。
	/
	/

	
	钻井、洗井废水处理、储存和回用措施
	收集到污水罐沉淀隔油后回用。无法利用的钻井废水转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。
	
	

	
	压裂返排液处置

措施
	转运至四川鑫泓钻井废水有限公司进行处理。
	
	

	
	生活污水处置措施
	生活污水通过环保厕所（内置集粪桶）收集后，定期将集粪桶内的生活污水转运至青峪镇污水处理厂进行处理。
	
	

	地下水及土壤环境
	源头控制措施
	钻井设计中采取先进的钻井方案和清洁钻井液体系，并加套管和水泥固井措施隔绝地下含水层。应在循环罐区、主要设备区、材料房等区域设置雨棚，雨棚边缘应超出下方围堰不小于0.5m，雨棚的导流槽设计应将雨水导出场外。
	/
	/

	
	防渗分区和防渗

措施
	重点防渗区防渗要求：地面参考GB18597的要求，应铺设150mm混凝土或2mm厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、至少2mm厚的其他人工材料的防渗措施；内壁采取渗透系数不大于10-7cm/s的防渗措施；一般防渗区：满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能。
	
	

	
	土壤污染防治措施
	针对渗入影响落实地下水评价内容提出的防渗分区及防渗措施。针对地面漫流影响实施井场清污分流措施，在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场分为清洁区和污染区，通过挡污墙隔离。污染区雨水进入污水池处理后回用。清洁区雨水通过沉淀池沉淀处理后外排。
	
	

	声环境
	隔声、降噪措施
	主要噪声设备设置基础减震。
	/
	/

	
	声环境敏感点采取的措施
	对噪声影响超标的农户在通过临时租用房屋、临时撤离、加强沟通协调等方式，取得居民谅解，避免环保纠纷。
	
	

	大气环境
	施工粉尘
	硬化进出口并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘。设置车辆冲洗设施对驶出工地的车辆进行冲洗。对露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料予以覆盖。对开挖施工作业面（点）洒水降尘。密闭运输渣土、砂石等易撒漏扬散物质。
	/
	/

	
	油基泥浆钻井产生的有机废气
	无组织排放
	
	

	
	测试放喷废气
	测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，经自然扩散排入周边环境。
	
	

	
	柴油发电机废气
	经自带的排气筒排放。
	
	

	固体废物
	水基钻井岩屑、沉淀污泥、废弃泥浆
	由岩屑收集罐进行收集，泥浆不落地系统板框压滤脱水后暂存岩屑暂存罐定期转运至符合环保要求且有接收处理能力的砖厂、水泥厂综合利用
	/
	/

	
	油基岩屑和废油基钻井泥浆
	采用油基岩屑收集罐暂存，

定期交由有资质单位处置。
	
	

	
	危险废物（废油和含油污染物）
	危废间中暂存后委托有危废资质单位处置。
	
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾外运青峪镇环卫集中收集
	
	

	
	废包装材料
	收集后交由废品收购站处置
	
	

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	（1）严格按照
《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》、GB/T31033-2014《石油天然气钻井井控技术规范》、等要求加强风险防范；
（2）编制环境风险应急预案，并严格按照预案相关管理要求落实。
	（1）严格按照《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》、GB/T31033-2014《石油天然气钻井井控技术规范》等设立了风险防范措施。

（2）编制环境风险应急预案，并严格按照预案相关管理要求进行了落实。
	/
	/

	环境监测
	制定监测计划，

开展监测。
	有监测记录或监测报告。
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司马2-12钻井工程符合国家产业政策及相关规划，选址和总平面布置合理；拟采取的废气、废水、固体废物、噪声防治措施、地下水和土壤污染防治措施以及生态保持措施有效可行；在建设过程中认真落实报告表中提出的各项污染防治措施后，对周围环境不会造成污染影响；本项目为不含硫化氢井，井场作业按照钻井操作规程进行，并制定相应的应急预案，在落实风险防范措施和事故应急措施后，环境风险能达到可接受水平。从环境角度而言，无明显制约项目建设的环境因素，项目的建设可行。
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