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项目名称：桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目

建设单位（盖章）：南江县桥亭镇长河村股份经济合作联合社

编制日期：2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目

	项目代码
	2506-511922-04-01-482105

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	********

	建设地点
	南江县桥亭镇长河村

	地理坐标
	（106度56分0.312秒，32度31分16.943秒）

	建设项目

行业类别
	三、渔业，5.内陆养殖

0412：网箱、围网投饵养殖；涉及环境敏感区的
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	7624m2

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	南江县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2506-511922-04-01-482105】FGQB-1033号

	总投资（万元）
	750
	环保投资（万元）
	64

	环保投资占比（%）
	8.53
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

□是：

	专项评价设置情况
	专项评价设置原则表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目情况

专题设置情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为冷水鱼养殖项目，不属于上述类别建设项目。

不设置地表水专项

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目不涉及陆地石油和天然气开采及隧道工程。

不设置地下水专项

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目涉及神门风景名胜区中的三级保护区，项目建设对神门景区山水地貌格局的整体风貌影响较小，属于“涉及环境敏感区的项目”，

设置生态专项

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及/粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目不涉及码头，不涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

不设置大气专项

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为冷水鱼养殖项目，不涉及公路、铁路、机场等交通运输业。

不设置噪声专项

环境风险

石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目不涉及石油和天然气开采，不涉及危险化学品管线。

不设置环境风险专项

综上，本项目需设置生态专项评价。

	规划情况
	规划名称：《南江县养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《南江县养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》符合性分析分析

其远期目标：以池塘养殖为主，重点发展稻(藕)渔综合种养。计划到2030年，全县池塘养殖面积2.18万亩，养殖产量2.18万吨；全县水域、滩涂，按照养殖现状和特点分为禁止养殖区、限制养殖区及养殖区。

与《南江县养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》符合性分析一览表

政策名称

相关要求

本项目

符合性

禁止养殖区

1.禁止在饮用水水源地一级保护区、自然保护区核心区和缓冲区、媓滚越国慶家级水产种质资源保护区核心区等重点生态功能区开展水产养殖。

2.禁止在水利工程管理范围内的航道、行洪区、河道堤防安全保护区等公共设施安全区域开展水产养殖。

3.禁止在有毒有害物质超过规定标准的水体开展水产养殖。

4.法律法规规定的其他禁止从事水产养殖的区域。

项目位于南江县桥亭镇长河村，位于神门风景名胜区三级保护区。本项目不属于网箱养殖，本项目废水不外排，大气、噪声达标排放，固废不外排
符合

限制养殖区

1.限制在饮用水水源二级保护区(包括城市集中式饮用水水源保护地二级保护区)、自然保护区实验区和外围保护地带、国家级水产种质资源保护区实验区、风景名胜区等生态功能区开展水产养殖，在以上区域内进行水产养殖的应采取污染防治措施，养殖用水按规定排放。

2.限制在水库等工程水域开展网箱围栏养殖。重点水库饲养滤食性鱼类的网箱围栏总面积不超过水域面积的1%。

3.法律法规规定的其他限制养殖区。

符合

养殖区

养殖区包括池塘养殖区、水库养殖区和其他养殖区。池塘养殖包括普通池塘养殖和工厂化设施养殖等，水库养殖包括大水面生态养殖等，其他养殖包括稻渔综合种养，河沟养殖模式等。

符合

2、与《四川省养殖水域滩涂规划（2019—2030）》的符合性分析

《四川省养殖水域滩涂规划（2019—2030）》将全省水域滩涂功能区分为禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。其中禁止养殖区范围包括：全省所有饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区和缓冲区、国家级水产种质资源保护区核心区、港口、航道、行洪区、河道堤防安全保护区等公共设施安全区域、有毒有害物质超过规定标准的水体、生态保护红线、法律法规规定的其他禁止从事水产养殖的区域；限制养殖区范围包括饮用水水源二级保护区、自然保护区实验区和外围保护地带、国家级水产种质资源保护区实验区、风景名胜区、基本农田；养殖区包括池塘养殖区、湖泊、水库养殖区、稻田综合种养区。

本项目不在禁止养殖区和限制养殖区内，根据四川省财政厅四川省农业农村厅关于印发《四川省实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案》的通知，推进池塘标准化改造，加强水产养殖尾水治理设施及装备建设，促进养殖尾水资源化利用，逐步实现全省规模化水产池塘养殖尾水治理全覆盖。本项目所在区域属于养殖区，项目废气、固废均得到合理处置，养殖尾水达到《渔业水质标准》（GB11607-89）标准后回用生产，不外排。因此，项目与《四川省养殖水域滩涂规划（2019—2030）》相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修订版），本工程属于“A0412内陆养殖”项目。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”项目“一、农林牧渔业中14．现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。同时，本项目已取得南江县发展和改革局的备案（见附件2），审批备案号为：川投资备【2506-511922-04-01-482105】FGQB-1033号。

因此，本项目的建设符合国家和地方现行产业政策。

2、用地符合性分析

本项目位于南江县桥亭镇长河村，根据选址意见表（见附件3），项目用地符合当地用地要求。

3、相关政策符合性分析

（1）与国家及地方有关大气污染防治的规范性文件的符合性分析
与大气污染防治等相关规划符合性分析一览表

政策名称

相关要求

本项目

符合性

《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。......新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源，安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。
项目不属于高耗能、高排放、低水平项目盲目，项目属于新建项目，不涉及锅炉和工业炉窑

符合

（2）与国家及地方有关水污染防治的规范文件的符合性分析

与国家及地方有关水污染防治的规范符合性分析一览表

法律法规

相关要求

本项目

符合性

《中华人民共和国长江保护法》

第二十六条：国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目主要从事“A0412内陆养殖”，不在长江干支流岸线三公里范围内，本项目不属于化工项目。

符合

第四十六条：长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量。

本项目主要从事“A0412内陆养殖”，不涉及磷矿、磷肥生产，不涉及含磷生产废水排放。
符合

《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）
第一条“全面控制污染物排放”第一款：狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

本项目为“A0412内陆养殖”，不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目；本项目位于南江县桥亭镇长河村，本项目污水经自建污水处理设施回用，不外排。
符合

《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》（川环发〔2023〕5号）

全面落实磷化工企业清洁化改造工程，大力拓展磷石膏综合利用途径，推动有条件的磷化工企业以磷石膏综合利用量定产量。

本项目主要从事“A0412内陆养殖”，不属于磷化工企业。
符合

严格尾矿库项目准入，禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目主要从事“A0412内陆养殖”，距离南江河为5093m，不属于长江干流和重要支流。

符合

实施重点行业领域减污降碳行动，重点针对流域内钢铁、造纸、石化、酿造等重点企业实施全要素、全流程清洁化、循环化、低碳化改造，不断提升资源能源利用效率，有效削减污染物排放。

本项目为“A0412内陆养殖”，不属于钢铁、造纸、石化、酿造等重点企业。
符合

《四川省“十四五”长江流域水生态环境保护规划》

加强饮用水水源地保护
1、加强饮用水水源地保护以保障饮用水水源质量为核心，以强化环境执法为抓手，聚焦饮用水水源地突出环境问题，全面推进饮用水水源保护区划定、设立保护区边界标志、整治保护区内环境违法问题工作，提升环境风险防范能力，确保饮用水水源水质安全。加强城乡集中式饮用水水源地、湖库周边和消落带、河渠沿岸造林绿化、水土保持、湿地恢复和农田林网建设。
本项目为“A0412内陆养殖”，不在饮用水水源准保护区、饮用水水源二级保护区、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。
符合

2、饮用水水源地规范化建设开展城市、县级集中式饮用水水源地规范化建设和安全保障达标建设，加强饮用水水源地保护，开展饮用水水源保护检查，建立三维实景地理信息数据库：以德阳西郊水厂、宜宾宋公桥、资阳老鹰水库等未达到亚类水质的饮用水水源为重点，制定实施专项整治方案，完善后续水厂深度处理，确保供水安全；以保障群众用水安全为重点，实施农村集中式饮用水水源地达标建设和农村饮用水安全巩固提升工程。
3、实施饮用水环境安全保障行动开展风险源排查，完善风险源名录，健全保护区穿越道路风险防控设施和危险化学品运输管理制度，加强应急物资储备、演练、防护设施等保障体系建设。贯彻落实《长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划四川省实施方案》，实施饮用水水源专项执法行动，严肃查处保护区内的违法行为，优化调整沿江取水口和排污口布局，依法取缔保护区内违法设施和排污口，严格控制新增取水口、排污口，强化有毒有害物质管控。加强水源地环境风险防控，完善风险防控措施，加强水质预警能力建设，加强备用和应急水源建设；狠抓水源水质红线，严格建设管理，建立供水应急体系，提高供水保证率；建立地下水开采总量和水位双控制度，防止地下水污染。
4、优化饮用水源布局沱江流域加快水资源配置工程建设，解决部分地区工程型缺水问题，提升城乡供水保障。新建生活取水口应布局在适宜取水区内，并按要求划定饮用水水源保护区，因地制宜开采地下水补充，以集中与分散相结合的方式解决农村饮水不安全人口供水问题。
（3）与噪声污染防治相关规划符合性分析

与噪声污染防治符合性分析一览表

噪声污染防治文件

具体内容

本项目

符合性

《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）

严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。

项目正在开展环境影响评价，且本报告对项目可能产生的噪声进行分析预测与评估，提出了相应的噪声污染防治措施，污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并且建设单位在项目运行时依法进行环境保护设施竣工验收。

符合

推广先进技术。鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。

项目选用的设备为低噪声设备，选用的工艺为先进的工艺。

符合

树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。

建设单位按报告表要求做好噪声污染防治，采取减振降噪措施，加强厂区设备等噪声源的管理，定期对厂界噪声进行监测。

符合

《四川省噪声污染防治行动计划实施方案2023—2025年）》

（三）深化工业噪声污染防治，加强重点企业监管。加强重点

企业噪声监管。严格落实国家关于工业噪声排污许可管理要

求，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管。市

（州）生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新。噪声重点排污单位应制定噪声削减计划，减少对周边噪声敏感建筑物集中区域的影响；依法开展噪声自动监测，及时与生态环境主管部门的监控设备联网

项目不属于噪声重点排污单位，通过选用低噪设备、基础减震、消声、合理布局等措施可有效控制噪声影响

符合

（4）与国家及地方有关土壤及地下水污染防治的规范文件的符合性分析

与相关土壤及地下水防治规范文件符合性分析一览表

名称

具体内容

本项目

符合性

《全国地下水污染防治规划》

第三项“主要任务”第四条“强化重点工业地下水污染防治”，工业行业地下环境监管主要以石油炼化、焦化、黑色金属冶炼及压延加工业等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点，重点防范石油化工行业污染地下水、防控地下工程设施或活动对地下水的污染。

项目属于A0412内陆养殖，在运营期极少可能出现原辅料泄漏导致地下水污染，且工程在防渗措施、管理措施上严格要求，尽可能避免物质泄漏。

符合

4、与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性分析

本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

序号

文件内容要求

本项目情况

符合性

1

三、（一）构建绿色空间格局。

推进长江经济带产业布局优化和绿色转型发展，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。在黄河流域生态敏感脆弱区禁止新建对生态系统有严重影响的高耗水、高污染或高耗能项目。

本项目属于A0412内陆养殖，不属于化工项目，不属于“两高”项目；

符合
2

五、（一）深化工业源污染防治

加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放改造。

禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目，禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。

推动取消石油化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业非必要烟气管路。强化治理设施运行监管，确保按照超低排放限值及相关标准要求运行，减少非正常工况排放。

1、本项目不属于火电、钢铁、水泥和焦化行业，项目不涉及锅炉和炉窑。

2、本项目经过分区防渗措施后不会对土壤造成污染。

3、本项目不属于石油化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业，本项目大气、噪声污染物经过治理后达标排放，废水不外排；

符合
3

六、（二）强化水污染环境治理

强化工业污水综合整治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。对涉及重金属、高盐和高浓度难降解废水的企业，强化分质、分类预处理，提高企业与末端处理设施的联动监控能力，确保末端污水处理设施安全稳定运行。

本项目不属于电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业，项目废水不外排。

符合
4

七、（一）推进土壤污染源头防控

加强空间布局管控。强化规划环评刚性约束，严格空间管控，合理规划土地用途，强化涉及土壤污染建设项目布局论证，鼓励土壤污染重点工业企业集聚发展，探索土壤环境承载能力分析。禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目，禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。

本项目不涉及永久基本农田。项目实行分区防渗，无土壤污染途径。

符合
5、与《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》（巴府发〔2021〕19号）的符合性

本项目与《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》（巴府发〔2021〕19号）的符合性分析如下。

与《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》的符合性

序号

文件内容要求

本项目情况

符合性

1

第三章第一节构建绿色发展格局

健全生态空间管控体系。立足于区域自然生态特点和资源禀赋，加强与国土空间规划、行业发展规划、招商引资政策的衔接，统筹生产、生活、生态空间布局，全面建成以“三线一单”为核心的管控体系，推动构建城市城镇发展区、国家级农产品主产区、国家级生态功能区三大国土空间，构建“一屏三廊四区”的生态空间（大巴山系米仓山生态屏障；巴河、通江河、南江河三条生态廊道；光雾山、诺水河、五台山、驷马河湿地四个生物多样性保护区）和生态红线保护区、农田保护集中区、城镇发展区、生态控制区、农业发展区的“五区”发展空间。有效解决空间规划重叠、管控标准冲突、监管职责交叉等问题。

本项目位于南江县桥亭镇长河村，与巴中市“三线一单”相符，符合空间管控体系要求；

符合

2

第五章第一节深化工业污染治理

强化重点污染源治理。以砖瓦、水泥等建材行业为重点，强化落实污染防治措施。各企业按照“一企一策”要求制定错峰生产方案，并将错峰生产主要指标在厂区显著位置进行公示，确保做到真错峰、真停产、真限产。开展水泥、建材等重点行业的深度治理，持续推进砖瓦企业综合整治，推广高效脱硫脱硝除尘技术，推动水泥行业和工业锅炉超低排放改造，水泥生产全过程有效控制粉尘无组织排放；实施燃气锅炉低氮燃烧改造。

本项目属A0412内陆养殖，废气主要为养殖异味和柴油发电机废气

符合

由上，本项目建设与《巴中市“十四五”生态环境保护规划》（巴府发〔2021〕19号）相符。

6、与《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1号）符合性分析

该意见提出要大力发展生态健康养殖。大力实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，支持生态沟渠、生态塘、潜流湿地等尾水处理设施升级改造，探索建立养殖池塘维护和改造长效机制。推进智慧水产养殖，引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合，开展数字渔业示范。

本项目养殖尾水经尾水处理池（“固液分离+三池两坝”模式，即固液分离+沉淀池-过滤坝-曝气池-过滤坝-生物净化池）处理后回用生产。因此，项目符合《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》的相关要求。

7、与风景名胜区相关法律法规符合性分析

（1）《风景名胜区条例》符合性分析

《风景名胜区条例》涉及到本项目的主要条款如下：

第二十六条在风景名胜区内禁止进行下列活动：

（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在景物或者设施上刻划、涂污；

（四）乱扔垃圾。

第二十七条

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

第二十八条

在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。

第三十条

风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。

在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

1、本项目不属于《风景名胜区条例》第二十六条的禁止性活动。

2、本项目项目建设地点位于风景名胜区三级保护区，符合风景名胜区二、三级保护区项目建设的要求，不属于《风景名胜区条例》第二十七条“禁止违反风景名胜区规划”的要求，不涉及风景名胜区核心景区。

3、本项目按照《风景名胜区条例》第二十八条“在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续”要求进行综合评估论证，目前该项目不存在未批先建、边建边批的违法行为，项目已于2025年6月在南江县发展和改革局进行备案，项目前期工作正在加紧办理。

4、《风景名胜区条例》第三十条明确提出“在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌”，本报告将对项目建设的影响以及保护措施进行分析论证，科学客观得出项目建设对风景名胜区影响及是否可行的结论。

综上所述，本次拟建项目符合《风景名胜区条例》相关要求，经风景名胜区管理机构审核同意依照有关法律、法规的规定办理审批手续，在取得风景名胜区准入手续前，工程不得开工建设。

（2）《四川省风景名胜区条例》符合性分析

《四川省风景名胜区条例》涉及到本项目的主要条款如下：

第二十二条禁止在风景名胜区内设立各类开发区，禁止在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物、构筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步拆除或者迁出，应当给予补偿的，依法补偿。

第二十七条在风景名胜区内禁止进行下列活动：

（一）超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客；

（二）非法占用风景名胜区土地；

（三）从事开山、采石、挖砂取土、围湖造田、掘矿开荒、修坟立碑等改变地貌和破坏环境、景观的活动；

（四）采伐、毁坏古树名木；

（五）在景观景物及公共设施上擅自涂写刻画；

（六）在禁火区域内吸烟、生火；

（七）猎捕、伤害各类野生动物；

（八）攀折树、竹、花、草；

（九）向水域或者陆地乱扔废弃物；

（十）敞放牲畜，违法放牧；

（十一）其他损坏景观、生态和环境卫生等行为。

第三十条风景名胜区内禁止修建储存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。

第三十四条风景名胜区建设项目按下列规定实行审批：

（一）在风景名胜区内修建符合风景名胜区规划要求的公路、索道、缆车、大型文化设施、体育设施与游乐设施、宾馆酒店、设置风景名胜区徽志的标志性建筑等重大建设项目的选址方案，由风景名胜区管理机构提出审核意见，报省人民政府建设行政主管部门进行审查，按规定程序报国务院建设行政主管部门审批同意后，办理立项等有关手续。其设计方案由省人民政府建设行政主管部门审核批准。

1）本项目不属于《四川省风景名胜区条例》第二十二条、二十七条和三十条的禁止性项目或禁止性活动，不属于“禁止违反风景名胜区规划”的项目，不涉及风景名胜区核心景区。

2）本项目属于风景名胜区总体规划分区活动中的人工养殖活动，符合二级和三级保护区管理要求，位于神门风景名胜区内，项目审批程序适用于《四川省风景名胜区条例》第三十四条第（一）款，其设计方案报省级行政主管部门审核批准。项目已于2025年6月在南江县发展和改革局进行备案，项目设计方案与本次影响评估论证报告一并上报审查。

综上所述，本次拟建项目符合《四川省风景名胜区条例》相关要求，不属于《四川省风景名胜区条例》中明确禁止的项目。

（3）与《神门风景名胜区总体规划（2020—2035年）》的符合性分析

《神门风景名胜区总体规划（2020—2025年）》于2020年8月10日经四川省人民政府以川府函〔2020〕157号文批准同意实施，目前仍在规划期内，该总规合法有效。该总规与本次项目具有指导意义的内容主要是“第二章保护规划”对分区活动控制管理的要求，相关要求如下：

三级保护区保护要求：三级保护区内可维持原有土地利用方式与形态，合理安排旅游服务设施和相关建设。游览设施和居民点建设必须严格履行相关规划建设-的审批程序，控制建设功能、建设规模、建设强度以及建筑风貌等，并与周边的自然景观风貌和历史文化特色相协调。建设活动须符合《风景名胜区条例》等相关法律法规及技术规范的要求。

该项目已办理了准入报告，已取得《巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处关于转报桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目进入神门风景名胜区建设的函》，同意本项目在神门风景名胜区实施。

1）拟建项目位于风景名胜区三级保护区内，项目属风景名胜区经济社会活动中的人工养殖活动，不违反风景名胜区三级保护区可建项目要求。

2）拟建项目中配套了绿化景观，绿地率达45%，符合风景名胜区总体规划加强绿化的要求。在下一步绿化设计中，应按总规要求，选用当地乡土适生树种。

8、生态环境分区管控符合性分析

（1）与四川省生态环境分区管控符合性分析

1）生态环境分区管控单元

根据四川省政务网中“生态环境分区管控公众服务”系统查询结果，本项目位于巴中市环境综合管控单元优先保护单元（管控单元名称：光雾山—诺水河国家级风景名胜区、神门风景名胜区、四川大小兰沟自然保护区、四川光雾山自然保护区、四川米仓山国家级自然保护区、焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区、方田，管控单元编号：ZH51192210001）。项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: image1.jpg]-





图1-1本项目与区域环境管控单元位置关系情况查询结果
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图1-2本项目与区域环境管控单元位置关系情况查询结果
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2）与环境管控单元的符合性分析
根据四川省政务网中“生态环境分区管控公众服务”系统查询结果，本项目与各环境管控单元环境准入符合性分析如下：




生态环境准入清单

	环境管控单元

编码
	环境管控单元名称
	巴中市普适性清单
	南江县普适性清单
	管控

类别
	单元特性管控要求
	本项目符合性情况

	ZH51192210001
	光雾山—诺水河国家级风景名胜区、神门风景名胜区、四川大小兰沟自然保护区、四川光雾山自然保护区、四川米仓山国家级自然保护区、焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区、方田
	优先保护单元：

空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求：生态保护红线：

-生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

自然保护区：

-禁止任何人进入自然保护区的核心区。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。

-禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。

-严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

-禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。

-在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

-自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。

风景名胜区：

-禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

-禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

-禁止在景物或者设施上刻划、涂污；

-禁止乱扔垃圾；

-禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；-在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。

-在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。-禁止任何单位和个人在风景名胜区内从事开山采石、围湖造田、开荒等改变地貌和破坏环境、景观的活动。

饮用水源保护区：

-禁止在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

-禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

-禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建

、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

-禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

-严格执行《四川省饮用水水源保护管理条例》、《巴中市城市饮用水水源保护条例》等。

-严禁在饮用水水源一级保护区使用农药、化肥。

-禁止在饮用水水源二级保护区建设有污染物排放的养殖场。

基本农田：

-在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

-永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

-禁止在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

-禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

国家森林公园：

-禁止擅自在国家级森林自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。

-禁止违规侵占国家级森林自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

-国家级森林自然公园按照一般控制区管理。

-国家级森林自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

水产种质资源保护区：

-禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。

地质公园：

-禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。

-未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。

文化与自然遗产地：

-世界遗产地范围应划入禁止建设区域，不得开展与遗产资源保护无关的建设活动；缓冲区范围应划入限制建设区域，严格控制各类景观游赏及旅游服务设施建设活动。

-禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：

-建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。

生物多样性维护-生态功能区：

-禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；

-保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变；

-加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性维护功能区引进外来物种禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力-禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。

水源涵养-生态功能区：

-严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

-严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；

-控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。

-禁止高水资源消耗产业布局。

水土保持-生态功能区：

-严禁陡坡垦殖和过度放牧。

-禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦。

-禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。

-禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。

-禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。

水土流失敏感区：

-禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。

确因国家发展需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。

-禁止在二十五度陡坡地开垦种植农作物。

-禁止过度放牧。

-禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。

禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。

以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。

限制开发建设活动的要求：自然保护区：

-因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。

-因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

-在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。

-在自然保护区的实验区内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

风景名胜区：

-在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。

-在风景名胜区中设置、张贴商业广告，举办大型游乐等活动，从事改变水资源、水环境自然状态的活动以及其他影响生态和景观的活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准。

-风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

湿地公园：

（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。

④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

基本农田：

-一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。

-严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

水产种质资源保护区：

-在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

-在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。

文化与自然遗产地：

-缓冲区范围应划入限制建设区域，严格控制各类景观游赏及旅游服务设施建设活动。

生物多样性维护-生态功能区：

-在不损害生态系统功能的前提下，可因地制宜地适度发展旅游、农林产品和加工、观光休闲农业等产业。

水源涵养-生态功能区：

-严格限制在水源涵养区大规模人工造林。

-严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。

-提高水源涵养能力。在水源涵养生态功能保护区内，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强森林、草地和湿地的管护和恢复，严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。

水土保持-生态功能区：-限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。

-调整产业结构，加速城镇化和新农村建设的进程，加快农业人口的转移，降低人口对生态系统的压力。

-严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。

-水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。

-生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。

以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。

允许开发建设活动的要求：暂无

不符合空间布局要求活动的退出要求：1.已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。

2.现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。

以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。

其他空间布局约束要求：/

污染物排放管控：

现有源提标升级改造：/

新增源等量或倍量替代：暂无

新增源排放标准限值：暂无

污染物排放绩效水平准入要求：暂无

其他污染物排放管控要求：△

环境风险防控：

严格管控类农用地管控要求：暂无

安全利用类农用地管控要求：暂无

污染地块管控要求：暂无

园区环境风险防控要求：暂无

企业环境风险防控要求：暂无

其他环境风险防控要求：暂无

资源开发效率要求：

水资源利用效率要求：/

地下水开采要求：-巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。

-地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。

能源利用效率要求：/

其他资源利用效率要求：△
	空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求：暂无

限制开发建设活动的要求：暂无

允许开发建设活动的要求：暂无

不符合空间布局要求活动的退

出要求：暂无

其他空间布局约束要求：暂无

污染物排放管控：

现有源提标升级改造：暂无

新增源等量或倍量替代：暂无

新增源排放标准限值：暂无

污染物排放绩效水平准入要求：暂无

其他污染物排放管控要求：暂

无

环境风险防控：

严格管控类农用地管控要求：暂无

安全利用类农用地管控要求：暂无

污染地块管控要求：暂无

园区环境风险防控要求：暂无

企业环境风险防控要求：暂无

其他环境风险防控要求：暂无

资源开发效率要求：

水资源利用效率要求：暂无

地下水开采要求：暂无

能源利用效率要求：暂无

其他资源利用效率要求：-进一步调整优化矿产资源开发利用结构，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复；

-强化水土流失防治，注重水源涵养地保护。加强对光雾山、关坝、杨坝等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。
	空间布局约束
	同优先保护单元普适性管控要求

限制开发建设活动的要求：
同优先保护单元普适性管控要求

允许开发建设活动的要求：
同优先保护单元普适性管控

要求不符合空间布局要求活动的

退出要求：同优先保护单元普适性管控要求

其他空间布局约束要求：△
	符合。

本项目位于神门风景名胜区三级保护区，项目废水不外排，不在负面清单内。

	
	
	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：△

新增源等量或倍量替代：△

新增源排放标准限值：△

污染物排放绩效水平准入要求：△

其他污染物排放管控要求：△
	符合。

项目污染物均达标排放，废水不外排

	
	
	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求：△

安全利用类农用地管控要求：△

污染地块管控要求：△

园区环境风险防控要求：△

企业环境风险防控要求：△

其他环境风险防控要求：△
	符合。

企业制定切实可行、具有厂区针对性的环境风险管理机制，强化环境风险防范措施，降低突发事故对周边环境的影响，符合管控要求。

	
	
	
	
	资源开发效率要求
	水资源利用效率要求：△

地下水开采要求：△

能源利用效率要求：△

其他资源利用效率要求：△
	符合。

本项目废水不外排；项目生产运行使用电能，由市政电网提供。本项目在神门风景名胜区三级保护区，不属于开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动，不修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；不在景物或者设施上刻划、涂污；不乱扔垃圾；项目不属于宾馆、招待所、培训中心、疗养院；项目不设置排污口，不在饮用水源保护区内，不涉及基本农田、国家森林公园、生态保护红线、自然保护区、、地质公园



二、建设内容

	地理位置
	本项目位于南江县桥亭镇长河村，具体位置见附图1（本项目地理位置图）。

	项目组成及规模
	一、项目由来

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费观念已由“数量型”转向“质量型”发展，对“名、特、优、新”水产品的需求量在逐日增长，水产养殖在整个食品供给体系中将扮演越来越重要的角色；水产品在日常动物蛋白摄入量的比例不断提高，水产品消费量在稳步增长；膳食结构的改善和城镇化趋势的加快，优质品种养殖在养殖业中的比例也将有较大程度的提高，高档、优质、安全和食用方便的精加工水产品将成为水产品市场的主体。随着人们生活水平的不断提高，饮食结构的改变，冷水鱼市场需求量越来越大，发展冷水鱼养殖产业前景十分广阔。

为此，南江县桥亭镇长河村股份经济合作联合社投资750万元拟在南江县桥亭镇长河村建设“桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目”，建设内容为：建设产业道路1500m，临河堡坎1200m3，建设重口裂腹鱼养殖水池1500m3，木叶鱼养殖水池1500m3。修建冻库450m2，管理用房200m2，饲料库房140m2。增氧设备12台、污水处理设备1套，购置智能控制系统5套。安装饮水管道2条3.5km，修建泵房一座，配套水电、停车场、路灯等设施，实现成品鱼产量达到约50吨。项目已在南江县发展和改革局完成备案，备案号：川投资备【2506-511922-04-01-482105】FGQB-1033号。

项目位于神门风景名胜区三级保护区。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于A0412内陆养殖，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021版）规定，本项目属于“三、渔业04---5内陆养殖0412---网箱、围网投饵养殖；涉及环境敏感区的”。因此，本项目编制环境影响评价报告表。

为此南江县桥亭镇长河村股份经济合作联合社委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织项目技术人员对项目进行现场踏勘，详细了解了项目建设内容，收集了当地区域自然环境和社会环境等相关资料。在此基础上开展了项目的环境影响评价工作，编制完成了建设项目环境影响报告表。
二、项目概况

项目名称：桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目

建设地点：南江县桥亭镇长河村

建设单位：南江县桥亭镇长河村股份经济合作联合社

项目投资：项目总投资750万元

建设性质：新建

施工周期：2026年3月-2026年8月。

劳动定员及工作制度：本项目共计2人，采用定期巡检方式，夜间轮流值班，年工作365天。员工食宿均自行解决。

建设内容：建设产业道路1500m，临河堡坎1200m3，建建设重口裂腹鱼养殖水池1500m3，木叶鱼养殖水池1500m3。修建冻库450m2，管理用房200m2，饲料库房140m2。购置增氧设备12台、污水处理设备1套，购置智能控制系统5套。安装饮水管道2条3.5km，修建泵房一座，配套水电、停车场、路灯等设施，实现成品鱼产量达到约50吨。

三、产品方案及生产规模

项目产品方案及生产规模详见下表。

项目产品方案一览表

区域

产品名称

年产量

去向

备注

养殖区

重口裂腹鱼

25t/a

自养或外售

成品鱼

木叶鱼

25t/a

自养或外售

四、项目组成表

本项目主要建设内容及规模见下表。

项目组成表

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

施工期

营运期

主体

工程

引水工程

新建50cm×50cm引水渠系150m、110mm引水管道1500m、200mm引水管道2000m，2m×2m沉砂池2口。

施工噪声、

建筑固废、

施工扬尘、

水土流失、

生态破坏、

施工废水

运营对当地社会、经济的发展正影响。

鱼池工程

建各类鱼池40口1619平方米，其中：蓄水池1口100平方米、繁育池18口162平方米，养殖池10口785平方米，亲鱼池1口230平方米，成鱼池11口672平方米。
辅助工程

冷库车间

建筑面积450平方米，包含冷库，位于厂区北侧
/

饲料库房

建筑面积140平方米，位于厂区北侧
/

管理用房

建筑面积200平方米，包括2层，为办公管理
/

场内道路
位于场内道路中间及两侧，项部盖预制混凝土板，板厚20cm，与道路铺平，兼作场内道路。道路全长1500m。

/

绿化景观工程

场内绿化景观约200m2
/

临时施工

本项目不设料场，工程所需砂石骨料和块石料等均外购。不设置弃渣场，工程产生的弃渣工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾，项目产生弃方全部运至政府指定场所进行堆放。

/

公用工程
供水系统

养殖用水：取自神潭河，采用新建引水管道取水，将神潭河引至场地内。本次评价不包含引水设施等工程内容。

/

生活用水：员工生活用水、消防设施用水均通过接入地表水供水。

/

排水系统
雨水：雨水顺场地高差自流排入周边水体。

/

污水：项目沿道路走向布设污水管网，管径DN600，鱼池底部收集的残饵和鱼粪便混合液经污水管网收集后排入处理池，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。

污水

供电系统
拟在项目北侧分别设1台变压器从长河村供电网引入。

/

制冷系统
设有一间冷库，采用电压缩式制冷方式，采用R-404A制冷剂。

/

施工环境保护措施

废水治理

施工期：

施工废水：设置隔油沉淀池处理

生活废水：通过租住民房现有生活污水处理设施处理

/

运营期：

养殖尾水：新建1套尾水处理池系统，位于厂区南侧，占地约400m2，采用固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用

大气防护

施工期：

施工扬尘采用洒水降尘措施，施工车辆进行遮盖等措施

/

运营期：

养殖恶臭：合理优化平面布置，加强绿化，强化管理，及时清理养殖区死鱼，避免产生水体发臭，减少恶臭异味的影响。

应急柴油发电机废气：仅于停电期间应急使用，产生的燃油废气量小，自然扩散后对区域环境影响较小。

噪声治理

施工期：

施工机械噪声：通过选用低噪声设备；施工场地周边尤其靠近敏感目标处设置围挡，合理布局施工机械及设备，尤其高噪声设备如破碎机尽量远离居民住户，同时采用半地下式布置进行隔声减振；合理安排施工进度及时间，文明施工，避免午休时间（12:00~14:00）施工，禁止夜间（22：00～次日6：00）作业；运输车辆途经敏感点时限速禁鸣等降噪措施后施工噪声经自然传播衰减后，影响较小。

/

运营期：

项目罗茨鼓风机（增氧）、投喂机、微滤机、柴油发电机、移动泵车等设备工作时产生噪声，选用低噪声设备、减震装置、距离衰减等。

固废治理

施工期：

建筑垃圾可回收的送废品回收站，不可回收的运至指定建筑垃圾消纳场。

废弃土石方：项目开挖产生的废弃土石方运至政府指定的弃渣场存放。

生活垃圾由垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置

/

运营期：

养殖污泥（饲料残渣和鱼类粪便）：交由周边农户定期清运用作农肥。

处理池污泥：主要为鱼池底部收集的残饵和鱼粪便。定期采用移动泵车抽取用于附近农田施肥。

药品废物：防疫后随防疫人员带走统一处理，不在场区暂存和处置。

废饲料包装袋：由饲料供应商回收利用。

病死鱼：暂存于冷冻冰柜，容积0.871m3，平均每半个月转运一次，交由有资质单位进行无害化处置。

五、主要原辅材料

项目主要原辅材料如下：
主要原辅材料及能耗一览表

类

别

序

号

名称

规格

年耗量

来源

备注

原辅材料

1

鱼苗
100~250g/尾

300万尾/年

外购

存活率99%

2

鱼饲料

6mm

175t/a

外购

符合《饲料卫生标准》（GB13078-2017）和《饲料检测结果判定的允许误差》（GB/T18823-2010）的规定

3

高锰酸钾

/

0.5t/a

外购

/

4

五黄散

/

90k/a

外购

/

5

制冷剂

R-404A

2t

外购

冷库制冷

能源

1

电

/

2353kwh/a

当地电网

/

2

养殖及

清洗用水

/

18680.23万m3/a

神潭河

用于鱼池养殖及清

洗、尾水处理池清洗用

3

生活

用水

/

2.0728万m3/a

当地供水系统

用于员工生活、消防等

高锰酸钾(KMnO4)：外观性状呈深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽，溶于水、碱液，是一种强氧化剂，对各种菌类、虫类都有很强的灭杀作用。在鱼类养殖中，高锰酸钾可以通过氧化反应消除水中的有机物和微生物，改善水质。以下是高锰酸钾对鱼的作用与功效：

（1）消毒水质:高锰酸钾可以清除水中的细菌、寄生虫卵、浮游生物等有害物质，保证水质清洁卫生。在每次换水时，可适量加入高锰酸钾进行消毒，清除水中的有害物质，保持水质的清洁卫生。

（2）预防疾病:高锰酸钾还具有预防疾病的作用。在饲养鱼时，鱼容易患上各种疾病，如细菌感染、寄生虫感染等。高锰酸钾可以杀死水中的细菌和寄生虫卵，预防疾病的发生。此外，高锰酸钾还可以促进鱼的伤口愈合，减少疾病的恶化和传播

（3）治疗鱼病:高锰酸钾可以治疗鱼类的体外病，如烂腮、烂尾、蒙眼、炸鳞、白点.水霉、白嘴、罗汉肿嘴等病。

（4）杀菌收敛:高锰酸钾具有杀菌收敛的作用，可以用于给鱼身杀菌，尤其是新鱼入缸。

五黄散：是一种传统中药方剂，由黄芪、黄连、黄柏、黄皮和黄连黄芩调制而成，水产用五黄散是一种中药制剂，广泛应用于水产养殖中，用于鱼类疾病治疗，以提高水产养殖的效益和保障水产健康成长。

鱼饲料：主要通过正规渠道外购生产饲料，原料组成成分是鱼粉、磷虾粉、豆粕、豆油、鱼油、植物油（菜籽油、亚麻籽油）、小麦/玉米淀粉、复合维生素（A、D、E、K、B族等）及功能性添加剂等。饲料成分中为富含营养物质的成分，本项目饲料主要是直接用于喂养，不在场区进行二次加工。

饲料主要成分表

数值成分饲料

粗蛋白质

粗脂肪

粗纤维

粗灰分

水分

总磷

赖氨酸

氨基酸

（ug/kg）

6mm

检测值

43.14

27.27

3.24

8.77

5.67

1.95

2.89

未检出

标准值

≥42.0%

≥26.0%

≤4.0%

≤11.0%

≤12.5%

≥1.2%

≥2.7%

≤10

根据《水产养殖用药明白纸（2024年1、2号）》《绿色食品渔药使用准则》（NY/T755-2022）等水产养殖相关行业规范、标准，水产养殖者科学规范用药，不得使用禁用药物、停用药物及未批准使用的药物。经与建设单位核实，本项目饲料不使用鱼类养殖禁用药物，不使用重金属消毒剂；厂区内不设置鱼类医疗设施，不使用抗生素、激素类药品。

六、主要设备一览表

运营期主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

数量（台/套）

备注

1

罗茨鼓风机

1.5kW

2

设置于曝气室内，用于鱼池及曝气池增氧

2

投喂机

管道式

4

每天约使用3次，平均每次2-3分钟

3

微滤机

滚筒式

1

24小时运行，用于预处理鱼池底部沉淀残饵及鱼粪便

4

移动泵车

5kW

2

用于定期抽取鱼池、尾水处理池等污泥

5

静音柴油发电机

600kW

1

备用，用于停电期间应急供电

6

冰柜

/

1

容积0.871m3，用于暂存病死鱼

七、给排水工程

1、给水

本项目用水主要包括生活用水和生产用水，生活用水主要为员工的生活用水，生产用水包括养殖用水、鱼池清洗用水、尾水处理池清洗用水。其中生活用水通过接入当地生活用水供水系统供水，项目用水已取得南江县水利局出具的《关于桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目取水申请的批复》（南水审批【2026】17号）。

（1）生活用水

本项目养殖区2名员工仅进行定期巡检，夜间轮流值班，食宿自行解决，不涉及生活用水。

（2）养殖用水

建设单位拟在神潭河新建引水渠道将神潭河引入本项目蓄水池，供给本项目鱼池养殖。
本项目鱼池占地1619m2，根据《四川省用水定额》中表4渔业用水定额表，养殖用水定额按730m3/（亩.a）计，则本项目养殖用水量为1772.805m3/a。

综上可知，本项目养殖需水总量为1772.805m3/a，神潭河多年年均来水总量为10.63亿m3，则项目年取水量占河道多年平均来水量的0.00016%。

因此取水口所在神潭河恒定补水，水源充足，满足本项目取水要求，实际运行建设单位应注意来水变化情况，紧急情况下如来水不足，应通过开启增氧系统，并减少或停止投喂，降低鱼类耗氧率，减少养殖规模等措施来保障鱼类正常养殖。

取水工程水资源论证报告已编制完成并取得批复，水资源论证报告根据神潭河丰水期、枯水期流量进行详细分析取水分配，本次评价不进行详细分析。
（3）鱼池清洗用水

因鱼类日常排泄及饵料沉积物会附着于鱼池池壁及底部，养殖期间定期清理池体，根据业主养殖经验，本项目每两年清理1次，冲洗时采用引渠水冲洗方式，根据鱼池尺寸，总面积1619m2，池深平均1.5m，年用水量约1214.25m3/a。

（4）尾水处理池清洗用水

尾水处理池每两年清洗1次，清洗时采用移动泵车抽取底泥后引渠水冲洗，根据尾水处理池尺寸，其中沉淀池总面积360m2，水深1.5m，曝气池50m2，水深1.0m，生物净化池总面积260m2，水深0.6m。因此，项目尾水处理池清洗用水量为746m3/次，则本项目平均每年尾水处理池清洗用水量为373m3/a。

2、排水

本项目排水包括生产废水，生产废水包括养殖尾水、鱼池清洗废水、尾水处理池清洗废水。

（1）养殖尾水

本项目养殖水体损耗为水池蒸发损耗。

水池蒸发损耗量：根据后水池蒸发经验公式采用Blaney-Criddle公式：
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式中：W——水面蒸发量，mm/d；

E——为水面温度下的饱和水汽压，本次采用温度为25℃时取值31.7hpa；

e150——水面150cm高处的实际水汽压，该温度下的饱和水汽压乘以相对湿度（78%），即3170×0.78=2472.6pa=24.73hpa；

u150——水面以上150cm处的风速，本次取1.1m/s。根据上式计算可得，本项目养殖尾水排放情况如下：

养殖尾水排放情况表

流水鱼池面积（m2）

养殖用水量（万

m3/a）

蒸发量

（mm/d）

日均蒸发量（m3/d）

年均蒸发量（万m3/a）

尾水排放量（万m3/a）

1619

0.1772805
1.81

2.93

0.107

0.0702805
项目养殖尾水经固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。

（2）鱼池清洗废水

鱼池清洗年用水量为1214.25m3，清洗废水按照用水85%进行计算，则清洗废水产生量为1032.1125m3/a。清洗前采用人工清理鱼池淤泥，后进行清水冲洗，清洗过程不添加任何化学制品，废水通过渠道排入固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。

（3）尾水处理池清洗废水

根据上文计算，本项目平均每年尾水处理池清洗用水量为373m3/a，排污系数取0.85，则清洗废水量为317.05m3/a。废水通过渠道排入固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。

项目给排水情况见下表，水平衡图见图2-1。

生活及生产用水情况估算一览表

用水项目

用水定额/规模

年用水量（万m3/a）

日用水量（m3/d）

损耗量（m3/d）

尾水/废水产生量（m3/d）

养殖用水

730m3/（亩.a）

0.1772805
4.857
2.93（蒸发）

1.927（养殖尾水）

鱼池清洗用水

2428.5m3/次

0.121425
3.32
0.5
2.82
尾水处理池清洗用水

746m3/次

0.0373

1.02

0.15

0.87

合计

0.3360055
9.197
3.58
5.617
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图2-1本项目水平衡图（单位：m3/d）

八、供电

项目拟在北侧设1台变压器从长河村供电网引入。

九、制冷

项目设置一间冷库，采用电压缩式制冷方式，采用R-404A制冷剂，R-404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂，主要成分为三氟乙烷（52%）、五氟乙烷（44%）、四氟乙烷（4%），常温常压下为无色气体，贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体，其破坏臭氧潜能值（ODP）为0，是一种不会破坏大气臭氧层的环保制冷剂，主要用于替代R22和R502，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。

十、土石方平衡

本工程土石方开挖总量0.87万m3，回填利用0.27万m3（自然方），无借方，余方0.6万m3，运至政府指定的弃渣场存放，禁止在保护区内堆放。

十一、工程占地

本项目总占地约7624m2。其中林地2696m2、裸土地2002m2、工矿用地2696m2，不涉及永久基本农田、生态保护红线。

项目建设占地类型情况详见下表。

项目区土地利用类型一览表单位：m2
用地类型

林地

裸土地
工矿用地

合计
用地面积

2696
2002
2926
7624


	总平面及现场布置
	1、总平面布置

本项目位于南江县桥亭镇长河村，共设1个养殖地块，最北侧接入现状道路便于车辆出入，项目场地中部为养殖中心，北侧为冷冻库、管理用房，西北角道路出入口设门卫室，北侧为蓄水池，南侧为尾水处理池（包括沉淀池、曝气池及生物净化池）。

项目取水口有2处，1#取水点位于神潭河河道右岸，桥亭镇长河村1组老洞子沟（东经106°55'34.486”，北纬32°31'46.272”），2#取水点位于神潭河河道左岸，贵民镇新立村4组文家梁大沟。取水点地理坐标：东经106°56'31.450”，北纬32°31'22.581”，引流进入项目蓄水池供给养殖后自项目南侧尾水处理池末端。

项目建设范围不涉及基本农田、生态保护红线，厂区各功能区按工艺、流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便的原则进行布置，总体布置合理。总平面布置图详见附图。

[image: image7.png]



图1 项目取水位置图

	施工方案
	一、施工工艺

本项目属于生态影响型建设项目，施工期工程施工建设会对环境产生一定影响。本项目施工期主要涉及基础工程、主体工程、安装工程等工序，临时工程涉及砂石破碎及筛分、混凝土拌合以及钢筋加工等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而有所变化。

1、施工工艺及流程

本项目施工工程包括取水工程、养殖场区及配套环保设施，施工工艺流程及产污位置见下图。
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图2-1项目施工流程及产污环节图

（1）工艺流程简述

①测量放线

根据场区平面布置设计图纸对施工现场进行核对，对开挖位置进行定位。

②基础开挖

根据放线测量坐标点，采用机械与人工相结合的方式进行开挖。开挖土石方堆置在施工场地内，并覆盖篷布，避免产生扬尘。此过程中会产生扬尘、噪声、废水、废气、水土流失及废弃土石方。

③基础浇筑

基础浇筑使用现场设置的混凝土搅拌机生产的混凝土，再根据模具进行一次性浇筑。此过程中会产生扬尘、噪声、废水、废气、水土流失。

④基础回填

混凝土经养护达到终凝要求，经验收合格后进行基础回填，回填采用基础开挖时产生的土石方。此过程中会产生扬尘、噪声、废气、水土流失。

⑤建、构筑物及道路施工

按照设计要求建设生产辅助用房，进排水系统、道路、围墙、绿化和供电等基础设施。此过程中会产生扬尘、噪声、固废、废水、废气。

⑥竣工验收

项目建设完成后，报请有关单位，对项目进行竣工验收。

（2）施工方法

1）一般规定

开工前，做好各项技术准备，并做好“四通一平”、临建工程，各种设备及材料的准备工作。材料、土石方等临时堆放应少占地，不妨碍行洪和引排水，并做好现场勘定工作。

2）施工测量

开工前，应对工地原设控制网点进行复查及校核，补充不足或丢失部分，对不符合要求的应重新测设。基线的永久标石、标架埋设必须牢固，施工中须严加保护，并及时检查维护，定时校核、校正。

3）开挖

基础处理系隐蔽工程，直接影响工程的安全，施工必须严格按现行有关规范及设计要求进行；开挖弃料应按设计要求或者业主指定要求进行处理；所有永久建筑物的基础开挖，须在旱地进行，开挖尺寸、高程应符合施工图规定。基础清理的范围应在设计基面边线外0.5～1.0m，现场情况可由监理工程师进行确认。

4）渠道及鱼池基础回填

基础及基坑填筑必须在基础处理及隐蔽工程验收合格后才能进行。堤身填筑材料严格按照设计要求执行，优先选用粒径不大于20cm且级配良好的砂卵石进行填筑。

按施工单位的压实机械，通过现场碾压试验确定压实机具、铺料方法、铺料厚度、压实方法、碾压磅数、有效压实厚度、最佳含水率等施工方法和参数。碾压试验资料应系统地整理、分析、研究、对设计提出的各项技术指标进行验证，确定经济合理的压实参数和主要施工方法。根据碾压试验，由监理工程师划定20～50m整体建设试验段，为整个工程建设提供相应的技术参数指标，以满足工程建设需要。

填筑必须按设计断面进行，确保填筑料的设计厚度，一般要求不大于40cm进行分层铺料，分层碾压。填筑材料种类、级配、含水率、粒径大小、填筑部位以及相应的压实标准等，均须符合设计要求。

5）渠道及鱼池基础回填主体施工

本工程混凝土及水泥砂浆均采用现场预制，浇筑混凝土使用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍；与侧模应保持50-100mm的距离；插入下层混凝土50-100mm；每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒；应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位，必须振动到该部位混凝土密实为止。

密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆。混凝土模板拆除时必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损失，方可拆除，承重模板在混凝土强度达到设计值时方可拆除。

6）竣工验收

项目建设完成后，报请有关单位，对项目进行竣工验收。

本项目河道取水工程取水点设置于指定河道对应位置，配套新建50cm×50cm引水渠系150m、110mm引水管道1500m、200mm引水管道2000m、2m×2m沉砂池2口，施工流程为：施工准备→河道临时导流与截流（重点围绕取水点布置）→基坑开挖与基础处理（含沉砂池、取水点基坑）→取水构筑物及沉砂池施工→引水渠系及引水管道安装→泵房及附属设施施工→围堰拆除与环境恢复→试水调试与竣工验收。施工采用机械开挖与人工修整相结合的方式，严格控制施工范围和时段，优先采用低影响施工工艺，严禁向河道及景区内排放污染物；施工完成后全面恢复景区生态与自然景观，确保工程建设符合风景名胜区保护要求，不破坏景区生态环境和景观风貌，取水、引水及沉砂系统稳定达标运行。
2、施工条件

（1）施工供水

工程区神潭河水源丰富、水质优良，可以满足项目需求，生活用水接用当地居民的生活用水。

（2）施工供电：施工用电就近引入当地供电系统解决。

（3）施工通讯：采用移动通讯解决场内联系。

（4）施工交通运输：本工程段紧靠现状乡道及两永线，用地红线直接连接现状道路，交通运输便利。

3、施工时序

本工程预计于2026年3月开始施工，2026年8月竣工，总工期6个月。

本项目预计于2026年3月安排机械设备、施工人员开始进场，工程后期主要是植被的恢复与养护。

4、施工劳动供应

根据现场调查，为减轻施工期对环境的影响，特别是扬尘、噪声对周边环境的影响，评价要求本项目施工总平面布置应遵循以下原则：

（1）施工期间设围挡喷雾，裸土覆盖，进出厂区车辆冲洗，对车辆行驶的路面和施工场地实施洒水抑尘等减轻施工粉尘对周围环境的影响；

（2）采取各种有效的保护措施，防止在其占用的土地上发生土壤冲蚀，并防止由于工程施工而造成开挖料或其他冲蚀物质对施工水域的污染；工地生活区产生生活污水利用租房现有设施进行预处理后作农肥，不得将有害物质和未经处理的污水直接外排；

（4）采用低噪声的机械设备，定期检查运输车辆性能，控制车辆行驶速度等减轻噪声对周围环境的影响；

（5）设立临时垃圾桶或垃圾箱收集施工期生产与生活垃圾，并回收有用部分，禁止乱堆乱放；

（6）对施工中占用的临时用地，施工完成后应及时予以清理，根据设计要求做好绿化或硬化处理；

（7）禁止午间（昼间12：00~14：00）及夜间（夜间22：00～早上6：00）施工，确有特殊情况需预先向有关部门申报，经同意后方可施工，并向周围居民公告；

（8）建设单位在施工期间应全面落实督查建设工地现场管理“六必须”“六不准”执行情况，减少施工扬尘产生。即通过科学合理地组织施工、布置施工现场，严格落实上述施工布置原则，可以有效降低施工期对环境产生的不良影响。

二、运营期

本项目开展木叶鱼、重口裂腹鱼等土著鱼种保护和种苗繁育，养殖成品木叶鱼、重口裂腹鱼。养殖主要工艺流程及产污环节图如下所示。
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图2-3运营期养殖流程图及产污节点

工艺流程简述：

（1）本项目采用陆基圆形池循环水养殖模式。

①陆基圆池循环水水产养殖具有高效、高产、环保等优点；一是节地节水，陆基圆池占地面积小，在相同养殖产量下，较传统养殖可节约土地资源和水资源。二是品质可控，养殖环境可控、病害发生少，用药少。三是智能标准，创新了智能化、标准化、精准化养殖体系，全套技术实现便捷化，大幅降低劳动强度，显著提高养殖效率和资源利用率。四是生态环保，生产过程与生态农业、休闲渔业等相结合，能集中收集残饵鱼粪并转变为肥料，实现清洁生产。五是集约高效，颠覆传统养殖方式，实现工业化生产，占地面积少，单位产量高。是推动我国水产养殖工业化的引领性现代技术模式。

②陆基圆池循环水水产养殖设施主要由圆形养殖池、尾水过滤系统、增氧设备、“三池两坝”尾水处理系统、进排水系统等组成；其中，圆形养殖池为镀锌板材料，配套建设增氧模块、杀菌模块、水泵、气泵、电源箱、制氧机、水质监控、发电机、尾水过滤设备等设施。

③圆形养殖池底部朝下形成漏斗式底面，便于废弃物集中沉淀，通过虹吸作用，排出养殖池，经沉砂沉淀池进行初步分离，养殖尾水必要时进行人工杀菌消毒或定时进行人工杀菌消毒后，尾水采用固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。

④苗种放养：在指定鱼苗厂家引进鱼质好、存活率较高的鱼苗进行投放，10个圆形养殖池可实现年产50吨成鱼。

⑤饵料投喂：鱼体幼苗期1~3天投食一次，随着鱼体的增大，逐渐可减少至1~2次，上午、下午各一次，投饲量视天气、水温和鱼的摄食、活动情况灵活掌握，一般水温20~25摄氏度时日投喂量为鱼体重4%~6%，切勿投喂过多或不足，使用应按照标签或者产品使用说明使用饲料。

⑥日常管理：养殖生产期间需每日早、中、晚进行巡查，做好每日投喂量、鱼死亡量、施药情况、水温、水质溶氧监测等各项数据的记录。圆形养殖池内水体保持流动状态，并且一发现有死鱼立即清捞出来进行安全填埋，定期做好各种设备的维护，确保进水、尾水处理、电力等设备的正常运行。

⑦养殖售卖：项目养殖周期大约为9个月，成鱼规格达到500~1000g/尾左右，可起捕上市。

（2）养殖水循环模式

本项目采用陆基圆形池循环水养殖模式。各个陆基圆池的池底设有一个排水口，养殖废水经排水沟引至固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。项目产生的养殖废水不直接外排地表水体，不设置废水排放口。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、全国及四川省主体功能区规划情况

1、生态主体功能区划

根据《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》（川府发〔2013〕16号），将我省国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

重点开发区域：是有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。

限制开发区域：分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

禁止开发区域：是依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面禁止开发区域，包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家森林公园、国家地质公园、国家级风景名胜区和国家重要湿地和国家湿地公园等省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

本项目位于四川省巴中市南江县桥亭镇境内，位于《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》盆地中部平原浅丘区，不在四川省禁止开发区域及限制开发区域内，与《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》相符合。

2、项目生态功能区划

根据《四川省生态功能区划》和《四川省生态功能区划三级区特征一览表》，项目矿区所处生态功能区划是：

Ⅲ川西高山亚热带—温带—寒温带生态区

Ⅲ1龙门山地常绿阔叶林—针叶林生态亚区

Ⅲ1-1龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区

①该区域主要生态特征为：山地-丘陵地貌；平均气温15℃左右，≥10℃活动积温4600℃左右，平均年降水量866～1355mm；河流主要是涪江和嘉陵江水系；森林植被类型主要为常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山常绿针叶林；生物多样性丰富，是大熊猫主要分布区；水资源、矿产资源丰富；

②该区域主要生态问题是：塌陷、泥石流、滑坡强烈发育，易发生洪涝灾害；

③该区域生态环境敏感性：土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感，水环境污染中度敏感；

④该区域生态服务功能重要性：农林产品提供功能，生物多样性保护功能，水源涵养功能，土壤保持功能；

⑤该区域生态保护及发展方向：建设以保护生物多样性和水源涵养为核心的防护林体系，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果；防治地质灾害和水土流失；调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主，发展林、农、牧多种经营，建设中药材原料生产基地；科学合理开发自然资源，规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发。

综上所述，本项目位于龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区。项目生活区、养殖场修建等必须注重区域生态环境保护及植被恢复，重点做好水土保持及植被恢复工作。
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图3-1项目与四川省生态功能区划位置关系示意图

3、生态环境

生态环境资料详见生态专项报告。

三、空气环境质量现状

（1）基本污染物达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据，可采用以下方式获取：①优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告书中的数据或结论；②采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；本次评价环境空气环境质量采用了巴中市南江生态环境局公布的《南江县二〇二四年环境质量公告》作为空气质量达标区的判定依据。

2024年1～12月份，巴中市南江生态环境监测站利用空气自动监测系统对南江县县城建成区空气质量状况进行了监测。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的监测要求和评价标准，评价结果为：

南江县县城建成区总体空气质量状况为Ⅱ级，良；污染指数为55，首要污染物为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）和臭氧（O3）。

环境空气中细颗粒物（PM2.5）平均浓度24.9微克/立方米，同比下降1.2%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度49.6微克/立方米，同比上升6.7%；二氧化硫（SO2）4.7微克/立方米，同比上升9.3%；一氧化碳（CO）1.2毫克/立方米，同比无变化；臭氧（O3）115微克/立方米，同比下降7.7%；二氧化氮（NO2）22.9微克/立方米，同比下降8.0%。

全年有效监测天数366天，其中优175天，占47.8%；良181天，占49.5%；轻度污染7天，占1.9%；中度污染1天，占0.3%；重度污染1天，占0.3%；严重污染1天，占0.3%；全年达标率97.3%，比去年上升1.7%。

依据《南江县二〇二四年环境质量公告》，项目所在地环境空气质量评价结果统计见下表。

区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

PM10
年平均浓度
49.6μg/m3
60μg/m3
82.6%
达标

PM2.5
24.9μg/m3
30μg/m3
83%
达标

SO2
4.7μg/m3
60μg/m3
7.8%
达标

NO2
22.9μg/m3
40μg/m3
57.2%
达标

O3
第90百分位数8h平均浓度

115μg/m3
160μg/m3
71.8%
达标

CO

第95百分位数日平均浓度

1.2mg/m3
4mg/m3
30%
达标

由公告可知，南江县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。

本项目位于南江县，根据南江县人民政府网站公布的《南江县二〇二四年环境质量公告》，本项目位于环境空气质量达标区。
（2）特征污染物环境质量现状

本项目废气排放的特征污染物涉及氨、硫化氢、臭气浓度。

为了解项目所在地特征污染物环境质量现状，本项目委托成都风行绿洲科技有限公司进行现场监测。

（1）现状监测

大气质量监测布点及监测情况表

编号

监测点位

监测时间

监测因子

与本项目

距离

1#

项目场地内

2025年8月20日—22日

氨、硫化氢、臭气浓度

0m

（2）现状评价

评价标准：执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

评价方法：

采用占标率法和超标率进行评价，其公式为：

Ii=Ci/Si×100%

式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率

Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3

Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3

（3）评价结果与分析

各监测点现状监测值和评价结果见下表。

环境空气质量现状监测结果统计表

监测

点位

监测项目

采样时间

浓度范围mg/m3
标准值mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

项目场地内

项目场地内

氨
2025年8月20日—22日

0.06~0.12

0.2
60

0

达标

硫化氢
未检出

0.01

/

0
达标

臭气浓度
＜10

/

/

0

达标

由评价结果可知，本项目特征污染物在监测期间均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求，项目所在区域环境空气质量较好。
5、地表水环境质量现状

（1）基本污染物达标情况判定
为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价采用巴中市南江生态环境局公布的《南江县二0二四年环境质量公告》作为地表水质量达标区的判定依据。

2024年1～12月，巴中市南江生态环境局委托四川凯乐检测技术有限公司对南江河的养生潭、东榆、元潭（南江县出境水）断面，明江河的大河、赶场断面及恩阳河的雷破石断面的河水按照国家地表水环境质量标准GB3838-2002之规定进行了取样检测，检测项目为水温、pH、溶解氧、电导率、透明度、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰、叶绿素a，共32项。结果表明：南江河的养生潭断面水质在3、4、6、8月份达到国家地表水水质Ⅲ类标准，其他时段均达到国家地表水水质Ⅱ类标准；南江河的东榆断面水质在1、2、3、4、6、8月份达到国家地表水水质Ⅲ类标准，其他时段均达到国家地表水水质Ⅱ类标准；南江河的元潭断面水质在12月份达到国家地表水水质Ⅰ类标准，在2、4、5、6、8月份达到国家地表水水质Ⅲ类标准，其他时段均达到国家地表水水质Ⅱ类标准；明江河的赶场断面水质在12月份达到国家地表水水质Ⅰ类标准，在1、3、6月份达到国家地表水水质Ⅲ类标准，其他时段均达到国家地表水水质Ⅱ类标准；明江河的大河断面水质在6、8月份达到国家地表水水质Ⅲ类标准，其他时段均达到国家地表水水质Ⅱ类标准；恩阳河的雷破石断面水质在2、5、6、8、10月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他时段均达到国家地表水水质Ⅱ类标准。总的来讲，我县地表水环境质量状况较好，均符合当地水环境功能区要求。与二○二三年相比，地表水环境质量状况变化均在正常范围之内。

因此，本项目所在区域地表水质量属达标区。

（2）现状河流地表水质量现状

项目委托成都风行绿洲科技有限公司进行现场监测。

1）监测断面

本项目设置2个监测断面，具体见下表

地表水监测断面设置情况

编号

监测点位

备注

1#

项目场地上游500m

现状监测

2#

项目场地下游1500m

2）监测项目

pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群，共计11个监测指标。

3）监测方法、时间及频率

地表水采样及分析方法采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定进行。连续监测2天，每天监测1次。

4）评价标准

本项目评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

5）评价方法

本次环评采用导则（HJ2.3-2018）推荐的水质指数法，对地表水水质现状监测结果进行评价。水质指数计算公式如下：

①一般性水质因子

[image: image11.png]5y =CylCy




式中：Si，j——标准指数；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Cs，j——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

②pH

当pHj≤7.0
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当pHj＞7.0
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式中：SpH，j——pH的标准指数；

pHj——pH的实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

6）监测及评价结果本项目将地表水现状监测结果下表。

地表水检测结果表

采样日期

检测项目

单位

检测结果

标准值

项目场地上游500m

项目场地下游1500m

9月27日
pH

无量纲

8.1

8.2

6~9

溶解氧

mg/L

8.9

8.9

5

高猛酸盐指数

mg/L

1.5

1.7

6

悬浮物

mg/L
未检出

未检出
/

化学需氧量

mg/L
6

5

20

五日生化需氧量

mg/L
2.0

1.6

4

氨氮
mg/L
0.190

0.141

1.0

总磷

mg/L
0.05

0.16

0.2

总氮
mg/L

1.72

1.63

1.0

石油类
mg/L

未检出

未检出
0.05

粪大肠菌群

MPN/L
80

70

10000

9月28日

pH

无量纲

8.1

8.1

6~9

溶解氧

mg/L

8.8

9.0

5

高猛酸盐指数

mg/L

1.4

2.0

6

悬浮物

mg/L
未检出

未检出
/

化学需氧量

mg/L
4

8

20

五日生化需氧量

mg/L
1.2

2.5

4

氨氮
mg/L
0.108

0.169

1.0

总磷

mg/L
0.17

0.05

0.2

总氮
mg/L

1.62

1.75

1.0

石油类
mg/L

未检出

未检出
0.05

粪大肠菌群

MPN/L
60

60

10000

由监测结果和评价结果可知，评价河段现状监测浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

6、声环境质量现状

根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。
7、地下水、土壤环境质量现状

根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源项目，且不存在明显土壤、地下水环境污染途径，不存在地下水环境保护目标，故未开展地下水、土壤质量现状监测。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目位于四川省巴中市南江县长河村，为新建项目，根据现场踏勘，原地块部分为荒地，且根据现状河流水质监测，水质较好，未发现原有遗留环境问题。

	生态环境保护目标
	项目外环境关系及主要环境保护目标

本项目占地位于神门风景名胜区三级保护区内，根据现场踏勘，项目周边外环境如下：

养殖场北侧298m分布1#长河村居民，约2户5人；东北侧399m分布2#长河村居民，约1户2人；东侧邻神潭河。

1、生态保护目标

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.2.2节，涉及占用或穿（跨）越生态敏感区时，应考虑生态敏感区的结构、功能及主要保护对象合理确定评价范围。本项目不涉及涉水施工，主要保护对象为占地范围内陆生生态。

项目占地全部位于神门风景名胜区内，已于2025年9月1日取得《巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处关于转报桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目进入神门风景名胜区建设的函》。

生态保护目标详见生态专项报告表1.4‑1。

2、大气环境保护目标

项目位于巴中市南江县长河村，周边500m范围主要分布长河村居民住户。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的一级标准限值。

3、声环境保护目标

项目厂区周边50m范围内无居民等声环境保护目标，声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4、地表水环境保护目标

本项目邻神潭河建设，涉及的地表水体为神潭河，神潭河水功能为行洪、灌溉，神潭河水质均满足Ⅲ类水体标准。项目地表水影响评价范围内无《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）明确的饮用水源保护区、饮用水源饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。

项目保护目标详见下表。

环境保护目标一览表

要素

保护内容

环境功能

大气

环境

坐标
保护对象

保护内容

相对厂址方向
距离m
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

一级标准

106.068366

30.671261

1#长河村居民

2户5人

北

298

104.067737

30.670439

2#长河村居民

1户2人

东北

399

地表水环境

神潭河，东侧，5m，行洪、灌溉
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

声环境

厂区周边50m范围内无居民等声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标
生态环境

水生生态：不涉及
生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。

陆生生态：项目河道占地沿线外延300m范围内的陆生动、植物



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

项目所在地为2类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1及表2中一级标准，执行具体数值见下表。

环境空气质量标准单位：μg/m3
项目

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
环境质量标准限值

日平均值

日平均值

日平均值

日平均值

日平均值

日最大8小时均值

50
80
50
35
4
100
（2）地表水

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见下表。

地表水环境质量标准单位：mg/L

指标

标准值（mg/L）

标准来源

pH

6～9（pH无量纲）

（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准

COD

20

BOD5

4

氨氮

1.0

TP

0.2

高锰酸盐指数

6

石油类

0.05

挥发酚

0.005

硫化物

0.2

阴离子表面活性剂

0.2

（3）声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）8.3.1.1中相邻区域为2类声环境功能区，本项目位于巴中市南江县长河村，属于农村区域，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见下表。

环境噪声标准值表等效声级LAeq：dB（A）

环境噪声

2类

昼间

60

夜间

50

2、污染物排放标准

（1）废气

施工期：扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）。

施工期扬尘排放标准单位：mg/m3
执行标准
项目
标准值
《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
总悬浮颗粒
物（TSP）
拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
0.6

其他工程阶段
0.25

运营期：本项目运营期废气主要为养殖区散发的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）单位：mg/m3
控制项目

氨

硫化氢

臭气浓度

厂界二级标准限值

1.5

0.06

10（无量纲）

（2）废水

本项目施工期生产废水经综合利用，不外排，施工人员生活污水依托周边现有的污水处理设施进行处理；运营期废水执行《渔业水质标准》（GB11607-89）。

《渔业水质标准》（GB11607-89）标准单位：mg/L

指标

标准值（mg/L）

标准来源

pH

6.5-8.5（pH无量纲）

《渔业水质标准》（GB11607-89）

总大肠菌群

5000个/L

COD
5
石油类

0.05

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的标准限值。

建筑施工噪声排放标准单位：dB（A）

标准

昼间

夜间

GB12523-2025
70

55

运营期：项目运营后厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

标准

昼间

夜间

GB12348-2008
60

50

（4）固废

一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

（5）生态

以不破坏项目沿线生态系统的完整性为目标，水土流失以不增加现有土壤侵蚀强度为目标。

	其他
	1、总量控制标准

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）规定：“严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”，“主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物”。本项目属于淡水鱼养殖，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》和《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护令第48号），根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“第五十、其他行业”-“108除1-107外的其他行业”，本项目不涉及通用工序中109锅炉、110工业炉窑、111表面处理和112水处理。因此，本项目既不属于“重点管理、简化管理”行业，亦不属于“登记管理”行业。根据排污许可管理办法（试行）中第三条规定，未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。因此，本项目不需办理排污许可申请。

本项目为生态影响为主的项目，项目本身无污水、废气排放，不设置总量控制指标。




生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、对生态环境影响

详见生态专项评价。

2、对地表水环境的影响

（1）机械和车辆冲洗废水

施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行临时清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水，废水中主要污染物为石油类和悬浮物，机械车辆冲洗废水石油类污染物浓度约10mg/L，若施工机械含油废水直接排入水体，在水体表面形成油膜，造成水中溶解氧不易恢复，影响水质和水生生物；含油废水随意排放陆域，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工迹地恢复。

工程拟在施工场地建设隔油沉淀池对工程机械、车辆冲洗、修理废水进行处理。机械车辆冲洗、清理废水经除油、沉淀处理后，石油类浓度可降至5mg/L以下，回用于车辆冲洗用水或施工区洒水降尘。

（2）生活污水

工程施工期生活污水主要来自施工人员的生活污水排放。本项目施工人员主要为周边居住居民，临时办公生活采取租用民房的形式。因此，生活废水利用民房已有的生活污水处理设施进行处理。

故，项目生活污水得到有效收集和处理，同时废水量小，依托现有污水处理设施可行，不会对当地地表水环境造成影响。

3、对环境空气的影响

施工期主要大气污染物有施工扬尘、施工机械及车辆尾气。

（1）施工扬尘影响

施工产生的扬尘主要集中在工程的开挖、回填、场地平整阶段过程以及材料堆放产生的扬尘，主要为施工过程中风力作用产生的粉尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
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其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表：

不同粒径尘粒的沉降速度

粒径（um）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（um）

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（um）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由上表4-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候条件不同，其影响范围也有所不同。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响。因此，本工程施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须采取必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）施工机械排放的燃油尾气

各种燃油施工机械和运输车辆在施工及运输过程中均排放一定数量的废气，主要污染物为CO、NOx和烃类，为非连续间歇式排放，排放量较小。根据现场调查，项目施工场地较空旷，空气流通性较好。运输车辆有序安排工作，制定限速限行方案、优化运输路线，尽可能不集中作业，远离周边居民点，且影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工场地车辆尾气、燃油机械废气排放对区域大气环境影响较小。

因此，施工期扬尘和废气不会对项目所在地环境空气质量造成明显恶化。

综上，本项目废气在采取上述环保措施后，对周围敏感点基本无影响，对大气环境影响较小。废气处理措施技术可行，经济合理，运行稳定，处理效果从总体上看，满足环保要求，可有效降低由于工程的施工建设所带来的环境污染。

4、声环境影响

工程施工噪声源主要包括：工程开挖等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。施工过程中产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。

施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：

Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L

式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；

ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m。

△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。

施工期主要噪声源有施工机械如挖掘机、运输汽车等。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见下表。

主要施工机械在不同距离的噪声预测值Leq[dB（A）]

施工机械

距离

1m

10m

20m

50m

100m

150m

200m

挖掘机

89

70

64

56

48

46

44

运输车辆

91

71

65

57

49

48

45

由表中可以看出，施工期间各机械噪声级昼间在施工点50m范围内超出标准限值，夜间在距施工点100m外噪声衰减值才符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。

施工噪声将对场地周边声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响昼间将主要出现在距施工场地50m范围内，夜间将主要出现在距施工场地200m范围内。

因此，环评要求项目施工期间必须严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，采取如下措施：①选用低噪声设备；③施工场地周边尤其靠近敏感目标处设置围挡，合理布局施工机械及设备，尤其高噪声设备如破碎机尽量远离居民住户，同时采用半地下式布置进行隔声减振；②施工单位合理安排施工进度及时间，文明施工，避免午休时间（12：00~14：00）施工，禁止夜间（22：00～次日6：00）作业，以免扰民，确因工艺要求必须连续24小时作业时，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明，建设单位应当在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。由施工单位认真实施降噪措施，做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督；④运输车辆途经敏感点时限速禁鸣；等措施后即可将施工噪声对周边声环境影响降至最低。

本项目施工期较短，施工噪声是短期污染行为，只要施工活动停歇或结束，施工噪声影响即消失，因此，在落实上述措施后，施工期噪声对周边环境影响可控。

5、固体废物影响

（1）土石方

本工程土石方开挖总量0.87万m3，回填利用0.27万m3（自然方），无借方，余方0.6万m3，运至政府指定的弃渣场存放，禁止在保护区内堆放。

为避免本项目弃渣运输车辆污染环境的现象，本环评对弃渣运输车辆提出以下要求：

①施工过程中产生的弃土需由具有运输资质，运营手续合法、齐全的公司承担，保证将弃土合理处置，禁止中途倾倒。

②运输弃土车辆必须符合道路运输安全及交通和交警部门的准运要求，必须经过加盖密闭改装，经市质量技术监督部门检查合格，且篷盖开合有效、无破损；需要办理高速公路免费通行手续的，要及时提供车辆《行车证》、《道路运输证》及驾驶员的《驾驶证》、《从业资格证》等相关资料。

③土石方运输车辆在驶离施工现场时，必须采取措施清扫车体，洗净车轮，严禁轮胎带泥上路，对施工便道及道路沿线敏感点造成影响。

④必须在土石方运输车辆车厢上部覆盖篷布，避免在行驶过程中尘土飞扬或泥土洒落路面。

⑤必须保持土石方运输车辆车况良好，车容车貌整洁，车厢完好无损，严禁车厢底板和四周以及缝隙泄漏泥、砂等污物；必须配备后车厢挡板，凡无后车厢挡板的车辆，不准从事土石方运输业务。

⑥土石方运输车辆不得超载、超宽、超高运输。

项目施工渣土运输车辆必须服从统一调度，弃方运输制定合理的运输路线，尽可能地避开居民集中区、学校、医院等对声环境质量要求较高的区域。

（2）建筑垃圾

项目建筑垃圾主要来自施工作业，包括废包装材料、废木料、废钢筋、混凝土废料等杂物，如不及时处理不仅影响景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。施工单位应在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。可回收的送废品回收站，不可回收的运至指定建筑垃圾消纳场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。

施工期产生的建筑垃圾可回收废料由施工单位回收利用；其他废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等全部运至住建部门指定的建筑垃圾处理厂堆放。

外运以上各种建筑垃圾时，必须严格按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》中的要求建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。暂时不能开工的建设用地，应当由享有土地使用权的单位负责对裸露地面进行覆盖。

项目建筑垃圾在运输过程中，需满足以下要求：

①装车过程中加强管理，规范操作，尽量降低物料落差，减少扬尘产生量；

②运输车辆应完好，运输时采用篷布进行遮盖，以免物料逸散造成扬尘污染，不得沿途丢弃、遗撒渣土和建筑垃圾；

③车辆运输起尘量与车速有关，因此要求限制车辆行驶速度，运输弃方不应装得过满，避免超速超载；

④车辆运输前先对车轮及车身进行冲洗，严禁车身、车轮夹带泥土等建筑垃圾和渣土出场；

⑤渣车在通过平交道口时应严格遵照交通信号灯指示，严禁随意通行；

⑥运输线路尽量避免经过居民集聚区和交通拥堵区，以减少对居民及交通的影响。

（3）生活垃圾

本施工期间，工程施工高峰人数50人，以每人每天产生垃圾0.5kg，施工人员每天产生生活垃圾约25kg，产生量较少，但生活垃圾中一般含有较多的有机物，极易引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，故施工生活区的生活垃圾若不能集中收集处理，随意堆弃或排放，不但造成施工生活区传染病发病率的上升和易于传播，也会给附近居民的健康产生一定的不利影响。项目在施工期间，施工区设置垃圾桶，施工人员每日产生的生活垃圾集中袋装收集后，应全部交由环卫部门统一清运、处置，对环境影响小。

（4）车辆冲洗隔油沉淀池泥沙

本项目施工车辆冲洗隔油沉淀池会产生的泥沙，泥沙产生量约为10kg/d，产生量共1.5t，泥沙运输至政府指定的建渣场处置，不可排入河道。

综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物去向明确，且都可以得到妥善地处理，不会对周围环境产生明显不利影响。处理措施技术可行，经济合理，运行稳定，处理效果从总体上看，满足环保要求。

6、社会环境影响分析

本项目施工期对社会环境主要影响表现在车辆进出频繁，影响周围交通；施工期噪声、扬尘等影响居民的正常生活。但上述影响在采取本环评中提出的措施后，均可以得到有效地控制，可将其影响程度降至最低。

综上所述，本项目施工过程中产生的大气影响、废水影响、噪声影响、生态影响和社会影响随着施工期的结束而结束，在建设单位严格落实各项措施后不会对周边环境造成长远影响。

7、项目施工对神门风景名胜区三级保护区的影响分析

根据《桥亭镇鱼洞河生态渔业基地项目对神门风景名胜区影响评价报告》（报批版），本项目施工建设对神门风景名胜区的影响如下：

（1）对风景资源影响评价

依据《神门风景名胜区总体规划（2020—2035年）》，该风景名胜区包含神门洞景区、龙溪谷景区、黄金峡景区、小巫峡景区四大景区。

本项目评价区仅涉及小巫峡景区，该景区位于评价区西南侧，占评价区总面积的35%；评价区其余部分均为发展控制区。因此，项目建设和运营对风景名胜区的景区无不利影响。本次评价区内涉及2处二级自然景点分别为：“长西峡谷”和“神潭河”，不涉及风景名胜区的其他景点。项目对风景资源的影响总体为低度影响。其中，建设项目不涉及风景名胜区景区，不涉及风景名胜区景点本体，经评价，项目对风景资源景观美学无不利影响，对风景资源视觉的影响为低度影响。

（2）对风景游赏影响评价

建设项目处在风景名胜区规划的“非游览区”范围内，虽处在峡谷溪流景观特色景观游览线路上，项目建设基本不会影响游览活动正常开展，对风景名胜区开展风景游赏活动评价为低度影响。

（3）对居民及社区影响评价

项目的建设和运营不会影响当地居民的生产生活，项目直接占地范围未涉及到规划的居民点，不会对风景名胜区社区发展造成不利影响，从影响强度来看为低度影响。

（4）对生态环境影响评价

1）大气

项目对空气环境的影响在施工期受扬尘和尾气影响较大，但影响时间相对集中；随着项目建设完成，进入运营期后，该区域空气质量将会逐步恢复。

2）噪声

施工期的噪声污染主要为施工机械和施工人员活动中产生的噪声污染。施工噪音可能对附近的居民和评价区的动物产生影响。

噪声污染对动物的影响较为明显，造成动物惊扰，影响它们的繁殖、觅食活动和对栖息环境的破坏，迫使它们迁移。其中噪声对兽类、爬行类和鸟类的影响较大，对两栖类的影响较小。但由于项目建设地点位于现有的长河村村落之中，人为活动、车辆运行已产生较为明显的噪声，在此栖息的动物已习以为常，因此，施工期对声环境的改变不会特别突出，影响预测为低度影响。

3）地表水

项目东侧紧贴神潭河施工时，存在建筑材料或废渣意外滚落河中的风险，直接导致河水短期变浑；同时施工扬尘随风飘入河道，增加水中悬浮颗粒物浓度。封闭施工区域占用0.2002公顷水面，会轻微阻碍局部水流，使施工河段水流变缓、泥沙沉积增多，可能干扰小鱼虾栖息觅食。尽管施工结束后可恢复，但施工期间此类扰动对水质的叠加影响仍属于中度水平，需重点防范落物和扬尘污染。

4）植物多样性及植被

评价区直接影响区涉及的植物主要为栎类、青冈等。项目拟建地块涉及林地0.2696公顷，占评价区森林面积的0.02%，占比极小。项目建设虽然会采伐植株个体，但不会导致评价区的物种或植被类型的消失，上述受直接侵占影响的植物种类和植被类型在评价区乃至风景名胜区内都广泛分布，评价区的植被组成及植物物种组成不会因此改变。占地范围内生物量估算依据冯宗炜著《中国森林生态系统的生物量与生产力》，树木的生产力为82.32t/hm2，项目建设导致生物量损失12.33t。因工程建设而损失的生物量占风景名胜区生物总量的比例在0.001%以下，故影响预测为低度影响。施工作业将产生的粉尘、有毒有害气体，这些物质进入大气、水体、土壤等环境因子中，使间接影响区内的植物生存环境质量略有降低，可能导致区内的植物生长、发育、繁殖等受到影响。但这种影响极为轻微，不易直接观察到。项目拟建地块涉及栎类、青冈等树种，但仅占评价区森林面积的0.02%，占比极小。项目建设虽然会采伐植株个体，但不会导致评价区的物种或植被类型的消失，上述受直接侵占影响的植物种类和植被类型在评价区乃至风景名胜区内都广泛分布，项目建设对评价区的生物多样性影响为低度影响。

5）野生动物

①鱼类

由于工程建设地点紧邻评价区水域神潭河，施工期人员活动对鱼类的干扰主要表现为三方面：重型机械作业产生的低频振动通过河床传递至水体，干扰鱼类特别是底栖鱼类的感知能力，可能导致短期内逃离施工区觅食场；施工人员生活污水若未通过化粪池规范处置，渗漏后抬升局部水域氨氮浓度，影响幼鱼鳃部呼吸功能；运输车辆往来存在建材碎屑散落河道的风险，或设备润滑油意外泄漏形成油膜，造成水体溶解氧下降并粘附鱼卵阻碍发育。此外施工扬尘沉降入水加重浑浊度，间接削弱水生植物产氧能力。这些影响严格限制在施工点周边200米河段，且随工程结束迅速消退，悬浮物自然沉降、油污降解后水质可自行恢复，对鱼类种群无长期威胁。综上，对鱼类的影响预测为中度影响。

②两栖类

评价区域内分布的两栖类动物均属分布范围广、种群数量较大的常见种，且工程建设区域位于现有村落长河村，人为活动已较为频繁，现有的两栖类动物已在相对安全的地方栖息，项目建设不会造成整个评价区域内这些两栖类物种的消失，影响预测为低度影响。

③爬行类

施工占地将使分布于工程占地区的爬行类动物离开原有栖息地，施工损伤也将使工程占地区的爬行类种群数量减小，而降低该区域爬行类物种多样性。但是，就整个评价区而言，由于这些爬行类均属分布范围较广、适应能力较强的种类，不会因施工占地和施工损伤而使某个种群消失。因此，建设期施工作业不会造成评价区域内爬行类动物种类减少，影响预测为低度影响。

④鸟类

施工期施工占地、施工噪声、环境污染等因素可能使评价区鸟类的种群个体数量出现变化，也会造成评价区鸟类分布格局的改变，但不会造成物种的消失。因此，本工程施工期对鸟类影响预测为低度影响。

⑤兽类

评价区域内分布的兽类，大多属广泛分布的物种，适应范围广，迁移能力强，种群数量较大，不会因施工作业而使其物种在评价区域内消失。因此，工程不会造成评价区内兽类物种多样性指数发生变化，影响预测为低度影响。

5）生态系统

项目永久占地仅涉及极小范围的森林边缘区及零星人工湿地，总面积不足区域自然生态系统千分之三。其中森林占用比例微乎其微，湿地硬化区域仅局限在河岸带不足200平方米的局部。占用规模对森林生态功能和湿地水文调节能力的影响可忽略不计，不会引发生态系统结构退化或生物多样性损失，影响为低度影响。施工期评价区生态系统稳定性的影响预测为低度影响。工程的建设不会导致风景名胜区生态系统的减少和衰退，不会影响风景名胜区生态系统完整性。因此影响预测为低度影响。

6）其他因子

由于湿润的气候特点火灾风险几率也是较低的，火灾发生增大的几率预测不超过10倍。影响预测为低度影响。通过有效的管控措施，项目建设的化学泄露风险会控制在较低几率，发生几率增大预测不超过10倍。影响预测为低度影响。不存在引进外来鱼类的计划，从根本上杜绝鱼类逃逸导致的外来物种入侵风险。

因此，本项目的施工对神门风景名胜区影响较小。
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详见生态专项评价。

2、运营期大气环境影响分析

本项目产生废气主要为养殖恶臭及柴油发电机燃油废气。

（1）养殖恶臭

项目运营期鱼类养殖过程中，若鱼池出现病死鱼未及时清理污染水体，会散发恶臭。

环评要求项目合理优化平面布置，加强绿化，强化管理，及时清理养殖区死鱼，避免水体发臭，减少恶臭异味的影响。

（2）柴油发电机燃油废气

本项目设置1台柴油发电机，仅用于停电期间应急使用，供给各类设备用电，且该设备使用频率低，使用时间较短，因此排放的废气对周边大气环境影响较小。

3、运营期地表水环境影响分析

运营后废水包括养殖尾水、鱼池清洗废水及尾水处理池清池废水。

根据前文，项目养殖尾水、鱼池清洗废水及尾水处理池清池废水排入经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。
《重口裂腹鱼养殖技术规范食用鱼》（DB51/T1123—2010），明确：水温≤22℃、溶解氧≥7mg/L、透明度≥30cm、pH6.5–8.0；氨氮、亚硝酸盐按《渔业水质标准》（GB11607-89）执行。木叶鱼参考《渔业水质标准》（GB11607-89）、NY5051《无公害食品淡水养殖用水水质》（氨氮≤0.1mg/L、亚硝酸盐≤0.05mg/L）。本项目位于四川省，养殖尾水、鱼池清洗废水及尾水处理池清池废水源强数据采用“浏阳益业生态农业科技有限公司纳米气泡养殖项目、博白县生态鱼养殖基地建设项目”，则污染物排污情况详见下表：

废水水质情况表

废水性质

废水量（m3/a）

CODcr
总氮

SS

NH3-N

TP

处理前

浓度（mg/L）

2050.205
20
1.8
50
0.3
0.12
排放量（t/a）

0.0410
0.0037
0.1025
0.0006
0.0002
处理后
浓度（mg/L）

2050.205
5
0.81
5
0.09
0.03
排放量（t/a）

0.0103
0.0017
0.0103
0.0002
0.0001
综上，本项目的养殖尾水、鱼池清洗废水、尾水处理池清洗废水等废水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89），均能实现回用，不外排，不会对项目所在地周围地表水环境产生影响。

4、运营期声环境影响分析

（1）噪声源强分析

项目运行过程中，噪声污染主要来自罗茨鼓风机、饲料投喂机、微滤机、柴油发电机、移动泵车等设备噪声。罗茨鼓风机为增氧设备，设于曝气室内，通过在鱼池布设管道增氧，长期使用。微滤机则布设于鱼池内，用于处理鱼池内沉淀的残饵及鱼粪便，清洁水质，长期使用；静音柴油发电机作为应急备用设备，仅在厂区停电期间应急使用，使用概率较低。饲料采用投喂机进行投喂，每天使用时间较少。

污泥抽取采用移动泵车，仅在鱼池以及尾水处理池清池抽取污泥期间使用，清池两年1次，使用频率较低。

因此根据查询资料，项目噪声声源强度介于50-80dB（A），建设单位拟采取选用低噪声设备、基础减振、建筑及水体隔声等措施减少对周围环境干扰，项目主要产噪设备噪声产生情况及处理措施见下表所示。

拟采取治理措施：

本项目为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位拟采取以下噪声防治措施：

1）选用先进的低噪声生产设备，提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。

3）合理布置噪声源。项目在进行工艺布局时，将高噪声设备集中摆放，设于厂区中部区域位置。

4）加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育。
工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

设备名称

型号

空间相对位置

声源源强dB（A）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

投喂机

/

-20.3

-26.3

1.2

55

消声器、设备设置减震器，进出口管采用柔性连接

昼间

投喂机

/

-13.4

-25.1

1.2

55

昼间

投喂机

/

-15.4

-20.1

1.2

55

昼间

投喂机

/

-9

-27.2

1.2

55

昼间

微滤机

/

-8.2

-22.1

1.2

75

昼间

移动泵车

/

-9.9

-18

1.2

75

昼间

工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东、南、西、北

东

南

西

北

建筑物外距离

1

鼓风机

/

85
隔声、选用低噪声设备、基座减震，合理布局、加强设备维护保养。

-26.2

-43.9

1.2

1.1

0.6

1.2

2.9

52.8

53.8

52.7

52.3

昼间

21.0

31.8

32.8

31.7

31.3

1

2

鼓风机

/

85
-25.8

-42.8

1.2

1.1

1.8

1.2

1.8

52.8

52.4

52.7

52.4

21.0

31.8

31.4

31.7

31.4

1

3

柴油发电机

/
90
11.4

11.9

1.2

7.8

1.6

1.0

8.1

67.4

68.1

69.0

67.4

21.0

46.4

47.1

48.0

46.4

1

（2）噪声预测

本次评价拟采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内声源两种，应分别计算两种声源对周边环境噪声的影响。
噪声预测方法：

1）室内声源等效室外声源声功率级计算

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级
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式中：

Lpi——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r——某个声源靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；

Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级
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式中：

Lp1i——靠近围护结构处的室内N个声源i倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室外声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级
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式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB；

TL——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透过面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级
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式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处的室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

2）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算
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式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

3）声源在预测点处噪声贡献值的计算设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为：
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式中：

T——计算等效声级的时间，s；

N——室外声级的个数；

M——等效室外声源个数。
（3）预测点和评价点的确定

项目厂界50m范围内无敏感保护目标，因此项目噪声预测点和评价点为厂界四周。

（4）预测结果

根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，本项目噪声源对项目周围噪声强度的影响预测见下表。

项目主要噪声源对各厂界噪声贡献值一览表

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB（A））
标准限值（dB（A））
达标情况
X

Y

Z

东侧

18.6
2
1.2
昼间
35
60

达标

南侧

-0.8
-27.4
1.2
昼间
41.8
60

达标

西侧

-19.8
-15.7
1.2
昼间
41.2
60

达标

北侧

-6.5
25.2
1.2
昼间
34.2
60

达标

根据上表可知，运营期本项目厂界处昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求。本项目建成后，噪声变化不大。因此，本项目运营期对项目区域声环境影响较小。

（5）监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017），环评提出运行期每季度应对项目污染进行监测，本项目噪声监测计划见下表。

噪声监测计划

项目

监测点位

监测项目

监测单位

监测频次

执行标准

噪声

厂界

等效声级

委托有资质单位代为监测

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

5、运营期固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为员工养殖污泥（残饵及鱼粪便）、废饲料包装袋、药品废物、病死鱼。

（1）病死鱼

本项目养殖期间可能产生少量的病死鱼，根据建设单位提供的资料，每年产生的病死鱼约0.5t。废物代码为040-001-S83。

病死鱼暂存于冷冻冰柜，平均每半个月转运一次，交由有资质单位进行无害化处置。

（2）养殖污泥（残饵及鱼粪便）

本项目养殖污泥主要为鱼类养殖过程中产生的残饵及鱼粪便。饲料转化效率（FCR）通常在1.2-1.5之间，假设本项目饲料转化率为1.3（即每生产1吨鱼需1.3吨饲料），则总饲料消耗量为：50吨（鱼）×1.3=65吨（饲料）。鱼的消化率通常为70%～90%（取90%），即10%的饲料转化为鱼粪便和残饵：65t×10%=6.5t，因此残饵及鱼粪便总产量约6.5t/a。废物代码为040-001-S83。

项目采用6mm规格饲料，其鱼池内部设置微滤机，根据同类养殖项目经验，本项目养殖鱼池内部85%残饵及鱼粪便沉淀至鱼池底部，其中约95%收集至鱼池内配套的集污井内，剩余5%则通过两年一次鱼池清洗过程将其全部清理；剩余15%残饵及鱼粪便悬浮于中层水中，随排水渠进入“三池两坝”被拦截、沉淀以及吸收，通过定期抽取及两年一次的池体清洗全部清理。

因此，根据其去向本次评价将养殖污泥分为两大部分，分别计算得出被收集处理量如下：

养殖污泥收集及去向情况一览表
单位：t/a

分区

鱼池沉淀污泥

尾水处理池定期抽取及清池

鱼池集污井抽取

鱼池清池

养殖污泥收集量

5.20
0.975
0.325
合计

6.5
最终去向
鱼池集污井采用移动泵车抽取，抽出的污泥含水率较大，均通过择一鱼池空置，进行晾晒干化达到达到《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）相关要求后用于附近农田施肥。

综上所述，项目总计产生养殖污泥6.5t/a。

（3）废饲料包装袋

根据建设单位提供的资料，废饲料包装袋产生量为0.8t/a，废物代码为040-001-S83。由饲料供应商回收利用。

（4）药品废物

项目养殖过程需要进行防疫检疫，大面积病鱼需进行治疗，一旦发现鱼群出现病症，联系鱼药供应商，鱼药供应商防疫人员直接配带，现场治疗后，产生的固废约0.01t/a，由其带回处理。废物代码为040-001-S83。场区不进行药物的暂存和固废的收集处理。

2、固废治理措施

本项目新建一般固废间。

（1）一般固废管理要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《四川省固体废物污染环境防治条例》（2022修订），本次评价针对项目产生的一般工业固废后续管理，提出相关的要求，具体如下：

1）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

2）根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。同时对一般工业固废管理台账实施分级管理，填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况、种类确定固体废物的具体名称；鼓励产废单位采用国家建立的一般固废管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作；台账记录表格表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年等。

3）一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

4）产生工业固体废物的单位，应当按照国家规定依法取得排污许可、实施清洁生产审核，建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任和台账管理制度，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现可追溯、可查询，并采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。

5）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

6）对属性不明、无法判定危害特性或者因原料、工艺改变可能导致属性发生变化的固体废物，固体废物产生单位应当委托有关技术鉴定机构进行鉴别，并根据鉴别结论实施分类管理。

7）受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

综上，本项目产生的各种固体废物均有合理可行处置去向，在厂内暂存时不会造成二次污染，废物不向环境中排放，不会对环境造成不利影响。

项目固废产排情况汇总详见下表：

固体废物治理措施及排放情况

序号

固废名称

类别

产生量（t/a）

贮存场所

处置措施

1

养殖污泥（残饵及鱼粪便）

一般工业固体废物

6.5
/

交由周边农户定期清运用作农肥

2

废饲料包装袋

一般工业固体废物

0.8

一般固废暂存间

由饲料供应商回收利用

3

药品废物

一般工业固体废物

0.01

防疫后由防疫人员带走，场区不进行药物的暂存和固废的收集处理

4

病死鱼

一般工业固体废物

0.5
暂存于冷冻冰柜，平均每半个月转运一次，交由有资质单位进行无害化处置

综上，本项目产生的固体废物去向明确，均能得到合理妥善地处置，不会对环境造成二次污染。
6、运营期对神门风景名胜区环境影响分析

工程为渔业内陆养殖项目，养殖用水来源于神潭河，养殖废水经固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。项目运营期产生的固体废物如饲料包装袋等均经合理处置不外排，项目运营期废气产生的环境影响很小，经过厂区绿化和自然稀释扩散后基本无影响。项目运营期间，养殖活动限制在厂区红线范围内，且本项目不存在大量产噪设施，经预测，运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不会对周边植被及野生动物造成较大影响。项目不位于核心景区区域，在主要游览区游览活动的开展过程中，游客在游览视线上对本项目均不可见。

综上，本项目运营期生态环境影响较小，不会对神门风景名胜区生态环境造成明显影响。



	选址选线环境合理性分析
	项目涉及神门风景名胜区的三级保护区，此外项目用地区域未占用生态红线，没有征占永久基本农田，周围无需要特别保护的文物古迹自然保护地。项目类型为渔业内陆养殖项目，项目不在风景名胜区环境准入禁止审批类（红线）清单内，项目的建设不会破坏风景名胜区山水地貌格局的整体风貌，项目的建设符合《神门风景名胜区总体规划（2020-2035）》。项目位于环境质量达标区范围内，运营期各项污染物在采取本报告提出的各项控制处理措施后，均可以达标排放，其中废水不外排，对周围环境基本影响较小。

本项目外环境关系一览表

序号

名称

距离

性质

备注

1

1#长河村农户

北侧298m

农户

约2户，5人
2

2#长河村农户

东北侧399m

农户

约1户，2人
综上，项目选址区域环境质量较好，交通较便捷，通过采取相应有效的污染防治措施后，工程建设对环境的影响小，外部环境对工程的建设不存在制约因素，从环保角度分析，本项目选址基本合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、生态和水土流失保护措施

该项目不会占用较大面积的生物资源，但是评价区内自然资源仍会由于项目施工和运行受到一定程度的耗损，而这些自然资源属于景观组分中的环境资源部分。项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态防护措施就在于尽量减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为经济社会的发展服务。

（1）陆生植物和植被影响的减缓与保护措施

预防措施：施工过程采用先进施工工艺，减少土石方开挖，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗，并将开挖破坏与平整恢复有机结合，采用环境友好方案。

要求严格按照征地范围进行施工，尽量减免建设对周边区域植被造成的不利影响，合理规划施工布置，尽量减少施工占地面积和扰动范围，施工期间加强管理，如发现有国家重点保护野生植物，要建立报告当地林业或环保部门，立即组织挽救，采取就地保护或迁地保护措施，避免施工活动对其伤害。

保护措施：加强施工人员管理教育，施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，禁止施工人员超出施工区域踩踏当地作物。施工时尽可能避开栽培植被收获期，减少对栽培植被的影响。禁止施工人员采摘栽培植物。

管理措施：在施工过程中，加强环境监理职能作用，对保护措施实施监督和检查，对出现的环境问题及时处理；施工单位在进场前，必须制定严格的施工组织和管理细则，做好有关生态环境保护知识和法律宣传工作，在施工区、生活区设置宣传牌，提高施工人员环境保护意识；制定完善的工程管理制度，在施工期间严禁施工人员随意在遗产地内活动，以免破坏工程直接影响区域以外的植被；加强防火宣传教育，做好施工人员吸烟及其它生活和生产用火的火源管理，建立施工区森林防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门进行通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，务保施工期内施工区及附近区域的自然资源火情安全。

（2）动物的保护措施

施工期间，对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育施工人员，说明国家法律对野生动物保护的要求及意义，尤其说明对施工区周边保护动物保护的重要性，增强施工人员保护植被和动植物多样性对生态环境重要性的意识。建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物，禁止施工人员食用蛙类、鸟类、鱼类等，限制施工人员在施工以外区域活动，禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。各施工区设置野生动植物保护警示牌或宣传栏，说明生物保护的意义等。

施工过程中，根据工程设计优化施工布置，尽量减少施工占地及施工活动对植被的扰动，减少陆生动物生境损失。加强工程监理工作的环境保护内容。工程监理应将环境保护工程监理纳入重点，成立项目环境工程监理部，监理人员应由专业资质环保公司和工程监理公司人员组成，环境工程监理由项目总监直接负责，建设单位应严格按照国家法律规定授予监理公司应有的权利，根据工程施工对生态环境的影响程度，提出相应的建议和保护措施。建设单位也可委托第三方环境监理机构承担本工程环境监理工作。

（3）水域生态保护措施

①加强生态环境及生物多样性保护的宣教和管理力度，做好对施工作业人员环境保护、生物多样性保护方面的宣传教育，严禁施工人员捕杀鱼类等水生生物；

②施工过程中，设临时隔油沉淀池对施工废水进行处理，施工废水不得排入神潭河水体。

③施工期各种固体废物不得向水域排放或堆放在水域附近，应进行统一收集交由环卫部门和施工单位处理。

④施工用砂、石、土等散物料应远离水域集中堆存并设置围挡、遮盖等防护措施，防止雨水冲刷入河道，影响水体。

（4）水土流失防治措施

增强施工人员生态环境的保护意识，避免对植被进行随意破坏；尽量避开雨季施工，采取工程措施、植物措施和临时措施相结合的方法，制定周密的水土流失防治体系，减少防治责任范围内的水土流失，减少对项目区周边生态环境的破坏。

二、施工期地表水环境保护措施

（1）施工废水

评价要求建设单位在本项目施工范围出入口设置车辆冲洗平台，对驶离车辆实施冲洗，避免车身、车轮带泥上路行驶。设置1个隔油沉淀池，设备冲洗废水经隔油沉淀后循环使用。

同时施工单位应做到如下要求：1）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑冒滴漏现象产生，禁止将含油废水外排进入水体；2）施工期间严禁在周边其他水体内弃土弃渣；3）洒水降尘时控制洒水量，防止含尘废水进入地表水体；4）禁止在河边设置堆场，施工材料、剥离表土等需进行覆盖，防止雨水冲刷形成面源污染地表水环境；5）合理安排施工时间，避免雨季施工，注意做好防洪措施，制定防汛预案。

（2）生活污水

本工程租用长河村委会作为施工营地，用于施工人员生活办公，产生的生活污水依托租房现有预处理池预处理后用于周边农田施肥。

三、施工期大气污染防治措施

（1）施工扬尘

根据《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》《四川省建筑施工扬尘防治标准》（2023年9月1日实施）、四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法（2018年修订）、四川省人民政府关于印发《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（川府发〔2024〕15号）等法律法规中有关施工工地和道路扬尘污染防治规定要求，积极推行绿色施工，环评要求施工单位应采取以下扬尘治理措施：

①施工现场设置2.5~3.0m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网封闭，以减少结构过程中的粉尘飞扬现象，减少粉尘向大气中的排放。

②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水（在干燥天气适当加大洒水的频率和洒水量），并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免扬尘对周围生产和生活造成明显影响。

③由于道路产生的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；

开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖。

⑤风速大于3m/s时应停止施工；

⑥严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工现场必须全封闭设置围墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

（2）施工机械及车辆燃油废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。环评要求建设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好现场的交通组织，减少运输车辆怠速产生废气排放，车辆、机械设备作业时远离敏感点，进一步降低其对外界环境的影响。

四、施工期噪声防治措施

本项目总工期为6个月，根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修订）等文件和标准的相关要求，本项目施工期必须采取如下噪声防治措施：

（1）从声源上控制，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强，同时施工队实施文明施工。

（2）合理布局，高噪声设备如破碎机尽量远离居民住户，同时采用半地下式布置进行隔声减振；加强施工机械的维修、保养及管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，从而避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。同时，避免多台高噪音的机械设备同一时间使用，设置消声、隔音及减振装置等。

（3）设置可移动声屏障或硬质围挡，在施工场地周边以及邻近周边居民住户等声环境敏感点处设置施工围挡或可移动声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（4）场外运输作业尽量安排在白天进行，车辆行经居民集中点等声环境保护目标时应限速、禁鸣。

（3）合理安排施工时间，避免午休时间（12：00~14：00）施工，原则上禁止夜间（22：00～次日6：00）作业，以免扰民，确因工艺要求必须连续24小时作业时，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明，建设单位应当在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。由施工单位认真实施降噪措施，做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

（5）控制施工机械在施工场地占地内作业，不得越界施工。

通过采取以上噪声防治措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响。施工是短期行为，其噪声影响随着施工的结束而消失。

五、施工期固体废物处置

本项目施工期间不进行施工设备的维修，若发生设备故障，就近送至当地修理厂进行维修。

（1）土石方

本项目弃方运至政府指定的弃渣场存放。环评要求施工单位尽可能在短时间内完成开挖、回填工作，尽量减少水土流失和扬尘对区域环境的污染影响。

（2）建筑垃圾

施工建筑中的建筑垃圾应合理利用，可回收废料由施工单位回收利用；其他废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不可回收利用垃圾则全部运至住建部门指定的建筑垃圾处理厂堆放，运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，不得出现超载、撒漏、不到指定地点卸货等现象。严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。

（3）生活垃圾

生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，严禁就地填埋或焚烧。

六、环境风险防范措施及应急措施

（1）施工机械故障漏油风险防范措施

①制定严格的作业制度和操作规程，合理安排疏浚机械的施工时间、路线、作业区域等，提前做好施工组织。

②施工期间所有施工机械必须严格按照施工组织计划进行调度，定期对施工机械进行检查和维护。

③施工期间配备应急物资：主要包括围油栏、吸油材料、防污帘等。

④在发生紧急事件时，应立即采取必要的措施，同时向有关单位报告。

⑤事故一旦发生，最早发现者应切断事故源头，事故部门自救。

泄漏事故发生后，应在事故发生点周围布设围油栏，将溢油事故污染控制在围油栏包围的水域范围内。及时通知各生态保护目标的管理部门，采取必要的应急措施，减轻对地表水的影响。吸油后的废弃物委托有资质的管理单位处理。对溢油事故水域的下游进行水质监测，立即开展应急监测分析，进行事故评价。

（2）施工期污染事故风险防范措施

①建设单位和施工单位要严格采取相关的水环境保护措施，不将施工废水、施工人员生活污水以及建筑垃圾等随意乱排，对临时表土堆场覆盖防雨布，并在四周设置排水沟和临时沉砂池，尽量降低施工期间对河流水质产生的影响。

②加强工程建设期的生态保护措施，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复。另外，加强对施工人员的环境保护和动物保护意识的宣传教育等。

③在施工中应严格按设计和水土保持要求，严禁将施工土石渣、垃圾倒入地表水体；同时应加强施工管理，对施工废水处理设备使用过程中要加强巡查，防止池体渗漏。做好施工废水循环回用工作，派专人监控回用过程，以有效控制施工废水事故排放造成水质污染影响问题。

④严禁施工废水、施工固废入河。做好施工机械的维护和管理，杜绝油品泄漏事故发生。

（3）废水处理设施破损风险防范措施

若沉淀池出现破损，废水未经处理直接事故排入河道，造成河道水质受影响。项目应对沉淀池进行防渗处理，加强管理，一旦发现破损，应立即对破损处进行堵截，可将排水沟堵截后将废水临时抽送至其他沉淀池内进行处理。

（4）火灾及爆炸风险防范措施

柴油属危险化学品，项目施工机械油箱较小，柴油正常情况下不燃，不会发生爆炸，但若遇高热明火极易燃烧爆炸，与氧化剂能发生反应或引起燃烧，爆炸若不及时控制，会产生滚滚浓烟，所产生大气污染物主要为CO、非甲烷总烃及CO2。

加强施工管理，施工场地按相关规定设置消防器材，配置干粉泡沫化学灭火器等。当发生火灾及燃爆事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材或泡沫灭火系统、沙土将火苗扑灭。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作，必要时启动事故应急预案。对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

（5）应急措施

施工应急设备配备：由于本项目存在施工机械故障漏油的风险，可能进入河道，污染水体。施工场地配备吸油毡，以便于回收油品。

后勤保障设备：包括应急通信设备、安全防护用品（防护衣、护目罩、耐酸碱手套、安全鞋等）、交通工具、应急设备装运设备等。

七、施工期对神门风景名胜区生态环境保护措施

项目建设地点涉及神门风景名胜区的三级保护区，不涉及核心景区、二级保护区和重要景点资源。

下阶段施工设计过程中，应严格按照神门风景名胜区的界线进行设计布置，环评要求不得在风景名胜区范围内设置渣场、施工营地等临时工程，不得在风景名胜区内布置排放污染物的施工设施。针对在风景名胜区内的施工场地产生的污染物及生态破坏采取如下保护措施：

（1）大气环境

在施工过程中，采取洒水降尘手段，洒水降尘应严格控制洒水量，避免出现地表径流。

（2）水环境

施工时施工材料运输应与运输单位签订运输合同，工程承包合同中应明确运输过程中防止洒漏条款；防止堆放材料被雨水冲刷而进入水体；禁止雨天在风景名胜区内进行施工作业，建议施工期选用先进的设备、机械以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。

（3）固废处置

施工过程中禁止丢弃生活垃圾，施工时产生的施工垃圾（如废弃施工材料等）应在每日施工结束后清运处置。加强对施工人员的环保宣传，生活垃圾、施工废料统一收集，禁止随意丢弃和洒落随雨水进入地表沟渠，进而影响风景名胜区水质。

（4）生态保护措施

施工阶段严格限制在所划定的范围内进行建设，不得随意砍伐树木，不对划定界限外的地形、地貌和自然环境造成影响或破坏。对工程建设中形成的次生裸地要及时覆土、还林还草，尽量利用裸露山地。

由于工程工程量较小，施工期较短，采取优化施工方案和优化施工时段，落实环评提出的对风景名胜区的环保措施，项目建设对风景名胜区的影响能够得到有效控制。
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（1）陆生生态保护措施

本项目占地主要为养殖鱼池、蓄水池、尾水处理池等。在施工结束后对场内临时设施进行清理，按设计规划进行硬化或绿化。项目建成后，定期检查尾水处理池等设施，减少对周围陆生生态的影响。做好场地绿化。

（2）水生生态保护措施

①严格控制鱼池养殖密度，科学投喂。为降低残饵对水体的污染程度。在养殖过程中，建设项目使用优质配合饲料，坚持“定时、定点、定质、定量”的四定投饲原则，同时根据不同季节、天气变化、水质（水色、透明度、溶氧等）和鱼类的生长情况等适时调整日投饵量，提高饵料利用率，减少浪费，预防残饵对水质的污染。选择低磷、低氮配方饲料，添加酶制剂或益生菌，促进营养吸收，降低喷拌种氮磷排放。

②加强养殖水域水质的动态监测

对渔业而言，以氮、磷循环为主线，强化生态渔业对水质影响机理与效应的研究，特别是加强对养殖区水质的跟踪检测，做好预报预警，一旦发现养殖池水质情况发生变化，须采取相应的措施进行减缓或治理。

③提高养殖管理的水平，规范养殖，提高养殖环境的改善。加固鱼池围栏和进出水口，防止鱼类逃逸到周边河流，避免生态入侵。建立应急预案，应对突发性污染或病害事件，配备消防、救生设施。

（3）加强水土保持措施

本项目临时工程均布设于永久占地内，施工结束后，拆除临时设施，按设计规划为硬化用地或进行绿化，同时场地内进行绿化，提升未利用地块固土能力。

在进排水口周边铺设碎石或植草砖，增强地表抗冲能力。在排污口设置拦污栅或过滤网，防止漂浮物及泥沙外排，同时减少水流冲击对周边土壤的侵蚀。对扰动区域进行覆土复绿，确保植被覆盖率不低于施工前水平。定期巡查与维护，检查进排水设施的运行情况，及时修复损毁部位，暴雨前后加强巡查，防止因设施堵塞或损坏导致水土流失加剧。

二、运营期大气环境保护措施

本项目产生废气主要为养殖恶臭、应急柴油发电机燃油废气。

（1）养殖恶臭

项目养殖恶臭主要是病死鱼污染水体散发。通过合理优化平面布置，加强绿化，强化管理，及时清理养殖区死鱼，可有效避免水体发臭，减少恶臭异味的影响。

（2）柴油发电机燃油废气

本项目所设柴油发电机仅于停电期间应急使用，采用箱式静音柴油发电机，共1台，位于项目北侧，该设备使用频率低，使用时间较短，燃油废气自然扩散，对周边大气环境影响较小。

三、运营期地表水环境保护措施

本项目废水包括养殖尾水、鱼池清洗废水及尾水处理池清池废水。本次评价主要对综合废水处理措施可行性及排水达标性进行分析预测，详见下文。

（1）养殖尾水

1）治理措施

项目南侧设有一套固液分离设备及三池两坝模式，尾水经固液分离后进入沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生态池、紫外线杀菌，经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）后经过泵房提升循环使用。
固液分离设备采用活性炭过滤、生物膜过滤、干湿分离机、脱气池。
“三池两坝”是一种水产养殖尾水生态处理系统，通过物理沉降、生物降解、化学氧化与植物吸收等多级协同作用实现尾水净化，其核心组成包括：

一级过滤池：尾水首站，通过物理沉降去除大颗粒悬浮物和有机物，为后续处理奠定基础。

第一过滤坝：采用多孔材料（如火山石、碎石、陶粒）截留沉淀池未去除的细微悬浮物，提升水质清澈度。

二级过滤池：核心处理单元，通过曝气增氧促进有机物氧化分解和微生物降解，有效去除氨氮等污染物。

第二过滤坝：进一步过滤悬浮物，利用生物膜的硝化与反硝化功能脱氮，并配合植物根系吸收污染物。

生物净化池：种植沉水/挺水植物（如狐尾藻、睡莲、水稻），放养滤食性鱼类和螺蚌，吸收氮、磷等营养盐，最终实现水质达标。

注：在冬季需保障养殖尾水生物净化池的植物净化效果，需通过综合措施应对低温对植物和微生物活性的影响。

一是植物选择与维护：1.耐寒植物配置，冬季保留或补种耐寒性较强的水生植物（如菖蒲、芦苇等)，利用其冬季仍存活的根系持续吸附氨磷污染物；2.枯萎植物管理，及时收割枯死植物地上部分，保留地下根系以维持物理拦截功能，同时避免腐烂物二次污染水体。

二是运行管理调整：①水位与流速控制，维持净化池稳定水位，避免水位波动过大破坏植物根系和填料层结构，降低流域而延长水力停留时间；②定期监测维护，加强冬季水质监测（如氨氮、总磷等指标），及时清理堵塞的过滤介质或补充功能性微生物制剂。

2）措施可行性分析

（1）处理能力
根据《地方水产养殖业水污染物排放控制标准制订技术导则》（HJ1217—2023）：池塘养殖主要采用五种模式进行水污染物处理与控制，分别是池塘内循环养殖模式、鱼菜共生种养模式、集装箱养殖结合生态处理池处理模式、三池两坝处理模式和人工湿地处理模式。其中，三池两坝处理模式是养殖尾水经生态沟渠依次通过沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝、生物净化池，从而使尾水中污染物得到处理后排放。该模式本身就是水产养殖尾水生态化治理的成熟方案,其流程(沅淀池-过滤坝→曝气池→过滤坝一生态池)通过物理沉降、生物降解和物理过滤的多重作用，可针对性去除尾水中的悬浮物、氙、磷等《DB513061-2023》标准重点管控的污染物。目前四川隆昌、开江等地的稻渔种养区已广泛应用该模式，隆昌的“三池两坝”工程甚至将劣V类的渔业尾水治理到Ⅳ类水标准，助力当地河流稳定达到地表水I类，充分证明其在四川本地水环境下的实用性。养殖尾水中的残饵、鱼虾粪便等大颗粒污染物若直接进入“三池两坝”，会增加沉淀池的负荷和清淤频率。而高精度滚筒离心过滤器等固液分离设备，能提前分离80%以上的悬浮固体物质，大幅降低后续沉淀池的处理压力，减少污泥产生量。这种预处理方式在广西陆基圆池养殖中已广泛应用，还推广到云贵等周边省份，其技术成熟度完全可适配四川水产养殖场景。《DB513061-2023》虽未强制要求杀菌指标，但尾水循环使用时，水体中的病原微生物易积累，可能诱发养殖病害。工艺中加入的紫外线杀菌环节，能高效灭活水体中的细菌、病毒等微生物，且不会产生化学残留，避免了消毒剂对养殖生物的危害。这一补充让处理后的尾水不仅指标达标，还瘅沤能降低循环使用时的病害风险，尤其适配高密度养殖的循环用水需求。本项目养殖尾水采取固液分离+三池两坝的处理方式，属于可行性技术。

（2）处理规模
根据前文分析，项目废水产生量为5.617m3/d，项目尾水处理池系统位于厂区南侧，占地400m2，项目配套建设生态净化系统1套，包括一级净化池1口（190m2，水深1.5m，有效容积285m3）、二级净化池1口（170m2，水深1.5m，有效容积255m3）、过滤坝1座（50m2，水深1.5m，有效容积75m3）、生物处理池1口（260m2，水深1.5m，有效容积390m3），净化系统总有效容积为1005m3。设计水力停留时间3天，日处理能力为335m3/d，可满足项目养殖尾水净化处理需求。
因此，本项目采用“固液分离+三池两坝”处理养殖尾水，措施可行。

（3）处理效率
项目养殖尾水先经固液分离+三池两坝生态净化系统处理，COD75%、氨氮70%、TP75%、TN55%、SS90%。则本项目养殖尾水排放情况如下表所示：

养殖尾水排放情况表

污染物

产生量t/a

产生浓度

mg/L

去除

率%

排放量t/a

排放浓度

mg/L

标准限值mg/L

废水量

2050.205
/

/

2050.205
/

/

化学需氧量

0.0410
20
75
0.0103
5
5
氨氮

0.0006
0.3
70
0.0002
0.09
0.1
总氮

0.0037
1.8
55
0.0017
0.81
/
总磷

0.0002
0.12
75
0.0001
0.03
0.05
由上表可知，养殖尾水经“固液分离+三池两坝”处理后，除总氮无河流标准限值外，其他污染物浓度远低于《渔业水质标准》（GB11607-89）标准限值。

综上，本项目选用先进、成熟、可靠、处理效率高的工艺，采用的养殖尾水处理工艺符合国家要求，经对比同类养殖尾水处理项目，养殖尾水经固液分离+三池两坝模式尾水处理后能够回用生产。

（2）鱼池及尾水处理池清洗废水

鱼池清洗废水均通过采用移动泵车抽取鱼池污泥后引入供水渠水进行清水冲洗，清洗过程不添加任何化学制品，废水通过渠道排入尾水处理池，经其处理后出水水质参照满足《渔业水质标准》（GB11607-89）标准限值。

尾水处理池清洗均通过采用移动泵车抽取池底污泥后引入供水渠水进行清水冲洗，待静置后排除部分上清液，继续清理剩余污泥层，清洗过程不添加任何化学制品，清洗废水可满足《渔业水质标准》（GB11607-89）标准限值。

可行性分析：根据建设单位提供资料，鱼池清洗和尾水处理池清洗频率较低，均为两年一次，清洗期间保持养殖不断，池体轮换清洗，清洗废水相较养殖尾水量很小，且水质与养殖尾水相似，废水随养殖尾水一并经“固液分离+三池两坝”处理可行。

项目运营废水全部回用，不外排。

综上，本项目养殖尾水、鱼池清洗废水、尾水处理池清洗废水等废水均能实现回用生产，不会对项目所在地周围地表水环境产生影响。

四、运营期噪声环境保护措施

本项目运营期的噪声源主要为养殖期间产生的微滤机、投喂机、罗茨鼓风机等设备噪声，鱼池及尾水处理池等池体抽取污泥期间产生的移动泵车噪声，柴油发电机仅于停电期间应急使用，使用频率较小。

其中投喂机设鱼池岸边，罗茨鼓风机布设于曝气室内，微滤机设于鱼池内，经鱼池池体、曝气室墙体以及围墙等隔声降噪后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。

五、运营期固体废物环境保护措施

本项目养殖人员均为当地居民，自行解决食宿。运营期固废主要为养殖过程中产生的病死鱼、药品废物、养殖污泥（残饵及鱼粪便）、养殖投喂剩下的废饲料包装袋。

其中废饲料包装袋由饲料供应商回收利用；药品废物则于防疫后由防疫人员带走，场区不进行药物的暂存和固废的收集处理。

养殖污泥（残饵及鱼粪便）等均由人工清理并经晾晒等干化处理达标后用于附近农田施肥；建设单位已签订污泥消纳协议。

病死鱼人工清捞后暂存冰柜平均每半个月转运一次，交由有资质单位进行无害化处置。

综上，本项目运营后产生的固废均得到妥善处置，措施可行。

六、地下水环境影响和保护措施

本项目养殖用水取自神潭河。本项目运营期产生固体废物和养殖尾水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。本项目产生的养殖尾水等废水如果渗排、漏排，固体废物乱堆乱放，污染物经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使部分污染物渗入地下，将对地下水造成严重污染。

项目内应进行防渗分区，分为重点防渗分区、一般防渗区、简单防渗区。

重点防渗区包括：尾水处理池（沉淀池、曝气池及生物净化池），可采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s。

一般防渗区包括：鱼池及供水渠，可采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行，具体措施为：采用防渗等级不低于P1级的防渗混凝土硬化地面，厚度不低于20cm，渗透系数≤1×10-7cm。

简单防渗区包括：曝气室、门卫室、饲料库房及道路等。采取一般地面硬化。

项目通过采取分区防渗，对重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区分别采取相应的防护措施后，能有效防止地下水污染。

综上所述，本项目的建设对地下水环境不会产生明显不利影响。

七、环境风险防范措施

（1）施工期环境风险防范措施

本项目施工期环境风险主要为施工人员偷排施工废水或随地倾倒固废入河，导致附近地表水水质受到污染，但只要严格按照施工规范进行施工，加强施工人员环保意识，此类风险事故发生的概率极低，风险可控。

（2）运营期环境风险防范措施

1）养殖尾水事故排放风险防范措施

①尾水处理池处理设施应严格施工管理，做到精心设计，精心施工，确保施工质量，尤其是池底水平防渗和池壁垂直防渗幕墙的质量，在现场周围建设完善的防洪、排水系统。

②及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。

③加强设备管理，认真做好设备，管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

④定期采样监测，根据监测结果操作人员应进行及时调整，使设备处于最佳的运行工时，发现不正常现象时应采取应急措施。

⑤应在地下排水管道、排水渠或管道经过的地面设置醒目警告标志，防止无意识性破坏。

2）疫病预防控制

建立严格的卫生防疫制度是规模化养殖场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施。采取的措施有：

①生产与生活区严格分开，非生产人员不得随意进入生产区。生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

②建立正常的卫生防疫制度，按计划消毒；按计划实施免疫程序，建立免疫档案。

③健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病。

④发生一类疫病，应当及时报告防疫部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区受威胁区，采集病料，调查疫源，组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

3）外来物种逃逸风险防控与应对措施

养殖过程中，可能存在因极端天气与应急管理不足、泄洪预警时间过短导致养殖场无法及时加固设施或转移鱼群，出现鱼群大规模逃逸。因此，需加强逃逸风险防控与应对措施：

①强化预警与应急响应机制优化泄洪等灾害预警系统，预留足够时间供养殖户采取防逃措施。

②提升养殖设施标准推广抗洪、防逃能力更强的围栏技术，降低极端天气下的逃逸概率。

③加强监测与生态评估，通过遗传分析、微卫星标记等技术追踪逃逸个体，评估生态影响。

④完善政策与法规，严格限制外来鱼类养殖区域和规模，建立逃逸事件应急预案和问责机制。

⑤推动本土物种保护，通过保护本土物种适宜生存环境、优化洄游通道等措施，增强本土种群恢复能力。

建设单位只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，将能有效地防止泄漏中毒火灾、爆炸等事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延，项目的环境风险影响是可以接受的。

八、运营期对神门风景名胜区生态环境保护措施

（1）大气

1）车辆运载饲料、水产品及冻库所需物资等材料，以及运输生产车间产生的废水废物时，必须采取遮盖、密闭措施，减少途中抛洒。运输过程中若有泥土、材料等散落在产业道路上，需及时清扫。运输车辆严格在规定时间内，按指定路线行驶。定期对运输车辆及轮胎进行冲洗，对产业道路定时洒水，减少运输扬尘。

2）冻库制冷设备运行时，定期检查制冷剂密封情况，避免泄漏产生废气；饲料库房需加强通风、防潮，防止饲料霉变产生异味气体；生产车间处理水产品时，强化通风系统运行，及时排出腥味等异味。

3）定期对冻库排气口、生产车间出风口、饲料库房通风口等关键点位的废气排放量和浓度进行监控，监控数据及时记录存档，确保符合环保法规要求。若发现超标情况，立即停机检修相关设备，待达标后方可恢复运营。

4）养殖水池、蓄水池定期清淤，避免淤泥堆积产生异味；内部场地及配套绿化区域定期养护，通过植被吸附粉尘，提升区域空气净化能力。

（2）噪声

1）项目运营中的冻库制冷设备、生产车间加工设备、水泵房水泵等设施设备，应在满足应急防灾相关要求下，采购或采用绿色环保、低噪音的产品，日常保持设备部件润滑，降低运行噪声。

2）管理、运输车辆在出入基地及产业道路行进期间尽量减少鸣笛，运输饲料、水产品等物资时，减少机动车频繁启动和怠速，规范车辆运输秩序。

3）在发生应急事项时，应保证必要的指挥、疏散、管理等播报声源，减少不必要的噪音污染，避免对周边环境及可能的游客造成过多干扰。

4）建立定期维护、保养的管理制度，重点对冻库设备、水泵房水泵、生产车间机械等进行检查养护，防止设备故障形成非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效功能，落实本报告中要求采取的噪声防治措施，并确保声环境保护专项工作同步开展。

（3）地表水

在养殖水池、蓄水池出口及饲料库房周边设置专门的废水收集处理系统，对鱼类排泄物与残饵污水、饲料散落冲刷污水进行沉淀、过滤及无害化处理，处理后优先回用于养殖补水或基地绿化灌溉，严禁直接排放至周边地表水体。

（4）植物

1）严格划定维护管理人员活动范围，管控人员活动内容，减少对植物造成更大范围的损害和影响；

2）项目业主单位要与南江县自然保护地管理机构签订野生动植物保护协议，明确各方在野生动植物保护方面的责任和义务；

3）项目业主单位、建设单位需与当地环保环卫部门签订环卫、废物、废水处理协议，各污染物必须经过环保环卫部门集中运出、统一处理；

4）项目业主单位要建立林草防火、火警警报管理制度，做好人员火源管理，严禁一切野外用火，避免林草火灾发生；

5）禁止违法违规破坏周边植被的行为；

6）加强对恢复绿化植物和运输货物、来往车辆的有害生物检疫工作，禁止在运营和植被恢复过程中引入外来生物。要严格落实项目方案及本报告中对大气环境、水环境、声环境、土壤等环境影响的消减措施，减轻项目运营对环境的影响。

（5）动物

机械应尽量选择噪音较低的设施设备，加强对工作人员、管理人员、当地村民等人员的宣传教育，杜绝对鸟类、两栖和爬行动物的捕食行为，严禁偷猎、故意下夹和设置陷阱等捕杀野生兽类动物的行为，保护好区域内的野生动物；运营期养殖废水经处理达标后再用于养殖循环或排放，饲料库房存储的饲料需做好防雨防渗处理，避免随雨水冲刷进入水域造成污染，产生的废水不得直接排入周边自然水体，确保养殖鱼类及周边水域野生鱼类的生存环境不受破坏。



	其他
	1、监测计划

（1）施工期环境监测计划

施工期环境监测重点为施工扬尘及施工噪声，环境监测计划详见下表：

施工期环境监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

下风向厂界处

TSP

施工期1次，2天；正常施工时采样

《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）

施工高峰期对施工繁忙地段或大型施工机械作业场地边缘处

等效声级LAeq

每季度一次，1天，昼间1次，测量连续20min

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

（2）运营期环境监测计划

运营期环境监测计划详见下表。

运营期环境监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

下风向厂界处

氨、硫化氢、臭气浓度

每半年一次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

厂界四周

等效声级LAeq

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

2、施工期环境管理

Leq（等效连续声级）厂界四周外1m每季度一次由建设单位对项目环境保护工作实施全面的检查和落实，主要内容包括以下几方面：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料、水泥等统一堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

②开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，防止长期堆放使表面干燥起尘。

③施工现场设置围栏或部分围栏，减少施工扬尘的扩散范围。

④风速过大时，停止施工，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

⑤运输车辆不得装载过满，采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘；规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。

⑥加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。

⑦施工废水含有油污和泥沙不得直接排放，需进行隔渣、沉淀等预处理。各类材料备有防雨遮雨设施；尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量。

⑧施工垃圾及时清运，并采取“集中收集、分类处理、尽量回用”的原则。

⑨按要求进行环境监理，提供监理报告。

⑩施工结束后，施工方在后续环保验收过程中提供各污染防治措施落实情况书面材料，配合建设单位做好竣工环境保护验收工作。

3、运营期环境管理

为了减少和缓解建设项目生产运行对环境造成的影响，建设单位必须建立环保管理机制，制定有效的环境管理计划，完善的环境管理与监测系统是项目控制污染、保护环境、实现环境效益的保证。

（1）环境管理体系

建设单位负责管理本建设项目的环境保护工作，具体贯彻执行国家、省、市、区环保部门的各项环保法规、标准、政策等规定。建设项目无论是施工期还是营运期均涉及本报告中所述的环境问题。为此需做到如下内容：

①建设单位应尽快明确该项目的环境保护机构和人员，并承担起协调、管理和解决工程建设和营运期可能出现的环境问题。建设项目施工期应实行环保监理制度，配备专职或兼职环保监理工程师，负责管理和监督由业主委派的环保监理事宜；

②按本环评所提出的环境保护措施及要求，认真落实环保措施和设施的设计和施工任务。

③落实有关环保经费，保证建设项目的建设符合“三同时”制度。

（2）环境管理职责

贯彻执行国家、省、市、区的各项环境保护法律、法规、条例或办法。负责编制建设项目在施工期、营运期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告中提出的各项环境保护措施的落实情况。环境监测计划的实施，负责环保设备的使用和维护。

（3）机构设置和职责

为了各项环境保护工作的顺利开展，项目建成后，建设单位应按照环保部门的要求加强对建设项目生产全过程的环保管理，必须设立专门的环境管理机构，在各生产工段设兼职环境监督人员。

①贯彻执行国家和上级部门有关环保的方针、政策和措施；

②制定环保管理制度，落实职能科室、车间的环保职责范围以及奖惩条例，并负责监督执行；

③针对项目的具体情况，制定保护环境的长远规划和年度计划，并组织实施；

④组织环境监测，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况；

⑤建立环保档案，做好环保统计工作，及时向有关部门上报统计报表和提供有关技术数据，及时做好排污申报工作；

⑥负责对职工进行经常性的环保知识教育，提高全体员工的环保意识，对从事环保工作的职工定期进行培训考核；

⑦加强清洁生产管理，降低各种原辅材料及能源的消耗，确保污染治理设施的正常运行，从而减少污染物的排放量，严格执行污染物排放的总量控制要求；

⑧严格落实建设项目“三同时”制度。



	环保投资
	本项目工程总投资750万元，环保投资约64万元，占总投资的8.53%，本项目的环保设施组成及投资估算见下表。

环保投资估算一览表

环保

项目

排放源

污染物名称

环保措施

金额（万元）

水污染防治

施工期

施工废水

SS、石油类

设置截排水沟；利用隔油沉淀池，回用不外排

2

生活污水

COD、

BOD5、SS、

氨氮

通过租住民房现有生活污水处理设施处理

运营期

养殖尾水

pH值、悬浮物、COD、总磷、总氮

设置1套“固液分离+三池两坝”尾水处理系统，养殖尾水经处理后参照满足《渔业水质标准》（GB11607-89）标准限值后回用，不外排。

20

鱼池清洗废水

养殖期间定期清理池体，每两年清理1次，移动泵车抽取+冲洗池体，废水排入尾水处理池处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）标准限值后回用，不外排。

1

尾水处理池清洗废水

尾水处理池每两年清洗1次，清水冲洗，沉淀后排放上清液，废水排入尾水处理池处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）标准限值后回用，不外排。
1

噪声防治

施

工

期

施工机械及车辆

施工机械及车辆噪声

施工期设置围挡，使用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工进度及时间，避免午休时间（12：00~14：00）施工，原则上禁止夜间（22：00～次日6：00）作业，以免扰民，确因工艺要求必须连续24小时作业时，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明，建设单位应当在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。由施工单位认真实施降噪措施，做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督；途经敏感点运输车辆限速禁鸣。

纳入总体投资

运营期

养殖区

设备噪声

选用低噪声设备，墙体、水体隔声，场地周边设围墙，合理布局，自然传播

2

固废处置

施工期

施工人员

生活垃圾

垃圾桶收集后交环卫部门处置

1

项目永久占地及临时工程施工

土石方

土石方少部分砂石用于破碎综合利用，剩余弃方转运至政府指定的弃渣场存放。

2

施工场地

建筑垃圾

可回收利用的部分外售废品回收站，不可回收部分则运至市政垃圾消纳场处置。

1

运营期

养殖区

病死鱼

经人工清捞后暂存于冷冻冰柜，平均每半个月转运一次，交由有资质单位进行无害化处置。

2

鱼池、尾水处理池

养殖污泥（残饵及鱼粪便）

定期采用移动泵车抽取，经晾晒等干化处理达标后用于附近农田施肥。

1

饲料库房

废饲料包装袋

由饲料供应商回收利用

1

鱼类防疫

药品废物

随防疫人员带走统一处理，不在场区暂存和处置

1

废气措施

施工期

施工场地、土石方及材料运输车辆

施工扬尘

施工场地设置围栏围护；建材、土石方运输车辆加盖篷布，对施工场地及车辆行驶的路面实施洒水抑尘。

2

施工机械及车辆

施工机械及车辆燃油废气

量小，间歇式排放，自然扩散

1

运营期

养殖区

养殖恶臭

合理优化平面布局，加强绿化，加强管理，及时清理养殖区死鱼。

2

应急柴油发电机

燃油废气（CO、NOx和烃类）

仅停电期应急使用，使用频率较低，时间短，废气自然扩散

1

生态环境

施工期

项目永久占地及临时工程施工

水土流失

施工迹地平整，扰动区域迹地恢复。

4

水生生态

①严格控制鱼池养殖密度，科学投喂。②加强养殖水域水质的动态监测。③提高养殖管理的水平，规范养殖，提高养殖环境的改善。
2

陆生生态

工程施工结束后，对沉淀池及临时排水沟进行填埋，利用表土进行覆盖和压实平整，进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做硬化或绿化设计

2

运营期

养殖区废水

水生生态

加强宣传教育，提高环境保护意识；加强监督管理，提升管护能力。

1

陆生生态

加强厂区绿化

2

地下水防渗

运营期

尾水处理池（沉淀池、曝气池及生物净化池）

重点防渗：防渗等级不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s。

纳入总体投资

水沉砂池、鱼池及供水渠

—般防渗：防渗等级不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行，具体措施为：采用防渗等级不低于P1级的防渗混凝土硬化地面，厚度不低于20cm，渗透系数≤1×10-7cm。

纳入总体投资

门卫室、饲料库房及道路

简单防渗：一般地面硬化

纳入总体投资

其他

监测计划

施工期对大气、噪声进行检测；

运营期每年对废气、废水、噪声进行监测。

5

风险防范

企业成立环境事故应急小组，制定一套完整的环境风险防范和应急措施，编制突发环境事件应急预案，并报当地环保局备案。

2

合计

/

64




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	生态环境
	1.严格控制施工作业范围，不得随意扩大。

2.施工前将表土剥离，施工后绿化覆土回填。

3.做好施工临时防护工程，截水沟、隔油沉淀池等。

4.合理安排工程进度和施工调度，避开鱼类集群活动高峰期。

5.严禁施工废水偷排乱排，固废非法倾倒等。
	未发现明显的水土流失现象和施工迹地，未对水生生态和陆生生态造成显著不利影响。
	严格控制项目在占地范围生产运营，减少对地表植被的扰动，定期检测废水水质，避免废水超标排放。
	严格执行生态保护措施，未对项目区域陆生及水生生态环境造成明显影响。

	地表水环境
	1.施工废水：经隔油沉淀池处理后回用，不外排。

2.生活污水：利用租房现有预处理池预处理后用于周边农田灌溉。
	施工废水不外排；生活污水经预处理池预处理后用于周边农田施肥，未对区域地表水体造成显著不利影响。
	1.养殖尾水、鱼池及尾水处理池清洗废水等废水经“固液分离+三池两坝”处理达标后回用生产。
	/

	地下水及土壤环境
	加强对施工机械油料的渗漏检测，一旦发现渗漏，立刻做出相应的处置措施。及时清掏沉淀池，沉淀池都必须经过防渗处置
	不造成生态环境质量下降
	/
	/

	声环境
	1.尽量选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强，同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

2.场外运输作业应尽量安排在白天进行，车辆行经居民集中点等声环境保护目标时应限速、禁鸣。

3.合理布置施工机械，高噪声设备尽量远离居民住户，周围设围挡，同时采用半地下式布置进行隔声减振；合理安排施工进度及时间，避免午休时间（12：00~14：00）施工，禁止夜间（22：00～次日6：00）作业，以免扰民，确因工艺要求必须连续24小时作业时，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明，建设单位应当在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。由施工单位认真实施降噪措施，做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人

员的监督。

4.在施工场地周边设置不低于3.0m的可移动式施工硬质围挡。

5.控制施工机械在施工场地占地内作业，不得越界施工。

6.合理选择施工机械设备，施工单位必须使用符合国家规定噪声排放标准的施工机械和车辆，应尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；固定的施工机械安装减振装置：避免多台高噪音的机械设备同一时间使用。

7.施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。

建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治

实施方案。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值
	选用低噪声设备，基础减振，墙体及水体隔声，场地周边设围墙，合理布局，自然传播。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。



	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1.施工场地设置硬质围挡封闭施工，砂石密闭设备破碎，搅拌机采用全封闭式搅拌桶。

2.设置喷雾/喷淋设备，洒水降尘，。

3.设置施工机械、车辆及设备清洗设施及配套的沉淀池和截水沟，车辆冲洗干净后方可驶出工地。

4.土石方及材料运输车覆盖篷布，避免起尘。
	《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）不对周边环境产生明显影响
	1.养殖恶臭通过合理优化平面布置，加强绿化，强化管理，及时清理养殖区死鱼，避免产生水体发臭，减少恶臭异味的影响。

2.仅停电期应急使用，使用频率较低，时间短，废气自然扩散
	场地下风向厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界二级标准限值要求

	固体废物
	1.按照要求对施工期土石方、建筑垃圾及生活垃圾进行妥善处置。其中施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫部门处置；土石方少部分破碎综合利用，剩余弃方转运至政府指定的弃渣场存放；建筑垃圾中可回收利用的部分外售废品回收站，不可回收部分则运至市政垃圾消纳场处置。

2.对土石方、建筑垃圾及生活垃圾等施工固废的运输、处置实施现场管理。

3.分类收集并妥善处置。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	养殖污泥（饲料残渣和鱼类粪便）：交由周边农户定期清运用作农肥。

处理池污泥：主要为鱼池底部收集的残饵和鱼粪便。定期采用移动泵车抽取用于附近农田施肥。

药品废物：防疫后随防疫人员带走统一处理，不在场区暂存和处置。

废饲料包装袋：由饲料供应商回收利用。

病死鱼：暂存于冷冻冰柜，容积0.871m3，平均每半个月转运一次，交由有资质单位进行无害化处置。
	病死鱼、养殖污泥（残饵及鱼粪便）、废饲料包装袋及药品废物等固废均得到妥善收集处置，不致二次污染

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	设置截水沟；四周拦挡、沉淀池、吸油材料、防污帘等措施
	经采取措施后风险降至最低
	企业成立环境事故应急小组，制定一套完整的环境风险防范和应急措施，编制突发环境事件应急预案，并报当地环保局备案。
	环境风险可控

	环境监测
	废气
	1.监测项目：TSP

2.监测频次：施工期间监测1次

3.监测点位：地块2下风向厂界处
	按要求委托有资质的监测机构开展施工期环境监测，并出具监测报告。
	1.监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度

2.监测频次：每半年一次

3.监测点位：下风向厂界处
	按要求委托有资质的监测机构开展运营期环境监测，并出具监测报告。

	
	废水
	/
	/
	1.监测项目

高锰酸盐指数、总氮、总磷、悬浮物、pH值；

2.监测频次：每季度一次

3.监测点位

循环处理系统出口；
	按要求委托有资质的监测机构开展运营期环境监测，并出具监测报告。

	
	噪声
	1.监测项目：Leq（等效连续声级）

2.监测频次：施工期间每季度监测一次

3.监测点位：场地1和场地2周边50m范围的居民住户，共2处
	按要求委托有资质的监测机构开展施工期环境监测，并出具监测报告。
	1.监测项目：Leq（等效连续声级）

2.监测频次：每季度一次

3.监测点位：厂界四周外1m
	按要求委托有资质的监测机构开展施工期环境监测，并出具监测报告。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目符合国家产业政策，规划及选址合理，工程建设不存在环境制约因素。工程建设的不利环境影响在落实了本次评价和工程提出的相应环保对策措施后，将得以减缓、消除和改善。因此，从环境保护角度上看，工程建设是可行。
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外购鱼苗、饲料
鱼池养殖
成鱼销售
尾水处理系统
饲料残渣及鱼类粪便交由周边农户用于农肥
100%尾水回用
噪声、固废、废水
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神潭河
鱼池养殖用水
鱼池清洗用水
尾池清洗用水
固液分离+三池两坝尾水处理池
损耗2.93
损耗0.5
损耗0.15
4.857
3.58
1.02
5.617
0.87
2.82
1.927
3.32
蓄水池
3.58



