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平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目
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概  述
建设项目由来
巴中市油气矿权总面积达10149.5平方公里，占相关区域总面积的82.5%，资源覆盖度较高。其中天然气资源优势显著，区域内累计探明储量1461亿立方米；2024年11月，巴中气田天然气实现重大储量突破，探明天然气储量达1066亿立方米，正式跻身四川盆地第15个千亿方级大气田行列。

页岩油资源潜力突出，区域远景资源量约25亿吨。巴中市有利勘探面积达3124平方千米，对应资源量约7.8亿吨，预计2025-2027年期间提交石油储量将突破亿吨。此外，区域内须家河组致密气资源量约4000亿立方米，具备形成千亿方级增储阵地的良好资源潜力。

石油天然气开采过程中产生的含油废物既是环境隐患，也是可回收的再生资源。目前，包括我国在内的世界各国均高度重视石油天然气开采含油废弃物的环保治理与资源化利用，普遍遵循“无害化治理、资源化综合利用、特许经营管理”三大原则，明确要求委托具备特许经营许可、技术装备先进、资金实力雄厚的专业服务商，负责其处置及资源化利用工作。

按照发展规划，到2030年区域油气产能将大幅提升：大庆油田计划在巴中市境内建成页岩油产能30万吨；西南油气分公司巴中地区天然气产量目标达3亿立方米，公司整体天然气产量将提升至130亿立方米；中原油田通南巴气田年产量将稳定在6亿立方米，形成多主体协同供气格局。伴随产能提升，油气开采废弃物产生量将同步增长。据规划，相关能源企业至2030年将新布井141口，按单井油基钻屑产生量900～1200吨估算，每年将产生页岩气含油废物（含油基岩屑、含油污泥）12.69万～16.92万吨，同时伴随大量油气田废水产生，环保处置需求迫切。

在此背景下，四川省安润环保科技有限公司拟投资19676.77万元，在四川省巴中市平昌县经济开发区星光工业园区内建设“平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目”。项目建成后可年综合利用含油废物（HW08）12万吨，并配套建设一座处理能力1600m3/d的油气田废水污水处理站，有效破解区域油气开采废弃物处置难题，推动资源循环利用与生态环境保护协同发展。
建设项目特点
（1）项目选址位于四川省巴中市平昌县经济开发区星光工业园区内，项目用地属园区规划工业用地，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。

（2）项目共建设3条生产线，综合利用4类危废（HW08 072-001-08，071-001-08，071-002-08，900-210-08），配套建设1座污水处理站处理油气田废水（处理能力1600m3/d）。
含油废物采用间接加热的方式进行热脱附处理（200~380℃），气相物质冷却后即为产品回收油，热脱附干渣外售综合利用；油气田废水采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”处理工艺，处理后废水中主要污染物满足《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51 3203-2024）表1间接排放标准（其中氟化物承诺达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求）后排入星光工业园区污水处理厂处理后排入巴河。
（3）本项目共设置7根排气筒，具体情况如下：
项目两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
项目间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置，间歇式热脱附天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA003）排放。

项目含油废物热脱附不凝气经风机引入碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
项目油泥池废气、调节罐废气、气浮废气、化学软化废气、污泥脱水废气、储油罐废气及盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
项目干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA006）排放

项目天然气锅炉配套低氮燃烧装置，废气经15m高排气筒（DA007）排放。
（4）本项目废水处理情况
含油废水、实验室废水、碱洗塔废水、地面清洁废水、NF浓水、RO浓水、氯化钠MVR浓水、污泥压滤废水及初期雨水等经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂；循环冷却塔废水、锅炉废水、制氮废水等经沉淀池处理后排入园区污水处理厂；生活污水经污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。本项目废水处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放，其中本项目氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求后，进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。
环评委托与工作流程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。

本项目为危险废物综合利用及工业废水集中处理项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中的“101-危险废物（不含医疗废物）利用及处置；危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）”及“四十三、水的生产与供应业”中的“95-污水处理及其再生利用；新建、扩建工业废水集中处理的”类别，应编制环境影响报告书。

表1.3-1  建设项目环境影响评价分类管理名录
	        项目类别

环评类别
	报告书
	报告表
	登记表
	本栏目环境影响敏感区含义

	四十三、水的生产与供应业

	95
	污水处理及其再生利用
	新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建工业废水集中处理的
	新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）
	其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）
	/

	四十七、生态保护和环境治理业

	101
	危险废物（不含医疗废物）利用及处置
	危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）
	其他
	/
	/

	本项目适用的环境影响评价类别
	√
	/
	/
	/


根据《四川省生态环境厅关于印发〈四川省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2025年本）〉的通知》（川环规〔2025〕1号），项目审批部门为巴中市生态环境局。为此，四川省安润环保科技有限公司委托四川省众诚瀚蓝科技有限公司承担此工作。四川省众诚瀚蓝科技有限公司在接受委托后，派有关技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照技术规范，编制完成了本项目环境影响报告书，环境影响评价技术路线见图1.3-1。本项目环评报告书编制过程中，四川省众诚瀚蓝科技有限公司主要从事现场勘察，资料收集，现状监测方案、报告书编制工作；四川省安润环保科技有限公司负责提供工程相关技术资料、公众参与调查和收集及媒体发布环境影响评价公示工作。
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图1.3-1  环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况
（1）产业政策相符性
本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“N7724 危险废物治理”及“D4620污水处理及其再生利用”行业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“6．危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营，放射性废物……”“10.‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，为“鼓励类”。
本项目已取得由平昌县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》，备案编号：川投资备【2512-511923-04-01-134911】FGQB-3411号，项目建设符合国家现行产业政策。

（2）规划环评及审查意见相符性
项目选址位于四川平昌经济开发区星光工业园区，用地属于工业用地；项目未列入园区环境准入负面清单，为允许入园项目。同时，项目与园区规划产业布局及产业定位相符，符合工业园区规划环评及审查意见规定的入园门槛要求。

项目与大气污染防治等相关规划、水污染防治等相关规划、土壤污染防治等相关规划、生态保护相关规划和生态环境分区管控的相关要求相符。
（4）项目选址合理性
项目周边主要以肥料、建材及制衣企业为主，项目与周围环境相容。项目周边无需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素。项目对区域环境影响较小，从环保角度分析，项目选址合理。
（5）污染防治措施可靠性
本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声与固体废物等。根据项目排污特点，项目配备了成熟的治理技术，可以保证污染物达标排放。
主要关注问题

本项目为危险废物综合利用及工业废水综合处理项目，结合项目产污特点、周围环境保护目标分布及区域环境管理要求，本次评价重点关注的问题包括：①工艺废气，特别是颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、VOCs、氯化氢、苯并[a]芘、氟化物、二噁英、氨及硫化氢的产生收集情况及处理措施的可行性分析；②项目生产废水收集情况及处理措施的可行性分析；③项目地下水环境保护及土壤环境保护措施的有效性分析；④项目环境风险事故对区域环境的影响；⑤项目废气污染物排放对区域环境空气质量及周边环境敏感目标的影响。
环评报告书主要结论

平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目符合国家现行产业政策，符合四川平昌经济开发区规划及规划环评要求。项目拟采用的生产工艺及设备成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目平面布置合理。项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准，对评价区域环境质量的影响小。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要项目严格落实环境影响报告书、工程设计等提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度分析，项目建设可行。
总论

评价目的与原则

本次评价坚持“依法评价、科学评价、突出重点”的原则，起到环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等。新建项目要符合产业政策，符合本地区的总体规划、区域发展规划和环境保护规划的原则；

（2）提出污染防治措施和环境管理要求，优化项目建设和环境管理水平；

（3）科学分析项目建设对环境质量的影响，明确项目是否可做到总量控制、达标排放的要求；

（4）坚持评价重点突出，结果客观明确，环保措施具有可操作性；体现本次评价的实用性和针对性；充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

编制依据
法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年通过，2014年4月24日修订），2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；
（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日；

（10）《中华人民共和国节约能源法（修订）》，2018年10月26日；

（11）《中华人民共和国土地管理法（第三次修正）》，2019年8月26日；
（12）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日实施；
（13）《建设项目环境保护管理条例（2017年修订）》，国务院令第682号；
（14）《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）2024年7月1日施行；
（15）《地下水管理条例》，国务院令第748号；
（16）《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日施行；
（17）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法(2018修订)》；
（18）《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法(2019修正)》；
（19）《四川省固体废物污染环境防治条例（2022修订）》。
 部门规章文件
（1）《产业结构调整指导目录（2024本）》；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（3）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（4）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（5）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；

（6）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号）；

（7）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88 号）；

（8）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日实施；

（9）《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）；

（10）《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》（长江办[2022]7号）；

（11）《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2022〕29号）；

（12）《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）；
（13）《重污染天气减排应急指南》（环办大气函〔2020〕340号）；

（14）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》；
（15）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（16）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（19）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

（20）《关于印发四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）的通知》（川污防“三大战役”办[2017]33号）；

（21）《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号）；
（22）《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号）；
（23）《四川省打赢碧水保卫战实施方案》；
（24）四川省人民政府办公厅《关于印发四川省长江流域总磷污染控制方案的通知》（川办发[2023]19号）；
（25）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；
（26）《四川省“十四五”土壤污染防治规划》；
（27）《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》；
（28）《四川省关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2016]63号）；

（29）《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》（川委厅[2016]92号）；

（30）《四川省危险废物集中处置设施建设规划（2017-2022）》；

（31）《四川省危险废物集中处置设施建设规划（2017-2022）中期调整报告》；

（32）四川省人民政府办公厅《关于加强危险废物环境管理的指导意见》（川办发〔2020〕73号）；

（33）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）；

（34）《关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（川环办函〔2021〕469号）。

技术规范及相关文件
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《生态环境健康风险评估技术指南 总纲》（HJ1111-2020）；
（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

（12）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（13）环境保护部文件《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（14）环境保护部文件《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（16）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（17）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

（18）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（19）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（20）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017年 第43号）；

（21）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（22）《国家危险废物名录（2025年版）》；

（23）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（24）《污染源源强核算技术指南 准则》( HJ884—2018)；

（25）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）；

（26）《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》；
（27）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；
（28）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）；

（29）《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）；
（30）《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T2850—2021）。

其他工程技术资料

（1）项目备案文件；

（2）项目其他有关工程技术资料，当地社会、经济、环境、水文、气象资料等。
建设项目产业政策和规划符合性分析

 项目产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“N7724 危险废物治理”及“D4620污水处理及其再生利用”行业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“6．危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营，放射性废物……”“10.‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，为“鼓励类”。
本项目已取得由平昌县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》，备案编号：川投资备【2512-511923-04-01-134911】FGQB-3411号，项目建设符合国家相关产业政策。

与《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的符合性分析
为引导危险废物管理和处理处置技术的发展，促进社会和经济的可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法规、政策和标准，生态环境部（原环保总局）于2001年12月发布了《危险废物污染防治技术政策》。

本评价结合该文件要求，对本项目建设危险废物综合利用设施相关内容进行分析，具体分析见下表：

表2.3-1  项目与《危险废物污染防治技术政策》要求的符合性分析
	项  目
	规定内容
	本项目情况
	符合性

	总原则
	危险废物的减量化、资源化和无害化。
	本项目涉及危险废物综合利用项目，项目实施后将可实现巴中境内及其周边区域危废的资源化和无害化。
	符合

	危险废物

减量化
	在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。
	本项目采用热脱附工艺利用危废废物生产符合国家及行业相关标准的，将有效减少危险废物的体积、重量和危险程度。
	符合

	危险废物

资源化
	生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用。生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。
	本项目生产过程中产生的固体废物首先考虑在生产系统内回收利用，对于无法回收利用的危险废物，委托相应的资源化企业进行回收利用。
	符合

	危险废物运输
	要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
	本项目建成后将委托第三方专业运输机构承担废物的对外运输，运输人员培训合格上岗，运输过程中严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输。
	符合


由上表分析可知，本项目建设符合《危险废物污染防治技术政策》相关规定要求。

与石油天然气开采行业相关规划符合性
本项目为含油废物综合利用及油气田废水综合处理项目，项目与石油天然气开采行业符合性分析如下：
表2.3-2  项目与石油天然气开采行业相关规划符合性
	项  目
	规定内容
	本项目情况
	符合性

	《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
	（七）涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。涉及污染物排放的海洋油气开发项目，应当符合《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》（GB4914）等排放标准要求。

（九）油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。相关部门及油气企业应当加强固体废物处置的研究，重点关注固体废物产生类型、主要污染因子及潜在环境影响，分别提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，促进固体废物合理利用和妥善处置。
	1本项目收纳的油气田废水经处理后排入星光工业园区污水处理厂不直排地表水体；2本项目为含油废物利用项目，项目提高了巴中市及周边地区的含油废物利用率。
	符合

	《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号）
	四、污染治理

（一）在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式

（三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。
	1、本项目收纳的油气田废水采用气浮混凝预处理和膜浓缩+蒸发结晶深度处理相结合的方式；2、本项目油泥池及危废暂存间等固废存储场所采取重点防渗
	符合

	《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》（四川省环境保护厅公告2018年第3号）
	三、水污染防治，（三）钻井废水和压裂返排液应优先进行回用，平台钻井废水回用率、平台或区域压裂返排液回用率均应达到85%以上。无法回用的，应采取就近处理原则，减缓废水转输过程中的环境风险。区域有集中处理条件的，可纳入集中式污水处理厂处理，并确保进厂废水水质满足污水处理厂进水水质要求；区域无集中处理条件的，在确保区域地表水环境质量及用水安全的前提下，可自行处理达到相关标准后排放，其中，对氯化物的管理可以参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的有关规定
四、固体废物处置及综合利用，（五）油基钻屑应首先进行再生利用，回收其中的基础油和油基钻井液并重复使用；回收基础油和油基钻井液宜采用离心、热脱附、萃取、洗净分离等工艺技术。（六）油基钻屑处置后的产物若符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，且符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理……
	1、本项目主要处理巴中及周边地区内无法回用的油气田废水，项目建成后将大大减小巴中市现有油气开采企业废水外运处置的运输距离、时间和环境风险。本项目废水排入星光工业园区污水处理厂，污染物排放浓度满足《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/ 3203—2024）及下游污水处理厂进水水质要求；
2、项目干渣来源于油基钻屑中的固相成分，主要有二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝等，项目回收的干渣含油率≤0.3%，项目干渣符合《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T2850-2021）。回收油外售作为基础油配制钻井液重复使用或作为燃料油原料外售，项目排放的各类污染物满足国家和地方有关污染物排放标准限值，热脱附干渣和回收油均有稳定的市场需求
	符合


综上，项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号）、《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》（四川省环境保护厅公告2018年第3号）的要求。
与四川省人民政府办公厅《关于加强危险废物环境管理的指导意见》（川办发〔2020〕73号）的符合性分析
为全面加强危险废物环境管理，加快补齐危险废物处置工作短板，努力提升危险废物治理体系和治理能力现代化水平，切实防范环境风险，保障环境安全。四川省人民政府办公厅于2020年11月27日发布了《关于加强危险废物环境管理的指导意见》（川办发〔2020〕73号）。

本评价结合该文件要求，对本项目符合性进行对比分析，具体分析见下表：

表2.3-3  项目与《关于加强危险废物环境管理的指导意见》要求的符合性分析
	项  目
	规定内容
	本项目情况
	符合性

	推进源头监管。
	优化产业结构，推动不符合国家产业政策的生产工艺装备依法依规退出，提升工业绿色发展水平。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求和产业准入负面清单。严格执行环境影响评价、环境保护“三同时”及排污许可制度。依法开展危险废物处置和利用建设项目审查审批。鼓励开展危险废物减量化、资源化、无害化技术研发和应用，鼓励危险废物产生量大的单位开展自行利用处置。
	项目建设符合巴中市“三线一单”生态环境分区管控要求和产业准入负面清单；项目严格执行环境影响评价、环境保护“三同时”及排污许可制度，并依法开展危险废物处置和利用建设项目审查审批。
	符合

	统筹危险废物处置设施布局。
	按照“立足当前、兼顾长远、适度超前”原则，科学调整危险废物集中处置设施建设规划，优化资源及能力配置，将危险废物集中处置设施纳入公共基础设施建设，为危险废物安全处置提供“兜底”保障。
	根据四川省发布《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》，《规划》要求，到 2025年，基本建成覆盖全省的现代化固体废物收运网络和监管平台，基本实现区域内固体废物产生量与利用处置能力相匹配，医疗废物收集处置体系覆盖率达到98%以上。固体废物监督管理体系有效运行，形成较为完善的固体废物闭环管理体系，本项目投运后可为巴中市及周边地区危险废物安全处置提供“兜底”保障，并实现巴中市境内危险废物就近集中安全处置。
	符合


由上表分析可知，本项目建设符合《关于加强危险废物环境管理的指导意见》（川办发〔2020〕73号）相关规定要求。
与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，防治环境污染，改善生态环境质量，规范固体废物再生利用项目的建设和运行，生态环境部于2020年1月14日发布了《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）。

该标准规定了固体废物再生利用工程的选址、建设、运行过程的总体要求，再生利用过程的污染防治技术要求和监测要求。适用于现有、新建、改建、扩建的固体废物再生利用工程，可作为固体废物再生利用建设项目环境影响评价、设计、施工、验收及建成后运行与管理的技术依据。

本评价结合该标准中的相关要求，对本项目建设危险废物综合利用设施相关内容进行分析，具体分析见下表：

表2.3-4  项目与《固体废物 再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析
	项  目
	条件及要求
	核对项目
	符合性

	总体要求
	4.1 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。
	项目对危废的再生利用遵循环境安全优先的原则，确保再生利用全过程的环境安全与人体健康。确保各项污染物均能达标排放。
	符合

	
	4.2 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。 
	项目采用的危废利用技术先进、成熟，符合相关法规和行业的产业政策。
	符合

	
	4.3 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。 
	项目选址符合巴中市城市总体规划。
	符合

	
	4.4 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
	项目的设计、施工、验收和运行将严格遵守国家现行的相关法规的规定，建设过程中将建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
	符合

	
	4.5 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。 
	项目对各再生利用环节产生的污染因子进行了识别，并采取了针对性的污染治理措施，可实现各环境污染物的达标排放；项目建成后厂区内将配备必要的监测设备设施。
	符合

	
	4.6 固体废物再生利用过程中产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。 
	经预测，项目废气、废水、噪声及固废等污染物排放均能满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。
	符合

	
	4.7 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。 
	项目含油废物再生的产品可满足国家标准（《炉用燃料油》（GB 25989-2010 ））要求。根据工程分析本项目各项污染物均能达标排放。
	符合

	主要工艺单元污染防治技术要求
	一般规定
	5.1.1 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。 
	项目对利用的废物处理前，通过核查危废转移联单和实验室分析结果确定其理化特性，对可能存在的有毒有害物质释放均采取了对应的安全防护措施。
	符合

	
	
	5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。
	项目处理的含油废物性质较为稳定。
	符合

	
	
	5.1.3 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。 
	项目处理含油废物储存在油泥池内，油泥池设有防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，全过程配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，本项目废水设置了在线监测装置。
	符合

	
	
	5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。
	项目含油废物储存在油泥池，油泥池负压抽风与回收油储罐废气、污水处理站废气一起经碱洗+除雾+两级活性炭处理后排放；连续式热脱附炉、锅炉、间歇式热脱附炉均安装低氮燃烧器，废气有组织排放；干渣间废气经布袋除尘器+两级活性处理后排放；热脱附不凝气经碱洗+焚烧+碱洗+除雾+两级活性炭处理后排放。
	符合

	
	
	5.1.5 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	项目针对各工艺产生的废气污染物采取了对应的污染治理措施，经处理后各项污染物均能达标排放。
	符合

	
	
	5.1.6 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB 14554的要求。
	本项目污水处理站废气加盖收集，废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后有组织排放。
	符合

	
	
	5.1.7 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	本项目生产废水与初期雨水排入厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂。
	符合

	监测
	8.1 固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求： 
（1）当首次再生利用某种危险废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每天 1 次；连续一周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该危险废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每周 1 次；连续两个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每月 1 次；若在此期间监测结果出现异常或危险废物来源发生变化或再生利用中断超过半年，则监测频次重新调整为每天 1 次，依次重复。 
	项目将按照要求对再生的各项产品进行采样监测，监测频次严格按照此项规定执行。
	符合

	
	8.2 固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。
	项目建成后将按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测。
	符合


与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，防治环境污染，改善生态环境质量，规范危险废物贮存环境管理，生态环境部于2023年1月20日批准，2023年7月1日实施该标准。

本评价结合该文件要求，对本项目危险废物贮存污染控制相关内容进行分析，具体分析见下表：

表2.3-5  项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析
	相关要求
	本项目
	符合性

	4 总体要求
	4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 
	企业属于危险综合利用及工业废水集中处理单位，在厂区内布置有回收油储罐区、油泥池、危废暂存间等贮存场所。
	符合

	
	4.2 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 
	项目根据外接危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，设置1个油泥池占地面积1447.5m2），设计最大储存量6000m3
	符合

	
	4.3 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	本项目危废储存在油泥池，危废暂存间根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	符合

	
	4.4 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
	项目外接含油废物采用油泥池储存，油泥池全密闭并微负压抽风，能有效减少有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生。
	符合

	
	4.5 危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
	项目危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物按要求分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
	符合

	
	4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	项目贮存设施、容器和包装物按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 
	符合

	
	4.7 HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
	企业属于危险废物环境重点监管单位，厂区内设有废物接收流程和完善的废物台账，采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；同时厂区内将设置视频监控系统，采用视频监控的确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
	符合

	
	4.8 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 
	本评价要求，企业贮存设施退役时，企业应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
	符合

	
	4.9 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 
	项目外接含油废物采用油泥池暂存，油泥池全密闭并微负压抽风废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后排放。
	符合

	
	4.10 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
	企业已按相关规定开展安评等工作，并委托第三方专业运输公司承担危险废物的转运。
	符合

	5 贮存设施选址要求
	5.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 
	企业选址满足生态环境保护法律法规、规划要求，满足巴中市生态环境分区管控的要求，项目依法进行环境影响评价。
	符合

	
	5.2 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内；项目厂址区域地质条件较好，不属于溶洞区；厂区不会遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害影响。根据地勘报告场区最大洪水位为300.20m（平昌县2011年9月18日），本项目场区内设计正负零为312.5m，不会受洪水影响。
	符合

	
	5.3 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 
	企业选址满足不在巴河河道管理范围及最高水位线以下的滩地和岸坡，不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	符合

	
	5.4 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	本评价根据大气环境防护距离、卫生防护距离计算结果，项目以干渣间、油泥池、储罐区及污水处理站向外设置50m的卫生防护距离。经核实，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等敏感目标分布。
	符合

	6 贮存设施污染控制要求
	6.1 一般规定 
6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 
	项目危废贮存库根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取密闭负压设计，且地坪进行了防渗防腐处理，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。
	符合

	
	6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
	项目危废暂存库根据外接危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，设置不同的贮存分区，并进行了分类贮存。
	符合

	
	6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 
	本次环评要求项目油泥池、回收油罐区及危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
	符合

	
	6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
	本次环评要求项目油泥池，以及危废暂存间地面与裙脚均采取重点防渗措施。确保渗透系数不大于10 -10 cm/s。
	符合

	
	6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 
	项目油泥池、危废暂存间采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。
	符合

	
	6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	项目油泥池采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	符合

	
	6.2 贮存库 

6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 
	本项目设置一个油泥池储存含油废物
	符合

	
	6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
	项目采用油泥池储存含油废物，油泥池重点防渗。
	符合

	
	6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
	项目油泥池采取了废气收集和净化措施，排气筒高度满足GB 16297 要求。
	符合

	7 容器和包装物污染控制要求
	7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 
	项目将对入场废物进行分析，确保盛装危险废物的容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
	符合

	
	7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
	项目针对液态废物采用储罐储存，固体危废密闭包装分类储存，满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
	符合

	
	7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。
	项目要求采用的容器和包装物外表面保持清洁
	符合

	8 贮存过程污染控制要求 

	8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 
	项目外接的是固态危废。
	符合

	
	8.1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 
	项目收纳的含油废物储存在油泥池，油泥池全密闭并负压抽风，废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后排放。
	符合

	
	8.2.1 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 
	项目外接危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
	符合

	
	8.2.2 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
	企业将定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
	符合

	
	8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
	项目作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，将对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水收集处理。
	符合

	
	8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 
	项目外接危险废物贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
	符合

	
	8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 
	项目建立了贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
	符合

	
	8.2.6 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
	项目将按国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
	符合

	
	8.2.7 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
	项目将建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，并按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
	符合


与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）的符合性分析
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，防治环境污染，改善生态环境质量，规范石油天然气开采业固体废物的环境管理工作，制定了《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）。标准规定了陆上石油天然气开采过程产生的水基岩屑和含油废物等固体废物污染控制的总体要求，收集、贮存、转移、利用、处置过程及利用产物（包括剩余固相和回收的矿物油等）的污染控制要求，以及环境和污染物监测要求。该标准将于2026年7月1日实施，根据本项目建设进度，本项目建成运行前该标准已经实施。
本评价结合该文件要求，对本项目含油废物污染控制相关内容进行分析，具体分析见下表：

表2.3-6  项目与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）的符合性分析
	相关要求
	核对企业
	符合性

	1适用范围
	本标准规定了陆上石油天然气开采过程产生的水基岩屑和含油废物等固体废物污染控制的总体要求，收集、贮存、转移、利用、处置过程及利用产物（包括剩余固相和回收的矿物油等）的污染控制要求，以及环境和污染物监测要求。

本标准适用于陆上石油天然气开采业固体废物在收集、贮存、转移、利用、处置过程及利用产物(包括剩余固相和回收的矿物油等)的污染控制，可作为与陆上石油天然气开采业固体废物及利用产物有关项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可管理、清洁生产审核等的技术参考依据。
	本项目为陆上石油天然气开采过程产生的含油废物（油基岩屑、含油污泥）综合利用项目
	符合

	3术语和定义
	3.4 含油废物

石油天然气开采过程产生的油基岩屑和含油污泥。石油天然气开采过程产生的油基岩屑和含油污泥。

3.5油基岩屑
以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆。

3.6含油污泥
石油天然气开采过程产生的油、水与泥土形成的非均质多相分散体系，包括油气开发作业及收集运输过程中产生的落地油泥、联合站沉降罐底泥、含油废水处理过程产生的沉降油泥和含油浮渣等。
	本项目利用的四大类危废包括：含油污泥（HW08 071-001-08石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚，HW08 900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥）、油基岩屑（HW08 071-002-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆；HW08 072-001-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆）属于油基岩屑和含油污泥，属于含油废物
	符合

	4总体要求
	4.1油气开采固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则。钻井作业现场配备钻井泥浆回收装置，实现钻井泥浆最大化利用。无法循环利用的钻井泥浆宜采用随钻不落地处理，回收钻井泥浆中的液相，减少钻井岩屑的产生量，回收的液相宜在钻井作业现场循环利用。

4.2含油废物综合考虑含油率、剩余固相的利用或处置污染控制要求等因素采取适当的利用处置技术，宜采用回收矿物油的方式利用。

4.3水基岩屑、剩余固相根据相关国家生态环境标准或技术文件等要求开展环境风险定量评价，评价结果为可接受时，可用于油气开采区内基础设施建设场地铺垫、管线覆盖土等其他利用方式。

4.4油气开采固体废物利用处置过程中废气排放满足GB 16297、GB 37822等国家或地方大气污染物排放标准要求。

4.5油气开采固体废物利用处置过程中废水排放满足GB 8978等国家或地方水污染物排放标准要求。

4.6油气开采固体废物、剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移、利用、处置过程涉及的国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等，应符合国家和地方相关法律法规及标准的规定。
	1、本项目为含油废物的综合利用，不涉及钻井；2、根据含油率本项目采用热脱附的方式利用含油废物，剩余固相（干渣）已签订意向处理协议，送水泥厂综合利用；3、本项目后期将对干渣成分进行检查如满足HJ1461—2026及DB51/T 2850-2021对剩余固相的相关要求则委外综合利用，如不满足则当危废处置；4、本项目废气满足GB 16297、GB 37822等国家或地方大气污染物排放标准要求；5、本项目废水经处理后排入星光工业园区污水处理厂，满足DB51/3203—2024间接排放标准（其中氟化物承诺执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求）要求；6、本项目将按国家和地方相关法律法规及标准的规定进行收集、贮存、转移、利用含油废物及剩余固相。

	符合

	5收集、贮存、转移污染控制要求
	5.1含油废物与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑单独收集处理，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理。

5.2水基岩屑随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑先破胶脱稳处理，分离后的水基岩屑含水率宜小于60%，分离后的液相宜在钻井现场循环利用。

5.3水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能满足GB 18599的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。

5.4含油废物的收集、贮存、转移等环节采取防雨、防渗、防泄漏等措施。属于挥发性有机物(VOCs)物料的，采取有效措施减少VOCs的无组织排放。

5.5剩余固相的转移采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。
	1、本项目仅综合利用含油废物，不涉及水基岩屑；2、本项目不涉及水基岩屑；3、本项目不涉及石油天然气开采及水基岩屑处置；4、本项目不涉及含油废物收集转移，委托第三方资质单位，本项目含油废物储存在油泥池，油泥池全密闭负压抽风，废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后有组织排放；5、本项目剩余固相储存在干渣间，回收油储存在储罐区，干渣间全密闭负压抽风，废气经布袋除尘器+两级活性炭处理后有组织排放，储罐区废气和油泥池一起处理后排放。
	符合

	6利用、处置污染控制要求
	6.2含油废物

6.2.1热脱附

一般用于油基岩屑回收矿物油，包括调质预处理、热解析、冷凝分离、油水分离、剩余固相传输、废气和废水处理等工序。热脱附过程满足以下要求：

a）入炉物料含固率宜大于70%。

b)通过主炉体密封、进出料口密封等多种方式，保持炉腔内处于微负压或微正压的绝氧状态，并设置氧含量监测设施。

c)采用外加热的，配备温度可控制的加热装置，炉腔内物料温度宜控制在200℃～380℃，物料在炉腔内的停留时间大于30 min。采用机械摩擦生热的，炉腔内温度宜控制在170℃~320℃，物料在炉腔内的停留时间大于15 min。

d）热脱附装置产生的混合气体冷凝处理，处理后的尾气温度宜不高于60℃。不凝气收集、净化、干燥后作为供热系统的辅助燃料利用。不作为辅助燃料利用的不凝气收集处理，废气排放满足GB 18484等标准的要求。

e）剩余固相输送系统与炉体密闭连接，收集和贮存过程对粉尘和 VOCs进行处理。

f）产生的废水收集处理或回用。
	1、本项目入炉物料固含量大于70%；2、本项目主炉体密封、进出料口密封等多种方式，保持炉腔内处于微负压或微正压的绝氧状态，并设置氧含量监测设施；3、本项目采用外加热，炉腔内物料温度控制在200℃～380℃，物料在炉腔内的停留时间大于30 min；4、本项目不凝气温度小于60℃，不凝气收集、净化、干燥后作为辅助燃料利用（与天然气混合焚烧后预热含油废物）；5、本项目剩余固相（干渣）输送系统与炉体密闭连接，储存在干渣间，干渣间全密闭负压抽风，废气经布袋除尘器+两级活性炭处理后有组织排放；6、本项目生产线上含油废水排入项目污水处理站预处理后排入园区污水处理厂。
	符合

	7剩余固相和回收的矿物油利用、处置污染控制要求
	7.1剩余固相

7.1.1剩余固相用于油气开采生产作业区的井场铺垫和道路铺设时，含水率小于60%，且满足6.1.1.2和6.1.1.3的要求。

7.1.2当剩余固相中石油经含量小于5000mg/kg时，可用作水泥熟料生产替代原料从水泥窑生料磨投加；大于5000mgkg时，选择从水泥窑的分解炉投加。同时，满足6.2.7b）的要求。

7.1.3剩余固相作为烧结砖、烧结陶粒的原料时，其掺配比例不大于25%。当剩余固相中石油经含量大于5 000 mg/kg时，窑尾设置洗涤冷凝净化或有机废气净化系统。同时，满足6.1.2的要求。

7.1.4︰剩余固相用于回填材料时，回填区选址满足6.1.4a)的要求，且石油经含量小于4 500 mg/kg。回填前开展环境本底调查，并按照HJ 25.3等相关标准进行环境风险评估，石油经、钡、镍、锑、氟化物、苯并[a]芘等污染物对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险可接受。

7.1.5属于危险废物的剩余固相填埋处置满足GB 18598的要求，不属于危险废物的剩余固相填埋处置满足6.1.5的要求。

7.2回收的矿物油

7.2.1 油基岩屑热脱附回收的矿物油宜用于回配油基钻井泥浆。

7.2.2油基岩屑热脱附回收的矿物油性能满足GB 25989规定的馏分型炉用燃料油技术要求的，可用作炉用燃料油，锅炉废气排放满足GB13271等国家或地方污染物排放标准的要求。

7.2.3油基岩屑热脱附回收的矿物油，以及含油污泥热裂解、化学热洗回收的矿物油可作为石油产品炼制的原料。
	1、本项目剩余固相石油烃含量要求低于3000mg/kg，拟用作水泥熟料生产替代原料从水泥窑生料磨投加。2、本项目回收油拟用作炉用燃料油且要求满足GB 25989规定的馏分型炉用燃料油技术要求
	符合


综上所述本项目含油废物的收集、贮存、转移、利用满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）的要求。
与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》《废矿物油综合利用行业规范条件》的符合性
《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）中提出：“9.2.1 含油率大于5%的含油污泥、油泥沙应进行再生利用；9.2.2 油泥沙经油沙分离后含油率应小于2%。”

本项目收集钻屑的含油率约5%。井场产生的含油基钻井液钻屑经初步固液分离，液相回用于钻井，固相油基钻屑转运至本项目作为原料，利用后干渣含油率≤0.3%，符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）要求。

项目与《废矿物油综合利用行业规范条件》（工业和信息化部2015年第79号）的符合性见下表。结合下表，项目符合《废矿物油综合利用行业规范条件》工业和信息化部2015年第79号）相关要求。
表2.3-8  项目与《废矿物油综合利用行业规范条件》的符合性
	序号
	废矿物油综合利用行业规范条件有关要求
	本项目
	符合性

	生产企业的设立和布局
	1
	新建、改扩建的废矿物油综合利用项目应当符合国家相关的法律法规，采用符合节能和环保要求的技术与生产装备。
	项目为含油废物综合利用项目，符合国家相关的法律法规，项目技术以及生产装备均符合相关的节能及环保要求
	符合

	
	2
	废矿物油综合利用企业应根据废矿物油产生的数量、种类、分布、转移等因素合理布局。鼓励废矿物油综合利用企业无害化处置、规模化生产、资源化利用
	项目为含油废物综合利用项目，属于资源化利用项目，且厂区根据物料的数量、种类等进行了合理的布局
	符合

	
	3
	废矿物油综合利用企业厂区应为集中、独立的整块场地，实施了必要的防渗处理，生产区与办公区、生活区分开
	本次项目为新建项目，新征用地37699.27平方米，且厂区进行了分区防渗，生产生活区分开
	符合

	
	4
	自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区内，城市市区及周边、居民区、疗养地、旅游景点等地点不得建立废矿物油综合利用企业；在上述地点已建的企业应根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。
	项目位于四川平昌经济开发区内，用地不涉及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区内，城市市区及周边、居民区、疗养地、旅游景点等地
	符合

	生产经营规模
	1
	已建废矿物油综合利用单个建设项目的废矿物油年处置能力不得低于1万吨(已审批的地方危废中心除外)。新建、改扩建企业单个建设项目年处置能力不得低于3万吨。年处置能力依据该项目环境评价报告书和相应环评批文上批准的数量。
	项目为新建项目，年综合利用含油废物12万吨
	符合

	
	2
	废矿物油综合利用企业应当具备与处置能力相适应的生产设备、检测设备、实验设备、公用工程设施及生产辅助设施。
	项目年综合利用含油废物12万吨，项目有相应的生产设备、检测设备、实验设备、公用工程设施及生产辅助设施
	符合

	
	3
	鼓励对废矿物油进行集中处置和利用，形成规模效应，提高污染控制水平。对达不到年处置能力规模要求的废矿物油综合利用企业，引导其合并、转产。
	项目为含油废物综合利用项目，年综合利用规模为12万吨
	符合

	资源回收利用
	1
	在废矿物油综合利用过程中，应对其有益组分进行充分利用，对废矿物油再生提炼产生的废气、废渣、废水应当进行无害化处理。不具备处理条件的废矿物油综合利用企业，应委托其他具有相关资质的企业进行处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧和填埋。
	项目含油废物的处置工艺为热脱附工艺，处理过程中产生的废水、废气及固废均得到有效地处置，对环境的影响小
	符合

	
	2
	废矿物油的收集、贮存、运输、利用和处置过程要符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ607-2011）要求。
	项目符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ607-2011）要求
	符合

	
	3
	产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。
	含油储存于厂区封闭生产车间内的暂存池内，贮存池重点防渗。
	符合

	环境保护
	1
	废矿物油综合利用企业应获得省、自治区、直辖市环保部门颁发的《危险废物经营许可证》及其他相关经营资质，并严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规。
	环评要求，项目在运营前应获得《危险废物经营许可证》及其他相关经营资质，并严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规。
	符合

	
	2
	新建、改扩建废矿物油综合利用项目要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批环境评价文件。按照环境保护“三同时”的要求，建设与项目相配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。
	项目为新建项目，将依法进行环境影响评价，严格落实“三同时”。
	符合

	
	3
	废矿物油综合利用项目应当同步配套尾气净化处理装置。尾气排放必须达到《大气污染物综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》。
	项目废气均配套有相应的废气处置方法，废气均可达到相关排放标准排放
	符合

	
	4
	废矿物油综合利用项目必须建有废水处理装置或委托有废水处理资质的企业进行处理，鼓励实现废水循环利用;厂区内管网建设要做到“清污分流、雨污分流”;有废水处理设施的企业应建立事故应急池;废水排放应当达到《污水综合排放标准》。
	项目设有含油废水预处理装置以及废水处理站，厂区废水处理达到园区污水处理厂进水水质后进入园区污水处理厂处理后达标排放至巴河。项目厂区要求“清污分流、雨污分流”，并在厂区设有450m3初期雨水池以及1000m3事故应急池
	符合

	
	5
	废矿物油综合利用项目必须建有废渣贮存设施，废渣自行处理的，处理设施必须与主体项目同时设计、同时施工、同时投产使用;废渣委托处理的，受托企业必须具有该类废物处理的经营资质和能力，鼓励废渣循环利用。
	项目综合利用后，干渣外售处理，项目建有干渣间对干渣进行暂存。
	符合

	
	6
	对于废矿物油处置设备中噪音污染大的须采取降噪和隔音措施，噪音污染防治应当达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
	项目产生噪音通过隔声、减震、选用低噪声设备等方式进行降噪，经预测项目噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求
	符合


与《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体[2025]10号）符合性分析
为进一步加强危险废物环境治理，严密防控危险废物环境风险，维护生态环境安全，推进美丽中国建设，2025年2月5日生态环境部印发《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体[2025]10号）。

本评价结合该标准要求，具体符合性要求分析见下表：

表2.3-9  项目与《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》的符合性分析
	文件
	规定内容
	本项目情况
	符合性

	《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体[2025]10号）
	促进再生利用。推广危险废物利用先进技术，推动健全危险废物循环利用体系。深化“无废集团”“无废园区”建设试点，引导有条件的大型企业集团和工业园区内部共享危险废物利用处置设施，推动危险废物“点对点”定向利用，简化手续，减轻负担。支持建设重点区域废活性炭再生中心，促进治理大气污染的废活性炭循环利用，降低治理成本。
	项目属于危险废物综合利用，对含油废物进行回收利用，属于危险废物循环利用，项目建成后可以提高巴中地区含油废物的回收效率。同时根据工程分析本项目各项污染物经处理后均能达标排放。
	符合

	
	提升设施建设和运行水平。推进危险废物利用处置设施提标改造，提升现有设施运行管理水平。鼓励开展危险废物利用处置集团化建设和专业化运营，建设集物化、焚烧和填埋处置以及再生利用于一体的技术先进、功能齐全的综合性危险废物利用处置设施。规范危险废物包装，强化危险废物贮存、利用处置过程中挥发性有机物等污染物收集处理。
	
	符合

	
	打造高水平利用处置企业。依托区域性特殊类别危险废物集中处置中心等有条件的企业打造一批国际一流的危险废物利用处置企业。开展危险废物利用处置技术攻关和示范应用。鼓励将危险废物转移至高水平企业利用处置。
	本项目危险废物综合利用项目，对含油废物进行回收利用，项目建成后可以提高巴中地区含油废物的回收效率。
	符合


由上表分析可知，本项目建设符合《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体[2025]10号）相关要求。

与长江流域相关环境保护和污染防治要求的符合性分析
本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，厂界距离巴河最近距离约35m。为此，本评价结合《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）、《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）、《关于发布长江经济带负面清单指南（试行）的通知》《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》等相关文件，对项目建设符合性进行分析：

（1）与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）的符合性

本项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析见下表：

表2.3-10  项目与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析
	序号
	文件具体要求
	本项目
	是否符合

	1
	三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系 ….以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。强化水功能区水质达标管理。根据重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。
	本项目不属于高耗水行业，生产废水、生活污水及初期雨水经预处理后排入星光工业园区污水处理厂，经处理达标后排入巴河。
	符合

	2
	四、划定生态保护红线，实施生态保护与修复 

严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
	经核实，本项目不涉及生态红线。
	符合

	3
	五、坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治 加快布局分散的企业向工业园区集中，有序推动工业园区水污染集中治理工作，2017年底前，省级及以上工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，安装在线监控装置并与环保部在线监控平台联网。
	本项目所在园区污水纳入星光工业园区污水处理厂，该污水处理厂在排口已安装在线监控装置。
	符合

	4
	八、创新大保护的生态环保机制政策，推动区域协同联动 实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。
	本项目为危险废物综合利用项目，不在负面清单内。
	符合


从上表可知，本项目建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关要求。

（2）与《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）的符合性

本项目与《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》符合性分析见下表：

表2.3-11  项目与《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》的符合性分析
	序号
	文件具体要求
	本项目
	是否符合

	1
	深入实施工业污染治理。开展工业园区水污染整治专项行动，深入排查整治污水管网老旧破损、混接错接等问题，推动提升园区污水收集处理效能。推进化工行业企业排污许可管理，加大园区外化工企业监管力度，确保达标排放，鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业“一企一管、明管输送、实时监测”，防范环境风险。到2023年年底，长江经济带所有化工园区完成认定工作。到2025年年底，长江经济带省级及以上工业园区污水收集处理效能明显提升，沿江化工产业污染源得到有效控制和全面治理，主要污染物排放总量持续下降。
	本项目生产废水、生活污水及初期雨水经预处理后排入星光工业园区污水处理厂，经处理达标后排入巴河。
	符合

	2
	加强磷污染综合治理。深化长江“三磷”排查整治工作，强化重点区域重点行业监管，推动磷矿、磷化工企业稳定达标排放，加强磷石膏综合利用。相关省份编制总磷污染控制方案，对磷矿、磷肥生产集中的湖北、贵州等省份，制定更加严格的总磷排放管控要求，重点加大三峡库区及其上游、长江干流湖南湖北段、沱江、岷江、乌江、太湖、丹江口水库等磷污染治理力度。
	本项目不涉及含磷物料使用。
	符合

	3
	完善污染源管理体系。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，全面推行排污许可“一证式”管理，组织开展排污许可证后管理专项检查，强化固定污染源“一证式”执法监管，加强自行监测、执行报告等监督管理。积极推进落实产业园区规划环评主体责任，实施环评与排污许可监管行动计划。研究完善农药、电镀等行业水污染物排放标准，强化有毒有害水污染物排放管控。鼓励有条件的地方先行先试，将农业排口及其他排口纳入监管，研究符合种植业、养殖业特点的农业面源污染治理模式，探索城市面源污染治理模式。
	项目为危废综合利用、油气田废水处理项目，属园区允许类项目，符合园区产业定位和发展规划。
	符合


从上表可知，本项目建设符合《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》相关要求。

（3）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性

推动长江经济带发展领导小组于2022年1月19日印发了《关于发布长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）。本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目所在区域属于长江流域，为此本评价将结合《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求，对本项目选址符合性进行分析，具体分析见下表：

表2.3-12  项目与《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目为危废综合利用、油气田废水处理项目，不属于过长江通道项目
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目不涉及自然保护区、风景名胜区范围，不涉及自然保护区、风景名胜区核心区、缓冲区的岸线和河段范围
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，不涉及饮用水源保护区；亦不涉及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围；不涉及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目；不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿等活动
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、河道整治、国家重要基础设施建设以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目未违法利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。不属于以上文件禁止之列
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目废水间接排放，不涉及新设、改设或扩大排污口等内容
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目为危废综合利用、油气田废水处理项目，不涉及生产性捕捞
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为危废综合利用、油气田废水处理项目，不属于化工项目，项目厂址距离巴河35m，不在巴河的河道管理范围内，巴河属于长江二级支流，不违背《中华人民共和国长江保护法》涉河湖岸线管理相关规定。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于四川平昌经济开发区，属于合规园区
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目为危废综合利用、油气田废水处理项目，不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目为危废综合利用、油气田废水处理项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策的限制类和淘汰类。不属于严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目
	符合


从上表可知，本项目建设符合《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

（4）与《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性
本项目与《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析见下表：
表2.3-13  项目与《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析
	文件
	序号
	具体要求
	本项目
	是否符合

	《中华人民共和国长江保护法》
	第二十六条
	国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目厂址距离巴河35m，本项目为危险废物利用、油气田废水处理项目不属于化工项目，不涉及总磷污染物排放，不属于高污染物项目，不在巴河河道管理范围内，位于工业园区内，不违背《中华人民共和国长江保护法》涉河湖岸线管理相关规定。
	符合

	
	第四十九条
	第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
	
	符合

	《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》
	第十七条
	禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	
	符合


从上表可知，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》相关要求。
（5）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性
本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析见下表：
表2.3-14  项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
	相关政策名称
	具体要求
	本项目
	符合性

	《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》
	第十八条：禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	本项目属于危险废物利用、油气田废水处理项目，不属于化工项目，根据《四川省“两高”项目管理目录（试行)》不属于“两高”项目，属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。
	符合


根据上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。
（6）与《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》的符合性
为坚决落实《中共中央 国务院关于深入 打好污染防治攻坚战的意见》和长江保护法，以及生态环境部等17部委《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》有关要求，深入打好长江保护修复攻坚战，制定《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》。对本项目建设符合性进行分析，具体分析见下表：

表2.3-15  项目与《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》的符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目
	符合性

	1
	严格落实用水总量和强度双控制度。加强用水总量和强度控 制红线管理，实行最严格水资源管理制度考核。建立水资源刚性约束制度，强化用水总量和用水效率指标管控，强化用水定额管理，提高水资源节约集约利用水平。深入实施国家节水行动和省 “十四五”节水型社会建设规划，推进节水型社会建设，2025年，全省至少 45%的县（市、区）建成县域节水型社会达标县。
	本项目冷却塔用水、碱洗塔水循环使用，废水预处理后排入星光工业园区污水处理厂，水循环利用率高。
	符合

	2
	防范化解沿江环境风险。建立健全流域突发生态环境事件应急联动工作机制，推进流域生态环境执法应急、监测与执法协同，提升流域生态环境风险应对能力。建立灾害信息数据库，开展减灾能力评估，编制灾害综合风险区划和防治区划。完善预警监控体系，在重点水域增设水质自动监测站，建设流域突发环境事件监控预警体系。在岷江、沱江等重点流域，选取抗生素、全氟化合物等重点管控新污染物，开展调查监测试点。加强环境应急预案编制与备案管理，完成沿江涉危涉重企业与政府突发环境事件的应急预案修编。以岷江、沱江、嘉陵江等流域为重点，编制河流“一河一策一图”环境应急响应方案。
	本项目设有回收油储罐区、油气田废水调节储罐区，储罐区设有围堰，围堰有效容积可满足储罐区最大储罐物料泄漏的收集。同时项目厂区设有1000m3事故应急池可有效避免事故废水排入外环境。评价要求在项目正式投运前应编制突发环境事件的应急预案，并交由主管部门进行备案。
	符合

	3
	全面加强对流域生态环境的监督管理。严格落实生态环境分区管控要求，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。推动建立长江流域跨部门、跨区域水生态环境保护联防联控和信息共享机制。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，全面推行排污许可“一证式”管理。强化长江流域水环境质量监测预警管理，建立健全生态环境、自然灾害等监测网络体系和监测信息共享机制。加强长江生态环境管理数字化建设。加快推进重点领域立法，深化美丽河湖法治建设，鼓励制定符合流域环境污染特征的地方环境标准。积极推动健全全流域横向生态保护补偿机制。遴选一批建设成果显著或某一方面有示范作用的河湖，加强宣传，以点带面推动美丽河湖全面建设。
	1.本项目不在已划定的四川省生态保护红线范围内，项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面均符合四川省生态环境分区管控要求。
2.企业排污前将按规定申领排污许可证。
	符合


与《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，根据《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》项目所在地块规划为工业用地，同时根据平昌县自然资源和规划局关于本项目地块用地规划条件的函（附件02-1），明确项目地块为工业用地。
项目用地符合《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。

与四川平昌经济开发区规划符合性分析

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区光机械制造产业园内。规划面积为746.42公顷（约7.46km2)，其中规划建设用地面积697.76公顷（约6.98km2）主导产业为食品饮料、机械和能源，拟规划协同发展化工产业。星光机械制造产业园产业发展规划面积158.15公顷。四川省生态环境厅于2023年5月22日批复了《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》，文件号为川环建函〔2023〕17号。
根据《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见，本项目与其规划符合性分析如下：

表2.3-16  项目与四川平昌经济开发区规划环评及审查意见的符合性
	项目
	规划环评要求
	本项目
	符合性

	发展定位
	经开区规划主导产业为机械、食品饮料及能源，协同发展化工。机械制造产业重点发展汽摩整车制造及配套产业、现代山地农机产业。食品饮料产业重点发展领域包括优质白酒、调味品、预制菜、精制茶及肉制品。能源产业重点发展领域为清洁能源，化工产业重点发展领域为新能源新材料产品链及精细化工产品链。其中，新能源新材料产品链规划建设 LNG、CNG、磷酸铁锂产业链；精细化工产品链主要利用工业级碳酸二甲酯制备电池级碳酸二甲酯，延链发展电池级碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯等锂电池溶剂，并最终生产锂离子电池电解液。
	本项目用地为工业用地，为危险废物利用、废水综合处理项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于限制入园行业，四川平昌经济开发区管委会已出具入园证明同意本项目入驻
	符合

	排水规划
	经开区采取雨污分流制。星光机械制造产业园废水排入星光污水处理厂处理，规划处理规模扩能至2万m3/d。
	本项目废水经预处理后排入星光工业园区污水处理厂
	符合

	规划实施的环境制约因素分析及解决对策
	1、严格落实平昌县秋冬季大气污染防治攻坚行动方案等要求，持续改善区域大气环境质量。禁止使用高污染燃料。2、严格落实入园项目生态环境准入。金宝食品饮料产业园及星光机械制造产业园新引入项目执行最严格的行业废气排放控制要求，生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。3、对园区企业开展废气治理措施排查整治，强化现有企业污染治理设施运行维护，严控无组织排放，逐步提高清洁生产水平。
	1、本项目严格落实平昌县秋冬季大气污染防治攻坚行动方案等要求，持续改善区域大气环境质量，不使用高污染燃料；2、本项目各项污染物均能达标排放；3、本项目清洁生产达到国内先进
	符合

	生态环境准入清单
	（一）总体准入要求

1、禁止引入不符合国家法律法规、产业政策和行业准入条件以及国家、地方明令禁止的项目，清洁生产水平达不到行业清洁生产标准二级或国内先进水平的项目；
2、禁止引入与主导产业环境不相容的项目；
3、禁止引入农药、制浆（含废纸制浆）、印染染整、制革、水泥、专业电镀、金属冶炼、发酵类制药；

4、除石龙门化工园区外其他产业园禁止新建、扩建化工项目。

（二）分区准入要求

1、星光机械制造产业园、金宝食品饮料产业园、驷马清洁能源产业园：执行总体准入要求；
2、石龙门化工园区：可规划建设LNG 、CNG、磷酸铁锂利用工业级碳酸二甲酯制备电池级碳酸二甲酯、电池级碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、锂离子电池电解液项目。
	本项目为危险废物利用及油气田废水处理项目，不属于化工项目，位于星光机械制造产业园，与园区主导产业无制约
	符合


综上所述，项目符合《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见要求。
与《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2024修订版）的符合性分析
根据《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2024修订）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）的相关要求，本项目为危险废物利用、废水综合处理项目，结合本项目实际情况，项目与《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（B级企业）的符合性分析详见下表：

表2.3-17  项目与四川省重污染天气应急减排措施制定技术指南（通用行业）
	差异化指标
	具体要求（B级企业）
	本项目
	符合性

	能源类型
	未达到A级（以电、天然气为能源）要求。
	本项目使用电及天然气作为能源
	符合

	生产工艺
	属于《产业结构调整指导目录》鼓励类
	本项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类
	符合

	无组织管控
	（一）涉PM企业基本要求
1、物料装卸
（1）车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集尘除尘装置，料场应采取有效抑尘措施。
（2）不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外溢措施。
2、物料储存
（1）一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；半封闭料场应具有屋顶及三面围挡（围墙）结构，且物料堆放高度部高度围挡（围墙）高度。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。
（2）危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
3、物料转移和输送
（1）粉状物料转移、输送过程应采用管状带式输送机、气力输送、密闭车厢等密闭方式运输；粒状、块状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集尘除尘措施，或有效抑尘措施。
4、工艺过程
（1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部有效抑尘、集尘除尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集尘除尘设施。

（2）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外溢。

（二）涉VOCs企业基本要求
1、物料储存
（1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或者包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
（2）危险废料存放于符合规范要求的危险废物储存间内，暂存间内地面硬化并做好防扬散、防流失、防渗漏措施；液体危废需采用密闭容器盛装，必须有泄漏液收集装置（托盘、导流沟、收集池等）；具有挥发性气体的危废需采用密闭容器盛装，暂存间废气经导出口排至气体净化装置。危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
2、物料转移和输送
（1）VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等密闭输送。
（2）VOCs物料采用密闭包装、密闭容器等密闭方式进行转移。
3、工艺过程
（1）原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。
（2）涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
4、其他涉VOCs物料的过程需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织管控要求。
	（一）PM：1、本项目运输干燥的车辆采取封闭措施，在干渣间装卸料，干渣间全密闭，并负压抽风经布袋除尘+活性炭处理后有组织排放；2、干渣储存在干燥仓内，危险废物储存在符合规范要求的危险废物储存间；3、干渣转移采用带式输送机。4、干渣装卸在密闭车间内进行。
（二）VOCs：VOCs原料储存在油泥池，油泥池全密闭负压抽风废气引入碱洗+除雾+两级活性炭处理后有组织排放，VOCs废水全部引入废水处理装置，危险废物储存在密闭的危废暂存间中，含油废物均密闭输送，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织管控要求，满足B级企业VOCs控制要求。
	符合

	
	（三）厂容厂貌
厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	本项目按相应要求执行。
	符合

	污染治理技术
	（一）涉锅炉/炉窑要求：
1、电窑：同A级第1条要求。
2、燃气锅炉/炉窑：同A级第2条要求。（（1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术。（2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。）
3、燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑：
（1）PM采用袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术。
（2）SO2采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法脱硫（设计效率不低于85%）。

（3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR等技术。
	本项目涉及一台锅炉，两台连续式热脱附炉，一台间歇式热脱附炉均采用天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术
	符合

	排放限值
	（一）锅炉：
1、PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
燃煤/燃生物质：10、35、50 mg/m3；
燃油：10、20、80 mg/m3；
燃气：5、10、50 mg/m3（高污染燃料禁燃区内NOx执行30 mg/m3）；
（基准含氧量：燃煤/燃生物质/燃油/燃气：9%/9%【4】/3.5%3.5%）。
2、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。
（二）加热炉、热处理炉、干燥炉：
1、电窑：10mg/m3（PM）。
2、其他：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3；（基准含氧量：燃气/燃煤/燃油：8%/9%/3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实际浓度计）。

（三）其他炉窑：
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3；（基准含氧量：9%）。
	本项目涉及两台连续式热脱附炉，一台间歇式热脱附炉，PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3，本项目锅炉能够满足PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3的要求
	符合

	
	（四）其他工序：
1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。
2、VOCs（以NMHC计）有组织排放浓度不高于30mg/m3。
3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。
	本项目有组织排放的颗粒物均不高于10mg/m3；VOCs（以NMHC计）有组织排放浓度不高于30mg/m3；无组织排放监控点满足相应要求
	符合

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口应当安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	本项目按相应要求执行。
	符合

	
	1、环保档案资料齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。
	本项目按相应要求执行。
	符合

	
	2、台账记录信息完整：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录；⑤一般固废、危废处理记录；⑥电消耗记录。

3、人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	本项目按相应要求执行。
	符合

	运输方式
	1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不高于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的比例不低于80%。
4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆
	本项目按相应要求执行。
	符合

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	本项目按要求执行
	符合


综上所述，本项目污染治理水平能够满足《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（B级企业）要求。

 与相关污染防治政策符合性分析

与国家及地方有关大气污染防治的规范性文件符合性分析
项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）及《巴中市“十四五”生态环境保护规划》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号公告）等大气污染防治规范文件的符合性分析如下：

表2.3-18  项目与大气污染相关污染防治政策的符合性

	相关政策名称
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	一、大气污染防治相关政策

	《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）
	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目，不属于“两高一低”类项目；项目符合国家相关产业发展规划、现行产业政策、生态环境分区管控、园区规划环评要求，按要求采用清洁运输方式；项目不属于产能过剩行业，不涉及产能置换。
	符合

	
	（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。
	
	符合

	
	（九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	本项目使用电及天然气作为能源
	符合

	
	（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。
	本项目有一台天然气锅炉，不涉及燃煤锅炉
	符合

	
	（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	本项目使用电及天然气作为能源
	符合

	《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》
	二、实施产业结构优化升级行动

（一）严格产业准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。从严控制高耗能项目节能审查，对年综合能耗 5 万吨标准煤以上的项目按要求开展能耗替代。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

（二）加快调整优化重点行业产能。严格执行《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，制定实施年度推动落后产能退出工作方案。
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目，不属于“两高一低”类项目；项目符合国家相关产业发展规划、现行产业政策、生态环境分区管控、园区规划环评要求，按要求采用清洁运输方式；项目不属于产能过剩行业，不涉及产能置换。
	符合

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》
	严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。实施VOCs排放总量控制制度，制定VOCs专项整治方案；加强油气储运过程中油气回收治理检查力度，确保油气回收装置正常稳定运行；推广使用低（无）VOCs含量涂料、油墨和胶黏剂等；推行重点监管企业“一企一策”，建立管理台账；加强对辖区内小、微VOCs排放企业监管，探索实行第三方监督帮扶服务。
	本项目VOCs经处理后均能达标排放，按照B级企业进行管理
	符合

	《四川省2025—2026年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》
	加快推动挥发性有机物（VOCs）协同减排。持续推动家具制造、工业涂装、包装印刷等行业低VOCs含量原辅材料替代，加强溶剂型涂料和油墨使用企业无组织排放管控。督促使用催化燃烧装置的企业开展自查，重点排查整改燃烧温度偏低、催化剂失效等问题，指导企业按期更换活性炭，规范台账记录。
	本项目VOCs经处理后均能达标排放，按照B级企业进行管理
	符合

	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号公告）
	二、源头和过程控制（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。

三、末端治理和综合利用，（十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。（十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
	本项目回收油采用高效密封的浮顶罐储存，项目热脱附系统不凝气回收后与天然气掺烧；钻屑池、污水处理站、油罐区等均通过“碱洗+除雾+两级活性炭”的处理工艺进行处理后达标排放。
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。
	项目热脱附系统不凝气回收后与天然气掺烧；钻屑池、污水处理站、油罐区等均通过“碱洗+除雾+两级活性炭”的处理工艺进行处理后达标排放。
	符合


根据上表可知，本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《四川省“十四五”生态环境保护规划》《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号公告）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）及《巴中市“十四五”生态环境保护规划》中大气污染防治相关政策的要求。

与国家及地方有关水污染防治的规范性文件符合性分析
结合国家、地方水污染防治相关政策及本项目实际情况，本项目与水污染防治相关政策的符合性分析详见下表：
表2.3-19  项目与水污染相关污染防治政策的符合性

	相关政策名称
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）
	一、全面控制污染物排放

（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。（环境保护部牵头，工业和信息化部、国土资源部、能源局等参与，地方各级人民政府负责落实。以下均需地方各级人民政府落实，不再列出）
	本项目为危险废物利用及油气田废水处理项目，不属于“十小”企业
	符合

	《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）
	一、全面控制污染物排放

（一）狠抓工业污染防治。

1.取缔“10+1”小企业。各市（州）人民政府全面排查装备水平低、环境保护设施差的小型工业企业，对不符合水污染防治法律法规要求和国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药和磷化工等严重污染水环境的生产项目列出清单，2016年底前，依法全部予以取缔。
	本项目为危险废物利用及油气田废水处理项目，不属于“10+1”企业
	符合

	《四川省“十四五”生态环境保护规划》
	系统推进“三水”共治，巩固提升水环境质量

（二）强化水环境污染治理
强化工业污水综合整治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。对涉及重金属、高盐和高浓度难降解废水的企业，强化分质、分类预处理，提高企业与末端处理设施的联动监控能力，确保末端污水处理设施安全稳定运行。推动电镀行业集中集聚发展，实施一批电镀废水“零排放”试点工程。开展开发区污水集中处理设施升级改造和污水管网排查整治，完善园区及企业雨污分流系统，推动初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施“一企一管、明管输送、实时监测”。推荐现有企业和园区开展以节水为重点的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环利用，鼓励岷江、沱江及长江干流流域省级及以上园区积极开展节水标杆园区创建。
	本项目生产废水、初期雨水及生活污水经处理后一起排入园区污水处理厂，经处理达标后排入巴河。
	符合

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》
	强化工业企业监督管理。加强工业园区基础设施建设，强化工业企业污水处理设施监督管理，严格工业企业废水排放标准，以排污许可为核心，持续开展工业企业污染源监督、检查。
	本项目生产废水、初期雨水及生活污水经处理后一起排入园区污水处理厂，经处理达标后排入巴河。同时废水总排口装有自动监测装置
	符合

	《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》
	强化工业聚集区污水治理。健全“一园一档、一厂一策”监督管理制度，加强工业园区环境基础设施建设，对工业园区实行清洁化、循环化改造，加强工业园区污水集中处理设施运行监管，确保已建成污水处理设施正常运行并达标排放。

加强工业污染源治理。落实企业污染治理主体责任，按照排污许可证污染物排放总量控制要求，开展自行监测或委托有资质的单位进行监测，并向生态环境部门备案申报。
	
	符合


根据上表可知，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）、《四川省“十四五”生态环境保护规划》《巴中市“十四五”生态环境保护规划》《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》中水污染防治相关政策的要求。

与国家及地方有关土壤污染防治的规范文件符合性分析
结合国家、地方土壤污染防治相关政策及本项目实际情况，本项目与土壤污染防治相关政策的符合性分析详见下表：

表2.3-20  项目与土壤相关污染防治政策的符合性

	相关政策名称
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》

（国发〔2016〕31号）
	六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作

（十八）严控工矿污染。加强日常环境监管……加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。2017年底前，发布企业拆除活动污染防治技术规定。（环境保护部、工业和信息化部负责）
	本项目不涉及拆除工程，报告要求建设单位后期若涉及拆除工程，应按要求事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并按要求上报备案，严格按照有关规定落实安全处理处置措施
	符合

	《〈土壤污染防治行动计划四川省工作方案〉2020年度实施计划》
	二、重点任务

20．严格重点企业与园区土壤环境管控。
重点监管单位要实施排污口规范化整治，完善应急预案，增加防止土壤和地下水污染内容，落实地下储罐备案制度，严格控制有毒有害物质排放，并向生态环境部门报告年度排放情况。生态环境部门按相关要求对重点监管单位、重点工业园区、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边用地开展土壤监督性监测。

建立危险废物重点监管单位清单，并纳入固体废物管理信息系统规范管理。（生态环境厅牵头，省发展改革委、经济和信息化厅参与）
	本项目运营期将采取防腐蚀、防渗漏、防遗撒和跟踪监测措施，防止土壤和地下水污染
	符合

	《四川省“十四五”生态环境保护规划》
	七、扎实推进净土减废行动，保持土壤环境总体稳定

（一）推进土壤污染源头防控

防范新增土壤污染。严格重点行业企业准入，规范新(改、扩)建项目土壤环境调查，落实涉及有毒有害物质的土壤污染防治要求。持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治，动态更新污染源排查整治清单……强化重点污染源监管。深化重点行业企业用地详查成果运用，动态更新并完善土壤污染重点监管单位名录。落实重点监管单位主体责任，将重点监管单位的土壤污染防治义务纳入排污许可管理，定期开展土壤污染重点监管单位自行监测和监督性监测。加强土壤污染隐患排查，重点监管单位应按规定开展重点场所和重点设施设备土壤污染隐患排查，制定并实施污染隐患区域整改方案，鼓励土壤污染重点监管单位实施管道化、密闭化等防渗漏改造。加强矿山开采污染监管，严控矿产开发过程中的环境污染。

持续推进重金属污染防治

强化重金属污染防控。严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施等量替代或减量替代。持续调整产业结构并优化布局，加快推进环境敏感区和城市建成区涉重金属企业搬迁和关闭。推进铅酸电池、电镀、有色金属冶炼等行业园区的建设，引导涉重金属企业入园，推进园区环境基础设施建设。开展涉铊企业排查整治行动。加强涉重金属企业监管，将涉重金属行业企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录。加大有色金属冶炼、无机酸制造等行业生产工艺提升改造力度，加快锌冶炼企业竖罐炼锌设备替代改造，积极推进铜冶炼企业开展转炉吹炼工艺提升改造。实施铅、锌、铜冶炼行业企业提标改造，耕地周边企业严格执行颗粒物等重点大气污染物特别排放限值。加强有色、钢铁、硫酸、磷肥等行业企业废水总铊治理。
	①运营期将采取防腐蚀、防渗漏、防遗撒和跟踪监测的措施，防止区域土壤污染；

②运营期将按要求落实自行监测，并采取管道化、密闭化等防渗措施；

③项目位于工业园区内；

④项目属于危废利用、油气田废水处理项目，不涉及锌冶炼和铅冶炼
	符合

	《四川省“十四五”土壤污染防治规划》（川环发〔2022〕5号）
	加强重点行业企业监管。严格重点行业企业准入，强化建设项目土壤环境影响评价刚性约束，鼓励工业企业集聚发展。强化

涉及有毒有害物质或可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施。根据典型行业有毒有害物质排放、腾退地块土壤污染情况以及重点行业企业用地调查结果，动态更新土壤污染重点监管单位名录。加强土壤污染重点监管单位监管，全面落实土壤污染防治义务并纳入排污许可管理，实施土壤污染隐患排查、自行监测、有毒有害物质排放控制“三联动”。2025年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤监督性监测，分析土壤环境质量变化趋势。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造。加强对土壤污染重点监管单位拆除活动现场检查，督促企业落实拆除活动土壤污染防治措施。
	①项目选址于四川平昌经济开发区内，符合工业企业集聚发展要求；

②本报告将按要求提出并督促建设单位落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施；

③运营期将按要求落实自行监测方案；④建设单位后期若涉及拆除工程，应按要求事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并按要求上报备案，严格按照有关规定落实安全处理处置措施
	符合

	
	加强重金属污染防治。优化重点行业产业布局，积极推动涉重金属产业集中优化发展。严格涉重金属企业环境准入，新建、扩建有色金属冶炼、电镀、制革企业应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区，加快推进电镀企业入园。深入实施耕地周边涉镉等重金属行业企业排查，动态更新污染源排查整治清单，落实《四川省农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动实施方案》要求。加强重金属污染物减排分类管理，持续推进重点行业重点重金属污染物减排。聚焦重有色金属矿采选、重有色金属冶炼、铅蓄电池制造、电镀、化学原料及化学制品制造和皮革鞣制加工等6个行业，加强清洁生产工艺的开发和应用，提高清洁生产审核质量，2025年底前至少开展一轮强制性清洁生产审核。推动重金属污染深度治理。2023年起，矿产资源开发活动集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区域，执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。
	①项目选址于四川巴中经济开发区内，属于依法合规并经规划环评的产业园区；②项目周边主要为工业用地，土壤评价范围内不涉及耕地；③项目应按要求开展清洁生产审核；④项目运营期各项污染物均能达标排放
	符合

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》
	加强工业污染源监管。加强持久性有机污染物源头监管，严格控制新增排放量。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物综合利用、废旧资源再生利用等设施和场所。按年度更新土壤污染重点监管单位名单，将重点监管单位土壤污染防治相关责任和义务纳入排污许可证管理。严格企业拆除活动污染监管，制定拆除活动土壤污染防治工作方案并实施。
	本项目采取了严格的分区防渗措施，按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）制定了土壤监测计划
	符合


与国家及地方有关固废污染防治的规范文件符合性分析
2025年12月27日发布了《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）本项目与其符合性分析如下：

表2.3-21  项目与相关固废污染防治政策的符合性

	相关政策名称
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）
	一、总体要求
到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，固体废物综合治理能力和水平显著提升。
	本项目年利用12万吨含油废物，项目的建设将积极促进区域大宗固体废物综合利用水平
	符合

	
	（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目委托第三方有资质的单位运输危险废物，环评要求企业严格监督其规范运输
	符合

	
	（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目年利用12万吨含油废物，属于有价组分高效提取及整体利用
	符合


综上所述，本项目满足《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）相关要求。

与国家及地方有关重金属污染防治的规范文件符合性分析
为加强涉重金属行业污染防控，生态环境部于2018年4月16日发布了《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）。为进一步强化重金属污染物排放控制，有效防控涉重金属环境风险，生态环境部于2022年3月印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。为贯彻生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》，严格落实重金属总量控制制度，规范重点行业重金属污染物排放指标管理，四川省生态环境厅发布了《关于印发〈四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）〉的通知》（川环发〔2021〕13号）。为深入打好污染防治攻坚战，进一步强化重金属污染物排放控制，有效防控涉重金属环境风险，川污防办发布了《关于印发〈四川省“十四五”重金属污染防控工作方案〉的通知》（川污防攻坚办〔2022〕61号）。为此，本评价将结合以上文件的相关要求，对本项目建设符合性分析如下：

表2.3-22  项目与重金属污染防治实施方案对照表
	相关文件
	相关规定及要求
	本项目情况
	备注

	《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》
	工作重点
	重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、中有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。
	本项目属于危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于该文件所列重点行业。
	符合

	
	严格环境准入
	新、改、扩建涉及重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。
	本项目属于危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于该文件所列重点行业。
	符合

	
	
	严格控制在优先保护类耕地集中区域新、改、扩建新增加重金属污染物排放的项目。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	本项目位于四川平昌经济开发区-星光工业园区内，不在优先保护类耕地集中区内。
	符合

	《关于进一步加强重金属污染防控的意见》
	防控重点
	重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。
	本项目属于危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，项目所在地不属于重金属污染防控重点区域。
	符合

	
	
	重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。
	
	

	
	
	重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。
	
	

	
	严格准入，优化涉重金属产业结构和布局
	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，项目所在地不属于重金属污染防控重点区域。
	符合

	
	
	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	经分析，本项目不属于落后产能，所用工艺设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中设备。
	符合

	
	
	优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于文件所列禁止类建设项目。
	符合

	
	突出重点，深化重点行业重金属污染治理
	加强重点行业企业清洁生产改造。加强重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。加大重有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。电石法（聚）氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克，并确保持续稳中有降。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，不属于重点区域，本项目达到国内清洁生产先进水平。
	符合

	
	
	推动重金属污染深度治理。自2023年起，重点区域铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。根据排放标准相关规定和重金属污染防控需求，省级人民政府可增加执行特别排放限值的地域范围。上述执行特别排放限值的地域范围，由省级人民政府通过公告或印发相关文件等适当方式予以公布。重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施，处理达标后排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，项目所在区不属于重点区域，不涉及冶炼、采选、电镀。
	符合

	
	
	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，开展长江经济带尾矿库污染治理“回头看”和黄河流域、嘉陵江上游尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。
	经分析，原料储存在油泥池，企业运行产生的危险废物暂存于危废库房内，该危废库房地坪采取了防渗、防腐处理，具备防渗漏、防流失、防扬散等措施。
	符合

	《四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）》
	重点行业
	重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑、汞冶炼和前述金属再生冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业。
	本项目危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，项目选址不在重点区域内。
	符合

	
	重点重金属
	重金属污染物排放指标是指重点行业项目所涉及的废水、废气中铅、汞、镉、铬和类金属砷五种重金属污染物排放总量
	
	符合

	
	总量指标
	新、改（扩）建重点行业建设项目应遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则。建设单位提交环境影响评价文件时，应明确新增重金属污染物排放指标来源。
	
	符合

	《四川省“十四五”重金属污染防治实施方案》
	防控重点
	重点重金属污染物。铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）、铊（Tl）和锑（Sb），并对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	
	重点行业。重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业（包含专业电镀和有电镀工序的企业）、化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）、皮革鞣制加工业等6个行业。
	
	符合

	
	
	重点区域。雅安市汉源县、石棉县和凉山州甘洛县。
	
	符合

	
	严格环境准入，优化涉重金属产业结构和布局
	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，同时严格执行长江经济带发展负面清单管理制度。雅安市汉源县、石棉县和凉山州甘洛县新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1，其他区域遵循“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量指标来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	
	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	经分析，本项目不属于落后产能，所用工艺设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中设备。
	符合

	
	
	优化重点行业企业布局。积极推动涉重金属产业集中优化发展，持续调整产业结构和优化布局，推进位于环境敏感区和城市建成区环境风险高的大中型重点行业企业搬迁改造。按国家规定，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革等企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。持续推动电镀企业入园。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	突出重点，深化重点行业重金属污染治理
	加强重点行业企业清洁生产改造。推动重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。电镀行业大力推广无氰、无氟、无磷、低毒、低浓度、低能耗和少用络合剂的清洁生产工艺，鼓励采用三价铬和无铬钝化工艺。鼓励制革行业开展铬鞣剂替代技术改造。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。积极推动有色金属冶炼行业企业竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。按国家规定，电石法聚氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克，并确保持续稳中有降。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，不在重点区域内。达到国内清洁生产先进水平，不涉及电镀、钝化工艺，不属于制革、有色金属冶炼及电石法聚氯乙烯生产企业，不涉及高镉、高砷或高铊的矿石原料使用。
	符合

	
	
	推动重金属污染深度治理。开展矿产资源开发活动集中区重点污染物特别排放限值执行情况“回头看”。按国家规定，自2023年起，汉源县、石棉县、甘洛县铅锌冶炼和铜冶炼企业执行颗粒物特别排放限值。督促有色金属冶炼企业加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。督促重有色金属矿采选企业按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，完善废水收集与处理设施，处理后回用或达标排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。相关市（州）开展电镀行业重金属污染调查，编制污染综合整治方案并组织实施。推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可得技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。
	本项目不涉及重金属污染物排放
	符合

	
	
	开展涉锰行业排查整治。对锰矿开采、电解锰生产、锰渣堆存场所地下水、外排废水达标情况及污染防治设施情况等进行全面排查，针对存在的问题实施整治。对长期停用或库容已满的渣场，按相关标准规范封场。相关市（州）于2022年12月底前完成全面排查并形成问题清单报送省污染防治攻坚战领导小组办公室，原则上2024年12月底前完成问题整治，并将整治结果报送省污染防治攻坚战领导小组办公室。
	本项目为危废综合利用及油气田废水处理项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	
	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，制定四川省“十四五”尾矿库污染治理实施方案，持续开展尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。支持并引导含重金属固体废物资源化综合利用。
	经分析，项目原料储存在油泥池，运行产生的危险废物暂存于危废库房内，油泥池及危废库房地坪采取了防渗、防腐处理，具备防渗漏、防流失、防扬散等措施。
	符合


项目所在平昌县不属于国控或省控制重点区域，本项目不属于重点行业。项目不涉及生态红线，建成后将按照相关规定，落实监测制度、排污许可制度、信息公开与公众监督等。因此，该项目符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）》《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》等相关要求。
与生态环境分区管控要求的符合性分析

与四川省生态环境分区管控的符合性
根据四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）中环境分区管控要求，分析如下：

表2.3-23  项目与四川省生态管控要求符合性分析表
	类目
	管控单元类型/区域
	文件要求
	符合性分析

	全省总体生态环境管控要求
	优先保护单元
	优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。
	本项目位于工业重点管控单元，项目所在区域属于环境空气质量达标区域，本项目施工期和运营期均采用相应的污染治理措施，确保能够实现达标排放，根据污染物排放情况提出污染物削减比例要求，并通过区域削减来保证区域环境质量不恶化

	
	重点管控单元
	重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。
	

	
	一般管

控单元
	一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。
	

	川东北经济区
	总体生态环境管控要求
	控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。建设流域水环境风险联防联控体系。

提高大气污染治理水平。
	本项目属于危险废物综合利用、油气田废水处理项目，不涉及危险化学品生产，项目选址于四川平昌经济开发区内，为工业集聚区，环境风险可控，符合区域环境准入要求，采取的环保措施符合当地政策要求；区域地表水体为巴河，本项目废水经预处理后排入星光工业园区污水处理厂处理后排入巴河。


与巴中市生态环境分区管控文件符合性分析
根据巴中市生态环境保护委员会办公室于2024年2月27日印发的《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3 ）中相关内容，巴中市总体管控要求和平昌县准入清单管控要求如下：
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图2.3‑1  巴中市环境管控单元分布图
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图2.3‑1  项目与巴中市域生态保护红线关系图
本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目属于平昌经济开发区（星光机械工业园、马家坪-何家坪食品饮料园、驷马能源工业园、石龙门化工园区）工业重点管控单元（管控单元名称：平昌经济开发区（星光机械工业园、马家坪-何家坪食品饮料园、驷马能源工业园、石龙门化工园区），管控单元编号：平昌经济开发区（星光机械工业园、马家坪-何家坪食品饮料园、驷马能源工业园、石龙门化工园区）），本项目与其符合性分析如下：
表2.3-24  项目与巴中市生态环境管控文件的符合性分析
	相关要求
	本项目
	符合性

	巴中市
	1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；

2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；

3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；

4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用；

5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；

6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。
	1、根据《四川省“两高”项目管理目录（试行）》本项目不属于“两高”项目；2、本项目各项污染物均能达标排放，运行过程中将加强管理；3、本项目不涉及自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区；5、本项目不涉及农业；6、本项目与园区进行风险联防联控。
	符合

	平昌县
	1.统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实农产品主产区的功能定位要求；

2.持续推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理；

3.注重生态种养业发展，减少农药、农膜、化肥使用量，更加强化畜禽粪污综合利用；

4.严格环境准入条件，加强工业企业污染防治；

5.鼓励发展绿色农产品园区建设。
	1、本项目不涉及农业；2、本项目废水排入星光工业园污水处理厂；3、本项目不涉及农业；4、本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目，与园区规划相符。5、本项目不涉及绿色农产品园区建设
	符合


根据上述分析，本项目符合巴中市生态环境管控单元分区管控要求。
与建设项目生态环境分区管控相关要求的符合性分析
根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）的通知>》（川环办函〔2021〕469号）中相关要求，本项目与生态环境分区管控符合性分析如下：

1、环境管控单元
根据四川省政务网中“生态环境分区管控公众服务”系统查询结果，本项目位于重点管控单元（管控单元名称：平昌经济开发区《星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)，管控单元编号：ZH51192320002）项目与管控单元相对位置如下图所示：
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图2.3-3 项目与所在区域环境管控单元位置关系图（●表示项目位置）
项目涉及生态环境管控单元有1个，见下表。

表2.3-25  项目涉及环境管控单元一览表
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	平昌经济开发区（星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区）
	ZH51192320002
	巴中市平昌县
	工业重点管控单元


根据查询结果，项目涉及的环境要素管控分区有7个详见下表：

表2.3-26  项目涉及环境要素管控单元一览表
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	巴河-平昌县-江陵-控制单元
	YS5119232210001
	巴中市平昌县
	水
	水环境工业污染重点管控区

	2
	平昌经济开发区（星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区）
	YS5119232310001
	巴中市平昌县
	大气
	大气环境高排放重点管控区

	3
	平昌县水资源重点管控区
	YS5119232510001
	巴中市平昌县
	自然资源
	生态用水补给区

	4
	平昌县城镇开发边界
	YS5119232530001
	巴中市平昌县
	自然资源
	土地资源重点管控区

	5
	平昌县自然资源重点管控区
	YS5119232550001
	巴中市平昌县
	自然资源
	自然资源重点管控区

	6
	渠江江河湖库岸线重点管控区
	YS5119232610001
	巴中市平昌县
	岸线
	江河湖库岸线重点管控区

	7
	平昌县其他区域
	YS5119233110001
	巴中市平昌县
	生态
	一般管控区


本项目位于四川平昌经济开发区，已经开展了园区与“三线一单”符合性分析，根据“川环办函〔2021〕469号”中相关要求，本项目与其符合性分析如下：
表2.3-27  项目所在环境分区普适性管控要求及符合性分析
	生态环境分区管控的具体要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	类别
	对应管控要求
	
	

	/
	巴中市普适重点管控单元管控要求
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】

-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。

【限制开发建设活动的要求】

-继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。

-严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。

【允许开发建设活动的要求】

-现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。

【不符合空间布局要求活动的退出要求】

/

【其他空间布局约束要求】

（1）为达2025年及2035年环境空气质量目标， 14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs 允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。
	本项目为危险废物利用、油气田废水处理项目不属于化工项目，本项目不在巴河河湖管理范围内，本项目不使用高污染燃料，本项目位于四川平昌经济开发区，属于园区运行引入类项目，本项目将按要求申请总量。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】

-污水收集处理率达100%。

-推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。

-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。

【新增源等量或倍量替代】

1.污染物排放绩效水平准入要求：

-新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

-重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。

-到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。

2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。

3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。

4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。

【新增源排放标准限值】

强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。

【污染物排放绩效水平准入要求】

-涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。

-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。

-有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

-已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。

【其他污染物排放管控要求】

-到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。
	本项目废水经预处理后全部排入星光工业园区污水处理厂，本项目不属于重金属重点行业，本项目与园区构建三级环境风险防控体系，本项目VOCs经治理后均能达标排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】

-巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。

-地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。

【安全利用类农用地管控要求】

-新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。

-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。

-全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。

-原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。

【污染地块管控要求】

在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。

【园区环境风险防控要求】

到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到 17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。

-新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

-鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。

-鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可
	本项目不开采地下水，使用天然气及电作为能源，不使用高污染燃料，废水经预处理后排入星光工业园区污水处理厂。
	符合

	
	
	资源开发利用效率
	/
	/
	/
	/


表2.3-28 项目所在环境分区管控要求及符合性分析
	环境管控
单元编码
	环境管控单元名称
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目
	符合性

	工业重点管控单元ZH51192320002
	平昌经济开发区（星光机械工业园、马家坪-何家坪食品饮料园、驷马能源工业园、石龙门化工园区）
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】

平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：

（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、屠宰、化学纸浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业；

（2）禁止引入汽车维修等修理行业的露天喷涂作业和无溶剂回收设施的干洗设备。

（3）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

平昌经济开发区-饮料食品工业区：

（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、化学纸浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业。

（2）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

平昌经济开发区-驷马清洁能源工业区：

（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、屠宰、化学纸浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业。

（2）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

石龙门化工片区：

1、仅能建设LNG、CNG、磷酸铁锂、利用工业级碳酸二甲酯制备电池级碳酸二甲酯、电池级碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、锂离子电池电解液项目。

2、除石龙门化工片区外，本管控单元内禁止新建、扩建化工项目。

其余执行工业重点管控单元总体准入要求
	本项目位于平昌经济开发区-星光工业园区为危险废物利用、油气田废水处理项目不属于化工项目，不属于园区规定的重污染型企业，满足巴中市工业重点管控单元总体准入要求；
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】

平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：

执行工业重点管控单元总体准入要求。

平昌经济开发区-饮料食品工业区：

（1）从事肉类加工的企业应当采取措施，对污水进行生化等科学处置，保证废水的综合利用和无害化处理设施正常运转，污水达标后排入园区污水处理厂。

（2）从事肉类加工的企业应当采取措施，对畜禽粪便、尸体和污水等废弃物进行收集、贮存、清运和无害化处理，防止排放恶臭气体。

（3）其他执行工业重点单元总体准入要求。

平昌经济开发区-驷马清洁能源工业区：

执行工业重点管控单元总体准入要求。

【新增源等量或倍量替代】

执行工业重点管控单元总体准入要求

【新增源排放标准限值】

执行工业重点管控单元总体准入要求

【污染物排放绩效水平准入要求】

（1）食品饮料重点行业项目新建应参考巴中市“三线一单”生态环境分区管控中食品饮料行业环境绩效准入门槛，对食品饮料产业中的白酒行业和肉制品加工行业执行GB27631-2011行业标准和《清洁生产评价指标体系 肉制品加工业》（DB11 T 1405-2017）二级标准，单位产品废水量≤14m3无t，单位产品化学需氧量（CODCr）产生量≤16.1kg无t、单位产品氨氮（NH3-N）≤0.65kg无t；

（2）石龙门化工园区—排水不得进入四川驷马河省级自然保护区、四川驷马河国家级湿地公园；

（3）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

【其他污染物排放管控要求】

△
	本项目位于平昌经济开发区-星光工业园区，满足巴中市工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】

执行工业重点管控单元总体准入要求

【安全利用类农用地管控要求】

执行工业重点管控单元总体准入要求

【污染地块管控要求】

执行工业重点管控单元总体准入要求

【园区环境风险防控要求】

石龙门化工园区-（1）强化园区多级环境风险防控体系建设，制定突发环境事件应急预案，加强应急演练及应急监测监控系统建设，确保环境风险可控。
（2）加快完善园区废水收集处理系统、事故应急池、应急指挥中心和监测监控体系建设。
执行工业重点管控单元总体准入要求

【企业环境风险防控要求】

平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：
（1）禁止引入原料、中间品、产品涉及剧毒化学品的企业；禁止引入涉及重金属污染物排放的项目，如电镀行业。（2）汽车摩托车制造等行业企业及其他可能危害土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县(区)级环境保护、经济和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
平昌经济开发区-饮料食品工业区：
（1）严禁企业自设工业垃圾填埋场所。
平昌经济开发区-平昌经济开发区（驷马清洁能源）工业区
（2）严禁企业自设工业垃圾填埋场所。
其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

【其他环境风险防控要求】

/
	本项目位于平昌经济开发区-星光工业园区，满足巴中市工业重点管控单元总体准入要求；不涉及剧毒化学品，不涉及重金属污染物排放。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	执行工业重点单元总体准入要求
	本项目满足工业重点单元总体准入要求
	符合


综上，本项目在严格执行环评提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，同时项目不涉及生态红线，未超出资源利用上限和环境质量底线，符合区域生态环境准入清单管控要求，故本项目建设符合生态环境分区管控要求。

环境影响因子识别和筛选

根据不同时段的工程行为及实施过程中可能涉及的一些基本环境要素，对本项目环境影响因素进行筛选并确定评价因子，具体见表2.4-1。

表2.4-1  项目评价因子
	环境要素
	现状评价因子
	环境影响评价因子
	总量控制因子

	空气
	基本污染物：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5；

其他污染物：非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨、汞、镉、砷、铅、六价铬、总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、氮氧化物、二噁英、TVOC、苯并[a]芘
	基本污染物：PM10、PM2.5、SO2、NO2
其他污染物：NOx、氨、硫化氢、TVOC、氟化物、氯化氢、二噁英、苯并[a]芘
	氮氧化物、VOCs

	地表水
	水温、pH、CODcr、BOD5、DO、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、硫化物、氟化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、TOC、可溶性钡、硼、石油类
	依托星光工业污水处理厂可行性分析
	CODcr、氨氮、TP

	地下水
	区域地下水开发利用现状、水位；

八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-；

水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物、石油类、钡、硼；
	耗氧量、石油类、氟化物、氯化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉
	/

	噪声
	连续等效A声级
	连续等效A声级
	/

	土壤
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本项目45项：铜；铅；镉；镍；汞；砷；六价铬；四氯化碳；氯仿；氯甲烷；1,1-二氯乙烷；1,2-二氯乙烷；1,1-二氯乙烯；顺-1,2-二氯乙烯；反-1,2-二氯乙烯；二氯甲烷；1,2-二氯丙烷；1,1,1,2-四氯乙烷；1,1,2,2-四氯乙烷；四氯乙烯；1,1,1-三氯乙烷；1,1,2-三氯乙烷；三氯乙烯；1,2,3-三氯丙烷；氯乙烯；苯；氯苯；1,2-二氯苯；1,4-二氯苯；乙苯；苯乙烯；甲苯；间二甲苯+对二甲苯；邻二甲苯；硝基苯；苯胺；2-氯酚；苯并（a）蒽；苯并（a）芘；苯并（b）荧蒽；苯并（k）荧蒽；䓛；二苯并（a，h）蒽；茚并（1,2,3-cd）芘；萘；

其他项目：石油烃（C10-C40）、钡、二噁英类、氟化物、铬；
	石油烃（C10-C40）、钡、二噁英类、苯并（a）芘、铅；镉；镍；汞；砷；六价铬、钡、氟化物、铬
	/


环境功能区划

环境空气功能区划

项目所在地为工业园区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），项目所在地为环境空气二类功能区。

地表水环境功能区划分

根据《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》及其审查意见中相关内容，项目最终受纳水体巴河为Ⅲ类水体。

地下水环境功能区划分

项目地区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

声环境功能区划

项目所在区属工业园区，根据《平昌县中心城区声环境功能区划方案》，本项目所在区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

土壤环境功能区划
本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，评价范围内建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB 51/2978-2023）土壤筛选值第二类用地标准，农用地满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准。

评价标准

本次评价执行标准如下：

环境质量标准

（1）环境空气

本项目铅、汞、六价铬、氟化物、镉、砷、NOx、苯并[a]芘及基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。其他污染物中TVOC、氨、硫化氢、氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中对应标准限值。

2.6-1  环境空气质量标准
	类别
	污染物
	取值时间
	过渡阶段浓度限值（μg/m3）2030年12月31日止
	标准来源

	
	
	
	二级标准
	

	基本污染物
	SO2
	1小时平均
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	年平均
	60
	

	
	NO2
	1小时平均
	200
	

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	年平均
	40
	

	
	PM10
	24小时平均
	120
	

	
	
	年平均
	60
	

	
	PM2.5
	24小时平均
	60
	

	
	
	年平均
	30
	

	
	CO
	24小时
	4mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	
	O3
	1小时平均
	200
	

	
	
	日最大8小时平均
	160
	

	其他污染物
	汞
	年平均
	0.05
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

	
	镉
	年平均
	0.005
	

	
	砷
	年平均
	0.006
	

	
	六价铬
	年平均
	0.000025
	

	
	铅
	年平均
	0.5
	

	
	
	季平均
	1.0
	

	
	氟化物
	1小时平均
	20
	

	
	
	24小时平均
	7
	

	
	TSP
	日平均
	300
	

	
	
	年平均
	200
	

	
	苯并[a]芘
	日平均
	0.0025
	

	
	
	年平均
	0.001
	

	
	氮氧化物
	1小时平均
	250
	

	
	
	24小时平均
	100
	

	
	
	年平均
	50
	

	
	TVOC
	8小时平均
	600
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	
	氯化氢
	1小时平均
	50
	

	
	
	24小时平均
	15
	

	
	硫化氢
	1小时平均
	10
	

	
	氨
	1小时平均
	200
	

	
	二噁英
	年平均
	0.6 pg-TEQ/m3
	年均值参考日本环境质量标准


（2）声环境

项目声环境质量现状及影响评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见表2.6-2。

表2.6-2  声环境质量标准     单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（3）地表水

巴河水环境质量现状及影响评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，见表2.6-3。

表2.6-3  地表水环境质量标准
	项  目
	执行标准
	项  目
	执行标准

	pH
	6~9
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	DO
	≥5
	六价铬
	≤0.05

	CODCr
	≤20
	氟化物
	≤1.0

	耗氧量
	≤6
	总磷
	≤0.2

	BOD5
	≤4
	氰化物
	≤0.2

	NH3-N
	≤1.0
	硫化物
	≤0.2

	石油类
	≤0.05
	砷
	≤0.05

	挥发酚
	≤0.005
	铜
	≤1.0

	汞
	≤0.0001
	锌
	≤1.0

	铅
	≤0.05
	镉
	≤0.005


（4）地下水

项目地区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.6-4  地下水环境质量标准
	项目
	Ⅲ类标准
	项目
	Ⅲ类标准

	色
	≤15
	氨氮
	≤0.50

	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	钠
	≤200

	总硬度
	≤450
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0

	溶解性总固体
	≤1000
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100

	硫酸盐
	≤250
	亚硝酸盐
	≤1.00

	氯化物
	≤250
	硝酸盐
	≤20.0

	铁
	≤0.3
	氰化物
	≤0.05

	锰
	≤0.1
	氟化物
	≤1.0

	铜
	≤1.00
	碘化物
	≤0.08

	锌
	≤1.00
	汞
	≤0.001

	铝
	≤0.2
	砷
	≤0.01

	挥发性酚类
	≤0.002
	镉
	≤0.005

	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	铬（六价）
	≤0.05

	耗氧量（CODMn）
	≤3.0
	铅
	≤0.01

	钡
	≤0.7
	硼
	≤0.5


（5）土壤

本项目评价范围内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB 51/2978-2023）土壤筛选值第二类用地标准，农用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准，标准限值如下：

表2.6-5  土壤环境质量标准值（农用地）（mg/kg）

	级别
	农用地土壤风险筛选值

	土壤pH值项目
	≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	5.5<pH≤7.5
	7.5

	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	其他
	40
	40
	30
	25

	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	其他
	70
	90
	120
	170

	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	其他
	150
	150
	200
	250

	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	其他
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300


表2.6-6  土壤环境质量标准（建设用地）（mg/kg）
	污染物项目
	筛选值（二类用地）
	污染物项目
	筛选值（二类用地）

	镉
	65
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05

	汞
	38
	氯乙烯
	0.12

	砷
	60
	苯
	1

	铅
	800
	氯苯
	68

	铬（六价）
	5.7
	1,2-二氯苯
	560

	铜
	18000
	1,4-二氯苯
	5.6

	镍
	900
	乙苯
	7.2

	锌
	/
	苯乙烯
	1290

	四氯化碳
	0.9
	甲苯
	1200

	氯仿
	0.3
	间二甲苯+对二甲苯
	163

	氯甲烷
	12
	邻二甲苯
	222

	1,1-二氯乙烷
	3
	硝基苯
	34

	1,2-二氯乙烷
	0.52
	苯胺
	92

	1,1-二氯乙烯
	12
	2-氯酚
	250

	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	苯并[a]蒽
	5.5

	反-1,2-二氯乙烯
	10
	苯并[a]芘
	0.55

	二氯甲烷
	94
	苯并[b]荧蒽
	5.5

	1,2-二氯丙烷
	1
	苯并[k]荧蒽
	55

	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	䓛
	490

	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	二苯并[a,h]蒽
	0.55

	四氯乙烯
	11
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5

	1,1,1-三氯乙烷
	701
	萘
	25

	三氯乙烯
	0.7
	二噁英
	4╳10-5

	氟化物
	16022
	锰
	13655

	铬
	2882
	钡
	8660

	石油烃(C10-C40)
	4500
	
	

	注：铬、氟化物、钡执行《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB 51/2978-2023）筛选值第二类用地要求


污染物排放及控制标准

大气污染物排放标准
项目施工期施工场地扬尘排放应符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1规定的浓度限值要求。项目锅炉运营期烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；热脱附装置天然气燃烧及不凝气颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫及氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3排放限值要求；苯并[a]芘、颗粒物、HCl及氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级排放限值要求；二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）标准要求；厂区内无组织VOCs同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
表2.6-7  施工期扬尘执行标准 单位：mg/m3
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值
	监测时间

	总悬浮颗粒物(TSP)
	成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250
	


表2.6-8  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  单位：mg/m3
	序号
	污染物项目
	最高允许排放浓度
	排气筒高度
	排放速率
	无组织排放监控浓度限值

	1
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0

	2
	氯化氢
	100
	15
	0.26
	0.2

	3
	氟化物
	9.0
	15
	0.1
	0.02

	4
	氮氧化物
	240
	15
	0.77
	0.12

	5
	二氧化硫
	550
	15
	2.6
	0.4

	6
	苯并[a]芘
	0.0003
	15
	0.00005
	0.000008


表2.6-9  《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	行业名称
	污染物项目
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	与排气筒高度对应最高允许排放速率(kg/h)

	
	
	
	15m
	20m

	涉及有机溶剂生产和使用的其他行业
	VOCs
	60
	3.4
	6.8


表2.6-10  《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	污染源
	污染物
	排气筒高度m
	排放限值

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	恶臭污染物
	臭气浓度
	15
	2000（无量纲）
	--

	
	硫化氢
	15
	/
	0.33

	
	氨
	15
	/
	4.9


表2.6-11  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	污染物排放监控位置

	颗粒物
	20
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	50
	

	氮氧化物
	150
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	


表2.6-12  《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）大气污染物排放限值
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	污染物排放监控位置

	颗粒物
	200
	烟囱或烟道

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	


表2.6-13  《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	污染物排放监控位置

	二噁英类（ng TEQ/m3）
	0.5
	烟囱或烟道


表2.6-14  企业边界大气污染物排放限值  单位：mg/m3
	序号
	污染物项目
	限值
	排放标准

	1
	VOCs
	2.0
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5

	2
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	3
	氯化氢
	0.2
	

	4
	氟化物
	0.02
	

	5
	氨
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级

	6
	硫化氢
	0.06
	

	7
	臭气浓度
	20（无量纲）
	


表2.6-15  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1
	污染物
	特别排放限值(mg/m3)
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点任意一次浓度值
	


废水污染物排放标准
本项目生产废水、初期雨水及生活污水经预处理后排入星光工业园区污水处理厂，根据废水接纳协议，本项目废水执行《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放标准，其中本项目氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求；星光工业污水处理厂尾水中执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。
表2.6-16  本项目废水污染物标准限值  单位：mg/L，pH除外
	污染物
	本项目废水排放口
	星光工业园区污水处理厂

	
	DB51/3203—2024间接排入标准，氟化物满足GB3838-2002Ⅲ类标准，氯化物及溶解性固体满足GB/T 31962-2015 B级标准
	GB18918-2002一级A标准

	pH值
	6~9
	6~9

	色度
	64
	/

	悬浮物
	400
	10

	化学需氧量
	500
	50

	总有机碳
	150
	/

	五日生化需氧量
	300
	10

	氨氮
	45
	5

	总氮
	70
	15

	总磷
	8.0
	0.5

	石油类
	15
	1

	硼
	3.0
	/

	硫化物
	1.0
	/

	氟化物
	1.0
	/

	氯化物
	800
	/

	溶解性总固体
	2000
	/

	挥发酚
	0.5
	/

	阴离子表面活性剂
	20
	0.5

	可溶性钡
	2.0
	/

	总α放射性/(Bq/L)
	1
	/

	总β放射性/(Bq/L)
	10
	/


噪声排放标准
项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准值。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见下表。

表2.6-17  噪声排放标准    单位：dB(A)
	项目
	昼间
	夜间
	标准来源

	运营期噪声
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值

	施工期噪声
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）


固体废物
项目一般工业固体废物执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）进行分类，同时按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求妥善处理，不得形成二次污染。危险废物暂存及处理处置过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中相关要求。
项目油基岩屑处理剩余固相满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中相关要求。
评价等级划分

 环境空气

本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行了估算。其中Pi定义为：
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式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。对该标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级的分级判据见下表。

表2.7-1  大气评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


估算模式所用参数见下表。
表2.7-2  大气评价等级估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.6

	最低环境温度℃
	-5.8

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	湿润气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是      □否

	
	地形数据分辨率/m
	＜90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是      ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。
表2.7-3  大气环境影响估算结果
	排放源
	污染物
	最大落地浓度距离（m）
	最大落地浓度

（µg/Nm3）
	最大占标率

Pi（%）
	D10%

（m）
	执行

级别

	1#连续热脱附天然气燃烧废气（DA001）
	PM10
	87
	4.70E-03
	1.30
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	2.35E-03
	1.30
	/
	二级

	
	SO2
	87
	1.74E-03
	0.35
	/
	三级

	
	NO2
	87
	1.18E-02
	5.92
	/
	二级

	2#连续热脱附天然气燃烧废气（DA002）
	PM10
	87
	4.70E-03
	1.30
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	2.35E-03
	1.30
	/
	二级

	
	SO2
	87
	1.74E-03
	0.35
	/
	三级

	
	NO2
	87
	1.18E-02
	5.92
	/
	二级

	间歇式热脱附炉天然气燃烧废气（DA003）
	PM10
	87
	3.89E-03
	1.08
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	1.95E-03
	1.08
	/
	二级

	
	SO2
	87
	1.74E-03
	0.29
	/
	三级

	
	NO2
	87
	9.92E-03
	4.96
	/
	二级

	含油废物热脱附不凝气（DA004）
	SO2
	87
	2.96E-03
	0.59
	/
	三级

	
	NO2
	87
	1.30E-01
	64.84
	2452
	一级

	
	PM10
	87
	2.64E-02
	7.35
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	1.32E-02
	7.35
	/
	二级

	
	VOCs
	87
	6.16E-03
	0.51
	/
	三级

	
	HCl
	87
	9.12E-04
	1.82
	/
	二级

	
	氟化物（以F计）
	87
	6.84E-04
	3.42
	/
	二级

	
	苯并[a]芘
	87
	1.05E-09
	0.02
	/
	

	
	二噁英
	87
	6.47E-11
	1.80
	/
	二级

	油泥池、储油罐、污水处理站废气（DA005）
	VOCs
	108
	1.41E-02
	1.18
	/
	二级

	
	HCl
	108
	7.85E-06
	0.02
	/
	三级

	
	氨
	108
	3.69E-05
	0.02
	/
	三级

	
	硫化氢
	108
	1.73E-05
	0.17
	/
	三级

	干渣间废气（DA006）
	VOCs
	48
	5.82E-03
	0.48
	/
	三级

	
	PM10
	48
	4.42E-03
	1.23
	/
	二级

	
	PM2.5
	48
	2.21E-03
	1.23
	/
	二级

	锅炉废气（DA007）
	PM10
	48
	1.61E-03
	0.45
	/
	三级

	
	PM2.5
	48
	8.06E-04
	0.45
	/
	三级

	
	SO2
	48
	2.49E-03
	0.5
	/
	三级

	
	NO2
	48
	1.70E-02
	8.5
	/
	二级

	油泥池及储罐区
	VOCs
	44
	1.46E-02
	1.22
	/
	二级

	污水处理站
	VOCs
	108
	9.50E-03
	0.79
	/
	三级

	
	NH3
	108
	1.40E-04
	0.07
	/
	三级

	
	H2S
	108
	6.43E-05
	0.67
	/
	三级

	干渣间
	VOCs
	22
	5.08E-3
	0.42
	/
	三级

	
	颗粒物
	22
	7.62E-02
	8.07
	/
	二级


采用AERSCREEN估算模式计算占标率及最远距离D10%。计算的结果见上表所示，Pmax为含油废物热脱附不凝气二氧化氮64.84%。Pmax＞10%。据评价工作等级划分的相关判据，则本项目大气评价工作等级确定为一级。
 地表水环境

本项目所在区域主要地表水体为巴河，评价河段属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域。

表2.7-4  地表水环境影响评价工作等级的判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<600

	三级B
	间接排放
	—


本项目生产废水、初期雨水及生活污水经预处理后排入园区污水管网，最终进入星光工业园区污水处理厂，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）确定，本项目地表水环评工作等级为三级B。
 地下水环境

1、项目环评行业分类

本项目属于可能造成地下水水质污染的建设项目，但不会改变地下水流场或引起地下水水位变化等问题，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A确定本项目所属地下水环境影响项目类别。

表2.7-5  附录A（规范附录）地下水环境影响评价行业分类表
	环评类别

项目类别 
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	U 城镇基础设施及房地产

	145、工业废水集中处理
	全部
	/
	Ⅰ类
	/

	151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用
	全部
	/
	Ⅰ类
	/


由上表可知，本项目在地下水环境影响评价行业分类表内属于工业废水集中处理、危险废物集中处置及综合利用，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅰ类。

2、项目所在区域地下水环境敏感程度

同时，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。
表2.7-6  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水敏感特性

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境 敏感区


本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，根据平昌县江口街道双星社区居委会出具的说明（详见附件9）项目评价范围内生活用水为自来水，因此，本项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。
3、评价等级确定
本项目为“Ⅰ类”项目，敏感程度为“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表进行判断，详见下表。

表2.7-7  建设项目地下水评价工作等级分级表
	项目类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	一级
	二级

	较敏感
	一级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	三级


根据上表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。
 土壤环境

根据项目建设特征及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。
（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目含油废物利用归类为环境和公共设施管理业-危险废物利用及处置，属I类项目，油气田废水处理归类为工业废物处理，属于Ⅱ类项目，综合确定为I类项目。
（2）项目占地规模
企业全厂占地约4公顷，占地规模属于“小型”。
（3）项目所在地周边土壤环境敏感程度

本项目选址位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目土壤环境敏感程度见下表。

表2.7-8  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据
	本项目

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
	本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目周边有耕地，故项目周围土壤环境敏感程度为“敏感”。

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
	

	不敏感
	其他情况
	


（4）土壤环境影响等级划分

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，属I类项目。占地规模属“小型”，土壤环境敏感程度为“敏感”，综合判定评价等级为“一级”。

表2.7-9  污染影响评价工作等级划分表
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


综上，本项目土壤环境影响评价等级为一级（污染影响型）。
 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作等级划分的依据包括建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量。
表2.7-10  声环境影响评价等级划分依据
	评价工作等级
	判定依据

	一级
	GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加

	二级
	GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）~5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多

	三级
	GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大


本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，评价区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区域；项目周围200米范围无声环境敏感目标，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量小于3dB（A）。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4 2021）中有关规定，本项目声环境评价为三级评价。

 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中6.1.8“……位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目位于四川巴中经济开发区内，项目为污染类建设项目且项目符合园区规划环评要求，项目不涉及生态敏感区，因此可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

表2.7-11  生态影响评价工作等级判定表
	序号
	判定指标
	本项目

	6.1.2
	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	
	b）涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及

	
	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	
	d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目地表水环境影响评价等级为三级B

	
	e）根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及

	
	f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目新增占地规模小于20km2

	
	g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级
	本项目不涉及a）、b）、c）、d）、e）、f）所列情形

	6.1.3
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。
	不涉及

	6.1.4
	建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。
	不涉及

	6.1.5
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。
	不涉及

	6.1.6
	线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。
	不涉及

	6.1.7
	涉海工程评价等级判定参照 GB/T 19485。
	不涉及

	6.1.8
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目为污染类建设项目且项目符合园区规划环评要求，项目不涉及生态敏感区


 环境风险

环境风险调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目各种生产原辅料、产品、燃料等全面识别涉及的环境风险物质，具体详见下表。

表2.7-12  项目危险物质识别及分布情况
	序号
	风险单元名称
	主要危险物质
	CAS号
	储存方式
	最大储存量（t）
	在线量（t）
	临界量（t）
	Qi值

	1
	油泥池
	含油废物
	/
	油泥池
	12000
	200
	2500
	4.88

	2
	30%盐酸
	盐酸
	7647-01-0
	盐酸储罐
	5
	/
	7.5
	0.667

	3
	10%次氯酸钠
	NaClO
	7681-52-9
	桶装
	1
	/
	5
	0.2

	4
	机油、润滑油
	矿物油
	/
	桶装
	0.4
	/
	2500
	0.00016

	5
	回收油储罐区
	矿物油
	/
	回收油储罐
	696
	/
	2500
	0.2784

	6
	NF浓水罐
	CODcr浓度≥l0000mg/L的有机废液
	/
	NF浓水罐（135m3）
	/
	135
	10
	13.5

	合计
	19.52556


（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。
Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……..qn/Qn
      （1）

式中：

q1……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1，时Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

由上表可知，项目环境风险物质10≤Q（19.52556）＜100。

（2）行业及生产工艺（M）
根据项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。
表2.7-13  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氯化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	/

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	/

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套
	/

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	/

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b，（不含城镇燃气管线）
	10
	/

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。
	/

	合计
	5


本项目仅涉及危险物质的使用和贮存，即M=5，判定为M4等级。

①M＞20，②10＜M≤20，③5＜M≤10，④M＝5，分别以M1、M2、M3和M4表示，故本项目为M4。
（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界比值（Q）及行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性（P）。
表2.7-14  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4（本项目）

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。
环境风险潜势
（1）各要素环境敏感程度（E）的分级确定
①大气环境
项目大气环境敏感程度分级见下表所示。

表2.7-15  大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性
	本项目

	El
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5 万人，或其他需要特殊保护区域：或周边500m范围内人口总数大于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内每千米管段人口数大于200人
	本项目拟建地周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5万人：或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内每千米管段人口数大于100人，小于200人
	/

	E3
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人：或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人
	/


因此，本项目大气环境敏感程度为E1。
②地表水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），地表水功能敏感性分区及环境敏感目标分级详见下表：
表2.7-16  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感性

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉及国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；
或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表2.7-17  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸流域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体，集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


本项目位于工业园区，项目区水环境功能为Ⅲ类，故属于较敏感F2；本项目所在地下游10km无敏感保护目标，属于S3。

表2.7-18  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2（本项目）
	E3


因此，本项目地表水环境敏感程度为E2。
③地下水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），地下水功能敏感性分区及包气带防污性能分级详见下表：
表2.7-19  地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感性

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表2.7-20  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数


本项目地下水功能敏感性为不敏感G3，项目所在地包气带防污性能为D2。

表2.7-21  地下水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3（本项目）

	D3
	E1
	E2
	E3


因此，本项目地下水环境敏感程度为E3。
综上，本项目各环境要素敏感程度汇总见下表。
表2.7-22  各环境要素敏感程度汇总
	要素
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境

	敏感程度
	E1
	E2
	E3


建设项目环境风险潜势划分见下表所示。
表2.7-23  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ（大气）

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ（地表水）

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	II
	I（地下水）

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，根据各环境要素敏感程度E，各要素环境风险潜势划分如下表所示。

表2.7-24  建设项目环境风险潜势划分
	要素
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境

	环境风险潜势
	Ⅲ
	II
	I


环境风险评价等级
项目环境风险评价工作等级划分见下表。

表2.7-25 环境风险评价工作等级划分标准
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二（本项目）
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面定性的说明。见附录A。


本项目环境风险潜势为Ⅲ，对照上表，环境风险评价工作等级为二级评价。

评价范围

环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，结合项目所在地理位置、气象条件、人群分布及项目生产的特点，最终确定项目的大气环境影响评价范围为：以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域
地表水

本项目地表水环境影响属于水污染影响型，项目生产废水、初期雨水及生活污水经预处理后排入星光工业园区污水处理厂，属于间接排放，评价等级为三级B。

星光工业园区污水处理厂受纳水体为巴河，为满足依托污水处理设施环境可行性分析要求，确定本项目地表水环境影响评价范围确定为：星光工业园区污水处理厂尾水排放口上游500m至下游3km巴河河段。

声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，确定本项目的声环境影响评价范围为厂界周围200m的区域。

土壤环境

本项目土壤为一级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表5，本项目土壤评价范围取项目占地范围内全部区域以及占地范围外1.0km。
地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

评价以自定义法及公式法确定地下水评价范围，西侧以无名小河为界，东北侧以冲沟为界，东南侧以公式法计算的L为界，西北侧以巴河为界。计算过程如下：

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，本项目取0.4m/d；

I—水力坡度，无量纲，根据水位计算为0.03；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，本项目取0.15。

经计算，5000d迁移距离L为800m。
根据测算，本项目地下水环境评价范围为1.78km2。具体范围见下图。
生态环境

本项目位于工业园区内，周边主要为工业企业，因此以项目工程占地范围作为生态评价范围。
环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的评价工作等级的判据以及项目风险源特点和所在地区环境特征，确定本工程环境风险评价工作等级为二级，大气环境风险评价范围为项目边界外5km，地表水与地下水风险评价范围与地表水、地下水环境影响评价范围一致。

项目环境影响评价范围
综上所述，本项目环境影响评价范围详见下表：
表2.8-1  项目环境影响评价范围表

	评价内容
	评价范围

	环境空气
	以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域，评价范围面积为25km2

	地表水
	星光工业园区污水处理厂尾水排放口上游500m至下游3km巴河河段。

	声环境
	厂界周围200m的区域

	地下水环境
	评价以自定义法及公式法确定地下水评价范围，西侧以无名小河为界，东北侧以冲沟为界，东南侧以公式法计算的L为界，西北侧以巴河为界，合计1.78km2

	土壤环境
	项目占地范围内全部区域以及占地范围外1.0km区域

	生态环境
	项目工程占地范围

	环境风险
	项目大气环境风险评价范围为项目边界外5km，地表水与地下水风险评价范围与地表水、地下水环境影响评价范围一致。


项目外环关系及选址合理性
项目外环境关系
本项目选址于四川平昌经济开发区星光工业园区内，根据园区规划图，本项目所在地用地性质为工业用地。项目周边以化工、机械制造及服装等企业居多，项目区域地表水体为巴河。巴河距本项目最近距离35m，为星光工业污水处理厂受纳水体。项目含油废水、实验室废水、碱洗塔废水、地面清洁废水、NF浓水、RO浓水、氯化钠MVR浓水、污泥压滤废水及初期雨水等经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂；循环冷却塔废水、锅炉废水、制氮废水经沉淀池处理后排入园区污水处理厂；生活污水经污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。本项目废水处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放，其中本项目氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求后，进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。星光工业园区污水处理厂尾水排口下游10km范围无饮用水源取水口。

选址合理性分析

本项目购置土地在四川平昌经济开发区星光工业园区内新建项目，根据现场踏勘场地现状为空地，同时根据土壤监测，各项指标均满足相应标准要求，土壤环境质量良好，无历史遗留问题。
项目厂区周边主要为已建、在建工业企业，项目周边以建材、机械零部件企业为主，同时本项目以干渣间、储罐区、油泥池及污水处理站向外设置50m的卫生防护距离，经核实，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等敏感目标分布。项目评价范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区域；根据项目大气预测结果可看出，正常工况下，项目各污染物厂界浓度均满足相应标准要求，对周边环境空气质量影响较小；项目废水经厂区污水处理站处理达标后，排入星光工业园区污水处理厂达标后排入巴河，污水处理厂排水口下游10km内无饮用水取水水源。同时，本评价要求卫生防护距离范围内今后不得迁入人群居住、生活服务设施、学校、医院等敏感设施。本项目回收油罐区及油气田废水预处理罐区设置围堰，同时设置一个1000m3的事故应急池，可以确保在任何事故状态下的事故废水和消防灭火废水得到有效收集。项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内；项目厂址区域地质条件较好，不属于溶洞区；厂区不会遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害影响。根据地勘报告场区最大洪水位为300.20m（平昌县2011年9月18日），本项目场区内设计正负零为312.5m，不会受洪水影响。经前文分析本项目选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
综上分析，项目选址与区域规划不冲突、与周边环境相容，因此，从环保角度分析，项目选址合理。项目拟建设地址位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，用地为工业用地。项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区等敏感区域。

（1）与周围环境相容性分析

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，周围主要分布为园区内的工业企业，以建材、机械零部件生产企业居多，详见下表。

表2.9-1  项目与周边企业相容性分析

	区域
	企业名称
	位置
	距离
	企业概况
	企业与本项目相容性

	四川平昌经济开发区星光工业园区
	四川千娇源生物科技有限公司
	东侧
	55m
	护肤品制造
	与本项目无制约因素（已停产）

	
	平昌万通达生物科技发展有限公司
	东侧
	70m
	有机肥生产
	与本项目无制约因素（已停产）

	
	四川奥丽侬内衣有限公司
	东侧
	211m
	服装生产
	与本项目无制约因素

	
	王氏建材市场
	东侧
	418m
	建筑材料加工
	与本项目无制约因素

	
	巴中智康医疗器械有限公司
	东侧
	298m
	医疗机械制造
	与本项目无制约因素

	
	镇广高速C5段临时加工厂
	西南侧
	435m
	建筑材料加工
	与本项目无制约因素

	
	雄博睿砂石厂
	西南
	122m
	砂石加工
	与本项目无制约因素


项目厂区周边主要为已建、在建工业企业，项目周边以建材、机械零部件企业为主，同时本项目以干渣间、储罐区、油泥池及污水处理站向外设置50m的卫生防护距离，经核实，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等敏感目标分布，同时四川千娇源生物科技有限公司也不在本项目卫生防护距离内，根据四川千娇源生物科技有限公司环评报告未划定卫生防护距离，本项目对其影响小。项目评价范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区域；根据项目大气预测结果可看出，正常工况下，项目各污染物厂界浓度均满足相应标准要求，对周边环境空气质量影响较小；项目废水经厂区污水处理站处理达标后，排入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河，污水处理厂排水口下游10km内无饮用水取水水源；同时，本评价要求卫生防护距离范围内今后不得迁入人群居住、生活服务设施、学校、医院等敏感设施。

（2）环保合理性分析

项目采取了有针对性的废气治理措施，能够有效去除废气中的有毒有害气体。同时，项目大气环境影响分析评价表明，本项目外排废气污染物对区域环境空气影响较小。

本项目生产废水及生活污水均处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放，其中本项目氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求后，进入星光工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入巴河。
同时，针对区域地下水和土壤防护，项目采取了分区防渗、跟踪监测等措施，有效防范地下水和土壤污染；针对环境风险控制，项目采取了严格风险控制措施，确保环境风险可接受；针对噪声控制，对产噪设备采取了相应的消声、隔声措施，不会对区域声环境质量造成明显影响。

因此，项目选址从环境保护的角度是合理的。

综上所述，本项目拟建设地址位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，评价范围内无需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素，项目与周边企业相容，根据预测项目对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能。从环境保护的角度分析，项目选址合理。

主要环境保护目标

项目200m范围内无居民、学校等敏感点，无声环境保护目标，地表水、环境空气、环境风险主要环境保护目标见下表。

表2.9-2  项目地表水主要环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护对象名称
	性质
	水体功能
	方位
	距离（km）
	与本项目高差（m）
	保护级别

	地表水环境
	巴河
	附近地表水
	河宽约300m，纳污、行洪
	北侧
	35m
	-44-~-20.5
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准


表2.9-3  环境空气保护目标

	环境要素
	环境保护

对象名称
	坐标/（经纬度）
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	x
	y
	
	
	
	
	

	大气环境
	石坑岩
	107.127948
	31.518337
	居民
	约20户60人
	GB3095-2026中的二级标准
	东南侧
	230

	
	花蛇坪
	107.125824
	31.515462
	居民
	约8户24人
	
	南侧
	434

	
	大地坪
	107.122509
	31.516792
	居民
	约5户15人
	
	南侧
	225

	
	红庙坡
	107.12874
	31.524265
	居民
	约15户45人
	
	西北侧
	361

	
	杜家湾
	107.108520
	31.530874
	居民
	约50户150人
	
	西北侧
	1900

	
	双星社区
	107.129591
	31.533749
	居民
	约3000人
	
	北侧
	1400

	
	何家湾
	107.140868
	31.514245
	居民
	约40户120人
	
	东侧
	1500

	
	柳树坝
	107.145804
	31.510683
	居民
	约15户45人
	
	东侧
	2100

	
	潘家湾
	107.119754
	31.508108
	居民
	约20户60人
	
	南侧
	1900


表2.9-4  本项目环境风险保护目标一览表

	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周围5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离m
	属性
	人口数（人）

	
	1
	项目周边居民（500m范围内）
	石坑岩
	东南侧
	230
	居民
	约60人

	
	
	
	花蛇坪
	南侧
	434
	居民
	约24人

	
	
	
	大地坪
	南侧
	225
	居民
	约15人

	
	
	
	红庙坡
	西北侧
	361
	居民
	约45人

	
	2
	项目周边居民（500~5000m范围内）
	杜家湾
	西北侧
	1900
	居民
	约150人

	
	
	
	双星社区
	北侧
	1400
	居民
	约3000人

	
	
	
	何家湾
	东侧
	1500
	居民
	约120人

	
	
	
	柳树坝
	东侧
	2100
	居民
	约45人

	
	
	
	潘家湾
	南侧
	1900
	居民
	约60人

	
	
	
	平昌县城
	北侧
	4800
	居民
	约5万人

	
	
	
	临江社区
	北侧
	3100
	居民
	约6000人

	
	
	
	石庙村
	西北侧
	4500
	居民
	约2000人

	
	
	
	七里村
	西侧
	3800
	居民
	约600人

	
	
	
	白沙村
	东侧
	3200
	居民
	约800人

	
	
	
	曹家沟
	西南侧
	4300
	居民
	约200人

	
	
	
	冯家湾
	西南侧
	3900
	居民
	约100人

	
	
	
	孙家湾
	南侧
	4100
	居民
	约150人

	
	厂址周边500m范围内人口计数
	约294人

	
	厂址周边5km范围内人口计数
	6.35万

	
	大气环境敏感程度E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围

	
	1
	巴河
	Ⅲ类
	省内

	
	内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	1
	/
	/
	

	
	地表水环境敏感程度E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离m

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地下水环境敏感程度E3


表2.9-5  评价范围内主要环境保护目标（土壤环境）
	序号
	敏感目标类型
	与项目位置关系
	环境要素（保护级别）

	1
	农田
	土壤评价范围农田
	周围
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值


建设项目工程分析

建设项目概况

项目名称、性质及建设地点

项目名称：平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目；

建设单位：四川省安润环保科技有限公司；

项目性质：新建；

行业类别：N7724危险废物治理，D4620污水处理及其再生利用；

建设地点：四川平昌经济开发区星光工业园区内（地理坐标：东经107.124524°，北纬31.520342°）；

占地面积：总占地面积37699.27平方米；
总投资：19676.77万元；

劳动定员：全厂劳动定员50人；

工作制度：年生产运行300天，班数3班/天，每班8小时，每天生产24h；连续热脱附处理设备年运行7200h/a；间歇式热脱附设备年运行2400h/a。
危废综合利用类别、服务范围及建设规模
危废综合利用类别及服务范围
1、危险废物利用类别及服务范围
本项目拟综合利用石油天然气开采过程中产生四类含油废物：含油污泥（HW08 071-001-08石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚；HW08 900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥）、油基岩屑（HW08 071-002-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆；HW08 072-001-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆）。
项目资源化利用的含油废物（石油天然气开采过程中产生的油基岩屑和含油污泥）主要来源于四川盆地平昌—万源区块及其周边地区。

本项目不负责原料运输，由具有危废运输资质的公司提供的特种专用车辆运输。
2、油气田废水处理类别及服务范围
项目处理的油气田废水主要来源于四川盆地平昌—万源区块及其周边地区，包括钻井废水、压裂返排液、油气田采出水等油气田废水以及本项目生产废水。

钻井施工过程中产生的油气田废水主要包括机械设备废水、钻井泥浆废水、洗井废水、压滤返排液等。油气开采过程中需采用水力压裂技术实现增产，该工艺需将添加有杀菌剂、减阻剂、缓蚀剂等化学药剂的压裂液高压注入井下；压裂完成后，未滞留地层的压裂液会在油气开采阶段逐步返排至地面，形成压裂返排液。油气田采出水则是在油气开采过程中，伴随原油、天然气从地下储层一同产出至地面的地层水。

本项目油气田废水经处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203-2024）表1间接排放标准（其中氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求）后排入园区污水管网，进入星光工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A后排入巴河。

[image: image7.emf]完成作业
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图3.1-1  井场废水与井场开发过程关系图

本项目拟处理的油气田废水通过密闭罐车运送至厂区，经调节罐暂存后进入废水处理系统处理。

建设规模
1、建设规模
（1）含油废物综合利用规模
项目含油废物设计总综合利用规模为12万吨/年，利用石油天然气开采过程中产生的四类含油废物，具体情况见下表：
表3.1-1  本项目综合利用危险废物规模一览表
	序号
	名称
	废物类别
	行业来源
	危险特性
	危废代码
	危险废物
	综合利用量（t/a）
	主要来源

	1
	废矿物油与含矿物油废物
	HW08
	石油开采
	T，I
	071-001-08
	石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚
	120000
	石油开采

	2
	
	HW08
	石油开采
	T
	071-002-08
	以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆
	
	石油开采

	3
	
	HW08
	天然气开采
	T
	072-001-08
	以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆
	
	天然气开采

	4
	
	HW08
	油气田废水处理、石油开采及油基岩屑利用行业
	T，I
	900-210-08
	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
	
	油气田废水处理、石油开采及油基岩屑利用行业

	注：根据设计及前期市场调研，本项目拟综合利用的油基岩屑（071-002-08、072-001-08）约为11.4万吨/年（约占总规模的95%），仅综合利用少量含油污泥（071-001-08、900-210-08）约为0.6万吨/年（约占总规模的5%）


（2）油气田废水处理规模
本项目拟新建一座设计处理规模为1600m3/d的页岩气钻采废水处理站，采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”工艺。
2、设计规模合理性分析
巴中市油气矿权总面积达10149.5平方公里，占相关区域总面积的82.5%，资源覆盖度较高。在天然气资源方面，区域内累计探明储量已达1461亿立方米，其中2010年国家首次发布巴中天然气探明储量为191.56亿立方米；2024年11月，巴中气田天然气储量实现重大突破，达1066亿立方米，正式跻身四川盆地第15个千亿方级大气田行列。
2025年3月，国家三部委联合印发《川渝千亿方国家油气生产基地建设方案（2025-2030年）》，该方案明确将巴中地区纳入重点开发范围，提出“加强巴中页岩油勘探开发”“加快通南巴、川东北须家河组气藏产能建设”的具体要求。2025年5月，四川省发展和改革委员会、四川省能源局联合印发《四川省推进油气勘查开发工作方案》，该方案首次将巴中市列为全省油气勘查开发重点区域，并明确提出“加速平昌和恩阳等区域页岩油产能建设”“加大巴中地区油田勘探力度”

近年来，中石油、中石化等油气开发企业在四川地区的页岩气勘探开发工作进展顺利，已开始进入大规模商业开发阶段，开采将产生大量含油废物。巴中计划到2030年新布井141口。单井油基岩屑产生量约900~1200吨/井，每年产生的页岩气油基钻井钻屑量约12.69万～16.92万吨左右，同时产生大量油气田废水及含油污泥。

根据本项目前期市场调研，本项目拟利用的危险废物来源如下：
涉及商业机密，不予公示。
经初步市场调研目前有意向合作的单位含油废物合计产量为12万吨/a，油气田废水产生量为1800m3/d，项目服务范围内含油废物及油气田废水产生量与本项目设计处理规模相适应，本项目规模设计合理。
产品方案、产品标准

产品方案

本项目含油废物综合利用产出物主要为回收油及剩余固相（热脱附干渣），其中回收油在满足《炉用燃料油》（GB25989-2010）要求的前提下作为产品外售，热脱附干渣在满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）的前提下用于标准中规定的指定用途。

本项目油气田废水污水处理站，采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”工艺，其中反渗透（RO）产生的浓水通过蒸发结晶处理得到结晶盐（氯化钠），结晶盐（氯化钠）在满足《工业盐》（GB/T5462-2015）的前提下作为产品外售（用于工业生产，严禁用于食品、医药、饲料、饮用水处理等违规用途）。
本项目回收油产品方案见下表：
表3.1-3  产品方案

	产品名称
	规格
	规模（t/a）
	去向

	回收油
	详见产品技术指标
	7360.8
	作为基础油配置钻井液

或作为燃料油原料外售

	回收油执行《炉用燃料油》（GB25989-2010）馏分型标准要求。

项目回收油已签订意向协议。环评要求，项目回收油接收企业需具有完善的环保手续。


本项目剩余固相去向见下表：
表3.1-4  含油废物利用剩余固相去向表
	产品名称
	规格
	规模（t/a）
	去向

	干渣
	含油≤0.3%，详见产品技术指标
	96000
	A、铺垫井场和井场道路；B、制烧结砖、烧结陶粒或作为井场地坪及井场道路混凝土掺配料；C、水泥窑协同处置

	干渣产品指标符合《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）“7 剩余固相和回收的矿物油利用、处置污染控制要求”及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中表1要求，并从严执行。项目干渣已签订意向协议。环评要求，项目干燥接收企业需具有完善的环保手续。


本项目结晶盐（氯化钠）产品方案见下表：
表3.1-5  产品方案

	产品名称
	规格
	规模（t/a）
	去向

	氯化钠
	详见产品技术指标③
	6801
	作为工业盐外售处理

	氯化钠执行《工业盐》（GB/T5462-2015）标准要求。已签订了意向协议。


质量标准

本项目剩余固相（热脱附干燥）应符合《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）“7 剩余固相和回收的矿物油利用、处置污染控制要求”及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中表1 A类限值要求，并从严执行；项目回收油产品执行《炉用燃料油》（GB25989-2010）中馏分型 F-D2标准要求；氯化钠执行《工业盐》（GB/T5462-2015）标准要求。

1、剩余固相（热脱附干渣）
表3.1-6  干渣主要化学指标

	项目
	指标

	水分/（wt%）
	≤2.0

	二氧化硅/（wt%）
	8~65

	三氧化二铁/（wt%）
	2~15

	三氧化二铝/（wt%）
	2~10

	氧化钙/（wt%）
	5~25

	氯离子/（wt%）
	≤0.2

	碱/（wt%）
	≤2.5

	干渣成分根据原料检测报告及物料平衡确定


表3.1-7  干渣主要污染物控制限值
	项目
	指标
	去向
	标准来源

	pH（无量纲）
	6~9
	油气开采作业区铺垫井场和井场道路；制烧结砖、烧结陶粒或作为井场地坪及井场道路混凝土掺配料；水泥窑协同处置。
	DB51/T 2850-2021

	石油烃（C10-C40）（mg/kg）
	3000
	
	工程设计指标，严于DB51/T 2850-2021及HJ1461—2026要求

	砷（mg/L）
	≤0.5
	
	DB51/T 2850-2021

	汞（mg/L）
	≤0.05
	
	

	铜（mg/L）
	≤0.5
	
	

	铅（mg/L）
	≤1.0
	
	

	总铬（mg/L）
	≤1.5
	
	

	六价铬（mg/L）
	≤0.5
	
	

	镍（mg/L）
	≤1.0
	
	

	镉（mg/L）
	≤0.1
	
	

	锌（mg/L）
	≤2.0
	
	

	锰（mg/L）
	≤2.0
	
	

	钡（mg/L）
	＜100
	
	

	苯并[a]芘（mg/kg）
	≤1.5
	
	

	含水率（%）
	60
	油气开采作业区铺垫井场和井场道路
	HJ1461—2026

	锑（mg/kg）
	180
	
	

	氟化物（总）（mg/kg）
	1945
	
	


2、回收油
本项目回收油执行《炉用燃料油》（GB25989-2010）中馏分型 F-D2标准要求，产品指标要求如下：
表3.1-8  含油废物处理后回收油技术指标

	序号
	项目
	馏分型

	
	
	F-D2

	1
	运动粘度/（mm2/s）
	40℃
	＞5.5~24.0

	
	
	100℃
	-

	2
	闪点/℃ 不低于（闭口）
	60

	3
	硫含量（质量分数）/％不大于
	1.5

	4
	水和沉淀物（体积分数）/%不大于
	0.5

	5
	灰分（质量分数）/％不大于
	0.1

	6
	酸值（以KOH计）/（mg/g）不大于
	报告

	7
	馏程（250℃回收体积分数）/%
	-

	8
	倾点/℃
	报告

	9
	密度20℃/（kg/m3）
	报告

	10
	水溶性酸或碱
	报告


3、氯化钠
项目氯化钠执行《工业盐》（GB/T5462-2015）中工业湿盐二级标准要求，产品指标要求如下：
表3.1-9  GB/T5462-2015指标要求
	项目
	指标

	
	精制工业盐
	日晒工业盐

	
	工业干盐
	工业湿盐
	

	
	优级
	一级
	二级
	优级
	一级
	二级
	优级
	一级
	二级

	氯化钠/（g/100g）               ≥
	99.1
	98.5
	97.5
	96.0
	95.0
	93.3
	96.2
	94.8
	92.0

	水分/（g/100g）                ≤
	0.30
	0.50
	0.80
	3.00
	3.50
	4.00
	2.80
	3.80
	6.00

	水不溶物/（g/100g）             ≤
	0.50
	0.10
	0.20
	0.05
	0.10
	0.20
	0.20
	0.30
	0.40

	钙镁离子总量/（g/100g）        ≤
	0.25
	0.40
	0.60
	0.30
	0.50
	0.70
	0.30
	0.40
	0.60

	硫酸根离子/（g/100g）           ≤
	0.30
	0.50
	0.90
	0.50
	0.70
	1.00
	0.50
	0.70
	1.00


拟综合利用危险废物可行性
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），规定如下：
6 利用固体废物生产的产物以及环境治理和污染控制过程中产生的物质的鉴别

6.1 市场上存在使用正常原料生产的同类物质，并同时满足以下条件时，不属于固体废物：

a）物质组成（有效成分含量和杂质限量）及性能指标符合以下任一国家或行业通行的标准，并按标准规定的用途使用：

1）针对固体废物利用工艺制定的产品质量标准；

2）市场上使用正常原料生产的同类物质的质量标准。

b）除正常物质组成之外，其他对人体健康或生态环境有害的物质，符合相关国家污染控制标准所规定的含量限值[含量限值包含6.1a）规定的所有使用情形]，或技术规范所规定的技术要求。当没有国家污染控制标准或技术规范时，与被替代物质相比，满足以下任意条件：

1）产物中环境有害成分含量[6.1a）标准规定除外]不得高于被替代物质；或所含有害成分在被替代物质任何使用过程中均不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；

2）如该产物替代工业原料使用时，生产的产品所含有害成分含量符合6.1a）和6.1b）1）规定的要求，且生产过程中排放到环境中的污染物应不高于污染控制标准所规定的排放要求。当特征污染物缺乏相应的排放控制限值时，污染物排放应不高于使用被替代原料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；

3）如该产物替代燃料使用时，排放到环境中的污染物应不高于该燃烧设施污染控制标准所规定的污染物排放要求。当该特征污染物缺乏相应的排放限值时，污染物排放应不高于使用被替代燃料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响。

6.2不满足第6.1规定的鉴别条件，或市场上不存在使用正常原料生产的同类物质时，均属于固体废物。

6.3以不具有实际功能价值的固体废物为原料或配料产生的混配产物，仍然属于固体废物。

7.2本标准鉴别不属于固体废物的副产物和目标产物(包括固体废物利用产物)，超出市场的实际需求，而采用或必须采用7.1所列作业方式进行处置，或以不属于其原始用途的方式进行利用时，属于固体废物。

本项目与《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）符合性如下：

（1）存在同类利用工艺
项目回收油通过含油废物热脱附回收工艺，项目在不改变有机物性质（无裂解）情况下实现和其他液相（水）一起与固相彻底分离，并分别进行资源化利用。项目采用的生产工艺不同于直接焚烧方式，生产过程中，液相通过间接加热物理汽化，物料不与燃烧器火焰或燃烧气体直接接触，且在无氧环境下，通过分段控制达到液相汽化的温度，从而防止任何氧化或破坏碳氢化合物及其化学成分。热脱附干渣经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中标准要求后用于HJ1461—2026及DB51/T 2850-2021中规定的指定用途；回收油在满足《炉用燃料油》（GB25989-2010）中馏分型 F-D2标准要求前提下外售。满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）“6.2.1热脱附”工艺技术要求。
根据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）“4.2 含油废物综合考虑含油率、剩余固相的利用或处置污染控制要求等因素采取适当的利用处置技术，宜采用回收矿物油的方式利用。”同时根据《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》中：“四 固体废物处置及综合利用 （五）油基岩屑应首先进行再生利用，回收其中的基础油和油基钻井液并重复使用；回收基础油和油基钻井液宜采用离心、热脱附、萃取、洗净分离等工艺技术。”本次项目采用热脱附技术利用含油废物，符合《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）、《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）及《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》要求。

省内同类行业干渣处置情况：

①四川华洁嘉业环保科技有限责任公司在宜宾市临港经济技术开发区内建成“四川华洁嘉业环保科技园工艺技术升级及工艺技术参数优化项目”，采用热脱附技术年综合利用钻井油基岩屑20万t/a。该项目采用的工艺也为热脱附处置的生产装备，回收矿物油外售，干渣作为制砖原料使用。该项目已通过竣工环保验收，目前正常运行。

②四川永津环保技术有限公司拟在遂宁市大英县四川大英经济开发区内建设“四川永津环保技术有限公司油基岩屑资源综合利用项目”，采用热脱附技术年综合利用钻井油基岩屑9.6万t/a。该项目回收油作为副产品外售盛马化工股份有限公司，干渣作为制砖原料使用。该项目已通过竣工环保验收，目前正常运行。

③自贡泰祜环保科技有限公司在四川省自贡市循环经济产业园内建设“年10万吨页岩气钻井油基岩屑资源化综合利用项目”，采用热脱附技术年综合利用油基岩屑10万t/a。该项目回收油作为基础油配制钻井液外售。该项目已通过竣工环保验收，目前正常运行。

④四川安瑞环境治理有限公司在四川省泸县经开区神仙桥产业园区建设“泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目”，采用热脱附技术年综合利用钻井油基岩屑10万t/a，回收油作为基础油配置钻井液或作为燃料油原料外售，干渣作为制砖原料使用，该项目已于2023年2月取得经营许可证，目前正在正常运行中。

本次评价要求：根据《国家危险废物名录》（2025年），HW08类含矿物油废物（废物代码：072-001-08，071-001-08，071-002-08，900-210-08），具有毒性（T）和易燃性（I）危险特性，企业实际运行后将及时对厂区热脱附工艺装置处理后干渣进行检测，根据检测结果确定利用处置去向，确保在满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T2850-2021）中相关标准的前提下，依照标准中规定的利用处置方式资源化利用；若干渣未达到标准中相关限值要求，则必须作为危险废物进行处置。

（2）执行标准
项目回收油产品执行《炉用燃料油》（GB25989-2010）标准要求。

本项目回收后干渣应符合《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中相关要求，具体见下：

表3.1-10  HJ1461—2026标准中相关要求

	标准
	要求
	本项目干渣要求
	符合性

	《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）
	7.1.1 剩余固相用于油气开采生产作业区的井场铺垫和道路铺设时，含水率小于60%，且满足6.1.1.2和6.1.1.3的要求。
	本项目干渣石油烃含量小于5000mg/kg，项目干渣符合“DB51/T 2850-2021”中表1中A类限值要求，同时要求符合GB 36600-2018中5.1规定的第二类用地筛选值，项目干渣可按7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4四种利用处置方式进行外售
	符合

	
	7.1.2 当剩余固相中石油烃含量小5000mg/kg时，可用作水泥熟料生产替代原料从水泥窑生料磨投加；大于5000 mg/kg时，选择从水泥窑的分解炉投加。同时，满足 6.2.7b）的要求。
	
	符合

	
	7.1.3 剩余固相作为烧结砖、烧结陶粒的原料时，其掺配比例不大于25%。当剩余固相中石油烃含量大于5000mg/kg时，窑尾设置洗涤冷凝净化或有机废气净化系统。同时，满足6.1.2的要求。
	
	符合

	
	7.1.4 剩余固相用于回填材料时，回填区选址满足6.1.4a）的要求，且石油烃含量小于4500mg/kg。

填前开展环境本底调查，并按照HJ 25.3等相关标准进行环境风险评估，石油烃、钡、镍、锑、氟化物、苯并[a]芘等污染物对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险可接受。
	
	符合


表3.1-11  天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准中相关要求

	项  目
	DB51/T 2850-2021要求
	本项目干渣

要求

	
	A（铺垫井场和井场道路）
	B（制烧结砖、烧结陶粒或作为井场地坪及井场道路混凝土掺配料）
	C（水泥窑协同处置）
	

	表1 天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置污染物控制限值
	石油烃（C10-C40）（mg/kg）
	≤4500
	≤10000
	≤20000
	≤3000

	
	氟化物（mg/L）
	氟化物≤10
	无机氟化物（不包括氟化钙）b＜100
	氟化物≤10

	
	pH（无量纲）
	6~9
	6~11
	6~12.4
	6~9

	
	砷（mg/L）
	≤0.5
	≤0.5

	
	汞（mg/L）
	≤0.05
	≤0.05

	
	铜（mg/L）
	≤0.5
	≤0.5

	
	铅（mg/L）
	≤1.0
	≤1.0

	
	总铬（mg/L）
	≤1.5
	≤1.5

	
	六价铬（mg/L）
	≤0.5
	≤0.5

	
	镍（mg/L）
	≤1.0
	≤1.0

	
	镉（mg/L）
	≤0.1
	≤0.1

	
	锌（mg/L）
	≤2.0
	≤2.0

	
	锰（mg/L）
	≤2.0
	≤2.0

	
	钡（mg/L）
	＜100
	＜100

	
	苯并[a]芘（mg/kg）
	≤1.5
	≤1.5

	利用处置技术要求
	符合本文件限值要求的剩余固相的暂存场所应符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，对渗滤液进行收集并妥善处理。
	项目设油泥池，油泥池为密闭车间，按要求进行重点防渗，渗滤液与物料一同进入热脱附系统处置

	
	符合本文件限值要求的剩余固相，运输工具应符合“防雨、防渗漏、防遗撒”要求，剩余固相在运输环节的水分含量不应大于30%
	项目干渣拟采用专用罐车运输，罐车符合“防雨、防渗漏、防遗撒”要求，且运输环节水分含量不大于30%

	
	用于井场用地红线范围内的井场和井场道路铺垫的剩余固相应符合本文件表1中A类限值要求，同时应符合GB 36600-2018中5.1规定的第二类用地筛选值。
	项目符合“标准”中表1中A类限值要求，同时要求符合GB 36600-2018中5.1规定的第二类用地筛选值，项目干渣可按A、B、C三种利用处置方式进行处置

	
	用作井场用地红线范围内井场地坪及井场道路的混凝土掺配料利用的剩余固相应符合本文件表1中B类限值要求，掺配比例不应大于15%（质量百分含量）
	

	
	作为烧结砖、烧结陶粒原料的剩余固相应符合本文件表1中B类限值要求，掺配比例不应大于25%（质量百分含量），同时应符合原料质量要求，窑尾应设置洗涤冷凝净化或有机废气净化系统，洗涤冷凝水应全部回用。
	

	
	进行水泥窑协同处置的剩余固相应符合本文件表1中C类限值要求，同时符合HJ 662、GB 30485和GB 30760，剩余固相应从水泥窑窑尾高温段投加，不应从生料系统投加。
	

	
	符合本文件限值要求的剩余固相的再生利用及建材利用应满足HJ 1091。
	项目属于HJ1091中5.11中的热解技术，并符合热解技术要求

	
	符合本文件限值要求的剩余固相的利用处置过程中排放的废水、废气、噪声等污染物应符合国家和地方相应的排放标准要求，其中大气排放特征污染物挥发性有机物（VOCs）应符合DB51/2377的排放要求。
	项目产生的废水、废气、噪声等污染物均可达到相关的标准，其中大气排放特征污染物挥发性有机物（VOCs）符合DB51/2377的排放要求

	监测
	干渣应定期进行监测，采集制样技术应按照HJ/T 20 的规定执行，污染物控制指标的测定按照“标准”中表3方法执行，利用符合限值要求剩余固相制成的产品，监测频次按照HJ 1091第8条执行，有害物质监测项目参照GB/T 30760中第6条执行，同时应符合表1中钡的限值要求。


通过上表可知，项目干渣可符合《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中相关要求，且项目在运行过程中应严格按照利用处置技术要求以及监测要求进行。

（3）限定用途
根据《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）表2要求，本项目干渣检测合格后仅限用于：A铺垫井场和井场道路；B制烧结砖、烧结陶粒或作为井场地坪及井场道路混凝土掺配料；C水泥窑协同处置。另根据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）中7.1 中要求，本项目干渣检测合格并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估后可用于回填材料。
本项目生产的产品回收油，根据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）“7.2.1 油基岩屑热脱附回收的矿物油宜用于回配油基钻井泥浆。7.2.2油基岩屑热脱附回收的矿物油性能满足GB 25989规定的馏分型炉用燃料油技术要求的，可用作炉用燃料油，锅炉废气排放满足GB13271等国家或地方污染物排放标准的要求。7.2.3油基岩屑热脱附回收的矿物油，以及含油污泥热裂解、化学热洗回收的矿物油可作为石油产品炼制的原料。”环评要求本项目回收油可用作回配油基钻井泥浆；性能满足GB 25989规定的馏分型炉用燃料油技术要求的，可用作炉用燃料油；可作为石油产品炼制的原料，不得用于其他用途。
（4）有害物质含量要求

本项目产品回收油执行《炉用燃料油》（GB25989-2010），干渣各种物质含量执行《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中表1要求。参照泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目（本项目与其工艺相同，处理规模相近）根据其回收油及干渣检测报告（详见附件08-7，附件08-8），含油废物经热脱附后回收油、干渣可满足《炉用燃料油》（GB25989-2010）及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中表1要求。
（5）用途合规性
根据前期市场调研，本项目产品存在实际的市场实际需求。
综上所述，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）中规定，本项目综合利用过程中产生的回收油不作为固体废物管理，按照相应的产品管理，产生的干渣有合理的去向，故本项目利用HW08（072-001-08，071-001-08，071-002-08，900-210-08）含油废物12万吨/a可行。

工程建设内容及项目组成

建设规模：本项目拟建含油废物资源化综合利用处理系统和油气田废水处理站，其中含油废物处理规模12万吨/年，油气田废水处理规模1600m3/天。项目总用地面积37699.27m2(约56.0亩)，建设内容主要包括：油泥池、热脱附生产车间及辅房、危险废物暂存间、干渣间、回收油罐区、废水处理车间、废水调节池、消防泵房、综合楼门卫室、初期雨水池、事故池、冷却站等。

其中含油废物利用，新建2条连续式热脱附装置生产线以及1条间接式热脱附装置生产线，总计年综合利用含油废物12万t/a。回收干渣可作一般固废外运处置，回收油外售钻井液生产企业作为基础油配置钻井液或作为燃料油原料外售，实现油基钻屑的资源综合利用。年操作时间为7200小时（其中间歇式热脱附装置年运行时间为2400h）。
本项目拟新建一座1600m3/d的油气田废水处理站，采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”工艺。废水经处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51 3203-2024）表1间接排放标准（其中氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求）后排入园区污水管网，进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。
具体建设内容详见下表。

表3.1-12  项目组成及主要环境问题一览表

	类别
	主要建设内容
	主要环境问题
	备注

	
	
	施工期
	运营期
	

	主体

工程
	含油废物利用生产车间
	位于项目综合处理车间内北侧，钢结构，设置连续式热脱附处理间，占地面积约2295m2，间接式热脱附车间占地面积166.5m2，热脱附处理装置由进料装置、热脱附装置和干渣出料装置、油气净化系统等单元组成，总年处理含油废物12万吨。油气净化系统主要包括油气冷凝装置、气液分离装置、油水分离装置和不凝气处理装置。
	施工废水、生活污水、扬尘、噪声弃渣、弃土、生活垃圾、植被破坏、水土流失和交通影响等
	废水、废气、固废、噪声、环境风险
	新建

	
	油气田废水污水处理站
	位于项目西侧，框架结构，占地面积约9570m2，包含调节罐区（设置4个2000m3油气田废水储罐），污水处理车间（内含膜处理系统，加药间，污泥处理间，锅炉房及配电室），蒸发系统及中间水池（浓水池，膜处理产水池等），设计日处理油气田废水1600m3/d（含厂区部分生产废水）。
	
	废水、废气、固废、噪声、环境风险
	新建

	公用

工程
	供电
	市政供电，项目设置10kVA变压器。
	
	噪声
	新建

	
	供水
	生产、生活给水来自园区供水管网，管道接口在厂区边界处。
	
	/
	新建

	
	供气
	天然气引自园区天然气管网。
	
	/
	新建

	
	消防系统
	由消防水池、消防泵组、消防管网、室内、室外消火栓组成。消防管道呈环状布置，由市政管网直接供水，市政给水采用单路进水向环状消防管网供水，并保证单根进水管能通过装置的消防用水总量。
	
	消防废水
	新建

	辅助

工程
	循环水站
	设置两个循环冷却塔，其中含油废物利用设1座循环冷却塔，配套4台循环泵单台循环水量175m3/h，合计循环水量Q=750m3/h；油气田废水处理站设1座循环冷却塔，配套2台循环泵单台循环水量200m3/h，合计循环水量Q=400m3/h。
	
	噪声、废水
	新建

	
	维修车间
	位于污水处理车间内东南侧，占地面积20m2，设置日常设备维护。
	
	固废
	新建

	
	实验室
	项目设置一个实验室位于污水处理车间内西侧，建筑面积约18m2，用于含油废物、出水指标等基础指标检测。
	
	废水、噪声、固废、废气
	新建

	
	锅炉房
	设置一个天然气锅炉，为全厂提供蒸汽，位于返排液污水处理站西侧。功率45kW，蒸发量5t/h，天然气用量375Nm3/h，配套软水制备设备，软水制备能力为6t/h。
	
	噪声、废水、废气
	新建

	
	制氮机
	设置制氮机1台，采用PSA变压吸附制氮，位于污水处理车间内北侧，排气量：400m3/h、功率58kW。
	
	噪声
	新建

	储运

工程
	油气田废水调节储罐区
	位于项目中部，面积1260平方米，储罐区设置1.9m高围堰（围堰有效容积约2100m3，可储存一个储罐完全泄漏废水），设置4个2000m3油气田废水储罐（2个均质调节罐（2000m3/个），2个暂存罐（2000m3/个））。
	
	环境风险、废气、废水
	新建

	
	回收油储罐区
	位于项目南侧，面积458m2，储罐区设置1.0m高围堰（围堰有效容积约400m3，可储存一个储罐完全泄漏回收油），设置2×400m3浮顶罐，主要用于储存回收的基础油。
	
	环境风险、废气、废水
	新建

	
	污水处理站中间水箱罐区1
	位于项目西北侧，面积650m2，中间水箱罐区1设置2.1m高围堰（围堰有效容积约980m3，可储存最大水箱储罐（760m3）完全泄漏废水），布设1个NF产水罐、1个RO产水罐、1个污泥浓缩罐、2个氯化钠浓水罐。
	
	环境风险、废水
	新建

	
	污水处理站中间水箱罐区2
	位于项目西北侧，面积733m2，中间水箱罐区2设置2.0m高围堰（围堰有效容积约1330m3，可储存最大水箱储罐（1300m3）完全泄漏废水），布设1个产水罐、3个DTNF浓水罐、1个NF浓水箱、1个RO浓水罐、1个母液水箱。
	
	
	

	
	干渣间
	位于综合处理车间内东侧，占地面积960m2，用于储存干渣。
	
	环境风险、废气
	新建

	
	产品暂存区
	位于一般固废车间内西侧，占地面积500m2，用于产品氯化钠的堆存
	
	环境风险
	新建

	
	油泥池
	位于项目综合处理车间内南侧，钢结构，含油废物利用设置1个油泥池占地面积1447.5m2，设计最大储存量6000m3，用于原料含油废物暂存。油泥池密闭负压收集废气后进入废气处理设施后外排。
	
	环境风险、废气
	新建

	
	辅料库房
	位于项目污水处理车间内东侧，占地面积40m2，用于储存油气田钻采废水处理站所需的PAM、PAC及氢氧化钠等辅料
	
	环境风险
	新建

	环保

设施
	废气
	连续热脱附装置天然气燃烧废气
	本项目设置两台连续热脱附装置，均安装低氮燃烧器，废气分别通过2个15m高排气筒（DA001，DA002）排放
	
	废气、环境风险
	新建

	
	
	间歇热脱附装置天然气燃烧废气
	间歇热脱附装置安装低氮燃烧器，废气通过15m高排气筒（DA003）排放
	
	废气、环境风险
	新建

	
	
	热脱附后的不凝气
	热脱附后不凝气先通过气液分离后再经“碱洗+焚烧+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附”后通过15m高排气筒（DA004）排放
	
	废气、废水、环境风险
	新建

	
	
	油泥池、回收油罐区、污水处理站等废气
	对污水处理站调节罐、气浮系统、化学软化系统及污泥脱水系统等区域产臭源进行加盖或密闭抽风，对油基钻屑暂存池负压抽风，对油罐区油罐管道收集，废气通过管道输送至“碱洗+除雾+两级活性炭”处理后，通过15m（DA005）高排气筒排放。
	
	废气、废水、固废、环境风险
	新建

	
	
	干渣间废气
	干渣间及干渣装卸废气（微负压）经布袋除尘器+两级活性炭处理后通过15m（DA006）高排气筒排放
	
	废气、固废、环境风险
	新建

	
	
	食堂
	设油烟净化装置一套，位于职工食堂，食堂油烟经油烟净化装置处置后楼顶排放。
	
	废气、固废
	新建

	
	
	天然气燃烧废气
	天然气锅炉安装低氮燃烧装置废气通过15m高排气筒（DA007）排放
	
	废气、环境风险
	新建

	
	废水
	生活污水
	食堂废水经隔油池（1m3）处理后与生活污水一起经预处理池（1座，10m3）处理后排入园区管网。
	
	废水、固废、环境风险
	新建

	
	
	生产废水
	含油废水、实验室废水、碱洗塔废水、地面清洁废、NF浓水、RO浓水、氯化钠MVR浓水、污泥压滤废水及初期雨水等经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂。冷却塔废水、锅炉废水经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂。
	
	废气、废水、固废、环境风险
	新建

	
	
	初期雨水
	初期雨水收集后排入本项目污水处理站，处理后排入园区污水处理厂。
	
	废气、废水、固废、环境风险
	新建

	
	固废
	建设危险废物暂存间，暂存废机油、废活性炭等危险废物，位于综合车间东侧，占地面积50m2。设置一般固废间，位于项目东侧，钢结构，占地面积1204m2，用于项目一般固废堆存。
	
	废气、固废、环境风险
	新建

	
	事故应急池
	1座，有效容积1000m3，用于收集事故情况下废水收集。
	
	事故废水
	新建

	
	初期雨水池
	1座，有效容积450m3，用于收集厂区初期雨水的收集，初期雨水收集后排入厂区污水处理站；
	
	初期雨水
	新建

	办公及生活设施
	办公楼
	位于项目西侧，砖混结构，1座，3F，总面积600m2，用于办公、食堂、员工倒班宿舍及设备监控等。
	
	废水、固废
	新建


主要生产设备

本项目主要生产设备如下。

表3.1-13  项目主要设备一览表

涉及商业机密，不予公示。
原辅材料及能源消耗

原辅材料及能源消耗情况

本项目所用原材料、辅助材料见下表所示。

表3.1-14  项目生产用主要原辅材料消耗一览表

涉及商业机密，不予公示。
原辅材料理化性质

本项目拟利用石油天然气开采过程中产生四类含油废物包括：含油污泥（HW08 071-001-08石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚，HW08 900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥）、油基岩屑（HW08 071-002-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆；HW08 072-001-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆）。具体处理种类见下表。

表3.1-15  本项目综合利用的危险废物类别
	废物类别
	行业来源
	废物代码
	危险废物
	危险特性

	HW08

废矿物油与含矿物油废物
	石油开采
	071-001-08
	石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚
	T，I

	
	石油开采
	071-002-08
	以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆
	T

	
	天然气开采
	072-001-08
	以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的废弃钻井泥浆
	T

	
	油气田废水处理、石油开采及油基岩屑利用行业
	900-210-08
	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
	T，I


本项目综合利用的含油废物，来源于天石油天然气开采钻井过程中产生的油基岩屑和含油污泥，其主要成分是链长不等的碳氢化合物，如烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃（PAHs）等，性能稳定。另外还有大量的泥土、钻屑等无机物。

本次项目原料油基钻屑主要来自巴中及周边地区，本次原料采集样本为巴中境内的平安9H，平安8H等井场油基钻屑，油基钻屑成分检测结果如下：

1、油基岩屑
表3.1-16  油基钻屑主要成分检测情况 （单位：%）

	序号
	检测项目
	平安9H
	平安8H

	1
	碳化物
	0.7
	0.9

	2
	硫酸钡
	27.6
	24.3

	3
	氧化钙
	13.3
	16.5

	4
	二氧化硅
	34.2
	30.5

	5
	三氧化二铝
	1.8
	2.0

	6
	氧化铁
	1.6
	1.9

	7
	氧化钾
	0.4
	0.4

	8
	氧化镁
	1.4
	1.5

	9
	氯化物
	1.9
	1.8


表3.1-17  油基岩屑主要金属及非金属元素检测结果表
	序号
	检测项目
	单位
	平安9H
	平安8H

	1
	石油烃
	mg/kg
	5.33×104
	5.338×104

	2
	含水率
	%
	5.5
	5.4

	3
	铅
	mg/kg
	31
	30

	4
	镉
	mg/kg
	ND
	ND

	5
	汞
	mg/kg
	ND
	ND

	6
	砷
	mg/kg
	ND
	ND

	7
	镍
	mg/kg
	20
	18

	8
	铬
	mg/kg
	22
	21

	9
	铜
	mg/kg
	26
	24

	10
	锌
	mg/kg
	85
	87

	11
	钒
	mg/kg
	73
	78

	12
	氟
	mg/kg
	87
	81

	13
	氯
	mg/kg
	4328
	4506

	14
	六价铬
	mg/kg
	ND
	ND

	15
	锰
	mg/kg
	ND
	ND

	16
	钡
	mg/kg
	18.5
	21.3

	17
	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.17
	0.14

	18
	锑
	mg/kg
	ND
	ND


2、含油污泥
本项目含油污泥主要来自巴中及周边地区，本次原料采集样本为巴中境内的平页1平台石油开采油泥及里183-34水处理站气浮浮渣，成分检测结果如下：
表3.1-18  含油污泥主要金属及非金属元素检测结果表
	序号
	检测项目
	单位
	平页1平台石油开采油泥
	里183-34水处理站气浮浮渣

	1
	石油烃
	mg/kg
	4.02×105
	2.58×105

	2
	含水率
	%
	53.4
	68.9

	3
	铅
	mg/kg
	8.6
	15.8

	4
	镉
	mg/kg
	ND
	ND

	5
	汞
	mg/kg
	ND
	ND

	6
	砷
	mg/kg
	ND
	ND

	7
	镍
	mg/kg
	8.2
	6.9

	8
	铬
	mg/kg
	14.6
	21.3

	9
	铜
	mg/kg
	13.6
	19.7

	10
	锌
	mg/kg
	54.2
	38.4

	11
	钒
	mg/kg
	32.6
	28.6

	12
	氟
	mg/kg
	9.0
	45.1

	13
	氯
	mg/kg
	2879
	4218

	14
	六价铬
	mg/kg
	ND
	ND

	15
	锰
	mg/kg
	ND
	ND

	16
	钡
	mg/kg
	8.9
	17.6

	17
	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.18
	0.14

	18
	锑
	mg/kg
	ND
	ND


2、其他辅料化学品

表3.1–19  主要原辅材料理化物质一览表

	序号
	名称
	化学式
	特征外观及性状
	相对分子量
	熔点

(℃)
	沸点

(℃)
	相对密度g/cm3
	闪点（℃）
	危险特性
	毒性或蒸气压

	1
	碳酸钠
	Na2CO3
	白色粉末或细粒。易溶于水，水溶液呈强碱性。
	105.99
	851
	1600
	2.532
	169.8
	碳酸钠粉尘对皮肤、呼吸道和眼睛有刺激作用，长时间接触本品溶液可能出现湿疹、皮肤松软、皮炎等。
	无毒

	2
	液碱
	NaOH
	液体
	41.00
	318.4
	1390
	2.13
	/
	水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾
	低毒

	3
	PAC（聚合氯化铝）
	[Al2(OH)nCl6-n]m
	无色或黄色树脂状固体。
	/
	190
	1560
	1.12
	181.4
	聚合氯化铝属于腐蚀性物质，使用时需注意安全措施，避免与皮肤和眼睛接触
	低毒

	4
	PAM（聚丙烯酰胺）
	(C3H5NO)n
	常温下为坚硬的玻璃态固体
	1×104~2×107
	＞300
	/
	1.302
	/
	刺激眼睛和皮肤
	低毒

	5
	30%盐酸
	HCl
	无色至淡黄色清澈液体
	36.46
	-27
	48
	1.16
	/
	腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。
	蒸气压30.66kpa(21℃)

	6
	次氯酸钠
	NaClO
	浅黄色（溶液）
	74.44
	-16
	111
	1.25
	/
	刺激眼睛，呼吸系统和皮肤
	LD50：8500mg/kg（小鼠经口）

	7
	亚硫酸氢钠
	NaHSO3
	白色结晶性粉末
	104.061
	150
	/
	1.48
	/
	刺激眼睛和皮肤，吞食有害
	急性毒性：LD50：2000mg/kg（大鼠经口）

	8
	氧化镁
	MgO
	白色固体
	40.304
	2852
	3600
	3.58
	/
	避免皮肤和眼睛接触。
	低毒


存储设施及运输方式
本项目物料储存分为：液体原料、固体原料、固体产品和液体产品以及其他固体辅料，产品与原料分区储存，同时设置临时的危废暂存点。项目危废原料及危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，并进行重点防渗，主要暂存一定量的危废，具体情况如下：
原料暂存：1、含油污泥储存在油泥池，油泥池重点防渗，并设置负压抽风系统。2、油气田废水储存在油气田废水调节储罐区，罐区重点防渗，并设置围堰及导流沟接入厂区事故应急池，污水处理站辅料储存在辅料库房。
成品暂存：1、含油污泥回收油储存在回收油储罐区，罐区重点防渗，并设置围堰及导流沟接入厂区事故应急池；干渣储存在干渣间，干渣间重点防渗并设置负压抽风装置。2、油气田废水蒸发系统产品氯化钠储存在一般固废间。
运输方式：厂内运输以密闭管道输送为主要周转方式，项目设置厂区内部管廊架，明管敷设物料输送管、给排水管、消防水管等，符合环保要求，厂内固体料的运输通过叉车、推板车、真空上料机为主；厂外委托第三方资质单位运输以槽车、货车为主。
投料方式：液体物料均采用泵密闭投料，固体原料含油废物采用刮板/抓斗加入进料仓中，辅料氢氧化钠、PAM、PAC等，利用人工投加。
本项目所用的动力、公用工程为电、新鲜水，数量、来源、规格等见下表。

表3.1-20  公用工程用量

	序号
	名称
	规格
	单位
	年需要量
	来源

	1
	电
	380V
	万kW·h
	820.93
	10kV园区供电，项目设置变电站

	2
	新鲜水
	/
	吨
	129663
	市政供水

	3
	天然气
	/
	万m3
	598.8
	市政管网


公用工程和辅助设施

项目公辅设施与园区的依托关系：本项目供水、供电、供气依托园区供给，其余如排水系统、消防系统等公辅设施均自建。

给水、排水、供电

1、给水

项目供水由园区市政管网供给，满足本项目生产和生活供水水质要求。项目生产用水主要是地面清洗用水、循环冷却用水以及实验室用水等。

2、排水

（1）本项目排水体制按照清污分流、雨污分流原则，主要涉及排水有生活污水系统、雨水排水系统及生产废水系统；

（2）雨水排水系统：本项目雨水主要有初期雨水和后期清净雨水，设立雨水管网，雨水采用暗管收集，在排出厂区前设立控制阀进行污、清雨水转换，初期雨水进入初期雨水收集池，排入园区污水管网，后期清净雨水排入厂区外雨水管网；

（3）生活污水排水系统：本项目生活污水经化粪池初步处理后，排入园区污水管网，进入星光工业污水处理厂；

（4）生产废水：本项目生产废水经过收集后，排入厂区污水处理站，经处理后排入星光工业污水处理厂。

3、供电

供电由园区供电网络供给。厂区设置变压器。

循环冷却系统

本项目循环冷却水塔位于项目中部，本项目冷却均采用间接水冷的方式降温，其中含油废物利用设1座循环冷却塔，配套4台循环泵，单台循环水量175m3/h，合计循环水量Q=750m3/h；油气田废水处理站设1座循环冷却塔，配套2台循环泵单台循环水量200m3/h，合计循环水量Q=400m3/h。

供热系统
本项目设置一个天然气锅炉为蒸发系统及全厂供热，功率45kW，蒸发量5t/h，天然气用量375Nm3/h，并配套软水制备设备，制备能力为6t/h，为锅炉提供软水。
两台连续式热脱附炉采用天然气作为能源，单台天然气用量200m3/h，间歇式热脱附炉采用天然气作为能源，天然气用量140m3/h。
自动化控制系统
本项目采用DCS对整个生产过程进行监测、控制和生产管理。通过DCS的屏幕，监测生产过程的各种参数的动态值、趋势及过程动态画面，并实现报表打印和报警打印。操作室内设的操作站对全部生产装置操作，工艺系统图上所示的全部控制功能（如检测、控制、报警顺序、动态因素）都由DCS控制系统来实现。在需要的情况下，设置安全仪表系统（SIS）。

DCS、SIS和主要现场仪表采用不间断电源（UPS），在电源事故期间，UPS电池至少能供系统正常工作30分钟，从而保证紧急事故状态的报警、联锁、安全停车等正常进行。
检测实验室

本项目实验室位于污水处理车间内西侧，用于承担原料及产品的分析化验工作，通过收集到的分析数据及时调整生产工艺条件，保证生产的正常运行和成品的质量，同时对污水处理站的进出水进行定期监测。实验设备的配置是围绕实验室的任务来设计的，实验设备选型原则为性能先进可靠、使用方便，符合实验标准。
实验室的功能房间设置需综合考虑实验仪器及任务。实验室设置分析仪器和各种化学药品，再加上在操作中常会产生有害的气体。因此，对实验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求。为提高分析仪器的使用率，所有化验项目均集中于分析室内。其主要任务如下：

对原料、中间产品及产品的油率、含水率、含固率、密度等指标的检测，同时对污水处理站的进出水进行定期监测；超出厂内分析实验室检测能力以外的分析项目，委托具有专业监测资质的公司或机构完成。目前，厂内分析实验室仅对油基钻屑的pH、含油量和含水率进行检测，对污水处理站进出水BOD5、COD、氨氮、总磷、石油类等基本指标进行检测，其余外委。
消防系统
本项目的消防按“预防为主、防消结合”的方针，遵照“建筑设计防火规范”（GB50016—2014）以及其他有关消防的规范及条例进行工程设计。项目厂址位于四川省巴中市平昌县经济开发区星光工业园区内，厂区内消防由当地的消防支队承担，报警后5分钟消防车可到达现场。厂内设置消防值班室和义务消防队，负责消防和易燃易爆品的管理，根据灭火要求，配置了适当数量的消防器材、设备和设施。厂区内建有消防水泵房及水箱，消防管网在厂区内形成环路，消防水源和设施均可满足本项目的需要。

本项目消防设施主要为消火栓及消防柜，经与项目给排水设计人员确认，消防设施给水流量取25L/s（72m3/h），火灾持续时间取6h，则消防废水量为540m³。本项目设置一个540m³的消防水池。
采用整套火灾自动报警控制系统对车间进行不间断火灾危险检测，采用先进可靠的智能感烟探测器、感温探测器、差温感温电缆、红外光束感烟探测器等传感器，辅以火灾报警按钮通过双路无极性总线组成全车间全方位的火灾报警网络，并入厂区火灾报警网络。

车间设独立的消防专用电话，电话通过暗敷耐火总线组网，保证火灾报警信息及有火灾危险发生时的指令信息及时传递。

项目依托公辅设施可行性分析

项目公辅设施依托情况及保障性分析见下表。

表3.1-21  本项目依托公辅设施可行性分析一览表

	工程分类
	依托设施名称
	依托性分析
	备注

	环保工程
	星光工业园区污水处理厂
	本项目处理的油气田废水、生活污水、实验室废水、初期雨水及生产废水经处理后排入星光工业园区污水处理厂，本项目位于星光工业园区污水处理厂纳管范围内，根据工程分析本项目水质能够满足星光工业污水处理厂纳管要求，本项目废水排放量1599.5m3/d，星光工业污水处理厂目前剩余处理量2300m3/d，星光工业园区污水处理厂尚有余量接纳本项目废水，能够满足本项目需求。
	满足要求


项目总平面布置合理性分析

本项目新建厂房及附属设施。结合项目生产工艺流程，企业总图设计严格按照国家建筑设计、消防、通风、环保等规范要求，对装置进行合理布置。概括有以下几条设计原则：

1）满足生产工艺和设施功能要求；

2）因地制宜，充分利用自然地形条件；

3）功能分区明确，布局合理，有效利用土地；

4）注重与厂外环境和交通的合理衔接，优化布局；

5）合理安排厂区道路，各交通流线高效顺畅，洁污分流，人车分流；

6）合理布置厂区管线管网，力求顺畅经济；

7）创造良好的生产生活环境，降低各类污染对生产人员的危害；

8）满足国家现行的防火、卫生、安全等技术规程及其他技术规范要求。

功能分区及车间组成：

本项目所在地主导风向为东北风，办公楼位于侧风向（项目西侧），西北侧地表高程相对较低处设置消防水池、事故水池、污水处理站及初期雨水池，从东到西依次设置一般固废库房、综合处理车间及污水处理站，回收油罐区设置在南侧。各个区域分开避免了相互干扰。项目功能分布合理，减少产品的运输路线。事故废水设置方位可保证事故废水自流进入事故废水收集系统中。
生产厂房内布局按工艺流程顺序排列，各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产组织的影响；主要产噪设备均布置于厂房内；公用工程设施和辅助设施紧邻主要生产单元，以便于水，电，气进线，减少能耗，降低生产成本。

本项目环保设施按照就近、便于收集、不与生产设备交叉的原则布置，共设置7根排气筒，两套连续热脱附装置均安装低氮燃烧器，废气通过15m高排气筒（DA001、DA002）排放，间歇热脱附装置安装低氮燃烧器，废气通过15m高排气筒（DA003）排放；含油废物热脱附后不凝气经“碱洗+焚烧+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附”后通过15m高排气筒（DA004）排放；污水处理站废气、油泥池废气及储油罐废气经“碱洗+除雾+两级活性炭”处理后，通过15m（DA005）高排气筒排放；干渣间及干渣装卸废气（微负压）经布袋除尘器+两级活性炭处理后通过15m（DA006）高排气筒排放；锅炉房锅炉安装低氮燃烧装置废气通过15m高排气筒（DA007）排放。
综上所述，本项目平面布置简洁，功能分区明确，布局合理。

工艺流程及产污分析

项目生产制度情况
根据本项目设计方案，本项目共建设2条连续热脱附含油废物利用生产线，1条间歇热脱附含油废物利用生产线，1座油气田废水污水处理站。
含油废物利用总体流程为：市场取样→检测分析→签订合同→收集及转运（委托第三方资质单位）→信息核验→入场分析→油泥池贮存→资源化利用生产线处理。
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图3.2-1  项目含油废物利用流程图

油气田废水处理总体流程为：市场取样→检测分析→签订合同→收集及转运（委托第三方资质单位）→信息核验→入场分析→罐区贮存→污水处理站处理。
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图3.2-2  项目油气田废水处理流程图

 原料收集、运输、接收、分类和贮存系统
1、含油废物利用
本项目处理的危险类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物（废物代码：072-001-08，071-001-08，071-002-08，900-210-08）。对外接收的危险废物均需开展收集、运输、分析及贮存等。

危险废物的收集是指将分散的危险废物进行集中的过程。危险废物的收集有两种情况，一是由产生者负责的危险废物产生源的收集，另一种是由运输者负责的在一定区域内对危险废物产生源的收集。

本项目危废的收集包括从产生源到产生者暂存点的收集和从产生者暂存点到处置者临时贮存点的收集。从产生源到产生者暂存点的收集由危废产生者负责，从产生者暂存点到本项目厂区临时贮存点的收集委托有资质的运输单位负责。

危险废物接收、分类鉴别和贮存系统包括：计量设施、卸料场地、分类分析区、贮存油泥池及相关的配套设施。

本项目对外接收的HW08 废矿物油与含矿物油废物（废物代码：072-001-08，071-001-08，071-002-08，900-210-08）的收集、运输、贮存将严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求进行。

（2）油气田废水
本项目处理的油气田废水委托第三方运输，废水的接收、分类鉴别和贮存系统包括：计量设施、卸料场地、分类分析区、贮存罐区及相关的配套设施。
含油废物及油气田废水收集和运输系统方案
1、收运流程

根据产废企业提供的危险废物信息报告，本项目含油废物及油气田废水委托有资质的收运车辆并配置收运容器。装车前，还需经必要检验核查程序，通过检验后方可装车运输。危险废物收集运输程序见下图：
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图3.2-3  危险废物收集运输流程图框
2、收集运输管理

（1）收运设备

1）含油废物
针对本项目所收运的危险废物种类、状态和特性，配置必要的包装装置。危险废物转运选择第三方专业车辆，为节省建设投资，减少运行管理困难和费用，本项目不设危险废物中转站。

2）油气田废水
本项目油气田废水委托第三方采用罐车运输。

（2）收运管理

①在危险废物的收集运输过程中必须做好废物的密封包装，严禁将具有反应性的不相容的废物，或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的渗漏、溢出、抛洒或遗撒等情况；

②在危险废物的包装容器上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期；
③承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有危险废物运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在废物运输车的前部、后部、车厢两侧设置废物专用警示标识。

④对运输危险废物的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全。负责运输的司机必须通过培训，了解相关的安全知识。

⑤事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施。

⑥车上应配备通讯设备（GPS系统）、处理处置中心联络人员名单及电话号码，以备发生事故时及时抢救和处理。

3、收运路线

（1）厂外运输方案

本项目对外接收的危险废物运输委托第三方进行，受委托的运输单位具备相应的运输资质，并配备相应的运输车辆和专业运输人员。项目不设危险废物转运站，各地收集的危险废物采用直运方式运输到厂。本项目对外接收危险废物的运输方案如下：
1）车辆选用

①高栏车：负责液体危废产生量较小单位的吨桶装车运输。
②30t大槽车：负责产生量较大的单位危废集中收运的装车运输及油气田废水的运输。

采用槽车运输，能有效保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。

为了安全，根据危废性质、收集、处理处置方式，选用相应的符合要求的专用运输车辆，对各种废物分区、定期收运。根据客户危险废物产生量，合理安排收运频次，根据运距及收运频率配套不同的运输车辆。危险废物运输专用车辆，按拟定路线前往危险废物产出地点或集中放置点，将废物运往公司做进一步处理。承载危险废物的车辆需配备明显的标志或适当的危险符号，运输路线应尽可能选择国道或省道，力求线路简短，并尽量避开饮用水源保护区域以及其他特殊敏感区，错开上下班交通高峰期，避开拥堵。

2）运输车辆应配备紧急应变设施

消防设施：灭火器，置于车辆明显处，定期维护。

急救用品：备有急救药箱，纱布、绷带、胶布、消炎软胶、药片。

防护设施：备有工作服、防护服、胶靴、安全帽。

洗涤用品：备有酸碱性油污洗涤液、肥皂。

通讯联络：配备GPS卫星车辆定位系统、移动电话、对讲机。

维护检修：配备车辆检修及照明工具。

应急收纳容器：根据所运废物的固液形态，随车备有应急收纳容器。

3）运输路线的确定

本项目处理的危险废物及油气田废水主要来自巴中市及周边区域。收运路线应尽可能选择高速公路、国道或省道，力求线路简短，与城镇集中居住区、商业区、文化区等保持一定距离，并远离饮用水源地，运输路线应具有较好的安全性、可靠性。

运输路线的选择原则：运输路线确定的原则是安全第一，同时兼顾科学性、经济性，具体组织中，还要考虑如下几点：

①每个作业日的运输量尽量均衡。

②同一线路上的收运安排尽可能紧凑，能合并运输的相容性废物尽可能合并，节省运力。

③收运时间尽量错开上下班交通高峰期，避开易拥堵路段。

④所有运输路线尽可能不用乡村公路、城内闹市、商业街，优先选择国道、环路，其次选择高速公路，力求线路简短，经济快捷。

⑤运输路线尽量避开饮用水源保护区及其他特殊敏感区。

环评要求：

①危险废物运输转移过程控制应按《危险废物转移管理办法》的规定执行。

②危险废物运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》的规定执行。

③危险废物转运前应检查危险废物转运联单、核对品名、数量和标志等。

（2）厂内暂存及运输方案

1）危废运抵厂区后，经分析检测确认满足利用要求后卸至油泥池，油泥池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）完善建设，严格落实防腐、防渗等措施，并根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)设置危险废物识别标志。油气田废水储存在预处理罐区，罐区设置围堰。

2）固体危废（含油废物）储存在油泥池，油泥池负压抽风。

3）企业需加强管理，合理安排生产频次，减小对环境产生的二次污染。

4）定期对厂区内管道、阀门等进行检查、维护，避免出现跑、冒、滴、漏等情况。

危险废物接收流程
危险废物接收严格执行危险废物转移联单制度。现场交接时认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符。进厂接收的危险废物及时登记，详细记载每日入库、出库、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同期保存。废物接收主要包括以下程序：

1、公司进行业务开展时，首先应了解产废单位信息、废物产生环节，取样，并将所了解信息进行记录；

2、初次分析：针对废物中实际可能含有的物质种类确定分析参数及种类，分析废物的成分及性质，确定废物是否符合综合利用要求；

3、如企业产生的废物符合接收条件及符合许可证营业范围，本公司与产废单位签订废物接收协议。

经分析后不满足处置要求的废物返回产废企业。

危险废物计量及卸料
1、在企业厂区物流口设置有地磅，用于对接收危险废物的重量进行核验。

2、危废运抵公司后进行信息核对、入场分析，经核验、检测分析与样品一致或符合要求的危废卸料贮存，进行资源化利用，若检测结果不符合利用要求则不予接收。

危险废物分析
项目分析化验室负责对入场危废成分进行化验分析；负责对进场原辅材料、危废、各处理车间的物料、产物等进行取样和成分检测分析；检测分析各废物处理单元中间产物。为完成上述生产研究任务，本项目化验室具备下列检测能力：

1、对危废进行检测分析（一批次产品分析一次）。

2、产品检验检测。

本项目化验室建设规模、设备及人员配置情况是根据自身的运行参数和处置规模进行确定。通过样品检测，明确对可接收的危险废物限制要求为：

1、许可经营范围以外的危险废物不予接收；

2、不合格品退回产废单位。

贮存系统方案设计

（1）液体原料储存方案
本项目液体原料主要为油气田废水，储存在污水处理站预处理罐区，储罐区设置4个2000m3油气田废水罐，重点防渗，设置1.9m高围堰。严格落实防腐、防渗等措施。

液体辅料次氯酸钠、阻垢剂、杀菌剂等密闭包装储存在辅料库房内；机油、润滑油密闭包装储存在维修车间。
（2）含油废物及固体辅料储存方案
本项目固态原料主要为含油废物，含油废物储存在油泥池，油泥池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）完善建设，严格落实防腐、防渗等措施，并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物识别标志。
固体辅料盐酸、PAM、PAC等储存在辅料库房。
（3）液体产品
本项目液体产品为回收油，储存在回收油罐区，罐区设置围堰并重点防渗。

（4）固体产品
本项目固态产品为热脱附干渣及氯化钠，热脱附干渣储存在干渣间，氯化钠储存在成品库房。

本项目一般固废储存在一般固废暂存车间，危险废物储存在危废暂存间。
表3.2-1 本项目厂区贮存系统情况一览表
	序号
	名称
	规格及功能
	储存物料名称
	设计最大储存量
	年周转次数

	1
	油气田废水调节储罐区
	包含4个2000m3油气田废水调节罐
	油气田废水
	8000t
	60

	2
	回收油储罐区
	包含2个400m3回收油储罐
	回收油
	696t
	11

	3
	干渣间
	位于综合处理车间内东侧，占地面积960m2
	干渣
	1000
	96

	4
	油泥
	1个油泥池（油泥池占地面积1447.5m2），最大储存量6000m3
	含油废物暂存
	12000t
	10

	5
	辅料库房
	设置一个40m2辅料库房
	用于储存油气田钻采废水处理站所需的PAM、PAC及氢氧化钠等辅料
	/
	/.

	6
	产品库房
	设置一个500m2产品库房
	氯化钠
	2000t
	48

	7
	一般固废暂存间
	设置一个1204m2的一般固废暂存间
	一般固废
	/
	/

	8
	危废暂存间
	设置一个50m2的危废暂存间
	项目危废暂存
	/
	/


含油废物综合利用
工艺原理
1、处理工艺比选
目前，国内外针对含油废物的主要处理工艺包括焚烧法、生物处理法、热化学洗涤法、溶剂萃取法、化学氧化法、热脱附法等。

（1）焚烧法
法国、德国的石化企业多采用焚烧的方式处理废油基钻井液及含油钻屑，焚烧过程中，废油基钻井液及含油钻屑中的多种有害物质几乎全部除去，效果良好。但其运行成本高，常需加入助燃燃料，焚烧过程中伴有严重的空气污染，而且不能回收油品。国内环保部门对此类设备监管较严，所以该技术在我国实际利用率较低。

（2）热化学洗涤法（水洗分离技术）
热化学洗涤法是美国环保局处理油基钻屑等含油废物优先采用的方法，主要用于含泥沙多颗粒大的含油废物的处理。一般以热碱水溶液反复洗涤，再通过气浮实现固液分离。混合碱可由廉价的无机碱和无机盐组成。该方法能量消耗低，费用不高，是我国目前研究较多、较普遍采用的含油废物处理方法。但由于存在药剂二次污染问题，且对新鲜水资源的消耗较大，处理后的含油废物处置后产物内含水量高，应用受到限制。在公司实际生产过程中，该工艺含油废物的处理效果欠佳。

（3）溶剂萃取法
溶剂萃取是一种用以处理泥沙多、颗粒小的含油10%～20%的含油废物等含油废弃物的有效技术。该工艺根据“相似相溶”原理，利用萃取剂将油基钻屑溶解，经搅拌和离心后，大部分有机物和油从泥中被萃取剂抽提出来；然后回收萃取液进行蒸馏把溶剂从混合物中分离出来循环使用，回收油则用于回炼。溶剂萃取一般在室温下进行，溶剂比越大萃取效果越好，但溶剂比大萃取设备的负荷变大，能耗相对较大。经过萃取后的油基钻屑再经蒸馏处理，能有效地脱出含油废物中的重油，脱油率可达90%以上。由于成本高，萃取法还没有实际应用于含油废物处理，开发出性能价格比高的萃取剂成为此项技术发展的关键。对于不同的物料需要配置不同的容易，容易造成溶剂不配伍，导致运行成本高和回收效果不理想。此外，该方法所用的萃取剂通常具有神经毒性和致癌性，会对人体健康造成无法挽回的危害，因此萃取法还没有广泛应用于油基钻屑处理，开发出无毒、高性价比的萃取剂成为此项技术发展的关键。

（4）化学氧化法
化学氧化法是指通过向含油废物中喷洒或注入化学氧化剂，使其与污染物质发生化学反应来实现净化土壤的目的。采用合适的氧化剂是本技术的关键，常用的化学氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾、过硫酸盐、二氧化氯及芬顿试剂等。影响化学氧化技术修复效果的关键技术参数包括：污染物的性质、浓度、药剂投加比、土壤渗透性、土壤活性还原性物质总量或土壤氧化剂耗量、氧化还原电位、pH、含水率和其他土壤地质化学条件。可能限制本方法适用性和有效性的因素包括：对于含重质成分的原油污染土壤出现不完全氧化，修复不彻底；同时该方法经济性差，需要使用大量氧化剂，有残留且无法回收；易破坏土壤结构。由于含油污泥中的污染物浓度高，在油基钻屑处理领域，会造成大量的药剂投入，处理效果难以保证，所以还没有大规模应用。

（5）生物处理法
生物处理技术处理含油废物是利用微生物的新陈代谢将油基钻屑进行土壤可耕作式功能修复和改善，将油基钻屑中的石油烃类和其他有机物分解，最终转化为水和二氧化碳。虽然该方法处理彻底，但处理过程占地面积大，处理时间长，对处理环境及条件的要求很高，同时无法回收油资源，诸多因素限制了该方法的推广应用。

（6）热脱附法

热脱附技术是指通过直接或间接热交换，将含油废物加热到足够的温度，使钻屑中的液相组分得以挥发，实现固液分离的过程。分离出的液相经冷凝收集进行回用，分离后的固相满足环保要求。无氧的环境加热环境可以有效地避免二噁英的产生，该方法处理彻底，排放燃气满足环保要求，对环境影响小，而且在回收油回收率高，因此受到广泛关注，逐渐成为处理油基钻屑等含油废弃物的主流技术。

各种工艺技术对比总结如下：

表3.2-2  含油废物处理工艺技术对比
	工艺技术
	整体投资
	运行消耗
	经济效益
	二次污染
	处理效果
	处理周期

	焚烧法
	高
	低
	较高
	非常严重
	较好
	短

	热化学洗涤法
	低
	低
	低
	轻
	较差
	短

	溶剂萃取法
	较高
	较高
	较高
	严重
	较好
	短

	化学氧化法
	低
	高
	低
	轻
	较差
	短

	生物法
	低
	低
	低
	无
	较好
	长

	热脱附法
	较高
	较低
	高
	无
	好
	短


通过上表对多种工艺方法的选择比较，结合公司多年来积累的含油废弃物处置工程经验，选定热脱附技术对含油废物进行处理。

热脱附技术已经取得了较多的工业应用，该工艺适用于多种不同性质的含油废弃物。处理后的渣土经第三方检测机构检测，处理效果达到国家环保要求，实践证明该技术成熟，能够满足本项目油基钻屑的处理需要。

热脱附工艺采用的设备为热脱附设备，该设备具有以下优点：

①间接加热，加热器不会产生二噁英，尾气排放达标；②不凝气经处理后可作为补充燃料使用；③超大加热腔体，适合处理大粒径油泥；④设备受热均匀，超长设备使用周期；⑤配置六级安全防控系统，确保系统安全运行；⑥设备均为密封设计，有效地防止VOC的无序排放及气味的逸散，安全环保。

因此，项目所采用处置方法为国内同类已运营企业实践的成熟、稳定技术。本项目拟采用热脱附技术处理油基岩屑。

2、热脱附技术（热脱附技术）原理
涉及商业机密，不予公示。
工艺流程及产污分析
（1）原辅料
含油废物综合利用原辅料使用及消耗具体如下表所示：
表3.2-3  含油废物利用原辅料使用情况
	序号
	物料名称
	形态
	包装
	年耗量
	备注

	1
	含油废物（油基岩屑，含油污泥）
	固态
	吨袋/吨桶
	120000t/a
	原料

	2
	天然气
	气态
	/
	321.6万Nm3/a
	燃料


（2）设备
含油废物利用主要生产设备情况见下表。
表3.2-4 含油废物综合利用生产设备一览表

涉及商业机密，不予公示。
（3）工艺流程及产污分析
含油废物综合利用工艺流程及产污节点图如下图所示：

涉及商业机密，不予公示。
图3.2-6 含油废物综合利用工艺流程图
含油废物综合利用工艺流程简述如下：
涉及商业机密，不予公示。
产污情况分析
含油废物综合利用过程中产污情况见下表：
表3.2-5  含油废物综合利用产污环节一览表
	类型
	产污设备
	产污工序
	主要污染物
	主要污染因子
	收集排放情况

	废气
	连续热脱附炉
	天然气燃烧
	G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气、G1-1连续热脱附（2#）天然气燃烧废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	两套设备均安装低氮燃烧器，燃烧废气均经15m高排气筒（DA001、DA002）排放

	
	间歇式热脱附炉
	天然气燃烧
	G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	安装低氮燃烧器，燃烧废气经15m高排气筒（DA003）排放

	
	油气冷凝器（连续热脱附炉、间歇式热脱附炉）
	含油废物热脱附
	G1-3含油废物热脱附不凝气
	VOCs、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物（以氟计）、氯化氢、苯并[a]芘、二噁英类
	热脱附经冷凝后的不凝气经“碱洗+焚烧+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附”后通过15m高排气筒（DA004）

	
	干渣间
	干渣储存及装卸
	G1-4干渣间废气
	VOCs、颗粒物、臭气浓度
	干渣间及干渣装卸废气（微负压）经布袋除尘器+两级活性炭处理后通过15m（DA005）高排气筒排放

	
	油泥池
	含油废物储存
	G1-5 油泥池废气
	VOCs、臭气浓度
	油泥间微负压抽风，废气经“碱洗+除雾+两级活性炭”处理后，通过15m（DA006）高排气筒排放

	废水
	油水分离器
	油水分离
	W1含油废水
	pH、BOD5、COD、氨氮、SS、石油类、氟化物
	排入项目废水处理站

	固废
	出料系统
	干渣出料
	S11
	二氧化硅、氧化钙
	委外处置

	噪声
	车间内机械设备运转噪声
	等效连续A声级
	/


物料平衡分析
（1）含油废物综合利用物料平衡
含油废物综合利用物料平衡如下：

表3.2-6  含油废物综合利用物料平衡表
涉及商业机密，不予公示。
（2）含油废物综合利用VOCs平衡
含油废物综合利用VOCs平衡如下：

表3.2-6  含油废物综合利用VOCs平衡表
涉及商业机密，不予公示。
油气田废水污水处理站
设计进水水质合理性分析
1、废水种类
本项目处理的废水主要为来自巴中及周边地区页岩气开采废水，包括钻井废水、压裂返排液、气田采出水。
（1）钻井废水
钻井施工过程中产生的钻井废水主要包括机械设备废水、钻井泥浆废水、洗井废水等。

其中机械设备废水包括钻井泵、振动筛、钻台和钻具机械设备清洗水，柴油机冷却排放废水；钻井泥浆废水为废钻井泥浆经振动筛、离心机等分离的废水；洗井废水是完钻后采用清水对套管进行清洗的洗井作业过程中，大部分注入洗井水和井筒残留泥浆会在排液测试阶段从井口排出，少部分在测试阶段放喷，统称为洗井废水。
（2）压裂返排液
在页岩气的开采过程中，为了提高采收率，水力压裂技术是必要的手段之一。而在水力压裂过程中，数以万方的水在高压下被注入井中，用以破裂地下岩层，释放其中的气体；被注入地层的水，会在页岩气产气的不同阶段返排回地面，即压裂返排液。

（3）气田采出水
气田采出水是指在天然气开采过程中，与天然气一同从地下储层带出地面的地下水。

2、设计进水水质
（1）废水特征污染因子分析
依据《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）《陆上石油天然气开采工业污染物排放标准》（二次征求意见稿编制说明）《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020）等，选择油气田废水处理项目废水特征污染物因子。

项目选取的控制因子包括：pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、总有机碳（TOC）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、硼、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体（TDS）、挥发酚、阴离子表面活性剂、可溶性钡、总α放射性/（Bq/L）、总β放射性/（Bq/L）等20项因子（为《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）的控制因子，项目为间接排放，不考虑急性毒性）；考虑到可能自地层随采出水带出金属等元素，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020），选取陆地石油、天然气开采废水压裂液污染物项目总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总汞、总镍等7项因子作为“第一类污染物”加以控制。
（2）《四川省页岩气水污染物排放标准（征求意见稿）》对四川油气田废水的检测
根据《四川省页岩气水污染物排放标准（征求意见稿）》中对威远-长宁区块、泸县—长宁页岩气区块和太阳—大寨区块等地的天然气、页岩气开采废水，包括气田水、压裂返排液、压滤液和反排废水样品，开展水质监测，检测结果见下表。
表3.2-7  四川省不同区块页岩气开采废水水质分析结果（来源：《四川省页岩气水污染物排放标准（征求意见稿）》）

	指标
	威远-长宁区块
	泸县—长宁页岩气区块
	太阳—大寨区块

	
	压裂返排液
	气田水
	返排废水
	返排废水

	pH值
	7.66~8.1
	7.07~6.91
	6.07~6.91
	8.45~8.52

	悬浮物（mg/L）
	44~155
	32~234
	40~45
	16~20

	化学需氧量（mg/L）
	169~370
	1050~2480
	304~342
	408~643

	五日生化需氧量（mg/L）
	30.2~77.3
	450~990
	45.6~51.9
	121~239

	氨氮（mg/L）
	24.6~42.4
	45.4~49.7
	29.2~45.5
	7.69~9.51

	总氮（mg/L）
	/
	/
	35~48.1
	16.6~17.5

	石油类（mg/L）
	1.07~8.14
	3.15~32
	0.1~3.32
	0.5~1.68

	硼（mg/L）
	/
	23.9~40.9
	26.3~51.8
	2.76~3.67

	硫化物（mg/L）
	0.01~2.2
	0.071~0.081
	/
	/

	氟化物（mg/L）
	1.17~3.23
	/
	0.898~28.1
	4.55~6.24

	氯化物（mg/L）
	/
	/
	8810~11700
	1431~2006

	挥发酚（mg/L）
	/
	/
	未检出
	0.002

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.24~2.56
	/
	/
	/

	总钡（mg/L）
	/
	/
	/
	/

	总汞（mg/L）
	/
	0.00486~0.0134
	0.00016~0.00024
	0.00007

	总镉（mg/L）
	/
	0.003~0.0025
	0.00008~0.00066
	未检出

	总铬（mg/L）
	/
	0~0.06
	/
	/

	六价铬（mg/L）
	/
	未检出
	未检出
	0.004

	总砷（mg/L）
	/
	0.0037~0.0059
	0.0004~0.0016
	0.0006~0.0016

	总铅（mg/L）
	/
	/
	0.00312~0.0101
	未检出

	总镍（mg/L）
	/
	0.24~0.32
	0.00153~0.00183
	未检出

	总铍（mg/L）
	/
	未检出
	/
	/


在各项水质指标中，以化学需氧量和氯化物含量较高。化学需氧量含量最高可达到2480m/L，其浓度范围也较宽，最低浓度仅为168mg/L左右；各区块的氯化物含量均较高，是天然气、页岩气开采废水的共性；在重金属方面，大部分区块的重金属含量总体处于较低水平。
2、本项目对巴中地区油气田返排废水补充水质监测
为详细了解项目服务范围内返排液水质情况，建设单位采集了拟接纳巴中地区页岩气开采压裂返排液、压滤液、气田水送样检测，检测结果见下表：
表3.2-8  本项目服务范围内主要开采企业钻采废水水质调查结果
涉及商业机密，不予公示。
3、油气田废水水质分析
根据收集邻近的同类企业及区块水质数据和本次监测数据统计分析，钻采废水水质如下表：

表3.2-9  水质数据统计分析表
涉及商业机密，不予公示。
结合区域特点、实验室取样分析数据及收集类比数据的基础上，分析区域气田钻采废水特点如下：
（1）页岩气开采产生的压裂返排液水质与压裂液和地层地质相关。现状气田开发过程中，提倡使用清洁压裂液，其主要成分以水和支撑剂（石英砂、陶粒等）为主，其他成分包括防膨剂、低分子稠化剂、流变助剂等，主要成分以聚丙烯酰胺、四甲基氯化铵、聚氧乙烯月桂醇醚硫酸钠等有机物质为主。同时，返排液长时间接触地层岩石而混入悬浮物、无机盐、重金属、油脂、酚类及酮类等物质，因此气田采出水水质较复杂，其污染因子及污染物浓度与采气区域地质结构、采气深度以及采气时期有关。由于压裂液含化学添加剂，废水中含有难降解有机污染物，其可生化性较差。
（2）结合区域钻采废水水质调查和实验数据可知，钻采废水污染物种类较多，有机物污染物、无机物污染物、石油类和金属离子均有检出。其中氯化物、溶解性总固体浓度普遍较高，重金属离子虽有检出但均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。
（3）水质波动较大，特别是CODcr、BOD5、石油类、氯化物、溶解性总固体、钡等因子的浓度波动范围特别大。
（4）对比表中排放标准，各因子中除色度、SS、CODcr、总有机碳、BOD5、氨氮、石油类、硼、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体、可溶性钡等因子外，其余因子均未超过《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放。
综上所述，本项目钻井废水进水水质特点为：含盐量高、有机物含量较高、含有低浓度重金属等。
4、进水水质确定
综合考虑《四川省页岩气水污染物排放标准（征求意见稿）》威远-长宁区块、泸县—长宁页岩气区块和太阳—大寨区块等地页岩气开采废水数据，考虑到水质的不稳定性，结合项目补充检测综合确定本项目进水水质如下：
表3.2-10 本项目设计进水水质
	序号
	水质因子
	同类企业及区块水质数据和本次补测数据浓度范围
	设计进水水质
	《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放

	1
	pH值
	6.07~8.52
	6~9
	6~9

	2
	色度
	15~80
	80
	64

	3
	悬浮物（mg/L）
	16~570
	600
	400

	4
	化学需氧量（mg/L）
	169~2600
	3120
	500

	5
	总有机碳（mg/L）
	49.3~420
	420
	150

	6
	五日生化需氧量（mg/L）
	30.2~1270
	1270
	300

	7
	氨氮（mg/L）
	7.69~49.7
	50
	45

	8
	总氮（mg/L）
	16.6~48.1
	70
	70

	9
	总磷（mg/L）
	0.01~0.02
	0.1
	8.0

	10
	石油类（mg/L）
	0.1~359
	400
	15

	11
	硼（mg/L）
	2.76~40.9
	45
	3.0

	12
	硫化物（mg/L）
	ND~2.2
	3
	1.0

	13
	氟化物（mg/L）
	0.56~28.1
	30
	20

	14
	氯化物（mg/L）
	1431~15382
	16000
	3000

	15
	溶解性总固体（mg/L）
	8960~28410
	30000
	4000

	16
	挥发酚（mg/L）
	ND~0.405
	0.5
	0.5

	17
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.18~2.56
	3.0
	20

	18
	可溶性钡（mg/L）
	9.6~18.4
	22
	2.0

	19
	总α放射性（Bq/L）
	0.12~0.442
	/
	1

	20
	总β放射性（Bq/L）
	1.03~1.46
	/
	10

	21
	总汞（mg/L）
	ND~0.0134
	/
	/

	22
	总镉（mg/L）
	ND~0.0025
	/
	/

	23
	总铬（mg/L）
	ND~0.06
	/
	/

	24
	六价铬（mg/L）
	ND~0.004
	/
	/

	25
	总砷（mg/L）
	ND~0.0059
	/
	/

	26
	总铅（mg/L）
	ND~0.0101
	/
	/


注：本项目设计进水浓度按照废水波动范围最大值并向上取值，确保废水能够处理，根据本项目对油气田废水的补充监测及《四川省页岩气水污染物排放标准（征求意见稿）》油气田废水汞、镉、铅、铬、砷、铅等五种重金属及总α放射性、总β放射性监测值均小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1的标准限值，故本项目不将重金属及总α放射性、总β放射性设置为本项目废水的特征因子，排水中重金属按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行管控。
关于设计进水水质，需说明的是：项目设置2个均质调节罐（2000m3/个），2个暂存罐（2000m3/个），最多可储存5天处理量，对来水进行均衡水质，来水经罐车运至厂区后，企业对来水进行检测，根据浓度卸入对应的储罐，然后再根据浓度高低分配至均质曝气池，将进水浓度控制在设计值附近。
5、出水水质确定
本项目废水排入星光工业园区污水处理厂，根据本项目与星光工业园区污水处理厂的协议，本项目废水执行《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放标准，其中氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求。由于该标准无重金属控制指标，同时星光工业园区污水处理厂禁止含有重金属的废水排入，因此本项目外排废水铬、铅、镉、汞、砷五类重金属均要求低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。
本项目出水水质确定如下：
表3.2-11 本项目设计出水水质
	序号
	水质因子
	出水限值
	备注

	1
	pH值
	6~9
	《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放

	2
	色度
	64
	

	3
	悬浮物（mg/L）
	400
	

	4
	化学需氧量（mg/L）
	500
	

	5
	总有机碳（mg/L）
	150
	

	6
	五日生化需氧量（mg/L）
	300
	

	7
	氨氮（mg/L）
	45
	

	8
	总氮（mg/L）
	70
	

	9
	总磷（mg/L）
	8.0
	

	10
	石油类（mg/L）
	15
	

	11
	硼（mg/L）
	3.0
	

	12
	硫化物（mg/L）
	1.0
	

	13
	氟化物（mg/L）
	1.0
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值

	14
	氯化物（mg/L）
	800
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准

	15
	溶解性总固体（mg/L）
	2000
	

	16
	挥发酚（mg/L）
	0.5
	《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放

	17
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	20
	

	18
	可溶性钡（mg/L）
	2.0
	

	19
	总α放射性（Bq/L）
	1
	

	20
	总β放射性（Bq/L）
	10
	

	21
	总汞（mg/L）
	0.0001
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求

	22
	总镉（mg/L）
	0.005
	

	23
	总铬（mg/L）
	/
	

	24
	六价铬（mg/L）
	0.05
	

	25
	总砷（mg/L）
	0.05
	

	26
	总铅（mg/L）
	0.05
	


污水处理工艺比选及工艺选择
1、国内气田水处理工艺路线情况
近年来，国内逐步开始实施气田水达标外排的方式对气田水进行处理，处理工艺受区块气田水水质以及区域排水特点的影响，国内气田水处理工艺较多，选取其中三种常用工艺路线进行比选分析。
（1）“预处理+膜提浓+蒸发”工艺路线及优缺点
1）工艺路线
中石化河坝气田水处理厂处理规模200m3/d。气田水预处理后通过膜提浓系统进行浓缩，浓水进入蒸发结晶系统进行深度脱盐处理，膜提浓系统产生的淡水同蒸发结晶系统产生的冷凝液经在线检测达标后排放。出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准和《四川省水污染物排放标准》（DB 51/190-93）相关指标的要求。
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图3.2-7 “预处理+膜提浓+蒸发”工艺流程示意图

2）主要优缺点
优点：经过电渗析和反渗透预先提浓处理，可以节省运行成本。
缺点：①电渗析进水有一定的浓度要求，矿化度大于8%的废水，电渗析后出来的淡水极少，不经济。②电渗析极易结垢堵膜，运行不稳定。

（2）“絮凝+微电解+生化”工艺路线及其优缺点
1）工艺路线
气田水进入调节池以调节水质水量，之后提升进入一级沉淀池，加入PAC、PAM通过絮凝沉淀作用去除废水中的悬浮物等污染物；初步净化后的污水由中间水池提升进入铁碳微电解池，通过Fe/C原电池的氧化作用去除污水中的大部分有机污染物，出水中的铁/亚铁离子在碱性条件下于二级沉淀池中进一步絮凝沉淀；处理后的污水再经微生物的厌氧-好氧联合作用后进入城镇污水处理厂。
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图3.2-8  “絮凝+微电解+生化”工艺流程示意图

2）主要优缺点
优点：气田水不除盐，对高COD废水处理效果较好，除有机物后进入污水处理厂，节省运行成本。
缺点：对污水处理厂要求较高，污水处理厂需留有相应的负荷。
3、“混凝+沉淀+多效蒸发结晶”工艺路线
中石化川西气田高氯废水处理站位于四川德阳，气田水水质为非含硫化氢气田水，其中氯离子含量为50000-100000mg/L，COD含量为2600-5000mg/L，氨氮含量为100-300mg/L。处理工艺采用：“混凝+沉降+多效蒸发结晶”工艺。处理后的水达到《城市污水再生利用 工业用水质》（GB/T 19923-2024）相关标准，少量的高钙母液定期外运（目前已新建单效蒸发装置回收CaCl2）。
优点：工艺相对简单，没有氧化除有机物环节，母液外运，运行成本省。
缺点：气田水中没有经过有机物的氧化处理，有机物大部分进入浓水和废渣中，增加蒸发和浓水处理难度，不适用于高COD废水。
2、工艺比选
通过上述分析，“预处理+膜提浓+蒸发”“絮凝+微电解+生化”“混凝+沉淀+多效蒸发结晶”工艺比对情况详见下表。
表3.2-12 气田水工艺比选情况分析
	工艺名称
	原理
	优点
	缺点

	预处理+膜提浓+蒸发
	气田水预处理后通过膜提浓系统进行浓缩，浓水进入蒸发结晶系统进行深度脱盐处理，膜提浓系统产生的淡水同蒸发结晶系统产生的冷凝液经在线检测达标后排放。
	经过电渗析和反渗透预先提浓处理，可以节省运行成本
	①电渗析进水有一定的浓度要求，矿化度大于8%的废水，电渗析后出来的淡水极少，不经济。②电渗析极易结垢堵膜，运行不稳定。

	絮凝+微电解+生化
	气田水进入调节池以调节水质水量，之后提升进入一级沉淀池，加入PAC、PAM通过絮凝沉淀作用去除废水中的悬浮物等污染物；初步净化后的污水由中间水池提升进入铁碳微电解池，通过Fe/C原电池的氧化作用去除污水中的大部分有机污染物，出水中的铁/亚铁离子在碱性条件下于二级沉淀池中进一步絮凝沉淀；处理后的污水再经微生物的厌氧-好氧联合作用后进入城镇污水处理厂。
	气田水不除盐，对高COD废水处理效果较好，除有机物后进入污水处理厂，节省运行成本。
	对污水处理厂要求较高，污水处理厂需留有相应的负荷。

	混凝+沉淀+多效蒸发结晶
	气田水经过絮凝沉淀初步去除其中的悬浮物和少量有机物，然后经多效蒸发去除氯化物达到《城市污水再生利用工业水质》标准。
	工艺相对简单，没有氧化除有机物环节，母液外运，运行成本省
	气田水中没有经过有机物的氧化处理，有机物大部分进入母液和废渣中，增加蒸发和母液处理难度，不适用于高COD废水


综合考虑规模化建设的技术可行性、经济可行性，通过工艺比选，本项目主体工艺采用“预处理+膜提浓+蒸发”，并对其进行优化（采用UF膜+NF膜预处理替代电渗析工艺），最终方案框架确定为：“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”。该工艺具有以下优点：
①工艺采用物理分离工艺，适应性强、处理效果好、抗冲击性好、集成度高、运行成本低、建设周期短。
②预处理保障：通过“气浮+化学软化”，彻底去除石油类、悬浮物及钙、镁等结垢离子。此为后续所有膜系统长期稳定运行的前提，特别是为NF分盐提供合格的进水（防止NF膜结垢），是分盐成功的关键。
③采用超滤（UF）提供可靠的进水，保护RO/NF膜。
④RO产水蒸发结晶：处理相对纯净的NaCl溶液，可产出精制工业盐，实现资源化；RO浓水处理：对量少但成分复杂的浓水，可采用“浓缩+杂盐蒸发”或固化处理，最终杂盐量较直接蒸发方案大幅减少。
类似工程调研情况
本项目所选工艺类似于四川省德禾环保科技有限公司所使用的工艺。建设单位对该公司进行了实地调研，具体调研情况如下：
1、类似工程案例基本情况
四川省德禾环保科技有限公司(以下简称“德禾公司”）成立于2020年12月，公司位于中江县凯州新城装备制造产业功能区起步区内，占地约30亩。
德禾公司一期工程“钻井废弃物高科技环保处理建设项目”，主要对中江及周边区域气田产出水、压裂返排液、水基泥浆以及水基泥浆处理产生的滤液水进行处理。其中钻井泥浆处理规模为10万m3/a；气田产出水、压裂返排液、泥浆滤液处理规模为15万m3/a（428m3/d）。德阳市生态环境局于2022年6月2日以“德环审批〔2022〕179号”文对该项目环境影响报告书给予了批复。
为了提高生产效率以及更好地保护环境，德禾公司在一期工程建设过程中，对工艺流程进行了一定的调整简化，并组织人员编制了《四川省德禾环保科技有限公司钻井废弃物高科技环保处理建设项目非重大变动环境影响分析》，并取得了专家意见。根据分析报告，一期工程工艺变动的原因及变动情况如下：在实验室模拟使用“MVR预浓缩+蒸发结晶”对废水进行处理，通过处理后的废水检测报告结果显示，气田废水无需生化处理工艺（水解酸化+AAO+MBR）即可达到兴隆污水处理厂协议的浓度限值及不超过《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)C级标准，故将原批复的生化工序调整为均质调节曝气池（对应的设备也进行了调整）；脱盐膜浓缩处理工段，原批复工序采用RO反渗透+一级软化+砂滤+离子交换树脂+高级氧化+二级ED电渗析，调整为使用RO反渗透即可达到这一处置效果，减少了不必要的工序，减少了资源及能源的浪费，符合可持续发展的要求。调整后的工艺即为：“曝气均化+气浮+软化除硬+MVR+RO反渗透”。
一期工程于2023年4月建成并投入运行，并于2023年7月16日通过项目竣工环境保护验收。
德禾公司二期工程“钻井废弃物高科技环保处理项目”于2023年12月15日，德阳市生态环境局以德环审批〔2023〕368号文对该项目环境影响报告书给予了批复。气田产出水、压裂返排液、泥浆滤液处理规模为35万m3/a（日处理规模1000m3/d）。二期工程于2023年12月开工建设，2024年2月主体工程竣工。二期工程工艺与一期工程调整后的工艺一致。即为：“曝气均化+气浮+软化除硬+MVR+RO反渗透”。
2、类似工程案例污水处理工艺达标情况
根据德禾公司二期工程验收监测报告可知，废水经处理达到后，通过管道进入光大新能源（中江）有限公司作为中水进行利用。项目二期废水处理装置，回用水所测pH值、浊度、悬浮物、化学需氧量、总硬度、总磷、石油类、总碱度、氨氮、溶解性总固体、二氧化硅、电导率、氯离子的浓度满足企业与光大新能源（中江)有限公司签订的《中水回用协议》；色度、五日生化需氧量、锰、硫酸盐、铁、氯化物、阴离子表面活性剂的浓度满足《城市污水再生利用工业用水水质》表1工艺与产品用水标准的要求。
3、类似工程案例与本项目对照分析情况
德禾公司二期工程与本项目有很大的相似性，基本信息对照如下：
表3.2-13 德禾公司二期工程与本项目基本信息对照表
	序号
	项目
	本项目
	德禾公司
	对照情况

	1
	处理对象
	油气田废水
	油气田废水
	一致

	2
	处理工艺
	调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶
	气浮+化学软化+蒸发结晶+RO系统
	本项目增加UF膜+NF膜

	3
	处理规模
	48万m3/a
	50万m3/a
	相似

	4
	外排废水执行标准
	《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放
	企业与光大新能源（中江）有限公司签订的《中水回用协议》及《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2024）表1工艺与产品用水标准的要求（COD≤60mg/L，SS≤6mg/L，总硬度≤10mg/L，氨氮≤10mg/L，TDS≤100mg/L，氯离子

≤30mg/L，总磷≤0.5mg/L，石油类≤lmg）
	严于本项目


本项目为了资源化利用得到副产物氯化钠，增加了UF膜+NF膜工艺，德禾公司二期工程外排废水执行标准显著高于本项目，综上所述，结合调研数据可以看出，本项目采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”能够实现达标排放。
废水处理效果分析
本项目采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”（二段RO系统浓水排入氯化钠蒸发系统，NF系统浓水及氯化钠蒸发系统母液排入杂盐蒸发系统），项目拟设置的各个处理工段处理对各类污染物的处理效果见下表。
1、主体工艺

本项目油气田废水主体工艺为“调节池+气浮+化学软化+UF膜+NF膜+二段RO系统”处理工段处理对各类污染物的处理效果见下表：
表3.2-14 各个单元去除效率
涉及商业机密，不予公示。
注：虽评价未将五大类重金属识别为特征因子，但为重金属指标能够稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，评价按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1的标准限值预测其排放情况。二段RO系统浓水排入氯化钠蒸发系统，NF系统浓水及氯化钠蒸发系统母液排入杂盐蒸发系统，最终冷凝水与RO系统出水一起排入产水罐，排入星光工业园区污水处理厂。
2、氯化钠蒸发系统
RO浓水进入氯化钠蒸发系统
表3.2-15 氯化钠蒸发系统去除效率
涉及商业机密，不予公示。
3、杂盐蒸发系统
NF系统浓水及氯化钠蒸发系统浓水排入杂盐蒸发系统
表3.2-16 杂盐蒸发系统去除效率
涉及商业机密，不予公示。
由上表可知，本项目产生罐最终水质总镉、总汞、六价铬、总砷、总铅低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氟化物满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求，其余指标能够满足《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放标准要求。
工艺流程及产污分析
1、工艺流程
本项目污水处理站工艺流程图如下：
涉及商业机密，不予公示。
图3.2-9  项目污水处理站工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简介：
涉及商业机密，不予公示。
此过程会产生W2-3 氯化钠MVR浓水，设备运行会产生噪声。

2、产污情况分析
本项目油气田废水污水处理站运行过程中产污情况见下表：
表3.2-17  油气田废水污水处理站产污环节一览表
	类型
	产污设备
	产污工序
	主要污染物
	主要污染因子
	收集排放情况

	废气
	调节罐
	废水储存调节
	G2-1调节罐废气
	氨、硫化氢、VOCs、臭气浓度
	调节罐、气浮系统、化学软化系统、污泥浓缩池及板框压滤机通过管道收集，废气经“碱洗+除雾+两级活性炭”处理后，通过15m（DA005）高排气筒排放

	
	气浮系统
	混凝气浮
	G2-2气浮废气
	氨、硫化氢、VOCs、臭气浓度
	

	
	化学软化系统
	化学软化
	G2-3化学软化废气
	氨、硫化氢、VOCs、臭气浓度
	

	
	污泥浓缩池、板框压滤机
	污泥脱水
	G2-4污脱水废气
	氨、硫化氢、VOCs、臭气浓度
	

	废水
	二段纳滤
	纳滤系统
	W2-1 NF浓水
	pH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、总有机碳（TOC）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、石油类、硼、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体（TDS）、可溶性钡
	进入杂盐蒸发系统

	
	二段RO
	RO系统
	W2-2 RO浓水
	
	进入氯化钠蒸发系统

	
	氯化钠MVR蒸发
	氯化钠MVR蒸发
	W2-3 氯化钠MVR浓水
	
	进入杂盐蒸发系统

	
	板框压滤机
	板框压滤污泥
	W2-4污泥压滤废水
	
	进入调节罐

	固废
	气浮系统
	混凝气浮
	S1油渣
	矿物油
	与原料油基钻屑主要成分一致，油渣与含油废物一同回到热脱附系统中进行处置

	
	板框压滤机
	污泥脱水
	S2污泥
	矿物油、泥沙
	后期进行危废鉴定，未鉴定前按照危废进行处置

	
	杂盐MVR蒸发
	杂盐蒸发
	S3杂盐
	无机盐
	后期进行危废鉴定，未鉴定前按照危废进行处置

	
	超滤系统、纳滤系统及二段RO系统
	膜处理
	S4废膜
	树脂、无机盐
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	噪声
	车间内机械设备运转噪声
	等效连续A声级
	/


公辅及环保工程

本项目公辅工程及环保工程主要有检测实验室、废气处理系统、循环水冷却系统、办公生活、危废暂存间、导热油炉、储罐区及污水处理站等。

公辅及环保工程产污分析
1、储罐及原料包装
本项目储罐区设置2个400m3的产品燃料油储罐。储罐在储存装卸过程中会产生G3-1储罐废气（包括成品油装卸车及储罐大小呼吸废气）。本项目含油废物使用吨袋/吨桶运输至厂区，会产生S5废包装材料。吨袋分为内外两层，外层吨袋不直接与油基钻屑接触，直接回收利用，内袋作为废包装材料处理，吨桶循环使用但有1%的破损率，项目废包装袋/桶产生量约30t/a。废包装材料属危险废物，危废类别为HW49，代码为900-041-49。收集后在危废暂存间暂存后外委给有资质的单位进行处理处置。
2、检测实验室
本项目设置检测实验室，检测实验室主要进行油基钻屑的pH、含油量和含水率等物理指标进行检测，废水的流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等为在线监测，其余外委，少量实验室废气通过通排风排放，对周围环境影响小。实验室主要流程如下：
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图3.2-10  检测流程及产污环节示意图

检测过程中实验室设备清洗会产生W3-1实验废水，检测完成后会产生S6废样品，S7实验室废液，属于危险废物，编号（HW49其他废物，废物代码：900-047-49）。
3、循环水冷却系统
项目设备冷却环节均采用间接水冷方式，建设2座循环冷却塔，根据合计设计循环水量为1100m3/h，设备间接循环冷却水主要用水包括：各装置冷却器、冷凝器等设备。系统中的用水均为设备间接冷却用水，除水温升高外，水质未受其他污染，根据用水情况，冷却回水进入循环水池，再用泵送至车间循环使用。

为了控制工艺的换热设备和管道的结垢、腐蚀，循环水系统设置水质稳定处理、旁滤和杀藻灭菌处理。设计采用无阀过滤器作旁滤，采用无磷水质稳定剂作水质稳定处理。循环水站在运行过程中会定期产生循环排污水。

由此可知，循环水站运行过程中产生的污染物主要为循环冷却系统定排水W3-2和设备噪声。

4、锅炉
本项目MVR蒸发系统，进料管线以及进料口反吹等需要用到蒸汽，设置一个5t/h锅炉，使用天然气作为燃料，用气量375m3/h。天然气燃烧过程中会产生G3-2锅炉废气，锅炉产生W3-3锅炉废水，锅炉配套软水制备设备会产生S12废树脂。
5、废气处理系统

本项目共设置7根排气筒，具体情况如下：
两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，G1-1连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气（风量1580m3/h）经15m高排气筒（DA003）排放。

G1-3含油废物热脱附不凝气经7100m3/h风机引入碱洗+燃烧器燃烧（天然气用量60m3/h）+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
G1-5油泥池废气、G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-1储油罐废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭（风量70000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
G1-4干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭（风量10000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA006）排放

G3-2锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。
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图3.2-11  废气处理系统产污环节示意图

碱液喷淋塔会产生W3-4碱洗塔废水，活性炭吸附装置会产生S8废活性炭，布袋除尘器会产生S9布袋除尘器粉尘。
6、地面清洁
本项目地面不冲洗，采用拖地的方式清洁，一周拖地一次，会产生拖地废水（W3-5）。
7、办公生活
本项目办公区位于西南侧3F办公楼，办公生活将产生生活垃圾（S10）、生活污水（W3-6）。

8、初期雨水
厂区实行清污分流，厂区初期雨水处理系统设置一条进水管道与厂区初期雨水收集池相通，初期雨水收集池设置电动闸门，厂区外排雨水主沟设置一道闸门，降雨初期（15min）雨水电动闸门开启，雨水主沟闸门关闭，将厂区内初期雨水经过管道收集后进入收集池，然后排至厂区初期雨水处理系统，会产生初期雨水W3-7。

9、制氮
本项目设置一台400m3/h的空分制氮机，制氮机将会产生W3-8制氮废水（含空压机废水）。

10、设备维修
本项目设置维修间，设备日常维护会产生S13废机油、S14含油棉纱手套。
11、食堂
本项目设置50人规模食堂，食堂会产生G3-3食堂油烟，S15餐厨垃圾。

12、污水处理站盐酸储罐
本项目污水处理站设置一个30m3的盐酸储罐，盐酸年用量238t/a，盐酸储罐会产生G3-4盐酸储罐大小呼吸废气。
表3.2-19  公辅工程产污情况一览表

	类型
	编号
	主要污染源
	主要污染物
	治理措施/排放去向

	废气
	G3-1
	回收油储罐（大小呼吸及装卸车）
	储罐废气
	VOCs
	碱洗+除雾+两级活性炭+15m高排气筒（DA004）

	
	G3-2
	锅炉
	锅炉废气
	颗粒物、氮氧化物

二氧化硫
	低氮燃烧+15m高排气筒（DA006）

	
	G3-3
	食堂
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器+排气筒

	
	G3-4
	盐酸储罐
	储罐大小呼吸废气
	HCl
	碱洗+除雾+两级活性炭+15m高排气筒（DA004）

	废水
	W3-1
	实验室
	实验室废水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮、石油类
	经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	
	W3-2
	循环冷却塔
	循环冷却塔定排水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮
	经沉淀处理后，排入园区污水处理厂

	
	W3-3
	锅炉
	锅炉废水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮
	经沉淀处理后，排入园区污水处理厂

	
	W3-4
	碱洗塔
	碱洗塔废水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮、石油类
	经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	
	W3-5
	地面清洁
	地面清洁废水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮、石油类
	经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	
	W3-6
	办公生活
	生活污水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮
	经厂区污水预处理池处理后排入园区污水处理厂

	
	W3-7
	下雨
	初期雨水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮、石油类
	经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	
	W3-8
	制氮
	制氮废水
	pH、SS、BOD5、TP、COD、氨氮
	经沉淀处理后，排入园区污水处理厂

	固废
	S5
	原料运输
	废包装材料
	矿物油、塑料
	沾染毒性物质的暂存于危废暂存间定期交资质单位处理，未沾染的外卖废品回收站

	
	S6
	实验室
	实验室废样品
	矿物油，泥沙
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	S7
	实验室
	实验室废液
	石油类、水
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	S8
	废气处理装置
	废活性炭
	C、有机废气
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	S9
	布袋除尘器
	布袋除尘器粉尘
	颗粒物
	混入含油废物干渣处理

	
	S10
	办公生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	交环卫部门处理

	
	S12
	锅炉软水制备设备
	废树脂
	树脂
	返回厂家回收处理

	
	S13
	设备维修
	废机油
	矿物油
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	S14
	设备维修
	含油棉纱手套
	矿物油
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	S15
	食堂
	餐厨垃圾
	餐厨垃圾
	交餐厨垃圾单位处理

	噪声
	车间内机械设备运转噪声
	等效连续A声级
	/


项目水平衡分析
项目水平衡分析见下图所示：

涉及商业机密，不予公示。
图3.2-12  项目污水处理站水平衡图（m3/d）
 涉及商业机密，不予公示。
图3.2-13  项目全厂水平衡图（m3/d）
污染物源强核算、治理措施及达标排放情况

废气污染物的产生、治理及排放情况

废气源强核算及排放
1、G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气、G1-1连续热脱附（2#）天然气燃烧废气、G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气
本项目年处理含油废物12万吨，根据设计资料，其中粒径小于≤10mm占比93.75%（11.25万吨/a）的采用连续式热脱附装置处理，粒径＞10mm的占比约6.25%（0.75万吨/a）。其中连续式热脱附装置2台，年运行7200h，单台天然气用量200m3/h，则连续式热脱附装置单台天然气用量为144万m3/a，合计288万m3/a，燃烧器均安装低氮燃烧装置。G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经DA001排放。G1-1连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经DA001排放。

间歇式热脱附装置1台，年运行2400h，单台天然气用量140m3/h，则连续式热脱附装置天然气用量为33.6万m3/a，燃烧器安装低氮燃烧装置废气经DA003排放。

连续式热脱附装置、间歇式热脱附装置均为间接加热，评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”计算天然气燃烧废气。根据表1源强核算方法选取次序表中新（改、扩）建工程污染源的核算方法及选取优先次序1.物料衡算法、2.类比法、3.产污系数法。本项目二氧化硫采用物料平衡计算，颗粒物采用类比法，氮氧化物采用产污系数法。

①二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南   锅炉》（HJ 991-2018）5.1.2 燃气锅炉二氧化硫排放量按照下式计算。
Eso2=2R×St（1-ηs/100）×K×10-5
式中：Eso2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；

St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；S为气体燃料中的硫含量，本次评价按《天然气》（GB17820-2018）一类天然气取总硫20mg/m3，则S=20。
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 ——脱硫效率，%；本项目取值0；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。本项目取值1；
1#连续式热脱附装置：Eso2=2×144×20×（1-0）×1×10-5=0.0576t；
2#连续式热脱附装置：Eso2=2×144×20×（1-0）×1×10-5=0.0576t；
间歇式热脱附装置：Eso2=2×33.6×20×（1-0）×1×10-5=0.01344t。
②氮氧化物

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ 991-2018）5.4产污系数法计算氮氧化物排放量。污染物源强按下式计算。
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式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t；

R——核算时段内燃料消耗量，t或万m3；

βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册—燃气工业锅炉”，本项目取3.03kg/吨-原料（低氮燃烧-国际领先）。

η——污染物的脱除效率，%；本项目取值0；

1#连续式热脱附装置：Ej=144×3.03×（1-0）×10-3=0.436t；

2#连续式热脱附装置：Ej=144×3.03×（1-0）×10-3=0.436t；
间歇式热脱附装置：Ej=33.6×3.03×（1-0）×10-3=0.102t。

③颗粒物
颗粒物参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）表1中数据可知天然气锅炉在未采取任何除尘措施的情况下颗粒物最大排放浓度为10mg/m3，同时类比“泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目”验收监测数据，该项目间歇式热脱附炉、连续热脱附炉颗粒物产生量为4.2mg/m3~8.0mg/m3，本项目间歇式热脱附炉、连续热脱附炉采用天然气作为燃料，环评以最不利情况颗粒物排放浓度取10mg/m3。

项目间歇式热脱附炉及连续式热脱附炉废气产排污统计见下表：
表3.3-1  项目天然气燃烧废气产生及排放情况
	排气筒编号
	设备名称
	污染物指标
	产生量以及浓度
	处理措施
	排放量及浓度

	DA001
	1#连续式热脱附炉
	工业废气量
	1552万m3/a，2156m3/h
	加装低氮燃烧装置
	1552万m3/a，2156m3/h

	
	
	二氧化硫
	0.0576t/a，0.008kg/h，3.71mg/m³
	
	0.0576t/a，0.008kg/h，3.71mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.436t/a，0.0605kg/h，28.1mg/m3
	
	0.436t/a，0.0605kg/h，28.1mg/m3

	
	
	颗粒物
	0.156t/a，0.0216kg/h，10mg/m3
	
	0.156t/a，0.0216kg/h，10mg/m3

	DA002
	2#连续式热脱附炉
	工业废气量
	1552万m3/a，2156m3/h
	加装低氮燃烧装置
	1552万m3/a，2156m3/h

	
	
	二氧化硫
	0.0576t/a，0.008kg/h，3.71mg/m³
	
	0.0576t/a，0.008kg/h，3.71mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.436t/a，0.0605kg/h，28.1mg/m3
	
	0.436t/a，0.0605kg/h，28.1mg/m3

	
	
	颗粒物
	0.156t/a，0.0216kg/h，10mg/m3
	
	0.156t/a，0.0216kg/h，10mg/m3

	DA003
	间歇式热脱附炉
	工业废气量
	362万m3/a，1508m3/h
	加装低氮燃烧装置（2400h）
	362万m3/a，1508m3/h

	
	
	二氧化硫
	0.01344t/a，0.0056kg/h，3.71mg/m³
	
	0.01344t/a，0.0056kg/h，3.71mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.102t/a，0.0425kg/h，28.1mg/m3
	
	0.102t/a，0.0425kg/h，28.1mg/m3

	
	
	颗粒物
	0.0362t/a，0.015kg/h，10mg/m3
	
	0.0362t/a，0.015kg/h，10mg/m3

	注：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册—燃气工业锅炉”风量天然气排放系数取107753立方米/万立方米-原料，连续式热脱附年运行时间按7200h，间歇式热脱附年运行时间按2400h计。


2、G1-3含油废物热脱附不凝气
热脱附系统气化碳氢化合物蒸气进入冷凝系统，再通过气液分离器后，不凝气进入碱洗喷淋塔后最终进入蒸汽发生器系统与天然气掺烧，由于喷淋水呈碱性，在冷凝过程中能最大限度回收气相组分的烃类和水分，兼顾去除颗粒物和少量酸性气体（硫化氢和氟化氢）。颗粒物和绝大部分烃类进入油水混合物，再去油水分离系统回收有用成分油类。项目气相组分为去除干渣后部分主要为水蒸气和小分子有机烃类物质。

本项目G1-3含油废物热脱附不凝气经7100m3/h风机引入碱洗+燃烧器燃烧（天然气用量60m3/h，设计焚烧温度800~900℃）+换热器降温（热量用于含油废物预热）+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
评价类比“泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目”（以下简称“该项目”）验收监测数据，该项目2022年3月24日取得泸州市生态环境局出具的《关于四川安瑞环境治理有限公司泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目环境影响报告书的批复》（泸市环建函[2022]24号），2024年1月完成竣工环境保护验收（其验收监测数据见下表），该项目年利用油基钻屑10万吨，与本项目采用相同工艺，含油废物热脱附不凝气采用相同处理措施，故评价认为类比可行。同时本项目原料中检测出了苯并[a]芘（0.14~0.17mg/kg），苯并[a]芘沸点为475℃左右且难溶于水，本项目热脱附炉加热温度200~380℃在此温度下挥发量极少，评价按最不利情况，苯并[a]芘排放量按VOCs排放量的0.17mg/kg（油基岩屑检测报告含量）计算。其验收监测数据如下：
表3.3-2  泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目竣工环境保护验收监测数据（2023年，热脱附不凝气焚烧废气）
	监测点位
	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值

	不凝气排放口
	12月20日
	颗粒物
	浓度（mg/m3）
	16.4
	15.1
	16.3
	15.9

	
	12月21日
	
	浓度（mg/m3）
	16.1
	14.3
	15.5
	15.3

	
	12月20日
	二氧化硫
	浓度（mg/m3）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	12月21日
	
	浓度（mg/m3）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	12月20日
	氮氧化物
	浓度（mg/m3）
	80
	77
	84
	80

	
	12月21日
	
	浓度（mg/m3）
	81
	89
	79
	83

	
	12月20日
	氯化氢
	浓度（mg/m3）
	0.21
	0.44
	0.43
	0.36

	
	12月21日
	
	浓度（mg/m3）
	0.30
	0.42
	0.62
	0.45

	
	12月20日
	VOCs
	浓度（mg/m3）
	3.71
	3.54
	3.49
	3.58

	
	12月21日
	
	浓度（mg/m3）
	3.64
	3.60
	3.79
	3.68

	
	12月20日
	氟化物
	浓度（mg/m3）
	0.39
	0.41
	0.37
	0.39

	
	12月21日
	
	浓度（mg/m3）
	0.44
	0.41
	0.42
	0.42

	
	12月17日
	二噁英类
	排放浓度（ng TEQ/m3）
	0.020
	0.020
	0.040
	0.027

	
	12月18日
	
	排放浓度（ng TEQ/m3）
	0.021
	0.029
	0.023
	0.024


表3.3-3  泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目热脱附不凝气处理设备设计处理效率
	污染物
	处理工艺
	设计处理效率%

	
	
	

	颗粒物
	焚烧+换热器降温+碱液喷淋洗涤+干式过滤器+两级活性炭吸附后通过15m烟囱外排
	50

	SO2
	
	50

	NOx
	
	0

	VOCs
	
	99

	氟化物
	
	80

	HCl
	
	80

	二噁英
	
	30


注：处理效率根据《泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目环境影响评价报告书》设计处理效率及竣工环境保护验收得来。
环评以最不利情况G1-3含油废物热脱附不凝气颗粒物、氮氧化物、氯化氢、VOCs、氟化物及二噁英类比“泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目”竣工环境保护验收监测数据浓度最大值，由于二氧化硫未检出，本次参照天然气焚烧二氧化硫浓度取3.71mg/m3，苯并[a]芘排放量按VOCs排放量的0.17mg/kg计算（原料检测报告测定值），则本项目G1-3含油废物热脱附不凝气产生及排放情况见下表：
表3.3-4  项目含油废物热脱附不凝气产生及排放情况
	排气筒编号
	污染物名称
	污染物指标
	产生量以及浓度
	处理措施
	排放量及浓度

	DA004
	含油废物热脱附不凝气
	工业废气量
	7100m3/h
	碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004），风量7100m3/h，年运行7200h
	7100m3/h

	
	
	二氧化硫
	0.187t/a，0.026kg/h，3.71mg/m³
	
	0.0935t/a，0.013kg/h，1.83mg/m³

	
	
	氮氧化物
	4.55t/a，0.632kg/h，89mg/m3
	
	4.55t/a，0.632kg/h，89mg/m3

	
	
	颗粒物
	1.68t/a，0.233kg/h，32.8mg/m3
	
	0.84t/a，0.116kg/h，16.4mg/m3

	
	
	VOCs
	19.37t/a，2.69kg/h，379mg/m3
	
	0.194t/a，0.027kg/h，3.79mg/m3

	
	
	HCl
	0.158t/a，0.022kg/h，3.1mg/m3
	
	0.0288t/a，0.004kg/h，0.62mg/m3

	
	
	氟化物（以F计）
	1.123t/a，0.156kg/h，2.2mg/m3
	
	0.0216t/a，0.003kg/h，0.44mg/m3

	
	
	苯并[a]芘
	0.0000033t/a，0.00000046kg/h，0.000065mg/m3
	
	0.000000033t/a，0.0000000046kg/h，0.00000065mg/m3

	
	
	二噁英
	0.0068g/a，944.3ng/h，0.133ng TEQ/m3
	
	0.002g/a，284ng/h，0.04ng TEQ/m3


3、G1-5油泥池废气、G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-1储油罐废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气
根据《污染源源强核算技术指南》系列文件，本项目涉及工艺暂无源强核算系数，因此，本次废气源强核算按照《污染源源强核算技术指南 准则》进行。根据《准则》，源强核算方式包括如下几种：物料衡算法、系数法、类比法、实验法等。

G1-5油泥池废气及G3-1储油罐废气（包含大小呼吸及装卸废气）采用类比法计算；G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气产生量参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ 982-2018）中产污系数法计算。
（1）G1-5油泥池废气、G3-1储油罐废气（大小呼吸）
本项目设置1个油泥池（单个油泥池占地面积1447.5m2，最大储存量6000m3），用于原料含油废物暂存。设置两个回收油储罐（单个储罐容积400m3）。
评价类比“泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目”（以下简称“该项目”）验收监测数据，该项目2022年3月24日取得泸州市生态环境局出具的《关于四川安瑞环境治理有限公司泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目环境影响报告书的批复》（泸市环建函[2022]24号），2024年1月完成竣工环境保护验收，该项目年利用油基钻屑10万吨，与本项目采用相同工艺，油泥池及储罐区废气采用相同处理措施（碱洗+除雾+两级活性炭），故评价认为类比可行。其验收监测数据如下：
表3.3-5  泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目竣工环境保护验收监测数据（2023年，油泥池及储罐废气）

	监测点位
	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	贮存区及储罐废气排口
	12月17日
	VOCs
	排放浓度（mg/m3）
	1.80
	1.65
	1.61
	1.69

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	1.74
	1.67
	1.95
	1.79


表3.3-6  泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目油泥池废气处理设备处理效率
	污染物
	处理工艺
	设计处理效率%

	
	
	

	VOCs
	储罐区废气管道收集，油泥池负压抽风（收集效率取95%，风量60000m3/h）收集后经碱液喷淋洗涤+干式过滤器+两级活性炭吸附后通过15m烟囱外排
	80


环评以最不利情况G1-5油泥池废气、G3-1储油罐废气（大小呼吸）VOCs比“泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目”竣工环境保护验收监测数据浓度最大值，则G1-5油泥池废气、G3-1储油罐废气产生及排放情况见下表：
表3.3-7  项目油泥池及储罐废气产生及排放情况
	序号
	污染物名称
	污染物指标
	产生量以及浓度
	处理措施
	有组织排放
	无组织排放

	1
	油泥池及储罐废气
	工业废气量
	60000m3/h
	储罐区废气管道收集，油泥池负压抽风（收集效率取95%）收集后经碱液喷淋洗涤+干式过滤器+两级活性炭吸附（处理效率80%）后通过15m烟囱外排
	60000m3/h
	/

	
	
	VOCs
	4.434t/a，0.585kg/h，9.75mg/m³
	
	0.842t/a，0.117kg/h，1.95mg/m³
	0.222t/a，0.031kg/h


（2）G3-1储油罐废气（装卸车废气）
项目回收油装车作业时产生的物料损失与年周转量、温度及物料的真实蒸气压有密切关系。挥发性有机液体装载过程的挥发性有机物排放量，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）要求，采用公式（19）计算：
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                     （19）

式中：LL—挥发有机液体装载过程的排放系数，kg/m3，油轮/远洋驳船装载汽油为0.215kg/m3，其他驳船装载汽油为0.410kg/m3；

Q—核算时段内物料装载量，m3/a；

η去除—去除效率，%。

采用公路和铁路装载挥发性有机液体、船舶装载除汽油和原油以外的挥发性有机液体时，装载过程排放系数LL采用公式（20）计算：

[image: image18.png]120w 10k SN
[=120x10 202



                     （20）
式中：S—饱和系数，无量纲，一般取值0.6，船舶装载汽油和原油以外的油品时取值0.5；

PT—温度T时装载物料的真实蒸气压，Pa；

Mvap—油气分子量，g/mol；

T—装载物料温度，℃，取近一年平均值。

项目装载过程中挥发性有机物产生情况如下：

表3.3-4  装卸车过程计算参数一览表
	油品名称
	饱和系数S
	真实蒸气压（Pa）
	装载温度（℃）
	密度

（t/m3）
	分子量（g/mol）
	设计年周转量

（t/a）
	装载过程排放系数（kg/m3）

	回收油
	0.6
	4050
	25
	0.85
	130
	7360.8
	0.127


表3.3-5  装卸车过程计算参数一览表
	油品名称
	运输方式
	操作方式
	状态
	排放系数（kg/m3）
	产生量（t/a）
	备注

	回收油
	公路
	液下装载
	正常工况（普通）的罐车
	0.13
	0.796
	计算产生量去除效率取0


经计算，装卸车过程中废气产生量为0.796t/a，0.11kg/h。装卸车废气（管道收集，收集效率取95%）与储罐废气及油泥池废气一起经碱液喷淋洗涤+干式过滤器+两级活性炭吸附（处理效率80%）后通过15m烟囱外排，有组织收集量为0.756t/a，0.105kg/h，无组织排放量为0.04t/a，0.0056kg/h。

（3）G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气（污水处理站废气）
本项目污水处理工段（调节罐、气浮系统、化学软化系统等设施）会逸出恶臭和挥发性有机物，本项目设计废水处理规模1600m3/d。参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），采用有组织废气污染源源强核算方法中的产污系数法对废水处理过程挥发性有机物进行核算。
①VOCs
废水处理过程挥发性有机物的产生量采用式（21）核算：
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                      （21）

式中：D产生量—核算时段内废水处理过程挥发有机物的产生量，t/a；
n—废水处理设施的个数，量纲一的量；

Qi—核算时段内第i个废水处理设施的废水处理量，m3；

α—第i个废水处理设施挥发性有机物的产生系数，取值参见下表：

表3.3-8  废水处理过程挥发性有机物产生系数
	排放源
	单位
	产生系数

	油/水分离器
	水中油的质量浓度＞3500mg/L
	kg/m3废水
	0.6

	
	水中油的质量浓度880~3500mg/L
	kg/m3废水
	0.111

	
	水中油的质量浓度＜880mg/L
	kg/m3废水
	0.0225

	生物处理措施
	kg/m3废水
	0.005


本项目调节罐及后续气浮、混凝沉淀处理措施会产生VOCs，项目根据设计进水水质要求综合废水石油类含量小于880mg/L，废水处理量为480000m3/a则污水处理站有机废气产生量为2.4t/a。
②氨和硫化氢
油气田废水中含有大量的有机物和无机物，油气田废水在废水处理过程中会散发一定的臭气污染物，臭气污染物中主要含微量的氨、硫化氢、硫醇类等，经类比分析，硫醇类恶臭污染物产生量相较于氨、硫化氢等污染因子，其含量较小，因此，本评价选取硫化氢和氨作为主要分析预测因子。

根据《气田水中硫化物控制指标及处理措施》（《天然气工业》2019年03期）可知：气田水中硫化物的存在形态主要包括H2S/HS-/S2-，在出现压力下降、温度升高、pH值下降时，H2S会从气田水中溢出，具体的溢出规律如下表所示。

表3.3-9  不同硫化物含量气田水H2S逸散计算结果表
	气田水中硫化物

浓度（mg/L）
	贮存池上部空间内气相H2S浓度（mg/m3）
	H2S逸散速率（10-6kg/d）
	环境空气中H2S

最大浓度（mg/m3）

	
	40℃
	60℃
	40℃
	60℃
	

	20
	0.23
	0.27
	0.61
	0.72
	0.0001

	50
	0.57
	0.67
	1.54
	1.81
	0.0003

	100
	1.15
	1.35
	3.08
	3.62
	0.0007

	150
	1.72
	2.02
	4.62
	5.43
	0.0010

	200
	2.23
	2.69
	6.14
	7.22
	0.0013

	500
	5.74
	6.76
	15.30
	18.11
	0.0033

	900
	10.36
	12.26
	36.73
	32.71
	0.0060

	1200
	13.81
	16.34
	30.61
	46.61
	0.0080

	1500
	17.44
	20.54
	45.98
	54.57
	0.0101

	2000
	23.36
	-
	61.47
	-
	-

	注：硫化物浓度以S2-计


根据油气田废水水质抽验调查结果可知：硫化物含量为ND~2.2mg/L，硫化物浓度较低。本次评价按最不利情况考虑，按油气田废水中硫化物浓度为20mg/L，则贮存池上部空间内气相H2S浓度为0.23mg/m3。

本项目产生的NH3参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）进行取值。本项目废水可生化性差，因此较同规模的生活污水处理厂恶臭气体浓度要小，各臭气污染物浓度取值为推荐值中较小值。

表3.3-9  污水处理厂臭气污染物浓度
	处理区域
	标准推荐值
	本项目采纳值

	
	NH3（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）
	NH3（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）

	污水预处理和污水处理区域
	0.5~5.0
	1000~5000
	0.5
	1000

	污泥处理区域
	1~10
	5000~100000
	1
	5000

	注：本项目无生化处理工艺，因此各臭气污染物浓度取值为推荐值较小值。


根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）3.1.3条：污水、污泥处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物的种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素确定。设备臭气风量宜根据设备的种类、封闭程度、臭气空间体积等因素确定。构筑物、设备臭气风量的计算应符合下列规定：

（1）进水水泵吸水井或沉砂池的臭气风量可按单位水面面积臭气风量指标10m3/（m²·h）计算，并可增加1次/h~2次/h的空间换气量；

（2）初沉池或浓缩池等构筑物臭气量可按单位水面面积臭气风量指标3m³/（m2·h）计算，并可增加1次/h~2次/h的空间换气量；

（3）曝气处理构筑物臭气风量可按曝气量的110%计算；

（4）半封口设备臭气风量可按机盖内换气次数8次/h和机盖开口处抽气流速0.6m/s两种计算结果的较小者取值。

按以上规定，本项目各构/建筑物风量计算见下表。

表3.3-9  废气产生量统计
	序号
	名称
	水位或设备距上部密封区域高度H（m）
	面积

（m²）
	体积

（m³）
	单位水面面积臭气风量指标（m³/（m²▪h）
	空间换气量（次/h）
	计算风量（m³/h）

	1
	油气田废水预处理罐
	1
	495
	495
	10
	1
	4950

	2
	气浮系统
	本项目气浮气体曝气量100m3/h，按110%计算
	110

	3
	化学软化系统
	1
	86
	86
	10
	1
	860

	4
	污泥脱水机房
	6
	65
	390
	/
	8
	3120

	合计
	/
	9040


考虑5%渗入风量系数，则本项目除臭系统总风量不应小于9492m3/h，因此本项目除臭系统风量为10000m3/h。本项目恶臭气体产生情况见下表。

表3.3-10  本项目污水处理站各构筑/建筑恶臭气体产生量计算
	序号
	名称
	风量（m³/h）
	产生浓度（mg/m³）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	运行时间（h）

	
	
	
	H2S
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S
	NH3
	

	1
	油气田废水预处理罐、气浮系统、化学软化系统、污泥脱水机房
	10000
	0.23
	0.5
	0.0023
	0.005
	0.01656
	0.036
	7200


（4）G3-4盐酸储罐大小呼吸废气
本项目污水处理站纳滤膜、超滤膜、RO膜冲洗需要用到30%盐酸，盐酸年用量238t（207m3），设置1个5m3盐酸储罐，盐酸储存和使用过程中会产生大小呼吸废气（盐酸雾），参照中国石油化工系统经验公式估算：
①大呼吸
大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面的排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。计算公式如下：
Lw=4.188×10-7MPKNKC
式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；
P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36<K（42）≤220，KN＝11.467*K-0.7026；K>220，KN=0.26；KN=0.83
KC—产品因子（其他的液体取1.0）。
②小呼吸
固定顶罐的小呼吸量可以用以下公式计算：

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—罐的直径（m）；

H—平均蒸汽空间高度（m）（盐酸储罐取2.2m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃），平昌取8℃；

FP—涂层因子（无量纲），根据状况取值在1~1.5之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（取1.0）；
表3.3-12  储罐区呼吸废气计算参数一览表
	存储物资
	储罐呼吸
	计算参数

	盐酸（31%）
	大呼吸
	M
	P
	KN
	K
	KC
	
	
	

	
	
	36.5
	2180
	0.83
	42
	1.0
	
	
	

	
	小呼吸
	M
	P
	D
	H
	△T
	FP
	C
	KC

	
	
	36.5
	2180
	1.8
	2.2
	8
	1.0
	0.36
	1.0


表3.3-12  项目储罐区废气产生情况一览表   单位t/a
	位置
	成分
	大呼吸t/a
	小呼吸t/a
	损耗总计t/a
	产生速率kg/h
	存储时间

	盐酸储罐
	氯化氢
	0.0057
	0.002
	0.0077
	0.001
	7200h


G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气经收集后（收集效率95%，风机风量10000m3/h）与G1-5油泥池废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气、G3-1储油罐废气一起经碱洗+除雾+二级活性炭处理后经15m高排气筒DA004排放。则废气产生及排放情况见下表：

表3.3-9  废气产生量统计
	污染物
	G1-5油泥池废气、G3-1储油罐废气产生量
	G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气产生量、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气
	合计

	
	
	
	有组织
	无组织

	
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	VOCs
	0.736
	5.23
	0.333
	2.4
	1.01
	7.248
	0.053
	0.382

	氨
	/
	/
	0.005
	0.036
	0.00475
	0.0342
	0.00025
	0.0018

	硫化氢
	/
	/
	0.0023
	0.01656
	0.0022
	0.01573
	0.000115
	0.00083

	HCl
	
	
	0.001
	0.0077
	0.001
	0.0077
	/
	/


③废气排放情况
G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气经收集后（收集效率95%，风机风量10000m3/h）与G1-5油泥池废气、G3-1储油罐废气一起经碱洗+除雾+二级活性炭处理后废气排放情况见下表
表3.3-10  项目污水处理站、油泥池及储罐废气产生及排放情况
	排气筒编号
	污染物名称
	污染物指标
	产生量以及浓度
	处理措施
	有组织排放
	污水处理站无组织排放
	罐区及油泥池无组织排放

	DA004
	G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气与G1-5油泥池废气、G3-1储油罐废气
	工业废气量
	70000m3/h
	碱洗+除雾+二级活性炭（有机废气处理效率取80%；氯化氢、氨及硫化氢处理效率取90%）处理后经15m高排气筒DA004排放
	70000m3/h
	/
	/

	
	
	VOCs
	7.248t/a，1.01kg/h，mg/m³
	
	1.45t/a，0.201kg/h，2.87mg/m³
	0.017kg/h，0.12t/a
	0.036kg/h，0.262t/a

	
	
	氨
	0.0342t/a，0.00475kg/h，0.0068mg/m³
	
	0.0034t/a，0.00047kg/h，0.0067mg/m³
	0.00025kg/h，0.0018t/a
	/

	
	
	硫化氢
	0.01573t/a，0.0022kg/h，0.031mg/m³
	
	0.0016t/a，0.00022kg/h，0.0031mg/m³
	0.000115kg/h，0.00083t/a
	/

	
	
	氯化氢
	0.0077t/a，0.001kg/h，0.014mg/m³
	
	0.00077t/a，0.0001kg/h，0.0014mg/m³
	/
	/


4、G1-4 干渣间废气
项目油基钻屑处置后产物为粉末状，出炉温度在200℃左右。项目设置1个封闭式干渣间（占地面积为960m2），干渣采用间接冷却设备（水冷）降温后输送至斗提机，提升至干渣间。落料时由于重力作用会有粉尘产生。根据物料衡算，本项目油基钻屑处置后产物（即干渣）产生量为约9.6万t/a。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》，干渣间粉尘（装卸及储存粉尘）产生量按0.15kg/t-产品计，粉尘产生量约14.4t/a。干渣间出料温度由于高于常温，会挥发少量VOCs，根据设计VOCs产生量为0.01kg/t，VOCs产生量为0.96t/a。
本项目干渣间全密闭微负压抽风（收集效率取95%，风量10000m3/h）,废气经布袋除尘器+两级活性炭（颗粒物处理效率取99%，VOCs处理效率取80%）处理后通过15m（DA005）高排气筒排放。则干渣间废气产生及排放情况见下表：
表3.3-11  项目干渣间废气产生及排放情况
	排气筒编号
	污染物名称
	污染物指标
	产生量以及浓度
	处理措施
	有组织排放
	无组织排放

	DA005
	干渣间废气
	工业废气量
	10000m3/h
	干渣间全密闭微负压抽风（收集效率取95%，风量10000m3/h）,废气经布袋除尘器+两级活性炭（颗粒物处理效率取99%，VOCs处理效率取80%）处理后通过15m（DA005）高排气筒排放
	10000m3/h
	/

	
	
	VOCs
	0.96t/a，0.133kg/h，13.3mg/m³
	
	0.182t/a，0.025kg/h，2.5mg/m³
	0.048t/a，0.007kg/h

	
	
	颗粒物
	14.4t/a，2kg/h，200mg/m³
	
	0.1368t/a，0.019kg/h，1.9mg/m³
	0.72t/a，0.1kg/h


5、G3-2锅炉废气
本项目设置5t/h锅炉，年运行7200h，天然气用量375m3/h，270万m3/a，燃烧器安装低氮燃烧装置废气经DA007排放。

《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ 991-2018）计算天然气燃烧废气。根据表1源强核算方法选取次序表中新（改、扩）建工程污染源的核算方法及选取优先次序：1.物料衡算法、2.类比法、3.产污系数法。本项目二氧化硫采用物料平衡计算，颗粒物采用类比法，氮氧化物采用产污系数法。

①二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南   锅炉》（HJ 991-2018）5.1.2 燃气锅炉二氧化硫排放量按照下式计算。
Eso2=2R×St（1-ηs/100）×K×10-5
式中：Eso2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；

St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；S为气体燃料中的硫含量，本次评价按《天然气》（GB17820-2018）一类天然气取总硫20mg/m3，则S=20；
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 ——脱硫效率，%；本项目取值0；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。本项目取值1；
天然气锅炉：Eso2=2×270×20×（1-0）×1×10-5=0.108t。
②氮氧化物

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ 991-2018）5.4产污系数法计算氮氧化物排放量。污染物源强按下式计算。
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式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t；

R——核算时段内燃料消耗量，t或万m3。

βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中表2中的“锅炉产排污量核算系数手册”产污系数，燃油本项目取3.03kg/吨-原料。

η——污染物的脱除效率，%；本项目取值0。

天然气锅炉：Ej=270×3.03×（1-0）×10-3=0.818t
③颗粒物
颗粒物类比《成都第一制药原料药有限公司莨若系列原创药提取纯化及自动化和在线监测技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》（2022年1月11日）该项目设置有一台4t/h的天然气蒸汽锅炉，锅炉安装有低氮燃烧装置，颗粒物浓度为2.2~2.4mg/m3，评价取2.4mg/m3。
表3.3-12  项目天然气焚烧废气产生及排放情况
	排气筒编号
	设备名称
	污染物指标
	产生量以及浓度
	处理措施
	排放量及浓度

	DA007
	天然气锅炉
	工业废气量
	2909万m3/a，4040m3/h
	加装低氮燃烧装置
	2909万m3/a，4040m3/h

	
	
	二氧化硫
	0.108t/a，0.015kg/h，3.71mg/m³
	
	0.108t/a，0.015kg/h，3.71mg/m³

	
	
	氮氧化物
	0.818t/a，0.1136/kg/h，28.1mg/m3
	
	0.818t/a，0.1136kg/h，28.1mg/m3

	
	
	颗粒物
	0.0698t/a，0.0097kg/h，2.4mg/m3
	
	0.0698t/a，0.0097kg/h，2.4mg/m3


6、G3-3食堂油烟
本次建成后劳动定员50人，设有职工食堂，基准灶头两个，设计排烟量4000m3/h，每天运行6小时。人均食用油含量一般以30g/人-d计，油烟挥发一般为用油量的2%~4%，本环评取3%，则油烟产生量为0.0135t/a。
操作间灶台上部安装有集气罩，油烟经集气罩收集后，由排烟管道引入油烟净化器进行处理，处理效率可达 80%。处理达标后通过在建筑预留的烟道引至建筑顶部排放。油烟排放量约为0.0027t/a，0.0015kg/h，0.375mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排放限值（2.0mg/m3）的要求。

废气治理措施及排放
本项目共设置7根排气筒，具体情况如下：
两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，G1-1连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气（风量2156m3/h）经15m高排气筒（DA003）排放。

G1-3含油废物热脱附不凝气经7100m3/h风机引入碱洗+燃烧器燃烧（天然气用量60m3/h）+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
G1-5油泥池废气、G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-1储油罐废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭（风量70000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
G1-4干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭（风量10000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA006）排放

G3-2锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。
本项目废气处置情况如下： 
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图3.3-1  废气处理系统产污环节示意图
本项目生产线上废气采用管道密闭输送（收集效率取100%），油泥池、干渣间废气密闭负压收集（收集效率取95%），污水处理站加盖密闭收集（收集效率取95%）。项目有组织废气污染物产生、治理及排气核算源强见下表：
表3.3-13  本项目废气污染物有组织排放源强核算一览表

	生产线/工序/车间/设施
	污染源
	污染物
	年操作时间
h/a
	污染物产生情况
	治理措施
	排放时间
h/a
	污染物排放
	执行标准

	
	排气筒
	编号
	污染源
	
	
	核算方法
	产生速率
kg/h
	产生量
t/a
	收集方式+环保措施
	处理效率%
	
	浓度
mg/m3
	速率
kg/h
	排放量
t/a
	浓度
mg/m3
	速率
kg/h

	连续式热脱附炉
	DA001
	G1-1
	1#连续热脱附天然气燃烧废气
	颗粒物
	7200
	系数法
	0.0216
	0.156
	管道收集+低氮燃烧，风量2156m3/h
	0
	7200
	10
	0.0216
	0.156
	200
	/

	
	
	
	
	氮氧化物
	
	
	0.0605
	0.436
	
	0
	
	28.1
	0.0605
	0.436
	240
	0.77

	
	
	
	
	二氧化硫
	
	
	0.008
	0.0576
	
	0
	
	3.71
	0.008
	0.0576
	550
	2.6

	
	DA002
	G1-1
	2#连续热脱附天然气燃烧废气
	颗粒物
	7200
	系数法
	0.0216
	0.156
	管道收集+低氮燃烧，风量2156m3/h
	0
	7200
	10
	0.0216
	0.156
	200
	/

	
	
	
	
	氮氧化物
	
	
	0.0605
	0.436
	
	0
	
	28.1
	0.0605
	0.436
	240
	0.77

	
	
	
	
	二氧化硫
	
	
	0.008
	0.0576
	
	0
	
	3.71
	0.008
	0.0576
	550
	2.6

	间歇式热脱附炉
	DA003
	G1-2
	间歇式热脱附炉天然气燃烧废气
	颗粒物
	2400
	系数法
	0.015
	0.0362
	管道收集+低氮燃烧，风量1508m3/h
	0
	2400
	10
	0.015
	0.0362
	200
	/

	
	
	
	
	氮氧化物
	
	
	0.0425
	0..102
	
	0
	
	28.1
	0.0425
	0..102
	240
	0.77

	
	
	
	
	二氧化硫
	
	
	0.0056
	0.01344
	
	0
	
	3.71
	0.0056
	0.01344
	550
	2.6

	热脱附炉
	DA004
	G1-3
	含油废物热脱附不凝气
	二氧化硫
	7200
	类比法
	0.026
	0.187
	碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温（热量用于含油废物预热）+干式过滤+两级活性炭，风量7100m3/h
	50
	7200
	1.83
	0.013
	0.0935
	550
	2.6

	
	
	
	
	氮氧化物
	
	类比法
	0.632
	4.55
	
	0
	
	89
	0.632
	4.55
	240
	0.77

	
	
	
	
	颗粒物
	
	类比法
	0.233
	1.68
	
	50%
	
	16.4
	0.116
	0.84
	200
	/

	
	
	
	
	VOCs
	
	类比法
	2.69
	19.37
	
	99
	
	3.79
	0.027
	0.194
	60
	3.4

	
	
	
	
	HCl
	
	类比法
	0.022
	0.158
	
	80
	
	0.62
	0.004
	0.0288
	100
	0.26

	
	
	
	
	氟化物（以F计）
	
	类比法
	0.156
	1.123
	
	80
	
	0.44
	0.003
	0.0216
	9.0
	0.1

	
	
	
	
	苯并[a]芘
	
	物料衡算
	0.0000046
	0.0000033
	
	99
	
	0.00000065
	0.0000000046
	0.000000033
	0.0003
	0.00005

	
	
	
	
	二噁英
	
	类比法
	944.3ng/h
	0.0068g/a
	
	30
	
	0.04ng TEQ/m3
	284ng/h
	0.002g/a
	0.5ng TEQ/m3
	/

	油泥池、储油罐、污水处理站
	DA005
	G2-1G2-2

G2-3G2-4G1-5G3-1G3-4
	污水处理站、油泥池及储罐废气
	VOCs
	7200
	类比法
	1.01
	7.248
	碱洗+除雾+二级活性炭，风量70000m3/h
	80
	7200
	2.87
	0.201
	1.45
	60
	3.4

	
	
	
	
	氯化氢
	
	系数法
	0.001
	0.0077
	
	90
	
	0.0014
	0.0001
	0.00077
	100
	0.26

	
	
	
	
	氨
	
	系数法
	0.00475
	0.0342
	
	90
	
	0.0067
	0.00047
	0.0034
	/
	4.9

	
	
	
	
	硫化氢
	
	系数法
	0.0022
	0.01573
	
	90
	
	0.0031
	0.00022
	0.0016
	/
	0.33

	干渣间
	DA006
	G1-4
	干渣间废气
	VOCs
	7200
	系数法
	0.133
	0.96
	布袋除尘器+两级活性炭，风量10000m3/h
	80
	7200
	2.5
	0.025
	0.182
	60
	3.4

	
	
	
	
	颗粒物
	
	系数法
	2
	14.4
	
	99
	
	1.9
	0.019
	0.1368
	120
	3.5

	锅炉
	DA007
	G3-2
	锅炉废气
	颗粒物
	7200
	系数法
	0.0097
	0.0698
	管道收集+低氮燃烧，风量4040m3/h
	0
	7200
	2.4
	0.0097
	0.0698
	20
	/

	
	
	
	
	氮氧化物
	
	
	0.1136
	0.818
	
	0
	
	28.1
	0.1136
	0.818
	150
	/

	
	
	
	
	二氧化硫
	
	
	0.015
	0.108
	
	0
	
	3.71
	0.015
	0.108
	50
	/

	食堂
	/
	G3-3
	食堂油烟
	油烟
	1800
	系数法
	0.0075
	0.0135
	油烟净化器
	80%
	1800
	0.375
	0.0015
	0.0027
	2
	/


由上表可知，项目污染物排放情况见下表所示。

表3.3-14  主要废气污染源参数一览表（点源）

	序号
	名称
	排气筒参数
	排放时间
h/a
	污染物排放情况

	
	
	编号
	高度
m
	内径
m
	烟气流速
m/s
	烟气温度
℃
	烟气量
Nm3/h
	
	污染物
	浓度
mg/m3
	速率
kg/h
	排放量
t/a

	1
	1#连续热脱附天然气燃烧废气
	DA001
	15
	0.2
	19.1
	120
	2156
	7200
	颗粒物
	10
	0.0216
	0.156

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.0605
	0.436

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.008
	0.0576

	2
	2#连续热脱附天然气燃烧废气
	DA002
	15
	0.2
	19.1
	120
	2156
	7200
	颗粒物
	10
	0.0216
	0.156

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.0605
	0.436

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.008
	0.0576

	3
	间歇式热脱附炉天然气燃烧废气
	DA003
	15
	0.2
	13.3
	120
	1508
	2400
	颗粒物
	10
	0.015
	0.0362

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.0425
	0.102

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.0056
	0.01344

	4
	含油废物热脱附不凝气
	DA004
	15
	0.4
	15.7
	60
	7100
	7200
	SO2
	1.83
	0.013
	0.0935

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	89
	0.632
	4.55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	16.4
	0.116
	0.84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VOCs
	3.79
	0.027
	0.194

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HCl
	0.62
	0.004
	0.0288

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氟化物（以F计）
	0.44
	0.003
	0.0216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	0.00000065
	0.0000000046
	0.000000033

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二噁英
	0.04ng TEQ/m3
	284ng/h
	0.002g/a

	5
	油泥池、储油罐、污水处理站废气
	DA005
	15
	1.0
	27.8
	25
	70000
	7200
	VOCs
	2.87
	0.201
	1.45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HCl
	0.0014
	0.0001
	0.00077

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	0.0067
	0.00047
	0.0034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	硫化氢
	0.0031
	0.00022
	0.0016

	6
	干渣间废气
	DA006
	15
	0.4
	22.1
	25
	10000
	7200
	VOCs
	2.5
	0.025
	0.182

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	1.9
	0.019
	0.1368

	7
	锅炉
	DA007
	15
	0.3
	15.9
	120
	4040
	7200
	颗粒物
	2.4
	0.0097
	0.0689

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.1136
	0.818

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.015
	0.108


项目无组织废气主要是经集气罩未完全收集的废气及密闭房间开关门而产生无组织排放，则项目污染物无组织排放情况如下表所示。

表3.3-15  主要废气污染源参数一览表（面源）
	序号
	生产线/设备、设施
	污染物
	治理措施
	面源参数（m）
	污染物排放情况

	
	
	
	
	长
	宽
	高
	排放速率
（kg/h）
	排放量

（t/a）

	1
	油泥池及储罐区
	VOCs
	密闭，负压抽风
	83
	38
	12
	0.036
	0.262

	2
	污水处理站
	VOCs
	加盖，密闭抽风
	90
	66
	8
	0.017
	0.12

	
	
	氨
	
	
	
	
	0.00025
	0.0018

	
	
	硫化氢
	
	
	
	
	0.000115
	0.00083

	3
	干渣间
	VOCs
	密闭，负压抽风
	32
	30
	12
	0.007
	0.048

	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	0.1
	0.72


废水污染物的产生、治理及排放情况

项目废水产生情况

本项目地面全部硬化，采取雨污分流制，雨水通过雨水沟排入园区雨水管网。本项目排放的废水为W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水、W3-6生活污水、W3-7初期雨水及W3-8制氮废水。其产生情况如下：
（1）废水产生量
1）W1-1含油废水
本项目热脱附工序油水分离系统会产生W1-1含油废水，根据物料平衡W1预处理废水产生量16500m3/a，55m3/d，其主要污染物为pH、SS、TP、BOD5、COD、氨氮、石油类。

治理措施：进入本项目污水处理站。
2）W2-1 NF浓水
根据设计本项目二段NF系统，产水量为96%，则浓水产生量为64m3/d，其主要污染物为：pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、总有机碳（TOC）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、硼、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体（TDS）、挥发酚、阴离子表面活性剂等。
治理措施：NF浓水排入杂盐蒸发系统。
3）W2-2 RO浓水
根据设计一段RO浓水产生量为废水处理量的40%，二段RO浓水产生量为废水处理量的60%，则RO浓水产生量为368m3/d，其主要污染物为：pH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、总有机碳（TOC）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、石油类、硼、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体（TDS）、可溶性钡等。
治理措施：RO浓水排入氯化钠蒸发系统。
4）W2-3 氯化钠MVR浓水
根据设计氯化钠MVR蒸发系统，离心分离后浓水产生量约为4.95%，氯化钠MVR蒸发系统处理量为384m3/d，则浓水产生为19m3/d，其主要污染物为：pH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、总有机碳（TOC）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、石油类、硼、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体（TDS）、可溶性钡等。

治理措施：氯化钠MVR浓水排入杂盐蒸发系统。
5）W2-4污泥压滤废水
本项目污泥（含水率60%）产生约为5.72t/a，原生污泥含水率以99%计算，则污泥压滤废水产生量为223m3/d，其主要污染物为：pH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、总有机碳（TOC）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、石油类、硼、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体（TDS）、可溶性钡等。
治理措施：污泥压滤废水回流至本项目调节罐与外来废水一并处理。
6）W3-1实验室废水
本项目设置检测实验室，检测实验室主要进行油基钻屑的pH、含油量和含水率进行检测，废水的BOD5、COD、氨氮、总磷、石油类等基本指标监测，其余外委，实验过程中仪器器皿清洗会产生实验废水，实验用水量为1.0m3/d，产污系数取0.8，则排水量为0.8m3/d，240m3/a，其主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、TP、氨氮、石油类。

治理措施：进入本项目污水处理站。
7）W3-2循环冷却塔废水
项目设备冷却环节均采用间接水冷方式降温，根据设计循环水量为1100m3/h，26400m3/d，循环冷却水需定期排放，定期补充，根据设计补充水量为348m3/d，排污系数取0.1，则循环冷却水定期排水量为34.8m3/d，10440m3/a，其主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、TP、氨氮。

治理措施：经5m3沉淀池处理后排入园区污水处理厂。
8）W3-3锅炉废水

锅炉废水主要为软水装置再生废水和锅炉定排水。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，采取锅外水处理的锅炉废水产生系数为：废水量（锅炉排污水＋软化处理废水）13.56t/万m3-原料。项目采用1台5t/h的燃气锅炉，年运行300天，天然气使用量为270万m3/a。项目锅炉废水排放量为12.2m3/d（3661.2m3/a）（排污系数0.8，则用水量15.25m3/d（4575m3/a）），其主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、TP、氨氮。

治理措施：经5m3沉淀池处理后排入园区污水处理厂。
9）W3-4碱洗塔废水

本项目含油废物热脱附不凝气处理设置2座碱洗塔（合计循环水量80m3/h），油泥池、回收油罐区、污水处理站等废气处理设置1座碱洗塔（循环水量160m3/h），采用氢氧化钠为碱液。本项目碱液喷淋塔为闭式循环系统，碱液喷淋塔循环水量合计为240m3/h，5760m3/d，补水量按循环水量1%计，则碱液喷淋塔补充水量57.6m3/d，其中蒸发损失量按0.9计，废水排污量按0.1计，则项目水洗塔废水排放量为5.76m3/d（1728m3/a，300d/a），主要污染物为pH，SS，COD、石油类、TP、氨氮等。

治理措施：进入本项目污水处理站。
10）W3-5地面清洁废水
本项目地面不冲洗，采用拖地的方式清洁，厂区道路定期冲洗，一周清洁一次，一年52次，拖地用水量取1.0L/m2，需要拖地的厂房面积1500m2（生产车间空地），根据设计道路冲洗用水量约15m3/次，则用水量为858m3/a，2.86m3/d，污水产生量按用水量的80%计，排放量约为686.4m3/a（2.288m3/d，300d/a）。主要污染物为pH，SS，COD、石油类、TP、氨氮等。

治理措施：进入本项目污水处理站。
11）W3-6生活污水

本项目劳动定员50人，设置50人规模食堂，员工均在厂区内住宿，参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）结合本项目实际情况，用水量取150L/d人，则项目生活用水量为7.5m3/d，污水产生量按用水量的80%计，排放量约为1800m3/a（6m3/d，300d/a）。

治理措施：经10m3预处理池处理后排入园区污水处理厂。
12）W3-7初期雨水
①一次初期雨水
参照《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019）一次初期因雨水总量宜按污染区面积与15mm~30mm降水深度的乘积计算，本项目污染区面积按30000平方米计算，降水深度取15mm，则初期雨水量为450m3/次，主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、氨氮、石油类。

②全年初期雨水收集量

初期雨水径流量一般采用下面的公式来估算：
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式中：Qr——硬底化区域的初期雨水径流量，m3；

A——硬底化区域面积，公顷，面积合计约3.0ha；

ψ——硬底化区域径流系数，取0.8；

t——初期降雨历时，min，取15min；

H——所在地区降雨量，mm，取1218.54mm；

Y——平均年降雨日，平昌县降水日为135天；

D——平均每次降雨历时，小时，取2小时。

经计算，项目初期雨水平均水量为27m³/次，全年降雨时间约为135天，则项目年初期雨水量为3645m³/a（一年按300天计，则为12.15m3/d）。

治理措施：经初期雨水池收集后排入本项目污水处理站。
13）W3-8制氮废水
本项目设置一台400m³/h的PSA制氮机，根据设计其排水量为1m3/d（300m3/a，300d/a），主要污染物为pH，SS，COD、TP、氨氮等。

治理措施：经5m3沉淀池处理后排入园区污水处理厂。
（2）废水污染物类别及浓度

根据《污染源源强核算技术指南》系列文件，本项目涉及工艺暂无源强核算系数，因此本次废水源强核算按照《污染源源强核算技术指南 准则》进行核算，源强核算方式包括如下几种：物料衡算法、系数法、类比法、实验法等。本项目废水污染源源强核算采用其中的“类比法”“物料衡算法”进行核算。类比“泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目”本项目废水污染物产生情况见下表所示。

表3.3-16  项目废水污染物产生情况一览表

	车间
	污染源
	污染物产生浓度（mg/L，pH值无量纲）
	核算办法
	产生量
	产生频率
	收集暂存处理措施

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	
	

	
	
	pH
	COD
	BOD
	NH3-N
	SS
	石油类
	TOC
	总氮
	硼
	硫化物
	氟化物
	氯化物
	TDS
	可溶性钡
	TP
	
	
	
	
	

	生产车间
	含油废水
	W1-1
	6~9
	3000
	1500
	100
	200
	200
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.5
	类比法
	55
	16500
	连续
	经本项目污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	污水处理站
	NF浓水
	W2-1
	6~9
	36666
	3572
	564.4
	0
	0
	1190.7
	564.4
	99
	6.75
	67.5
	55797
	140667
	15.5232
	0.1
	物料衡算
	64
	19200
	连续
	进入杂盐蒸发系统

	
	RO浓水
	W2-2
	6~9
	1141
	1093.8
	127
	0
	0
	229
	141
	84.8
	4.7
	47
	59802
	107747
	0.

7
	0.1
	物料衡算
	368
	110400
	连续
	进入氯化钠蒸发系统

	
	氯化钠MVR浓水
	W2-3
	6~9
	36666
	3572
	564.4
	0
	0
	1190.7
	564.4
	99
	6.75
	67.5
	55797
	140667
	15.5232
	0.1
	物料衡算
	19
	5700
	连续
	进入杂盐蒸发系统

	
	污泥压滤浓水
	W2-4
	6~9
	1972
	1270
	35
	10
	10
	420
	40
	45
	3
	30
	16078
	3
	29203
	0.1
	物料衡算
	223
	66900
	连续
	进入调节罐

	公用工程
	实验室废水
	W3-1
	6~11
	500
	300
	45
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	类比法
	0.8
	240
	间断
	经本项目污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	
	循环冷却塔废水
	W3-2
	6~9
	200
	50
	25
	100
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	类比法
	34.8
	10440
	间断
	经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂

	
	锅炉废水
	W3-3
	6~9
	250
	100
	30
	150
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	类比法
	12.5
	3661.2
	间断
	

	
	碱洗塔废水
	W3-4
	6~11
	500
	300
	45
	200
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	类比法
	5.76
	1728
	间断
	经本项目污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	
	地面清洁废水
	W3-5
	6~9
	1000
	600
	45
	600
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	类比法
	2.228
	686.4
	间断
	

	
	制氮废水
	W3-8
	6~9
	200
	50
	25
	100
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	类比法
	1
	300
	间断
	经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂

	雨水
	初期雨水
	W3-7
	6~9
	800
	600
	60
	400
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	类比法
	12.15
	3645
	间断
	经本项目污水处理站处理后排入园区污水处理厂

	办公生活
	生活污水
	W3-6
	6~9
	500
	300
	30
	300
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	类比法
	6
	1800
	间断
	经污水预处理池处理后排入园区污水处理厂


项目废水处理及排放情况

项目废水分为两类进行处理，分别为a、生产废水；b、生活污水。废水分类收集，分类处理。
本项目废水包括W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水、W3-6生活污水、W3-7初期雨水及W3-8制氮废水。

其中W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水及W3-7初期雨水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂，W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-8制氮废水经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂，W3-6生活污水经10m3污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。本项目废水处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放，其中本项目氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求后，进入星光工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A后排入巴河。
项目废水经处理后可满足相关排放标准要求，项目废水排放情况见下表所示。

表3.3-17  项目废水处理排放情况一览表

	生活污水

	废水水质
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	石油类
	TP

	W3-6生活污水预处理前1800m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	500
	300
	30
	300
	/
	5

	
	产生量（t/a）
	/
	0.9
	0.54
	0.054
	0.54
	/
	0.009

	W3-6生活污水预处理后（污水预处理池）1800m3/a
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	400
	200
	30
	300
	/
	5

	
	排放量（t/a）
	/
	0.72
	0.36
	0.054
	0.54
	/
	0.009

	经沉淀池处理后排入园区污水处理厂的生产废水（不进项目污水处理站）

	废水水质
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	石油类
	TP

	W3-2循环冷却塔废水10440m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	200
	50
	25
	100
	/
	/

	
	产生量（t/a）
	/
	2.09
	0.52
	0.26
	1.04
	/
	/

	W3-3锅炉废水3661.2m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	250
	100
	30
	150
	/
	/

	
	产生量（t/a）
	/
	0.92
	0.37
	0.11
	0.55
	/
	/

	W3-8制氮废水300m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	200
	50
	25
	100
	/
	/

	
	产生量（t/a）
	/
	0.06
	0.015
	0.0075
	0.03
	
	

	沉淀池处理前14401.2m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	213.2
	62.8
	26.2
	112.5
	/
	/

	
	产生量（t/a）
	/
	3.07
	0.905
	0.38
	1.62
	/
	/

	沉淀池处理后14401.2m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	213.2
	62.8
	26.2
	56
	/
	/

	
	产生量（t/a）
	/
	3.07
	0.905
	0.38
	0.81
	/
	/

	进入项目污水处理站的生产废水（22799.4m3/a）

	废水水质
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	石油类
	TP

	W1-1含油废水16500m3/a
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	3000
	1500
	100
	200
	200
	0.5

	
	排放量（t/a）
	/
	49.5
	24.75
	1.65
	3.3
	3.3
	0.00825

	W3-1实验室废水240m3/a
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	500
	300
	45
	100
	100
	/

	
	排放量（t/a）
	/
	0.12
	0.072
	0.0108
	0.024
	0.024
	/

	W3-4碱洗塔废水1728m3/a
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	500
	300
	45
	200
	150
	/

	
	排放量（t/a）
	/
	0.864
	0.518
	0.078
	0.346
	0.259
	/

	W3-5地面清洁废水686.4m3/a
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	1000
	600
	45
	600
	100
	/

	
	排放量（t/a）
	/
	0.686
	0.412
	0.031
	0.412
	0.069
	/

	W7初期雨水3645m3/a
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	800
	600
	60
	400
	100
	/

	
	排放量（t/a）
	/
	2.916
	2.187
	0.219
	1.458
	0.365
	/

	外接油气田废水

	废水水质
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	石油类
	TP

	外接油气田废水（457200.6m3/a）
	排放浓度（mg/L）
	6~11
	3120
	1270
	50
	600
	400
	0.5

	
	排放量（t/a）
	
	1426.5 
	580.6
	22.9
	274.3
	182.9
	0.2

	厂区污水处理站处理前480000m3/a
	产生浓度（mg/L）
	/
	2978.0 
	1214.1 
	48.2 
	574.5 
	381.8 
	/

	
	产生量（t/a）
	/
	1429.4 
	582.8 
	23.1 
	275.8 
	183.3 
	/

	污水处理站综合去除效率
	%
	/
	95%
	97%
	74.6%
	100%
	100%
	0

	厂区污水处理站处理后463657.8m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	154.15 
	37.71 
	12.66 
	0.0
	0
	0.44

	
	产生量（t/a）
	/
	71.5 
	17.5 
	5.9 
	0.0
	0.0
	0.2

	全厂综合废水（生产废水+生活污水）479859m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	156.84 
	39.07 
	13.14 
	2.81 
	0.0
	0.4

	
	产生量（t/a）
	/
	75.26 
	18.75 
	6.31 
	1.35
	0.00
	0.21

	DB51/3203—2024间接排放标准
	浓度（mg/L）
	6~9
	500
	300
	45
	400
	15
	8

	废水水质
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	石油类
	TP

	星光工业污水处理厂479859m3/a
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	50
	10
	5
	10
	1
	0.5

	
	排放量（t/a）
	/
	24.0
	4.8
	2.4
	4.8
	0.5
	0.2

	星光工业污水处理厂出水标准
	浓度（mg/L）
	6~9
	50
	10
	5
	10
	1
	0.5


固体废物产生、治理及排放情况

固体废弃物产生及处置情况

1、固废产生情况

本项目固废包括S1油渣、S2污泥、S3杂盐、S4废膜、S5废包装材料、S6废样品、S7实验室废液、S8废活性炭、S9布袋除尘器粉尘、S10生活垃圾、S11干渣、S12废树脂、S13废机油、S14含油棉纱手套及S15餐厨垃圾。
固废产生情况如下：
（1）S1油渣
本项目污水处理站气浮工序会产生油渣，根据表3.2-14，油渣产生量约0.512t/d，153.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版）S1油渣属于危险废物（“HW08 900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥”），该类污泥与原料一同进入回到热脱附系统中进行处置。
（2）S2污泥
本项目化学软化混凝沉淀过程中会产生污泥，污泥进入污泥浓缩池最终经板框压滤机压滤后（含水率约60%）外运处置，根据表3.2-14主要污染物各单元进出水质及处理效率一览表，根据SS及BOD去除率，同时投加PAC等药剂量约1260.5t/a（4.2t/d），污泥产生量约9.92t/d，2975t/a。环评要求，本项目运行后建设单位应按照《危险废物鉴别技术规范》(HI/T298）、《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～6）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法对产生的泥饼进行检测鉴别，明确其性质。若属于危险废物，则按规定送危废资质单位处置；如不属于危险废物，则委托第三方单位进行无害化处理。鉴别结果出具前应按照危险废物进行管理。
（3）S3杂盐
MVR氯化钠蒸发器蒸发过程会产生大量的盐浆，盐浆通过离心机脱水，干燥后产生结晶盐。离心机脱水产生的母液重新进入MVR蒸发器处理，母液中高沸点物会不断积累富集，废水的沸点会因为高沸点物质增多而升高。因此，母液会定期从MVR蒸发系统排出，MVR蒸发母液和NF浓水一起进入杂盐蒸发系统，进一步浓缩结晶，剩余母液进入母液干化装置干燥后形成废渣，根据表3.2-16杂盐蒸发系统TDS计算，产生量约11.6t/d（3467t/a）。环评要求，本项目运行后建设单位应按照《危险废物鉴别技术规范》(HI/T298）、《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～6）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法对产生的泥饼进行检测鉴别，明确其性质。若属于危险废物，则按规定送危废资质单位处置；如不属于危险废物，则委托第三方单位进行无害化处理。鉴别结果出具前应按照危险废物进行管理。

（4）S4废膜

本项目超滤、纳滤、RO系统膜需定期更换，每三年更换一次，一次更换量9t，则产生量为3t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版）S4废膜属于危险废物（“HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”），暂存于危废暂存间定期交资质单位处理。
（5）S5废包装材料
本项目含油废物使用吨袋/吨桶进行装袋运输至厂区，会产生S5废包装材料。项目废包装袋产生量约30t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）废包装材料属危险废物，危废类别为HW49，代码为900-041-49。收集后在危废暂存间暂存后外委给有资质的单位进行处理处置。PAM、PAC等未沾染毒性物质的包装袋/包装桶属于一般工业固废，产生量为4t/a，属于《固体废物分类与代码目录》“900-003-S17：废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。”分类收集，暂存于一般固废暂存点，定期外售。

（6）S6废样品

本项目设置检测实验室，检测实验室主要进行油基钻屑的pH、含油量和含水率进行检测，废水的BOD5、COD、氨氮、总磷等基本指标监测。检验完成后会产生废样品，其产生量约1.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版）属于HW49类危险废物，危废代码为900-047-49，暂存于危废暂存间定期交资质单位处理。
（7）S7实验室废液

本项目实验室化验及在线监测过程中会产生化验室废液、在线监测废液、废（过期）药品及废药剂瓶等，根据《国家危险废物名录》（2025年），其危废类别为：HW49（其他废物），代码：900-047-49（研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物）。项目化验室废液、在线监测废液及废（过期）药品及废药剂瓶产生量约2t/a暂存于危废暂存间，定期交由危废资质单位处理。
（8）S8废活性炭
本项目有机废气处理采用活性炭吸附处理会产生废活性炭，为确保吸附效率，建设单位需安排专人定期对活性炭吸附情况做定量监测，随时掌握其是否达到吸附饱和状态，定期对活性炭进行更换，活性炭更换频率为每三个月更换一次（或使用时间超过500h）。活性炭装填量参考《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》中要求，单级活性炭吸附装置一次最少充填量为0.5t，则活性炭的使用量为12t/a（三个两级活性炭吸附装置）。废活性炭认为是被吸附的废气的量和活性炭本身用量之和，因此本项目废活性炭产生量约为14.26t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49/其他废物/非特定行业/900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

（9）布袋除尘器粉尘
本项目干渣间设置布袋除尘器，运行过程中会产生粉尘，根据物料衡算，布袋除尘器粉尘产生量为14.256t/a，粉尘与干渣性质类似，混入干渣处理。
（10）S10生活垃圾
本项目劳动定员50人，办公生活垃圾产生按1.0kg/（人∙d），每日产生生活垃圾50kg/d（15t/a）。生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清运处置。

（11）S11干渣
本项目含油污泥处理过程中会产生S11干渣，根据物料平衡其产生量为96000t/a，若干渣达到《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）“7 剩余固相和回收的矿物油利用、处置污染控制要求”及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）中表1要求，本项目干渣拟交给水泥窑（四川源晟天环保科技有限公司）协同处置，已签订意向协议。若干渣未达到标准中相关限值要求，则必须作为危险废物进行处置。
（12）S12废树脂
本项目锅炉配套软水制备设备采用二级反渗透工艺，会产生废离子交换树脂，产生量约为0.5t/a，交厂家回收处理，不外排。
（13）废机油
本项目设备维护、更换和拆解过程中会产生废机油，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录(2025年版)》，废机油属危险固废（危废类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，危废代码 900-214-08，危险废物名称为车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性T，I），项目废润滑油采用密封桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理处置。

（14）S14含油抹布手套
本项目机械检修会产生废含油抹布，根据《国家危险废物名录(2025年版)》中废含油抹布属危险固废（危废类别为HW49 其他废物，行业来源为非特定行业，危废代码 900-047-49，危险特性T，I）。项目生产过程产生的含油抹布约为0.01t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理处置。

（15）S15餐厨垃圾
本项目劳动定员50人，设置50人规模食堂，餐厨垃圾产生按0.2kg/（人∙d），每日产生餐厨垃圾10kg/d（3t/a）。餐厨垃圾收集后交具有处置资质的单位处理。

项目固体废物产生及处置情况见下表：

表3.3-18  本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

	车间/功能区
	生产线
	编号
	固废名称
	主要污染物
	固废属性
	危废类别
	代码
	产生情况
	处理处置情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	暂存措施
	委外处置量（t/a）
	最终去向

	污水处理站
	厂区污水处理站
	S1
	油渣
	矿物油
	危险废物
	HW08
	900-210-08
	物料衡算
	153.6
	油泥池
	/
	进入热脱附系统

	污水处理站
	厂区污水处理站
	S2
	污泥
	泥沙、矿物油
	待鉴别
	/
	/
	物料衡算
	2975
	危废暂存间
	2975
	进行危废鉴别，根据鉴定结果明确最终去向，未进行鉴别前按危险废物管理。分类暂存于危废暂存间内，委托资质单位处理

	污水处理站
	厂区污水处理站
	S3
	杂盐
	无机盐
	待鉴别
	/
	/
	物料衡算
	3467
	危废暂存间
	3467
	

	污水处理站
	厂区污水处理站
	S4
	废膜
	无机盐
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	物料衡算
	3
	危废暂存间
	3
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	公用工程
	原料拆包
	S5
	废包装材料（沾染毒性物质）
	毒性物质、塑料
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	物料衡算
	30
	危废暂存间
	30
	

	
	
	
	废包装材料（未沾染毒性物质）
	塑料
	一般固废
	/
	900-003-S17
	物料衡算
	4
	一般固废暂存间
	4
	外售综合利用

	
	实验室
	S6
	实验室废样品
	矿物油，泥沙
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	物料衡算
	1.0
	危废暂存间
	1.0
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	实验室
	S7
	实验室废液
	矿物油、水
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	物料衡算
	2
	危废暂存间
	2
	

	
	活性炭吸附
	S8
	废活性炭
	C、有机废气
	危险废物
	HW49
	900-039-49
	物料衡算
	14.26
	危废暂存间
	14.26
	

	
	布袋除尘器
	S9
	布袋除尘器粉尘
	颗粒物
	一般固废
	/
	/
	物料衡算
	14.256
	一般固废暂存间
	14.256
	混入干渣处理

	办公区
	办公生活
	S10
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	900-099-S64
	物料衡算
	15
	生活垃圾桶
	15
	交环卫部门处理

	生产线
	含油污泥利用
	S11
	干渣
	石油烃
	一般固废
	/
	/
	物料衡算
	96000
	干渣间
	96000
	经检测满足HJ1461-2026及DB51/T2850-2021中标准要求后用标准规定的指定用途，若干渣未达到标准中相关限值要求，则必须作为危险废物进行处置。

	公用工程
	软水制备
	S12
	废树脂
	树脂
	一般固废
	0.5
	/
	物料衡算
	0.5
	一般固废暂存间
	0.5
	交厂家回收处理

	
	设备维修
	S13
	废机油
	矿物油
	危险废物
	HW08
	900-214-08
	物料衡算
	0.05
	危废暂存间
	0.05
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	
	S14
	含油抹布手套
	矿物油
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	物料衡算
	0.01
	危废暂存间
	0.01
	

	办公区
	食堂
	S15
	餐厨垃圾
	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	系数法
	3
	餐厨垃圾桶
	3
	交具有处置资质的单位处理


根据《国家危险废物名录（2025版）》可知项目危险废物数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等情况详见下表。
表3.3-19  项目危险废物汇总表

	序号
	危险废物名称
	危废废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	油渣
	HW08
	900-210-08
	153.6
	气浮
	固态
	泥沙、矿物油
	矿物油
	每天
	T
	做原料回用

	2
	污水处理站污泥
	待鉴别
	待鉴别
	2975
	混凝沉淀
	固态
	泥沙、矿物油
	矿物油
	每天
	T
	鉴定后决定去向

	3
	污水处理站杂盐
	待鉴别
	待鉴别
	3467
	MVR蒸发
	固态
	无机盐
	无机盐
	每天
	T
	

	4
	污水处理站废膜
	HW49
	900-041-49
	3
	膜系统
	固态
	树脂、无机盐
	无机盐
	三年
	T
	暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理

	5
	废包装材料（沾染毒性物质）
	HW49
	900-041-49
	30
	原料包装
	固态
	毒性物质、塑料
	毒性物质
	每天
	T，In
	

	6
	实验室废样品
	HW49
	900-047-49
	1
	实验室
	固态
	矿物油，泥沙
	矿物油
	每天
	T，In
	

	7
	实验室废液
	HW49
	900-047-49
	2
	实验室
	液态
	矿物油、水
	矿物油
	每天
	T，In
	

	8
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	14.26
	废气处理
	固态
	C、有机废气
	有机废气
	三个月
	T，In
	

	9
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.05
	机械维修
	液态
	矿物油
	矿物油
	一个月
	T，I
	

	10
	含油抹布手套
	HW49
	900-047-49
	0.01
	机械维修
	固体
	矿物油、棉
	矿物油
	一个月
	T，I
	


表3.3-20  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力（t）
	贮存周期

	1
	油泥池
	油渣
	HW08
	900-210-08
	油泥池
	1447.5m2
	密闭储存
	12000t
	1个月

	2
	危废暂存间
	污水处理站污泥
	待鉴别
	待鉴别
	生产车间内
	50m2
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	50
	1个月

	3
	
	污水处理站杂盐
	待鉴别
	待鉴别
	
	
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	30
	1个月

	4
	
	污水处理站废膜
	HW49
	900-041-49
	
	
	粘贴符合条件的标签
	3
	3个月

	5
	
	废包装材料（沾染毒性物质）
	HW49
	900-041-49
	
	
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	5
	3个月

	6
	
	实验室废样品
	HW49
	900-047-49
	
	
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	1
	3个月

	7
	
	实验室废液
	HW49
	900-047-49
	
	
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	0.5
	3个月

	8
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	4
	3个月

	9
	
	废机油
	HW08
	900-214-08
	
	
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	0.1
	3个月

	10
	
	含油抹布手套
	HW49
	900-047-49
	
	
	放入密封容器中，粘贴符合条件的标签
	0.1
	3个月

	说明标签上应标明危废名称、类别、危废代码及贮存起止时间。


危险废物储存和包装方式

为满足《危险废物贮存污染控制标准》中对危废的包装和储运要求，危险废物出料、储运及包装方式见下表。

表3.3-21  项目危险废物储运过程危害特性出料及包装方式

	污染源
	危废种类
	储运过程危害特性
	包装
	运输
	暂存

方式

	污水处理站
	S1油渣、S2污泥、S3杂盐、S4废膜
	泄漏会造成环境风险
	密封袋装，油渣油泥池暂存
	人工或叉车厂内运输
	分类暂存于危废暂存间中

	综合车间
	S5废包装材料（沾染毒性物质）
	泄漏会造成环境风险
	密封袋装
	
	

	实验室
	S6实验室废样品、S7实验废液
	泄漏会造成环境风险
	密封桶装
	
	

	废气处理
	S8废活性炭
	吸附有VOCs、H2S等有害气体，散落会造成环境风险
	内塑外编包装袋密封包装
	
	

	机械维修
	S13废机油
	泄漏会造成环境风险
	密封桶装
	
	

	
	S14含有抹布手套
	泄漏会造成环境风险
	内塑外编包装袋密封包装
	
	


项目各类危废应满足《危险废物贮存污染控制标准》中“4.4必须将危险废物装入容器内”“4.5禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装”“4.6无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装”等危险废物包装要求；本项目各类滤渣经密封包装后暂存于危废暂存间内，满足“4.3在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放”的要求。

危险废物贮存要求

本项目危险废物的临时贮存需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行，具体要求如下：

1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

噪声污染物产生、治理及排放情况

本评价按照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884—2018)，对项目运营期噪声污染源源强进行核算，具体核算过程如下：

1、噪声产生情况

项目运行过程中产生的噪声主要来自生产设备、输料泵、循环水泵、循环水池、碱液喷淋吸收塔等，项目以机械噪声和动力噪声为主，噪声强度约为70～85dB(A)之间。

2、噪声治理情况

项目拟采取的降噪措施包括：①尽量选用低噪声设备；②较强噪声源设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室；③振动设备设减振器或减振装置；④管道设计中注意防振、防冲击，以减轻落料、振动噪声，风管及流体输送注意改善其流畅状况，减少空气动力噪声；⑤总图合理布置，防止噪声叠加和干扰，利用距离衰减。通过一系列噪声综合治理后，使生产线设备噪声值降低了10-25dB(A)，尽可能地减少了噪声对外环境的影响。
本项目噪声主要来源于各种泵类、风机、制氮机等设备运行噪声，噪声级从70～85dB不等。主要产噪设备及产噪情况详见下表：

表3.3-22  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置/噪声源
	声源类型

（频发、偶发等）
	噪声源强
	作用时段

	
	
	
	核算方法
	噪声值（dB）
	

	生产线
	上料刮板输送机1
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	上料刮板输送机2
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	振动筛1
	频发
	类比法
	80
	全天24小时

	
	振动筛2
	频发
	类比法
	80
	全天24小时

	
	刮板上料机1
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	刮板上料机2
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	连续式热脱附炉1
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	
	连续式热脱附炉2
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	
	换热器
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	油气处理系统
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	制氮机
	频发
	类比法
	85
	全天24小时

	
	卸料泵1
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	卸料泵2
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	转运泵1
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	转运泵2
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	UF（超滤）系统
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	NF（纳滤）系统
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	RO系统
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	污泥处理系统
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	氯化钠蒸发器
	频发
	类比法
	80
	全天24小时

	
	杂盐蒸发器
	频发
	类比法
	80
	全天24小时

	
	风机1
	频发
	类比法
	80
	全天24小时

	
	风机2
	频发
	类比法
	80
	全天24小时

	
	风机3
	频发
	类比法
	80
	全天24小时

	
	引风机1
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	
	引风机2
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	
	引风机3
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	
	气浮进水泵1
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	
	气浮进水泵2
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	
	气浮系统
	频发
	类比法
	70
	全天24小时

	
	化学软化系统
	频发
	类比法
	75
	全天24小时

	公用工程
	含油废物综合利用循环冷却塔
	频发
	类比法
	85
	全天24小时

	
	油气田废水处理循环冷却塔
	频发
	类比法
	85
	全天24小时

	
	锅炉
	频发
	类比法
	80
	全天24小时


本项目针对主要噪声设备，拟采取的主要降噪措施如下：

1、空间布局
主要通过本项目的车间平面的合理布置，使项目的高噪声设备布置于车间内并尽可能布设在车间中部，最大限度降低本项目噪声对周边影响。

2、技术防治措施

声源上降低噪声措施：

①尽量选用低噪声设备等。

②采取声学控制措施，如对噪声较强的设备如制氮机等采用消声、隔声、隔振和减振等措施。

③维持设备处于良好的运转状态。

④改进工艺、设施结构和操作方法等。

噪声传播途径上降低噪声措施：

①振动设备设单独基础，减少噪声向外传播。操作人员休息间采用隔声门窗。

②各种泵类安装在独立泵房内，通过建筑墙体使噪声进一步衰减，减少噪声对周围环境的传播和影响。

3、管理措施

根据外环境关系，制定合理的工作方案，在厂界四周墙内种植常绿防护树林，减少车间噪声对声环境的影响；制定噪声监测方案，并对降噪减噪设施的使用运行、维护保养等方面纳入公司的管理要求。

综上分析，通过选用低噪声设备，采取隔声减振及配套的管理等有效的降噪措施后，项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

地下水保护及防渗措施

（1）防止地下水污染控制措施的原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）防止地下水污染的主动控制措施

为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在生产工艺、设备、建筑结构、总图等方面均在设计中考虑了相应的控制措施，具体措施如下：

①分区布置

生产装置区域内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的性质集中布置。严格划分污染区和非污染区，其中污染区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

②管道

储存和输送有毒有害介质的工艺管线应地上敷设；对于含有污染物的高压流体介质管道排放采用双阀并加丝或法兰盖，对所有与含污染物的易燃、易爆、腐蚀性介质的管道和设备日常使用的排净口应配备法兰盖；装置与储运系统内除输送空气、惰性气、消防水、生产用水和生活用水等非污染介质的管道外，管道上所有安装后不需拆卸的螺纹连接部位均应密封焊；装置外所有输送含污染物的烃类的管道螺纹连接要密封焊。

③设备

对输送易泄漏及有毒介质的离心泵及真空泵，应提高密封等级（如考虑增加停车密封、采用串联密封等措施），防止机械密封事故时大量有害介质的泄漏。

项目全厂地下水污染防治分区情况一览表见下表：

表3.3-23  本项目地下水防渗分区一览表

	类别
	项目名称
	防渗分区
	防渗要求
	防渗措施

	主体工程
	综合处理车间含油废物利用生产线
	重点防渗
	等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-7cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm，车间修建污废水截排沟连接事故池，截排沟按要求进行重点防渗

	
	污水处理车间（包含中间水箱）
	重点防渗
	等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-7cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm，车间修建污废水截排沟连接事故池，截排沟按要求进行重点防渗

	储运工程
	油气田废水调节储罐区
	重点防渗
	等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-7cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm，修建污废水截排沟连接事故池，截排沟按要求进行重点防渗

	
	回收油储罐区
	重点防渗
	等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-7cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm，车间修建污废水截排沟连接事故池，截排沟按要求进行重点防渗

	
	油泥池
	重点防渗
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-10cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm

	
	干渣间
	重点防渗
	等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-7cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm，车间修建污废水截排沟连接事故池，截排沟按要求进行重点防渗

	环境风险
	事故池、初期雨水池
	重点防渗
	等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-7cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm

	公辅工程
	检测实验室
	一般防渗
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。

	环保工程
	危废暂存间
	重点防渗
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-10cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm，设置导流沟，导流沟按要求进行重点防渗

	
	一般固废暂存间
	一般防渗
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。

	办公及生活
	办公楼
	简单防渗
	/
	一般水泥硬化


（3）防止地下水污染的被动控制措施

防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下：

①一般防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求设计防渗方案，本项目一般防渗区采取铺设防渗混凝土的防渗措施，可满足等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的防渗要求。

②危废暂存间及油泥池应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，做到“防风、防雨、防渗”，并设置防溢流裙角、必要的储存分区等措施，危废暂存间地面采用土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-7cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm防渗层做到重点防渗，使其防渗技术达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s的标准；生产装置区、污水处理站、调节池储水罐、回收油罐区、初期雨水池、干渣间、事故池等，设计防渗方案做到重点防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行。
（4）地下水污染应急预案、应急处置及管理

应急预案：环评要求企业制定专门的地下水污染事故应急措施并与其他应急预案相协调。应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测等方面的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。

应急处置：当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故扩散、蔓延及连锁反应，减小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。
管理措施：加强企业生产、操作、储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。重点污染防治区所在生产车间，每一操作组对其负责的区域建立台账，记录当班的生产状况是否正常。对于机泵、阀门、法兰、管道连接交叉等有可能产生泄漏处，设置巡视监控点，纳入正常生产管理程序中。

非正常工况排污分析

（1）大气污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）非正常排放指“指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”，本项目使用电及天然气作为能源，不涉及窑炉燃煤点火，汽油机、柴油机等矿物燃料使用机械开停机等非正常工况；故本项目废气非正常工况主要考虑项目生产过程中废气处理系统发生故障不能正常运行，各污染物未经处理直接排放的情况。非正常工况下，废气污染排放情况见下表。

表3.3-24  非正常工况废气污染物排放情况

	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	含油废物热脱附不凝气
	废气处理系统损坏，处理效率降至30%
	二氧化硫
	2.56
	0.0182
	0.5
	1/2
	停止生产，维修设备

	
	
	
	氮氧化物
	89
	0.632
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	颗粒物
	23
	0.163
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	VOCs
	265.2
	1.883
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	HCl
	2.2
	0.0154
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	氟化物（以F计）
	15.4
	0.1092
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	苯并芘
	0.000002
	0.000003
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	二噁英
	0.04ng TEQ/m3
	944.3ng/h
	0.5
	1/2
	

	2
	污水处理站、油泥池及储罐废气
	废气处理系统损坏，处理效率降至50%
	VOCs
	7.2
	0.505
	0.5
	1/2
	停止生产，维修设备

	
	
	
	HCl
	0.007
	0.0005
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	氨
	0.034
	0.002375
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	硫化氢
	0.016
	0.0011
	0.5
	1/2
	

	3
	干渣间废气
	废气处理系统损坏，处理效率降至50%
	VOCs
	6.65
	0.0665
	0.5
	1/2
	停止生产，维修设备

	
	
	
	颗粒物
	100
	1
	0.5
	1/2
	


由上表可知，本项目非正常工况下各种污染物排放量明显增大，部分污染物将大幅超过排放标准，企业应合理安排环保设施的检修时间，同时应加强环保设施的日常维护保养，一旦环保设施出现报警或故障情况，企业必须马上停止生产，待正常运行后，方可开机生产。

（2）水污染物

本项目废水非正常工况主要考虑项目生产过程中废水处理系统发生故障水质处理不能达标排放的情况。主要处理措施是立即关闭厂区总排口污水阀门，确保不能达标的废水不外排到园区污水管网，废水在厂区各收集池内暂存，不再接收外来油气田废水，待废水处理系统正常运行后，污水处理经检测达到园区污水接管标准后，再排入园区污水处理厂处理。因此，本次环评中不再考虑废水的非正常与事故排放情况。

项目建成后污染物排放情况

拟定的环境污染治理措施得到落实的情况下，对本项目主要污染源进行削减，使污染物的排放量明显降低，项目实施后主要污染物的产生和排放情况见下表。

表3.3-25  本项目主要污染物排放核算表

	项目
	污染物
	单位
	产生量
	削减量
	排放量

	有组织

废气
	颗粒物
	t/a
	16.498
	15.1041
	1.3939

	
	SO2
	t/a
	0.42364
	0.0935
	0.33014

	
	NOX
	t/a
	6.342
	0
	6.342

	
	VOCs
	t/a
	27.618
	25.792
	1.826

	
	HCl
	t/a
	0.158
	0.1292
	0.0288

	
	氟化物（以F计）
	t/a
	1.123
	1.1014
	0.0216

	
	苯并[a]芘
	t/a
	0.0000033
	0.000003267
	0.000000033

	
	二噁英
	t/a
	0.0068g/a
	/
	0.002g/a

	
	氨
	t/a
	1.371
	1.234
	0.137

	
	硫化氢
	t/a
	0.053
	0.0477
	0.0053

	无组织

废气
	VOCs
	t/a
	0.39
	0
	0.39

	
	颗粒物
	t/a
	0.72
	0
	0.72

	
	氨
	t/a
	0.072
	0
	0.072

	
	硫化氢
	t/a
	0.0028
	0
	0.0028

	废水
	废水量（生产+生活）
	m3/a
	496201.2
	0
	479859

	
	COD
	t/a
	1490.336
	1414.776
	75.56

	
	BOD
	t/a
	611.769
	592.839
	18.93

	
	NH3-N
	t/a
	22.9683
	18.6383
	4.33

	
	TP
	t/a
	0.22
	/
	0.21


清洁生产

清洁生产是指企业遵循“源头削减，综合利用，降低污染强度，污染最小化”原则，符合清洁生产工艺、清洁能源和原料、清洁产品要求。在不断采取改进设计、使用清洁原辅材料和燃料、采用先进工艺技术和设备、改善管理、提高综合利用等措施基础上，从源头削减污染、提高资源利用率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中环境污染，促进经济和社会可持续发展。根据我国《中华人民共和国清洁生产促进法》，项目在建设中应采取以下清洁生产措施：

（一）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料；

（二）采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；

（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；

（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。

本报告将从原料、产品、工艺及设备、节能降耗、资源回收利用、污染物治理、生产管理等方面分析本项目的清洁生产水平。

原辅材料与产品清洁性分析

本项目所需的原辅材料种类较多，原辅材料不涉及《中国禁止或严格限制的有毒化学品名录（2023年本）》中的有毒化学品，不涉及列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》受控名单中的持久性有机污染物（POPs），亦不涉及《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定要淘汰的臭氧层消耗物质（ODS）。建设单位在生产过程中均遵循实现原料购进前对材料的批次按照国家有关标准或原材料生产企业已在标准部门登记备案的企业标准为依据，在具有法定检验部门登记备案的企业标准为依据，在具有法定检验部门进行开具合格报告的情况下，签订订货合同，进行有质量保证的原材料购进。

生产设备及过程控制先进性

本项目生产工艺较为成熟，且操作简单。本项目所采用的生产装备、工艺控制等技术指标均属国内先进水平。本项目生产工艺中温度、压力等指标要求严格，因此工艺的自动控制先进性成为项目稳定生产的重要条件，企业设备的自动化控制水平较高，主要表现在：

（1）选用信誉良好的生产厂家生产的合格设备，以保证设备质量。设备配置机械密封，密闭性能良好，可使无组织废气排放量大为减少；生产控制采取就地控制方案，对重要的参数如温度、压力等进行显示。

（2）机电产品均选用国家推荐的节能型品种。

（3）本项目设置一套先进的分散控制系统（DCS系统）用于装置的自动控制、监视、操作，实现自动化生产；对主要工艺过程进行集中控制和监测，其他工艺采用集中显示和就地检测相结合，可减少因人为失误而带来的事故损失，也可在紧急状况下切断危险源，实现安全泄放。

（4）过程控制中采用节水措施，实现了节水目标。

（5）使用电作为能源物质。

节能分析

本项目各生产工艺已经相当成熟，同时通过先进的控制技术及成熟的管理理念，在执行从原料进货到产品出货为止的全面质量管理的同时，不断地进行高水平生产技术与精制技术的开发，降低生产工艺及各工序能耗，确保工艺一直处于国内先进行列。

本项目生产线装备了国内一系列先进的工艺技术和设备，保证了生产线不仅能够生产出质量优秀的产品，而且由于设备自动化程度高，生产率的提高，为企业创造更高附加价值的同时为社会节约了更多的资源。

本项目对于固废进行收集处理，外售废品回收站或者回收利用，不但避免了二次污染，还充分地利用了固废资源。

污染治理

本项目控制污染的目标为：项目建成后各污染防治措施稳定运行，污染物达标排放，评价范围内的环境要素符合各自功能区标准要求。

（1）项目经处理达标排放的废气排放量较少，对环境空气质量影响小，不改变区域环境质量等级。

（2）本项目采用雨污分流制，工业废水经过厂内污水处理设施处理达接管标准后排入园区污水处理厂污水管网。

（3）项目通过采用低噪声设备和其他减震、降噪、隔声措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）项目产生的固废100%进行无害化处理，零排放。

项目不影响区域的环境质量水平，项目建设符合当地环境规划。

环境管理要求

清洁生产是企业提高管理水平和控制污染环境的有效手段，不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，减少污染物的排放和减少对环境的危害程度。

企业应成立清洁生产组织，本项目投入运行后，须落实专人负责项目的清洁生产。清洁生产组织的具体职责如下：

（1）制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训；

（2）定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告；

（3）组织实施清洁生产无（低）费用方案；

（4）不断吸取同行业国内外先进清洁生产经验，提高企业清洁生产水平；

（5）制定持续清洁生产计划；

（6）建立清洁生产激励制度，使员工在积极参与清洁生产过程中，不仅使企业经济效益增加，同时也使员工获得直接经济利益，以激励清洁生产工作持续、有效地开展。

小结

综上所述，本项目生产过程污染物排放控制满足我国相关环境保护标准，整个工程内容和生产过程按节能减排总体设计，项目采用的各项节能措施符合《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《重点用能单位节能管理办法》《中国节能技术政策大纲》等相关规定及要求，节能措施经济可行。评价认为，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。

总量控制

根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发[2021]33号）及《四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）等相关文件要求，结合项目污染物排放特征，本评价确定的项目建设单位的总量控制污染物为：
废水总量控制指标：COD、氨氮、TP；废气总量控制指标：氮氧化物、VOCs。
废气污染物总量控制及建议指标

根据项目污染物排放特征，本项目废气污染物排放总量核算如下：
1、氮氧化物
DA001排气筒排放量+DA002排气筒排放量+DA003排气筒排放量+DA004排气筒排放量+DA006排气筒排放量=风量×排放时间×排放浓度/109=2156m3/h×7200h×28.1mg/m3/109+2156m3/h×7200h×28.1mg/m3/109+1508m3/h×2400h×28.1mg/m3/109+7100m3/h×7200h×89mg/m3/109+4040m3/h×7200h×28.1mg/m3/109=6.342t/a；

2、VOCs
DA003排气筒排放量+DA004排气筒排放量+DA005排气筒排放量+无组织排放量=7100m3/h×7200h×3.79mg/m3/109+70000m3/h×7200h×2.87mg/m3/109+10000m3/h×7200h×2.5mg/m3/109+0.43t/a=2.256t/a；
废水污染物总量控制及建议指标

本项目地面全部硬化，采取雨污分流制，雨水通过雨水沟排入园区雨水管网。本项目废水包括W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水、W3-6生活污水、W3-7初期雨水及W3-8制氮废水。

其中W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水及W3-7初期雨水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂，W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-8制氮废水经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂，W3-6生活污水经10m3污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。本项目废水处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放，其中本项目氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求后，进入星光工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A后排入巴河。

项目废水总量计入星光工业园区污水处理厂总量指标。
据此核算，项目厂区外排废水总量指标：

COD=479859m3/a×500mg/L/106=239.93t/a；

氨氮=479859m3/a×45mg/L/106=21.59t/a；

TP=479859m3/a×8mg/L/106=3.84t/a
经星光工业园区污水处理厂处理后外排废水总量指标：

COD=479859m3/a×50mg/L/106=23.99t/a；

氨氮=479859m3/a×5mg/L/106=2.40t/a；

TP=479859m3/a×0.5mg/L/106=0.24t/a。
本项目核定污染物排放总量详见下表。

表3.6-1  本项目总量控制指标 单位：t/a

	项目
	污染物
	单位
	总量控制指标
	备注

	废气
	氮氧化物
	t/a
	6.342
	由巴中市生态环境局调剂解决

	
	VOCs
	t/a
	2.256
	

	废水
	厂区排口
	废水量
	m3/a
	479859
	排入星光工业园区污水处理厂总量，按照星光工业园区污水处理厂纳管标准核算

	
	
	COD
	t/a
	239.93
	

	
	
	NH3-N
	t/a
	21.59
	

	
	
	TP
	t/a
	3.84
	

	
	星光工业园区污水处理厂
	废水量
	m3/a
	479859
	经星光工业园区污水处理厂处理后排入巴河，计入星光工业园区污水处理厂总量指标

	
	
	COD
	t/a
	23.99
	

	
	
	NH3-N
	t/a
	2.40
	

	
	
	TP
	t/a
	0.24
	


环境质量现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

巴中市位于四川盆地东北部，地处大巴山系米仓山南麓，中国秦岭-淮河南北分界线南，东邻达州，南接南充，西抵广元，北与陕西省汉中市接壤，是秦巴山片区中心城市之一。巴中市地理坐标介于东经106°20'至107°49'，北纬31°15'至32°45'之间，东西宽126km，南北长165km，辖巴州区、恩阳区2个市辖区，和平昌县、通江县、南江县3个县，国土面积12298.08km2。
平昌县隶属于四川省巴中市，位于四川省东北部，米仓山南麓，北纬31°16′~31°52′，东经106°15′~107°34′。东接万源市、宣汉县，南抵达州市、渠县，西邻营山县、仪陇县，北连通江县、巴州区，总面积2229km2。县地自古以来就是达县通往通江、南江、巴州三区县的咽喉。地处两江之口的江口镇，素有“川北重镇”之称。
项目所在地位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，地理位置详见附图1。
地形地貌

巴中属典型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜。北部为深切割中山，中切割中山，中部为中切割低山、浅切割低山；南部为丘陵，沿河两岸及台状山顶有平坝。丘陵、平坝面积约为1243km2，占幅员面积的10%，山地占90%。最高海拔在北西部的南江县光雾山，为2507.0m，最低海拔在南部的平昌县黄梅溪，为268.3m，高差2238.7m。

中北部山地，低、中山界线明显。中切割中山一般700~900m，多窄谷；深切割中山切割高达1200m以上，多峡谷，中切割低山切割一般600m，多“V”形谷、平底谷，称山区平坝。三级阶梯状构造，从北到南逐渐降低。北部深切割中山海拔1500～2000m，中切割中山海拔1300~1500m，中部中切割低山海拔800~1000m。中部低山，大多海拔400~800m，南部丘陵分布在海拔350~600m之间，平坝分布在海拔268.3~400m之间。另外，境内还有流水侵蚀、沉积、扇形地貌和重力堆积、残积地貌及喀斯特地貌。境内地质构造跨及米仓山台穹、大巴山弧形、川北台（坳）陷及川东新华夏四个二级构造单元。构造形迹以褶皱为主，断裂不发育，褶皱曲线呈弧形，岩层倾角变化频繁且有扭曲现象。境内西北为龙门山北东向褶皱带，北部是米仓山东西向褶皱带，东北与大巴山西向褶皱带相连，东南部邻华蓥山北东向褶皱带，南西是川中北西西向褶皱带。由于地处上述结构之中，并受其控制和影响，故越近中心，构造力愈微弱，褶皱呈环状排列，形成莲花状。褶皱由北向南形成30多个向（背）斜褶皱带。

平昌县全境地质属四川东部地台区，县境内地质构造介于大巴山弧形构造、川东新华夏系构造和仪陇、巴中、平昌莲花状构造复合交接部位。构造形迹以褶皱为主，断裂不发育，褶皱轴线为弧形，岩层倾角变化频繁且有扭曲现象。

县境地貌属四川盆地外围山地区，大巴山山地。山脉呈西北至东南走向，略呈向西南方向凸出的弧形，山顶有平坦顶面，最高海拔1338.8m，最低海拔350m，相对高差500m，大多数山高700~1000m，农耕地一般在海拔700m左右；县境丘陵分布在海拔380~480m之间的白衣、岳家、高峰、金龙、元沱等地，面积30万亩，占总面积的9%。地表形态为高丘地貌长条形。

气候特征
平昌县属四川盆地中亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，多年日平均气温为16.95℃，除北部低山区外，都能稳定通过在0℃以上。县境降水，主源于太平洋暖气流冬春偏旱，夏秋偏涝现象。县境内全年雾多，风速小，雨量充沛，空气湿润，主要气象特征如下：

多年平均气温17.03℃

多年极端最高气温42.6℃

多年极端最低气温-5.8℃

多年平均气压：971.58hPa
多年平均相对湿度79.59%
多年平均风速：1.07m/s

多年实测极大风速：24.3m/s

多年平均降水量：1218.54mm

地表水

平昌县河流属渠江水系巴河流域。境内主要河流有巴河、通江河、石柱河（驷马河）、澌滩河、磴子河（濛溪河）、喜神河等干支流。全县河谷溪沟密如蛛网，河网密度0.33km/km2，从北向南由深逐浅。全县流域面积50km2以上的干支流有21条，其中100km2以上的主要河流有11条，河流总长度747km（不含县外部分），总流域面积为17660.62km2，其中县外为15431.5km2，县内为2229.12km2，江河流域面积106647亩。各大小支流在洪水期都具有猛涨骤降的山溪水特征，洪枯水位变幅达18～23m，大部分小支流在枯水期甚至断流，成为干溪沟。

渠江：渠江，是长江支流嘉陵江左岸最大支流，渠江河水补给主要来自降水，其次是地下水，据下游罗渡溪站32年统计，多年平均流量为730立方米/秒。该站最大月（7月）水量为最小月（2月或6月）水量的25倍以上，7－10月水量占全年总水量80%以上，7-9月也占70%以上，且各月水量相差很大，枯水期延续时间长。径流的年际变化很大，年径流变差系数全流域均在0.30以上，一般为0.33。
巴河，发源于南江县玉泉乡平溪村米仓山尾部南麓。由东西南斜经玉泉、关坝、上两乡，在银杏坝转南流，经沙滩、桥亭、碾盘、南江镇、小河、石矿、沙河、赤溪、下两、元潭出境。从北到南接纳了西来的上两河、流溪、底板河、岳家河、团结河、乐坝河和东来的明水河等支流，在巴中县境大溪口注入巴河。全长138公里，流域面积2732平方公里。历史最大洪水洪峰流量10700立方米/秒。巴河上游在南江县境内当地习惯称南江。南江支流众多。南江从巴中县大溪口起，始称巴河，经枣林乡、巴州镇、三江镇接纳恩阳河后，向东流至梁永，河床以逆时针方向急转，由南向北流经曾口区，再转向西北，流至金碑乡的洪流村出境，进入平昌县。县境内河道长57公里。最大流量8670立方米/秒。巴河进入平昌县境内后，由西北向东南，蜿蜒曲折，流经澌岸沱、兰草渡、坦溪口、江口镇、泻巴河、风滩、白衣庙至黄梅溪出境，进入达县，河流长度79公里，流域面积1670平方公里。沿河两岸接纳了流域面积100平方公里以上的河流11条，其中有观音河、郭家河、铁匠河、驷马河、澌滩河、通江河、磴子河、涵水溪等。据风滩水文站记载，此段河流最大洪峰流量2.67万立方米/秒，最小流量10.4立方米/秒，年平均流量339立方米/秒，最大洪水出现在1847年、1925年（5月3日）、1965年（9月4日）。洪水位上涨幅度高达25米。河口最宽处在江口镇的王家陀，有320米，最窄在澌岸乡的雨包梁处河宽100米。

驷马河：渠江左岸一级支流，又名石柱河，发源于南江县平岗乡小狮子包自北向南流经南江县、巴州区，由巴州区水宁寺镇进入我县驷马镇，于平昌县坦溪社区汇入渠江。驷马河干流全长74km、流域面积837km2。河流平均比降2.67‰。

水文地质
巴中市处于川北红层，构造平缓，岩层倾角大都在5度以下。地貌为低山—丘陵地形。由于大气环流的改变和人为因素的影响，年降雨总量逐渐下降，而蒸发量却在不断地增加。上述种种自然条件，不利于地下水的形成和富集。

巴中市分布有松散层孔隙水、碎屑岩孔隙裂隙水（层间水）和基岩裂隙水（包括构造裂隙水和风化网状裂隙水）三大类型，以基岩裂隙水为主。70%的泉点出露在砂岩或泥质粉砂岩的底部或泥岩的顶面，钻孔也多是砂岩顶部（面）发现水位上升或涌水，可见砂岩是主要的含水层。以此为基础，在裂隙较多的地段，地形低洼，有利于降雨渗入补给、汇集时，将促进地下水的进一步富集。

（1）松散岩孔隙水（Q）

分布在河谷两岸各阶地，由全新统和更新统冲积层组成。岩性由三层组成，自上向下为亚粘土（7～9m）、砂（2～7m）及砂砾卵石层（10～15m）。地下水赋存于砂、砂砾卵石层的孔隙中，水位埋深在中段（转弯处）为4.5～6.9m，两端1～3m。在沟边有泉水出露，以潜水为主。中段水位超过砂层顶板，使局部具有承压性。巴河一级阶地面积更小，冲积层（Q4）厚度薄，为含泥质砂砾石层，地下水赋存条件较差。更新统冲积层一般不具备双层结构，上部粘土和亚粘土透水性很差，影响地下水的补给和赋存。

全新统冲积砂砾卵石层（Q4al），构成一级阶地及河漫滩，富水量中等，单井涌水量100～500吨/日；在各河流更新世堆积的粘土、亚粘土及砂砾卵石层（Q3al），构成二、三级阶地，以及巴河一级阶地全新统砂砾卵石层（Q4al）含泥质重，富水性差，只在堆积层底部近基座面上有泉水出露，单井涌水量10～100吨/日。中心城区的巴州城、曾口、恩阳均位于巴河流域两侧，地下水具有松散层孔隙水的特征。

（2）碎屑层孔隙裂隙水（K2b、K1c、J3p2、J3p1）

地下水赋存部位可分为全层储水和层间储水。前者高角度构造裂隙发育，连通性好；后者则主要是平缓的层面裂隙。

①化成-兴文一带

为南阳背斜的南翼及巴中向斜构造区，翼部倾角10~30度，含水层为蓬莱镇组上段（J3p2）和苍溪组（K1c）、白龙组（K1b）的砂岩层。砂岩层厚20~40m，裂隙率1~5%。地下水赋存于砂岩、泥质粉砂岩中，含水层顶板埋深20~80m，水位埋深1~5m。化成-梓潼庙一带，此区上层构造裂隙水比较丰富，泉流量大于0.1升/秒，钻孔涌水量186~485吨/天；巴中-兴文一带，单孔涌水量在10~100吨/日。

②仪陇-观音井一带

受仪陇背斜和恩阳向斜西段控制，倾角2~10度。地层为蓬莱镇组（J3p）和苍溪组（K3c）。砂岩含水厚10~50m，裂隙率0.5~4%。地下水赋存于砂岩、泥质粉砂岩的孔隙裂隙中，含水层顶板埋深5~40m，水位埋深5m以上，个别孔自流。水头高出地面1~3m，承压高度5~40m。在该区带，20~30m以下，常常可以遇到承压水，在50m~60m以下，几乎具有普遍性，但水量很小。

（3）基岩裂隙水-构造裂隙水（K1q、K1b、K1c、J3p2、J3p1）

包括除遂宁组以外的侏罗系和白垩系各个层组。都以砂岩作为主要含水层，砂岩中出露的泉水最多，流量最大；泥岩中的水点只占11~21%，而且大部分水点流量在0.05升/秒以下。

构造裂隙水属于浅层地下水，依附于砂岩层的分布与埋藏条件。在侵蚀基准面以上的泉水，大都是在各个含水砂岩层的底部出露，一般与上、下砂岩层之间没有水力联系，可把每层砂岩视为一个独立的含水岩体。偶尔当层间泥岩层薄时，上一层砂岩中的水穿过泥岩风化层，在下一层砂岩中出露。故地下水的埋藏深度受各层砂岩的厚度及地形微地貌控制，一般5~15m。谷底水位一般都很浅，潜水水位埋深多在1~5m以内，与附近河水有一定关系。

（4）基岩裂隙水-风化带网状裂隙水（J3p2、J3p1、J3s）

主要分布蓬莱镇组上段（J3p2）和少部分下段（J3p1）及遂宁组（J3s）地层，以泥岩为主，砂岩层次少而薄，总共有14~17层，厚度5~20m，地下水赋存在风化网状裂隙中，风化裂隙均较细小，强风化带厚只有2~3m，一般不超过10m，地下水赋存有限，埋藏很浅，天旱井（泉）干，井深一般2~4m，水深大部分不超过1m。赋存于砂岩中者，水量稍大，在坡麓以下降泉的形式排泄。泥岩中的地下水多分布在沟谷底部，或井或泉。总的来看，风化网状裂隙水分布不连续，主要汇集在谷（沟）底，埋藏浅，地下水动态受气候因素影响很大。

根据《平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目岩土工程勘察报告》，项目区第四系土层主要为人工填土（Q4ml），下伏基岩侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）砂质泥岩、砂岩组成，岩性由紫红色粉砂质泥岩与灰白色砂岩组成多个韵律层，本项目所在区域地下水类型可分为以孔隙水形式赋存于土层中的上层滞水及赋存于基岩中的基岩裂隙水两大类。
地质构造
县境地质构造介于大巴山弧形构造，川东新华夏系构造和仪（陇）、巴（中）、平（昌）莲花状构造的复合交接部位。构造形迹以褶皱为主，断裂不发育。褶皱曲线呈弧形，岩层倾角变化频繁，且有扭曲现象。东北部笔山、岩口、泥龙、镇龙、望京、喜神，受大巴山外弧褶皱影响。褶皱从东北向西南逐渐减弱疏缓，形成百丈岩向斜、双山子背斜、寨口河背斜。岩层倾角5~15度，走向与轴线平行，褶皱带向顺时针扭动，东南部涵水、元石受川东新华夏系构造褶皱带形成的江陵溪向斜，堡子岭背斜影响。其余镇、乡分属仪、巴、平莲花状构造。该构造以仪陇瓦子场，平昌响滩高磁力区中心，背向斜呈微环形排列，顺时针扭动，由西向东形成响滩向斜、坦溪口背斜、江口向斜、税家漕背斜。褶皱曲线由南向北从10~30度转为330~350度。岩层倾角3~10度范围，受各类构造影响，全县地势东北高西南低，由东北向西南倾斜。
土壤
巴中市各县土壤普查中共划分和归并出6个土类、10个亚类、22个土属、61个土种。由于山区成土条件复杂，各县土属、土种不尽一致。其中，巴中分为4个土类、7个亚类、8个土属、42个土种、66个变种；通江县划分为6个土类、10个亚类、16个土属、38个土种；南江县划分为6个土类、10个亚类、20个土属、61个土种；平昌县划分为4个土类、7个亚类、22个土属、45个土种、68个变种。6个土类面积23.403万公顷，其中水稻土面积13.18万公顷，占总耕地56.32%；紫色土78968公顷，占33.74%；黄壤14914公顷，占6.37%；黄棕壤5561公顷，占2.38%；冲积土995公顷，占0.43%；石灰岩土1795公顷，占0.76%。水稻土、紫色土、黄壤、冲积土，各县均有分布，其中水稻土、紫色土最多的是平昌县，分别为43105公顷、28035公顷，分别占总土壤的18.42%和11.98%；黄壤最多的是南江县，为10920公顷，占总土类的4.67%；黄棕壤最多的是通江县，为5255公顷，占总土类的2.25%；其次是南江；平昌、巴中无黄棕壤。石灰岩土亦分布在通江、南江两县，面积为1496公顷，占总土类的0.77%。
植物资源
境域植物资源丰富，尤以北部为最，计有乔、灌木308种，草、藤本421种，源于植物的中草药（含家种、野生，根、茎、叶、花、果）1386种。乔、灌木林区多分布在北部山地，中部、南部亦零星分布。中药材资源最多的是通江、南江两县；牧草资源遍及境域。境域中部和南部森林层次结构不明显，林相单纯，林下伴生马桑、黄荆、沙棘藤蔓、杜鹃等植物；北部森林成片的较多，但因砍伐过度，曾使森林面积锐减，后经“停耕还林，还草”等政策的落实，现正处于恢复阶段。
森林植被主要为常绿落叶阔叶混交林、针叶林、竹林和灌丛林，植物种类繁多，种子植物近3000种，乔灌木有300多种，其中包括一些珍稀树木，如：银杏、三尖杉、红豆、巴山松、巴山水青杠。
动物资源
全市家养动物有生猪、黄牛、水牛、火羊、南江黄羊、各类鸡、各类鸭、鹅、马、驴、蜂、蚕、犬、猫、各类兔等。野生动物多分布在森林密布的北部，中、南部很少。近代，在森林面积逐年减少、猎杀频繁、酷捞滥捕的情况下，境内动物资源遭到破坏。虎、豹濒于绝迹，珍稀动物遗留不多，其他动物逐年减少。经20世纪80年代调查，境内北部共有野生动物670种，其中鱼类4目、11科、44属、47种；两栖类2目、7科、9属、20种；爬行类3目、7科、14属、21种；鸟类16目、41科、120属、176种；兽类7目、21科、52属、67种；昆虫类50科、170种；其他类169种。中南部地区尚存野生动物290余种，其中兽类22种，禽类49种，水族及两栖爬行类43种，昆虫类170余种。
矿物资源
县境内可利用矿产资源有4种。砖瓦用泥岩、建筑用砂岩、砂（砾石）以及玻璃用石英砂岩。其中砖瓦泥岩资源丰富，每个乡镇均有分布1991年进行矿产资源、采矿企业、从业人员情况普查，发现响滩、元沱、龙岗、涵水、白衣、江口镇、界牌一带有石油、天然气蕴藏，笔山、千秋一带有金属矿床，其分布和储量不详，亦未开发。分布于巴河、通河及其支流的河砂、砾石及遍布全县各地的含沙黏土、黄黏土、大青土、白绵石等资源储量丰富。经省石油部门普查，证实与平昌相邻的通江县涪阳一带，川涪82井已发现天然气。2003年，中国石油天然气股份有限公司西南石油气田分公司，对川渝陕四川盆地东北平昌一万源地区石油天然气进行勘查。2004年，省地矿局川西北地质队，对通河、巴河江口镇段用砂（砾）矿，云台建筑用砂（砾）矿和县内部分砖厂用泥岩矿进行储量核查，提交《砂石储量检测报告》，全县砂石主要分布在通河和巴河流域（响滩、磴子、高坑等河流域），可开采量小。县内有砂石储量938.92万立方米，有砂石场17个，砂石富集区分布在白衣镇罗家坝、渔滩坝、燕坝河，元山鸭子滩，兰草七里沱风箱溪一带，主要是旱采，储量356万立方米。境内响滩至元沱一线有石油构造，未开采；尖山乡内有出露的优质石英砂，投入批量生产；笔山、千秋有稀有金属矿，未开采。

大气环境现状监测与评价

 项目所在区域达标判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，为了解项目所在区域环境空气常规指标的达标情况，项目采用《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》中的数据和结论作为空气质量达标区的判定依据。

2025年，平昌县环境空气质量有效监测天数364天，优良天数341天、轻度污染17天、中度污染5天、严重污染1天，优良率93.7%，同比下降1.9%。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）平均浓度分别为4.2μg/m3、9.7μg/m3、1.3mg/m3、134μg/m3、25.4μg/m3、40.3μg/m3，二氧化硫、PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）平均浓度分别同比下降6.7%、10.6%、13.7%，二氧化氮、臭氧平均浓度分别同比上升3.2%、8.1%，一氧化碳平均浓度同比持平。
表4.2-1  区域空气环境质量现状评价表
	污染物
	年平均指标
	年平均浓度（μg/m3）
	标准值

（μg/m3）
	浓度占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均浓度
	4.2
	60
	7.0
	达标

	NO2
	年平均浓度
	9.7
	40
	24.3
	达标

	PM10
	年平均浓度
	40.3
	70
	57.6
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	25.4
	35
	72.6
	达标

	CO*
	24小时平均第95百分位数
	1.3
	4.0
	32.5
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值第90百分位数
	134
	160
	83.8
	达标

	注：“*”单位为mg/m3


根据上表统计情况可知，通过以上数据结果可知，2025年平昌县6项污染物年平均浓度全部达标，项目所在区域为环境空气质量达标区域，空气质量良好。

其他污染物环境现状监测

为了解本项目所在地环境空气质量现状，评价委托四川微谱检测技术有限公司于2026年3月1日~3月8日对项目所在地非甲烷总烃、汞、镉、砷、铅、六价铬、总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、氮氧化物、二噁英、TVOC进行了补充监测，并出具了检测报告（报告编号WSC-j-35-26020032、WSC-j-35-26020032-01-JC-01C3）；氨、硫化氢、臭气浓度监测值引用《星光工业园区污水处理厂技改扩能建设项目检测报告》（炯测检字（2025）第E005450-B号），该监测报告大气环境现状采样点（1#）K01位于本项目西南侧716m，监测采样时间为2025年7月24日~2025年7月30日，监测时间未超过3年，大气环境质量现状引用监测数据满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中相关要求。
（1）监测点位及监测因子及监测频次
本项目大气环境质量现状监测点位、监测因子及监测频次详见下表。
表4.2-2  大气环境现状监测点位、监测因子及监测频次
	监测点位
	监测点名称
	经度
	纬度
	监测因子
	监测频率

	1#
	G1项目区
	107.129333
	31.518229
	非甲烷总烃、汞、镉、砷、铅、六价铬、总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、氮氧化物、二噁英、TVOC、苯并（a）芘
	连续监测7天。非甲烷总烃、氟化物、氯化氢、氮氧化物：监测1h平均值，每日监测4次；汞、镉、砷、铅、六价铬、总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、氮氧化物、二噁英、苯并（a）芘：监测24小时平均值；TVOC：监测8小时平均值。

	2#
	星光工业园区污水处理厂技改扩能建设项目项目所在地（1#）K01
	107.116184
	31.515294
	氨、硫化氢、臭气浓度
	连续监测7天。监测1h平均值，每日监测4次。


（2）评价标准
氟化物、TSP、氮氧化物、汞、镉、砷、铅、六价铬、氮氧化物、苯并（a）芘执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准（过渡阶段）；TVOC、氯化氢、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；二噁英年均值参考日本环境质量标准，标准见下表。
表4.2-3  其他污染物环境空气质量评价标准

	污染物
	取值时间
	过渡阶段浓度限值（μg/m3）2030年12月31日止
	标准来源

	
	
	二级标准
	

	汞
	年平均
	0.05
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	镉
	年平均
	0.005
	

	砷
	年平均
	0.006
	

	六价铬
	年平均
	0.000025
	

	铅
	年平均
	0.5
	

	
	季平均
	1.0
	

	氟化物
	1小时平均
	20
	

	
	24小时平均
	7
	

	TSP
	年均值
	200
	

	
	24小时均值
	300
	

	苯并[a]芘
	日平均
	0.0025
	

	
	年平均
	0.001
	

	氮氧化物
	1小时平均
	250
	

	
	24小时平均
	100
	

	
	年平均
	50
	

	TVOC
	8小时平均
	600
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1

	氯化氢
	1小时平均
	50
	

	
	24小时平均
	15
	

	氨
	1小时平均
	200
	

	硫化氢
	1小时平均
	10
	

	二噁英
	年平均
	0.6 pg-TEQ/m3
	年均值参考日本环境质量标准

	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	参照《大气污染物排放标准详解》


（4）评价模式

采用单因子指数法进行评价，其表达式为：
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式中：Pi——i类污染物单因子指数，无量纲；

Ci——i类污染物实测浓度，mg/Nm3；

Coi——i类污染物的评价标准值，mg/Nm3。

监测因子按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准（过渡阶段）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值进行评价。

（5）评价结果

本次评价其他污染物环境质量现状（监测结果）如下表所示；

表4.2-4 大气环境监测结果分析

涉及商业机密，不予公示。
由上表可知，评价区域内环境空气其他污染物监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1标准要求及《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准。
声环境现状监测与评价

本次评价委托四川微谱检测技术有限公司于2025年8月21日~2025年8月22日对本项目拟建项目厂界声环境质量进行监测，具体情况如下。

（1）声学环境质量现状监测
①监测布点
监测布点共布设4个监测点位，具体位置见下表。
表4.3-1 声环境质量现状监测布点表

	编号
	监测点位置

	1#
	项目厂界东北侧

	2#
	项目厂界东南侧

	3#
	项目厂界西南侧

	4#
	项目厂界北侧


②监测项目

本次监测项目为昼间、夜间等效连续A声级。

③监测时间及频率

2026年3月5日~2026年3月6日监测2天，昼间、夜间各1次。

④监测方法

项目声环境质量现状监测方法见下表。

表4.3-2  噪声监测方法及来源

	项目
	检测方法及来源
	使用仪器及编号

	环境噪声
	声环境质量标准GB 3096-2008

环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ604-2012
	AWA6228+多功能声级计（GL01060040-1）

AWA6021A声校准器（GL01060046-1）


⑤监测结果
项目声环境质量现状监测结果见下表：
表4.3-3  声环境现状监测结果    单位：dB(A)
涉及商业机密，不予公示。
（2）声环境质量现状评价

①评价标准

区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

②评价方法

将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较，评价拟建项目区域范围内声环境质量现状。

③评价结果

本工程各监测点噪声测量值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区的标准限值要求，说明评价区域内声环境质量较好。

地表水环境现状监测与评价

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内。项目产生的外排废水经处理后排入星光工业园区污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，受纳水体为巴河，评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据巴中市平昌生态环境局于2026年1月21日公布的《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》，2024年1月-12月，大石盘、木梁溪、小滩子、红谷梁、道河湾5个主要河流地表水监测断面水质均达Ⅲ类及以上标准，达标率100%。2025年度，五个监测断面水质总体评价均为Ⅱ类，同比水质保持稳定。
本项目受纳水体为巴河，根据《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》可知巴河水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，水环境质量较好。因此，本项目区域水环境质量达标。

地下水环境现状监测与评价

本次评价共设置7个地下水监测点，分别委托四川微谱检测技术有限公司于2026年3月5日~2026年3月6日对D1、D6、D7地下水环境质量现状进行监测，并出具了检测报告（报告编号：HJBG-250202），委托四川海德汇环保科技有限公司于2026年3月29日对D2~D5地下水环境质量现状进行监测，并出具了检测报告（报告编号：HDH/WT202603137）。

（1）地下水质量现状监测

①监测布点及监测项目设置
本项目地下水质量现状监测共布设7个地下水水质监测点，其监测点位、监测项目详见下表。

表4.5-1  地下水监测点位及监测项目布置

	编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	D1
	D1地下水监测井
	①基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物、石油类、钡、硼；

②地下水八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）；
	监测1次
	报告编号：HJBG-250202

	D2
	D2地下水监测井
	
	
	报告编号：HDH/WT202603137

	D3
	D3地下水监测井
	
	
	

	D4
	D4地下水监测井
	
	
	

	D5
	D5地下水监测井
	
	
	

	D6
	D6地下水监测井
	
	
	报告编号：HJBG-250202

	D7
	D7地下水监测井
	
	
	


②监测方法
本项目地下水环境质量现状数据监测方法详见下表。
表4.5-2  地下水监测分析方法

	检测类别
	检测项目
	检测方法
	使用仪器型号及编号
	检出限

	地下水
	pH
	水质 pH 值的测定 电极法

HJ 1147-2020
	便携式多参数测定仪/SX751（1090F0960）
	/

	
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987
	滴定管/50mL（1090L0276）
	0.05 mmol/L（5.005mg/L）

	
	溶解性总固体
	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021
	电子天平（万分之一）/BMB224（1090L0385）
	/

	
	耗氧量
	地下水质分析方法 第68部分：

耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 

DZ/T 0064.68-2021
	50mL滴定管/50mL（1090L02129）
	0.4 mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ 535-2009
	自动可见分光光度计/V7（1090L02112）
	0.025 mg/L

	
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	自动可见分光光度计/V7（1090L02112）
	0.0003 mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定  

亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	自动可见分光光度计/V7（1090L02112）
	0.05 mg/L

	
	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	自动可见分光光度计/V7（1090L02112）
	0.003 mg/L

	
	氰化物
	地下水质分析方法第52部分：

氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 

DZ/T 0064.52-2021
	自动可见分光光度计/V7（1090L02112）
	0.002 mg/L

	
	铬（六价）
	地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021
	自动可见分光光度计/V7（1090L02112）
	0.004 mg/L

	
	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018 
	紫外可见分光光度计

/T6新世纪（1090L02176）
	0.01 mg/L

	
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法 

GB/T 7493-1987
	自动可见分光光度计/V7（1090L02112）
	0.003 mg/L

	
	碳酸根
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、

重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 

DZ/T 0064.49-2021
	滴定管/50mL（1090L0276）
	5 mg/L

	
	重碳酸根
	
	
	5 mg/L

	
	*总大肠菌群
	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 （HJ 1001-2018）
	升级版智能封口机

RHJC/YQ-220408

隔水培养箱

RHJC/YQ-170830
	10MPN/L

	
	*细菌总数
	水质 细菌总数的测定 平皿计数法

（HJ 1000-2018）
	隔水培养箱RHJC/YQ-170830
	/

	
	氟化物
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 

离子色谱法 HJ 84-2016
	离子色谱仪/CIC-D120+

（1090L02142）
	0.006 mg/L

	
	氯化物
	
	
	0.007 mg/L

	
	硫酸盐
	
	
	0.018 mg/L

	
	硝酸盐氮
	
	
	0.004 mg/L

	
	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 

原子荧光法 HJ 694-2014
	原子荧光分光光度计/AFS-9710（1090L0301）
	3×10-4 mg/L

	
	汞
	
	原子荧光光度计/AFS-8530（1090L0330）
	4×10-5 mg/L

	
	硼
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5800VDV（1090L0362）
	0.01 mg/L

	
	钡
	
	
	0.01 mg/L

	
	铁
	
	
	0.01 mg/L

	
	锰
	
	
	0.01 mg/L

	
	钙（可溶态）
	
	
	0.02 mg/L

	
	钾（可溶态）
	
	
	0.07 mg/L

	
	镁（可溶态）
	
	
	0.02 mg/L

	
	钠（可溶态）
	
	
	0.03 mg/L

	
	铅
	水质 65种元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	电感耦合等离子体质谱仪/NexION 1000G（1090L0332）
	9×10-5 mg/L

	
	镉
	
	
	5×10-5 mg/L


（2）地下水环境质量现状评价
①评价标准

地下水水质指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。
②评价方法

评价采用单项标准指数法。

a）一般水质因子
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式中： Sij——i污染物在监测点j的标准指数；

Cij——i污染物在监测点j的地表水浓度值（mg/L）；

Csi——i污染物的地表水环境质量标准值（mg/L）。

b）pH的标准指数
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式中：pHj——监测点j的pH值

pHsd——地表水水质标准中规定的pH的下限值；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH的上限值。

标准指数大小反映了i种污染物在环境中的污染程度，当标准指数小于或等于1时，表示达标；大于1时，表示超标，标准指数越大，超标越严重。

（3）地下水监测结果
根据检测报告中的数据，评价区域地下水环境质量现状如下表所示：

表 4.5‑3  地下水环境质量检测数据及评价结果表

涉及商业机密，不予公示。
根据评价结果，各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求，区域地下水环境质量良好。

（4）地下水水位数据统计
本项目区地下水类型可分为以孔隙水形式赋存于土层中的上层滞水及赋存于基岩中的基岩裂隙水两大类，为查明项目区地下水水位分布，本次环评委托四川微谱检测技术有限公司进行调查，调查14个点位地下水水位，其调查布点和具体数据见下表。
表4.5‑4  区域地下水水位调查情况一览表

涉及商业机密，不予公示。
土壤环境现状监测与评价

本次评价分别委托四川微谱检测技术有限公司于2026年3月2日~2026年3月4日对区域地下土壤环境质量现状进行监测，并出具了检测报告（报告编号：WSC-j-35-26020032-01-JC-01C1、WSC-j-35-26020032-01-JC-01C3），委托中电建（四川）城市运营管理有限公司于2026年4月27日对区域地下土壤环境中苯并（a）芘进行了补充监测，并出具了检测报告（报告编号：HJBG-260075-001），具体情况如下。

（1）监测点位、监测因子、监测频次

本次评价于本项目土壤评价范围内设11个土壤监测点，其中项目占地范围外设置4个表层样点，场地内设置5个柱状样点，2个表层样点，各监测点位置坐标见下：
表4.6-1  土壤环境质量现状监测布点及监测项目表

	编号
	布点类型
	样本数
	监测项目
	监测频次

	S1拟建危废暂存间
	表层样
	1
	GB36600-2018中建设项目用地土壤风险筛选值和管控值45项基本项目及pH、石油烃（C10~C40）、氟化物（总）、钡、二噁英类；
	连续监测1天，每天采样一次

	S2拟建原料池
	柱状样
	3
	pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、铜、锌、铬、石油烃（C10~C40）、氟化物（总）、钡、二噁英类、苯并[a]芘；

土壤理化性质：土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度
	

	S3拟建热脱附车间
	柱状样
	3
	
	

	S4拟建调节池
	柱状样
	3
	
	

	S5拟建污泥间
	柱状样
	3
	
	

	S6拟建蒸发系统
	柱状样
	3
	
	

	S7项目地内北侧
	表层样
	1
	pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、铜、锌、铬、石油烃（C10~C40）、氟化物（总）、钡、二噁英类、苯并[a]芘；
	

	S8项目东侧空地
	表层样
	1
	
	

	S9项目西南侧空地处
	表层样
	1
	
	

	S10项目南侧空地
	表层样
	1
	
	

	S11 项目南侧农田
	表层样
	1
	GB36600-2018中建设项目用地土壤风险筛选值和管控值45项基本项目及pH、石油烃（C10~C40）、氟化物（总）、钡、二噁英类；
	


（2）取样方法

土壤监测取样按HJ/T166执行。表层样应在0～0.2m取样，柱状样在0～0.5m，0.5～1.5m，1.5～3.0m取样。

（3）监测时间和频率

于2026年3月2日~2026年3月4日，2026年4月27日，取样检测1次。

（4）监测分析方法

按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关规定执行。

（5）评价标准

钡、铬、氟化物执行《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）；其余污染物执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600—2018），其中S11为农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
（6）评价方法

土壤环境质量现状评价应采用标准指数法，并进行统计分析，给出样本数量、最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率、最大超标倍数等。

（7）监测数据及评价结果

根据检测报告中的监测结果，项目区域土壤环境质量如下。

表4.6‑2  土壤环境质量现状监测结果  单位：mg/kg

涉及商业机密，不予公示。
表4.6‑3  土壤环境质量现状监测结果（续表）  单位：mg/kg

涉及商业机密，不予公示。
根据上述检测结果可知，钡、铬、氟化物满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023）二类建设用地土壤污染风险筛选值要求，其余指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值指标，S11满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他标准限值要求。
生态环境质量现状

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，所在园区已完成规划环评，项目符合园区规划、规划环评及区域生态环境分区管控要求。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）规定，本次评价可不确定生态评价等级，直接进行生态影响简单分析。
根据现场调查，项目所在区域为工业活动区域，项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态保护红线等生态敏感目标，项目区未发现有国家及地方重点保护野生动植物分布。
小结

（1）环境空气

项目位于巴中市平昌县，根据《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》，项目所在区域2025年的环境空气6项常规指标年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，属于达标区；补充监测结果表明，区域大气环境各特征因子均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中对应标准限值要求，表明评价范围空气质量环境现状良好。

（2）地表水

根据巴中市平昌生态环境局发布的《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》，巴河各检测断面水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，水环境质量较好。
（3）地下水

各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求，地下水环境质量良好。

（4）声环境

声环境现状监测表明，厂界各监测点的昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）土壤环境

本次评价区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求以及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023）二类建设用地土壤污染风险筛选值要求。

建设项目环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

项目在施工期间将对周围环境产生一定的影响，主要表现在以下几个方面：

1、工程占用土地、工程开挖与构筑物建设，可能会导致局部生态环境及生态景观的破坏；

2、施工机械运行及运输车辆流动，会对施工区周围的声学环境形成一定的影响；

3、建筑施工扬尘会对施工所在地的局部大气环境质量造成一定影响；

4、施工场地的生产、生活废水排放，会对施工地区的浅层地下水和纳污水体的地表水环境产生一定污染影响；

5、施工弃渣的处置，也会带来一些环境影响问题。

施工组织方案
项目在四川平昌经济开发区内建设，建设过程中不涉及砍伐古树，不涉及工程搬迁。对于弃渣、扬尘等防治，纳入生态环境局及住建局统一管理。工程土石方尽量就地平衡，回填和绿化用土集中堆置，预留遮盖措施，并及时回填，可有效防治项目施工期产生的水土流失。为减轻施工期对周围环境的影响，评价要求：企业应合理安排施工时间，开挖工程尽量避开雨季开展，涉及高噪声设备施工时应安排在昼间进行。同时在施工开始前，应在施工围栏上张贴施工公告，公告内容应明确施工范围、施工时间、施工负责人等相关信息。

景观影响分析
本工程拟选厂址位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，周边均已规划为园区工业企业。厂房布设应整齐、有序。

施工扬尘及废气的影响

1、施工期环境影响分析

施工期场地废气污染主要是施工工地扬尘，其次是施工机械设备燃油（汽油或柴油）烟气及各型施工运载车辆的尾气。

该项目建设期的主要污染因子是扬尘，其排放源较多，主要为：建筑材料（砂石、水泥）的无遮盖、超量运输洒漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘；工地材料、渣堆、土堆的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶运输车辆产生的扬尘等。

施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。

施工过程中，扬尘的影响主要来源于三个方面：挖土、堆场和运输。其中，环境影响最大的环节为挖土和车辆运输。

据有关调查，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20-50m范围内。此外，由于扬尘量与道路和车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。

2、防治对策建议

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，加强施工期的监理。按照国家有关建筑施工的规定，三部委有关扬尘防护的规定，实施扬尘防护，及时清除运输车辆泥土和路面尘土，建设主体用密目安全网围护，建材及建渣运输车辆密闭，可将施工扬尘的影响降至环境和周围人群可承受的程度。

按照国家有关建筑施工的有关规定，建议采取如下措施：

①施工区域采取围墙，用塑料编织布在建筑物外四周设围屏，生产线建设主体用密目安全网围护，可有效防治施工期的水土流失，大幅削减建筑施工粉尘扬散。

②项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。

③项目建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放、使用过程中会产生大量粉尘外溢，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风（风速>3m/s）天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用篷布遮盖建筑材料，停止施工。

④施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此需对施工场地车辆进、出口路面进行硬化处理，运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。

⑤运输砂、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸洒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出场。

⑥加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放。

⑦配合交管部门搞好施工期周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此产生的废气怠速排放。
施工噪声对周围声学环境的影响

1、声环境影响分析

施工机械噪声是项目施工建设中主要污染因子。建筑施工的机械作业一般位于露天，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。常用的施工机械有：挖掘机、推土机、打桩机、夯土机、混凝土搅拌机、振动碾等，其设备噪声级为71～100dB（A）。

表5.1- 1 施工期主要噪声设备噪声及强度

	施工分期
	设备名称
	设备噪声级dB(A)

	土方阶段
	推土机
	78～96

	
	挖掘机
	76～89

	
	翻斗机
	84～89

	基础阶段
	移动式空压机
	87～92

	
	平地机
	76～86

	
	吊车
	71～73

	结构阶段
	混凝土搅拌机
	85～95

	
	振动碾
	75～100

	
	运输平台
	72～78

	各阶段
	重型载重汽车
	84～89

	
	中型载重汽车
	79～85

	
	轻型载重汽车
	76～84


采用衰减模式预测施工设备的噪声影响值，各设备声源在不同距离的衰减结果见表5.1-2。从表5.1-2中可看出，施工机械噪声在昼间影响较小，一般在距离噪声设备50m外，其设备噪声贡献值（～71dB）就可低于建筑施工场厂界昼间噪声限值（70～85dB）。夜间要求较严，噪声低于85dB的机械设备在距离噪声距离30m以外，其设备噪声贡献值就低于或接近建筑施工场界夜间噪声限值（55dB），在距离挖土机、推土机、砂浆搅拌机100m处也能达标，仅高噪设备如打桩机等对周围环境影响较大，须在200m处才能达到夜间施工限值。

表5.1- 2 施工期噪声设备在不同距离的噪声衰减及贡献值

	距声源距离(r)：m
	1
	10
	20
	30
	50
	100
	150
	200

	噪声衰减值：dB(A)
	0
	20
	26
	29.5
	34
	40
	43.5
	46

	各声源

不同

距离

贡献值

dB(A)
	推土机
	96
	76
	70
	66.5
	62
	56
	52.5
	/

	
	挖掘机
	86
	66
	60
	56.5
	52
	46
	/
	/

	
	翻斗机
	89
	69
	63
	59.5
	55
	49
	/
	/

	
	移动式空压机
	92
	72
	66
	62.5
	58
	52
	48.5
	/

	
	平地机
	86
	66
	60
	56.5
	52
	46
	/
	/

	
	混凝土搅拌机
	95
	75
	69
	65.6
	61
	55
	51.5
	49

	
	振动碾
	100
	80
	74
	70.5
	66
	60
	56.5
	54

	
	打桩机
	105
	85
	79
	75.5
	71
	65
	61.5
	59

	
	重型载重汽车
	89
	69
	63
	59.5
	52
	46
	/
	/

	
	中型载重汽车
	85
	65
	59
	55.5
	51
	45
	/
	/

	
	轻型载重汽车
	84
	64
	58
	54.5
	50
	/
	/
	/


2、施工噪声防治对策

①建筑施工中打桩、灌装机械、挖掘基础等施工无法避免噪声和振动，因此夜间严禁打桩等高噪声施工作业，合理安排高噪声施工作业的时间，禁止在夜间（22：00-6：00）施工。如因施工需要，确需在夜间10:00以后作业，必须到有关部门办理手续，经同意后，发布公告后方可施工。推土机、装载机、搅拌作业等也要控制作业时间，在白天施工。严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关要求施工，施工期间应制订科学的施工计划，如有特殊需要必须连续作业的，应报有关部门批准，办理《夜间施工许可证》，在高噪作业前及连续施工时及时公告施工时间，以取得群众的谅解。

②尽量选用低噪设备，工地周围设立围护屏障，也可以在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。

③使用商品混凝土，减少现场混凝土搅拌噪声。

④钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷；木工棚使用前应完全封闭，屏蔽电锯噪声。

综上所述，只要采用适当的防振降噪措施，合理布置噪声设备位置和合理安排施工时间，施工机械设备噪声的影响可降至低水平，达到建筑施工场界噪声限值要求。施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。
施工废水对环境的影响

项目施工废水主要是施工人员产生的生活污水以及少量施工废水。施工期间施工人员不在项目区内食宿。施工人员产生的生活污水依托项目园区和附近现有的生活废水处理设备处理后排入园区污水处理厂。

施工废水主要来源于施工机械设备的清洗及场地冲洗等，废水的产生量与施工方式有关。经验表明，施工废水经初步沉淀后均可以回用于施工场地洒水等，可以做到全部回用不外排，因此，做好施工废水的收集与初沉工作，可以杜绝施工废水对环境的影响。

综上所述，项目施工期废水能够得到妥善处理，不直接外排。因此，本项目施工期废水不会对评价区域内地表水体产生明显影响。
施工期固废对环境的影响

1、施工人员生活垃圾

本项目最大施工人数为20人/天，根据经验数据，每天产生的施工人员生活垃圾量为10kg/d。施工人员产生的垃圾经袋装收集后，由环卫部门收集处置。在采取以上措施后，项目施工期产生的生活垃圾对项目周围环境影响较小。

2、施工固废

本项目基础施工土石方开挖总量约5000m3，回填土石方约5000m3，无弃土产生。施工过程中应重点做好弃渣堆放期间的水土保持措施，应定点统一堆放，临时堆场要做好相应的防尘、防渗措施，特别是雨季时要注意防止水土流失，堆场四周采用打围的方式进行拦挡；施工结束后，剥离的表土优先用于绿化用土，剩余土石方用于场坪回填。

施工期环境影响分析小结

为了有效地控制施工造成的环境污染影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理。建设单位在进行工程承包时，应将施工污染的控制列入承包内容，并在施工过程中督促施工单位专人负责，以确保各项控制措施的落实。

综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理等），并进行文明施工，加强对环境的保护，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对环境产生明显不利影响。

大气环境影响分析与评价

评价等级

本项目废气污染物有烟尘（以PM10、PM2.5进行预测）、TSP、VOCs（以TVOC进行预测）、二氧化硫、二氧化氮（氮氧化物折算）、二噁英、氟化物、HCl、苯并[a]芘、氨、硫化氢等，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定
分别计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地表浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，参数计算依据导则推荐的估算模式如下。

Pi=（Ci/C0i）×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的小时环境空气质量评价标准，mg/m3；

（2）评价等级判别
评价等级按下表的分级判据进行划分。

表5.2-1  评价等级判定一览表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（3）估算模型参数
根据土地利用现状，本项目周边3km半径范围内一半以上面积属于农村，因此选择城市选项。估算模式所用参数见下表。

表5.2-2  估算模式环境参数一览表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.6

	最低环境温度/℃
	-5.8

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	湿润气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是      □否

	
	地形数据分辨率/m
	≮90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是      ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（4）污染源参数
根据工程分析，本项目排放的气体以VOCs、颗粒物、HCl、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、苯并芘、氨、硫化氢等为主，本次环评选取VOCs、PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、二噁英、氟化物、氯化氢、苯并芘、氨、硫化氢、TSP等为评价因子，经预测，各污染源大气污染物Pi值和D10%值估算结果见下表。
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图5.2-1  本项目大气环境影响评价等级图
采用AERSCREEN估算模式计算占标率及最远距离D10%。

采用导则推荐的估算模式对本项目大气污染物排放情况进行核算，结果见下表：

表5.2-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	排放源
	污染物
	最大落地浓度距离（m）
	最大落地浓度

（µg/Nm3）
	最大占标率

Pi（%）
	D10%

（m）
	执行

级别

	1#连续热脱附天然气燃烧废气（DA001）
	PM10
	87
	4.70E-03
	1.30
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	2.35E-03
	1.30
	/
	二级

	
	SO2
	87
	1.74E-03
	0.35
	/
	三级

	
	NO2
	87
	1.18E-02
	5.92
	/
	二级

	2#连续热脱附天然气燃烧废气（DA002）
	PM10
	87
	4.70E-03
	1.30
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	2.35E-03
	1.30
	/
	二级

	
	SO2
	87
	1.74E-03
	0.35
	/
	三级

	
	NO2
	87
	1.18E-02
	5.92
	/
	二级

	间歇式热脱附炉天然气燃烧废气（DA003）
	PM10
	87
	3.89E-03
	1.08
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	1.95E-03
	1.08
	/
	二级

	
	SO2
	87
	1.74E-03
	0.29
	/
	三级

	
	NO2
	87
	9.92E-03
	4.96
	/
	二级

	含油废物热脱附不凝气（DA004）
	SO2
	87
	2.96E-03
	0.59
	/
	三级

	
	NO2
	87
	1.30E-01
	64.84
	2452
	一级

	
	PM10
	87
	2.64E-02
	7.35
	/
	二级

	
	PM2.5
	87
	1.32E-02
	7.35
	/
	二级

	
	VOCs
	87
	6.16E-03
	0.51
	/
	三级

	
	HCl
	87
	9.12E-04
	1.82
	/
	二级

	
	氟化物（以F计）
	87
	6.84E-04
	3.42
	/
	二级

	
	苯并[a]芘
	87
	1.05E-09
	0.02
	/
	

	
	二噁英
	87
	6.47E-11
	1.80
	/
	二级

	油泥池、储油罐、污水处理站废气（DA005）
	VOCs
	108
	1.41E-02
	1.18
	/
	二级

	
	HCl
	108
	7.85E-06
	0.02
	/
	三级

	
	氨
	108
	3.69E-05
	0.02
	/
	三级

	
	硫化氢
	108
	1.73E-05
	0.17
	/
	三级

	干渣间废气（DA006）
	VOCs
	48
	5.82E-03
	0.48
	/
	三级

	
	PM10
	48
	4.42E-03
	1.23
	/
	二级

	
	PM2.5
	48
	2.21E-03
	1.23
	/
	二级

	锅炉废气（DA007）
	PM10
	48
	1.61E-03
	0.45
	/
	三级

	
	PM2.5
	48
	8.06E-04
	0.45
	/
	三级

	
	SO2
	48
	2.49E-03
	0.5
	/
	三级

	
	NO2
	48
	1.70E-02
	8.5
	/
	二级

	油泥池及储罐区
	VOCs
	44
	1.46E-02
	1.22
	/
	二级

	污水处理站
	VOCs
	108
	9.50E-03
	0.79
	/
	三级

	
	NH3
	108
	1.40E-04
	0.07
	/
	三级

	
	H2S
	108
	6.43E-05
	0.67
	/
	三级

	干渣间
	VOCs
	22
	5.08E-3
	0.42
	/
	三级

	
	颗粒物
	22
	7.62E-02
	8.07
	/
	二级


采用AERSCREEN估算模式计算占标率及最远距离D10%。计算的结果见上表所示，Pmax为含油废物热脱附不凝气二氧化氮64.84%。Pmax＞10%。据评价工作等级划分的相关判据，则本项目大气评价工作等级确定为一级。
气象站点的选取
本项目位于巴中市平昌县根据中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统筛选结果显示：距离本项目最近的气象站为平昌站。筛选过程具体见下图：
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图 5.2‑2 气象统计报告筛选示意图
综上，本项目采用的是平昌气象站（57324）位于四川省巴中市平昌县，地理坐标为东经107.0900度，北纬31.5800度，海拔366米。

气象统计资料
涉及商业机密，不予公示。
背景浓度参数
本项目采用评价范围内平昌县站点监测数据作为本项目基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10）环境现状数据的来源。

其他污染物监测因子：TSP、氨、硫化氢、氯化氢、苯并芘、二噁英选取补充监测数据。
模型输出参数
正常工况下，各污染因子输出1小时、24小时、年均值；非正常工况输出1小时值。

预测因子

本项目废气主要的特征污染物有酸性气体（HCl、硫化氢等）、碱性废气（NH3）和有机物（TVOC、苯并芘等），一般污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

结合实际情况，本评价确定的预测因子为：TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、HCl、氨、苯并[a]芘、硫化氢、二噁英、TVOC、氟化物等共12项。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中 5.1.2 ：“当建设项目排放的SO2和NOx年排放量大于或等于500t/a时，评价因子应增加二次PM2.5。”

表5.2-11  二次污染物评价因子筛选

	类别
	污染物排放量
	二次污染物评价因子

	建设项目
	SO2+NOx≥500
	PM2.5


本项目实施后全厂SO2+NOx的年排放量为6.67214t/a，小于500t/a，故本项目评价因子无需增加二次PM2.5。

预测内容
预测情景确定

《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）已于2026年3月1日正式实施，原《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）及其修改单同步废止。新标准调整了颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、颗粒物（粒径小于等于10μm）、二氧化硫、二氧化氮及氮氧化物的浓度限值。依据GB 3095—2026对《平昌县 2025 年度生态环境质量状况公报》中的环境空气质量状况进行评价，结果如下：
表5.2-12  本项目预测方案

	点位名称
	污染物
	年评价指标
	评价标准/

（μg /m3）
	现状浓度/（μg/m3）
	最大浓度
占标率/%
	超标倍数
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	信义小学
	SO2
	年平均质量浓度
	60
	4.2
	7
	/
	达标

	
	
	24小时平均第98百分位数
	150
	7
	4.7
	/
	达标

	
	NO2
	年平均质量浓度
	40
	9.7
	24.25
	/
	达标

	
	
	24小时平均第98百分位数
	80
	18
	22.5
	/
	达标

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	25.4
	84.7
	/
	达标

	
	
	24小时平均第95百分位数
	60
	68
	113.3
	0.1133
	超标

	
	PM10
	年平均质量浓度
	60
	40.3
	67.2
	/
	达标

	
	
	24小时平均第95百分位数
	120
	91
	75.8
	/
	达标

	
	CO

（mg/m³）
	24小时平均第95百分位数
	4
	1.3
	32.5
	/
	达标

	
	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	160
	134
	83.75
	/
	达标


由上表可知，根据《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）平昌县PM2.5保证率超标。故本次评价按照不达标区开展进一步预测。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表5预测内容和评价要求，本次预测方案如下：
表5.2-13  本项目预测方案

	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	评价内容

	新增污染源
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	最大浓度占标率

	新增污染源-区域削减污染源+在建、拟建的污染源
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况；评价年平均质量浓度变化率

	新增污染源
	非正常排放1h
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离


项目排放污染源强

根据项目工程分析可知，本项目正常排放、非正常排放污染源强见下表：

表5.2-14  主要废气污染源参数一览表（点源）

	序号
	名称
	排气筒参数
	排放时间
h/a
	污染物排放情况

	
	
	编号
	高度
m
	内径
m
	烟气流速
m/s
	烟气温度
℃
	烟气量
Nm3/h
	
	污染物
	浓度
mg/m3
	速率
kg/h
	排放量
t/a

	1
	1#连续热脱附天然气燃烧废气
	DA001
	15
	0.2
	19.1
	120
	2156
	7200
	颗粒物
	10
	0.0216
	0.156

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.0605
	0.436

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.008
	0.0576

	2
	2#连续热脱附天然气燃烧废气
	DA002
	15
	0.2
	19.1
	120
	2156
	7200
	颗粒物
	10
	0.0216
	0.156

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.0605
	0.436

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.008
	0.0576

	3
	间歇式热脱附炉天然气燃烧废气
	DA003
	15
	0.2
	13.3
	120
	1508
	2400
	颗粒物
	10
	0.015
	0.0362

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.0425
	0.102

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.0056
	0.01344

	4
	含油废物热脱附不凝气
	DA004
	15
	0.4
	15.7
	60
	7100
	7200
	SO2
	1.83
	0.013
	0.0935

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	89
	0.632
	4.55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	16.4
	0.116
	0.84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VOCs
	3.79
	0.027
	0.194

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HCl
	0.62
	0.004
	0.0288

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氟化物（以F计）
	0.44
	0.003
	0.0216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	0.00000065
	0.0000000046
	0.000000033

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二噁英
	0.04ng TEQ/m3
	284ng/h
	0.002g/a

	5
	油泥池、储油罐、污水处理站废气
	DA005
	15
	1.0
	27.8
	25
	70000
	7200
	VOCs
	2.87
	0.201
	1.45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HCl
	0.0014
	0.0001
	0.00077

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	0.0067
	0.00047
	0.0034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	硫化氢
	0.0031
	0.00022
	0.0016

	6
	干渣间废气
	DA006
	15
	0.4
	22.1
	25
	10000
	7200
	VOCs
	2.5
	0.025
	0.182

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	1.9
	0.019
	0.1368

	7
	锅炉
	DA007
	15
	0.3
	15.9
	120
	4040
	7200
	颗粒物
	2.4
	0.0097
	0.0689

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	28.1
	0.1136
	0.818

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	3.71
	0.015
	0.108


表5.2-15  主要废气污染源参数一览表（面源）
	序号
	生产线/设备、设施
	污染物
	治理措施
	面源参数（m）
	污染物排放情况

	
	
	
	
	长
	宽
	高
	排放速率
（kg/h）
	排放量

（t/a）

	1
	油泥池及储罐区
	VOCs
	密闭，负压抽风
	83
	38
	12
	0.036
	0.262

	2
	污水处理站
	VOCs
	加盖，密闭抽风
	90
	66
	8
	0.017
	0.12

	
	
	氨
	
	
	
	
	0.00025
	0.0018

	
	
	硫化氢
	
	
	
	
	0.000115
	0.00083

	3
	干渣间
	VOCs
	密闭，负压抽风
	32
	30
	12
	0.007
	0.048

	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	0.1
	0.72


表5.2-16  本项目非正常工况（有组织）污染源参数表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	含油废物热脱附不凝气
	废气处理系统损坏，处理效率降至30%
	二氧化硫
	2.56
	0.0182
	0.5
	1/2
	停止生产，维修设备

	
	
	
	氮氧化物
	89
	0.632
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	颗粒物
	23
	0.163
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	VOCs
	265.2
	1.883
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	HCl
	2.2
	0.0154
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	氟化物（以F计）
	15.4
	0.1092
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	苯并芘
	0.000002
	0.000003
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	二噁英
	0.04ng TEQ/m3
	944.3ng/h
	0.5
	1/2
	

	2
	污水处理站、油泥池及储罐废气
	废气处理系统损坏，处理效率降至50%
	VOCs
	7.2
	0.505
	0.5
	1/2
	停止生产，维修设备

	
	
	
	HCl
	0.007
	0.0005
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	氨
	0.034
	0.002375
	0.5
	1/2
	

	
	
	
	硫化氢
	0.016
	0.0011
	0.5
	1/2
	

	3
	干渣间废气
	废气处理系统损坏，处理效率降至50%
	VOCs
	6.65
	0.0665
	0.5
	1/2
	停止生产，维修设备

	
	
	
	颗粒物
	100
	1
	0.5
	1/2
	


本项目拟叠加污染源源强

本项目大气评价范围内，与项目排放同类污染物的拟建、在建项目具体情况见下表：
表5.2-17  本项目评价范围内排放同类污染物拟建、在建项目统计一览表
	序号
	企业名称
	项目名称
	拟排放同类污染物

	1
	四川惠创智链科技有限公司
	高密度互联电子电路生产项目
	PM10、PM2.5、HCl、氮氧化物、氨、VOCs、颗粒物、硫化氢、

	2
	海博瑞（四川）智能包装有限公司
	平昌县海博瑞纸制品及包装袋生产项目
	颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物

	3
	四川巨人愿旺新材料有限公司
	平昌县新型装饰材料生产项目
	颗粒物、VOCs

	4
	四川三科共兴再生资源有限公司
	一般工业固废回收综合利用项目
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物


表5.2-18  其他在建、拟建污染源点源参数表
	公司项目名称
	排气筒名称编号
	排气筒底部中心坐标
	高度/m
	出口内径/m
	烟气温度/℃
	烟气量/m3/h
	源强kg/h

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	颗粒物
	氨
	硫化氢
	HCl
	VOCs

	高密度互联电子电路生产项目
	DA001
	1150
	1140
	307
	15
	1
	25
	45000
	/
	/
	0.18
	0.09
	/
	/
	/
	/
	/

	
	DA002
	1193
	1113
	310
	15
	1.7
	25
	126000
	/
	/
	0.2
	0.1
	/
	/
	/
	/
	/

	
	DA003
	1134
	1103
	305
	15
	1.6
	25
	108000
	/
	/
	0.13
	0.065
	/
	/
	/
	/
	/

	
	DA005
	1354
	982
	310
	15
	2
	25
	220000
	/
	0.18
	/
	/
	/
	/
	/
	0.03
	/

	
	DA006
	1169
	1067
	307
	25
	0.45
	25
	10000
	/
	0.11
	/
	/
	/
	/
	/
	0.008
	/

	
	DA007
	1417
	900
	317
	15
	0.62
	25
	20000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.03
	/

	
	DA008
	1474
	874
	325
	15
	0.6
	25
	18000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.04
	/

	
	DA009
	1257
	1055
	309
	15
	0.45
	25
	10000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.077
	/
	/
	/

	
	DA010
	1257
	1055
	309
	15
	1.8
	25
	144000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.878

	
	DA011
	1182
	1007
	304
	15
	0.85
	25
	18000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.024

	
	DA012
	1342
	975
	308
	15
	0.65
	25
	18000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.745

	
	DA013
	1315
	900
	314
	8
	0.35
	150
	4957
	0.092
	0.125
	/
	/
	0.046
	/
	/
	/
	/

	
	DA014
	1305
	900
	314
	8
	0.27
	150
	3771
	0.07
	0.098
	/
	/
	0.035
	/
	/
	/
	/

	
	DA015
	1321
	878
	317
	8
	0.27
	150
	3771
	0.07
	0.098
	/
	/
	0.035
	/
	/
	/
	/

	
	DA016
	1369
	884
	315
	15
	0.65
	25
	20000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.001
	0.00004
	/
	/

	平昌县海博瑞纸制品及包装袋生产项目
	DA001
	1401
	1402
	316
	15
	0.4
	25
	12000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0033

	
	DA002
	1406
	1381
	317
	15
	0.4
	25
	12000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0034

	
	DA003
	1401
	1365
	317
	15
	0.4
	25
	20000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.078

	
	DA004
	1411
	1370
	316
	15
	0.8
	100
	32000
	0.12
	0.08
	/
	/
	0.036
	/
	/
	/
	/

	
	DA005
	1433
	1359
	317
	15
	0.4
	25
	5000
	/
	/
	/
	/
	0.012
	/
	/
	/
	/

	平昌县新型装饰材料生产项目
	DA001
	1353
	1487
	314
	15
	0.5
	24
	10000
	/
	/
	/
	/
	0.04
	/
	/
	/
	/

	
	DA002
	1358
	1477
	314
	15
	0.6
	24
	18000
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	0.8025

	一般工业固废回收综合利用项目
	DA001
	1417
	1258
	320
	15
	0.6
	25
	15000
	0.121
	0.038
	/
	/
	0.0246
	/
	/
	/
	/


表5.2-19  其他在建、拟建污染源面源参数表
	公司项目名称
	名称
	面源中心点坐标
	面源宽度/m
	面源长度/m
	有效源高/m
	源强kg/h

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	SO2
	NO2
	颗粒物
	氨气
	TVOC
	HCl
	硫化氢

	高密度互联电子电路生产项目
	1#厂房
	1174
	1062
	307
	220
	165
	12
	/
	0.01
	0.189
	0.008
	0.937
	0.014
	/

	
	2#厂房
	1342
	916
	307
	145
	30
	12
	/
	/
	0.21
	/
	0.196
	0.004
	/

	
	污水处理站
	1294
	809
	323
	110
	32
	10
	/
	/
	/
	0.001
	/
	/
	0.00004

	平昌县海博瑞纸制品及包装袋生产项目
	1#厂房
	1390
	1386
	315
	90
	30
	12
	/
	/
	0.065
	/
	0.0036
	/
	/

	
	2#厂房
	1401
	1381
	315
	40
	80
	12
	/
	/
	/
	/
	0.0038
	/
	/

	
	3#厂房
	1406
	1365
	316
	65
	35
	12
	/
	/
	/
	/
	0.078
	/
	/

	平昌县新型装饰材料生产项目
	全厂
	1363
	1487
	315
	72
	56
	12
	/
	/
	0.98
	/
	0.22
	/
	/

	一般工业固废回收综合利用项目
	全厂
	1411
	1274
	319
	70
	30
	8
	/
	/
	0.433
	/
	
	/
	/


区域削减源强
根据《巴中市平昌生态环境局关于平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目颗粒物区域削减的函》，确定了本项目削减源来源，该削减源不属于达标规划中计划削减的项目，符合HJ 2.2-2018中相关要求。本项目选用巴中渝翔机械制造有限公司拆除项目颗粒物作为本项目削减源，具体情况如下：
表5.2-20  区域削减污染源排放表（面源）
	序号
	生产线/设备、设施
	坐标
	污染物
	面源参数（m）
	污染物排放情况

	
	
	X
	Y
	
	长
	宽
	高
	排放速率
（kg/h）
	排放量

（t/a）

	1
	巴中渝翔机械制造有限公司拆除项目
	1195
	734
	PM10
	80
	60
	12
	0.417
	3.0

	
	
	
	
	PM2.5
	
	
	
	0.209
	1.5


项目正常工况下环境影响预测结果
项目贡献质量浓度预测结果

根据预测结果可知，本项目各污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。

表5.2-21  本项目SO2贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	双星社区
	1小时
	4.47E-04
	25112807
	0.09
	达标

	
	
	日平均
	3.41E-05
	250122
	0.02
	达标

	
	
	年均
	3.63E-06
	平均值
	0.01
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	3.25E-04
	25051924
	0.06
	达标

	
	
	日平均
	1.37E-05
	250716
	0.01
	达标

	
	
	年均
	5.50E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	1.11E-03
	25091624
	0.22
	达标

	
	
	日平均
	5.61E-05
	250812
	0.04
	达标

	
	
	年均
	5.04E-06
	平均值
	0.01
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	8.96E-04
	25012523
	0.18
	达标

	
	
	日平均
	6.10E-05
	250124
	0.04
	达标

	
	
	年均
	4.90E-06
	平均值
	0.01
	达标

	
	何家湾
	1小时
	5.06E-05
	25120610
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	5.37E-06
	250609
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.10E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	大地坪
	1小时
	1.83E-03
	25021607
	0.37
	达标

	
	
	日平均
	4.96E-04
	250120
	0.33
	达标

	
	
	年均
	1.58E-04
	平均值
	0.26
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	7.86E-04
	25101306
	0.16
	达标

	
	
	日平均
	5.52E-05
	251218
	0.04
	达标

	
	
	年均
	7.17E-06
	平均值
	0.01
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	5.86E-05
	25030424
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	3.31E-06
	250828
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.20E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	3.45E-04
	25071501
	0.07
	达标

	
	
	日平均
	1.16E-04
	250830
	0.08
	达标

	
	
	年均
	3.97E-05
	平均值
	0.07
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.94E-03
	25081605
	0.79
	达标

	
	
	日平均
	1.31E-03
	251127
	0.87
	达标

	
	
	年均
	8.94E-04
	平均值
	1.49
	达标


表5.2-22  本项目NO2贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	NO2
	双星社区
	1小时
	8.63E-03
	25010624
	4.32
	达标

	
	
	日平均
	5.80E-04
	250122
	0.73
	达标

	
	
	年均
	5.85E-05
	平均值
	0.15
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	5.32E-03
	25051924
	2.66
	达标

	
	
	日平均
	2.22E-04
	250519
	0.28
	达标

	
	
	年均
	7.40E-06
	平均值
	0.02
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	2.10E-02
	25070822
	10.51
	达标

	
	
	日平均
	9.31E-04
	250812
	1.16
	达标

	
	
	年均
	6.77E-05
	平均值
	0.17
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	1.40E-02
	25012407
	7.02
	达标

	
	
	日平均
	1.13E-03
	250124
	1.41
	达标

	
	
	年均
	8.40E-05
	平均值
	0.21
	达标

	
	何家湾
	1小时
	8.64E-04
	25022301
	0.43
	达标

	
	
	日平均
	7.76E-05
	250609
	0.10
	达标

	
	
	年均
	3.36E-06
	平均值
	0.01
	达标

	
	大地坪
	1小时
	2.47E-02
	25100401
	12.36
	达标

	
	
	日平均
	8.49E-03
	250120
	10.61
	达标

	
	
	年均
	3.17E-03
	平均值
	7.93
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	1.27E-02
	25100823
	6.35
	达标

	
	
	日平均
	9.64E-04
	251218
	1.21
	达标

	
	
	年均
	1.31E-04
	平均值
	0.33
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.02E-03
	25030424
	0.51
	达标

	
	
	日平均
	5.60E-05
	250828
	0.07
	达标

	
	
	年均
	3.56E-06
	平均值
	0.01
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	5.39E-03
	25041106
	2.70
	达标

	
	
	日平均
	1.39E-03
	250830
	1.74
	达标

	
	
	年均
	5.19E-04
	平均值
	1.30
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	6.13E-02
	25012621
	30.67
	达标

	
	
	日平均
	2.00E-02
	251023
	25.03
	达标

	
	
	年均
	1.04E-02
	平均值
	25.89
	达标


表5.2-23  本项目PM10贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	PM10
	双星社区
	1小时
	2.36E-03
	25010624
	/
	/

	
	
	日平均
	1.63E-04
	250122
	0.14
	达标

	
	
	年均
	1.58E-05
	平均值
	0.03
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	1.72E-03
	25071605
	/
	/

	
	
	日平均
	7.24E-05
	250716
	0.06
	达标

	
	
	年均
	2.53E-06
	平均值
	0.00
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	5.70E-03
	25070822
	/
	/

	
	
	日平均
	2.39E-04
	250708
	0.20
	达标

	
	
	年均
	1.97E-05
	平均值
	0.03
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	4.21E-03
	25012523
	/
	/

	
	
	日平均
	3.13E-04
	250124
	0.26
	达标

	
	
	年均
	2.32E-05
	平均值
	0.04
	达标

	
	何家湾
	1小时
	2.45E-04
	25022301
	/
	/

	
	
	日平均
	2.30E-05
	250609
	0.02
	达标

	
	
	年均
	8.80E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	大地坪
	1小时
	6.43E-03
	25120919
	/
	/

	
	
	日平均
	2.21E-03
	250120
	1.84
	达标

	
	
	年均
	8.34E-04
	平均值
	1.39
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	3.91E-03
	25101306
	1.09
	/

	
	
	日平均
	2.79E-04
	251218
	0.23
	达标

	
	
	年均
	3.63E-05
	平均值
	0.06
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	2.92E-04
	25030424
	/
	/

	
	
	日平均
	1.55E-05
	250828
	0.01
	达标

	
	
	年均
	9.40E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	1.80E-03
	25070703
	/
	/

	
	
	日平均
	4.54E-04
	250830
	0.38
	达标

	
	
	年均
	1.62E-04
	平均值
	0.27
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.47E-02
	25041503
	/
	/

	
	
	日平均
	6.10E-03
	251023
	5.08
	达标

	
	
	年均
	3.68E-03
	平均值
	6.13
	达标


表5.2-24  本项目PM2.5贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	PM2.5
	双星社区
	1小时
	1.18E-03
	25010624
	/
	/

	
	
	日平均
	8.17E-05
	250122
	0.14
	达标

	
	
	年均
	7.92E-06
	平均值
	0.03
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	8.60E-04
	25071605
	/
	/

	
	
	日平均
	3.62E-05
	250716
	0.06
	达标

	
	
	年均
	1.27E-06
	平均值
	0.00
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	2.85E-03
	25070822
	/
	/

	
	
	日平均
	1.20E-04
	250708
	0.20
	达标

	
	
	年均
	9.87E-06
	平均值
	0.03
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	2.11E-03
	25012523
	/
	/

	
	
	日平均
	1.56E-04
	250124
	0.26
	达标

	
	
	年均
	1.16E-05
	平均值
	0.04
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.23E-04
	25022301
	/
	/

	
	
	日平均
	1.15E-05
	250609
	0.02
	达标

	
	
	年均
	4.40E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	大地坪
	1小时
	3.21E-03
	25120919
	/
	/

	
	
	日平均
	1.10E-03
	250120
	1.84
	达标

	
	
	年均
	4.17E-04
	平均值
	1.39
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	1.96E-03
	25101306
	/
	/

	
	
	日平均
	1.40E-04
	251218
	0.23
	达标

	
	
	年均
	1.81E-05
	平均值
	0.06
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.46E-04
	25030424
	/
	/

	
	
	日平均
	7.72E-06
	250828
	0.01
	达标

	
	
	年均
	4.70E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	9.02E-04
	25070703
	/
	/

	
	
	日平均
	2.27E-04
	250830
	0.38
	达标

	
	
	年均
	8.12E-05
	平均值
	0.27
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	7.35E-03
	25041503
	/
	/

	
	
	日平均
	3.05E-03
	251023
	5.08
	达标

	
	
	年均
	1.84E-03
	平均值
	6.13
	达标


表5.2-25  本项目NH3贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	NH3
	双星社区
	1小时
	1.01E-03
	25020601
	0.50
	达标

	
	
	日平均
	6.36E-05
	250621
	/
	/

	
	
	年均
	4.12E-06
	平均值
	/
	/

	
	杜家湾
	1小时
	9.79E-04
	25071805
	0.49
	达标

	
	
	日平均
	4.09E-05
	250718
	/
	/

	
	
	年均
	8.90E-07
	平均值
	/
	/

	
	红庙坡
	1小时
	1.26E-03
	25062122
	0.63
	达标

	
	
	日平均
	5.24E-05
	250621
	/
	/

	
	
	年均
	2.13E-06
	平均值
	/
	/

	
	石坑岩
	1小时
	4.11E-04
	25063006
	0.21
	达标

	
	
	日平均
	3.00E-05
	250202
	/
	/

	
	
	年均
	2.35E-06
	平均值
	/
	/

	
	何家湾
	1小时
	4.28E-05
	25120610
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	2.27E-06
	250609
	/
	/

	
	
	年均
	1.10E-07
	平均值
	/
	/

	
	大地坪
	1小时
	5.31E-04
	25092902
	0.27
	达标

	
	
	日平均
	1.76E-04
	250120
	/
	/

	
	
	年均
	8.16E-05
	平均值
	/
	/

	
	花蛇坪
	1小时
	2.36E-04
	25101306
	0.12
	达标

	
	
	日平均
	1.77E-05
	251225
	/
	/

	
	
	年均
	2.77E-06
	平均值
	/
	/

	
	柳树坝
	1小时
	2.91E-05
	25080307
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	1.76E-06
	250828
	/
	/

	
	
	年均
	1.10E-07
	平均值
	/
	/

	
	潘家湾
	1小时
	1.66E-03
	25090801
	0.83
	达标

	
	
	日平均
	1.65E-04
	250830
	/
	/

	
	
	年均
	4.70E-05
	平均值
	/
	/

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.83E-02
	25103124
	14.13
	达标

	
	
	日平均
	4.57E-03
	251206
	/
	/

	
	
	年均
	1.57E-03
	平均值
	/
	/


表5.2-26  本项目苯并[a]芘贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	苯并[a]芘
	双星社区
	1小时
	5.36E-11
	25010624
	/
	/

	
	
	日平均
	3.33E-12
	250122
	0.00
	达标

	
	
	年均
	3.20E-13
	平均值
	0.00
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	2.98E-11
	25051924
	/
	/

	
	
	日平均
	1.24E-12
	250519
	0.00
	达标

	
	
	年均
	3.00E-14
	平均值
	0.00
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	1.29E-10
	25070822
	/
	/

	
	
	日平均
	5.40E-12
	250708
	0.00
	达标

	
	
	年均
	3.20E-13
	平均值
	0.00
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	8.58E-11
	25012407
	/
	/

	
	
	日平均
	6.86E-12
	250124
	0.00
	达标

	
	
	年均
	4.80E-13
	平均值
	0.00
	达标

	
	何家湾
	1小时
	5.08E-12
	25022301
	/
	

	
	
	日平均
	3.90E-13
	250609
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.00E-14
	平均值
	0.00
	达标

	
	大地坪
	1小时
	1.30E-10
	25100401
	/
	

	
	
	日平均
	4.89E-11
	250120
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.01E-11
	平均值
	0.00
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	7.67E-11
	25100823
	/
	/

	
	
	日平均
	5.72E-12
	250124
	0.00
	达标

	
	
	年均
	7.90E-13
	平均值
	0.00
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	5.90E-12
	25030424
	/
	/

	
	
	日平均
	3.20E-13
	250828
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.00E-14
	平均值
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	3.04E-11
	25041106
	/
	/

	
	
	日平均
	6.45E-12
	250110
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.38E-12
	平均值
	0.00
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	4.09E-10
	25012621
	/
	/

	
	
	日平均
	1.24E-10
	250902
	0.00
	达标

	
	
	年均
	5.66E-11
	平均值
	0.01
	达标


表5.2-27  本项目HCl贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	HCl
	双星社区
	1小时
	4.66E-05
	25010624
	0.09
	达标

	
	
	日平均
	2.90E-06
	250122
	0.02
	达标

	
	
	年均
	2.80E-07
	平均值
	/
	/

	
	杜家湾
	1小时
	2.59E-05
	25051924
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	1.08E-06
	250519
	0.01
	达标

	
	
	年均
	3.00E-08
	平均值
	/
	/

	
	红庙坡
	1小时
	1.12E-04
	25070822
	0.22
	达标

	
	
	日平均
	4.69E-06
	250708
	0.03
	达标

	
	
	年均
	2.80E-07
	平均值
	/
	/

	
	石坑岩
	1小时
	7.46E-05
	25012407
	0.15
	达标

	
	
	日平均
	5.97E-06
	250124
	0.04
	达标

	
	
	年均
	4.20E-07
	平均值
	/
	/

	
	何家湾
	1小时
	4.42E-06
	25022301
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	3.40E-07
	250609
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.00E-08
	平均值
	/
	

	
	大地坪
	1小时
	1.13E-04
	25100401
	0.23
	达标

	
	
	日平均
	4.25E-05
	250120
	0.28
	达标

	
	
	年均
	1.75E-05
	平均值
	/
	/

	
	花蛇坪
	1小时
	6.67E-05
	25100823
	0.13
	达标

	
	
	日平均
	4.97E-06
	250124
	0.03
	达标

	
	
	年均
	6.80E-07
	平均值
	/
	/

	
	柳树坝
	1小时
	5.13E-06
	25030424
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	2.80E-07
	250828
	0.00
	达标

	
	
	年均
	2.00E-08
	平均值
	/
	/

	
	潘家湾
	1小时
	2.64E-05
	25041106
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	5.61E-06
	250110
	0.04
	达标

	
	
	年均
	2.07E-06
	平均值
	/
	/

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.55E-04
	25012621
	0.71
	达标

	
	
	日平均
	1.07E-04
	250902
	0.72
	达标

	
	
	年均
	4.93E-05
	平均值
	/
	/


表5.2-28  本项目H2S贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	H2S
	双星社区
	1小时
	3.91E-05
	25020601
	0.39
	达标

	
	
	日平均
	2.47E-06
	250621
	/
	/

	
	
	年均
	1.60E-07
	平均值
	/
	/

	
	杜家湾
	1小时
	3.79E-05
	25071805
	0.38
	达标

	
	
	日平均
	1.59E-06
	250718
	/
	/

	
	
	年均
	3.00E-08
	平均值
	/
	/

	
	红庙坡
	1小时
	4.87E-05
	25062122
	0.49
	达标

	
	
	日平均
	2.03E-06
	250621
	/
	/

	
	
	年均
	8.00E-08
	平均值
	/
	

	
	石坑岩
	1小时
	1.59E-05
	25063006
	0.16
	达标

	
	
	日平均
	1.16E-06
	250202
	/
	/

	
	
	年均
	9.00E-08
	平均值
	/
	/

	
	何家湾
	1小时
	1.66E-06
	25120610
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	9.00E-08
	250609
	/
	/

	
	
	年均
	0.00E+00
	平均值
	/
	/

	
	大地坪
	1小时
	2.06E-05
	25092902
	0.21
	达标

	
	
	日平均
	6.80E-06
	250120
	/
	/

	
	
	年均
	3.16E-06
	平均值
	/
	/

	
	花蛇坪
	1小时
	9.14E-06
	25101306
	0.09
	达标

	
	
	日平均
	6.90E-07
	251225
	/
	/

	
	
	年均
	1.10E-07
	平均值
	/
	/

	
	柳树坝
	1小时
	1.13E-06
	25080307
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	7.00E-08
	250828
	/
	/

	
	
	年均
	0.00E+00
	平均值
	/
	/

	
	潘家湾
	1小时
	6.45E-05
	25090801
	0.65
	达标

	
	
	日平均
	6.39E-06
	250830
	/
	/

	
	
	年均
	1.83E-06
	平均值
	/
	/

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.10E-03
	25103124
	11.00
	达标

	
	
	日平均
	1.78E-04
	251206
	/
	/

	
	
	年均
	6.12E-05
	平均值
	/
	/


表5.2-29  本项目二噁英贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	二噁英
	双星社区
	1小时
	3.31E-12
	25010624
	/
	/

	
	
	日平均
	2.10E-13
	250122
	/
	/

	
	
	年均
	2.00E-14
	平均值
	0.00
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	1.84E-12
	25051924
	/
	/

	
	
	日平均
	8.00E-14
	250519
	/
	/

	
	
	年均
	0.00E+00
	平均值
	0.00
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	7.99E-12
	25070822
	/
	/

	
	
	日平均
	3.30E-13
	250708
	/
	/

	
	
	年均
	2.00E-14
	平均值
	0.00
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	5.30E-12
	25012407
	/
	/

	
	
	日平均
	4.20E-13
	250124
	/
	/

	
	
	年均
	3.00E-14
	平均值
	0.01
	达标

	
	何家湾
	1小时
	3.10E-13
	25022301
	/
	/

	
	
	日平均
	2.00E-14
	250609
	/
	

	
	
	年均
	0.00E+00
	平均值
	0.00
	达标

	
	大地坪
	1小时
	8.03E-12
	25100401
	/
	/

	
	
	日平均
	3.02E-12
	250120
	/
	/

	
	
	年均
	1.24E-12
	平均值
	0.21
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	4.73E-12
	25100823
	/
	/

	
	
	日平均
	3.50E-13
	250124
	/
	/

	
	
	年均
	5.00E-14
	平均值
	0.01
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	3.60E-13
	25030424
	/
	/

	
	
	日平均
	2.00E-14
	250828
	/
	/

	
	
	年均
	0.00E+00
	平均值
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	1.88E-12
	25041106
	/
	/

	
	
	日平均
	4.00E-13
	250110
	/
	/

	
	
	年均
	1.50E-13
	平均值
	0.02
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.52E-11
	25012621
	/
	/

	
	
	日平均
	7.63E-12
	250902
	/
	/

	
	
	年均
	3.50E-12
	平均值
	0.58
	达标


表5.2-30  本项目氟化物贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	氟化物
	双星社区
	1小时
	3.49E-05
	25010624
	0.17
	达标

	
	
	日平均
	2.17E-06
	250122
	0.03
	达标

	
	
	年均
	2.10E-07
	平均值
	/
	/

	
	杜家湾
	1小时
	1.94E-05
	25051924
	0.10
	达标

	
	
	日平均
	8.10E-07
	250519
	0.01
	达标

	
	
	年均
	2.00E-08
	平均值
	/
	/

	
	红庙坡
	1小时
	8.44E-05
	25070822
	0.42
	达标

	
	
	日平均
	3.52E-06
	250708
	0.05
	达标

	
	
	年均
	2.10E-07
	平均值
	/
	/

	
	石坑岩
	1小时
	5.60E-05
	25012407
	0.28
	达标

	
	
	日平均
	4.48E-06
	250124
	0.06
	达标

	
	
	年均
	3.20E-07
	平均值
	/
	/

	
	何家湾
	1小时
	3.31E-06
	25022301
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	2.60E-07
	250609
	0.00
	达标

	
	
	年均
	1.00E-08
	平均值
	/
	/

	
	大地坪
	1小时
	8.48E-05
	25100401
	0.42
	达标

	
	
	日平均
	3.19E-05
	250120
	0.46
	达标

	
	
	年均
	1.31E-05
	平均值
	/
	/

	
	花蛇坪
	1小时
	5.00E-05
	25100823
	0.25
	达标

	
	
	日平均
	3.73E-06
	250124
	0.05
	达标

	
	
	年均
	5.10E-07
	平均值
	/
	/

	
	柳树坝
	1小时
	3.85E-06
	25030424
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	2.10E-07
	250828
	0.00
	达标

	
	
	年均
	1.00E-08
	平均值
	/
	/

	
	潘家湾
	1小时
	1.98E-05
	25041106
	0.10
	达标

	
	
	日平均
	4.21E-06
	250110
	0.06
	达标

	
	
	年均
	1.55E-06
	平均值
	/
	/

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.67E-04
	25012621
	1.33
	达标

	
	
	日平均
	8.06E-05
	250902
	1.15
	达标

	
	
	年均
	3.69E-05
	平均值
	/
	/


表5.2-31  本项目TSP贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	TSP
	双星社区
	1小时
	5.26E-03
	25082606
	/
	/

	
	
	日平均
	2.87E-04
	250122
	0.10
	达标

	
	
	年均
	2.17E-05
	平均值
	0.01
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	5.22E-03
	25091624
	/
	/

	
	
	日平均
	2.18E-04
	250916
	0.07
	达标

	
	
	年均
	4.58E-06
	平均值
	0.00
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	1.16E-03
	25062506
	/
	/

	
	
	日平均
	5.66E-05
	250625
	0.02
	达标

	
	
	年均
	3.13E-06
	平均值
	0.00
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	2.15E-03
	25063006
	/
	/

	
	
	日平均
	1.12E-04
	250630
	0.04
	达标

	
	
	年均
	5.02E-06
	平均值
	0.00
	达标

	
	何家湾
	1小时
	2.77E-04
	25120610
	/
	/

	
	
	日平均
	1.15E-05
	251206
	0.00
	达标

	
	
	年均
	3.80E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	大地坪
	1小时
	2.56E-03
	25040418
	/
	/

	
	
	日平均
	2.30E-04
	251025
	0.08
	达标

	
	
	年均
	5.05E-05
	平均值
	0.03
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	9.24E-04
	25022309
	/
	/

	
	
	日平均
	5.74E-05
	250223
	0.02
	达标

	
	
	年均
	6.10E-06
	平均值
	0.00
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.32E-04
	25122113
	/
	/

	
	
	日平均
	7.93E-06
	250630
	0.00
	达标

	
	
	年均
	3.00E-07
	平均值
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	7.16E-03
	25092902
	/
	/

	
	
	日平均
	7.90E-04
	250110
	0.26
	达标

	
	
	年均
	2.65E-04
	平均值
	0.13
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.24E-01
	25012204
	/
	/

	
	
	日平均
	1.31E-02
	250109
	4.38
	达标

	
	
	年均
	6.55E-03
	平均值
	3.28
	达标


表5.2-32  本项目TVOC贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（mg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	TVOC
	双星社区
	1小时
	4.68E-03
	25091701
	/
	/

	
	
	日平均
	2.85E-04
	250621
	/
	/

	
	
	年均
	2.94E-05
	平均值
	/
	/

	
	杜家湾
	1小时
	9.13E-03
	25071805
	/
	/

	
	
	日平均
	3.82E-04
	250718
	/
	/

	
	
	年均
	8.69E-06
	平均值
	/
	/

	
	红庙坡
	1小时
	1.24E-02
	25062122
	/
	/

	
	
	日平均
	5.15E-04
	250621
	/
	/

	
	
	年均
	2.44E-05
	平均值
	/
	/

	
	石坑岩
	1小时
	4.55E-03
	25063006
	/
	/

	
	
	日平均
	3.30E-04
	250202
	/
	/

	
	
	年均
	2.76E-05
	平均值
	/
	/

	
	何家湾
	1小时
	3.24E-04
	25120610
	/
	/

	
	
	日平均
	2.59E-05
	250609
	/
	/

	
	
	年均
	1.17E-06
	平均值
	/
	/

	
	大地坪
	1小时
	6.76E-03
	25092902
	/
	/

	
	
	日平均
	2.22E-03
	250120
	/
	/

	
	
	年均
	9.63E-04
	平均值
	/
	/

	
	花蛇坪
	1小时
	3.40E-03
	25101306
	/
	/

	
	
	日平均
	2.23E-04
	250124
	/
	/

	
	
	年均
	3.58E-05
	平均值
	/
	/

	
	柳树坝
	1小时
	2.70E-04
	25080307
	/
	/

	
	
	日平均
	1.90E-05
	250828
	/
	/

	
	
	年均
	1.17E-06
	平均值
	/
	/

	
	潘家湾
	1小时
	1.49E-02
	25090801
	/
	/

	
	
	日平均
	1.33E-03
	250830
	/
	/

	
	
	年均
	3.61E-04
	平均值
	/
	/

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	4.81E-02
	25103124
	/
	/

	
	
	日平均
	9.54E-03
	251206
	/
	/

	
	
	年均
	4.44E-03
	平均值
	/
	/


表5.2-33  本项目平均质量浓度增量贡献值预测结果表
	污染物
	二类功能区

	
	短期浓度（小时值）
	长期浓度（年均值）

	
	增量最大值/（mg/m3）
	占标率/%
	增量最大值/（mg/m3）
	占标率/%

	SO2
	3.94E-03
	0.87
	8.94E-04
	1.49

	NO2
	6.13E-02
	30.67
	1.04E-02
	25.89

	PM10
	/
	/
	3.68E-03
	6.13

	PM2.5
	/
	/
	1.84E-03
	6.13

	NH3
	2.83E-02
	14.13
	/
	/

	苯并[a]芘
	/
	/
	5.66E-05
	0.01

	HCl
	3.55E-04
	0.71
	/
	/

	H2S
	1.10E-03
	11.00
	/
	/

	二噁英
	/
	/
	3.50E-06
	0.58

	氟化物
	2.67E-04
	1.33
	/
	/

	TSP
	/
	/
	6.55E-03
	3.28

	TVOC
	/
	/
	/
	/


由上表可知，本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，新增污染源正常排放下二类区污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%，各污染物正常工况下对于评价区域主要敏感点的贡献值较小，区域最大落地浓度均达标，可以满足相关的环境标准。

叠加现状环境质量浓度及其他污染源影响后预测结果

根据环境影响现状评价章节可知：平昌县环境空气6项基本污染物均达标。本评价对于现状达标的基本污染物SO2、NO2、PM10叠加平昌县逐日监测数据；其他仅有短期浓度限值的特征污染物叠加补充监测的现状本底值；同时基本污染物存在不达标的PM2.5采用计算实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率K来判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

（1）基本污染物：
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Ｃ本项目（x,y,t）——在 t 时刻，本项目对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3；

Ｃ区域削减（x,y,t）——在 t 时刻，区域削减污染源对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3；

Ｃ现状（x,y,t）——在 t 时刻，预测点（x,y）的环境质量现状浓度，μg/m3，各预测点环境质量现状；

Ｃ拟在建（x,y,t）——在 t 时刻，其他在建、拟建项目污染源对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3。

（2）基本污染物叠加影响预测：

1）保证率日平均浓度质量浓度的计算；

对于保证率日平均质量浓度，本项目按照上面现状达标污染物的公式计算叠加后预测点的日平均浓度。然后对平昌县所有日平均质量浓度从小到大进行排序。根据各污染物日平均质量浓度的保证率（p），计算排在p百分位数的第m个序数，序数m对应的日平均浓度即为保证率日平均浓度。

序数m的计算方法见公式：

m=1+（n-1）×p

式中：

p—该污染物日平均质量浓度的保证率，按照HJ 663规定的对应污染物年评价中24h平均百分位数取值，%；

n—1个日历年内单个预测点的日平均质量浓度的所有数据个数，个；（本项目选取的评价基准年为2025年）

m—百分位数p对应的序数（第m个），向上取整数。

2）年平均浓度叠加值的计算

年平均值叠加时选取的现状浓度为大英县站点2025年一个日历年内城市24小时平均浓度值的算术平均值。

根据预测结果，本项目基本污染物贡献值叠加现状环境质量浓度预测结果见下表。

表5.2-34  叠加后SO2环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	双星社区
	保证率日平均
	1.00E-05
	7.00E-03
	7.01E-03
	4.67
	达标

	
	
	年均
	6.62E-06
	4.24E-03
	4.24E-03
	7.07
	达标

	
	杜家湾
	保证率日平均
	6.47E-06
	7.00E-03
	7.01E-03
	4.67
	达标

	
	
	年均
	3.30E-06
	4.24E-03
	4.24E-03
	7.07
	达标

	
	红庙坡
	保证率日平均
	1.64E-05
	7.00E-03
	7.02E-03
	4.68
	达标

	
	
	年均
	2.47E-05
	4.24E-03
	4.26E-03
	7.11
	达标

	
	石坑岩
	保证率日平均
	2.24E-05
	7.00E-03
	7.02E-03
	4.68
	达标

	
	
	年均
	2.27E-05
	4.24E-03
	4.26E-03
	7.10
	达标

	
	何家湾
	保证率日平均
	4.71E-06
	7.00E-03
	7.00E-03
	4.67
	达标

	
	
	年均
	3.04E-06
	4.24E-03
	4.24E-03
	7.07
	达标

	
	大地坪
	保证率日平均
	1.93E-04
	7.00E-03
	7.19E-03
	4.80
	达标

	
	
	年均
	2.27E-04
	4.24E-03
	4.47E-03
	7.44
	达标

	
	花蛇坪
	保证率日平均
	2.10E-05
	7.00E-03
	7.02E-03
	4.68
	达标

	
	
	年均
	2.45E-05
	4.24E-03
	4.26E-03
	7.10
	达标

	
	柳树坝
	保证率日平均
	2.05E-06
	7.00E-03
	7.00E-03
	4.67
	达标

	
	
	年均
	2.41E-06
	4.24E-03
	4.24E-03
	7.07
	达标

	
	潘家湾
	保证率日平均
	1.21E-04
	7.00E-03
	7.12E-03
	4.75
	达标

	
	
	年均
	9.61E-05
	4.24E-03
	4.33E-03
	7.22
	达标

	
	区域最大落地浓度
	保证率日平均
	2.13E-03
	6.00E-03
	8.13E-03
	5.42
	达标

	
	
	年均
	1.07E-03
	4.24E-03
	5.31E-03
	8.85
	达标


表5.2-35  叠加后NO2环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	NO2
	双星社区
	保证率日平均
	0.00E+00
	1.80E-02
	1.80E-02
	22.50
	达标

	
	
	年均
	7.19E-05
	9.70E-03
	9.77E-03
	24.18
	达标

	
	杜家湾
	保证率日平均
	0.00E+00
	1.80E-02
	1.80E-02
	22.50
	达标

	
	
	年均
	2.45E-05
	9.70E-03
	9.72E-03
	24.06
	达标

	
	红庙坡
	保证率日平均
	0.00E+00
	1.80E-02
	1.80E-02
	22.50
	达标

	
	
	年均
	1.38E-04
	9.70E-03
	9.84E-03
	24.35
	达标

	
	石坑岩
	保证率日平均
	0.00E+00
	1.80E-02
	1.80E-02
	22.50
	达标

	
	
	年均
	1.29E-04
	9.70E-03
	9.83E-03
	24.32
	达标

	
	何家湾
	保证率日平均
	0.00E+00
	1.80E-02
	1.80E-02
	22.50
	达标

	
	
	年均
	9.12E-06
	9.70E-03
	9.71E-03
	24.02
	达标

	
	大地坪
	保证率日平均
	4.60E-03
	1.70E-02
	2.16E-02
	27.00
	达标

	
	
	年均
	3.29E-03
	9.70E-03
	1.30E-02
	32.22
	达标

	
	花蛇坪
	保证率日平均
	0.00E+00
	1.80E-02
	1.80E-02
	22.50
	达标

	
	
	年均
	1.72E-04
	9.70E-03
	9.87E-03
	24.43
	达标

	
	柳树坝
	保证率日平均
	0.00E+00
	1.80E-02
	1.80E-02
	22.50
	达标

	
	
	年均
	8.11E-06
	9.70E-03
	9.71E-03
	24.02
	达标

	
	潘家湾
	保证率日平均
	1.26E-03
	1.70E-02
	1.83E-02
	22.83
	达标

	
	
	年均
	7.60E-04
	9.70E-03
	1.05E-02
	25.90
	达标

	
	区域最大落地浓度
	保证率日平均
	1.92E-02
	1.00E-02
	2.92E-02
	36.47
	达标

	
	
	年均
	1.05E-02
	9.70E-03
	2.02E-02
	50.31
	达标


表5.2-36  叠加后PM10环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	PM10
	双星社区
	保证率日平均
	1.69E-06
	9.10E-02
	9.10E-02
	75.83
	达标

	
	
	年均
	2.73E-05
	4.03E-02
	4.03E-02
	63.78
	达标

	
	杜家湾
	保证率日平均
	0.00E+00
	9.10E-02
	9.10E-02
	75.83
	达标

	
	
	年均
	1.24E-05
	3.82E-02
	3.82E-02
	63.76
	达标

	
	红庙坡
	保证率日平均
	1.12E-06
	9.10E-02
	9.10E-02
	75.83
	达标

	
	
	年均
	8.37E-05
	4.03E-02
	4.04E-02
	63.87
	达标

	
	石坑岩
	保证率日平均
	4.50E-05
	9.10E-02
	9.10E-02
	75.87
	达标

	
	
	年均
	5.21E-05
	4.03E-02
	4.04E-02
	63.82
	达标

	
	何家湾
	保证率日平均
	1.50E-06
	9.10E-02
	9.10E-02
	75.83
	达标

	
	
	年均
	4.15E-06
	4.03E-02
	4.03E-02
	63.74
	达标

	
	大地坪
	保证率日平均
	1.21E-03
	9.10E-02
	9.22E-02
	76.84
	达标

	
	
	年均
	9.28E-04
	4.03E-02
	4.12E-02
	65.28
	达标

	
	花蛇坪
	保证率日平均
	1.98E-05
	9.10E-02
	9.10E-02
	75.85
	达标

	
	
	年均
	6.18E-05
	4.03E-02
	4.04E-02
	63.84
	达标

	
	柳树坝
	保证率日平均
	4.22E-06
	9.10E-02
	9.10E-02
	75.84
	达标

	
	
	年均
	3.67E-06
	4.03E-02
	4.03E-02
	63.74
	达标

	
	潘家湾
	保证率日平均
	4.33E-04
	9.10E-02
	9.14E-02
	76.19
	达标

	
	
	年均
	3.28E-04
	4.03E-02
	4.06E-02
	64.28
	达标

	
	区域最大落地浓度
	保证率日平均
	3.99E-03
	9.00E-02
	9.40E-02
	78.32
	达标

	
	
	年均
	3.84E-03
	4.03E-02
	4.41E-02
	70.14
	达标


（3）其他污染物叠加影响预测：

本项目的其他污染物需要叠加的因子TSP、HCl、氟化物、NH3、二噁英、苯并[a]芘等污染物现状空气质量浓度来源于补充监测数据，详见4.2.2章节。

1）小时、日均值叠加的计算

本项目其他污染物的检测属于采用补充监测数据进行现状评价，本项目在叠加影响预测时选取的现状浓度值取值：选用7天连续监测数据小时值或日均值最大值作为叠加本底值，年均值取7天日均值的平均值作为年均叠加本底值。

根据预测结果，本项目其他污染物贡献值叠加现状环境质量浓度预测结果见下表。

表5.2-37  叠加后苯并[a]芘环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	苯并[a]芘
	双星社区
	日平均
	1.31E-12
	0.00E+00
	1.31E-12
	0.00
	达标

	
	杜家湾
	日平均
	1.30E-13
	0.00E+00
	1.30E-13
	0.00
	达标

	
	红庙坡
	日平均
	1.70E-12
	0.00E+00
	1.70E-12
	0.00
	达标

	
	石坑岩
	日平均
	1.92E-12
	0.00E+00
	1.92E-12
	0.00
	达标

	
	何家湾
	日平均
	7.00E-14
	0.00E+00
	7.00E-14
	0.00
	达标

	
	大地坪
	日平均
	3.19E-11
	0.00E+00
	3.19E-11
	0.00
	达标

	
	花蛇坪
	日平均
	3.38E-12
	0.00E+00
	3.38E-12
	0.00
	达标

	
	柳树坝
	日平均
	1.20E-13
	0.00E+00
	1.20E-13
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	日平均
	4.42E-12
	0.00E+00
	4.42E-12
	0.00
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日平均
	8.15E-11
	0.00E+00
	8.15E-11
	0.00
	达标


表5.2-38  叠加后氨环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	氨
	双星社区
	1小时
	1.59E-03
	4.00E-02
	4.16E-02
	20.79
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	1.84E-03
	4.00E-02
	4.18E-02
	20.92
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	3.50E-03
	4.00E-02
	4.35E-02
	21.75
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	4.11E-04
	4.00E-02
	4.04E-02
	20.21
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.08E-04
	4.00E-02
	4.01E-02
	20.05
	达标

	
	大地坪
	1小时
	5.31E-04
	4.00E-02
	4.05E-02
	20.27
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	2.82E-04
	4.00E-02
	4.03E-02
	20.14
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	8.76E-05
	4.00E-02
	4.01E-02
	20.04
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	2.89E-03
	4.00E-02
	4.29E-02
	21.44
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.84E-02
	4.00E-02
	7.84E-02
	39.20
	达标


表5.2-39  叠加后硫化氢环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	硫化氢
	双星社区
	1小时
	3.91E-05
	5.00E-03
	5.04E-03
	50.39
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	3.79E-05
	5.00E-03
	5.04E-03
	50.38
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	4.87E-05
	5.00E-03
	5.05E-03
	50.49
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	1.59E-05
	5.00E-03
	5.02E-03
	50.16
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.66E-06
	5.00E-03
	5.00E-03
	50.02
	达标

	
	大地坪
	1小时
	2.06E-05
	5.00E-03
	5.02E-03
	50.21
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	9.14E-06
	5.00E-03
	5.01E-03
	50.09
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.13E-06
	5.00E-03
	5.00E-03
	50.01
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	6.47E-05
	5.00E-03
	5.06E-03
	50.65
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.10E-03
	5.00E-03
	6.10E-03
	61.00
	达标


表5.2-40  叠加后HCl环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	HCl
	双星社区
	1小时
	2.24E-03
	3.20E-02
	3.42E-02
	68.48 
	达标

	
	
	日平均
	1.02E-04
	1.10E-02
	1.11E-02
	74.01
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	2.06E-03
	3.20E-02
	3.41E-02
	68.12 
	达标

	
	
	日平均
	1.26E-04
	1.10E-02
	1.11E-02
	74.17
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	3.62E-03
	3.20E-02
	3.56E-02
	71.24 
	达标

	
	
	日平均
	2.29E-04
	1.10E-02
	1.12E-02
	74.86
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	4.30E-04
	3.20E-02
	3.24E-02
	64.86 
	达标

	
	
	日平均
	4.34E-05
	1.10E-02
	1.10E-02
	73.62
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.02E-04
	3.20E-02
	3.21E-02
	64.20 
	达标

	
	
	日平均
	6.95E-06
	1.10E-02
	1.10E-02
	73.38
	达标

	
	大地坪
	1小时
	6.57E-04
	3.20E-02
	3.27E-02
	65.31 
	达标

	
	
	日平均
	1.12E-04
	1.10E-02
	1.11E-02
	74.08
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	3.67E-04
	3.20E-02
	3.24E-02
	64.73 
	达标

	
	
	日平均
	3.87E-05
	1.10E-02
	1.10E-02
	73.59
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.07E-04
	3.20E-02
	3.21E-02
	64.21 
	达标

	
	
	日平均
	5.94E-06
	1.10E-02
	1.10E-02
	73.37
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	2.93E-03
	3.20E-02
	3.49E-02
	69.86 
	达标

	
	
	日平均
	2.14E-04
	1.10E-02
	1.12E-02
	74.76
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.40E-02
	3.20E-02
	4.60E-02
	92.00 
	达标

	
	
	日平均
	1.89E-03
	1.10E-02
	1.29E-02
	85.91
	达标


表5.2-41  叠加后氟化物环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	氟化物
	双星社区
	1小时
	3.49E-05
	1.50E-03
	1.53E-03
	7.67
	达标

	
	
	日平均
	2.17E-06
	00E-00
	2.17E-06
	0.03 
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	1.94E-05
	1.50E-03
	1.52E-03
	7.60
	达标

	
	
	日平均
	8.10E-07
	00E-00
	8.10E-07
	0.01
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	8.44E-05
	1.50E-03
	1.58E-03
	7.92
	达标

	
	
	日平均
	3.52E-06
	00E-00
	3.52E-06
	0.05 
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	5.60E-05
	1.50E-03
	1.56E-03
	7.78
	达标

	
	
	日平均
	4.48E-06
	00E-00
	4.48E-06
	0.06
	达标

	
	何家湾
	1小时
	3.31E-06
	1.50E-03
	1.50E-03
	7.52
	达标

	
	
	日平均
	2.60E-07
	00E-00
	2.60E-07
	0.00
	达标

	
	大地坪
	1小时
	8.48E-05
	1.50E-03
	1.58E-03
	7.92
	达标

	
	
	日平均
	3.19E-05
	00E-00
	3.19E-05
	0.46
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	5.00E-05
	1.50E-03
	1.55E-03
	7.75
	达标

	
	
	日平均
	3.73E-06
	00E-00
	3.73E-06
	0.05
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	3.85E-06
	1.50E-03
	1.50E-03
	7.52
	达标

	
	
	日平均
	2.10E-07
	00E-00
	2.10E-07
	0.00
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	1.98E-05
	1.50E-03
	1.52E-03
	7.60
	达标

	
	
	日平均
	4.21E-06
	00E-00
	4.21E-06
	0.06
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.67E-04
	1.50E-03
	1.77E-03
	8.83
	达标

	
	
	日平均
	8.06E-05
	00E-00
	8.06E-05
	1.15
	达标


表5.2-42  叠加后TSP环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	TSP
	双星社区
	日平均
	1.03E-02
	8.00E-02
	9.03E-02
	30.09
	达标

	
	杜家湾
	日平均
	5.15E-03
	8.00E-02
	8.51E-02
	28.38
	达标

	
	红庙坡
	日平均
	3.05E-03
	8.00E-02
	8.31E-02
	27.68
	达标

	
	石坑岩
	日平均
	1.05E-03
	8.00E-02
	8.10E-02
	27.02
	达标

	
	何家湾
	日平均
	3.23E-04
	8.00E-02
	8.03E-02
	26.77
	达标

	
	大地坪
	日平均
	1.36E-03
	8.00E-02
	8.14E-02
	27.12
	达标

	
	花蛇坪
	日平均
	7.65E-04
	8.00E-02
	8.08E-02
	26.92
	达标

	
	柳树坝
	日平均
	2.69E-04
	8.00E-02
	8.03E-02
	26.76
	达标

	
	潘家湾
	日平均
	8.99E-03
	8.00E-02
	8.90E-02
	29.66
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日平均
	1.25E-01
	8.00E-02
	2.05E-01
	68.43
	达标


表5.2-43  叠加后TVOC环境质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	现状浓度

（mg/m3）
	叠加后浓度（mg/m3）
	占标率%
	达标情况

	TVOC
	双星社区
	8小时
	1.43E-02
	1.72E-02
	3.15E-02
	2.63
	达标

	
	杜家湾
	8小时
	9.51E-03
	1.72E-02
	2.67E-02
	2.23
	达标

	
	红庙坡
	8小时
	1.18E-02
	1.72E-02
	2.90E-02
	2.41
	达标

	
	石坑岩
	8小时
	2.66E-03
	1.72E-02
	1.99E-02
	1.65
	达标

	
	何家湾
	8小时
	8.38E-04
	1.72E-02
	1.80E-02
	1.50
	达标

	
	大地坪
	8小时
	7.68E-03
	1.72E-02
	2.49E-02
	2.07
	达标

	
	花蛇坪
	8小时
	2.68E-03
	1.72E-02
	1.99E-02
	1.66
	达标

	
	柳树坝
	8小时
	8.07E-04
	1.72E-02
	1.80E-02
	1.50
	达标

	
	潘家湾
	8小时
	1.82E-02
	1.72E-02
	3.54E-02
	2.95
	达标

	
	区域最大落地浓度
	8小时
	1.86E-01
	1.72E-02
	2.03E-01
	16.96
	达标


由上表可知，本项目现状环境质量浓度与污染源贡献值叠加后（叠加后的浓度），可满足相关的环境标准，不会造成污染物空气质量超标。

区域环境质量变化预测

经核实，无法获取评价区达标年的区域污染源清单或预测浓度场，因此，对预测范围内一类区现状超标的污染物PM2.5、PM10进行年平均质量浓度变化率K值进行计算。K值计算公式如下：
[image: image31.png]ke Camae ~ Crmmne

Cosamin (o




式中：

K——预测范围年平均质量浓度变化率，%；
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——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值， μg/m3；
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——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3。

（1）削减源预测网格的设置

本次替代削减源预测范围与本项目大气预测范围一致，覆盖了本项目评价范围及各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域，网格点间距采用近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距为100m。 

（2）预测结果

经进一步预测模型AERMOD核算后，该削减源强PM2.5年均贡献值与年均贡献值质量浓度如下表所示：

表 5.2‑44 本项目及区域削减污染源年平均质量浓度贡献值一览表

	年均值
	平均浓度（μg/m3）
	备注

	本项目
	PM2.5
	0.01198
	平均质量浓度的确定方法为HJ 2.2-2018中要求的所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值

	区域削减污染源
	PM2.5
	0.030982
	


根据模型计算，本项目PM2.5年平均质量浓度变化率为-61.33%，小于-20%，因此区域PM2.5环境质量整体改善。

PM2.5：K=［0.01198-0.030982］/0.030982×100%= -61.33%
通过计算可知，对区域进行削减后，PM2.5年平均质量浓度变化率K值小于-20%，区域环境质量整体改善。
大气环境影响预测结果图

（1）大气环境贡献值预测结果图
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	本项目SO2小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目SO2日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目SO2年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目NO2小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目NO2日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目NO2年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目PM10小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目PM10日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目PM10年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目PM2.5小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目PM2.5日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目PM2.5年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目NH3小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目NH3日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目NH3年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目HCl小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目HCl日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目HCl年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目H2S小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目H2S日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目H2S年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目二噁英小时浓度贡献值分布图（10-6mg/m3）
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	本项目二噁英日平均浓度贡献值分布图（10-6mg/m3）
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	本项目二噁英年均浓度贡献值分布图（10-6mg/m3）
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	本项目HF小时浓度贡献值分布图（mg/m3）

	[image: image61.png]0. 000011
0.000C
0.000C
0. 000041
0.000C
0.00006-0. 00007
0.00007-0. 00007
0. 00007

600E-05

1





	本项目HF日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目HF年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目苯并[a]芘小时浓度贡献值分布图（10-6mg/m3）

	[image: image64.png]i
0.00002-0. 00004 05
0. 00004-0. 0000 04
0. 000060, 00008 2. 40E04
6. 000080, 0001 04
0. 0001

400E-04






	本项目苯并[a]芘日平均浓度贡献值分布图（10-6mg/m3）
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	本项目苯并[a]芘年均浓度贡献值分布图（10-6mg/m3）
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	本项目TSP小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目TSP日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目TSP年均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目TVOC小时浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目TVOC日平均浓度贡献值分布图（mg/m3）
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	本项目TVOC年均浓度贡献值分布图（mg/m3）


（2）大气环境影响叠加预测结果图
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	SO2叠加背景值后保证率日平均浓度分布图（mg/m3）
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	SO2叠加背景值后年平均浓度分布图（mg/m3）
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	NO2叠加背景值后保证率日平均浓度分布图（mg/m3）

	[image: image75.png]0.014-0. 01
0. 015-0. 011

1. 07E04
0.018 4.
0. 01






	NO2叠加背景值后年平均浓度分布图（mg/m3）
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	PM10叠加背景值后保证率日平均浓度分布图（mg/m3）
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	PM10叠加背景值后年平均浓度分布图（mg/m3）

	[image: image78.png]




	HCl叠加背景值后小时平均浓度分布图（mg/m3）
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	HCl叠加背景值后日平均浓度分布图（mg/m3）
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	HF叠加背景值后小时平均浓度分布图（mg/m3）
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	HF叠加背景值后日平均浓度分布图（mg/m3）
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	TSP叠加背景值后日平均浓度分布图（mg/m3）
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	TVOC叠加背景值后8小时平均浓度分布图（mg/m3）


项目非正常工况下环境影响预测结果
非正常工况下（本项目各种工况条件详见工程分析章节），评价范围内小时平均最大浓度值及保护目标小时平均最大浓度值见下表。

表5.2-45  本项目SO2贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	SO2
	双星社区
	1小时
	6.15E-04
	25113008
	0.12
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	2.44E-04
	25042719
	0.05
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	1.67E-03
	25081223
	0.33
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	2.22E-03
	25012009
	0.44
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.32E-04
	25120610
	0.03
	达标

	
	大地坪
	1小时
	1.03E-02
	25111707
	2.06
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	1.98E-03
	25120509
	0.40
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.14E-04
	25080307
	0.02
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	6.42E-04
	25052506
	0.13
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	3.39E-02
	25102120
	6.79
	达标


表5.2-46  本项目NO2贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	NO2
	双星社区
	1小时
	2.10E-03
	25113008
	1.05
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	8.36E-04
	25042719
	0.42
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	5.70E-03
	25081223
	2.85
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	7.59E-03
	25012009
	3.79
	达标

	
	何家湾
	1小时
	4.51E-04
	25120610
	0.23
	达标

	
	大地坪
	1小时
	3.53E-02
	25111707
	17.64
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	6.77E-03
	25120509
	3.39
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	3.91E-04
	25080307
	0.20
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	2.20E-03
	25052506
	1.10
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.16E-01
	25102120
	58.01
	达标


表5.2-47  本项目PM10贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	PM10
	双星社区
	1小时
	2.37E-02
	25081206
	6.58
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	2.42E-02
	25071605
	6.73
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	1.12E-01
	25111123
	31.22
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	1.68E-02
	25063006
	4.66
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.49E-03
	25120610
	0.41
	达标

	
	大地坪
	1小时
	3.34E-02
	25122516
	9.29
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	4.95E-03
	25121516
	1.37
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.38E-03
	25063006
	0.38
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	5.24E-02
	25090801
	14.56
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	4.93E-01
	25101423
	137.03
	超标


表5.2-48  本项目PM2.5贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	PM2.5
	双星社区
	1小时
	1.19E-02
	25081206
	6.58
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	1.21E-02
	25071605
	6.73
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	5.62E-02
	25111123
	31.22
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	8.41E-03
	25063006
	4.67
	达标

	
	何家湾
	1小时
	7.48E-04
	25120610
	0.42
	达标

	
	大地坪
	1小时
	1.68E-02
	25122516
	9.32
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	2.49E-03
	25030508
	1.38
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	6.94E-04
	25063006
	0.39
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	2.62E-02
	25090801
	14.56
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.47E-01
	25101423
	137.04
	超标


表5.2-49  本项目苯并[a]芘贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	苯并[a]芘
	双星社区
	1小时
	1.00E-08
	25113008
	0.17
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	3.98E-09
	25042719
	0.07
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	2.72E-08
	25081223
	0.45
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	3.61E-08
	25012009
	0.60
	达标

	
	何家湾
	1小时
	2.15E-09
	25120610
	0.04
	达标

	
	大地坪
	1小时
	1.68E-07
	25111707
	2.79
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	3.22E-08
	25120509
	0.54
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.86E-09
	25080307
	0.03
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	1.04E-08
	25052506
	0.17
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.51E-07
	25102120
	9.18
	达标


表5.2-50  本项目HCl贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	HCl
	双星社区
	1小时
	5.13E-05
	25113008
	0.10
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	2.04E-05
	25042719
	0.04
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	1.39E-04
	25081223
	0.28
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	1.85E-04
	25012009
	0.37
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.10E-05
	25120610
	0.02
	达标

	
	大地坪
	1小时
	8.60E-04
	25111707
	1.72
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	1.65E-04
	25120509
	0.33
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	9.53E-06
	25080307
	0.02
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	5.35E-05
	25052506
	0.11
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.83E-03
	25102120
	5.65
	达标


表5.2-51  本项目氟化物贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	氟化物
	双星社区
	1小时
	3.64E-04
	25113008
	1.82
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	1.44E-04
	25042719
	0.72
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	9.86E-04
	25081223
	4.93
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	1.31E-03
	25012009
	6.56
	达标

	
	何家湾
	1小时
	7.80E-05
	25120610
	0.39
	达标

	
	大地坪
	1小时
	6.10E-03
	25111707
	30.48
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	1.17E-03
	25120509
	5.85
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	6.76E-05
	25080307
	0.34
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	3.79E-04
	25052506
	1.90
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.00E-02
	25102120
	100.24
	超标


表5.2-52  本项目二噁英贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	二噁英
	双星社区
	1小时
	3.14E-12
	25113008
	0.09
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	1.25E-12
	25042719
	0.03
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	8.52E-12
	25081223
	0.24
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	1.13E-11
	25012009
	0.31
	达标

	
	何家湾
	1小时
	6.70E-13
	25120610
	0.02
	达标

	
	大地坪
	1小时
	5.27E-11
	25111707
	1.46
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	1.01E-11
	25120509
	0.28
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	5.80E-13
	25080307
	0.02
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	3.28E-12
	25052506
	0.09
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.73E-10
	25102120
	4.81
	达标


表5.2-53 本项目TVOC贡献质量浓度预测结果表（非正常工况）
	污染物
	预测点
	平均

时段
	贡献值

（mg/m3）
	出现时间
	占标率%
	达标情况

	TVOC
	双星社区
	1小时
	1.19E-02
	25081206
	0.99
	达标

	
	杜家湾
	1小时
	2.09E-02
	25071805
	1.75
	达标

	
	红庙坡
	1小时
	4.81E-02
	25062122
	4.01
	达标

	
	石坑岩
	1小时
	2.88E-02
	25012009
	2.40
	达标

	
	何家湾
	1小时
	1.71E-03
	25120610
	0.14
	达标

	
	大地坪
	1小时
	1.33E-01
	25111707
	11.07
	达标

	
	花蛇坪
	1小时
	2.45E-02
	25120509
	2.04
	达标

	
	柳树坝
	1小时
	1.65E-03
	25080307
	0.14
	达标

	
	潘家湾
	1小时
	3.37E-02
	25090801
	2.81
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	7.59E-01
	25091921
	63.21
	达标


本项目非正常工况下PM10、PM2.5、氟化物出现超标现象，本次评价要求建设单位应做好以下措施：

（1）加强烟气治理设施的维护、维修工作，定期更换布袋，定期巡查喷淋装置。
（2）做好烟气治理措施原辅料的储备工作；

落实好环保措施应急预案，确保全厂环保设施的正常运行，杜绝非正常排放的发生，确保各项污染物达标排放。

新增交通运输移动源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）7.1.1.4的相关要求：本项目属于编制报告书的工业类项目，需分析调查新增交通运输移动源。

项目运营期环境空气污染源主要是厂区内运输车辆尾气。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬冷效应和混合缸不完全燃烧。

营运期大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车排放尾气中NO2的日均排放量可按下式计算：
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式中：QJ── 行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/（m·s）；

Ai── i种车型的小时交通量，辆/h；

B── NOx排放量换算成NO2排放量的校正系数；

Eij── 单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放J种污染物量，mg/辆·m。

本项目建成后，年运输油基岩屑12万吨，油气田废水48万吨，成品运出量11万吨。按25吨载重车辆计，年运输车次28400车次，每天运输量为车95次/d。
假设所有运输车辆经过厂区道路，按照厂区范围内1公里计算，根据《公路建设项目环境影响评价规范》单车排放因子推荐值，取车速最低的情况（50km/h），各类车型污染物排放系数见下表：

表5.2-54  汽车运输排放源强  单位：g/km/辆
	污染物
	小型车（<3.5t）
	中型车（3.5-12t）
	大型车（＞12t）

	NOx（NO2计）
	1.77
	5.4
	10.44

	CO
	31.34
	30.18
	5.25

	总碳氢化合物（THC）
	8.14
	15.21
	2.08


根据《公路建设项目环境影响评价规范》，估算得到运输作业车汽车尾气污染物排放量列于下表：

表5.2-55  运输车辆进厂排放尾气污染物量    单位：kg/d
	序号
	运输物品
	运输车型
	厂内往返行驶距离（m）
	一个工作日

	
	
	
	
	总车次（车次/日）
	污染物排放源强

	
	
	
	
	
	NOx
	CO
	THC

	1
	原料及产品
	大型车
	1000
	95
	0.971
	0.499
	0.198

	合计
	大型车
	1000
	95
	0.971
	0.499
	0.198


厂界浓度预测
表5.2-56  污染物厂界预测结果
	污染物
	厂界浓度mg/m³
	标准限值mg/m³
	占标率%
	达标情况

	PM10
	0.0167
	1.0
	1.67%
	达标

	PM2.5
	0.00837
	1.0
	0.84%
	达标

	氨
	0.00378
	1.5
	0.25%
	达标

	H2S
	0.000147
	0.06
	0.25%
	达标

	NO2
	0.0589
	0.12
	49.08%
	达标

	HCl
	0.000343
	0.2
	0.17%
	达标

	氟化物
	0.000257
	0.02
	1.29%
	达标

	SO2
	0.00135
	0.4
	0.34%
	达标

	苯并[a]芘
	0.000000000395
	0.000008
	0.00%
	达标

	TSP
	0.0966
	1.0
	9.66%
	达标

	TVOC
	0.0544
	2.0
	2.72%
	达标


根据厂界污染物预测结果，苯并[a]芘、颗粒物、HCl及氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996），VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）要求，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。厂界污染物未出现超标情况。
防护距离计算

大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2 - 2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离。

表5.2‑57 大气防护距离计算最大值

	污染物
	取值时段
	防护距离计算最大值mg/m³
	浓度限值
mg/m³
	占标率%
	达标情况

	PM10
	日均值
	0.00759
	0.12
	6.33%
	达标

	PM2.5
	日均值
	0.00379
	0.6
	0.63%
	达标

	氨
	小时值
	0.0645
	0.2
	32.25%
	达标

	H2S
	小时值
	0.00251
	0.01
	25.10%
	达标

	NO2
	小时值
	0.0688
	0.2
	34.40%
	达标

	HCl
	小时值
	0.000458
	0.05
	0.92%
	达标

	氟化物
	小时值
	0.000343
	0.02
	1.72%
	达标

	SO2
	小时值
	0.00125
	0.5
	0.25%
	达标

	苯并[a]芘
	日均值
	0.000000000187
	0.0000025
	0.01%
	达标

	TSP
	日均值
	0.0212
	0.3
	7.07%
	达标

	TVOC
	8小时均值
	0.0607
	0.6
	10.12%
	达标


采用进一步预测模型进行基准年完整一年的预测，计算网格采用50m间距的加密计算点。根据计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。
卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。”
当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

项目卫生防护距离采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）计算。计算公式如下：
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式中：

Cm—标准浓度限值，mg·mN-3；

Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg·h-1；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在的生产单元等效半径，m

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。根据工业企业所在地区近五年平均风速（本评价取0.9m/s）及工业企业大气污染源构成类别从下表中查取。

本项目拟以综合车间及污水处理站划定卫生防护距离，涉及VOCs、氨、硫化氢、颗粒物五种无组织主要特征大气有害物质。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）VOCs、氨、硫化氢、颗粒物的等标排放量计算公式为：
QC/Cm
式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

      Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；
经计算本项目无组织污染的等标排放量如下：
表5.2-58  本项目无组织污染物等标排放量
	区域
	污染物
	无组织排放量kg/h
	环境空气质量标准限值mg/m3
	等标排放量

	干渣间
	VOCs
	0.007
	1.2
	0.0058

	
	颗粒物
	0.1
	0.9
	0.111

	污水处理站
	VOCs
	0.017
	1.2
	0.014

	
	NH3
	0.0018
	0.2
	0.009

	
	H2S
	0.00083
	0.01
	0.083


VOCs、氨、硫化氢、颗粒物等的等标排放量大于10%，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时；基于单个污染物的等标排放量计算结果。优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”

故油泥池选取VOCs计算卫生防护距离；干渣间选取颗粒物计算卫生防护距离，污水处理站选取硫化氢计算卫生防护距离。
本项目卫生防护距离：
卫生防护距离是居住区边界与无组织排放源之间的距离，目的是给恶臭提供一段稀释距离，使污染物到达居住区时符合环境质量标准。Cm按二级标准给出，根据GB/T 39499-2020规定，本项目拟以干渣间、油泥池、储罐区、污水处理站划定卫生防护距离，计算卫生防护距离见下表：
表5.2-59  项目排放源强及卫生防护距离

	地点
	名称
	排放源强（kg/h）
	标准浓度（mg/m3）
	面源
	卫生防护距离（m）

	
	
	
	
	长（m）
	宽（m）
	计算值
	提级后距离
	确定值

	油泥池及储罐区
	VOCs
	0.036
	1.2
	83
	38
	0.87
	50
	50

	干渣间
	颗粒物
	0.1
	0.9
	32
	30
	8.33
	50
	50

	污水处理站
	硫化氢
	0.00083
	0.2
	90
	66
	2.005
	50
	50


根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）“6.1.2卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。”故本项目以油泥池、储罐区、污水处理站、干渣间分别划定50m卫生防护距离。
根据现场踏勘，项目50m范围内主要分布为生产企业，无环境敏感点。评价要求今后在此卫生防护距离范围内不得迁入居民、学校、医院等和其他对环境空气质量要求较高的敏感点。

污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算
根据工程分析，大气污染物有组织排放量核算见下表：
表5.2‑60  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放源
	污染物
	核算排放浓度/mg/m3
	核算排放速率/kg/h
	核算年排放量/t/a

	一般排放口

	1
	1#连续热脱附天然气燃烧废气
	颗粒物
	10
	0.0216
	0.156

	
	
	NOX
	28.1
	0.0605
	0.436

	
	
	SO2
	3.71
	0.008
	0.0576

	
	2#连续热脱附天然气燃烧废气
	颗粒物
	10
	0.0216
	0.156

	
	
	NOX
	28.1
	0.0605
	0.436

	
	
	SO2
	3.71
	0.008
	0.0576

	
	间歇式热脱附炉天然气燃烧废气
	颗粒物
	10
	0.015
	0.0362

	
	
	NOX
	28.1
	0.0425
	0.102

	
	
	SO2
	3.71
	0.0056
	0.01344

	
	含油废物热脱附不凝气
	SO2
	1.83
	0.013
	0.0935

	
	
	NOX
	89
	0.632
	4.55

	
	
	颗粒物
	16.4
	0.116
	0.84

	
	
	VOCs
	3.79
	0.027
	0.194

	
	
	HCl
	0.62
	0.004
	0.0288

	
	
	氟化物（以F计）
	0.44
	0.003
	0.0216

	
	
	苯并[a]芘
	0.00000065
	0.0000000046
	0.000000033

	
	
	二噁英
	0.04ng TEQ/m3
	284ng/h
	0.002g/a

	
	油泥池、储油罐、污水处理站废气
	VOCs
	2.87
	0.201
	1.45

	
	
	氯化氢
	0.0014
	0.0001
	0.00077

	
	
	氨
	0.0067
	0.00047
	0.0034

	
	
	硫化氢
	0.0031
	0.00022
	0.0016

	
	干渣间废气
	VOCs
	2.5
	0.025
	0.182

	
	
	颗粒物
	1.9
	0.019
	0.1368

	
	锅炉
	颗粒物
	2.4
	0.0097
	0.0689

	
	
	NOX
	28.1
	0.1136
	0.818

	
	
	SO2
	3.71
	0.015
	0.108

	一般排放口合计
	SO2
	0.33014

	
	NOX
	6.342

	
	颗粒物
	1.3939

	
	VOCs
	1.826

	
	HCl
	0.02957

	
	氟化物（以F计）
	0.0216

	
	苯并[a]芘
	0.000000033

	
	二噁英
	0.002g/a

	
	氨
	0.137

	
	硫化氢
	0.0053

	有组织排放总计
	SO2
	0.33014

	
	NOX
	6.342

	
	颗粒物
	1.3939

	
	VOCs
	1.826

	
	HCl
	0.028957

	
	氟化物（以F计）
	0.0216

	
	苯并[a]芘
	0.000000033

	
	二噁英
	0.002g/a

	
	氨
	0.137

	
	硫化氢
	0.0053


（2）无组织排放量核算
根据工程分析，大气污染物无组织排放量核算见下表：
表5.2-61  大气污染物无组织排放量核算表
	排放源
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	国家或地方排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	

	综合车间
	油泥池
	VOCs
	加强抽风，密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	2.0
	0.262

	污水处理站
	废水处理挥发
	VOCs
	
	
	2.0
	0.12

	
	
	NH3
	
	
	1.5
	0.0018

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.00083

	干渣间
	装卸料
	VOCs
	
	
	2.0
	0.048

	
	
	颗粒物
	
	
	1.0
	0.72

	无组织排放统计
	VOCs
	0.43

	
	颗粒物
	0.72

	
	氨
	0.0018

	
	硫化氢
	0.00083


（3）大气污染物年排放量核算表
表5.2-62  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	SO2
	0.33014

	2
	NOX
	6.342

	3
	颗粒物
	2.1139

	4
	VOCs
	2.256

	5
	HCl
	0.0288

	6
	氟化物（以F计）
	0.0216

	7
	苯并[a]芘
	0.000000033

	8
	二噁英
	0.002g/a

	9
	氨
	0.0052

	10
	硫化氢
	0.00243


大气环境影响评价结论

根据《2025年巴中市生态环境状况公报》，本项目所在区域为达标区。本项目大气污染治理设施与预防措施能够保证污染源排放达标，经济、技术可行；经计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目以油泥池、储罐区、危废暂存间及干渣间为边界分别划定50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无居民等敏感点。
依据《环境空气质量标准》GB 3095—2026对《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》中的环境空气质量状况进行评价，平昌县PM2.5超标，对于现状不达标的污染物，由于项目所在区域内无法获得不达标区规划达标年的区域环境污染清单或预测浓度场，故本评价需要有替代源的削减方案。根据计算实施区域削减方案后预测范围的年平均浓度变化结果，本项目PM2.5年平均质量浓度变化率分为-87.83%，PM2.5年平均质量浓度变化率小于-20%，因此区域PM2.5环境质量整体改善。
综上，本项目在认真落实环评提出的各项大气污染防治措施的基础上，项目建设对当地大气环境的影响可以接受，从环境保护角度而言，项目建设可行。

地表水环境影响分析与评价

评价等级

本项目为水污染影响型建设项目，项目不设置废水直接排放口，无废水直接排放。

表5.3-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（量纲一）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	--

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目不设置废水直接排放口，属于废水间接排放项目。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1，本项目地表水环境影响评价工作级别确定为“三级B”。

项目废水治理及排放情况
本项目地面全部硬化，采取雨污分流制，雨水通过雨水沟排入园区雨水管网。本项目废水包括W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水、W3-6生活污水、W3-7初期雨水及W3-8制氮废水。

其中W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水及W3-7初期雨水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂，W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-8制氮废水经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂，W3-6生活污水经10m3污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。

为确保油气田废水经处理后达标排放，评价要求：①切实做好生产管理工作，加强进水水质监控，对入场废水的来源、数量、主要污染物因子、水质建立台账，确保进水水质满足设计要求；②项目应严格控制来水水质，对拟接纳废水按批次进行水质检测，若某批次的水质超过设计进水标准时，应拒绝接收该批次废水，确保进厂废水水质满足设计进水水质要求。③运行过程中加强对各阶段的水质控制，监测各单元出水主要污染物含量，切实掌握处理系统运行状态，并及时调整污水处理工艺控制参数。

本项目废水处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放（氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求）要求后，进入星光工业园区污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A后排入巴河。

废水处置措施依托可行性分析
1、星光工业园区污水处理厂简介

（1）建设情况
四川平昌经济开发区分为三个片区，包括星光片区（机械制造功能区）、马家坪-何家坪片区、驷马片区，随着四川平昌经济开发区的发展，同时根据园区规划环评的排水规划要求，需建设一座污水处理厂处理星光工业园的污水，因此平昌县政府以特许经营的方式交由平昌海天水务有限公司建设，即星光工业污水处理厂。

星光工业园区污水处理厂建设项目一期工程于2018年6月完成环评编制工作，2018年7月10日取得原巴中市环境保护局出具的《关于星光工业园区污水处理厂建设项目一期工程环境影响报告书的批复》（巴环审〔2018〕9号），处理规模为0.3万m3/d，采用“预处理（格栅间-调节池-水解酸化池）+生化处理（A2/O 微曝氧化沟）+深度处理（网格絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒）”处理工艺。星光工业污水处理厂于2021年8月进行调试，2021年12月通过环保验收，处理规模为0.3万m3/d，采用预处理（格栅间-调节池→水解酸化池）+生化处理（A2/O 微曝氧化沟）+深度处理（网格絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒）的污水处理工艺。污水处理厂目前正常运行，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入巴河。

2022年四川平昌经济开发区规划修编，新增石龙门化工园区，根据修编后的规划环评，四川平昌经济开发区共包括四个片区，包括星光机械制造产业园、金宝食品饮料产业园、驷马清洁能源产业园、石龙门化工园区，其中星光机械制造产业园规划面积为158.15公顷。根据规划，星光机械制造产业园废水排入星光污水处理厂处理，规划处理规模扩能至2万m3/d。

为满足园区企业废水排放需求及进一步推动园区对外招商引资环境，目前星光污水处理厂正在进行改扩建（环评编制中）拟对现有星光污水处理厂进行改扩建，将星光污水处理厂处理规模由现有的3000m3/d提升至5000m3/d，并对处理工艺进行优化，拟采用“粗细格栅渠—调节池—水解酸化池—A2/O微曝氧化沟—MBR 膜池—反应池—转盘滤池—紫外线消毒”的处理工艺，尾水中铜、镍、银达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3标准、氟化物达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准、总有机碳达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准、其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标限值后，通过原有排污口排入巴河。

（2）依托可行性分析
本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，属于星光工业园区污水处理厂纳管范围，目前星光工业园区污水处理厂正在技改中，本项目废水排放量1599.5m3/d，根据星光工业园区污水处理厂2026年一季度出水统计，目前星光工业园区污水处理厂废水处理量为37~807m3/d，日均废水处理量约为700m3/d，剩余处理能力2300m3/d，能够满足本项目需求。
根据调查，四川惠创智链科技有限公司高密度互联电子电路生产项目（以下简称“惠创PCB项目”）已通过环评审查，巴中市生态环境局以巴环境审〔2025〕68 号进行批复，其废水排水量约4000m3/d，星光工业园区污水处理厂不能满足本项目与惠创PCB项目同时满负荷排水需求。

惠创PCB项目实际分三期建设，目前一期已建成投产，其实际排水量约为300m3/d；二期预计2026年8月建成投产，根据惠创PCB一期项目预测，二期实际排水量约1500m3/d；三期预计2027年建成投产，实际排水量约3000m3/d。本项目承诺根据星光工业污水处理厂接纳能力调整废水排放量，确保星光工业园区污水处理厂不超负荷运行。
同时根据四川平昌经济开发区管理委员会出具的说明，四川平昌经济开发区管理委员会将积极推进星光工业园区污水处理厂二期建设（10000m3/d），确保废水均能妥善处置。

因此，项目废水依托星光工业园区污水处理厂处理可行。

（3）特征污染物对污水处理厂的影响分析
结合川内及本项目送检油气田废水水质抽验调查结果对本项目处理废水水质进行分析，本项目主要特征污染物为COD、BOD5、氨氮、石油类、氯化物、钡等。废水处理工艺均考虑对项目特征污染物的去除。

根据相关调查，当水溶液中的氯离子浓度在5000mg/L以上时，渗透压大约将增大至10~30大气压，在这样大的渗透压下，微生物体内的水分子会大量渗透到体外溶液中，造成细胞失水而发生质壁分离，严重者微生物死亡。工程经验数据表明：当废水中的氯离子浓度大于2000mg/L时，微生物的活性将受到抑制，COD去除率会明显下降；当废水中的氯离子浓度大于8000mg/L时，会造成污泥体积膨胀，水面泛出大量泡沫，微生物会相继死亡。本项目采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”组合工艺对氯化物进行处理，处理后废水中氯化物浓度低于800mg/L，基本不会对下游污水处理厂造成冲击。

除此之外，项目COD、BOD5、氨氮采用“膜处理”工艺，石油类采用“重力分离+絮凝沉淀+膜处理”工艺，钡采用“絮凝沉淀+活性炭吸附+膜处理”工艺后均能有效降低废水中各污染物的浓度。
本项目产水罐氟化物满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求，其余指标能够满足《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放标准要求。
由此，本项目根据处理废水水质特征，有针对性对主要特征污染物进行处理，处理后尾水能够满足自星光工业园区污水处理厂进水水质要求。因此特征污染物对星光工业园区污水处理厂的影响较小。
（3）事故状态下的控制措施

本项目规范设置废水排放口，在废水排放口安装流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等在线监测仪，实时监控进出水水质；根据监测计划对出水水质进行监测；同时在运行过程中加强对各阶段的水质控制，监测各单元出水主要污染物含量，切实掌握处理系统运行状态，并及时调整污水处理工艺控制参数。

同时本项目设置1座事故应急池，有效容积1000m3，以备应急需要。当来水超出设计指标，且系统运行无调配空间，或者处理单元故障导致排水不达标，通过总排口关闭和事故应急池调蓄，超标废水经处理达标后方可外排，可有效防止对下游星光工业园区污水处理厂造成冲击。

综上所述，本项目排放废水依托星光工业园区污水处理厂处理可行。
地表水环境影响评价结论
综上，项目采取的水污染治理措施合理可行，废水经处理后可满足相应标准，因本项目运行产生的地表水环境影响可以接受。
声环境影响分析与评价

评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作的分级是依据建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量。

表5.4- 1 声环境影响评价等级划分依据

	序号
	评价工作等级
	判定依据

	1
	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。

	2
	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

	3
	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。


本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，评价区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区域；项目周围200米范围无声环境敏感目标，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量小于3dB（A）。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4 2021）中有关规定，本项目声环境评价为三级评价。

评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价范围取厂界外200m范围。
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图5.4- 1 声环境影响评价范围
预测范围
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次声环境影响预测范围与评价范围一致。
预测点
本项目声环境评价范围内无声环境敏感目标，本次预测点为厂界代表点。
预测参数
（1）噪声源强

表5.4-2 本项目新增噪声污染源源强核算结果及参数一览表（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级

dB(A)
	建筑外距离

	1
	含油废物利用生产车间（热脱附车间）
	上料刮板输送机1
	/
	70
/1
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局、加强管理等
	154
	90
	1
	34 
	60 
	昼夜
	20
	34 
	1

	2
	
	上料刮板输送机2
	/
	70/1
	
	164
	81
	1
	34 
	60 
	昼夜
	20
	34 
	1

	3
	
	振动筛1
	/
	80/1
	
	150
	90
	1
	34 
	70 
	昼夜
	20
	44 
	1

	4
	
	振动筛2
	/
	80/1
	
	160
	73
	1
	34 
	70 
	昼夜
	20
	44 
	1

	5
	
	输送泵1
	/
	70/1
	
	152
	85
	1
	34 
	60
	昼夜
	20
	34
	1

	6
	
	输送泵2
	/
	70/1
	
	155
	77
	1
	34 
	60
	昼夜
	20
	34
	1

	7
	
	刮板上料机1
	/
	70/1
	
	150
	90
	1
	34 
	60 
	昼夜
	20
	34 
	1

	8
	
	刮板上料机2
	/
	70/1
	
	167
	83
	1
	34 
	60 
	昼夜
	20
	34 
	1

	9
	
	连续式热脱附炉1
	/
	75/1
	
	136
	95
	1
	34 
	65 
	昼夜
	20
	39 
	1

	10
	
	连续式热脱附炉2
	/
	75/1
	
	158
	70
	1
	34 
	65 
	昼夜
	20
	39 
	1

	11
	
	换热器1
	/
	70/1
	
	137
	94
	1
	34 
	60 
	昼夜
	20
	34 
	1

	12
	
	换热器2
	/
	70/1
	
	159
	70
	1
	34
	60 
	昼夜
	20
	34 
	1

	13
	
	油气处理系统
	/
	70/1
	
	148
	74
	1
	34 
	60 
	昼夜
	20
	34 
	1

	14
	
	制氮机
	/
	85/1
	
	121
	95
	1
	34 
	75 
	昼夜
	20
	49 
	1

	15
	油气田废水污水处理站
	卸料泵1
	/
	70/1
	
	49
	13
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	16
	
	卸料泵2
	/
	70/1
	
	48
	5
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	17
	
	转运泵1
	/
	70/1
	
	55
	22
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	18
	
	转运泵2
	/
	70/1
	
	41
	-3
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	19
	
	UF（超滤）系统
	/
	70/1
	
	40
	17
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	20
	
	NF（纳滤）系统
	/
	70/1
	
	45
	21
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	21
	
	SPDT-NF系统
	/
	75/1
	
	43
	9
	1
	26
	68
	昼夜
	20
	42
	1

	22
	
	RO系统
	/
	70/1
	
	44
	10
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	23
	
	污泥处理系统
	/
	70/1
	
	25
	5
	1
	26 
	63 
	昼夜
	20
	37 
	1

	24
	
	氯化钠蒸发器
	/
	80/1
	
	9
	-4
	1
	13 
	87 
	昼夜
	20
	61 
	1

	25
	
	杂盐蒸发器
	/
	80/1
	
	30
	4
	1
	26 
	73 
	昼夜
	20
	47 
	1

	26
	锅炉房
	锅炉
	/
	80/1
	
	29
	-18
	1
	8 
	79 
	昼夜
	20
	53 
	1


表5.4-3 本项目新增噪声污染源源强核算结果及参数一览表（室外声源）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m
	
	

	1
	风机1
	/
	236
	167
	1
	80/1
	选用低噪声设备、合理布局、安装减振措施等


	昼夜

	2
	风机2
	/
	213
	152
	1
	80/1
	
	昼夜

	3
	风机3
	/
	239
	214
	1
	80/1
	
	昼夜

	4
	引风机1
	/
	208
	195
	1
	75/1
	
	昼夜

	5
	引风机2
	/
	221
	183
	1
	75/1
	
	昼夜

	6
	引风机3
	/
	195
	166
	1
	75/1
	
	昼夜

	7
	气浮进水泵1
	/
	143
	173
	1
	75/1
	
	昼夜

	8
	气浮进水泵2
	/
	135
	171
	1
	75/1
	
	昼夜

	9
	气浮系统
	/
	136
	175
	1
	70/1
	
	昼夜

	10
	化学软化系统
	/
	124
	163
	1
	75
	
	昼夜

	11
	含油废物综合利用循环冷却塔
	/
	240
	167
	1
	85
	
	昼夜

	12
	油气田废水处理循环冷却塔
	/
	63
	104
	1
	85
	
	昼夜


+坐标以用地红线西南侧（经度：107.123033，纬度：31.518811）为坐标原点。

噪声环境影响分析
本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B中给出的预测方法进行预测，预测方法为：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算

①首先计算出某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中： 

LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； 

Lw——某个声源的倍频带声功率级，dB； 

r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； 

R——房间常数，R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；

α 为平均吸声系数；

Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中，LP1i（T）——靠近围护结构处 N 个室内声源产生的 i 倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

 N——室内声源总数；

③计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：

LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB

④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级
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式中，S—透声面积，m2
（2）室外点源户外传播衰减公式

若已知声源的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算：

[image: image91.png]Le(r) = Lp(ro) = De = (Agiw + Agem + Agr + Abar + Amizc?




式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处声压级，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

本次评价只考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和声屏障（Abar）引起的衰减，不考虑地面效应（Agr）和其他多方面（Amisc）引起的衰减。

无指向性点声源的几何发散衰减（Adiv）按下式计算：
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大气吸收引起的衰减（Aatm）按下式计算：
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式中，a——温度、湿度和声波频率的函数，根据建设项目所在区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数。

声屏障引起的衰减（Abar）是位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，则声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数。

预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。

表5.4-4 厂界噪声预测结果与达标分析表

	预测点编号
	预测点位置
	运行时段
	贡献值
	标准值
	达标判定

	1#
	东北侧厂界
	昼间
	49.7
	65
	达标

	
	
	夜间
	49.7
	55
	达标

	2#
	东南侧厂界
	昼间
	47.8
	65
	达标

	
	
	夜间
	47.8
	55
	达标

	3#
	西南侧厂界
	昼间
	51.2
	65
	达标

	
	
	夜间
	51.2
	55
	达标

	4#
	北侧厂界
	昼间
	49.8
	65
	达标

	
	
	夜间
	49.8
	55
	达标


经预测，本项目对厂界噪声贡献小，不会明显加重周边区域噪声负荷，不会改变区域声环境功能，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。
声环境评价结论
根据上表噪声预测结果分析，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

为进一步减少噪声环境影响，建设单位应采取降噪措施如下： 
（1）优化厂内布局，合理布置车间。生产过程中产生噪声较大的设备应尽量远离敏感点，通过调整机械设备的安装位置，来增加噪声衰减距离，有利于减轻噪声对外环境的影响。
（2）机械设备操作间设挡板，以其屏蔽效应，控制噪声声波的传播。
（3）厂界的布置和建设，可以采取设置足够高度的阻隔围墙等措施，阻隔和屏蔽部分噪声的传播。
（4）加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。
（5）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，杜绝野蛮操作，严禁将金属材料乱抛乱甩，防止人为噪声。装载货物的车辆进入厂区范围应文明行驶，减轻因喇叭鸣放、汽车驾驶等造成的噪声污染。
综上，本项目在采取上述降噪措施后，建成后可减少对区域声环境质量影响，环境影响可以接受。根据分析，本项目通过对噪声采取治理措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
固体废物环境影响分析

固体废物类别及处理措施
根据工程分析及物料平衡，本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾等，产生及处置情况见下表所示。
表5.5-1  本项目一般固废产生及处置情况  单位：t/a
	序号
	编号
	固废名称
	固废属性
	代码
	产生量
	处理处置方式
	性状

	1
	S5
	废包装材料（未沾染毒性物质）
	一般固废
	900-003-S17
	4
	外售综合利用
	固态

	2
	S9
	布袋除尘器粉尘
	一般固废
	/
	14.256
	混入干渣处理
	固态

	3
	S10
	生活垃圾
	一般固废
	900-099-S64
	3.3
	分类收集后，交由环卫部门处置
	固态

	4
	S11
	干渣
	一般固废
	/
	9600
	经检测满足HJ1461-2026及DB51/T2850-2021中标准要求后用标准规定的指定用途，若干渣未达到标准中相关限值要求，则必须作为危险废物进行处置。
	固态

	5
	S12
	废树脂
	一般固废
	/
	0.5
	交厂家回收
	固体

	6
	S15
	餐厨垃圾
	一般固废
	/
	3
	交具有处置资质的单位处理
	固体


表5.5-2  本项目危险废物产生及处置情况  单位：t/a

	序号
	危险废物名称
	危废废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	油渣
	HW08
	900-210-08
	153.6
	气浮
	固态
	泥沙、矿物油
	矿物油
	每天
	T
	做原料回用

	2
	污水处理站污泥
	待鉴别
	待鉴别
	2975
	混凝沉淀
	固态
	泥沙、矿物油
	矿物油
	每天
	T
	鉴定后决定去向

	3
	污水处理站杂盐
	待鉴别
	待鉴别
	3467
	MVR蒸发
	固态
	无机盐
	无机盐
	每天
	T
	

	4
	污水处理站废膜
	HW49
	900-041-49
	3
	膜系统
	固态
	树脂、无机盐
	无机盐
	三年
	T
	暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理

	5
	废包装材料（沾染毒性物质）
	HW49
	900-041-49
	30
	原料包装
	固态
	毒性物质、塑料
	毒性物质
	每天
	T，In
	

	6
	实验室废样品
	HW49
	900-047-49
	1
	实验室
	固态
	矿物油，泥沙
	矿物油
	每天
	T，In
	

	7
	实验室废液
	HW49
	900-047-49
	2
	实验室
	液态
	矿物油、水
	矿物油
	每天
	T，In
	

	8
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	14.26
	废气处理
	固态
	C、有机废气
	有机废气
	三个月
	T，In
	

	9
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.05
	机械维修
	液态
	矿物油
	矿物油
	一个月
	T，I
	

	10
	含油抹布手套
	HW49
	900-047-49
	0.01
	机械维修
	固体
	矿物油、棉
	矿物油
	一个月
	T，I
	


（1）一般固体废物存储场所及管理措施

本项目一般固废暂存于一般固废暂存间，定期利用或外买废品回收站，办公生活垃圾由垃圾收集桶收集，交由环卫部门清运，做到日产日清，厂内不暂存。
（2）固体废物储存场所及管理措施

1）危险废物储存场所情况

本项目拟在综合车间内东侧，建设一个危险废物暂存间，占地面积50m2。危险废物暂存间做好防腐防渗措施，在采取了原始土层+土工布+2mmHDPE土工膜（K≤10-12cm/s）+土工布+防渗混凝土层12cm的防渗措施，可满足黏土防渗层≥6.0m，确保渗透系数K≤10-7cm/s的等效防渗要求。项目危险废物储存于厂区按要求建设的危废暂存间，危废暂存间在按要求做好防渗、防风、防雨、防晒的前提下对周边环境空气、地表水、地下水、土壤环境影响较小。
2）管理措施

危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。

①危险废物贮存间必须密封设置，门口内侧设置围堰，同时围堰容积不小于存放危废的最大容量，地面应做好硬化及“五防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），存放危险废物为液体的必须有泄漏收集装置（例如托盘、导流沟、收集池）；

②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险标识和危废信息板；

③不同种类的危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称、液态危废需将盛装容器放置托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写；

④建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出需要填写危废种类、数量、时间及负责人姓名等，同时危废间内要张贴危险废物管理制度，危险废物责任制度等。

项目建设单位拟建的危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）执行。

危险废物贮存容器：

a. 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

b. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

c. 装载危险废物的容器必须完好无损。

d. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

e. 危险废物暂存间必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便危险废物装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

危险废物的交接：

a. 废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为5年。

b. 每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。

危险废物的运送

a.本项目危险废物由处置单位专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。

b.运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货厢完全隔开，以保证驾驶人员的安全。

c.车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。

d.危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。

e.危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌。危险废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明危险废物处置转运单位名称。

危险废弃物暂存及运输风险防范
在处理固体废物的同时，加强对固体废物的管理，特别是对危险废物的管理。危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种危险废物的储存容器密封，加强危险废物全过程管理，避免危险废物在厂内的散落和泄漏，采取分区、分类堆放在危废贮存库内，危险废物贮存库安全可靠，不会受到风雨侵蚀，从而将有效地防止暂存过程中的二次污染。公司委托有资质危险废物处置单位定期对厂内危险废物清运，减少厂内危险废物暂存量，避免环境风险。

危险废物运输单位应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》等相关规定：填写危险废物转移联单，申报转移计划，并向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；在运输危险废物时不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，运输单位必须立即向当地公安部门报告，并采取可能的警示措施。运输路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中路线应避开医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区域。

本项目严格控制危险废物贮存和运输等操作规程，尽可能将废物对环境污染的影响降至最低；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求暂存和管理。项目产生的固体废物经上述处置措施处置后，去向合理明确，不会造成二次污染，对环境产生影响较小。

固体废物管理
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。

公司在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的统计和管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放、专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些废物管理和统计措施可以保证产生的废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。

干渣处置及环境影响分析
干渣的产生

本项目含油污泥处理过程中会产生S11干渣，根据物料平衡其产生量为96000t/a，干渣储存在干渣间内，干渣间全密闭且微负压抽风，废气经布袋除尘器+两级活性炭吸附处理后有组织排放。
根据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）：7剩余固相和回收的矿物油利用、处置污染控制要求
7.1剩余固相

7.1.1剩余固相用于油气开采生产作业区的井场铺垫和道路铺设时，含水率小于60%，且满足6.1.1.2和6.1.1.3的要求。

7.1.2当剩余固相中石油经含量小于5000mg/kg时，可用作水泥熟料生产替代原料从水泥窑生料磨投加；大于5000mgkg时，选择从水泥窑的分解炉投加。同时，满足6.2.7b）的要求。

7.1.3剩余固相作为烧结砖、烧结陶粒的原料时，其掺配比例不大于25%。当剩余固相中石油经含量大于5 000 mg/kg时，窑尾设置洗涤冷凝净化或有机废气净化系统。同时，满足6.1.2的要求。

7.1.4：剩余固相用于回填材料时，回填区选址满足6.1.4a)的要求，且石油经含量小于4500mg/kg。回填前开展环境本底调查，并按照HJ 25.3等相关标准进行环境风险评估，石油经、钡、镍、锑、氟化物、苯并[a]芘等污染物对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险可接受。

7.1.5属于危险废物的剩余固相填埋处置满足GB 18598的要求，不属于危险废物的剩余固相填埋处置满足6.1.5的要求。
参照泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目干渣检测报告（详见附件08-8）及泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目干渣危险特性鉴别报告（详见附件08-9）可知，油基岩屑经热脱附后
固体废物环境影响评价结论
综上分析可知，项目投运后固废的贮存、运输满足相应技术规范要求，项目固废均得到了综合利用或妥善处置，不会带来二次污染，只要企业严格落实固废的收集、暂存、运输及处置措施，项目固废对周围环境影响不会造成明显影响。

土壤环境影响分析与评价

评价内容及评价重点
（1）评价内容

土壤环境的现状调查、监测与评价，以及建设项目对土壤环境可能造成的直接和间接危害的预测与评价，并针对其造成的影响和危害提出防控措施与对策。

（2）评价重点

结合工程的特点及区域环境特征，确定本次评价工作重点为：建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别、建设项目周边土壤环境现状调查、土壤环境影响预测及评价、土壤环境污染防治措施及建议。

评价等级及调查评价范围
1、评价等级
（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目归类为环境和公共设施管理业-危险废物利用及处置，属“I类”项目。
（2）土壤环境影响类型、影响途径识别

本项目为危险废物利用项目，在生产的过程中可能会通过大气沉降、垂直入渗、地面漫流等途径污染土壤环境，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B.1，本项目土壤环境影响类型、影响途径识别结果如下表示：

表5.6- 1 建设项目土壤环境影响类与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	√
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


根据上表识别结果，本项目为土壤污染影响型项目，主要影响时段为运营期，主要影响途径为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。

（3）环境敏感程度

本项目是土壤污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表3，项目拟建地周边土壤环境敏感程度分级详见下表：

表5.6- 2 污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目周边有耕地，故项目周围土壤环境敏感程度为“敏感”。

（4）占地规模

本项目为新建项目，新增占地面积为企业全厂占地约4公顷，占地规模属于“小型”。

（5）评价等级判定

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，属I类项目。占地规模属“小型”，土壤环境敏感程度为“敏感”，综合判定评价等级为“一级”。

表5.6- 3 污染影响评价工作等级划分表

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


综上，本项目土壤环境影响评价等级为一级（污染影响型）。

评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“表5 现状调查范围”，根据评价工作等级为“一级”的污染影响型项目，调查范围为厂界外1km范围（面积4.1175km2），评价范围如下图所示：
[image: image95.png]



图5.6- 1 本项目土壤评价范围图
评价范围内土地利用现状
根据项目区域历年卫星影像图分析，项目所在区为空地，2016年周边开始建设企业。本项目所在区域用地历史影像见下图所示。
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	2014年项目用地历史影像
	2016年项目用地历史影像
	2021年项目用地历史影像


图5.6- 2 本项目用地历史影像图
区域土壤环境现状
1、项目所在地土壤类型及理化特性
根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为紫色土。

表5.6- 4 土壤理化性质调查表

	时间
	2026.3.3

	检测点位
	S1 E107.130006°  N31.518561°

	采样深度（m）
	0~3

	现场记录
	颜色
	黄棕色

	
	结构
	块状

	
	质地
	砂壤土

	
	其他异物
	无

	
	氧化还原电位（mV）
	456~623

	实验室测定
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	7.48~11.0

	
	土壤容重（kg/m3）
	1.02~1.73，平均为1.25

	
	孔隙度（%）
	35.4~62.7

	
	渗滤率
	Kt（mm/min）
	0.77~1.07

	
	
	K10（mm/min）
	1.01~1.73


2、现状土壤污染源调查
结合工程分析内容，项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内。据现场调查，本项目评价范围内分布土壤污染源主要为四川奥丽侬内衣有限公司、王氏建材市场等工业面源。

土壤环境影响预测
厂区采取地面硬化，设置围堰，布设完整的排水系统，并以定期巡查和电子监控的方式防止废水外泄，对土壤的影响概率较小，项目对地面漫流和垂直入渗途径对土壤的影响进行定性分析。

（1）大气沉降

1）预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。以项目正常运营为预测工况。本次评价假定废气中污染物全部沉降在耕作层中，不考虑其输出影响；废气污染物排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利排放情况的影响进行考虑。

2）预测评价因子

根据工程分析及环境影响识别结果，结合大气预测结果，确定本项目环境影响要素的评价因子为氟化物、二噁英类、苯并[a]芘。

3）预测方法

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

[image: image99.png]AS=n (Is—Ls—Rs) / (p, X AXD)




式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量， g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

根据土壤导则附录E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：
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单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

[image: image101.png]Sy + AS




式中：

Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg
4）预测结果

本项目的预测评价范围为4.1175km2（即调查评价范围，含厂内），根据大气污染物扩散情况，假设污染物全部沉降至某一地块，设置不同持续年份（分为5年、10年、20年）的情形进行土壤增量预测，预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量采用大气排放量，其预测情形参数设置见下表：

表5.6- 5 预测参数设置及结果

	预测因子
	n年
	ρb

kg/m3
	Am2
	预测面积占评价面积比例%
	D

m
	IS

g
	背景值mg/kg
	△S

mg/kg
	预测值

mg/kg
	标准值mg/kg

	氟化物
	5
	1250
	594400
	20%
	0.2
	21600
	693
	0.00073 
	693.00073 
	16022

	
	5
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	21600
	693
	0.00029 
	693.00029 
	16022

	
	5
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	21600
	693
	0.00015 
	693.00015 
	16022

	
	10
	1250
	594400
	20%
	0.2
	21600
	693
	0.00145 
	693.00145 
	16022

	
	10
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	21600
	693
	0.00058 
	693.00058 
	16022

	
	10
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	21600
	693
	0.00029 
	693.00029 
	16022

	
	20
	1250
	594400
	20%
	0.2
	21600
	693
	0.00291 
	693.00291 
	16022

	
	20
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	21600
	693
	0.00116 
	693.00116 
	16022

	
	20
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	21600
	693
	0.00058 
	693.00058 
	16022

	二噁英类
	5
	1250
	594400
	20%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	6.73E-11
	5.60007E-06
	40

	
	5
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	2.69E-11
	5.60003E-06
	40

	
	5
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	1.35E-11
	5.60001E-06
	40

	
	10
	1250
	594400
	20%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	1.35E-10
	5.60013E-06
	40

	
	10
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	5.38E-11
	5.60005E-06
	40

	
	10
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	2.69E-11
	5.60003E-06
	40

	
	20
	1250
	594400
	20%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	2.69E-10
	5.60027E-06
	40

	
	20
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	1.08E-10
	5.60011E-06
	40

	
	20
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	0.002
	0.0000056
	5.38E-11
	5.60005E-06
	40

	苯并[a]芘
	5
	1250
	594400
	20%
	0.2
	0.03
	0.05
	1.00942E-09
	0.050000001
	1.5

	
	5
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	0.03
	0.05
	4.03769E-10
	0.05
	1.5

	
	5
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	0.03
	0.05
	2.01884E-10
	0.05
	1.5

	
	10
	1250
	594400
	20%
	0.2
	0.03
	0.05
	2.01884E-09
	0.050000002
	1.5

	
	10
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	0.03
	0.05
	8.07537E-10
	0.050000001
	1.5

	
	10
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	0.03
	0.05
	4.03769E-10
	0.05
	1.5

	
	20
	1250
	594400
	20%
	0.2
	0.03
	0.05
	4.03769E-09
	0.050000004
	1.5

	
	20
	1250
	1486000
	50%
	0.2
	0.03
	0.05
	1.61507E-09
	0.050000002
	1.5

	
	20
	1250
	2972000
	100%
	0.2
	0.03
	0.05
	8.07537E-10
	0.050000001
	1.5

	注：根据平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目现状监测报告，苯并[a]芘低于检出限，本次评价苯并[a]芘背景值以检出限1/2计


预测结果显示，在上述工况下，项目废气排放对周边氟化物、二噁英类、苯并[a]芘的贡献浓度很低，污染物通过大气沉降的增量较小，预测结果表明氟化物满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB512978-2023）中第二类用地风险筛选值要求，二噁英类、苯并[a]芘满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值指标。因此，项目运行对周边土壤环境影响较小。

（2）地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置较完善的一级防控（围堰和围堤等）和二级防控（事故应急池和雨水收集池等）系统，企业罐区和生产装置区设置围堰及导流设施，最终导入事故应急池或初期雨水收集池中。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实风险防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（3）垂直入渗

1）预测因子

根据本项目特点，本项目以油泥池事故情况下发生泄漏对土壤产生的影响，本次选取标准指数最大的污染物作为预测因子，本次为土壤预测，预测因子选取采用标准指数法及项目生产特征，最终选取石油烃、钡、镍、氯化物作为土壤垂直入渗预测因子

2）预测源强

土壤垂直入渗预测过程中的泄漏源强根据5.7.6章节地下水预测源强一致，采取有效措施制止渗漏的时间为7d，预测时长设定为自泄漏时刻起7300d内。

本项目垂直入渗土壤污染源强参考地下水污染源强。正常工况下石油烃、钡、镍、氯化物不会发生泄漏，不会对土壤产生污染风险，因此主要预测非正常情况，在非正常工况条件下，厂区可能会造成地下水污染的工程构筑物地面或池体防渗层因老化、腐蚀、破损等因素的影响，防渗层不能满足地下水防渗要求，污染物进入下伏含水层中影响评价区内地下水水质，威胁下游地下饮用水水质安全。根据项目地下水环境影响识别，本项目在生产过程中应重点关注罐区、池体、地下管线。

本次土壤环境影响评价预测选取具有代表性的油泥池进行预测，溶质运移预测时，将泄漏面积按照入渗浓度边界处理。入渗强度不代表最终进入土壤的废水量，场地粉质黏土渗透系数较大，模型上表面为自由入渗边界，假定无法入渗的废水会在土壤表面自由排走，最终土壤污染源强为石油烃浓度53380mg/L、钡浓度21.3mg/L、镍浓度20mg/L、氯化物浓度4506mg/L。
3）预测模型概化及参数选取

主要污染情景为非正常工况下油泥池泄漏，石油烃、钡、镍、氯化物随着水流运动垂直入渗土壤层，造成的土壤污染情景，所以此次预测不采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录E中E（1）公式，而采用适用于点源计算公式的一维非饱和溶质运移模型预测方法对其进行预测。

一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
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式中：

C—污染物介质中的浓度，mg/L；

D—弥散系数，m2/d；

q—渗流速率，m/d；

Z—沿z轴的距离，m；

T—时间变量，d；

θ—土壤含水率，%；

初始条件为C（z，t）=0    t=0,L≤Z＜0
边界条件根据本次项目工程特点，选用Dirichlet边界条件

C（z，t）=C0     t＞0,Z＝0

本次预测采用Hydrus-1D软件进行预测，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）导则推荐的“一维非饱和溶质垂向运移控制方程”即“对流—弥散方程”，控制方程采用伽辽金有限元法进行求解。

1）模型的建立和参数的设置（点源）

Hydrus-1D采用典型的Richards方程来描述水分在包气带中的运移过程，忽略包气带水平和侧向流动，只考虑垂向上的一维流动。取地面为坐标原点，Z轴向上为正，Richards方程形式为：
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式中：h为压力水头，cm(本次模拟中，下同)；θ为体积含水率，t为时间，d；S为源汇项，α为水流方向与纵轴夹角，在本研究中认为水流一维连续垂向入渗，故α=0；K(h)为非饱和渗透系数函数，cm/d，可由方程K(h,x)=Ks(x)Kr(h,x)计算，其中Ks为饱和渗透系数，cm/d；Kr为相对渗透系数，无量纲。本次评价应用最为广泛的VG模型来进行模拟计算，不考虑水流运动的滞后现象。

公式如下：
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式中：θr和θs分别为土壤介质的残余含水率和饱和含水率，α和n为土壤水分特征曲线相关系数，n无量纲；Ks为饱和渗透系数，cm/d；l为孔隙连通性系数，一般取值为0.5，无量纲。

（2）溶质运移模型选择及参数设定

软件中使用经典对流-弥散方程描述一维溶质运移（ŠimůnekJ,ŠejnaM,SaitoH,etal，2009）。
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式中：c为溶质液相浓度，mg/cm3；s为溶质固相浓度，mg/cm3；D为弥散系数（代表分子扩散及水动力弥散），cm2/d；q为体积流动通量密度，cm/d；Φ为源汇项（代表溶质发生的各种零级、一级及其他反应），g/cm3。

溶质运移上边界根据实际情况，选择浓度通量边界，下边界选择零浓度梯度边界，初始条件以原始土层污染物浓度表示，由于全区深层土壤中污染物的背景值较难获得，因此，本次预测初始浓度设置为零。

4）土壤剖分参数设定

土壤预测参数见表5.6-6和表5.6-7。
表5.6-6   土壤水力参数表
	土壤类型
	分布厚度cm
	残存含水率θr
	饱和含水率θs
	a
	n
	Ks-cm/d
	l

	人工填土
	0~690
	0.095
	0.41
	0.019
	1.31
	10
	0.5


表5.6-7  溶质运移参数表
	土壤类型
	分布厚度
cm
	土壤容重(g/cm3)
	纵向弥散度(m)
	Frac参数
	不动水体含水量
	液相扩散系数
	气象扩散系数

	人工填土
	0~690
	1.25
	20
	1
	0
	0
	0


在Hydrus-1D的SoilProfile-GraphicalEditor模块中剖分包气带结构，根据土壤采样结果，根据地质勘测，评价区土壤填土层平均厚度为6.9m，预测土层厚度设为6.9m，本次模拟将土壤概化为一层。以压力水头值作为水分的初始条件，同时模拟长时间连续泄漏7d下渗过程，故可以忽略土壤初始含水率、降雨对模拟结果的影响。
模拟时段为6个时段，分别T1：1、T2:20、T3:100d、T4:1000d、T5:3650d、T6:7300d；

模拟深度为5个深度，N1：20cm、N2：100cm、N3：200cm、N4：500cm、N5：690cm。
5）预测结果
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图5.6- 3 石油烃不同深度点位污染物浓度随时间变化曲线

[image: image107.png]Observation Nodes 3

Hori zontal fie =l

Vertiod

Observation Nodes: Concentration - 2

5

4
g — N1
2 — N2
22 ~— N3
° N4

1

— N5
0+
0 2000 4000 6000 8000

Time [days]

befude | peine | peeviows |t | [ cleme |





图5.6- 4 钡不同深度点位污染物浓度随时间变化曲线
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图5.6- 5 镍不同深度点位污染物浓度随时间变化曲线
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图5.6- 6 氯化物不同深度点位污染物浓度随时间变化曲线
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图5.6- 7  石油烃不同时长污染物浓度随深度变化曲线
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图5.6- 8  钡不同时长污染物浓度随深度变化曲线
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图5.6- 9  镍不同时长污染物浓度随深度变化曲线
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图5.6- 10  氯化物不同时长污染物浓度随深度变化曲线
本项目土壤垂直入渗影响预测设置情景为泄漏时长7d后切断污染源，预测时长为自泄漏时刻起未来7300d内的影响分析。通过Hydrus-1D软件分析，其结果如下：
根据石油烃、钡、镍、氯化物预测结果分析可知，根据石油烃、钡、镍、氯化物在泄漏7d后，越靠近地表影响越大，最大影响深度在近地表0.2m左右，其最大值分别约为10250mg/cm3、4.09mg/cm3、3.841mg/cm3、865.3mg/cm3，折算土壤总污染物贡献值分别为8.2×106mg/kg、3272mg/kg、3072.8mg/kg、692240mg/kg。在污染物持续运移1000d后，各污染物均整体溶质浓度随着深度增加而减小，在及时切断污染源的情形下，可将污染影响局限在较小范围。
土壤污染防治措施

一、源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取防泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

二、过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

1、大气沉降污染途径治理措施及效果

本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下：

两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置间歇式热脱附天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA003）排放。

含油废物热脱附不凝气经风机引入碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
油泥池废气、调节罐废气、气浮废气、化学软化废气、污泥脱水废气、储油罐废气及盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA006）排放

锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。
各项污染物经处理后均能达标排放，对周围环境影响小。
2、地面漫流污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流途径须设置三级防控、地面硬化等措施。

（1）三级防控

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。

1）厂区一级防控：装置区（单元）围堰和环形导流沟暂存库地面设置环形沟，并通过管道接至事故应急池。

2）厂区二级防控：厂界截洪沟和厂区初期雨水收集系统在整个厂区外围设置截洪沟，减少受污染的雨水量，同时防止厂区污水漫流进入外环境。厂区设置初期雨水收集及导流切换系统，与初期雨水收集池、事故应急池连通。

3）厂区三级防控：事故应急池、初期雨水收集池仅是为了应对事故废水而设置，用于收集事故状态下的事故废水、消防废水和初期雨水。

3、垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目采取的防渗措施的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

4、土壤环境跟踪监测

对项目所在区域的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，环评建议评价按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）相关规定，制定对应的跟踪监测计划。具体布点见下表。

表5.6-8 土壤环境跟踪监测布点

	监测类别
	监测点位
	监测点设置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	土壤
	一类单元
	1#回收油储罐区
	pH、石油烃(C10-C40)、钡、镍、砷、锑、氟化物、苯并[a]芘等
	表层样频次按1次/年，深层样按1次/3年
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB 51/2978-2023）土壤筛选值第二类用地标准

	
	
	2#油泥池旁
	
	
	

	
	
	3#污水处理站旁
	
	
	


上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

土壤评价结论

本项目选址于四川平昌经济开发区星光工业园区内。本项目土壤环境各监测点中，项目占地范围内和占地范围外各监测因子均能满足相应标准要求。项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。针对可能造成的土壤污染，本项目从源头控制与过程控制采取相应防治措施，并提出了土壤环境跟踪监测计划。

本项目在认真落实上述提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目建设、运营对周边土壤环境的影响可以接受，从土壤环境保护角度而言，项目建设可行。
地下水环境影响预测与评价

 总论
评价目的与任务

1、评价目的

为分析项目可能对地下水环境产生的影响，并提出有效减缓措施，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的有关规定，该项目在进行环境影响评价时，需对地下水环境影响进行相应评价，本项目地下水环境影响评价的目的如下：

1）结合资料调研和实地调查，掌握拟建项目地区水文地质条件，查明环境现状；

2）根据工程建设、运行特点，对拟建项目的地下水环境影响要素进行分析和识别，预测工程建设可能对地下水环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的地下水环境变化趋势；

3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出针对性的防治对策或减缓措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

4）从地下水环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据；

5）根据工程环境影响特点，对其地下水环境管理及环境监测计划提出要求，为项目的设计和环境监督管理提供科学依据。

2、评价任务

1）收集工程所在区域的地表水、地下水、土壤及生态现状资料，以及与环境水文地质条件、环境水文地质问题、地下水污染源有关的资料。

2）调查工程区域地下水环境现状

水文地质条件：包括地层岩性、地质构造、地貌特征；包气带岩性、结构、厚度；含水层的岩性组成、厚度、渗透系数和富水程度，隔水层的岩性组成、厚度、渗透系数；地下水类型、地下水补给、径流和排泄条件。

地下水开发利用情况：集中供水水源地和水源井的分布情况，地下水现状监测井的情况。

环境水文地质问题：包括原生环境水文地质问题（天然劣质水分布状况，以及由此引发的地方性疾病等环境问题）；地下水开采过程中水质、水量、水位的变化情况，以及引起的环境水文地质问题。

地下水潜在污染源：包括工业污染源、生活污染源、农业污染源。

针对潜水和可能受建设项目影响的有开发利用价值的含水层布设地下水环境现状监测点，开展地下水位、地下水质现状监测。

评价内容与评价重点

（1）评价内容

地下水环境的现状调查、监测与评价，以及工程实施过程中对地下水环境可能造成的直接和间接危害（包括地下水污染、地下水流场变化）的预测与评价，并针对其造成的影响和危害提出防治对策。

（2）评价重点

结合工程的特点及区域环境特征，确定本次评价工作重点为：工程周边水文地质特征调查、地下水环境污染模拟预测及评价、污染防治措施及建议。

评价等级
根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、Ⅱ类及Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

本项目为危险废物资源化综合利用、工业废水集中处理项目，依据附录A，本项目归类为城镇基础设施及房地产中的危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用，属I类项目。详见下表：
表5.7- 1 附录A地下水环境影响评价行业分类表

	环评类别

项目类别 
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	U 城镇基础设施及房地产

	145、工业废水集中处理
	全部
	/
	Ⅰ类
	/

	151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用
	全部
	/
	Ⅰ类
	/


同时，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表：

表5.7- 2 地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水敏感特性

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉 水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境 敏感区


本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目评价范围内生活用水为自来水，因此，本项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。
根据导则可知，本项目地下水环境影响评价工作等级具体情况见下表：

表5.7- 3 项目地下水环境影响评价工作等级划分情况

	            项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二（√）
	三
	三


综上所述，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表建设项目地下水评价工作等级分级评价，本项目地下水评价工作等级为二级。

地下水影响评价范围的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

评价以自定义法及公式法确定地下水评价范围，西侧以无名小河为界，东北侧以冲沟为界，东南侧以公式法计算的L为界，西北侧以巴河为界。计算过程如下：

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，本项目取0.4m/d；

I—水力坡度，无量纲，根据水位计算为0.03；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，本项目取0.15。

经计算，5000d迁移距离L为800m。根据测算，本项目地下水环境评价范围为1.78km2。
水文地质条件
（1）地层岩性
根据项目岩土工程勘察报告，拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系人工填土（Q4ml）、第四系冲洪积粉质粘土(Q4al+pl)；下伏基岩为侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）砂质泥岩、砂岩组成，岩性由紫红色粉砂质泥岩与灰白色砂岩组成多个韵律层。现将各地层的分布及特征由新到老进行分述。

1）人工填土(Q4ml)：杂色，场坪土石方开挖回填堆积而成，结构一般呈松散-稍密状，局部有架空现象，钻探施工局部有跨孔现象。成分主要由粘性土、砂泥岩石碎块等组成。粒径4-35cm，最大可达50cm以上。填土填料来源主要为场地场坪开挖回填、堆填方式为自由堆填、堆积回填时间小于1年、尚未完成自重固结，成分不均匀，局部填土结构松散，钻探揭露厚度0.40～11.2m，地层编号①。

2）粉质黏土（Q4al+pl）：灰黄色-褐色，可塑为主，局部软塑,较湿,略显光泽反应，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，小刀切面较光滑,多夹含粉砂、卵石,含量10-25%不等，卵石含量变化较大，直径多在1-3cm，该层分布于整个场地，厚度变化较大，钻探揭露厚度1.10～26.0m，地层编号②。

3）侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）砂质泥岩：紫红-紫灰色，粉砂泥质结构，中厚层～厚层状构造，主要成分为粘土矿物，具失水干裂，饱水软化崩解的特点。根据风化程度不同将其划分为强风化带和中风化带：

①强风化砂质泥岩：岩芯为碎块状-短柱状，颜色为紫红色，风化裂隙发育，岩体破碎，结构大部分被破坏。岩芯采取率约为66%～81%，属极软岩，RQD<10，分布于整个场地，地层连续，钻探揭露层厚为1.00m～2.90m。

②中风化砂质泥岩：岩芯呈柱状，局部呈碎块状-短柱状，岩芯长度一般为5～20cm，岩芯采取率平均值约90%，RQD平均值约70%，岩芯完整程度较好。分布于整个场地，地层连续，该层未揭穿，钻探揭露最大厚度8.50m。

4）侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）砂岩：灰色、灰白色，中～细粒结构，中厚层～巨厚层状构造，钙质胶结为主，成分主要为长石、石英，次为岩屑、云母等。根据风化程度不同将其划分为强风化带和中等风化带。

①强风化砂岩：裂隙发育，裂面被褐黑色的铁锰质浸染，岩芯多呈柱状，质软，岩芯采取率约为65%～80%，属极软岩，RQD<10，钻探揭露层厚1.00～2.70m。

②中风化砂岩：裂隙较发育，部分裂面被黑色的铁质浸染，岩芯呈短柱状～柱状为主，少量块状或碎块状，岩块较硬，本次揭露深度3.40～10.7m。岩芯采取率平均值约90%，RQD平均值约80%，岩芯完整程度较好。分布于整个场地，地层连续。

（2）地质构造

本项目所在区域处于大巴山歹字型构造中段的南侧（又称大巴山弧形构造）与川东新华夏系构造、巴（中）～平（昌）莲花状构造的复合交接部位。属川中褶皱带旋钮构造体系。因而区内构造线展向多变，构造行迹总的是褶皱为主，断裂不发育。多由宽缓的弧形短轴背、向斜和穹隆组成。勘察区内主要为平昌向斜、泻巴河鼻状背斜，税家槽背斜、龙岗穹隆、双河场向斜等。在复杂的区域构造旋扭应力作用下，使区内褶皱轴线多呈弧形，岩层倾角变化频繁，并常有挠曲现象。岩石的节理裂隙比较发育，并以构造裂隙为主。其发育方向与构造线展布方式有关，发育密度和破裂程度与岩性、受力强弱及所处地貌部位有关。平昌一带处于新华夏系构造与北西向构造、巴平莲花状构造的复合交接地带，应力比较集中，因此裂隙频率较高，一般为2～5条/m，局部达8～10条/m。经工程地质测绘和调查，勘察区内新构造运动较弱，地层产状较缓，褶皱断裂不发育；地震活动微弱。区域稳定性良好，适宜工程建设。地层产状150°∠3～8°。受构造和岩性控制，区内基岩主要发育有以下两组裂隙：LX1：产状230～250°∠60～85°，可见延伸长0.5-1.5m，间距约3.0m，裂隙缝宽5-10mm，裂面平直光滑，无充填。LX2：产状110～120°∠74～85°，可见延伸长0.8-2.0m，间距约3.5m，裂隙缝宽4-15mm，裂面平直光滑，局部充填泥质，场区主要构造见区域构造纲要图”

（3）水文地质条件
根据地下水的赋存条件、水理性质和水力特征，本区内地下水类型可分为以孔隙水形式赋存于土层中的上层滞水及赋存于基岩中的基岩裂隙水两大类，现分述如下：

（1）地层条件：勘察区地表大部分由第四系土层覆盖。人工填土空隙大，属透水层；泥岩属粘土岩，透（含）水性差，属相对隔水层。

（2）补给条件：勘察区属于丘陵中上部，地表无大型水流通过，场地主要接受大气降雨、地表水体渗漏等补给。

（3）赋存条件：上层滞水主要赋存于填土中，主要受地表水及大气降水补给，其水量变化受季节影响，丰水期水量增加，枯水期水量减少，水量一般较小，水位无规律，一般无统一的自由水面，该地段雨季多形成临时性滞水；基岩裂隙水赋存于基岩强风化带及下部基岩裂隙中，受大气降雨和地表水补给。

（4）排泄条件：大气降水后，以蒸发、侧向径流等方式排泄排入丘陵低部区域。

本次收集项目监测报告地下水水位统计情况。

表5.7- 4 地下水水位调查
	检测点位
	检测结果

	
	水位（m）

	D1地下水监测井
	305.02

	D2地下水监测井
	311.03

	D3地下水民用井
	357.10

	D4地下水监测井
	322.18

	D5地下水监测井
	300.90

	D6地下水监测井
	308.88

	D7地下水民用井
	305.60

	D8地下水监测井
	296.28

	D9地下水监测井
	320.2

	D10地下水监测井
	314.02

	D11地下水监测井
	324.40

	D12地下水监测井
	321.3

	D13地下水监测井
	320.96

	D14地下水监测井
	305.06


环境水文地质调查
本项目位于工业园区，地下水现状污染源包括生活及工业两类。
（1）生活污染源
评价范围周边居民主要居住在项目拟建地厂界外东侧。主要的污染物为生活污水、垃圾等，生活污水通过化粪池处理后主要用于耕地施肥，存在一定程度的零散生活污水排放现象。生活垃圾集中堆放于村镇收集点。
生活垃圾在降水淋滤作用下，污染物进入地下，对土壤及地下水造成一定影响。
（2）工业污染源
据现场调查，本项目评价范围内分布地下水污染源主要为工业污染源，项目周边存在已建企业。
工业污染源：评价范围内企业主要为四川奥丽侬内衣有限公司、王氏建材市场等企业。评价范围内的企业在生产过程中废水收集处理不当或事故状态，废水下渗对地下水环境造成污染。

地下水环境影响识别及评价等级

项目污染源项识别

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内主要建设内容为：含油废物资源化综合利用处理系统和油气田废水处理站。
项目主要建筑设施地下水污染控制难易程度见下表：

表5.7- 5 本项目污染控制难易程度分级
	污染物控制难易程度
	主要特征
	本项目构筑物
	备  注

	难
	地下水环境受构筑物中污染物跑冒滴漏污染后，不能及时发现和处理
	油泥池、事故应急池、初期雨水池、回收油罐区、污水处理站（调节罐等）等
	该部分建（构）筑基本上涉及的液态物料量大，物料泄漏进入地下水系统，仅能通过下游监测井监测结果进行判断，不易被发现和处理；确定此部分构筑物污染物控制难易程度为“难”。

	易
	对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理
	生产车间、循环冷却塔、危废暂存间等
	该部分建（构）筑物中液态物料基本上位于地面以上，且均暂存在容器内，发生泄漏情况下很容易发现。确定此部分构筑物污染物控制难易程度为“易”。

	其他
	-
	办公生活设施等
	该部分建筑基本不涉及污染物，因此不会有污染物泄漏进入地下水系统。


由上表可知，项目可能造成地下水污染的主要设施为油泥池、初期雨水池、事故应急池、污水处理站等，其中事故应急池仅在事故情况下使用，正常情况下基本不使用，回收油储罐区、污水处理站调节罐区为地面罐且安装有视频报警。因此，项目存在污染地下水的主要设施为油泥池。

项目污染源污染途径识别

根据项目工程分析，本项目运行期可能造成的地下水污染途径包括：

①正常状况下：地坪均进行了防渗处理，因此泄漏损失很小。

②非正常状况下：池体底部防渗系统发生出现老化、腐蚀等情况，池体内废水泄漏进入地下水系统。

项目污染因子识别

根据项目可研资料分析，按照地下水导则要求，对照地下水质量标准、地表水环境质量标准以及生活饮用水卫生标准中含有的水质指标因子，本项目特征污染因子包括石油烃、钡、镍、氯化物等。

项目运营状况设计
在正常工况条件下，本项目各池体、储罐、管线等可能对地下水环境造成影响的工程构筑物均按要求进行防渗，在正常工况条件下对地下水环境的影响较小。

在非正常工况条件下，厂区可能会造成地下水污染的工程构筑物地面或池体防渗层因老化、腐蚀、破损等因素的影响，防渗层不能满足地下水防渗要求，污染物进入下伏含水层中影响评价区内地下水水质，威胁下游水质安全。根据项目地下水环境影响识别，本项目在生产过程中应重点关注池体、车间罐体、地下管线等。因此选取油泥池作为预测对象。

根据地下水导则的情景设定要求，本项目运行状况设计见下表：

表5.7-6 本项目运行状况设计

	装置
	正常状况
	非正常状况

	回收油罐区
	罐体完好，液态原料存于罐体内，下渗量极小
	罐下部泄漏，恰好发生泄漏处的地下水防渗层破裂或损坏，污染物进入地下，在包气带中垂直向下迁移，并进入含水层中。

	污水处理站
	储存池体完好，废水存于池体内，下渗量极小
	池体下部泄漏，恰好发生泄漏处的地下水防渗层破裂或损坏，污染物进入地下，在包气带中垂直向下迁移，并进入含水层中。

	油泥池
	油泥池完好，废水存于池体内，下渗量极小
	油泥池下部泄漏，恰好发生泄漏处的地下水防渗层破裂或损坏，污染物进入地下，在包气带中垂直向下迁移，并进入含水层中。


下渗量计算
1）正常工况

环评要求生产车间、储罐区和污水处理站等进行了严格的防渗措施；在正常状况下，各生产设施、储存设施运行良好、防渗层完好的情况下，各产污构筑物仅存在少量废水的跑、冒、滴、漏及池体内废水在稳定水头驱使下的渗漏，但受防渗层阻隔，经该途径进入含水层中的废水量极少，不会对地下水水质产生影响。

2）非正常工况

在非正常工况条件下，厂区可能会造成地下水污染的工程构筑物地面或池体、罐体的防渗层因老化、腐蚀、破损等因素的影响，防渗层不能满足地下水防渗要求，污染物进入下伏含水层中影响评价区内地下水水质。根据项目地下水环境影响识别，本项目在生产过程中应重点关注油泥池、储罐区、污水处理站等。

本次地下水环境影响评价预测选取储存量较大、污染物浓度较高且易发生地下水污染的构筑物进行预测，本项目在运营期非正常工况下地下水污染潜在风险源主要为污水处理站，环评以油泥池泄漏计算。源强核算如下：
根据各构筑物的防渗设计和不同工况条件下的水力坡度、防渗层防渗效果，计算废水下渗量。

在非正常工况条件下，假设油泥池池体防渗层发生破裂，池体为满池，池水进入地下属于有压渗透。油泥池有效容积为6000m3（底面积约为1447.5m2，液深4.2m）。次假设本项目污水处理站底部出现1%的裂缝（14.5m2），选取特征污染因子石油烃、钡、镍、氯化物作为评价因子，石油烃、钡、镍、氯化物浓度分别为53380mg/L、21.3mg/L、20mg/L、4506mg/L（按照原料检测报告最大值计）属于有压渗透，按照达西公式计算源强，计算公式见下式。
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式中：Q为渗入地下的污水量，m3/d；Ka为垂向渗透系数人工填土取0.1m/d；H为池内水深，4.2m；D为地下水埋深，m（取6.9m）；A裂缝为污水池底裂缝总面积，14.5m2。
本次评价垂直渗透系数取值Ka=0.1m/d。根据达西公式计算源强，本次评价考虑污水处理站污水预处理池破损面积14.5m2。本次评价考虑项目渗滤液收集池非正常工况泄漏7d后被发现，并采取相应措施移除污染源。
表5.7‑7 非正常工况下泄漏工程构筑物的泄漏量计算

	地下水污染的装置及构筑物
	规模尺寸
	垂向渗透系数m/d
	地下水埋深m
	破损面积m2
	泄漏量

	油泥池
	1447.5m×高4.2m
	0.1
	6.9
	14.5
	2.33m3/d


将以上假定的各种事故情景下确定的污染源输入模型，模拟预测渗滤液在发生泄漏事故后污染物对泄漏区地下水的影响情况。氯化物、钡、镍以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值作为污染物的控制标准，以检出限作为影响范围的控制标准；石油类以《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准限值作为污染物的控制标准，以检出限作为的影响范围的控制标准。经计算，在油泥池泄漏后进入地下水中污染物质量结果见下表。

表5.7‑8 预测因子源强计算表

	情景

设定
	污染物
	油泥池

	
	
	石油类
	氯化物
	钡
	镍

	非正常状况
	泄漏量（m3/d）
	2.33

	
	污染物浓度（mg/L）
	53380
	4506
	21.3
	20

	
	进入地下水中污染物质量（kg/d）
	124.4
	10.5
	0.05
	0.047

	
	7d总泄漏量kg
	870.8
	73.5
	0.35
	0.329

	标准限值（mg/L）
	0.05
	250
	0.7
	0.02

	检出限（mg/L）
	0.01
	0.007
	0.01
	0.0001


地下水环境影响预测及评价

预测原则
项目地下水环境影响预测原则为：

（1）考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。

（2）预测的范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以项目对地下水水质的影响及由此而产生的主要环境水文地质问题为重点。

预测因子
预测因子的选取主要依据废水水质和国家地方要求控制的污染物来确定，并结合项目涉及的主要污染因子。因此，本评价选取石油烃、钡、镍、氯化物作为预测因子。

正常情况下的预测分析

分析可知，项目在正常生产的情况下，全厂生产生活废水能经厂内污水管道排入厂区污水处理站进行处理，且污水处理站各单元均采取严格的防渗措施。同时，在建设过程中项目采取严格的防渗措施。经分析，正常情况下污染物基本不会进入地下水体中，不会对区域地下水造成污染。

非正常情况下的预测分析

1、预测模式

按照不同的预测情景，在非正常情况下选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源公式。

非正常情况下选用公式：
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公式（1）中：x、y—计算点处的位置坐标m；t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M —含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

2、预测参数选取

经查阅水文地质资料确定水文地质参数：含水层渗透系数为0.5m/d，场地内水力坡度为0.0224，有效孔隙度约0.3。

采用水动力学断面法计算地下水流速：

V=KI；u=V/n

式中：I—断面间的水力坡度；评价区地下水水力坡度为0.0477；

K—断面间平均渗透系数（m/d）；项目区含水层渗透系数为0.5m/d；

n—含水层的有效孔隙度；根据收集的区域水文地质资料，有效孔隙度取0.3；

V—渗透速度（m/d）；

u—实际流速（m/d）。
由上式计算，确定评价区地下水实际流速为0.0795m/d。

弥散系数取值则参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次场地的研究尺度，纵向弥散系数DL取值为1.59m2/d（=20×u），根据经验，一般横向弥散系数DT与纵向弥散系数DL比值：DT/DL=0.1，故横向弥散系数取值为0.159m2/d。

根据项目场区地勘资料及有关文献，项目水文地质计算参数取值见下表：

本次预测时段取第100d、365d、1000d、7300d时的污染物迁移情况。场区所在地的水文地质条件参数见下表。根据项目场区地勘资料及有关文献，项目水文地质计算参数取值见下表：

表5.7-9 场地水文地质参数取值
	参数
	单位
	取值
	说明

	含水层厚度
	m
	15
	根据水文地质资料确定

	有效孔隙度
	无量纲
	0.3
	根据水文地质资料确定

	地下水流速
	m/d
	0.0795
	

	纵向弥散系数
	m2/d
	1.59
	计算值

	横向弥散系数
	m2/d
	0.159
	计算值


3、预测结果分析

根据原料检测报告，选取油泥池中的石油烃、钡、镍、氯化物作为预测因子，预测在非正常工况下污染物在地下水中的迁移规律（以油泥池为原点，以地下水流向为x轴，两侧为y轴）。

①石油烃预测结果分析
非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后，受局部地形控制，将由项目区下游迁移。根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏后根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏100d后石油类最大浓度出现在污染源站场下游7.95m处，石油类最大浓度为2306mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后365d的情形下，石油类最大浓度出现在污染源站场下游29.01m处，石油类最大浓度为631.8mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后1000d的情形下，石油类最大浓度出现在污染源站场下游79.5m处，石油类最大浓度为230.6mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后7300d的情形下，石油类最大浓度出现在污染源站场下游580.35m处，石油类最大浓度为31.58mg/L。
非正常状况发生泄漏后100d、365d、1000d及7300d的情形下，石油类最大浓度均超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准限值。
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	石油类非正常状况发生泄漏后100d
	石油类非正常状况发生泄漏后365d
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	石油类非正常状况发生泄漏后1000d
	石油类非正常状况发生泄漏后7300d


②氯化物预测结果分析
非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后，受局部地形控制，将由项目区下游迁移。根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏后根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏100d后，氯化物最大浓度出现在污染源站场下游7.95m处，氯化物最大浓度为25.82mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后365d的情形下，氯化物最大浓度出现在污染源站场下游29.01m处，氯化物最大浓度为29.02mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后1000d的情形下，氯化物最大浓度出现在污染源站场下游79.5m处，氯化物最大浓度为2.58mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后7300d的情形下，氯化物最大浓度出现在污染源站场下游580.35m处，氯化物最大浓度为0.354mg/L。
非正常状况发生泄漏后100d、365d、1000d及7300d的情形下，氯化物最大浓度均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准
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	氯化物非正常状况发生泄漏后100d
	氯化物非正常状况发生泄漏后365d
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	氯化物非正常状况发生泄漏后1000d
	氯化物非正常状况发生泄漏后7300d


③钡预测结果分析
非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后，受局部地形控制，将由项目区下游迁移。根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏后根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏100d后，钡最大浓度出现在污染源站场下游7.95m处，钡最大浓度为0.123mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后365d的情形下，钡最大浓度出现在污染源站场下游29.01m处，钡最大浓度为0.0337mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后1000d的情形下，钡最大浓度出现在污染源站场下游79.5m处，钡最大浓度为0.0123mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后7300d的情形下，钡最大浓度出现在污染源站场下游580.35m处，钡最大浓度为0.00169mg/L。
非正常状况发生泄漏后100d、365d、1000d及7300d的情形下，钡最大浓度均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准
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	钡非正常状况发生泄漏后100d
	钡非正常状况发生泄漏后365d
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	钡非正常状况发生泄漏后1000d
	钡非正常状况发生泄漏后7300d


③镍预测结果分析
非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后，受局部地形控制，将由项目区下游迁移。根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏后根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：油泥池非正常状况泄漏100d后，镍最大浓度出现在污染源站场下游7.95m处，镍最大浓度为0.116mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后365d的情形下，镍最大浓度出现在污染源站场下游29.01m处，镍最大浓度为0.0317mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后1000d的情形下，镍最大浓度出现在污染源站场下游79.5m处，镍最大浓度为0.01157mg/L；油泥池非正常状况发生泄漏后7300d的情形下，镍最大浓度出现在污染源站场下游580.35m处，镍最大浓度为0.00158mg/L。
非正常状况发生泄漏后100d、365d、1000d及7300d的情形下，镍最大浓度100d、365d会超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。
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	镍非正常状况发生泄漏后100d
	镍非正常状况发生泄漏后365d
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	镍非正常状况发生泄漏后1000d
	镍非正常状况发生泄漏后7300d


非正常情况下的预测结果分析

由预测结果可知，非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后，受局部地形控制，将由项目区下游迁移。经预测，发生泄漏后石油类、镍有超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准、《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类的情形。同时非正常情况下对项目所在区下伏含水层存在一定影响，因此环评建议本项目须做好严格防渗措施及后期监测方案，避免事故工况的发生，进而确保地下水不受影响。

本项目采取的地下水污染防治措施

本评价将项目厂区各单元按其用途和涉及主要介质分为重点防渗区、一般防渗区，并按污染防渗分区分别提出防渗要求，同时本环评要求：

①实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；防止污染物的跑、冒、漏、滴，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度；

②对厂内排水系统、罐区、油泥池、生产车间装置区及排污管道均做防渗处理；工艺管线应地上敷设，若确实需要地下敷设时，应在不通行的管沟内敷设，管沟应做防渗透处理并设置排水系统；

③工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰外，应尽量采用焊接；

④管道低点放净口附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放；

⑤管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集管道中的残留物质，不得任意排放；落实定期将生产设备送到厂外检修，保障生产设备处在良好的运行状态。

⑥排水系统上的集水坑、雨水口、检查井、阀门井、水封井等所有构筑物均应采用防渗的钢筋混凝土结构；

⑦定期进行检漏检测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理；

⑧定期进行检漏检测；

⑨建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。

综上所述，若企业在管理方面严加管理，并配备必要的设施，则可以将项目建设及营运对地下水的污染可以减少到最低程度。

地下水污染监控

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等，本次评价针对本项目污染特征，建议企业在运营期建立地下水污染监控体系，并按有关规范开展地下水监测，具体计划见下表：

表5.7- 10 地下水污染监控布点

	监测点位
	位置
	井深
	功能
	监测因子
	监测频次

	JK-1
	项目厂区上游
	井深约15m，稳定水位以下5m
	背景值监测点
	pH、耗氧量、氨氮、挥发酚、石油类、氟化物、氯化物、硫酸盐、硫化物、钡、镍、砷、锑、苯并[a]芘等
	1次/年

	JK-2
	项目厂区下游
	
	跟踪监测点
	
	1次/年

	JK-3
	项目厂区下游
	
	污染扩散监测点
	
	


非正常应急响应程序

1、地下水污染风险快速评估及决策

地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段：

第1阶段为非正常状况与场地调查：主要任务为搜集非正常状况与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；

第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断非正常状况对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；

第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。
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图5.7- 4 地下水污染风险快速评估与决策过程

2、非正常状况应急措施

本项目应急预案建议如下：

（1）非正常状况发生后，迅速成立由当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。

（2）制定应急监测方案，确定对所受污染地段的上下游至地表水进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。

（3）应尽快对污染区域人为隔断，尽量阻断其扩散范围。对较小的河流可建坝堵截。同时也要开渠导流，让上游来水改走新河道，绕过污染地带，通过围堵、导控相结合，避免污染范围的扩大。

地下水评价结论
项目在正常运行的情况下，储罐区采取了严格的防渗措施。经分析，正常情况下储罐区的泄漏量极少，污染物基本不会进入地下水体中，不会对区域地下水造成污染。

非正常情况下预测结果表明：非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后，受局部地形控制，将由项目区下游迁移。经预测，发生泄漏后石油类、镍有超标的情形。同时非正常情况下对项目所在区下伏含水层存在一定影响，因此环评建议本项目须做好严格防渗措施及后期监测方案，避免事故工况的发生，进而确保地下水不受影响。
环评要求项目下游布设地下水水质监测井，定期对地下水水质进行监测，如发现水质异常，立刻采取有效措施（如立即对油泥池进行防渗处理）阻止污染物的持续扩散迁移，避免对厂区下游地下水造成污染。

综上所述，项目本身在建设期和运营期会产生一定的环境影响，故在项目建设和运行中，应根据本评价提出的有关污染防治对策和措施，将其负面影响控制在允许的范围之内。本项目在认真落实上述提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设不会对当地地下水环境产生明显影响，从地下水环境保护角度而言，项目建设可行。
生态环境影响分析与评价

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目所在区域属于工业用地，厂址四周以园区企业为主。项目区域现状生态环境较单一、生物多样性较低，无珍稀濒危保护陆生动物、植物的自然分布，因此在采取占地补偿措施、有效的环境保护措施及水土保持措施后，项目建设对区域生态环境的影响不明显；同时，经分析，项目建设运营后，废水、废气经有效环保措施治理后达标排放，不会对区域水生、陆生生态环境造成不良影响。

总体而言，项目建设对当地土地利用、区域生物多样性的影响小，项目的生态环境影响可接受。

环境风险评价

风险评价目的
环境风险评价目的是对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（危险源）提出事故防范措施和事故应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险达到可接受水平。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

风险评价程序
本评价程序采用中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的环境风险评价流程框图，见下图。
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图6.2-1  环境风险评价流程框图

风险潜势判别
风险调查

建设项目风险源调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目各种生产原辅料、产品、燃料等全面识别涉及的环境风险物质，具体详见下表。

表6.3-1  项目危险物质识别及分布情况
	序号
	风险单元名称
	主要危险物质
	CAS号
	储存方式
	最大储存量（t）
	在线量（t）
	临界量（t）
	Qi值

	1
	油泥池
	含油废物
	/
	油泥池
	12000
	200
	2500
	4.88

	2
	30%盐酸
	盐酸
	7647-01-0
	盐酸储罐
	5
	/
	7.5
	0.667

	3
	10%次氯酸钠
	NaClO
	7681-52-9
	桶装
	1
	/
	5
	0.2

	4
	机油、润滑油
	矿物油
	/
	桶装
	0.4
	/
	2500
	0.00016

	5
	回收油储罐区
	矿物油
	/
	回收油储罐
	696
	/
	2500
	0.2784

	6
	NF浓水罐
	CODcr浓度≥l0000mg/L的有机废液
	/
	NF浓水罐（135m3）
	/
	135
	10
	13.5

	合计
	19.52556


由上表可知，全厂危险物质数量与临界量比值Q为19.52556（10≤Q＜100）。

环境风险敏感目标调查

项目环境敏感目标见下表所示。

表6.3-2  风险评价范围内环境保护目标概况
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周围5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离m
	属性
	人口数（人）

	
	1
	项目周边居民（500m范围内）
	石坑岩
	东南侧
	230
	居民
	约60人

	
	
	
	花蛇坪
	南侧
	434
	居民
	约24人

	
	
	
	大地坪
	南侧
	225
	居民
	约15人

	
	
	
	红庙坡
	西北侧
	361
	居民
	约45人

	
	2
	项目周边居民（500~5000m范围内）
	杜家湾
	西北侧
	1900
	居民
	约150人

	
	
	
	双星社区
	北侧
	1400
	居民
	约3000人

	
	
	
	何家湾
	东侧
	1500
	居民
	约120人

	
	
	
	柳树坝
	东侧
	2100
	居民
	约45人

	
	
	
	潘家湾
	南侧
	1900
	居民
	约60人

	
	
	
	平昌县城
	北侧
	4800
	居民
	约5万人

	
	
	
	临江社区
	北侧
	3100
	居民
	约6000人

	
	
	
	石庙村
	西北侧
	4500
	居民
	约2000人

	
	
	
	七里村
	西侧
	3800
	居民
	约600人

	
	
	
	白沙村
	东侧
	3200
	居民
	约800人

	
	
	
	曹家沟
	西南侧
	4300
	居民
	约200人

	
	
	
	冯家湾
	西南侧
	3900
	居民
	约100人

	
	
	
	孙家湾
	南侧
	4100
	居民
	约150人

	
	厂址周边500m范围内人口计数
	约294人

	
	厂址周边5km范围内人口计数
	6.35万

	
	大气环境敏感程度E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围

	
	1
	巴河
	Ⅲ类
	省内

	
	地表水环境敏感程度E2

	地下水
	厂址周围5km范围内

	
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离m

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地下水环境敏感程度E3


环境风险评价等级及范围
P的分级确定

（1）危险物质数量与临界比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……..qn/Qn
（1）

式中：q1……qn——每种危险物质的最大存在总量，t:

Q1……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1，时Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

由表6.3-1可知，项目环境风险物质10≤Q（19.52556）＜100。

（2）行业及生产工艺（M）

根据项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。

表6.3-3  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氯化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	/

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	/

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套
	/

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	/

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b，（不含城镇燃气管线）
	10
	/

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。
	/

	合计
	5


本项目仅涉及危险物质的使用和贮存，即M=5，判定为M4等级。

①M＞20，②10＜M≤20，③5＜M≤10，④M＝5，分别以M1、M2、M3和M4表示，故本项目为M4。
（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界比值（Q）及行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性（P）。

表6.3-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量及临界比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4（本项目）

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。

各要素环境敏感程度（E）的分级确定

（1）大气环境

项目大气环境敏感程度分级见下表所示。

表6.3-5 大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性
	本项目

	El
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域：或周边500m范围内人口总数大于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内每千米管段人口数大于200人
	本项目拟建地周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数6.35万人，大于5万人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5万人：或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内每千米管段人口数大于100人，小于200人
	/

	E3
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人：或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人
	/


因此，本项目大气环境敏感程度为E1。

（2）地表水环境

本项目位于工业园区，项目区水环境功能为Ⅲ类，故属于较敏感F2；本项目所在下游10km无敏感保护目标，属于S3。

表6.3-6  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2（本项目）
	E3


因此，本项目水环境敏感程度为E2。

（3）地下水环境

本项目周边不存在分散饮用水水源地，地下水功能敏感性为不敏感G3，项目所在地包气带防污性能为D2。

表6.3-7  地下水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3（本项目）

	D3
	E1
	E2
	E3


因此，本项目地下水环境敏感程度为E3。

（4）各环境要素敏感程度汇总

项目各环境要素敏感程度汇总见下表所示。

表6.3-8  各环境要素敏感程度汇总
	要素
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境

	敏感程度
	E1
	E2
	E3


环境风险潜势

建设项目环境风险潜势划分表见下表所示。

表6.3-9  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV +
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	II

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	II
	I

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，根据各环境要素敏感程度E，各要素环境风险潜势划分如下表所示。

表6.3-10  建设项目环境风险潜势划分
	要素
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境

	环境风险潜势
	Ⅲ
	II
	I


环境风险评价等级及范围
评价工作等级划分见表6.3-11。

表6.3-11  环境风险评价工作等级划分标准
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面出定性的说明。见附录A。


本项目大气环境风险潜势为Ⅲ、地表水环境风险潜势Ⅱ、地下水环境风险潜势为I，对照上表，评价工作等级取各要素等级的相对高值为二级评价。项目大气环境风险评价范围为项目边界5km，地表水、地下水风险评价范围与地表水、地下水环境影响评价范围一致。
环境风险预测内容
表6.3-12  环境风险预测内容一览表

	环境要素
	评价等级
	环境风险预测内容
	说明

	大气
	二级
	选取不利气象条件，选用适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度
	/

	地表水
	三级
	消防废水泄漏进入巴河预测分析
	/

	地下水
	简单分析
	简单分析
	详见5.7 地下水环境影响预测与评价


环境风险识别

本评价将对本工程营运过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而有针对性地采取预防和应急措施，尽可能将环境风险可能性和危害程度降至最低。

物质危险性识别

本项目涉及的主要危险化学品同时列入《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中附录B的有燃料油、盐酸、次氯酸钠、CODcr浓度≥l0000mg/L的有机废液等。
本项目各种风险物质具体理化性质、危害等如下表所示：

表6.4-1  主要危险物料特性一览表  燃料油
	标识
	中文名：燃料油
	英文名：Fuel oil

	
	分子式：/
	分子量：/
	CAS 号：70892-10-3

	
	危险类别：/

	理化性质
	性状：黑色黏稠液体。

	
	溶解性：不溶于水。

	
	熔点（℃）：＜-18
	沸点（℃）：360~460
	相对密度（水＝1）：＜0.991

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：4

	
	燃烧热（KJ/mol）：
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物：。

	
	闪点（℃）：＞62
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：/
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：/
	最大爆炸压力（MPa）：无资料

	
	引燃温度（℃）：/
	禁忌物：/。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	对人体

危害
	侵入途径：吸入、食入。

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损坏。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能进胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起、鼻刺激征状，头晕及头痛。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：佩戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：佩戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要严格按规定线路行驶。


表6.4-2  主要危险物料特性一览表  润滑油
	标识
	中文名：润滑油
	化学品俗名：机油

	理化特性
	外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

	
	闪点（℃）：76
	相对密度（水=1）：＜1

	
	引燃温度（℃）：248

	危险性概述
	健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	
	燃爆危险：本品可燃，具有刺激性。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

	
	食入：饮足量温水，催吐。就医。

	消防措施
	危险特性：遇明火、高热可燃。

	
	有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	接触控制/个体防护
	工程控制：密闭操作，注意通风。

	
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	
	眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

	
	身体防护：穿防毒物渗透工作服

	
	手防护：戴橡胶耐油手套。

	
	其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	稳定性和反应性
	禁配物：强氧化剂。

	运输信息
	运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表6.4-2  主要危险物料特性一览表  次氯酸钠
	标识
	中文名：次氯酸钠溶液
	英文名：sodium hupochlorite solution

	
	分子式：NaClO
	分子量：74.44
	CAS号：7681－52－9

	
	危规号：83501

	理化性质
	性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。

	
	溶解性：溶于水。

	
	熔点（℃）：－6
	沸点（℃）：102.2
	相对密度（水＝1）：1.10

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：

	
	燃烧热（KJ/mol）：
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（UPa）： 

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氯化物 

	
	闪点（℃）：
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：
	稳定性：不稳定

	
	爆炸上限（％）：
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：
	禁忌物：碱类

	
	危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

	
	灭火方法：灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	毒性
	LD50  8500mg/kg（小鼠经口）。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入。

健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防腐工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20      UN编号：1791      包装分类：Ⅲ

包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。

储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


生产设施风险识别
由于生产过程的周期性较长，使整个生产过程对各类设备特别是关键设备的可靠性要求很高，设计中考虑不周、施工中把关不严或者运行中的松懈，操作不当，都可能造成物料泄漏，引起工作人员的化学灼伤、中毒，甚至火灾爆炸等事故。

1、工艺设备设施危险有害因素分析

（1）若用于生产的各种设备选用的材质和制造存在缺陷，在长期使用过程中，可能出现设备变形、损坏，引起设备内物料泄漏，造成火灾、爆炸、中毒事故。

（2）若所选用的工艺设备的各种附件或安全防护装置失灵（如安全阀、压力表、温度计、阻火器、防爆阀等）或配置不到位，在运行过程中，一旦工艺操作指标出现偏差或人员操作失误，可能引起火灾爆炸事故，同时造成有毒有害物料泄漏，引起人员中毒。

（3）若各种转动设备（如：泵类、输送机械）的运转部分的润滑部位缺油，会造成设备损坏及停车，停车还可能造成物料泄漏、堵塞、重物坠落等，引起人员伤亡事故。

（4）若各种转动设备裸露在外的轴、联轴节、键和固定螺钉没有安装防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩，事后未恢复，由于设备高速运转，在操作过程中，可能造成操作人员人身伤害。

（5）若各种转动设备在运转过程中产生振动，长时间，可能出现基础或地脚螺栓松动，若在巡回检查中没有及时发现，机械设备会出现剧烈振动，发生事故。

（6）若各种工艺设备与管道及阀门的连接处出现密封不严，可能引起物料外泄，造成事故。

（7）若接触腐蚀性物料的设备设施未按照物料性质要求进行防腐处理，在生产过程中可能造成设备腐蚀加快，损坏设备，引起事故。

（8）若接触易燃易爆物品的容器、管道、泵等设施未采取防静电措施或其防静电连接不可靠，其静电积聚放电产生的电火花为易燃易爆环境提供引燃、引爆源，有可能发生火灾爆炸事故。

（9）若设备的自动报警装置失灵，在发生异常情况时不能被值班人员发现和及时处理，可能造成危险。

（10）若设备的安全阀等安全附件失灵、损坏或操作不当容易引起设备或管道超压，可能发生爆炸事故，物料泄漏可造成火灾、爆炸以及人员中毒事故。

（11）若各种设备的安装、操作和维护的方法不正确，也可能发生事故。

（12）若各种设备的联锁及执行机构失灵，可能造成设备超压，引起事故。

（13）若电机未采取接地措施或接地设施腐蚀脱落，人员接触可能发生触电事故。电机运行温度过高，容易损坏电机，润滑油过热有可能导致火灾事故。

（14）若热脱附设备的材质与参加反应的物料不相适应，可能造成设备遭腐蚀、开裂、穿孔等，从而引发事故。

（15）热脱附设备须承受高温，且有加热夹套，若存在材质缺陷、焊接不牢等，可能导致釜体裂纹、管道断裂等，从而可能引发物料泄漏，人员烫伤，火灾、爆炸等事故。

（16）若冷却器由于操作不当、冷却介质不足或断流、超温、超压、结垢或由于设备本身质量不合格而引起爆炸、设备损坏，甚至人员中毒事故。

（17）若换热器操作不当、超温、超压、堵管、气体冲刷使管壁变薄或由于设备管道本身质量问题而发生破管，甚至爆炸、中毒等事故。

（18）若购买设备时，其安全附件与主体设备未能同时引进，将存在安全隐患。

（19）高温设备的冷却系统若存在隐患，将导致设备使用寿命降低，未能发现将导致事故发生。

2、特种设备设施危险性分析

若各种特种设备设施设计、选材、安装和使用前的检测，没有按照规定执行，可能造成设备损坏，引起事故。

1、压力设备

1）压力设备若未按规定定期进行检测，不能及时发现材质变化、裂纹、变形等缺陷，容易造成压力设备爆破事故。

2）介质为可燃、易燃及有毒物料的压力容器及管道因泄漏可能引起的火灾、人员中毒事故。

3）设计时选材不当，施工安装存在缺陷而引起压力容器发生事故。

4）各种自动控制的阀门若失灵，可能造成物料配比失衡，压力超高、超低引起事故；同时自动控制、检测、联锁失灵可能造成事故。

2、压力管道事故

本项目液态物料循环冷却水、回收油、压缩空气和生产车间产生的生产废水均通过管道进行输送，本项目在厂区中间设置管廊进行输送，管道事故风险识别如下：

（1）压力管道安全色涂刷不明显，易造成检修或改建施工等过程中的误判断、误操作，造成事故。

（2）压力管道腐蚀穿孔、人为破坏、法兰破损等原因造成物料泄漏，易导致火灾爆炸或人员中毒等事故。

（3）若跨越道路的压力管道高度不足，易被车辆撞击，引起物料泄漏事故。

（4）在进行压力管道布置时，若布置不合理，穿越人群积聚或与输送介质性质不符的设备设施时，一旦发生泄漏，将造成事故，引起危害。

（5）根据对历年来各种工业管道事故原因的分析，事故的原因主要有设计原因、制造原因、安装原因、管理不善、腐蚀等。

3、储罐及污水处理站中间水池
（1）本项目回收油罐区设置2个400m3的常压单包容储罐，可能发生泄漏事故，事故的原因主要有设计原因、制造原因、安装原因、管理不善、腐蚀等。
（2）本项目油气田废水调节储罐区设置4个2000m3的调节罐，可能发生泄漏事故，事故的原因主要有设计原因、制造原因、安装原因、管理不善、腐蚀等。

（3）本项目设置NF浓水储罐、UF产水箱、NF产水箱等中间水罐，地面设置，可能发生泄漏事故，事故的原因主要有设计原因、制造原因、安装原因、管理不善、腐蚀等。
工艺过程风险识别分析
（1）开车、停车及运行过程中不按操作规程及开停车程序操作，不严格遵守升降温和加减负荷等要求，违章作业，造成生产不能正常运行，还可能发生伤亡事故。

（2）生产时未严格控制工艺技术指标，系统负荷超标影响生产运行和产品质量并发生事故。

（3）不能准确分析故障原因、判断故障部位和正确处理各类故障，潜在危险不能及时排除，致使生产不能正常运行。

（4）若设备维护保养不严格，在生产运行过程中出现设备故障。

（5）若交接班交接不清，记录不明，盲目运行造成操作失误。

（6）未按规定进行巡回检查，不能及时发现和排除异常情况。

（7）若操作工违反劳动纪律（如：脱岗、串岗和睡岗等），不能及时调整工艺参数，可能引发事故。
储存系统和运输风险识别

项目涉及的危险物料贮存情况
项目回收油罐区、危废暂存间、辅料库房储存的物料，具有一定的风险。主要风险事故如下：

①储罐、仓库发生火灾、燃爆事故，有害物质发生蒸发至大气，或者次生污染物CO逸散至大气。

②液体物料等在卸车过程中，设备故障（管线、阀门等缺陷）产生的泄漏和运行中（流量、流速、压力、温度等）产生的泄漏。

③储罐、库房进出料频繁，容易发生喷溅与撒漏，罐体与管线也容易产生跑、冒、滴、漏；产品燃料油等泄漏、挥发，可造成中毒和窒息、灼烫事故。

④储罐、库房进出料频繁，容易发生喷溅与撒漏，罐体与管线也容易产生跑、冒、滴、漏；产品燃料油等泄漏、挥发，可造成中毒和窒息、灼烫事故。

⑤维修、检查工作中若不严格按照设备作业的安全规定进行作业，在检修前未清洗、置换，或清洗、置换后未进行检测或检测不合格，或容器内残留有毒蒸气及腐蚀性物质，氧含量不符合要求时，可造成中毒和窒息、灼烫事故。

⑥储罐、管道的防腐层受到损坏，易造成储罐、管道的密封失效、壁厚变薄、金属材料强度降低等，降低设备性能，缩短设备使用寿命。发生破裂、泄漏，可造成中毒和窒息、灼烫事故。

⑦安全监测设施缺陷或故障，动作失灵，不能起到可靠的监护作用，可造成中毒和窒息、灼烫事故。

环境风险物料、输送及装卸过程危险性分析
本项目使用的环境风险物料均送至辅料库房储存，外购的危化品均采用罐车运输或采用密闭桶装进厂，再通过管道送至厂区生产车间供生产使用。

（1）输送、装、卸易燃易爆液体时，若流速过快，容易产生静电，引起爆炸事故。

（2）输送、装、卸易燃易爆液体时，若管道、泵等设备没有良好、可靠的静电接地设施，静电可能引起易燃液体爆炸。

（3）在管道输送过程中，由于管内外存在气压差，若没有根据输送介质的特性选用管材或管道强度不够、物料存在腐蚀、焊接不好等原因而密封不严，很容易造成介质泄漏（流出、喷出），以致燃烧、爆炸。

（4）在环境风险物料储存过程中，若危险物品包装密封不严，可燃液体的蒸汽易挥发，其挥发气体与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源，可能造成火灾爆炸事故。

（5）作业人员若未正确穿戴劳保用品而接触腐蚀品，可能发生人员灼伤事故。

（6）若储罐未按要求进行防护及操作，在生产、储存过程中发生泄漏，遇明火发生火灾爆炸事故。

（7）在储存过程中，若作业人员不能了解和掌握环境风险物料的理化特性和安全操作规程，在储存、养护、装卸、搬运过程中不能采用正确方法，易引发事故，在引发事故时，又不能制定正确的消防措施及安全防护措施和人员伤害急救措施，不能使发生的事故得到正确有效的处理，可造成人员伤亡，财产损失。

（8）在储存过程中，若对储存物资没有按照性质分类储存，一旦发生泄漏，禁忌物相互发生反应，引起事故扩大。

（9）若电力设施布置不规范，电线未穿钢管保护，在防爆区域内没有按规定设置防爆电器，可能引起电气火灾，或人员触电。

（10）若防雷设施和防静电接地装置失效，可能造成静电积聚或感应雷产生高电荷，引起火灾事故。

（11）若库房内危险货物摆放过多，阻挡库房内通往消防器材的消防通道，一旦发生火灾事故，不能及时采取灭火措施，将导致事故扩大化。

（12）库房地面未设防潮措施，若包装物长期受潮，可能腐蚀包装物，造成包装容器内物料泄漏，引起事故。

（13）若库房内通风不良，泄漏出的可燃或有毒气体在库房内大量聚集，可燃气体遇点火源将造成火灾爆炸事故，人员进入有毒气体库房内可能造成人员中毒事故。

（14）若库房内环境风险物料包装物堆放过高，发生环境风险物料倒塌，下落的环境风险物料包装破裂，将造成环境风险物料泄漏，进而造成更严重的事故。

（15）环境风险物料储存时若不按照环境风险物料的特性分开、分离储存，混合存放相忌的化学品可能发生化学反应，引起火灾、爆炸。

（16）环境风险物料库周围若出现火源、热源可能引起化学品燃烧、爆炸。

（17）易燃液体若与氧化剂混合贮存，可能发生化学反应，引起燃烧爆炸事故。

（18）有毒物品若与酸类物质混合贮存，可能发生化学反应，引起燃烧爆炸事故。

（19）车间内堆放的临时物料不应超过当班需求量，若未划分相应的堆放区，堆放时未注意物性的禁忌，且未注意与装置区的防火间距，将导致事故扩大化。

（20）若危险物料的包装物严禁随意丢弃，车间内未分区设置相应的堆放区域统一送危险废物堆场外送处理，将可能导致事故。
公用工程风险识别
公用工程的主要风险和有害因素来自电气系统、消防系统、安全自动控制系统。

电气系统的风险主要有火灾，引起电气火灾的主要原因有电气线路过载、短路、接触不良、散热差、线路老化等设备和技术因素，而误操作引起电气火灾亦是其原因之一。消防系统风险来源主要包括，消防设计缺陷，消防水池蓄水能力不够，布局不合理，消防设备及设施数量不够且不符合燃烧物质的特性，造成有害物质进一步扩散；总图布置不符合规范要求，消防道路、防火间距不够，使火灾事故扩大；消防废水未得到处理直接排放。

若监视及控制系统失灵，导致生产过程运行失控，发生超温、超压等事故，从而引起设备泄漏或爆炸的危险。若控制系统失灵、联锁不能及时动作，不能及时停机，可能造成易燃易爆有毒物料泄漏，引起火灾爆炸、中毒事故发生。如果检测元件及监测系统，导致现场采集数据不准确或误差大，设备可能超温超压，从而引起设备发生泄漏或爆炸的危险。作业场所的易燃易爆有毒物料未被及时监测并报警，可能导致火灾爆炸及作业人员中毒窒息等事故。若传感二次仪表线路发生故障，不能及时更换线路，中控系统不能对系统进行及时监控，发生事故时不能及时控制，可能引起事故扩大化。若传感仪表出现故障，反馈数据不准确，可能引起系统误判，进而引起事故发生。若报警系统安装后未能及时调试启用，不能起到报警作用，生产过程中发生意外不能及时报警，可能造成巨大损失。若自动控制系统内存在病毒，可能破坏系统，威胁生产安全。
项目主要风险源

油气田废水调节罐区、污水处理站中间水箱及回收油储罐区处理物料量大，储罐或设备可能出现设备变形、损坏，引起设备内物料泄漏，造成溢流、火灾、爆炸、中毒事故。环境影响较严重。由于油气田废水调节罐区设置围堰，且围堰容积大于单个储罐全部泄漏的容积，储罐及中间水池废水泄漏后可储存在围堰内，对巴河影响小。
环境风险类型及危害分析
根据物质及生产系统危险性识别结果，本项目包装容器（桶、袋等）、管道、储罐可能发生泄漏事故，回收油等危险物质扩散到空气中，可能引发中毒事故；回收油下渗进入地下水及土壤环境，引起水体和土壤环境污染；废水调节罐泄漏溢流进入地表水体，引起水体污染。
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图6.4-1  本项目风险单元分布图
风险识别结果
本项目物质及生产系统危险性识别结果见下表。
表6.4-4  本项目环境风险识别表
	序号
	危险单元名称
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	回收油储罐区
	回收油
	矿物油
	泄漏、火灾
	大气、地下水、土壤
	居民区
	/

	2
	污水处理站
	高浓度废水
	COD、石油类、氯化物
	泄漏
	地表水
	巴河
	/

	3
	辅料库房
	30%盐酸储罐、次氯酸钠
	盐酸、次氯酸钠
	泄漏
	大气、地下水、土壤
	居民区
	/

	4
	生产车间
	产品储存
	含油废物
	泄漏、火灾
	大气、地下水、土壤
	居民区
	/

	5
	生产车间
	热脱附装置、产品加工
	矿物油
	泄漏、火灾
	大气、地下水、土壤
	居民区
	/


风险事故情形分析
最大可信事故
根据风险识别分析结果，本项目主要的环境风险单元为：储罐区、辅料库房、危废暂存间、污水处理站及生产车间等。风险类型有：泄漏、火灾及爆炸事故。本项目主要的风险源为：

生产车间：含油废物等使用。

污水处理站：次氯酸钠、盐酸的使用，油气田废水储存、处理、输送。
储罐区：2个400m3回收油储罐。
污水处理站中间水箱：高浓度有机废水NF浓水箱1个135m3。
危废库房：废包装材料（沾染毒性物质）、废活性炭等危险废物储存。

项目所使用的危险品，具有泄漏、火灾及爆炸风险。

项目生产车间、污水处理站、储罐区、辅料库房均为危险物质的主要装置区，但车间内生产在线量较少且分散。辅料库房风险物质储存量少，发生风险事故时易于切断风险源。相对于生产车间、辅料库房及危废暂存间，储罐区（回收油储罐区、油气田废水预处理罐区）采用大型储罐存放，危险物质储量大，且单罐储量大，若发生环境风险事故环境影响也最大。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，重大危险源定量风险评价的泄漏概率见下表：

表 6.5-1  用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表
	部件类型
	泄漏模式
	泄露概率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/年

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/年

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/年

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/年

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/年

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/年

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/年

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/年

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/年

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/年

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	5.00×10-6/(m·a)

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/(m·a)

	75mm＜内径≤150mm 的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.00×10-6/(m·a)

	
	全管径泄漏
	3.00×10-7/(m·a)

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径(最大50mm)
	2.40×10-6/(m·a)

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/(m·a)

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	5.00×10-4/年

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/年

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	3.00×10-7/年

	
	装卸臂连接管全管径泄漏
	3.00×10-8/年

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	4.00×10-5/年

	
	装卸软管连接管全管径泄漏
	4.00×10-6/年


本项目中间水箱区设置20cm高围堰，单个储水罐完全破裂泄漏可全部储存在围堰内，油气田废水调节储罐区设置1.5m高围堰，单个油气田废水调节储罐完全破裂泄漏可全部储存在围堰内，因此本项目确定最大可信事故为：储罐区回收油储罐发生泄漏事故。综合参考本项目储罐区储存物质及建设情况，本次评价选择两种泄漏情形，回收油储罐泄漏，储罐泄漏模式选择泄漏孔径为10mm孔径，泄漏频率为1.00×10-4/a。
源项分析
回收油储罐泄漏突发环境风险事故分析

（1）回收油泄漏情景

回收油泄漏情景主要为：①回收油储罐因未按操作规程操作或管道、连接法兰、泵等损坏，造成泄漏；②回收油储罐因罐体老化开裂，造成泄漏；③泄漏回收油燃烧产生CO造成环境污染事件，环境污染事件、人员中毒伤亡事件。

（2）1#燃料油泄漏源强

泄漏假设在15分钟内完全堵漏成功。泄漏回收油在储罐区围堰内形成液池。1#燃料油储罐泄漏源强按《建设项目环境风险评价技术导则》附录F（F.1）公式计算：
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式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，101325Pa；

P0——环境压力，101325Pa；

ρ——泄漏液体密度，850kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，5.6m；

Cd——液体泄漏系数，选取0.65；

A——裂口面积，0.000079m2。

经计算，QL=0.46kg/s。15分钟内的泄漏量为0.414t。
（3）火灾事故次生污染
本次火灾事故源强主要考虑产品储罐泄漏到地面形成液池，遇到火源燃烧而形成池火。火灾产生次生污染物中毒性较大的为物料不完全燃烧产生的CO，SO2。

1）CO产生量
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式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，85%；
q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本次取2%；
Q—参与燃烧的物质量，t/s，0.00046t/s。
2）SO2产生量
油品火灾伴生/次生二氧化硫产生量按下式计算:

G二氧化硫=2BS
式中：G二氧化硫—二氧化硫的产生量，kg/h；

B—物质燃烧量，kg/h，取1656kg/h；
S—物质中硫含量，%，类比同类项目取0.3%；
经计算，项目回收油储罐泄漏遇火源燃烧产生的CO污染物产生速率为0.0182kg/s，SO2污染物产生速率为0.00276kg/s。

风险预测与评价
大气环境风险预测
本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，进行二级评价，因此对大气环境选取最不利气象条件进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。
预测模型的选择
根据《建设项目风险评价技术导则》CHJ169-2018）附录G.2推荐模型筛选，判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：

X—事故发生地与计算点的距离，m，本项目最近厂界距离为10m；

Ur—10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，不利气象条件取1.5m/s。

由上式计算可知：最不利气象条件下T约为13.3s，Td＞T时，可被认为是连续排放的，项目事故状态下有害物质排放时间大于16.7S，故项目为连续排放。

根据理查德森数连续排放公式：
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式中：

ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

根据EIApro2018大气预测软件计算，本项目预测模式选取见下表。

表 6.6-1  预测模式
	危险物质
	气体类型
	采取预测模型

	CO
	轻质气体
	AFTOX模式

	SO2
	重质气体
	SLAB


预测参数
大气环境风险预测参数见下表：
表 6.6-2  大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度
	107.124815

	
	事故源纬度
	31.520106

	
	事故源类型
	储罐泄漏

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象条件

	
	风速/（m/s）
	1.5

	
	环境温度/℃
	25

	
	相对湿度/50%
	50

	
	稳定度
	F


大气毒性终点浓度值选取
据HJ169-2018附录H，本次评价大气毒性终点浓度值选取如下表：
表 6.6-3  大气风险预测模型主要参数表
	名称
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	CO
	380
	95

	SO2
	79
	2


预测源强参数
泄漏风险源为储罐泄漏，预测源强见下表：
表 6.6-4  泄漏预测源强参数一览表
	区域
	物质
	泄漏源强(kg/s)

	回收油储罐泄漏燃烧
	CO
	0.0182

	
	SO2
	0.00276


预测结果分析
在最不利气象条件，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。预测结果如下：
（1）CO预测分析结果
①下风向不同距离处最大浓度
CO下风向不同距离处预测分析结果详见下表。
表6.6-5  CO漏事故发生后下风向浓度预测分析结果（最不利气象条件）
	距离（m）
	浓度出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10.00 
	1.1111E-01
	3.9273E+03

	20.00 
	2.2222E-01
	1.3751E+03

	30.00 
	3.3333E-01
	7.3568E+02

	40.00 
	4.4444E-01
	4.8756E+02

	50.00 
	5.5556E-01
	3.6544E+02

	60.00 
	6.6667E-01
	2.9259E+02

	70.00 
	7.7778E-01
	2.4298E+02

	80.00 
	8.8889E-01
	2.0638E+02

	90.00 
	1.0000E+00
	1.7805E+02

	100.00 
	1.1111E+00
	1.5546E+02

	200.00 
	2.2222E+00
	5.8221E+01

	300.00 
	3.3333E+00
	3.1028E+01

	400.00 
	4.4444E+00
	1.9570E+01

	500.00 
	5.5556E+00
	1.3614E+01

	600.00 
	6.6667E+00
	1.0095E+01

	700.00 
	7.7778E+00
	7.8295E+00

	800.00 
	8.8889E+00
	6.2772E+00

	900.00 
	1.0000E+01
	5.1630E+00

	1000.00 
	1.1111E+01
	4.3335E+00

	1500.00 
	1.9367E+01
	2.2373E+00

	2000.00 
	2.5722E+01
	1.5258E+00

	2500.00 
	3.1978E+01
	1.1340E+00

	3000.00 
	3.8333E+01
	8.9044E-01

	4000.00 
	5.0944E+01
	6.1074E-01

	5000.00 
	6.3055E+01
	4.5962E-01

	最远出现距离
	大气毒性终点浓度-1
	40m

	
	大气毒性终点浓度-2
	140m
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图 6.6-1  CO轴线最大浓度—距离曲线图（最不利气象条件）
综上所述，最不利气象条件下伴生事故发生后，CO在40m处达到毒性终点浓度-1（大于380mg/m3），在140m处达到毒性终点浓度-2（大于95mg/m3）。
②影响范围图
最不利气象条件下，CO影响范围见下图：
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图 6.6-2 CO最大影响范围图（最不利气象条件）
③各关心点浓度随时间变化
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）AFTOX模型计算各敏感点处CO浓度随时间变化情况时，各关心点CO浓度随时间变化情况详见下表：
表6.6-6 发生泄漏时敏感点处CO最大浓度及时间一览表（最不利气象条件） 单位：mg/m3
	序号
	名称
	最大浓度∣时间（min）
	5min
	10min
	15min
	20min
	25min
	30min
	超标时刻
	持续时间

	1
	双星社区
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	2
	杜家湾
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	3
	红庙坡
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	4
	石坑岩
	1.33E-03
	1.33E-03
	1.33E-03
	1.33E-03
	9.89E-04
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	5
	何家湾
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	6
	大地坪
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	7
	花蛇坪
	2.79E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.79E-06
	4.12E-06
	4.12E-06
	/
	/

	8
	柳树坝
	6.42E-32
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	6.42E-32
	7.93E-28
	8.16E-28
	/
	/

	9
	潘家湾
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/
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图 6.6-2 关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况,（最不利气象条件）
（2）SO2预测分析结果
①下风向不同距离处最大浓度
SO2下风向不同距离处预测分析结果详见下表。
表6.6-5  SO2漏事故发生后下风向浓度预测分析结果（最不利气象条件）
	距离（m）
	浓度出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10.00 
	7.7096E+00
	6.0216E+01

	20.00 
	7.9195E+00
	5.8521E+01

	30.00 
	8.1293E+00
	5.2932E+01

	40.00 
	8.3390E+00
	4.7611E+01

	50.00 
	8.5488E+00
	4.3173E+01

	60.00 
	8.7586E+00
	3.9461E+01

	70.00 
	8.9683E+00
	3.6047E+01

	80.00 
	9.1780E+00
	3.3025E+01

	90.00 
	9.3877E+00
	3.0272E+01

	100.00 
	9.5974E+00
	2.8002E+01

	200.00 
	1.1695E+01
	1.4361E+01

	300.00 
	1.3793E+01
	8.8351E+00

	400.00 
	1.5751E+01
	5.9939E+00

	500.00 
	1.7387E+01
	3.8698E+00

	600.00 
	1.8933E+01
	2.7910E+00

	700.00 
	2.0407E+01
	2.1149E+00

	800.00 
	2.1823E+01
	1.6636E+00

	900.00 
	2.3192E+01
	1.3487E+00

	1000.00 
	2.4522E+01
	1.1110E+00

	1500.00 
	3.0750E+01
	5.2390E-01

	2000.00 
	3.6499E+01
	3.0352E-01

	2500.00 
	4.1935E+01
	1.9613E-01

	3000.00 
	4.7143E+01
	1.3661E-01

	4000.00 
	5.7058E+01
	7.6344E-02

	5000.00 
	6.6490E+01
	4.8461E-02

	最远出现距离
	大气毒性终点浓度-1
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	720m
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图 6.6-1  SO2轴线最大浓度—距离曲线图（最不利气象条件）
综上所述，最不利气象条件下伴生事故发生后，无毒性终点浓度-1（大于79mg/m3）范围，在720m处达到毒性终点浓度-2（大于2mg/m3）。
②影响范围图
最不利气象条件下，SO2影响范围见下图：
[image: image143.png]



图 6.6-2 SO2最大影响范围图（最不利气象条件）
③各关心点浓度随时间变化
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）SLAB模型计算各敏感点处SO2浓度随时间变化情况时，各关心点SO2浓度随时间变化情况详见下表：
表6.6-6 发生泄漏时敏感点处SO2最大浓度及时间一览表（最不利气象条件） 单位：mg/m3
	序号
	名称
	最大浓度∣时间（min）
	5min
	10min
	15min
	20min
	25min
	30min
	超标时刻
	持续时间

	1
	双星社区
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	2
	杜家湾
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	3
	红庙坡
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	4
	石坑岩
	1.97E-01
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.97E-01
	1.75E-01
	6.74E-02
	2.36E-02
	/
	/

	5
	何家湾
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	6
	大地坪
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	7
	花蛇坪
	4.23E-05
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.52E-05
	4.23E-05
	/
	/

	8
	柳树坝
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/

	9
	潘家湾
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	/
	/
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图 6.6-2 关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况,（最不利气象条件）
综上所述，最不利气象条件下伴生事故发生后，CO在140m处达到毒性终点浓度-1（大于380mg/m3），在40m处达到毒性终点浓度-2（大于95mg/m3）。SO2无毒性终点浓度-1（大于79mg/m3）范围，在720m处达到毒性终点浓度-2（大于2mg/m3），各敏感点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻。在及时控制和处理回收油泄漏事故的情况下，不会造成附近居民中毒、死亡等严重后果，对周边居民影响较小。
地表水环境风险影响分析
本项目废水包括W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水、W3-6生活污水、W3-7初期雨水及W3-8制氮废水，同时建设一座污水处理站接收油气田废水；可能泄漏的危险液态物料包括回收油、盐酸溶液等，上述物质发生事故泄漏后，可能会直接排出厂区，对地表水环境产生影响。
本项目回收油储罐区、污水处理站中间水箱罐区1、污水处理站中间水箱罐区2均设置围堰，物料泄漏后储存在围堰内。同时厂区雨水管网设有总排口，平时处于关闭状态，并接入事故应急池，因此厂区泄漏废水不会进入地表水；同时项目与园区建立了风险联防联控机制。项目采取严格的三级防控体系，能够防止废水溢流至厂外。企业对污水管网、各区域物料泄漏收集设施、各级阀门进行定期检查，出现破损及时修补。在企业落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时污水一般不会流入外环境。
事故源强确定
本次地表水环境风险主要考虑发生火灾燃爆事故情况下，消防废水未及时切换收集至厂区事故应急池、通过雨水管网排入沱江的情景。本项目假设发生火灾爆炸事故时，消防废水收集不及时进入雨水管网，最终排入巴河，其源强核算如下。

根据建设单位提供的设计资料，消防栓的设计流量为25L/s，火灾燃爆事故发生后，考虑前240min总计360m3消防废水未经收集全部进入巴河，消防废水中COD浓度约10000mg/L，排放速率0.025m3/s。
水文参数选择
巴河评价河段的水文参数见下表。

表6.6-7 巴河评价河段水文要素统计表
	序号
	预测参数
	单位
	取值
	备注

	1
	预测水文期
	/
	枯水期
	河流预测参数，本底值来自星光工业污水处理扩建环评监测（炯测检字(2025)第EO05450-B号）

	2
	河流最小宽度，B
	m
	120
	

	3
	河流平均水深，H
	m
	12
	

	4
	河流横向混合（弥散）系数，Ey
	m2/s
	0.275
	

	5
	坡降
	‰
	2.95
	

	6
	河流流速，u
	m/s
	0.01
	

	7
	CODCr
	mg/L
	12
	


预测模型的选择

根据导则HJ2.3-2018相关要求，采用平面二维数学模型进行预测。
[image: image145.png](j(xa y) = (jh +

)eXP( —k— )

m
h, /nEyu p(—




式中：C(x,y)——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

       m——污染物排放速率，g/s；

       Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

       h——断面水深，m；

       Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

       u——断面流速，m/s；

       x——笛卡尔坐标系X向的坐标，m；

       y——笛卡尔坐标系Y向的坐标，m；

       k——污染物综合衰减系数，1/s。

当k=0时，由上式得到污染混合区外边界等浓度线方程式为：
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其中：[image: image147.png]


——污染混合区纵向最大长度；

[image: image148.png]


——污染混合区横向最大宽度。

[image: image149.png]


——污染混合区最大宽度对应的纵坐标，e为数学常数，取值2.718。

式中：Ca——允许升高浓度，Ca=Cs-Ch，mg/L；

      Cs——水功能区所执行的污染物浓度标准限值，mg/L。
预测结果

项目厂区消防废水排放对巴河影响预测结果见下表。

表6.6-8 巴河评价河段预测结果（COD）单位mg/L
	X\c/Y
	0
	40
	80
	120

	1
	236.1390
	12.0001
	12.0000
	12.0000

	10
	82.8790
	28.5507
	12.2107
	12.0003

	50
	43.6989
	35.7189
	22.2025
	16.6238

	100
	34.5331
	31.9703
	26.7134
	24.1064

	200
	29.0050
	29.3099
	28.7989
	28.4728

	300
	27.1997
	28.1789
	28.6166
	28.7293

	400
	26.2336
	27.3219
	27.9532
	28.1579

	500
	25.5411
	26.5802
	27.2161
	27.4297

	600
	24.9736
	25.9228
	26.5133
	26.7135

	700
	24.4812
	25.3366
	25.8715
	26.0534

	800
	24.0427
	24.8117
	25.2929
	25.4566

	900
	23.6469
	24.3395
	24.7725
	24.9198

	1000
	23.2865
	23.9127
	24.3035
	24.4364

	2000
	20.8693
	21.1543
	21.3296
	21.3887

	2600
	19.9896
	20.1932
	20.3178
	20.3598

	3000
	19.5290
	19.6975
	19.8004
	19.8349

	4000
	18.6531
	18.7671
	18.8364
	18.8597

	5000
	18.0244
	18.1081
	18.1588
	18.1758

	6000
	17.5454
	17.6101
	17.6492
	17.6624

	7000
	17.1649
	17.2168
	17.2482
	17.2587

	8000
	16.8531
	16.8960
	16.9219
	16.9306

	9000
	16.5917
	16.6279
	16.6497
	16.6570

	10000
	16.3684
	16.3995
	16.4182
	16.4245


以上预测可知，项目非正常条件下外排污水排入巴河形成的超标带其中COD超标带2600m。
为最大程度降低风险事故情况下形成地表漫流污染地表水，本评价提出以下建议：
①环评要求本项目对污水管网、导流沟进行定期检查；
②通向雨水系统的阀门井，设专人管理，防止泄漏物料、事故废水通过雨水排口外排。
③建立完善的三级防控体系，做好与园区风险防控的衔接。
④企业应常备100m围油栏、应急收油机。
综上，本项目在落实相关地表水风险事故处置措施的情况下，对地表水环境产生的环境风险可控。
地下水环境风险影响分析
在正常工况条件下，废水收集处理系统完好，防渗层有效，一般情况下污染物不会进入地下水中，因此正常工况条件下不会对地下水环境造成污染。

在非正常工况条件下，油泥池系统发生破损，在防渗层失效的情况下，污染物通过包气带进入地下水中会造成地下水环境的污染。污染物发生泄漏后进入地下水后地下水中污染物的浓度会发生超标现象，污染物会随着地下水流向下游方向发生运动，随着时间推移，污染物的浓度峰值不断减小，污染面积先增大后减小。污染物泄漏后会造成地下水在一段时间内污染物浓度超标，随着时间推移，地下水中污染物浓度逐渐减低，对地下水环境的影响逐渐减小，同时根据“5.7 地下水环境影响预测与评价”章节可知，事故状态下本项目对周边地下水的影响可以接受。

综上可知，项目的建设对地下水环境存在一定风险，但在采取一定的环保措施基础上可减小对地下水环境的影响，项目的建设对地下水环境总体影响较小。因此，在拟建项目建设中，应采取可靠的防渗防漏措施，在项目运营期内，必须制定相关环境风险控制措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

环境风险防范措施

大气环境风险防范措施

1、总图布置和建筑风险防范措施

（1）各生产装置厂房和仓库保持良好的通风，保证作业场所中的危险物浓度不超过国家规定。

（2）装置内工艺设备、工艺管道、调节阀等根据工艺介质特性、操作条件进行材料选择及设计条件确定，防止物料跑、冒、滴、漏。根据工艺物料特性，可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施。

（3）在控制室设置火灾报警阀，以显示危险区的位置。火警盘上的信号由设在各个防火区域探测器送达，以便及时消灭火灾隐患。

2、消防及火灾报警系统

根据相关规范要求，各装置区内设有常规水消防系统（室内外消火栓系统、水炮系统、消防竖管）、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和小型灭火器。

（1）装置内各种建筑物的防火防爆设计应严格执行最新版本的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）相关规范要求。

（2）为保护厂区内人员和设备的安全，在本项目生产车间及仓库设置火灾自动报警系统。

3、人员疏散、安置建议措施

现场紧急撤离时，应按照事故现场风向、周边居民分布，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护方案。同时厂内需要在高点设立明显的风向标，确定安全疏散路线。

事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边人群及时疏散。紧急疏散时应注意：

（1）必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。

（2）应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

（3）按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（4）在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。

（5）为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。

地表水风险防范措施

1、防范措施

（1）单元级防控措施

①导流沟、防火堤

工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置导流沟，将检修可能产生的含油污水和污染消防排水收集后处理。

液体储存区域设置导流沟。利用导流沟控制泄漏物料的转移。在一般事故时利用导流沟控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及污染消防排水造成的环境污染。

②初期雨水

本项目初期雨水可进入出去雨水池。

（2）厂区级防控措施

事故状态下装置区内的事故水进入应急事故水池。应急事故水池应位于项目区低点，事故废水可通过重力流排入应急事故水池。

2、事故应急池

根据中石化《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729—2018），事故应急池总有效容积：
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式中：V总是事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3；

[image: image151.wmf]max

123

()

VVV

+-

对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算
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式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m³；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；
V3—发生事故时可以传输到其他设施的物料量，m³；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；
泄漏物料V1：按照罐区一个预处理罐泄漏2000m3。
消防用水量按下式确定：
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式中：Q消—发生事故的罐区或装置区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消—消防设施对应的设计消防历时，h，本项目取6h。
本项目消防设施主要为消火栓及消防柜，经与项目给排水设计人员确认，消防设施给水流量取25L/s（90m3/h），火灾持续时间取6h，则消防废水量为540m³。
传输物料量V3：本项目罐区设置围堰，储罐泄漏可以储存在围堰内，V3为2000m3。
事故状态下可能进入该收集系统的生产废水V4：发生事故时本项目生产废水可进入厂区污水处理站提升池，故发生事故时不涉及必须进入该收集系统的生产废水，即V4为0m³。
发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5按照下式计算：
V雨=10qF

其中：q为降雨强度（mm)，按平均日降雨量计算；

F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（3hm2)：

V5=3*10*8.32=249.6m3；
所需事故池总有效容积
V总=2000+540-2000+249.6=789.6m³。
经计算事故情况下，企业应设置的事故池最小容积为789.6m3，本项目建设总有效容积为1000m3的事故废水池，同时建设的事故水池之间要设置连通和切断系统，用于收集整个项目可能产生的初期雨水、事故废水和消防废水等。
项目现状周围为工业区但靠近巴河，对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。具体措施如下：

1）一级防护

一级防护为罐区、生产车间的防护。生产车间四周必须设置废水截流沟，罐区设置围堰。截流沟、围堰与厂区事故应急池相连。

2）二级防护

二级防护为厂区防护、即厂区事故废水池，项目设置有效容积为1000m3的事故废水收集池，厂区所有事故废水经废水站处理达标后才能外排。

3）三级防护

项目外排废水最终依托园区污水处理厂进行处理，因此园区污水处理厂可作为项目事故状态下废水的终极保护屏障。若在紧急情况下，项目厂区事故废水可依托园区污水处理厂的事故池进行收集，确保在未处理达标的情况下不得入河。

综上所述，当发生事故时，导流沟拦截事故水进入本项目事故应急池，当本项目事故应急池储满，事故废水进入星光工业污水处理厂事故应急池，此过程由各阀门、溢流井等调控控制。可以确保在任何事故状态下的事故废水和消防灭火废水得到有效收集。
3、事故废水放空方案
待事故处理结束后，对事故废水进行监测，如不满足本项目污水处理站设计进水标准则委外处理，如满足本项目污水处理站设计进水标准，事故废水由专用输送泵通过管道平稳转运至本项目污水处理站，转运前同步提交废水监测数据，便于运维人员针对性调整工艺参数。进入污水处理站后，监控本项目污水处理厂排放口废水参数，确保能够满足星光工业园区污水处理厂纳管标准。
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图6.7-1  项目防止事故水进入外环境的控制、封堵系统图

4、污水处理站废水风险防范措施
（1）进水污染事故风险防范措施

1）建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害，并及时向有关部门反映。

2）切实做好生产管理工作，加强进水水质监控，对入场废水的来源、数量、主要污染物因子、水质建立台账，确保进水水质满足设计要求；项目应严格控制来水水质，对拟接纳废水按批次进行水质检测，若某批次的水质超过设计进水标准时，应拒绝接收该批次废水，确保进厂废水水质满足设计进水水质要求。同时要求不接收第一类污染物超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值的废水。运行过程中加强对各阶段的水质控制，监测各单元出水主要污染物含量，切实掌握处理系统运行状态，并及时调整污水处理工艺控制参数。

（2）尾水事故排放风险防范措施

1）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。设置一台柴油发电机作为备用电源。

2）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

3）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测，设置出水截断装置。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。当事故发生后，立即截断废水进入园区污水管网，杜绝事故排放。超标废水泵入事故应急池暂存，经处理达标后方可外排。

5）建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

6）本项目新建一座事故池（有效容积1000m3），用于收集事故状态下的废水。

（3）池体破裂事故风险防范措施

项目在建设过程中，应严格按照本报告提出的地下水污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的防渗措施。同时在运行过程中，加强日常检查工作，并对检查结果进行记录。

本次评价要求在运行过程中应严格按照本报告提出的地下水环境监测计划，对项目区域的地下水环境质量进行定期监测，一旦发现水质超标，应及时查找原因，将破裂池体内废水泵入事故应急池并及时进行修复。

（4）废水漫流进入巴河风险防范措施

本项目距离巴河较近，项目在事故情况下，废水漫流通过雨水管网进入巴河，可能会对巴河产生影响。本项目在雨水排放口设置雨水监控池，并设置截断装置，当废水发生漫流后，立即截断废水进入园区雨水管网，废水泵入事故应急池暂存，经处理达标后方可外排。

（5）油气田废水、油基岩屑运输事故

本项目油气田废水、油基岩屑运输委托第三方专业运输公司运输。建设单位或油气田废水、油基岩屑委托处置单位在与第三方专业运输公司签订运输合同时，应将环境风险防范措施纳入合同约定。环评要求：

1）委托的第三方专业运输公司应具有相应的运输资质，配备专门的运输车辆，运输车辆司机应持证上岗；

2）运输车辆应定期进行维护保养，运输前进行车辆检查，避免运输时发生事故；

3）加强运输车辆司机培训教育，制定考核制度和奖惩制度；运输车辆司机应严格按照货物运输的管理规定进行运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险；

4）运输路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路；车辆应配备专用箱，放置因意外发生事故后放置污染扩散的用品；运输车辆采用专用车辆，车厢应经防渗处理，防止货物泄漏到外部环境；

5）第三方专业运输公司应制定突发交通事故、车辆火灾及爆炸事故等专项应急预案，在运输途中如有侧翻等情况，先采取相应措施防止事故影响范围扩散，并立即报告当地交通运输、生态环境主管部门，积极配合交通运输、生态环境主管部门进行处置。

地下水风险防范措施

详见“5.7.8 地下水环境保护措施”中相关内容。

项目环境风险管理

（1）风险防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，提高装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，严格执行项目“安评”提出各项措施和要求，在设计时对风险事故采取预防措施。

（2）选址、总图布置和建筑安全防范措施

项目所在地位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，选址符合当地总体规划及园区规划。项目周边均为园区规划的工业用地区。

项目总图布置本着满足生产工艺要求，各生产和辅助装置按功能分别布置，工艺装置的总图布置中合理考虑敏感区、气象条件、防火间距、应急救援通道等安全条件。

（3）生产装置的防范措施

①建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常操作外，还考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

②生产车间内设置收集沟，用于收集设备破损等事故下泄漏的物料，收集沟通过专用管道与事故池相连。
③每一个工艺过程和每一道工序都有严格符合生产实际的工艺指标，并对之进行严格管理。更改工艺指标需按规定履行相应的审批手续。

④设备的选型及其性能指标应符合工艺要求。输送易燃、易爆物料的泵等选用防爆设备。根据不同物料的特性和生产过程选择合适的设备材质，严格控制设备及其配件（如垫片等）的制作、安装质量，确保安全可靠。

⑤对生产设备应进行定期检测，每月检测一次，检查其受腐蚀等情况，并及时予以更新。

⑥对动力设备加强润滑管理，保证其运行平稳、无杂音，轴承温度正常，振动不超标。暴露在外的传动部位，设置安全防护罩。

⑦平台、扶梯、栏杆等按国家标准和规范要求设计，并有充足的照明。

⑧对生产后的设备、管线的检查、监测。如每批操作结束后的内、外壁检查、测厚，防止设备、管线因腐蚀而泄漏。

⑨严格控制物料投配比、加料速度。为此，应设有比例混合自动调节与手动调节相结合的配比控制装置，保证计量准确、运转可靠。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议单位要加强本岗位作业人员技能培训和预案演练，在自动调节失灵的状况下，作业人员应能熟练进行手动调节，保证装置稳定运行。

⑩反应装置设置相应的安全联锁，设置温度、压力、液位的超限报警装置，设置可燃、有毒气体浓度检测信号的声光报警装置，配备自动泄压、紧急切断装置。采用测量、遥控和联锁手段；加强车间的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。加强车间的动火制度管理，车间内外禁止吸烟。

（4）自动控制设计安全防范措施

项目采用先进、成熟、可靠的技术路线，从根本上提高装置的本质安全性。

①自控设计采用DCS系统集中监控工艺参数，设置有毒、可燃气体报警系统和自动联锁系统；一旦工艺参数出现异常，系统将自动报警或自动关闭；确保出现泄漏时在短时间内完全停止反应，可有效地保证物料泄漏量在可控制范围内。

②提高处理易燃易爆或有毒物料的工艺设备、管线上的法兰与焊接等连接处和设备动密封处的密封性能，防止危险物料泄漏。

③自动控制系统的选择和设计，应使组成的自动控制系统在突然停电或停气时，能满足安全的要求。用电的自动控制设备，在生产过程中因电源突然中断有可能引起事故时，应采用自动切换互为备用的电源供电。凡根据工艺特点及操作要求所采用的信号报警、安全联锁系统、调节系统和重要的记录指示系统，均应设有自动备用电源供电装置。

④控制室应远离振动源和具有强电磁干扰的场所，无关的管线不得通过控制室。

（5）电气安全防范措施

①按规范划分防爆区，在区内用防爆型电气设备和仪表，对建筑物、设备管线加设防雷、防静电接地装置。

②制定完善的电气设备使用、保管、维修、检验、更新等管理制度并严格执行。

③在适当的场所或地点装设应急照明灯，应急时间不少于30min。主要用电设备应设有警示标牌。

④具有燃爆危险的工艺装置、贮罐、管线等应配备惰性介质系统，以备在发生危险时使用，可燃气体的排放系统尾部用氮封。

⑤采用先进的自动加料和控制技术，减少人为因素干扰。

⑥企业必须配置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急用电。

（6）消防及火灾报警系统

项目生产区配备专用消防灭火系统及火灾报警系统。

本工程在生产过程中均有可能产生可燃气体或有毒气体，按规范应为一级保护对象。本工程火灾报警系统按集中报警系统设计，主要由一台报警主机和多台报警显示器组成（每个装置设置一台报警显示器），并有相应的报警联动系统、消防电话系统、消火栓启泵系统、声光警报系统和消防电源等组成。

项目消防给水系统严格按照规范进行消防设计施工，消防水池供水由专用消防泵及专用消防管网供水；各厂房、建筑物内按有关要求设置室内消火栓系统，消火栓的间距不应大于90m。项目各生产岗位设置有火灾自动报警系统和自动切断装置；同时设有统一的消防电话报警系统，并与地方消防系统统一确保应急处理。

（7）物料储存环境风险防范

针对环境风险物料的存放，项目采取的措施有：

①分类储存相应的环境风险物料，设置防火墙与外界相互隔离，并设置对应的警示标志。储存与保管过程中严格加强管理，应专库，专人保管，建立健全入库、领发、退货等登记手续。

②环境风险物料在贮存期内应定期检查，发现包装容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

③危险品库房应保持阴凉、干燥、通风良好，远离火种、热源，库温不宜超过25℃，附近应备有用于少量泄漏时吸附或吸收的材料。应按照相关规范要求，配备灭火器、消火栓，消防砂池等设施设备。电气设备和照明灯具要符合爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范的要求。

④环境风险物料库地面、门槛或围堰必须进行防腐、防渗处理。

（8）危险废物风险防范及应急措施

为防止因危险废物泄漏造成环境影响，项目危险废物临时贮存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行。具体如下：

1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（9）物料输送及雨水排放
1）物料输送
本项目物料利用叉车转运或者管道输送。转运的原料及产品均为密闭包装，不易泄漏；生产车间内物料采用密闭管道输送。环评要求：
①加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产。
②安排专人巡查，杜绝跑、冒、滴、漏的情况发生。

③厂区内叉车限速5km/h。
2）雨水排放
本项目最大初期雨水量为150m3/次，本项目设置450m3的初期雨水池，初期雨水经收集后排入厂区污水处理站。
（10）导流方案
生产装置区四周建导流沟，用于及时将装置区非正常及事故状态下的废水或废液导入事故水池中。同时厂内雨、污管网必须有通往事故池的导入口。一旦发生事故，立即打开通向事故池的所有连接口，将事故废水引入；雨、污管道出口设闸阀，发生事故时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。评价要求企业必须做好雨污出口控制、封堵系统以及事故应急水池的日常维护工作，保证事故发生时能够满足应急处理要求。
（11）其他防范措施

①加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产。

②按规范要求生产现场配备足够的正压式防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具。厂区内设立风向标，便于发生有毒有害物质泄漏时生产人员辨认风向，撤离至上风向安全地区。立即组织可能受影响的附近人群撤离，并及时报告有关部门。

③厂区内应按照规范的要求配置干粉灭火器、气溶胶灭火器等。
④厂区内设立风向标，便于发生有毒有害物质泄漏时生产人员辨认风向，撤离至上风向安全地区；并组织可能受影响附近人群撤离，及时报告有关部门。如果附近有人在上风位置，则紧急往迎风或垂直于风向疏散，如果人在下风向位置，应该尽快沿垂直于风向的方向疏散，本项目应急疏散图如下：

[image: image155.png]



图6.7-1 本项目厂内疏散路线图

环境风险防范措施及投资

项目主要风险防范措施及投资估算见下表。

表6.8-1 环境风险防范措施及投资估算

	序 号
	主要风险防范措施
	投资（万元）

	1
	厂区设置一个1000m3的事故废水池，一个450m3的初期雨水池，生产车间及库房设置导流沟，将泄漏的环境风险物料转移到事故应急池内；库房及生产车间设置可燃/有毒气体探测器及火灾自动报警装置；生产车间及库房配备必要的应对环境风险物料泄漏的器材；辅料库房、罐区、生产车间等区域安装实时监控系统。配备围油栏，收油机等必备的环境风险防范措施。
	50

	2
	一旦发生事故，立即打开通向事故池的连接口，将事故废水引入，并立即关闭出厂污水管道，以杜绝事故废水外流。企业必须做好导流沟的日常维护工作，保证事故发生时事故废水能接入本项目事故水池。项目的环保措施在异常状况下，事故废水只能导入厂内事故水池，不得以任何形式排入地表水。
	5

	3
	厂区应急预案及管理措施建设。
	5

	合 计
	60


环境应急预案

应急预案

公司应定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通信畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。

应急预案具体要求见表6.9-1。根据预案内容，由应急指挥中心对工厂临近区域开展卫生宣教，普及防火防毒知识，使人人懂得预防方法。同时与周围民众保持通讯联络渠道的畅通，一旦事故发生时，可及时做好防范措施准备。

表6.9-1  应急预案内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：生产车间、仓库、罐区、污水处理站、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检查、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医护救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


应急环境监测

一旦发生事故，立即委托监测单位分析现场环境，提供可靠的技术参数，分析事故的原因和特点，根据发生事故的类型和现场监测的数据，采取相应的对策措施。

针对本项目具体特点，按不同事故类型制定突发环境事件应急监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足应急监测需求。

（1）物料泄漏、火灾爆炸或废气处理设施异常造成大气污染

大气环境监测点：在发生事故区域的最近厂界或上风向对照点、下风向厂界、下风向最近敏感保护目标各设置。
大气监测因子：发生泄漏或火灾爆炸的物质、非甲烷总烃等。
大气监测频次：主要根据现场污染状况确定，事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。如监测频次可为4次/d，紧急情况时可增加为1次/h，或连续采样。同时需进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

监测数据应及时处理并上报有关部门和指挥部，由相关部门和指挥部根据情况决定保护重点人群疏散紧急状态持续时间。

（2）物料泄漏产生废液

厂区发生物料泄漏产生事故废液，以及厂内发生火灾爆炸事故或其他事故导致雨水排放口水质出现超标时，应在第一时间通知环境监测部门对相关水体进行水质监测。

地表水监测断面：在离事故区最近管网窨井、出现超标的雨水排放口、厂区总排放口等处，视事故不同情况，分别设置事故废水监测点；加强对厂区外界的市政雨水管网入河处、区域污水处理厂进口等进行水质监测；

地表水监测因子：泄漏物料和可能伴生次生灾害的有毒有害物品：

地表水监测频次：根据现场污染状况确定，监测频次可为1次/3h，紧急情况时可增加为1次/h。同时需进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

（3）若突发环境事件可能对地下水环境、土壤环境产生影响，根据相关要求和规范，应对地下水环境、土壤环境进行应急监测。

应急预案联动

建立全公司、各生产装置、各库房突发环境事件的应急预案，必须与平昌县、园区突发环境事故应急预案相衔接。按照“企业自救，属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，将启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件的应急需要。

企业采取的各级应急预案处置程序见表6.9-2。

表6.9-2  各级应急预案处置程序

	性质
	危害程度
	可控性
	处置程序

	
	
	
	报警
	措施
	指挥权
	信息上报

	一般

事故
	对企业造成较小危害
	大
	立即
	厂应急指挥小组到现场监护
	企业
	处置结束后24h

	较大

事故
	较大量的污染物进入环境，企业内造成较大危害
	较大
	立即
	园区应急力量到现场与企业共同处置实行交通管制发布预警通知
	企业为主
	处置结束后12h

	重大

事故
	较大量的污染物进入环境，影响范围已超出厂界
	小
	立即
	园区内和周边应急力量到现场与企业共同处置，发布公共警报实行交通管制组织邻近企业紧急避险
	现场指挥部和区应急处置领导小组
	处置结束后6h

	特大

事故
	较大量的污染物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的威胁
	无法

控制
	立即
	园区、周边和市相关应急力量到现场，与企业共同处置发布公共警报实行交通管制，划定危险区域组织区内企业和周边社区紧急避险
	现场指挥部和区应急处置领导小组和市应急处置总指挥部
	处置结束后3h


综上所述，制定较完善事故应急预案及事故应急联动计划，一旦出现较大事故，装置内的报警仪会立即报警，自动联锁装置立即启动，仪表室工作人员马上启动相应控制措施，在短时间内将启动厂内事故应急处理预案，同时厂应急指挥小组立即赶到现场监护进行指挥。若发生较大和重大环境事故时，启动上一级应急预案，实行分级响应和联动，将事故环境风险降到最低。
环境风险评价结论与建议

综上分析可知，项目存在一定风险，风险事故会对周围环境造成一定程度的影响，企业须加强管理，采取必要的风险事故防范措施，杜绝有毒有害物质泄漏和燃爆事故发生；同时若一旦发生事故，则应立即启动应急预案，判断风向、及时对下风向的敏感点发布警报，并组织附近群众在短时间内按拟定的逃生路线进行撤离和疏散，通过采取严密的风险防范措施，项目环境风险处于可接受水平。

本环评建议，企业定期组织应急事故演练和应急事故防范和控制措施学习，加强员工风险意识，并且今后需要进一步加强管理和监控，将环境风险控制在可接受水平之内。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施及论证

施工期噪声治理措施

施工期噪声的影响是不可避免的，但也是暂时的，施工结束后就可恢复正常。为减轻噪声污染影响，建议施工期采取以下噪声污染防治措施：

（1）按照国家规定，合理安排作业时间，避免夜间使用高噪声设备，确保噪声不扰民。

（2）合理组织运输车辆，避免造成堵塞，影响周边交通，场内禁止运输车辆鸣笛。

（3）材料装卸时严禁抛掷或汽车一次性下料。

（4）尽可能选用低噪声设备。

施工期大气治理措施

为了减少施工建设的影响，针对施工期废气的问题，本项目在施工期应采取如下控制措施：

1、厂房装修选用符合国家标准的材料，使用水性油漆进行室内装修；

2、地坪漆施工时，尽量选择风速较大等利于污染物扩散的气候条件进行施工，减少废气排放；

3、材料焊接时，在车间内进行焊接，避免露天焊接，焊接烟气产生量较少，在车间内自然沉降，减少施工废气对周围的影响；

4、合理组织运输车辆，避免造成堵塞，减少汽车尾气排放。

本项目施工期间扬尘治理必须严格遵守《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）的要求，减少扬尘产生量，在施工期扬尘排放应满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 51/2682-2020）。严格按照施工“十必须”“十不准”：即必须规范打围，保持干净整洁、必须设置出场车辆高压冲洗设施、必须硬化主要施工道路和出入口、必须湿法作业、必须及时清运建筑垃圾、必须使用800目密目网覆盖裸土和建渣、必须分类有序堆码施工材料、必须规范张贴非道路移动机械环保标识、必须安装扬尘在线监测设备、必须安装高清视频监控设备；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准使用名录外运渣车、不准现场搅拌混凝土和砂浆、不准露天切割、不准高处抛撒建筑垃圾、不准场地积水、积泥及积尘、不准焚烧废弃物、不准干扰扬尘监测设备运行、不准干扰视频监控设备。加强施工管理、施工现场污染防治以及卫生管理等。

施工场地必须规范管理、文明施工，确保建设工地不扬尘，减少施工期对区域环境的影响。

施工期废水治理措施

项目施工废水主要是施工人员产生的生活污水。施工人员产生的生活污水排入星光工业园区污水处理厂处理。施工期生活污水对环境造成的环境影响甚微。

生活污水：根据工程占地面积以及工程施工内容，工程施工时可能的最大施工人数为50人/天，根据经验数据，每天产生的施工人员生活污水量为2.5m3/d，施工时产生的生活污水经本项目预处理池处理后，通过园区污水管网，排入星光工业园区污水处理厂处理，施工期生活污水对地表水环境造成的环境影响甚微。

控制措施：

（1）对各类车辆、设备使用的燃油、机油和润滑油等应加强管理，所有废弃油脂均要集中处理，不得随意倾倒或排入附近其他河流。

（2）加强施工机械维护，防止施工机械漏油。

施工期固体废物治理措施

本项目最大施工人数为50人/天，根据经验数据，每天产生的施工人员生活垃圾量为2.5kg/d。评价要求，施工人员产生的垃圾经袋装收集后，交环卫处置。

本项目挖填方平衡无弃土产生，施工期产生的固体废物主要是设备安装剩余的废钢材、设备废包装材料等。施工期产生的固体废物能够回收利用，因此，环评要求项目施工期产生的固体废物分类收集，外售废品收购站，资源合理利用。在采取相应措施后，项目施工期产生的固体废物对拟建项目周围环境不存在污染影响。

施工期环境污染防治措施论证

评价认为，通过施工管理措施的落实，可极大地减少施工期污染物的产生和排放；同时通过实施相应的工程措施，又可将工程施工对扬尘、噪声、废水、弃渣的影响降到最低的程度及很小的范围内。采纳上述管理措施和工程措施，大大减少了施工“三废”和噪声的排放，同时减少污染防治费用，治理措施可行。

大气污染防治措施及可行性论证

有组织废气治理措施可行性论证

有组织废气治理措施
本项目共设置7根排气筒，具体情况如下：
两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装间歇式热脱附天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA003）排放。

含油废物热脱附不凝气经7100m3/h风机引入碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
油泥池废气、调节罐废气、气浮废气、化学软化废气、污泥脱水废气、储油罐废气及盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭（风量10000m3/h））处理后经15m高排气筒（DA006）排放

锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。
废气的治理措施可行性论证
1、加热炉燃烧烟气
项目连续热脱附炉、间歇式热脱附炉、锅炉均使用天然气作为燃料并安装低氮燃烧器，天然气为清洁燃料，其燃烧产物主要是烟尘、NOx、SO2等，燃烧产生的废气通过15m高排气筒直接排放。

低氮燃烧技术：低氮燃烧技术是通过改变燃烧条件的方法来降低NOx的排放。把一次风分成浓淡两股，浓相在内，更靠近火焰中心；淡相在外，贴近水冷壁。浓相在内着火时，火焰温度相对较高，但氧气比相对较少，故生成的氮氧化物的几率相对减少；淡相在外，氧气比相对较大，但由于距火焰高温区域较远，温度相对较低，故氮氧化物的生成也不会很多。经工程分析预测本项目燃烧废气均能达标排放。
2、VOCs治理措施的可行性
（1）VOCs产生情况
本项目含油废物热脱附不凝气VOCs产生浓度高，产生量大，油泥池废气、调节罐废气、气浮废气、化学软化废气、污泥脱水废气、储油罐废气、干渣间废气产生浓度低，产生量少。
（2）VOCs治理工艺选择
挥发性有机化合物的处理技术有回收法和消除法两大类。回收类方法主要包括吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法等；消除类方法主要包括燃烧法、生物法、低温等离子体法和催化氧化法等。根据本项目废气特点，有机废气处理工艺的比选见下表

表7.2-1   主要VOCs治理方法比较

	工艺
	适用情况
	优点
	缺点

	回收类
	吸附法
	适用于低浓度VOC分离与去除，是目前使用最广泛使用的VOC处理工艺，但由于吸附容度有限，宜与其他方法联合使用。
	吸附净化法的净化效率高，特别是对低浓度气体仍具有很强的净化能力。
	吸附剂在使用一段时间后，吸附能力会明显下降乃至丧失，因此要不断地对失效吸附剂进行再生。使设备费用和操作费用有所增加

	
	吸收法
	适用于废气流量大、浓度较高、温度较低和压力较高的VOC处理，流程简单，但由于废气水溶性不好，应用不太普遍。
	工艺成熟、设备简单、一次性投资低等特点，而且只要选择适宜的吸收剂，对所需净化组分可以具有很高的捕集效率。此外，对于含尘、含湿、含黏污物的废气也可同时处理，因而应用范围广泛
	由于吸收是将气体中的有害物质转移到液体中，所以对废气性质有所选择，主要针对有良好溶解性的废气

	
	冷凝法
	适用于高浓度VOC回收和处理，属高效处理工艺，可为降低VOC的前处理方法，与吸附、燃烧法联合使用。VOC废气体积分数在0.5%以上优先使用冷凝法。

冷凝法对高浓度高沸点物的处理率可以高达99%（如甲醇）。
	所需设备和操作条件比较简单，回收的物质比较纯净；并且大量水蒸气或者溶剂凝结，大大减少气体流量，对于下一步的燃烧、吸附等净化措施十分有利。
	冷凝法需要较高的压力和较低的温度才能保证较高的回收效率，因此运行费用较高。

	
	膜分离法
	适用于较高浓度VOC分离处理，属高效处理工艺，VOC体积分数在0.1%可优先采用膜分离，但膜分离存在膜堵塞的问题。
	在常温下进行，有效成分损失极少，特别适用于热敏性物质，如抗生素等医药、果汁、酶、蛋白的分离与浓缩；典型的物理分离过程，不用化学试剂和添加剂，产品不受污染；选择性好，可在分子级内进行物质分离，具有普通滤材无法取代的卓越性能；适应性强，处理规模可大可小，可以连续也可以间隙进行，工艺简单，操作方便，易于自动化；能耗低，只需电能驱动，能耗极低，其费用约为蒸发浓缩或冷冻浓缩的1/3-1/8。
	所需设备和操作条件复杂，膜需要定期更换，成本及能耗较高。

	消除类
	燃烧法
	包括直接燃烧法、热力燃烧法和催化燃烧法，适用于可燃或高温下可分解及目前技术条件下还不能回收的VOC废气。燃烧法可以回收反应热量，提高经济效益，但燃烧法要避免二次污染。如废气中含硫、氮和卤素时，须考虑废气中二次污染物，燃烧产物（如废催化剂等）须按相关标准处置。
	焚烧能尽可能焚毁废物，使被焚烧的物质变为无害和最大限度地减容，并尽量减少新的污染物质产生。对于大、中型的废物焚烧，能同时实现使废物减量、彻底焚毁废物中的毒性物质，以及回收利用焚烧产生的废热。
	当处理可燃有机物组分含量很少的废物时，需补加大量的燃料，这会使运行费用增高；但含有硫、氯化合物燃烧产生的废气具有一定腐蚀性；燃烧废气会造成二次环境污染；此外焚烧可能产生二噁英。

	
	生物法
	包括生物过滤法、生物洗涤法及生物滴滤法，适用于常温、处理低浓度、生物降解性 好的VOC处理，对其他方法难以处理的含硫、氮、苯酚和氰废气可用特定微生物处理。VOC体积分数在0.1%可优先采用生物法，但含氯较多的VOC不宜采用生物降解，对于难氧化的恶臭物质要考虑其他工艺去除。
	生物处理法投资成本低、处理效果好并且不产生二级污染物等优点。
	生物法仅局限于组成简单的有机废气。

	
	氧化法
	包括化学氧化法（臭氧氧化法、双氧水氧化法、高锰酸钾氧化法）、UV光解氧化法，适用于气体流量大、浓度低的VOC处理
	氧化可直接将空气中的有机废气完全氧化成无毒无害的物质，不留任何二次污染；光催化氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源，能源清洁；氧化性强；寿命很长。
	所需设备和操作条件复杂，成本及能耗较高。针对不同性质的污染物，去除效率波动较大

	
	低温等离子法
	适用于气体流量大、浓度低的VOC处理。
	技术工艺简单、流程短、可操作性好
	该技术处于试验和工业化试验阶段


根据上表分析，本项目结合工艺废气产生特点，分类分质采取了燃烧法、吸收法及吸附法三种方法对废气进行治理，有效提高废气去除效率，同时根据工程分析各项污染物经处理后均能达标排放，故本项目选择的有机废气治理措施技术经济可行。

（3）治理方案可行性分析
1）G1-3含油废物热脱附不凝气
参照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告（2013年第31号）、生态环境部“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）“等要求，项目生产过程中产生的不凝气经碱洗+燃烧器燃烧（天然气用量60m3/h）+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。燃烧器采用天然气为燃料，配套低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒排放。燃烧过程中产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOx，进入燃烧器的废气中主要污染因子为VOCs、氟化物、HCl、苯并[a]芘。
低氮燃烧技术：直接将有机废气送入焚烧炉中焚烧处理，利用天然气作为辅助性燃料对废气进行燃烧处理，燃烧过程中控制燃烧温度在680~760℃之间，在这个温度区间内，挥发性有机废气会被充分氧化，并分解转化为水、二氧化碳等无机物质。加热炉采用低氮燃烧技术，低氮燃烧技术是通过改变燃烧条件的方法来降低NOx的排放。把一次风分成浓淡两股，浓相在内，更靠近火焰中心；淡相在外，贴近水冷壁。浓相在内着火时，火焰温度相对较高，但氧气比相对较少，故生成的氮氧化物的几率相对减少；淡相在外，氧气比相对较大，但由于距火焰高温区域较远，温度相对较低，故氮氧化物的生成也不会很多。

根据《焚烧技术在挥发性有机废气处理中的应用》（钱茂，现代经济信息，2018[24]），利用炉用燃料油燃烧产生的热能，根据燃烧三T原则（温度、时间、涡流）在炉内径高温裂解燃烧，将废气中有机化合物分解彻底，污染物去除效率可达99.5%以上，同时根据《四川省重点行业挥发性有机物控制技术手册（一、石化行业）》及《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017），本项目有机废气处理效率取99%。

2）G1-5油泥池废气、G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-1储油罐废气
有机废气处理方法有焚烧、活性炭吸附法、其他（市面上常用的有冷凝法、吸收法、生物法、光催化法、催化燃烧法），本项目污水处理站、油泥池及回收油储罐有机废气量较小，污染物浓度很低，不宜采用回收、燃烧等处理技术，光催化法会产生臭氧等中间产物造成环境污染，因此，为稳定达标排放项目采用碱洗+除雾+两级活性炭组合处理技术，活性炭吸附为有机废气治理中的常用技术，碱洗能有效去除氨及硫化氢，此治理方法符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，是可行性技术。同时其具有以下优势：

①工艺简单、处理效果好、投资少、适用范围广、运行费用相对较低。

②运行管理便捷，容易监控。可通过设置单独电表的形式，日常监督企业环保设施正常运行情况，设备维护也比较便捷。

③处理技术成熟，废气处理效率明显高于单独的处理技术，具有良好的经济效益和环境效益。

④根据工程分析本项目危废暂存间、污水处理站有机废气采用活性炭+生物滤池处理后，能够达标排放。

3）G1-4干渣间废气
本项目G1-4干渣间废气主要为颗粒物及VOCs，颗粒物产生浓度高，VOCs产生浓度低，根据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461—2026）“e）剩余固相输送系统与炉体密闭连接，收集和贮存过程对粉尘和VOCs进行处理。”本项目干渣间全密闭并负压抽风，废气经布袋除尘器+两级活性炭处理后有组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）“表C.3 危险废物(不含医疗废物）处置排污单位废气治理可行技术参考表”颗粒物采用布袋除尘器处理，低浓度VOCs采用活性炭处理均为可行技术，且根据工程分析干渣间废气经布袋除尘器+两级活性炭处理后能达标排放。
综上所述，本项目结合工艺废气产生特点，分类分质采取了燃烧法、碱洗及吸附法三种对废气进行治理，有效提高废气去除效率，同时根据工程分析各项污染物经处理后均能达标排放，故本项目选择的有机废气治理措施技术经济可行。

项目无组织排放废气治理措施及可行性论证

无组织废气产生情况

根据产污分析可知，项目无组织废气排放源主要来自油泥池、干渣间及污水处理站。
无组织废气治理措施

本项目采取如下措施控制有机废气排放：
（1）源头控制措施

①注意设备和工艺选型，厂区物料采用管道输送和无泄漏泵输送。

②密封不仅关系到无组织排放，而且事关安全生产，必须高度重视。应加强密封材料选型和密封施工质量，对密封有如下几个要求：

A、密封设备技术可靠，泄漏量少；B、密封材质具有耐腐蚀性；C、要求具有一定的使用寿命，保证设备连续安全运行。

③本项目泄漏及事故多是腐蚀造成的，因此应加强日常管理和巡检，及时发现泄漏点。

（2）装置区无组织废气

项目装置区无组织废气来自管道、热脱附装置等。在温度压力、振动、摩擦和腐蚀的影响下，槽罐阀门和法兰接头、泵的转动与壳体的接触处等密封设施密封不严等因素会导致溢出废气而得不到100%密封控制，在此情况下将产生无组织废气逸散。针对装置区无组织废气，采用的主要控制措施有：

①提高设备密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外溢；

②加强运行管理和环境管理，提高操作人员操作水平，通过宣传增强职工环保意识积极推进清洁生产，节能降耗；

③强化厂区绿化，设置绿化隔离带以减少无组织排放气体对周围环境的影响。

（3）油泥池、干渣间无组织废气
本项目油泥池、干渣间会产生VOCs及颗粒物，根据设计本项目油泥池全密闭微负压抽风废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后有组织排放，干渣间全密闭微负压抽风废气经布袋除尘器+两级活性炭处理有组织排放。

（4）臭气无组织控制措施

本项目臭气主要来自污水处理站，污水处理站全密闭，废气引至碱洗+除雾+活性炭处理后有组织排放，无组织废气排放量少。
小结
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）“表C.3 危险废物(不含医疗废物）处置排污单位废气治理可行技术参考表”本项目有机废气采用吸附法或燃烧法处理，二氧化硫采用湿法脱硫处理，颗粒物采用布袋除尘器处理，氨、硫化氢、臭气浓度采用化学洗涤+活性炭组合工艺均为可行技术。综上分析可知，项目运行过程中针对各类废气污染物均采取了成熟可靠的废气治理措施，能够确保污染物的达标排放，项目废气治理技术经济可行

表7.2-2  本项目主要废气污染物产生、治理措施及排放情况一览表

	产污单元
	产生位置
	产污工序
	主要污染因子
	治理措施
	排放去向

	生产车间、污水处理站
	生产线、污水处理站
	G1-1：1#连续热脱附天然气燃烧废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	低氮燃烧
	通过15m排气筒（DA001）有组织排放

	
	
	G1-1：2#连续热脱附天然气燃烧废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	低氮燃烧
	通过15m排气筒（DA002）有组织排放

	
	
	G1-2间歇式热脱附炉天然气燃烧废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	低氮燃烧
	通过15m排气筒（DA003）有组织排放

	
	
	G1-3含油废物热脱附不凝气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、VOCs、HCl、氟化物、苯并[a]芘、二噁英
	碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温（热量用于含油废物预热）+干式过滤+两级活性炭
	通过15m排气筒（DA004）有组织排放

	
	
	G1-5油泥池废气
	VOCs
	碱洗+除雾+两级活性炭
	通过15m排气筒（DA005）有组织排放

	
	
	G2-1调节罐废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	

	
	
	G2-2气浮废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	

	
	
	G2-3化学软化废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	

	
	
	G2-4污泥脱水废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	

	
	
	G3-1储油罐废气
	VOCs
	
	

	
	
	G1-4干渣间废气
	颗粒物、VOCs
	布袋除尘+两级活性炭
	通过15m排气筒（DA006）有组织排放

	
	
	G3-2锅炉废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	低氮燃烧
	通过15m排气筒（DA007）有组织排放


水污染防治措施及可行性论证

设计去除效率分析
通过对本项目进出水水质的特征分析和特征污染物处理工艺的比选，同时参考相关案例对其他污染物的处理工艺，本项目最终确定处理工艺为“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”项目尾水达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203-2024）间接排放标准，其中氟化物满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物和溶解性总固体达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后接入园区污水管网，经星光工业园区污水处理厂进一步处理。
本项目拟采用的处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中污水处理可行技术，可以有效地处理本项目废水。本项目各单元对主要污染物的去除效率见3.2.4.4废水处理效果分析章节。
类似工艺调研
2020年11月，泸州山水秀美环保科技有限公司租用泸县城市污水处理厂预留空地新建一座页岩气废水处理站。2021年4月，该废水处理站建成投运，处理规模为500m3/d，处理工艺为：返排废水→水质调节→气浮除油→pH调节→芬顿氧化→除钡反应→除钙镁（软化池）→除硅→混凝絮凝→斜管沉淀→pH回调→砂滤→UF系统→DTRO系统→RO系统→达标排放，其中DTRO系统产生浓水→MVR蒸发结晶→冷凝水达标排放。工艺流程如下图。

该废水处理站返排液废水水质处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）三级标准以及泸州市城东污水处理厂纳管限值要求后，通过市政排污管道进入泸州市城东污水处理厂进行进一步处理，处理达标后再排入长江左岸支沟跃水溪，最终汇入长江。其具体出水水质执行标准见下表。

表7.3-1  山水秀美一期项目出水水质执行标准
	序号
	项目
	单位
	排放标准
	备注

	1
	pH
	无量纲
	6.0~9.0
	《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准

	2
	悬浮物
	mg/L
	≤400
	

	3
	化学需氧量
	mg/L
	≤500
	

	4
	五日生化量
	mg/L
	≤300
	

	5
	石油类
	mg/L
	≤20
	

	6
	氨氮
	mg/L
	≤25
	《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）三级标准

	7
	氯化物
	mg/L
	≤400
	

	8
	钡
	mg/L
	≤6
	

	9
	总磷
	mg/L
	≤0.3
	城东污水处理厂纳管限值

	10
	总氮
	mg/L
	≤40
	


图7.3-1  山水秀美工程油气田废水处理工艺流程图
经对比，泸州山水秀美环保科技有限公司页岩气废水处理站与本项目一样均收集处理川内油气田废水，处理工艺与本项目处理工艺相似度高，设计出水水质相近，具有可类比性。

（1）验收情况

2021年4月，泸州山水秀美环保科技有限公司开展了《川南地区（泸县）页岩气产业水处理及资源化利用示范项目（一期）》竣工环保验收。验收期间分别对处理系统废水进口和排放口进行了水质监测，监测结果见下表。

表7.3-1  山水秀美一期项目竣工环保验收废水监测数据
	监测项目
	监测时间
	进口（mg/L）
	排口（mg/L）
	达标限值（mg/L）
	处理效率（%）

	五日生化需氧量
	2021.04.25~2021.04.26
	30.5
	13.8
	300
	54.8

	石油类
	
	0.29
	0.18
	20
	37.9

	pH（无量纲）
	
	8.36~8.47
	6.72~6.81
	6~9
	/

	化学需氧量
	
	134
	39
	500
	70.9

	氨氮
	
	71.8
	0.618
	25
	99.1

	总磷
	
	2.44
	0.02
	0.3
	99.2

	氯化物
	
	1.48×104
	38.0
	400
	99.8

	钡
	
	0.298
	0.005
	6.0
	98.3

	五日生化需氧量
	2021.04.26~2021.04.27
	29.5
	12.9
	300
	56.3

	石油类
	
	0.29
	0.16
	20
	44.8

	pH（无量纲）
	
	8.36~8.45
	6.75~6.90
	6~9
	/

	化学需氧量
	
	150
	40
	500
	73.3

	氨氮
	
	70.2
	0.655
	25
	99.1

	总磷
	
	2.27
	0.02
	0.3
	99.1

	氯化物
	
	1.48×104
	37.2
	400
	99.7

	钡
	
	0.299
	0.004
	6.0
	98.7


根据上表废水监测数据分析可知：

①各监测指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，其中氨氮、氯化物、钡指标达到《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）排放标准三级，总磷达到城东污水处理厂纳管限值要求。表明山水秀美项目工艺设计合理可行，满足达标排放要求。

②处理系统对油气田废水中氨氮、总磷、氯化物、钡等污染物去除效率较高，均达到98%以上。而其他污染物去除效率稍低，在37.9%~81.5%之间，主要是与进水中污染物浓度低有很大关系。进水中COD、BOD5、石油类等污染物浓度远低于设计进水水质，故去除效率低于氨氮、总磷、氯化物、钡等污染物。

（2）例行监测情况

因来水不稳定，泸州山水秀美环保科技有限公司间歇性运行，本次环评仅收集到部分外排废水例行监测数据。监测数据见下表。

表7.3-1  山水秀美一期项目外排废水例行监测数据
	监测项目
	监测时间
	第一次
	第二次
	第三次
	标准

	总汞
	2022.04.14
	未检出
	未检出
	未检出
	0.0001

	总砷
	
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	六价铬
	
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	总镉
	
	0.00027
	0.00005
	未检出
	0.005

	总铬
	
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	总铅
	
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	钡
	
	0.00511
	0.0172
	0.0125
	6.0

	悬浮物
	
	6
	4
	4
	400

	五日生化需氧量
	
	7.0
	6.8
	6.8
	300

	石油类
	
	0.37
	0.38
	0.40
	20

	氯化物
	
	108
	108
	110
	400

	总汞
	2022.05.20
	未检出
	未检出
	未检出
	0.0001

	总砷
	
	0.0004
	0.0005
	0.0004
	0.05

	六价铬
	
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	总镉
	
	0.00048
	0.00013
	未检出
	0.005

	总铬
	
	0.00021
	未检出
	未检出
	/

	总铅
	
	0.00175
	未检出
	未检出
	0.05

	悬浮物
	
	9
	7
	7
	400

	总汞
	2022.06.16
	未检出
	未检出
	未检出
	0.0001

	总砷
	
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	六价铬
	
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	总镉
	
	未检出
	0.00005
	未检出
	0.005

	总铬
	
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	总铅
	
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	悬浮物
	
	18
	16
	17
	400


根据上表外排废水例行监测数据分析可知：

①返排液经处理后各监测指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，其中氨氮、氯化物、钡指标达到《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）排放标准三级，总磷达到城东污水处理厂纳管限值要求。表明山水秀美项目工艺设计合理可行，满足达标排放要求。

②出水中汞、砷、六价铬、镉、铅重金属大多数监测时间未检出，少部分检出浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

综上可知，泸州山水秀美环保科技有限公司川南地区（泸县）页岩气产业水处理及资源化利用示范项目工艺设计合理，工程运行状况良好，能够有效处理油气田废水，并确保出水满足排放标准和城东污水处理厂纳管限值。

本项目工艺可行性分析
综上所述，本项目与泸州山水秀美环保科技有限公司均收集处理川内油气田废水，排放去向均为间接排放，处理工艺与本项目处理工艺相似度高，设计出水水质相近，具有可类比性。根据泸州山水秀美环保科技有限公司实际运行效果调研分析可知，本项目设计的工艺流程是合理可行的，能够确保各项指标稳定达标排放，处理效果较好，可确保满足星光工业园区污水处理厂纳管要求。

污水处理设施依托可行性评价
1、星光工业园区污水处理厂简介

（1）建设情况
四川平昌经济开发区分为三个片区，包括星光片区（机械制造功能区）、马家坪-何家坪片区、驷马片区，随着四川平昌经济开发区的发展，同时根据园区规划环评的排水规划要求，需建设一座污水处理厂处理星光工业园的污水，因此平昌县政府以特许经营的方式交由平昌海天水务有限公司建设，即星光工业污水处理厂。

星光工业园区污水处理厂建设项目一期工程于2018年6月完成环评编制工作，2018年7月10日取得原巴中市环境保护局出具的《关于星光工业园区污水处理厂建设项目一期工程环境影响报告书的批复》（巴环审〔2018〕9号），处理规模为0.3万m3/d，采用“预处理（格栅间-调节池-水解酸化池）+生化处理（A2/O 微曝氧化沟）+深度处理（网格絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒）”处理工艺。星光工业污水处理厂于2021年8月进行调试，2021年12月通过环保验收，处理规模为0.3万m3/d，采用预处理（格栅间-调节池→水解酸化池）+生化处理（A2/O 微曝氧化沟）+深度处理（网格絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒）的污水处理工艺。污水处理厂目前正常运行，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入巴河。

2022年四川平昌经济开发区规划修编，新增石龙门化工园区，根据修编后的规划环评，四川平昌经济开发区共包括四个片区，包括星光机械制造产业园、金宝食品饮料产业园、驷马清洁能源产业园、石龙门化工园区，其中星光机械制造产业园规划面积为158.15公顷。根据规划，星光机械制造产业园废水排入星光污水处理厂处理，规划处理规模扩能至2万m3/d。

为满足园区企业废水排放需求及进一步推动园区对外招商引资环境，目前星光污水处理厂正在进行改扩建（环评编制中）拟对现有星光污水处理厂进行改扩建，将星光污水处理厂处理规模由现有的3000m3/d提升至5000m3/d，并对处理工艺进行优化，拟采用“粗细格栅渠—调节池—水解酸化池—A2/O微曝氧化沟—MBR 膜池—反应池—转盘滤池—紫外线消毒”的处理工艺，尾水中铜、镍、银达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3标准、氟化物达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准、总有机碳达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准、其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标限值后，通过原有排污口排入巴河。

（2）依托可行性分析
本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，属于星光工业园区污水处理厂纳管范围，目前星光工业园区污水处理厂正在技改中，本项目废水排放量1599.5m3/d，根据星光工业园区污水处理厂2026年一季度出水统计，目前星光工业园区污水处理厂废水处理量为37~807m3/d，日均废水处理量约为700m3/d，剩余处理能力2300m3/d，能够满足本项目需求。
根据调查，四川惠创智链科技有限公司高密度互联电子电路生产项目（以下简称“惠创PCB项目”）已通过环评审查，巴中市生态环境局以巴环境审〔2025〕68 号进行批复，其废水排水量约4000m3/d，星光工业园区污水处理厂不能满足本项目与惠创PCB项目同时满负荷排水需求。

惠创PCB项目实际分三期建设，目前一期已建成投产，其实际排水量约为300m3/d；二期预计2026年8月建成投产，根据惠创PCB一期项目预测，二期实际排水量约1500m3/d；三期预计2027年建成投产，实际排水量约3000m3/d。本项目承诺根据星光工业污水处理厂接纳能力调整废水排放量，确保星光工业园区污水处理厂不超负荷运行。
同时根据四川平昌经济开发区管理委员会出具的说明，四川平昌经济开发区管理委员会将积极推进星光工业园区污水处理厂二期建设（10000m3/d），确保废水均能妥善处置。

因此，项目废水依托星光工业园区污水处理厂处理可行。

（3）特征污染物对污水处理厂的影响分析
结合川内及本项目送检油气田废水水质抽验调查结果对本项目处理废水水质进行分析，本项目主要特征污染物为COD、BOD5、氨氮、石油类、氯化物、钡等。废水处理工艺均考虑对项目特征污染物的去除。

根据相关调查，当水溶液中的氯离子浓度在5000mg/L以上时，渗透压大约将增大至10~30大气压，在这样大的渗透压下，微生物体内的水分子会大量渗透到体外溶液中，造成细胞失水而发生质壁分离，严重者微生物死亡。工程经验数据表明：当废水中的氯离子浓度大于2000mg/L时，微生物的活性将受到抑制，COD去除率会明显下降；当废水中的氯离子浓度大于8000mg/L时，会造成污泥体积膨胀，水面泛出大量泡沫，微生物会相继死亡。本项目采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”组合工艺对氯化物进行处理，处理后废水中氯化物浓度低于800mg/L，基本不会对下游污水处理厂造成冲击。

除此之外，项目COD、BOD5、氨氮采用“膜处理”工艺，石油类采用“重力分离+絮凝沉淀+膜处理”工艺，钡采用“絮凝沉淀+活性炭吸附+膜处理”工艺后均能有效降低废水中各污染物的浓度。
本项目产水罐氟化物满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求，其余指标能够满足《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放标准要求。
由此，本项目根据处理废水水质特征，有针对性对主要特征污染物进行处理，处理后尾水能够满足自星光工业园区污水处理厂进水水质要求。因此特征污染物对星光工业园区污水处理厂的影响较小。
（3）事故状态下的控制措施

本项目规范设置废水排放口，在废水排放口安装流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等在线监测仪，实时监控进出水水质；根据监测计划对出水水质进行监测；同时在运行过程中加强对各阶段的水质控制，监测各单元出水主要污染物含量，切实掌握处理系统运行状态，并及时调整污水处理工艺控制参数。

同时本项目设置1座事故应急池，有效容积1000m3，以备应急需要。当来水超出设计指标，且系统运行无调配空间，或者处理单元故障导致排水不达标，通过总排口关闭和事故应急池调蓄，超标废水经处理达标后方可外排，可有效防止对下游星光工业园区污水处理厂造成冲击。

综上所述，本项目排放废水依托星光工业园区污水处理厂处理可行。
本项目设计的工艺流程是合理可行的，能够确保各项指标稳定达标排放，处理效果较好，可确保满足星光工业园区污水处理厂纳管要求。项目通过对以上措施的落实，对地表水环境造成的影响较小。

固体废弃物处理措施及可行性论证

（1）一般固废收集、贮存措施

厂内设置一般工业固体废物临时贮存场所，并安排专人负责固体废物的收集、贮存，临时贮存场所应建有防雨淋、防渗透措施，为了便于管理，企业应按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

（2）危险废物收集、贮存、运输措施

建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中“第四章危险废物污染环境防治的特别规定”，该项目应执行以下规定：对危险废物的容器和包装以及收集、贮存、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；必须按照国家有关规定申报登记；必须按照国家有关规定处置，不处置的，由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，逾期不处置或者处置不符合国家有关规定的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门指定单位按照国家有关规定代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。

对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求：

①危险废物的收集包装

a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；

b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。

c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

d.液体、半固体的危废必须用包装容器（桶装）进行装盛，固体危险废物用包装容器或包装袋进行装盛。

e.包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他可能导致其包装效能减弱的缺陷。已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不黏附任何危险废物。

f.同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上不同性质或类别的危险废物。包装容器和包装袋应选用与装盛物相容（不起反应）的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好。

g.危险废物的盛装应足够安全，并经过周密检查，严防在转载、搬移或运输过程中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。在危险废物收集、密封和移动等过程中，一定要小心操作，避免包装物损坏或割伤身体。

②危险废物的暂存要求

危险废物暂存场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定：

a．按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置警示标志。

b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。

d．要有隔离设施或其他防护栅栏。

e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装等，并设有报警装置和应急防护设施。

③危险废物的运输要求

运输时配备专用运输车和专职人员，并制定合理的收运计划和应急预案，统筹安排废物收运车辆，优化车辆的运行线路。车厢配备牢固的门锁；在明显位置固定产品标牌；车厢外部颜色为白色或银灰色，车厢的前部、后部和两侧喷涂警示性标志：驾驶室两侧注明转运单位名称：在驾驶室醒目位置注明仅用于危险废物转运的警示说明。

④危废暂存管理

建设单位在试生产前应与相应危废处置单位签订外委处置协议，运行期间危险废物的暂存和管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，危险废物分类集中堆放在危废暂存间内，装载危险废物的容器必须完好无损、满足强度要求，并粘贴危险废物标签，贮存场按要求采取防渗、防雨、防流失措施。

危险废物的外送应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十一条规定，必须委托有资质的运输单位进行运输，填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。

项目运营期产生的固废均能得到妥善处置并满足环保要求，项目固体废弃物处理措施可行。

项目主要固体废弃物污染物产生、治理措施及排放情况见下表所示。

表7.4-1  本项目主要固体废弃物产生、治理措施及排放情况一览表
	车间/功能区
	编号
	固废名称
	主要污染物
	固废属性
	处理处置情况

	
	
	
	
	
	暂存措施
	最终去向

	污水处理站
	S1
	油渣
	矿物油
	一般固废
	油泥池
	进入热脱附系统

	污水处理站
	S2
	污泥
	泥沙、矿物油
	待鉴别
	危废暂存间
	进行危废鉴别，根据鉴定结果明确最终去向，未进行鉴别铅暂按危险废物管理。分类暂存于危废暂存间内，委托资质单位处理

	污水处理站
	S3
	杂盐
	无机盐
	待鉴别
	危废暂存间
	

	污水处理站
	S4
	废膜
	树脂、无机盐
	危险废物
	危废暂存间
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	公用工程
	S5
	废包装材料（沾染毒性物质）
	毒性物质、塑料
	危险废物
	危废暂存间
	

	
	
	废包装材料（未沾染毒性物质）
	塑料
	一般固废
	一般固废暂存间
	外售综合利用

	
	S6
	实验室废样品
	矿物油，泥沙
	危险废物
	危废暂存间
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	S7
	实验室废液
	矿物油、水
	危险废物
	危废暂存间
	

	
	S8
	废活性炭
	C、有机废气
	危险废物
	危废暂存间
	

	
	S9
	布袋除尘器粉尘
	颗粒物
	一般固废
	一般固废暂存间
	混入干渣处理

	办公区
	S10
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	生活垃圾桶
	交环卫部门处理

	生产线
	S11
	干渣
	石油烃
	一般固废
	干渣间
	经检测满足HJ1461-2026及DB51/T2850-2021中标准要求后用标准规定的指定用途，若干渣未达到标准中相关限值要求，则必须作为危险废物进行处置。

	公用工程
	S12
	废树脂
	树脂
	一般固废
	一般固废暂存间
	交厂家回收处理

	
	S13
	废机油
	矿物油
	危险废物
	危废暂存间
	暂存于危废暂存间定期交资质单位处理

	
	S14
	含油抹布手套
	矿物油
	危险废物
	危废暂存间
	


噪声防治措施及可行性论证

项目噪声种类及治理措施

本项目主要噪声源来自生产工艺系统和公用工程及辅助设施设备，项目各类设备均采用基础减振措施，噪声源强在65~90dB（A）之间，生产设施均安装在室内，部分环保设备安装在室外，但设有挡板。本项目对噪声源的主要控制措施包括：

①控制设备噪声：在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
②设备减振、隔声：在风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，通过建筑墙体使噪声进一步衰减，减少噪声对周围环境的传播和影响。
③加强建筑物隔声措施：项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施。
④强化生产过程中设备的管理：确保各类防治措施有效运行，各类设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。
噪声治理措施论证

项目为减轻噪声对环境的影响，对噪声的防治首先从声源上控制，其次从传播途径上进行控制，另外在厂区总平面布置中统筹规划，合理布局，并充分利用植物的降噪作用，确保厂界达标。根据预测，项目建成后各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼：65dB（A）夜：55dB(A)）。因此，项目建成后，不会对当地声环境引起明显变化，不引起厂界噪声出现超标，不会造成噪声扰民现象。综上，项目噪声治理措施可行。

地下水污染防治措施及可行性论证

由于地表以下地层复杂，地下水流动极其缓慢，因此，地下水污染具有过程缓慢、不易发现和难以治理的特点。地下水一旦受到污染，即使彻底消除其污染源，也得十几年，甚至几十年才能使水质复原。从源头防止污染物进入地下含水层是我国地下水污染防治的关键。

源头控制措施

地下水的污染是不可逆的，因此，做好地下水污染的源头控制对地下水环境保护有重要作用。

项目正常生产过程中产生的废水主要为W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水、W3-6生活污水、W3-7初期雨水及W3-8制氮废水。

因此，可能对地下水环境造成影响的污染源主要为生产废水及原辅材料泄漏。在生产过程中应加强管理杜绝此类现象的发生。针对本项目工程特点，提出以下源头控制措施。

（1）生产运行开始前进行试运行，检查设备、管线、污水储存及处理构筑物是否存在“跑冒滴漏”现象；

（2）生产运行前相应部门应该制定详细的开工方案，确保装置在开工和正常生产过程中运行平稳，避免“跑冒滴漏”的现象发生；

（3）在生产操作过程中，争取做到日常操作双人确认，关键操作两级确认，杜绝由于工艺操作失误造成“跑冒滴漏”；

（4）相关部门应加强日常巡检工作，及时发现“跑冒滴漏”，尤其是对易泄漏部位和重点设备要实施特保特护，避免“跑冒滴漏”出现、扩大；

（5）相关部门对设备设施检查、维护，要制定严格的检修标准、周期和考核标准，落实责任人，检查、维修人员要按照相关标准认真执行，定检后要验收，并做好记录；

（6）加强设备防腐蚀及老化管理，明确装置重点部位及监测方案，及时消除因设备腐蚀、老化导致的“跑冒滴漏”；

（7）建设项目发生大量泄漏导致生产装置局部或大范围停工的，参照环境风险物料不可控级别“跑冒滴漏”进行处理；

（8）建设项目严重和不可控“跑冒滴漏”应急管理应结合自身实际情况，制定泄漏应急预案，尽量减少物质泄漏导致装置大面积停工，防止在生产装置调整过程中发生次生事故。

分区防控措施

本项目防渗设计要求参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等相关规范对本项目生产区域地下水防渗提出相关要求，分区防渗措施详见3.3.5地下水保护及防渗措施章节。

防渗层的设计方案

本项目新建工程包括重点防治区和一般防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗区设计方案详见3.3.5地下水保护及防渗措施章节。
应急响应

（1）地下水污染风险快速评估及决策

地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段组成：

第1阶段为事故与场地调查：主要任务为搜集事故与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；

第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断事故对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；

第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。
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图7.6-1  地下水污染风险快速评估与决策过程

（2）风险事故应急程序

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，因此，必须制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。因此，建设单位应根据《中华人民共和国水污染防治法》编制相应的应急方案，并按照《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。针对应急工作需要，根据相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见下图。
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图7.6-2  地下水污染应急治理程序

（3）防范措施

根据地下水环境模拟预测结果，本项目最大风险事故为油泥池、预处理罐区、回收油罐区泄漏等。遇到风险事故应立即启动应急预案，污废水或原辅料的泄漏事故发生后应立即将各污染物进行转移，并及时修复，并在场地下游监测井进行抽水并取样分析，将废液或污水抽出处置，减少污染物的迁移扩散，后期可采取转移被污染的包气带，防止地下水被继续污染。
土壤污染防治措施及可行性论证

源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

1、大气沉降污染途径治理措施及效果

本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下：

其次对涉及大气沉降途径，可在厂房周边绿地范围种植对有机物有较强吸附降解能力的植物。

2、地面漫流及垂直入渗污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流、垂直入渗途径须设置三级防控、导流沟、地面硬化等措施。

土壤环境跟踪监测

对厂区内及厂区外土壤累积影响关注点的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中相关要求，环评建议项目布设1个土壤环境质量跟踪监测点。

环保措施及环保投资概算
本项目总投资19676.77万元，项目环境保护措施及投资估算一览表见下表。由表可见，项目环保投资共需投入约380万元，占总投资的1.93%。

表7.8-1  环保治理措施及投资估算一览表
	治理项目
	治理措施
	投资（万元）

	废气
	车间废气
	两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，G1-1连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
	20

	
	
	间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA003）排放。
	20

	
	
	G1-3含油废物热脱附不凝气经7100m3/h风机引入碱洗+燃烧器燃烧（天然气用量60m3/h）+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
	10

	
	油泥池、污水处理站、回收油罐区
	G1-5油泥池废气、G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-1储油罐废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭（风量70000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
	50

	
	干渣间
	G1-4干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭（风量10000m3/h））处理后经15m高排气筒（DA006）排放
	20

	
	锅炉间
	G3-2锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放
	10

	废水
	生产废水
	外接油气田废水与W1-1含油废水、W3-1实验室废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水及W3-7初期雨水经厂区污水处理站处理后（调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶，污水处理站自身产生的、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水返回污水处理站对处理）排入园区污水处理厂，W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-8制氮废水经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂，W3-6生活污水经10m3污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。
	80（外接油气田废水处理计入主体工程投资）

	噪声
	合理布置总图；对各高噪声源有针对性地采取隔声、消声及减振等综合降噪措施
	10

	固体废弃物
	①危险固废由有资质的危险废物处理单位接收并外运处置；

②生活垃圾由环卫部门定期清运至垃圾处理厂处置，不排放；

③设置危险废物暂存间一座，面积50m2。

④一般固废未沾染毒性物质的废包装材料外面废品回收站，干渣、布袋除尘器粉尘委外处置
	20

	地下水、土壤污染防治措施
	按照报告“项目地下水防渗分区一览表”中要求，对厂区进行分区防渗处理，其中一般防渗区需满足黏土防渗层≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的等效防渗要求；重点防渗满足黏土防渗层≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s的等效防渗要求
	80

	环境风险防范措施
	按照“第六章 环境风险防范措施”中相关要求，包括生产装置区设置自动火灾报警系统、视频监控系统、设置1000m3事故应急池、制定企业突发环境事件应急预案等
	60

	合计
	380


环境影响经济损益分析

环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效果之间的得失，以评判项目的环境经济可行性，这里按“简要分析法”对拟建项目可能受到的经济、社会和环境效益进行综合分析。

效益分析

本项目的建设有着良好的市场基础，符合国家产业政策和当地发展规划，建设目标明确，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，在为企业创造良好经济效益的同时，也可以实现巨大的社会效益。

随着我国经济的持续、快速发展，项目产品国内及国际市场潜力巨大，具有良好的经济效益；项目所在地区经济较发达，符合当地的需求，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应项目建设和发展；项目的建设将解决当地少数人口就业问题，为构建和谐社会建设做出积极的贡献。

综上所述，平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目所在地及周边地区市场需求量大，以及园区的优惠政策，建设该项目，投资方向正确，符合产业发展政策。因此，本项目在政策上、技术上、经济上均是可行的，项目具有较好的发展前景，不但具有经济效益还具有良好的社会效益。

环境经济损益分析

项目建设带来的环境损失

（1）项目建设占用工业用地
项目选址位于四川平昌经济开发区星光工业园区内，项目用地属园区规划工业用地，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。

（2）项目营运期产生污染物排放

两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，G1-1连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气（风量2156m3/h）经15m高排气筒（DA003）排放。

G1-3含油废物热脱附不凝气经7100m3/h风机引入碱洗+燃烧器燃烧（天然气用量60m3/h）+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
G1-5油泥池废气、G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-1储油罐废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭（风量70000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
G1-4干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭（风量10000m3/h））处理后经15m高排气筒（DA006）排放

G3-2锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。

项目锅炉运营期烟尘、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；热脱附装置天然气燃烧及不凝气颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫及氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3排放限值要求；苯并[a]芘、颗粒物、HCl及氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级排放限值要求；二噁英满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）；厂区内无组织VOCs同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

本项目各类废水分类收集、分质处理，W1-1含油废水、W2-1 NF浓水、W2-2 RO浓水、W2-3 氯化钠MVR浓水、W2-4污泥压滤废水、W3-1实验室废水、W3-4碱洗塔废水、W3-5地面清洁废水及W3-7初期雨水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂，W3-2循环冷却塔废水、W3-3锅炉废水、W3-8制氮废水经沉淀池（5m3）处理后排入园区污水处理厂，W3-6生活污水经10m3污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。本项目废水处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）间接排放（氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求）要求后，进入星光工业园区污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A后排入巴河。
上述污染物如处置不当，会给环境造成一定影响。

环境效益分析

（1）环保投资分析

本项目总投资为19676.77万元，其中环保投资380万元，占建设投资的1.93%，基本上能满足环保需要。

（2）环境经济损益分析

本次项目位于工业园区，用地为规划的工业用地。本项目污染治理将投入一定的环保费用，该费用占工程建设总投资的1.93%，可实现污染物全面达标排放。项目建设可使所占用土地增值，并能拉动相关产业的发展，对当地经济的发展、提高民众生活水平起到促进作用，其收益远大于损失，故该项目的环保投入是有经济价值的。

（3）环境效益分析
本项目年利用含油废物12000t/a，处理油气田废水48万m3/a，预计生产产品回收油7200t/a、氯化钠6801t/a，转换为一般固废干渣96000t/a。项目既实现了危险废物的合规处置，又通过资源化利用产出回收油产品，兼具良好的经济效益，同时有效节约了能源。
结论

本项目具有较好的环境效益和社会效益，对环境造成的损失是局部的、小范围的，部分环境损失经适当的措施后是可以弥补的。本项目从环境影响经济损益角度是可行的。

环境管理与监测计划

环境管理方案

环境管理基本原则

项目建成后，应当遵守环境保护相关法律法规以及环境管理体系，针对项目建设的特点，遵循以下基本原则：

（1）正确处理企业发展与环境保护的关系，既要保护环境，又要促进经济发展，把环境效益和经济效益统一起来；

（2）环境管理要贯穿到建设项目的各项工作中，环境管理指标要纳入公司管理计划指标中，同时下达，同时进行考核；

（3）控制污染，以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益。

建立环境管理体系

为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下地贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议：

（1）公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。

（2）建立专职环境管理机构，配备专职环保管理人员1名，兼职管理人员若干名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与当地环保管理部门的联系与协调工作。

（3）以水、气、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在生产工作中检查环境管理的成效。

（4）按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各生产部门和个人，签订责任书，定期考核。

（5）按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。

环境管理体系框架图见下图。

[image: image158.png]FREZ I

BB

TZEH

HEETT R

JE R R 2R

EHEIEAT

SR ET

Es i1

B R

w

VA

EHE





图9.1-1  环境管理体系框架图

环境管理规章制度

报告制度

项目环境保护设施经竣工验收等环保手续后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

污染治理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

奖惩制度

企业要建立环境保护奖惩制度，对改进环境治理技术、节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

环境管理机构

本项目的环境保护管理必须按照《中华人民共和国环境保护法》的相关规定，设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1名负责环境监督管理工作，同时加强对管理人员的环保培训。环境管理机构工作职能包括：

（1）制定环境保护目标责任制；

（2）定期检查工厂内各污染治理设施，以便发现问题时及时解决，确保治理设施正常运行；

（3）定期举行环保会议，总结和安排工作；

（4）定期向全厂及公司领导通报环保工作；

（5）定期与当地政府及外单位环保部门协调工作；

（6）进行环保知识宣传，普及工作，增强职工的环保意识。

同时应加强以下几方面的工作：

（1）加强对危险废物处理的追踪，并记录在案；

（2）建立污染事故响应体系，制定应急预案；

（3）设立公众环境“抱怨”反馈体系；

（4）建立清洁生产审计管理体系。

施工期环境管理

（1）设计阶段：设计部门应该将环境影响报告书提出的环保措施列入设计之中，如污水处理设备、噪声隔离设备等。建设单位应该把污染治理所需资金、材料和设备等纳入工程预算，上报生态环境部门初步审查。

（2）招投标阶段：建设单位应将运行期环保实施计划列入招标内容，选择有环境工程设计资质的设计单位参与招标。在投标中应有污染治理方案和环境保护内容，并把经专家评审后的中标者的环保实施计划申报环保部门，经生态环境部门的审批后方可开工。

（3）建设单位在施工后，应派专职人员负责与环保部门、设计单位和施工单位协调工作，对环保实施计划进行监督、检查和管理，环保实施计划应有专业记录，并报送环保部门备案。

（4）根据报告书提出的环保措施和生态环境部门审批要求，建设单位应该严格执行“三同时”制度，健全各项环保设施，绿化美化厂区环境。

（5）公司应对环境治理设施中土建和安装工程进行验收。

运营期的环境管理

（1）按照现行的排污许可管理排放，申报排污许可。

（2）根据生态环境局对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。

（3）在排污申报基础上对总量控制指标实施复核监测，并开展总量监测工作。

（4）贯彻执行试生产期建立的环保工作机构和工作制度以及监督性制度，并不断总结经验提高管理水平。

（5）定期向生态环境局汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性的监测结果。

环境管理台账记录要求

排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护和管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于五年。排污单位环境管理台账应真实记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理信息。其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。

重污染天气应急预案

为保护公众身体健康，最大限度减少对生产的影响，以应对重污染天气，当发生重污染天气时，建设单位应采取措施，减少污染物的排放。

（1）调整生产周期，减少污染物排放；在排放达标的基础上进一步提高污染治理设施效率。尽量减少含挥发性有机物的原材料及产品的使用；

（2）根据重污染实际情况、应急控制响应措施，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作制；

（3）蓝色预警状态下，全厂颗粒物减排比例均应达到5%以上；

（4）黄色、橙色和红色预警状态下，全厂颗粒物减排比例应分别达到10%、15%和20%以上；

（5）涉及大气污染物，应结合实际不断完善重污染天气应急响应操作方案增强应急污染减排措施的科学性、可操作性和可核实性。

自行监测管理要求

环境监测是环保工作的重要组成部分，它是监督检查“三废”排放情况，正确评价环境质量和处理装置性能必不可少的手段。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，加强环境影响评价制度与排污许可制度的衔接。

自行监测管理要求

（1）一般原则

排污单位在申请排污许可证时，应按照技术规范确定产排污环节、排放口、污染物项目及许可限值的要求制定自行监测方案，并在排污许可证申请表中明确。

（2）自行监测方案

自行监测方案中应明确排污单位的基本情况、监测点位及示意图、监测污染物项目、执行排放标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制、自行监测信息公开等，其中监测频次为监测周期内至少获取1次有效监测数据。对于采用自动监测的排污单位应当如实填报采用自动监测的污染物项目、自动检测系统联网情况、自动检测系统的运行维护情况等；对于未采用自动监测的污染物项目，排污单位应当填报开展手工监测的污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次。

（3）排污口规范化设置

废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和烟囱建设应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）烟囱设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近竖立图形标志牌。

（2）在废水排放口处设置测流段及采样池，设置在线监测设施，在采样池侧按规范安装废水排放口标志牌。

（3）排污口管理。建设单位应在各排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保部门和建设单位可分别按如下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类；数量；浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（4）环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放源、固定噪声源、固体废物贮存应设置环境保护图形标志，图形符合分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995和GB15562.2-1995执行。
自行监测计划

（1）一般原则

排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。

（2）废气监测计划

在生产运行阶段，企业应按照该监测技术指南对其排放的废气、废水、噪声以及周边环境质量影响开展监测。企业须按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250—2022）、《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020 ）等相关要求从严执行相关监测。另外，企业还应按照相关要求，全面加强自动监控、过程监控和视频监控设施建设。

表9.2-1  项目运行期废气监测计划

	类别
	监测点位
	监测指标
	监测方式
	监测频次
	执行标准

	废气
	有组织排放监测
	DA001
	颗粒物
	由企业自行定期监测或委托有资质的单位监测
	1次/半年
	颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫及氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求

	
	
	
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	DA002
	颗粒物
	
	1次/半年
	

	
	
	
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	DA003
	颗粒物
	
	1次/半年
	

	
	
	
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	DA004
	颗粒物
	
	1次/半年
	颗粒物、林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫及氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求，苯并[a]芘、HCl及氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3排放限值要求；二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）标准要求

	
	
	
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	
	HCl
	
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	
	

	
	
	
	VOCs
	
	
	

	
	
	
	二噁英类
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	
	
	

	
	
	DA005
	VOCs
	
	1次/半年
	氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求

	
	
	
	氯化氢
	
	
	

	
	
	
	氨
	
	
	

	
	
	
	硫化氢
	
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	

	
	
	DA006
	VOCs
	
	1次/半年
	VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）；

	
	
	
	颗粒物
	
	
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求

	
	
	DA007
	颗粒物
	
	1次/年
	烟尘、SO2、NOx、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	

	
	
	
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	1次/月
	

	
	无组织排放监测
	VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物
	由企业自行定期监测或委托有资质的单位监测
	1次/半年
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

	
	
	甲烷
	
	1次/年
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）

	环境空气质量
	TVOC、氨、硫化氢、臭气浓度、TSP、NOx、苯并[a]芘、氯化氢、氟化物
	
	1次/年
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	注：各废气污染源应在各自出风口单独设置采样孔。甲烷在厂区甲烷体积浓度最高处采样。


（3）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250—2022）、《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020），本项目废水监测计划详见下表。
表9.2-2  项目运行期废水监测计划

	类别
	污染源监测点位
	监测指标
	监测方式
	监测频次
	执行标准

	废水
	油气田废水进水总管
	流量、化学需氧量、氨氮
	在线监测
	自动监测
	本项目油气田废水处理站纳管标准

	
	
	总磷、总氮
	由企业自行定期监测或委托有资质的单位监测
	1日/次
	本项目油气田废水处理站纳管标准

	
	厂区废水总排口
	流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮a
	在线监测
	自动监测
	《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放

	
	
	五日生化需氧量、石油类
	由企业自行定期监测或委托有资质的单位监测
	1次/季度
	

	
	
	总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬
	
	1次/月
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	
	色度、硼、溶解性总固体、挥发酚、阴离子表面活性剂、可溶性钡、总α放射性/(Bq/L)、总β放射性/(Bq/L)
	
	1次/季度
	《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放

	雨水
	雨水排放口
	pH、石油类、化学需氧量、悬浮物
	
	1次/月
	雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

	注：a、总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。


（4）地下水环境监测与管理

依据地下水监测原则结合研究区实际水文地质情况，本项目设置3口地下水长期监测井，具体监测因子及频次见下表。
表9.2-3  地下水监测点设置

	监测点位
	位置
	井深
	功能
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	JK-1
	项目厂区上游
	井深约15m，稳定水位以下5m
	背景值监测点
	pH、耗氧量、氨氮、挥发酚、石油类、氟化物、氯化物、硫酸盐、硫化物钡、镍、砷、锑、苯并[a]芘等
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	JK-2
	项目厂区下游
	
	跟踪监测点
	
	1次/年
	

	JK-3
	项目厂区下游
	
	污染扩散监测点
	
	
	


（5）噪声监测计划

表9.2-4  项目运行期噪声环境监测计划

	监测类别
	监测点设置
	监测点数
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	噪声
	厂界外东、南、西、北
	4
	厂界昼、夜噪声
	1次/季度

（每年4次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类


（6）土壤监测计划

表9.2-5  项目运行期土壤环境监测计划

	监测类别
	监测点位
	监测点设置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	土壤
	一类单元
	1#回收油储罐区
	pH、石油烃(C10-C40)、钡、镍、砷、锑、氟化物、苯并[a]芘等
	表层样频次按1次/年，深层样按1次/3年
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB 51/2978-2023）土壤筛选值第二类用地标准

	
	
	2#油泥池旁
	
	
	

	
	
	3#污水处理站旁
	
	
	


采样和测定方法

（1）手工采样

有组织废气手工采样方法的选择参照GB/T16157、HJ/T397、HJ732执行。无组织排放采样方法参照HJ/T55执行。

废水手工采样方法的选择参照HJ493、HJ494、HJ495和HJ/T91执行，噪声和土壤采样方法参照国家相关标准执行。

（2）测定方法

废水、废气、噪声、土壤污染物的监测按照相应排放标准中规定的污染物浓度测定方法标准执行，国家或地方法律法规等另有规定的，从其规定。

数据记录要求

监测期间手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照HJ819执行。应同步记录监测期间的生产工况。

监测质量保证与质量控制

按照HJ819的要求，排污单位应根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

自行监测信息公开

排污单位应按照HJ819要求进行自行监测信息公开。

监测经费

按照监测内容，估算监测费用为2万/年。

管理人员培训

上岗职工必须进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作人员和管理人员的职业精神和业务水平外，本评价建议：项目投入运行后设置专门部门负责厂区环保措施的实施、环境监测及污染治理等有关方面的工作。负责企业对社会的环境承诺，协调当地环保部门的工作。

（1）组织并监督检查企业的基本建设、技术改造贯彻“三同时”制度的情况，参与其方案的审定与竣工验收工作；

（2）监督检查整个厂区的环保设施运行和污染排放情况；

（3）组织环境监测，检查本项目区域环境质量状况和发展变化；

（4）组织污染源调查及环境污染事故的调查和处理；

（5）负责本企业环保设施的维修、检测，使环保设施正常运转。

项目竣工环境保护验收一览表

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年版）有关规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，在项目竣工后，建设单位自行组织或委托有能力的技术机构，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假等要求。根据《四川省生态环境厅关于开展固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通告》中规定，项目为排污许可重点管理类别，项目应在实际排污前在全国排污许可证管理信用平台上填报并提交排污许可申请，在取得排污许可证后方可运行生产。

本工程竣工环境保护验收时建议包括的内容如表10.3-1。

表9.3-1  本项目竣工环境保护验收一览表

	治理项目
	治理措施
	执行标准与要求
	验收内容

	废气
	车间废气
	两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
	颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫及氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求
	废气污染物排放速率和浓度达标情况；废气处理装置的安装情况和处理效率；排气筒高度，采样口和平台设置的规范性，排污口标志设置情况

	
	
	间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置间歇式热脱附天然气燃烧废气（风量2156m3/h）经15m高排气筒（DA003）排放。
	
	

	
	
	含油废物热脱附不凝气经7100m3/h风机引入碱洗+燃烧器燃烧（天然气用量60m3/h）+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放
	颗粒物、林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫及氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求，苯并[a]芘、HCl及氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3排放限值要求；二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）标准要求
	

	
	
	油泥池废气、调节罐废气、气浮废气、化学软化废气、污泥脱水废气、储油罐废气及盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA005）排放
	氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求
	

	
	
	干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA006）排放
	VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求
	

	
	
	锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。
	烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；
	

	废水
	生产废水（TW001）
	生产废水及初期雨水经厂区污水处理站（收集池+气浮+铁碳微电解+芬顿混凝+AA/O，设计处理能力20m3/d）处理后排入园区污水处理厂，生活污水经10m3污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级要求
	污水处理设施运行情况，排污口环保标志按规定设置情况

	噪声
	合理布置总图；对各高噪声源有针对性地采取隔声、消声及减振等综合降噪措施
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	降噪措施，厂界噪声Leq（A）

	固体废弃物
	①危险固废由有资质的危险废物处理单位接收并外运处置；

②生活垃圾由环卫部门定期清运至垃圾处理厂处置，不排放；

③设置危险废物暂存间一座，面积50m2
	不排放
	危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，处置单位有相应的合法资质、委托协议和转移联单

	地下水、土壤污染防治措施
	按照报告“项目地下水防渗分区一览表”中要求，对厂区分区防渗，其中一般防渗区需满足黏土防渗层≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的等效防渗要求；重点防渗满足黏土防渗层≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s的等效防渗要求
	在正常生产与事故发生时，避免对地下水环境影响，地面防渗满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求
	各个防渗区采取的措施是否符合要求

	环境风险防范措施
	按照“第六章 环境风险防范措施”中相关要求，包括生产装置区设置自动火灾报警系统、视频监控系统、设置1000m3事故应急池、制定企业突发环境事件应急预案等
	使得事故得到控制或可以有效减少突发环境事故环境影响
	事故防范措施的建设、事故管理措施的建设、编制突发环境事件应急预案

	其他工艺及管理要求
	1、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网。

2、厂区货运进出口和未安装自动监测的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统。

3、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数。
	按照《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》B级企业要求执行
	是否按照《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》B级企业要求执行


环境影响评价结论与建议
环境影响评价结论

项目基本情况

平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目，建设地址位于四川平昌经济开发区星光工业园区内。项目购置土地进行建设，计划总投资19676..77万元，项目建成后将形成年综合利用含油废物（HW08）12万吨，同时建设一座处理能力1600m3/d的油气田废水污水处理站。
项目与国家产业政策及相关产业规划的符合性

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“N7724 危险废物治理”及“D4620污水处理及其再生利用”行业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“6．危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营，放射性废物……”“10.‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，为“鼓励类”。
本项目已取得由平昌县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》，备案编号：川投资备【2512-511923-04-01-134911】FGQB-3411号，项目建设符合国家相关产业政策。

项目选址与相关规划的符合性分析

本项目拟建于四川平昌经济开发区星光工业园区内，对照《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见，本项目不属于列入园区环境准入负面清单的项目，项目符合园区规划要求。本项目在采取相应的环境保护措施后，项目对区域环境影响较小，项目与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。
选址区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目位于巴中市平昌县，根据《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》，项目所在区域2025年的环境空气6项目常规指标年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，属于达标区；补充监测结果表明，区域大气环境各特征因子均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中对应标准限值要求，表明评价范围空气质量环境现状良好。

（2）地表水

根据平昌县生态环境局发布的《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》，平昌县内巴河各断面水质类别均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，水环境质量较好。
（3）地下水

根据地下水检测，本项目各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求，地下水环境质量良好。

（4）声环境

声环境现状监测表明，厂界各监测点的昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）土壤环境

本次评价区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）以及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023）二类建设用地土壤污染风险筛选值要求。
环保措施及达标排放

废气处理措施

两套连续热脱附系统均安装低氮燃烧装置，连续热脱附（1#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，连续热脱附（2#）天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。
间歇式热脱附系统安装低氮燃烧装置间歇式热脱附天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA003）排放。

含油废物热脱附不凝气经风机引入碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温（热量用于含油废物预热）+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
油泥池废气、调节罐废气、气浮废气、化学软化废气、污泥脱水废气、储油罐废气及盐酸储罐大小呼吸废气经碱洗+除雾+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
干渣间废气经布袋除尘+两级活性炭处理后经15m高排气筒（DA006）排放

锅炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。
项目锅炉运营期烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；热脱附装置天然气燃烧及不凝气颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫及氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3排放限值要求；苯并[a]芘、颗粒物、HCl及氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级排放限值要求；氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级排放限值要求；二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）标准要求；厂区内无组织VOCs同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
同时，企业通过加强管理，项目跑、冒、滴、漏等无组织排放将得到良好地控制，并且通过划定卫生防护距离来避免无组织排放污染物对周边环境敏感点的影响。

废水处理措施

本项目各类废水分类收集、分质处理，含油废水、NF浓水、RO浓水、氯化钠MVR浓水、污泥压滤废水、实验室废水、碱洗塔废水、地面清洁废水及初期雨水等经厂区污水处理站（采用“调节池+气浮+化学软化+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）+蒸发结晶”工艺）处理后排入园区污水处理厂；循环冷却塔废水、锅炉废水、制氮废水等经沉淀池处理后排入园区污水处理厂；生活污水经污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。本项目废水处理达到《四川省页岩气开采水污染物排放标准》（DB51/3203—2024）表1间接排放，其中本项目氟化物承诺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，氯化物及溶解性固体承诺满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求后，进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。
固废处置

本项目营运期固废主要有工业固废和生活垃圾。项目危险废物暂存在危废暂存间，定期委托资质单位处理；项目生活垃圾收集后交由环卫部门处理；项目一般工业固体废物暂存在一般固废暂存间暂存，委外处置。

噪声

噪声防治措施最大限度地优化总体布置，合理布局，并对高噪声源有针对性地采取降噪、隔声、消声及减振等综合措施，实现厂界达标，可保证项目噪声影响满足相关要求。

总量控制建议

根据生态环境部的相关要求，结合项目污染物排放特征，本评价确定的项目建设单位的总量控制污染物为废水中的CODCr、NH3-N、TP，废气中的氮氧化物及VOCs。

表10.1-1  项目污染物总量指标核定表

	项目
	污染物
	单位
	总量控制指标
	备注

	废气
	氮氧化物
	t/a
	6.342
	由巴中市生态环境局调剂解决

	
	VOCs
	t/a
	2.256
	

	废水
	厂区排口
	废水量
	m3/a
	479859
	排入星光工业园区污水处理厂总量，按照星光工业园区污水处理厂纳管标准核算

	
	
	COD
	t/a
	239.93
	

	
	
	NH3-N
	t/a
	21.59
	

	
	
	TP
	t/a
	3.84
	

	
	星光工业园区污水处理厂
	废水量
	m3/a
	479859
	经星光工业园区污水处理厂处理后排入巴河，计入星光工业园区污水处理厂总量指标

	
	
	COD
	t/a
	23.99
	

	
	
	NH3-N
	t/a
	2.40
	

	
	
	TP
	t/a
	0.24
	


清洁生产

平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目设计中设备选型立足于先进、节能型设备，并充分考虑合理利用能源、节约水资源；项目危废均妥善处置，符合清洁生产的要求，项目从工艺装备技术，能耗、物耗、水耗指标，污染物产生，废物综合利用以及产品使用过程上均体现出清洁生产的原则。

环境影响评价

（1）施工期环境影响

项目的建设施工将不会引起区域内生态环境发生变化。采取相应措施后施工期的扬尘、噪声及生活污水不会造成明显环境影响。而且随着项目施工期的结束，其影响也随之消除。

（2）营运期环境影响分析

①营运期大气环境影响分析
本项目排放的大气污染物对环境影响小，不会因项目建设而造成区域大气环境功能的改变。项目非正常排放时，项目外排废气量明显变大，因此，企业应加强有关设施、设备维护，杜绝非正常排放事故的发生。

②营运期地表水环境影响分析

本项目各类废水分类收集、分质处理，生产废水及初期雨水经预处理后排入园区污水处理厂，生活污水经10m3污水预处理池处理后排入园区污水处理厂，最终处理达标后排入巴河。
③营运期地下水环境影响

项目采取了地下水污染分区防渗措施，项目建设不会对区域地下水及地下水保护目标造成影响。

④营运期固废影响

本项目生活垃圾由环卫部门定期收集处理；危废送有危废处置资质的公司运输并处置，危废安全处置率达100%。项目固废不会对环境造成影响。

⑤营运期声环境影响

项目评价范围内无噪声敏感点，在采取噪声综合治理措施后，经预测厂界能达标，项目对厂界外声环境质量无明显不利影响，厂界噪声达标。

⑥营运期土壤环境影响

在做好分区防渗和应急处置等措施的前提下，本项目建设对土壤环境影响可接受。
环境风险

结合环境风险评价工作过程，本项目环境风险可防控，建设单位应针对环境风险事故采取多种防范措施。建议企业强化管理意识，通过加强事故应急演练增强风险防范能力。

公众调查

本评价对建设单位进行的公众参与工作的内容进行了汇总，汇总情况见下表。
表10.1-2 建设单位公众参与工作程序汇总
	公参程序
	工作内容

	第一次公示
	2025年12月30日在四川平昌经济开发区管理委员会网站上进行了公示。

	第二次公示
	2026年4月1日-4月16日在四川平昌经济开发区管理委员会网站上进行了第二次环评主要内容的公示，公示的时间为10个工作日。

	报纸公示
	2026年4月3日在巴中日报上进行第一次登报公示，2026年4月9日在巴中日报进行第二次登报公示。

	张贴告示
	第二次公示期间，建设单位在园区管委会张贴了项目的公示信息。

	报批前公示
	本项目报批前于2026年4月20日，通过四川平昌经济开发区管理委员会公开环境影响报告书全文和公众参与说明的网络链接


2025年12月30日，本项目在四川平昌经济开发区管理委员会上进行第一次公示。本项目环境影响评价报告征求意见稿编制完成后，在四川平昌经济开发区管理委员会进行了第二次网络公示。第二次网络公示期间同时采取了登报公示（巴中日报，2次）、现场张贴公示。在网上公示的同时，本项目还在项目所在地公众易于接触的场所张贴了公示。网络公示及张贴公示期间，未收到项目周边团体或个人对建设以及环境保护方面的书函、电话、传真、发送电子邮件等形式的意见反馈。
建设项目的环保可行性综合结论

平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目符合国家现行产业政策，符合四川平昌经济开发区规划及规划环评要求。项目拟采用的生产工艺及设备成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准，对评价区域环境质量的影响小；项目环境风险影响可接受，风险防范措施及应急预案切实可行；只要项目严格落实环境影响报告书、工程设计等提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度分析，项目建设可行。
建议

（1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。

（2）认真贯彻执行国家和四川省、巴中市的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

（3）公司应当搞好日常环境监督管理，使环境治理设施长期正常运行，防止各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。

（4）注意风险防范措施，制定相应的应急预案，并制定相应的风险防范演练。

（5）严格按风险物资管理规定进行使用和存放，配备相应的消防措施。

（6）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。
本项目
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G1-1连续热脱附(2#)天然气燃烧废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA002
G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA0023
G1-3含油废物热脱附不凝气
碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附
15m高排气筒DA004
G1-5油泥池废气
G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气
G3-1储油罐废气
碱洗+除雾+两级活性炭
15m高排气筒DA005
G1-4干渣间废气
布袋除尘器+两级活性炭
15m高排气筒DA006
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
HCl、氟化物、VOCs、苯并芘
NOx、SO2、颗粒物、HCl、氟化物、VOCs、二噁英类、苯并芘
VOCs
VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度、HCl
VOCs
颗粒物、VOCs
颗粒物、VOCs
VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度、HCl
G3-2锅炉废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA007
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA001
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物



G1-1连续热脱附(2#)天然气燃烧废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA002
G1-2间歇式热脱附天然气燃烧废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA0023
G1-3含油废物热脱附不凝气
碱洗+燃烧器燃烧+换热器降温+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附
15m高排气筒DA004
G1-5油泥池废气
G2-1调节罐废气、G2-2气浮废气、G2-3化学软化废气、G2-4污泥脱水废气、G3-4盐酸储罐大小呼吸废气
G3-1储油罐废气
碱洗+除雾+两级活性炭
15m高排气筒DA005
G1-4干渣间废气
布袋除尘器+两级活性炭
15m高排气筒DA006
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
HCl、氟化物、VOCs、苯并芘
NOx、SO2、颗粒物、HCl、氟化物、VOCs、二噁英类、苯并芘
VOCs
VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度、HCl
VOCs
颗粒物、VOCs
颗粒物、VOCs
VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度、HCl
G3-2锅炉废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA007
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物
G1-1连续热脱附（1#）天然气燃烧废气
低氮燃烧
15m高排气筒DA001
NOx、SO2、颗粒物
NOx、SO2、颗粒物



检验样品
取样
指标检测
器皿清洗
器皿存放
S6废样品
W3-1实验废水
液相、固相
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完成作业
（压裂、测试、无害化）
钻井
（固井、录井）
油气开采
钻井废水
压裂返排液
油气田采出水



