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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	川能通1井组钻井工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王熙锦
	联系方式
	***

	建设地点
	四川省巴中市通江县毛浴镇***

	地理坐标
	（***，3***）

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘察（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	18466

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	四川省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2605-511921-04-01-389566】FGQB-0352 号

	总投资（万元）
	***
	环保投资（万元）
	***

	环保投资占比（%）
	1.01
	施工工期
	13个月

	是否开工建设
	(否
□是：

	专项评价设置情况
	本项目井别为“勘探井”，对照《建设项目分类管理名录（2021年版）》，其属于“四十六、专业技术服务业”中“99 陆地矿产资源地质勘察（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应编制报告表。但本项目施工工艺与天然气开采行业相比，对地下水环境的影响途径、方式基本一致，同时项目周边含水层具有供水价值，因此本项目参照与项目具有同类型施工工艺的天然气开发井钻井工程项目开展地下水专项评价；此外本项目施工过程中环境风险物质产生情况、储存情况及风险事故发生情景与天然气开发井钻采工程项目基本一致，因此本项目参照天然气开发井钻采工程项目开展环境风险专项评价。
本项目专项评价设置情况详见表1。
表1   本项目专项评价设置情况一览表

序号

专项评价的类别

设置理由

1

环境风险

参照“石油和天然气开采”类别
2

地下水

参照“石油和天然气开采”类别


	规划情况
	规划名称：《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

审查机关：中华人民共和国自然资源部；

审批文件名称及规划情况：《关于四川省矿产资源总体规划（2021—2025年）的复函》；项目属常规天然气矿产资源勘查，属《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》提出的重点勘查及开采的矿种之一。

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》；
审查机关：中华人民共和国生态环境部；
审查文件名称及文号：《关于<四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2022〕105号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分
	1.1 与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》及其规划环评的符合性分析。

本项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》及其规划环评的符合性见下表。
表1.1-1  项目与矿产资源总体规划及其规划环评文件符合性分析
文件情况
本工程情况

符合性分析

一、矿产勘查方向

重点勘查矿种：成都平原重点勘查天然气、页岩气、地热、矿泉水、优质玄武岩；川东北重点勘查天然气、页岩油、天然沥青、煤层气、钒、铼、地热、钾盐、石墨；川南重点勘查天然气、页岩气、煤层气；攀西地区重点勘查钒钛磁铁矿（共伴生钴、镍、钪、镓、锗等）、铅、锌、铜、铌、钽、锆、稀土、优质玄武岩、萤石；......。

本项目位于四川省巴中市通江县毛浴镇***，为天然气勘探项目，属于规划中明确的川南重点勘查矿种。

符合

第六章第一节、全面加强绿色勘查实施

严格绿色勘查管理。按照绿色地质勘查工作相关要求，引导探矿权人和勘查单位严格执行《绿色地质勘查工作规范》，按规定给予土地使用和税费优惠政策。按照“谁勘查、谁负责，谁破坏、谁治理”原则，积极推进绿色勘查监督管理，制定绿色勘查生态环境保护、土地复绿等规章制度和保护措施，将绿色勘查管理内容融入日常工作，确保责任明确、监管有效和投入到位。

本项目制定了绿色勘查生态环境保护、土地复绿等规章制度和保护措施，将绿色勘查管理内容融入日常工作，确保责任明确、监管有效和投入到位。

符合

第七章第二节 严格矿产资源勘查开发管理

完善矿业权退出机制。严格矿业权出让合同制度，采矿权合同中应明确要求采矿权人按照安全生产、环境保护和水土保持“三同时”制度建设矿山，并就矿产资源开发利用与保护、绿色矿山建设、矿山地质环境恢复治理与土地复垦做出具体约定，明确违约责任。已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。

项目在实施过程中严格按照安全生产、环境保护和水土保持“三同时”制度建设矿山，并就矿产资源开发利用与保护、绿色矿山建设、矿山地质环境恢复治理与土地复垦做出具体约定，明确违约责任。项目所在地不涉及生态保护红线、自然保护地、风景名胜区等禁止或限制开发区域。

符合

此外，四川省自然资源厅组织编制了《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》，2022年7月生态环境部正式印发《关于〈四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕105号）。项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表1.1-2。

表1.1-2与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析表
文件情况
本项目情况
符合性
严格“三线一单”管控。
规划中的开采区应依法遵守环境敏感区规定，加强规划空间管制，不在生态保护红线内新出让采矿权；出于国家矿产资源战略考虑，可在生态保护红线内开展公益性资源勘查；生态保护红线内已有矿产资源开发应开展生态环境论证，损害生态功能的采矿项目应依法逐步退出。
矿产开发企业应当对产生的废水进行处理，达到国家或者四川省的污染物排放标准后方可排放，严禁将未经处理的废水直接排入外环境。矿山开采区应进行必要的防渗处理，防控地下水污染。对农用地实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，禁止任何单位和个人在基本农田保护区内挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
采矿权区块实施必须严格执行规划要求，不得超越矿权范围从事采矿活动，不得突破区块矿产资源利用上线。实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，严格取水制度，加强污废水无害化处理和资源化再利用，建设节水型社会。严格控制采矿建设用地，优先进行原有矿山生态环境恢复治理，根据恢复土地数量进行土地供给。推进节能降耗，严格能耗准入门槛。坚持节约优先，严控资源利用上线，降低资源消耗强度，建设资源节约型社会。
规划应加强空间管控，严格按照《长江经济带战略环境评价四川省“三线一单”编制成果》及四川省各市州长江经济带战略环境评价“三线一单”编制文本中有关矿产资源勘查开发的准入要求，严格矿产资源开采项目准入，推进矿产资源开发利用布局与结构优化调整，落实《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）等相关规定和要求，推动矿业绿色发展，实现资源开发利用与环境保护相协调的绿色发展格局。
本项目各单项建设内容均不在四川省生态保护红线范围之内，符合三线一单要求。同时，本项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等各类自然保护地。项目施工期废水以及固废污染物不外排，污染产生较少，项目所在地生态环境良好，无突出环境问题。本项目属于清洁能源勘探项目，项目的实施后能够改善区域能源结构，减少重能源废气排放量，对改善区域环境空气质量有积极作用。
符合
严格开采准入条件，优化开发利用结构。限制开采能耗大、污染重的矿产，最大限度减少对环境的破坏。一是加大页岩气、页岩油、煤层气、地热能等非常规能源矿产以及城镇化和重大基础设施建设所需新型建材矿产勘查开采，保障国家资源安全和区域经济高质量发展需求；二是严格禁止产能过剩、赋存条件差、环境污染重的硫铁矿、芒硝、盐矿、泥炭、石棉等矿产进行勘查或扩大产能，不具备安全生产条件、灾害隐患严重、污染物不能达标排放的矿山应依法关闭；三是严格落实稀土矿开采总量控制制度，同时对水泥用灰岩、磷矿开发规模进行控制。严格执行最低开采规模、三率水平门槛要求，提高资源规模化、集约化开发利用水平，着力构建一批高效、可持续发展的特色产业经济链和勘查开发基地。
项目为天然气勘探项目，属于鼓励开采矿种，满足准入条件。
符合
建立健全监管与风险防控体系。
坚持生态补偿和资源有偿使用制度，坚持“谁保护，谁受益”。健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，发挥体制优势。
全面实施生态环境管理监督机制，督促矿山企业依法履行治理责任。严格执行新、改、扩建矿山环境影响评估审批制度与闭坑矿山地质环境恢复治理审批制度，严格执行矿山建设环境保护的“三同时”制度。
完善环境突发事件应急源制度。各类矿山均应根据自身环境风险特征，制定针对如河流水质污染、有毒气体泄漏（如天然气、页岩气开采业）、尾矿库溃坝等突发性生态安全事件的应急措施、应急对策的决策、善后处理和影响评价，对重大生态安全事故作出应急处理、现场调查和技术指导。
建设单位将对临时占地采取生态补偿措施，依法履行临时占地治理责任，严格执行矿山建设环境保护的“三同时”制度，完善环境突发事件应急源制度并根据风险影响评价结果制定了相应的环境风险应急预案。
符合
综上所述，项目建设与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》及其规划环评相符合。


	其他符合性分析
	1.2与产业政策符合性分析
本项目不属于国务院规定关停的15类严重污染环境的“十五小”项目，不属于列入《第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）和《工商投资领域制止重复建设目录》的项目，因此本项目不违反国家有关产业政策。
本工程为天然气勘探钻井工程，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“第一类 鼓励类”“七、石油天然气”“1．石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”中的常规天然气资源勘探开发，符合国家产业政策。
1.3项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》及《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
（1）本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析。
按照《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中对建设项目提出了一系列的管控要求。本工程属于天然气勘探开发项目，井位的选址未占用和穿越自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，未涉及风景名胜区，未位于饮用水源保护区的岸线和河段范围内，未位于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区、水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国家湿地公园的岸线和河段范围、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区范围内，项目不在生态保护红线范围内，因此，本项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中禁止建设的项目，工程的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求。
（2）本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》对比分析详见下表。
表1.3-1 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》分析表
序号

指南相关要求

本工程内容

符合性分析

第二条

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区

符合

第三条

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本工程不涉及饮用水源一级保护区、二级保护区

符合

第四条

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造田或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本工程不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段

符合

第五条

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本工程不涉及长江流域河湖岸线的保护区和保留区

符合

第六条

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目不涉及设置排污口

符合

第七条

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞

本项目不涉及

符合

第八条

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目为天然气勘探井项目，选址不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。

符合

第十一条

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目

符合

通过本项目内容与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中各项内容进行对比分析，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求。
1.4项目与“生态环境分区管控”符合性分析
“生态环境分区管控”符合性分析主要依据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府〔2020〕9号）、《四川省生态环境厅关于公布四川省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知 》（川环函〔2024〕409号）、《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴中市生态环境保护委员会办公室，2024.2.27）进行分析。
（1）生态保护红线

根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴中市生态环境保护委员会办公室，2024.2.27），项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等自然保护地。本项目与最近的生态红线直线距离为380m，该生态红线位于项目南侧，与本项目有山脊相隔，属于水土保持和水源涵养型生态红线，本项目建设对其无影响。本项目未处于巴中市生态保护红线分布范围内，满足生态保护红线要求。
***
附图1.4-1  项目与生态保护红线位置关系图
（2）环境管控单元
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴中市生态环境保护委员会办公室，2024.2.27），生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目与巴中市总体生态环境管控要求的符合性分析如下。
表1.4-1 与巴中市总体生态环境管控要求的符合性分析
区域
生态环境管控要求
本项目情况
符合性
巴中市
【限制开发建设活动的要求】

培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；

【其他空间布局约束要求】

合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业；严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖

【现有源提标升级改造】

强化水、大气、土壤污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；

【其他污染物排放管控要求】

【联防联控要求】

深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。

【其他资源利用效率要求】

持续推进畜禽粪污综合利用；加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全。
本项目为天然气勘探项目，不属于化工园区及化工项目，亦不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库；本项目属于国家重大战略资源勘查项目，可临时占用永久基本农田布设探井，施工前依法依规办理用地手续。项目产生的各类水污染物均回收利用或无害化处置，无水污染物排放；固体废物均妥善处置，不外排；本项目按照扬尘控制相关要求严格落实防治措施。
符合
通江县
空间布局约束
【禁止开发建设活动的要求】

-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

-禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

-禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

-对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理。涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

-禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

【限制开发建设活动的要求】

-涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。

-严格控制非农业建设占用农用地。

-大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。

-大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。

-水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。
本项目为天然气勘探项目，不属于化工园区及化工项目，亦不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库；本项目部位与禁采区，本项目属于国家重大战略资源勘查项目，可临时占用永久基本农田布设探井，施工前依法依规办理用地手续。项目产生的各类水污染物均回收利用或无害化处置，无水污染物排放；固体废物均妥善处置，不外排；本项目按照扬尘控制相关要求严格落实防治措施。
符合
污染物排放管控
【现有源提标升级改造】

-加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。

-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。

【其他污染物排放管控要求】

大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范法发展。加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。

到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效。生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高，基本建立“垃圾分类有特色、转运设施较齐全、村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善”的农村生活垃圾治理体系。
污废水全部按要求由罐车密闭转运至具备处理能力及资质的单位处置，转运及交接等联单手续齐全，现场无污废水遗留及排放。按照绿色矿山标准要求建设。
环境风险防控
【联防联控要求】

强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。

【其他环境风险防控要求】

企业环境风险防控要求:

工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 

加强“散乱污”企业环境风险防控。

现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。

用地环境风险防控要求:

严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。                                                                                                  规范排土场、渣场等整治。

严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
本项目按照扬尘控制相关要求严格落实防治措施，项目放喷等不会对区域大气环境造成影响；产生的各类水污染物均回收利用或妥善处置，无水污染物排放；固体废物均妥善处置，不外排；
资源开发利用效率要求
【地下水开采要求】

巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。

地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。

【能源利用总量及效率要求】

推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。

禁止焚烧秸秆和垃圾。

【禁燃区要求】

在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。

本项目不开采地下水，属于清洁能源，不使用高污染燃料，对区域大气影响较小
符合
本项目位于四川省巴中市通江县毛浴镇***，位于通江县一般管控单元，不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等区域。
（3）与四川省政务服务网“生态环境分区管控符合性”分析

根据查询四川省“生态环境分区管控符合性”数据分析系统可知，本项目位于“通江县一般管控单元（ZH5119213000）；详见图1.4-2及表1.4-2。

图1.4-2  项目所在分区管控单元图
表1.4-2    本项目涉及环境管控单元情况表

序号

涉及环境要素管控分区名称

涉及环境要素管控分区编码

行政区划

环境要素类型

环境要素细类

1

通江县其他区域

YS5119213110001

巴中市通江县
生态

一般管控区

2

通江县自然资源一般管控区

YS5119213510001

巴中市通江县
自然资源

自然资源一般管控区

3

通江-通江县-纳溪口-控制单元

YS5119213210002

巴中市通江县
水

水环境一般管控区

4

通江县大气环境一般管控区

YS5119213310001

巴中市通江县
大气

大气环境一般管控区

本项目所在地与所在区域生态环境准入清单符合性分析如下：



表1.4-3   建设项目与生态准入清单相关要求的符合性分析

	生态环境准入清单的具体要求
	项目对应情况介绍
	符合性分析

	类别
	对应管控要求
	
	

	ZH51192130001（通江县一般管控单元）
	普适性清单管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	（1）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县禁止类产业管控要求。

（2）其他执行一般管控单元普适性管控要求。
	本项目符合一般管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	（1）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县限制类产业管控要求；

（2）其他执行一般管控单元普适性管控要求。
	本项目符合一般管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的

退出要求
	（1）现有企业按照相关规定限期入园搬迁或整治；
（2）执行一般管控单元总体准入要求。
	本项目符合一般管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	其他空间布局约束要求
	无
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	执行一般管控单元总体准入要求
	本项目符合一般管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	执行一般管控单元总体准入要求
	
	符合

	
	
	
	新增源排放标准限值
	执行一般管控单元总体准入要求
	
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	执行一般管控单元总体准入要求
	
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
	执行一般管控单元总体准入要求
	本项目符合一般管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	安全利用类农用地管控要求
	执行一般管控单元总体准入要求
	
	符合

	
	
	
	污染地块管控要求
	执行一般管控单元总体准入要求
	
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	执行一般管控单元总体准入要求
	
	符合

	
	
	资源开发利用效率
	水资源利用效率要求
	执行一般管控单元总体准入要求
	本项目符合一般管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	能源利用效率要求
	执行一般管控单元总体准入要求
	
	符合

	
	单元特性管控要求
	空间布局约束
	/
	合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目生产废水循环使用，合理优化了土地利用布局，属于清洁能源
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率
	土地资源开发效率要求
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	不超过土地资源利用上线控制性指标
	符合

	YS5119213110001 （通江县其他区域）
	单元特性管控要求
	空间布局约束
	/
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率
	/
	/
	/
	/

	YS5119213210002（通江-通江县-纳溪口-控制单元）
	单元特性管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	不再新建、改扩建开采规模在50万吨年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。
	本项目不属于磷矿
	符合

	
	
	污染物排放管控
	工业废水污染控制措施要求
	1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。
	本项目生产废水不直接排放，不存在偷排、漏排
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。
	本项目会制定环境风险应急预案。加强环境风险管理
	符合

	
	
	资源开发利用效率
	/
	强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。
	本项目不涉及
	符合

	YS5119213210002（通江-通江县-纳溪口-控制单元）
	单元特性管控要求
	空间布局约束
	/
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	其他大气污染物排放管控要求
	减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。
	本项目放喷废气短暂排放，不会对区域大气环境造成影响，符合管控要求
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	
	

	
	
	资源开发利用效率
	/
	/
	
	


	其他符合性分析
	1.5与《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

纲要中指出，“大力推进天然气（页岩气）勘探开发”。本项目属于天然气勘探项目，符合纲要。
1.6与《生态环境部办公厅关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析

本项目与《生态环境部办公厅关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析详见表1.6-1。
表1.6-1   与（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析
序号

文件要求

本项目

符合性

1

油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。

本项目为天然气勘探项目，不涉及油气开采，同时本项目所在区域还未形成产能建设规模，暂未制定区块开发方案。

符合

2

未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。

本工程属于未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块内的天然气勘探井项目，编制环境影响报告表。

符合

3
油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置

本项目产生的水基钻井固废外运地方有资质砖厂或水泥厂资源化利用，最大限度资源化利用。
符合

4
油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案

项目施工前，施工单位将针对本项目编制钻井过程应急预案，并将报主管部分备案。

符合

由表1.6-1可知，项目建设符合《生态环境部办公厅关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相关要求。
1.7与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
拟建项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（国家环保部公告2012年第18号）对比分析详见表1.7-1。
表1.7-1 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
序号

技术政策要求

本工程内容

符合性

一、清洁生产

1

油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。

本项目为天然气勘探评价井组项目，占地较少，项目污染物分别收集后集中处置。

符合

2

油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。

本项目采用清水+水基钻井钻井工艺，钻井液不涉及国际公约禁用化学物质，符合要求。

符合

3

在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。

本项目无需使用炸药，油罐区地面采取硬化重点防渗措施。

符合

4

在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。

项目产生的钻井废水优先回用于本项目，剩余部分由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。钻井过程在严格按照钻井作业指导书进行的前提下，钻井液循环率可达95%，符合要求。

符合

5

在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、面管线防刺、防漏、防溢等措施。

本项压裂液采用循环使用，压裂返排液由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。压裂作业过程采取了防喷、面管线防刺、防漏、防溢等措施。
符合

二、生态保护

1

油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。
本项目为勘探井，只实施3口井，废物产生量较少，占地面积小。

符合

2

在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。

放喷过程中不具备回收利用条件，天然气在放喷池进行充分燃烧，放喷池不涉及鸟类迁徙通道。

符合

三、污染治理

1

在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。

钻井过程中产生的废水经处理后回用于钻井作业。无法回用的作业废水由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。
符合

2

固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。

拟建项目固废临时堆放区采取一般防渗，危险废物暂存区采取重点防渗。水基岩屑交周边有资质砖厂或水泥厂资源化利用；项目不设钻井液贮池，钻井液经循环系统处理后回用。完井后对放喷池清理后复垦。
符合

3

应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。

项目不涉及原油产生，本工程在井口及易产生油污的生产设施底部进行防渗处理，收集可能产生的废油，然后交相关资质单位处置。

符合

4

对受到油污染的土壤采取生物或物化方法进行修复。

项目不涉及原油，钻井阶段站场均采取防渗措施，施工过程不会造成土壤的油污染。

符合

四、运行风险和环境管理

1

油气田企业应制定环境保护管理规定，监理并运行健康、安全与环境管理体系。

建设单位制定有完善的环境保护管理规定，并建立有完备的HSE体系。

符合

2

加强油气田建设、开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。

本项目制定有环境监理计划。

符合

3

在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。

拟建项目制定有完善的套管监测维护计划和制度，可有效防止油气泄漏污染地下水。

符合

4

油气田企业应建立环境保护人负培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人负应经培训合格后上岗。

建设单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。

符合

5

油气田企业应对开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。

建设单位对钻井工程设置有突发环境事件应急预案，并定期举行演练。同时建设单位制定了应急监测方案，发生突发环境事件时可按要求开展特征污染物监测工作。

符合

1.8与《地下水管理条例》（国务院令第748号）符合性分析
本项目与《地下水管理条例》（国务院令第748号）符合性分析内容详见表1.8-1。
表1.8-1 项目与《地下水管理条例》符合性分析
条例要求
项目情况
符合性
一、节约与保护

在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
本项目不位于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，施工期间废水、固废等均得到妥善处置，不在井场外排。

符合
二、污染防治

禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：

（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；

（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；

（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；

（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为

本项目钻井废水收集于各阶段罐体内循环利用，无法回用的作业废水由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理；水基钻井岩屑转运至周边砖厂或水泥厂资源化利用，可确保污染物不外排。
符合

企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：

（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；…….；（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。

本项目属天然气勘探项目，本次评价设置有地下水专项评价，专项评价中对造成地下水污染的情景、源强、影响范围、影响时段均进行了分析，并针对性提出了“源头控制”、“分区防渗”、“跟踪监测”等防护性措施。

符合

1.9与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析
四川省“十四五”生态环境保护规划针对天然气开发指出：“加快推进天然气（页岩气）勘探开发，建成全国最大的天然气（页岩气）生产基地。”推动实施电能替代、清洁替代工程，煤炭消费稳步压减，非化石能源占能源消费比重达到38%，基本形成以清洁能源为主体的能源消费结构。“推动国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地绿色化发展。加快天然气输气管道和储备设施建设。……，强化气田开发的环境管理，推动甲烷减排和回收利用，提高废弃油基泥浆、含油钻屑及其他钻采废物资源化利用和安全处置，强化地下水污染防治，重视废水回注过程中的环境风险控制。……促进天然气资源综合利用,支持天然气主产地高质量发展绿色精细化工产业。”本项目实施可推进天然气勘探开发，在项目实施过程中强化气田开发环境管理工作，实现甲烷减排和回收利用，严格按照相关规定对“三废”进行暂存和处置。综上，本项目的实施符合四川省“十四五”生态环境保护规划相关要求。

1.10与相关土地政策及通知符合性分析
（1）与《四川省自然资源厅关于加强重大项目用地保障工作的通知》自然资规〔2019〕4号）符合性分析
根据《四川省自然资源厅关于加强重大项目用地保障工作的通知》自然资规〔2019〕4号）：石油、天然气、页岩气、煤层气等油气战略性矿产的地质勘查，经批准可临时占用永久基本农田布设探井。在试采和取得采矿权后转为开采井的，可直接依法办理农用地转用和土地征收手续，按规定补划永久基本农田。
本项目为天然气勘探项目，为战略性矿产的地质勘查，临时占用永久基本农田布设探井，符合“自然资规〔2019〕4号”。建设单位承诺在开工建设前按永久基本农田保护的相关规定办理临时用地手续，未取得临时用地手续前不得开工建设。
（2）与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）符合性分析
根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）：“建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《永久基本农田保护红线管理办法》（自然资源部、农业农村部令第17号）为准。本项目开工建设前按规定办理临时用地手续，施工期将严格控制施工范围，尽量减少耕地占用，施工完成后立即进行土地复垦和生态恢复，做好复土复耕。
（3）《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）

根据《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）：三、严格永久基本农田占用与补划。已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。非农业建设不得“未批先建”。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地占补平衡基础上，按照数量不减、质量不降原则，在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。

本项目为天然气勘探项目，为战略性矿产的地质勘查，其选址具有“井下决定井上”的特殊性，占用永久基本农田属“选址确实难以避让”情形。建设单位承诺在开工建设前按永久基本农田保护的相关规定办理临时用地手续，未取得临时用地手续前不得开工建设，本项项目的建设符合“自然资发〔2021〕166号”相关要求。
（4）与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）符合性分析
根据《关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）：“……市、县级自然资源主管部门要严格耕地用途管制，临时用地应尽量不占或少占耕地，原则上不占用永久基本农田。确需占用永久基本农田的，县级自然资源主管部门应在前期选址阶段，实地核实永久基本农田地块的空间位置、地类、面积、质量状况、利用现状等，组织编制临时用地踏勘报告，并对占用永久基本农田的必要性和合理性进行严格论证，报市级自然资源主管部门审查……市、县级自然资源主管部门应按照相关规定对临时用地选址、审批、备案、使用、复垦进行严格审核把关、依法监督检查，严禁违规认定临时用地,严禁在法律法规规定的禁止区域审批临时用地，严禁擅自扩大临时用地审批范围和延长使用期限，严禁以临时用地名义规避建设用地审批手续特别是建设占用耕地和永久基本农田，要坚持节约集约用地，切实保障临时用地依法管理、有序使用及时恢复。”本项目属于《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》中规定的油气资源勘查项目，其选址具有“井下决定井上”的特殊性，占用永久基本农田属“选址确实难以避让”情形。
（5）与自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）符合性分析
根据自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）：“三、严格永久基本农田占用与补划。已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。非农业建设不得“未批先建”。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地占补平衡基础上，按照数量不减、质量不降原则，在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。”本项目为天然气勘探工程，属于国家重大战略资源勘查。
（6）与《关于加强临时用地监管有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1280号）的符合性分析
根据自然资源部办公厅《关于加强临时用地监管有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1280号）文件要求，“能源基础设施建设中，油气探采合一开发涉及的钻井及配套设施依据2号文件审批的临时用地，使用期限不超过四年。油气企业在勘探结束转入开采的，应及时办理建设用地审批手续。建设用地经依法批准后，不再进行土地复垦，相关土地复垦费用退回。未在规定期限内办理建设用地手续的，按违法用地处理”。本项目为天然气勘探项目，已取得本项目已取得通江县自然资源和规划局关于本项目选址的相关手续文件（见附件3），正在办理相关临时用地手续。
（7）与《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）的符合性分析
根据自然资源部《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）文件要求，“明确占用永久基本农田重大建设项目范围。（1）党中央、国务院明确支持的重大建设项目（包括党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目）；（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防类项目；（3）纳入国家级规划（指国务院及其有关部门颁布）的机场、铁路、公路、水运、能源、水利项目；（4）省级公路网规划的省级高速公路项目；（5）按《关于梳理国家重大项目清单加大建设用地保障力度的通知》（发改投资〔2020〕688号）要求，列入需中央加大用地保障力度清单的项目；（6）原深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、民生发展等项目”。本项目为天然气勘探项目，属于纳入国家级规划（指国务院及其有关部门颁布）的能源项目，符合文件要求。

（8）与《四川省建设项目使用林地审核审批管理规范》（川林规发〔2022〕2号）符合性分析
根据《四川省建设项目使用林地审核审批管理规范》（川林规发〔2022〕2号）相关要求：油气资源“探采合一”开发涉及钻井及配套设施用地的，可先以临时用地方式批准使用；勘探结束取得采矿证转入生产的，办理占用林地审批手续；不转入生产的，油气企业应当恢复林业生产条件和植被，按期归还。

本项目为天然气勘探项目，为战略性矿产的地质勘查，其选址具有“井下决定井上”的特殊性，占用林地属“选址确实难以避让”情形。建设单位承诺在开工建设前按林地保护的相关规定办理林地占用手续，未取得林地占用手续前不得开工建设，本项项目的建设符合“川林规发〔2022〕2号”相关要求。

1.11与《巴中市矿产资源总体规划（2021-2025）》的符合性分析

表1.11-1 与《巴中市矿产资源总体规划（2021-2025）》
符合性分析表

文件情况
本工程情况

符合性分析

根据巴中市经济社会发展方向和矿产资源分布特点，积极贯彻落实全国规划、省级规划工作部署要求，为国家能源资源基地“四川盆地涪陵油气”、国家规划矿区“四川绵阳-成都-南充油气”、“四川盆地广元-达州油气”及“四川南江尖山-旺苍大河坝石墨矿”建设提供保障服务，确保国家资源安全保障和稳定供给。

重点开采矿种：重点开采天然气、晶质石墨、霞石正长岩、饰面用石材、水泥用灰岩、地热、矿泉水等矿产。在符合准入条件前提下，优先设置采矿权，适当扩大开发规模，提高资源供应能力。

本项目属于天然气勘探井建设项目，属于国家重大能源项目，为清洁能源矿产。项目的建设有助于巴中市进一步探明油气能源矿产
符合

综上，本项目符合《巴中市矿产资源总体规划（2021-2025）》及审查意见的相关要求。
1.12 与国土空间规划符合性分析

巴中市人民政府于2025年6月26日发布了《巴中市国土空间总体规划（2021—2035年》，该规划对国土空间总体格局有如下要求：①关于永久基本农田，规划实行最严格的保护制度。至2035年，全市划定永久基本农田保护面积不低于2180.80平方千米（327.12万亩），主要布局在市域中南部丘陵地区，重点用于粮食生产，并逐步全部建成高标准农田。该红线任何单位和个人不得擅自占用或改变用途，国家重大建设项目确需避让的，须经依法批准并在落实占补平衡基础上，按照“数量不减、质量不降”原则优先在储备区内补划。同时，通过全面推行“田长制”网格化监管、农村居民点布局必须避让等措施，确保耕地数量、质量和生态安全。②关于天然气，规划将其列为巴中市优势矿产和重要清洁能源。在开发布局上，划定了覆盖全市域的“四川盆地广元—达州油气”国家规划矿区，并明确加快通南巴气田勘探开发。在产业导向上，重点发展天然气化工，规划建设巴中曾口—金堂化工园区和平昌石龙门化工园区，同时推进煤改气等替代工程及燃机电站项目，并完善全市门站、配气站及乡村管网建设。在安全管控上，要求燃气管线划定保护范围，化工园区外围300米设置土地规划安全控制线，严格限制学校、医院、居民住宅等建设。
经调查，本项目距离毛浴镇直线距离约11.5km，征用的土地主要为旱地，井场周边没有其它工业污染源、井场未处于生态敏感区，不涉及生态保护红线，不在通江县国土空间规划规划及毛浴镇城镇规划范围内，项目选址已取得本项目已取得通江县自然资源和规划局关于本项目选址的相关手续文件（见附件3），项目实施有利于降低区域碳排放，且属于国家重大能源项目，因此，项目建设选址符合《巴中市国土空间总体规划（2021—2035年）》及《通江县国土空间总体规划（2021—2035年）》的相关规划要求。

1.13 与《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（国办发〔2024〕39号）符合性分析

根据《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（国办发〔2024〕39号）：（七）完善重点行业领域碳排放核算机制。发挥行业主管部门及行业协会作用，以电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等工业行业和城乡建设、交通运输等领域为重点，合理划定行业领域碳排放核算范围，依托能源和工业统计、能源活动和工业生产过程碳排放核算、全国碳排放权交易市场等数据，开展重点行业碳排放核算；（十三）制定产品碳足迹核算规则标准。制定发布产品碳足迹量化要求通则等国家标准，对产品碳足迹核算原则、核算方法、数据质量等明确统一要求。按照急用先行原则，聚焦电力、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、煤化工、动力电池、光伏、新能源汽车、电子电器等重点产品，组织相关行业协会、企业、科研单位等制定发布产品碳足迹核算行业标准或团体标准。
本项目为天然气勘探井项目，属于清洁能源项目，项目的实施有助于减少化石燃料的使用，进一步减少二氧化碳的排放，因此本项目符合文件（国办发〔2024〕39号）中相关要求。  

1.14与《四川省减污降碳协同增效行动方案》（川环发〔2023〕15号）符合性分析符合性分析

根据《四川省减污降碳协同增效行动方案》（川环发〔2023〕15号）：（五）推动能源绿色低碳转型。推动在加强生态环境保护的前提下，建设金沙江上游、金沙江下游、雅砻江流域、大渡河中上游 4 个风光水一体化可再生能源综合开发基地，优先建设季以上调节能力水库电站，推动小水电分类整改和绿色改造。有序推动绿色氢能发展，逐步提升可再生能源规模化制氢能力。实施可再生能源替代行动，推动在工业生产、交通运输、农业生产、供暖供冷、家居家电等领域实施电能替代，稳步提高非化石能源消费占比。严格控制煤炭消费总量，重点削减非电用煤。到 2025年，煤炭消费比重降至 25%以内，非化石能源消费比重达到41.5%左右。优化天然气利用方式，优先保障居民用气，推进工业、商业、农业等领域“煤改气”“气改电”。（省发展改革委、省能源局、经济和信息化厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、水利厅按职责分工负责）
本项目为天然气勘探井项目，属于清洁能源项目，项目的实施有助于减少化石燃料的使用，进一步减少二氧化碳的排放，因此本项目符合文件（川环发〔2023〕15号）中相关要求。

1.15与《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）的符合性分析
根据《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）：三、实施能源结构清洁低碳行动：(六)大力发展清洁能源。持续加大非化石能源供给，促进水风光氢天然气等多能互补发展。 加快推进工业、农业、建筑、交通、生活服务5大领域电能替代。到2025年，全省非化石能源电力装机比重达83.3%非化石能源消费比重达41.5%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，推进“ 国家天然气(页岩气)千亿立方米级产能基地”建设。
本项目为天然气勘探井项目，属于清洁能源项目，项目的实施有助于减少化石燃料的使用，进一步减少二氧化碳的排放，因此本项目符合文件（川府发〔2024〕15号）中相关要求。




二、建设内容
	地理位置
	2.1 地理位置
本项目位于四川省巴中市通江县毛浴镇***。毛浴镇位于四川省巴中市通江县东北部，距离通江县城约12至13公里。毛浴镇东邻至诚镇和唱歌镇，南接诺江镇（或春在乡），西靠兴隆镇，北与瓦室镇相连。工程周边交通较为便利。该区域交通较为便利，工区附近有G5012兰海高速、S302、S201省道及乡道，交通较为便利。本项目地理位置详见附图1。

	项目组成及规模
项目组成及规模
项目组成及规模
项目组成及规模
项目组成及规模
项目组成及规模

	2.2 项目由来
四川能投天府油气勘探开发有限责任公司（以下简称“我单位”）已依法取得“四川省四川盆地通江区块石油天然气勘查探矿权”探矿权，该矿权位于四川省通江县境内，矿权面积444.6376平方千米。根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》等相关规定，我单位在该区域内具有合法开展石油天然气勘探工作的权利。

地下天然气资源的勘探与开发具有显著的行业特殊性，勘探井位的确定往往受地下地质构造和油气藏分布控制，具有“井下决定井上”的特点。因此，勘探工作需优先考虑区域含气性及资源潜力，以科学选址、合理布局为原则，逐步揭示气藏分布特征，为后续资源开发奠定基础。为明确产气层位及其分布范围，缩小产气圈层包围，提升区域资源评价精度，我单位拟在四川省巴中市通江县毛浴镇***实施“川能通1井组钻井工程”，为勘探井，主要目的是获取该区域深部地层含油气性资料，验证地质构造模型，为后续油气资源评价与开发部署提供依据。

本项目为勘探井工程，属于油气资源勘探阶段的前期工作，其建设与运行将为后续区块整体开发提供地质依据。若该区块进入规模化开发阶段，需编制区块开发整体环境影响评价文件，统筹考虑井网布局、集输系统、公用工程、环保措施等，确保开发活动系统合规。本次环境影响评价仅针对钻井勘探施工期。若该井后续具备开采价值并转为开发井使用，则采气工程及相关集输管线建设将另行开展环境影响评价，确保项目全过程符合国家环保法规要求。

2.3 工程概况
根据设计资料，川能通1井组钻井工程共布置3口天然气勘探井，该井井深约6787m，水平段1263m，分导管+三开建设。若川能通1井组储层改造测试阶段确定气井无工业气流，则对气井进行封井。若有气流了，则进行试采或采气开发，另行环评。
项目名称：川能通1井组钻井工程；
建设单位：四川能投天府油气勘探开发有限责任公司；
建设性质：新建；
井类别：天然气勘探井；
井型：定向井+水平井；
井口编号：川能通1井、川能通1-1井、川能通1-2井；

井深：井深为***；
目的层：须家河组须二、须四段；
完钻层位：雷口坡组；

完井方式：钻至目的层后采用高抗压强度的油层套管完钻，然后进行射孔、洗井作业、储层改造和测试放喷作业后完井；

钻井泥浆体系：导管段采用清水钻进，一开段+二开段+三开段采用水基钻井液钻进；
建设周期：项目施工周期约13个月；

工程投资：项目总投资***元，其中环保投资***万元，占总投资的1.01%。
建设内容：项目建设分为钻前工程、钻井工程及完井工程三部分，不涉及采气工程及外输管线的建设。钻前工程：修建110m×60m的井场、A类燃烧池1座（容积300m3）、集液池一座（容积2000m3）、油水罐区（占地面积260m2），新建公路0.065km等。钻井工程：新钻勘探井3口，目的层为须家河组须二、须四段，导管段采用清水钻进，一开段+二开段+三开导眼段采用水基钻井液钻进，三开水平段采用油基钻井液钻进。完井工程：为掌握目的层油气产能情况，当钻至目的层后，对气井进行油气测试，完井作业包括洗井、射孔、压裂、装井控装置及防喷器、测试放喷等过程。
2.4 技术经济指标
本项目，主要技术经济指标见表2.4-1。
表2.4-1  本项目主要技术经济指标表

序号

项目指标

单位

数量

备注

1

井场面积

m2
6600
110m×60m
2

占地面积

m2
18466
按临时占地

3

井口海拔

m

839
/
5

设计井深
m
***
6

井别

/
勘探井
/
7

井型

/
定向井+水平井

/
8
开钻次数

开

导管、一开、二开段、三开段
/
9
井口数量
3口勘探井

/
10

目的层

须家河组须二、须四段

兼探侏罗系凉高山组、自流井组珍珠冲段
11

完钻层位
雷口坡
/

12

钻进方式

导管段采用清水钻进，一开+二开+三开导眼段采用水基钻井液钻进，三开水平段采用油基钻井液钻进。
/
13

完井方式

套管完井
/
14

所属构造带

四川盆地川东北通江凹陷兴隆断褶带
/
15

无阻流量
***
H2S含量（g/m3）

0
/
16

预计工期

月
13
试采至确定气质情况及地层储量为止
17

计划投资

万元

***
/
2.5 项目组成
本项目施工期由钻前工程、钻井工程、储层改造测试工程三部分组成，不涉及地面集输工程。详见表2.5-1。

表2.5-1   项目建设内容组成一览表

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

主体

工程

钻前工程

场地平整

平整场地，包括井场（110m×60m）、油水罐区、A类燃烧池等区域

剥离土壤，破坏土壤结构，破坏植被，改变自然地形地貌，占用土地，改变土地利用现状，新增水土流失。建设过程中车辆运行噪声、扬尘、废水和生活垃圾等

清洁化生产操作平台
占地450m2（清洁化操作平台300m2，清洁化堆放场150m2），紧邻井场边界

40m3废水罐5个
2m3岩屑收集罐8个，15m3搅拌罐2个
120m2岩屑堆放场，用于暂存用于暂存水基岩屑、废水基泥浆及沉淀罐污泥。岩屑堆放场位于清洁化堆放场。

设备、设施基础

单机钻，ZJ70D型及以上钻机，井场内设内设泥浆循环系统、井架基础、机房系统各 1 套
A类燃烧池

修建1座A类燃烧池，位于井场外东侧，距井口约125m，占地约110m2，A 类 13m(长)×7m(宽)×3.5m(高)×0.5m(厚)，并配套 20m3 集酸池 1 个及排酸沟。
集液池
修建1个2000m3集液池，用于事故状态下的应急处理，池内重点防渗
改建、新建井场道路

新修入场道路0.065km。
表土堆放场

井场旁设置1个表土堆场，占地约3100m2，临时堆放表土

办公及生活区
租用当地村委会作为办公生活区
钻井工程

钻井设备安装

钻机成套设备搬运、安装、调试

钻井过程中破坏土壤结构；钻井废水、洗井废水及员工生活污水；钻井固废、员工生活垃圾；钻井设备噪声

钻井

作业

导管段采用清水钻进，一开+二开+三开导眼段采用水基钻井液钻进，三开水平段采用油基钻井液钻进。
固井

作业

全井段实施套管保护+水泥固井。

井控作业
井控装置：液压泵站、阻流管汇、防喷器和井口放喷设备。
完井工程
洗井
采用清水对套管墙进行清理
洗井废水、压裂返排液泄漏风险，测试放喷过程中产生的废气、噪声以及热辐射等
射孔
采用射孔器对目的层预定深度进行射孔作业
储层改造
目的层须家河组须二、须四段采用压裂液对产气层进行储层改造，压裂液用量约500m3
测试放喷管
测试放喷定产
换装井口控制系统
井控装置，3套
公用
工程

供电工程

项目优先使用当地电网供电，无条件情况下采用柴油发电机发电。井场东北侧设置备用发电房，内设柴油发电机4台（3用1备），布置在井场内

设备噪声、燃料燃烧废气

供水工程

采用罐车拉至井场，生活用水运至井场水罐，钻井用水运至井场

清水罐；来源为附近场镇
/

油罐区
2个柴油罐，每个容积50m3，储罐基础采用混凝土结构基础，四周设置围堰。
环境风险

水罐区
2个清水罐，每个容积20m3，用于储存水基泥浆配置所需清水。

泥浆储备罐
设置泥浆储备罐10个，每个容积40m3，用于储存压井用重泥浆。
环境风险
排水工程

雨污分流，井场四周边修筑双环沟（场内排水沟、场外清水沟）疏导雨水，若场内雨水被污染流入外环沟，则需封闭沟渠由作业队伍从隔油池抽汲至储存池。场内排水沟全长约310m，场外清水沟全长432m。
/

辅助工程
泥浆循环系统
由泥浆循环罐、振动筛、离心机等设备设施组成；其中泥浆循环罐 6 个（40m3/个），用于钻井工程中钻井液循环处理利用。
/
井控系统
自动化控制系统
放喷点火系统
自动、手动和电子点火装置各 1 套
环保

工程

隔油池
6个，容积为 4m3/个，分别位于井场四角、油罐区、泥浆储备罐区用于井场、油罐区、储备罐区隔油处理
截留项目油水罐泥浆泵等产生的废油、受污染的雨水

垃圾箱

井场区域和生活区各设 1 个
生活垃圾、废包装材料等

环保厕所
2座一体化环保厕所，生活污水经环保厕所收集处理后优先回用于厕所冲水，剩余生活污水拉运至就近场镇污水处理厂处理后达标排放。
生活污水、临时占地等
危废暂存间
危废暂存间位于清洁化操作平台区旁，占地约30m2，暂存间按照危废管理要求进行“六防”处置，危险废物进行分类存储、分类标识
固体废物
搬迁及无害化处理

测试完后进行设备搬迁以及钻井产生“三废”的无害化处理

噪声；若处理不彻底，可能产生废水及固体废物

2.6钻井工程和压裂试气工程主要设备情况
（1）钻井工程主要设备
钻进作业设备根据井深选择相应型号的成套设备，本项目选择ZJ70D钻机及配套设备1套，主要钻机、井架设备、钻井液钻井系统和井场监控自动化设备等。 川能通1井组钻井工程所用设备见下表 。   

表2.6-1  钻井所用主要设施一览表（单套）

序号
设备及设施名称
数量
主要参数
一、提升与旋转系统
1
井架
1套
***
2
底座
1套
***
3
绞车
1套
***
4
天车
1套
***
5
游车
1套
***
6
大钩
1套
***
7
水龙头
1套
***
8
转盘
1套
***
9
顶驱
1套
***
10
司钻控制室
1套
11
死绳固定器
1套
二、动力与传动系统
1
柴油机或发电机组（含房）
3套
***
2
辅助发电机（含房）
1～2台
***
3
机械传动装置
1套
***
4
标准化防爆电路
1套
***
三、钻井液循环与净化系统
1
钻井泵
2～3台
***
2
钻井液循环管汇
1套
***
3
循环罐
1套
***
4
振动筛
3～4台
***
5
除砂器
1台
***
6
除泥器
1台
***
7
砂泵
4台
***
8
离心机
2台
***
9
剪切泵
1台
***
10
加重混合漏斗
2套
***
11
气动重粉罐
≥4个
***
12
储备罐
***
13
岩屑收集罐
1套
***
四、安全设施
1
天车防碰装置
1套
***
2
防坠落装置
2套
***
3
二层台逃生装置
2套
***
4
钻台逃生滑道
1个
***
5
井控装备
1套
***
6
四合一可燃气体监测仪
2台
***
7
固定式H2S监测仪
1套
***
8
便携式H2S监测仪
2只
***
5只
***
1只
***
9
空气呼吸器
20～25套
***
10
空气压缩机
1台
***
11
大功率防爆排风扇
5台
***
12
固定点火装置
1台
***
13
小型汽油发电机
1台
***
14
移动式点火器具
(钻开油气层前配备)
1台
***
15
消防器材
1套
***
表2.6-2  压裂所用主要设施一览表
加砂压裂
序号
设备名称
单位
数量
1
2000型压裂车
台
***
2
平衡车
台
***
3
仪表车
台
***
4
供液车
台
***
5
混砂车
台
***
6
压裂液罐
个
***
7
组合砂罐
个
***
8
消防车
台
***
9
对讲机（防爆）
部
***
此外，在井场内根据要求配备消防以及硫化氢防护设备等。
2.7工程主要原辅材料、能源消耗及来源

1、钻前工程
钻前工程主要原辅材料为水泥、碎石、片石、条石、砖、钢材等建筑材料，均为外购。
2、钻井工程
（1）钻井材料
本工程钻井材料中钻头、套管、套管附件等在井场后场材料区储存，钻井过程中钻井时钻杆、套管等临时在井场前场靠井架码放使用；材料堆存区设置雨棚防雨；柴油在柴油罐内储存，储罐基础应采用混凝土结构基础，罐区四周设置围堰，地坪采用混凝土防渗。单套钻机钻井使用材料消耗见表2.7-1。
表2.7-1   单套钻机钻井主要钻井材料消耗表

材料名称
规  格  型 号
单位
数量
存储方式及位置
钻头
***
只
1
材料堆存区设置雨棚防雨
***
只
1~2
***
只
5~8
***
只
3~5
套管
***
m

按需
***
m

按需
***
m

按需
***
m

按需
套管头
***
m

6

套管附件
***
m

5

***
m

5

***
m

5

固井水泥
***
t

1500

材料区堆存
柴油
***
t

/

柴油罐储存，罐区设围堰，水泥混凝土防渗
（2）钻井泥浆材料
本项目使用的钻井泥浆原材料由供货厂家负责运输至井场，在井场材料堆场存储。本项目单井钻井工程钻井泥浆主要材料用量见表2.7-2。
①预计的钻井液量

表2.7-2  单井预计的钻井液量（单位：m3）

井段

m

地面系统

上层套管容积

裸眼体积

井筒容积

损耗量

总需要量

导管

***
***
***
***
***
***
一开

***
***
***
***
***
***
二开

***
***
***
***
***
***
三开导眼

***
***
***
***
***
***
侧钻水平井

***
***
***
***
***
***
合计
***
备注：裸眼段按井径扩大10%计算（油基5%），损耗量按裸眼段容积2倍计算（油基2.5倍），不包括漏失。

②钻井液材料储备

为满足井控及堵漏的需要，必须在井场按要求储备加重剂及堵漏剂。加重剂密度要求≥4.20g/cm3。

表2.7-3   材料储备表（单位：t）

处理剂种类

处理剂名称

数量

加重剂

重晶石

二开

***
三开

***
堵漏剂

随钻堵漏剂

***
核桃壳、云母等

***
复合堵漏剂

***
酸溶性堵漏剂

***
吸油毡

***
除硫剂

***
③钻井液材料计划

表2.7-4  钻井液材料计划表（单位：t）

序号

材料名称

一开

二开

三开导眼

三开水平井

合计

1

膨润土

***
***
***
***
***
2

纯碱

***
***
***
***
***
3

烧碱

***
***
***
***
***
4

高粘 CMC

***
***
***
***
***
5

低粘 CMC

***
***
***
***
***
6

聚丙烯酸钾

***
***
***
***
***
7

铵盐

***
***
***
***
***
8

聚合物降滤失剂

***
***
***
***
***
9

褐煤树脂 SPNH

***
***
***
***
***
10

磺化沥青

***
***
***
***
***
11

氯化钾

***
***
***
***
***
12

聚胺抑制剂

***
***
***
***
***
13

液体润滑剂

***
***
***
***
***
14

固体润滑剂

***
***
***
***
***
15

超细碳酸钙

***
***
***
***
***
16

油溶性暂堵剂

***
***
***
***
***
17

聚合醇

***
***
***
***
***
18

随钻堵漏剂

***
***
***
***
***
19

复合堵漏剂

***
***
***
***
***
20

核桃壳 / 云母

***
***
***
***
***
21

重晶石

***
***
***
***
***
22

白油

***
***
***
***
***
23

有机土

***
***
***
***
***
24

主乳化剂

***
***
***
***
***
25

辅乳化剂 / 润湿剂

***
***
***
***
***
26

氧化钙

***
***
***
***
***
27

油基降滤失剂

***
***
***
***
***
 根据上表，由钻井液主要成分及原辅材料理化性质可知，钻井液成分主要含水、有机物、一般金属盐和碱，无有毒有害物质。
表2.7-5  部分钻井泥浆材料成分表

序号

材料种类

主要理化性质

1

膨润土

***
2

纯碱

***
3

氢氧化钠

***
4

支化聚醚胺 PEA-1
***
5

聚合物 KPAM（聚丙烯酰胺钾盐）
***
6

降失水剂 LV-PAC（低粘度聚丙烯酸钠）
***
7

中分子聚合物降滤失剂
***
8

聚合铝防塌剂 AOP-1
***
9

高粘 CMC-HV 
***
10

抗高温降失水剂（磺化酚醛树脂）
***
11

封堵护壁剂 FPS
***
12

氯化钾
***
13
超细碳酸钙
***
14
石墨封堵剂
***
15
生石灰（除硫剂）
***
16
石灰石
***
17
重晶石
***
3、完井工程
（1）原辅材料
根据本项目设计资料，完井工程压裂液由盐酸、胶凝剂、缓蚀剂等构成，压裂液由稠化剂、破乳剂等构成，压裂液不含重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质，压裂作业所需的材料见表2.7-3。
表2.7-6   单井压裂作业材料用量一览表

序号
材料
设计用量
1
酸液（m³）
***
2
低粘滑溜水（m³）
***
3
中粘滑溜水（m³）
***
4
高粘滑溜水（m³）
***
5
超高粘滑溜水（m³）
***
6
70/140石英砂（m³）
***
7
70/140陶粒（m³）
***
8
40/70陶粒（m³）
***
9
暂堵球（按10段准备）
***
10
暂堵剂kg（按10段准备）
***
压裂液合计（m³）
24600
2.8 主要工程参数
2.8.1完井方式   

若测试结果表明测试井具有工业开采价值，则在井口装上采气装置后转为天然气开发井地面采气作业（采气工程另行立项和开展环评，并完善井场永久占地征地手续，临时占地恢复原貌），对钻井和测试放喷设备进行拆除搬迁处理；若测试放喷未获可开发利用的工业气流则水泥封井封场处理（无永久占地，临时占地恢复原貌，复耕复种）。

2.8.2 气质组分情况
据临近的马6井放喷测试天然气组分分析报告，本地区须家河组二段气藏天然气相对密度0.5634，临界压力4.612Mpa，临界温度191.3℃，天然气组分中，甲烷含量98.545%，乙烷含量0.38%，二氧化碳含量0.55%，不含硫化氢。根据设计资料，本项目目的层为须家河组二段、四段，产气气质类比同目的层位已采气的马6井产出主要流体成分，具体见下表。

表2.8-1  设计井主要目的层气样组分预测（%）

目的层

CH4
H2
N2
CO2
He

C2H6
C3H8
H2S

须二段、四段
98.545

0.091

0.35

0.55

0.024

0.38

0.06

/
注："/"表示未检出。

预计本项目勘探的天然气不含硫化氢。



	总平面及现场布置
	2.9 钻井井场平面布置及合理性分析

钻井工程平面布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》（SY5225-2012）等石油和天然气行业标准的要求进行。钻井井场主要包括井控台、泥浆循环辅助系统、泥浆储备罐区、机房系统、清洁化操作平台等。井场外设置有燃烧、集液池、油水罐区等，井场办公室用房为活动板房，完钻后随钻井队搬迁走。

（1）油罐区布置合理性分析

根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程（SY5225-2012）》中第 3.1.3条规定：柴油罐区距井口应不小于 30m，根据平面布置可知，该井柴油罐区布置在井场外西侧，距离井口约55m，满足防火间距的要求。且油罐采用架空式储存，罐体下方设置围堰及隔油池，发生泄露易发现，并能及时收集，便于职工监管，故满足要求。

（2）燃烧池布置合理性分析

根据《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）中的第 4.1.2.3 条规定：放喷管线应接至距井口 75m 以上的安全地带，距各种设施不小于 50m。根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）第 3.1.4 规定：放喷管线出口距井口应不小于 75m；根据《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》（SY/T6628-2005）中第 5.3.1 条规定：放喷池和火炬应限于安全地点，尽可能考虑选择井场主导风向的下风向放喷或点燃火炬，还应使排入大气的气体完全燃烧。根据项目井场平面布置可知，本项目燃烧池位于井口东南侧，距离井口约128m；根据调查，燃烧池周围 50m 范围内无各类设施和民房，距离燃烧距离最近农户约55m。由项目所在区域风向多为东北风，燃烧池位于主导风向侧风向，燃烧池选址附近主要为旱地、乔木林地，建设单位拟在燃烧池周边建立 50m 隔火带，对乔木进行砍伐，可有效避免测试放喷期间造成火灾等风险。由此可见，燃烧池设置满足相关规定，布置合理。综上，燃烧池选址及平面布置均相关规定，因此拟建项目燃烧池布置合理。

（3）隔油池布置合理性分析

井场四角各设一个隔油池；油罐区及泥浆储备罐区各设 1 个隔油池，共设 6 个隔油池。油罐区隔油池位置尽量靠近废油产生源，便于及时事故泄漏时产生的废油；由于井场内钻井设备较多，分布较为零散，为确保污水全部收集，故在井场四角设置隔油池，并与井场污水沟相连，利于井场含油废水及雨水的收集，避免含油废水外泄到井场外的土壤、地表水及地下水环境中。

（4）集液池布置合理性分析

项目拟布置 1 座20003集液池，分为4格，每个500m3，位于井场外北侧，集液池建设地目前均为旱地，地势较为平坦，池体采用地陷式构造，尽可能的降低了池体垮塌的风险。

井场建设地地形较集液池高，有利于井场区域污水自流进入水池，保证了有效的收集井场事故污水。拟建项目在修建集液池时，池体采用地陷式构造，并对池体进行防渗漏处理，在其周围修建围堰、导流沟，井口与集液池之间由碳钢管道连接，井场突发事件时通过布设的碳钢管道直接引入集液池，不存在事故废水外泄情况。拟建项目井场污染区（含井架基础、机房系统、泥浆储备罐区、循环系统）面积约 1800m2，其中循环系统及泥浆储备罐区（面积约 600m2）设挡雨棚，雨水由挡雨棚汇集后进入场内清水沟，经隔油池后排出场外。仅井架基础、机房区域（面积约 1200m2）的雨水收集在方井内，泵入废水罐中。根据气象资料，项目所在地年均降雨量为1150mm，日最大降雨量按特大暴雨等级计算（230mm），结合拟建项目未搭棚污染区最大日雨水量约 200m3。因此，施工期间单日进入储存池最大事故废水量为200m3。本工程集液池总容积为2000m3，高于应急状态下的日最大废水产生量 200m3。运输罐车统一调配，可确保在 24h 内抵达现场并投入转运工作。因此，储存池可满足项目事故状态下应急废水暂存处置要求。
（5）废水收集暂存设施合理性分析

本工程废水收集、处理设备废水罐、沉淀罐等均位于井场前场的清洁化操作平台内，设置围堰和分区防渗，废水收集暂存设施选址有效减少了事故状态下废水外溢对周边居民的影响。故选址是合理的。

（6）固废暂存设施布设合理性分析

工程针对废水基泥浆、水基与油基岩屑清洁化操作平台内设置临时堆放区；针对废油等危险废物在临时堆放区内设置危废暂存间30m2，危废暂存间进行了重点防渗，且距离下游环境保护目标较远，故事故状态下，对其影响较小，因此固废暂存设施选址合理。

综上所述，本工程总图根据《钻井工程及井场布置技术要求 SYT5466-2013》、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY-T 5225-2005）、《SYT 7298-2024 陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》、《石油天然气钻井井控技术要求》（GB/T 31033-2025）等规定的相关要求布置，对井场内各设施布置均已优化，从环保角度分析是合理可行的。

（7）耕植土堆放场选址合理性分析

项目于井场外北侧建设耕植土堆放场。耕植土堆放场选址紧邻进场，缩短了耕植土转运距离，降低了转运过程废气、噪声的环境影响。耕植土堆放场占地较小，同时满足耕植土对方要求。根据《钻井工程及井场布置技术要求 SYT5466-2013》相关要求，在耕植土堆放场围护外侧 30cm 处开挖 30cm×30cm 的简易排水沟排水，以防止雨水冲刷造成水土流失。采取上述措施后，可有效避免耕植土堆放场垮塌风险。

综上，项目耕植土堆放场选址合理。

2.10施工布置情况
2.10.1钻前工程

钻前工程主要修建钻井阶段使用的井场以及配套放喷池、生活区和井场道路等，主要工程内容及布置情况如下：

①井场：钻前工程修建尺寸为110×60m的井场，以满足钻井施工阶段现场施工机械设备布置需要。钻前工程主要完成井场占地平整、设备基础构筑、场地截排水沟、工艺区围堰、工艺区防渗层等隐蔽工程施工。

②A类燃烧池：本项目井场设置1座A类燃烧池，位于井场外北侧，距井口约 128m，占地约110m2，A 类 13m(长)×7m(宽)×3.5m(高)×0.5m(厚)，并配套 20m3 集酸坑 1 个及排酸沟。燃烧池宜采用半埋式，内层采用耐火砖修建，池体重点防渗处理。
③清洁化操作平台区域：占地450m2（清洁化操作平台300m2，清洁化堆放场150m2），紧邻井场边界，其中清洁化堆放场：120m2岩屑堆放场，用于暂存用于暂存水基岩屑、废水基泥浆及沉淀罐污泥；30m2危废暂存间，用于暂存含油固废等危险废物。岩屑堆放场及危废暂存间均位于临时堆放区内，均做重点防渗处理。

④集液池：本项目设置1座集液池，位于井场南侧，容积2000m3，储存池采用 C30 钢筋混凝土结构，抗渗等级 P8。池底钢筋砼浇筑前须先整平地基，然后浇筑 100mm 厚 C15 碎石砼垫层，然后进行钢筋绑扎、安装。用于事故状态下的应急处理，池体重点防渗处理。
⑤生活区：生活区租用井场西侧的村委会。
⑥进场道路：新修入场道路0.065km。新建道路路面采用泥结碎石路面，行车道宽5.0m，两边设硬路肩各0.5m宽。

⑦表土堆场：施工作业主要以土建施工为主，为保证后期复垦需要，对钻前施工场地进行表层去除 0.3m 厚表土，就近设置表土堆场集中堆存，通过对表土堆场设置截、排水沟防止水土流失；对井场四周挖方边坡高于 2m 的边坡采用重力式挡墙进行支挡，并对裸露边坡采用水泥砂浆喷浆护坡处理。
2.10.2 钻井工程

本项目是以须家河组须二、须四段为目的层的天然气勘探钻井，井场内采用ZJ70D型钻机钻进。钻井阶段主要包括钻机成套设备搬运、安装、调试，钻井作业、固井作业等。井场内主要布置钻井设备、材料存放点等。井场前场分布有清洁化操作平台，前左场及后右场布有泥浆配置及储备平台，井口附近分布有井架基础等。
2.10.3完井工程
为掌握目的层油气产能情况，当钻至目的层后，对气井进行油气测试，完井作业包括洗井、射孔、装采气树及防喷器、测试放喷等过程。
2.11 施工占地情况
预计总占地面积约18466m2，暂按临时用地办理手续，后续若具有开采价值进行开采时，另行办理相关手续。占地以林为主，占用永久基本农田，建设单位在开钻前按相关规定办理临时用地手续。本项目占用林地属于疏林地，主要为附近居民栽种的经济林木。项目用地应严格落实《土地管理法》、《土地复垦条例》、《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号）等相关规定，临时用地结束后应按照土地复垦方案实施土地复垦。项目占地情况详见表2.11-1。

表2.11-1  本工程占地类型一览表（单位：m2）
项目区域

合计

0103旱地

1104坑塘水面
井场区域（包括清洁化操作平台、集液池等）

10707
9268
1439
燃烧池及隔离带
853
853
/
生活区域

0
0
/
新建道路
1653
1653
/
耕植土堆放区域

4080
4080
/
边角用地
1173
1173
/
合计
18466
17027
1439
2.12 土石方平衡

钻前工程挖方量约15117m3，填方量约11254m3，剩余表层耕植土量约3863m³，在耕植土临时堆场暂存，待完钻后用于临时占地恢复表层覆土，挖填方能做到自行平衡，无需设置取弃土场。
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施工方案
施工方案
施工方案
施工方案
施工方案
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施工方案
施工方案
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	2.13施工工艺及产污分析
本项目包括钻前工程、钻井工程、完井工程三个阶段，仅涉及天然气开发井的建设施工期，不涉及运营期（运营期另行立项和开展环评）。

图2.13-1 钻井工艺总流程图
2.13.1钻前施工工艺及产污环节
（1）钻前施工工艺：
钻前工程施工主要为土建施工，施工过程简单，钻前工程施工过程及主要环境影响因素见图2.13-1。

图2.13-2 钻前工程施工过程及主要环境影响

①主要工程内容

按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013），规范实施井场建设。本项目钻前工程主要包括为钻井工程配套用的110m×60m井场、A类燃烧池一座、2000m3集液池1座、新建65m进场道路，以及对钻井及其配套设备设施工艺区场地实施分区防腐防渗作业等。

②分区防渗

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《地下水污染防渗技术指南（试行）》（2020年2月）中的有关要求，本项目需通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程及压裂过程污染物入渗土壤及地下水环境。钻井期间需设置重点防渗区（方井、井架基础区、危废暂存间、清洁化平台（包括清洁化堆场）、泥浆循环系统区、集液池、燃烧池、集液池、洗车污水池、洗车沉淀池浆储备罐区、机房系统区、水罐区、油罐区等），一般防渗区（环保厕所、双环沟等）及简单防渗区（办公用房等）。
③井场雨污分流

场外排水：场外雨水依靠地面坡度，就地散排至井场周围设置的排水沟，排出场外；在井场上游来水方向修建外围清水沟，将井场外雨水截流后排入地表冲沟。

场内排水：井场以井架基础周围外沿为起点，设置朝向井场四周的排水坡，井场四周修建排水沟，井场内雨水经井场四周排水沟收集进隔油池，初期雨水泵输清洁化操作平台废水收集罐内，经沉淀处理后回用于钻井液调配用水，以实现井场雨污分流；隔油池6个，容积为 4m3/个，分别位于井场四角、油罐区、泥浆储备罐区。用于井场、油罐区、储备罐区废水隔油处理。若场内被污染流雨水入外环沟，则需封闭沟渠，由作业队伍从集污坑抽汲至废水收集罐或集液池。井场临地势较高侧修建雨水沟实行雨污分流。
④水土流失防治
井场污染区硬化并分区防渗，非污染区采用泥结石地面并铺设碎石，避免雨水冲刷造成水土流失。耕植土堆放场外边修建M7.5水泥砂浆浆砌MU30片（块）石挡土墙护脚，并建有截水沟和排水管等排水系统，同时撒播草籽绿化，避免雨水冲刷造成耕植土堆放场区域水土流失。新建道路用条石护基，并修建排水沟，路面采用碎石铺垫，防止由于雨水冲刷造成水土流失。
（2）钻前工程产污分析

水土流失和植被破坏：钻前工程施工过程可能造成地面裸露，形成水土流失，导致地表原有植被破坏。

大气污染：钻前施工人员多为临时聘请的当地民工，本项目钻前施工不设集中生活营区，无集中生活废气排放。钻前工程大气污染物主要为施工粉尘和运输和作业车辆排放的汽车尾气，但属短期影响（钻前施工工期约1个月）。由于施工场地现场门口设置车辆冲洗设施，粉尘主要源于使用过程中的粉尘散落以及修筑钻井场地和井场外道路的挖填方转运工程中的二次扬尘。

水污染：钻前工程水污染主要来施工过程中产生的施工废水（主要污染物为SS）以及施工人员的生活污水（主要污染物为COD、SS和NH3-N等）。钻前工程高峰时日上工人数约40人，以当地居民为主，其生活依托居民住房生活设施。钻前工程产生的施工废水循环利用于洒水抑尘，无施工废水排放。

噪声污染：钻前工程施工仅在昼间施工，施工噪声主要是推土机、挖掘机、载重汽车等移动设备运行中产生，为非连续噪声源，各施工机械点距5m的声级约为82~88dB（A）。

表2.13-1  主要施工机具噪声源强

序号

设备名称

测点距施工机具距离（m）

数量
最大声级（dB（A））

运行方式

运行时间（h）

作业范围

1

推土机

5

1
85

移动设备

间断，<4

工程区内

2

挖掘机

5

2

84

移动设备

间断，<2

工程区内

3

载重汽车

5

2

82

移动设备

间断，<2

工程区内

4

钻孔机

1

1
85

移动设备

间断，<4

工程区内

5

空压机

1

1
88

移动设备

间断，<4

工程区内

6

振动棒

1

1
86

移动设备

间断，<4

工程区内

（3）井场表土处置以及水土保持

由于本项目用地暂按临时用地管理（储层改造测试情况不理想时需封场，占地恢复原貌），为保证后期复垦需要，对井场进行表层去除表土0.3m，预计产生表土约3863m3，堆存于井场外南侧的表土临时堆场，后期用于完井工程覆土复耕。

2.13.2钻井工程施工工艺
钻井由起下钻、接单根、钻井等作业组成；钻井辅助作业由电测井、综合录井等作业组成；固井由下套管和注固井液两个过程组成；完井由洗井、射孔、压裂作业和测试放喷组成，最后进行设备搬迁及井场清理。本项目采用清水、水基泥浆钻井工艺，对钻井过程中产生的污染物采取随钻处理，不会在井场内长期储存。

（1）井身结构设计

根据钻井工程设计资料，川能通1井组设计井深***，井型为定向井+水平井。分段采用清水钻井、水基钻井、油基钻机工艺，目的层为须家河组须二、须四段，兼探茅口组（取芯）。
表2.13-2  川能通1井组井身结构与套管设计表

开钻
次序
井深m

钻头尺寸mm
套管尺寸mm
套管程序
套管下入
地层层位
套管下入深度m

水泥返高m

导管
***
***
***
导管
沙溪庙组
***
***
一开
***
***
***
表层套管
凉高山组顶
***
***
二开
***
***
***
技术套管
自流井组
***
***
三开导眼
***
***
***
技术套管
雷口坡
***
***
三开水平
***
***
***
油层套管
须家河组须二、须四段

***
***
备注：①以上深度数据含补心高 9m ，开钻后根据钻后地面海拔、实际补心高度及时校正各层垂深。
井身结构总体说明：

***。

***图2.13-3 川能通1井组井身结构示意图
表2.13-3  评价区地层岩性简表   
（2）钻井工程工艺流程

根据本项目钻井设计资料，为保护当地地质环境，最大程度控制地下水污染，本项目按导管+三开设置，导管段采用清水钻进，一开段+二开段+三开导眼段采用水基钻井液钻进，三开水平段采用油基钻井液钻进。
***
②钻井液类型及其主要成分

根据钻井设计，本项目钻井阶段主要使用的原辅料主要为钻井泥浆、固井水泥、清水等，见表2.13-4。
表2.13-4 钻井液类型及其主要成分
开钻序号

井段（m）

钻井液类型

主要成分

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
④固井

固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。
固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入到井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。

固井过程采用特种水泥由供应厂家按作业要求配制完成，然后由灰罐车直接密闭运至作业场地，灰罐车内设搅拌设备，现场按配比由泵吸入液相配制液后，通过密闭搅拌，制成所需特种水泥，进行固井作业。此过程中在密闭罐内进行，无粉尘产生，仅搅拌过程产生设备噪声，配置过程中应加强管理，防治粉尘产生。

另外，如果是钻进中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。

2.13.3完井工程施工工艺
当钻至目的层后，对气井进行完井作业，以取得该井施工段流体性质、测试产能、地层压力等详细工程资料。本项目完井作业包括洗井、射孔、压裂作业、测试放喷等过程，其作业流程及产污环节见下图所示。


图2.13-7    完井作业阶段作业流程及产污节点

（1）洗井
项目钻至目的层后，首先是进行洗井作业，采用清水对井壁进行洗井作业，洗井作业首先在井筒内下入洗井管柱，洗井液由井筒注入清洗井壁，清洗后通过位于井底的返液口经洗井管柱返回地面。该环节的主要污染物为返回地面的洗井废水，根据区域同类型井组类比调查，单井产生洗井废水约140m3，本项目3口井共产生约420m3。

（2）射孔
射孔技术是将射孔专用设备送至井下预定深度，对准目的层引爆射孔器，射孔弹被导爆索引爆后，产生高温、高压冲击波，从而穿透套管、水泥环进入地层，形成一个孔道，构成目的层至套管内连通的一项技术。射穿产层后油气井的生产能力受产层压力、产层性质、射孔参数及质量影响。该环节产生的污染物主要为射孔时产生的噪声。射孔噪声一般产生在地表以下上千米的产层，不会对地表的声环境造成明显的不利影响。

（3）压裂作业
压裂是指在井筒中形成高压迫使地层形成裂缝的施工过程。***。

（4）测试放喷

为了解气井的产气量，在完井后，需进行测试放喷。测试放喷是在射孔作业后，利用测试放喷专用管线将井内油气引至放喷池点火燃烧对油气井进行产量测试的过程。依据测试气量，间歇放喷，单口井持续放喷时间约4～6h，属短期排放。测试放喷燃烧一般为高度1m的地面火炬，放喷池内放喷，放喷池设有耐火砖挡墙减轻热辐射影响。
（5）完井搬迁及井场清理
完井测试结果若表明该井有工业开采价值，则进入下一阶段的地面集输工程（另做环评）；若该井不产油气或无工业开采价值，则将井口用水泥封固并进行完井后的完井设备搬迁工作。

完井搬迁主要包括设备搬迁和设施拆除，设备搬迁完成后即对场地内设施进行拆除，如清除场地碎石、拆除硬化地面、清挖设备基础、拆除生态厕所等。钻井污染物和场地碎石、硬化地面及防渗等设施拆除废物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清，放弃的井场应尽可能地恢复其原来的土地利用状况或者按土地承包人的意愿转换土地用途（如保留水泥/硬地面作为谷场等）。建设方依法办理环保手续并按照钻井井场环保标准进行验收，验收合格方可交井，并对后续可能出现的环保问题负责。
2.13.4钻井、完井工程主要污染源及污染物排放情况
（1）废气产生情况
项目优先采用网电（备用柴油发电机）进行钻井作业，正常钻井作业时无废气产生，工程废气主要为事故放喷废气。钻井进入气层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内钻井液密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷属于临时排放，放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，其主要产物为CO2、NOx和水蒸气。

备用柴油发电机燃烧废气：本工程优先采用当地电网供电，当地电网无法牵入时自备用柴油机提供动力，其燃料燃烧排放的废气主要污染物为NOx、CO、CO2、HC和少最烟尘等。一般情况下，燃烧1m3柴油（密度约0.84g/cm3）排放的NOx为8.57kg/m3，属连续排放。
测试放喷废气：为了解气井的产气量，在完井后需进行测试放喷，产生的废气量取决于所钻井的产气量和测试时的释放量，一般产量大的井其放喷量也较大。测试放喷的天然气经专用放喷管线引至燃烧池后点火燃烧，依据测试气量，间歇放喷，单口井每次持续放喷时间约4～6h，废气排放属不连续排放。经燃烧池点然后，1m3 天然气燃烧后产生的烟气量为 10.5m3。根据类比同目的层位井可知，测试放喷时间按6h 计，经点火燃烧后其主要污染物为 NOX。NOx 排放量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年），天然气燃烧 NOx 产污系数按 15.87kg/104m3 计算；NOx 排放量为4.17t。

非正常事故放喷废气：事故放喷一般时间较短，约4～6h，属于临时排放，放喷的天然气经专用放喷管线引至燃烧池后点火燃烧，其主要产物为SO2、NOx、CO2和水蒸汽。测试放喷按照最不利情况考虑，即测试放喷均按无阻流测试，测试的天然气均在燃烧池内，经排气筒为高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放（火炬源排放）。
另外，本项目运输车辆进出较少，产生的汽车尾气较少。
（2）废水产排污情况
本项目产生废水类型包括钻井废水，洗井废水、压裂返排液，以及方井雨水和生活污水。
水基泥浆钻井阶段钻井废水：清水及水基泥浆钻井过程中钻井废水全部经井场配备的随钻处理系统处理后上清液循环利用于钻井泥浆循环系统，仅在完钻时产生钻井废水，主要为水基钻井固废压滤出水和设备清洗废水。根据本项目井身结构以及根据西南地区现有钻井作业废水产生量类比调查，单套钻机钻井施工完钻后产生的废水量约200m3，本项目完钻后钻井施工总产生废水量约200m3，由“不落地”工艺设备配备的废水收集罐（5个，40m3/个）暂存。完钻后的钻井废水委由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。本项目水基钻井泥浆不添加重金属等有毒物质，根据川渝已实施的天然气钻井废水监测资料，钻井废水中主要污染物及浓度见表2.13-5。
表2.13-5  钻井废水中的主要污染物与浓度（mg/L，pH除外）

               污染物

废水类别

pH

石油类

COD

Cl-
清水钻进后的废水

***
***
***
***
水基钻井液钻进后废水

***
***
***
***
生活污水：钻井施工人员约50人，生活用水按每人每天100L计，整个钻井周期（约9个月）内生活用水量约为1350m3，井队生活污水按用水量的85%计，钻井期间生活污水产生量约1147.5m3（约4.25m3/d），生活污水产生量较少，主要污染物SS、COD、BOD5和NH3-N的浓度分别约为250mg/L、300mg/L、100mg/L和20mg/L。
洗井废水：项目完钻后首先要进行洗井作业，本项目采用清水对套管进行清洗，根据类比调查，单口井洗井废水产生量约140m3。大部分洗井废水从井口返排进入集液池中，少部分洗井废水从放喷口返排到燃烧池，回用于配置压裂液。
表2.13-6  洗井废水中的主要污染物与浓度（mg/L，pH除外）

               污染物

废水类别

pH

石油类

COD

SS

Cl-
洗井废水
***
***
***
***
***
压裂返排液：井筒清洗干净后，通过压裂车将配置的压裂液压至地层，压裂出许多裂缝，加入支撑剂(如石英砂、玻璃珠等)充填进裂缝，提高气层的渗透能力，以增加产气量。当进行压裂作业时，压裂返排液会从井底返排出来，进入已做防渗处理的燃烧池，再抽吸至压裂液储罐，由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。根据设计方案，本项目单井兼探须家河组层位加砂压裂共需压裂液24600m3，返排率按60%计，则单井压裂返排液14760m3。项目压裂返排液产生量见下表。

表2.13-8    压裂返排液中主要污染物浓度    单位：mg/L（pH 无纲）
污染物

pH

SS

石油类

COD

Cl-
污染物浓度

***
***
***
***
***
加砂压裂返排液临时贮存于已做防渗处理的燃烧池中，及时泵至压裂液储罐转运处置，保证废水量不超过池体容积的80%。
方井雨水及初期雨水：由于本项目井场采用雨污分流制，井场外雨水通过上游来水方向设置的场外清水沟截流导排至井场外，井场内雨水通过四周排水沟收集后，初期雨水泵入清洁化操作平台进行循环利用，井口方井内收集的雨水泵入清洁化操作平台进行循环利用。井口方井雨水以及排水沟收集的初期雨水泵入清洁化操作平台内的废水收集罐内进入循环系统，用于配制钻井泥浆或压裂液。

结合方井区域占地面积及降水量资料，本项目井口方井内雨水以及四周排水沟初期雨水的量约为110m3。结合本项目特征，雨水主要污染物为SS和石油类，产生浓度分别为200mg/L和20mg/L。
（3）地下水污染
①地下水污染源类型分析

钻井工程对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井废水、钻井液、岩屑等的渗滤液以及井下钻进过程中滤失的钻井液。

②污染途径分析

钻井工程对地下水产生污染的途径主要有两种，即渗透污染和穿透污染。

渗透污染：是导致地下水污染的普遍和主要方式。钻井液循环系统、钻井污染物清洁生产随钻处理系统、原辅材料堆存淋溶雨水等产生、暂存、离析出的废水、废油通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。

穿透污染：以该种方式污染地下水的主要是钻井中滤失钻井液。钻井过程中，在水头压力差的作用下，将有少量钻井液滤失，并在含水层中扩散迁移，污染地下水，污染程度与所选用的钻井液体系及固井方案密切相关。

③地下水污染源源强分析

污染物渗滤液：产生于钻井废水和岩屑等固废在清洁化生产操作平台内暂存中，所含废液经离析后，向周围岩层渗入、扩散。产生量与废物存放时间、含水率等密切相关，废水性质受使用钻井液控制，与钻井废水类似。本项目将清洁化生产操作平台作为重点污染防渗区处理，正常工况下渗透外泄量极小。

钻井液滤失：此类影响产生于钻进期间的过平衡钻井阶段（钻井液类的钻井），钻井液在压力差的作用下，渗透入井壁岩石的裂隙或孔隙中。渗入量与地层压力、钻井工艺等复杂相关，目前钻井液监控系统一般在地层滤失量＜3m3/h时即可发现钻井液漏失，以便及时采取堵漏措施。本项目在每段完钻后，及时采用套管+水泥固井，从工程措施上减少井筒内钻井液滤失的可能。
（4）噪声产排污情况
本工程优先采用网电供电，当市政电网无法牵入时使用备用柴油发电机。工程噪声主要为钻井作业过程钻机、振动筛、离心机等设备运行产生的机械噪声、完井作业噪声，备用柴油发电机噪声等。井场钻井期主要噪声设备有：

①钻井液泵区主要为直流电机、液泵、振动筛、搅拌器、除砂器等。

B、放喷区主要是在钻遇地层遇高压大气量时应急放喷产生的气流噪声，位于井场外西北侧放喷坑。

C、备用柴油发电机区域主要为柴油机及发电机噪声
D、清洁生产操作区主要噪声源设备为搅拌机、离心脱水机、压滤机、污水转输泵等，位于井场东侧边界处。

本项目钻井过程为24h连续运行，分为清水钻、常规水基泥浆钻两个阶段，持续时间约3个月；完井工程只在昼间进行，持续时间约1个月，钻井工程主要噪声源设备噪声值见表2.13-7。

表2.13-7  平台钻机主要噪声源噪声特性
钻井工程阶段
阶段

噪声设备

数量

空间相对位置关系m
源强dB（A）（1m处）

声源控制措施

降噪后源强

运行时段
声源种类

X
Y
Z
正常

工况

钻井设备

1套

-1

1

1.5

90～100

置于钻井井场内，基础安装减振垫层

85～95

昼夜连续

固定声源

泥浆泵

2台

***
***
***
***
80～85

振动筛

2台

***
***
***
***
80～85

离心机

2台

***
***
***
***
80～85

非正常工况

放喷高压气流

/

***
***
***
***
/

110

昼间测试3h

固定声源

柴油机

3台

***
***
***
***
排气筒带高质量消声器

80～85

昼夜连续
固定声源

发电机

1台

***
***
***
***
设置发电机房，减震、吸声

75～85

昼夜连续
固定声源

备注：空间相对位置以井口中心为原点（0，0，0）
完井工程阶段
阶段

噪声

设备

数量

空间相对位置关系m
单台源强dB(A)（1m处）

声源控制降噪措施

降噪后源强dB(A)（1m处）

噪声特性

运行时段
声源种类

X
Y
Z
压裂

压裂设备

1套

***
***
***
***
置于钻井平台内，基础安装减振垫层

90-95

机械

昼间
固定声源

测试

放喷坑

/

***
***
***
***
/

/

气流噪声

测试

1~2d

固定声源

（6）固废产排污情况
根据产排污分析，清水及水基钻井液钻井过程中返排钻井液经处理后循环利用，完钻后回收钻井液运至其他平台利用。因此，本项目固废主要包括钻井过程中产生的水基钻井岩屑和废钻井泥浆、油基钻井固废、生活垃圾、钻井及其配套设备保养产生含油固废。

***
表2.13-8     表2.14-18     项目固体废物产生量及处置去向

固废性质

污染物

产生量

分类
处理方式

一般废物

水基钻井固废

***
II类一般工业固废

水基钻井固废经清水及水基泥浆不落地技术工艺处理收集后交由具有相关处理类别资质的单位进行资源化利用（砖厂或水泥厂等），就近外委处理

生活垃圾

***
生活垃圾
由当地环卫部门统一清运处理

废包装材料

***
I类一般工业固废

收集后送当地废品回收站处理

危险废物

废油等含油固废
***
HW08

900-214-08

危险固废
配备废油回收桶收集，危废暂存场内储存，完井后交由施工单位回收利用或有危险废物处理资质的单位代为处置

顶替泥浆

***
HW08

072-001-08危险废物

产生的顶替泥浆由废渣收集罐收集后交由有危废资质的单位进行处置

油基钻井固废

***
HW08

072-001-08危险废物

产生的油基钻井固废由废渣收集罐收集后交由有危废资质的单位进行处置

表2.14-19  本项目危险废物汇总表

名称

类别

代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

施工期油基钻井固废

HW08
072-

001-08

***
油基钻井

半固态

岩石、白油等

白油

***
T

废渣收集罐收集，现场贮存，交由资质单位处置

施工期废油

HW08

900-214-08

***
设备检修

液态

废润滑油

废油

***
T

废油桶收集，现场贮存，完钻后交由钻井队综合利用或交由资质单位处置
2.15  施工时序及建设周期   

本项目按照钻前、钻井和储层改造三个施工阶段，分别论述各阶段施工组织、劳动定员和工期情况。

钻前工程：主要为土建施工，由土建施工单位组织当地民工施工作业为主，高峰时每天施工人员约40人；仅白天施工，夜间不作业，施工工期约1个月。
钻井工程：由钻井专业人员组成，共计50人左右；项目1口井的钻井工程周期约3个月，为24h连续不间断作业，3口井合计约9个月。
完井工程：由井下压裂作业专业人员组成，共计50人左右；单口井压裂作业时间为1个月，仅白天施工，3口井合计约3个月。

因此，本项目预计总工期约13个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状
生态环境现状

	3.1 生态功能区划
根据《四川省生态功能区划》，项目所在地属于巴中市通江县境内，属“Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区”、“Ⅰ-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生太亚区”、“Ⅰ-3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区”。

本生态功能区主要生态问题为“多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重”；生态环境敏感性为“土壤侵蚀极敏感，野生动物生境高度”；主要生态服务功能为“水源涵养功能，土壤保持功能”；生态保护与发展方向为“保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源,发展特色农业，绿色和有机农产品。拓展生态农业”。
拟建项目为天然气勘探项目，施工期钻井废水、压裂返排液井间循环使用，无法回用的由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理；生活污水定期转运至城镇污水处理厂进行处置。

同时，项目的建设有利于摸清区域天然气储量等地质情况，对后续增大非常规天然气的供应有积极作用，符合区域生态功能区划要求。
项目与四川省生态功能区划位置关系详见图3.1-1。

图3.1-1   项目与四川省生态功能区划位置关系图
3.3 生态环境概况
3.3.1 生态环境
（1）地形地貌

通江县属中、低山区，包括中切割低山、中切割中山和深切割中山。呈“三山夹两谷”地形。地貌基本特征有三：①低、中山界限明显，均受三个二级构造单元的构造线控制。涪阳—五龙山鼻状构造轴线，为县境低、中山的分界线，此线以南为中切割低山。川北台陷与米仓山、大巴山交界线，形成县境中切割中山与深切割中山的分界线，此线以北为深切割中山。米仓山台穹中楼子庙—空山坝挠曲褶皱带之南端，为县境岩溶地貌的分界线，此线以北为中山岩溶地貌。②切割深，多窄谷、峡谷。中切割低山切割一般 600 米，多“V”型谷、平底谷；中切割中山切割一般 700～900 米，多窄谷；深切割中山切割高达 1200 米以上，多峡谷。⑤三级阶梯状构造，从北至南逐渐降低。北部深切割中山海拔 1500～2000 米；中部中切割中山海拔 1300～1500 米；南部中切割低山海拔 800～1000 米。

（2）地质构造
***。

（3）地表水系

***。

据现场调查结果，距离川能通1井组最近地表水体为井场北侧 960m 处的无名溪沟，井口与河道高差约+417m，河水自东向西流动，在下游约3.4km处与大通江汇合，主要水体功能为灌溉、泄洪。本项目上游 0.5km 至下游 10km 河道范围内无集中式饮用水取水口，不涉及饮用水源保护区。

（4）水文地质条件

根据评价区现场调查和区域水文地质资料，区内地下水按富水性质、地层岩性、地质构造及水力特征，区内地下水类型可分为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙水两类。

***。 

（5）生态环境概况
本项目位于山地，在不同海拔高度有不同的生境分布。

山体海拔2000米以上地带，植被代表类型为亚高山针叶林，主要为巴山冷杉林，有青杆、长杉等分布，群落组合有以杨、桦为主的次生性落叶阔叶林，也有以华山松为主或含漆树、华榛、四照花的华山松林，此地带的巴山本竹林繁茂码深，主要群落类型有4种，即壳斗科纯林、华山松林、巴山松林、油松林。

山体海拔1300~1800米的中山区，植被为山地针叶、阔叶混交林带，介于亚热带常绿阚叶林带与亚高山常绿针叶林带之间，分布于境内北部和东部的中山地带，山地针叶林以华山松、巴山松为代表树种；常绿阔叶林以栲属、石栎、青冈等为代表树种；落叶阔叶林以壳斗科的水青冈属、栎属、桦树、漆树、槭树等为代表树种。海拔1500米以上的大部分地带，山高坡陡，人类活动干预少，植被较好，其群落结构大多具备有乔木、灌木、草本、地衣层，覆盖度基本保持在70%左右。

海拔1300米以下的地带，是农业耕作和种植为主的区域。在植被带谱上应为常绿阔叶林类型，因大面积开垦、种植，形成了以马尾松、柏木为主的亚热带针叶林；以木竹、慈竹、斑竹为主的亚热带竹林；以麻栎、栓皮栎为主的落叶阔叶林；以青冈、抱石栎、多穗石栎为主的常绿阔叶林。植被上层建群种以柏树、马尾松、麻栎、栓皮栎、杨属、柳属等乔木树种为主；灌丛建群种以黄荆、马桑、水橡、黑檀、鸡骨头、映山红、铁芒冀、哗啦等树种为主；草本藤本建群种以白茅、大芒、蕨类、粉葛、苦葛等植物为主。常见的伴生树种有猴樟、油樟、黑壳楠、桢楠、密叶新木姜、巴山松等。

本次评价主要对井场周边50m 范围区域进行调查，以现场调查结合资料收集定性说明项目区域生态环境现状。本项目井场所在区域为海拔897m的山区，经现场勘察，井场占地为农田，现阶段种植的农作物为花椒、油菜，田中生长的草本植物有茅草、青蒿、苣荬菜、小蓬草。周围的乔木植被主要为青冈树、马尾松、柏树、慈竹林；灌木有棕竹、马桑、花楸等。在井场周边走访、勘察后未发现有古树名木和珍稀保护植物存在。经咨询通江县林业局，井场附近的存在的林地为商品林。
③动物及其生境分布状况

根据《通江县志》记载，通江县境内有兽类动物7目、21科、52属、67种，其中属于国家一、二级保护动物16种，主要分布在县境北部山区。鸟类动物计16目、41科、120 属、176种，内有国家一、二级保护珍禽12种，主要分布于县境东部和北部山区。爬行类动物有3目、7科、14属、21种，烙铁头、菜花烙铁头不多见。两栖类动物有2目、7科、9属、20种，除鲲鱼主产于大、小通江上游流域外，蛙类动物县内各地可见。鱼类有4目、11科、4属、47种，主要分布于通江河、大通江、小通江、长滩河及其各支流。

决定野生动物生境选择的因素是复杂的，受生态系统中各种因素的综合作用的影响，包括生境本身的特性、动物的特性、食物的可利用性、捕食和竞争等因素，任何引起动物各种活动、行为、生理和心理等改变以及引起生境变化的因素均影响野生动物的生境选择，而且各种因素对不同动物或同种动物的不同生长发育阶段或生理周期均具有不同的影响。野生动物的生境选择既反映了该物种的进化历史、环境条件及与其他动物的相互关系，也取决于种群的生存力。

通过现场勘察、走访调查，本项目附近无重点保护动物出现，区域出现的兽类主要为草兔、黄鼬、松鼠、小家鼠；鸟类常出现的种类有麻雀、斑鸠；爬行类动物有菜花蛇；两栖类动物有中华林蛙。本项目井场区域为耕地，不适合兽类出现，在井场附近的林地中，有草兔、松鼠等分布，井场周边无河流，两栖类动物较少，鸟类因活动能力较强，且井场周边存在林地，因此井场附近的鸟类较多。

 ④生态敏感区

本项目位于巴中市通江县兴隆镇三角村，经咨询通江县林业局并结合现场勘察，在井场周围评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、种质资源保护区、湿地公园、国家公园等生态敏感区。
②土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中对土地利用类型的分类，本项目井场占地周边50m范围主要为耕地、林地、农村居住用地、交通运输用地等多种土地利用类型，施工期项目占地均为临时占地，应按照规定办理用地手续，实际占地面积以用地手续为准，具体见表3.1-3和附图7。

表3.1-3    生态评价范围内土地利用现状表

土地利用分类

面积（公顷）

占比（%）

斑块数

一级类

二级类

01耕地
0103旱地
***
***
***
03林地
0301乔木林地
***
***
***
07住宅用地
0702农村宅基地
***
***
***
10交通用地
1006农村道路
***
***
***
11水域及水利设施用地
1104坑塘水面
***
***
***
合计
6.06
***
***
（6）土壤类型及占地情况
根据国家土壤信息服务平台查询结果，项目评价范围内主要分布为酸性紫色土。          

表3.3-7 项目所在区域酸性紫色土主要理化性质

项目

具体内容

母质

侏罗和白垩纪紫色厚砂岩风化物
剖面

构型

A11—C

主要

性状

质地以砂质壤土为主。土壤pH4.5--6.0，呈酸性至微酸性反应。阳离子交换量10--13me/100g土
剖面

A11层

0-14cm，灰棕色（湿，7.5YR5/2），砂质壤土，粒状结构，松，根多， ph4.5。
 C层

14-24cm，浊黄色（湿，2.5y6/4），砂质壤土，粒状结构，夹岩石碎屑，根少，ph5.0
（7）水土流失重点预防区和重点治理区
根据《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（川水函〔2017〕482号），项目所在的通江县属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，项目区属西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km2a。
3.2 环境空气质量现状
项目位于农村环境，所在区域为环境空气质量二类功能区。
本次基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用 巴中市生态环境局2025年6月公布的《2024年巴中市生态环境状况公报》中的数据对项目所在地的环境质量现状进行调查。详见表3.2-1。
表3.2-1 巴中市环境空气质量现状评价表

污染物

GB3095-2026
过渡阶段二级标准

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

SO2
年平均

4.3
60

7.16
达标

NO2
年平均

20.9
40

52.52 
达标

PM2.5
年平均

28.5
30
95
达标
PM10
年平均

40.3
60
67.16
达标

CO

百分位数日平均

0.9
4000

0.02
达标

O3
日最大8h平均

121.5
160

75.93
达标

根据以上表格，项目所在区域内PM2.5、O3、SO2、PM10、CO、NO2 能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。项目所在区域环境空气质量为达标区。

3.3地表水环境质量现状
根据《2024年巴中市生态环境状况公报》，2024年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于Ⅲ类水质。6个国控断面I-Ⅱ类水质占比100%，4个省控断面I-Ⅱ类水质占比75%，仅徐家河断面水质为Ⅲ类。本项目所在的通江水系纳溪口断面水质为Ⅱ类
3.4 地下水环境质量
本项目所在区域地下水未划分水域功能，本评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中对地下水质量分类依据，对本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，上述标准中没有涉及的监测因子参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行。四川力博检测有限公司于2026年5月对川能通1井组周边的地下水环境质量现状进行了一期地下水水质监测，同时对周边泉点情况进行了调查。

由地下水质量现状监测数据评价结果表明（详见地下水环境影响评价专题），区内地下水类型主要以重碳酸—钙型水为主，其次为重碳酸—钙镁型。本次评价的各监测点的监测因子（除化学需氧量和石油类）均能满足地下水Ⅲ类水质量标准；各监测点的监测因子化学需氧量和石油类均能满足地表水Ⅲ类水质量标准，评价区内地下水质量总体较好。同时，本次地下水质量现状评价结果表明，本项目特征污染因子在地下水环境质量现状评价中均不存在超标现象。
3.5声环境质量
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目位于农村地区，所属声环境功能为2类区，现状声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准。为全面掌握拟建项目所在区域声环境质量现状情况，本评价委托四川力博检测有限公司对项目所处区域声环境现状质量进行监测。

（1）监测点位
共设2个点，N1监测点设在拟建井场东北侧侧边界处；N2监测点设在拟建井场北侧厂界约100米处居民处，详见附图所示。
（2）监测因子：等效连续A声级。
（3）监测频次：连续监测2天，每天昼、夜各1次。
（4）评价方法：
采用噪声值与标准值直接比较法评价项目所在区域声环境质量现状。
（5）监测及评价结果
本项目区域声环境质量监测结果详见表3.5-1。
表3.5-1   声环境现状监测结果一览表  单位：dB（A）

监测点位

监测时间

LeqdB（A）

昼间

夜间

平台西北侧边界外
2026年5月25日

***
***
2026年5月26日

***
***
平台西北侧边界外135m居民处
2026年5月25日

***
***
2026年5月26日

***
***
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

60

***
监测结果表明，项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准要求，声环境质量较好。

3.6 土壤环境现状

为了解项目所在区域土壤环境，本次评价委托四川力博检测有限公司于2026年5月25日对项目所在地土壤环境质量进行了现状监测。

（1）监测项目：
GB15168基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌；共计8项；
GB36600基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、萘；共计45项；
特征因子：石油烃、氯化物、硫酸盐、钡。

（2）监测布点：本次评价共布设6个土壤监测点位，其中井场占地范围内布设4个，占地范围外布设2个，土壤监测点位布设及监测情况详/见表/3.6-1。
表3.6-1  土壤环境监测因子及布点情况

监测点

位置

用地性质

监测点类型

监测因子

占地范围内

T1

井场占地范围内井口附近位置
建设用地

柱状样

pH、特征因子
T2

占地范围内拟设放喷池位置
建设用地

柱状样

pH、特征因子

T3

占地范围内集液池区域
建设用地

柱状样

pH、特征因子

T4

井场占地范围内前场区域

建设用地

表层样

pH、阳离子交换量、GB36600基本因子、特征因子
占地范围外

T5

项目占地边界外西南侧上游约50m处
农用地

表层样

pH、GB15168基本因子、特征因子、全盐量、理化性质
T6

项目占地边界外东北侧下游约40m处
农用地

表层样

pH、特征因子

注：1、若柱状点处土壤超过3m深，则在0-0.5、0.5-1.5m、1.5-3m、3m以下的深度区间分别取样；若小于3m深，则按上述规定，取至最深的取样区间；2、每个柱状点至少是三个样品，分开监测，不是混合样。
（3）监测频次：1次取样。

（4）评价标准：
本项目为临时占地，农用地监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值中其他标准；建设用地监测因子执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；特征因子石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），钡参照执行四川省建设用地土壤污染风险管控标准（DB51 2978-2023）；氯化物及硫酸盐留作本底值。
（5）评价方法：土壤环境质量现状评价应采用标准指数法，并进行统计分析，给出样本数量、最大值、最小值、均值等。
（6）土壤环境质量监测结果及评价结果
表3.6-2    占地范围内柱状样土壤环境质量现状监测结果（1） 单位：mg/kg，pH无量纲

监测项目

监测点位

T1

T2

T3

0~0.5m

0.5~1.5m

1.5~3.0m

0~0.5m

0.5~1.5m

1.5~3.0m

0~0.5m

0.5~1.5m

1.5~3.0m

pH

酸溶性硫酸盐

氯化物

钡

***
***
***
***
石油烃

***
***
标准指数

超标率

表3.6-3   占地范围内表层样土壤环境质量现状监测结果（2） 单位：mg/kg，pH无量纲  
点位编号

检测项目

检测

结果

GB36600

筛选值/DB512978
占标率(GB36600-2018)
(GB15618-2018)筛选值pH˃7.5）

占标率(GB15618-2018)
T4

pH
石油烃
砷
汞
镉
铅
铜
镍
铬
锌
铬（六价）
钡
氯化物
酸溶性硫酸盐
四氯化碳
氯仿
氯甲烷
1,1-二氯乙烷
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯
顺-1,2-二氯乙烯
反-1,2-二氯乙烯

二氯甲烷

1,2-二氯丙烷

1,1,1,2-四氯乙烷

1,1,2,2-四氯乙烷

四氯乙烯

1,1,1-三氯乙烷

1,1,2-三氯乙烷

三氯乙烯

1,2,3-三氯丙烷

氯乙烯

苯

氯苯

1,2-二氯苯

1,4-二氯苯

乙苯

苯乙烯

甲苯

间二甲苯+对二甲苯

邻二甲苯

硝基苯

苯胺*

2-氯酚

苯并[a]蒽

苯并[a]芘

苯并[b]荧蒽

苯并[k]荧蒽

䓛

二苯并[a,h]蒽

茚并[1,2,3-cd]芘

萘

表3.6-4  占地范围外土壤环境量监测及评价结果一览表 单位：mg/kg，pH无量纲
点位

检测项目

检测结果

筛选值

标准指数

是否超标

编号

T5

pH

石油烃
砷
汞
镉
铅
铜
镍
铬
锌
铬（六价）
钡
氯化物
水溶性盐总量
酸溶性硫酸盐
46
/
/
/
T6

pH

7.66
/

/
/

钡

氯化物

酸溶性硫酸盐

石油烃（C10-C40）

由上表统计分析可知，项目占地范围内各土壤监测点各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准，占地范围外各土壤监测点各项指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的标准限值要求，特征因子钡满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准（DB51 2978-2023）》要，不存在酸化、盐化等状况。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	3.7  与原有项目有关的环境污染和生态破坏问题
川能通1井组钻井工程属新建项目，地处农村地区，周边以耕地、林地为主，无其他工业企业，项目所在区域生态环境质量较好，无环境污染和生态破坏情况。

	生态环境保护目标
生态环境保护目标
生态环境保护目标

	3.8 环境保护目标
3.8.1 生态环境保护目标
根据叠图和现场调查，拟建项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区；不涉及生态保护红线。
本项目主要生态保护目标为井口周边500m范围内的农业、林地生态系统。

3.8.2 地表水环境保护目标
本项目周边距离最近的地表水体为井场北侧 960m 处的无名溪沟。井口与河道高差约+417m，河水自东向西流动，在下游约3.4km处与大通江汇合，主要水体功能为灌溉、泄洪。距离本项目最近的饮用水源保护区为项目西南侧4.1km的至诚镇饮用水源保护区，本项目与其相聚较远，对其无影响。
3.8.3 地下水环境保护目标
现场走访调查结果表明，井场评价区内居民饮用水源主要来自于地下水，当地居民以泉点引水作为开采方式，开采地下水做为供水水源。根据地下水导则要求，结合资料整理分析和现场调查结果，本项目评价区内所涉及地下水环境保护目标主要为具有供水价值的剑门关组碎屑岩类裂隙含水层和当地居民使用的泉点。根据现场调查情况，各保护目标分布、保护目标信息以及与井场的位置关系见表3.8-1。

表3.8-1 井场周围地下水环境评价区水环境保护目标一览表

名称
地理位置
经度
纬度
类型
含水层
流量L/s
开发利用情况
供水人口/户
与井口位置关系
D1
天兴村
泉水
剑门关组
0.25
生活用水
25
井口东南上游1125m
D2
天兴村
泉水
剑门关组
0.05
生活用水
3
井口东下游137m
D3
天兴村
泉水
剑门关组
0.1
生活用水
6
井口北下游704m
D4
天兴村
泉水
剑门关组
0.15
生活用水
8
井口西侧方向416m
D5
天兴村
泉水
剑门关组
0.02
生活用水
3
井口东南侧方向716m
3.8.4环境风险保护目标
项目环境风险保护目标主要为周边散居居民，详见表3.8-2。

3.8.5大气环境保护目标
大气环境保护目标主要为周边农村地区中人群较集中的区域；根据现场调查可知，川能通1井组井口100m 范围内居民会临时搬迁。项目井口周边100m~300m范围内有约4户散居居民；井口周边300m~500m范围内有约12户散居居民存在。详见表3.8-2及附图3-1。
3.8.6 声环境保护目标

根据项目噪声预测评价与分析，本项目声环境评价范围为川能通1井组井口周边300m范围，声环境保护目标为评价范围内散居居民，详见表3.8-2及附图5。

表3.8-2  环境保护目标一览表

序号

名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境

功能区

相对井口方位

相对井口高差/m
与井口距离/m

与场界

距离/m

与放喷池最近距离/m

经度
纬度
0~300m范围内声环境、大气环境保护目标
1

1#居民

散居

居民

分散居民约1户， 1~2F砖瓦房

声环境2类区、环境空气二类区域

NW
0
86
28
208
2

2#居民

散居

居民

分散居民约1户，1F砖瓦房
W
+12
80
25
180
3
3#居民

散居

居民

分散居民约11户，1F砖瓦房
W
0~+18
101~306
50~240
190~405
4
4#居民

散居

居民

分散居民约2户，1F砖瓦房
NW
-7
154~160
132~150
278~282
5
5#居民

散居

居民

分散居民约5户，1F砖瓦房
E
-10
112~300
50~320
90~188
300~500m范围内大气环境保护目标
6
6#居民
散居
居民
分散居民约3户，1F砖瓦房
环境空气二类区域

E
-21
316~390
350~430
240~320
7
7#居民
散居
居民
分散居民约8户， 1~2F砖瓦房
NE
-69
400~500
411
400~467
8
8#居民
散居居民

分散居民约9户， 1~2F砖瓦房
W
+15
340~500
287~450
450~610
类别

方位及距离

主要保护目标

规模及性质

环境风险

大气环境

井口周边500m范围内

散居农户

约40户，140人

西北方向侧1.5km
***
约32户112人
西侧方向2.8km
***
约45户158人
西侧方向1km
***
约28户88人
北方向2.3km

***
约37户130人
地表水环境

井场北侧 960m 处

无名溪沟
项目所在河段主要为农灌、无其他功能，Ⅲ类水体。

地下水环境
地下水评价范围内分散式饮用泉点，详见地下水专项评价报告


	评价

标准

	3.9 评价标准
3.9.1环境质量标准

项目所在地环境功能区划及执行的环境质量标准见表3.9-1。

表3.9-1  环境所在地环境功能区划及执行标准

序号

项目

功能区划及执行标准

1

环境

空气

二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的二级标准

2

地表水环境

Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类标准

3

地下水环境

Ⅲ类区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准

4

声环境

2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

5

土壤

环境

占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

6

生态

功能

属于《四川省生态功能区划》中的Ⅰ-3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区

3.9.2污染物排放标准

项目执行的污染物排放标准见表3.9-2。

表3.9-2  项目执行的污染物排放标准

序号

污染物

执行的排放标准

1

噪声

仅包括施工活动，施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

2

污废水

生活污水由环保厕所收集后拉运至城镇污水处理厂进行处置，钻井废水、压裂返排液等由罐车拉运具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理，无污废水直接外排至本项目外环境。
3

废气

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）中巴中市地区排放限值、施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的相关标准 。非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）。
4

固体废物

本项目一开、二开、三开段水基钻井固废按《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）。井场内设备保养润滑用油跑冒滴漏产生的少量含油固废按照危险废物进行管理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），现场配备废油回收桶，完钻后由钻井队回收利用或委托有资质单位处置。



	其他
	拟建项目为天然气勘探井工程，不涉及地面集输工程，各类污染采取了相应的处理，可实现资源利用或达标排放，同时各类污染将随着钻井工程的完成而消失，不会造成长期影响，建议不设总量控制指标。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
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施工期生态环境影响分析

	本项目不涉及运营期，施工期主要分为钻前工程、钻井工程、储层改造测试工程三部分，其环境影响分析如下。
4.1 钻前工程
4.1.1 生态环境影响分析

本工程影响生态环境的因素主要体现在工程钻前施工期间，该过程会对井场及配套设施所征用土地的植被进行清除，改变土地利用现状；对井场及进场公路用地进行开挖、平整会改变土壤结构，造成地表裸露，开挖的土石方临时就近堆放，可能引起新的水土流失；环境改变和施工噪声可能会影响周围栖息的动物。
（1）项目占地对土地利用的影响分析
本项目总占地面积约18466m2，占地类型以旱地为主，均为临时占地，涉及井场公路、井场、临时表土堆场、燃烧池、生活区等。
根据调查，井场占地在现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。工程开工前，应先剥离占地范围内表层土，表层土堆置于井场外的表土临时堆场，并对堆放场做好水保措施，待钻井工程结束后，回填临时占地表层，并采用表土复耕复垦，增肥作业，恢复临时占用耕地的生产力，对土地利用影响小。
（2）对项目所在区域植被影响分析
根据现场踏勘，本项目选址位于耕地范围内，用地周边人为因素干扰较大，占地范围内未发现珍稀保护植物。工程在选择井场位置时已避开成片林地，项目的建设对当地植被的破坏影响较小。本次评价建议业主严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等有关法律、法规、政策的规定，依法依规办理使用林地和建设用地手续，确保该项目在办理使用林地手续许可证之后依法建设。
（3）对陆生动物环境影响分析
本项目井场均选址于人员活动较为频繁区域，井口周边500m生态评价范围内人工系统为主，受当地居民生产生活影响，评价区内野生动物种类较少，未见大型野生哺乳动物出没迹象，现有野生动物多为一些常见的蛇类、啮齿类、鸟类及昆虫等，无重点保护野生动物。
本项目井组占地面积较小，对当地地表植被的影响也是局部的，不会引起该区域野生动物生存环境大面积的明显改变，因此，本项目的建设对野生动物影响不大。
（4）水土流失影响分析
钻前工程建设将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。开挖土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。
本项目井组开挖面积小，施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。井场平整阶段钻前工程产生的土石方若随意堆放将引起水土流失，影响植被生长。本项目设计将表层耕植土临时堆放在表土临时堆场内，临时堆放场设挡土墙、截水沟、排水沟，可有效减少水土流失，同时利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。完钻后耕植土作为表层的覆土复植用，对临时堆放场地进行复垦。通过该措施，本项目大大减小了土石方开挖引起的水土流失量。

本项目钻前工程由于施工期短，占地面积小，土石方量小，且施工时间短，工程实际新增的水土流失量小，在环境可接受范围内。
（5）对景观的环境影响分析
钻前工程施工期将破坏占地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大、不相融的裸地景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生极大冲击。此外，由于对地表植被的完全破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对下游植被产生影响，从而对区域景观环境质量产生影响。本地区为森林景观，大量的施工机械和人员进驻给原有景观增添了不和谐的景色，但所在区域位于农村地区，周边无景点供游客观赏，对人群的视觉影响较小，且该影响将随着井场的复垦而消失。
4.1.2 环境空气影响分析
钻前工程施工人员以雇佣周边村民为主，现场不设置施工营地，不在现场食宿。钻前施工对环境空气的影响主要来自于道路扬尘及燃油动力机械废气。据经验数据，在风速为1.2m/s~2.4m/s条件下，土方和灰土的装卸、运输、施工以及石料运输时，距离产尘点50~150m处下风方向粉尘浓度为11.7～5.0mg/m3。项目所在区域的年平均风速为1.5m/s，风速较小，产生的扬尘量小，且钻前工程施工时间很短，完成后影响即可消失，无长期影响，通过采取降尘措施，对区域环境影响小。因此，施工期废气对当地环境空气影响较小，在当地环境可接受范围内。

各类燃油动力机械在现场进行场地挖填、运输、施工等作业时，排放的废气中含SO2、NOx、颗粒物等污染物，由于施工的燃油机械为间断施工，加之污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。

4.1.3  地表水影响分析

钻前工程水污染主要来自道路施工、井场平整以及基础施工过程中产生的施工废水、施工人员的生活污水以及井场雨水。

（1）施工废水

井场施工过程施工废水主要为道路、井场及基础建设过程混凝土拌和养护等产生的废水，其废水产生量较少，主要污染物为SS，经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排，对当地地表水环境影响很小。
（2）生活污水

钻前工程施工期约30d，施工队人员主要为临时聘用的周边居民，施工现场不设施工营地，施工及管理人员均在周边居民房屋或旅馆吃住。施工高峰期施工人数约40人，施工人员用水量按100L/d 计，产污系数取0.85，则钻前工程施工期间，生活污水产排情况详见表4.1-1。

表4.1-1 钻前工程施工期间生活污水产排情况一览表
用水类别
规模
用水标准
日用水量（m3/d）
日排水量
（m3/d）

人员生活用水
40人
100L/人·d
4.0

3.4
上述生活污水纳入当地居民自建的旱厕收集用于农肥，不外排，对地表水环境影响较小。
（3）井场雨水

井场施工过程遇降雨将产生地表径流，本次评价要求建设初期施工单位优先沿征地红线修建临时截排水沟，并在地势低处设置雨水监测井，雨水在井内沉淀后优先回用于施工场地洒水降尘，多余部分沿地势低洼处流入井场附近沟渠。在采取上述措施后，井场雨水对环境影响很小。

4.1.4 声环境影响分析
井场道路以及井场场地平整等涉及到路面、地基开挖和铺设等，施工时需用到推土机、挖掘机、载重汽车等机械和运输工具（噪声级见表4.1-1），对施工区附近一定区域范围内的声环境造成影响。

表4.1-1  主要施工机具噪声源强

序号

设备名称

测点距施工机具距离

最大声级（dB(A)）

运行方式

运行时间(h)

作业范围

1

推土机

5

85

移动设备

间断，<4

工程区内

2

挖掘机

5

84

移动设备

间断，<2

工程区内

3

载重汽车

5

82

移动设备

间断，<2

工程区内

4

钻孔机

5

85

移动设备

间断，<4

工程区内

5

空压机

5

88

移动设备

间断，<4

工程区内

6

振动棒

5

86

移动设备

间断，<4

工程区内

工程使用的施工机械种类多，运行时间不固定，施工机械的共同特点是噪声值高，对施工现场附近区域有影响，且由于噪声源位置不固定，难以采取吸声、隔声等措施来控制其对环境的影响。施工机械在不同距离处噪声影响见表4.1-2。
表4.1-2  施工机械噪声影响范围预测结果  单位：dB（A）

机械名称

10m

30m

50m

70m

100m

130m

150m

200m

推土机

79.0

69.4

65.0

62.1

59.0

56.7

55.5

53.0

挖掘机

78.0

68.4

64.0

61.1

58.0

55.7

54.5

52.0

载重汽车

76.0

66.4

62.0

59.1

56.0

53.7

52.5

50.0

钻孔机

80.0

70.5

66.0

63.1

60.0

57.7

56.5

54.0

空压机

81.0

71.5

67.0

64.1

61.0

58.7

57.5

55.0

振动棒

80.0

70.5

66.0

63.1

60.0

57.7

56.5

54.0

表4-2可知，在距离50m处施工机具对声环境的贡献值为62.0~67.0dB（A），在距离70m处施工机具对声环境的贡献值为59.1~64.1dB（A），在距离100m处施工机具对声环境的贡献值为56.0~61.0dB（A）。

按照钻前工程夜间不施工的施工计划，不存在施工噪声夜间超标环境影响；在不采取任何噪声防治措施的情况下，通过施工期噪声预测可知，在临近厂界30m范围内使用钻孔、挖掘机等构筑井场设备基础、放喷坑等可能造成施工场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）规定的昼间70dB(A)限值要求，需要采取适当措施降低环境影响。

在钻前工程施工过程中，应尽量选择合理的施工时间，高噪声设备作业可尽量避开周边居民午间休息时间，最大程度的避免噪声扰民；同时本项目钻前工程施工期短，且仅昼间施工，施工噪声对环境影响程度有限，且周边居民分布较少，施工噪声影响随钻前工程施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，在当地环境可接受范围内。
4.1.5 固体废物环境影响分析
钻前工程土石方场内自行平衡，不需设置取土场及弃土场。施工剥离表层耕植土，在场地设置表土临时堆场内暂存，在项目完井后用于临时占地恢复表层覆土。施工人员生活垃圾依托居民房自有设施，进入当地农村垃圾收运系统，由当地环卫部门清运并妥善处置。采取措施后，本项目固体废物均得到合理的处理与处置，对环境影响小。

4.1.6 土壤环境影响分析
钻前施工期间的开挖、填埋会对土壤结构造成一定的影响，主要表现为对土壤的占压和扰动破坏。     

本项目主要占地林地，钻前工程场地平整需清除林地地表植被及枯枝落叶层，剥离表层土壤。表层土壤（0-20cm）是林地土壤肥力核心区域，富含腐殖质及土壤微生物，剥离过程会直接破坏土壤团粒结构，降低土壤孔隙度，影响土壤通气性和透水性。

本项目钻前施工将对井场、燃烧池体、表土临时堆场等占地范围内表层土进行剥离和收集，分层压实堆放在井场旁的表土临时堆放区内，待钻井工程完成后作为临时占地恢复的覆土使用，并采取土壤恢复措施，逐步恢复土地原有功能，不会影响区域土壤的生产活动，对区域整个土壤生态系统的影响不大。钻前施工期间施工人员生活污水和生活垃圾依托周边居民现有设施处理，不在场地内排放，对区域土壤环境影响较小，影响可接受。

另外，项目生活区临时活动板房基础施工占地将影响当季农作物种植（生活区布置在相对平坦区域，无大规模开挖和回填，只修建少量活动板房基础结构），同时对土壤产生轻微物理性能影响；临时板房搬迁后即可清除活动板房基础结构，采取适当松土措施，恢复土壤结构功能，进行复垦，对该区域土壤生态环境影响较小，影响可接受。
4.2 钻井工程影响分析

4.2.1环境空气影响分析

项目所在区域电网较为完备，钻井工程拟采用电网供电，现场设置备用柴油发电机，正常情况不涉及柴油使用，废气主要包括备用柴油动力机、发电机燃油废气，油基泥浆钻井废气，运输车辆尾气。
（1）备用柴油动力机、发电机燃油废气

在停电或者电网供应不能满足使用时，钻井阶段井场单套钻井设备配置3台（2用1备）运行功率 800kW 柴油发电机组提供钻井动力，1台400kW柴油发电机供井场生活区使用，油耗208.3kg/h。本项目使用的为合格的轻质柴油成品，采用柴油机设备自带的消烟除尘装置处理后6m高排气筒排放，由于采用轻质合格柴油做燃料，燃烧废气主要为 NOx、颗粒物、SO2，停电时总体油耗208.3kg/h。根据《环境统计手册》中提供的数据，柴油燃烧产生的SO2、颗粒物和 NOx排污系数分别为16kg/t、1kg/t和14.4kg/t，按5天共120小时的柴油机使时间计算，本项目单井柴油使用量为24.996t，钻井产生的 SO2、颗粒物和 NOX分别为400kg、25kg、360kg。
（2）油基泥浆钻井废气
油基泥浆钻井废气来源于油基泥浆钻井过程和油基泥浆、油基岩屑暂存时挥发产生的无组织废气，油基泥浆主要成分为柴油，废气成分主要为VOCs，产生量较小。项目油基泥浆配置好后用泥浆罐拉运至现场进行钻井，暂存时间较短；油基岩屑由岩屑罐收集临时存放于专门堆场，定期由危废资质单位进行转运，现场暂存时间短。钻井过程中由于安全因素，尚无法对油基泥浆产生的无组织废气采取有效的收集治理措施，项目油基泥浆钻井时间约1个月，废气的产生随着施工的结束而结束，对环境影响较小。

（3）车辆尾气

钻进过程中，需不断拉运生产用水、钻井原辅材料等，本项目周边其他工矿企业较少，除本项目外，少有货运车辆经过本项目井场公路。井场公路路面经夯实硬化处理后，车辆运输产生的路面扬尘少，且由于运输车辆少，汽车尾气排放量少，公路车辆尾气对当地居民影响很小，在当地环境可接受范围内。
4.2.2 地表水影响分析

本项目产生废水类型包括钻井废水，洗井废水，方井雨水和生活污水。
（1）钻井废水
钻井废水：钻井作业的水基配浆过程中会根据泥浆的不同要求加入不等量的水，这些水随钻井泥浆进入井底协助钻井作业，在钻井泥浆返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆循环系统回用，小部分水随振动筛、离心机和除砂除泥器分离出的钻屑进入清洁化生产区，经固液分离后在回用罐中暂存后，回用于钻井过程，完钻后的钻井废水由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。
（2）洗井废水
洗井废水：洗井作业，本项目采用清水对套管进行清洗，根据类比调查，单口井洗井废水产生量约140m3。大部分洗井废水从井口返排进入集液池中，少部分洗井废水从放喷口返排到燃烧池，收集后用于压裂液配置，不在现场外排；

（3）方井雨水及初期雨水
井口方井雨水以及排水沟收集的初期雨水泵入清洁化操作平台内的废水收集罐内进入循环系统，用于配制钻井泥浆或压裂液。

综上，本项目整个钻井过程无污废水直接排入当地地表水体，通过上述措施可最大限度的减少钻井废水、洗井废水、方井雨水对当地地表水环境的影响，本项目钻井生产废水对当地地表水环境影响可接受。

（4）生活污水环境影响

项目钻井阶段施工人员为50人，类比其他项目，钻井期间生活污水产生量约4.25m3/d，生活污水产生量较少。生活污水经环保厕所收集委托当地环卫部门拉运至附近生活污水处理厂进行处置。
（5）钻井期间井场取水环境影响
***。本环评要求，建设单位在取水前制定取水方案并在相关部门办理取水手续，按照用水许可取水。
（6）场地渗透、外溢对地表水环境影响分析

本项目井口设置方井，用于收集钻井过程中散落的泥浆和污水，泥浆泵入泥浆罐回收利用，废水通过污水泵泵入泥浆循环系统内处理回用。钻井期生活污水经收集预处理后拉运至周边较近的生活污水厂处理；项目产生的钻井废水、压裂返排液分别被贮存于井场清洁化生产区的废水罐、集酸池和压裂液罐（返排阶段储存返排液）中。根据工程分析中的废水收集回用措施可知，清洁化生产区的废水罐及压裂液罐容积能够满足钻井废水、压裂返排液贮存要求；当发生事故排水时，废水直接汇入清洁化生产区的废水罐或集液池中，不会造成废水外溢。另外，在工程设计时，清洁化生产区和集液池均比地面高且有遮雨篷遮盖，可防止周边雨水汇入；井场周围设置雨水沟，井场周边雨水均不会进入井场内，井场内的雨水则顺着地势而排入四周的雨水沟；清洁化操作平台上方配备了防雨棚，这样可避免因雨水进入集污池而增加废水量。本项目采用雨污分流，井场四周设置排水沟，并设置集水坑，初期雨水收集后与钻井废水合并处理，后期雨水依靠井站设置的地面坡度和内外环沟的阀门控制，就地散排至排水沟，排出场外。若场内雨水被污染流入外环沟，则需封闭外环沟由作业队伍从集水坑抽汲至泥浆不落地装置或放喷池。

根据现场勘察，本项目周边距离最近的地表水体为井场北侧960m 处的无名溪沟（主要为农业灌溉），经核实项目所在区域河段上游500m，下游10km范围内无饮用水源保护区，井场周边 3km 范围内不涉及乡镇饮用水源保护区，无场镇集中式饮用水取水点。本项目区域内雨水排入冲沟，井场场地周围地表水仅在暴雨期间会对附近沟渠和堰塘造成影响，属于正常的雨水排放，不会对其水体功能造成影响。在暴雨期间应加强内外环沟的开闭工作，保证井场内初期雨水不流出井场。另外，井场采取防渗措施，集液池、油罐区、清洁化操作平台（清洁化堆放场、危废暂存间）、泥浆储备罐区、泥浆循环系统、井口及井架基础区、隔油池、A类燃烧池等均采取防渗处理，有效避免废水通过漏失和渗漏进入当地环境中。

在采取上述措施后，废水以漏失、渗透、外溢等方式进入地表水环境的量极少，类比本项目已实施钻井情况，预计不会对周边河流、水库以及周边的堰塘水环境造成污染影响，对地表水环境影响很小。
4.2.3 地下水及土壤环境影响分析

正常状况下，钻井期间各污染物均得到合理的处理与处置，主要存放污染物的设施均进行防渗处理，不会对地下水环境产生明显不利影响；根据现有地质资料，本项目井场选址避开了现已知复杂地质区，降低了产生地下水环境影响的风险；钻井选用全井段套管保护+水泥返空固井工艺，封固套管和井壁之间的环形空间，且导管段采用清水钻进，一开段+二开段+三开段采用水基泥浆钻进，可有效保护地下水及土壤环境污染影响；集液池、放喷池等设施池底采用现浇钢筋混凝土结构，并作防渗处理，在存放废水前进行承压试验，确定无渗漏后方用来存放废水，可有效避免存放污染物渗漏对地下水及土壤环境产生污染影响。正常状况下造成地下水污染的可能性极小。

（1）钻井漏失及防渗措施失效渗漏的影响分析
地层的漏失主要取决于地层的特性，通过人为的方法提高地层的承压能力，封堵漏失孔道，从而达到防漏的目的。通常采用以下三种方法来提高地层承压能力。

①调整钻井泥浆性能：对于轻微渗透性漏失，进入漏层前，适当提高钻井泥浆粘度、增加泥浆切力以防漏。

②在钻井泥浆中加入堵漏材料随钻堵漏：对于孔隙型或孔隙—裂缝性漏失，进入漏层前，在钻井泥浆中加入堵漏材料（主要由植物硬质果壳，云母和其它植物纤维组成等），在压差作用下，堵漏剂进入漏失通道，提高地层的承压能力，达到防漏的目的。

③先期堵漏：当下部地层孔隙压力超过上部地层破裂压力时，进入高压层前，须按下部高压层的孔隙压力确定钻井泥浆密度，这样容易导致上部地层漏失，为了防止上部地层漏失而引起的井涌、井喷等复杂情况发生，在进入高压层之前，应进行先期堵漏，提高上部地层承压能力。先期堵漏程序：1）钻进下部高压层前试压，求出上部漏失层破裂压力。2）若地层破裂压力低于钻进下部高压层的当量循环密度，必须进行堵漏，堵漏方法及材料应根据地层特性加以选择。堵漏钻井泥浆注入井中后，井口加压将堵漏浆挤入地层中。静止48h，然后下钻分段循环到井底。3）起钻至漏层以上安全位置或套管内，采用井口加压的方式试漏，检查堵漏效果，当试漏钻井液当量密度大于下部地层钻井液用密度时，方可加重钻开下部高压层。
（2）固废对地下水和土壤的影响分析
‌钻井期间固废对地下水及土壤的影响主要体现在污染物的迁移和积累。‌ 钻井作业中产生的废弃物中含有大量的盐、碱和化学添加剂等物质，这些物质在未经妥善处理的情况下直接排放或处置，会对周边环境造成严重污染。具体表现为：①‌对地下水的影响‌：钻井废弃物中的盐、碱及岩盐等成分会导致水体周边土壤板结，影响植物和农作物的正常生长，严重时甚至使土壤无法复耕。②‌对土壤的影响‌：钻井废弃物中的有害物质会经过自然降雨淋洗而溢出或渗入地下，对地表水、地下水以及土壤造成影响。这些物质在土壤中富集，不仅会对土壤中的大量微生物产生不良影响，而且会使土壤碱化或中毒，影响植物的正常生长。‌

因此，在施工过程中应注重施工质量，杜绝非正常工况的发生，落实固废及废水泄漏风险防范措施，发生风险事故后，通过及时处理，工程建设对地下水及土壤环境影响可接受。

4.2.4 声环境影响分析

（1）钻井噪声预测分析
项目使用常规钻井工艺进行钻进。常规钻井过程噪声主要来自于钻机、离心机、泥浆泵、振动筛等设备产生的连续机械噪声。采取降噪措施后设备的噪声值见下表。
表4.2-1  平台钻机主要噪声源噪声特性
阶段

噪声设备

数量

空间相对位置关系m
源强dB（A）（1m处）

声源控制措施

降噪后源强

运行时段
声源种类

X
Y
Z
正常

工况

钻井设备

1套

-1

1

1.5

90～100

置于钻井井场内，基础安装减振垫层

85～95

昼夜连续

固定声源

泥浆泵

2台

-11

10
1
85～90

80～85

振动筛

2台

-12

15
1.2
85～90

80～85

离心机

2台

-13

20
1
85～90

80～85

非正常工况

放喷高压气流

/

-45

105

2

110

/

110

昼间测试3h

固定声源

柴油机

3台

-17

16
1.2
90～95

排气筒带高质量消声器

80～85

昼夜连续
固定声源

发电机

1台

-17

18
1.2
85～90

设置发电机房，减震、吸声

75～85

昼夜连续
固定声源

备注：空间相对位置以井口中心为原点（0，0，0）
本工程声环境影响评价范围为300m，其中井口100m 范围内无居民存在，因此本次评价声环境保护目标主要为100~300m 范围内的4户散居居民，距井口最近居民为西南侧171m的1#居民点。
在采取主要噪声设备安装减振垫、固定设备设置于隔声房内等措施，噪声源强在70~95dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中室外点声源几何发散衰减模式，由于本项目为野外施工作业，无围墙等物理施工界限，按照声环境导则要求，重点对声环境敏感目标开展预测评价。

模式为：         LP(r)=LP(r0)－20lg（r/r0）
式中：

LP (r)— 预测点处声压级，dB；

LP(r0)— 参考位置r0处的声压级，dB； 

r — 预测点距声源的距离；

r0 — 参考位置距声源的距离。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》中点声源的几何发散衰减模式L（r）=L（r0）-201g(r/r0)预测钻井施工噪声对周边居民的影响。同时考虑反射体引起的修正量、挡墙、植被隔声、地形高差阻隔等作用影响。
表4.2-2    钻井噪声对井口周围居民影响预测

保护目标名称

位置（m）

噪声标准

噪声背景值/现状值

噪声贡献值

敏感点噪声预测值

较现状增量

超标和达标情况

与井口方位

与井口距离

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间/夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#居民点

NW
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
达标
超标
2#居民点

W
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
超标
超标
3#居民点
W

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
达标
超标

4#居民点

NW

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
达标

超标

5#居民点

E

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
达标

超标

图4.2-1  昼间钻井噪声等值线图
图4.2-2  夜间钻井噪声等值线图
钻井期间在2#居民点处昼间噪声预测值不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准值，其余点位昼间均满足2类区标准值；钻井期间1#~5#居民点处夜间均有不满足噪声预测值不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区夜间标准值。本项目正常工况下钻井期间昼间噪声达标距离约为距离井口85m，夜间达标距离约为约为距离井口254m。
因此，项目钻井期间施工噪声对周边居民存在一定影响，在实际施工时，应针对实际监测噪声值超标的的居民采取协商补偿、临时撤离（可租用当地民房、在噪声达标距离之外进行妥善安置）、功能置换等噪声防治措施。本次评价按照最不利情况即无法使用网电采用柴油动力机、发电机钻井时进行噪声影响预测，正常情况下项目区域电网情况较好，各井场优先采用网电供电，确因实际情况无法采用网电的井场才使用柴油动力机、发电机，使用概率较小，使用网电情况下项目钻井噪声对声环境的贡献值可减少约4～5dB（A），可进一步降低对周围声环境的不利影响。同时，建设单位应在开钻前与当地村委会、居民提前沟通，做好宣传、解释及安抚工作，以取得农户谅解，最终降低噪声对周围农户所产生的影响。

（2）放喷噪声影响

放喷一般在白天进行，持续时间较短，对声环境影响是暂时的，影响随测试作业的结束而消失。放喷天然气在主放喷池点火燃烧，放喷池3侧均有高约3.5m的围墙，经过围墙的隔声作用后，放喷噪声对周边声环境的影响较小。

本项目平台井站放空系统在事故放空情况下将产生噪声，其源强可达105dB，放空噪声不同距离的贡献值见表4.4-3。
表4.4-3    放空噪声影响范围预测结果
距声源(m)

50

100

150

200

300

400

500

贡献值(dB/A)

71.0

65.0

61.5

59.0

55.5

53.0

51.0

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准达标距离：昼间177m，夜间560m。

根据预测结果可以看出，不考虑噪声在传播过程中山体、建筑阻隔等作用情况下，放喷噪声在2类区昼间达标距离为177m，夜间达标距离为560m。但考虑到本工程仅在非正常工况下才会使用放喷系统，放喷频率低、时间短，且非事故情况下尽可能不在夜间放喷。因此，在做好附近居民协商沟通工作的前提下，放喷噪声对声环境的影响可接受。
4.2.5 固体废物环境影响分析

钻井工程产生的固废包括水基钻井固废、生活垃圾、废包装袋和含油固废等。其中，产生的含油固废属危险废物。

（1）水基钻井固废（水基岩屑和废钻井泥浆）

川能通1井组水基钻井作业过程中产生的岩屑及废泥浆由随钻处理工艺处理后（压滤脱水）储存于岩屑罐内，总计产生水基钻井固废4329m3（8658t），岩屑罐暂存，定期外运至附近环保手续齐全的砖厂或水泥厂综合利用，现场无排放量。产生的废钻井泥浆采用随钻处理工艺处理后，定期外运至附近环保手续齐全的砖厂或水泥厂综合利用，现场无排放量。本项目钻井阶段产生的水基岩屑和废钻井泥浆的处置控制在当地环境可接受范围内。

（2）顶替泥浆

水基泥浆转油基泥浆钻井时产生的顶替泥浆约90m3（180t），根据《国家危险废物名录》（2025年版），顶替泥浆属于“HW08废矿物油与含矿物油废物危险废物中”的“072-001-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆”。各井产生的顶替泥浆与油基钻井固废一并处理，实时收集和短暂贮存后全部交由具有相应危废处置资质单位外运妥善处置，现场采用废渣罐收集实现场内转运，现场不外排。
（3）油基钻井固废（油基岩屑）

项目钻井过程中产生的油基钻井固废约441m3（882t），清洁化生产操作平台设置油基钻井固废贮存场地（按危废贮存场地标准建设和使用管理）将油基钻井固废暂存岩屑罐，油基钻井固废分批分次全部交由具有相应危废处置资质单位妥善处置，现场无油基固废排放，油基钻井液钻井产生的岩屑处置控制在当地环境可接受范围内。

（4）生活垃圾、废包装材料
钻井期生活垃圾按0.5kg/人•d 计算，钻井人员50人，产生量约25kg/d。均存放在井场及生活区设置的垃圾箱内，定期由当地环卫部门处置，垃圾箱设防雨设施防止产生淋溶水。

（5）废包装材料
废包装袋（一般固废：747-001-99-004）集中收集后送当地废品回收站处理，钻井结束后做到现场无生活垃圾、废包装袋残留。

（6）含油固废
钻井过程中含油固废的主要来源有：A机械（钻井液泵、转盘、链条等）润滑废油固废；B液压控制管线滴漏的控制液，如液压大钳、封井器、废格栅、废含油防渗布及液压表传压管线滴漏的控制液。上述两项钻井产生的含油固废由废油回收桶收集，产生量约0.5t。含油固废属于危险废物（废物类别为 HW08，废物代码 900-249-08），现场配备废油回收桶收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在危废暂存间内储存，并按相关要求设置危险废物标识标牌，完井后交由施工单位回收利用或有危险废物处理资质的单位代为处置，不会对当地土壤及地下水环境产生影响。

综上所述，本项目各类固废均能得到妥善处理，现场无排放、无遗留，对周边环境影响小。

4.2.6 土壤环境影响分析

根据工程分析，项目的主要土壤影响源为井场污染区（泥浆循环区、井口区、机房系统区、清洁化操作平台）废水入渗影响，油罐区废水的地面漫流影响。

表4.2-2 土壤环境影响源及影响因子识别表
污染源

工艺流程/节点

污染途径

污染物指标

特征因子

备注

井场

污染区（泥浆循环系统、井口区、机房系统）

垂直入渗

COD、SS、氯化物、石油类
石油类、氯化物、钡
连续

其他区域

垂直入渗

COD、SS、氯化物、石油类

石油类、氯化物、钡
连续

地面漫流

连续

柴油
罐区

/

地面漫流

石油类

石油类

连续

（1）垂直入渗

对于（集液池、油罐区、清洁化操作平台（清洁化堆放场、危废暂存间）、泥浆储备罐区、泥浆循环系统、井口及井架基础区、隔油池、A类燃烧池等）等区域，在事故情况情况下会造成污染物的泄露，通过垂直入渗途径污染土壤。本项目采取分区防渗措施，对（方井、井架基础区、危废暂存间、清洁化平台（包括清洁化堆场）、泥浆循环系统区、集液池、燃烧池、集液池、洗车污水池、洗车沉淀池浆储备罐区、机房系统区、水罐区、油罐区等）等区域均进行重点防渗，对雨污分流区及场内排水沟、厕所、材料区均进行一般防渗。在全面落实分区防渗措施的情况下，污染物的垂直入渗对土壤影响较小。
（2）地面漫流

在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。本项目采用雨污分流，井场四周设置排水沟，并设置集水坑，初期雨水收集进入清洁化操作平台与钻井废水合并处理，后期雨水依靠井站设置的地面坡度和内外环沟的阀门控制，就地散排至排水沟，排出场外。若场内雨水被污染流入外环沟，则需封闭外环沟由作业队伍从集水坑抽汲至泥浆不落地装置区或放喷池。为了进一步做好对附近土壤环境的保护工作，要求建设单位做好以下工作：

①在钻井过程中应加强废水管理，加强监管内外排水沟，确保污水不流出井场。

②在做好泥浆不落地装置区水罐和放喷池的清运工作同时，对集水坑进行及时清掏，做好防渗。

③施工时间尽量避开雨季，废水在拉运过程中经过河渠附近时，应减缓车速，平稳通过。

④本次环评要求构建的地表水“三级”防控体系具体如下：第一级防控措施是对存放废水和原料的罐、池定期检查，确认罐、池容量不超过设计容量，并及时清空，确保废水暂存容量足够；第二级防控措施是通过对可能发生废水泄漏的罐、池区以及作业区等区域修建围堰，避免泄漏废水散排进入井场其他区域；

第三级防控措施是方井、井场四周集水坑等废水汇集处低进高出，同时设置水泵，将废水抽至清洁化操作平台废水罐或储存池，拦截可能流出井场外的废水，保持内环沟、集水坑、方井等常空。

在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。
综上所述，项目井场及配套区域均采取了分区防渗措施，防渗层发生破损可能性极低，井场四周均设置了排水沟和雨水检查井，并在井场罐区设置隔油池，可有效收集井场内的雨污废水，正常情况下无井场污废水漫流情况发生，对周边土壤环境影响较小。

4.2.7 生态环境影响分析
钻井作业对地表植被基本无影响，但来自钻井过程中人类活动、生产机具噪声等可能对野生动物产生扰动影响，这种影响是局部和暂时的，随钻井工程的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡，因此钻井作业对生态环境影响很小。

4.3 储层改造测试工程环境影响分析

4.3.1 环境空气影响分析
（1）测试放喷废气
测试放喷废气来自测试放喷过程中天然气燃烧，天然气燃烧后主要产生NOx、CO2和水蒸气，采用低空灼烧可降低废气的毒性。

测试放喷采用空中灼烧降低废气的毒性，点火燃烧后转化成NOx、CO2和水蒸气。项目放喷池内壁由防火砖砌成，外侧设有钢筋水泥墙及钢板。本项目放喷池选址位于距离井口75m外的旱地上，周边50m内无民房，50m范围内植被以农作物为主，无高大林木，地势空旷便于废气扩散，且放喷池位于周边居民点的侧风向。

在放喷前，建设方会提前疏散井场和放喷口周围300m范围内的居民，并在周围设置警戒线，以减轻放喷废气对周边居民的不利影响。放喷测试在白天进行，现场工作人员佩戴正压式空气呼吸器和便携式硫化氢和二氧化硫监测报警仪。
本评价认为，由于放喷时间较短，在严格执行《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2019）中关于放喷池选址及放喷撤离要求的前提下，本项目测试放喷废气不会对周边环境和居民健康产生明显不利影响。
（2）事故放喷废气
事故放喷是由于地层高压异常导致的，在石油天然气行业是低概率事件。事故放喷主要产物是天然气燃烧后产生的NOx、CO2、H2O颗粒物等。事故放喷时间持续较短，通过专用的放喷管线将天然气引至放喷池进行点火放喷，事故放喷排放污染物较少，属临时排放，且建设单位在发生事故放喷时制定了紧急预案，对周边居民实施临时疏散，因此事故放喷对周边人群健康基本无影响，对环境影响也较小。
4.3.2 地表水环境影响分析
项目储层改造测试工程地表水污染物主要来自于井场雨水、压裂完成后产生的压裂返排液以及施工人员生活污水。
（1）井场雨水影响分析

井场施工过程遇降雨将产生地表径流，本次评价要求建设初期施工单位优先沿征地红线修建临时截排水沟，并在地势低处设置雨水监测井，雨水在井内沉淀后优先回用于施工场地洒水降尘，多余部分沿地势低洼处流入井场附近沟渠。在采取上述措施后，井场雨水对环境影响很小。

（2）压裂返排液环境影响分析

根据前文分析，本项目压裂返排液返排量为15120m3左右，返排持续时间约4个月，返排量峰值约为300m3/d；压裂返排液出井后经压裂液罐（容积2000m3）收集暂存（可最大暂存5天左右产生量，根据同类项目施工经验，压返液转运周期一般1~2天转运一次，现场存在量通常为300~500m3/d），优先利用由罐车转运区域内其他平台回用于压裂用水，剩余不能回用的由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理，不会对周边地表水环境造成影响。
（3）压裂取水影响分析

本项目拟在就近的河流或水库取水，本项目压裂用水主要来自于区域同期实施井场压裂返排液调配用水，新鲜用水量较少。本次评价按照最不利情况下全部压裂用水取用新鲜用水考虑计算，取水的河流主要为本项目西侧的莲池河，多年平均流量2.3m3/s（198720m3/d），本项目取水泵最大取水能力为20m3/h考虑，单日取水量400m3/d计算，取水占比最大为仅为莲池河流量的0.0002%，取水量远小于莲池河流量。本项目周边地表水体较为丰富，故本项目实施期间取水不会对周边地表水体造成较大影响。本环评要求，建设单位在取水前制定取水方案并在相关部门办理取水手续，按照用水许可取水。合理安排取水时间，尽量选在丰水期进行取水，若是工期允许，尽量避免在枯水期取水，以减小枯水期取水对水生生态的影响。合理安排取水与周边农业用水的时间关系，工程取水不得导致周边居民农业用水困难，若工程在枯水期取水且可能导致周边居民农业用水困难时，应停止在预定地方取水，从其他水量充足的地方取水或者采用罐车拉运的方式供水。

（4）生活污水影响分析

本项目生活用水由拉运的桶装水供给，不会占用周边地表水资源；生活污水经移动厕所收集委托当地环卫部门拉运至附近生活污水处理厂进行处置，对周边水环境影响很小。

4.3.3地下水环境影响分析
正常状况下，各污染物均得到合理的处理与处置，主要存放污染物的设施均进行防渗处理，不会对地下水及土壤环境产生明显不利影响；项目井位选址避开了现已知复杂地质区，降低了产生地下水环境影响的风险；钻井选用全井段套管保护+水泥返空固井工艺，封固套管和井壁之间的环形空间，有效保护地下水及土壤环境免受污染影响；放喷池等底采用现浇钢筋混凝土结构，并作防渗处理，在存放废水前进行承压试验，确定无渗漏后方用来存放废水，有效避免存放污染物渗漏对地下水及土壤环境产生污染影响。正常状况下造成地下水及土壤污染的可能性极小。   
本项目已进行地下水专题评价，具体地下水环境影响预测与评价详见地下水专题评价。
4.3.4 声环境影响分析
项目压裂测试工程声环境影响主要来自于压裂过程作业噪声以及放喷测试噪声。
（1）压裂作业噪声

以井口为原点，坐标（0，0）；压裂阶段运行的设备为32台压裂车，分布于井口两侧，为单井压裂，压裂作业在白天进行，夜间不施工，故而仅对昼间噪声进行预测；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）：实际的室外声源组，可以用处于该组中部的等效点声源来描述，则本工程压裂期间 32台压裂车在采取治理措施后叠加的噪声源强为105dB（A）。

预测结果表明：本项目压裂作业期间噪声达标距离为井口180m 范围内，该范围内共有约30户居民分布。因此，项目的建设会对周围居民造成一定影响。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》中点声源的几何发散衰减模式L（r）=L（r0）-201g(r/r0)预测压裂施工噪声对周边居民的影响。同时考虑反射体引起的修正量、挡墙、植被隔声、地形高差阻隔等作用影响。

表4.3-1    压裂噪声对井口周围居民影响预测

保护目标名称

位置（m）

噪声标准

噪声背景值/现状值

噪声贡献值

敏感点噪声预测值

较现状增量

超标和达标情况

与井口方位

与井口距离

昼间

昼间

昼间
昼间

昼间

昼间

1#居民点

NW
超标
2#居民点

W
超标
3#居民点

W
超标

4#居民点
NW
超标

5#居民点
E
达标

图4-2 压裂期间噪声预测等值线图

通过预测可知，压裂期间，在1#~4#居民点处超过GB3096-2008中2类区昼间标准值，最大超标值为4.98dB(A)，项目压裂施工期间，昼间噪声达标距离约为距离井口180m。

因此，项目压裂期间施工噪声对周边居民存在一定影响，在实际施工时，应针对实际监测噪声值超标的的居民采取协商补偿、临时撤离（可租用当地民房、在噪声达标距离之外进行妥善安置）等噪声防治措施。同时，建设单位应在开钻前与当地村委会、居民提前沟通，做好宣传、解释及安抚工作，以取得农户谅解，最终降低噪声对周围农户所产生的影响。
（2）放喷噪声影响

放喷一般在白天进行，持续时间较短，对声环境影响是暂时的，影响随测试作业的结束而消失。放喷天然气在放喷池点火燃烧，放喷池3侧均有高约3.5m的围墙，经过围墙的隔声作用后，放喷噪声对周边声环境的影响范围预计在100m左右，且仅在昼间间断进行，单次时间4~6h，在做好沟通解释工作前提下，周边居民影响较小。

4.3.5 固体废物影响分析

储层改造期间的固体废物为工作人员产生的生活垃圾，以及压裂液配制过程产生的废包装袋。生活垃圾均收集至垃圾箱集中暂存，按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置；废包装袋集中收集后送当地废品回收站处理，对环境影响小。

4.3.6 生态环境影响分析
压裂阶段，压裂设备噪声等可能对野生动物产生扰动影响，这种影响是局部和暂时的，随着施工的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡。

同时放喷阶段，出于防火安全控制要求，须对周围草地、树木砍伐或移栽清理；放喷燃烧产生的热辐射对放喷池周边植被有一定程度影响，由于本项目放喷燃烧时间短，加装防火砖墙阻挡燃烧热，热辐射影响时间短，一般情况下此类影响植被可自行恢复。故放喷过程对生态环境影响很小
4.4完井期环境影响分析
本项目为区域部署的天然气勘探评价井，钻探作业受深层地质、目的层储层条件等不确定因素影响，目的层放喷测试结束后存在有开采价值和无开采价值两种可能，针对不同测试结果，分别采取不同的完井撤离措施。

若无后续开采价值，则按行业规范对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，仅保留井口井控装置，在井口套管头上安装丝扣法兰，其工作压力大于最上层的地层压力，在丝扣法兰上标注井号、完井日期，并设置醒目的警示标志加以保护防止人为破坏。完井后拟建项目在钻井过程中的环境影响因素将不再存在，无“三废”排放及噪声影响。同时井场能利用设施搬迁利用，不能利用的统一收集后交废旧回收单位回收利用，设备基础，构建筑将拆除，建筑垃圾运至建筑垃圾场填埋或用作储存池平整填方区及池体区域填方。清除固体废物，拆除放喷池、生活区，平整井场，对临时占地进行复耕复种，项目建设区将逐步恢复原有生态环境。

若该气井经放喷测试，具有开采价值，则由采气部门进行后续采气站场及配套集输管线的建设，并另行开展环境影响评价工作。

4.5 环境风险影响分析
本项目为天然气勘探评价井，对井下地质环境情况的掌握有限，存在一定程度的不确定性和难预见性，故本项目必须严格落实《钻井井控技术规范》（Q/ SY02552-2018）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）等相关钻井和井控规范要求的前提下，积极采取风险防范措施、放喷点火保障措施以及周边居民人员临时撤离措施等，尽量避免环境风险事故的发生，同时完善环境风险应急措施，组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最小程度，确保项目钻井环境风险防范措施有效可行。

关于天然气钻井期间的环境风险类型、对环境的影响、采取的风险防范措施和事故应急预案等详见“《川能通1井组钻井工程环境风险专项评价》”。

	运营期生态环境影响分析

	4.6 运营期环境影响分析
本项目为天然气勘探井，仅涉及施工期（钻前工程、钻井工程和储层改造测试工程），不涉及运营期（若后续完井测试获良好气流，需另行办理采输环评手续）。

	选址选线环境合理性分析

	4.7 选址合理性分析
地下天然气勘探、开采具有明显的行业特殊性，在勘探井的选址上很大程度上是“井下决定井上”，这决定了气田开发区域在大区域中的相对位置，勘探过程首先需考虑的是该区域是否含有天然气，是否具有开采价值。因此，在选择井口的时候具有很大的约束，是通过天然气所在位置来确定井口位置，然后通过人为的方式使井口满足相应的环保要求。
本工程井场选址期间结合前期地质分析情况，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区、重点保护野生动物栖息地等环境敏感区。
（1）生态敏感性分析
项目井场位于通江县毛浴镇***农村地区，经现场踏勘并结合最新生态敏感区矢量数据叠图分析，井场不在自然保护区、风景名胜区、地质公园、重点保护野生动物栖息地等环境敏感区范围内，与最近生态保护红线的直线距离约350米，与最近的至诚镇集中式饮用水水源保护区陆域边界距离约4.2公里，距离该水源地取水口约5.2公里；周边环境保护目标主要为分散式居民点。基于上述位置关系，项目选址避让了各类法定敏感区，与居民点保持了一定缓冲距离，在严格落实钻井废水防渗、噪声控制、集液池建设等环保措施的前提下，勘探作业对周边敏感目标的影响可控，项目选址符合生态环境分区管控要求，与周边环境具有相容性。
（2）行业规范及技术选址要求
本次拟建的川能通1井组钻井工程，根据现场踏勘，目前井口周边100m范围内2户居民临时搬迁，井口500m范围内无学校、医院、集中居民住地、公共设施及城镇中心等人口密集区。
本工程为天然气勘探井钻井工程，根据《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安装生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《钻井井场、设备、作业安全技术规程》（SY5974-2007）等相关规范及技术提出了选址要求，本项目选址符合性详见下表。
表4.7-1  本工程井口与周边设施间距的符合性
建筑及设施

钻前工程
井场技术要求

本工程井口设置情况

要求
符合性

高压线及其他永久性设施

≥75m

75m范围内无永久性设施

满足

民宅

≥100m

井口周边100m范围内居民临时搬迁
满足

铁路、高速公路

≥200m

井口200m范围内无铁路、高速公路分布。

满足

学校、医院、油库等高危险场所

≥500m

项目周边500m范围无学校、医院、油库等场所

满足

集中居民住地、公共设施及城镇中心等人口密集区

≥500m

项目500m范围内无集中居住区，最近的七里坪场镇位于本项目南侧9.50km处。

满足

地下矿产采掘坑道、矿井坑道

≥100m

本项目井口周边500m范围内未发现地下矿产采掘坑道、矿井坑道等设施

满足

根据上表对照分析可知，在完成安全撤离后，本工程井口选址满足相关规范及技术选址要求。
（3）环境制约性分析
项目周边500m范围无铁路，距离距离最近通广高速约3.4km，离毛浴镇直线距离12km。项目所在地周边主要为耕地，项目占地范围四周无大型管网，项目周边无其他现有矿产资源开发和独立工矿用地。
通过对井场区域大气环境、地表水环境、土壤环境、地下水环境、噪声环境监测，周边区域环境质量较好，总体上环境对拟建项目建设制约性小。

本项目在采取评价提出的环保措施后，预测结果，项目的建设不会改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受。

环境风险的防范和应急措施主要根据相关行业规范、环评导则要求以及在同行业类似项目采取的措施提出，能够满足环境风险防范要求，根据环境风险专项评价结论，拟建项目环境风险可防可控，环境风险防范和应急措施有效。



五、主要生态环境保护措施
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	5.1 生态环境保护措施及可行性分析

项目选址于四川省巴中市通江县毛浴镇***。本次评价针对施工过程可能产生的生态影响，提出如下生态环境保护措施：

（1）施工前，严格按照相关要求编制土地复垦方案，工程占地应按国家和地方有关规定依法履行手续，严格按照用地范围施工，完钻后应对损毁的土地及时进行复垦。
（2）施工应做好表土保护工作，开挖时应采取分层开挖，预先剥离表层熟土，堆放于表层土临时堆场内，临时表土采用篷布遮盖，用作后期临时用地的生态恢复用表土。为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨天剥离、搬运和堆存表土。若表土堆存过程中遇降雨，则需要用防雨布遮挡堆存表土，防止水土流失，带走土壤中的养分，导致土壤肥力下降。

（3）表土临时堆场地势低矮处可采用挡墙处理，地势高处及两侧修建截排水沟，防止周边径流雨水进入临时堆场引起水土流失。

（4）井场及各构筑分区硬化，防止雨水冲刷，井场四周修建临时截排水沟，井场挡土墙可有效减少水土流失。

（5）尽量减少临时占地面积，缩短施工期，使土壤暴露时间缩短；施工结束后，临时占地立即采取植被恢复措施。

（6）优化钻前作业施工布置，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽量减少对区域内植被的破坏；加强施工管理，合理安排作业进度，缩短施工工期，避开雨季和大风天施工。
（7）井场钻井期间针对井场按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、事故状态应急响应等各方面进行土壤污染防治措施，确保各井场实施不会对当地土壤产生不利影响。
（8）勘探完井后对燃烧池、临时表土堆场、生活区等区域进行覆土回填，种植普通杂草绿化恢复生态，禁止引入外来物种，覆土回填底层采用的砾石覆盖回填，回填厚度为30cm；中间层采用厚度为15cm的粗砂石土回填；顶层采用厚度为35cm的预先剥离的表土进行覆盖（取土来自井场设置的表土临时堆场）。对临时建筑进行拆除，对临时用地进行整治，对生活区用地等进行覆土，并采取种植植被等生态恢复措施。

（9）对林地的保护措施

①施工期间严禁随意采伐、损毁作业边界外的林地植被，划定明确作业范围，设置警示标识，禁止施工人员及机械越界作业。

②临时占用林地在施工结束后1个月内启动生态恢复工作，首先清理场地内残留废渣、杂物，按原土层顺序回填表土，翻松土壤改善透气性，结合林地原生植被类型，选用狗牙根、黑麦草等乡土草本植物及本地乔木、灌木物种进行植被重建，乔灌草结合构建近自然植被群落，提高植被覆盖率及生态稳定性。
（10）钻井取水：为避免和减缓本工程取水对周边地表水及农业用水的影响，本次评价要求建设单位采取如下措施：
①合理安排取水时间，尽量选在丰水期进行取水，若是工期允许，尽量避免在枯水期取水，以减小枯水期取水对水生生态的影响。

②合理安排取水与周边农业用水的时间关系，春耕等农业用水高峰期应提前与农业部门及当地政府联系，合理协调取水时段，优先保障农业用水。

本项目拟采取的上述生态保护措施在川渝地区气矿井场广泛采用，效果较好，从环境保护技术和经济角度分析，措施可行。

5.2 钻前工程环保措施及可行性分析
5.2.1 废气污染防治措施及可行性分析
（1）道路工程作业时，现场定期洒水，减少扬尘产生量和影响范围；

（2）运输土石方等车辆车箱应遮盖严密；

（3）对表土临时堆场及建筑材料（如水泥、沙石等）应设围护设施，并合理堆放物料，减少迎风面积，同时定时洒水，减少风对料堆表面细小颗粒物的侵蚀引起的扬尘量；

（4）开挖的土方在遇大风天气时，应用蓬布遮盖，减少扬尘产生量。
综上所述，由于钻前工程废气产生量较少、施工期短，所采取的大气污染防治措施经济有效。
5.2.2 废水污染防治措施及可行性分析
（1）施工废水：经沉淀后作为场内洒水循环使用，不外排；施工期间，施工材料尽量遮挡，避免雨水冲刷。

（2）生活废水：生活污水来自施工人员，钻前工程施工人员多为周边村民，施工期间生活污水产生量小，生活污水纳入当地居民自建污水处理设施处理，不外排。

（3）初期雨水：建设初期施工单位优先沿征地红线修建临时截排水沟，并在地势低处设置雨水监测井，雨水在井内沉淀后优先回用于施工场地洒水降尘，多余部分沿地势低洼处流入井场附近沟渠。在采取上述措施后，井场雨水对环境影响很小。

综上所述，拟建项目钻前工程产生的污水量较少、不外排，采取的治理措施经济有效，在当地环境可接受范围内。
5.2.3 噪声污染防治措施及可行性分析
（1）运输设备等车辆沿固定路线行使，尽量减少鸣笛。

（2）钻前工程合理安排施工时间，禁止夜间施工。

（3）合理布局，高噪声设备尽量远离周边居民建筑。

（4）加强设备维护，避免产生人为的高噪声。

（5）尽量使用低噪音型号的动力发动装置来降低设备运转产生的噪音，避免高噪声机械同时运行。
综上所述，钻前工程在采取以上措施后，可以把对声环境影响降低到最小，以上措施合理可行。
5.2.4 固体废物污染防治措施及可行性分析
（1）钻前工程中平整井场、修建进场道路产生的表层土壤堆放于表土临时堆场，表层土壤采用分层开挖，分层堆放，完井后用于复耕的表层覆土。

（2）施工过程中产生的生活垃圾以及包装材料等固体废物统一收集，生活垃圾定期送往城镇垃圾处理系统处理，包装材料由厂家回收。

（3）施工完成后，对临时占地区域场地进行清理，不得遗留施工垃圾。
综上所述，钻前工程产生的固体废弃物得到妥善处置，采取的治理措施经济有效。
5.3 钻井、完井工程环保措施及可行性分析

5.3.1 大气污染防治措施及可行性分析

（1）测试放喷燃烧废气

储层改造结束并关井稳压后将进行放喷。放喷废气主要采用设置放喷池，通过地面灼烧处理。放喷管口高为1m，采用短火焰灼烧器，经放喷池及挡墙减低热辐射影响。放喷管线采用螺纹与标准法兰连接的专用管材。本工程修建放喷池作为放喷气体点火设施，放喷池正对燃烧筒的墙高3.5m，内层采用耐火砖修建。放喷池地势空旷，并清除周边10m 范围内的杂草和作物，有利于燃烧废气的扩散和减少热辐射污染。该技术在钻井工程中广泛应用，技术成熟。
此外在放喷时选择有利于放喷废气扩散的气象条件进行放喷，尽量选择在晴朗天气条件下放喷，严禁夜间放喷，避免在阴雨天等不利于放喷废气扩散的气象条件下放喷，此举可进一步减少放喷废气对当地环境的影响。
（2）机械设备尾气
本项目钻井及储层改造阶段机械设备尾气主要来自于备用柴油发电机使用过程产生的氮氧化物、二氧化硫和颗粒物等。

针对上述所提到的各种污染物，施工阶段备用柴油机发电机等设备使用优质柴油，产生的大气污染物浓度低，且柴油机发电机设备均为成套产品，有自备的处理设施和排气筒等，污染物排放对环境的影响较小，环保措施有效可行。
（3）甲烷排放符合性分析

根据《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67 号），“（二）推进能源领域甲烷排放控制。4.强化甲烷综合利用。促进油气田放空甲烷排放管控，鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。”本项目为勘探井，若当地能接通当地燃气管线，则优先采用撬装装置回收，若不能接通当地燃气管线，则通过燃烧池放喷周边无已建集输管线，采用点火燃烧。本项目属于“1”字号探井，当地无已建燃气管线，因此测试放喷气体通过采用点火燃烧。
根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号），“（九）大力发展新能源和清洁能源。到 2025 年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达 30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。”本项目属于天然气勘探工程，施工期对大气环境的影响主要为施工期的短期影响，项目建成后不涉及废气污染物产生和排放，有利于改善区域能源结构，减少污染物排放。符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）相关要求。

5.3.2 水污染防治措施

（1）废水处理措施

①钻井废水、洗井废水及方井雨水
本项目针对钻井过程实施污染物清洁化生产处理工艺，使钻进过程中产生的废水经收集处理后回用于钻井系统用水，完钻后的钻井废水由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理；洗井废水回用于配置压裂液；方井雨水及初期雨水回用于配制钻井泥浆或压裂液。整个钻井过程无污废水直接排入当地地表水体，通过上述措施可最大限度的减少钻井废水、包括洗井废水、方井雨水对当地地表水环境的影响，本项目钻井生产废水对当地地表水环境影响可接受。
②钻井期废水井场处理贮存措施合理性分析

钻井作业的水基配浆过程中会根据泥浆的不同要求加入不等量的水，这些水随钻井泥浆进入井底协助钻井作业，在钻井泥浆返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆循环系统回用，小部分水随振动筛、离心机和除砂除泥器分离出的钻屑进入清洁化生产区，经固液分离后在回用罐中暂存后，回用于钻井过程，完钻后的钻井废水由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理，不现场外排；洗井废水为钻井完成后进行套管洗井作业产生的废水，暂存于集液池中（容积为2000m3，钻井前期阶段用于储存清水，产排废水阶段作为废水暂存，均采用重点防渗），洗井废水回用于配置压裂液；井口方井雨水以及排水沟收集的初期雨水泵入清洁化操作平台内的废水收集罐内进入循环系统，用于配制钻井泥浆。

③压裂返排液处理措施

压裂返排液会从井底返排出来，进入已做防渗处理的燃烧池，再抽吸至压裂液储罐（容积1200m3，返排阶段暂存返排液），由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。   
（3）无法回用时外委处置可行性分析

根据调查，本项目所在区域具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂有、四川鑫泓钻井废水处理厂与四川洁安环境科技有限公司油气田废水处理站。
***。
综上所述，本项目各井场钻井废水、压返液和采气废水均可得到合理的处理，废水的处理措施符合环保要求，治理措施可行。
②废水转运措施及要求

废水转运单位在开展运输工作前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸过程中不得溢出和泄露。严禁随意倾倒、排放或者向第三方转移废水。

运输前规划运输路线，废水转运过程中应严格按照规定的路线运输到相应的目的地；运输过程中应尽量避开环境敏感区（重点是饮用水源保护区），遇环境敏感区需减速慢行确保安全通过，同时要注意清洁运输，防止废水泄漏。

废水转运应建立交接三联单制度，确保废水运至相应的目的地。

废水转运必须使用密闭的车辆运输，并确保运输车辆车况处于良好状态。

尽量避免雨天和大雾天运转废水。

本工程废水运输由专业单位负责实施，不得自行运输，也不得委托公司外其它单位运输。

承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车辆安装GPS 系统，并纳入建设方的GPS 监控系统平台，以便随时掌握废水运输车辆位置和行驶路线，确保废水转运至相应的目的地。

废水运输车辆严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全管理部门和运输单位备查，保存期不得少于二年。

废水转运单位应做好应急管理工作，做好风险防范识别，编制生产废水运输应急预案，每次废水运输任务都应制定运输方案和应急措施，严禁超速超载，路过环境敏感区需减速慢性，安全驶离，强化运输过程的安全管理，防止因安全事故衍生成环保事故。

废水产生单位和废水转运单位应建立健全管理制度和办法，加强与地方相关部门的联系和协调。废水运输过程中，废水产生单位、承运单位应做好相关记录，建立相关台账。

综上所述，本项目采取的废水转运措施有效可行。
（4）生活污水处置措施可行性分析
生活污水水量小，且水质较为简单，环保厕所收集后委托当地环卫部门统一拉运至邻近城镇生活污水处理厂统一处理，不外排。
（5）井场雨污分流措施分析

井场四角各设一个隔油池；油罐区及泥浆储备罐区各设 1 个隔油池，共设 6 个隔油池。油罐区隔油池位置尽量靠近废油产生源，便于及时事故泄漏时产生的废油；若场内被污染流雨水入外环沟，则需封闭沟渠，由作业队伍从集污坑抽汲至废水收集罐或放喷池。井场临地势较高侧修建雨水沟实行雨污分流。该措施简单，主要是修建排水沟，效果明显，在各钻井井场广泛使用，经济技术上可行。
5.3.3 地下水污染防治措施
（1）钻井工艺选择

项目井钻井选用全井段套管保护+水泥固井工艺。在设计表层一开段（导管段）（0～50m）用清水钻进以避免重点关注的表层含水层、土壤受泥浆污染，并在钻井中遇到浅水层，下套管时注水泥封固，防止地下水层、土壤被地层其它流体或钻井泥浆污染；本项目采用较清洁的水基泥浆，采用套管和水泥固井防止地下水、土壤污染，并在设计中做好及时堵漏准备，防止泥浆流失进入地下水、土壤。

上述工艺广泛应用于川渝地区天然气勘探开发，能有效保护井下地质环境，能进一步减少对浅层地下水及土壤环境的影响。该部分设施费用纳入工程总投资中。经济技术上可行。

（2）分区防渗设置

根据地下水导则，结合前文渗水试验成果、本项目污染物发生泄漏后控制的污染难易程度和污染物的种类等信息表明：本项目场地包气带岩土的渗透性能属于中等，可能发生污染物的设施设备可分为难和易两种，且本项目污染物类型涉及重金属、持久性有机物和其他类型等类型，因此本项目各场地涉及重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。同时，根据石油天然气导则，钻井工程基础区域、钻井液循环系统、清洁生产操作平台、废水池、危废暂存间等区域按照SY/T 7482的要求，按重点防渗区进行防渗。

根据以上原则，结合该项目各生产单元的实际情况，将本项目建设期的分区防渗方案表5.3-2所示。

表5.3-2 川能通1井组分区防渗方案

分区等级
防渗性能要求
装置、单元名称
污染防治区域或部位
执行依据
重点防渗区
按照SY/T 7482的要求，重点防渗区地面按 GB 18597的要求，应铺设 150mm 混凝土或 2mm 厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于 10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于 10-10cm/s、至少 2mm 厚的其他人工材料的防渗措施，膜类材料重叠区域应采取热熔或熔焊技术，重看压覆距离不小于150mm，确保叠合良好

方井、井架基础区、危废暂存间、清洁化平台（包括清洁化堆场）、泥浆循环系统区等区域
地面及围堰
石油天然气导则
集液池、放喷池等
池底及池壁
泥浆储备罐区、机房系统区、水罐区、油罐区、压裂液罐区、压裂作业区（泵车、管汇）、射孔作业区、压裂液暂存区（减阻剂罐、砂罐、缓冲罐、支撑剂罐、泥砂罐、配胶液罐、盐酸罐）等区域
地面及围堰
地下水导则
一般防渗区
防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能
清污分流区及场内排水沟、生活区涉污区、厕所等
地面、池底池壁、环沟四周
简单防渗区
一般地面硬化
办公用房等
涉污场地地面
5.3.4 噪声污染防治措施及可行性分析
（1）合理布置主要噪声源，备用柴油发电机等固定设备放置在机房内，采取建筑隔声，并安装吸声材料；安装消声装置和设置减震基础；

（2）加强施工管理，钻机、泥浆泵等设备应做好日常维护，同时在操作时做到平稳操作，避免作业时产生非正常的噪声；

（3）优先使用低噪声设备，在钻井作业场地条件允许的情况下尽量采用地方电网供电；

（4）钻井期间对周边农户多采取沟通宣传和耐心解释等方式，取得周边居民支持谅解，避免环境纠纷及环保投诉；

（5）对噪声超标区域的居民，可采取临时搬迁、租用的方式，取得居民谅解，避免环保纠纷；

（6）放喷时，设置放喷池（三面围挡，高度为3.5m），以减少其噪声影响范围和程度。放喷时合理安排放喷时间，避免夜间和午休时间进行放喷。测试前应告知周围村民，并暂时疏散放喷池周围居民，确保其人身健康和安全。

图5.3-1  同类型井场发电机房建设情况

对于钻井及测试作业噪声，优先选用低噪声设备、合理布局来减轻噪声的影响。对噪声源采取相应的隔声、减振、消声等措施；但由于钻井为露天施工，降噪难度大，建设单位应加强对噪声影响居民沟通、宣传和解释等工作，同时也可采取临时搬迁、租用或经济补偿的方式，取得居民谅解，避免环保纠纷。钻井噪声治理措施在国内钻井工程中广泛使用，技术成熟可行。

5.3.5 固体废物污染防治措施及可行性分析
（一）一般固废
（1）水基钻井岩屑处置措施
水基钻井固废暂存于废渣收集罐后及时外运至环保手续齐备且有处理能力的砖厂或水泥厂等资源化利用处置，就近外委处理；与区域已勘探开发工程处理处置方式一致。运输过程中应尽量避开环境敏感区（重点是饮用水源保护区），遇环境敏感区需减速慢行确保安全通过，同时要注意清洁运输，防止固废泄漏。

水基岩屑和泥浆属于第Ⅱ类一般工业固体废物，采用废渣罐收集后通过罐车转运处理，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）适用范围，本项目一般固废属于“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程”，不适用于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，但贮存区进行防渗（本项目废渣收集罐渗透系数≤10-7cm/s，满足第Ⅱ类一般工业固体废物处置场防渗要求），设置雨棚，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，贮存措施可行。
本项目钻井固废暂存于废渣收集罐后及时外运可接收的环保手续齐备且有处理能力的砖厂或水泥厂等资源化利用处置，运输过程中应尽量避开环境敏感区（重点是饮用水源保护区），遇环境敏感区需减速慢行确保安全通过，同时要注意清洁运输，防止固废泄漏。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对第Ⅱ类一般工业固体废物的处置要求，本项目废渣收集罐渗透系数≤10-7cm/s，满足第Ⅱ类一般工业固体废物处置场防渗要求。

根据《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SYT7466-2020）可知：水基钻井废弃物固液分离后，固相资源化要求包括制备建材产品、作为水泥窑协同处置原料。其中制备建材产品分为：①清水钻或达到环保要求的水基钻井液产生的废弃物固液分离后制备铺路基土用于铺垫井场、作为免烧砖骨料；②聚合物钻井液废弃物、聚黄钻井液废弃物等体系的水基钻井废弃物固液分离后用于制备免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、烧结砖等产品。
C、区域消纳处理能力

根据建设单位提供的资料，目前项目周边已建成投入使用的可接收水基钻井固废的企业主要为广元海螺环保科技有限责任公司、成都得胜建设有限公司。

表5.3-14  水基钻井固废综合处置单位处理能力统计表

序号

处置单位

水基钻井固废年处理能力

（t/a）

现有处理规模（t/a）
剩余处理规模（t/a）
环评批复
验收手续

1

广元海螺环保科技有限责任公司
广朝环审批〔2023〕4号
自主验收，2024年5月
2

成都得胜建设有限公司
广环审〔2024〕50
自主验收，2022年9月
合计

/

/
***。同时，本项目钻井固废在上述企业处理能力高峰期间，也可运送至其他有处理能力且环保手续齐全的钻井固废协同处置单位进行处置。   
D、水基泥浆及岩屑转运及收集措施

水基钻井泥浆和岩屑经井底返排出来后，经振动筛后，振动筛上的废泥浆和岩屑进入螺旋传输装置，最终进入废渣收集罐及集污罐中，钻井岩屑经螺旋传输机送至清洁化操作平台内的废渣收集罐，经清洁化生产平台收集、沉淀、板框压滤后，泥浆含水率由90%下降至20~40%左右，体积缩小约80%，压滤后的废水基泥浆和岩屑暂存于废渣收集罐及集污罐内，再由岩屑罐车拉运至接收砖厂进行烧结处理。现场通过挖掘机将罐内固化体移至槽车中，槽车采用三周密封的厢式货车，整个厢体敷设防渗膜，同时上部覆盖防雨篷布，确保固废无渗漏。按照安全行驶路线，建立拉运台账及联单，确保转运过程安全环保。槽车将固化体转运至指定的堆场待激活处理，要求各砖厂设置有单独页岩棚，满足水基钻井液及岩屑的堆放容量，堆场按照相关要求设置防雨水顶棚，并做好周边排水、防渗措施，满足环保要求。

根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82 号），建立管理台账，记录固体废物的基础信息及流向信息，设立专人负责台账的管理和归档，台账保存期限不少于 5 年。并按照转移联单登记制度进行转移。

运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密集城镇等特殊环境敏感区。

项目开工前，建设单位须明确钻井固废处置单位，签订相关拉运及处理协议，钻井固废处置单位须具备相应的环保手续。

综上所述，本项目产生的钻井固废能得到有效处置，措施可行。
本环评要求，接纳本项目水基岩屑和泥饼（脱水后的废水基泥浆）的砖厂或其他处置单位需合法且环保手续齐全，接纳能力能满足本项目要求。
②环境管理要求

水基钻井固废在现场储存以及外运处置过程中应加强环境管理，现场储存采取防渗、防雨等措施；建设单位应严格按照外运处置协议进行外运处置，运输过程采取三联单制度，并报当地环保主管部门备案；外运车辆应设置GPS定位系统，确保本项目水基钻井固废可被全部利用并避免产生二次环境污染；水基钻井固废外运应实施联单管理制度，确保全部得到合理的处理与处置。

（2）生活垃圾处置措施
生活垃圾集中收集存放在垃圾箱内，并且定期按当地环卫部门相关要求，由环卫部门统一收集处置，措施可行。

（3）废包装材料处置措施
钻井期间产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋，为一般废物，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理，措施可行。
（二）危险废物
项目产生的油基岩屑应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、生态环境部《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》（公告2021 年第74）号、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）的相关规定，全过程全时段管理危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置情况。
（1）顶替泥浆、油基钻井固废及油类处置措施
①顶替泥浆

水基泥浆转油基泥浆钻井时将产生的顶替泥浆，产生量约60m3（120t），根据《国家危险废物名录》（2025年版），顶替泥浆属于“HW08废矿物油与含矿物油废物危险废物中”的“072-001-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆”。各井产生的顶替泥浆与油基钻井固废一并处理，实时收集和短暂贮存后全部交由具有相应危废处置资质单位外运妥善处置，现场采用废渣罐收集实现场内转运，现场不外排。
②油基钻井固废
油基岩屑主要产生于二开油基钻井液钻井阶段，钻产生的油基岩屑采用清洁生产配套的岩屑收集罐收集后，放入清洁生产操作区的岩屑储存罐内暂存（暂存场地按危废贮存场地标准建设和使用管理），分批分次外委具有相应处置资质单位妥善处置，由于本项目油基钻井危废产生随着施工的结束而停止产生，分批分次外运不会加重危废处置单位处置负荷，处置措施简单、可行。清洁生产操作区设置有2个20m3的废渣收集罐，总计存储容积有40m3，根据油基岩屑的产生情况（每天约10m3），储存罐可储存4天左右，能够满足转运前的暂存需求，油基岩屑转运周期定为3天，可根据实际情况适当调整。
③废油等含油固废

废油（润滑油等）属于危险废物（废物类别为 HW08，废物代码 900-249-08），现场配备废油回收桶收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在危废暂存场内储存，并按相关要求设置危险废物标识标牌，交由施工单位回收利用或有危险废物处理资质的单位代为处置。

④顶替泥浆、油基岩屑处置相关要求
A、危险废物的临时贮存
危险废物应按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》进行管理。工程对油基岩屑的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。
危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置，具体设置要求如下：
1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

图5.3-5    同类井场岩屑储存区域

⑥危险废物的运输
a、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005〕年第9号）、JT617以及JT618 执行。
b、运输单位承运危险物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录A设置标志。
c、危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。
d、危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。
B、危险废物转移
本工程开发过程中涉及到的油基岩屑交由有危废运输资质的单位进行转运，转运过程参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）严格执行危废申报和五联单管理制度，在项目建设过程中，建设方结合钻井施工进度，建立分季度油基岩屑转运内部管理台账，同时为确保转运安全，对危废转运采取的如下管理措施：
a、制定科学合理的车辆运输，根据车辆运输实施相应的管理。
b、危废承运单位为非建设所属单位，承运方需具备建设单位的HSE准入资格和相应的运输服务准入资格。
c、承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输危废过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移危废。
d、承运人员进入井场装卸油基岩屑时，必须遵守西南油气田分公司的有关安全环保管理规定，并服从井站值班人员的管理，不得擅自进入生产装置区和操作井场设备设施。
e、危废车辆运输严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年。
f、危废转运路线应尽可能绕避集中式饮用水源保护区等环境敏感地。
g、转运时采取槽车密闭输送。
h、尽量避免在雨天和大雾天转运。

⑥废油处置措施相关要求
废油：项目钻井过程中产生的废油量少，经站内收集后交由施工单位回收利用或有危险废物处理资质的单位代为处置。项目在钻井过程中，废油的处置严格按《废矿物油回收利用污染控制技术规范（HJ607-2011）》和《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》（公告 2021 年第 74 号）的有关要求，采取措施防止油水落地，及时清理回收落地油，落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。具体包括：

1）废油桶采取有效的防雨淋等措施，防止由于降雨等造成废油外溢至环境中，造成污染事件的发生；

2）废油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；

3）废油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理；

4）废油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集；

5）井口附近区域采用硬化地面；

6）现场沾染废矿物油的泥、沙、水全部收集；

7）废油的转运要用密闭容器盛装，避免运输过程中造成废油的外溢，污染环境。

⑦项目周边危废处置能力

本项目钻井施工期危险废物主要为HW08 072-001-08油基岩屑危废和HW08 900-214-08废油。由于废油产生量少，施工现场通过加强施工现场环境管理措施减少和控制废油产生，产生量进一步较小，一般不会超过周边危废处置单位处置能力，交由危废资质单位处置措施可行。本评价重点调查项目周边HW08 072-001-08油基岩屑处置能力情况。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）相关要求，本评价按照重点从四川境内具备危废HW08 072-001-08油基岩屑危废处置能力资质单位分布和处置能力情况，给出本项目油基岩屑处置建议。

根据查询四川省生态环境厅四川省危险废物经营许可企业名单，四川省内具有处置HW08（072-001-08）能力的企业见下表。

表5.3-9  四川省内HW08（072-001-08）危废处置能力统计表

根据对危废资质单位的调查，省内可处置油基岩屑的危废单位较多，且处理量非常大，本环评建议优先选取与项目较近的有资质的危废处置单位处置本项目所产生的油基岩屑和其他危废。

针对产生大量废弃油基泥浆、含油钻屑等危险废物的管理，《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）中指出：“鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率”。因此，本评价建议建设单位应积极探寻油基泥浆钻井固废集中式处理和综合利用方式，尽可能提高油基固废的综合利用率。同时油基固废外委处置过程中，需积极跟进和联系新的油基岩屑处置单位，做好处置能力储备，确保项目油基岩屑得到及时、合法、合规的妥善处置。

5.3.6 土壤污染防治措施及可行性分析
根据《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。
（1）源头控制措施

钻前需做好表土保护工作，基础开挖前应预先剥离表层熟土，临时单独堆放于北侧临时表土堆场内，采取分层夯实、覆盖彩条布等严格的水保措施，用于后期临时用地的生态恢复用表土，可有效控制雨水冲刷表土，减小对周边土壤环境的影响。

本项目使用污水罐、岩屑罐收集钻井作业过程中产生的污废水和钻井泥浆、岩屑，采用泥浆罐、沉淀罐等进行泥浆循环作业，各类罐体均采用钢结构制作，发生破损的可能性极低，并随时对各类罐体进行检查，可控制无污染物泄漏。

（2）过程控制措施

本项目采取分区防渗措施，井场四周设置了排水沟和隔油沉砂池，可有效控制雨污废水外排；并在井口基础区域、油罐区、危废暂存间、机房区（备用柴油动力机和发电机房区）、泥浆储存和循环系统区域、场外集酸池等区域进行重点防渗处理，并在油罐区、危废暂存间、机房区（备用柴油动力机和发电机房区）、泥浆储备罐区、泥浆循环系统区、井架区域、清洁化生产平台等设置具有强防渗性的围堰，在油罐区及泥浆储备罐区各设 1 个隔油池（10m3），可防止控制污废水漫流情况发生减小对土壤环境的影响。

另外做好土壤跟踪监测，如果发现土壤污染则及时进行修复处理。

5.3.7  地下水污染防治措施及可行性分析
根据《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。
本建设项目在实施过程中污染源头控制应制定工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染防控措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。本项目防渗技术要求应参照有关规范执行，对该项目各个组成单元可能泄漏污染物的地面需进行防渗处理，有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。同时，还要建立地下水环境监测管理体系，制定跟踪监测计划，对可能污染防治区进行重点监测，成立有关监测机构，提出人员组织和装备类型的建议。最后，本项目根据项目建设特征拟定应急响应程序。
5.4 环境风险防范措施

项目施工前建设单位及施工单位按照相关技术规范，结合本项目工程特点及以往同类型项目施工经验，本项目施工过程中主要环境风险事件为井喷失控及前置酸等发生泄漏，针对不同情景下制定了相应的风险防范措施，在采取本次评价提出的各项风险防范措施前提下，能够最大限度的减小突发环境风险事件下对周边环境的影响。详见环境风险影响专项评价。
5.5 各施工阶段撤场过程污染防治措施

5.5.1 钻前工程撤场阶段污染防治措施
拟建项目钻前工程结束后施工队将进行撤场工作，为后续钻井工程施工队入场提供必要条件。本次评价根据钻前建设特点，对撤场阶段提出以下建议：
（1）施工场地内剩余施工物料，尤其是水泥等物料及时清理，避免因雨水浸湿导致物料变性，污染土壤。
（2）撤场前，需对表土临时堆场内剩余表土采用毡布等进行遮盖，避免雨水冲刷导致表土流失，影响后期井场复垦工作的开展。

5.5.2 钻井工程撤场阶段污染防治措施
拟建项目钻井工程结束后施工队将进行撤场工作，为后续完井工程施工队入场提供必要条件。本次评价根据钻井工程建设特点，对钻井工程撤场阶段提出以下建议。
（1）循环系统区及清洁化操作平台区域拆除前循环系统内钻井废水及钻井泥浆必须完成转运，拆除后对地面防渗措施进行检查，如发现防渗层破损，应立即进行检修，并按照本次评价提出的验收监测方案对地下水开展监测，如发生地下水污染事件应立即上报。
（2）各动力设备撤场后井场内各设施地面需进行清理，确保无遗留污染物。
（3）撤场过程对危险废物暂存间内存放的危险废物按照管理要求外运资质单位处置，确保危险废物暂存间内无危险废物遗留。
5.5.3完井工程撤场阶段污染防治措施
拟建项目完井工程结束后施工队将进行撤场工作。本次评价根据完井工程建设特点，对完井工程撤场阶段提出以下建议：
（1）对油罐、水罐等罐体等拆除前，应将内部液体按要求进行转运并妥善处置。拆除后对罐体基础防渗层进行检查，如发现破损，应立即检修，并按照本次评价提出的验收监测方案对地下水开展监测，如发生地下水污染事件应立即上报。
（2）危险废物暂存间拆除前，对危险废物暂存间内存放的危险废物按照管理要求外运资质单位处置，确保危险废物暂存间内无危险废物遗留。

5.5.4闭井期（平台不具备开发价值）环保措施论证
本项目钻探任务完成后若作为生产井，后续生产井地面建设则另行设计和开展环评。若废弃，完井后将对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，封井口作业，最终对临时占地进行恢复。
（1）井口封隔措施

依据《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号），油气井若测试无开采价值则封井：首先，利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封防止致密气窜入地层，同时在油管射孔段的上部注水泥形成水泥塞面封隔气层；其次，回填并做碉堡（边 2m、高 2.2m 的三角形）和标识，设置醒目的警示标志。竖井一般采用井盖封堵、分段回填和全井筒回填，斜井和平硐一般采用密闭填充开展封井回填。竖井和斜井回填时可设置水文观测孔，水文观测孔应满足水位监测及水质取样要求。平峒不设置导气管和水文观测孔。低风险废弃钻井应自下而上分别封固含水层、上层套管的套管鞋及井口；中风险废弃钻井应自下而上分别封固产层（或射孔段）、上层套管鞋（或本层套管水泥返高处）、井口；高风险废弃钻井除按照中风险废弃钻井封固井段外，应对射孔孔眼进行挤水泥作业。

通过以上措施，可有效封隔地层产气，且压力很小，封隔措施有效可行，无环境隐患问题。
（2）土地复垦措施
依据《自然资源部办公厅关于加强临时用地监管有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1280号）《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号），工程结束后，井场设备全部搬迁利用。井场涉及用地类型主要为耕地，复垦确保与周边现状一致。
①临时占地保护措施

本次评价结合工程土地占用情况，按照因地制宜的原则，对临时占地在完钻时的土地复垦提出以下建议：

1）表层土临时堆放场：表层土外运利用后，就地摊铺，翻耕，利用剥离表土回填，复垦为旱地或恢复为林地，或根据当地居民要求恢复为其他用地（保留硬化场地为谷场等）。2）泥浆罐区：拆除基础后，覆土回填，恢复为原林地。3）燃烧池及集液池：拆除燃烧池及集液池，覆土回填，恢复为原林地。4）生活区：拆除条石、预制板，砖等，土地翻耕，建议复垦为旱地。

② 表土回填措施

本项目施工期间在北侧井场设置表层土临时堆放场，填方由挖出的土方进行回填，待钻井项目完成后回填于集液池等池体，表层土用于土地复垦用土，最终得到合理利用。表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草，表土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快植草以防表土流失。

5.6  环境管理与监测计划

（1）环境管理

本项目业主单位是四川能投天府油气勘探开发有限责任公司。四川能投天府油气勘探开发有限责任公司积极推进HSE管理体系建设，强化健康、安全与环境的一体化管理，HSE目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平；HSE方针：以人为本，预防为主；全员参与，持续改进。目前企业HSE企业管理体系已基本建成投入指导生产。

本项目建设单位根据自身特点，建立了HSE管理体系并设置了生产管理部（安全环保部）负责环境管理，管理体系较完善。

为加强项目的环境保护管理工作，根据工程性质确定运行期的环境管理任务。每个阶段均配兼职管理干部和技术人员各1人，统一负责环境保护监督管理工作（运行管理等），且有项目部领导分管环保、安全工作。

在本项目实施HSE管理中建设单位主要注意以下几个方面的措施：

①在工程招投标时应签订环保管理和环保措施执行合同，明确双方环境保护责任、义务。在钻井工程中有废物产生，钻井作业要严格按照相关规定进行环境管理和井场交接。

②建设单位应加强施工作业合同中环保措施落实情况的监督。鉴于工程的环境影响发生在建设施工期的特点，加强施工期的环保监督能够对落实工程的环保措施提供重要保证。监督内容主要包括：修建施工便道和修建井场的水土保持措施和生态保护措施：钻井作业的环境保护措施、水保措施和施工完毕后的植被恢复措施等。

③实施施工作业人员、企业员工的环保培训，加强环保意识。

④制定环境风险事故应急处理预案，实施环境风险事故应急方案演练。

⑤积极推行清洁生产管理和不断完善清洁生产措施。

（2）环境监测计划及信息公开计划

①地下水监测计划

根据该项目特点和《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016），需建立地下水监测与管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划和建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。本项目布设地下水跟踪监测点3个，监测计划详见地下水专题报告。

本项目按跟踪监测计划对地下水环境进行跟踪监测后，建设单位应按相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并备案。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并根据污染物特征增加监测项目，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。同时将包括“建设项目特征因子的地下水环境监测值”在内的信息上报至相关部门。

②土壤监测计划

根据本项目特点，在项目结束后需进行土壤环境跟踪监测，详见如下：

监测点位：在井场布设2个土壤环境质量监测点（井口、周围耕地），后续可根据项目开发进度进行调整。

监测指标：石油烃、氯化物、硫酸盐、钡。

监测要求：完钻并土地复垦后监测1次。
③噪声监测计划
根据本项目特点，如遇噪声投诉时，需进行声环境跟踪监测，详见如下：
监测点位：有噪声投诉临近居民点处。

监测指标：等效连续A声级。

监测要求：连续监测两天，昼、夜间各1次。

③大气监测计划
根据本项目特点，在项目钻井施工期进行大气环境跟踪监测，详见如下：

监测点位：在井场下风向布设1个大气环境质量监测点，后续可根据项目开发进度进行调整。

监测指标：硫化氢。

监测要求：钻井施工期监测1次。，连续监测3天。H2S每天2:00、8:00、14:00、20:00采样4次，监测1小时平均浓度。
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川能通1井组钻井工程总投资***元，环保投资***万元，占总投资的1.01%。环保投资主要用于废水治理、固体废物处理、噪声污染防治，以及施工迹地生态恢复等，符合拟建的实际特点。具体情况见表5.8-1。
表5.8-1 项目环保措施及投资估算一览表

项目
环保措施

投资
大气

污染

防治

施工扬尘

钻前工程施工洒水抑尘。
柴油机

废气

优先使用网电，发电机作为备用电源，配备轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的备用柴油发电机，使用设备自带的排气设备排放。
放喷废气

放喷废气引至燃烧池点火燃烧，放喷管口高为1m，采用对空短火焰灼烧器充分燃烧处理。
水污

染防治
雨水
实行雨污分流，井场外雨水用截水沟导排至附近地表水体，井场内雨水收集至污水罐内循环利用。
钻井废水
配备随钻处理系统收集处理建设过程中产生的污染物，实现污染物“不落地”，施工期清水罐收集暂存勘探过程产生的污染物；钻井过程中钻井废水收集于污水罐内循环利用，完钻后的钻井废水委托当地生态环境主管部门同意的、有处理和接收能力以及环保手续齐备的污水处理站（厂）处理。

压裂返排液
委托当地生态环境主管部门同意的、有处理和接收能力以及环保手续齐备的污水处理站（厂）处理。
生活污水

生活污水经环保厕所收集后由罐车转运至污水处理厂处理。
固体

废物

处置
生活垃圾处置

井场、生活区各设1个4m3的垃圾箱，生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置。
水基钻井固废处置

项目导管+一开+二开+三开段钻井过程产生的水基岩屑在钻井工程结束后交周边砖厂或其他具有处置能力单位处置。

油基钻井固废处置
油基钻井过程产生的泥浆回用于周边钻井平台油基钻井过程使用，油基岩屑完钻后交具有资质及处置能力单位无害化处置。
含油固废
站内设置油桶封装贮存，无法综合利用部分完钻后交由有相关处理资质的单位妥善处置。
地下水及土壤污染防治

落实源头控制、分区防渗和应急响应措施。落实套管保护措施，加强管理，防止泥浆流失进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”随钻处理措施。按要求对井场内主要产生污染物的环节、A类燃烧池以及储存池等进行重点防渗处理。
噪声污染防治
备用发电机设置于发电机房内，为柴油机安装消声器和减振基础。合理安排施工时间，尽量缩短施工周期；钻井期间做好周围居民的告知及协调和沟通工作，避免扰民。
生态保护及恢复
严格控制作业区域，严禁作业人员在施工范围外进行生态破坏和排放污染物；对占地范围内的表层土剥离并在临时堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束并进行设备撤离后，对设备基础等进行拆除，对临时占用的土地进行生态恢复及土地复垦；对临时占用的耕地复垦时要求采用耕植土进行复垦恢复其耕种功能。



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容  
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	对占地范围内的表层土剥离并在表土堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束后对临时占用的土地进行生态恢复及土地复垦，耕地恢复其耕种功能。
	施工结束后项目红线范围内均按建设单位土地复垦方案进行恢复。
	/
	/

	水生生态
	不涉及
	不涉及
	/
	/

	地表水环境
	钻井期间产生的洗井废水及方井雨水全部回用于本项目后续压裂液的配置；项目产生的钻井废水优先回用于本项目，剩余部分由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。本项目压裂液采用循环使用，无法回用的压裂返排液由罐车拉运至具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂达标处理。生活污水由移动厕所收集后罐车转运至周边污水处理厂处理。
	污废水全部按要求由罐车密闭转运至具备处理能力及资质的单位处置，转运及交接等联单手续齐全，现场无污废水遗留及排放。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	钻井选用全井段套管保护+水泥返空固井工艺，加强管理，防止泥浆进入土壤和地下水；导管段采用清水钻进，一开段采用水基泥浆钻进，可有效保护地下水及土壤环境污染影响；落实污染物“不落地”处理措施，实施分区防渗措施，开工前对各防渗分区防渗层进行检修。
	各防渗区等级达到防渗要求，各污染物均按要求收集及处理处置。
	/
	/

	声环境
	施工期间合理安排施工时间；做好周围居民告知、协调和沟通工作。
	按要求落实噪声污染防治措施，施工期间无噪声扰民环保纠纷。
	/
	/

	振动
	不涉及
	不涉及
	/
	/

	大气环境
	优先使用网电作为能源，放喷废气引至放喷池点火燃烧。
	按要求实施，区域环境功能不发生改变。
	/
	/

	固体废物
	钻井阶段产生的水基钻井固废分类收集，定期交周边砖厂或其他具有处置能力单位处置；油基钻井固废收集后交具有资质及处理能力单位进行处置；废油由施工单位回收利用或有危险废物处理资质的单位代为处置；生活垃圾交环卫部门处置；废包装材料由附近废品回收站回收。
	固体废物按要求处置，转运及交接等联单手续齐全，现场无遗留。
	/
	/

	电磁环境
	不涉及
	不涉及
	/
	/

	环境风险
	落实井控措施，加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，进入气层前和放喷时对周边居民临时疏散，制定环境风险防范措施。编制环境风险应急预案，进行培训和演练。
	具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案，建立与当地村、乡镇、区相关部门联动机制。
	/
	/

	环境监测
	设地下水环境跟踪监测点3个，施工期每年至少监测一次；设2个土壤环境质量监测点，完钻并土地复垦后监测1次；有噪声扰民投诉时进行噪声监测。
	地下水执行《地下水质量标准》III类标准。土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中风险筛选值标准。大气执行《环境空气质量标准》(B3095-2026)中的过渡阶段二级标准；噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
	/
	/

	其他
	不涉及
	不涉及
	/
	/


七、结论
	7.1 评价结论

川能通1井组钻井工程的建设符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范和四川省、巴中市生态环境分区管控要求，项目的建设对探明地区天然气储量情况，促进区域社会、经济发展有积极意义，项目建设是必要的。

评价区域环境质量现状较好，项目建设期间产生的污染物均可做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、大气环境、土壤环境影响小，声环境影响产生短期影响；项目采用的环保措施在经济和技术上合理可行，建设项目环境可行、选址合理。井喷失控事故下天然气的泄漏会对周边环境造成较严重影响，但事故发生机率低，井场作业将按照钻井操作规程进行，并制定相应的应急预案，做好防范措施；在落实风险防范措施及应急预案后，环境风险可控。

综上所述，在严格落实各项环保措施和环境风险防范措施后，从环境保护角度分析，川能通1井组钻井工程的建设是可行的。



