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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	平昌县锂电池负极材料生产线技改扩能

	项目代码
	2603-511923-07-02-826779

	建设单位

联系人
	*** 
	联系方式
	****

	建设地点
	巴中市平昌经济开发区星光工业园兆祥路1号

	地理坐标
	（107度8分11.674秒，31度31分28.451秒）

	国民经济

行业类别
	石墨及碳素制品制造（C3091）
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品60→石墨及其他非金属矿物制品制造309→其他

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	平昌县经济和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2603-511923-07-02-826779】JXQB-0349 号

	总投资

（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	239

	环保投资占比（%）
	7.97%
	施工工期
	12个月

	是否开工

建设
	□否

☑是
	用地（用海）

面积（m2）
	现有厂区内，不新增用地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）表1判定，本项目设置相应专项评价，判定结果如下：

  专项评价设置情况判定
专项评价的类别

设置原则

本项目

判定

结果

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气污染物为颗粒物、SO2、沥青烟、NOx、苯并[a]芘、VOCs等。项目所在厂界500米范围内有环境空气保护目标
需设置大气专项

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水不涉及直排
无须设置地表水专项

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目涉及的风险物质Q＜1，不超过临界量

无须设置环境风险专项

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和涧游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

无须设置生态专项

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无须设置海洋专项

注：

1.废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	①规划名称：四川平昌经济开发区；

②规划审批机关：四川省生态环境厅；

③审查文件名及文号：《关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号）。

	规划环境影响

评价情况
	①规划环境影响评价文件名称：《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》；
②审查机关：四川省生态环境厅；
③审查文件名称及文号：四川省生态环境厅关于印发《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2023〕17 号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划及规划环境影响评价符合性分析

（1）四川平昌经济开发区概况

2012 年，平昌县人民政府批准成立平昌经济开发区，后更名为四川平昌经济开发区（以下简称经开区）。2014 年，平昌县人民政府组织编制了《四川省平昌县经济开发区控制性详细规划》，同年开展了规划环评，取得了原四川省环境保护厅审查意见（川环建函〔2014〕267 号）。经开区于 2019 年经省政府批复为省级开发区，2022 年完成了规划环评跟踪评价工作。
2022 年 10 月，经平昌县人民政府同意，经开区组织了规划修编，其规划修编环评于 2023 年 5月 22日取得《关于印发<四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函〔2023〕17 号）。修编后，平昌经开区规划总面积 746.42 公顷，主导产业为机械、食品饮料及能源，协同发展化工。辖星光机械制造产业园、金宝食品饮料产业园、驷马清洁能源产业园和托管的平昌石龙门化工园区。

（2）与四川平昌经济开发区的符合性分析
经查阅《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》，园区入园要求如下表所示：
 项目与四川平昌经济开发区的符合性分析

类别

行业

项目情况

禁止和
限制入
园

（1）属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中界定的限制类、淘汰类项目；不满足行业准入条件的项目；
（2） 国家明令禁止的“十五小 ”、“新五小 ”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目；
（3）技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均水平清洁生产水平的项目；

（4）禁止单纯新增产能的白酒生产线和酒精生产线；
（5）禁止重污染型企业。包括电镀、皮革、屠宰、化学纸浆造纸、发酵类制药企业、印染等水污染物排放量大且难以处理的企业；以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业。禁止引入原料、中间品、产品涉及剧毒化学品的企业；严格项目准入，禁止含“五类”重金属 的废水排放。
（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中界定的限制类、淘汰类项目，可以满足行业准入条件；

（2）本项目不属于国家明令禁止的“十五小 ”、“新五小 ”企业，不涉及落后的工艺设备、滞销产品、污染严重，项目污染物均进行有效治理的项目；

（3）本项目不采用落后技术；

（4）本项目主要生产硅碳负极材料，属于C3091石墨及碳素制品制造，不涉及白酒生产线及酒精生产线；

（5）本项目生产过程中不涉及工序电镀。项目不属于皮革、屠宰、化学纸浆造纸、发酵类制药、印染、焦化、冶金、黄磷企业。本项目不涉及剧毒化学品，不涉及含“五类”重金属废水。
鼓励
符合经济开发区规划产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目；在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平；清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目。
本项目不属于“入园要求中 ”鼓励类别项目。

允许
不属于上述鼓励、禁止产业类型，园区及各功能区同时也不排斥本区主业的上下游企业、循环经济项目；以及与片区主业不相禁忌和不形成交叉影响的企业；退城入园、等量淘汰、等量置换等符合现行国家产业政策的白酒产业。
本项目不属于上述鼓励、禁止产业禁忌和不形成交叉影响的企业，不涉及白酒生产线及酒精生产线。

本项目主要生产硅碳负极材料，属于C3091石墨及碳素制品制造，不属于禁止和限制入园企业，属于允许类，同时根据四川平昌经济开发区管理委员会出具的入园证明（详见附件），本项目已取得园区管委会同意项目入驻园区的意见，因此，本项目属于园区内允许发展的产业。

与《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函的符合性分析

本项目位于四川平昌经济开发区中的星光机械制造产业园，项目与审查意见的函“生态环境准入清单 ”的符合性分析见下表：

 本项目与《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》

审查意见的函符合性分析

项目
内容
本项目情况
符合性
规划实施的环境制约因素分析及解决对策

（一）石龙门化工园区距离四川驷马自然保护区、粉壁镇场镇距离较近；金宝食品饮料产业园距离县城较近，金宝食品饮料产业园及星光机械制造产业园部分工业用地紧邻学校或居住用地，对规划实施构成制约。

解决对策：

1.优化石龙门化工园区产业结构和产业布局，执行生态环境准入正面清单。

2.严格落实《平昌县人民政府关于粉壁镇场镇规划发展情况的报告》（平昌府〔2023〕24 号）相关措施，结合粉壁镇规划及发展定位，控制场镇现有规模。

3.严格环境准入，优化项目布局，引入项目应充分论证选址的环境合理性。入驻企业应严格落实环保措施，严格控制污染物排放。

4.强化多级环境风险防控体系建设，制定突发环境事件应急预案，加强应急演练及应急监测监控系统建设，确保环境风险可控。

项目所在位置属于星光机械制造产业园内，项目粉尘分别经过“布袋除尘 ”处理后排放；预碳化废气采用“降温塔+双碱法脱硫+电捕焦油器” 处理后排放；废水经预处理池处理后进入市政管网，项目严格落实环保措施，严格控制污染物排放。

项目优化布局，经分析本项目距离学校较远（969m），距离最近居民约191m均不在本项目划定的卫生防护距离范围内。同时经大气预测与评价，本项目严格落实环境保护措施后对敏感目标影响较小。
项目拟编制应急预案，建设单位建成后将按照要求办理并备案，加强演练，且环境风险中已提出企业编制应急预案的要求。
符合
（二）驷马清洁能源产业园紧邻驷马河及四川平昌驷马河国家湿地公园，对规划实施构成制约。

解决对策：

1.禁止在驷马河岸线一公里范围内新建、扩建化工项目。

2.强化事故废水收集等环境风险防控措施，加强应急演练及应急监测监控系统建设，确保事故废水不下河。

本项目位于星光机械制造产业园内，不涉及驷马清洁能源产业园。

符合
（三）金宝食品饮料产业园和星光机械制造产业园邻近的镇龙山国家森林公园（佛头山景区）执行环境空气一类区功能标准，对规划实施构成制约。

解决对策：

1.严格落实平昌县秋冬季大气污染防治攻坚行动方案等要求，持续改善区域大气环境质量。禁止使用高污染燃料。

2.严格落实入园项目生态环境准入。金宝食品饮料产业园及星光机械制造产业园新引入项目执行最严格的行业废气排放控制要求，生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。

3.对园区企业开展废气治理措施排查整治，强化现有企业污染治理设施运行维护，严控无组织排放，逐步提高清洁生产水平。

项目所在位置属于星光机械制造产业园内，距离镇龙山国家森林公园（佛头山景区）＞5000m ，评价范围不涉及。

1、本项目按要求严格落实平昌县秋冬季大气污染防治攻坚行动方案等要求项目不使用高污染燃料。

2、项目符合入园生态环境准入要求。

3、项目废气均通过处理后排放。

符合
生态环境准入清单
（一）总体准入要求

1、禁止引入不符合国家法律法规、产业政策和行业准入条件以及国家、地方明令禁止的项目，清洁生产水平达不到行业清洁生产标准二级或国内先进水平的项目；

2、禁止引入与主导产业环境不相容的项目；

3、禁止引入农药、制浆（含废纸制浆）、印染染整、制革、水泥、专业电镀、金属冶炼、发酵类制药；

4、除石龙门化工园区外其他产业园禁止新建、扩建化工项目。

（二）分区准入要求

1、星光机械制造产业园、金宝食品饮料产业园、驷马清洁能源产业园：执行总体准入要求；

2、石龙门化工园区：可规划建设 ING、CNG、磷酸铁锂利用工业级碳酸二甲酯制备电池级碳酸二甲酯、电池级碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、锂离子电池电解液项目。
本项目主要生产硅碳负极材料，属于C3091石墨及碳素制品制造，符合国家法律法规、产业政策和行业准入条件，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中规定的限制类、淘汰类项目；不属于禁止和限制入园项目，本项目位于星光机械园，园区主导产业为机械制造业，本项目不属于禁止进入的行业，与园区主导产业不冲突；本项目项目建设满足相关法律法规。
符合
综上所述，本项目与四川平昌经济开发区星光机械制造产业园主导产业不冲突，不属于《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函中禁止入园产业类型，符合入园要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为锂离子电池石墨负极材料制造，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），项目属于石墨及碳素制品制造（C3091），本次环评不涉及硅碳负极材料生产，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录》（2024年本）的要求，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的为允许类。”故本项目属于允许类，同时项目生产过程中所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。

目前，该项目已在平昌县经济和信息化局完成备案（备案号：川投资备【2603-511923-07-02-826779】JXQB-0349 号）。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

2、项目与园区用地性质的符合性分析
本项目选址于星光工业园内，项目在现有厂区内进行建设，根据《平昌星光机械制造产业园土地利用规划图》，项目所在星光工业园区建设用地性质为工业用地；根据四川平昌经济开发区管理委员会出具的入园证明，本项目已取得园区管委会同意项目入驻园区的意见。因此，本项目用地符合平昌县星光工业园用地布局规划。
综上，项目用地符合平昌县土地利用规划及园区土地利用总体规划。
3、与《锂离子电池行业规范条件》（2021年本）相符性
经与《锂离子电池行业规范条件》对照，拟建项目在产业布局、生产规模、工艺技术、产品质量及性能等方面均符合规范要求。具体相符性分析见下表。

 与《锂离子电池行业规范条件》（2021年本）相符性分析一览表

规范内容
本项目
符合性
产业布局和项目设立：

锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求；

（2）在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出；

（3）引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
（1）本项目符合法律法规要求，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，满足平昌经济开发区星光工业园区总体规划要求，符合生态环境分区管控要求

（2）本项目在巴中市平昌经济开发区星光工业园建设，不属于《锂离子电池行业规范条件》产业布局中禁止建设工业企业的区域。

(3)本项目产品为锂离子电池原料的一部分，不属于锂离子电池企业
符合
工艺技术和质量管理：

企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年实际产量不低于同年实际产能的50%。

企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备，并达到以下要求：1.锂离子电池企业应具有电极涂覆后均匀性的监测能力，电极涂覆厚度和长度的控制精度分别不低于2μm和1mm；应具有电极烘干工艺技术，含水量控制精度不低于10ppm。2.锂离子电池企业应具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力；应具有电池装配后的内部短路高压测试（HI-POT）在线检验能力。3.锂离子电池组企业应具有单体电池开路电压、内阻等一致性控制能力，控制精度分别不低于1mV和1mΩ；应具有电池组保护板功能在线检验能力。

（三）企业应建立质量管理体系，质量管理体系至少包括质量方面的控制流程、防止和发现内部短路故障的控制程序、试验数据和质量记录等内容，鼓励通过第三方认证，设立质量检查部门，配备专职检验人员。

（四）企业应依据有关政策及标准，对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系，鼓励企业应用主动溯源技术。

巴中碳原子新材料科技有限公司位于四川省巴中市平昌经济开发区星光工业园，公司拥有“新材料研发、石墨及碳素制品”的独立生产、销售和服务能力。本项目不生产锂电池，只生产销售锂离子电池行业相关产品。
符合
安全和管理：
企业应遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产有关法律法规，执行保障安全生产的国家标准或行业标准，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求，当年及上一年度未发生一般及以上生产安全事故。

企业应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产信息化建设，设立产品制造安全质量追溯手段，加强从业人员安全生产教育和培训，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，开展安全生产标准化建设并达到三级及以上水平。

锂离子电池企业应加强应急处置能力建设，制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备。

锂离子电池企业应具有剪切过程中电极毛刺控制能力，控制精度不低于1μm；具有卷绕或叠片过程中电极对齐度控制能力，控制精度不低于0.1mm。正负极材料企业应具有有害杂质的控制能力，控制精度不低于10ppb。

（五）锂离子电池产品的安全应符合《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》（GB31241）、《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》（GB40165）、《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031）等强制性标准要求，并经具有相应资质的检验机构检验合格。电池管理系统应具有防止过充、短路、过放等安全保护功能，在高低温等复杂环境下保证电池正常使用。鼓励企业制定和执行高于国家或行业标准的企业标准或规范。

（六）锂离子电池的运输应符合联合国《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第Ⅲ部分38.3节要求。航空运输锂离子电池应符合国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》和中国民用航空局《民用航空危险品运输管理规定》相关要求，符合《锂电池航空运输规范》（MH/T1020）和《航空运输锂电池测试规范》（MH/T1052）。出口锂离子电池的包装应符合《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例的要求。（七）锂离子电池生产、储存、使用、回收和处理处置等应符合法律法规和标准规范相关安全要求，有效采取安全控制措施。
建设单位严格按照国家相关规范进行生产管理，建立健全标准化生产要求，严格落实建设项目安全和管理。
符合
资源综合利用和生态环境保护：

企业及项目应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。

企业应制定产品单耗指标和能耗台账，不得使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。鼓励企业调整用能结构，使用光伏等清洁能源，开展节能技术应用研究，制定节能规章制度，开发节能共性和关键技术，促进节能技术创新与成果转化。锂离子电池企业综合能耗应≤400kgce/万Ah。（三）鼓励企业在产品研发阶段增加资源回收和综合利用设计，加强锂离子电池生产、销售、使用、综合利用等全生命周期资源综合管理。

（四）企业应依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展竣工环境保护设施验收。

（五）锂离子电池生产企业应依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水，废有机溶剂、废电池等固体废物应依法分类贮存、收集、运输、综合利用或无害化处理。

（六）企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件。企业应按照《环境信息依法披露制度改革方案》有关要求，依法披露环境信息。

（七）企业应建立环境管理体系，鼓励通过第三方认证。鼓励企业持续开展清洁生产审核工作，清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中Ⅲ级及以上水平。
1.本项目用地属于工业用地。

2.企业投产后，将制定产品单耗指标和能耗台账。本项目符合国家产业政策，不涉及落后设备和生产工艺的使用。本项目能源为电和天然气，不涉及高污染燃料使用。

3.项目正在开展建设项目环境影响评价，将严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展竣工环境保护设施验收。

4.本项目运行前将依法取得排污许可证，将按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水。 固废均得到妥善处置，不会造成二次污染。

5.企业将按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件

6.企业将建立环境管理体系，并委托第三方进行认证。
符合
4、《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）符合性分析

经与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）对照，具体相符性分析见下表。
 与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）符合性分析一览表
文件相关要求

本项目

符合性

禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目

各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。

本项目属于石墨及碳素制品制造（C3091），涉及新污染物苯并[a]芘，本项目满足生态环境分区管控及规划环评等管控要求，对照不予审批环评的项目类别，本项目不属于不予审批环评的项目。
符合

加强重点行业涉新污染物建设项目环评

建设单位和环评技术单位在开展涉新污染物重点行业建设项目环评工作时，应高度重视新污染物防控，根据新污染物识别结果，结合现行环境影响评价技术导则和建设项目环境影响报告表编制技术指南相关要求，重点做好以下工作。

优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。

核算新污染物产排污情况。

对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。

对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。

强化新污染物排放情况跟踪监测。

提出新化学物质环境管理登记要求。

本项目属于石墨及碳素制品制造（C3091），不属于重点行业，不涉及《重点管控新污染物清单》（2023 年版）中的新污染物

符合

将新污染物管控要求依法纳入排污许可管理

生态环境部门依法核发排污许可证时，石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业应按照排污许可证申请与核发技术规范，载明排放标准中规定的新污染物排放限值和自行监测要求；按照环评文件及批复，载明新污染物控制措施要求。生态环境部门应当按排污许可证规定，对新污染物管控要求落实情况开展执法监管。

本项目属于石墨及碳素制品制造（C3091），不涉及《重点管控新污染物清单》（2023 年版）中的新污染物

符合

5、选址合理性
（1）园区配套
本项目位于星光工业园，项目位置紧邻园区道路，交通便利，可满足项目生产所需的物流运输条件。另外，园区供电、供水、供气设施已经完善，园区基础设施配套能够满足项目营运的需求。
（2）外环境关系
根据现场踏勘，项目周边主要为园区企业、空地和散户居民，项目近距离 500m外环境关系如下：
西侧依次为：园区道路、三统机械制造有限公司（40m，齿轮制造）、平昌温氏畜牧有限公司（35m，饲料制造）、巴河（169m，水体功能均为灌溉、行洪）；
北侧依次为：园区道路、四川惠创智链科技有限公司（55m，印刷电路板制造）；
东北侧依次为：规划工业用地和山体、28#散户（450m、1户共3人）、17#散户（273m-500m、28户共84人）；

东侧依次为：山体、18#散户（346m、1户3人）；

东南侧依次为：梅垭村（191-500m、60户180人）、
南侧依次为：22#散户（297m、8户共24人）、21#散户（385m、20户共60人）、四川秦巴本草药业有限公司（146m，药业制造）、3536制衣厂（115m）、奥丽侬内衣（464m）、智康医疗（418m）；

本项目200m范围内外环境关系见下表。
  本项目外环境关系一览表（200m范围）

序号
名称
相对厂址方位
相对厂界距离/m
高差（本项目-目标）/m
最高建筑物高度/m
1
三统机械制造有限公司
西
40
10
10
2
平昌温氏畜牧有限公司
西
35
12
10
3
四川惠创智链科技有限公司
北
55
20
10
4
梅垭村
东南
191
-70
8
5
四川秦巴本草药业有限公司

南
146
-70
10
6
3536制衣厂

南
115
0
10
由此可见，本项目周边多为建成企业及空地或规划工业用地，无特殊环境要求单位。部分现场照片如下：
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项目北侧园区道路
北侧四川兆润摩托车有限公司
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南侧规划工业用地

西南3536制衣厂
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项目食堂
厂区大门及办公住宿楼
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项目1号厂房
项目2号厂房
（2）选址合理性分析

本项目周边地表水体为巴河，位于本项目西侧169m处，巴河水体功能均为灌溉、行洪，不涉及集中式饮用水源。本项目冷却塔定期排污水回用脱硫塔补充用水，不外排；脱硫废水经沉淀循环水池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排。同时厂区设置了事故应急池（300m3），本项目拟新增雨水收集池及雨污截止阀，防止事故废水直接进入巴河。项目生活污水经厂区配套预处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，排入园区污水管网，经星光工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入巴河。因此，本项目对巴河影响较小。
项目所在地地势较为平坦，无不良地质情况，适宜项目建设；区域供水、供电、排水、道路等基础设施良好，利于项目建设。其次，项目周边500米范围内无珍稀动植物、文物古迹、自然保护区、不涉及饮用水源保护区等敏感点，项目周边现状主要为工业企业和空地及规划工业用地，该项目无明显环境制约因素。

根据调查，四川秦巴本草药业有限公司位于本项目南侧146m处，与本项目高差约-70m，未设置卫生防护距离，未对外环境作出要求，同时根据大气环境影响专项评价中进一步预测结果，四川秦巴本草药业有限公司各项污染物的贡献值均符合相应的标准要求，对其影响较小。本项目对产生的废气采取了有效处理达标后排放，项目废气均实现达标排放，现有项目已划定卫生防护距离为：以1#厂房、2#厂房边界外100m，本项目划定的卫生防护距离为：以1#厂房、3#厂房边界外50m范围，现有项目已包含本项目范围，故建设后全厂的卫生防护距离不发生变化，根据调查，卫生防护距离范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标，故本项目建设后，对周边大气环境影响较小；本项目在采取严格的噪声防治措施后，可以实现厂界噪声达标，对周边声环境影响较小；本项目固废均分类收集处置，不外排，不会对周边环境产生不利影响。
本项目通过采取一系列的污染防治措施，项目在运营期不会改变周围环境功能，因此项目选址合理且可行。

6、与地方生态环境保护规划要求的符合性分析

项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》《巴中市“十四五”生态环境保护规划》《平昌县“十四五”生态环境保护规划》符合性见表1-7所示。

 项目与地方生态环境保护规划要求的符合性分析一览表

生态环境保护规划文件
规划要求
本项目情况
符合

性
《四川省“十四五”生态环境保护规划》
三、（一）构建绿色空间格局。

推进长江经济带产业布局优化和绿色转型发展，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。在黄河流域生态敏感脆弱区禁止新建对生态系统有严重影响的高耗水、高污染或高耗能项目。
本项目位于四川巴中经济开发区星光工业园，项目为石墨及碳素制品制造（C3091），不属于化工园区和化工项目，根据《平昌县经济和信息化局关于本项目情况的说明》，明确该项目预碳化在工艺原理、过程控制及产品特性方面均符合“石墨及碳素制品制造”项目使用天然气，不涉及“焙烧”工艺。

符合

五、（一）深化工业源污染防治

加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放改造。严格控制VOCs排放总量，新建VOCs项目应实施等量或倍量替代。强化VOCS源头削减，以工业涂装、家具制造、包装印刷等行业为重点，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。

禁止在居民区、学校、医院、疗养 院和养老院等单位周边新（改、扩） 建可能造成土壤污染的建设项目， 禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。

严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施等量替代或减量替代。持续调整产业结构并优化布局，加快推进环境敏感区和城市建成区涉重金属企业搬迁和关闭。推进铅酸电池、电镀、有色金属冶炼等行业园区的建设，引导涉重金属企业入园，推进园区环保基础设施建设。开展涉铊企业排查整治行动。加强涉重金属企业监管，将涉重金属行业企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录。……

加强重点行业重金属污染治理。强化清洁生产水平和污染物排放强度等指标约束，以优化布局、结构调整、升级改造和深度治理等为主要手段，推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。加大有色金属冶炼、无机酸制造等行业生产工艺提升改造力度，加快锌冶炼企业竖罐炼锌设备替代改造，积极推进铜冶炼企业开展转炉吹炼工艺提升改造实施铅、锌、铜冶炼行业企业提标改造，耕地周边企业严格执行颗粒物等重点大气污染物特别排放限值。加强有色、钢铁、硫酸、磷肥等行业企业废水总铊治理。
1.不涉及使用锅炉。

2.项目为石墨及碳素制品制造（C3091），不属于工业涂装、家具制造、包装印刷等行业

3.产生的废气污染物均设置有相关处理措施。

4.本项目周边无居民区、学校、医院、疗养 院和养老院等，项目用地性质为工业用地，不涉及基本农田。

5.不属于涉重企业。

6.不属于水污染重点排污单位名录。

7.本项目为技改扩能，不属于新建项目，企业已下发的VOCS总量能够满足本项目需求。

符合

六、（二）强化水污染环境治理

强化工业污水综合整治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。对涉及重金属、高盐和高浓度难降解废水的企业，强化分质、分类预处理，提高企业与末端处理设施的联动监控能力，确保末端污水处理设施安全稳定运行。
冷却塔定期排污水经沉淀池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排；脱硫废水经沉淀循环池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排。生活污水经厂区配套预处理设施处理后排入园区管网，最终进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。

符合
七、（一）推进土壤污染源头防控

加强空间布局管控。强化规划环评刚性约束，严格空间管控，合理规划土地用途，强化涉及土壤污染建设项目布局论证，鼓励土壤污染重点工业企业集聚发展，探索土壤环境承载能力分析。禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目，禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。
位于四川巴中经济开发区星光工业园，用地性质为工业用地，不涉及永久基本农田。不属于可能造成土壤污染的建设项目，不涉及重金属，且已按照相关要求进行分区防渗。

符合
巴中市“十四五”生态环境保护规划
第三章第一节构建绿色发展格局

健全生态空间管控体系。立足于区域自然生态特点和资源禀赋，加强与国土空间规划、行业发展规划、招商引资政策的衔接，统筹生产、生活、生态空间布局，全面建成以“三线一单”为核心的管控体系，推动构建城市城镇发展区、国家级农产品主产区、国家重点生态功能区三大国土空间，构建“一屏三廊四区”的生态空间（大巴山系米仓山生态屏障；巴河、巴河、巴河三条生态廊道；光雾山、诺水河、五台山、驷马河湿地四个生物多样性保护区）和生态红线保护区、农田保护集中区、城镇发展区、生态控制区、农业发展区的“五区”发展空间。有效解决空间规划重叠、管控标准冲突、监管职责交叉等问题。

位于四川巴中经济开发区星光工业园，与《平昌经济开发区星光工业园区总体规划修编（2017-2030）》以及规划环评、巴中市生态环境分区管控要求相符，用地性质规划为工业用地，符合空间管控体系要求。

符合
第五章第一节深化工业污染治理

强化重点污染源治理。严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。实施VOCs排放总量控制制度，制定VOCs专项整治方案；加强油气储运过程中油气回收治理检查力度，确保油气回收装置正常稳定运行；推广使用低（无）VOCs含量涂料、油墨和胶黏剂等；推行重点监管企业“一企一策”，建立管理台账；加强对辖区内小、微VOCs排放企业监管，探索实行第三方监督帮扶服务。

项目为石墨及碳素制品制造（C3091）项目，不涉及涂料、油墨和胶黏剂等使用，项目VOCs排放执行总量控制。

符合
第六章第二节强化水环境综合治理

加强工业园区基础设施建设，强化工业企业污水处理设施监督管理，严格工业企业废水排放标准，以排污许可为核心，持续开展工业企业污染源监督、检查。

位于四川巴中经济开发区星光工业园，园区内污水管网已建成，本项目冷却塔定期排污水经沉淀池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排；脱硫废水经沉淀循环水池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排。生活污水经厂区配套预处理设施处理后排入园区管网，最终进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。

符合
《平昌县“十四五”生态环境保护规划》
强化工业污水综合整治。严格执行工业企业废水排放标准，以排污许可为核心，持续开展工业企业污染源监督检查。强化白酒、食品、农副产品加工行业废水治理。完善经开区及企业雨污分流系统，推动初期雨水收集处理，实施入园白酒企业“一企一管、明管输送、实时监测，推进星光工业园污水处理厂污水管网排查整治。

本项目不属于白酒、食品、农副产品加工行业。项目冷却塔定期排污水经沉淀池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排；脱硫废水经沉淀循环水池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排。生活污水经厂区配套预处理设施处理后排入园区管网，最终进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。

符合

加强建设用地风险管控。开展土壤污染状况调查，全面掌握辖区土壤污染现状，建立土壤污染风险源清单。加强危险废物规范化管理。严格转移审批，严格执行危险废物转移联单制度。切实强化储运过程风险防控，落实储运过程污染防治措施，严控长距离运输，防止二次污染。防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，增加土壤环境影响评价专篇(章),提出和实施防范土壤污染具体措施。

本项目危险废物暂存于危废暂存间，按照《危险废物转移管理办法》要求，定期交由资质单位处置，做好台账记录；根据《危险废物贮存污染控制标准 》 (GB·18597-2023)要求，做好“六防”措施；提出了防范土壤污染的具体措施。本项目拟根据要求实行分区防渗措施，分区防渗措施与主体工程同时设计、同时施工，并将同时投产使用。

符合

确保危险废物安全处理处置。强化危险废物日常监管，落实危险废物申报登记和管理计划备案制度，建立危险废物管理台账，完善危险废物产生单位内部管理制度。对危险废物的产生、收集、贮存、包装、运输及处理处置实施全过程、全方位跟踪管理，确保到2025年危险废物利用处置率保持在100%。

本项目设置了危废暂存间，项目产生的危废统一收集后暂存于危废暂存间。与具有相应危废处置资质的单位签订危废协议，严格按照相应管理办法落实危废暂存、转运、处置的要求。

符合

7、与现行污染防治政策及规划的符合性分析

  项目与污染防治政策及规划的符合性分析

名称
文件相关要求

本项目情况
符合性分析
一、大气污染防治相关政策

《国务院关于印发< 空 气 质量持续改善行动计

划 > 的 通

知》（国发〔2023〕

24 号）

二）重点区域

京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原
本项目位于巴中市平昌经济开发区，不属于重点区域
符合
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲

目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式...
本项目不属于“高排放、低水平项目”项目，符合国家现行产业政策、符合生态环境分区管控要求、符合园区规划及规划环评要求、主要污染物总量控制指标由地方环保部门调剂解决，符合国家、地方相关碳排放管理管控要求
符合
加快退出重点行业落后产能。修订《产业

结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业先进水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工国家、地方空气质量持续改善行动计划相关要求

本项目不属于重点行业落后产能，不涉及限制、淘汰类工艺、装备，符合国家现行产业政策
符合
优化含 VOCs 原辅材料和产品结构。严格

控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs 含量产品比重。...在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

本项目不涉及高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，原辅料均需满足国家、地方及行业相关原辅材料、产品质量要求
符合
推动绿色环保产业健康发展。加大政策支

持力度，在低（无）VOCs 含量原辅材料生产和使用、VOCs 污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展

本项目VOCs经隧道窑炉内循环燃烧后经33m排气筒排放。
符合
实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。...新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源...。

本项目主要能源结构为电、天然气，不涉及高污染燃料使用；同时，优选工艺路线、生

产设备等，清洁生产水平需满足国家、地方及行业相关要求

符合
《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）

加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。
本项目不涉及燃煤锅炉
符合
推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 

本项目不属于石化、有机化工、便面涂装、包装印刷行业、不涉及涂料、胶粘剂的使用与生产，不涉及有机溶剂
符合
严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。

本项目不属于“两高”行业
符合
全面推行清洁生产。对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。积极开发缓释肥料新品种，减少化肥施用过程中氨的排

本项目不属于钢铁、水泥、化工、有色金属行业，本项目清洁生产水平满足国家、地方及行业相关要求。
符合
《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。钢铁、水泥、平板玻璃等行业新增产能严格执行产能置换政策。依法依规退出重点行业落后产能，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰产能依法依规关停退出......
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，本项目符合国家产业政策“三线一单”、规划环评。不属于钢铁、水泥、平板玻璃行业。
符合
大力发展新能源和清洁能源，非化石能源逐步成为能源消费增量主体。严控煤炭消费增长，继续实施煤炭消费总量控制，推动煤炭清洁高效利用。到2025年，全省非化石能源消费比重达到41.5%，实现全省煤炭消费量达峰......稳妥有序引导以气代煤
本项目主要能源结构为电、天然气，不涉及高污染燃料使用。
符合
加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）、水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。2025年底前，全省现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。

本项目不属于火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）、水泥、焦化、建材、有色、铸造行业。本项目各项污染物均能够达标排放
符合
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。各地制定溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业低VOCs含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构等技术成熟的工艺环节，大力推广使用低VOCs含量涂料，重点地区、中央驻川企业、省属企业加大使用比例......完善VOCs产品标准体系，建立低VOCs含量产品标识制度。

本项目原辅料不涉及涂料、油墨、粘胶剂、清洗机、底漆、中漆、色漆
符合
各地进一步全面摸排VOCs治理设施情况，建立台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，督促企业严把工程质量，确保达标排放。对确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。

VOCS产经窑内循环燃烧后达标排放

符合
《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川

府发〔2019〕4号）
严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入驻园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。环境空气未达标的城市新增VOCs排放的建设项目，实行2倍削减替代，达标城市实行等量替代，攀枝花实行1.5倍削减替代。
本项目为石墨及碳素制品制造（C3091），项目为技改扩能，不属于新建项目，企业已下发的VOCS总量能够满足本项目需求。
符合
挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策

对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目VOCs产生量较小，预碳化废气中VOCs采用窑内内循环燃烧后经隧道窑自带的抽风装置送至“降温塔+脱硫塔（双碱法脱硫）+电捕焦油器”处理后由1根33m高排气筒排放。
符合

《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）
严格产业准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业 政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求原则上采用清洁运输方式从严控制高耗能项目。节能审查对年综合能耗5万吨标准煤以上的项目按要求开展能耗替代涉及产能置换的项目被置换产能及其配套设施关停 后新建项目方可投产。
本项目位于四川巴中经济开发区星光工业园，根据平昌经济开发区星光工业园区总体规划修编（2017-2030），不属于高耗能、高排放、低水平项目。
符合

加强含VOCs原辅材料源头管控。 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。定期编制发布低（无） VOCs 原辅材料和产品目录。在生产、销售、进口、使 用等环节严格执行VOCs含量限值标准。建立低（无）VOCs含量产品标识制度。实施重点领域原辅材料替代工程。到2025年，力争重点行业原辅材料替代比例在“ 十三五” 末期的基础上进一步提升。全面推广房屋建筑和市政工程涉 VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。重点区域除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。
本项目位于四川平昌经济开发区，属于石墨及碳素制品制造（C3091）项目，生产过程中不涉及使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。
符合

二、水污染防治相关政策

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

四川省打赢碧水保卫战实施方案

三、实施工业污染治理加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。在处理设施建设前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备处理工业废水，确保达标排放。严格执行《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》。

本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区，不属于“10+1”小企业，项目冷却塔定期排污水经沉淀池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排；脱硫废水经沉淀循环水池处理后回用脱硫塔补充用水，不外排。生活污水经厂区配套预处理设施处理后排入园区管网，最终进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。

符合
四川省打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案
强化工业企业污染控制。排入环境的工业污水要符合国家或地方排放标准。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收，禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。

《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）

（一）全面控制污染物排放（1）狠抓工业污染防治；①取缔“10+1”小企业；②专项整治“10+1”重点行业；③集中治理工业集聚区水污染；

符合
《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施

行）

第二十六条、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。第四十七条、长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。

本项目为石墨及碳素制品制造（C3091），不属于化工厂项目以及尾矿库项目

符合
《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目
本项目不属于禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目
符合
禁止在自然保护核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不属于自然保护核心区、缓冲区的岸线和河段范围内的投资建设旅游和生产经营项目
符合
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
本项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内、且不属于新建、改建、扩建与供水设施和保护水源的项目
符合
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主动功能定位的投资建设项目
本项目不属于禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目
符合
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
符合
禁止未经许可在长江干流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目未在长江干流及湖泊新设、改设或扩大排污口
符合
禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不涉及水生生物保护区生产性捕捞
符合
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
符合
禁止在合规园区外新建、改建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目位于合规园区内，同时不属于新建、改建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
符合
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
符合
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目
符合
《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17 号）
第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
本项目不属于化工园区。
符合
第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不属于高耗能项目，且在合规园区内建设
符合
第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类，不属于淘汰类、限制类
符合

第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
本项目不属于高排放、低水平项目
符合

8、与《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》符合性分析

本项目与《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》的符合性分析如下表所示：

 项目与《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》符合性分析
序号

清单要求

本项目相关情况

符合性

1
加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入工业园区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理淘汰《产业结构调整目录》淘汰类工业炉窑。

本项目位于四川巴中平昌经济开发区星光工业园，配套建设了高效的环境治理措施，能够实现达标排放。本项目设备均不属于《产业结构调整目录》淘汰类设备。

符合

2
实施工业窑炉污染全面治理，暂未制订行业排放标准的工业炉窑……成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。

项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行该排放限值

符合

9、与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析

本项目与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析如下表所示：

 项目与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析

序号
清单要求

本项目相关情况

符合性

1
第二条 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。

项目符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，符合国家产业政策，本项目所在地无区域及行业碳达峰碳中和目标，本项目污染物总量控制符合要求。本项目位于四川巴中平昌经济开发区星光工业园，该园区为依法合规设立的产业园，项目符合园区规划及规划环评，符合生态环境分区管控要求。

符合

2
第三条 项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建涉及正极材料前驱体和锂盐制造的建设项目（盐湖资源类锂盐制造项目除外）应布设在依法合规设立的产业园区内，符合园区规划及规划环境影响评价要求。

符合

3
第四条 新建、改建、扩建项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标应达到行业先进水平。

本项目选用清洁原料、清洁能源，污染物排放量处于国内先进水平。

符合

4
项目应根据工程内容、原辅材料性质、工艺流程情况配备高效的除尘、脱硫、脱硝以及特征污染物治理设施，依据废气特征等合理选择治理技术......涉及使用 VOCs 物料的，厂区内挥发性有机物无组织排放控制还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）相关要求。大气环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。有地方污染物排放标准的，废气排放还应符合地方标准要求。

项目预碳化废气首先在窑内循环充分燃烧，然后经隧道窑自带的抽风装置送至“降温塔+脱硫塔（双碱法脱硫）+电捕焦油器”处理后由1根33m高排气筒达标排放。根据大气专项评价结论，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此无需自厂界向外设置大气环境防护距离。
符合

5
第六条 鼓励将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。优先采用电、天然气等清洁能源或新能源加热方式，鼓励高温烟气余热回收。

项目采用电、天然气等清洁能源，能够有效降低碳排放。

符合

6
第七条 做好清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。生产废水优先回用，污染雨水收集处理。严禁生产废水未经有效处理直接排入城镇污水收集处理系统。石墨类负极材料制造等执行《污水综合排放标准》（GB8978）相关要求。

项目清污分流、雨污分

流，本项目冷却水循环使用，不外排，脱硫废水经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经厂区配套预处理设施处理后排入园区管网，最终进入星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。

符合

7
第八条 土壤及地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。项目应对涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放的装置、设备设施及场所，提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取分区防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，避免污染土壤和地下水。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施；涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。涉及土壤污染重点监管单位的新建、改建、扩建项目，需提出土壤污染隐患排查、土壤和地下水自行监测相关要求。

本项目针对土壤、地下水均提出针对性的防范措施，厂区采取分区防渗，可有效降低地下水污染风险。

符合

8
第九条 按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）等相关要求。

项目固废贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）标准，固废均妥善处置，不会造成二次污染。

符合

9
第十条 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，进一步降低噪声影响。

项目优先选择低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施，经预测，厂界噪声能实现达标。

符合

10
第十一条 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，确保环境风险防范和应急措施合理、有效。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目环

境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。

本次评价提出本项目实施后企业需编制突发环境事件应急预案。

符合

11
第十三条 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，监测位置应符合技术规范要求。负极材料制造等项目应关注苯并[a]芘等特征污染物的累积环境影响。

项目已明确实施后的环境管理要求和环境监测计划，建设单位拟根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测。

符合

10、与“生态环境分区管控”符合性分析
（1）环境管控单元 
本项目位于四川省巴中市平昌县经济开发区星光工业园兆祥路1号，根据四川政务服务网生态环境分区管控数据分析系统查询结果，该项目涉及环境管控单元1个，涉及环境要素管控分区7个，涉及管控单元见下表。

 本项目涉及的环境管控单元和环境要素管控分区一览表

序号
涉及环境管控单元名称
涉及环境管控单元编码
行政区划
环境管控单元类型
1

平昌经济开发区《星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)

ZH51192320002

巴中市平昌县

工业重点管控单元

 本项目涉及的环境管控单元和环境要素管控分区一览表

序号
涉及环境要素管控分区名称
涉及环境要素管控分区编码
行政区划
环境要素类型
环境要素细类
1

巴河-平昌县-江陵-控制单元

YS5119232210001

巴中市平昌县

水

水环境工业污染重点管控区

2

平昌经济开发区《星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)

YS5119232310001

巴中市平昌县

大气

大气环境高排放重点管控区

3

平昌县水资源重点管控区

YS5119232510001

巴中市平昌县

自然资源

生态用水补给区

4

平昌县城镇开发边界

YS5119232530001

巴中市平昌县

自然资源

土地资源重点管控区

5

平昌县自然资源重点管控区

YS5119232550001

巴中市平昌县

自然资源

自然资源重点管控区

6

渠江江河湖库岸线重点管控区

YS5119232610001

巴中市平昌县

岸线

江河湖库岸线重点管控区

7

平昌县其他区域

YS5119233110001

巴中市平昌县

生态

一般管控区

该位置与生态环境管控单元的位置关系如下图：
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图1-1 项目与生态环境管控单元图位置关系图

（2）管控要求符合性分析

根据四川省“生态环境分区管控公众服务”查询结果，本项目生态环境准入管控要求符合性分析如下：


①与巴中市市（州）普适性管控要求见表1-12所示：
  项目与巴中市普适性准入清单的符合性分析

	市州
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性分析

	巴中市
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	空间布局约束
	-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。


-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。

-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

-禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

-禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

-对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理。涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

-禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。-继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。

-严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。

-涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
-按照相关要求严控水泥新增产能。

-因地制宜地发展适宜产业，在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业；
-严格控制非农业建设占用农用地。


-大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。


-大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。

-水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。-现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。

-全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。

-针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。△（1）为达2025年及2035年环境空气质量目标， 14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs 允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。
	（1）本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。

（2）本项目不涉及在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；

（3）本项目不使用燃煤等高污染燃料。

（4）本项目不涉及基本农田。

（5）本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。
（5）本项目不属于规模化畜禽养殖场以及水泥制造企业。

（6）本项目不在大气环境布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区、水环境农业污染重点管控区
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	-污水收集处理率达100%。

-推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放

-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。-加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。

-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。

-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。

-火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。

-调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。1.污染物排放绩效水平准入要求：
-新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

-重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。

-到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。
4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。

污染物排放绩效水平准入要求：

-到2025年乡镇污水处理率达95%；到2030年乡镇污水处理率达100%；

-大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范法发展。加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。

-新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流，畜禽粪污实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集，集中处理利用；

-屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。

-到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上行政村。全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理，到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上行政村，实现保洁员配备合理、管理有效、村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效。生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高，基本建立“垃圾分类有特色、转运设施较齐全、村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善”的农村生活垃圾治理体系。

-到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩。平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长。
-2025年主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
	（1）本项目污水收集处理率达100%。

（2）项目生产废水依托厂区已建成的1个预处理池（容积100m3）处理后接入园区污水管网，由星光工业园区污水处理厂处理后排入巴河。

（3）本项目不属于矿产资源开发活动，不属于砖瓦行业、火电、水泥、畜禽养殖、工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等行业。

（4）本项目原料含极少量挥发分，预碳化过程产生少量VOCs经33m排气筒排放，均为有组织排放。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	-涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。

-有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

-已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。企业环境风险防控要求:、-工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。


-加强“散乱污”企业环境风险防控。

-现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。用地环境风险防控要求:-严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

-定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。                                                                                                  -规范排土场、渣场等整治。

-严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	本项目所在园区构建了三级环境风险防控体系，本项目设置了应急事故池，确保事故废水不外排，制定了危化品泄漏应急处置措施；不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业；不涉及重金属。
	符合

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	-到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。


-巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。

-地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。-新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。

-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。

-全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。

-原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。

-禁止焚烧秸秆和垃圾。在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到 17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。

-新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

-鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。
-鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到 2030 年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到 0.62 左右。
	（1）本项目危险废物处置率10%，行业特征污染物排放达标率100%，生活污水集中处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，具备废物收集、储运的能力，项目各项污染物均达标排放，污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

（2）本项目不涉及地下水开采。
（3）本项目使用电能、天然气等清洁能源，不使用燃煤等高污染燃料。
	符合


2）与环境管控单元准入清单符合性分析
本项目与巴中市环境管控单元准入清单要求符合性分析如下表：
 项目与巴中市环境管控单元准入清单的符合性分析

	类别
	单元特性管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性分析

	ZH51192320002平昌经济开发区《星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)
	空间布局约束
	平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：

禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、屠宰、化学制浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业；（2）禁止引入汽车维修等修理行业的露天喷涂作业和无溶剂回收设施的干洗设备。（3）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

平昌经济开发区-饮料食品工业区：

（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、化学制浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业。（2）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

平昌经济开发区-驷马清洁能源工业区：

（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、屠宰、化学制浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业。（2）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。

石龙门化工片区：

1、仅能建设LNG、CNG、磷酸铁锂、利用工业级碳酸二甲酯制备电池级碳酸二甲酯、电池级碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、锂离子电池电解液项目。
2、除石龙门化工片区外，本管控单元内禁止新建、扩建化工项目。

执行工业重点管控单元总体准入要求△执行工业重点管控单元总体准入要求△
	本项目位于平昌经济开发区-星光工业园区，不属于电镀、皮革、屠宰、化学制浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业；也不属于汽车维修等修理行业，符合平昌经济开发区-星光工业园区入园要求，符合工业重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：
执行工业重点管控单元总体准入要求。

平昌经济开发区-饮料食品工业区：
（1）从事肉类加工的企业应当采取措施，对污水进行生化等科学处置，保证废水的综合利用和无害化处理设施正常运转，污水达标后排入园区污水处理厂。
（2）从事肉类加工的企业应当采取措施，对畜禽粪便、尸体和污水等废弃物进行收集、贮存、清运和无害化处理，防止排放恶臭气体。
（3）其他执行工业重点单元总体准入要求。

平昌经济开发区-驷马清洁能源工业区：执行工业重点管控单元总体准入要求。执行工业重点管控单元总体准入要求执行工业重点管控单元总体准入要求（1）食品饮料重点行业项目新建应参考巴中市“三线一单”生态环境分区管控中食品饮料行业环境绩效准入门槛，对食品饮料产业中的白酒行业和肉制品加工行业执行GB27631-2011行业标准和《清洁生产评价指标体系 肉制品加工业》（DB11T 1405-2017）二级标准，单位产品废水量≤14m3t，单位产品化学需氧量（CODcr）产生量≤16.1kgt、单位产品氨氮（NH3-N）≤0.65kgt；


石龙门化工园区—排水不得进入四川驷马河省级自然保护区、四川驷马河国家级湿地公园；


其他执行工业重点管控单元总体准入要求。△
	本项目位于平昌经济开发区-星光工业园区，执行工业重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	环境风险管控
	执行工业重点管控单元总体准入要求执行工业重点管控单元总体准入要求执行工业重点管控单元总体准入要求

石龙门化工园区-（1）强化园区多级环境风险防控体系建设，制定突发环境事件应急预案，加强应急演练及应急监测监控系统建设，确保环境风险可控。（2）加快完善园区废水收集处理系统、事故应急池、应急指挥中心和监测监控体系建设。
执行工业重点管控单元总体准入要求

平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：（1）禁止引入原料、中间品、产品涉及剧毒化学品的企业；禁止引入涉及重金属污染物排放的项目，如电镀行业。（2）汽车摩托车制造等行业企业及其它可能危害土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县(区)级环境保护、经济和信息化部门备案;要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

平昌经济开发区-饮料食品工业区：
（1）严禁企业自设工业垃圾填埋场所。平昌经济开发区-平昌经济开发区（驷马清洁能源）工业区
（2）严禁企业自设工业垃圾填埋场所。

其他执行工业重点管控单元总体准入要求。△
	本项目环境风险管控执行工业重点单元总体准入要求。
	符合

	
	资源开发利用效率
	执行工业重点管控单元总体准入要求

执行工业重点管控单元普适性管控要求。

执行工业重点管控单元总体准入要求△
	本项目资源开发利用效率执行工业重点单元总体准入要求。
	符合

	类别
	要素管控分区管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性分析

	YS5119232550001平昌县自然资源重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	环境风险管控
	
	
	

	
	资源开发利用效率
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	本项目利用巴中碳原子新材料科技有限公司现有空置厂房，不新增用地，未超过土地资源利用上线控制性指标
	符合

	YS5119232310001平昌经济开发区《星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	污染物排放管控
	1、全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升。
	本项目不涉及燃煤工业炉窑，预碳化工艺废气首先在窑内循环燃烧，然后通过“降温塔+脱硫塔（双碱法脱硫）+电捕焦油器”处理后通过33米高的排气筒有组织达标排放。
	符合

	
	环境风险管控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	
	
	

	YS5119233310001平昌县大气环境一般管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	污染物排放管控
	减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。
	严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。
	符合

	
	环境风险管控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	/
	/
	/

	YS5119233110001平昌县其他区域
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	环境风险管控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	/
	/
	/

	YS5119232530001平昌县城镇开发边界
	空间布局约束
	1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目不侵占河道、湖面、滩地。
	符合

	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	环境风险管控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	本项目利用巴中碳原子新材料科技有限公司现有空置厂房，不新增用地，未超过土地资源利用上线控制性指标
	符合

	YS5119232510001平昌县水资源重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	污染物排放管控
	
	
	

	
	环境风险管控
	
	
	

	
	资源开发利用效率
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	本项目利用巴中碳原子新材料科技有限公司现有空置厂房，不新增用地，未超过土地资源利用上线控制性指标
	符合

	YS5119232210001巴河-平昌县-江陵-控制单元
	空间布局约束
	严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目不属于涉磷企业
	符合

	
	污染物排放管控
	1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
	（1）项目生产废水不外排，生活废水依托厂区已建成的1个预处理池（容积100m3）处理后接入园区污水管网，由星光工业园区污水处理厂处理后排入巴河。
（2）本项目不涉及新化学物质。
	符合

	
	环境风险管控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	/
	/
	/

	YS5119232610001渠江江河湖库岸线重点管控区
	空间布局约束
	1.严格控制新增开发利用项目的数量和类型，应按照国土、城市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定的累计不利影响。2.严格控制项目类型和开发利用方式，不得加剧险情或影响今后险工险段治理，不得违反生态敏感区特定保护目标。除建设生态公园、河滩风光带等社会公益性项目外，一般不得建设其他项目设施。
	本项目是在现有厂区预留厂房内进行建设，未占用渠江江河湖库岸线，不会对渠江防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定造成不利影响。
	符合

	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	环境风险管控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	/
	/
	/


综上所述，本项目与巴中市“生态环境分区管控符合性分析”相关要求相符。

建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来
（1）公司简介

锂离子负极材料广泛应用于电动汽车、航空航天、生物医学工程等领域，已成为全球经济发展新热点，其发展方向聚焦高比容量、高充放电效率、高循环性能及低成本。结合当前市场需求，巴中碳原子新材料科技有限公司拟在巴中市平昌经济开发区星光工业园区进行生产线及技改扩能项目。

2022年7月巴中碳原子新材料科技有限公司委托四川鑫逸诚工程咨询有限公司编制完成了《平昌县锂电池负极材料生产基地建设项目环境影响报告表》，该环评报告于2022年7月29日取得巴中市平昌生态环境局批复，批复文号为：平环境审函〔2022〕6号。该项目由于石墨化生产线未建，故分期验收，一期已进行了自主验收，后续未建生产线不再建设。
目前厂区内已建设锂离子电池负极材料生产线2条，2台辊道窑，年产量为4000吨锂离子负极材料。本次环评建设内容为：新建3#厂房，将现有2#车间1号辊道窑搬迁至1#车间，拆除2号辊道窑，在 2 号厂房内新增3条隧道窑，用于预碳化生产线。由于锂离子电池负极材料生产线（辊道窑及其配套设备）拆除一套，故锂离子负极材料产能减半，项目建成后全厂年产2000吨负极材料，新增年产4万吨负极粉（半成品）。负极粉为半成品，外售下游企业进一步加工。本项目与贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司签订了委托加工协议，本项目负极粉原料来自该公司，经预碳化处理后的负极粉（半成品）由贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司进一步加工。本项目新增的4万吨负极粉（半成品）与原有项目中的产品锂离子电池负极材料（2000t/a）无物料关系。
目前本项目于2026年1月开工建设，2#车间内1号辊道窑已搬迁至1#车间，2#车间内已建设1号、2号隧道窑，并于2026年4月中旬投入试运行，目前3号隧道窑正在建设，预计2026年8月完工，3#厂房未建，本次属于补办环评手续。

2026年6月5日，四川平昌经济开发区生态环境分局对巴中碳原子新材料科技有限公司开具了《四川平昌经济开发区生态环境分局关于限期办理环评审批手续的通知》，责令建设单位2个月内办理该项目环评手续。
（2）评价任务由来

①焙烧工艺与预碳化工艺对比
本项目预碳化工艺的主要目的是通过升温加热从而降低物料中挥发分、提高物料固定碳含量，利于后续石墨化生产，以提升企业石墨化车间产品品质，提高企业核心竞争力。结合中国炭素行业协会文件及其他相关资料，焙烧和预碳化工艺对比如下：

 焙烧工艺与预碳化工艺对比一览表
类别
焙烧工艺
预碳化工艺（本项目）
备注
工艺原理
1）焙烧是指生制品在填充料保护下进行高温热处理，使沥青炭化并与骨料及粉料形成有机结合、达到所需物理化学性能的工艺过程。
2）碳素制品的焙烧一般分为一次焙烧和二次焙烧。其中一次焙烧是将生坯在专门炉窑内进行高温处理，需要温度达到 1200～1300℃ , 焙烧周期约 280~360h；二次焙烧是通过沥青浸渍后的半成品再次在高温下进行焙烧，焙烧温度为750～800℃ , 二次焙烧周期为 120～140h。
1）本项目原材料为锂离子电池石墨负极材料中间品，预碳化目的是通过加热让物料中挥发份、水分等逸散出去，从而提高物料碳含量，便于后续石墨化工艺，主要是物理过程；高温带来的其他化学反应（如燃料、挥发份燃烧、物料中硫化物、杂质等氧化反应）不影响产品性能；

2）本项目预碳化工艺温度1000~ 1100℃ ， 工艺周期约 26.67h；工艺时长远远低于一次焙烧和二次焙烧。
不同
工艺条件
以冶金焦、石英砂等作填充料，采用焙烧设备（天然气加热，设计温度约1300℃ , 至少 200 余 h）进行热处理。
不使用填充料，天然气作为燃料，在隧道窑内以坩埚作为加热容器进行加热，设计温度 1000~ 1100℃ , 工艺周期约26.67h。
不同
处理对象
石油焦、针状焦、煤系沥青经破碎、混捏、成型后的生胚制品。
石墨负极材料中间品
原料
不同
设备
用于工业生产的焙烧设备有倒焰窑、环式炉、隧道窑和车底炉 4 种（焙烧周期约280～360h ，二次焙烧周期为120～140h）。
隧道窑（工艺周期约 26.67h）。
隧道窑参数不同
产品
石墨坩埚等
负极粉
不同
根据平昌县经济和信息化局对本项目生产工艺出具了认定说明，本项目采取预碳化工艺，不属于焙烧，本项目不涉及石墨化、沥青包覆以及成品碳化工艺。根据《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中的二十七、非金属矿物制品60石墨及其他非金属矿物制品制造309中的“其他”，应编制环境影响报告表。
2.项目基本情况

项目名称：平昌县锂电池负极材料生产线技改扩能

建设单位：巴中碳原子新材料科技有限公司

建设性质：改扩建
建设规模及内容：将现有2#车间1号辊道窑搬迁至1#车间，拆除2号辊道窑，在 2 号厂房内新增3条隧道窑，用于预碳化生产线。项目建成后全厂年产2000吨负极材料，新增年产4万吨负极粉（半成品）。负极粉为半成品，外售下游企业进一步加工。
总投资：项目总投资3000万元，资金来源为业主自筹，其中环保投资 239 万元，占总投资的7.97%。

劳动定员：全厂劳动定员55人，本项目新增劳动定员16人。

工作制度：年生产330天，日生产二班，每班工作12小时，轮休一周一天。
3.产品方案

本项目具体产品方案见表2-2。
 本次技改前后全厂产品方案及规模一览表
序号

产品名称
技改前全厂生产能力
本次技改项目
技改后全厂生产能力
产品质量标准
1

锂离子电池负极材料
4000t/a
-2000t/a
2000t/a
《锂离子电池石墨负极材料》（GB/T24533-2009）中人造石墨类（AG）中针状焦类（NAG）Ⅰ类级别
2

负极粉
0
40000t/a
40000t/a

半成品，用于下游企业进一步加工
本项目负极粉（中间产品）无行业质量标准，用于外售下游企业进行进一步加工，根据与贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司签订的预碳化管控标准，本项目负极粉成分控制如下：

名称
碳含量%
挥发分%
灰分%
硫分%
负极粉
≥98.5
≤0.25
≤0.2
≤0.5
4.项目组成及主要环境问题

本项目的主要建设内容、项目组成及主要环境问题见表2-3。


	建设内容
	  项目组成及主要环境问题
工程类别

项目名称

厂区已建
本项目拟建
环境问题

备注
施工期
运行期
主体工程

1#生产厂房
1F，位于厂区中部，进场大门旁，标准厂房，建筑面积为9165.45m2，厂区南侧为成品仓库（面积约4500m2），其余空置
利用已建成1#生产厂房，，将2#生产厂房内1号辊道窑（成品碳化工艺）搬迁至1#车间北侧，年产2000吨锂离子电池负极材料。
生活污水、施工粉尘、
施工噪声、建筑垃圾
废水、噪声、固废

已建
2#生产厂房
1F，位于厂区西南侧，标准厂房，建筑面积为9174.48m2，主要用于烘干、整形和成品碳化生产。车间内东北侧主要布设1个原料区（面积1485m2）、1个预处理区（面积280m2，烘干机两台，一用一备）、1个粉碎整形区（面积370m2，整形粉碎设备一套）、1个变压器区（面积100m2）、1个中控室及备件库（面积约210m2）1个半成品暂存区；厂区中部：一个成品碳化区（面积约1000m2）。
1F，位于厂区西南侧，标准厂房，建筑面积为9174.48m2，主要用于预碳化生产。拆除2#车间内与处理区、粉碎整形区相应的设备，拆除现有2条辊道窑，新增3条隧道窑，新增年产4万吨负极粉。
1👌、2号隧道窑已建设完成，3号隧道窑正在建设。
3#生产厂房
/
在厂区南侧新建3#厂房，1F，建筑面积为500m2。将2#车间内现有原辅料预处理（烘干、整形、破碎等）工艺搬迁至3#厂房。
生产线利旧，厂房新建
储运工程

原料暂存区
位于2#车间西北侧，设置1个原料暂存区（面积1000m2）用于原辅料暂存。
位于厂区东北侧，设置1个原料堆放区（面积1000m2）用于原辅料暂存。
/
改建
预处理暂存区
位于2#厂房东北侧（面积100m2），用于预处理后的暂存。
3#车间内，用于预处理后的暂存。
改建
成品库房
位于1#厂房内南侧（面积4500m2），用于项目锂离子负极材料成品堆放。
位于1#厂房内南侧（面积4500m2），用于存放锂离子负极材料与本项目负极粉的成品堆放。
/
依托
辅料库房

位于厂区东南侧，约200m2，用于暂存机油，以及废气处理系统药剂。
依托已建
/
依托
公用工程

给水
用水为自来水，供水水源来源于市政给水管网
依托已建
/
依托
雨水
未建
新建雨水收集池（240m3），位于厂区东北侧；初期雨水收集经沉淀处理后，上清液回用于脱硫塔补充用水，不外排。
/
依托
排水

采用雨污分流，雨水通过雨水收集沟收集，通过厂区雨水排口接园区雨水管网排放，生产循环冷却水经循环冷却水池沉淀后定期排入脱硫塔沉淀循环水池回用，不外排，生活污水经预处理池（100m3）处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区污水管网。
采用雨污分流，雨水通过雨水收集沟收集，通过厂区雨水排口接园区雨水管网排放，初期雨水单独收集沉淀后接回用于脱硫塔补充用水，不外排；生产循环冷却水经循环冷却水池沉淀后定期排入脱硫塔沉淀循环水池回用，不外排，生活污水经预处理池（100m3）处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区污水管网。
/
整改、依托
供电
厂区已建4台变压器，用电容量共计3680KVA。其中1250KVA变压器1个，800KVA变压器1个，1000KVA变压器1个，630KVA变压器1个
依托已建
/

依托
供气系统
园区管网供应天然气
依托已建

/

依托
循环冷却水池（生产）
位于厂区东南侧，1#厂房南侧（2个，共计40m3）用于厂区冷却水循环水池。
对现有循环水池进行改建扩容，拆除现有循环水池，新建1个循环冷却水池（60m3）。
废水
改建
废气处理系统沉淀循环水池
位于厂区东南侧，（2个，每个40m3）用于废水处理设施沉淀循环水池

对现有废水处理设施沉淀循环水池进行改建扩容，拆除现有循环水池，新建1个废水处理系统沉淀循环水池（120m3）。

废水
改建

辅助

工程

办公、住宿楼

利用已建办公楼，位于厂区东侧，进场大门旁，1栋，6层，钢混结构，用作项目办公、员工住宿，建筑面积共6913.31m2。
依托已建

/
依托
食堂

利用已建食堂，位于厂区东南侧，1栋，2层，钢混结构，用作项目员工就餐，建筑面积共924.16m2。
依托已建

废水、餐厨垃圾

依托
环保工程

废气治理措施

半成品包装、成品包装
成品包装废气经布袋除尘器处理后车间无组织排放
装料粉尘经密闭管道收集后经布袋除尘器（3套）处理；
包装粉尘经密闭管道收集后进入布袋除尘器（1套）进行处理；
经处理后包装粉尘、装料粉尘经1 根 15m 排气筒（DA002）排放。
颗粒物
新建、整改
成品碳化废气
高温碳化废气采用“降温塔+脱硫塔(双碱法)+电捕焦油器”（2套）处理后汇集至1根33m排气筒排放
高温碳化生产线拆除1条，高温碳化废气采用“降温塔+脱硫塔(双碱法)+电捕焦油器”（1套）处理后通过1根33m排气筒（DA001）排放
颗粒物、SO2、NOX、VOCs、苯并（a）芘、沥青烟
减少1套
预碳化废气
/
预碳化废气采用窑内内循环燃烧后进入废气处理装置；
1#隧道窑预碳化废气汇同成品碳化废气经1套“降温塔+脱硫塔(双碱法)+电捕焦油器”处理；
2#隧道窑预碳化废气利用已建“1套“降温塔+脱硫塔(双碱法)+电捕焦油器”处理；
3#隧道窑预碳化废气新增一套“降温塔+脱硫塔(双碱法)+电捕焦油器”处理；

经处理后汇至1根33m排气筒（DA001）排放
利旧2套，新增1套
道路扬尘
厂区运输道路定期洒水，原料、半成品、成品均采用密闭的吨包装袋包装等措施
厂区运输道路定期洒水，原料、半成品、成品均采用密闭的吨包装袋包装等措施
颗粒物
利旧
食堂油烟
食堂油烟收集后由1套油烟净化器进行处理，然后用专用烟道引至食堂楼顶排放
依托已建
油烟
依托
废水

处理措施

生活污水
食堂废水经隔油池（3m3）处理后与生活污水进入已建预处理池（100m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入星光工业园区污水处理厂，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准的一级A标准排入巴河。
依托已建。
废水
依托
初期雨水
/
新建初期雨水池1个，240m3
新建
生产废水

变压器、炉头冷却水进入循环水池（2个，共40m3），循环使用，不外排。脱硫废水经循环沉淀水池（2个，共60m3）处理后回用脱硫塔补充用水，不外排。
冷却塔定期排污水经沉淀池（1个，60m3）处理后回用脱硫塔补充用水，不外排；脱硫废水经循环沉淀水池（1个，120m3）处理后回用脱硫塔补充用水，不外排。
改建
固废

处置措施

危险废物
厂区西南侧设置1个危废暂存间，占地面积为10m2，防渗混凝土+2mm环氧树脂地坪进行防渗处理。产生的危废分类收集后，存放于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。
拆除现有危废暂存间，在厂区东北侧新建一个危废暂存间，面积为10m2，采用防渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理、设置防渗漏托盘。项目产生的危废分类收集后，存放于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。
危废
新建
一般工业固废

/
厂区东北侧新建一般固废暂存间1个，面积为10m2。
一般固废
新建
噪声

防治措施

合理布局基础减振、厂房隔音、距离衰减、定期维护设备、合理安排作业时间及厂区绿化等

合理布局基础减振、厂房隔音、距离衰减、定期维护设备、合理安排作业时间及厂区绿化等
噪声
新建
地下水防治措施

本项目将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区防渗措施：危废暂存间、事故应急池：危废暂存间：采用防渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，设置不锈钢托盘托底，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。

事故应急池：从下自上分别为垫层分层压实+抗渗混凝土+防腐涂料做防腐处理。

一般防渗区防渗措施：厂区除重点防渗区的其他地方：采用抗渗混凝土铺设，等效黏土防渗层Mb≥1.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

简单防渗区：办公区、厂区道路一般地面硬化。
重点防渗区：危废暂存间拆除后重新建设：采用防渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，设置不锈钢托盘托底，危废间地面四周设5cm围堰，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。辅料库房：在现有防渗混凝土基础上铺设2mm厚高密度聚乙烯膜；废气处理系统沉淀循环水池：采用防渗混凝土，池体采用防腐涂料做防腐处理；事故应急池依托。
  一般防渗区：初期雨水池、3#厂房新建：采用抗渗混凝土铺设，等效黏土防渗层Mb≥1.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，其他区域依托

简单防渗区：依托
/

新建+依托
风险防范措施
设置事故应急池1座，位于厂区东南侧，食堂旁，300m3，制定环境风险应急预案，配置环境风险物资，应对突发事件。
依托
/
依托



	建设内容
	依托可行性分析：
本项目建成后与现有工程的公辅设施依托关系见下表。
   公辅设施、环保设施依托关系一览表
序号
依托设施
依托关系
依托能力及可行性
1
成品库房
成品库房位于1#厂房南侧，面积约4500m2。
现状利用面积约500m2，剩余面积可满足本次技改项目使用。
2
辅料库房
位于厂区东南侧，约200m2，用于暂存机油，以及废气处理系统药剂

现状利用面积约50m2，剩余面积可满足本次技改项目使用
2
办公、住宿、食堂
依托该用房以满足本项目新增劳动定员的就餐、淋浴、卫生等日常生产需求。
本次新增劳动人员16人，数量较少，新增生活用水1.28m3/d ，依托原有供水设施以及住宿、食堂均可行。
3
排水
依托公司厂区现状建有1座预处理池，容积为100m3 ，处理后经市政污水管网排入园区污水处理厂。
根据验收报告可知，企业现状生活污水排放量约3.74m3/d，剩余容量远大于项目新增生活污水1.088m3/d ，可满足本次新增污水的处理。
4

隔油池
依托公司厂区现状建有1座预处理池，容积分别为3m3
企业现状食堂排放量约0.935m3/d，剩余容量为2.065m3，本项目新增食堂废水排放量为0.272m3/d。剩余容量可容纳本项目新增食堂废水，可满足本次新增污水的处理。
5
事故应急池
厂区已建1个应急事故水池，容积300m3。
本项目在现有厂区内实施技改扩建，不新增占地，项目建成后消防需水量不会增加，现有事故应急池可满足本项目事故废水储存需求。
6
废气处理设施
本项目碳化废气处理设施工艺为：降温塔+双碱法脱硫+电捕焦油器，已建设两套处理设施
本项目预碳化1号、2号生产线预碳化废气依托已建的2套“降温塔+双碱法脱硫+电捕焦油器”设施，预碳化废气与成品碳化生产线废气污染物种类相同，故依托可行

5.本项目主要设备

本项目主要设备见表2-5。

 项目建设前后主要设备一览表

序号
工序
设备名称
型号
改建前
本项目新增
建设后全厂
1
烘干、破碎、整形

烘干机

Φ1.5*7m
2台（一用一备）

0
2台（一用一备）
2
除尘器
Hac120
3
除尘器
D800*5000
4

皮带输送机
7D75*500*10m
5
多轴破碎机
500*3000
6
多管冷却机
2000*2000*4850
7
单管螺旋
Φ4300*7m
8
整形机
FZ*300
9
冲击磨
FC100
10
变压器
800KVA
11
变压器
1250KVA
12
料仓
2t
13
预碳化化生产线
隧道窑
168m
14
自动输送机
/
15
智能化管理系统

/

18
简易打包机

/

19
碳化生产线
辊道炉
60m
20
自动输送机
/
21
全厂
叉车
3吨
22
备用柴油发电机
150KW
23
高低压电力系统
/
24
检验系统
/
25
喷淋塔（环保系统）

2800*10500*5

26
脱硫塔（环保系统）

2800*10500*5

27
电捕焦油器（环保系统）

4600*11500*10

28
袋式除尘器
/
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的规定，本项目设备不属于落后生产工艺装备类。
6.主要原辅材料、耗水及能耗
据业主提供资料，本项目主要原辅料能源消耗及来源见表2-6。

  本项目建设前后主要原辅材料及能耗情况表

类别
名称
建设前全厂年消耗量
本项目新增
建成后全厂
最大储存量
储存位置 
形态
包装
来源
原料
负极材料半成品
原料暂存区
颗粒状
内膜吨袋
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司
原料
煅后石油焦
原料暂存区

丁状
内膜吨袋
外购相关公司生产的半成品
能源
电
/

/
/
园区电网
水
/

/
/
园区管网
天然气
/
/
/
市政管网
辅料
柴油
柴油发电机房
液体
桶装
外购
机油
辅料库房
液体

桶装

外购

氢氧化钠

辅料库房
固体
/

外购，脱硫塔备用

氧化钙
固体
/

外购，脱硫塔备用

负极材料半成品：本项目负极材料半成品由贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司提供，本项目原料的来源为锻后石油焦、优质沥青，生产工艺为：破碎、配料混合→混合造粒→冷却→破碎、筛分→除磁→包装。
根据建设单位提供的原料成分报告，其主要成分为碳、硫、灰分、挥发分、水分等，原料不含铅、汞、铬、镉、砷、镍、铊、氟、氮、氯，同时根据贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司《年产40000吨负极材料生产线建设项目环境影响报告表》，本项目原料不含镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯之和（PBBs)、多溴二苯醚之和（PBDEs)、邻苯二甲酸酯（DBP，BBP，DEHP，DIBP）等有毒有害物质，具体成分控制指标如下表。
 项目负极材料半成品主要成分表

序号
名称
质量指标
成分含量
检测依据
1
硫含量（质量分数）/%
≤0.5
0.45
GB/T 214-2007
2
灰分（质量分数）/%
≤0.20
0.03
GB/T 1429-2009
3
挥发分（质量分数）/%
5.00-9.00
6.53
YB/T 5189-2022
4
水分（质量分数）/%
/
0.1
GB/T 211-2017
5
固定碳
/
93.34
GB/T 212-2008
7.公用工程

（1）供电

本项目供电由35kv城东变（配）电站以10千伏电压经出口开关送出，经10kV东星二线碳原子支线专用/公用线路，向巴中碳原子新材料科技有限公司供电，供电容量共3680KVA，其中1250KVA变压器1个，800KVA变压器1个，1000KVA变压器1个，630KVA变压器1个。厂区现有变压器容量较大，现有变压器容量能够满足本项目供电需求，故本项目不新增变压器。
（2）供气

    本项目供气来源为平昌港华燃气有限公司，项目每条隧道窑进气压力为1公斤，出口压力为50千帕~70千帕，使用量为50~70Nm3/h，本项目不设调压设施，由供应单位统一调压。
（3）供水
项目位于巴中市平昌经济开发区星光工业园，项目周围给排水管比较完善。园区给水管网已经与路网工程同步建设完毕，园区内的供水条件完全具备，本项目生产、生活及消防用水由园区管网供给。
1）生活用水
根据建设单位提供资料，本项目新增劳动定员16人，厂内不设住宿。参照《四川省用水定额》，生活用水60L/人▪天计，项目年工作330天，则本项目新增生活用水量约0.96m3/d、316.8m3/a，废水产生系数按0.85计，则生活污水产生量约0.816m3/d、269.28m3/a，生活污水经已建预处理池（1个，有效容积100m3）处理后排入市政污水管网。

2）食堂用水
根据建设单位提供资料，本项目新增劳动定员16人，员工均在厂内就餐，提供1日3餐，食堂用水为20L/人•d，项目年工作330天，则食堂用水量约0.32m3/d、105.6m3/a，废水产生系数按0.85计，则食堂废水产生量约0.272m3/d、89.76m3/a，食堂废水经隔油池（1个，有效容积3m3）处理后与生活污水一并经预处理池（1个，有效容积100m3）处理后排入市政污水管网。
3）生产用水
本项目运输车辆不需要冲洗，地面采用干式清扫，不冲洗，不涉及车辆清洗用水和地面清洁用水，项目生产用水主要为循环冷却水补水。

①循环冷却水补水。

本项目预碳化采用循环冷却系统进行间接冷却，本次技改后新增循环用水量1200m3/d，为保障循环水水质满足生产需要，需定期进行少量排污，补水量按照循环量的1%计，蒸发损失量按补水量的90%计，排污量按补水量的10%计，则循环冷却系统排水约1.2m3/d，主要污染物为SS。由于循环水系统中冷却水并未与物料直接接触，循环水水质较为清洁，经沉淀后回用于脱硫塔补充用水，不外排。

②脱硫塔用水

项目高温隧道窑烟气脱硫塔废水沉淀循环水池沉淀后上清液循环回用，不外排。参考《三废处理工程技术手册·废气卷》，压力水式洗涤塔液气比0.5～1.5L/m3，本项目计算取0.5L/m3，则项目脱硫塔总用水量为1134m3/d，循环水量约1080m3/d，蒸发损耗率约5%，补水量约为54m3/d，其中新鲜水52.098m3/d，冷却塔回用水1.2m3/d，初期雨水补水量231.5m3/a，0.702m3/d。
（2）排水

排水系统采用雨污分流制。雨水依托园区雨水管网排放，项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水进入公司已建的预处理池（100m3）处理达标后排入市政污水管网，最终经星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。
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图2-1  本项目水平衡图（m3/d）
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图2-2  本项目实施后全厂水平衡图（m3/d）

物料平衡

VOCs 平衡、苯并芘平衡

依据项目入窑原料挥发分含量以及产品质量控制指标，以及污染物产生情况，本项目VOCs 和苯并芘平衡分析如下图：
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图2-3  项目VOCS平衡图（t/a）

苯并芘主要来自原料中有机物的不完全燃烧，本项目无行业污染物核算源强。本次按类比法计算。依据工程分析和 VOCs 中苯并芘占比情况估算，本项目苯并芘平衡如下：
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图2-4  项目苯并芘平衡图（kg/a）

S平衡

依据项目入窑原料S含量以及产品质量控制指标，以及污染物产生情况，本项目S元素平衡分析如下图：
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图2-5  项目S元素平衡图（t/a）

物料平衡

  项目物料平衡表
投入
产出
名称
数量（t/a）
种类
数量（t/a）
负极材料半成品
负极粉
VOCs（挥发进入炉内燃烧消耗量）
水分蒸发
废气
合计

42750.164
合计

42750.164
9、本项目平面布置

本项目位于巴中市平昌经济开发区星光工业园，根据项目总平面图布局设计，本项目生产车间内分区布置，互不干扰，车间内生产线按照工艺流程布置，原材料以及生产区分开布置，功能分区明确、清晰，避免了物料交叉干扰，有利于各个生产线的生产。厂区大门设置在厂区西南侧，连接园区主要道路，交通方便物流的进出。

综上，本项目在尽量满足生产工艺、运输、防火及安全要求的前提下根据地形地质条件尽可能按生产性质进行建设生产；合理利用土地、功能区分区明确、清晰，组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染，以确保生产运输和安全。项目平面布置合理。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节

项目新建3#厂房，厂区场地已平整，施工期主要包括基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序。其余部分均依托已建成厂房，施工期仅对现有厂房进行适应性改造，对设备进行安装、调试。
施工期工艺流程及产排污环节如下图所示：
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图2-6  1#厂房、2#厂房施工期工艺流程及产污位置图

工艺流程简述：
根据项目实际情况，施工期主要包括基础工程、主体工程、设备安装、设备调试、工程验收等建设工序。施工期主要污染物是施工过程中施工人员生活垃圾、生活污水、施工噪声、废气、固废（包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾）等。
主要污染工序：

①基础工程

厂区平整、场地硬化与基础施工时，由挖土机、运土卡车等运行时，主要产生污染物为噪声和固废，同时产生扬尘和工人施工生活废水。

②主体工程

主体工程施工主要用到机械设备为起重机、升降机等起重吊装机械；运行时产生污染物有噪声、固废、机械尾气以及施工人员生活污水。

③厂房适应性改造

主要是对已建厂房进行分区改造，使其生产工艺流程更加顺畅，主要污染物为施工噪声、粉尘、废包装料、废装修材料以及施工人员生活污水、生活垃圾。
④设备安装

本项目在基础建设完成后，主要是设备的安装调试，此时的污染因素主要为：设备安装调试时产生的噪声、设备包装废料。

本项目施工期较短，施工期环境影响相对较小，且随着施工期的结束对环境的影响也随之结束。

（3）设备调试

设备安装完成后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要污染物为设备噪声。

总体而言，施工期以施工噪声、设备噪声、建筑垃圾、废装修材料、废包装材料、生活污水、生活垃圾等为主，但上述污染物随施工期的结束而结束。
二、营运期生产工艺和产污环节
项目总生产工艺流程及产污节点分析如下：

涉及商业机密，不予公开
图2-7  项目总生产工艺流程及产污环节示意图

本项目所使用的负极材料半成品已经通过粉碎、造粒等处理，粒径较小为颗粒状。故本次预碳化前无需预处理加工，可直接装炉。
投料：本项目外购负极材料半成品为吨袋包装，通过汽车运输至厂内后，经行车调至投料站顶部投料仓处，由人工进行拆袋，拆袋后物料落入投料仓内，经负压吸料进行管道输送，输送后经滤筒后，物料进入投料站内，由于为负压吸料，多余空气经过滤筒会带出少量粉尘，故吸料环节会产生投料粉尘 ，由于投料位置紧贴投料仓，项目物料为颗粒状，粒径较大，故投料粉尘产生量不大，投料粉尘在设备周围沉降，无组织排放。
装料：物料由投料站的自动装料系统负压输送至隧道窑的坩埚，完成装填。并确保物料填充密度精准控制在 0.60±0.05g/cm3 。随后，采用集尘器对物料开展脱气处理。产生的装料粉尘主要是空气、颗粒物，装料环节会产生装料粉尘 ，经管道收集后，进入袋式除尘器处理后最终经1根15m排气筒高于厂房屋顶排放。

预碳化：装填完毕的坩埚在传动设备的稳定驱动下，连续有序地输送至窑内，依次经过预热段、升温段、高温段，其中高温段窑内参数为（温度 1000℃~ 1100℃ , 周期 22 ~60小时）。然后以天然气作为可靠的点火源将中温段物料充分逸出的挥发份成功点燃并释放能量，并充分余热再利用。随后物料会进行 4至 7小时的 1100℃高温处理，此环节产生预碳化废气。

预碳化原理：预碳化主要目的是为了排除原料中的水分和挥发分。让原料颗粒初步收缩，提高振实密度，为提升后续进一步加工（石墨化）的装炉量奠定基础。同时，物料含碳量增加，能量密度也得到提升。通过预碳化，原料的无定形碳结构会发生初步转化，形成更有序的碳层，从而得到更规整的石墨晶体。最终使产品具有更好的导电性能。
项目预碳化能源为天然气，此外，预碳化物料挥发出的挥发份（VOCs）作为燃料给隧道窑提供热量。如果隧道窑内 VOCs 燃烧不充分，则可能增加天然气耗量，且炉窑尾气中 VOCs 排放量较大，不利于环保要求。为保障炉窑充分燃烧，项目需要补充足够新鲜空气，同时为确保提高能源利用效率，隧道窑部分高温段烟气会引入前端进行余热循环利用。依据项目设计资料，项目隧道窑内各工段进风、排风示意图如下：

涉及商业机密，不予公开
图2-8 项目隧道窑进风、排烟走向示意图
流程说明：物料在进入预热阶段后，利用风机、天然气进行点火预预热将温度升高至 500℃左右后，进入升温段，在这一阶段物料中的 VOCs会大量挥发出来，在升温段利用助燃风机、引入天然气进行升温，引燃物料挥发出的有机物，燃烧温度将达到1000~ 1100℃ ,高温周期约 22 ~60小时，此阶段将物料中的水分、VOCs 进行处理削减，从而提高物料含碳量（即预碳化目的）。
本项目隧道窑划分为预热段、升温段、高温段三个区间，其中预热段控制温度为80~500℃，升温段500~1000℃，高温段控制温度为1000~1100℃。隧道窑启用前，需将各区间段温度预热至工艺设定值。针对低温段挥发分集中逸散的特性，在隧道窑顶部设置变频风机，将产生的含挥发分烟气输送至高温段进行焚烧处置。高浓度有机废气与天然气混合后一同燃烧，在火焰高温作用下，有机组分可充分分解为二氧化碳和水。该工艺兼具节能降耗与高效去除有机废气的双重效益。

预碳化废气最终经一根管道收集进入“降温塔+双碱法脱硫+电捕焦油器”（本项目新增1套，依托2套）处理后经 1 根33m排气筒排放。
气幕风机：为隔绝温度及废气，在预热段进料口、高温段与强冷段之间设置有空气幕墙，同时兼具补风作用。原理如下：气帘（Air Curtain），又称气幕或空气屏障，是通过高速气流形成的无形屏障，用于隔离两个不同环境（如温度、洁净度或压力差异区域）。其核心原理是利用流体力学中的伯努利效应，在开放空间中构建可控的空气流动层，气帘设备通过风机产生高速气流（通常为 15-35 m/s），气流自上而下垂直喷射时，动能转化为压力能，形成稳定的气态屏障。
出窑后的物料通过负压输送系统精准无误地传输至下一个工序，整个预碳化工艺流程环环相扣、高效流畅，有力地保障了生产的连续性与产品质量的稳定性。此环节产生碳化废气 ，主要污染物为颗粒物、SO2 、NOx 、苯并芘、非甲烷总烃、沥青烟。
在此过程中为充分利用余热内循环的原则：将物料加热排放的有机物作为燃料重新燃烧并对窑炉完成加热，这不仅有效降低了废气的排放量，而且降低物料中的挥发分含量，并进一步提升物料的含碳量成功促使物料的振实密度 0.9g/cm3  以上。为防止跑料，该工序加工过程中投料、出料均采用密闭管道连接并输送。其热工制度不随时间而变化，只与窑长有关，窑体各部位的温度稳定。物料由窑体一端进料，在沿窑长运动的过程中，完成包括预热、预碳化、冷却等阶段在内的整个过程，最后从窑体另一端出料。
隧道窑设置情况：本项目预碳化工艺包含了预热、升温、高温、冷却等多个工段，工艺流程较长，本项目利用现有厂房进行技改。依据工艺需要和现有厂房条件，设置 1条长度约168±5米的隧道窑预碳化生产线，以满足设置各生产工段。
出料、冷却：烧成结束后经冷却窑冷却，然后由自动出料系统将物料吸至出料系统暂存罐内，经循环水冷却系统将物料冷却至1 60℃以下。为保证循环冷却水水质，不定期会产生少量循环冷却排水 。

打包（包装）：冷却后的物料经密闭管道气力输送至简易打包机，经打包进入吨袋内暂存。后续外售下游企业继续生产。打包过程将产生打包粉尘。产生的打包粉尘主要是颗粒物，
经收尘设施管道收集后，进入袋式除尘器处理后最终经 1 根15m排气筒高于厂房屋顶排放。

其他产排污说明：项目办公、生产区域产生生活污水 、生活垃圾 。生产拆袋过程产生 废包装材料；设备维护过程产生废机油、废含油抹布。
三、项目运营期主要产污工序及污染物汇总
项目运营期主要产污工序及污染物总汇见下表。
  项目运营期主要产污工序及污染物总汇一览表

项目
污染物
污染工序
废气
投料粉尘
投料站投料环节
 装料粉尘
自动装料系统
 预碳化工艺废气
预碳化环节
包装粉尘
包装环节
废水
 生活污水
员工生活
 循环冷却系统排水
循环冷却系统
噪声
设备噪声
生产加工设备、检测设备运转
固废
生活垃圾
员工生活
废包装材料
原辅料拆包及产品包装
脱硫石膏
废气治理
废机油
设备维护



另外根据四川省天平监测技术有限公司检测报告（天环检字（2026）第0078号），无组织废气监测结果见表2-15。

	   无组织废气检测结果

检测项目

检测点位

检测结果

单位

第一次

第二次

第三次

最大值

颗粒物

1#:无组织排放源下风向2-50m内

0.255

0.263

0.251

0.271

mg/m³

2#:无组织排放源下风向2-50m内

0.239

0.245

0.271

3#:无组织排放源下风向2-50m内

0.246

0.254

0.245

4#:厂界上风向

0.220

0.207

0.212

0.220

有组织废气：按照关于印发<四川省工业炉窑大气污染物综合治理实施清单>的通知》（川环函〔2019〕1002号）中大气污染物特别排放限值标准进行评价，该项目在现场检测与采样期间，有组织废气排气筒中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的检测结果均达标。

无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2标准进行评价，该项目在现场检测与采样期间，厂界无组织颗粒物的检测结果均达标。

（二）废水的产生及治理

本项目营运期产生的污水主要为食堂废水、生活污水。
（1）废水产生情况
本项目废水主要包括食堂废水、生活污水，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、SS等。
建设单位采取的治理措施

根据调查，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水经预处理池（容积为100m3）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准通过污水排口，接入园区污水管网，由星光工业园区污水处理厂处理后排入巴河。
根据四川省天平监测技术有限公司检测报告（天环检字（2026）第0078号），废水监测结果见表2-16。

  废水监测结果表

检测点位

检测项目

检测结果

单位

第一次

第二次

第三次

平均值

1#:废水排放 口

pH
7.9
7.9
7.9
7.9
无量纲

悬浮物
65
67
66
66
mg/L

化学需氧量
122
121
120
121
mg/L

五日生化需氧量
50.0
49.9
50.0
50.0
mg/L

总氮
46.2
46.5
46.1
46.3
mg/L

氨  氮
32.1
32.1
32.6
32.5
mg/L

总  磷
0.42
0.43
0.43
0.43
mg/L

动植物油
0.73
0.75
0.73
0.74
mg/L

石油类
0.54
0.52
0.58
0.55
mg/L

由上表结果可知：该项目在现场检测与采样期间，1#废水排放口中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油的检测结果均达标；按照《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表1B级标准进行评价，该项目在现场检测与采样期间，1#废水排放口中总氮、氨氮、总磷的检测结果均达标。

（三）噪声的产生及治理措施

（1）产生情况

项目高噪声设备主要来自车间内为烘干机、破碎机、吸料机、变压器、冷却塔、风机、水泵等设备运行噪声等，其噪声值在65~85dB(A)。
治理情况

根据现场调查，建设单位已采取安装减震垫、基础固定、优化平面布局等措施减少对周围声环境干扰。主要噪声源治理情况见表2-17。

  项目噪声污染源强、治理及排放情况

工序/生产线

噪声源

数量

噪声源强

降噪措施

烘干
烘干机
1套
75

厂房隔声、减振、距离衰减、规范操作

破碎、筛分、整形
机动叉车
3台
79

对轴破碎机
1套
70

整形机
1套
70

冲击磨
4套
83

成品碳化
氮气辊道炉

2套
65

自动装炉输送线
2条
70

全厂
叉车
2台
75

备用柴油发电机
1台
75

高低压电力系统
1套
65

检验系统
1套
65

烟气处理系统
1套
65

袋式除尘器
1台
75

皮带输送机
1套
75

设备噪声在采取上述措施治理后，厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

根据验收监测报告，噪声监测结果见表2-18。
 昼间噪声监测结果表
监测日期
测量位置

检测结果LeqdB(A)

标准限值dB(A
评价结果

昼间

夜间
2023.12.25
东侧厂界外1m
56
47
昼间：65

夜间：55
达标

南侧厂界外1m
58
48
达标
西侧厂界外1m
59
48
达标
北侧厂界外1m

59
47
达标
2023.12.26
东侧厂界外1m

57
48
达标

南侧厂界外1m

56
49
达标

西侧厂界外1m

59
47
达标

北侧厂界外1m

58
46
达标
由上表结果可知：现有项目监测点位昼间、夜间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废弃物的产生及治理

本项目营运期产生的固废主要为废包装材料、石膏、沉淀池污泥、生活垃圾、餐厨垃圾及隔油池废油脂、废机油、废手套、抹布等。

本项目固废产生情况和处置情况见表2-19、2-20。
  一般固体废物产生、处置情况
序号
固废名称

固废属性

产生量（t/a）
处置方式

1
废包装材料
一般固废
1
外售废品回收单位利用

2
石膏
40
外售砖厂
3

污泥
1
交由园区市政环卫部门清运
4

生活垃圾
10.04
环卫定期清运
5

餐厨垃圾及隔油池废油脂
0.2
由专业机构回收处理
 危险废物产生、处置情况

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生工序及装置

形态

有害成分

危险特性

防治措施

1

废机油
HW08

900-217-08

设备维护

液

矿物油

T，I

暂存危废暂存间，委托有资质单位处置

2

废手套、抹布等

HW49

900-041-49

设备清洁

固

矿物油
T/In

7、存在的环境问题及整改措施
经现场调查，原厂区存在的主要环境问题如下：

（一）存在的主要环境问题

（1）废气监测履职不到位

未对成品碳化废气33m高的排气筒的苯并[a]芘、沥青烟、VOCs开展例行监测，监测项目不完整，未对厂界噪声开展例行监测。

（2）初期雨水池未建。
（二）整改措施

（1）针对废气监测问题
委托有资质单位对厂界噪声及成品碳化废气33m高的排气筒（DA002）开展苯并[a]芘、沥青烟、VOCs监测。

建立例行监测清单：按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）对照排放标准重新梳理全部排气筒的监测因子、频次和方法，形成固定的《废气监测计划》并严格执行。

强化责任落实：明确监测责任部门与责任人，建立监测台账、记录和报告流程，确保不漏项、不迟报。

（2）针对初期雨水池未建问题

按照本次环评要求建设单位新建初期雨水池1个（240m3）。

	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量

1.项目所在区域环境质量达标情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》：大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

项目位于巴中市平昌经济开发区星光工业园，本次评价采用巴中市平昌县生态环境局于2026年1月21日发布的《平昌县2025年生态环境质量状况公告》中的环境空气质量数据。2025年，平昌县环境空气质量有效监测天数364天，优良天数341天、轻度污染17天、中度污染5天、严重污染1天，优良率93.7%，同比下降1.9%。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）平均浓度分别为4.2μg/m3、9.7μg/m3、1.3mg/m3、134μg/m3、25.4μg/m3、40.3μg/m3，二氧化硫、PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）平均浓度分别同比下降6.7%、10.6%、13.7%，二氧化氮、臭氧平均浓度分别同比上升3.2%、8.1%，一氧化碳平均浓度同比持平。环境空气质量达标判定见表3-1所示。
 区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率

（%）

达标情况

PM10
年平均浓度
40.3μg/m3
60μg/m3
67.2
达标
PM2.5
年平均浓度
25.4μg/m3
30μg/m3
84.7
达标
SO2
年平均浓度
4.2μg/m3
60μg/m3
7.0
达标
NO2
年平均浓度
9.7μg/m3
40μg/m3
24.3
达标
O3
第90百分位数8h平均浓度
134μg/m3
160μg/m3
83.75
达标
CO
第95百分位数日平均浓度
1.3mg/m3
4mg/m3
32.5
达标
由表3-1可以看出，平昌县SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度，O3日最大8小时均值的第90百分位数、CO日均值第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准中过渡阶段浓度限值要求。

根据平昌县环境质量统计数据，平昌县PM2.5日均值第95百分位数为68μg/m3，不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准中过渡阶段浓度限值（60μg/m3）要求。故项目所在区域为不达标区。目前该区域暂无相关达标规划。
 2.特征污染物监测情况
（1）监测结果
为了解本项目特征污染物的环境质量本底情况，特委托四川华皓检测技术有限公司对本项目所在地的TSP、苯并（a）芘、非甲烷总烃进行了现场监测，监测时间为2026年3月26日~2026年4月2日。

 监测数据统计表                   mg/m3

采样时间
监测点位
监测项目

监测结果

标准

限值

评价
第1次
第2次
第3次
第4次
03月26日
项目所在地
非甲烷总烃
0.70
0.75
0.72
0.77
2.0
达标
03月27日
0.78
0.80
0.80
0.74
达标
03月28日
0.75
0.70
0.65
0.62
达标
03月29日
0.67
0.61
0.67
0.66
达标
03月30日
0.62
0.56
0.56
0.52
达标
03月31日
0.81
0.84
0.81
0.76
达标
04月01日
0.55
0.52
0.53
0.56
达标
03月26日8时至03月27日8时
总悬浮颗粒物
0.092
0.3
达标
03月27日8时至03月28日8时
0.086
达标
03月28日8时至03月29日8时
0.096
达标
03月29日8时至03月30日8时
0.102
达标
03月30日8时至03月31日8时
0.112
达标
03月31日8时至04月01日8时
0.091
达标
04月01日8时至04月02日8时
0.095
达标
03月26日8时至03月27日8时
苯并（a）芘
ND
0.0000025
达标
03月27日8时至03月28日8时
ND
达标
03月28日8时至03月29日8时
ND
达标
03月29日8时至03月30日8时
ND
达标
03月30日8时至03月31日8时
ND
达标
03月31日8时至04月01日8时
ND
达标
04月01日8时至04月02日8时
ND
达标
（2）监测结果及现状评价
根据大气现状监测资料，采用各取值时间内最大质量浓度值占相应标准质量浓度值的百分比进行评价，评价结果详见表3-3。

采用单项污染物指数法进行评价，公式为：

Pi=Ci/Si
式中，Pi——为i污染物标准指数值；

Ci——为i污染物实测浓度值（mg/m3）；

Si——为i污染物评价标准限值（mg/m3）。

当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。
 环境空气质量现状评价结果表

项目

浓度范围（ mg/m3）

最大浓度占标率
超标率（%）

标准（mg/m3）

达标情况
TSP
0.086~0.112
37.3%

0

0.3
达标

苯并（a）芘
未检出

0
0
0.0000025
达标
非甲烷总烃
0.52~0.81
40.5
0
2.0
达标
由表3-3环境空气质量现状评价统计结果可以看出：TSP、苯并（a）芘满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准浓度限值。非甲烷总烃指标符合《大气污染物综合排放标准》详解。
二、地表水环境

本项目评价等级为三级B，按照HJ2.3-2018要求，可不考虑评价时期，项目所在汇水区域的地表水体为巴河，根据《建设项目环境影响评价指南》（试行），水环境质量现状调查包括生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况数据或地表水达标结论。因此，本次评价选用巴中市平昌生态环境局公布的《平昌县2025年生态环境质量状况公报》结论进行评价（网站：http://www.scpc.gov.cn/public/6602261/14047832.html）。2025年1月-12月，大石盘、木梁溪、小滩子、红谷梁、道河湾5个主要河流地表水监测断面水质均达Ⅲ类及以上标准，达标率100%。2025年度，五个监测断面水质总体评价均为Ⅱ类，同比水质保持稳定，具体如下：

 项目地表水监测数据

断面名称

断面性质

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年水质类别

全年达标率（%）

小滩子

巴河入城
Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅰ类

Ⅱ类

100

红谷梁

巴河出城
Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅲ类

Ⅲ类

Ⅲ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

100

根据上表可知，巴河能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。项目区域地表水水质较好。

三、声环境质量现状监测内容

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境敏感目标，因此本次不进行声环境质量现状监测。
四、生态环境

根据现场调查，本项目位于四川省巴中市平昌经济开发区星光工业园区已建厂房内进行建设，不新增用地，项目占地为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。

土壤、地下水环境调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水环境、土壤环境质量现状调查。为了解项目所在地地下水及土壤环境质量现状，本次引用“四川惠创智链科技有限公司环境影响评价噪声、地下水、土壤环境质量现状监测”（锡环检字（2025）第0621501号），监测时间为 2025 年 6月 15日。
（1）地下水环境现状监测
①监测内容及频次

 地下水环境质量现状监测内容及频次
类别
点位位置
点位数
检测项目
检测频次
天
次/天
地下水
本项目东北侧415m处水井
1

pH 、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、悬浮物、氨氮、铬（六价）、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐氮、硫化物、石油类、总氮、氟离子、硝酸根（以 N 计）、氯化物、硫酸根、碘化物、汞、砷、硒、铅、镉、锌、铁、锰、铜、钠、铝、镍、银、磷（总磷）、氯仿、四氯化碳、苯、 甲苯
1

1

②监测结果及评价
监测数据及评价结果如下：
  地下水质量现状监测结果
监测点位
检测项目
单位
检测结果
标准限值
达标情况
本项目东北侧415m处水井

pH
无量纲
7.2
6.5≤pH≤8.5
达标
浑浊度
NTU
0.6
≤3
达标
色度
度
未检出
≤15
达标
嗅和味
/
无任何臭和味
无

达标
肉眼可见物
/
无肉眼可见物
无

达标
高锰酸盐指数
mg/L
0.63
≤3.0
达标
总硬度
mg/L
31

≤450
达标
溶解性总固体
mg/L
346
≤1000
达标
悬浮物
mg/L
7

/
/
氨氮
mg/L
0.077
≤0.50
达标
铬（六价）
mg/L
未检出
≤0.05
达标
挥发酚
mg/L
未检出
≤0.002
达标
氰化物

mg/L
未检出

≤0.05
达标

阴离子表面活性剂
mg/L
未检出

≤0.3
达标

亚硝酸盐氮

mg/L
未检出

≤1.00
达标

硫化物

mg/L
未检出

≤0.02
达标

石油类
mg/L
未检出

/
/
总氮
mg/L
0.85
/
/
氟离子
mg/L
0.138
≤1.0
达标

硝酸根（以 N 计）
mg/L
0.110
≤20.0
达标

氯化物
mg/L
20.5
≤250
达标

硫酸根

mg/L
12.8
≤250
达标

碘化物

mg/L
0.013
≤0.08
达标

汞
μg/L
未检出

≤0.001
达标

砷
μg/L
未检出

≤0.01
达标

硒
μg/L
未检出

≤0.01
达标

铅
μg/L
4.5
≤0.01(mg/L)
达标

镉
μg/L
未检出

≤0.005
达标

锌
mg/L
未检出

≤1.00
达标

铁
mg/L
未检出

≤0.3
达标

锰
mg/L
未检出

≤0.10
达标

铜
mg/L
未检出

≤1.00
达标

钠
mg/L
11.0
≤200
达标

铝
mg/L
未检出

≤0.20
达标

镍
mg/L
未检出

≤0.02
达标

银
mg/L
未检出

≤0.05
达标

磷（总磷）
mg/L
未检出

/
/
氯仿
μg/L
未检出

/

/

四氯化碳
μg/L
未检出

≤2.0
达标
苯
μg/L
未检出

≤10.0
达标
甲苯
μg/L
未检出

≤700
达标
根据引用监测报告及评价结果表明，项目所在地地下水均满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类，不存在超标现象；调查范围内地下水环境质量较好。

（2）土壤环境现状监测
①监测内容及频次
 土壤环境质量现状监测内容及频次
类别
检测点位
点位数
检测项目
检测频次
天
次/天
土壤
项目北侧475m处
1

pH 、银、镉（总镉）、铅（总铅）、铜（总铜）、镍（总镍）、六价铬、汞（总汞）、砷（总砷）、氯甲烷、氯乙烯、1, 1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1, 1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1, 1, 1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1, 1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1, 1, 1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1, 1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氯苯酚、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、硝基苯、苯胺
1

1

②监测结果及评价
监测数据及评价结果如下：
 土壤质量现状监测结果
检测点位
检测项目
单位
检测结果
标准限值
达标情况
项目北侧475m处
pH
无量纲
7.63
/
/
银

mg/kg
0.07
/
/
镉（总镉）
mg/kg
0.17
65

达标
铅（总铅）
mg/kg
42
800

达标
铜（总铜）
mg/kg
26
18000

达标
镍（总镍）
mg/kg
39

900
达标
六价铬
mg/kg
未检出
5.7

达标
汞（总汞）
mg/kg
0.186
38

达标
砷（总砷）
mg/kg
7.16
60

达标
氯甲烷
µg/kg

未检出
37

达标
氯乙烯
µg/kg

未检出
0.43
达标
1, 1-二氯乙烯

µg/kg

未检出
9

达标
二氯甲烷
µg/kg

未检出
616
达标
反式-1,2-二氯乙烯
µg/kg

未检出
54

达标
1, 1-二氯乙烷

µg/kg

未检出
9

达标
顺式-1,2-二氯乙烯
µg/kg

未检出
596
达标
氯仿
µg/kg

未检出
0.9
达标
1, 1, 1-三氯乙烷
µg/kg

未检出
840

达标
四氯化碳
µg/kg

未检出
2.8
达标
苯

µg/kg

未检出
4
达标
1,2-二氯乙烷
µg/kg

未检出
5

达标
三氯乙烯
µg/kg

未检出
2.8
达标
1,2-二氯丙烷
µg/kg

未检出
5

达标
甲苯
µg/kg

未检出
1200
达标
1, 1,2-三氯乙烷
µg/kg

未检出
2.8
达标
四氯乙烯
µg/kg

未检出
53

达标
氯苯
µg/kg
未检出

270
达标

1, 1, 1,2-四氯乙烷
µg/kg
未检出

10
达标

乙苯
µg/kg
未检出

28
达标

间,对-二甲苯
µg/kg
未检出

570
达标

邻-二甲苯
µg/kg
未检出

640
达标

苯乙烯
µg/kg
未检出

1290
达标

1, 1,2,2-四氯乙烷
µg/kg
未检出

6.8
达标

1,2,3-三氯丙烷
µg/kg
未检出

0.5
达标

1,4-二氯苯

µg/kg
未检出

20
达标

1,2-二氯苯

µg/kg
未检出

560
达标

2-氯苯酚
mg/kg
未检出

2256
达标

萘
mg/kg
未检出

70
达标

苯并(a)蒽
mg/kg
未检出

15
达标

䓛

mg/kg
未检出

1293
达标

苯并(b)荧蒽
mg/kg
未检出

15
达标

苯并(k)荧蒽
mg/kg
未检出

151
达标

苯并(a)芘
mg/kg
未检出

1.5
达标

茚并(1,2,3-cd)芘
mg/kg
未检出

15
达标

二苯并(ah)蒽
mg/kg
未检出

1.5
达标

硝基苯
mg/kg

未检出

76
达标

苯胺*
mg/kg

未检出

260
达标

根据引用监测报告及评价结果表明，项目所在地土壤样品均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的筛选值二类用地标准，不存在超标现象；调查范围内土壤环境质量较好。
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图3-1 本项目引用地下水、土壤数据监测点位

	环境

保护

目标
	（1）大气环境保护目标
本次评价设置大气专章，大气评价范围为以厂址为中心，边长5km矩形区域，大气环境保护目标调查范围与大气评价范围一致。

本项目大气环境保护目标为大气评价范围内的居住小区、医院、学校以及村民住户等，其项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准中过渡阶段浓度限值。

  本项目主要环境保护目标

序号
名称
UTM坐标/m
保护对象
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X
Y
1
1#泄巴乡居民
702698 
3490541 
居民
二类功能区
北侧
730
2
2#泄巴乡居民
702528 
3490540 
居民
北侧
800
3
3#散居农户
702194 
3490576 
居民
北侧
1244
4
4#散居农户
701920 
3490930 
居民
西北侧
1502
5
5#散居农户
702347 
3491023 
居民
北侧
1307
6
6#散居农户
702510 
3491109 
居民
北侧
1268
7

7#散居农户

702572 

3490870 

居民

北侧

1093
8

8#散居农户

702771 

3491000 

居民

北侧

1136
9

9#散居农户

702860 

3491154 

居民

北侧

1278
10

10#散居农户

703038 

3491251 

居民

北侧

1408
11

11#散居农户

703254 

3491041 

居民

北侧

1244
12

12#散居农户

703432 

3490901 

居民

东北侧

1084
13

13#散居农户

703639 

3490927 

居民

东北侧

1207
14

14#散居农户

703553 

3490739 

居民

东北侧

1003
15

15#散居农户

703527 

3490389 

居民

东北侧

670
16

16#散居农户

703787 

3490239 

居民

东北侧

748
17

17#散居农户

703459 

3490119 

居民

东北侧

273
18

18#散居农户

703344 

3489864 

居民

东侧

346
19

19#散居农户

703595 

3489762 

居民

东侧

504
20

20#散居农户

703249 

3488984 

居民

东南侧

674
21

21#散居农户

702713 

3489090 

居民

南侧

385
22

22#散居农户

702946 

3489254 

居民

南侧

297
23

23#散居农户

701833 

3489978 

居民

西侧

884
24

24#散居农户

701679 

3489749 

居民

西侧

910
25

25#散居农户

703144 

3490432 

居民

北侧

656
26

26#散居农户

703144 

3490377 

居民

北侧

598
27

27#散居农户

703148 

3490333 

居民

北侧

531
28

28#散居农户

703154 

3490281 

居民

北侧

450
29

公园城欢乐时光（在建）

702247

3490496

居民

西北侧

887
30

梅垭村

703032 

3489526 

居民

南侧

191
31

平昌县星光实验学校

702708 

3490791 

师生

北侧

843
32

星光安置小区

702223 

3490779 

居民

东北侧

1083
33

星光社区卫生服务中心

702145 

3490608 

医患

东北侧

1070
34

秦巴本草药业

702740 

3489332 

员工

南侧

146
35

星光村

701973 

3490745 

居民

西北侧

1191
36

何家山

704013 

3490007 

居民

东北侧

883
37

平昌县公安局江口派出所

701857 

3490619 

员工

西北侧

1335
38

智康医疗器械

702253 

3489318 

员工

西南侧

418
39

畅延米业

701640 

3490682 

员工

西北侧

1467
40

杜家坝

702045 

3489007 

居民

西南侧

743
41

碾子湾

701590 

3491771 

居民

西北侧

2357
42

歇凉树

701582 

3491240 

居民

西北侧

1941
43

兰家湾

702052 

3491544 

居民

西北侧

1860
44

柴家院

702364 

3491941 

居民

北侧

2158
45

老坝屋

702703 

3491700 

居民

北侧

1676
46

水井湾

703156 

3491855 

居民

北侧

1926
47

朽石坎

703880 

3491428 

居民

东北侧

1734
48

李家沟

704967 

3491061 

居民

东北侧

2288
49

孙家山

704521 

3490757 

居民

东北侧

1720
50

刘家湾

705241 

3490079 

居民

东北侧

2232
51

白沙村

704968 

3489462 

居民

东侧

2000
52

梯湾

704789 

3488750 

居民

东南侧

2243
53

小寨子

704072 

3488698 

居民

东南侧

1413
54

寨子坡

704959 

3487678 

居民

东南侧

2877
55

厂子坪

705011 

3488180 

居民

东南侧

2567
56

朱家湾

703324 

3488573 

居民

东南侧

1038
57

大沿沟

702827 

3488352 

居民

南侧

1118
58

柳树坝

703784 

3488174 

居民

东南侧

1690
59

风斗岩

704090 

3487867 

居民

东南侧

2102
60

大地坪

701551 

3488755 

居民

西南侧

1304
61

花蛇坪

701941 

3488651 

居民

西南侧

1104
62

风滩村

701314 

3488190 

居民

西南侧

1725
63

潘家坡

701421 

3487744 

居民

西南侧

2115
64

横山子

700741 

3487884 

居民

西南侧

2492
65

玉帝庙

701273 

3490066 

居民

西侧

1525
66

张爷庙

700772 

3490468 

居民

西侧

2292

67

杜家河

700768 

3491785 

居民

西北侧

2860
注：本项目大气为专题评价，评价等级为一级，评价范围为边长 5km。
（2）声环境保护目标

本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。

（3）地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）地表水环境保护目标
巴河是本项目的最终受纳水体，其水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化，应使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准的要求。

 本项目水环境保护目标一览表

环境要素

主要保护敏感目标

方位

距离（m）

功能/规模

环境区划

地表水环境

巴河
西
169
灌溉，纳污

《地表⽔环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类
（5）生态环境
本项目位于四川省巴中市平昌经济开发区星光工业园区已建厂区进行建设，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

施工期：

施工期：施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），见表3-11。

  四川省施工场地扬尘排放限值

监测项目

施工阶段

监测点排放限值（μg/m3）

监测时间

颗粒物
其他工程阶段

250

自监测起持续15分钟
营运期：项目运营期生产过程中废气主要为预碳化废气等。对照国家、地方及行业相关环保要求，本项目废气污染物排放标准控制如下：
  营运期有组织排放废气浓度限值 单位：mg/m3
工序

污染物

《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996
《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函

〔2019〕1002)
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
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/
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/
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300
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300

本项目装料、包装废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；预碳化工序产生的沥青烟执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值，苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，颗粒物、SO2、NOx参照执行《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函〔2019〕1002）要求，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值。

  大气污染物有组织排放速率
序号
排放口
污染物
排放速率（kg/h）
标准来源
排放高度
排放速率
1
预碳化废气
苯并[a]芘

33m
0.176×10-3
《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)
2
VOCs

12.4
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
3
装料、包装
颗粒物
15m
1.75
《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)

备注：排气筒未高出周围建筑5m，排放速率严格50%
  大气污染物无组织排放限值  单位：mg/m3
污染物
无组织排放监控浓度限值

项目执行标准

颗粒物
《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)
1
1
沥青烟

《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)
生产装置不得有明显的无组织排放存在

生产装置不得有明显的无组织排放存在

苯并[a]芘

《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)
0.008μg/m3
0.008μg/m3
VOCs

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
2.0
2.0
SO2
《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)
0.4
0.4
NOx
《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)
0.12
0.12
2.废水

本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入园区污水管网，经园区管网进入星光工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入巴河。详见表3-15。

  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

评价标准

pH

CODcr

BOD5

SS

NH3-N

动植物油

总磷
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准

6～9

500

300

400

45

100

8
3.噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)。具体标准值见表3-16。

 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)

噪声限值dB(A)

昼间

夜间

70

55

注：表中所列噪声限值是指敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值，如有几个施工阶段同时运行，以高噪声阶段的限值为准。

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。具体标准见表3-17。

 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

昼间

夜间

依据

65
55
（GB12348－2008）3类

4.固体废弃物

一般工业固体废物贮存过程中按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	1.总量控制主要因子

废水总量控制指标：COD、NH3-N、TP
废气总量控制指标：VOCs、SO2、颗粒物和NOx

2.废水总量控制

本项目废水依托已建预处理池进行处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷满足GB/T31962-2015 表1中B级标准），分别为500mg/L、45mg/L、8mg/L。星光工业园区污水处理厂排口按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准，COD 、NH3-N、TP分别50mg/L、5mg/L、0.5mg/L。
●本项目新增废水排入星光工业园区污水处理厂总量：

COD:359.04m3/a×500mg/L×10-6=0.180t/a

NH3-N:359.04m3/a×45mg/L×10-6=0.0162t/a

TP:359.04m3/a×8.0mg/L×10-6=0.0029t/a
●新增星光工业园区污水处理厂排入环境总量

COD:359.04m3/a×50mg/L÷106=0.018t/a

NH3-N:359.04m3/a×5mg/L÷106=0.0018t/a

总磷：359.04m3/a×0.5mg/L÷106=0.0002t/a
3.废气污染物总量控制指标
   根据工程分析，本项目污染物排放量为：

颗粒物：1.8267t/a
SO2：2.064t/a
NOx：13.0627t/a
VOCs：1.4467t/a
 建设项目污染物排放量汇总表

类别
污染物名称
现有工程批复排放量（t/a）
本项目排放量（t/a）
以新带老削减量（t/a）
本项目建成后全厂排放量（t/a）
变化量（t/a）
废气
SO2
2.0244
2.064
2.0228
2.0656
+0.0412
NOx
1.5697
13.0627
1.3183
13.3144
+11.7447
颗粒物
0.6006
1.8267
0.4253
2.0023
+1.4017
挥发性有机物
1.652t/a
1.4467
0.826
2.273
+0.621
废水
COD

0.7013
0.180

0
0.8813

+0.18
NH3-N

0.0631
0.0162

0
0.0793

+0.0162
TP
0.0112
0.0029
0

0.0141

+0.0029



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期废气防治措施

（1）粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：土石方挖掘过程产生扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围环境空气污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

具体防治措施如下：

①施工现场对外围有影响的方向设置围栏围墙，缩小施工现场扬尘、尾气扩散范围。

②车辆驶出工地时，应将车身和车轮上的泥土洗净；洗车平台应设置防溢座、导流渠、收集池、沉砂池及其它防治措施；

③在施工场地内及附近路面洒水、喷淋等，尽量减少扬尘的产生，截断扬尘的扩散途径。

④因风速增加影响扬尘的污染程度和超标范围的扩大，因此施工单位遇四级以上大风天气，应当停止易产生扬尘污染的施工作业。

⑤运输车辆引起的道路扬尘及排放的汽车尾气对运输路线两侧的居民有一定影响，运输车辆应定期清洗、检修，减少扬尘产生，同时加大对施工车辆的管理，合理安排运输时间。

⑦建设单位必须做到“十必须”、“十不准”。
十必须即：必须规范打围、必须设置出场车辆高压冲洗设施、必须硬化主要施工道路、出入口、必须湿法作业、必须及时清运建筑垃圾、必须使用800目密目网覆盖裸土建渣、必须分类有序堆码施工材料、必须规范张贴非道路移动机械环保标识、必须安装扬尘在线监测设备、必须安装高清视频监控设备；

十不准即：不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准使用名录外运渣车、不准现场搅拌混凝土、砂浆、不准露天切割、不准高处抛洒建筑垃圾、不准场地积水、积泥、积尘、不准焚烧废弃物、不准干扰扬尘监测设备运行、不准干扰视频监控设备。

环评要求施工单位应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发〔2019〕16 号）、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》《四川省灰霾污染防治办法》的要求防治扬尘污染。按照要求加强施工场地扬尘控制后，由于本项目的施工范围较小、施工期较短，且均位于项目厂区内，施工扬尘影响较小，扬尘能满足《四川省施工场地扬尘排放标准》表1中相关浓度限值要求。

二、施工期废水防治措施

施工期产生的废水包括施工人员生活污水、施工废水和暴雨径流初期雨水。

（1）生活污水

施工期高峰期施工人员约10人，按用水量50L/人·d 计，则施工人员生活日最大用水量为0.5m3/d，其废水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量为0.425m3/d。

防治措施：施工人员生活污水依托厂区已建预处理池（容积100m3）处理后进入园区市政管网，再由星光工业园区污水处理厂处理达标后排入巴河。
（2）施工废水

本项目3#厂房施工作业主要采用商品混凝土，废水主要为施工机械、车辆冲洗废水，产生量约1m3/d，主要污染物是悬浮物、石油类等。

防治措施：施工场地修建1个临时隔油池2m3、含SS、石油类的施工废水排入隔油池进行处理后进入厂区已建预处理池（容积100m3）处理后进入园区市政管网。隔油池废油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

（3）暴雨径流初期雨水

雨季施工场地上暴雨形成的地表径流夹带建筑原料砂石、水泥，并对裸露地表对泥土有冲刷作用，造成水土流失。

防治措施：项目拟新建初期雨水池1个（240m3），施工期初期雨水经收集后回用于项目洒水抑尘；雨季应尽量减小地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨直接冲刷；部分开挖土方将作为回填土，回填土临时堆场周边设置截水沟，施工材料的临时堆场设置遮雨棚，下雨时不会受到雨水冲击而流失，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌等，可将雨季施工影响降至最低。
三、施工期噪声防治措施

在施工过程中，由于各种机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地产生噪声污染。施工期噪声主要为建筑施工噪声和交通运输噪声两类。

施工过程中的噪声会对外环境带来一定的影响。施工噪声影响是暂时的，将随施工期的结束而消失，施工噪声对周边环境影响较小。为实现噪声达标排放，本次评价建议施工期采取以下噪声防治措施，进一步减轻施工噪声对周边环境的影响，具体如下：

①合理安排施工时间，建设工程项目严禁在22时至次日6时进行产生环境噪声污染的施工作业，因工艺要求或者特殊需要确需进行夜间施工的必须办理《夜间施工许可证》。夜间施工严禁锤打、敲击和金属切割、装卸钢管钢筋等易产生高噪声的作业。施工单位要合理安排施工工序，尽可能减少夜间施工作业时间。因施工需要确需进行夜间施工的，应尽可能安排在周末时段，并在高噪声点位设置吸声措施。

②材料装卸设备，以及产生噪声的机具，安排在白天作业，并尽量选用低噪设备。

③选择低噪声的机械设备；对高噪声源施工设备采用一定的围护结构对其进行隔声处理，并严格控制高噪声施工机械的作业时间；对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。

④在建筑工地四周设立围墙，阻隔噪声。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

⑤合理布置施工总平面。

⑥严格进行施工人员管理，文明施工。
施工期噪声经过采取上述措施治理后，其施工期间的场界噪声可以满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准的要求，实现达标排放，不会对周围声学环境产生不利影响。

四、固体废物

1.建筑垃圾、废装修材料、包装材料

施工期主体工程施工、设备安装、厂内电路改造、场地清扫等将产生少量钻孔废渣、装修边角料、设备外包装材料等固体废物，项目产生的建筑废渣经集中收集后，统一转运至政府指定的建筑垃圾消纳场地规范堆放处置；将装修边角料、废包装材料外售给废品站；施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。

2.生活垃圾

本项目施工人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，预计产生总量为5.0kg/d，经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。

综上分析，本项目在施工过程中，由于施工点规模不大，工程量较小，且施工时间较短，且大量物料均为外购，对周围环境的影响较小。待施工完全结束后，施工期大气、水、噪声污染将消失，建筑垃圾、装修废料等可得到合理的处置，不会造成二次污染。
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	一、废水

本项目运输车辆不需要冲洗，地面采用干式清扫，不冲洗，不涉及地面清洁废水和车辆冲洗废水，项目废水主要是生活污水、冷却塔定期排污水、脱硫塔废水、初期雨水。

废水污染源强及治理措施

（1）生活污水
根据前文水平衡分析，项目新增生活污水量为0.816m3/d（折合269.28m3/a），食堂废水量新增约0.272m3/d、89.76m3/a，根据《生活源产排污核算系数手册》，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，其污染物产生浓度分别为325mg/L、200mg/L、300mg/L、37.7mg/L、4.28mg/L。
（2）生产废水

经计算，本项目冷却塔系统水量总损失为10.8m3/d（3654m3/a）。其中，冷却塔排污量约为1.2m3/d（396m3/a），冷却塔定期排水主要含少量的盐类、SS，经类比分析，冷却塔排水中主要污染物浓度SS 约为50～150mg/L。冷却塔排污水经循环水池沉淀就回用于脱硫塔补充用水，不外排。

（3）初期雨水

本项目暴雨强度公式参照《巴中市住房和城乡建设局巴中市气象局关于公布巴中市中心城区暴雨强度公式及设计雨型的通告》，计算公式如下：

[image: image26.png]1794.523x(1+0.854xIgP)
4= (t+16,52)070%




式中：
q—设计暴雨强度，L/s·hm2；
P—设计降雨重现期（a）；取5a，
t—降雨历时（min）；取15min。
根据上式计算的暴雨强度为：q=252.5L/s•hm2。
根据国家给排水设计规范要求，暴雨设计流量应按下列公式计算：
Qs=ΨqF
式中：
Q—雨水流量，L/s；
Ψ—径流系数，一般取0.3（一般旧城区取0.7-0.8，新城区取0.6-0.7，工业区取0.3-0.4；本项目取0.3）；
q—设计暴雨强度，L/s·hm2；
F—汇水面积，hm2
项目场地汇水面积约为3.4hm2，计算得出雨水设计流量为：Qs=257.244L/s。初期雨水量按照降雨前15min雨量计算，则初期雨水量约为231.5m3/次；后期未污染雨水经阀门切换排入雨水系统；初期雨水主要污染物为SS、COD，不涉及苯并[a]芘，初期雨水收集至初期雨水池沉淀处理后回用于脱硫塔补充用水，不外排。考虑到厂区地势，初期雨水池设置在厂区东北侧地势最低处，容积为240m3，同时初期雨水池采取防渗混凝土进行防渗。
（3）项目排放废水情况汇总
综上，项目外排废水主要为生活污水，产生量为1.088m3/d，359.04m3/a。项目废水污染排放情况见表4-1，废水排放口基本信息见表4-2。

 项目废水污染排放情况一览表

污染源
处理措施
排放量m3/a
主要污染物处理情况

SS

CODCr
NH3-N

BOD5
总磷
动植

物油

生活污水
隔油池+预处理池

（依托）

359.04
产生浓度mg/L
300
325
37.7
200
4.28
50
产生量t/a
0.1077 
0.1167 
0.0135 
0.0718 
0.0015 
0.0180 
排放浓度mg/L
210
276.3
37.7

180
4.28

20

排放量t/a
0.0754 
0.0992 
0.0135 
0.0646 
0.0015 
0.0072 
污水处理厂
星光工业园区污水处理厂
359.04
排放浓度mg/L
10

50

5
10
0.5
1

排放量t/a
0.0036 
0.0180 
0.0018 
0.0036 
0.0002 
0.0004 
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N、TP、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
400

500

45

300

8

100
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标

10

50
5
10
0.5
1

备注：预处理池对CODCr去除率在15%左右，BOD5的去除率在10%左右，SS去除率在30%左右。
 项目废水排放口基本情况一览表

编号
名称
类型
坐标
排放标准
排放方式
排放规律
排放去向
项目
标准来源
DW001
污水排放口
一般排放口
107.137420，31.525611
CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准
间接排放
间断排放
园区污水处理厂，最终进入巴河
（4）现有治理措施

食堂废水经隔油池（已建，3m3）处理后与生活污水进入厂区预处理池(已建，100m3)，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）限值后进入市政管网，然后经星光工业园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入巴河，初期雨水池未建。
（5）拟建措施

本次环评要求在厂区东北侧地势最低处新建初期雨水池1个（240m3），并安装雨水截止阀，同时初期雨水池采取防渗混凝土进行防渗。初期雨水收集至初期雨水池沉淀处理后回用于脱硫塔补充用水，不外排。

2.废水治理措施可行性分析

（1）项目废水依托园区污水预处理系统容积可行性分析

本项目新增废水排放量为1.088m3/d，项目废水依托厂区已建预处理池（100m3）进行处理，经调查，目前预处理池剩余容积约为96.26m3，预处理池剩余容积能够满足本项目废水处理需求。
（2）污水处理厂依托可行性分析

①星光工业园区污水处理厂介绍

本项目废水经园区污水管网收集后汇入星光工业园区污水处理厂，星光工业园污水处理厂设计处理污水能力为1.3万m3/d，一期规模0.3万m3/d，二期规模1.0万m3/d。

星光污水处理厂服务范围为星光工业园区的生活污水及工业废水，一期工程主要服务于已建或在建工业园园区的生活污水及工业废水；二期工程服务于续建工业园的生活污水及工业废水。

污水处理厂项目一期工程废水处理采用“预处理（格栅间—调节池—水解酸化池—生化处理（A2/O微曝氧化沟）+深度处理（网格絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒）”的工艺路线。

污水处理厂处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，并经规范管道排放至巴河。

②纳管可行性分析

本项目位于巴中市平昌县星光工业园内，位于星光工业园区污水处理厂服务范围内，根据调查，项目厂区周边市政管网已铺设完善，能够确保废水通过管道汇入污水处理厂，据了解污水处理厂目前处理规模富余接纳量较大，有足够处理能力及容纳量处理本项目废水。因此，本项目废水排入星光工业园区污水处理厂处理是可行的。

③废水排放量满足星光工业园区污水处理厂处理要求可行性分析

本项目废水经处理后总排放量为1.088m3/d。根据调查星光污水处理厂运行情况，星光污水处理厂目前设计处理规模为0.3万m3/d，当前废水接纳量为 300~500m3/d，余量充足，完全有能力接收本项目排放的废水。本项目污水占污水处理厂处理能力的0.036%，占比较小。因此，本项目废水量能够满足星光工业园区污水处理厂处理要求。

3、废水监测要求

废水监测按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）确定本项目废水监测点位、频次、因子。

综合以上监测要求，针对本项目本次评价提出对项目运行期间废水监测要求如下。

  本项目全厂废水监测情况表

监测点位

监测指标

监测频次

废水排放口
流量、pH、CODcr、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油、石油类

每半年一次

二、废气

本项目营运期产生的废气产生节点主要包括装料、包装废气、预碳化废气、成品包装废气。本项目废气产生于排放见下表。
 本项目废气产生及排放情况一览表

产污环节

污染物种类

产生量（t/a）
产生速率kg/h
排放形式

治理措施

排放情况

治理措施

风量m3/h
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
投料粉尘
颗粒物
0.4275
0.0540
无组织
采用半封闭式厂房，投料仓四周设施围挡
/
0.0684
0.00864
/
装料粉尘
颗粒物
42.75
5.398
有组织
经配套的布袋除尘（3套）处理后统一汇入15m高排气筒（DA002）排放（收集效率100%，处理效率99.5%）。
15000
0.214
0.027
1.8
包装粉尘
颗粒物

40
5.05
有组织

经配套的布袋除尘（1套）处理后统一汇入15m高排气筒（DA002）排放（收集效率100%，处理效率99.5%）。
5000
0.2

0.025

5
预碳化废气
SO2
41.28
5.212 
有组织
废气经“降温塔+双碱法脱硫+电捕焦油器”(3套)处理后33m排气筒（DA001）排放
90000
2.064
0.261 
2.896 
NOx
13.063
1.649 
13.063 
1.649 
18.326 
颗粒物
121.78
15.376 
1.827 
0.231 
2.563 
非甲烷总烃
1.447 
0.183 
1.447 
0.183 
2.030 
沥青烟
34.78
4.391 
1.739 
0.219 
2.439 
苯并芘
8.013×10-5
1.01×10-5
8.013×10-5
1.01×10-5
1.12×10-4
项目大气污染物排放环境影响评价，详见“大气环境影响专项评价”。
三、噪声

1.噪声源强及治理措施

本项目噪声源主要来源于各种生产设备，噪声级在70~90dB（A）之间。噪声降噪量参考《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中相关取值。由于厂区现有原料预处理生产线目前处于停产，本项目拟将原料预处理生产线及相关设备搬迁至3#厂房，故本次考虑最不利原则，将3#车间内设备与本次新增设备纳入进行预测，本项目建设完成后，锂离子生产线产量将减少，故锂离子生产线原料预处理工艺仅昼间生产，夜间不生产。
 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/dB(A)/m

声功率级/dB(A)

1
新增隧道窑废气处理设施风机1#
405.67
57.72
1
85/1
/

选用低噪声设备，合理布置设备，设备基础减振，定期加强设备维护等。

昼间、夜间
2
包装废气处理设施风机2#
405.63
26.88
1
85/1
/
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	  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源

名称
声源源强dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离/m
1
2#生产车间
隧道窑1#
80
293.03
57.26
1
74.25
9.95
105.24
40.11
68.60
68.65
68.60
68.60
昼间、夜间
26
42.60
42.65
42.60
42.60
1

2
隧道窑2#
80
293.72
40.73
1
75.13
26.48
104.75
24.57
68.60
68.61
68.60
68.61
昼间、夜间
26
42.60
42.61
42.60
42.61
1
3
隧道窑3#
80
293.72
24.2
1
75.32
43.01
104.95
7.04
68.60
68.60
68.60
68.70
昼间、夜间
26
42.60
42.60
42.60
42.70
1
4
自动装料机1#
75
242.83
62.41
1
23.99
4.8
155.38
45.92
63.61
63.80
63.60
63.60
昼间、夜间
26
37.61
37.80
37.60
37.60
1

5
自动装料机2#
75
239.83
48.01
1
21.16
19.20
158.55
31.56
63.61
63.61
63.60
63.61
昼间、夜间
26
37.61
37.61
37.60
37.61
1

6
自动装料机3#
75

24.073
27.9
1
22.29
39.31
157.89
11.44
63.61
63.61
63.61
63.64
昼间、夜间
26
37.61
37.61
37.61
37.64
1
7
自动卸料机1#
75
362.27
63.01
1
143.42
4.20
35.94
44.95

63.60
63.86
63.61
63.60
昼间、夜间
26
37.60
37.86
37.61
37.60
1
8
自动卸料机2#
75
360.77
45.01
1
142.13
22.20
37.66
26.97
63.60
63.61
63.61
63.61
昼间、夜间
26
37.60
37.61
37.61
37.61
1
9
自动卸料机3#
75

361.97

30.3
1
143.50
36.91
36.63
12.24
63.60
63.61
63.61
63.63
昼间、夜间
26
37.60
37.61
37.61
37.63
1
10
3#车间
烘干机
85
260.68
71.86
1
41.80
6.94
14.56
3.81
74.62
74.64
74.62
74.70
昼间
26
48.62
48.64
48.62
48.70
1
11
多轴破碎机
85
269.06
70.17
1
50.07
8.58
6.18
2.07
79.61
79.63
79.65
79.88
昼间

26
53.61
53.63
53.65
53.85
1
12
整形机
85
227.69
69.48
1
8.73
9.15
47.55
1.60
79.63
79.61
79.61
80.06
昼间

26
53.63
53.61
53.61
54.06
1
13
冲击磨1#
85
235.01
69.51
1
9.16
40.23
1.59
16.04
79.62
79.63
79.62
80.06
昼间

26
53.62
53.63
53.62
54.06
1
14
冲击磨2#

85
239.27
69.31
1
20.28
9.38
35.97
1.37
79.62
79.63
79.62
80.21
昼间

26
53.62
53.63
53.62
54.21
1
15
冲击磨3#

85
243.98
70.35
1
25.04
8.36
31.26
2.39
79.62
79.63
79.62
79.82
昼间

26
53.62
53.63
53.62
53.82
1
16
冲击磨4#

85
251.08
70.7
1
32.15
8.05
24.16
2.70
79.62
79.63
79.62
79.78
昼间

26
53.62
53.63
53.62
53.78
1
17
1#车间
辊道窑
80
127.41
22.46
1
117.55

43.29
62.91
4.98
68.68
63.68
68.68
68.86
昼间、夜间
26
42.68
42.68
42.68
42.86
1
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	本项目为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位拟采取了以下噪声防治措施：

①选用先进的低噪声生产设备，从声源上降低噪声。

②合理布置噪声源。项目在进行工艺布局时，将高噪声设备集中摆放，所有生产工序产噪设备均布置在厂房车间内，利用墙体进行隔声。

③设备设置基础减振，并加设减振垫，风机安装消声器等以降低噪声对外环境的影响。

④本项目生产厂房进行半封闭设计，从传播途径上减少噪声对外环境的影响。
⑤加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障造成非正常生产噪声；加强职工环保意识教育。
2.噪声环境影响分析
（1）噪声预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价按照噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测四周场界噪声值。预测模式如下：

①室外声源
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

[image: image27.png]L(r)=L, -D -4




室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。

②在室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image28.png]L=1L, +|0lg( 9 +%]
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然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image29.png]L, (T)= lmg(g lon,L,u]




在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image30.png]Ly, (T) = Ly, (T)—(TL, +6)




将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

[image: image31.png]Ly =L, (T)+10lgs




然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

④预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image33.png]L, =101g(10" = 410" )




式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

（2）噪声预测
根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量进行计算可得出本项目噪声的贡献值见表4-7。
 项目主要噪声源对各厂界噪声预测值一览表单位：dB(A)

序号
位置
本项目贡献值
现有工程监测值
扩建后叠加噪声
达标情况
昼
夜
昼
夜
昼
夜
1
东侧厂界外
29.33
23.15
57
48
57.01
48.01
达标
2
南侧厂界外
59.55
25.59
58
49
61.86
49.02
达标
3
西侧厂界外
53.63
53.63
59
48
59.08
54.68
达标
4
北侧厂界外
41.60
40.01
59
47
60.11
47.79
达标
备注：背景值来源于厂区验收监测报告。
由上表预测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

综合上述分析，建设单位只要严格采取隔声、减振等降噪措施后，设备噪声可实现达标排放，不会对厂界及外环境造成明显影响，可做到噪声不扰民。

3.监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求，本次评价针对项目运营期噪声提出监测计划要求，具体监测计划见下表。

 项目运营期噪声监测计划一览表
类型

监测因子

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

等效连续A声级

厂界四周

昼间噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类
四、固废
依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
本项目除尘设施收集粉尘均回用于生产，仍满足生产利用价值，且不属于国家法律、环保法规规定纳入固废管理的物品。因此，本次评价不将除尘设施收集粉尘纳入固废分析。根据项目生产工艺流程，项目运营期固废产生情况及治理措施如下。
（1）一般固废
生活垃圾：员工生活垃圾按 0.5kg/人·d ，本项目新增员工人数为16人，年工作日 330天，则本项目实施后生活垃圾产生量约2.64t/a 。收集后交由环卫部门统一清运处置。

废包装材料：本项目生产过程中，原料使用会产生废弃的包装材料，根据建设单位提供资料，废弃包装材料约2t/a，该部分固体废物统一收集后暂存于一般固废暂存间，进行外售处理。

脱硫石膏：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3091石墨及碳素制品制造行业系数手册”采用湿式脱硫（双碱法脱硫）SO2处理效率取 95%，本项目 SO2排放量为2.064t/a，经计算SO2产生量为41.28t/a，处理量为39.216t/a ，预计脱硫设施新增的固废（脱硫石膏CaSO3）按照两者分子质量和处理量进行估算，新增产生的脱硫石膏为73.53t/a，含水率按30%考虑，产生的脱硫石膏量约为105.04t/a，外售综合利用。
废油脂：项目产生的废油脂主要为油烟净化器捕集下来的油烟凝结形成的废油脂和隔油池隔离出的废油脂，新增产生量约0.3t/a，定期清理后交由有餐厨垃圾资质单位处理。
食堂餐厨垃圾：本项目新增劳动定员16人，餐厨垃圾产生量按照 0.1kg/d.人计，则本项目新增餐厨垃圾产生量为1.6kg/d，0.528t/a，由垃圾桶集中收集后交由有餐厨处理资质的单位处置。

预处理池污泥：本项目新增劳动定员16人，生活废水经预处理池处理后排放，本项目新增预处理池污泥约0.5t/a，定期委托环卫部门清运。
（2）危险废物
废机油：设备维护新增废机油产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物。废物类别：HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-214-08，储存于危废暂存间定期交由资质单位处置。

含油手套、抹布等：本项目含油抹布、手套产生量约0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49，废物代码为900-041-49，储存于危废暂存间定期交由资质单位处置。
废机油：此类固废主要包括废机油桶，产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08，废物代码为900-249-08。储存于危废暂存间定期交由有资质单位进行处置。

  本项目一般固体废物产生及处置情况

固体废物种类

产生地点

年产生量（t）

性质

处理方式

生活垃圾
员工办公生活

2.64
一般固废

交环卫部门处置

废包装材料和废原料包装袋

/
2
外售废品回收站
脱硫石膏
废气处理设施
105.04

外售综合利用

废油脂

食堂、隔油池
0.3
交由有餐厨处理资质的单位处置

食堂餐厨垃圾

食堂
0.528
预处理池污泥
预处理池
0.5
定期委托环卫部门清运
  本项目危险固废汇总表（t/a）

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

有害

成分

产生

周期

危险

特性

污染防治措施

废机油
HW08
900-214-08

0.05
机械设备
液态

废矿物油

半年/次

T,I
暂存于危废暂存间，最终委托有危废处置资质单位处置

含油手套、抹布等

HW49
900-041-49
0.02
设备保养
固态

废矿物油
季度/次

T,I
废机油桶

HW08

900-249-08
0.10
设备保养

固态

废矿物油

半年/次

T,I
  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号

贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1
危废暂存间

废机油
HW08
900-214-08
位于厂区东北侧
占地面积25m2
桶装

12.5吨
一年
2

含油手套、抹布等

HW49
900-041-49
袋装

一年
3
废机油桶
HW08
900-249-08
包装桶

一年
2.拟采取的固废处置措施

（1）一般固废

一般固废暂存区：本项目新建1个一般固废暂间，建筑面积约为10m2，生活垃圾由厂区袋装收集后，收集后交由环卫部门统一清运；废包装材料集中暂存在一般固废暂存间，外售废品收购站；预碳化工序除尘灰经收集后回用于生产；食堂餐厨垃圾及废油脂定期清理后，交由具备餐厨垃圾处理资质的单位处置；脱硫石膏外售砖厂综合利用。
（2）危险废物
本项目拆除原危废暂存间，在厂区东北侧新建危废暂存间1个，面积约10m2，用于本项目以及现有项目生产过程产生的危险废物。危废暂存间拟采取防渗混凝土+ 2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗，液态危废桶下方设置防渗漏托盘对危废进行暂存。危废暂存场所按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置警示标识，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。危险废物需经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理，落实联单责任制。不得随意倾倒、直接倒入下水管或与其他一般废弃物混合丢弃。
3.环境管理要求
（1）一般固体废物

一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求建设，应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目一般固废暂存间使用防水混凝土，地面做防滑处理，渗透系数能达到1.0×10-7cm/s。建设单位应建立档案制度，将一般工业固体废物的种类、数量以及转运资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（2）危险废物
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），结合本项目产生的危险废物性质，本项目应做到：

危废暂存间设置要求：

①应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；

②危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；室内张贴企业《危险废物管理制度》。
③危废暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

④危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”以及其他环境污染防治措施要求建设；

⑤危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

⑥危废暂存间应设置隔离安全门锁，门锁需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）

⑦建立台账并悬挂于危废暂存间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

危险废物运输管理要求：

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源和运往地点；

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

4.固废治理措施可行性分析

环评要求本项目产生的一般固废需妥善处置，危险废物须委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。营运期间固体废物均能够实现减量化和无害化，建设项目强化固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固废散落对周围环境的影响。因此，项目采取固体废物污染防治措施是可行的。

综上所述，本项目固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，项目固废处置去向合理，同时配套有规范的暂存设施、完善的管理制度。项目通过对危险废物的暂存场所采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，能够避免危险废物暂存可能对水环境和土壤的影响；通过规范暂存并及时清运，能够减少固废带来的二次污染影响。因此，企业只要能严格落实各类固废暂存及处理措施，加强危废收集、转运和管理，确保固废去向明确妥当，可避免对环境造成二次污染。
五、地下水、土壤

1.对地下水、土壤环境的影响
本项目营运期用水由市政供水管网提供，不取用地下水，所产生的废水全部进入星光工业园区污水处理厂处理，不向地下注水和排水。因此，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。

（1）源头控制措施

①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

②对危废暂存间、废气处理系统沉淀循环水池、事故废水收集池采取防渗措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；

③污水管线：污水管网均采用地埋式，已采用有效的防渗材料铺设。
（2）分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，项目分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

重点防渗区：危废暂存间、废气处理系统沉淀循环水池、事故废水收集池；

一般防渗区：除重点防渗、简单防渗区以外的区域；

简单防渗区：办公区域；
本项目分区防渗措施见表4-12。
  本项目地下水防渗分区表

防渗级别

工作区

防渗要求

厂房已采取的防渗措施
新增防渗措施
备注
重点防渗区

危废暂存间
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s

/
采用防渗混凝土基础上，增加设置2mm厚高密度聚乙烯膜，设置不锈钢托盘托底，危废间地面四周设5cm围堰，K≤1×10-10cm/s。
新建
事故应急池

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

从下自上分别为垫层分层压实+抗渗混凝土+采用防腐涂料做防腐处理
/
依托

柴油发电机房
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

防渗层结构采取粘土层+防渗混凝土+2mm厚环氧树脂。
发电机及储油桶下方设置接油盘
依托

废气处理系统沉淀循环水池
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
/
采用防渗混凝土，池体采用防腐涂料做防腐处理

改建
辅料库房
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
厂区地面已采取防渗混凝土进行建设
增加设置2mm厚高密度聚乙烯膜
依托、整改
一般防渗区

一般固废暂存间
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

/
采取防渗混凝土进行建设
新建
生产车间
1#、2#生产车间、包装车间厂区地面已采取防渗混凝土进行建设
/
1#、2#厂房、依托，3#、厂房新建
初期雨水池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
/
采取防渗混凝土进行建设
新建
简单防渗区

办公区、道路等

一般地面硬化

采取一般硬化处理

/
依托
（3）污染监控措施

建设单位应设置专门危险固废管理机构，作为企业环境管理的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、暂存、管理及处置，按月统计企业危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等。

（4）应急响应

如发现废矿物油泄漏、脱硫废水泄漏，厂区需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要包括阻隔、清除措施。

综上所述，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤环境，因此项目不会对区域地下水环境、土壤环境产生明显影响。

2.监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）、按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，结合本项目生产工艺、产污特点、对土壤地下水的影响程度、周围敏感目标分布情况等，根据上文分析，本项目在落实各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤环境，因此项目不会对区域地下水环境、土壤环境产生明显影响。本项目不设置对地下水、土壤的跟踪监测计划。

六、生态环境

按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，使用已建厂房进行建设，不新增用地，且项目周边无生态环境保护目标，不开展进一步生态环境影响分析。

七、环境风险分析

环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

1.风险调查、风险潜势初判及评价等级
（1）风险物质调查
通过对本项目营运期主要原辅材料及其分布情况、生产工艺特点进行分析同时对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中环境风险物质可知，项目涉及的风险物质主要为机油、柴油。

（2）风险潜势初判
建设项目环境风险潜势划分为I、II、Ⅲ、IV/IV+级，主要根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2进行确定，其中：危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值，即：
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式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q<10；b. 10≤Q<100；c.Q≥100。

根据计算，本项目危险物质数量与临界量比值见下表所示：

  建设项目Q值确定表

序号
风险物质名称
最大存在总量 qn/t

临界量Qn/t
该种危险物质Q值
1
机油
0.2
2500

0.00008
2

柴油
0.1
2500
0.00004
项目Q值

0.00012
经计算，本项目Q＜1，因此，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、IV+
Ⅲ
II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析

本项目环境风险潜势为I，根据上述判定依据，确定本次环评仅开展简单分析。
2.环境风险识别
根据风险物质和生产系统风险识别，识别出本项目环境风险主要为危废暂存间中废油、燃气管道中天然气发生泄漏及火灾、爆炸环境风险事故；废气治理设施故障导致颗粒物、SO2、NOx 、VOCs等超标排放污染事故；沉淀循环池废水泄漏（脱硫废水）造成地下水、土壤污染事故。
3.环境风险分析
在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。风险事故情形设定内容应包括环境风险类型、风险源、风险单元、风险物质和影响途径等。

（1）大气环境风险事故分析
经分析，本项目运行过程中可能的大气环境风险事故情形主要包括:

①危废暂存间废油类发生泄漏并且产生火灾爆炸，产生的伴生/次生污染，通过扩散进入外界大气环境产生不良影响。

②燃气管道发生泄漏并且产生火灾爆炸，产生的伴生/次生污染，通过扩散进入外界大气环境产生不良影响。

③环保设施故障导致废气超标排放，高浓度污染物颗粒物、SO2、NOx 、VOCs等通过扩散进入外界大气环境产生不良影响。

（2）地表水环境风险事故分析
1）生产废水排放
项目在运营期间各生产环节产生的废水主要来自冷却塔定期排污水、脱硫废水，生活污水主要来自厂区办公生活区。正常情况下，生产废水经处理后回用，不外排；生活污水经预处理池处理后进入星光工业园区污水处理厂处理。事故情况下，若发生废水外排，则可能对项目所在区域的地表水体造成不利影响。因此，建设单位应加强全厂废水收集处理及回用系统的运行管理，坚决杜绝事故排放。

2）消防废水排放
当发生火灾等风险事故时，将用到大量消防水来灭火，产生消防废水。

本项目生活污水经处理后排入星光工业园区污水处理厂，生产废水不外排，厂区设有事故废水收集池可满足事故废水和消防废水收集处理，事故废水不直接进入周围地表水环境，对地表水环境风险可接受。 

     （3）地下水环境风险事故分析
在事故情况下，项目的建设可能对区域地下水造成影响。通过对项目建设内容的分析，非正常工况下对地下水的可能影响途径为危废泄漏、沉淀循环水池废水泄漏（脱硫废水）、事故废水泄漏。本项目在厂区实施分区防渗等环保措施后，可以有效防治污染物下渗对地下水的污染。因此，对地下水环境风险可接受。

4.环境风险防范措施

（1）总图布置

项目总图设计执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）及“安评”要求。项目总图布置本着满足生产工艺要求，设置办公区、生产区、公辅设施区等功能区。各功能区独立布置，且合理考虑敏感区、气象条件、防火间距、应急救援通道等安全条件。项目建构筑物应留足安全间距，避免易燃、易爆气体积聚。

（2）危险废物贮存过程防范措施

危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行重点防渗。建构筑物间距需满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）的相关规定。
危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A的规范要求，设置醒目的危险废物警示标识牌。

企业需建立完善的危险废物贮存台账管理制度，危险废物出入库交接记录的具体内容，需严格参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C的相关要求执行。

（3）燃气泄漏以及火灾爆炸事故防范措施

①工程设计阶段，须严格遵循国家现行相关规范标准开展总平面布置及建筑工程设计。生产区与办公区的间距需严格按照消防主管部门要求执行，保障安全防护距离达标；建构筑物间距需满足防火设计规范，依托厂区道路划分功能分区，确保交通通行与消防应急需求双达标。
②厂区各类电机及电气设备，均应选用符合防爆等级要求的防爆型产品。

③连续机械化运输系统需设置电气联锁装置，严格规范各机械设备的启动、停止先后顺序，保障系统联动运行安全有序。
④车间内配置的灭火器及各类消防设施周边，严禁堆放任何杂物；消防器材设备需落实专人管理责任制，定期开展检查与维护保养，确保其始终处于完好可用状态。
⑤项目所用燃气管道及电气设备需定期巡检，若发现打火、短路、异常发热、绝缘性能下降等隐患情况，必须立即停机停气并组织检修，消除安全风险后方可恢复使用。
（4）废气处理设施险防范措施
本项目废气污染源涉及的主要污染物包括颗粒物、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NOₓ）、挥发性有机物（VOCs）及苯并[a]芘等，废气治理设施在运行过程中存在发生故障进而导致废气事故性排放的风险。

针对上述环境风险，本环评提出以下管控要求：

①优先从源头规避废气事故性排放风险，项目废气处理系统需配置双电源保障，确保设施稳定连续运行；

②若废气处理系统发生故障且短期内无法排除，应立即停产检修。对于因安全因素引发的废气事故性排放，需第一时间排查故障成因、消除安全隐患，待隐患彻底消除后方可恢复生产；若安全隐患程度较高、无法及时消除，应立即停产整治，严防风险进一步扩大。

综上，企业需强化废气治理设施的日常运行管理与维护保养，最大限度减少并杜绝废气事故性排放。一旦发生突发故障，需迅速启动应急处置措施，在最短时间内降低环境影响，确保项目废气污染物排放稳定达到相关标准要求。

（5）事故废水环境风险防范措施

项目若发生火灾、爆炸等突发事故，将产生事故消防废水。本项目室外消防设计流量为15L/s，按一次火灾延续2小时核算，单次火灾消防用水量为108m3。厂区配套建设1座有效容积300m3的事故废水收集池，事故状态下可第一时间将消防废水导排至收集池暂存，实现事故废水的全量截留，杜绝其直接外排对周边水环境造成污染，大幅降低水环境风险。事故处置完毕后，暂存的消防废水运至污水处理厂进一步处理。  

厂区雨水排水系统配套设置截流阀、切换闸门等控制设施。日常工况下，闸门默认处于截留状态，本次环评要求建设的初期雨水池建成后，厂区初期雨水可全部汇入初期雨水收集池；降雨持续15分钟后，通过人工操作切换闸门启闭状态，将后期洁净雨水导入市政雨水管网合规排放，实现初期雨水与后期雨水的分流管控。本项目初期雨水责任主体为巴中碳原子新材料科技有限公司，要求与在本项目主体工程同时施工，同时投入使用，并按一般防渗区进行防渗，纳入竣工环境保护验收范围。
（6）应急预案
本项目突发环境事件应急预案涵盖应急组织体系、预防与预警、应急响应、信息报告、应急处置等核心内容，旨在强化环境风险源日常管控与安全防范，从源头防范各类突发环境事件发生；同时规范并提升突发环境事件应急处置流程，构建以预防为主、预警-处置-善后机制完善的应急管理体系，形成企业内部指挥有序、响应快速、协同高效的突发环境事件应急处置格局。

为科学应对突发环境事件，企业需严格依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，编制突发环境事件应急预案。预案需明确适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等关键内容，且编制完成后需按规定向相关主管部门完成备案手续。

本企业突发环境事件应急预案需与园区应急预案做好衔接，构建分级响应、区域联动的应急处置机制。具体响应层级如下：当突发环境事件影响范围局限于厂内个别工序时，立即启动企业内部应急救援力量处置；当事件影响可能扩散至厂界外时，第一时间联动园区应急救援力量协同管控；当事件影响超出园区范围时，迅速报请园区及县市级应急救援力量介入处置。

5.环境风险结论

综上所述：环境风险物质最大储存量Q值<1，影响范围程度较小，为低风险项目。项目通过严格落实各项风险防控装置、设施和制度，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的概率和造成的影响。因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目环境风险可防控。

  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

平昌县锂电池负极材料生产线技改扩能         
建设地点

巴中市平昌经济开发区星光工业园兆祥路 1 号
地理坐标

东经107.136399246，北纬31.524451835
主要危险物质及分布

1、主要风险物质：机油、废机油、柴油
2、风险物质分布：辅料库房、危废暂存间、发电机房
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

1、大气环境影响：项危废暂存间废油类发生泄漏并且产生火灾爆炸，产生的伴生/次生污染，通过扩散进入外界大气环境产生不良影响；燃气管道发生泄漏并且产生火灾爆炸，产生的伴生/次生污染，通过扩散进入外界大气环境产生不良影响；环保设施故障导致废气超标排放，高浓度污染物颗粒物、SO2、NOx 、VOCs等通过扩散进入外界大气环境产生不良影响。
2、地表水环境影响：事故状态下的脱硫废水，火灾灭火产生的消防废水随地表径流汇入周边地表水体对周围地表水体产生污染；

3、地下水影响：危废、机油在储存、运输、转移过程中存在破裂泄漏污染地下水的风险。
风险防范措施要求

总图布置：项目建构筑物应留足安全间距，避免易燃、易爆气体积聚。

危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行重点防渗，设置醒目的危险废物警示标识牌，建立完善的危险废物贮存台账管理制度。

本项目从设计、设备、系统、消防、设施巡检五方面落实安全管理要求，严格遵循规范保障各类安全距离，选用防爆设备、设置系统联锁装置，规范消防设施管理维护，定期巡检燃气及电气设备，发现隐患立即停机停气检修，消除风险后方可恢复使用。

强化废气治理设施的日常运行管理与维护保养，最大限度减少并杜绝废气事故性排放。一旦发生突发故障，需迅速启动应急处置措施，在最短时间内降低环境影响，确保项目废气污染物排放稳定达到相关标准要求。

编制突发环境事件应急预案，按规定向相关主管部门完成备案手续。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目运营过程中涉及的风险物质少，其他风险物质存储量较小，项目风险潜势为Ⅰ，本次评价进行简单分析。
八、“三本账”分析

本项目实施后，现有项目产能减少50%，且原环评中已批未建的石墨生产线后续不再建设，故相应废水、废气、固废等均减少。故本次环评对技改扩建后现有项目的污染物重新进行核算。
1、废气

（1）现有项目产生及排放情况

根据现有项目原环评报告中产排污核算，本项目建成后污染物排放见下表。
 现有项目废气治理排放总量情况表

废气名称

产生工序

主要污染物

环评拟产生量(t/a)

现有项目环评拟排放量（t/a）
本项目建成后排放量（t/a）
备注
原料预处理工艺废气

投料
颗粒物

0.04
0.000403
0.000202
已建
破碎废气

9.108
0.1817
0.09085
已建
料仓暂存废气

0.48
0.0048
0.0024
已建
烘干废气

颗粒物
1.0344
0.0103
0.00515
已建
SO2
0.0214
0.0214
0.0107
已建
NOx

0.3771
0.3771
0.18855
已建
包装废气

颗粒物

0.22
0.0022
0.0011
已建
二次投料

0.04
0.0004
0.0002
已建
粉碎

4.5539
0.0455
0.02275
已建
整形

4.76
0.0476
0.0238
已建
包装

0.22
0.0022
0.0011
已建
石墨化废气

装坩埚

颗粒物

0.11
0.00661
0
未建
混料

1.843
0.2009
0
未建
筛分

1.0735
0.0107
0
未建
铺炉底

0.0523
0.00993
0
未建

填充料

0.0523
0.00993
0
未建

石墨化

SO2
19.998
1.9998
0
未建
颗粒物
2.9304
0.0293
0
未建
苯并芘

1.1088×10-7
1.1088×10-7
0
未建
NOx

0.6898
0.6898
0
未建
填充料筛分、包装
颗粒物
0.0523
0.0005
0
未建
物料包装
0.11
0.0011
0
未建
成品碳化废气

装坩埚
颗粒物
0.22
0.024
0.01
已建
成品碳化

颗粒物

1.0344
0.0103
0.00776
已建
SO2
0.0317
0.0032
0.0016
已建
NOx

0.5028
0.5028
0.2514
已建
苯并芘

2.5*10-5
5*10-6
2.5*10-6
已建
挥发性有机物

8.26
1.652
0.826000
已建
沥青烟

0.1125
0.00225
0.00113
已建

包装颗粒物
0.22
0.0022
0.01
已建
根据上表可知，本项目建成前后现有项目废气污染物排放见下表。

 现有项目总量表

项目

计算项目

现有项目环评拟排放总量（t/a）
本项目建成后排放总量（t/a）
“以新带老”削减量（t/a）

SO2
2.0244
0.0016
2.0228
NOx
1.5697
0.2514
1.3183
颗粒物(t/a)

0.6006
0.1753
0.4253
苯并芘
5.11×10-6
2.5×10-6
2.5×10-6
挥发性有机物
1.652
0.826000
0.826
沥青烟
0.00225
0.00113
0.00112
（2）本项目建设后现有项目废气产生及排放情况
①成品碳化废气

本项目建成后，用于成品碳化的辊道窑拟搬迁至1#车间内，成品碳化废气汇同2#车间内1#隧道窑的预碳化废气一并进入一套“降温塔+脱硫塔（双碱法脱硫）+电捕焦油器”处理后经33m排气筒（DA001）排放。

 现有项目碳化废气排放情况表

废气名称

产生工序

主要污染物

治理措施

排放情况

排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m³)

成品碳化废气
成品碳化

颗粒物

通过焚烧炉+脱硫塔（双碱法处理）+电捕焦油器（风量30000Nm3/h，除尘效率为98.5%）+33m排气筒（DA001）进行排放

0.00776
0.00098
0.0327 
SO2
0.0016
0.000202
0.0067 
NOx

0.2514
0.0317
1.058 
苯并芘

2.5×10-6
3.16×10-7
1.052×10-5
挥发性有机物

0.826000
0.104
3.476 
②装料（装坩埚）废气

现有项目的装料废气汇同本项目新增的装料、包装废气经布袋除尘器处理后15m排气筒（DA002）排放。
现有项目技改后装料环节为密闭的管道采用气力输送，考虑项目原料主要为颗粒状，负压输送过程进入空气会和少量粉状物料形成带尘废气，废气进入设备自带袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）中类似行业粉尘产污系数（≤1.0kg/t-物料），即按物料处理量的 1‰计。现有项目原料年用量为 2015t，产排污系数取 1‰，则装料粉尘产生量为2.015t/a。

治理措施和处理效率：项目自动装料设施密闭，装料粉尘可全部收集（风量约 20000m3/h），经密闭管道进入配套设置的布袋除尘器（与包装粉尘共用一套除尘设施，处理效率 99.5%）处理后经1根15m（DA002）排气筒达标排放。

 现有项目装料废气排放情况表

废气名称

产生工序

主要污染物

产生量(t/a)
治理措施

排放情况

排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m³)

装料废气
装料
颗粒物

2.015
通过布袋除尘器（风量20000Nm3/h，除尘效率为99.5%）处理后15m排气筒（DA002）进行排放

0.01
0.00126
0.0631 
③包装废气

现有项目包装工序均为负压自动收集打包，项 目出料和打包设施均密闭，打包粉尘可全部收集。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）中类似行业粉尘产污系数 (≤1.0kg/t-物料），即按物料处理量的 1‰计。现有项目成品为2000t/a，工作时间为7920h/a，则成品包装工段粉尘产生量为2t/a，粉尘产生速率为0.253kg/h。

治理措施和处理效率：项目自动装料设施密闭，装料粉尘可全部收集（风量约 20000m3/h），经密闭管道进入配套设置的布袋除尘器（1套，处理效率99.5%）处理后汇同新建项目的装料、包装废气经1根15m（DA002）排气筒达标排放。

 现有项目包装废气排放情况表

废气名称

产生工序

主要污染物

产生量(t/a)
治理措施

排放情况

排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m³)

包装废气
包装
颗粒物

2
通过布袋除尘器（风量5000Nm3/h，除尘效率为99.5%）处理后15m排气筒（DA002）进行排放

0.01
0.00126
0.252
④预处理废气

本项目实施后预处理工艺将搬迁至3#车间内，建设单位在投料口下方设置进料口进行收集投料粉尘，在颚式破碎、对轴破碎上方设置集气罩收集破碎粉尘；投料粉尘、破碎粉尘、料仓暂存粉尘、粉碎整形粉尘、包装粉尘、烘干废气通过烘干工艺配套布袋除尘进行处理后通过15m排气筒（DA003）排放。

 现有项目原料预处理废气排放情况表

废气名称

产生工序

主要污染物

治理措施

有组织排放情况

无组织排放情况
排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m³)

排放量(t/a)

速率(kg/h)

原料预处理废气
投料
颗粒物

经布袋除尘器（风量8586Nm3/h）处理后15m排气筒（DA003）排放

0.00198
0.0000253
0.0294 
0.022
0.00278
破碎废气
颗粒物

0.0455
0.00574 
0.669 
0.04535
0.00572
料仓暂存废气
颗粒物

0.0024
0.000303 
0.0353 
/
/
烘干废气
颗粒物
0.00515
0.000650 

0.0757 

/

/

SO2
0.0107
0.00135 
0.157 
/
/
NOx
0.18855
0.0238 
2.773 
/
/
包装废气
颗粒物

经布袋除尘器（风量8586Nm3/h，）处理后15m排气筒（DA003）排放
0.0011
0.000139 
0.0162 
/
/
二次投料
颗粒物

0.0002

0.000025
0.0029 
/
/
粉碎
颗粒物

0.02275
0.00287 
0.335 
/
/
整形
颗粒物

0.0238
0.00301 
0.350 
/
/
包装
颗粒物

0.0011
0.000139 
0.0162 
/
/
2、废水

本项目建成后现有项目废水污染物处理设施及排放量均不发生变化。

3、“三本账”分析
本项目为技改项目，根据项目情况，本项目实施后污染物排放“三本账”见下表：
  项目实施后污染物排放“三本账”

项目
分类
污染物名称
现有工程

排放量(t/a)
本项目

排放量(t/a)
以新带老削减量(t/a)
本项目建成后

全厂排放量(t/a)
变化量

(t/a)
废气
SO2
2.0244
2.064
2.0228
2.0656
+0.0412
NOx
1.5697
13.063
1.3183
13.3144
+11.7447
颗粒物(t/a)
0.6006
1.827
0.4253
2.0023
+1.4017
苯并芘
5.11×10-6
8.013×10-5
2.5×10-6
8.274×10-5
+7.763×10-5
挥发性有机物
1.652
1.447
0.826
2.273
+0.621
沥青烟
0.00225
1.739
0.00112
1.74013
+1.73788
废水
废水量
1151.25
359.04

0
1910.29

+359.04
CODcr
0.7013
0.180

0
0.8813
+0.18
NH3-N

0.0631
0.0162

0
0.0793
+0.0162
TP
0.0112
0.0029

0
0.0141
+0.0029
一般工业固体废物
废包装材料
1
2
0.5
2.5
+1.5
石膏
40
105.04
20
125.04
+85.04
预处理池污泥
1
0.5
0
1.5
+0.5
生活垃圾
10.04
2.64
0
10.04
+2.64
餐厨垃圾及隔油池废油脂
0.2
0.828
0
1.028
+0.828
危险废物
废机油
0.02
0.05
0
0.07
+0.05
废机油桶
0.02
0.1
0
0.12
+0.1
含油棉纱手套
0.05
0.02
0
0.07
+0.02
九、环保措施和环保投资一览表

本项目总投资为3000万元，其中环保投资为239万元，占总投资的7.97%，本项目环保投资一览表如下：

  项目环保投资一览表

类别

环保措施

投资（万元）

备注
废水治理

生活污水

依托厂区现有预处理池，总容积为100m3
/
依托
生产废水

冷却塔定期排污水进入废气处理系统沉淀循环水池（120m3），回用于脱硫塔补充用水，不外排。
10.0

改建
废气治理
预碳化废气
隧道窑内循环燃烧后产生的预碳化废气经密闭管道进入“降温塔+双碱法脱硫+电捕焦油器 ”（利旧2套，本次新增1套）装置处理后汇入1根33m排气筒（DA001）排放
180
利旧、新建
半成品包装、成品包装废气
经密闭管道进入布袋除尘器处理后经 1 根 15m排气筒（DA002）排放

20
整改新建
噪声治理

选用低噪声设备，采取设置减振垫，设备定期检修、维护，厂房隔声
5.0
新建
固废治理

生活垃圾在办公区、车间等区域固定投放垃圾桶，分类收集后由园区环卫部门定期清运处理；预处理池污泥委托环卫部门定期清运

1.0
依托、新建
废脱硫石膏、废包装材料经一般固废暂存间收集后，外售综合利用，餐厨垃圾交有资质单位处理

废机油及机油桶、废含油抹布经危险废物贮存点收集后，交由资质单位进行处置。
地下水
重点防渗区：危废暂存间、辅料库房采取“防渗混凝土层+2mm厚高密度聚乙烯膜”进行防渗，柴油发电机房采用防渗层结构采取粘土层+防渗混凝土+2mm厚环氧树脂，事故应急池、废气处理系统沉淀循环水池采用防渗混凝土+池体采用防腐涂料做防腐处理；等效黏土层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，其中危废暂存间渗透系数不大于10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：除重点防渗、简单防渗区以外的区域采用防渗混凝土进行防渗，确保防渗层能够达到等效黏土防渗层 Mb≧1.5m，K≤10-7cm/s 的要求。
简单防渗区：办公区、道路采取水泥硬化措施。
20
依托、新建
风险防范

配备灭火器、灭火栓等消防措施以及通风换气措施；设置事故应急池。
/
依托
环境管理与监测

环境计划性监测

3.0
/
环保设施投资合计

239
/



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	预碳化废气（DA001排气筒）
	VOCs、颗粒物、SO2 、NOx 、苯并[a]芘
	预碳化废气采用窑内内循环燃烧，然后经隧道窑自带的抽风装置送至“降温塔+脱硫塔（双碱法脱硫）+电捕焦油器”处理后由1根33m高排气筒排放
	沥青烟执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值、苯并[a]芘参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，颗粒物、SO2、NOx执行《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函〔2019〕1002）限值要求，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值

	
	装料粉尘、包装粉尘（DA002）
	颗粒物
	经管道收集进入自带袋式除尘器处理后经1 根 15m排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷等
	食堂废水经隔油池处理后与生活污水进入已建预处理池处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	
	生产废水
	pH、CODCr、BOD5、SS等
	冷却塔定期排污水经沉淀池处理后回用于脱硫塔补充用水，不外排。
	/

	声环境
	设备噪声
	昼间、夜间等效连续A声级
	厂房隔声、选用低噪声设备、基座减振，合理布置声源位置、加强设备维护保养。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：依托已建1处一般固废暂存间，建筑面积约为20m2。

危险废物：依托已建1个危废暂存间，占地面积为25m2，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理、设置防渗漏托盘。项目产生的危废分类收集后，存放于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废暂存间采取“防渗混凝土层+2mm厚高密度聚乙烯膜”进行防渗，沉淀循环沉淀池、事故废水收集池采用C30 防渗混凝土+池体采用防腐涂料做防腐处理；等效黏土层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，其中危废暂存间渗透系数不大于10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：除重点防渗、简单防渗区以外的区域采用防渗混凝土进行防渗，确保防渗层能够达到等效黏土防渗层 Mb≧1.5m，K≤10-7cm/s 的要求。
简单防渗区：办公区域采取水泥硬化措施。

	生态保护措施
	不涉及生态环境保护目标

	环境风险

防范措施
	厂区设置了1座300m3事故废水收集池，编制突发环境事件应急预案等风险防范措施。

	其他环境
管理要求
	1.排污口规范化

（1）排污口规范化管理

根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）以及《环境保护图形标志 排放口（源）》GB 15562.1-1995的规定：

a废气、废水、噪声排放口、固体废物贮存场所应进行规范化设计，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。

b排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。

c一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。

（2）排污口标志管理

排污单位必须负责规范化的有关环保设施（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境管理部门同意并办理变更手续。

2.环境管理台账及信息公开
（1）环境管理台账记录要求

①一般原则

排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于五年。

排污单位排污许可证台账应真实记录排污单位基本信息、生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括污染防治设施基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。

②基本信息

包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污许可证编号等。

③生产设施信息

生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息。

生产设施基本信息应记录设施名称、编码、生产负荷等。

生产设施运行管理信息应记录产品、原辅料及燃料信息。其中，生产设施信息按天记录，原辅料及燃料信息按批次记录。

生产设施信息记录内容应包括主要生产设施的设施编码、生产负荷、主要产品产能和实际产品产量等；原辅料和燃料信息记录应包括原料、燃料、辅料和能源的消耗量；排污单位可根据管理要求增加需要记录的管理信息要求。

（2）信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
3.竣工验收
建设单位应按照生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告＞（公告 2018 年第 9 号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）要求，对项目进行验收。




六、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地园区规划，且建设区域无明显环境制约因素。项目运营过程中，只要严格落实本评价提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运行，各污染物可做到达标排放，对周围环境的影响较小，本项目建设符合“达标排放、总量控制” 的原则。
因此，从环境的角度来看，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	2.0244t/a
	/
	/
	2.064
	2.0228t/a
	2.0656t/a
	+0.0412t/a

	
	NOx
	1.5697t/a
	/
	/
	13.063
	1.3183t/a
	13.3144t/a
	+11.7447t/a

	
	颗粒物(t/a)
	0.6006t/a
	/
	/
	1.827
	0.4253t/a
	2.0023t/a
	+1.4017t/a

	
	苯并芘
	5.11×10-6t/a
	/
	/
	8.013×10-5
	2.5×10-6t/a
	8.274×10-5t/a
	+7.763×10-5t/a

	
	挥发性有机物
	1.652t/a
	/
	/
	1.447
	0.826t/a
	2.273t/a
	+0.621t/a

	
	沥青烟
	0.00225t/a
	/
	/
	1.739
	0.00112t/a
	1.74013t/a
	+1.73788t/a

	废水
	废水量
	1551.25t/a
	/
	/
	359.04t/a
	0
	1910.29t/a
	+359.04t/a

	
	COD
	0.7013t/a
	/
	/
	0.180t/a
	0
	0.8813t/a
	+0.18t/a

	
	NH3-N
	0.0631t/a
	/
	/
	0.0162t/a
	0
	0.0793t/a
	+0.0162t/a

	
	TP
	0.0112t/a
	/
	/
	0.0029t/a
	0
	0.0141t/a
	+0.0029t/a

	固废
	废包装材料
	1t/a
	/
	/
	2t/a
	0.5t/a
	2.5t/a
	+1.5t/at/a

	
	石膏
	40t/a
	/
	/
	105.04t/a
	20t/a
	125.04t/a
	+85.04t/a

	
	预处理池污泥
	1t/a
	/
	/
	0.5t/a
	0
	1.5t/a
	+0.5t/a

	
	生活垃圾
	10.04t/a
	/
	/
	2.64t/a
	0
	12.68t/a
	+2.64t/a

	
	餐厨垃圾及隔油池废油脂
	0.2t/a
	/
	/
	0.828t/a
	0
	1.028t/a
	+0.828t/a

	
	废机油
	0.02t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0
	0.07t/a
	+0.05t/a

	
	废机油桶
	0.02t/a
	/
	/
	0.1t/a
	0
	0.12t/a
	+0.1t/a

	
	含油棉纱手套
	0.05t/a
	/
	/
	0.02t/a
	0
	0.07t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目位置





本项目所在地





地下水监测点位





土壤监测点位





图例：













自来水
生活用水
循环水塔
总排口
循环水池
星光工业园区污水处理厂
损失21.6
29.68
4.26
24
循环2400
3.621
4.828
4.828
食堂用水
1.42
预处理池
隔油池
1.207
损失0.213
2402.4
4.828
巴河
2.4
50.898
自来水
损失54
损失0.999
初期雨水
沉淀循环水池
脱硫塔
1134
0.702
1080



隧道窑消耗量62.44287kg/a
产品带走苯并芘含量2.332kg/a
苯并芘排放量0.08013kg/a
隧道窑内不完全燃烧，产生苯并芘含量约64.855kg/a



基础工程
主体工程
厂房适应性改造
3#厂房
1#、2#厂房
扬尘、废水、噪声、固废、水土流失
废气、废水、噪声、固废
粉尘、噪声、固废、废水
设备安装
设备调试
工程验收
投入使用
噪声、固废、废水
噪声、废水



一次投料
颚式破碎
烘干
整形
燃烧炉
噪声、颗粒物
噪声、废气
噪声、颗粒物
对轴破碎
噪声、颗粒物
＜17μm
粉碎
噪声、颗粒物
对轴破碎
负极粉原料 吨袋密封包装
煅后石油焦 5cm-10cm
密闭管道输送
密闭管道输送
叉车运输
噪声、颗粒物
＜5cm
＜5mm
料仓暂存
噪声、颗粒物
天然气
空气
热空气
高温烟气
包装
二次投料
噪声、颗粒物
噪声、颗粒物
＜17μm
噪声、颗粒物
密闭管道输送
密闭管道输送
密闭管道输送
密闭管道输送



SO2产生量41.28t，其中S质量为 20.64t
产品带走S含量
171.74t
原料42750.164t
 S含量0.45%=192.38t



原料VOCs占比6.53%=2791.5857t（入窑量）
隧道窑消耗量2690.129t
产品带走
100t
VOCs排放量1.4467t



自来水
生活用水
循环水塔
总排口
冷却水池
星光工业园区污水处理厂
损失0.144
损失10.8
13.28
0.96
12
循环1200
1.2
0.816
1.088
1.088
食堂用水
0.32
预处理池
隔油池
0.272
损失0.048
1201.2
1.088
巴河
52.098
自来水
初期雨水
沉淀循环水池
脱硫塔
1080
损失54
0.702
1134



