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[bookmark: _Toc4939][bookmark: _Toc186098077]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产1GWh高倍率半固态电池及20万套电源系统项目

	项目代码
	2601-511924-04-01-983495

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	**

	建设地点
	四川巴中经济开发区

	地理坐标
	（106度53分41.840秒，31度51分22.378秒）

	国民经济
行业类别
	C3841 锂离子电池制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业 38-77 电池制造384 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	（新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	（首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
（超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	四川巴中经济开发区经济发展局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	川投资备【2601-511924-04-01-983495】FGQB-0019号

	总投资（万元）
	30000
	环保投资（万元）
	600

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	（否
（是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	27257.7

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	本项目不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	项目废水为间接排放
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
	本项目危险物质存储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	不涉及
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


由上表可知，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
审批机关：四川省人民政府；
审批文件名称及文号：四川省人民政府关于《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（川府函〔2024〕65号）。
2、规划名称：《四川巴中经济开发区规划修编（2025-2035）》；
审查机关：巴中市人民政府；
审查文件名称及文号：《巴中市城乡规划和土地利用管理委员会2018年第二次会议纪要》（巴府阅﹝2018﹞6号）。

	规划环境影响评价情况
	1、规划名称：《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》；
审批机关：四川省生态环境厅；
审批文件名称及文号：《关于印发〈四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书〉审查意见的函》（川环建函〔2023〕29号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《巴中市国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析
根据《巴中市国土空间总体规划》（2021-2035年），规划构建“一屏一区、一核三副六廊”的市域国土空间总体格局。其中“一屏”指大巴山系米仓山生态屏障；“一区”指市域中南部盆周山区的农牧生产区；“一核”指以巴中市中心城区为发展核心，包含巴州城区、恩阳城区、巴中经开区。“三副”指通江县城、南江县城、平昌县城三个副中心城市。“六廊”为依托铁路、高速公路、普通干线公路以及沿线的城镇构成的六条城镇发展走廊。
巴中经开区（包含兴文片区+东西部产业协作产业园）重点发展中成药、中药饮片等生物医药产业和电池材料、新型建筑材料等新能源新材料产业；巴中曾口—金堂化工园区曾口区块重点发展天然气化工、高性能石墨及先进碳材料、新型电池及关键材料、清洁能源等新能源新材料产业。
本项目属于C3841 锂离子电池制造，位于巴中经开区内，与巴中经开区产业规划无冲突，用地性质为工业用地。因此，本项目的建设符合《巴中市国土空间总体规划》（2021-2035年）相关规划要求。
2、与《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见的符合性
2023年，四川巴中经济开发区管理委员会委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，并通过四川省生态环境厅审查（川环建函〔2023〕29号）。
项目位于四川巴中经济开发区核心区，与园区规划环评符合性分析见下表所示。
表1-2 项目与园区规划修编环境影响报告书及审查意见符合性
	项目
	规划环评及其审查意见
	本项目情况
	符合性

	产业定位
	核心区：重点发展机械、电子、服装，辅助发展生物医药、新能源新材料。
	本项目属于C3841 锂离子电池制造，与主导产业不冲突。
	符合

	负面准入清单
	（1）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建《产业结构调整指导目录》中淘汰、限制类项目，对属于限制类的现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	项目属于C3841 锂离子电池制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。
	符合

	
	（2）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于过剩产能行业、高耗能高排放项目。
	符合

	
	（3）禁止引入不符合国家、地方重金属污染防治规范的项目。
	本项目不涉及重金属排放。
	符合

	
	（4）禁止引入清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。
	满足清洁生产要求。
	符合

	
	（5）禁止新建合浆造纸（含废纸合浆）、印染染整、制革、水泥、冶炼及与主导产业不相容的项目。
	本项目不属于合浆造纸（含废纸合浆）、印染染整、制革、水泥、冶炼及与主导产业不相容的项目。
	符合

	
	（6）禁止高污染燃料。
	项目不使用高污染燃料。
	符合

	分区管控要求
	（1）阳台河岸线1km范围内禁止新建、改扩建化工项目（节能、安全环保改造除外）。
	本项目属于C3841 锂离子电池制造，不属于化工项目。
	符合

	
	（2）禁止引入化学原料药、发酵类抗生素项目。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（3）禁止引入专业电镀，排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。
	本项目不涉及电镀，外排废水不含重金属。
	符合

	
	（4）禁止引入危化品仓储项目。
	本项目不属于危化品仓储项目。
	符合

	能源规划
	规划以清洁能源天然气和电为主，禁止使用燃煤。鼓励企业新建或改建燃气锅炉安装低氮燃烧器。
	项目使用能源为电能。
	符合

	环境保护规划
	水污染防治：通过治理污染，系统组织排放，提高污水处理比率，河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
	项目生产废水经厂区污水处理设备处理，生活污水和纯水制备浓水经预处理池处理，处理后的废水通过市政管网送至经开区污水处理厂处理达标后排放。
	符合

	
	大气污染防治：建设烟尘控制区，且覆盖率达90%以上。在产业结构政策上，严格限制大气污染严重的项目，项目必须科学选址。改善道路和交通状况，减少汽车尾气污染。加强管理和监督，限时施工等措施减少建筑工地扬尘污染，搞好道路和城市区域绿化，减轻大气环境污染影响。
	项目各类废气均采取治理措施，能够达标排放，不会对大气环境造成明显影响。
	符合

	
	噪声污染防治：（1）控制噪声源，合理布局各功能区；（2）交通干道两侧建立绿化林带，其余各级道路两侧设置绿化带。
	项目通过合理布局、选用低噪声设备、距离衰减等措施降低噪声污染。
	符合

	
	固体废物防治：经开区的生活垃圾无害化处理率达到100%，由设置垃圾转运站统一运至巴中市垃圾处理厂处理；危险废物无害化处置率达到100%，规划区各企业自建危险废物暂存间，分类收集暂存各类危险废物，并委托资质单位进行处理。工业固体废弃物综合利用率达到85%以上，统一由企业自身处理后，统一运至巴中市垃圾处理厂处理。
	项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理；危险废物经危废库收集后交由有资质单位处理；一般固废经一般固废暂存区收集后统一处理。
	符合


综上，本项目符合《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3841 锂离子电池制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。
同时，本项目生产过程中所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。
本项目已取得四川巴中经济开发区经济发展局出具的备案文件（备案文号：川投资备【2601-511924-04-01-983495】FGQB-0019号），同意本项目建设。
因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。
2、与生态环境分区管控要求的符合性分析
本项目所在四川巴中经济开发区环评文件中已开展“三线一单”符合性分析。根据四川省生态环境厅办公室《关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（川环办函〔2021〕469号）文件的要求，本项目仅需分析与“生态环境分区管控”中生态环境准入清单的符合性。本项目与区域“生态环境分区管控”符合性分析如下：
（1）巴中市生态环境管控单元
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），全市从生态环境保护角度共划定环境管控单元38个，其中优先保护单元13个，重点管控单元20个，一般管控单元5个。本项目位于四川省巴中市经济开发区，属于工业重点管控单元。本项目与巴中市环境管控单元位置关系图如下：
[image: IMG_256]本项目

图1-1 项目与巴中市环境管控单元位置关系图
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图1-2 项目与巴中市生态保护红线位置关系图
（2）生态环境分区管控单元
本项目位于四川省巴中市经开区创业路低空数字经济产业园，中心经纬度为（106°53′41.840″，31°51′22.378″），经查四川省政务服务网“四川省生态环境分区管控智能应用”在线系统，本项目涉及管控单元信息如下：
表1-3 本项目涉及的生态环境管控单元情况表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	环境管控单元类型

	ZH51190220006
	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	巴中市巴州区
	工业重点管控单元


表1-4 本项目涉及的环境要素管控分区情况表
	序号
	环境要素管控分区名称
	环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	巴河-巴州区-金碑-控制单元
	YS5119022210002
	巴中市巴州区
	水
	水环境工业污染重点管控区

	2
	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	YS5119022310005
	巴中市巴州区
	大气
	大气环境高排放重点管控区

	3
	巴州区城镇开发边界
	YS5119022530001
	巴中市巴州区
	自然资源
	土地资源重点管控区

	4
	巴州区自然资源重点管控区
	YS5119022550001
	巴中市巴州区
	自然资源
	自然资源重点管控区

	5
	巴州区其他区域
	YS5119023110001
	巴中市巴州区
	生态
	一般管控区


本项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: 地图 (5)]本项目

图1-3 本项目与生态环境管控单元的位置关系图
（3）所属经济区管控要求
本项目位于川东北经济区内。本项目与川东北经济区管控要求符合性分析如下：
表1-5 本项目与川东北经济区管控要求符合性分析
	名称
	标题
	内容
	本项目情况
	符合性

	川东北经济区
	区域特点
	南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。
	本项目位于四川巴中经开区，属于工业重点管控单元。
	/

	
	发展定位与目标
	围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。
	本项目建成后能带动当地经济发展，符合区域发展定位与目标
	符合

	
	区域突出生态环境问题
	1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。3、达州、广安大气污染问题须重视。
	项目生产废水经厂区污水处理设备处理，生活污水和纯水制备浓水经预处理池处理，处理后的废水通过市政管网送至经开区污水处理厂处理达标后排放。
	符合

	
	总体管控要求
	1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。2、建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。
	
	符合


综上，本项目与川东北经济区管控要求相符合。
（4） 生态环境准入清单
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表1-6  本项目与生态环境准入清单的符合性分析
	具体要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	类别
	对应管控要求
	
	

	巴中市
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
	本项目不属于化工园区、化工项目及尾矿库项目，项目固体废弃物均合理处置，不涉及使用高污染燃料及用高污染燃料的设施
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	[bookmark: _GoBack]-继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。-严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。
	本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业
	符合

	
	
	
	允许开发建设活动的要求
	现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。
	本项目属于园区允许类项目
	项目

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	/
	/
	/

	
	
	
	其他空间布局约束要求
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	允许排放量要求
	（1）为达2025年及2035年环境空气质量目标，14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。
	本项目位于巴四川巴中经开区内，污染物排放量均在允许排放量范围内。
	符合

	
	
	
	现有源提标升级改造
	-污水收集处理率达100%。-推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。
	项目实行雨污分流，项目生活污水及生产废水收集率达100%，经处理达到巴中经开区污水处理厂进水水质标准后，排至经开区污水处理厂处理。
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	1.污染物排放绩效水平准入要求：-新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。-重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。-到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
	1.本项目涂布烘干工序产生的NMP废气经NMP回收处理装置（TA001）处理后通过1根30m高排气筒（DA001）排放；电解液注液、二封等工序产生的有机废气经集气管道引至二级活性炭吸附装置（TA002）处理后，一根30m排气筒（DA002）排放。
2.本项目不属于化工项目。
3.本项目不涉及重金属排放。
4.本项目将严格落实VOCs治理管控措施，减少无组织排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	联防联控要求
	强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
	本项目建设后，将按照巴中市重污染天气应急预案要求，严格落实区域错峰生产、压产限产等强制性措施。
	符合

	
	
	
	其他环境风险防控要求
	-涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。-有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 -已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。
	为新建项目，环境风险潜势为I级，在落实本报告提出的环境风险防控措施后，项目建设满足环境风险防控要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用总量要求
	-到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。
	/
	/

	
	
	
	地下水开采要求
	-巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。-地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
	本项目不涉及地下水开采
	符合

	
	
	
	能源利用总量及效率要求
	-新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。-全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。-原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。
	本项目能源为电能，不涉及锅炉
	符合

	
	
	
	禁燃区要求
	在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
	本项目不涉及销售、燃用高污染燃料及使用高污染燃料的设施
	符合

	
	
	
	其他资源利用效率要求
	到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。-新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。-鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。-鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。
	本项目使用电为清洁能源，不涉及燃煤锅炉、焚烧秸秆和垃圾。污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
不涉及火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业。
	符合

	巴州区
	空间布局约束
	限制开发建设活动的要求
	/
	/
	/

	
	
	限制开发建设活动的要求
	/
	/
	/

	
	
	允许开发建设活动的要求
	/
	/
	/

	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	-加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；-加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	项目生产废水经厂区污水处理设备处理，生活污水及纯水制备浓水经预处理池处理，处理后的废水通过市政管网送至经开区污水处理厂处理达标后排放。
	符合

	
	
	其他空间布局约束要求
	/
	/
	/

	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	/
	/
	/

	
	
	新增源等量或倍量替代
	-加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；-强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
	本项目位于工业园区内，不属于散乱污”企业，且本项目所在区域为达标区，项目新增源等量替代
	符合

	
	
	新增源排放标准限值
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控。
	项目施工期建筑垃圾拉运至政府指定场地堆放；营运期生活垃圾交由环卫部门统一清运；危险废物交由资质单位处理，评价要求营运期加强危险废物环境风险管控。
	符合

	
	
	其他污染物排放管控要求
	/
	/
	/

	
	环境风险防控
	/
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/
	/

	ZH51190220006
四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）
	重点管控单元
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	（1）禁止引入专业电镀；禁止引入排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。（2）禁止引入化学原药制造发酵制药类项目。（3）禁止引入黑色金属和有色金属冶炼类项目。（4）禁止引入多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类项目。（5）禁止引入危化品仓储项目。（6）禁止引入含焙烧和锻炼工序的非金属制品制造类项目。（7）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。（8）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
	本项目不涉及电镀工业，不涉及排放含铅、汞、镉、铬、砷废水，不属于化学原药制造发酵制药类、多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类、危化品仓储、含焙烧和锻炼工序的非金属制品制造类项目，不涉及使用高污染燃料剂高污染燃料的设施
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	允许开发建设活动的要求
	/
	/
	/

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	其他空间布局约束要求
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	新增源排放标准限值
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	（1）食品饮料重点行业项目新建应参考巴中市“三线一单”生态环境分区管控中食品饮料行业环境绩效准入门槛，对食品饮料产业中的白酒行业和肉制品加工行业执行GB27631-2011行业标准和《清洁生产评价指标体系肉制品加工业》（DB11/T 1405-2017）二级标准，单位产品废水量≤14m3/t，单位产品化学需氧量（CODCr）产生量≤16.1kg/t、单位产品氨氮（NH3-N）≤0.65kg/t。（2）入园企业排污强度无万元工业增加值不得大于“废水量：0.036m3/万元工业增加值、COD：0.018kg/万元工业增加值、NH3-N：0.0018kg/万元工业增加值、TP：0.00018kg/万元工业增加值”。（3）执行工业重点管控单元总体准入要求。
	本项目不属于食品饮料行业
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	安全利用类农用地管控要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	污染地块管控要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	园区环境风险防控要求
	（1）园区与城区和居住区接壤的地块，禁止引入环境风险潜势大于Ⅲ级及以上的项目。（2）金堂区块应考虑环境风险的区域联合防控，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视园区环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。（3）其余执行工业重点管控单元总体准入要求。
	项目位于四川巴中经济开发区的核心区，与城区和居住区不接壤。
经分析，项目建设符合工业重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	其他环境风险防控要求
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	能源利用效率要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	项目符合工业重点管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	其他资源利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119023110001
巴州区其他区域
	一般管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/
	/

	YS5119022210002巴河-巴州区-金碑-控制单元
	重点管控区
	空间布局约束
	限制开发建设活动的要求
	严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目不涉及磷铵、黄磷，不属于涉磷企业
	符合

	
	
	污染物排放管控
	新增源等量或倍量替代
	1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
	项目生产废水经厂区污水处理设备处理，生活污水及纯水制备浓水经预处理池处理，处理后的废水通过市政管网送至经开区污水处理厂处理达标后排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	安全利用类农用地管控要求
	加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。
	本项目不属于高耗水行业
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/
	/

	YS5119022550001巴州区自然资源重点管控区
	重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	污染地块管控要求
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目位于工业园区内，用地性质为工业用地
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/
	/

	YS5119022310005四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	新增源等量或倍量替代
	1、全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。
2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
	本项目不使用锅炉，不属于陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦、钢铁、建材、焦化、铸造等行业
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
	加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升。
	本项目不属于石化、化工等行业，项目涂布烘干工序产生的NMP废气经NMP回收处理装置（TA001）处理后通过1根30m高排气筒（DA001）排放；电解液注液、二封等工序产生的有机废气经收集后引至二级活性炭吸附装置（TA002）处理后，一根30m排气筒（DA002）排放，危废库废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后通过15m高排气筒（DA003）排放；拆解废气、封边废气产生量极少，加强车间密闭，无组织排放。
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升。
	
	

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/
	/

	YS5119022530001巴州区城镇开发边界
	重点管控区
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目位于工业园区内，用地为工业用地
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	污染地块管控要求
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目位于工业园区内，用地性质为工业用地
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/
	/


综上，本项目与区域生态环境分区管控相关要求相符。


	其他符合性分析
	3、项目与大气污染防治的规范文件的符合性分析
本项目与大气污染防治相关法规、规范符合性分析见下表所示：
表1-7 项目与大气污染防治等相关规划符合性
	[bookmark: _Hlk164443080]大气污染防治规划文件
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国大气污染防治法》
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
	本项目严格落实VOCs治理管控，生产车间均密闭，项目涂布烘干工序产生的NMP废气经NMP回收处理装置（TA002）处理后通过1根30m高排气筒（DA001）排放；电解液注液、二封、电池拆解等工序产生的有机废气经集气管道引至二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，一根30m排气筒（DA002）排放，危废库废气经活性炭吸附装置（TA004）处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。
	符合

	《四川省“十四五”环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）
	强化无组织排放管控，加大含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散等管控力度，开展泄漏监测与修复工作。
	项目NMP原液、电解液采用密闭容器储存。
	符合

	《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（川环发〔2023〕4号）
	推动产业结构和布局优化调整。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	项目不属于高耗能、高排放项目、低水平项目，选址不涉及生态红线，符合巴中市生态环境分区管控要求。
	符合

	
	实施低效脱硝设施排查整治。鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原（SCR）、选择性非催化还原（SNCR）、活性焦等成熟技术。
	本项目不涉及锅炉、工业炉窑。
	符合

	
	实施工业锅炉和炉窑提标改造。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，应采用加装高效脱硝设施等方式实施改造。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行，2025年底前基本完成；推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。
	
	符合

	《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）
	严格产业准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马……从严控制高耗能项目节能审查，对年综合能耗5万吨标准煤以上的项目按要求开展能耗替代。
强化VOCs全过程管控。开展低效失效VOCs处理设施排查整治。储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。
	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。涉及VOCs排放处理不属于低效设施，NMP原液储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，并定期开展密封性检测。
	符合

	《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）
	（一）强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的产业行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置，积极推进区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。
	项目选址不涉及生态红线，符合巴中市生态环境分区管控要求。
	符合

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》
	低碳绿色重点项目。新能源新材料：液化天然气（LNG）尾气回收再利用工程，城市垃圾焚烧发电扩建项目，新能源汽车高性能动力电池生产线项目。石墨采选项目，高纯石墨、负极材料和高性能石墨制品等生产线项目，霞石精深加工项目。
	本项目不属于液化天然气（LNG）尾气回收再利用工程、城市垃圾焚烧发电扩建项目、新能源汽车高性能动力电池生产线项目。石墨采选项目，高纯石墨、负极材料和高性能石墨制品等生产线项目、霞石精深加工项目
	符合

	
	严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。实施VOCs排放总量控制制度，制定VOCs专项整治方案。
	本项目严格落实VOCs治理管控，生产车间均密闭，项目涂布烘干工序产生的NMP废气经NMP回收处理装置（TA002）处理后通过1根30m高排气筒（DA001）排放；电解液注液、二封、电池拆解等工序产生的有机废气经集气管道引至二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，一根30m排气筒（DA002）排放，危废库废气经活性炭吸附装置（TA004）处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。
	符合


综上，本项目与大气污染防治相关法规、规范相符合。
4、项目与水污染防治的规范文件的符合性分析
本项目与水污染防治相关法规、规范符合性分析见下表所示：
表1-8 项目与水污染防治等相关规划符合性
	水污染防治规划文件
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国水污染防治法》
	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境…向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	①项目属于C3841 锂离子电池制造。
②项目位于四川巴中经济开发区的核心区，选址不涉及生态红线，符合巴中市生态环境分区管控和规划环评要求；项目实行“清污分流、雨污分流；项目不属于高耗水、高污染项目；
③项目生产废水经厂区污水处理设备处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）及巴中经开区污水处理厂进水水质标准，生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理后的排至经开区污水处理厂处理达到《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排放至巴河。
④评价要求，企业落实污染治理主体责任，按照排污许可证污染物排放总量控制要求，开展自行监测或委托有资质的单位进行监测，并向生态环境部门备案申报。
	符合

	《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）
	推动产业布局结构调整。落实主体功能区战略，强化“三线一单”约束，积极推进区域、规划环境影响评价，优化产业布局和资源配置，有效控制区域发展规模和发展强度，着力解决沱江流域、岷江中游地区工业企业沿江不合理布局问题。提高环保准入门槛，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产、严控高耗水、高污染项目建设，鼓励和支持低耗水、低污染高新技术产业发展，着力推动老工业城市产业升级。强化环保。能耗等标准约束，倒逼淘汰落后产能并防止转移，有序推动危险化学品生产企业搬迁改造，全面降低环境风险。
	
	符合

	《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2022〕29号）
	（六）强化工业企业污染控制。
工业企业应加强节水技术改造，开展水效对标达标，提升废水循环利用水平。工业企业排水水质要符合国家或地方相关排放标准规定。工业集聚区要按规定配套建成工业污水集中处理设施并稳定运行，达到相应排放标准后方可排放。
新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施。对已经进入市政污水收集处理设施的工业企业进行排查、评估。经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出市政管网，向园区集聚，避免污水资源化利用的环境和安全风险。
	
	符合

	《巴中市打赢碧水保卫战实施方案》（巴府发〔2019〕10号）
	推动产业布局结构调整。积极实施主体功能区战略，强化“三线一单”约束，优化产业布局和资源配置，有效控制区域发展规模和开发强度，细化准入条件，严格准入标准，强化分类指导。加快巴河沿岸地区产业结构调整，严格坚持环保准入条件，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产，严控高耗水、高污染项目建设，鼓励和支持低耗水、低污染高新技术产业发展，着力推动产业升级。强化环保、能耗等标准约束，倒逼淘汰落后产能并防止转移。有序推动危险化学品生产企业搬迁改造，全面降低环境风险。
	
	符合

	《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》
	优化产业空间布局。强化巴河、南江河和通江河沿岸企业整治，禁止在嘉陵江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目……做强新型工业，重点发展食品饮料、生物医药、新能源新材料等产业，加快推进天然气资源勘探和综合开发利用。
	
	符合

	
	强化工业聚集区污水治理……加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。
	
	符合

	
	加强工业污染源治理……落实企业污染治理主体责任，按照排污许可证污染物排放总量控制要求，开展自行监测或委托有资质的单位进行监测，并向生态环境部门备案申报……对于园区内涉水企业，废水需经预处理达有关指标要求后，方可进入污水集中处理设施处置。
	
	符合


5、项目与土壤污染防治的规范文件的符合性分析
本项目与土壤污染防治相关法规、规范符合性分析见下表所示：
表1-9  项目与土壤污染防治等相关规划符合性
	土壤污染防治规划文件
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国土壤污染防治法》
	生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	项目位于四川巴中经济开发区的核心区，采取分区防渗后，可有效防止有毒有害物质渗漏后污染土壤。
	符合

	《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号）
	排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。
	项目不属于《行动计划》确定的落后产能或产能严重过剩行业，项目采取了严格的污染治理措施，可确保项目废气、废水污染物达标排放，固废不产生二次污染，环境风险可控；采取分区防渗，不会改变区域土壤环境功能现状。
	符合

	
	继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。
	项目不属于涉重金属重点行业，不属于落后产能和严重过剩产能。
	符合

	
	严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。
	项目位于工业园区内，用地类型为工业用地，项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业项目。
	符合

	《巴中市“十四五”土壤污染防治规划》
	切实加强对重点企业全过程环境监管，防范土壤污染风险。
加强重点行业企业监管。严格重点行业企业准入，强化规划环评刚性约束，鼓励工业企业集聚发展。
	项目不属于《行动计划》确定的落后产能或产能严重过剩行业，项目采取了严格的污染治理措施，可确保项目废气、废水污染物达标排放，固废不产生二次污染，环境风险可控；采取分区防渗，不会改变区域土壤环境功能现状。
	符合


综上，本项目与土壤污染防治相关法规、规范相符合。
6、项目与固体废弃物防治的规范文件的符合性分析
本项目与固体废弃物防治相关法规、规范符合性分析见下表所示：
表1-10 项目与土壤污染防治等相关规划符合性
	政策名称
	要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订）
	第三十六条：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物防治污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本项目设置有专人负责项目的环境保护工作，包括：建立废物管理台账、项目建设的暂存场所，采取符合国家环境保护标准的防护措施。
	符合

	
	第三十七条：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	
	符合

	
	第四十条：产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。
	
	符合

	
	第七十八条：产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
	
	符合

	
	第七十九条：产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
	
	符合

	《四川省固体废物污染环境防治条例》（2022修订版）
	第三条：固体废物污染环境防治坚持预防优先、防治结合、综合治理，实行减量化、资源化、无害化和污染担责原则。
	本项目运营期固体废弃物采取分类收集处置，对于能综合利用的固废进行回收。
	符合

	
	第十九条：产生工业固体废物的单位，应当按照国家规定依法取得排污许可、实施清洁生产审核，建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任和台账管理制度，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现可追溯、可查询，并采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本项目运营期严格落实排污许可事项、危废转移、处置事项。
	符合

	
	第二十一条：产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用。对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定和环境保护标准采取安全防护措施进行分类存放，或者采取无害化处置措施。
	本项目运营期固废采取分类收集处置。
	符合


综上，本项目与固体废弃物防治相关法规、规范相符合。
7、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析
本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析见下表所示：
表1-11  项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性
	川长江办〔2022〕17号要求
	本项目情况
	符合性

	第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
	不涉及
	/

	第六条 禁止新建改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	不涉及
	/

	第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的依照核心区和缓冲区的规定管控。
	不涉及
	/

	第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
	不涉及
	/

	第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
	不涉及
	/

	第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
	不涉及
	/

	第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	不涉及
	/

	第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	不涉及
	/

	第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
	不涉及
	/

	第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	不涉及
	/

	第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	不涉及
	/

	第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
	项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
	符合

	第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
	不涉及
	/

	第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	项目不涉及新建、扩建化工项目。
	符合

	第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	不涉及
	/

	第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。
	不涉及
	/

	第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目位于合规园区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	不涉及
	/

	第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类项目。
	符合

	第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
	项目不属于严重过剩产能行业。
	符合

	第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：
（一）新建独立燃油汽车企业；
（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；
（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；
（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。
	不涉及
	/

	第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	项目不属于高能耗、高排放、低水平项目。
	符合


综上，本项目符合川长江办〔2022〕17号文相关要求。
8、与《关于印发集成电路制造、锂离子电池及相关电池材料制造、电解铝、水泥制造四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2023〕18号）符合性
本项目与环办环评〔2023〕18号相关内容符合性分析见下表所示：
表1-12  项目与水污染防治等相关规划符合性
	锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024年版）相关要求
	本项目情况
	符合性

	第二条 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。
	本项目建设符合国家现行法律法规、产业政策要求。
	符合

	第三条 项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建涉及正极材料前驱体和锂盐制造的建设项目（盐湖资源类锂盐制造项目除外）应布设在依法合规设立的产业园区内，符合园区规划及规划环境影响评价要求。
	项目位于四川省巴中市经济开发区核心区低空数字经济产业园，符合园区规划及规划环境影响评价要求。
	符合

	第四条 新建、改建、扩建项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标应达到行业先进水平。新建锂离子电池制造项目清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中国内清洁生产先进水平。
	本项目采用国内先进的生产工艺、设备及污染治理水平，能耗、物耗与水耗等均能达到国内同类企业先进水平（Ⅱ级）。
	符合

	第5条 项目应根据工程内容、原辅材料性质、工艺流程情况配备高效的除尘、脱硫、脱硝以及特征污染物治理设施，依据废气特征等合理选择治理技术。
锂离子电池涂布、极片烘烤工序应配备N-甲基吡咯烷酮（NMP）回收装置，设置挥发性有机物吸附或燃烧等装置，排放的废气污染物应符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484）要求。
正极材料制造涉及氨、硫酸雾、磷酸雾排放的应配备吸收、洗涤装置。以锂辉石、锂云母、锂渣等为原料进行焙烧生产锂盐及其他中间产品的，焙烧烟气净化装置应具备去除氟化物（锂云母类）、重金属等污染物的功能，硫酸酸化焙烧等工序还应配备酸雾吸收装置。锂盐制造和正极材料制造项目排放的废气污染物应符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573）要求。
负极材料制造涉及使用沥青物料的应设置沥青烟、苯并[a]花、挥发性有机物治理设施，采用吸附或燃烧等方法处理；包覆、炭化、石墨化工序应配备高效烟气收集系统及除尘设施，并根据原燃料类型、填充物料含硫量及烟气特征设置必要的脱硫、脱硝设施。……石墨类负极材料制造项目炉窑烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078），其他环节废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。
涉及使用VOCs物料的，厂区内挥发性有机物无组织排放控制还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）相关要求。大气环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。有地方污染物排放标准的，废气排放还应符合地方标准要求。
	本项目生产车间均密闭，项目涂布烘干工序产生的NMP废气经NMP回收处理装置（TA002）处理后通过1根30m高排气筒（DA001）排放；电解液注液、二封、电池拆解等工序产生的有机废气经集气管道引至二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，一根30m排气筒（DA002）排放，危废库废气经活性炭吸附装置（TA004）处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。
	符合

	第六条 鼓励将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。优先采用电、天然气等清洁能源或新能源加热方式，鼓励高温烟气余热回收。
	本项目采用电能。
	符合

	第七条 做好清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。生产废水优先回用，污染雨水收集处理。
含盐废水应根据来水水质和排水去向，有针对性设置具备脱氮、脱盐、除氟（锂云母类）、除重金属等功能的处理设施。严禁生产废水未经有效处理直接排入城镇污水收集处理系统。锂离子电池制造项目废水排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484）要求；锂盐制造、正极材料制造、钛酸锂负极材料制造等项目排放的废水污染物应符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573）要求；石墨类负极材料制造等执行《污水综合排放标准》（GB8978）相关要求。有地方污染物排放标准的，废水排放还应符合地方标准要求。
	项目排水实行“雨污分流、分类收集、分质处理”。项目生活污水及纯水制备浓水排入厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生产废水经厂区污水处理设施处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2中“间接排放”，处理后的废水接入厂区废水总排口，最终进入园区污水处理厂处理。
	符合

	第八条 土壤及地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。项目应对涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放的装置、设备设施及场所，提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取分区防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，避免污染土壤和地下水。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施；涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。涉及土壤污染重点监管单位的新建、改建、扩建项目，需提出土壤污染隐患排查、土壤和地下水自行监测相关要求。
	本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区。
	符合

	第九条 按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。NMP废液、废浆料等应严格管理，规范其收集、贮存、资源化利用等过程各项环境管理要求；废水处理产生的结晶盐作为副产品外售的应满足适用的产品质量标准要求；鼓励锂渣综合利用，无法综合利用的明确处理或处置去向，属于危险废物的应落实危险废物相关管理要求。固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）；《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）等相关要求。
	本项目严格按照“减量化、资源化、无害化”原则，对项目产生的固废分类收集、处置；固废暂存严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。
	符合

	第十条 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，进一步降低噪声影响。
	根据总平面布置图可知，项目主要生产设备位于生产车间内部，远离了厂界，同时采取减振、隔声、消声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	符合


综上所述，本项目建设与锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则相符合。
9、土地利用符合性分析
本项目位于四川省巴中市经开区创业路低空数字经济产业园，租赁四川秦巴瑞耀产业园经营管理有限公司在建厂房建设，现阶段厂房尚未竣工，暂定租赁建筑面积27257.7m2。根据四川秦巴瑞耀产业园经营管理有限公司不动产权证书（川（2025）巴中市市不动产权第0001861号）可知，本项目用地规划用地为工业用地。
因此，本项目用地符合规划。
10、选址合理性分析
（1）外环境相容性分析
根据现场调查，本项目外环境关系见下表，其外环境关系图见附图4。
表1-13 项目外环境关系表
	序号
	名称
	方位
	最近距离（m）
	备注

	1
	食堂
	北侧
	23
	/

	2
	公租房
	北侧
	52
	约200人

	3
	五谷社区原居委会（已闲置）
	北侧
	253
	/

	4
	达芙妮变电站
	北侧
	213
	/

	5
	在建厂房1#
	西南侧
	112
	/

	6
	巴中纵横无人机科技有限公司
	西南侧
	64
	民用航空器（发动机、螺旋桨）生产

	7
	在建厂房2#
	东侧
	104
	/

	8
	新型建材生产基地
	东侧
	114
	轨枕制造

	9
	铁路轨枕生产基地
	东侧
	184
	石材加工

	10
	在建厂房3#
	东侧
	紧邻
	/

	11
	在建厂房4#
	东侧
	295
	/

	12
	西部云谷（巴中）大数据基地
	南侧
	317
	/

	13
	四川国药天江药业有限公司
	东南侧
	461
	药品生产

	14
	安驰驾校
	东南侧
	373
	/

	15
	巴中锦磊石业有限公司
	东南侧
	415
	石材加工

	16
	巴中恒强
	东南侧
	352
	建材制造

	17
	巴中国兴公路工程有限公司
	东侧
	446
	建筑施工

	18
	云城.书香美邸（在建）
	西南侧
	386
	/

	19
	其他工业企业
	西南侧
	450
	/

	20
	巴中经开区人才大楼
	西北侧
	335
	约150人

	21
	阳台河
	西侧
	253
	/

	22
	忆佳钢结构有限公司
	北侧
	241
	金属结构加工

	23
	闲置厂房2#
	西北侧
	130
	/

	24
	闲置厂房3#
	西北侧
	319
	/

	25
	四川蜀塔能源有限责任国内公司
	西北侧
	214
	废弃资源利用

	26
	闲置厂房1#
	西侧
	46
	/


项目周边500m范围内主要为工业企业和少量居民，无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、特殊生态敏感区、饮用水源保护区及其它需要特别保护的对象，外环境无明显的环境制约因素。
（2）本项目对外环境的影响
本项目为锂离子电池制造项目，对外环境的影响主要为废气、废水、固废和噪声。本项目采取可行性污染防治措施后，废气、废水、噪声可达标排放，固体废物妥善处置，对周边环境不会造成明显影响。另外项目所在地周围500m范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线等敏感区，故本项目建设对外环境无重大影响。因此，本项目与周边外环境相容。
（3）对周边居民的影响
根据本项目外环境关系图可知，本项目周边具有少量的居民，其中距离本项目最近的为北侧52m的公租房居民，本项目不属于高噪声企业，不属于大气污染重的企业，项目周边存在一定的绿化隔离带，建设单位在严格落实本项目提出的环境治理措施后，对大气、噪声环境影响较小。
综上所述，本项目对公租房居民影响较小。
（4）外环境对本项目的影响
本项目选址位于四川省巴中市经济开发区，本项目为锂离子电池制造项目，对外环境无特殊要求，周边环境不会对本项目产生影响。
综上，本项目选址无环境制约因素，项目污染物经采取相应的治理措施后均可实现稳定达标排放和妥善处置，可有效避免、减轻项目建设和营运过程中对周围外环境的影响；同时，本项目选址与规划相符，选址合理。










[bookmark: _Toc186098078][bookmark: _Toc20716]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
洛阳储变电系统有限公司成立于2019年8月，积极践行国家军民融合及“双碳”战略，致力于高安全/超高压、超高倍率/高比能/宽温域储变电系统的技术研发和工程化应用，为特种装备、无人平台、矿用车辆提供高可靠的新型电源整体解决方案，目前已成为新能源特种电源领军企业。2022年7月，制造业基金联合子基金豫资制高基金、洛阳知识产权基金完成对公司的投资，支持其进一步加大研发力度和扩建产能。
当前全球锂电池市场规模持续扩大，高倍率半固态电池、固液混合电池作为下一代锂电池技术的重要方向，凭借能量密度与安全性的双重优势，逐步成为高端应用领域的首选，市场渗透率快速提升。高倍率半固态电池具有较高的产品开发及工程化门槛，目前市场参与者以少数具备核心技术的企业为主。储变电公司凭借自身先发技术优势、军品承制资质及与行业先进企业的合作基础，在细分市场竞争中已占据一定有利地位。本项目精准聚焦特种装备、无人机、智能农机、高速电摩等细分领域，提供高倍率半固态电池及定制化电源系统解决方案，将会避开激烈的同质化市场竞争，打造细分市场标杆。
为满足市场需求，促进巴中经济发展，洛阳储变电系统有限公司于2026年1月16日成立名下子公司-洛储电源科技（巴中）有限公司，租赁低空数字经济产业园标准化厂房及相关配套用房建设“年产1GWh高倍率半固态电池及20万套电源系统项目”。
根据建设单位提供资料，本项目涂布设备配置X射线、β射线辐射装置，不包含在本次平均范围内，并且辐射设备已单独办理环评手续。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》相关内容，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目建设前应该开展环境影响评价工作。本项目为电池制造项目，不涉及溶剂型涂料，主要工艺为投料、匀浆、涂布、辊压、模切、叠片、注液等，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业 38-77 电池制造 384”中的“其他”，应编制环境影响评价报告表。据此，建设单位委托我公司承担本项目环境影响评价工作。我公司接受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家环境法律法规要求，并根据《环境影响评价技术导则》等有关技术规范编制完成，现上报审查。
2、项目概况
项目名称：年产1GWh高倍率半固态电池及20万套电源系统项目；
建设单位：洛储电源科技（巴中）有限公司；
性        质：新建；
建设地点：四川省巴中市经济开发区；
建设内容及规模：项目一期建设年产1GWh高倍率半固态锂电池单体电池生产线及20万套电源系统集成生产线，生产厂房及配套用房约5万平方米（最终面积以入园协议为准）。
3、产品方案
项目产品方案见下表。
表2-1   项目产品方案
	[bookmark: _Hlk183789683]序号
	名称
	产品型号
	生产规模
	产品照片
	产品执行标准

	1
	宽温域长寿命磷酸铁锂蓄电池
	P10E0E5-17500FP
	450万支/年
	[image: 电池.21]
	《磷酸铁锂蓄电池》（Q/CBD DC0003-2020）

	2
	超充高倍率锂离子蓄电池
	PR30N-P
	450万支/年
	[image: 电池]
	《锂电池安全要求》（GJB 2374A-2013）、《矿用锂离子蓄电池》（Q/CBD DC002-2019）

	3
	高比能高倍率固态电池
	PP65N-E
	450万支/年
	[image: 电池.21]
	

	4
	电源系统
	/
	20万套
	/
	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》（GB/T 31467-2023）、《锂离子蓄电池组通用规范》（GJB 4477-2002）


4、项目组成及主要环境问题
本项目组成及主要环境问题见下表。
表2-2  项目组成及主要环境问题一览表
	项目组成
	建设内容及规模
	主要环境问题
	备注

	
	
	施工期
	运营期
	

	主体工程
	集成车间
	5F，建筑面积约7732.78m2，钢混结构，H=22.3m，内设办公室、空调机房、茶餐间、研发中试、性能分析室等
	施工扬尘、废气、噪声、废水、废渣、生活垃圾等
	废气、废水、噪声、固废
	适应性改造

	
	电芯车间
	1F，钢结构，H=19.13m（电芯区H＝12.6m），建筑面积约19240.48m2，内设原材料仓库、空压、制氮站、办公室、成品库、污水处理站、纯水间、备锟间、风柜机间、清洗间、一般固废暂存间、制冷机房、电解液间、电池拆解间等。其中电芯车间生产区域为洁净车间，车间洁净要求为10万级/30万级
	
	
	适应性改造

	辅助工程
	纯水系统
	电芯车间南侧设置纯水间1间，建筑面积约55m2，内部配置1台产水量1t/h的纯水制备设备
	
	废水、噪声、固废
	新建

	
	电池拆解间
	位于电芯车间内北侧设置一间电池拆解间，用于相应工序产品抽检，建筑面积约33m2
	
	固废、废气
	新建

	
	氮气系统
	位于电芯车间内北侧，设置空压站、制氮站，建筑面积约206m2
	
	噪声、固废
	新建

	
	制冷机房
	位于电芯车间东侧，建筑面积约300m2，设置5套冷水机组，为项目提供循环冷冻水
	
	噪声
	新建

	公用工程
	供水
	市政给水管网供水
	
	/
	新建

	
	供电
	市政电网供电，2处变电所，分别位于集成车间及电芯车间
	
	噪声
	新建

	
	消防系统
	拟在电芯车间东侧新建1座消防水泵房，建筑面积223.98m2，水泵房东侧建设2座消防水池，总容积为1512m3。
	
	/
	新建

	
	排水系统
	本项目所在厂区实行雨污分流制度。其中雨水汇入雨水管网系统直接排入市政雨水管网；办公生活污水、纯水制备浓水、生产废水经处理后排入市政园区污水管网。
	
	噪声
	新建

	
	维修间
	位于电芯车间东侧，主要为工艺设备维修。
	
	噪声、废水
	新建

	办公生活设施
	门卫室
	1个，建筑面积为60.46m2，位于厂区西侧
	
	生活垃圾、生活污水
	新建

	仓储工程
	原材料库房
	在电芯车间内西侧设置1间原材料库房，建筑面积约1100m2，主要用于储存电池生产线的原辅材料
	
	/
	新建

	
	NMP暂存间
	电芯车间内设NMP暂存间1间，建筑面积约200m2，室内配置1座容积为3m3的NMP储罐，作为NMP中转储存设施
	
	环境风险
	新建

	
	NMP回收储罐
	位于电芯车间外东侧，设置1个NMP储罐，有效容积为6m3
	
	环境风险
	新建

	
	成品库
	在电芯车间内东侧设置1间产品库房，建筑面积约50m2，用于电池产品临时储存
	
	/
	新建

	
	电解液间
	电芯车间内北侧设置1间电解液暂存间，建筑面积约51m2，主要暂存生产时所需电解液
	
	/
	新建

	
	低温电解液仓库
	厂区东侧新建一栋甲类仓库，其中111.99m2为低温电解液仓库，主要用于存放电解液
	
	转运噪声、环境风险
	新建

	
	危废库
	厂区东侧新建一栋甲类仓库，其中111.99m2为危废仓库，主要用于暂存厂区所产生的各类危险废物
	
	转运噪声、环境风险
	新建

	环保工程
	废水治理
	设备清洗废水
	经厂区内新建的废水处理装置（处理工艺为水解酸化+UASB厌氧处理，处理能力6m3/d）处理达标后，由厂区内管网引至厂区废水总排放口排入园区市政污水管网。
	
	噪声、污泥
	新建

	
	
	生活污水、纯水制备浓水
	集成车间西侧，新建1座预处理池（处理能力为50m3），办公生活污水、纯水制备浓水经预处理池处理后进入园区管网排入巴中经开区污水处理厂处理。
	
	污泥
	新建

	
	废气治理
	投料粉尘
	投料产生的粉尘经设备自带除尘装置收集，未收集的粉尘无组织排放
	
	废气
	新建

	
	
	涂布烘干废气
	经NMP回收装置（TA002）处理后通过30m高排气筒（DA001）排放
	
	
	新建

	
	
	注液废气
	二级活性炭（TA003）处理后通过30m高排气筒（DA002）排放
	
	
	新建

	
	
	二封废气
	
	
	
	新建

	
	
	封边废气
	
	
	
	新建

	
	
	拆解废气
	
	
	
	新建

	
	
	NMP储罐呼吸废气
	无组织排放
	
	
	新建

	
	
	焊接烟尘
	经自带滤芯除尘器处理后无组织排放
	
	
	新建

	
	
	分切粉尘
	无组织排放
	
	
	新建

	
	
	危废库废气
	密闭抽风+活性炭吸附装置（TA004）处理后通过15m高排气筒（DA003）排放
	
	
	新建

	
	
	污水处理站废气
	无组织排放
	
	
	新建

	
	固体废物治理
	生活垃圾
	设置生活垃圾收集桶若干个，经收集后交环卫部门统一清运处置
	
	生活垃圾
	新建

	
	
	一般固废暂存间
	位于电芯车间内南侧，建筑面积50m2，用于项目产生的一般固废临时储存
	
	/
	新建

	
	
	危废库
	厂区东侧新建一间电解液库，建筑面积约111.99m2，主要用于暂存厂区所产生的各类危险废物
	
	/
	新建

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，合理布局，隔声，减振，距离衰减等措施控制。
	
	/
	新建

	
	地下水、土壤污染防治措施
	重点防渗区：危废库、低温电解液仓库、事故应急池（池体）、污水处理设施（池体）、电解液间、电池拆解间、NMP暂存间等，其中危废库、低温电解液仓库防渗系数K≤10-10cm/s，其余重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行。
	
	/
	新建

	
	
	一般防渗区：除重点防渗、简单防渗外的其他区域，防渗系数Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
	
	/
	新建

	
	环境风险防范
	厂区配置消防器材并落实防火管理，严格落实各防渗分区的防渗措施，定期对员工进行上岗培训与安全防护培训等
	
	/
	新建


5、主要生产设备
本项目主要生产设备清单见下表。
表2-3  主要设备清单一览表
	序号
	设备名称
	设备数量（台/套）
	型号
	使用工序
	设计产能

	1
	正极匀浆系统
	7
	HY-DLH820L
	正极匀浆
	11000L/d

	2
	正极粉体上料系统
	2
	/
	
	

	3
	正极液体上料系统
	1
	/
	
	

	4
	负极匀浆系统
	4
	HY-DLH820L
	负极匀浆
	7200L/d

	5
	负极粉体上料系统
	1
	/
	
	

	6
	负极液体上料系统
	1
	/
	
	

	7
	涂布机
	2
	KC-SD-1200-45-A
	涂布
	45m/min

	8
	辊分一体机
	2
	LDHS900-WND120
	锟压、分条
	80m/min

	9
	切叠一体机
	6
	/
	叠片
	0.6S/片

	10
	热压机
	1
	AH-RYCS-280
	热压
	15000个/d

	11
	自动焊接线
	1
	/
	极耳焊接
	15000个/d

	12
	自动冲壳机
	1
	/
	装配
	15000个/d

	13
	自动贴膜机
	1
	/
	
	15000个/d

	14
	自动包装机
	1
	ZDBZ300-15
	
	15000个/d

	15
	自动注液机
	1
	RZY300ZLA8-15
	注液
	15000个/d

	16
	自动二封成型机
	1
	ZDEF300-15
	二封
	15000个/d

	17
	激光模分一体机
	2
	J500D-AG
	模切
	100m/min

	18
	夹具化成设备线
	1
	5V-30A-80CH
	化成
	15000个/d

	20
	化成物流线
	1
	/
	/
	/

	21
	分容设备线
	1
	5V-60A-80CH
	分容
	15000个/d

	22
	OCV测试线
	1
	/
	OVC测试
	15000个/d

	23
	冷水机组
	5
	YVAA0165-V
	/
	/

	24
	除湿机系统
	9
	DST251060 RFA-28000R-SP 
	/
	/

	25
	空压机系统
	2
	KSOZ-315W-10
	压缩空气
	43.5m3/min

	26
	鼓风热再生吸附式干燥机
	2
	/
	
	50m3/min

	27
	风柜机组
	12
	/
	/
	/

	28
	NMP系统
	1
	/
	NMP回收
	35000m3/h

	29
	高温静置箱
	1
	/
	静置
	15000个/d

	30
	真空泵系统
	12
	GXS160/1750MD
	/
	/

	31
	全自动高真空烘烤线
	1
	XKX9-318C
	电芯干燥
	15000个/d

	32
	制氮机
	2
	/
	制氮
	200m3/h

	33
	纯水系统
	1
	/
	纯水制备
	1t/h

	34
	废气处理系统
	3
	/
	/
	/

	35
	污水处理系统
	1
	/
	废水治理
	6m3/d

	36
	焊裁一体机
	1
	/
	组块焊接
	/


6、主要原辅材料及能源消耗情况
本项目主要原辅料及能源消耗情况见下表。
[bookmark: _Hlk182823470]表2-4  主要原辅料一览表
	序号
	名称
	主要成分
	年使用量
	最大暂存量
	来源
	包装方式
	运输方式
	储存位置

	1
	正极材料
	磷酸铁锂
	2051.3t
	84298kg/a
	外购
	袋装
	汽运
	电芯车间

	2
	粘结剂1
	聚偏二氟乙烯
	49.4t
	2028kg/a
	外购
	袋装
	汽运
	电芯车间

	3
	负极材料
	人造石墨
	1018.9t
	41872.5kg/a
	外购
	袋装
	汽运
	电芯车间

	4
	导电剂2
	碳纳米管/NMP
	257.5t/a
	1000kg/a
	外购
	桶装
	汽运
	电芯车间

	5
	隔膜
	/
	1617.3万m2（约145.6t）
	664650m2/a
	外购
	/
	汽运
	电芯车间

	6
	电解液
	碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等
	1122.4t
	12000kg/a
	外购
	桶装
	汽运
	低温电解液仓库

	7
	铝塑膜
	/
	62.68万m2（约144.8t/a）
	25758m2/a
	外购
	纸箱装
	汽运
	电芯车间

	8
	正极耳
	/
	547.5万片（约20.5t）
	225000片/a
	外购
	纸箱装
	汽运
	电芯车间

	9
	负极耳
	/
	547.5万片（约16.4t）
	225000片/a
	外购
	纸箱装
	汽运
	电芯车间

	10
	数字胶带
	/
	180.57万m
	74206m/a
	外购
	纸箱装
	汽运
	电芯车间

	11
	焊接保护胶带
	/
	153.3万m
	63000m/a
	外购
	纸箱装
	汽运
	电芯车间

	12
	保护膜
	/
	244.86万m
	100626m/a
	外购
	纸箱装
	汽运
	电芯车间

	13
	溶剂
	N-甲基吡咯烷酮
	1070.5t
	15000kg/a
	外购
	桶装
	汽运
	电芯车间

	14
	陶瓷材料
	勃姆石
	4.8t
	195kg/a
	外购
	袋装
	汽运
	电芯车间

	15
	导电剂1
	碳黑
	43.1t
	1773kg/a
	外购
	袋装
	汽运
	电芯车间

	16
	增稠剂
	羧甲基纤维素
	14.5t
	594kg/a
	外购
	袋装
	汽运
	电芯车间

	17
	粘结剂2~3
	聚酰亚胺
	14.9t
	435kg/a
	外购
	桶装
	汽运
	电芯车间

	
	
	丁苯橡胶
	40.4t
	1661kg/a
	外购
	桶装
	汽运
	电芯车间

	18
	铜箔
	/
	434.8t
	17867kg/a
	外购
	木箱装
	汽运
	电芯车间

	19
	铝箔
	/
	277.4t
	11400kg/a
	外购
	木箱装
	汽运
	电芯车间

	20
	压缩空气
	/
	1600万m3
	/
	自制
	/
	/
	电芯车间

	21
	氮气
	/
	20万m3
	/
	自制
	/
	/
	电芯车间

	22
	铝板
	/
	40万套
	1万套
	外购
	/
	/
	集成车间

	23
	电池箱
	/
	20万套
	1万套
	外购
	/
	/
	集成车间

	24
	新鲜水
	/
	8796m3
	/
	园区供水管网
	/
	/
	/

	25
	电
	/
	5400万kW·h
	/
	园区供电管网
	/
	/
	/


本项目主要化学品物料理化性质及毒理危险性见下表。
表2-5  项目涉及的主要化学品物料理化性质及其危害性一览表
	序号
	名称
	理化特性
	危害性

	1
	磷酸铁锂
	是一种具有橄榄石结构的新型锂离子电池正极材料，CAS号15365-14-7，分子式FeLiO4P，熔点＞300℃。
	/

	2
	人造石墨
	是以杂质含量较低的炭质原料（如石油焦）为骨料、煤沥青为粘结剂，经配料、混捏、成型、炭化和2500～3000℃石墨化处理制成的高温材料。
	/

	3
	聚偏氟乙烯（PVDF）
	白色粉末状结晶性聚合物，具有优良的耐化学腐蚀性、耐高温色变性和耐氧化性、耐磨性、柔韧性、很高的抗胀强度和耐冲击性强度。密度1.7-1.8g/cm3，不溶于水，分解温度为270℃，熔点为155-172℃
	/

	4
	N-甲基吡咯烷酮（NMP）
	CAS号872-50-4，分子式C5H9NO，分子量99.13，无色或淡黄色透明液体，相对密度1.03g/cm3，熔点-24（-11°F），稍有氨味，具有黏度低，能与水混溶，溶于乙醚，丙酮及各种有机溶剂无限混溶，化学性能稳定和热稳定性好，具有极性高，挥发性低等优点。对碳钢、铝不腐蚀，对铜稍有腐蚀性。其用作正极材料的浆料溶剂。
	易燃液体；遇明火、高温、强氧化剂可燃。LD50口服（鼠）：3914mg/kg
LD50皮肤（兔）：8000mg/kg

	5
	碳黑
	CAS号1333-86-4，黑色粉末状或颗粒状，密度为1.8-2.0g/cm3，不溶于水，分解温度为400℃。
	/

	6
	勃姆石
	化学式为Al2O3·H2O，结构式为AlO（OH），晶体属斜方晶系，常见菱形体、针状或纤维状形态。其常含Fe2O3、TiO2等类质同象成分，可溶于酸碱，主要赋存于沉积铝土矿中，与菱铁矿共生。
	/

	7
	聚酰亚胺
	是一类主链中含有酰亚胺环（-CO-NR-CO-）结构单元的高性能有机高分子材料，通常由芳香族二酐与二胺单体通过缩聚反应制得。聚酰亚胺具有优异的热稳定性和化学稳定性，是目前耐热性能最突出的工程塑料之一，在较宽温度范围内仍能保持良好的力学性能和电绝缘性能，因此被广泛应用于高端材料领域。其浆料包含92%NMP，其余为聚酰亚胺。
	/

	8
	碳纳米管（CNT）
	在锂离子电池生产中，CNT因其优异的导电性、力学强度和独特的一维结构，被广泛应用于提升电极性能、增强电池能量密度和循环寿命。可替代或与炭黑（SP）复配，构建高效三维导电网络，降低电极内阻。其浆料包含95%NMP，其余为碳纳米管。
	/

	9
	丁苯橡胶（SBR）
	又称聚苯乙烯丁二烯共聚物，化学式为C12H14，CAS号9003-55-8，密度为1.04g/mL，，热分解温度180℃左右，有液体状胶乳和固体状橡胶两种。
	/

	10
	羧甲基纤维素钠（CMC）
	CMC属阴离子型纤维素醚，为白色粉末，比重0.3-0.8，几乎无臭、无味，具吸湿性，易溶于水，不溶于有机溶剂，1%水溶液pH为6.5～7.5。
	/

	11
	电解液
	液体，主要成分为碳酸二甲酯（0-80%）、碳酸二乙酯（0-80%）、碳酸甲乙酯（0-80%）、丙酸乙酯（0-80%）、丙酸丙酯（0-80%）、碳酸乙烯酯（0-50%）、碳酸丙烯酯（0-50%）、六氟磷酸锂（0-30%）、其他添加剂（0-20%），闪点21.6℃，密度1.2g/cm3。
	易燃，遇明火易发生燃烧或爆炸。吸入后，可能引起呼吸道刺激、导致恶心、呕吐、腹泻等。

	电解液主要成分
	碳酸二甲酯（DMC）
	CAS号616-38-6，化学C3H6O3，分子量为90.08，常温下为透明液体，略带香味，密度为1.07g/cm3。难溶于水，但能与醇、酮、酯等任意比混溶。DMC是一种重要的有机合成中间体，DMC分子中含有羰基、甲基、甲氧基等基团，具有良好的反应性能，可代替剧毒的光气、硫酸二甲酯、氯甲烷等作为羰基化剂、甲基化剂和甲氧基化剂，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点，被称为“21世纪有机合成领域的新基块”。
	易燃，吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。本品对皮肤有刺激性。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。

	
	碳酸二乙酯（DEC）
	CAS号105-58-8，密度为0.98g/cm3，是一种有机化合物，化学式为C5H10O3，为无色液体，不溶于水，可混溶于醇类、酮类、酯类、芳烃等多数有机溶剂，主要用作有机合成、药物合成中间体，也可用作树脂、油类、硝化纤维以及纤维素醚等的溶剂。
	易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	碳酸甲乙酯（EMC）
	CAS号623-53-0，密度为1.01g/cm3，是一种有机化合物，分子式为C4H8O3，为无色透明液体，不溶于水，可用于有机合成，是一种优良的锂离子电池电解液的溶剂。
	易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。微毒，为轻度刺激和麻醉。吸入后引起头疼、头昏、虚弱、恶心等，液体或高浓度蒸汽对眼有刺激性。

	
	丙酸乙酯（EP）
	CAS号105-37-7，密度为0.89g/cm3，化学式为CH3CH2COOCH2CH3，为无色液体，有菠萝香味，不溶于水，混溶于乙醇、乙醚、丙二醇等多数有机溶剂。
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，高浓度蒸气有刺激性，引起眼、鼻、咽喉刺痛，可有恶心、呕吐。

	
	丙酸丙酯（PP）
	CAS号106-36-5，密度为0.9±0.1g/cm3，丙酸丙酯是一种无色透明液体，具有特殊的水果香气，化学分子式为C6H12O2，相对分子质量约为116.16。这种化合物具有良好的溶解性能，能与多种有机溶剂混溶。
	易燃，遇明火、高热易燃烧爆炸。

	
	碳酸乙烯酯（EC）
	又称碳酸亚乙酯、乙二醇碳酸酯，化学式C3H4O3，CAS号96-49-1，密度为1.3±0.1g/cm3，是一种性能优良的有机溶剂，可溶解多种聚合物；另可作为有机中间体，可替代环氧乙烷用于二氧基化反应，并是酯交换法生产碳酸二甲酯的主要原料；还可用作合成呋喃唑酮的原料、水玻璃系浆料、纤维整理剂等。该化合物广泛应用于锂电池电解液中。
	可燃，毒性相对较小，但长期或大量接触仍可能对人体造成伤害。

	
	碳酸丙烯酯（PC）
	CAS号108-32-7，密度为1.189g/cm3，化学式为C4H6O3，无色无臭的易燃液体，与乙醚、丙酮、苯、氯仿、醋酸乙烯等互溶，溶于水和四氯化碳，对二氧化碳的吸收能力很强，性质稳定。
	易燃，吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体可能有害，对眼睛、皮肤可能有刺激作用。

	
	六氟磷酸锂（LiPF6）
	CAS号21324-40-3，密度为1.5g/cm3，为白色结晶性粉末，易溶于水、溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂，主要用作锂离子电池电解质材料。
	易燃、腐蚀性液体，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。


注：本项目所用原辅材料均不涉及《优先控制化学品名录（第一批）》（环保部公告2017年第83号）、《优先控制化学品名录（第二批）》（生态环境部公告2020年第47号）、《优先控制化学品名录（第三批）》（生态环境部公告2025年第43号）、关于发布《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告（环境部等公告2019年第28号）、《关于发布〈有毒有害水污染物名录（第二批）〉的公告》（生态环境部公告2025年第15号）、《有毒有害大气污染物名录》（公告2019年第4号）所列物质。
7、劳动定员及工作制度
劳动定员和工作制度：本项目劳动定员160人，全年工作时间300天，实行2班制，每班10小时，不提供食宿。
8、公用工程及辅助设施
（1）供电
本项目位于四川省巴中市经济开发区核心区，供电由市政电网提供。
（2）供气
本项目压缩空气、氮气由厂区自建空压制氮站提供，空压站内设置2台（1用1备）排气量为41m³/min的无油螺杆空压机，排气压力0.85MPa。配套设置2台处理量为51m³/min的零气耗鼓风热再生吸附式干燥机。站房内设置1台10m³的压缩空气储气罐。
制氮站内设置PSA吸附式制氮机2台（1用1备），单台产气量200m³/h。提供纯度为99.99%的氮气。
（3）供水
本项目供水主要来源于市政供水管网，项目用水为生产用水、生活用水。其中生产用水主要为设备清洗用水、负极匀浆用水、纯水制备用水等；生活用水主要为员工办公用水。项目车间地面不清洗，采取吸尘器进行吸尘清洁或扫帚清扫等方式，无需地面清洁用水。
①生活污水
本项目不设置食堂及宿舍，生活用水主要为办公用水，本项目工作人员为160人，根据《四川省用水定额》（2021年），生活用水按60L/人•d计，项目生活用水平均用水量为9.6m3/d（2880m3/a），产污系数按80%计，则生活污水排放量为7.68m3/d（2304m3/a），经厂区预处理池处理后，排入园区市政污水管网，进入巴中经开区污水处理厂处理。
②负极匀浆用水
根据建设单位提供资料，本项目负极制浆所需纯水约3m3/d（900m3/a）。
③设备清洗用水
根据建设单位提供资料，本项目正负极匀浆系统及涂布机定期清洗，每月清洗2次，单次清洗用水量约4t/次（约0.32m3/d，96m3/a）。
④冷却循环用水
根据建设单位提供资料，项目正极制浆系统、NMP废气二级冷凝+转轮吸附回收设施均选用纯水间接换热冷却，冷却水密闭循环使用，循环水量总计为220m3/h。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），补充水量为循环水量的1‰，则本项目补充水量为4.4m3/d（1320m3/a）。
⑤纯水制备用水
本项目生产过程中单日所需最大纯水用水量为7.4m3，根据建设单位提供资料，项目拟设1套纯水制备系统，采用“物理过滤（多介质过滤+活性炭过滤+精密过滤）+一级RO反渗透+二级RO反渗透+EDI系统”制备工艺，纯水总体制备效率为60%，则纯水制备所需新鲜用水量约为12.3m3/d（3690m3/a）。
（4）排水工程
本项目排水实行“雨污分流、清污分流”，项目生活污水、纯水制备浓水经厂区预处理池处理，设备清洗废水经厂区废水处理站处理，处理后的废水一同经厂区总排放口排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理达标后排入巴河。本项目给排水情况见下表所示。
表2-6 本项目给排水情况一览表   
	用水类别
	最大日用水量（m3/d）
	年用水量（m3/a）
	产污系数
	最大日排水量（m3/d）
	年排水量（m3/a）
	去向

	员工办公生活用水
	新鲜水
	9.6
	2880
	0.8
	7.68
	2304
	厂区预处理池

	负极匀浆用水
	纯水
	3
	900
	/
	/
	/
	进入负极极片

	设备清洗用水
	新鲜水
	4
	96
	0.8
	3.2
	76.8
	进入厂区污水处理站处理

	冷却循环用水
	纯水
	4.4
	1320
	/
	/
	/
	循环使用，不外排

	纯水制备用水
	新鲜水
	12.3
	3690
	纯水制备效率60%
	4.9
	1470
	厂区预处理池

	合计
	33.3
	8796
	/
	15.78
	3850.8
	/


本项目水平衡详见下表。


附图2-1 本项目日最大日给排水平衡图（单位m3/d）
（5）空调系统
电芯车间设置洁净除湿空调系统，满足电池生产过程中的温湿度和洁净度需求。相对湿度要求≤30%时，设置单转轮除湿机；露点要求≤-35℃时，设置双转轮湿度除湿机。当车间需求为10万级洁净度时，整体换气次数需达到15次，过滤器配置为G4+F8+H11；当车间需求为30万级洁净度时，整体换气次数需达到12次，过滤器配置为G4+F8+H11。局部小环境洁净度等级要求高于车间整体时，采用另设BFU单元机组来保证。
原材料库、化成间、常温静置、集成车间设置组合式空调系统或吊装式空调机组，保证原料、成品电芯及工艺生产的温湿度要求，其他生产辅房等设置多联机系统，风机盘管+新风系统，采用顶部送风，回风采用顶部回风。本项目厂区洁净区设置见下表。
表2-7 厂房洁净区设置情况一览表
	房间名称
	洁净度
	净化方式
	备注

	正极合浆间、负极合浆间、化成间、常温静置间、高温静置间、二次封装间、定容间
	30万级
	G4+F8+H11
	初效过滤器（G4）：粒径范围≥5μm，过滤效率60%~80%；
中效过滤器（F6）：粒径范围1~5μm，过滤效率60~80%；
高效过滤器（H11）粒径范围≥0.3μm，过滤效率≥99.95%

	正极涂布机头区、正极机头与机尾过道、正极涂布机尾区、负极涂布机头区、负极涂布机尾区、负极机头与机尾过道、正极辊切间、负极辊切间、电芯装配间、电池入炉间、电池经现场实地踏勘，项目所租厂房现阶段尚在土建施工阶段，厂房场地无原有生产历史，不存在原有遗留污染源、无历史环境污染问题。干燥间、电池出炉间、注液间（含一注与二注）、水分测试间、洁净管制仓库
	10万级
	
	




图2-2 本项目空气净化系统工艺流程
（6）纯水制备系统
项目生产车间内建设1套纯水制备系统。根据建设单位提供资料，项目纯水机采用“物理过滤（多介质过滤+活性炭过滤+精密过滤）+一级RO反渗透+二级RO反渗透+EDI系统”制备工艺，纯水总体制备效率约为60%（一级反渗透产水率约80%、二级反渗透产水率约90%、EDI系统产水率约90%）。整个系统设置有水质监测单元、流量监测单元、系统自动/手动控制、系统控制电脑箱等，可全自动连续生产。


图2-3 纯水制备系统工艺流程图
超纯水制备系统可分为预处理部分、反渗透脱盐和深度脱盐三部分。其中：预处理部分包括多介质过滤器、活性炭过滤器和多介质过滤器，主要去除易污染反渗透膜的物质；反渗透除盐部分主要为两级RO反渗透装置，属于物理脱盐法，无外来污染；深度脱盐采用EDI工艺，将电渗析和离子交换技术相结合，达到深度除盐的目的。
①石英砂过滤器
石英砂过滤器是利用精制石英砂作为主要过滤介质，在一定的压力下，通过滤料层的截留、沉降和吸附作用，将水中浊度较高的悬浮物、胶质颗粒、泥沙、铁锈等杂质有效去除，从而达到降低水浊度、净化水质目的的一种高效压力式过滤设备。该设备处理流量大、出水水质稳定、反洗彻底。在长期的过滤和频繁的反冲洗过程中，水流的冲刷以及滤料颗粒之间的相互碰撞，会导致石英砂破碎、磨损，变成细粉。当细粉含量过多时，会堵塞滤层孔隙，导致过滤阻力增大、出水水质变差，此时必须更换。
②活性炭过滤器
活性炭过滤器设计滤速为15~20m/h，内部装填活性炭滤料，利用活性炭的吸附特性将水中的有机污染物、微生物及溶解氧等吸附于炭的表面，增加微生物降解有机污染物的概率，延长有机物的停留时间，强化生物降解作用，将炭表面吸附的有机物去除；还可去除水中的异臭异味、色度、重金属、合成洗涤剂以及脱氯等；此外活性炭的选择吸附性，不但可吸附电解质离子，还可使高锰酸钾耗氧量得到很好的控制和降低。该设备具有吸附、生物降解和过滤处理的综合作用，处理效果稳定，而且效率高、耐冲击负荷、占地小、操作管理简便易行且运转费用低等优点。
当过滤器的前后压差增大时，需更换过滤器中活性炭。
③加药装置
在反渗透系统中，浓水侧的盐分会浓缩。阻垢剂通过螯合、晶格畸变等作用，提高钙、镁、钡等难溶盐的溶度积，防止其在RO膜表面结晶析出。保护RO膜，维持其脱盐率和产水量，延长清洗周期。
④精密过滤器
安装于反渗透高压泵进水端前，能有效去除水、油雾及固体颗粒，可截留 0.1μm-100μm 甚至更小的颗粒物，防止杂质经高压泵后可能会击穿反渗透膜组件，从而造成大量盐漏和串水现象，影响出水水质。当运行一段时间后，由于水中的颗粒、杂质将滤芯表面堵住，过滤器的进、出口压差将变大，当压差大于设定值（通常为0.08Mpa）时及时更换过滤袋和滤芯，避免由于滤芯堵塞而形成背压对系统造成损坏。
⑤一级RO反渗透系统
RO反渗透技术是利用压力差为动力的膜分离过滤技术，其孔径小至纳米级，在一定的压力下，H2O分子可以通过RO膜，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法透过RO膜，从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。
反渗透装置主要由高压泵、反渗透膜元件、膜压力容器、机架和控制等几部分组成。高压泵对进水加压，除水分子可以透过RO膜外，水中的其他物质（矿物质、有机物、微生物等）几乎都被拒于膜外，无法透过RO膜而被高压浓水冲走。反渗透膜过滤工艺利用RO膜的高脱盐性能能彻底除去过去纯水制造工艺中较难去除的TOC、SiO2、微粒子及细菌，同时又彻底省掉离子交换再生酸碱消耗、免除酸碱排污污染及避免离子交换层中细菌、有机物的二次污染。经反渗透处理后的水，能去除99%以上的溶解固体、无机盐类、有机物及胶体，以及接近100%的微生物。
项目一级RO反渗透装置主要技术参数为：设计回收率80%、设计水温25℃；膜元件主要技术参数：脱盐率99.7%、最高进水温度45℃。
⑥加药装置
为提高二级反渗透（RO）装置的回收率，并为后端EDI系统适配合适的工作条件，降低反渗透膜结垢的风险，需在二级反渗透（RO）装置前设置加药装置调节纯水的pH值。项目拟采用NaOH作为pH调节剂。当水中pH值在7.5~8.5时，可将水中CO2转化为HCO3-和CO32-，从而被反渗透（RO）膜有效截留，显著降低产水电导率；当水中pH值在7~8时，满足电去离子（EDI）模块对进水酸碱度的要求，保障纯水制备稳定性。
⑦二级反渗透系统
项目二级RO反渗透装置主要技术参数为：设计回收率90%、设计水温25℃；膜元件主要技术参数：脱盐率99.7%、最高进水温度45℃。经过二级反渗透系统处理后得到合格的纯水，进入纯水罐储存。由增压泵泵至EDI系统。
⑧EDI系统
电去离子（EDI）又称连续电除盐技术，主要是在直流电场的作用下，通过隔板的水中电介质离子发生定向移动，利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。EDI工作原理图

电渗析器的一对电极之间，通常由阴膜，阳膜和隔板（甲、乙）多组交替排列，构成浓室和淡室（即阳离子可透过阳膜，阴离子可透过阴膜）。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜，被浓室中的阴膜截留；水中阴离子向正极方向迁移阴膜，被浓室中的阳膜截留，这样通过淡室的水中离子数逐渐减少，成为淡水，而浓室的水中，由于浓室的阴阳离子不断涌进，电介质离子浓度不断升高，而成为浓水，从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。
项目EDI系统主要技术参数为：设计回收率90%、设计水温25℃。
9、厂区平面布置合理性分析
根据本项目建设规模，结合项目整体物流交通、地块形状、外部交通条件以及地块内部衔接的关系，本着节约用地、合理分区的原则，地块主要分为电池生产区、集成区。
电池生产区：位于场地东北部，为三个分区中占比最大的区域，整体呈“L”形布局，根据工艺生产流线，从东向西布置两栋建筑物：电芯车间——集成车间，两栋厂房之间通过雨棚相连，整体工艺路线短接顺畅，无迂回效率高。在电芯车间的仓库区及集成车间的出货区前，布置各自的物流广场，方便主要物流的进出。
集成区：集成车间西侧靠近城市道路部分布置若干研发用房，与南侧研发办公区形成呼应。
综上分析，本项目功能区分区明确、间距合理，避免了相互干扰，也满足功能分区要求及办公要求，组织协作良好。评价认为，本项目总平面布置是合理的。
10、VOCs平衡
（1）VOCs平衡
本项目VOCs平衡详见下图。


图2-4 本项目VOCs平衡图（单位：t/a）
（2）溶剂（NMP）平衡
本项目溶剂（NMP）平衡见下表所示。
表2-8 项目溶剂（NMP）平衡
	输  入
	输 出

	物料名称
	投入量（t/a）
	产出项目
	产出量（t/a）

	NMP溶剂
	1070.5
	涂布烘干废气
	1328.84

	聚酰亚胺浆料
	14.9（其中NMP13.71）
	其中
	回收量（未考虑冷凝回收过程带入水分）
	1327.51

	碳纳米管导电浆料
	257.5（其中NMP244.63）
	
	废气排放量
	1.33

	
	
	进入产品
	14.06

	合计
	1342.9（NMP1328.84）
	合计
	1342.9（NMP1328.84）


注：NMP冷凝回收过程，空气中水分会随NMP一同被冷凝，故产生NMP回收液为NMP及水的混合物，物料平衡中未考虑冷凝回收过程带入的水分。
（3）电解液平衡
本项目电解液平衡见下表所示。
表2-9 项目电解液平衡
	输  入
	输 出

	物料名称
	投入量（t/a）
	产出项目
	产出量（t/a）

	电解液
	1122.4
	注液废气
	1.1224

	
	
	其中
	活性炭吸附量
	0.7624

	
	
	
	废气排放量
	0.36

	
	
	进入产品
	1121.2776

	合计
	1122.4
	合计
	1122.4


11、物料平衡
表2-10 项目物料平衡
	输  入
	输 出

	物料名称
	投入量（t/a）
	产出项目
	产出量（t/a）

	磷酸铁锂
	2051.3
	进入产品
	5409.1596

	聚偏二氟乙烯
	49.4
	涂布烘干废气
	1328.84

	人造石墨
	1018.9
	其中
	回收量（未考虑冷凝回收过程带入水分）
	1327.51

	电解液
	1122.4
	
	废气排放量
	1.33

	隔膜
	145.6
	注液废气
	1.1224

	铝塑膜
	144.8
	废边角料
	0.2

	正极耳
	20.5
	废隔膜、废极片
	0.565

	负极耳
	16.4
	废NMP包装桶
	3

	碳纳米管
	257.5
	不合格品
	0.7

	N-甲基吡咯烷酮
	1070.5
	除尘器收集粉尘
	0.133

	勃姆石
	4.8
	沾染危险物质的废包装材料
	3

	碳黑
	43.1
	废电解液
	1.2

	羧甲基纤维素
	14.5
	废包装材料
	0.2

	数字胶带
	1.1
	沾染危险物质的废组件
	1

	焊接保护胶带
	0.92
	废浆料
	0.2

	保护膜
	20.1
	
	

	聚酰亚胺
	14.9
	
	

	丁苯橡胶
	40.4
	
	

	铜箔
	434.8
	
	

	铝箔
	277.4
	
	

	合计
	6749.32
	合计
	6749.32


12、氟平衡
根据建设单位提供资料，本项目氟平衡见下表。
表2-11 项目氟平衡
	物料
	F投入量（t/a）
	物料
	产出量（t/a）

	电解液
	252.54
	进入产品
	281

	聚偏二氟乙烯
	29
	废水
	0.228

	
	
	固废
	0.312

	合计
	281.54
	合计
	281.54


注：电解液用量1122.4t/a，其中六氟磷酸锂0-30%（本次评价取30%），则氟投入量1122.4×30%×114/152＝252.54t/a。
聚偏二氟乙烯用量49.4t/a，氟投入量49.4×1×38/64≈29t/a。
根据建设单位提供资料，聚偏二氟乙烯不溶于水，水洗过程仅形成悬浮固体，不析出游离氟离子；废水内PVDF经污水站沉淀处理后截留在污泥中。
12、磷平衡
根据建设单位提供资料，本项目磷平衡见下表。
表2-12 项目磷平衡
	物料
	P投入量（t/a）
	物料
	产出量（t/a）

	磷酸铁锂
	402.1
	进入产品
	464.578

	电解液
	68.6
	粉尘
	0.019

	
	
	废水
	6.02

	
	
	固废
	0.083

	合计
	470.7
	合计
	470.7


注：电解液用量1122.4t/a，其中六氟磷酸锂0-30%（本次评价取30%），则磷投入量1122.4×30%×30.97/152≈68.6t/a。
磷酸铁锂用量2051.3t/a，磷投入量2051.3×1×30.97/158≈402.1t/a。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期施工流程及产污环境分析
本项目施工期不涉及表土剥离、建筑基础开挖，主要建设内容包括建筑适应性改造、装饰、设备安装与调试等。施工期将产生扬尘、建筑垃圾、装修废气、噪声、设备安装产生的包装废弃物、施工人员的生活污水、生活垃圾等，其排放量随施工期和施工强度不同而有所变化。但这些污染是暂时性的，会随着施工结束而消失。
[image: 图片]
图2-5 施工期工艺流程及产污环节图
项目施工期产生的人员生活污水由园区污水处理设施处理后经市政管网排放至处理；通过采取选用低噪声设备、合理安排施工工序及时间等措施，可有效降低施工期噪声对周边环境的影响；施工人员生活垃圾依托现有的暂存设施由环卫部门定期清运处理，废包装材料等可回收资源集中收集后外售，施工期固废去向明确，不会造成二次污染。
施工周期短，上述污染物将随着施工期的结束而结束
二、运营期工艺流程及产污环节分析
[bookmark: _Hlk169776622]本项目产品包含宽温域长寿命磷酸铁锂蓄电池、超充高倍率锂离子蓄电池及高比能高倍率固态电池，各类产品生产工艺流程基本相同，仅原辅材料配比、零部件规格及投料用量存在差异。
对单体电池PACK、模组集成电源系统。
1、单体电池生产工艺流程及产污环节
本项目具体生产流程及对应的产污环节详见下图：




图2-6  工艺流程及产污分析图
工艺流程简述：
1）极片制作工序
①正、负极浆料制备
正负极制浆在两个独立工段。正极溶剂NMP存放在1000kg密封塑料桶中，采用取料管定量取出，通过液体加料口加入自动化制浆系统。取磷酸铁锂、CNT、PVDF分别加入粉料加料口。NMP自动加入PVDF粉料混合，搅拌2h左右，以使粘结剂充分溶胀、溶解，然后自动将磷酸铁锂、CNT均匀分四次加入制浆系统，搅拌粉料时会发热，设备通过冷却循环水系统温度控制在30℃左右，搅拌6～8h，待浆料充分混合均匀后开启制浆系统真空设施，使设备内保持真空度为-0.09MPa，再搅拌30min左右即制成正极浆料，呈黑色粘稠状。
将负极溶剂纯水和石墨、CNT、CMC、SBR分别加入负极自动化制浆系统液体加料口和粉料加料口。纯水自动加入CMC粉料混合，搅拌1h左右，以使CMC粉料充分溶胀、溶解，然后自动将石墨、CNT均匀分四次加入制浆系统，温度控制在30℃左右，搅拌时间6~8h，待浆料充分混合均匀后开启制浆系统真空设施，使设备内保持真空度为-0.09MPa至0.10MPa，搅拌30min左右即制成负极浆料，呈黑色粘稠状。
制浆搅拌过程均在密闭设备内完成，粉料均溶于溶剂中，搅拌粉尘产生量极少，可忽略；正极合浆溶剂为NMP，NMP能与水混溶，溶于乙醚，丙酮及各种有机溶剂无限混溶，化学性能稳定和热稳定性好，具有极性高，挥发性低等优点，因此上料+匀浆过程中NMP挥发量可忽略不计。（此工序主要产生投料粉尘、废包装材料、噪声、正负极设备清洗废水等）
②正、负极浆料涂布、烘干
将制备好的正、负极浆料通过制浆系统出料口放料，存放在中转罐内，使用时通过泵料系统取料并加入涂布机缓存罐中，涂布机用高精度计量泵把浆料“算好量”送进一个精密狭缝模头，浆料在模唇处形成稳定液桥，涂布作业速度20～50m/min，涂布有效宽度400～1000mm，浆料随高速运行的基材（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔）“带走”成膜，然后通过烘箱干燥定型，最终收卷。
涂布机采用电烘干，烘干温度70~140℃，烘干过程中，正极、负极浆料中的NMP全部散发。（此工序主要产生NMP废气、噪声、废铝箔、废铜箔、正负极设备清洗废水等）
③辊压、分切
利用辊分一体机对极片进行压实以降低极片厚度，并分成与产品电池形状大小相同的成品极片，然后进行分切。（此工序主要产生噪声、废边角料、分切粉尘）
④模切
分切后的极片送入激光分模一体机，采用激光裁切工艺将卷材裁切成单片极片，同步裁切预留极耳位缺口，制得成型单片成品极片。（此工序主要产生噪声、废边角料、模切粉尘）
2）电池装配工序
①叠片
将模切好的正、负极卷挂放在切叠一体机上，自动切片，自动将一层正极片、一层隔膜纸，再一层负极片、一层隔膜纸叠在一起，叠片层数根据产品要求确定。（此工序主要产生噪声、废隔膜、废极片）
②热压
通过设置合理的时间、温度、压力对裸电芯进行热压整形，控制裸电池厚度，使卷绕（叠片）后松散的裸电池外形固定，防止正负极片相对位移。热压温度90℃，采用电加热。（此工序主要产生噪声）
③极耳预焊
通过自动焊接线采用超声波焊机在正极片上焊接铝片极耳，在负极片上焊接铜片极耳。超声波焊机不使用助剂，利用高频振动，将工件迅速熔接，使金属直接相连，经查阅论文《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆，太原市机械电子工业局，科技情报开发与经济，2010年第20卷第4期），超声波焊接不产生焊接烟尘，也没有其他焊接污染，故焊接过程不产生烟尘。（此工序主要产生噪声）
④装配
铝塑膜卷材送入自动冲壳机冲压成型，制出可容纳电芯的凹槽壳体；成型铝塑壳输送至自动包装工位，机械手抓取焊接完成极耳的裸电芯自动入壳，随后对铝塑壳多边热封封口，预留单侧注液口暂不密封；半成品电芯转运至自动贴膜机，设备全自动包覆外层绝缘保护膜。（此工序主要产生噪声、废铝塑膜、有机废气）
⑤电池干燥
将电芯放入电热电芯干燥箱内，在85~90℃、-0.09MPa条件下烘干一段时间，去除微量水分。烘干后泄压过程中，通入氮气进行气体保护。（此工序主要产生噪声、水蒸气）
⑥注电解液
将烘干好的电芯放到注液系统密闭的自动注液机内，电解液通过密闭管道定量由预留的注液孔加注入电芯，然后封注液口。（此工序主要产生噪声、有机废气）
⑦静置
将放电态电池置于高温静置箱中搁置一定时间，根据搁置后电池电压分布情况进行筛查，挑出电池内部存在微短路缺陷的短路、低电压电池。高温静置箱采用电加热。因静置前电池已完成封装，不会造成电解液和气体溢出，产生的气体排进预留气袋内。（此工序主要产生噪声、有机废气）
⑧化成
化成工序在负压化成间内完成。将电池在化成机上充电一段时间，将电极材料激活，使正、负电极片上聚合物与电解液相互渗透，形成稳定的固体电解质界面（SEI）膜。由于电芯已经进行封装，化成过程不会造成电解液和气体溢出，产生的气体跑进预留气袋内，不让电芯本体鼓包。（此工序主要产生有机废气）
A.正极电化学反应
充电时外电路抽走电子，Li⁺从磷酸铁锂晶格脱出，进入电解液：
LiFePO4→Li1−xFePO4+xLi++xe−
放电可逆反应：
Li1−xFePO4+xLi++xe−→LiFePO4​
B.负极还原反应
迁移至负极的Li⁺得到电子嵌入石墨碳层，生成嵌锂石墨：
6C+xLi++xe−→LixC6​
电解液溶剂（DMC、EMC等）锂盐LiPF6在石墨负极低电位（0.6~0.8VvsLi/Li⁺）发生还原分解，生成固态钝化膜SEI，覆盖石墨表面。
溶剂还原主反应：
2（CH2）2CO3+2Li++2e−→（CH2OCO2Li）2↓+CH2=CH2↑
锂盐分解副反应：
LiPF6+e−→LiF↓+PF5​
LiF为SEI无机硬质组分，提升膜稳定性、阻隔溶剂共嵌入，防止石墨持续剥落，PF5会立刻与电解液碳酸酯溶剂、负极SEI膜前驱有机物发生固相界面反应，数毫秒内完全消耗，转化为固态氟化锂LiF，永久沉积在负极SEI膜中。
C.总反应
可逆主反应：
LiFePO4+6xC→Li1−xFePO4+LixC6​
⑨二封线
化成后的电芯进入自动二封成型机，在真空腔体内刺破气袋并抽除内部气体，消除电芯内压；随后通过热压对封口进行永久密封，隔绝外界水汽与氧气，最后剪除多余气袋，得到最终形态的电芯。（此工序主要产生噪声、有机废气）
⑩定容
电池在分容设备上经放电检测，分容设备线会根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到定容的目的。
⑪OCV测试
电芯经常温静置至电化学平衡后，通过OCV测试线对电芯开路电压、内阻进行检测，并结合静置前后的电压变化判断自放电水平。设备根据预设的电压、压差及内阻阈值自动分选，合格电芯进入成品库，不合格电芯单独收集处置。
其他配套工序-电池拆解：为有效识别制程工艺缺陷，防范批量不良品产生，项目在注液、封口、化成、定容等关键工序设置了随机抽样检验机制，通过对抽检电池进行拆解分析，核查电解液浸润均匀性、封口密封可靠性、化成产气情况及极片状态，可及时发现注液不足、虚封、产气异常等工艺偏差，为工艺参数优化提供依据，保障产品批次质量一致性与稳定性。（此过程主要产生有机废气、废电解液）
电芯拆解不涉及化学试剂的使用。
2、储变电系统工艺流程及产污环节
废边角料、噪声           焊接烟尘、噪声                                     
                                   ↑                                          ↑
单体电池→极耳剪切→放置PCB板→激光焊→模块捆扎→模块入箱→线束连接整理→质检→盖板安装→成品
图2-7   储变电源系统组装配工艺流程及产污环节图
极耳裁切：将成品单体电池的极耳（正负极端子）按照设计要求裁切至规定长度或形状，为后续焊接做准备。（此过程主要产生废边角料、噪声）
放置PCB板：将裁切好极耳的电池按照特定排列方式，放置到已安装好PCB板（印刷电路板，用于连接各电池单元并传递信号）的支架或夹具上。
激光焊：通过激光焊接工艺，将电池极耳与PCB板上的连接片牢固焊接，形成稳定的电气连接。（此过程会产生焊接烟尘、噪声）
模块捆扎：完成焊接的电池组进行捆扎固定，形成初步的“电池模块”。
模块入箱：将捆扎好的电池模块整体吊装或推入预先准备好的电池箱体（PACK箱体）内并进行固定。
线束连接整理、质检：连接模块间的采集线束（电压、温度信号等），完成后对电气性能、绝缘性能、外观等各项指标进行质量检测。
盖板安装：质检合格后，安装电池箱体的上盖并密封紧固，最终得到完整的电池模组成品。
根据工艺流程，本项目主要产污环节情况见下表。
表2-9 本项目产污环节一览表
	类型
	产排污环节
	污染源
	污染物种类

	废气
	正、负极匀浆
	投料粉尘
	颗粒物

	
	涂布烘干
	涂布烘干废气
	NMP废气（以非甲烷总烃计）

	
	电解液注液、静置及化成工序
	注液废气
	有机废气（以非甲烷总烃计）

	
	装配
	封边废气
	有机废气（以非甲烷总烃计）

	
	分条、模切
	粉尘
	颗粒物

	
	二封
	二封废气
	有机废气（以非甲烷总烃计）

	
	电池拆解
	拆解废气
	有机废气（以非甲烷总烃计）

	
	NMP回收储罐
	储罐大小呼吸
	有机废气（以非甲烷总烃计）

	
	危废库
	危废暂存废气
	危废库废气（以非甲烷总烃计）

	
	污水处理站
	污水处理
	氨、硫化氢、臭气浓度

	
	电源系统组装
	焊接烟尘
	颗粒物

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	噪声Leq（A）

	废水
	纯水制备
	纯水制备浓水
	COD、SS

	
	匀浆系统、涂布机等设备
	设备清洗废水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5

	
	人员办公
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5

	固废
	职工生活
	生活垃圾、预处理池污泥
	/

	
	匀浆
	沾染浆料的废手套
	一般固废

	
	分条、模切
	废边角料
	一般固废

	
	OCV测试
	不合格品
	一般固废

	纯水
	正极涂布
	废铝箔
	一般固废

	
	负极涂布
	废铜箔
	一般固废

	
	原辅料使用
	废包装材料、废NMP包装桶
	一般固废

	
	叠片
	废隔膜、废极片
	一般固废

	
	压缩空气
	滤渣
	一般固废

	
	
	废滤芯
	一般固废

	
	制氮
	废分子筛
	一般固废

	
	纯水制备
	废过滤材料
	一般固废

	
	投料
	除尘器收集粉尘
	一般固废

	
	NMP回收
	NMP回收液
	一般固废

	
	活性炭吸附装置
	废活性炭
	危险废物

	
	废水处理
	污泥
	危险废物

	
	电子拆解、清理注液机
	废电解液
	危险废物

	
	设备维护
	含油抹布、手套、废油桶、废机油
	危险废物

	
	原辅料使用
	废危化品包装桶
	危险废物




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目选址于四川巴中经济开发区核心片区，建设性质为新建，生产场所租赁四川秦巴瑞耀产业园经营管理有限公司在建标准厂房。该厂房建设主体前身为巴中名嘉物业管理有限公司（企业更名前后为同一法人主体），其所属《四川巴中经济开发区数字经济产业园区基础设施建设项目》已于2023年11月16日取得四川巴中经济开发区生态环境局出具的无需办理环评手续说明。经现场实地踏勘，项目所租厂房现阶段尚在土建施工阶段，厂房场地无原有生产历史，不存在原有遗留污染源、无历史环境污染问题。
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	现场照片


 



[bookmark: _Toc24591][bookmark: _Toc186098079]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行》要求，大气环境质量现状评价时，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。
（1）环境空气质量达标区判定
为了解项目所在区域环境空气质量状况，本次评价采用巴中市生态环境局于2026年6月4日发布的《2025巴中市生态环境状况公报》相关数据。
本项目位于巴中市经开区，区域环境空气质量现状情况如下：
表3-1 2024年巴中市环境空气质量主要污染物浓度评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6.2
	60
	10.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17.6
	40
	44
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	40.9
	60
	68.17
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27.8
	30
	92.67
	达标

	CO
	日均第95百分位数
	0.1mg/m3
	4mg/m3
	2.5
	达标

	O3
	日最大8小时均值
	131.0
	160
	81.88
	达标


根据上表可知，2025年巴中市环境空气质量现状PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3和CO的年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，项目所在区域为达标区，环境空气质量良好。
（2）评价范围内环境质量现状
根据生态环境部环境工程评估中心对《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答中第7条对大气特征污染物现状监测的回复：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），本项目涉及的特征污染物为总悬浮颗粒物，本次评价引用四川省环科源科技有限公司委托四川省川环源创检测科技有限公司于2024年8月9日~16日监测的“四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬碳负极材料生产项目监测（报告编号：川环源创检字（2024）第CHYC/24H10801-1号）”（详见附件），该项目点位位于本项目东北侧约1.797km处，因此，引用具有时效性和有效性。
①调查因子
监测因子：TSP；
②监测点位
四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬碳负极材料生产项目所在地。
③监测数据的监测时间
2024.8.9~2024.8.16；连续监测7天。
④评价方法
采用单项因子质量指数法进行评价，其公式为：


式中：Pi——第i种污染物的最大质量浓度占标率；
Ci——第i个污染物实测最大质量浓度，mg/m3；
Si——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
⑤评价结果
项目所在区域环境空气质量（其他污染物）评价结果见下表。
表3-2 环境空气质量评价结果表
	监测项目
	浓度范围（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	最大占标率
	达标情况

	总悬浮颗粒物
	117~124
	300
	41.33
	达标


由上表可知，总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中相关标准限值。
2、地表水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/2.3-2018）中水质调查时期要求：“三级B评价，可不考虑评价时期”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域地表水环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目位于四川巴中经济开发区，因此，本次评价引用《2025巴中市生态环境状况公报》满足指南要求。
根据《2025巴中市生态环境状况公报》，2025年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于Ⅲ类水质。6个国控断面Ⅰ-Ⅱ类水质占比100%，4个省控断面Ⅰ-Ⅱ类水质占比75%，仅徐家河断面水质为Ⅲ类。与上年相比，巴河总体水质不变，保持为优，Ⅰ-Ⅲ类水质占比100%，各断面水质类别均无明显变化。徐家河断面频次达标率下降8.3个百分点。
综上，本项目所在区域地表水水环境质量良好。
3、声环境质量现状
本项目周边50m范围内无声环境敏感保护目标，声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021试行）要求，本项目无需进行声环境质量监测。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。根据调查，本项目位于工业园区内，本项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等特殊及重要生态敏感区，因此无需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
本项目属于污染影响类项目，位于园区内。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查留作背景值”。
本项目在采取相应的土壤、地下水环境污染防治措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展环境质量现状调查。
6、电磁辐射环境质量现状
本项目为工业项目，不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类。因此，本项目不开展电磁辐射环境现状调查。

	环境保护目标
	1、环境保护目标
根据本项目所处的地理位置并结合本项目产排污特点和外环境特征，本项目主要环境保护目标为：
（1）地表水环境保护目标
本项目地表水环境保护目标为受纳水体巴河，地表水环境质量应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
（2）大气环境保护目标
本项目厂界外500m范围内，大气环境保护目标为公租房、云城.书香美邸（在建）、巴中经开区人才大楼、五谷社区原居委会（已闲置）等。
（3）声环境保护目标
厂界外50米范围内均为工业企业，不存在声环境保护目标。
（4）地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（5）生态环境保护目标
本项目位于园区内，租赁四川秦巴瑞耀产业园经营管理有限公司在建厂房进行建设，无新增用地，不涉及生态环境保护目标。
本项目评价范围内主要环境保护目标一览表。
表3-3 本项目主要环境保护目标一览表
	环境要素
	目标名称
	规模
	方位
	距离（m）
	执行标准

	大气环境
	公租房
	约200人
	北侧
	52
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	五谷社区原居委会（已闲置）
	/
	北侧
	253
	

	
	巴中经开区人才大楼
	约150人
	西北侧
	335
	

	地表水
	/
	/
	/
	/
	/

	声环境
	本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标

	地下水环境
	厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	生态环境
	本项目位于工业园区内，用地性质为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标




	污染物排放控制标准
	1、废气
（1）施工期
施工期总悬浮颗粒物（TSP）执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 51/2682-2020）表1中相应标准限值。
表3-4  施工期总悬浮颗粒物（TSP）排放标准
	项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放浓度（μg/m3）
	无组织排放监控浓度限值

	TSP
	巴中市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250
	


（2）运营期
颗粒物参照执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中锂离子/锂电池相关限值；DA001、DA002执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中锂离子/锂电池相关限值；DA003参照执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表5标准；VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值；污水处理站产生的硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1相应排放限值。
表3-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（单位：mg/m3）
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放浓度

	VOCS
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


表3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）（mg/m3）
	污染物
	无组织排放监控浓度

	氨
	1.5

	硫化氢
	0.06

	臭气浓度
	20（无量纲）


表3-7 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）
	污染物
	标准限值（mg/m3）

	
	有组织（生产设施排气筒）
	无组织（企业边界最高浓度限值）

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）（DA001、DA002）
	50
	2.0

	颗粒物
	30
	0.3


表3-8 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度（mg/m3）
	备注

	VOCs（DA003）
	60
	15
	1.7
	2.0
	未高出排气筒周围半径200m范围内建筑物3m以上，排放速率严格50%执行。


2、废水
根据生态环境部《关于行业标准生活污水执行问题的回复》：橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）和《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）均在“排水量”定义中明确外排废水包括厂区生活污水，主要考虑是防范与生产相关的厂区生活污水中混入行业特征污染物，以及生产废水经由生活污水排水管道排放等情况的发生。为此，相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。另外，根据《关于执行电池工业污染物排放标准有关问题的复函》（环函﹝2014﹞170号），锂离子电池基准排水量为0.8m3/万Ah。
本项目电芯生产设施布置于独立洁净生产区域内，与办公区物理隔离，且生产区排水管网与办公区排水管网独立敷设。因此，本项目DW002执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2中“间接排放”限值，DW001执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。
表3-9 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）    单位：mg/L
	类别
	污染物
	pH（无量纲）
	悬浮物
	BOD5
	CODCr
	NH3-N
	总磷
	TN
	基准排水量

	DW002
	标准限值
	6~9
	140
	300
	150
	30
	2.0
	40
	0.8m3/万Ah

	DW001
	标准限值
	6~9
	400
	300
	500
	45
	8
	70
	/

	注：由于《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）标准中未对BOD5作出规定，因此BOD5执行巴中经开区污水处理厂进水水质标准（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）要求。


3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
项目噪声执行标准具体见下表所示。
表3-10 噪声排放标准 单位：dB（A）
	执行标准
	标准限值dB（A）

	施工期
	GB12523-2011
	昼间
	70
	夜间
	55

	营运期
	GB12348-2008 3类
	昼间
	65
	夜间
	55


4、固废
一般工业固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定综合利用和处置，一般固体废物的贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

	总量控制指标
	本次评价将给出废气污染物（VOCs）、废水污染物（COD、NH3-N、TP）计算值，供生态环境主管部门参考。
一、废水
污水处理厂处理前（生产废水排放口+生活污水排放口）：
COD=76.8m3/a（生产废水）×150mg/L×10-6+3774m3/a（生活污水、纯水制备浓水）×500mg/L×10-6≈1.9t/a；
NH3-N=76.8m3/a（生产废水）×30mg/L×10-6+3774m3/a（生活污水、纯水制备浓水）×45mg/L×10-6≈0.172t/a；
TP=76.8m3/a（生产废水）×2mg/L×10-6+3774m3/a（生活污水、纯水制备浓水）×8mg/L×10-6≈0.03t/a；
污水处理厂处理后（巴中经开区污水处理厂排口）：
COD=3850.8m3/a×50mg/L×10-6≈0.193t/a；
NH3-N=3850.8m3/a×5mg/L×10-6≈0.0193t/a；
TP=3850.8m3/a×0.5mg/L×10-6≈0.002t/a；
二、废气
建议本项目总量控制指标为VOCs，以实际排放量核定，根据工程分析，建议VOCs总量控制指标为1.6908t/a。
项目总量控制指标最终由生态环境主管部门核对后调控并下达。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租低空数字经济产业园标准化厂房进行建设，因此，项目施工期不涉及表土剥离、建筑基础开挖，主要建设内容包括建筑适应性改造、装饰、设备安装与调试等。施工期将产生扬尘、建筑垃圾、装修废气、噪声、设备安装产生的包装废弃物、施工人员的生活污水、生活垃圾等，其排放量随施工期和施工强度不同而有所变化。但这些污染是暂时性的，会随着施工结束而消失。
1、废气治理措施
本项目施工作业废气主要为建筑适应性改造和车辆运输产生的少量扬尘以及室内简单装饰产生的装修废气。本项目湿法作业、洒水降尘等措施可使扬尘得到有效控制，扬尘排放可满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）相应阶段排放限值要求，不会对周边环境造成不利影响。装修废气通过采用环保装饰材料、加强通风换气等措施，降低有害装修气体的排放。总体而言，本项目施工期对环境空气影响较小，且影响是暂时性的，随着工程施工期结束而消失。
2、废水治理措施
本项目施工期不产生施工废水、主要废水来源于施工人员生活污水，主要污染物为SS、CODcr、氨氮等。本项目高峰期施工人员按每天10人次计，生活用水按30L/人次·d计，则施工期生活用水量为0.3m3/d，排污系数按0.85计，生活污水产生量为0.26m3/d。生活污水依托园区预处理池处理后排入市政污水管网，最终进入巴中经开区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“城镇污水处理厂”排放标准后排入巴河。
3、噪声治理措施
①减少人为噪音，建设单位严格执行《建设工程施工现场管理规定》进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。
②合理安排各类施工机械施工工作时间。将强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝在夜间施工。如有其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。
③优化运输车辆进出施工场地路径，尽量避免在敏感目标附近停留，途经敏感目标附近时禁止鸣笛。
4、固废治理措施
施工期固体废物设备废包装材料（如纸板、泡沫及木条等）、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
建筑垃圾及时清运至建设部门指定的地点堆放，可回收处理的废弃建筑材料和废包装材料由废品回收公司回收处置；施工期施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，施工高峰期施工人员约10人，施工生活垃圾产生量为5kg/d，通过园区已设置垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置。项目施工期固废均能得到合理处置，不会对环境造成二次污染。
综上所述，项目施工期间在采取相应的预防、治理措施后，施工期对环境影响很小，且施工期较短，施工结束后，施工期的影响也随之消失。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
（1）废气源强分析
1）投料粉尘
正极、负极制浆分散搅拌过程均为物料机械混合过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。
各种粉料为袋装，使用时，放置在粉料加料口上，由人工将袋底部打开，通过进料口将粉料负压吸入制浆系统各加料罐，加料过程中料仓为微负压状态，少量粉尘作为无组织散失。加料罐中粉料通过管道由真空泵密闭输送加料，输送过程均为自动化。
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 电池制造行业系数手册》中C384其他电池制造业系数手册中的产污系数，颗粒物产生系数为110g/万只。本项目产品约为1350万只，则颗粒物产生量约0.149t/a（约为0.025kg/h）。
拟采取治理措施：本项目投料在密闭投料间进行，投料产生的颗粒物经设备自带滤芯除尘器（TA001）收集（收集效率为90%，处理效率为99%）处理后无组织排放，则粉尘收集量约为0.133t/a，无组织排放量约为0.016t/a，排放速率约为0.0027kg/h。
2） 涂布烘干废气
正、负极匀浆均在30℃密闭搅拌工况下，NMP饱和蒸气压低、挥发量极小，搅拌过程基本无废气逸散，有机废气主要来源于涂布烘干工序。
本项目涂布烘干温度远低于PVDF热分解温度（270℃），PVDF不发生分解，无氟化物污染物产生，本项目NMP总年消耗量为1328.84t/a，其中：聚酰亚胺浆料年用量14.9t（含NMP占比92%，折合NMP13.71t/a），碳纳米管导电浆料年用量257.5t（含NMP占比95%，折合NMP244.63t/a），其余为外购纯NMP原料，项目年运行6000h，本次评价按NMP全挥发核算，则NMP废气产生量1328.84t/a，产生速率约为221.5kg/h。
拟采取治理措施：本项目涂布机为密闭结构，自带电烘箱，当物料进入烘箱后，将前后仓门关闭，并进行烘烤，由于烘箱在烘烤阶段为真空全密闭烘烤，烘箱顶部设有出气口（烘烤期间为关闭状态），烘烤完毕后，对箱内废气进行真空抽至烘箱顶部排放，并通过管道将烘箱内的NMP有机废气引至NMP回收系统（TA002，采用“二级冷凝回收+转轮深度吸附”回收工艺（收集效率为100%，单级冷凝效率为90%、转轮吸附处理效率为90%，则该工艺总体处理效率为99.9%，根据建设提供资料，设备配套风机风量为35000m3/h），由于烘箱是密闭状态，且排气口直接采用管道接入，因此废气收集率按照100%计算，未回收的废气经1根30m高排气筒（DA001）排放，有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量约为1.33t/a，排放速率约为0.222kg/h，排放浓度约为6.34mg/m3。
3）分切粉尘
本项目极片采用激光模分一体机、锟分一体机进行模切、分条，设备裁切精度高、刀口规整，生产过程以产生极片细微毛，刺、边角微屑为主，无大面积涂层脱落及大颗粒粉尘散发，模切、分条过程中粉尘产生量极少，本次环评不进行定量计算，仅进行定性分析，粉尘以无组织形式在车间内自然沉降。
4）注液废气
项目注液工序设置在全自动密闭注液机内完成，电解液采用密闭管道自动输送，电芯抽真空后定量注液并及时封口，全程密闭操作，无敞口挥发环节。本项目注液系统配套真空抽气及氮气干燥保护装置。电解液中含六氟磷酸锂，遇空气及水汽易水解产生PF5、氟化氢等腐蚀性污染物，但由于本项目注入电解液前已保持真空环境，无空气和水汽，在注液过程中六氟磷酸锂不会发生水解和氧化反应，不会产生PF5、氟化氢等腐蚀性污染物；
根据百度百科六氟磷酸锂的理化性质，六氟磷酸锂是一种无机化合物，化学式为LiPF6，为白色结晶性粉末，易溶于水、溶于低浓度甲醇、乙醇、丙醇、碳酸酯类等有机溶剂；熔点为200℃，分解温度为125℃，密度为1.50g/cm3。电解液注液过程中在真空负压条件下，不会接触空气和水汽，仅接入干燥且注液温度为常温（25℃），因此，六氟磷酸锂不会分解，电解液中的LiPF6不会挥发出来，不会产生氟化物。同时，电解液为浆料，不会有含有LiPF6的粉尘进入废气。因此，在注液过程中仅考虑电解液中有机溶剂挥发的有机废气。
本次注液过程中产生的有机物挥发量参考2025年12月12日，河南德之誉检测技术有限公司对洛阳储变电系统有限公司出具的《废气、废水、噪声检测》检测报告，其活性炭吸附装置进口速率为0.017-0.019kg/h，以最不利影响分析，本项目取最大进口速率0.019kg/h，根据《洛阳储变电系统有限公司年产20万KWh新能源储变电系统项目环境影响报告表》可知，该项目年产5万kWh锂离子单体电池，并对15万kWh外购单体电池进行模组集成，年产20万kWh储能变电系统，项目年工作时长3300h，年用电解液66.98t（电解液主要成分为六氟磷酸锂、碳酸甲乙酯、丙酸乙酯等），注液工序密闭，密闭管道收集，经二级活性炭吸附装置处理后排放，收集效率按95%计，则废气产生量约为0.066t/a，约为电解液的0.1%。本项目电解液使用量为1122.4t/a，则电解液注液生产过程中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为1.1224t/a。
拟采取治理措施：本项目注液在密闭注液系统内操作，其中产生的有机废气经密闭管道收集（收集率为95%），经二级活性炭处理（处理效率为75%，风机风量为6000m3/h）后通过30m高排气筒（DA002）排放，年工作时间为6000h，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量约为0.3t/a，排放速率约为0.05kg/h，排放浓度约为8.3mg/m3；无组织排放量为0.06t/a，排放速率约为0.01kg/h。
5）二封废气
由于静置前电池已完成封装，静置、化成过程中会有少量气体聚集于预留气袋内，化成后进行二次封装，在真空环境下刺破气袋、抽出内部气体，随即热封实现永久密封，并剪除气袋，该工序有机废气产生量较少，本次环评不进行定量计算，仅进行定性分析。
拟采取治理措施：封装工序密闭，通过密闭管道收集后经二级活性炭（TA003）处理，并通过30m高排气筒（DA002）排放。
6）拆解废气
根据建设单位提供资料，为提前识别工艺缺陷，规避批量不良品产生，会在封口、注液、化成、定容等工序进行随机抽样检验，电池拆解过程中会产生少量有机废气，同时该工序不涉及化学试剂的使用，故本次环评不进行定量计算，仅进行定性分析。
拟采取治理措施：电池拆解间密闭，通过密闭抽风收集后经二级活性炭（DA003）处理，并通过30m高排气筒（DA002）排放。
7）封边废气
项目封边是将铝塑膜加热至180℃左右，铝塑膜的热封层（聚丙烯薄膜）热熔黏合在一起，封边过程会产生有机废气（VOCs）。项目封边工序运行时间短，铝塑膜用量较少，封边工序的有机废气（VOCs）产生量很少，本次环评不进行定量计算，仅进行定性分析。
拟采取治理措施：本项目拟在封边工位上方设置1个密闭集气罩，收集后经二级活性炭（TA003）处理通过30m高排气筒（DA002）排放。
二级活性炭吸附装置风量核算：
①集气罩风量参考《环境工程设计技术手册》（2002年版），计算公式为：
Q=0.75（10X2+F）Vx×3600
式中：Q—集气罩风量，m3/h；
X—控制点距集气罩的距离，m，本项目控制点距集气罩的距离设计为0.3m；
F—集气罩罩面面积，m2，本项目集气罩罩面面积为0.25m2；
Vx—集气罩罩面风速，m/s，本项目取0.3m/s。
经计算，本项目封边工序风机风量为931.5m3/h。
②密闭管道风量参照《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016），其计算公式如下：
L=3600×F×V
式中：F—风管测定断面面积（m2）；
V—风管测定断面平均风速（m/s），本次评价取10m/s。
本项目注液机、二封机分别设置密闭集气管道，根据建设单位提供资料，项目集气管道一般为100-200mm，本次评价取200mm，经计算，注液、二封工序风机风量为2260.8m3/h。
③根据建设单位提供资料，电池拆解间体积为99m3，参考《工业企业卫生设计标准》（GBZ 1-2010）中“6.1.5.2 a）事故通风宜由进厂使用的通风系统和事故通风系统......事故通风系统风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不宜＜12次/h”的相关要求。电池拆解间风机风量＝房间体积×换气次数＝66×12＝1188m3/h。
综上，考虑风管、弯头等损耗，按照计算值的1.2倍系数取值，本项目DA002风机总量为6000m3/h。
8）NMP储罐呼吸废气
本项目拟在电芯车间设置2个NMP储罐，其中1个储存为NMP新液，储罐容积为3m3，1个储存NMP回收液，储罐容积为6m3，主要存放NMP新液、回收的NMP回收液。储罐在储存过程中会通过呼吸阀排放少量有机废气，包括“大呼吸”损耗和“小呼吸”损耗。
根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算公式，罐区大、小呼吸气计算公式说明如下：
a小呼吸气：
LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC×η1×η2​
式中：LB——固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a）；
M——储罐内蒸汽的分子量，NMP为99.13；
P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），根据《化工物性算图手册》（刘光启等，2022），本项目NMP储罐中蒸汽压为320Pa；
D——罐的直径（m）；
H——平均蒸汽空间高度（m），本处取1.0m；
ΔT——一天之内的平均温度差（℃），本处取10℃；
FP——涂层因子（无量纲），根据液体状况取值在1~1.5之间，本处取1.25；
C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；
KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0）。
η1——内浮顶罐取0.05，拱顶罐取1；
η2——设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。
b大呼吸气：
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×V
式中：LW——固定顶罐的大呼吸排放量（kg/a）。
KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。
K<36，KN=1；36<K<220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。
表4-1 参数选取一览表
	参数
	M
	P
	H
	ΔT
	FP
	C
	KN
	KC
	D
	η1
	η2
	V

	NMP回收储罐
	99.13
	320
	1.0
	10℃
	1.25
	0.308125
	0.26
	1.0
	1.5
	1
	0.7
	5.0888

	NMP储罐
	99.13
	320
	1.0
	10℃
	1.25
	0.2128
	0.26
	1.0
	1
	1
	0.7
	2.55


根据上式及参数计算的储罐呼吸废气见下表：
表4-2 储罐大小呼吸废气产生量
	储罐
	小呼吸气（kg/a）
	大呼吸气（kg/a）
	合计（kg/a）

	NMP回收储罐
	0.58
	0.02
	0.6

	NMP储罐
	0.2
	0.009
	0.209


综上，本项目NMP储罐大小呼吸产生的有机废气（非甲烷总烃）总量为0.809kg/a（约为0.0008t/a），产生量较小，由厂区内无组织排放。
9）危废库废气
危废库暂存的沾染危险物质的废包装材料、废活性炭等危险废物在储存过程中会挥发少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。危废间密闭，内设集气管道，将危废库废气引至活性炭吸附装置（TA004，风机风量11000m3/h）处理后，仅有极少量有机废气经15m高排气筒（DA003）排放。由于项目危险废物暂存过程中有机废气产生、排放量极小，本次评价仅对其进行定性分析。
风机风量核算：根据建设单位提供资料，电池拆解间体积为727.935m3，参考《工业企业卫生设计标准》（GBZ 1-2010）中“6.1.5.2 a）事故通风宜由进厂使用的通风系统和事故通风系统......事故通风系统风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不宜＜12次/h”的相关要求。本项目风机风量＝房间体积×换气次数＝727.935×12＝8735.22m3/h，考虑风管、弯头等损耗，按照计算值的1.2倍系数取值，本次环评取整为11000m3/h。
10）污水处理站废气
项目污水处理工序会产生少量恶臭废气，主要污染物为硫化氢、氨等，以无组织形式扩散。本项目废水产生规模偏小，恶臭污染物产排强度低。污水处理站采用密闭式成套处理设施，可有效抑制恶臭气体逸散，不会对大气环境带来明显不良影响。
11）焊接烟尘
本项目电源系统组织工序设置有焊裁一体机，主要采用激光焊，利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。激光焊均不用焊条，粉尘产生量极小，产生的焊接烟尘经设备自带滤芯除尘器处理后无组织排放，本次评价仅对其进行定性分析。
综上，本项目废气产排情况见下表。






表4-3 本项目有组织废气产生、治理、排放情况一览表（单位：产生量t/a；速率kg/h；浓度：mg/m3）
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	治理措施及效果
	污染物排放情况

	
	
	产生量
	产生速率
	措施
	收集效率（％）
	处理效率（％）
	风机风量（m3/h）
	是否为可行技术
	排放形式
	排放量
	排放速率
	排放浓度
	排放时间

	涂布烘干
	NMP（以非甲烷总烃计）
	1328.84
	221.5
	二级冷凝回收+转轮深度吸附
	100
	99.9
	35000
	是
	有组织
	1.33
	0.222
	6.34
	6000h

	注液、二封
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	1.1224
	0.187
	二级活性炭
	95%
	75%
	6000
	是
	有组织
	0.3
	0.05
	8.33
	

	危废库
	挥发性有机物（以非甲烷总烃
	少量
	/
	密闭+活性炭吸附装置
	90%
	50%
	11000
	是
	有组织
	/
	/
	/
	/


表4-4 项目无组织排放情况一览表（单位：产生量t/a；速率kg/h）
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况

	
	
	产生量
	产生速率
	
	排放形式
	排放量
	排放速率

	正负极原辅料投料
	颗粒物
	0.149
	0.025
	投料间密闭，经设备自带滤芯除尘器收集
	无组织
	0.016
	0.0027

	储罐呼吸废气
	非甲烷总烃
	0.0008
	0.0001
	无组织排放
	无组织
	0.0008
	0.0001

	注液、二封
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	无组织
	0.06
	0.01

	分条、模切
	颗粒物
	少量
	车间内自然沉降
	无组织
	/
	/

	污水处理站
	NH3
	少量
	/
	无组织
	/
	/

	
	硫化氢
	
	
	无组织
	/
	/

	激光焊接
	颗粒物
	少量
	经自带滤芯除尘器处理后无组织排放
	无组织
	/
	/




	运营期环境影响和保护措施
	（2）废气排放口设置
本项目废气排放口设置情况见下表。
表4-5 项目废气排放口基本情况一览表
	排气口编号及名称
	排气筒高度
	内径
	温度
	类型
	地理坐标
	排放标准

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	

	DA001
	30m
	0.8
	25℃
	一般排放口
	106.895427
	31.856391
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

	DA002
	30m
	0.4
	25℃
	一般排放口
	106.895041
	31.856828
	

	DA003
	15m
	0.5
	25℃
	一般排放口
	106.896103
	31.856099
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）


（3）治理措施可行性
参照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）“表11 锂电池/锂离子电池排污单位废气产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施一览表”，原料系统产生的颗粒物污染治理设施为加强密闭；收集送除尘处理装置处理（旋风除尘、袋式除尘、旋风+袋式除尘）；涂布、烘烤产生的NMP挥发废气污染治理设施为NMP回收设备；注液过程中产生的注液废气污染治理设施为废气集中收集+活性炭吸附等。
[image: ]
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本项目正极、负极投料时，投料间密闭，少量粉尘经设备上方自带滤芯除尘器处理，涂布烘干废气采用NMP回收装置，电解液注液过程中产生的废气经密闭管道收集后通过二级活性炭处理。
综上，本项目各项废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）相关要求，故废气治理措施可行。
滤芯除尘器原理：含尘气流在风机负压作用下进入设备，粉尘被滤芯拦截附着，洁净气体穿透滤芯排出；积累粉尘通过脉冲气流反向吹扫脱落回落收集。
活性炭吸附原理：活性炭吸附是一种对有机废气较为成熟的处理工艺，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。
[image: ]
图4-1 活性炭吸附装置示意图
①吸附装置横截面积及吸附风速
本次评价建议建设单位选用碘值不低于800mg/g的颗粒状活性炭，参考《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》，采用颗粒状活性炭吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s，根据本项目二级活性炭吸附装置风量（6000m3/h），核算出活性炭吸附装置横截面积需不低于6000m3/h/3600s/0.6m/s≈2.78m2，活性炭吸附装置风量（11000m3/h）核算出活性炭吸附装置横截面积需不低于11000m3/h/3600s/0.6m/s≈5.093m2。
②活性炭装填量
根据《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》本项目VOCs产生量为1.1224t/a，产生浓度为31.2mg/m3；另参考表1 废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，活性炭吸附装置需活性炭14t。本次评价要求建设单位活性炭累计使用3个月后更换1次，一年更换4次。
③活性炭吸附装置主要设计参数
二级活性炭吸附装置设计参数下表。
表4-6 活性炭吸附装置设计参数表
	指标
	二级活性炭
	单级活性炭

	
	炭箱1
	炭箱2
	炭箱

	风量
	6000m3/h
	11000m3/h

	活性炭类型
	颗粒状
	颗粒状
	颗粒状

	活性炭填充量（t）
	1
	1
	1.5

	活性炭层数
	2
	2
	1

	碘值（mg/g）
	800
	800
	800

	吸入温度
	＜40℃
	＜40℃
	＜40℃

	气体流速（m/s）
	0.6
	0.6
	0.6

	活性炭更换周期
	500h更换1次
	500h更换1次
	500h更换1次

	注：活性炭装置具体参数以实际为准。


NMP回收装置：机组由余热回收器、冷却器、表冷器、风机、吸附转轮与转轮再生系统组成，主要利用一级冷却回收装置（余热回收器、冷却水冷却器、冷冻水冷却器）使得部分NMP从空气中冷凝出来，经过单级NMP吸附转轮处理后，净化排放废气通过排气筒排放。
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（4）非正常工况下污染物的排放情况
非正常工况下污染物的排放情况详见下表。
表4-7 污染物非正常情况排放核算表
	非正常排放源
	排放情景
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	年发生频次/次
	持续时间（min）
	应对措施

	涂布烘干、电解液注液等
	废气处理装置出现故障，处理效率0%
	DA001
	非甲烷总烃
	221.5
	6382.6
	1
	60
	平时加强检查和维护，如发现环保设施或集气系统故障时，立即停机检查

	
	
	DA002
	非甲烷总烃
	0.18
	30
	
	
	

	
	
	DA003
	非甲烷总烃
	/
	/
	
	
	


5、监测要求
参照《排污许可申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）与《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204-2021），本项目废气自行监测要求如下。
表4-8 废气污染物排放标准及自行监测要求
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	1
	有组织排放监测
	DA001
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	1次/半年
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

	
	
	DA002
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	1次/半年
	

	
	
	DA003
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	1次/半年
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	
	无组织排放监测（厂界上风向1处，下风向3处）
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物
	1次/半年
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	厂区内（在厂房外设置监控点）
	NMHC
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）


2、废水
（1）废水产生及排放情况
本项目排水采取雨污分流，项目外排废水主要为纯水制备浓水、生活污水、设备清洗废水等，其中项目生活污水、纯水制备浓水经厂区预处理池处理，设备清洗废水经厂区废水处理站处理，处理后的废水一同经厂区总排放口排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理达标后排入巴河。
生活污水：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—生活污染源产排污系数手册》及类比项目所在区域的生活污水水质，其COD：325mg/L，BOD5：175mg/L，氨氮：37.7mg/L，总磷：4.28mg/L，SS：450mg/L，TN：40mg/L，根据水平衡可知，本项目生活污水排放量为7.68m3/d（2304m3/a），经厂区预处理池处理后，排入园区市政污水管网，进入巴中经开区污水处理厂处理。
纯水制备浓水：参照文献《纯水制备过程中氨氮和总氮在制水废水中的富集》，山东化工，2020，49（7）：263-264，纯水制备浓水污染物SS浓度为160mg/L，COD浓度为41mg/L，经厂区预处理池处理后，排入园区市政污水管网，进入巴中经开区污水处理厂处理。
设备清洗废水：类比同类项目（南京欣旺达动力电池项目，该项目于2019年12月取得南京市生态环境局的批复，批文：宁环表〔2019〕17101号，该项目已于2021年9月通过自主竣工验收），本项目清洗废水源强见下表。
表4-9 类比清洗废水水质情况
	监测日期
	监测点位
	监测项目
	监测结果（mg/L，pH值：无量纲）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	最大值

	2021年8月17日
	正极清洗废水S1
	pH
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8

	
	
	化学需氧量
	8.44×103
	8.41×103
	8.48×103
	8.44×103
	8.48×103

	
	
	悬浮物
	40
	41
	40
	43
	43

	
	
	氨氮
	4.88
	5.06
	4.70
	5.12
	5.12

	
	
	总磷
	1.16
	1.14
	1.18
	1.17
	1.18

	
	
	总氮
	669
	669
	671
	670
	671

	
	
	五日生化需氧量
	3.16×103
	3.10×103
	3.12×103
	3.11×103
	3.16×103

	
	负极清洗废水S1
	pH
	7.4
	7.4
	7.4
	7.4
	7.4

	
	
	化学需氧量
	750
	758
	746
	746
	758

	
	
	悬浮物
	36
	37
	39
	36
	39

	
	
	氨氮
	0.161
	0.152
	0.170
	0.161
	0.170

	
	
	总磷
	1.32
	1.30
	1.35
	1.34
	1.35

	
	
	总氮
	15.7
	16.7
	17.6
	16.7
	17.6

	
	
	五日生化需氧量
	367
	362
	361
	361
	367

	2021年8月18日
	正极清洗废水S1
	pH
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8

	
	
	化学需氧量
	8.46×103
	8.47×103
	8.43×103
	8.47×103
	8.47×103

	
	
	悬浮物
	42
	44
	44
	40
	44

	
	
	氨氮
	5.18
	5.00
	5.24
	5.09
	5.24

	
	
	总磷
	1.18
	1.2
	1.17
	1.18
	1.2

	
	
	总氮
	669
	668
	671
	670
	671

	
	
	五日生化需氧量
	3.17×103
	3.17×103
	3.12×103
	3.12×103
	3.17×103

	
	负极清洗废水S1
	pH
	7.4
	7.4
	7.4
	7.4
	7.4

	
	
	化学需氧量
	779
	754
	792
	783
	792

	
	
	悬浮物
	35
	34
	37
	37
	37

	
	
	氨氮
	0.153
	0.164
	0.145
	0.136
	0.164

	
	
	总磷
	1.33
	1.32
	1.33
	1.35
	1.35

	
	
	总氮
	17.2
	15.7
	17.6
	15.7
	17.6

	
	
	五日生化需氧量
	368
	362
	361
	366
	368


本次评价按照最不利因素考虑，取最大值，则本项目设备清洗废水源强见下表。
表4-10 类比清洗废水水质情况 （单位：mg/L）
	废水类型
	COD
	SS
	氨氮
	TP
	TN
	BOD5

	正极清洗废水
	38.4t/a
	8480
	44
	5.24
	1.2
	671
	3170

	负极清洗废水
	38.4t/a
	758
	39
	0.17
	1.35
	17.6
	368

	混合后的设备清洗废水
	76.8t/a
	4619
	41.5
	2.705
	1.275
	344.3
	1769


（2）废水治理措施
本项目外排废水总量为12.836m3/d（3850.8m3/a），主要包括生产及生活两方面。其中生活污水产生量为7.68m3/d（2304m3/a），生产废水产生量为5.156m3/d（1546.8m3/a），包括设备清洗废水、纯水制备浓水等。
项目生活污水、纯水制备浓水经预处理池处理，设备清洗废水经厂区污水处理站处理，处理后的废水一同经厂区总排放口排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理，COD、BOD5、NH3-N、TP经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”要求，其余出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）一级A标准后排入经开区污水处理厂达标后排入巴河。
本项目废水产生及排放情况见下表。
表4-11 本项目废水产排污情况一览表
	废水性质
	产生量
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	TP
	TN

	生活污水
	浓度（mg/L）
	2304
	325
	175
	37.7
	450
	4.28
	40

	
	产生量（t/a）
	
	0.75
	0.4
	0.087
	1.04
	0.01
	0.09

	纯水制备浓水
	浓度（mg/L）
	1470
	41
	/
	/
	160
	/
	/

	
	产生量（t/a）
	
	0.06
	/
	/
	0.24
	/
	/

	预处理池处理前（生活污水、纯水制备浓水）
	浓度（mg/L）
	3774
	214.4
	107
	23.02
	337.04
	2.61
	24.42

	
	产生量（t/a）
	
	0.81
	0.4
	0.087
	1.27
	0.0099
	0.092

	《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》、《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-9）中化粪池的去除效率
	21%-65%
	29%-72%
	/
	60%-70%
	7%-21%
	4%-12%

	本项目取值
	21%
	29%
	/
	60%
	7%
	4%

	预处理池处理前（生活污水、纯水制备浓水）
	浓度（mg/L）
	3774
	169.4
	76
	23.02
	134.82
	2.43
	23.4

	
	产生量（t/a）
	
	0.64
	0.29
	0.087
	0.51
	0.0092
	0.088

	污水处理站处理前（设备清洗废水）
	浓度（mg/L）
	76.8
	4619
	1769
	2.705
	41.5
	1.275
	344.3

	
	产生量（t/a）
	
	0.355
	0.136
	0.0002
	0.0032
	0.0001
	0.026

	污水处理站去除效率
	98.92%
	98.915%
	/
	/
	80%
	97%

	污水处理站处理后（设备清洗废水）
	浓度（mg/L）
	76.8
	50
	19.2
	2.705
	41.5
	0.255
	10.33

	
	产生量（t/a）
	
	0.004
	0.0015
	0.0002
	0.0032
	0.00002
	0.0008

	四川巴中经济开发区污水处理厂排口
	浓度（mg/L）
	3850.8
	50
	10
	5（8）
	10
	0.5
	15

	
	排放量（t/a）
	
	0.193
	0.039
	0.0193（0.031）
	0.039
	0.002
	0.058

	备注：巴中经济开发区污水处理厂排口排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。


本项目污水处理站排水量为76.8m3/a，锂离子电池年产能为1350万只（折合1.5GWh），电池的电流约46875万Ah。则项目单位产品基准排水量约为0.0016m3/万Ah，满足基准排水量0.8m3/万Ah要求。同时根据上表所示，项目厂区内污水处理站排放口的废水污染物排放浓度能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2中“间接排放”、巴中经开区污水处理厂进水水质标准（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）要求，其余废水污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
表4-12  废水治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	污染防治措施
	排放去向
	排放方式
	排放规律
	排放口情况表

	
	
	设施名称
	处理能力
	处理工艺
	是否为可行技术
	
	
	
	排放口编号
	排放口名称
	排放口类型

	生活污水、纯水制备浓水
	COD、BOD5、TP、氨氮、SS、TN
	预处理池
	50m3
	沉淀
	是
	巴中经济开发区污水处理厂
	间接排放
	间断排放
	DW001
	生活污水排口
	一般排放口

	设备清洗废水
	COD、BOD5、TP、氨氮、SS、TN
	污水处理站
	6m3/d
	水解酸化+UASB厌氧处理
	是
	
	
	
	DW002
	生产废水排口
	


（3）废水污染治理措施可行性分析
1）预处理池可行性分析
本项目生活污水与纯水制备浓水最大日产生量为12.58m³/d。项目新建1座有效容积50m³的废水预处理池，按24h水力停留时间核算，其设计处理能力为50m³/d，且最大综合废水量小于预处理池的设计处理能力。因此，预处理池能够接纳处理项目产生的废水。
2）本项目生产废水处理设施可行性分析
厂区拟新建1座污水处理站，处理能力为6m3/d，处理工艺为水解酸化+UASB厌氧处理工艺。
项目污水处理工艺见下图。








[image: ]
图4-2 项目废水处理工艺流程图
污水处理工艺简介：
污水先进入调节池，通过潜水搅拌器均质水质、调节水量，池内一用一备的提升泵由液位浮球控制，将污水输送至絮凝沉淀池。池中投加絮凝剂与助凝剂，经混凝反应、重力沉淀去除悬浮物与胶体污染物。
絮凝沉淀出水进入水解酸化池，在厌氧微生物作用下分解大分子有机物，提升污水可生化性；后续沉淀池污泥回流至水解酸化池，维持污泥浓度。
污水汇入集水池，经搅拌均质、pH自动调节后，由提升泵送入UASB厌氧反应器，厌氧菌群深度降解有机物，产生的沼气由三相分离器收集，中间沉淀池污泥回流至反应器。
污水依次流经两级AO生物接触氧化系统：缺氧段完成反硝化脱氮，碳源不足时补充外加碳源；好氧段实现氨氮硝化与生物除磷，两级AO协同保障总氮达标。最终污水进入二沉池进行泥水分离，进一步降低出水悬浮物。
根据建设单位污水处理站工艺设计资料，项目厂区污水处理站工艺处理效果预计见下表：
表4-13 污水处理站主要处理效率一览表 （单位：mg/L）
	[bookmark: _Toc1819]处理单元
	COD
	BOD5
	氨氮
	TN
	总磷
	SS

	综合调节池
	进水
	4619
	1769
	2.705
	344.3
	1.275
	41.5

	
	去除率
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	出水
	4619
	1769
	2.705
	344.3
	1.275
	41.5

	絮凝沉淀
	进水
	4619
	1769
	2.705
	344.3
	1.275
	41.5

	
	去除率
	5%
	5%
	/
	/
	80%
	/

	
	出水
	4388.05
	1680.55
	2.705
	344.3
	0.255
	41.5

	水解酸化
	进水
	4388.05
	1680.55
	2.705
	344.3
	0.255
	41.5

	
	去除率
	5%
	5%
	/
	/
	/
	/

	
	出水
	4168.7
	1596.52
	2.705
	344.3
	0.255
	41.5

	UASB
	进水
	4168.7
	1596.52
	2.705
	344.3
	0.255
	41.5

	
	去除率
	70%
	70%
	/
	/
	/
	/

	
	出水
	1250.61
	479
	2.705
	344.3
	0.255
	41.5

	一级AO
	进水
	1250.61
	479
	2.705
	344.3
	0.255
	41.5

	
	去除率
	80%
	80%
	/
	90%
	/
	/

	
	出水
	250.12
	95.8
	2.705
	34.43
	0.255
	41.5

	二级AO
	进水
	250.12
	95.8
	2.705
	34.43
	0.255
	41.5

	
	去除率
	80%
	80%
	/
	70%
	/
	/

	
	出水
	50
	19.2
	2.705
	10.33
	0.255
	41.5

	排放标准
	150
	300
	30
	40
	2.0
	140


综上，项目生产废水经厂区自建污水处理站处理后，COD、SS、氨氮、TP、TN满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准限值。
3）依托巴中经开区污水处理厂可行性分析
巴中经开区污水处理厂位于经开区南侧、河流下游的L13地块内（巴中兴文沙溪村），主要接纳经开区兴文片区的生活污水以及工业废水，占地6.40公顷，目前污水处理厂一期工程（设计规模1.99万m3/d）已建成运行，处理工艺为改良型A/A/O工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标要求，尾水经专管引至巴河干流（曾口场镇下游）排放。
目前污水处理厂接纳污水量约占最大处理量的50.25%，即约1万m3/d，还剩余0.99万m3/d的处理能力，本项目建设后全厂废水日最大排放量共15.78m3/d，故巴中经开区污水处理厂的剩余处理能力可以满足本项目废水纳入。因此本项目废水进入巴中经开区污水处理厂处理是可行的。
综上所述，项目外排废水经过上述措施后不会对当地地表水环境造成不良影响。
（4）自行监测
为切实控制本工程治理设施的有效运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）、《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204-2021），本项目营运期废水监测计划如下：
表4-14 项目营运期废水监测方案
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	DW001
	pH、流量、COD、SS、NH3-N、BOD5等
	1次/季
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	DW002
	pH、流量、COD、SS、NH3-N、BOD5等
	1次/半年
	BOD5执行巴中经开区污水处理厂进水水质标准（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准），其余指标执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2中“间接排放”限值


3、噪声
（1）声环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50m范围内无声环境保护目标。
（2）噪声源强
本项目噪声源主要来自设备运行噪声、风机噪声、空压机、制氮机等，噪声源强在70~95dB（A）之间。
（3）噪声源强调查清单参数
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B的公式计算设备噪声的室内边界及室外建筑噪声。
1）室内边界声级计算公式
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级的公式如下：
[image: ]
式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
本项目生产车间为钢筋框架结构，参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》（2000年）中表4-1常用建筑材料类的吸声系数，地面为混凝土刷漆，吸声系数取0.07，厂房均为钢板结构，吸声系数取低值0.01，参数取值详见下表：
表4-15 本项目噪声计算参数一览表
	生产车间
	吸声系数
	S房间表面积（m2）
	平均吸声系数
	房间常数

	生产车间
	顶面
	0.01
	顶面
	16112
	0.03
	1336.23

	
	墙面
	0.01
	厂房钢材结构（四周）
	10980.62
	
	

	
	地面
	0.07
	地面
	16112
	
	


由上表可知，本项目房间常数约为1336.23。
LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
声源处于半自由声场，按如下公式计算：
LArLAw20lgr8
式中：LA（R）—距声源r处的A声级，dB（A）；
LAW—点声源A计权声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。（对声源取1）；
2）建筑物隔声量
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法，公式如下：
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔窗（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
本项目为钢筋混凝土框架结构，根据《环境工程手册 环境噪声控制卷》（2000年）中表4-15可知，厂房窗户为中空玻璃，无乳胶条，隔声量为18.3dB。因此，本项目厂房的隔声量TL取18.3dB。
根据以上公式计算，本项目噪声源强调查清单见下表。


















表4-16  室内噪声设备与室内边界距离及建筑物外距离一览表（单位：dB（A））
	序号
	声源名称
	源强
	空间相对位置/m
	室内边界噪声
	运行时段
	建筑插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	距室内边界距离
	室内边界声级
	
	
	声压级
	建筑物外距离/m

	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	正极匀浆系统1#
	80
	43.21
	43.29
	1.4
	33.7
	26.5
	55.9
	140.7
	54.9 
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	昼、夜间
	24.3
	30.6
	30.6
	30.5
	30.5
	1

	2
	正极匀浆系统2#
	80
	42.02
	46.37
	1.4
	34.0
	30.6
	55.7
	120.2
	54.9 
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.6
	30.5
	30.5
	1

	3
	正极匀浆系统3#
	80
	41.13
	49.35
	1.4
	35.6
	33.8
	56.2
	117.2
	54.9 
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.6
	30.5
	30.5
	1

	4
	正极匀浆系统4#
	80
	40.09
	51.67
	1.4
	34.6
	37.6
	54.6
	137.4
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	5
	正极匀浆系统5#
	80
	39.51
	53.11
	1.4
	34.3
	39.0
	55.1
	138.1
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	6
	正极匀浆系统6#
	80
	38.93
	54.85
	1.4
	35.5
	40.3
	55.8
	137.3
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	7
	正极匀浆系统7#
	80
	38.3
	55.72
	1.4
	36.1
	40.9
	55.3
	122.4
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	8
	负极匀浆系统1#
	80
	38.34
	40.92
	1.4
	40.0
	26.5
	50.1
	151.7
	54.8 
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.6
	30.5
	30.5
	1

	9
	负极匀浆系统2#
	80
	37.22
	43.72
	1.4
	39.4
	30.2
	51.1
	138.5
	54.8 
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.6
	30.5
	30.5
	1

	10
	负极匀浆系统3#
	80
	36.58
	45.65
	1.4
	39.2
	32.7
	51.1
	145.1
	54.8 
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.6
	30.5
	30.5
	1

	11
	负极匀浆系统4#
	80
	35.72
	47.57
	1.4
	39.4
	34.3
	50.8
	148.2
	54.8 
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.6
	30.5
	30.5
	1

	12
	涂布机1#
	80
	52.8
	80.17
	1.5
	11.6
	58.7
	78.9
	68.5
	55.5 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	31.2
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	13
	涂布机2#
	80
	13.53
	55.41
	1.5
	57.7
	49.2
	31.7
	128.6
	54.8 
	54.8 
	54.9 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.6
	30.5
	1

	14
	辊分一体机1#
	80
	31.85
	87.98
	1.5
	30.4
	75.9
	61.1
	101.5
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	15
	辊分一体机2#
	80
	19.34
	81.92
	1.5
	45.9
	74.8
	45.4
	103.7
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	16
	切叠一体机1#
	80
	18.01
	152.37
	1.2
	22.3
	143.6
	120.9
	33.2
	55.0 
	54.8 
	54.8 
	54.9 
	
	24.3
	30.7
	30.5
	30.5
	30.6
	1

	17
	切叠一体机2#
	80
	19.76
	146.51
	1.2
	24.3
	135.5
	124.4
	42.1
	55.0 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.7
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	18
	切叠一体机3#
	80
	21.52
	141.82
	1.2
	25.2
	131.4
	125.2
	47.1
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	19
	切叠一体机4#
	80
	22.4
	136.54
	1.2
	24.5
	124.1
	124.7
	53.6
	55.0 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.7
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	20
	切叠一体机5#
	80
	24.75
	131.27
	1.2
	23.7
	119.5
	123.9
	58.9
	55.0 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.7
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	21
	切叠一体机6#
	80
	26.21
	126.87
	1.2
	24.6
	115.4
	124.9
	62.7
	54.9 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.6
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	22
	热压机
	80
	6.58
	137.21
	1.2
	37.8
	130.8
	110.7
	45.1
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	23
	自动焊接线
	75
	9.44
	132.25
	1.2
	39.2
	125.1
	110.3
	52.5
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	24
	自动冲壳机
	80
	-4.15
	129.53
	1.2
	52.9
	130.1
	95.3
	49.3
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	25
	自动包装机
	75
	-1.97
	125.19
	1.2
	52.1
	123.2
	94.7
	54.2
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	26
	自动贴膜机
	72
	-0.61
	120.57
	1.2
	52.2
	118.9
	95.9
	59.8
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	27
	自动注液机
	75
	-26.18
	137.04
	1.2
	72.8
	83.2
	74.8
	36.8
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	28
	自动二封成型机
	75
	-23.99
	128.7
	1.2
	72.5
	92.3
	76.8
	44.7
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	29
	激光模分一体机1#
	80
	-20.74
	116.04
	1.2
	73.1
	76.6
	74.9
	59.7
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	30
	激光模分一体机2#
	80
	-25.08
	113.51
	1.2
	76.1
	55.3
	72.4
	62.2
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	31
	夹具化成设备线
	75
	-74.03
	121.78
	1.1
	122.9
	41.7
	26.3
	37.2
	49.8 
	49.8 
	49.9 
	49.8 
	
	24.3
	25.5
	25.5
	25.6
	25.5
	1

	32
	分容设备线
	72
	-69.56
	108.83
	1.1
	123.9
	28.4
	25.4
	51.8
	46.8 
	46.9 
	46.9 
	46.8 
	
	24.3
	22.5
	22.6
	22.6
	22.5
	1

	33
	OCV测试线
	70
	-67.14
	99.42
	1.1
	124.5
	17.5
	25.4
	63.0
	44.8 
	45.1 
	44.9 
	44.8 
	
	24.3
	20.5
	20.8
	20.6
	20.5
	1

	34
	冷水机组1#
	75
	32.72
	156.17
	1.3
	10.4
	137.6
	138.4
	33.6
	50.7 
	49.8 
	49.8 
	49.9 
	
	24.3
	26.4
	25.5
	25.5
	25.6
	1

	35
	冷水机组2#
	75
	34.96
	147.69
	1.3
	11.1
	137.4
	138.8
	44.3
	50.6 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.3
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	36
	冷水机组3#
	75
	35.8
	144.83
	1.3
	10.9
	131.4
	138.6
	45.4
	50.6 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.3
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	37
	冷水机组4#
	75
	36.64
	142.63
	1.3
	11.5
	128.7
	141.0
	45.3
	50.6 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.3
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	38
	冷水机组5#
	75
	37.38
	140.31
	1.3
	10.8
	124.4
	139.3
	40.5
	50.7 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.4
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	39
	空压机1#
	95
	-86.92
	145.79
	1.5
	128.1
	70.2
	19.4
	9.8
	69.8 
	69.8 
	70.1 
	70.8 
	
	24.3
	45.5
	45.5
	45.8
	46.5
	1

	40
	空压机2#
	95
	-83.23
	146.58
	1.5
	125.9
	67.9
	23.9
	11.3
	69.8 
	69.8 
	70.0 
	70.6 
	
	24.3
	45.5
	45.5
	45.7
	46.3
	1

	41
	鼓风热再生吸附式干燥机1#
	80
	-85.92
	146
	1.4
	122.8
	69.1
	22.7
	10.1
	54.8 
	54.8 
	55.0 
	55.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.7
	31.5
	1

	42
	鼓风热再生吸附式干燥机1#
	80
	-82.48
	146.62
	1.4
	126.8
	69.4
	20.9
	9.7
	54.8 
	54.8 
	55.0 
	55.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.7
	31.5
	1

	43
	风柜机组1#
	75
	56.21
	86.66
	1.4
	7.6
	65.6
	81.8
	43.7
	51.4 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	27.1
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	44
	风柜机组2#
	75
	56.86
	84.69
	1.4
	9.8
	62.6
	84.7
	46.5
	50.8 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.5
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	45
	风柜机组3#
	75
	57.83
	81.9
	1.4
	8.5
	59.7
	84.4
	54.2
	51.1 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.8
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	46
	风柜机组4#
	75
	58.67
	79.67
	1.4
	8.2
	56.3
	85.3
	54.9
	51.2 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.9
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	47
	风柜机组5#
	75
	59.65
	77.58
	1.4
	7.7
	55.4
	83.2
	36.9
	51.4 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	27.1
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	48
	风柜机组6#
	75
	60.2
	74.93
	1.4
	8.7
	52.3
	80.1
	58.8
	51.1 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.8
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	49
	风柜机组7#
	75
	60.76
	73.25
	1.4
	7.7
	51.4
	82.5
	47.6
	51.4 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	27.1
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	50
	风柜机组8#
	75
	61.46
	71.44
	1.4
	8.2
	47.9
	81.9
	42.4
	51.2 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	26.9
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	51
	风柜机组9#
	75
	62.3
	69.63
	1.4
	7.7
	45.7
	83.5
	32.3
	51.4 
	49.8 
	49.8 
	49.9 
	
	24.3
	27.1
	25.5
	25.5
	25.6
	1

	52
	风柜机组10#
	75
	62.81
	68.34
	1.4
	7.5
	45.1
	81.8
	41.6
	51.4 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	27.1
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	53
	风柜机组11#
	75
	63.3
	67.45
	1.4
	6.8
	43.3
	82.3
	32.2
	51.7 
	49.8 
	49.8 
	49.9 
	
	24.3
	27.4
	25.5
	25.5
	25.6
	1

	54
	风柜机组12#
	75
	63.78
	66.4
	1.4
	7.9
	42.8
	82.6
	54.3
	51.3 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	27
	25.5
	25.5
	25.5
	1

	55
	真空泵系统1#
	80
	-18.67
	171.78
	1.3
	51.4
	175.3
	92.4
	4.9
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	58.0 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	33.7
	1

	56
	真空泵系统2#
	80
	-17.93
	170.06
	1.3
	54.4
	161.8
	50.8
	6.3
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	57.0 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	32.7
	1

	57
	真空泵系统3#
	80
	-16.84
	172.33
	1.3
	53.4
	159.7
	53.3
	4.6
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	58.3 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	34
	1

	58
	真空泵系统4#
	80
	-16.33
	170.82
	1.3
	52.3
	171.0
	57.4
	6.2
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	57.0 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	32.7
	1

	59
	真空泵系统5#
	80
	-15.76
	172.62
	1.3
	51.2
	172.2
	47.5
	4.7
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	58.2 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	33.9
	1

	60
	真空泵系统6#
	80
	-15.25
	171.35
	1.3
	51.2
	172.2
	57.4
	6.4
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	56.9 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	32.6
	1

	61
	真空泵系统7#
	80
	-14.88
	172.9
	1.3
	50.9
	175.2
	50.3
	5.1
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	57.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	33.5
	1

	62
	真空泵系统8#
	80
	-14.4
	171.61
	1.3
	50.0
	172.0
	62.2
	6.7
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	56.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	32.5
	1

	63
	真空泵系统9#
	80
	-14.07
	173.08
	1.3
	49.3
	175.3
	32.2
	4.7
	54.8 
	54.8 
	54.9 
	58.2 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.6
	33.9
	1

	64
	真空泵系统10#
	80
	-13.55
	171.83
	1.3
	50.4
	174.8
	43.2
	9
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	56.0 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	31.7
	1

	65
	真空泵系统11#
	80
	-13.33
	173.23
	1.3
	50.1
	163.1
	58.9
	5.4
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	57.6 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	33.3
	1

	66
	真空泵系统12#
	80
	-12.96
	172.05
	1.3
	49.2
	172.9
	57.2
	7.3
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	56.5 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	32.2
	1

	67
	全自动高真空烘烤线
	80
	-3.47
	143.05
	1.2
	47.7
	140.9
	98.4
	40.1
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	54.8 
	
	24.3
	30.5
	30.5
	30.5
	30.5
	1

	68
	制氮机1#
	95
	-78.19
	147.11
	1.5
	119.9
	66.1
	33.2
	13.4
	69.8 
	69.8 
	69.9 
	70.4 
	
	24.3
	45.5
	45.5
	45.6
	46.1
	1

	69
	制氮机2#
	95
	-77.34
	147.54
	1.5
	116.8
	67.8
	29.4
	10.3
	69.8 
	69.8 
	69.9 
	70.7 
	
	24.3
	45.5
	45.5
	45.6
	46.4
	1

	70
	纯水系统
	60
	48.08
	21.38
	1.0
	12.4
	5.1
	55.3
	144.8
	35.5 
	57.8 
	34.8 
	34.8 
	
	24.3
	11.2
	33.5
	10.5
	10.5
	1

	71
	污水处理系统
	80
	27.53
	13.47
	1.0
	14.8
	4.3
	30.6
	174.6
	55.3 
	58.6 
	54.9 
	54.8 
	
	24.3
	31
	34.3
	30.6
	30.5
	1

	72
	正极粉体上料系统1#
	75
	46.78
	35.18
	1.3
	33.0
	18.4
	57.5
	144.2
	49.9 
	50.1 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.6
	25.8
	25.5
	25.5
	1

	73
	正极粉体上料系统2#
	75
	47.05
	33.41
	1.3
	33.6
	16.4
	56.5
	146.5
	49.9 
	50.2 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.6
	25.9
	25.5
	25.5
	1

	74
	正极液体上料系统
	70
	47.46
	33.41
	1.3
	33.8
	16.6
	57.6
	157.8
	44.9 
	45.2 
	44.8 
	44.8 
	
	24.3
	20.6
	20.9
	20.5
	20.5
	1

	75
	负极粉体上料系统
	75
	41.22
	33.41
	1.3
	39.5
	18.9
	51.7
	157.7
	49.8 
	50.1 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	25.5
	25.8
	25.5
	25.5
	1

	76
	负极液体上料系统
	70
	41.63
	32.06
	1.3
	38.9
	17.3
	51.9
	158.7
	44.8 
	45.1 
	44.8 
	44.8 
	
	24.3
	20.5
	20.8
	20.5
	20.5
	1

	77
	焊裁一体机
	75
	30.9
	31.5
	1.2
	42.9
	38.6
	61.2
	50.3
	51.3 
	49.8 
	49.8 
	49.8 
	
	24.3
	27
	25.5
	25.5
	25.5
	/

	注：本项目以电芯车间南边角为原点


表4-17 本项目室外噪声源强调查清单表（单位：dB（A））
	序号
	声源名称
	数量
	空间相对位置/m
	声源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	除湿机系统1#
	1
	27.03
	7.98
	1.3
	60
	基础减振、设置隔声棉等
	昼、夜间

	2
	除湿机系统2#
	1
	28.11
	8.37
	1.3
	60
	
	

	3
	除湿机系统3#
	1
	29.07
	8.56
	1.3
	60
	
	

	4
	除湿机系统4#
	1
	29.74
	8.75
	1.3
	60
	
	

	5
	除湿机系统5#
	1
	30.71
	8.94
	1.3
	60
	
	

	6
	除湿机系统6#
	1
	31.76
	9.13
	1.3
	60
	
	

	7
	除湿机系统7#
	1
	32.63
	9.42
	1.3
	60
	
	

	8
	除湿机系统8#
	1
	33.49
	9.71
	1.3
	60
	
	

	9
	除湿机系统9#
	1
	34.55
	9.9
	1.3
	60
	
	

	10
	除湿机系统10#
	1
	35.89
	10.29
	1.3
	60
	
	

	11
	除湿机系统11#
	1
	36.85
	10.77
	1.3
	60
	
	

	12
	除湿机系统12#
	1
	37.72
	10.96
	1.3
	60
	
	

	13
	废气处理系统风机1#
	1
	-41.36
	87.62
	1.5
	90
	
	

	14
	废气处理系统风机2#
	1
	61.21
	103.11
	1.5
	90
	
	

	15
	废气处理系统风机3#
	1
	100.41
	67.21
	1.5
	90
	
	

	16
	NMP系统
	1
	65.61
	88.83
	1.4
	80
	
	




	运营期环境影响和保护措施
	（4）噪声治理措施
除上表中给出的措施外，本项目还可采取以下措施来降低噪声对声环境的影响。
①合理布置总平面，利用墙体、距离衰减降低噪声对厂外环境的影响；
②选用低噪声设备，空压机单独密闭；
③风机采取隔振、消声等措施，如安装减振垫、隔声棉等。同时加强对风机的维护，定期检查维护，及时更换破损零部件，排除异常，减少噪声排放；
④合理安排工作时间，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；在原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作；
⑤对各设备基础进行减振处理，并加强设备的日常运行维护，确保设备正常运转，避免故障引起高噪声。
（5）噪声影响估算
根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中关于噪声源简化处理原则，以独立房间视为一个点声源，将房间内的主要噪声源分别进行声级叠加，一个叠加声源经房间墙体的隔声衰减，传至室外的声级值作为一个等效室外声源。所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声级：
[image: ]
式中：Lpil（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB（A）；
Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）；
N—室内声源总数。
将建设项目主要噪声源进行能量叠加后的合成总声级值视为一个混合点噪声源，并以半球形向外辐射传播，在只考虑声源的距离衰减时，采用以下公式预测工程噪声对厂界的噪声影响。
根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中B.4计算室外围护结构处的声压级，公式如下：
Lp 2i（T）Lp1i（T）（TLi6）
式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；本项目门隔声量为20dB；
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
式中：LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2；
本项目生产车间厂房共设置27个大门，总面积146.63m2。
本项目主要噪声源对预测点贡献值的计算（作为保险系数）不考虑大气吸收引起的衰减，地面效应引起的衰减，以及其他多方面效应引起的衰减；在只考虑几何发散衰减的情况下，按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中附录A，式（A.4）计算。
[image: ]
式中：LA（R）—距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB。
几何发散引起的衰减按照无指向性点声源几何发散衰减计算，公式为（A.5）。
[image: ]
式中：LP（r）—预测点处声压级，dB；
LP（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源距离，m；
r0—参考位置距声源的距离。
本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此，本次仅预测厂界噪声贡献值，具体预测结果见下表。
表4-18 厂界噪声预测结果一览表（单位：dB（A））
	序号
	预测点位置
	贡献值
	标准值
	是否达标

	1
	东厂界
	47.01
	昼间65
	达标

	
	
	
	夜间55
	达标

	2
	南厂界
	51.71
	昼间65
	达标

	
	
	
	夜间55
	达标

	3
	西厂界
	34.14
	昼间65
	达标

	
	
	
	夜间55
	达标

	2
	北厂界
	52.09
	昼间65
	达标

	
	
	
	夜间55
	达标


根据预测结果，厂区设备经建筑隔声、减振等措施、距离衰减处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围声环境影响较小。
（6）环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ1204-2021），本项目噪声监测方案见下表。
表4-19 项目噪声监测方案
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界四周
	昼间、夜间等效连续A声级，夜间偶发最大声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准


4、固体废物
（1）固废产生源强及治理措施
本项目采用无油螺杆空压机，设备不使用矿物润滑油，因此不产生含油废水，营运期固体废物主要分为生活垃圾、一般固废和危险废物等。
1）生活垃圾
①员工生活垃圾：本项目劳动定员160人，年工作300天。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量为80kg/d（24t/a），经收集后交由当地环卫部门清运处理。
②预处理池污泥：本项目预处理池污泥产生量约0.6t/a，委托有能力的单位转运处置。
2）一般工业固废
①废包装材料
项目在原材料拆包、产品包装等生产过程中会产生各类废包装材料，年产生量约为0.2t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物/非特定行业/900-003-S17”，收集后送至一般固废暂存间，定期外售综合利用。
②废边角料
项目在正负极极片涂布、分条、模切等工序生产过程中，会产生少量沾染浆料的废铜箔、废铝箔、废极片及铝塑膜废边角料等，产生量约0.2t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物/非特定行业/900-012-S17”，收集后定期外售综合利用。
③废隔膜、废极片
叠片工序由于组装电芯时裁切余量、物料错位等，会产生少量沾染浆料的废隔膜与废极片等，产生量约为0.565t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物/非特定行业/900-012-S17”，收集后定期外售综合利用。
④沾染浆料的废手套
投料工序人工将各类原辅材料投至上料系统，此过程会产生沾染相应原辅料及正负极浆料的废弃劳保手套，产生量为1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物/非特定行业/900-099-S17”，收集后定期外售综合利用。
⑤NMP回收液
本项目电芯涂布工序NMP废气采用“二级冷凝回收+转轮深度吸附”工艺处理，NMP纯物质回收量为1327.51t/a，按回收废液中NMP浓度85%计，折合NMP回收废液量约1526.64t/a，主要为NMP与少量水及杂质的混合物，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物/非特定行业/900-012-S17”，由原料厂家每天回收精馏提纯综合利用。
⑥废NMP包装桶
项目生产使用NMP会产生废包装桶，产生量约3t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物/非特定行业/900-099-S17”，经收集后定期交由原料厂家回收利用。
根据原国家环境保护总局《关于N-甲基吡咯烷酮是否属于危险化学品事项的答复》（环信复字〔2007〕3号）：“一、N-甲基吡咯烷酮（NMP）未列入《危险化学品名录（2002）》，目前在我国不属于危险化学品。经营NMP无需领取危险化学品相关许可证。二、废弃NMP未列入《国家危险废物名录》，且有关危险废物毒性标准中未将NMP列入相关指标中，废弃NMP不属于危险废物，经营废弃NMP无需领取危险废物相关许可证”。目前虽然《危险化学品目录》和《国家危险废物名录》均已更新，但NMP仍然未列入现行的《危险化学品目录（2015版，2022年调整）》，废弃NMP也未列入现行的《国家危险废物名录》（2025年版）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），NMP未列入《危险化学品目录》，也未列入危险废物名录，可判定不属于HW06类危险废物。
⑦纯水制备废过滤材料
项目纯水机需定期更换石英砂、活性炭、RO膜，其废石英砂、废活性炭、废RO膜产生量约0.2t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-009-S59”，经收集后定期交厂家回收。
⑧废分子筛
项目氮气制备系统分子筛会因老化损耗而定期更换（约1年更换1次），产生量约0.2t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-005-S59”，经收集定期交厂家回收。
⑨不合格品
本项目产品测试过程中会产生不合格产品，产生量约0.7t/a，根据《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环办函〔2014〕1621号）中指出：“废旧锂电池未列入《国家危险废物名录》。《国家危险废物名录》（2025年版）中明确废铅蓄电池、废镍镉电池和氧化汞电池属于危险废物等，未提到锂离子电池及钠离子电池，同时根据《固体废物分类与代码目录》，工业生产活动中产生的废弃磷酸铁锂电池、废弃三元锂电池、废弃钴酸锂电池、废弃镍氢电池、废弃燃料电池等废电池，以及电池生产过程中产生的废极片、废电芯、废粉末及浆料、边角料等属于工业固体废物类别下的SW17/可再生类废物/非特定行业/900-012-S17，经收集后定期外售综合利用。
⑩除尘器收集粉尘
本项目投料工序产生的原辅料散逸粉尘由滤芯除尘器收集，收集的除尘灰约为0.133t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17/可再生类废物/非特定行业/900-012-S17”，经收集后定期外售综合利用。
⑪废浆料
本项目投料工序会产生少量浆料，产生量约0.2t/a，根据属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17/可再生类废物/非特定行业/900-012-S17”，经收集后定期外售综合利用。
3）危险废物
①废活性炭
本项目活性炭填充量约14t/a，吸附废气量0.7642t，则本项目废活性炭产生量为14.7642t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的“HW49 其他废物/非特定行业/900-039-49”类危险废物，收集暂存于危废库，定期交由有资质的单位处置。
②废水处理污泥
项目生产废水在厂区污水处理站处理时会产生污泥，参照《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，本项目进入污水站的水量为76.8t/a，则污水处理站污泥产生量约为0.13t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/环境治理/772-006-49”，收集暂存于危废库，定期交由有资质的单位处置。
③废机油
主要为设备维护过程中产生的废机油产生量约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-249-08”，采用专用容器密封收集暂存于危废库内，定期交由有资质的单位处置。
④含油棉纱手套、抹布
项目生产过程中会因设备使用、维护机械设备产生含油棉纱手套、抹布等，产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49”，收集后暂存于危废库，定期交由有资质的单位处置。
⑤沾染危险物质的废包装材料
主要为电解液、机油产生的废包装桶（用完后的沾带有残存电解液、机油等物质的废弃包装铁桶），产生量约3t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49”，收集暂存于危废库，定期交由有资质的单位处置。
⑥废电解液
项目停产时清空注液机电解液，连同电池拆解产生的废电解液，均收集于密封桶内分区暂存，废电解液年产生量约1.2t，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-045-49”，收集暂存于危废库，定期交由有资质的单位处置。
⑦沾染危险物质的废组件
项目在电池拆解过程中，会产生沾染电解液的废组件，如废铜箔、铝箔、铝塑膜、隔膜、极片等，产生量约1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-045-49”，收集暂存于危废库，定期交由有资质的单位处置。
综上，项目固废产生及处置情况见下表。
表4-20 固体废物产生及处置情况一览表（t/a）
	序号
	固废名称
	固废属性
	类别代码
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年度产生量
	利用处置方式及去向

	1
	生活垃圾
	/
	/
	/
	固态
	/
	2.4
	委托环卫部门统一清运处置

	2
	预处理池污泥
	/
	/
	/
	固态
	/
	0.6
	委托有能力的单位转运处置

	3
	除尘器收集粉尘
	一般固废
	SW17 900-012-S17
	/
	固态
	/
	0.133
	外售综合利用

	4
	废浆料
	
	SW17 900-012-S17
	/
	液态
	/
	0.2
	

	5
	废包装材料
	
	SW17 900-012-S17
	/
	固态
	/
	0.2
	外售综合利用

	6
	NMP回收液
	
	SW17 900-012-S17
	/
	液态
	/
	1526.64
	原料厂家回收

	7
	废NMP包装桶
	
	SW17 900-099-S17
	/
	固态
	/
	3
	原料厂家回收

	8
	纯水制备废过滤材料
	
	SW59 900-009-S59
	/
	固态
	/
	0.2
	定期交厂家回收

	9
	废分子筛
	
	SW59 900-005-S59
	/
	固态
	/
	0.2
	定期交厂家回收

	10
	不合格品
	
	SW17 900-012-S17
	/
	固态
	/
	0.7
	外售综合利用

	11
	废隔膜、废极片
	
	SW17 900-012-S17
	/
	固态
	/
	0.565
	外售综合利用

	12
	沾染浆料的废手套
	
	SW17 900-099-S17
	/
	固态
	/
	1
	外售综合利用

	13
	废边角料
	
	SW17 900-012-S17
	/
	固态
	/
	0.2
	外售综合利用

	14
	废活性炭
	危险废物
	HW49 900-039-49
	非甲烷总烃
	固态
	T
	14.7642
	交由有资质单位处理

	15
	废水处理污泥
	
	HW49 772-006-49
	污泥
	固态
	T/In
	0.13
	

	16
	废机油
	
	HW08 900-249-08
	废矿物油
	液态
	T，I
	0.01
	

	17
	含油棉纱手套、抹布
	
	HW49 900-041-49
	废矿物油
	固态
	T/In
	0.01
	

	18
	废危化品包装桶
	
	HW49 900-041-49
	电解液/废
机油
	固态
	T/In
	3
	

	19
	废电解液
	
	HW49 900-045-49
	电解液
	液态
	T
	1.2
	

	20
	沾染危险物质的废组件
	
	HW49 900-045-49
	电解液
	固态
	T
	1
	


表4-21 危险废物汇总表
	名称
	危废类别
	危废代码
	年产量t/a
	生产工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危废特性
	污染防治措施

	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	14.7642
	废气处理
	固态
	废活性炭
	挥发性 
有机物
	3个月/次
	T
	分类暂存于危废库，定期交由有资质单位处置

	废水处理污泥
	HW49
	772-006-49
	0.13
	废水处理
	固态
	污泥
	污泥
	月/次
	T/In
	

	废机油
	HW08
	900-249-08
	0.01
	设备维护
	液态
	矿物油
	矿物油
	年/次
	T，I
	

	含油棉纱手套、抹布
	HW49
	900-041-49
	0.01
	
	固态
	手套、抹布
	矿物油
	年/次
	T/In
	

	废危化品包装桶
	HW49
	900-041-49
	0.01
	原辅材料使用
	固态
	/
	电解液/废
机油
	周/次
	T/In
	

	废电解液
	HW49
	900-045-49
	0.004
	注液、拆解
	液态
	/
	电解液
	周/次
	T
	

	沾染危险物质的废组件
	HW49
	900-045-49
	0.003
	拆解
	固态
	/
	电解液
	周/次
	T
	


表4-22 危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所
	名称
	危废类别
	危废代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	危废库
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	危废库
	111.99m2
	分类放置，密闭容器/包装储存
	60t
	3个月

	
	废水处理污泥
	HW49
	772-006-49
	
	
	
	
	

	
	废机油
	HW08
	900-249-08
	
	
	
	
	

	
	含油棉纱手套、抹布
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	
	废危化品包装桶
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	
	废电解液
	HW49
	900-045-49
	
	
	
	
	

	
	沾染危险物质的废组件
	HW49
	900-045-49
	
	
	
	
	


（2）固体废物管理措施
环评要求建设单位在后期运行中加强固体废物管理，针对不同类型固体废物按照相关要求进行存储和转运。
1） 一般固废管理措施
①建设单位对项目产生的固体废物进行分类收集和暂存，设置垃圾桶对厂区生活垃圾进行收集，由环卫部门清运处理。
②针对厂区产生的一般固体废物应及时分类收集，外售资源回收公司或由环卫部门清运处理。
2）危废库相关管理要求
本项目在生产车间内南侧设置1间危废库（111.99m2），用于暂存项目所产生的危险废物，危废库必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）执行。
A、危废库区域设置要求
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
B、容器和包装物污染控制要求
①盛装危废的容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中附录A中的相关标准；
②盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；
③盛装危险废物的容器必须完好无损；
④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；
⑤盛装危险废物的容器须加上标签。
C、贮存过程污染控制要求
项目危险废物的贮存包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到包装桶或包装袋中，二是将已包装的危险废物集中到危废库内。在危险废物的收集贮存过程中，项目应采取如下污染防治措施；
①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
③易产生VOCs大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
⑤危险废物的收集应根据危险废物产生工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
4）危险废物标签要求
①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。
②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。
③危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。
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	危险废物标识
	危险废物标签样式示意图
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	危险废物贮存分区标志样式示意图
	贮存设施标志


5）危险废物运输污染防治措施
①危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
②运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志。
③危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：
a、工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当个人防护装备；
b、配备必要消防设备和设施，并设置明显的指示标志；
c、危险废物装卸区应设置隔离设施；
项目对各类固体废弃物进行分类暂存，对危废库做好“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）措施，避免造成二次污染；危险废物必须严格参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求执行；贮存库平时锁闭，待有出库和入库的情况下才开启，在有贮存的情况下应定期检查；在入口处应设置明显的危险废物标志。
6）危险废物转移管理要求
转移危险废物的应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人（以下分别简称移出人、承运人和接收人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。
本项目建设单位应当履行以下义务：
①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；
⑥法律法规规定的其他义务。
移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
综上所述，项目各类固废去向明确，暂存妥当，可确保不造成二次污染。
5、地下水、土壤
本项目营运期可能存在的地下水污染的途径包括：污水排水管管理不善，有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水；NMP废液收集罐或NMP、电解液、机油、废机油其中一种或多种泄漏污染地下水。
项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。
（1）源头控制措施
①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物“跑、冒、滴、漏”，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
②对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
（2）分区防控措施
为了防止项目运营期对周围地下水、土壤的污染，企业将严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求防渗分区原则， 按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域，具体分区如下：
表4-23 项目防渗分区表
	防渗分区
	分区内容
	防渗措施
	防渗要求

	重点防渗区
	低温电解液仓库、危废库
	防渗混凝土+2mm厚HDPE膜，且每个液态危险废物收集桶下方分别设置1个不锈钢托盘
	防渗系数K≤10-10cm/s

	
	NMP储罐区、NMP暂存间
	防渗混凝土+2mm厚HDPE膜
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	污水处理设施、事故应急池
	池底、池壁采用抗渗混凝土+2mm厚HDPE膜
	

	一般防渗区
	除重点防渗、简单防渗外的其他区域
	防渗混凝土
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行

	简单防渗区
	门卫室
	水泥地面硬化
	/


（3）地下水污染监控
建设单位应设置专人负责企业危险废物管理，作为企业环境管理的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、暂存、管理及处置，按月统计企业危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等。
若发现危险物质泄漏，厂区需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要包括阻隔、清除措施。
综上所述，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤环境，因此项目不会对区域地下水环境、土壤环境产生明显影响。
6、生态环境
本项目位于工业园区内，不涉及生态都市生态红线。同时，项目区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源保护区，无列入国家和地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍树木分布。
本项目不改变项目所在地的土地利用性质，不会对区域生态环境造成明显影响，因此不需生态环境保护措施。
7、环境风险
（1）环境风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的环境风险物质为NMP溶剂、电解液、NMP回收液、废机油等，主要风险类型为泄漏、火灾。
（2）风险潜势初判
建设项目环境风险主要根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行确定。其中：危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值，即：


式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q<10；b.10≤Q<100；c.Q≥100。
本项目使用的NMP相关的危险性有：皮肤腐蚀刺激类别2；严重眼损伤/眼刺激类别2A；特异性靶器官毒性一次接触：呼吸道刺激类别3；生殖毒性类别1四种类型，以上危险性分类不包含风险评价及风险分级方法附录中的“健康急性毒性”“危害水环境类别”等风险类型，因此NMP可不作为风险物质。
本项目危险物质存储情况见下表所示。
表4-24 项目风险物质最大贮存量及临界量一览表
	序号
	危险物质
	CAS号
	最大储存总量qn（t）［1］
	最大在线量（t）
	临界量Qn（t）
	Q值

	1
	电解液［2］
	/
	12
	1
	50
	0.24

	2
	危险废物（废电解液、废活性炭等）
	/
	3.7
	/
	50
	0.074

	3
	NMP回收液［3］
	/
	5.0888
	5.0888
	10
	0.50888

	合计
	0.82288

	注：［1］最大储存总量包括其设备在线量及车间内储存量。
［2］根据建设单位提供资料，电解液涉及健康危险急性毒性物质类别3，其临界值参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B，临界量为50t。
［3］本项目NMP废液最大暂存量为4.365t，临界值参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）按COD≥10000mg/L的有机废液，临界量为10t；


由上表可知，本项目Q=0.82288＜1，项目风险潜势为Ⅰ。环境风险评价进行简单分析即可。
（3）环境风险识别和环境风险分析
环境风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
1）物质危险性识别
物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、固废、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据对主要原辅材料进行分析，本项目涉及的环境风险物质为NMP溶剂、电解液、废机油。
2）生产系统危险性识别
包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。厂区的NMP罐区由于储存回收的NMP废液，NMP暂存间存储了溶剂（NMP），低温电解液仓库存储了和电解液，溶剂（NMP）属于可燃物，电解液属于易燃物，因此可判断厂区的NMP罐区、NMP暂存间和低温电解液仓库存在火灾风险。
①生产装置
生产过程中配料匀浆、注液工序涉及溶剂、电解液等危险物质。涉及溶剂、电解液的生产装置在生产过程中由于装置发生破裂或密封不严导致液体泄漏，上述情况均可能引发环境风险事故。
②NMP罐区、低温电解液仓库、NMP暂存间及危废库
项目NMP罐区储存回收的NMP废液，低温电解液仓库储存电解液（密闭桶装），NMP暂存间储存溶剂（NMP）（密闭桶装），危废库储存废油等。NMP罐区、低温电解液仓库、NMP暂存间及危废库内的储桶发生破裂等可能造成危险化学品的泄漏而引发环境风险事故。
③污水处理系统区
污水处理系统废水收集池、处理池发生泄漏，而引发环境风险事故。
④废气处理系统
当废气设施非正常排放，产生的废气将直接排入大气中，从而对周围的大气环境产生较大的影响，引发环境风险事故。
3）环境风险类型及危害分析
本项目可能的风险类型有泄漏、火灾及事故排放等。
4）事故影响途径
有毒有害原料在泄漏时，如果能及时对泄漏的物料进行收集，则可避免对环境造成污染，如果收集不及时，泄漏物料因蒸发进入大气，部分随地表径流进入地表水体，甚至会渗透进入土壤和地下水环境造成污染。
本项目化学品存放区域地面均进行防渗处理，可防止泄漏的液体径流至厂房外以及渗入土壤和地下水。因此泄漏事故主要扩散途径为液体泄漏至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。
对于火灾燃烧事故，燃烧后次生的主要分解产物CO，也可能导致人群中毒、窒息甚至死亡。对此，建设单位需制定严格的规章制度，厂区内严禁明火；原料、危险废物分别储存于相应的专用区域并采取防渗措施。
对于废气治理设施的事故排放，应加强废气治理设施的定期维修并设置事故应急池。
5）识别结果
本项目风险识别及主要危险单元详见下表。
表4-25 项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	主要环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	NMP储罐区
	NMP回收储罐
	回收的废NMP溶液
	泄漏、火灾、爆炸事故产生的衍生大气环境污染事故
	大气、地表水、地下水、水、
	周边村庄等敏感目标、周边地表水、地下水、土壤

	2
	低温电解液仓库
	电解液储存桶
	电解液
	
	
	

	3
	NMP暂存间
	NMP储罐、NMP溶剂储存桶
	NMP溶液
	
	
	

	4
	危废库
	废机油、废电解液、废活性炭等
	废机油、废电解液、废活性炭等
	
	
	

	5
	污水处理系统
	废水收集池、处理池等
	化学需氧量、氨氮等
	泄漏、事故排放
	地表水、地下水、土壤
	周边地表水、地下水、土壤

	6
	废气处理系统
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	非正常排放
	大气
	周边环境敏感目标


（4）环境风险防范措施
1）消防、火灾报警系统及消防废水处置
a.根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用了国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求；
b.消防水采用独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。
2）NMP泄漏预防措施
泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾、爆炸等一系列重大事故，设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。
①加强对罐区的科学管理，避免储罐泄漏，远离火源以防止引起火灾爆炸事故。
②罐区地面做好防腐防渗措施，并在周围设置围堰。
③加强罐体检查和维护，确保其完好。
④严防罐体超温、超压、超装。
⑤定期对罐体进行检测，确保其符合安全质量要求。
⑥进出料线上设立快速切断阀，设立快速切断阀后可遥控关闭阀门，及时切断物料的进出，有效控制事故的蔓延，为事故处理提供保障。
3）电解液、NMP溶剂泄漏，火灾、爆炸事故防范措施
根据对项目的分析，电解液、NMP溶剂由于储桶破裂泄漏，遇明火容易发生火灾爆炸事故。一旦发生火灾、爆炸，将会对环境产生影响。主要表现为：一是爆炸可重创建筑物，可使人员受伤甚至死亡，产生大量气体污染物，对厂区环境产生影响；二是在救火过程中将会产生大量的消防废水，如果这些废水不注意收集很容易直接外排入周围水体，对项目周围水环境造成影响。
①泄漏事故的防范
本项目拟采取以下预防泄漏事故的措施：
a.严格管理，按章操作，尽量避免事故的发生；
b.经常检查电解液、NMP溶剂储存容器，防止泄漏。
②火灾爆炸事故的防范
a.设备的安全管理：定期对储桶进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次；
b.加强火源的管理，生产车间严禁烟火带入；
c.要有完善的安全消防措施。电解液仓库、原材料仓库以及生产车间应设置抗溶性泡沫、干粉或二氧化碳灭火器。
4）人员管理要求
a.企业从业人员应接受安全培训，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
b.企业应配备至少2名在班管理岗位安全生产管理人员，负责电解液暂存间的安全生产管理工作。
5）使用安全要求
电解液、NMP溶剂应远离火源，使用电解液的车间严禁用明火取暖，其安全出口不得小于两个。
（5）废气处理装置事故预防措施
当NMP冷凝回收系统、活性炭吸附装置等废气治理设施发生故障时，会造成大量未处理废气直接排入空气中，会对环境空气造成较大的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：设备故障、人员操作失误。项目在生产过程中必须加强管理。
1）应加强对废气处理系统等的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行；
2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。
3）当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。
（6）水环境污染事故防范措施
事故废水环境风险防范应明确“单元一厂区一园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料和消防废水等的需要。应急储存设施应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急储存设施的雨水量等因素综合确定。应急储存设施内的事故废水，应及时进行有效处置，做到回用或达标排放。
1）厂区
当生产过程中因为槽体破裂发生事故，导致槽液泄漏而未及时收集，则会对建设项目场地的土壤和地下水环境产生严重影响；废水管道破裂导致废水泄漏事故而未及时处理，则会对沿线地下水环境产生影响。因此，必须采取严格措施防止泄漏事故对周边环境造成不利影响。
①万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民、工厂工人疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。
②事件处理过程中产生的消防废水、事故废水进入厂区内的事故应急池；关闭雨水排放口阀门，防止污染物通过排口流入厂外，造成污染，待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常排放口。
③废水输送管道架空建设且必须满足防腐、防渗漏要求，管道连接处必须采取措施密封牢固，以防渗漏。
2）水环境风险三级防控体系
①一级防控措施：
厂区设置排水口。
②二级防控措施：
建议建设单位拟建设一定容量的事故应急池，以接纳事故情况下排放的污水及消防废水。在事故结束之后，将应急事故池中的污水在保证不会导致项目废水处理站负荷过载的情况下将污水逐步排入废水处理站进行处理。
③三级防控措施：
厂区在雨水总排口处设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水管线进入地表水水体。事故应急池满足全厂三级防控要求。事故应急池采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。
3）事故废水暂存措施
项目在厂区西侧设置一座容积为2380m3的事故应急池，并配套建设完善的排水系统和切换系统后，可以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误、火灾、污水处理系统故障等事故，确保发生事故时废水可收集至事故应急池暂存。
事故应急池参照《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标〔2006〕43号））中的相关规定设置。
①计算公式
根据《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标〔2006〕43号））中事故储存设施总有效容积为：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V2​=∑Q消t消
Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消——消防设施对应的设计消防历时，h；
V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
V5=10qF
q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n
qa——年平均降雨量，mm；巴中市多年平均降雨量1194.3mm。
n——年平均降雨日数，天；年平均降雨日数140天。
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。汇水面积约2.0ha。
表4-26 本项目V取值情况表
	V
	取值情况
	取值（m3）

	V1
	项目NMP储罐区单个储罐最大为6m3，最大贮存量为5.0888m3。
	6

	V2
	根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目消防用水最大区域为生产车间（丙类），其消防用水量为室内消火栓用水量20L/s，室外消火栓用水量40L/s（合计消火栓总用水量60L/s，灭火延续时间3小时），则消防水量为648m3。
	648

	V3
	/
	0

	V4
	本项目综合废水产生量为51.534m3/d，通过园区污水管网进入巴中经开区污水处理厂，厂区污水管网发生故障持续时间假定为4小时，则发生事故时，废水进入事故池的量约为8.6m3。
	8.6

	V5
	发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，约215m3
	215

	V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
	877.6


经计算，由事故水池收集的废水量为877.6m3。考虑收集设施10%的预留量，则收集设施最小有效容积约为965.4m3。
根据设计资料，项目在集成车间西侧设置1座埋地事故应急池（有效容积2380m3），以便满足事故状态下废水收集要求。本次评价要求，各区域围堰之间设置连接沟，并设置切断阀。发生泄漏事故时关闭切断阀，物料经所在区域的围堰收集处理；当发生火灾事故时，打开切断阀，使消防废水能够全部进入围堰、事故水池内收集。
（7）环境风险防范与管理
项目一旦出现环境风险事故，将会对一定范围内的人员和环境产生较为严重的影响。在生产中安全管理问题是十分重要的。
1）强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。
2）本项目应健全一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减缓事故的能力。
3）严格执行设备的维护保养制度，定期对设备装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施（如提升泵、灭火器，防毒面具、呼吸器等）也必须经常保持完好状态。
4）若发生突发事故，应及时发出报警信号，请有关部门（消防队，急救中心，环保监测站等）前来救援、救护和监测。事故如可能波及周围环境时，应及时通知影响区域的群众撤离到安全地带或采取有效的保护措施，使事故的危害和影响降到最低限度。
事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响进行评价，并对今后消除和最大限度地减少这些因素提出建议。
①原料及NMP回收储存区域事故防范措施
A、NMP储罐区及低温电解液仓库、NMP暂存间分别进行重点防渗，并分别设置围堰，若发生泄漏，泄漏物可有效截流于围堰范围内；
B、场地附近不得有明火或热源，同时，配置相应的应急救援和处理设施，如灭火器等。设置禁火区明显标志牌，远离火源。
②其他风险防范措施
A、厂房要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电；
B、建立危险化学品使用、贮存档案制度；
C、建设单位需严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理；
D、在风险事故发生后，对诱发风险事故的原因进行总结，并根据可能引起风险事故发生的诱导因素重点进行防范；
E、建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门备案后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。
（8）环境风险应急预案
对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。
（9）环境风险评价结论
综上，本项目不涉及重大危险源，项目风险评价等级低于三级，为简单分析a。只要企业在施工及运行管理中认真落实工程拟采取的安全防范措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。
表4-27 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年产1GWh高倍率半固态电池及20万套电源系统项目

	建设地点
	四川省巴中市经济开发区

	地理坐标
	经度
	106°53′41.840″
	纬度
	31°51′22.378″

	主要危险物质及分布
	电解液仓库：电解液；
危废库：废机油、废电解液、废活性炭等；
NMP储罐区：NMP回收液；
NMP暂存间：NMP溶剂。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	影响途径：泄漏、火灾事故等。
危害后果：对环境产生一定影响。

	风险防范措施要求
	加强厂区安全管理，严禁明火；定期检查电路、消防设施；危险废物和原辅料存放区域进行重点管理，加强员工培训；加强废气、废水治理措施的保养及检修工作等。

	填报说明：项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。


8、环保措施及投资
本项目总投资30000万元，环保投资估算约600万元，约占总投资的2%。本项目环保措施情况见下表。
表4-28 本项目环保措施及投资一览表
	项目
	治理内容
	内容
	投资（万元）
	备注

	营运期
	废气
	投料粉尘
	投料时，投料间密闭，投料产生的颗粒物通过真空上料系统自带滤芯除尘器（TA001）收集，未收集的粉尘在车间内无组织排放
	/
	新建

	
	
	涂布烘干废气
	NMP回收处理系统（TA002）+30m排气筒（DA001）
	200.0
	新建

	
	
	注液废气
	二级活性炭吸附装置（TA003）+30m排气筒（DA002）
	120.0
	新建

	
	
	二封废气
	
	
	新建

	
	
	封边废气
	
	
	新建

	
	
	拆解废气
	
	
	新建

	
	
	危废库废气
	活性炭吸附装置（TA004）+15m高排气筒（DA003）
	
	新建

	
	
	NMP储罐呼吸废气
	无组织排放
	/
	新建

	
	
	分切粉尘
	无组织排放
	/
	新建

	
	
	污水处理设施废气
	无组织排放
	/
	新建

	
	废水
	生活污水
	经预处理池处理后汇入园区管网
	60.0
	新建

	
	
	纯水制备浓水
	
	
	

	
	
	设备清洗废水
	经建设单位厂区内污水处理设施（处理能力6m3/d）处理后与生活污水、纯水制备浓水经厂区废水总排口排入巴中经开区污水处理厂处理
	
	新建

	
	噪声
	降低噪声源
	选择低噪声设备、加强管理、基础减振，合理布局等
	40.0
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	经收集后交由当地环卫部门清运处理
	5.0
	新建

	
	
	预处理池污泥
	委托有能力的单位转运处置
	
	新建

	
	
	危废库
	位于电芯车间东侧新建1间111.99m2危废库，危废经收集后暂存于危废库内，定期交资质单位处置
	10.0
	新建

	
	
	一般固废暂存间
	位于电芯车间内南侧，建筑面积50m2，用于项目产生的一般固废临时储存
	/
	新建

	
	地下水治理
	全厂按简单防渗区、一般污染防渗区、重点污染防渗区实施分区防渗工程；
重点防渗：重点防渗区：危废库、低温电解液仓库、事故应急池（池体）、污水处理设施（池体）、电解液间、电池拆解间、NMP暂存间等，其中危废库、低温电解液仓库防渗系数K≤10-10cm/s，其余重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行；
一般防渗：除重点防渗区和简单防渗区等区域，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般防渗区防渗技术要求，防渗系数达到Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
简单防渗：门卫室，水泥地面硬化。
	45.0
	改造

	
	环境风险防范措施
	NMP储罐区、危废库，NMP储罐区、危废库四周设置围堰
	50.0
	新建

	
	
	建立健全各项环保管理制度、安全生产管理制度等，制定应急预案，定期组织演练，配套设置灭火器等
	30.0
	新建

	
	环境管理
	加强环境管理，定期对设备进行维护，设立标识牌
	20.0
	新建

	
	环境监测
	排污口规范化建设、设置标识标牌、定期进行监测
	20.0
	新建

	
	合计
	600.0
	/
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	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（涂布烘干废气）
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	NMP回收装置（TA002，二级冷凝回收+转轮深度吸附）+30m高排气筒（DA001）
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

	
	DA002（注液废气）
	
	二级活性炭吸附装置（TA003）+30m高排气筒（DA002）
	

	
	DA002（二封废气）
	
	
	

	
	封边废气
	
	
	

	
	拆解废气
	
	
	

	
	NMP储罐呼吸废气
	
	无组织排放
	

	
	危废库废气
	
	活性炭吸附装置（TA004）+15m高排气筒（DA003）
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	
	投料粉尘
	颗粒物
	投料间密闭，投料产生的颗粒物通过真空上料系统自带滤芯除尘器（TA001）收集，未收集粉尘在车间内无组织排放
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

	
	分切粉尘
	颗粒物
	厂房密闭，无组织排放
	

	
	焊接烟尘
	颗粒物
	经设备自带滤芯除尘器处理后，无组织排放
	

	
	污水处理站废气
	H2S、NH3等
	无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	生活污水排放口
（DW001）
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN
	经预处理池处理后排入园区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》

	
	污水处理站
（DW002）
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN
	经厂区自建污水处理站处理（处理工艺为水解酸化+UASB厌氧处理，处理能力6m3/d）达标后进入园区污水管网，排入经开区污水处理厂处理达标后汇入巴溪河
	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，建筑物隔声、合理布局、加强管理等
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电子辐射
	无

	固体废物
	生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一清运处置。
预处理池污泥：委托有能力的单位转运处置。
一般固废：不合格品、废包装材料、除尘器收集粉尘、废隔膜、废极片、沾染浆料的废手套、废边角料等收集后外售综合利用，NMP回收液、废NMP包装桶、纯水制备废过滤材料、废分子筛、废浆料等一般固废收集后交由厂家回收。
危险废物：废活性炭、废水处理污泥、废机油、含油棉纱手套、抹布、废危化品包装桶、废电解液、沾染危险物质的废组件等危废废物分类收集后暂存于危废库内，定期交由有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	全厂按简单防渗区、一般污染防渗区、重点污染防渗区实施分区防渗工程：
重点防渗：危废库、低温电解液仓库、事故应急池（池体）、污水处理设施（池体）、电解液间、电池拆解间、NMP暂存间等，其中危废库、低温电解液仓库防渗系数K≤10-10cm/s，其余重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行；
简单防渗：门卫室，水泥地面硬化；
一般防渗：除重点防渗区和简单防渗区等区域，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般防渗区防渗技术要求，防渗系数达到Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	风险防范措施
	企业严格落实环境风险防控设施、管控措施及管理制度，编制完善突发环境事件应急预案，常态化开展应急培训与应急演练；按规范配套消防器材、应急物资，设置事故应急池等应急收纳设施，切实防范泄漏、火灾等环境风险。

	其他环境管理要求
	建立危险废物转运台账，规范排污口建设、设置标识标牌、定期进行监测。
废气排放口（采样口）的规范化设置要求：
应在废气排放口设置便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。
（1） 监测断面应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件；
（2） 监测断面位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管道≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径；
（3） 监测孔内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm，监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求，封闭形式宜优先参照HG/T 21533、HG/T 21534、HG/T 21535设计为快开方式；圆形竖直排气筒/烟道直径D≤1m，至少设置1个手工监测孔；1m<D≤3.5m时，至少设置相互垂直的2个手工监测孔；D>3.5m时，至少设置相互垂直的4个手工监测孔。圆形水平排气筒/烟道直径D≤3.5m时，至少在侧面水平位置设置1个手工监测孔；D>3.5 m时，至少在两侧水平对称的位置设置2个手工监测孔。
（4）监测平台要求
①监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处。
②工作平台长度应≥2m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m 的，工作平台宽度应≥2m；≤1m的，工作平台宽度应≥1.5m。工作平台宜采用厚度≥4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB 4053.3要求。
③距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m，扶手宜选用外径30mm~50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。防护栏杆的踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。
（5）排放口应按照HJ1405-2024的要求设置明显标志，标志清晰完整。
[image: ]
图5-1 废气监测点位信息标志牌
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六、结论
	项目的建设符合国家产业政策，选址符合相关规划、选址合理；在建设单位认真严格落实本报告提出的各项措施的前提下，项目运营期产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置，不会对地表水、地下水、环境空气、声环境产生明显影响，环境风险可控。因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	1.6908t/a
	/
	1.6908t/a
	+1.6908t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.016t/a
	/
	0.016tt/a
	+0.016tt/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	1.9t/a
	/
	1.9t/a
	+1.9t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.172t/a
	/
	0.172t/a
	+0.172t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	+0.03t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.4t/a
	/
	2.4t/a
	+2.4t/a

	
	预处理池污泥
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	+0.6t/a

	一般固体废物
	除尘器收集粉尘
	/
	/
	/
	0.133t/a
	/
	0.133t/a
	+0.133t/a

	
	废隔膜、废极片
	/
	/
	/
	0.565t/a
	/
	0.565t/a
	+0.565t/a

	
	沾染浆料的废手套
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	废NMP包装桶
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	
	废边角料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废浆料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	NMP回收液
	/
	/
	/
	1526.64t/a
	/
	1526.64t/a
	+1526.64t/a

	
	纯水制备废过滤材料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废分子筛
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.7t/a
	/
	0.7t/a
	+0.7t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	14.7642t/a
	/
	14.7642t/a
	+14.7642t/a

	
	废水处理污泥
	/
	/
	/
	0.13t/a
	/
	0.13t/a
	+0.13t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	含油棉纱手套、抹布
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	沾染危险物质的废包装材料
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	
	沾染危险物质的废组件
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	废电解液
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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