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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	一般固废回收综合利用项目

	项目代码
	2604-511924-04-01-170807

	建设单位联系人
	刘凯文
	联系方式
	17338988777

	建设地点
	巴中市经济开发区中山北路17号

	地理坐标
	（东经106度53分15.431秒，北纬31度51分37.274秒）

	国民经济行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723 固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 55 石膏、水泥制品及类似制品制造
四十七、生态保护和环境治理业103 一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	新建
改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	四川巴中经济开发区经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	川投资备【2604-511924-04-01-170807】FGQB-0039号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	108.5

	环保投资占比（%）
	10.85
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
□是：             
	用地面积（m2）
	4500

	专项评价设置情况
	无，本项目专项评价设置情况见下表：
表1-1 本项目专项设置情况
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水经处理达标后排入巴中市经开区污水处理厂处理，不属于新增工业废水直排建设项目，属于间接排放
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界值的建设项目
	本项目危险物质未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目用水由市政给水管网供应，本项目不涉及河道取水
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。




	规划情况
	1、规划名称：《巴中市国土空间总体规划》（2021-2035年）
审批机关：四川省人民政府；
审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于<巴中市国土空间总体规划（2021-2035）>的批复》（川府函〔2024〕65号）。
2、规划名称：《四川巴中经济开发区规划修编（2025-2035）》；
审查机关：巴中市人民政府；
审查文件名称及文号：《巴中市城乡规划和土地利用管理委员会2018年第二次会议纪要》。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》；
审查机关：四川省生态环境厅；
审查文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于印发<四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2023]29号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《巴中市国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析
根据《巴中市国土空间总体规划》（2021-2035年），规划构建“一屏一区、一核三副六廊”的市域国土空间总体格局。其中“一屏”指大巴山系米仓山生态屏障；“一区”指市域中南部盆周山区的农牧生产区；“一核”指以巴中市中心城区为发展核心，包含巴州城区、恩阳城区、巴中经开区。“三副”指通江县城、南江县城、平昌县城三个副中心城市。“六廊”为依托铁路、高速公路、普通干线公路以及沿线的城镇构成的六条城镇发展走廊。
其中巴中经开区（包含兴文片区+东西部产业协作产业园）重点发展中成药、中药饮片等生物医药产业和电池材料、新型建筑材料等新能源新材料产业；巴中曾口-金堂化工园区曾口区块重点发展天然气化工、高性能石墨及先进碳材料、新型电池及关键材料、清洁能源等新能源新材料产业。
本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，选址于巴中经开区兴文工业园，与园区产业规划无冲突，不属于高污染企业，用地性质为工业用地。因此，本项目的建设符合《巴中市国土空间总体规划》（2021-2035年）相关规划要求。
2、与《四川巴中经济开发区规划修编（2025-2035）》符合性分析
四川巴中经济开发区（以下简称“经开区”）前身为巴中市经济技术开发区。2003年6月，原四川省发展和计划委员会同意经开区为省级开发区，并更名为巴中经济技术开发区。2012年，经开区进行区位调整，调整后的规划面积为9.7624km2，主导产业为电子机械、服装纺织、食品医药。2013年10月，《四川巴中经济开发区区位调整规划环境影响报告书》取得原四川省环境保护厅审查意见（川环建函〔2013〕272号）。2015年4月，经开区扩区调位取得省人民政府批复（川府函〔2015〕71号）。2020年11月《四川巴中经济开发区控制性详细规划修编规划环境影响报告书》取得四川省生态环境厅审查意见（川环建函〔2020〕79号）。
2022年11月，四川巴中经济开发区管理委员会组织编制了《四川巴中经济开发区规划修编》，规划面积1677.3513hm2（包括核心区规划面积约1389.9942hm2、曾口区块规划面积约191.8105hm2及金堂区块规划面积约95.5466hm2），规划年限近期至2025年，远期至2035年。以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料及天然气化工。项目与四川巴中经济开发区规划修编的符合性如下：
表1-2 本项目与四川巴中经济开发区控制性详细规划符合性分析
	类别
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	产业布局规划
	规划区以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料及天然气化工。其中核心区以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料。曾口区块产业发展天然气化工、新能源新材料。
	本项目为一般固体废物综合利用项目（利用河道淤泥和水基岩屑生产建筑材料），选址于巴中经开区兴文工业园，属于核心区，与核心区发展规划无冲突。
	符合

	用地布局规划
	规划区规划总面积1677.3513hm2，包含核心区1389.9942hm2，曾口区块191.8105hm2，金堂区块95.5466hm2。其中规划城市建设用地1660.5188公顷，占规划总面积的99.00%。
	项目选址于巴中经开区兴文工业园，属于核心区，用地类型为工业用地。
	符合

	排水规划
	经济开发区核心区污水厂在经开区南侧、河流下游的K10-04地块内的污水处理厂进行处理。规划污水处理厂出水标准不得低于一级标准的A标准。
	项目雨污分流，项目废水经厂区污水处理设备处理达标后，通过市政管网送至经开区污水处理厂处理达标后排放。
	符合

	能源规划
	规划以清洁能源天然气和电为主，禁止使用燃煤。鼓励企业新建或改建燃气锅炉安装低氮燃烧器。
	项目以电为能源，不涉及高污染燃料使用。
	符合


综上，本项目的实施符合《四川巴中经济开发区规划修编（2025-2035）》要求。
3、与《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见的符合性
2023年，四川巴中经济开发区管理委员会委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，并通过四川省生态环境厅审查（川环建函〔2023〕29号）。
项目位于四川巴中经济开发区核心区，与园区规划环评符合性分析见下表所示。
表1-3 项目与园区规划修编环境影响报告书及审查意见符合性
	项目
	园区规划、规划环评及审查意见
	本项目情况
	符合性

	产业定位
	核心区：重点发展机械、电子、服装，辅助发展生物医药、新能源新材料。
	项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，与主导产业不冲突。
	符合

	负面准入清单
	（1）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建《产业结构调整指导目录》中淘汰、限制类项目，对属于限制类的现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。
	符合

	
	（2）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目不属于过剩产能行业、高耗能高排放项目。
	符合

	
	（3）禁止引入不符合国家、地方重金属污染防治规范的项目。
	本项目不涉及重金属排放。
	符合

	
	（4）禁止引入清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。
	项目以电能作为能源，清洁生产水平可以达到国内先进水平。
	符合

	
	（5）禁止新建合浆造纸（含废纸合浆）、印染染整、制革、水泥、冶炼及与主导产业不相容的项目。
	本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，不属于禁止新建的行业。
	符合

	
	（6）禁止高污染燃料。
	本项目不使用高污染燃料。
	符合

	分区管控要求
	（1）阳台河岸线1km范围内禁止新建、改扩建化工项目（节能、安全环保改造除外）。
	本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，不属于化工项目。
	符合

	
	（2）禁止引入化学原料药、发酵类抗生素项目。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（3）禁止引入专业电镀，排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。
	项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，不涉及电镀，外排废水不含重金属。
	符合

	
	（4）禁止引入危化品仓储项目。
	项目不属于危化品仓储项目。
	符合

	能源规划
	规划以清洁能源天然气和电为主，禁止使用燃煤。鼓励企业新建或改建燃气锅炉安装低氮燃烧器。
	项目生产设备使用电能，不涉及燃煤使用。
	符合

	环境保护规划
	水污染防治：通过治理污染，系统组织排放，提高污水处理比率，河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
	项目仅生活污水排放（依托租赁厂房生活污水预处理池），通过市政管网送至经开区污水处理厂处理达标后排放。
	符合

	
	大气污染防治：建设烟尘控制区，且覆盖率达90%以上。在产业结构政策上，严格限制大气污染严重的项目，项目必须科学选址。改善道路和交通状况，减少汽车尾气污染。加强管理和监督，限时施工等措施减少建筑工地扬尘污染，搞好道路和城市区域绿化，减轻大气环境污染影响。
	项目各类废气均采取相应治理措施，能够达标排放，不会对大气环境造成明显影响。
	符合

	
	噪声污染防治：（1）控制噪声源，合理布局各功能区；（2）交通干道两侧建立绿化林带，其余各级道路两侧设置绿化带。
	项目通过合理布局、选用低噪声设备、距离衰减等措施降低噪声污染。
	符合

	
	固体废物防治：经开区的生活垃圾无害化处理率达到100%，由设置垃圾转运站统一运至巴中市垃圾处理厂处理；危险废物无害化处置率达到100%，规划区各企业自建危险废物暂存间，分类收集暂存各类危险废物，并委托资质单位进行处理。工业固体废弃物综合利用率达到85%以上，统一由企业自身处理后，统一运至巴中市垃圾处理厂处理。
	项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理；危险废物经危废暂存间收集后交由有资质单位处理；一般固废经一般固废暂存区收集后统一处理，可以实现100%处置率。
	符合


综上，本项目的实施符合《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于N7723 固体废物治理及C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造。本项目为水基岩屑、河道淤泥再利用，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用-3.城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，此外，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，故符合国家相关产业政策。
同时，本项目于2026年4月14日取得四川巴中经济开发区经济发展局出具的备案文件（备案号：川投资备【2604-511924-04-01-170807】FGQB-0039 号，5月29日变更内容）。
因此，本项目建设符合国家现行产业政策。
2、用地规划符合性分析
本项目位于巴中市经济开发区中山北路17号，租赁四川宇光光学玻璃有限公司已建厂房建设本项目，根据所租赁厂房提供的土地使用证书（川（2019）巴中市市不动产权第0005869号，见附件）可知，项目用地性质为：工业用地。
因此，项目用地符合巴中市土地利用规划要求。
3、生态环境分区管控符合性分析
本项目位于巴中市经济开发区中山北路17号，属于四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）工业重点管控单元，不涉及生态保护红线。
[image: rBUtI2Xhh_CAT0FXABR97Lr9lu0746]本项目

图1-1 巴中市生态保护红线图
（1）生态环境分区管控符合性分析
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），充分衔接国土空间规划最新成果，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。其中优先保护单元13个，重点管控单元20个，一般管控单元5个。
一般固废回收综合利用项目位于巴中市经济开发区中山北路17号，根据四川省生态环境分区管控符合性分析分析系统查询，位于四川巴中经开区（管控单元名称：四川巴中经开区（核心区块、金堂区块），管控单元编号：ZH51190220006）项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: ]
图1-3 项目位于所在管控单元位置图
本项目涉及的生态环境管控单元1个，见下表。
表1-3 项目涉及生态环境管控单元一览表
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	ZH51190220006
	巴中市巴州区
	工业重点管控单元



本项目涉及的环境要素管控分区有5个，见下表。
表1-4 项目涉及的环境要素管控分区一览表
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	巴河-巴州区-金碑-控制单元
	YS5119022210002
	巴中市巴州区
	水
	水环境工业污染重点管控区

	2
	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	YS5119022310005
	巴中市巴州区
	大气
	大气环境高排放重点管控区

	3
	巴州区城镇开发边界
	YS5119022530001
	巴中市巴州区
	自然资源
	土地资源重点管控区

	4
	巴州区自然资源重点管控区
	YS5119022550001
	巴中市巴州区
	自然资源
	自然资源重点管控区

	5
	巴州区其他区域
	YS5119023110001
	巴中市巴州区
	生态
	一般管控区


根据巴环委办〔2024〕3号，项目与全市和巴州区总体生态环境管控要求相关符合性分析见表1-5、表1-6、表1-7：
表1-5 项目与巴中市及巴州区生态环境总体管控要求符合性分析
	市州
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	本项目

	巴中市
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
【限制开发建设活动的要求】
[bookmark: _GoBack]-继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
-严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。
【允许开发建设活动的要求】
-现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
/
【其他空间布局约束要求】
（1）为达2025年及2035年环境空气质量目标， 14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。
	1、本项目不属于化工项目；
2、本项目不在河道管理范围内；
3、本项目不涉及高污染燃料使用；
4、本项目不属于过剩产能；
5、本项目不属于园区禁止引入的产业类型；
符合。

	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
-污水收集处理率达100%。
-推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。
-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。
【新增源等量或倍量替代】
1.污染物排放绩效水平准入要求：-新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。
-重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。-到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。
2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。
4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
【新增源排放标准限值】
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【污染物排放绩效水平准入要求】
-涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。
-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。
-有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
-已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。
【其他污染物排放管控要求】
-到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。

	1、本项目各类污水均收集处理；
2、本项目不涉及VOCs排放；
3、本项目不涉及重金属排放；
4、本项目不属于重点涉VOCs行业；
5、本项目建成后编制突发环境事件应急预案，将环境风险控制在可接受水平；
6、本次评价要求，项目运营结束退场前，应按照相关要求进行土壤污染状况调查；
符合；
7、本项目排放粉尘颗粒物，将按照巴中市重污染天气管控要求实施限停产措施。

	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
-巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
-地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。
【安全利用类农用地管控要求】
-新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。
-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。
-全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。
-原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。
【污染地块管控要求】
在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【园区环境风险防控要求】
到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。
-新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。
-鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可
	1、项目使用电作为能源，不使用煤炭，不使用锅炉；
2、项目不使用高污染燃料；
3、项目不属于高耗水行业，工艺环节避免浪费水资源；
符合。

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	县区
	区域名称
	管控类别
	单元特性管控要求
	

	巴州区
	巴州区
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】
 /
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
 -加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
-加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	/

	
	
	污染物排放管控
	【新增源等量或倍量替代】
 -加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
-强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
【污染物排放绩效水平准入要求】
强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控。
	本项目不属于“散乱污”企业。
符合。

	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/



表1-6 项目与四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）单元特性管控要求符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型
	所属县区
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目

	ZH51190220006
	四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）
	重点管控单元
	巴中市巴州区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
（1）禁止引入专业电镀；禁止引入排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。
（2）禁止引入化学原药制造发酵制药类项目。
（3）禁止引入黑色金属和有色金属冶炼类项目。
（4）禁止引入多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类项目。（5）禁止引入危化品仓储项目。
（6）禁止引入含焙烧和锻炼工序的非金属制品制造类项目。（7）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施 
（8）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
【限制开发建设活动的要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【允许开发建设活动的要求】
/
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他空间布局约束要求】
/
	1、本项目不属于电镀，不涉及排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目；
2、本项目不属于化学原药制造发酵制药类项目；
3、本项目不属于黑色金属和有色金属冶炼类项目；
4、本项目不属于多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类项目；
5、本项目不属于危化品仓储项目；
6、本项目不属于含焙烧和锻炼工序的非金属制品制造类项目；
7、本项目不涉及高污染燃料使用；
符合。

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【新增源等量或倍量替代】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【新增源排放标准限值】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【污染物排放绩效水平准入要求】
（1）食品饮料重点行业项目新建应参考巴中市“三线一单”生态环境分区管控中食品饮料行业环境绩效准入门槛，对食品饮料产业中的白酒行业和肉制品加工行业执行GB27631-2011行业标准和《清洁生产评价指标体系 肉制品加工业》（DB11/T 1405-2017）二级标准，单位产品废水量≤14m3/t，单位产品化学需氧量（CODCr）产生量≤16.1kg/t、单位产品氨氮（NH3-N）≤0.65kg/t（2）入园企业排污强度万元工业增加值不得大于“废水量：0.036m3/万元工业增加值、COD：0.018kg/万元工业增加值、NH3-N：0.0018kg/万元工业增加值、TP：0.00018kg/万元工业增加值”。
（3）执行工业重点管控单元总体准入要求。
【其他污染物排放管控要求】
△
	1、本项目不属于食品行业；
2、本项目排污强度废水量低于0.036m3/万元工业增加值、COD 0.018kg/万元工业增加值、NH3-N 0.0018kg/万元工业增加值、TP0.00018kg/万元工业增加值”；
符合。

	
	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【安全利用类农用地管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【污染地块管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【园区环境风险防控要求】
（1）园区与城区和居住区接壤的地块，禁止引入环境风险潜势大于III级及以上的项目。（2）金堂区块应考虑环境风险的区域联合防控，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视园区环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。
（3）其余执行工业重点管控单元总体准入要求。
【企业环境风险防控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他环境风险防控要求】
/
	1、本项目所在位置不属于园区与城区和居住区接壤的地块；
2、本项目不属于金堂区块；
符合。

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【地下水开采要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【能源利用效率要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他资源利用效率要求】
/
	/






1

表1-7  项目与环境要素管控分区符合性分析
	管控分区编码
	管控分区名称
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	所属县区
	管控类别
	管控分区管控要求
	本项目情况
	符合性

	YS5119023110001
	巴州区其他区域
	一般管控区
	生态
	一般管控区
	巴中市巴州区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022210002
	巴河-巴州区-金碑-控制单元
	重点管控区
	水
	水环境工业污染重点管控区
	巴中市巴州区
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】
严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目不涉及磷铵、黄磷相关物料
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【新增源等量或倍量替代】
1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
	1、本项目各类废水实现全部收集和处理并达标排放；
2、本项目厂区实施雨污分流；本项目不属于化工项目；
3、本项目不涉及新化学物质使用。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	【安全利用类农用地管控要求】
加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。
	本项目不属于高耗水行业。
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022550001
	巴州区自然资源重点管控区
	重点管控区
	自然资源
	自然资源重点管控区
	巴中市巴州区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目为租赁厂房从事生产活动，不涉及新增用地。
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022310005
	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	重点管控区
	大气
	大气环境高排放重点管控区
	巴中市巴州区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【新增源等量或倍量替代】
1、全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。
2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
	1、本项目不涉及锅炉使用；
2、本项目不涉及列出的需要实施超低排放的行业类别。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
【企业环境风险防控要求】
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
	本项目不涉及VOCs产生及排放。
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022530001
	巴州区城镇开发边界
	重点管控区
	自然资源
	土地资源重点管控区
	巴中市巴州区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目为租赁厂房从事生产活动，不涉及新增用地。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目为租赁厂房从事生产活动，不涉及新增用地。
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


综合以上，本项目建设符合《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号）相关要求，符合四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）单元特性管控要求及分区要素管控要求，总体与“生态环境分区管控”相关要求相符。
	其他符合性分析
	4、与巴中市“十四五”生态环境保护规划符合性分析
本项目与《巴中市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见下表。
表1-8 与巴中市“十四五”生态环境保护规划符合性分析一览表
	规划
	规划要求
	本项目
	符合性

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》
	强化重点污染源治理。以砖瓦、水泥等建材行业为重点，强化落实污染防治措施。各企业按照"一企一策"要求制定错峰生产方案，并将错峰生产主要指标在厂区显著位置进行公示，确保做到真错峰、真停产、真限产。开展水泥、建材等重点行业的深度治理，持续推进砖瓦企业综合整治，推广高效脱硫脱硝除尘技术，推动水泥行业和工业锅炉超低排放改造，水泥生产全过程有效控制粉尘无组织排放；实施燃气锅炉低氮燃烧改造。
	本项目为河道淤泥、水基岩屑利用项目（用于生产免烧砖、流态固化土、水泥制品、水稳层材料），以电作为能源，不涉及超低排放深度治理；本项目转筒烘干机采用电作为加热能源，废气经过袋式除尘进行处理。
	符合

	
	推进扬尘精细化管控。以城市精细化管理为重点，彻底整治扬尘、油烟污染。完善文明施工和绿色施工管理工作制度建设，全面落实建筑施工"六个百分百"，实现视频监控、PM10在线监测全覆盖，实现污染源信息共享、联动响应。减少道路起尘源，运输渣土、石料、水泥、煤炭、垃圾等物料的车辆，应当采取篷盖、密闭等措施，不得超量装载和超速行驶。以砂石、木(石)材加工、散乱堆场、无证汽修、小作坊为重点，全面整治“散乱污”,从严开展砂石和石材加工行业环保整治。对防尘措施落实不到位的商砼站进行全面清理，限期整改。全面取缔城区各类违规堆场、料场，严禁各类汽修企业喷涂超标排放，全面取缔露天喷涂作业，全面整治无证经营汽修行为。
	本项目不属于散乱污企业，不属于砂石和石材加工行业，不属于商砼站、汽修企业、喷涂作业等。项目租用工业园区现有厂房从事生产活动，施工期主要为设备安装，施工地点位于厂房内，同时施工期短，配合洒水降尘后施工扬尘产生较少。
	符合



5、与长江保护法、长江经济带发展负面清单符合性分析
（1）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
本项目位于四川巴中经济开发区的核心区，周边地表水体阳台河属于长江三级支流（汇入顺序：阳台河→渠江（巴河）→嘉陵江→长江）。项目符合性分析见下表。
表1-9 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表
	要求
	本项目情况
	符合性

	规划与管控
	第二十二条 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。
	1、本项目位于四川巴中经济开发区的核心区，不涉及重点生态功能区、水土流失严重区、生态脆弱地区。
2、本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，不属于化工项目、尾矿库项目，亦不属于高耗水行业。
3、本项目固体废物得到合理处置，不涉及在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
4、项目原料均通过陆地运输至厂区，不涉及通过内河运输；项目使用自来水，不取用地下水。
5、项目废水经市政污水管网进入污水处理厂，不设置直接排放进入地表水体的排污口。
	符合

	
	第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	
	符合

	资源保护
	第三十七条 长江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当定期调查评估地下水资源状况，监测地下水水量、水位、水环境质量，并采取相应风险防范措施，保障地下水资源安全。
	
	符合

	
	第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。
	
	符合

	水污染防治
	第四十六条 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。
	
	符合

	
	第四十七条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。
在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。
	
	符合

	
	第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	
	符合

	
	第五十一条 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。
	
	符合

	生态环境修复
	第六十一条 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。
	
	符合


由上表可知，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。
（2）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性
本项目与《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析见下表所示。
表1-10 项目与川长江办〔2022〕17号的符合性
	川长江办〔2022〕17号要求
	本项目情况
	符合性

	第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
	不涉及
	/

	第六条 禁止新建改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	不涉及
	/

	第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的依照核心区和缓冲区的规定管控。
	不涉及
	/

	第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
	不涉及
	/

	第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
	不涉及
	/

	第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
	不涉及
	/

	第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	不涉及
	/

	第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	不涉及
	/

	第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道。
	不涉及
	/

	第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	不涉及
	/

	第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	不涉及
	/

	第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
	本项目不涉及废水直接排放口
	符合

	第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
	不涉及
	/

	第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不属于化工行业
	符合

	第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	不涉及
	/

	第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。
	不涉及
	/

	第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目不属于左列行业
	符合

	第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	不涉及
	/

	第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目
	符合

	第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
	本项目不属于严重过剩产能行业
	符合

	第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：
（一）新建独立燃油汽车企业；
（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；
（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；
（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。
	不涉及
	/

	第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目
	符合


从上表分析可以看出，本项目符合川长江办〔2022〕17号文要求。
6、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析
项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析见下表所示。
表1-11 项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析一览表
	《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》
	本项目情况
	符合性

	第十七条  ……禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	项目属于N7723固体废物治理及C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，不涉及化工项目
	符合

	第二十一条  排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。
	项目生活污水经厂区已建污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及巴中经开区污水处理厂进水水质标准后，排至经开区污水处理厂深度处理
	符合

	第三十八条  ……禁止违法利用、占用嘉陵江流域河湖岸线。
	不涉及
	/

	第六十四条  ……禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	不涉及
	符合

	第六十七条  ……禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目……排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。
	项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，涉及建材制造行业，选址位于工业园区内，项目生活污水经厂区已建污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及巴中经开区污水处理厂进水水质标准后，排至经开区污水处理厂深度处理。
	符合

	第七十七条  ……禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。
	项目位于巴中经开区，不位于嘉陵江流域重点生态功能区，不属于重污染企业。
	符合


由上表可知，本项目建设符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》要求。
6、与相关污染防治政策、环保法律法规符合性分析
（1）与固体废物污染防治相关法律法规及政策符合性分析
本项目与固体废物污染防治相关法律法规及政策相关规定符合性分析见表1-12。
表1-12 与固体废物污染防治相关法律法规及政策符合性分析一览表
	相关文件
	相关内容
	本项目
	符合性

	《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020)
	4、总体要求
	4.1固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康
	本项目高度重视环境安全与人员安全健康，避免对环境和人员安全产生影响。
	符合

	
	
	4.2进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求
	项目工艺设备由专业厂家提供和维护，使用设备不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类，符合产业政策要求。
	符合

	
	
	4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划
	本项目租赁园区现有厂房进行生产，符合区域规划。
	符合

	
	
	4.4固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
	本项目依法开展环境影响评价，后续按要求开展排污许可、应急预案申报及编制等工作，并依法发布环境治理信息。
	符合

	
	
	4.5应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。
	本项目各生产环节排放的污染物均得到有效治理和达标排放，有效避免了二次污染。
	符合

	
	
	4.6固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放(控制)标准与排污许可要求
	通过后文工程分析，粉尘颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物排放要求；恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值
	符合

	
	
	4.7固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量。
	本项目产品有稳定、合理的市场需求，符合GB34330中不作为固体废物条件，符合《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》(SY/T7466-2020)和《固体废物再生利用污染防治技术导则（HJ1091-2020）中的相关要求
	符合

	
	
	
	
	

	
	5、主要工艺单元污染防治技术要求(5.1一般规定)
	5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放
	本项目参照了同类型水基岩屑组成成分、巴中地区河道淤泥组分，采取了必要的安全防护措施和大气治理措施，避免有毒有害物质的释放
	符合

	
	
	5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。
	本项目不涉及具有物理化学危险特性的固体废物
	符合

	
	
	5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放(控制)标准的要求。
	通过后文工程分析，粉尘颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物排放要求；恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值
	符合

	
	
	5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求
	本项目设备噪声经选用低噪声设备、减振等降噪措施后，厂界噪声能满足GB12348的要求，作业车间噪声能符合GBZ2.2的要求
	符合

	
	
	5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求
	本项目废含油抹布、油水分离器废油、废润滑油和废润滑油桶贮存、包装、处置符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求
	符合

	
	5.3干燥技术要求
	5.3.3应根据固体废物的物理性质、化学性质及其它性质，结合干燥技术的适用性合理选择干燥技术。溶液、悬浮液或泥浆状废物的干燥宜选择喷雾干燥技术；无凝聚作用的散粒状废物的干燥宜选择流化床干燥技术；粉粒状废物的干燥宜选择气流干燥技术；粒状或小块状废物的干燥宜选择回转圆筒干燥技术；少量热敏性、易化废物的干燥宜选择厢式干燥技术
	本项目利用水基岩屑为小块状，综合考虑选用双轴搅拌+滚筒烘干方式进行干燥；利用河道淤泥为泥浆状，使用物理压滤和添加粉煤灰干化方式，河道淤泥不涉及烘干
	符合

	
	
	5.3.4应在干燥前明确固体废物的理化特性，以确定干燥介质的种类、干燥方法和干燥设备，具体包括：(1)物理性质。如主要组成、含水率、比热容、热导率等；液态废物还应明确浓度、粘度及表面张力等；(2)化学性质。如热敏性、毒性、可燃性、氧化性、酸碱度、摩擦带电性、吸水性等；(3)其他性质。如膏糊状废物的粘附性、触变性等
	本项目综合利用一般固废为小块状和淤泥状；本项目投运后，建设单位需明确接收水基岩屑、河道淤泥的理化特性
	

	
	
	5.3.5有下列任一种情况时，应选择闭路循环式干燥设备及废气处理设施，避免气体和颗粒状物质逸出造成大气污染。包括但不限于：(1)固体废物中含有挥发性有机类物质；(2)固体废物中含有有毒有害固体粉粒状物质；(3)固体废物中含有恶臭类物质；(4)固体废物干燥过程产生的粉尘在空气中可能形成爆炸混合物；(5)固体废物干燥过程中与氧接触易发生氧化反应的
	根据本项目原辅料材料性质（产生恶臭气体），本项目处理原料产生的废气时选择闭路循环式干燥设备及废气处理设施
	符合

	
	
	5.3.7干燥设备应按要求定期停机，排空并清理设备内残余物。
	建设单位定期清洗烘干机内残余物料
	符合

	
	
	5.3.8固体废物干燥工艺单元独立排放污染物时，应配备废气收集和处理设施，防止粉尘、恶臭、有毒有害气体等逸出引起二次污染。
	烘干废气经布袋除尘后通过15m高排气筒达标排放（DA002）
	符合

	
	6、固体废物建材利用污染防治技术要求
	6.3 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB/T30760的要求执行
	通过后文工程分析，粉尘颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物排放要求；恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值；本项目产品有害物质含量参照GB/T30760的要求执行
	符合

	《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》(SY/T7466-2020)
	6.2.1.1清水钻进、空气钻或达到环保要求的水基钻井液产生的废弃物，宜物理固液分离后制备铺路基土用于铺垫井场，或作为免烧砖骨料等产品；聚合物钻液废弃物、聚磺钻井液废弃物等其他体系的水基钻井废弃物，固液分离处理或无害化处理后宜制免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、烧结砖等产品。
	本项目对水基岩屑预处理烘干后生产实心水泥砌块、水稳层材料，产品中有害物质含量参照GB/T30760的要求执行
	符合

	
	免烧陶粒、烧结砖，抗压强度不小于10MPa，并且根据用途满足对应建材标准要求
	
	

	
	制备的建材产品，放射性满足GB6566的要求
	
	

	
	制备的建材产品还应符合地方标准要求
	
	

	《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）
	水基岩屑用于混凝土骨料时，满足 HJ1091中固体废物建材化利用污染防治技术要求，其中磺化钻井岩屑只能用于油气开采生产作业区内使用的混凝土骨料，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常
工况下产生的聚合物钻井岩屑不宜用于混凝土骨料
	①本项目对水基岩屑进行资源化利用，本表前文对比分析了与HJ1091中固体废物建材化利用污染防治技术要求的符合性；
②仅接纳非聚磺体系的水基钻屑；
③本项目不适用特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑
	符合

	
	用于生产烧结砖、陶粒、混凝土骨料的，对烧结砖、陶粒、混凝土骨料的监测频次满足HJ 1091的要求
	本项目使用水基岩屑生产实心水泥砌块和水稳层材料，不属于需要进行定期监测的产品类型
	符合

	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)
	5.1.6贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求
	本项目不属于一般固废填埋场；项目储存池参照防渗要求执行，进行重点防渗
	符合



（2）与大气污染防治相关法律法规及政策的符合性分析
本项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析如下表所示。
表1-13  项目与大气污染防治相关政策符合性分析一览表
	大气污染防治文件
	文件要求
	本项目
	符合性

	《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》(2018年修订)
	第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染
	本项目原料及成品均堆存位于密闭厂房内，厂房起围挡作用，受风力起尘影响较小。
	符合

	国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知(国发〔2013〕37号)
	大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。
	本项目无煤堆，来料均堆场在厂房内，厂房起到了防风抑尘作用。
	符合

	《巴中市扬尘污染防治条例》
	第三十二条工业生产企业在物料堆存、传输、装卸等环节，应当按照法律法规和其他规定采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等防尘措施，符合工业物料堆场有关技术规范。易产生粉尘的工业生产企业，应当配套建设粉尘收集处理设施，鼓励采用先进的清洁生产工艺，减少粉尘排放
	项目物料均位于封闭厂房内，厂房内喷雾降尘，有组织废气一并经过袋式除尘处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。
	符合

	《巴中市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》
	(四)严控"两高"行业产能。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换工作要求。
	本项目不属于"两高"行业；不属于钢铁、平板玻璃行业。
	符合

	
	(六)深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源企业的排放许可制度，到2020年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发推进重点行业污染治理升级改造。强化工业企业无组织排放管控，推动实施水泥行业超低排放改造。开展砖瓦行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施有效治理
	项目废气污染物颗粒物、氨、硫化氢执行行业最严排放限值，待环评完成后，再开展排污许可申报；本项目不生产水泥，转筒烘干炉采用电能作为燃料；物料输送过程采用密闭输送带，降低无组织排放量。
	符合

	
	九)开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。区县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。燃气锅炉基本完成低氮改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。
	项目位于园区内，使用转筒烘干机，使用电作为能源，不涉及燃气、燃煤。
	符合

	《巴中市空气质量持续改善行动计划实施方案》
	推进含VOCs原辅材料源头管控。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。实施重点领域原辅材料替代工程，力争到2025年，重点行业低（无）VOCs原辅材料替代比例进一步提升。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	本项目不涉及VOCs产生及排放
	符合

	《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》
	加大产业结构调整力度。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理淘汰《产业结构调整目录》淘汰类工业炉窑。
	本项目使用烘干机不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类工业炉窑。
	符合

	
	实施工业炉窑污染全面治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，要严格执行相关行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施【砖瓦行业要求：以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施】,确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施。
	通过后文工程分析，粉尘颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物排放要求；恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值；烘干机使用电作为能源，配套布袋除尘设备，烘干过程产生的废气能够达标排放。
	符合

	
	强化工业炉窑企业监管。加强排污许可管理。按照国家统一部署，根据排污许可证管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发，开展固定污染源排污许可清理整顿
	本项目为新建项目，依法进行环境影响评价，并按规定办理排污许可证。
	符合



（3）与水污染防治相关法律法规及政策的符合性分析
本项目与水污染防治相关法律法规政策的符合性分析如下表所示。
表1-14  项目与水污染防治相关政策符合性分析一览表
	相关文件
	相关内容
	本项目
	符合性

	《中华人民共和国长江保护法》（202年3月1日起施行）
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目
	符合

	《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	本项目生产废水不外排；生活污水经预处理池处理后经园区管网排入园区污水处理厂处理
	符合

	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）
	(一)狠抓工业污染防治专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。
	本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业。本项目废水排放量较小，且为间接排放，出水可以达到园区污水处理厂接管标准，所在区域水环境质量现状属于达标区，可容纳本项目建设
	符合

	
	(五)调整产业结构严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。
	
	符合

	《<水污染防治行动计划>四川省工作方案》（川府发59号）
	(一)狠抓工业污染防治2专项整治"10+1"重点行业。环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。
	
	符合

	
	(五)调整产业结构严格环境准入。环境保护部门按照流域水质目标、区域功能划分、容量总量核定的"三位一体"环境准入要求，进一步细化准入条件，严格准入标准，强化分类指导；执行规划环境影响评价、项目环境影响评价以及流域、区域水环境质量和水污染物减排绩效挂钩制度；逐步建立水环境承载能力监测评价体系，对已超过水环境承载能力的地方，由各地制定并组织实施水环境质量达标方案。
	
	符合

	《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》
	优化产业空间布局。强化巴河、南江河和通江河沿岸企业整治，禁止在嘉陵江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目……做强新型工业，重点发展食品饮料、生物医药、新能源新材料等产业，加快推进天然气资源勘探和综合开发利用。
	
	符合

	
	强化工业聚集区污水治理……加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。
	
	符合

	
	加强工业污染源治理……落实企业污染治理主体责任，按照排污许可证污染物排放总量控制要求，开展自行监测或委托有资质的单位进行监测，并向生态环境部门备案申报……对于园区内涉水企业，废水需经预处理达有关指标要求后，方可进入污水集中处理设施处置。
	
	符合



（4）与土壤污染防治相关法律法规及政策的符合性分析
本项目与土壤污染防治相关法律法规政策的符合性分析如下表所示。
表1-15  项目与土壤污染防治相关政策符合性分析一览表
	相关文件
	相关内容
	本项目
	符合性分析

	《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号〕
	(八)切实加大保护力度。防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	本项目用地为工业用地，未占用耕地
	符合

	
	(十八)严控工矿污染。(4)加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、
废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
	本项目产生的固废均得到妥善处置，固废堆存场所采取相应的污染防治措施；水基岩屑储存池、河道淤泥储存池和危废暂存间采取重点防渗处理
	符合

	《土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》(川府发〔2016)63号)
	(十六)严格环境准入。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体设施。
	本次评价提出了防范土壤污染的具体防渗措施
	符合

	《巴中市“十四五”土壤污染防治规划》
	切实加强对重点企业全过程环境监管，防范土壤污染风险。加强重点行业企业监管。严格重点行业企业准入，强化规划环评刚性约束，鼓励工业企业集聚发展。
	项目位于巴中经济开发区的核心区，用地性质为工业用地，属于园区允许类项目，符合园区环境准入要求。采取分区防渗后，可有效防止有毒有害物质渗漏后污染土壤，不会改变区域土壤环境功能现状。
	符合






	其他符合性分析
	7、选址合理性及环境相容性分析
本项目位于巴中市经济开发区中山北路17号。厂区道路交通基础设施建设相对完善，交通便利，道路、给排水、光纤等设施已经建设完毕，可为本项目提供完备的配套服务。
（1）项目外环境关系如下：
项目租赁四川宇光光学玻璃有限公司已建空置厂房从事生产活动。项目厂界外500m范围内无集中居住区、医院及学校等分布。项目位于工业园区内，区域内无饮用水源保护区、饮用水源取水点等环境敏感保护目标。
本项目外环境情况见表1-16。
表1-16  本项目外环境关系一览表
	序号
	公司/敏感目标名称
	方位
	距离
	主营内容/类别
	环境是否相容

	1
	四川宇光光学玻璃有限公司
	南侧
	紧邻
	光学玻璃制造
	是

	2
	消防站
	东北侧
	紧邻
	园区消防中心
	是

	3
	四川中兴纺织有限责任公司
	南侧
	106m
	纺织品加工
	是

	4
	巴中日报印刷厂
	西南侧
	160m
	纸制品印刷
	是

	5
	森港工贸有限公司
	西侧
	134m
	建材生产
	是

	6
	巴中建丰新材料有限公司
	北侧
	19m
	建材生产
	是

	7
	雅姿家居公司
	东北侧
	472m
	家具制造
	是

	8
	建材家具产业园
	东北侧
	245m
	家具、建材集中制造
	是

	9
	四川伍库智造科技有限公司
	东侧
	479m
	灯具制造
	是

	10
	巴中市忆佳钢结构有限公司
	东侧
	231m
	钢结构制造
	是

	11
	达芙妮(四川)鞋业有限公司
	东南侧
	246m
	鞋业制造
	是

	12
	经开区人才中心
	东南侧
	301m
	园区服务机构
	是

	13
	四川鑫锐齿轮有限公司
	南侧
	484m
	机械加工企业
	是

	14
	水库
	西北侧
	210m
	小型水库
	是

	15
	阳台河
	东侧
	183m
	小型河流
	是



此外，项目所在厂区周边无《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中第（一）、（二）条列明的环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等环境敏感保护区。
本项目平面布置情况：本项目所有生产线均位于租赁厂房内，以工艺先后呈条形生产线分布，布局流畅合理。
项目产生的生活污水经四川宇光光学玻璃有限公司已建污水预处理池处理，再经园区污水管网排入巴中市经开区污水处理厂处理，处理达标后尾水排入巴河，不会对地表水体产生环境影响；项目运行过程产生的噪声，经治理后能实现厂界达标；固体废弃物合理处置，不造成二次污染。
通过项目的合理布局、严格管理、积极推进清洁生产及其它有针对性的污染防治措施，可有效避免和减轻项目建设和营运过程对周围环境的影响。从项目所在地的建设发展规划、交通运输条件、水电气供给情况及环境保护分析，评价认为项目选址是合理可行的。
综上，项目与周边工业企业相容，500m范围内无明显制约因素；项目的建设不会对周边环境造成明显影响，环境相容，选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、建设内容及规模
1、项目由来
为了满足市场需求，四川绿岩恒泰环保科技有限公司租赁四川宇光光学玻璃有限公司（巴中市经济开发区中山北路17号）已建厂房4500平方米建设“一般固废回收综合利用项目”。项目总投资1000万元，建设1条水基岩屑处理线、1条河道清淤淤泥处理线，用于生产免烧砖、流态固化土、水泥制品、水稳层材料。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业55 石膏、水泥制品及类似制品制造；四十七、生态保护和环境治理业103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，应编制环境影响报告表。
四川绿岩恒泰环保科技有限公司委托我司开展该项目环境影响评价工作并编制环境影响报告表。我司接受委托后，即派有关技术人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，按照有关技术规范及要求，编制完成本项目环境影响报告表。
2、项目概况
项目名称：一般固废回收综合利用项目；
建设单位：四川绿岩恒泰环保科技有限公司；
建设地点：巴中市经济开发区中山北路17号；
建设性质：新建；
项目投资：总投资1000万元。
3、建设内容及产品方案
本项目租用四川宇光光学玻璃有限公司闲置厂房4500平方米，建设1条水基岩屑处理线、1条河道清淤淤泥处理线，项目建成后处理水基岩屑25万t/a、河道淤泥8万t/a，处理后作为原料，生产免烧砖、流态固化土、水泥制品、水稳层材料4类产品。
表2-1  项目产品方案一览表
	序号
	名称
	产量
	尺寸
	产品质量标准

	1
	河道清淤淤泥处理线
	免烧砖
	3万t/a
	240*115*53mm
	《混凝土实心砖》（GB/T 21144-2023）

	2
	
	流态固化土（不在厂内暂存）
	1.58万t/a
	/
	《预拌流态固化土工程应用技术标准》（DBJ51/T188-2022）

	3
	水基岩屑处理线
	实心水泥砌块
	6.89万t/a
	190*190*190mm
	《普通混凝土小型砌块》(GB/T8239-2014)

	4
	
	水稳层材料
	5.37万t/a
	/
	《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）中对水稳层原料相关要求


[image: ] [image: ]
免烧砖                          实心水泥砌块
[image: ][image: ]
流态固化土                          水稳层材料
图2-1  产品示意图



	建设内容
	质量标准详细要求：
（1）《混凝土实心砖》（GB/T 21144-2023）要求：
制备的建材产品应达到如下技术要求：
产品为以水泥、骨料，以及根据需要加入的掺合料、外加剂等，经加水搅拌、成型、养护制成的实心砖。
表2-2  免烧砖技术指标一览表
	指标1

	项目名称
	单位
	技术指标
	其他要求

	成形面高度差
	mm
	≤2
	/

	弯曲
	mm
	≤2
	/

	缺棱掉角
	个
	≤1
	/

	
	三个方向投影尺寸的最大值
	≤10mm
	/

	裂纹长度的投影尺寸
	mm
	≤20
	/

	完整面
	个
	不应少于一条面和一顶面
	/

	指标2

	密度等级
	密度平均值
	吸水率

	A
	≥2000
	≤11%

	B
	1680~＜2000
	≤13%

	C
	＜1680
	≤17%

	指标3

	强度等级
	平均值
	单块最小值

	MU40
	≥40.0
	≥35.0

	MU35
	≥35.0
	≥30.0

	MU30
	≥30.0
	≥25.0

	MU25
	≥25.0
	≥21.0

	指标4

	抗冻性
	抗冻指标
	质量损失率
	强度损失率

	夏热冬冷地区
	F25
	平均值≤5%
单块最大值≤10%
	平均值≤20%
单块最大值≤30%

	备注：本项目生产的免烧砖相关性能指标委托外部专业检测机构进行检测，合格后方可出厂销售；制备的建材产品，放射性满足GB6566的要求。



（2）《预拌流态固化土工程应用技术标准》（DBJ51/T188-2022）要求：
根据四川省住房和城乡建设厅发布的《预拌流态固化土工程应用技术标准》（DBJ51/T188-2022）“2.1.1预拌固化土：在经过处理的土料中加入固化剂、水和必要的添加剂，通过特定的搅拌机拌和均匀，经成型、养护后凝固成具有一定强度、水稳定性、低渗透性的岩土工程材料”，“2.1.2预拌流态固化土：制备的拌合物具有一定流动性、可采用浇筑方式施工的预拌固化土，简称“流态固化土”。根据流态固化土拌合物的湿密度可将其分为轻质流态固化土和非轻质流态固化土。”本项目仅生产非轻质流态固化土，主要用于建筑工程、交通工程等狭窄空间填筑。相关产品技术指标如下。
表2-3  非轻质流态固化土技术指标一览表
	指标1

	名称
	强度
	拌合物的湿密度、水稳性
	其他要求

	管廊、建筑、轨道交通工程等基槽、孔洞、坑穴或其他狭窄空间的填筑；建筑空间内的非承重填筑
	根据工程需要确定，28d抗压强度宜≥0.3 MPa
	拌合物湿密度≥1400 kg/m3
	当与裸露的钢结构或钢筋直接接触时各原材料的水溶性氯离子之和不应超过固化剂质量的0.1%

	指标2

	指标
	龄期
	要求
	其他要求

	渗透系数
	28d
	1×10-5cm/s
	有污染防治要求：1×10-7cm/s

	指标3

	重金属浸出物毒性限值
	明确流态固化土的重金属浸出物毒性的限值，测试方法宜符合现行国家标准《水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》GB/T30810的规定。

	指标4

	有机质含量
	不得超过5%，且不得混杂有毒有害物质

	备注：
1、本项目所使用的河道淤泥有机质含量委外进行检测，低于5%可直接使用，若超过5%可适当增加粉煤灰、石灰的使用量调节原料有机质含量。
2、本项目生产的流态固化土相关性能指标委托外部专业检测机构进行检测，合格后方可出厂。



本项目所利用的巴中地区河道淤泥有机质含量符合性分析：经查阅相关资料，巴中地区地表水体整体水质良好，已基本不存在散乱污直接入河排放口，主城区段河道淤泥有机质含量在6.7~9.6%之间，城镇段、农村段河道淤泥有机质含量在9.1~13.5%之间，有机质主要来源于植被落叶、秸秆入河，对于有机质含量低于10%的淤泥，经过筛分去除枯枝、草根、动植物残骸等可快速削减粗有机质组分，混入粉煤灰后有机质含量可低于5%；对于有机质含量超过10%的淤泥，经过筛分处理后，可适当增加粉煤灰、石灰的用量以降低有机质含量至5%以内，故本项目利用巴中地区清淤淤泥作为生产原料是可行的。
本项目不使用有机质含量超过15%的河道淤泥（有明显异味的含量起始值）。
本项目产品流态固化土不属于固体废物的说明：根据《固体废物鉴别标准-通则》（GB34330-2025）中相关要求：
①“5.1……处理品，以及其他符合国家、地方制定或行业通行的产品标准的目标产物（包括等外品），均不属于固体废物”，本项目生产的流态固化土符合四川省住房和城乡建设厅发布的《预拌流态固化土工程应用技术标准》（DBJ51/T188-2022）标准要求，满足不属于固废的类别；
②“6.1市场上存在使用正常原料生产的同类物质，并同时满足以下条件时，不属于固体废物，否则均属于固体废物：
a）物质组成（有效成分含量和杂质限量）及性能指标符合以下任一国家或行业通行的标准，并按标准规定的用途使用：
1）针对固体废物利用工艺制定的产品质量标准；
2）市场上使用正常原料生产的同类物质的质量标准。
b）除正常物质组成之外，其他对人体健康或生态环境有害的物质，符合相关国家污染控制标准所规定的含量限值［含量限值包含6.1a）规定的所有使用情形］，或技术规范所规定的技术要求。”
在本项目中，DBJ51/T188-2022规定的生产流态固化土的正常原料为原状土、工程弃土、废弃工程泥浆、尾矿、石屑、建筑垃圾再生料、壤土、杂填土等，本项目使用河道淤泥代替土料，重金属含量限值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值，生产的产品符合DBJ51/T188-2022要求，不属于固体废物类别；
③“8.4按以下方式进行利用或处置的物质，不属于固体废物：d）经加工后符合性能、污染控制等相关管理要求，作为复垦、生态修复、土地平整、采空区回填、填埋场覆土等工程填充物料使用后的物质”，本项目生产的流态固化土符合DBJ51/T188-2022性能、污染控制等要求（河道淤泥原料重金属含量限值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值），作为工程填充物料使用，满足不属于固废的类别。
综合以上分析，本项目生产的流态固化土不属于固体废物。
目前国内可查询的审批利用河道淤泥（或作为原料之一）生产流态固化土产品项目统计如下：
表2-4  国内利用河道淤泥（或作为原料之一）生产流态固化土类似项目审批一览表
	项目名称
	建设单位
	使用原辅料
	主要生产工艺
	产品名称
	产品质量标准
	审批部门

	灰土、预拌流态固化土生产项目
	南京金时川新型节能材料有限公司
	水厂沉淀淤泥、湖泊淤泥、河道淤泥、水泥、粉煤灰、石灰、石英砂、尾矿等
	搅拌、成型等
	灰土、预拌流态固化土
	江苏省正在制定的《预拌流态固化土应用技术规程》(送审稿)
	南京市江宁生态环境局（审批时间2025年12月15日）

	建筑材料及资源处置综合利用项目
	南通晨禾环保产业有限公司
	河道淤泥、骨料、粉料、水泥、减水剂等
	配料、搅拌等
	流态固化土
	《预拌流态固化土填筑技术标准》（T/CECS 1037-2022）
	南通市启东生态环境局（审批时间2026年2月26日）



（3）《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239-2014）要求：
以水泥、矿物掺合料、砂、石、水等为原材料,经搅拌、振动成型、养护等工艺制成的小型砌块，包括空心砌块和实心砌块，产品执行如下质量标准。
表2-5  实心砌块技术标准一览表
	名称
	控制项目
	技术指标/限值
	来源

	尺寸允许偏差
	长度
	±2
	《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239-2014）

	
	宽度
	±2
	

	
	高度
	+3、-2
	

	弯曲
	不大于
	2mm
	

	缺棱掉角
	个数不大于
	1个
	

	
	三个方向投影尺寸的最大值不大于
	20mm
	

	裂纹延伸的投影尺寸累计
	不大于
	30mm
	

	空心率
	小于
	25%
	

	强度等级MU15
	抗压强度
	平均值≥15.0
	

	
	
	单块最小值≥12.0
	

	吸水率
	不大于
	14%
	

	线性干燥收缩值
	不大于
	0.65mm/m
	

	碳化系数
	不小于
	0.85
	

	软化系数
	不小于
	0.85
	



（4）《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）中对水稳层原料相关要求：
以水泥为结合料，通过加水与被稳定材料共同拌和形成的混合料，包括水泥稳定级配碎石、水泥稳定级配砾石、水泥稳定石屑、水泥稳定土、水泥稳定砂等。产品执行如下质量标准。
表2-6  道路水泥稳定土技术标准一览表
	名称
	控制项目
	技术指标/限值
	来源

	颗粒分析
	满足级配要求
	《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）

	塑性指数
	≤
	17
	

	有机质含量
	＜
	2%
	

	硫酸盐含量
	≤
	0.25
	

	工程粒径（0~3mm）
	通过4.75mm筛孔的质量百分率
	100%
	

	
	通过2.36mm筛孔的质量百分率
	90%~100%
	



二、项目组成及主要环境问题
厂区工程组成及主要环境问题见表2-7。
表2-7  本项目组成及主要环境问题
	[bookmark: _Hlk119920313]工程分类
	项目名称
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题
	备注

	
	
	
	施工期
	营运期
	

	主体工程
	水基岩屑处理车间
	位于租赁厂区南侧，建筑面积2600m2、层高12m。布置1条实心水泥砌块生产线，包括滚筒烘干机、搅拌机、液压机、上板机等；布置1条水稳层材料生产线，包括破碎机、筛分机、搅拌机等
	设备安装噪声、设备调试噪声、设备包装材料
	废气、噪声、固废、废水
	厂房利旧，设备新建

	
	河道清淤淤泥处理车间
	位于租赁厂区北侧，建筑面积600m2。布置1条免烧砖生产线，包括皮带输送机、压滤机、破碎机、搅拌机、静压机、脱模机等；布置1条流态固化土生产线，包括料斗、皮带输送机、搅拌机等。
	
	废气、噪声、固废、废水
	

	辅助工程
	陈化间
	位于水基岩屑处理车间中部南侧，全密闭设置，建筑面积120m2，对污泥进行陈化。
	
	恶臭气体
	

	
	养护池
	2口，均为6m3，地下式，位于成品存放区旁，主要为水泥砌块、免烧砖成品湿法养护供水。
	
	废水
	

	
	洗车废水沉淀池
	1口洗车废水沉淀池，9m3，地埋式，入口配套油水分离器1口，设置于厂区门口，对原料及产品运输车辆进行冲洗。
	
	
	

	
	配电房
	位于厂区的东北侧，占地约20m2，内设变压器。
	
	/
	

	仓储工程
	粉煤灰筒仓
	2个，均为50t，位于河道淤泥加工车间东侧，用于河道清淤淤泥处理线的干化和生产原料。
	
	废气
	

	
	水泥筒仓
	2个，均为50t，2个生产车间各1个，用于河道清淤淤泥处理线、水基岩屑处理线的生产原料。
	
	废气
	

	
	水基岩屑储存池
	位于水基岩屑加工车间西侧，容积1500m3（长25m，宽20m，深3m）用于储存水基岩屑，地下式。
	
	/
	

	
	河道淤泥储存池
	位于河道淤泥加工车间西侧，容积1000m3（长25m，宽13m，深3m）用于储存河道淤泥，地下式。
	
	废气
	新建

	
	炉渣骨料及石灰存放间
	1间，密闭设置，位于河道淤泥加工车间内东北侧，建筑面积115m2，用于炉渣（散料）暂存和石灰（袋装）存放。
	
	废气
	新建

	
	添加剂存放间
	2间，河道淤泥加工车间、水基岩屑加工车间各1间，均密闭设置，用于存放各生产线所需减水剂、螯合剂、外加剂、脱模剂及模具。
	
	/
	新建

	
	实心水泥砌块养护及堆放区
	位于水基岩屑加工车间东南侧，面积240m3，用于养护、储存免烧砖、实心水泥砌块。
	
	/
	新建

	
	水稳层材料堆放间
	位于水基岩屑加工车间中部偏北，面积90m3，用于储存水稳层材料产品，苫布遮盖压实。
	
	废气
	新建

	
	免烧砖脱模养护及堆放区
	位于河道淤泥加工车间内东南侧，面积160m3，用于免烧砖养护及产品堆放。
	
	/
	新建

	公用工程
	供电
	依托厂区已建的市政供电设施，由园区电网供应。
	
	/
	依托

	
	供水
	依托厂区内已建的给水系统，由园区供水管网接入。
	
	/
	依托

	
	排水
	依托厂区已建的雨污管网，实行雨污分流。
	
	/
	依托

	
	消防设施
	所租赁厂房已设置消火栓，消防用水来自市政自来水管网。
	
	/
	依托

	办公生活设施
	办公区
	85m2，位于水基岩屑加工车间东侧，用于人员办公休息，不设置住宿及食堂。
	
	生活废水、生活垃圾
	新建

	环保工程
	污水治理
	①员工生活污水经四川宇光光学玻璃有限公司已建污水预处理池（1口，15m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，经市政管网排入巴中市经开区污水处理厂；
②水基岩屑储存池、河道淤泥储存池渗滤液、压滤废水经导流沟收集后排入深度污水处理系统（20m3/h，处理工艺采用调节池+絮凝池+三级沉淀池+臭氧氧化反应器+絮凝澄清池+石英砂过滤+活性炭吸附罐）处理后排入清水池（1口，60m3）回用于生产；
③搅拌设备清洗废水及地面冲洗废水通过车间截流沟引至污水处理系统处理后回用于生产；
④运输车辆清洗废水通过截流沟回流至洗车废水沉淀池（9m3，入口带油水分离器）处理后循环使用不外排。
	
	废水
	依托、新增

	
	废气治理
	共线设施
	河道淤泥储存池定期喷洒生物除臭药剂，避免长期存放。
	
	/
	新
建

	
	
	
	粉煤灰筒仓、水泥筒仓仓顶自带布袋除尘器，进仓粉尘经布袋除尘器处理后车间内排放。
	
	
	

	
	
	
	炉渣骨料及石灰存放间全密闭，进出口设置喷雾降尘系统，非使用时段内部采用苫布遮盖压实。
	
	
	

	
	
	
	水稳层材料堆放间全密闭，进出口设置喷雾降尘系统，非使用时段内部采用苫布遮盖压实。
	
	
	

	
	
	河道淤泥加工线
	①河道淤泥筛分工位、压滤脱水工位设置正投影吸气罩，陈化间内置吸风口，恶臭气体通过风管引至生物除臭塔（TA001）处理后15m排气筒（DA001）排放；
②流态固化土计量投料口、免烧砖计量投料口设置正投影吸气罩，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放。
	
	
	

	
	
	水基岩屑加工线
	①烘干采用电烘干机，接触式烘干，烘干粉尘通过废气管道引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放；
②岩屑破碎机进口和出口、分选筛上方、水稳计量投料口、实心水泥砌块计量投料口设置正投影吸气罩，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放。
	
	
	

	
	噪声
	设备运行
	设备选型上使用国内先进的低噪声设备；设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；厂房隔声；距离衰减。
	
	/
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	交由环卫部门统一清运处理。
	
	环境风险
	新建

	
	
	一般固废暂存间
	①车间东南侧设置一般固废暂存间1间（10m2），用于暂存废包装材料、废模具等；
②布袋收尘灰、不合格品、压滤泥饼、筛分废渣、污水处理系统污泥、洗车废水沉淀池不经暂存直接返回生产工序利用。
	
	
	

	
	
	危废暂存间
	车间东南侧设置危废暂存间1间（5m2），废润滑油、油水分离器废油、废油桶及含油抹布棉纱等危废收集后暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处置。
	
	
	

	
	地下水防治
	简单防渗区：办公区，所租赁厂房地面采用防渗混凝土硬化，可满足简单防渗需求。
	
	/
	依托

	
	
	一般防渗区：重点防渗区和简单防渗区以外区域，所租赁生产车间地面采用防渗混凝土，可满足一般防渗需求。
	
	/
	依托

	
	
	重点防渗区：危废暂存间在现有防渗混凝土基础上铺设2mm厚HDPE防渗膜进行重点防渗处理，确保防渗系数K≤10-10cm/s；水基岩屑储存池、河道淤泥储存池采用20cmP8等级防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行重点防渗处理，确保防渗系数K≤10-10cm/s
	
	/
	新建

	
	风险防范
	设置消防器材、落实风险防范措施，制定突发环境事件应急预案
	
	/
	新建


三、主要原辅材料及设备
1、原辅材料及能耗
本项目生产过程中使用的主要原辅材料及能耗见表2-8。
表2-8  主要原辅材料及能耗
	项目
	物料名称
	年耗量
	物理形态
	包装及暂存方式
	备注

	原辅材料
	河道清淤淤泥处理线
	免烧砖生产
	河道淤泥（90%含水率）
	50000
	泥浆状
	河道淤泥储存池暂存
	巴中及周边自然河道清淤淤泥

	
	
	
	水泥
	1500
	粉状
	筒仓暂存
	

	
	
	
	粉煤灰
	1000
	粉状
	筒仓暂存
	

	
	
	
	炉渣骨料
	2450
	固态
	散装密闭暂存
	

	
	
	
	减水剂
	50
	液态
	桶装暂存
	

	
	
	流态固化土生产
	河道淤泥（90%含水率）
	30000
	泥浆状
	河道淤泥储存池暂存
	

	
	
	
	粉煤灰
	600
	粉状
	筒仓暂存
	

	
	
	
	石灰
	107
	粉状
	袋装密闭暂存
	

	
	
	
	螯合剂
	21
	液态
	桶装暂存
	

	
	水基岩屑处理线
	实心水泥砌块生产
	水基岩屑（含水率60%）
	135000
	泥浆状
	水基岩屑储存池暂存
	巴中及周边钻井工程

	
	
	
	水泥
	8400
	粉状
	筒仓暂存
	

	
	
	
	外加剂
	500
	液态
	桶装暂存
	

	
	
	
	脱模剂
	127
	液态
	桶装暂存
	

	
	
	
	模具
	若干
	固态
	生产区暂存
	

	
	
	水稳层材料生产
	水基岩屑（含水率60%）
	115000
	泥浆状
	水基岩屑储存池暂存
	

	
	
	
	水泥
	2500
	粉状
	筒仓暂存
	

	
	废气治理
	生物除臭剂
	0.5
	液态
	桶装暂存
	

	
	废水治理
	PAC
	0.8
	固态
	袋装暂存
	

	
	
	PAM
	0.5
	固态
	袋装暂存
	

	
	
	石英砂
	1.2
	固态
	袋装暂存
	

	
	
	活性炭
	1.2
	固态
	袋装暂存
	

	
	设备维护
	机油
	0.02
	液态
	/
	不暂存

	能源消耗
	自来水
	247.5m3
	园区给水管网
	/

	
	电
	650万kw.h
	园区电网
	/


2、主要原辅料简介
（1）水基岩屑
本项目主要处理合作单位中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司通南巴项目部运输过来的巴中境内水基岩屑（不包括废弃聚磺体系泥浆及油基岩屑，巴中市通江生态环境局于2024年12月4日出具了《关于通南巴气田马110H井先导试验项目环境影响报告表的批复》（巴环境通江审[2024]34号），批复中明确了钻井水基岩屑和废弃泥浆由岩屑收集罐进行收集，泥浆不落地系统脱水后放置于岩屑暂存罐，委托有资质单位进行综合利用），由合作单位或第三方运输单位专用厢式全密闭运输车或罐装运输车运输至本项目进行资源化利用。根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》：石油和天然气开采过程中，使用清水、聚合物钻井泥浆（未加入沥青类药剂和液体润滑剂类药剂）钻井时产生的废弃钻井泥浆和岩屑，或者使用聚合物、聚磺/磺化泥浆钻井时随钻破胶压滤系统产生的废弃钻井岩屑（压滤泥饼）不属于危险废物。本项目仅接纳非聚磺体系的水基钻屑，因此，本项目使用的水基钻屑为一般固废。
①水基岩屑成分分析
水基岩屑主要成分为SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，矿物相为石英、重晶石、云母、方解石、绿泥石。本项目水基岩屑主要来自合作单位运输巴中境内的水基岩屑，满足合作单位供给后，还可接纳周边中石油、中石化等石油和天然气开采过程中产生的水基岩屑。
本项目不负责水基岩屑运输，由合作单位或第三方运输单位运输至项目厂区内；本项目只接收水基岩屑（非聚磺体系），不涉及废弃聚磺体系泥浆及油基岩屑接收和利用。
为确保本项目接收的岩屑为水基岩屑，本环评提出以下要求：
①每批次水基岩屑入场前应随车协带检测报告。
②与产生方签定水基岩屑利用协议，协议中明确仅接收水基岩屑，不得混入其他固体废物。
③本项目建设单位需定期对运来的水基岩屑进行检测。
④采用运输的车辆需为专用厢式全密闭运输车或罐装运输车。综上所述，建设单位做好上述措施后，可以确保本项目处理的岩屑为水基岩屑。
（2）水基钻井岩屑制建筑材料可行性分析
1）根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》：石油和天然气开采过程中，使用清水、聚合物钻井泥浆（未加入沥青类药剂和液体润滑剂类药剂）钻井时产生的废弃钻井泥浆和岩屑，或者使用聚合物、聚磺/磺化泥浆钻井时随钻破胶压滤系统产生的废弃钻井岩屑（压滤泥饼）不属于危险废物。本项目只接纳非聚磺体系的水基钻屑，因此本项目使用的水基钻屑为一般固废。
2）根据《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）中6.2.1条：清水钻井、空气钻或达到环保要求的水基钻井液产生的废弃物，宜物理固液分离后制备铺路基土或作为免烧砖骨料等产品；聚合物钻井液废弃物的水基钻井废弃物，固液分离或无害化处理后宜制备免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、烧结砖等。
本项目水基岩屑烘干后用作水泥砌块和道路水稳层建筑材料生产，符合《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）中6.2.1相关要求。
（2）河道淤泥
本项目利用的固体废物主要为巴中境内自然河道（巴河各支流、通江、恩阳河等）、山沟清淤过程中产生的河道淤泥。
根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目利用的河道淤泥属于一般工业固废的固体废物（SW91清淤疏浚污泥）。此外，本项目仅接收监测因子污染物含量全部低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值的河道淤泥。
本次评价收集到了巴中市境内近年进行的河湖整治、清淤类工程对清淤淤泥进行的检测数据，统计如下：
表2-9  巴中市境内近年河湖清淤淤泥检测情况统计表
	项目名称
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	达标情况

	巴中市恩阳区新民河山洪沟治理项目（2026.2）
	民河疏浚段中部
	pH
	7.88
	达标

	
	
	镉
	0.28mg/kg
	达标

	
	
	铅
	30mg/kg
	达标

	
	
	铜
	12mg/kg
	达标

	
	
	锌
	61mg/kg
	达标

	
	
	铬
	83mg/kg
	达标

	
	
	六价铬
	未检出
	达标

	
	
	汞
	0.033mg/kg
	达标

	
	
	砷
	7.54mg/kg
	达标

	巴中市恩阳区柳树河山洪沟治理项目（2025.7）
	1#玉山镇同乐河乡镇饮用水水源地取水口处
	pH
	7.68
	达标

	
	
	锌
	90mg/kg
	达标

	
	
	铬
	42mg/kg
	达标

	
	
	六价铬
	未检出
	达标

	
	
	铜
	44mg/kg
	达标

	
	
	铅
	70mg/kg
	达标

	
	
	镉
	0.14mg/kg
	达标

	
	
	砷
	7.18mg/kg
	达标

	
	
	汞
	0.130mg/kg
	达标

	
	2#项目堤防段小河沟中部
	pH
	7.48
	达标

	
	
	锌
	93mg/kg
	达标

	
	
	铬
	44mg/kg
	达标

	
	
	六价铬
	未检出
	达标

	
	
	铜
	45mg/kg
	达标

	
	
	铅
	85mg/kg
	达标

	
	
	镉
	0.15mg/kg
	达标

	
	
	砷
	9.39mg/kg
	达标

	
	
	汞
	0.212mg/kg
	达标

	项目在利用河道淤泥时，对进入的同一批次河道清淤淤泥必须提供符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值的检测报告方可接收。



河道淤泥8万t/a来源稳定性分析：
根据巴中市人民政府发布的“关于印发《巴中市“十四五”水安全保障规划》的通知”（巴府发〔2021〕10号）中相关内容，巴中市“十四五”水安全保障规划中小河流治理工程涉及清淤段长度共计164.1km，具体实施位置及项目信息如下：
[image: ]
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以上整治工程实施进度情况统计如下：
表2-10  巴中市十四五中小河流整治工程实施进度一览表（截止本次评价时期）
	工程分类
	项目总数
	已完工验收
	在建施工
	仅完成招标待开工
	未实施

	流域面积200~3000km2中小河流治理
	24
	5
	13
	6
	0

	流域面积3000km2以上大河治理
	20
	4
	14
	2
	0

	数量合计
	44
	9
	27
	8
	0

	清淤长度合计（km）
	164.1
	40.9
	84.2
	39
	0



根据上表，巴中市施工或计划开工的河流整治工程约123.2km，预估约59.14万立方米湿淤泥，折合106.44万吨，本项目设计湿淤泥处理能力8万t/a规模合理，原料来源稳定。
本项目仅接收巴中及周边自然水清淤过程产生的河道淤泥（经施工现场压滤预处理，含水率在90%左右，有机质含量不超过15%），不接收任何企业污泥、水厂污泥及其他工业污泥。
表2-11  主要原辅料理化性质一览表
	序号
	物料名称
	物化性质
	毒理性

	1
	河道淤泥
	含水率90%，容重约1.21t/m3，塑性指数Ip=18，d50=0.025mm，属高有机质粉质黏土pH值近中性，颗粒组成以黏粒、粉粒为主
	本身无急性毒性，若受污染可能含有重金属（Cd、Cu、Zn、Ni等）、多环芳烃、石油烃等污染物，本项目浸出毒性需符合GB 16889限值方可使用

	2
	水泥
	外观为灰色粉状，密度2.5-3.2g/cc，堆积密度0.9-1.6g/cc；pH值11-14，呈强碱性；熔点>1250℃，微溶于水；主要成分为CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3，与水发生水化反应放热并凝结硬化
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；粉尘对呼吸道、眼、皮肤有强烈刺激性，可致化学性肺炎、皮肤灼伤；长期接触可致手掌皮肤角化、皲裂；无致癌性，对水生生物毒性较低

	3
	粉煤灰
	外观为灰色或灰白色粉状，真密度≥2.0g/cm3，比表面积300-450m2/kg；pH值7.0-10.0，多呈弱碱性；主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，具有火山灰活性，可与水泥水化产物发生二次反应
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；粉尘对呼吸道有轻微刺激性，长期吸入高浓度粉尘可能对肺部有轻微影响；本身无致癌性，重金属浸出浓度符合GB 5085.3限值，对环境影响较小

	4
	炉渣骨料
	外观为固态颗粒状，表观密度≥2000kg/m3，堆积密度≤1200kg/m3；压碎值≤30%，吸水率≤25%；主要成分为硅酸盐、铝酸盐、铁酸盐，化学性质稳定，热灼减率≤3%
	基本无毒，无急性毒性；重金属浸出浓度符合GB 16889限值，无致癌性；对皮肤、呼吸道无明显刺激性，长期接触无明显健康危害，对水生生物毒性极低

	5
	减水剂
	外观多为淡黄色透明粘性液体，密度1.08-1.16g/mL，固含量20%-40%；pH值5-8，多呈中性或弱酸性；易溶于水，闪点>150℃，不燃；主要成分为聚羧酸系、萘系或脂肪族羟基磺酸盐
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；对皮肤、眼睛有轻微刺激性，无腐蚀性；生物降解率可达60%以上，对水生生物毒性较低；无致癌性，正常使用条件下无明显健康危害

	6
	石灰（氧化钙）
	外观为白色立方晶系粉末，密度3.32-3.35g/cm3，熔点2570℃，沸点2850℃；pH值12.3（饱和溶液），呈强碱性；微溶于水，与水反应生成氢氧化钙并放出大量热，易从空气中吸收二氧化碳和水分
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；对呼吸道、眼、皮肤有强烈刺激性，可致化学性肺炎、皮肤灼伤；口服可刺激和灼伤消化道；长期接触可致手掌皮肤角化、皲裂；无致癌性

	7
	螯合剂
	外观多为白色结晶粉末或棕红色液体，易溶于水，pH值7.5-12.5；主要成分为有机硫化物复配物、EDTA、HEDP等，可与重金属离子形成稳定的螯合物
	低毒，大鼠经口LD50>2000mg/kg；对皮肤、眼睛有轻微刺激性，无明显腐蚀性；生物降解性较好，对水生生物毒性较低；无致癌性，正常使用条件下无明显健康危害

	8
	水基岩屑（含水率60%）
	含水率60%，外观为泥浆状；主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，pH值9.39-10.2，呈弱碱性；颗粒组成以岩屑、黏土矿物为主，化学性质稳定
	基本无毒，无急性毒性；本项目使用的水基岩屑重金属、毒性有机物含量均在标准限值之内，浸出毒性要求符合GB 36600标准；对皮肤、呼吸道无明显刺激性，无致癌性，对水生生物毒性极低

	9
	混凝土外加剂
	外观多为淡黄色透明粘性液体，密度1.08-1.10g/mL，固含量30%-50%；pH值6-8，呈中性；易溶于水，闪点>110℃，不燃；主要成分为聚羧酸系、缓凝剂、早强剂等复配物
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；对皮肤、眼睛有轻微刺激性，无腐蚀性；生物降解性较好，对水生生物毒性较低；无致癌性，正常使用条件下无明显健康危害

	10
	脱模剂
	外观为乳白色或淡黄色油状液体，密度0.85-1.10g/cm3，粘度10-50mm2/s（25℃）；pH值6-9，呈中性；不溶于水，易溶于有机溶剂，闪点>65℃，成膜时间10-50min
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；对皮肤有轻微脱脂作用，长期接触可致皮肤干燥、发炎；对眼睛有轻微刺激性，无腐蚀性；对水生生物有一定毒性，生物降解性一般

	11
	生物除臭剂
	外观为无色透明或乳白色液体，pH值3.0-6.0；易溶于水，无闪点，不燃；主要成分为生物酶、有益微生物、植物精油等，可分解硫化氢、氨气等恶臭气体
	实际无毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；对皮肤、眼睛无刺激性，无腐蚀性；生物降解性好，对水生生物、陆生生物均无明显毒性；无致癌性，对环境友好

	12
	PAC（聚合氯化铝）
	外观为淡黄色至褐黄色液体或橙黄色结晶粉末，液体密度1.12-1.35g/cm3，固体堆积密度0.45-0.65g/cm³；pH值3.5-5.0，呈弱酸性；极易溶于水，水解过程伴随凝聚、吸附、架桥作用
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；对皮肤、粘膜有轻微刺激作用，吸入高浓度可引起支气管炎；误服量大时可引起口腔糜烂、胃炎；无致癌性，对水生生物毒性较低，符合饮用水卫生标准

	13
	PAM（聚丙烯酰胺）
	外观为白色或微黄色颗粒/粉末，或无色透明粘稠胶体；密度1.18-1.30g/cm3，熔点>300℃；易溶于水，几乎不溶于醇、醚等有机溶剂；水溶液呈中性或弱碱性，粘度随分子量、浓度升高而显著增大
	低毒，大鼠经口LD50>5000mg/kg；本身无毒，未聚合的丙烯酰胺单体具有神经毒性与致癌性，国标严格控制单体残留量≤0.05%；对皮肤、眼睛无明显刺激性，生物降解性一般



3、主要设备
本项目主要设备见下表。
表2-12  主要生产设备一览表
	项目
	设备名称
	数量

	河道清淤淤泥处理线

	1
	共线设备
	筛分机，非标定制
	1台

	2
	
	污泥压滤机，高压隔膜二次压榨，用于淤泥脱水单元
	1台

	3
	
	粉煤灰筒仓，50t
	2个

	4
	免烧砖生产线
	水泥筒仓，50t
	1个

	5
	
	料斗（带计量系统）
	1套

	6
	
	皮带输送机
	1套

	7
	
	破碎机
	1台

	8
	
	搅拌机
	1台

	9
	
	静压机
	1台

	10
	
	脱模机
	1台

	11
	流态固化土生产线
	料斗（带计量系统）
	1套

	12
	
	皮带输送机
	1套

	13
	
	搅拌机
	1台

	水基岩屑处理线

	1
	共线设备
	滚筒烘干机，50t/h
	1台

	2
	
	水基岩屑筒仓，50t
	1个

	3
	
	水泥筒仓，50t
	1个

	4
	实心水泥砌块
	料斗（带计量系统）
	1套

	5
	
	搅拌机
	1台

	6
	
	液压机
	1台

	7
	
	上板机
	1套

	8
	水稳层材料
	破碎机
	1台

	9
	
	筛分机，非标定制
	1台

	10
	
	料斗（带计量系统）
	1套

	11
	
	搅拌机
	1台



四、用水及动力供给
[bookmark: _Hlk120023397]1、用排水情况
本项目用水来自园区供水管网供给，供水设施完全能够满足用水需求。本项目用水环节主要为员工生活用水、污水处理站絮凝剂用水、脱模剂配置用水、养护用水、运输车辆冲洗用水、生产设备冲洗用水、生物除臭塔补水、地面冲洗用水及厂区降尘洒水等。
项目各用水环节如下：
（1）员工生活用水
本项目员工不在厂区食宿，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），用水量按照50L/人.天计算，本项目员工人数共15人（年工作330天），故用水量为0.75m3/d（247.5m3/a），产污系数按80%计，生活污水排放量为0.6m3/d（198m3/a）。
（2）污水处理站絮凝剂用水
污水处理站使用的絮凝剂为PAM和PAC，在加药罐中配置成浓度约0.1%的溶液。絮凝剂消耗量为1.3t，则配置用水量约为1300m3/a（折合3.94m3/d）。
（3）生产用水
A、脱模剂配置用水
脱模剂加水稀释至浓度约25%涂抹在模具上，脱模剂消耗量为127t/a，则配置用水量为381m3/a（折合1.1545m3/d）。
B、河道清淤淤泥处理线用水
流态固化土生产线在密闭搅拌环节需要加水，需水量约为固化剂（粉煤灰、石灰、螯合剂）的40%，则需水量约291.2t/a。
免烧砖生产线在密闭搅拌环节需要加水，水灰比（水：水泥）控制在0.8，则需水量约2000t/a。
C、水基岩屑处理线用水
水稳层材料生产线在破碎环节使用喷雾降尘装置进行降尘，3套喷雾降尘系统分别安装在给料机进料口、颚式破碎机出料口、圆锥破碎机出料口，每套喷雾降尘系统用水量按照1.2L/・h计，按照年生产330天、每天8h计，则破碎环节需水量约0.0288m3/d（9.504m3/a）；此外，在密闭搅拌环节需要加水，需水量约为干基水基岩屑（46000t）的20%，则需水量约9200t/a，共计需水量9209.504m3/a。
实心水泥砌块生产线在密闭搅拌环节需要加水，水灰比（水：水泥）控制在0.5，则需水量约4200t/a。
B、C用水（共计15700.704t/a、约47.5779m3/d）均采用清水池来水，清水池来水由压滤脱水排水经深度处理后提供，项目年处理河道淤泥8万吨（含水率90%），经压滤脱水至80%含水率（后续添加粉煤灰干化至60%），压滤脱水排水量约40000t/a（约121.2121m3/d），全部排放至污水处理站深度处理后回用，不外排。
由于压滤脱水排水量大于各生产线需水量，故生产线无需新增自来水补充。
D、养护用水
免烧砖、实心水泥砌块成型后需进行湿法养护，时间约为1周，每天喷水两次，平均用水量0.5L/块计，由养护池供水，实心水泥砌块年产量约1170万块，免烧砖年产量约1140万块，则养护用水量约为11550m3/a（折合35m3/d）。养护废水全部蒸发损耗，无废水排放。
（4）运输车辆冲洗用水
按照运输需求，项目年运输车次约17500辆·次（约53辆·次/d），用水量按0.5m3/辆·次，则车辆冲洗用水量约为26.5m3/d（8750m3/a）。车辆冲洗废水经厂区截流沟汇入洗车废水沉淀池处理后，全部回用不外排，损耗水量约占用水量的20%（约5.3m3/d），由清水池补充。
（5）设备冲洗用水
项目搅拌机、模具等需定期进行清洗，搅拌机每天每次冲洗按2.0m3/（次·台）计，共计4台搅拌机，则搅拌机清洗用水量约为8.0m3/d（2640m3/a）。模具清洗按5L/m2·次、最大模具尺寸为0.8m×0.8m考虑，则模具清洗用水量约为0.0032m3/次；每班模具清洗20次、年班次为330次，合计清洗6600次，则清洗模具用水量为21.12m3/a（折合0.0764m3/d）。设备冲洗废水经厂区截排水沟汇至污水处理站收集处理后，全部回用，不外排。
（6）生物除臭塔补水
恶臭气体喷淋塔需要每日补水，由清水池通过补水装置补水，每日补充水量约0.015m3/d，约4.95m3/a，由除臭菌群消耗、废气带走，无废水排放。
（7）地面冲洗用水
包括生产车间地面、外部运输道路均需冲洗，每天冲洗1次，冲洗面积约3800m2，冲洗水量按5L/m2·次计算，则用水量约为19m3/d，共计清洗用水量为6270m3/a（折合19m3/d）。
（8）厂区降尘用水
厂区内炉渣及石灰存放间、生产车间投料配料输送、运输道路等区域需进行洒水抑尘，并在炉渣及石灰存放间进出口设置喷雾降尘系统1套、水稳层材料堆放间进出口设置喷雾降尘系统1套，生产车间投料配料输送区（约80m2）喷淋洒水用水量按0.5L/m2·d计、运输道路（600m2）喷淋洒水用水量按1L/m2·d计、炉渣及石灰存放间和水稳层材料堆放间喷雾降尘系统用水量按照2.4L/・h计。运输道路洒水天数按200d计（不含雨天）、生产车间投料配料输送区洒水按330d计，炉渣及石灰存放间和水稳层材料堆放间喷雾降尘系统按照330d、8h计，则全厂降尘洒水、喷雾用水量约为0.65m3/d（139.536m3/a）。
综上，本项目运营期用水及排水情况见表2-13，水平衡见图2-2。
表2-13  项目水平衡一览表
	用水对象
	数量
	用水定额
	用水量（m3/d）
	产污系数
	最大日排水量（m3/d）
	备注

	
	
	
	新鲜水
	回用水
	
	
	

	生活用水
	15人
	50L/人·d
	0.75
	/
	0.8
	0.6
	进入租赁厂房污水预处理池

	絮凝剂配置用水
	/
	/
	/
	3.94
	/
	/
	清水池供水，进入污水处理站

	脱模剂配置用水
	/
	/
	/
	1.1545
	/
	/
	清水池供水，蒸发损耗

	河道清淤淤泥处理线用水
	/
	/
	/
	6.9430
	/
	/
	清水池供水，进入产品

	水基岩屑处理线用水
	/
	/
	/
	40.6349
	/
	/
	清水池供水，进入产品

	养护用水
	70000块
	0.5L/块
	/
	35
	/
	/
	清水池供水，蒸发损耗

	运输车辆冲洗用水补水
	/
	/
	/
	5.3
	/
	/
	清水池给洗车废水沉淀池补水，进入洗车废水沉淀池

	搅拌机清洗用水
	4台
	2.0m3/（次·台）
	/
	8
	/
	/
	清水池供水，进入污水处理站

	模具清洗用水
	20次
	0.0032m3/次
	/
	0.0764
	/
	/
	清水池供水，进入污水处理站

	生物除臭塔补水
	/
	/
	/
	0.015
	/
	/
	除臭菌群消耗、废气带走

	地面冲洗用水
	3800m2
	5L/m2·d
	/
	19
	/
	/
	清水池供水，蒸发损耗

	厂区降尘用水
	80
	0.5L/m2
	/
	0.04
	/
	/
	清水池供水，蒸发损耗

	
	600
	1L/m2
	/
	0.6
	/
	/
	清水池供水，蒸发损耗

	
	8
	2.4L/・h
	/
	0.02
	/
	/
	清水池供水，蒸发损耗

	合计
	0.75
	120.7238
	/
	0.6
	/




图2-2  项目水平衡图（单位：t/d）
2、物料平衡
（1）物料平衡
本项目以水基岩屑、河道淤泥作为主要原料、外购辅料生产建筑用材料，物料平衡见下表。
表2-14  河道淤泥加工线物料平衡一览表
	序号
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	1
	河道淤泥（90%含水率）
	80000
	免烧砖
	30000

	2
	水泥
	1500
	流态固化土
	15800

	3
	粉煤灰
	1600
	粉尘颗粒物（治理）10.0196
	9.4795

	4
	炉渣骨料
	2450
	粉尘颗粒物（排放）
	0.5401

	5
	减水剂
	50
	压滤废水
	40000

	6
	石灰
	107
	原料区粉尘排放
	0.004

	7
	螯合剂
	21
	恶臭气体NH3
	0.0102

	8
	布袋收尘灰、车间沉降粉尘
	69.4432
	恶臭气体H2S
	0.0007

	9
	筛分废渣、不合格品、废渣块、压滤泥饼
	9.1587
	/
	/

	10
	污水处理站污泥、洗车废水沉淀池沉渣
	3.4326
	/
	/

	合计
	/
	85810.0345
	/
	85810.0345



表2-15  水基岩屑加工线物料平衡一览表
	序号
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	1
	水基岩屑（含水率60%）
	250000
	实心水泥砌块
	68900

	2
	水泥
	10900
	水稳层材料
	53700

	3
	外加剂
	500
	粉尘颗粒物（治理）144.7332
	141.0360

	4
	脱模剂
	127
	粉尘颗粒物（排放）
	3.4826

	5
	布袋收尘灰、车间沉降粉尘
	75.4433
	电烘干产生水蒸气
	138889

	6
	筛分废渣、不合格品、废渣块、压滤泥饼
	24.6658
	原料区粉尘排放
	0.0006

	7
	污水处理站污泥、洗车废水沉淀池沉渣
	6.4101
	/
	/

	合计
	/
	261633.5192
	/
	261633.5192



4、供电
本项目用电由市政电网供给，年用电量预计约为650万kW·h。
六、劳动定员及工作制度
劳动定员：项目劳动定员15人，厂内不设员工食堂和住宿。
生产制度：实行一班制，年工作天数330天，每天工作8小时，夜间不生产。  
七、平面布置合理性分析
本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合租赁场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，总平面布置见附图。
生产车间分为河道淤泥加工车间和水基岩屑加工车间，车间内主要布置原料区、烘干区、破碎区、筛分区、搅拌区、产品区、一般固废暂存间及危废暂存间等。布置总体体现了工艺流畅、物流短捷。总体布置体现了突出环保的原则。
根据项目车间平面布置图，该项目平面布置具有以下特点：
（1）项目设备布设位置与相隔距离符合国家现行防火、防噪声、防震、安全、卫生、环保等规范要求，且操作方便；
（2）车间内按生产工艺流程进行设备布置，防止工艺流向迂回、交叉。
（3）设备排列顺序符合工艺流程，力求管线最短、方便运输；
从总平面布置图可以看出，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，具有良好的操作空间和巡查路线，保证生产工艺流程、人员顺畅。各功能区相对独立，对周围外环境影响较小，平面布置合理可行。
八、依托工程
本项目为租赁厂房，经现场踏勘，本项目公辅设施依托情况及可行性分析见下表。
表2-16  本项目依托可行性分析
	序号
	名称
	建设内容
	可行性分析
	结论

	1
	给水系统
	本项目可直接利用四川宇光光学玻璃有限公司已建的给排水管网。
	现有给水系统已建成，能够满足本项目需要。
	可行

	2
	供电系统
	本项目可直接利用四川宇光光学玻璃有限公司已建的供电系统。
	已建配电设施能够满足本项目需要。
	可行

	3
	排水系统
	四川宇光光学玻璃有限公司厂区内采取雨污分流，厂内建有完善的雨污收集系统。
	能够满足本项目雨污水收集需求（生产废水收集循环系统由本项目自建）。
	可行

	4
	污水预处理池
	依托四川宇光光学玻璃有限公司已建预处理池，设计处理能力为60m3/d。责任主体为四川宇光光学玻璃有限公司。
	本项目与四川宇光光学玻璃有限公司厂区内企业均共用一个污水预处理池。目前四川宇光光学玻璃有限公司厂区内仅该企业，营运期厂内目前的最大排水量约为32.7m3/d，故污水预处理池的剩余负荷量为27.3m3/d。本项目的最大排水量约0.6m3/d，水力停留时间按24h计，可满足依托处理需求。
	可行

	5
	厂区道路
	现有厂区道路为混凝土路面，路面完整，能够满足本项目需要。
	可行




	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工程分析
（一）施工期工艺流程
本项目位于巴中市经济开发区中山北路17号，租用四川宇光光学玻璃有限公司已建厂房，租用厂房已取得相关环保手续，租用厂房结构为钢结构，生产过程门窗能进行密闭。本项目污水处理站、清水池、洗车废水沉淀池、水基岩屑储存池、河道淤泥储存池涉及基础开挖、土石方等工程，其他区域仅对厂房内分区布局结构进行调整改造，设备安装、调试生产设备等。项目施工期产生的污染物主要有废气、废水、固废、噪声等。施工期工艺流程及产污情况见下图。
[image: 图片1]
图2-6  施工期工艺流程及产污图
（二）施工期产污情况
1、废气：本项目施工期大气污染物主要为设备运输及安装产生的扬尘、厂房适应性改造产生的扬尘及装修有机废气，其产生量不大，通过适时洒水抑尘和加强车间通风后可减小对外界环境的影响。
2、废水：主要为施工人员产生的生活污水。
3、噪声：施工期产生的噪声主要是设备安装、调试，由于设备均安置于厂房内部，设备安装、调试噪声经过厂房隔声后能做到厂界达标。
4、固体废弃物：项目施工期产生的固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾、装修垃圾（油漆桶、漆渣、含漆手套抹布等）、各池体开挖产生的土石方及施工人员产生的生活垃圾等。
二、营运期工程分析
（一）营运期工艺流程
本项目共计2条生产线，分别为河道清淤淤泥处理线和水基岩屑处理线。1、河道清淤淤泥处理线
该生产线具体工艺流程及产污环节如下：





图2-7  河道淤泥处理工艺流程及产污环节图
	工艺流程简介：
1、流态固化土生产线
（1）筛分
河道淤泥通过筛分预处理可有效清除泥浆中的垃圾，砾石和细沙等固体杂质，极大的减少泥浆中垃圾对后续工艺中机械设备的磨损。
产污情况：该过程产生恶臭气体、噪声及废渣。
（2）压滤脱水及干化
河道淤泥经筛分处理后进行压滤脱水，脱水过程控制含水率从90%降低至80%左右，脱水后通过密闭皮带传输至干化槽，通过加入粉煤灰进行干化，控制含水率从80%降低至60%左右。
产污情况：该过程产生恶臭气体、压滤废水。
（3）计量投料
将干化后的淤泥（铲车转运）、粉煤灰、石灰、螯合剂通过计量泵计量后按照一定比例（具体配比需通过外委试验确定）通过管道密闭传输至搅拌机。
当污泥有机质含量较高时，适当增加粉煤灰、石灰的添加量，以控制有机质含量。
产污情况：该过程产生投料粉尘。
（4）密闭搅拌
上述物料传输至搅拌机后，通过输送计量泵加入清水（由清水池提供）进行强制搅拌；设备根据生产需求进行清洗，一般每天清洗1次。
产污情况：该过程产生设备清洗废水。
（5）成分检测
外委专业机构对流态固化土进行成分检测。
（6）装车出厂
流态固化土不在厂区储存，一般直接由货运车辆现场装车转运至下游企业进一步加工。
产污情况：该过程无污染物产生。
2、免烧砖生产线
河道淤泥的筛分和压滤脱水与流态固化土生产线共用，此处不再赘述。
（1）陈化
干化后的河道淤泥装入淤泥桶，通过铲车送入陈化间进行陈化，将物料按一定厚度均匀堆存，陈化时间不少于72小时。陈化的作用是使淤泥中水分均化程度提高，原料颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，颗粒变得容易疏解，促进有机物降解，物料的成型性能得到提高。
产污情况：该过程产生少量恶臭气体。
（2）破碎
陈化后采用铲车送至进料斗进行密闭破碎，使尺寸变小。
产污情况：该过程产生粉尘颗粒物。
（3）计量投料
将破碎后的淤泥（输送带至搅拌机）、水泥、粉煤灰、炉渣（再生骨料）、减水剂通过计量泵计量后按照一定比例（具体配比需通过外委试验确定）通过管道密闭传输至搅拌机。
产污情况：该过程产生投料粉尘。
（4）密闭搅拌
上述物料传输至搅拌机后，通过输送计量泵加入清水（由清水池提供）进行强制搅拌；设备根据生产需求进行清洗，一般每天清洗1次。
产污情况：该过程产生设备清洗废水。
（5）成型
使用静压机成型，成型压力设置为15-20MPa，成型后砖坯达到密实、无裂纹等外观。
产污情况：该过程产生不合格品。
（6）养护
采用自然养护，覆盖塑料薄膜，洒水养护28天以上。养护用水渗入砖自然蒸发。
产污情况：该过程产生养护废水。
（7）出厂
合格产品通过货运车辆转移出厂销售。
2、水基岩屑处理线
该生产线具体工艺流程及产污环节如下：







图2-8  水基岩屑处理工艺流程及产污环节图
	
	工艺流程简介：
1、实心水泥砌块生产线
（1）原料运输及储存
本条线原料主要包括水基岩屑、水泥、外加剂。
水泥采用密闭的罐车运输进厂后直接储存于水泥储罐（自带仓顶除尘器）；外加剂外购成品桶装，储存于仓库内，厂内配置后转运至生产线的外加剂储存箱；由钻井工程建设单位负责采用密闭罐车将含水率约60%的水基岩屑运输进厂后卸料于1500m3的水基岩屑储存池。
产污情况：该过程产生噪声、废水、粉尘。
（2）水基岩屑电烘干
水基岩屑含水率约60%，通过密闭皮带输送机进入滚筒烘干机内进行烘干，干燥温度为200℃，干燥周期6h~8h，物料烘干前含水率为60%，烘干后物料含水率为10%。
烘干设备工作原理：
滚筒烘干机主要包括加热、传热和传质三个过程。首先，加热过程是通过电能加热空气，这些空气通过热能蓄积过度室的热交换器转化为高温热空气，然后送入滚筒内部。热空气在滚筒内循环流动，与湿润的物料直接接触，实现热能的传递，物料表面的温度迅速升高，促使物料内部水分蒸发。传质过程是物料内部水分通过表面扩散到空气中，并被热空气带走，从而实现物料的干燥。
产污情况：该过程产生烘干粉尘、出料粉尘、设备噪声。
（3）筒仓暂存
电烘干后的水基岩屑为块状，装桶通过叉车转运至岩屑料仓储存。
产污情况：该过程无污染物产生。
（4）计量投料
水基岩屑、外加剂按照原辅料配比计量后经提升机投料至配料机，然后螺旋输送至密闭搅拌机；水泥由罐体放料阀计量后由密闭管道进入密闭搅拌机；生产用水、外加剂均采用水箱供应，计量后由密闭管道进入搅拌机。
产污情况：该过程产生投料粉尘。
（5）密闭搅拌
各物料计量后投入封闭的搅拌机充分混合后由出料口将混料均匀布设于模具中。
产污情况：该过程产生设备噪声、设备清洗废水。
（6）液压成型
本项目外购成品模具，厂内也不涉及模具维修，本项目模具模板采用高强度塑料复合材料，模具上人工均匀刷涂环保型水基脱模剂。
搅拌机出料在设备上充分振捣并液压成型。
产污情况：该过程产生设备噪声。
（7）脱模
成型脱模后的模具重复利用，需对其进行清洗和露天晾晒（位于生产车间东侧空地）。脱模剂有效改善脱模后水泥砌块的表面平滑和洁净，膜内渣块很少。经人工清洗后模具晾干重复使用。
产污情况：该过程产生废渣块、清洗废水。
（8）养护
将成型的水泥砌块用叉车转运至成品养护晒区进行洒水养护，时间约1周，每天人工喷水2次。
产污情况：该过程产生养护废水（蒸发损耗）。
（9）抽检及堆码
养护后成品采用码垛机整齐放置于成品堆码场。抽检委托第三方机构进行，厂内不涉及检测室，经检验合格后外售。
产污情况：该过程产生不合格品。
2、水稳层材料生产线
水稳层材料生产线的前端与实心水泥砌块生产线的水基岩屑预处理一致，此处不再赘述。
（1）破碎
水基岩屑经铲车装入给料机，给料机进料口设置喷雾降尘设施，水基岩屑经传输带输送至破碎机进行破碎，水基岩屑依次经颚式破碎机进行初级破碎、圆锥破碎机二级破碎。各破碎设备之间采用密闭传输带输送。
产污情况：该过程产生设备噪声、破碎粉尘。
（2）分选筛分
经破碎后的水基岩屑含水率在12%~18%之间，通过振动筛进行筛分，筛分规格为0~31.5mm，筛分后尺寸不合格物料返回破碎投料仓中继续破碎加工。合格尺寸水基岩屑通过计量后传输带输送至搅拌机投料斗中。
产污情况：该过程产生设备噪声、筛分粉尘。
（3）计量投料
筛分合格的水基岩屑和水泥、水按照原辅料配比计量后通过传输带输送至搅拌机投料斗（水由清水池管道泵送，水泥通过螺旋输送机送入搅拌机中的称斗称量后，通过密闭管道进入搅拌机中）。
产污情况：该过程产生投料粉尘。
（4）密闭搅拌
将按比例分配的水基岩屑、水泥和水由搅拌机搅拌，搅拌均匀后成品经卸料口卸出。
产污情况：该过程产生设备清洗废水。
（5）产品堆存
搅拌后的产品属于混合料，无需进行质检，进入密闭产品区堆存，苫布遮盖。
（二）营运期产污情况
通过对本项目营运期工程分析以及原辅材料的分析，结合本项目生产特点，确定本项目营运期主要污染物见表2-17。
表2-17  本项目营运期主要污染物情况一览表
	类别
	生产工序/产污位置
	主要污染物名称

	废气
	河道淤泥
	共用线
	淤泥筛分
	恶臭气体

	
	
	
	淤泥压滤脱水
	恶臭气体

	
	
	
	污泥干化
	恶臭气体

	
	
	流态固化土生产线
	粉煤灰筒仓
	进仓粉尘

	
	
	
	计量投料
	投料粉尘

	
	
	免烧砖生产线
	陈化
	恶臭气体

	
	
	
	破碎
	粉尘颗粒物

	
	
	
	水泥筒仓
	进仓粉尘

	
	
	
	粉煤灰筒仓
	进仓粉尘

	
	
	
	计量投料
	投料粉尘

	
	
	炉渣及石灰存放间
	原料装卸及堆存
	粉尘颗粒物

	
	
	水稳层材料堆放间
	产品装卸及堆存
	粉尘颗粒物

	
	水基岩屑
	共用线
	电烘干
	烘干粉尘

	
	
	实心水泥砌块生产线
	计量投料
	投料粉尘

	
	
	水稳层材料生产线
	破碎
	粉尘颗粒物

	
	
	
	分选筛
	粉尘颗粒物

	
	
	
	水泥筒仓
	进仓粉尘

	
	
	
	计量投料
	投料粉尘

	废水
	河道淤泥
	共用线
	压滤脱水
	压滤废水

	
	
	流态固化土生产线
	搅拌清洗
	设备清洗废水

	
	
	免烧砖生产线
	搅拌清洗
	设备清洗废水

	
	
	
	养护
	养护废水

	
	水基岩屑
	实心水泥砌块生产线
	搅拌清洗
	设备清洗废水

	
	
	
	脱模
	清洗废水

	
	
	
	养护
	养护废水

	
	
	水稳层材料生产线
	搅拌清洗
	设备清洗废水

	
	运输车辆冲洗
	冲洗废水

	
	员工生活
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、总氮等

	噪声
	设备运行噪声
	等效连续A声级

	固体废物
	河道淤泥
	共用线
	筛分
	筛分废渣

	
	
	免烧砖生产线
	成型
	不合格品

	
	水基岩屑
	共用线
	压滤脱水
	压滤泥饼

	
	
	实心水泥砌块生产线
	脱模
	废渣块

	
	
	
	抽检
	不合格品、废模具

	
	污水处理站
	污泥

	
	洗车废水沉淀池
	沉渣

	
	洗车废水油水分离器
	废油

	
	办公生活
	生活垃圾

	
	布袋除尘器
	收尘灰

	
	设备检修维护
	废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布等




	[bookmark: _Hlk120191749]与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁四川宇光光学玻璃有限公司已建成部分厂房从事生产活动，四川宇光光学玻璃有限公司为厂房建设单位。
《四川宇光光学玻璃有限公司离线镀膜玻璃及光学玻璃生产线项目》于2014年12月11日取得原巴中市环境保护局经济开发区分局（现四川巴中经济开发区生态环境分局）出具的环评批复（巴环经审[2014]44号）。
2017年1月20日取得了原巴中市环境保护局经济开发区分局（现四川巴中经济开发区生态环境分局）出具的竣工环境保护验收批复（巴环经验[2017]5号）。
四川宇光光学玻璃有限公司将厂区北侧部分生产车间出租给本项目使用，出租前车间内已经全部清空，无遗留生产设备、生产原辅料。
根据现场踏勘，本项目所租赁厂房目前无遗留环境问题，现场防渗层为防渗混凝土，防渗层完好，现场土壤无明显异味、变色等，未发现土壤及地下水污染问题，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
[image: e7246c77049812ef723d7bed0c796916]
图2-8  厂区现状图



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境质量现状评价
1、常规污染物环境质量
（1）项目所在区域环境质量达标情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
因此，本项目主要引用巴中市生态环境局于2025年6月4日发布的《2024年巴中市生态环境状况公报》中数据。
根据《2024年巴中市生态环境状况公报》，空气质量达标判定详见表3-1：
表3-1  2024年巴中市城市环境空气质量主要污染物浓度单位：μg/m3
	污染物
	评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均浓度
	4.3μg/m3
	60μg/m3
	7.17
	达标

	NO2
	年平均浓度
	20.9μg/m3
	40μg/m3
	52.25
	达标

	PM10
	年平均浓度
	40.3μg/m3
	70μg/m3
	57.57
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	28.5μg/m3
	35μg/m3
	81.43
	达标

	CO
	24小时平均浓度第95百分位浓度
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	22.50
	达标

	O3
	日最大8小时均值第90百分位浓度
	121.5μg/m3
	160μg/m3
	75.94
	达标


2024年，巴中市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。因此，项目所在区域大气环境为达标区。
2、特征因子环境质量监测
根据本项目环境评价的等级、范围、保护目标及周围环境功能和气象特征，本次环评采用资料收集法。
特征因子TSP引用2024年8月9日~8月16日“四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬碳负极材料生产项目监测”报告中检测点检测数据，该点位位于本项目东北侧1.8km处，引用数据有效。
特征因子NH3、H2S委托四川金谷园环保科技有限公司于2026年05月27~29日进行了现场实测。
（1）监测点位
本项目引用特征因子TSP监测点位位于本项目东北侧约1.8km处。NH3、H2S在企业门口处进行实测。
（2）监测项目
TSP、NH3、H2S。
（3）监测时间
TSP采样时间为2024年8月9日~8月16日，连续7天采样；NH3、H2S采样时间为2026年05月27~29日，连续3天采样。
（4）监测结果
监测结果见下表：
表3-2  引用TSP环境空气质量现状监测结果统计表
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	监测结果（μg/m3）

	本项目东北侧约1.8km处
	2024年8月9日~8月16日
	TSP
	117~124（日均值）



表3-3  NH3、H2S环境空气质量现状监测结果统计表
	采样日期
	点位名称
	检测项目
	检测频次
	单位
	检测结果
	标准
限值
	结果
评价

	2026.05.27
	本项目地企业大门口门卫室处
	硫化氢
	第一次
	μg/m3
	5
	10
	达标

	
	
	
	第二次
	
	5
	
	达标

	
	
	
	第三次
	
	5
	
	达标

	
	
	
	第四次
	
	5
	
	达标

	
	
	氨
	第一次
	μg/m3
	50
	200
	达标

	
	
	
	第二次
	
	40
	
	达标

	
	
	
	第三次
	
	40
	
	达标

	
	
	
	第四次
	
	50
	
	达标

	2026.05.28
	本项目地企业大门口门卫室处
	硫化氢
	第一次
	μg/m3
	4
	10
	达标

	
	
	
	第二次
	
	5
	
	达标

	
	
	
	第三次
	
	4
	
	达标

	
	
	
	第四次
	
	5
	
	达标

	
	
	氨
	第一次
	μg/m3
	50
	200
	达标

	
	
	
	第二次
	
	50
	
	达标

	
	
	
	第三次
	
	50
	
	达标

	
	
	
	第四次
	
	50
	
	达标

	2026.05.29
	本项目地企业大门口门卫室处
	硫化氢
	第一次
	μg/m3
	5
	10
	达标

	1
	
	
	第二次
	
	4
	
	达标

	
	
	
	第三次
	
	5
	
	达标

	
	
	
	第四次
	
	5
	
	达标

	
	
	氨
	第一次
	μg/m3
	50
	200
	达标

	
	
	
	第二次
	
	60
	
	达标

	
	
	
	第三次
	
	50
	
	达标

	
	
	
	第四次
	
	50
	
	达标



（5）评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2标准限值、NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。
（6）评价方法
采用单因子指数法对大气环境现状进行评价，计算式如下：
[image: ]
当Pi值大于1.0时，表明大气环境已经受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重；否则反之。
（7）大气环境现状结论
表3-4 环境空气质量现状评价结果
	监测项目
	采样天数
	评价结果

	
	
	浓度范围
（μg/m3）
	评价标准
（μg/m3）
	Pmax
	超标率（%）
	最大超标倍数

	TSP
	7
	117~124（日均值）
	300
	0.41
	0
	/

	NH3
	3
	40~60
	200
	0.3
	0
	/

	H2S
	3
	4~5
	10
	0.5
	0
	/


根据评价结果，区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2标准限值，NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）中附录D标准限值，无超标情况，项目区域环境质量良好。
二、地表水环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响评价指南（试行）》，水环境质量现状调查包括生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况数据或地表水达标结论。
根据《2024年巴中市生态环境状况公报》：2024年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于类水质。6个国控断面I-Ⅱ类水质占比100%，4个省控断面I-Ⅱ类水质占比75%，仅徐家河断面水质为Ⅲ类。
本项目废水经巴中市经开区污水处理厂处理后间接排放，受纳水体为巴河，巴河水体功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。由上述可知，巴河监测断面2024年的现状水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，满足水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
三、声环境质量现状评价
本项目位于园区内，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，不需进行声环境质量现状监测。
四、地下水和土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的地下水环境保护目标。项目做好源头控制、分区防渗等措施后，不存在明显土壤、地下水环境污染途径，故不开展土壤、地下水环境质量现状调查。
五、生态环境质量现状
本项目位于四川省巴中市经济开发区中山北路17号，用地性质属于“工业用地”，区域生态状态以工业园区生态环境为主要特征，人为活动频繁，已基本不存在原生植被，植被为人工种植，项目周围无大型野生动物及古代珍稀植物，无特殊文物保护单位无特殊生态环境保护目标，用地范围内无生态环境保护目标。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
本项目位于工业园区内，根据现场调查，项目厂界外500m范围内主要环境保护目标为东北侧紧邻的园区消防站、东南侧301m经开区人才中心，不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。
2、声环境保护目标
本项目位于工业园区内，周围主要为工业企业，厂界外周边50m范围内不涉及医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。
3、地表水环境保护目标
本项目废水为间接排放，区域配套园区污水管网和巴中市经开区污水处理厂，不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。
4、地下水环境
本项目位于工业园区内，厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
5、生态环境
本项目位于工业园区内，租赁已建厂房进行生产，用地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场、和洄游通道、天然渔场地等生态环境保护目标。
表3-5  本项目环境保护目标一览表
	环境因素
	主要保护目标
	位置关系
	规模及性质
	保护级别

	
	
	方位
	最近距离
	
	

	环境空气
	消防站
	东北侧
	紧邻
	应急消防机构，约30人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值

	
	经开区人才中心
	东南侧
	301m
	行政机关
	

	声环境
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求

	地下水
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	地表水环境
	水库
	西北侧
	210m
	小型水库，Ⅲ类地表水体
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准

	
	阳台河
	东侧
	183m
	小型河流，Ⅲ类地表水体
	

	
	巴河
	西侧
	10.9km
	中型河流，Ⅲ类地表水体
	

	生态环境
	/
	/




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废水排放标准 
本项目仅生活污水外排，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体数值见下表：
表3-6  废水排放执行标准 单位：mg/L
	序号
	污染物
	标准限值

	1
	pH
	6~9

	2
	BOD5
	300

	3
	COD
	500

	4
	SS
	400

	5
	NH3-N
	45*

	6
	TP
	8*

	7
	总氮
	70

	8
	石油类
	20


注：*由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中无氨氮、总磷、总氮的三级排放限值，参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
2、废气排放标准
施工期总悬浮颗粒物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表一的限值要求。
表3-7  四川省施工场地扬尘排放标准
	污染物
	监测点排放限值（μg/m3）
	监测时间

	
	其他工程阶段
	监控点
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	250
	周界外浓度最高点
	自监测起持续15分钟


营运期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2限值；恶臭气体（NH3、H2S、臭气浓度）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值。
表3-8  废气排放执行标准
	序号
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	排气筒（m）
	企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	1
	颗粒物
	120
	3.5
	15
	企业边界任意1h大气污染物平均浓度
	1.0

	2
	NH3
	/
	4.9
	15
	
	1.5

	3
	H2S
	/
	0.33
	15
	
	0.06

	4
	臭气浓度
	/
	2000（无量纲）
	15
	
	20（无量纲）


3、噪声排放标准
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-9  噪声排放限值
	项目
	昼间
	夜间

	施工期排放标准（dB（A））
	70
	55

	营运期排放标准（dB（A））
	65
	55


4、固废
本项目采用库房、包装工具贮存一般固废，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

	总量
控制
指标
	依据生态环境部《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号），“十四五”主要污染物总量控制目标为NOx、VOCs、COD、NH3-N。
根据现行主要污染物排放总量控制规划及本项目污染物排放特点，本评价确定的水污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、TP。
废水污染物总量控制指标核算：
本项目员工生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网，经巴中市经开区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2025修改单）一级A标后，排入巴河，建议本项目总量控制指标如下：
根据工程分析，本项目全厂废水排放量为198t/a。
（1）项目所在园区排污口：
[bookmark: _Hlk91191125]COD：198t/a×500mg/L×10-6=0.0990t/a
NH3-N：198t/a×45mg/L×10-6=0.0089t/a
TP：198t/a×8mg/L×10-6=0.0016t/a
（2）经巴中市经开区污水处理厂处理达标后排入巴河：
COD：198t/a×50mg/L×10-6=0.0099t/a
[bookmark: _Hlk91191156]NH3-N：198t/a×5mg/L×10-6=0.0010t/a
TP：198t/a×0.5mg/L×10-6=0.0001t/a
综上所述，本项目建成后总量控制污染物排放情况如下：
表3-10   总量控制建议指标
	类别
	控制指标
	项目排放总量

	废水
	企业排口总量
	COD
	0.0990t/a

	
	
	NH3-N
	0.0089t/a

	
	
	TP
	0.0016t/a

	
	污水处理厂排口总量
	COD
	0.0099t/a

	
	
	NH3-N
	0.0010t/a

	
	
	TP
	0.0001t/a






四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期进行设备安装，各池体建设涉及土建工程，主要污染物为钻孔粉尘、施工噪声、开挖土石方、施工人员生活垃圾、装修垃圾、生活污水等。
钻孔粉尘治理：设备安装的钻孔阶段配合洒水降尘；
施工噪声治理：施工期噪声主要为设备安装产生的噪声，其最高噪声可达90dB。项目施工均在厂区内进行，充分利用厂房墙体进行隔声，以及厂界距离衰减。环评要求：在建筑施工期间，必须严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。采取如下防治措施：①加强管理，文明施工，降低噪声源强；②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用；
    固体废物治理：施工人员生活垃圾集中收集交由环卫部门处理；池体开挖土石方运至市政指定弃土场处置；建筑垃圾运至市政指定建筑垃圾处置场处理；油漆桶、漆渣、含漆手套抹布等交由相应危废处置资质单位处置。
    施工人员生活污水治理：依托现有厂区已建污水预处理池进行处理后排放至园区污水处理厂处理。

	[bookmark: _Hlk120019340]运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气 
根据前述分析，本项目产生的废气污染物为粉尘颗粒物、恶臭气体（NH3、H2S、臭气浓度）。
1、粉尘颗粒物产生及治理
①河道淤泥加工线
根据前述工程分析，河道淤泥加工线粉尘颗粒物产生环节来自于粉煤灰进
仓、水泥进仓、计量投料、淤泥破碎环节。
A、粉煤灰进仓粉尘
免烧砖生产线、流态固化土生产线各设置1个50t的粉煤灰筒仓，年进料
粉煤灰共计约1600t，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）“十、混凝土配料”章节推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子，粉煤灰粉尘颗粒物产生量按0.12kg/t计，该生产线粉煤灰用量为1600t/a，每辆罐车原料运输量按30t计，罐车年运输约54车次，每次进料时间约为0.5h，全年进料时间约为27h，则河道淤泥加工线粉煤灰筒仓粉尘产生量约为0.192t/a（7.11kg/h）。
B、水泥进仓粉尘
免烧砖生产线涉及水泥使用，设置1个50t的水泥筒仓，年水泥使用量1500t，参考《逸散性工业粉尘控制技术》P332表22-1“混凝土分批搅拌厂逸散尘排放因子”中贮仓排气时粉尘产污系数为0.12kg/t原料，该生产线水泥用量为1500t/a，每辆罐车原料运输量按30t计，罐车年运输约50车次，每次进料时间约为0.5h，全年进料时间约为25h，则河道淤泥加工线水泥筒仓粉尘产生量约为0.18t/a（7.2kg/h）。
C、干化淤泥破碎粉尘
装载机将原料分别运至给料机料斗内进行破碎，使其松散，破碎过程会产生一定量的粉尘，项目所用淤泥含水率干化后约60%左右，陈化后含水率稍有损失，产尘量较少，根据项目所属行业查询《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告（公告2021年第24号）》后，无适合本项目粉尘气体源强的产污系数，故参照《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂”的逸散粉尘排放因子进行核算，“砂和砾石”粉尘产污系数为0.05kg/t（破碎料），本项目淤泥破碎量约12500t/a（含水率60%），则破碎粉尘产生量为0.625t/a。
D、计量投料粉尘
免烧砖生产线投料（水泥投料1500t/a、粉煤灰投料1000t/a）、流态固化土生产线投料（石灰投料107t/a、粉煤灰投料600t/a）均会产生投料粉尘，粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数表-物料输送储存”的粉尘产污系数（0.197kg/吨-产品），该生产线年产免烧砖30000t、流态固化土15800t，共计45800t，则河道淤泥加工线投料粉尘的产生量为9.0029t/a。
②水基岩屑加工线
根据前述工程分析，水基岩屑加工线粉尘颗粒物产生环节来自于电烘干及出料、水泥进仓、破碎、筛分、计量投料环节。
A、电烘干及出料粉尘
项目电烘干水基岩屑250000t/a，采用电加热空气在转筒烘干机内对物料进行干燥，干燥过程全密闭，产尘点为设备排气口和物料出料口，烘干过程是湿物料变成干物料的过程（进料物料量25万t，含水率60%左右，烘干后物料量约11.1万t，含水率10%左右），参照《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”，烘干过程产尘系数参考筛选、运输和搬运砂和砾石取0.15kg/t物料（以烘干后的物料量计），出料过程产尘系数按0.01kg/t物料，则烘干过程粉尘颗粒物产生量约为16.67t/a，出料粉尘颗粒物产生量约为1.11t/a。
B、水泥进仓粉尘
水稳层材料生产线、实心水泥砌块生产线均涉及水泥使用，设置1个50t的水泥筒仓，年水泥使用量10900t，参考《逸散性工业粉尘控制技术》P332表22-1“混凝土分批搅拌厂逸散尘排放因子”中贮仓排气时粉尘产污系数为0.12kg/t原料，该生产线水泥用量为10900t/a，每辆罐车原料运输量按30t计，罐车年运输约364车次，每次进料时间约为0.5h，全年进料时间约为182h，则水基岩屑加工线水泥筒仓粉尘产生量约为1.308t/a（7.19kg/h）。
C、破碎、筛分粉尘
水稳层材料生产线需要对烘干后的水基岩屑进行破碎（视为干法破碎）和筛分，源强核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3039 其他建筑材料制造行业”、“砂石骨料-破碎、筛分”的粉尘产污系数（1.89kg/吨-产品），水稳层材料生产线年产量53700t，则破碎、筛分粉尘的产生量为101.493t/a。
D、计量投料粉尘
水稳层材料生产线投料（水泥投料2500t/a、水基岩屑（含水率10%）投料51111t/a）、实心水泥砌块生产线投料（水泥投料8400t/a、水基岩屑（含水率10%）投料60000t/a）均会产生投料粉尘，粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数表-物料输送储存”的粉尘产污系数（0.197kg/吨-产品），该生产线年产水稳层材料53700t、实心水泥砌块68900t，共计122600t，则水基岩屑加工线计量投料粉尘的产生量为24.1522t/a。
综合以上，企业全厂生产线粉尘颗粒物产生量为153.0728t/a，粉状原料进入筒仓粉尘颗粒物产生量为1.68t/a。
生产线粉尘治理措施：
治理措施：
A、粉煤灰筒仓、水泥筒仓仓顶自带脉冲布袋除尘器（除尘效率99%），进仓粉尘经脉冲布袋除尘器处理后车间内排放；
B、流态固化土计量投料口（1个）、免烧砖计量投料口（1个）、淤泥破碎机进口（1个）和出口（1个）设置正投影吸气罩，收集效率取80%，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放，净化效率取99%；
C、①岩屑烘干采用电烘干机，接触式烘干，烘干粉尘通过废气管道引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放，收集效率取100%；
②岩屑破碎机进口（1个）和出口（1个）、分选筛上方（1个）、水稳计量投料口（1个）、烘干机出料口（1个）、实心水泥砌块计量投料口（1个）设置正投影吸气罩，收集效率取80%，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放，净化效率取99%。
收集粉尘颗粒物风机风量核算：
按照以上分析，共计设置9个正投影吸气罩、1个抽风管，吸气罩尺寸0.6m×0.6m（投影面积0.36m2），罩口平均风速保持0.5m/s，罩口与出料口高度为0.5m，吸气罩收集效率取80%、电烘干收集效率取100%，依据经验公式风量L=3600SV（其中：S—吸气罩口面积；V—断面平均风速）计算得出粉尘吸气罩所需的风量不低于5832m3/h，岩屑电烘干机烘干风量为2000m3/h，设计总风量为12000m3/h满足收集要求。
③原料堆场扬尘
项目炉渣骨料采用密闭堆场暂存、石灰采用袋装密闭暂存，炉渣及石灰存放间产尘单元主要为原料密闭存放间存放的炉渣骨料（散装）和石灰（袋装），共计2557t/a，主要为卸料及风蚀扬尘，污染因子为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）的附表2中的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中的固体物料堆存中颗粒物的核算公式，进行核算原料堆场扬尘的产、排情况，公式具体如下。
P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b) +2×Ef×S}×10-3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）;
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）;
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）：
N指年物料运载车次（单位：车）;
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；
ab指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，取附录1值，b指物料含水率概化系数，取附录2值；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，取附录3值（单位：千克/平方米）；
S指堆场占地面积（单位：平方米）；
根据查表，本项目位于巴中市，则a取值为0.0006、b取值为0.0005、E取值为46.1652kg/m2。项目原料间占地面积为115m2。
根据公式核算，项目炉渣及石灰存放间粉尘产生量见表4-2所示。
表4-2  炉渣及石灰存放间粉尘产生计算系数取值一览表
	a
	b
	Ef
	炉渣骨料转运量
	D
	Nc
	S

	/
	/
	kg/m2
	万t/a
	t/车
	车
	平方米

	0.0006
	0.0005
	46.1652
	0.245
	30
	82
	115



根据上表，核算出项目炉渣及石灰存放间起尘量约13.570t/a。
堆场颗粒物的排放量参照附表2中的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中的固体物料堆存中颗粒物的排放公式，具体公式如下。
U=P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P指颗粒物产生量（单位：t）；
U指颗粒物排放量（单位：t）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），取附录4值；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），取附录5值。
炉渣及石灰存放间采取“全密闭+防尘网覆盖+喷雾降尘+出入车辆清洗”措施，参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4、附录5中的降尘效率分析，则其Cm取值为99.2%（防尘网覆盖降尘效率86%、喷雾降尘效率74%、出入车辆清洗降尘效率为78%），Tm取值为99%（项目采取密闭式，控制效率99%），则项目炉渣及石灰存放间粉尘产生量为13.570×（1-99.2%）×（1-99%）=0.0011t/a、0.0001kg/h（项目炉渣及石灰存放间扬尘考虑堆放时间为365d，24h/d内均产生堆场扬尘）。
④产品堆场扬尘
本项目产品中水稳层材料属于粉状产品，在日常堆放中会产生堆场扬尘，水稳层材料年产量53500t（按最不利情况全部堆存计算）。
堆场扬尘计算方法与前文原料堆场扬尘一致，根据公式核算，项目水稳层材料堆放间粉尘产生量见表4-3所示。
表4-3  水稳层材料堆放间粉尘产生计算系数取值一览表
	a
	b
	Ef
	水稳层材料转运量
	D
	Nc
	S

	/
	/
	kg/m2
	万t/a
	t/车
	车
	平方米

	0.0006
	0.0005
	46.1652
	5.35
	30
	1784
	240



根据上表，核算出项目水稳层材料堆放间起尘量约86.3833t/a。
堆场颗粒物的排放量参照附表2中的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中的固体物料堆存中颗粒物的排放公式，具体公式如下。
U=P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P指颗粒物产生量（单位：t）；
U指颗粒物排放量（单位：t）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），取附录4值；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），取附录5值。
水稳层材料堆放间采取“全密闭+防尘网覆盖+喷雾降尘+出入车辆清洗”措施，参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4、附录5中的降尘效率分析，则其Cm取值为99.2%（防尘网覆盖降尘效率86%、喷雾降尘效率74%、出入车辆清洗降尘效率为78%），Tm取值为99%（项目采取密闭式，控制效率99%），则项目水稳层材料堆放间粉尘产生量为86.3833×（1-99.2%）×（1-99%）=0.0069t/a、0.0008kg/h（项目水稳层材料堆放间扬尘考虑堆放时间为365d，24h/d内均产生堆场扬尘）。
2、恶臭气体产生及治理
项目河道淤泥加工线污泥暂存、筛分、压滤、陈化环节产生恶臭气体，由于污泥中的含硫、氮物质的厌氧发酵，再加上由于传输、搅动等过程和污泥的堆放，使臭气成份急速向外释放。臭气主要由硫化氢、氨气及少量甲硫醇、有机废气等组成，这些恶臭因子均具有挥发性、气味表征值大等特点。
在分析时，以硫化氢、氨和臭气浓度作为衡量恶臭气体污染状况的指标，根据王建明《污水处理厂恶臭污染物控制技术的研究》、席劲瑛《城市污水处理厂主要恶臭源的排放规律研究》、李居哲《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》中通过对污水处理厂中恶臭污染物中成分及产生浓度进行测定，恶臭污染物中硫化氢和氨的浓度如下表，不同臭气产生单元的臭气污染物浓度详见表4-4。
表4-4  同类项目臭气污染物浓度产生情况一览表
	污染物质
	浓度范围（mg/m3）
	平均值（mg/m3）

	硫化氢
	0.003~0.015
	0.005

	氨
	0.04~0.120
	0.072



恶臭污染物排放量可按下式估算（曾向东等《炼油厂恶臭污染物排放量的简易算法》）：
G=C*U*Qr
上式中，G─面源污染源恶臭物质排放量，kg/h；
C─面源污染源恶臭物质实测浓度，mg/m3；（按浓度范围平均值计）
U─采样时当地平均风速，m/s；（车间内，风速取0.2m/s）
Qr─面源污染源强计算参数，取值方法如下。
表4-5  Qr取值参数一览表
	面源等效半径Ra（m）
	≤20
	21~40
	41~60
	61~80
	81~100
	101~120

	计算参数 Qr
	0.2
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	3.0


面源等效半径 Qr 由下式确定：
[image: ]
式中，S─面源面积，m2；
项目污泥筛分区建筑面积40m2，则Ra为3.6m，Qr为0.2；压滤脱水区建筑面积95m2，则Ra为5.5m，Qr为0.2；干化区建筑面积70m2，则Ra为4.7m，Qr为0.2；陈化间建筑面积120m2，则Ra为6.1m，Qr为0.2；
根据以上公式，计算出污泥筛分区NH3产生量0.0029kg/h、H2S产生量0.0002kg/h；压滤脱水区NH3产生量0.0029kg/h、H2S产生量0.0002kg/h；干化区NH3产生量0.0029kg/h、H2S产生量0.0002kg/h；陈化区NH3产生量0.0029kg/h、H2S产生量0.0002kg/h；
治理措施：河道淤泥储存池定期喷洒生物除臭药剂；河道淤泥筛分工位设置正投影吸气罩（1个）、压滤脱水工位设置正投影吸气罩（1个），干化工位设置正投影吸气罩（1个），陈化间内置吸风口，恶臭气体通过风管引至生物除臭塔（TA001）处理后15m排气筒（DA001）排放。
收集恶臭气体风机风量核算：
按照以上分析，共计设置3个正投影吸气罩、1个抽风管，吸气罩尺寸0.8m×0.8m（投影面积0.64m2），罩口平均风速保持0.5m/s，罩口与出料口高度为0.5m，吸气罩收集效率取80%、陈化间收集效率取95%，依据经验公式风量L=3600SV（其中：S—吸气罩口面积；V—断面平均风速）计算得出恶臭气体吸气罩所需的风量不低于3456m3/h，陈化间（960m3，高度8m）抽风所需风机风量不低于3840m3/h（换气次数不低于4次/h），设计总风量为8000m3/h满足收集要求。
综合以上，本项目废气产生及排放情况见下表。



表4-6  全厂有组织废气产生及排放情况一览表
	排气筒编号
	污染物
	风量
	产生
	收集效率
	治理措施
	处理效率
	排放
	标准
	达标情况
	排放源参数

	
	
	
	产生量
	速率
	
	
	
	排放量
	速率
	浓度
	浓度
	速率
	
	高度
	直径
	温度

	
	
	m3/h
	t/a
	kg/h
	%
	
	%
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	mg/m3
	kg/h
	
	m
	m
	℃

	DA001
	NH3
	8000
	污泥筛分、压滤、脱水、干化区、陈化间
	0.0308
	0.0116
	80（陈化间95）
	工位吸气罩/抽风管+生物除臭塔
	80
	0.0052
	0.0020
	0.25
	/
	4.9
	达标
	15
	0.6
	25

	
	H2S
	
	
	0.0021
	0.0008
	
	
	
	0.0004
	0.0002
	0.025
	/
	0.33
	达标
	
	
	

	
	臭气浓度
	
	
	/
	2000（无量纲）
	
	
	
	/
	200（无量纲）
	/
	2000（无量纲）
	达标
	
	
	

	DA002
	颗粒物
	12000
	产尘生产线
	154.7528
	58.6185（均值）
	80（电烘干100）
	工位吸气罩/抽风管+布袋除尘器
	99%
	1.2736
	0.4824
	40.2
	120
	3.5
	达标
	15
	0.8
	25



表4-7  全厂无组织废气产生及排放情况
	车间
	污染物
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	污染源

	
	
	
	
	长（m）
	宽（m）
	面积（m2）

	生产车间
	NH3
	0.0050
	0.0019
	120
	24
	2880

	
	H2S
	0.0003
	0.0001
	
	
	

	
	颗粒物
	（原料筒仓0.0168+生产线27.3946）×（1-90%*）+原料堆场0.0011+产品堆场0.0069=2.7491
	1.0253
	
	
	

	*：粉尘在密闭车间沉降比例按90%计。



综合以上，本项目有组织排放颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值，无组织颗粒物可以满足厂界浓度控制限值；NH3、H2S、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值。
7、非正常情况
本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成生产区废气未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。
表4-8  非正常工况下污染物排放情况一览表
	产污工序
	污染物
	产生量（kg/h）
	非正常情况设置
	持续时间及频率
	有组织排放
	执行标准
	达标情况

	
	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	

	生产工序
	NH3
	0.0116
	废气净化处理系统故障，处理效率为0
	1次/a，1h/次
	0.0116
	1.45
	4.9
	/
	达标

	
	H2S
	0.0008
	
	
	0.0008
	0.1
	0.33
	/
	达标

	
	颗粒物
	58.6185
	
	
	58.6185
	4694.3
	3.5
	120
	超标



由上表可知，非正常工况下，在生物除臭塔处理效率为0时，恶臭气体排放浓度显著增高，虽然未超标排放，但排放浓度增加约6倍，对大气环境可能产生明显影响；在布袋除尘器处理效率为0时，粉尘颗粒物排放浓度显著增高，并超标排放，且排放浓度增加约120倍，对大气环境产生明显影响；本环评要求需定期对环保设备进行检修，定期更换生物除臭液、及时修补破损的布袋，防止因环保设备故障导致废气未经处理排放，从而对区域大气环境造成影响。
		
	8、监测计划 
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022），制定如下项目废气监测计划，供建设单位参考：
表4-9  废气污染物监测计划
	排放点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	DA001
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2限值；恶臭气体（NH3、H2S、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值

	DA002
	颗粒物
	1次/年
	

	厂界
	NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物
	1次/年
	



2、废水
通过前述分析，本项目产生的废水包括员工生活污水、河道淤泥压滤废水、搅拌设备清洗废水、脱模清洗废水及车辆冲洗废水。
生产线河道淤泥压滤废水产生量121.2121m3/d，通过厂区截流沟排入污水处理站深度处理后排入清水池，由清水池给生产线供水（全部回用不外排）。
污水处理站处理工艺为调节池+絮凝池+三级沉淀池+臭氧氧化反应器+絮凝澄清池+石英砂过滤+活性炭吸附罐，处理能力为20m3/h。
表4-10  污水处理站各工艺节点处理情况一览表
	序号
	处理单元
	进水浓度
	去除率设计
	出水浓度

	1
	原水：河道淤泥压滤废水
	COD：4500
BOD5：1800
SS：8000
NH3-N：220
	—
	COD：4500
BOD5：1800
SS：8000
NH3-N：220

	2
	密闭调节均质罐
	COD：4500
 BOD5：1800
SS：8000 
NH3-N：220
	COD≈3%
BOD≈3%
SS≈5%
氨氮≈0%
	COD：4365
BOD5：1746
SS：7600
NH3-N：220

	3
	前端絮凝+三级沉淀池
	COD：4365 
 BOD5：1746 
SS：7600  
NH3-N：220
	COD：35%
BOD5：33%
SS：88%
NH3-N：≤2%
	COD：2837
BOD5：1170
SS：912
NH3-N：216

	4
	催化臭氧氧化反应器
	COD：2837
BOD5：1170 
SS：912
NH3-N：216
	COD：70%
BOD5：75%
SS：25%
NH3-N：45%
	COD：851
BOD5：293
SS：684
NH3-N：119

	5
	深度絮凝澄清池
	COD：851
BOD5：293 
SS：684
NH3-N：119
	COD：22%
BOD5：20%
SS：85%
NH3-N：5%
	COD：664
BOD5：234
SS：103
NH3-N：113

	6
	石英砂过滤罐
	COD：664
 BOD5：234
SS： 103
NH3-N：113
	COD：12%
BOD5：10%
SS：75%
NH3-N：≈0%
	COD：584
BOD5：211
SS：26
NH3-N：113

	7
	活性炭吸附罐
	COD：584
BOD5：211
SS：26
NH3-N：113
	COD：48%
BOD5：50%
SS：≈90%
NH3-N：8%
	COD：304
BOD5：106
SS：≤3
NH3-N：104

	备注：本项目生产工艺对回用水水质无特殊要求，经活性炭吸附罐过滤后的回用水可以满足生产使用。



搅拌设备清洗废水（6.4m3/d）和脱模具清洗废水（0.0611m3/d）排入污水处理站处理后回用；车辆冲洗废水排入洗车废水沉淀池（油水分离器预处理）处理后回用于洗车工序；脱模剂配置、养护、地面冲洗、厂区降尘环节产生的废水蒸发损耗。
采取以上措施后，项目生产废水、车辆冲洗废水可实现循环使用不外排。
员工生活污水排放量198m3/a，依托所租赁厂房已建污水预处理池（责任主体为四川宇光光学玻璃有限公司）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2025修改单）一级A标后，排入巴河。
本项目外排废水中主要污染物处理前后的排放量和浓度见下表：
表4-11  废水排放情况
	废水性质
	废水量m3/a
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	生活污水产生情况
	浓度（mg/L）
	198
	6~9
	550
	350
	500
	60
	10

	
	产生量（t/a）
	
	
	0.1089
	0.0693
	0.0990
	0.0119
	0.0020

	预处理池排口
	浓度（mg/L）
	198
	6~9
	500
	300
	400
	45
	8

	
	产生量（t/a）
	
	
	0.0990
	0.0594
	0.0792
	0.0089
	0.0016

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	45
	8

	巴中市经开区污水处理厂
	浓度（mg/L）
	198
	6~9
	50
	10
	10
	5
	0.5

	
	产生量（t/a）
	
	
	0.0099
	0.0020
	0.0020
	0.0010
	0.0001


（2）污水处理设施依托可行性分析
依托四川宇光光学玻璃有限公司已建污水预处理池的可行性见表2-15，此处不再赘述。
依托巴中市经开区污水处理厂可行性分析：
A、服务范围及纳管可行性分析
巴中经开区污水处理厂位于经开区南侧、河流下游的L13地块内（巴中兴文沙溪村），主要接纳经开区兴文片区的生活污水以及工业废水，占地6.40公顷，目前污水处理厂一期工程（设计规模1.99万m3/d）已建成运行，处理工艺为改良型A/A/O工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标要求，尾水经专管引至巴河干流（曾口场镇下游）排放。
本项目位于巴中市经济开发区核心区兴文工业园，属于巴中经开区污水处理厂的纳污范围内，目前管网已接通，本项目污水可通过中山北路污水管网排入园区污水处理厂处理。
B、接纳处理能力分析
巴中经开区污水处理厂一期工程处理能力达到1.99万m3/d，目前接纳污水约1.1万m3/d，剩余处理能力为0.89万m3/d。本项目建成后废水排放量0.6m3/d，远远小于剩余处理能力，完全有能力接纳本项目排放的生活污水。
C、接纳处理水质可行性分析
根据前述分析，项目生活污水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（同时也达到巴中经开区污水处理厂进水水质标准），满足巴中经开区污水处理厂进水水质接纳要求。
（3）初期雨水治理措施
本项目涉及河道淤泥、水基岩屑、各配套原辅料、产品的运输，不可避免会对生产车间外运输区域产生污染影响，遭受雨水冲刷则产生初期含尘雨水，初期雨水产生量如下：
按《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的暴雨强度计算方法进行计算：
①巴中市暴雨强度公式：
[image: ]
式中：P——设计重现期（a），取2；
t——降雨历时（min），取30min。
则：q暴雨强度为706.79L/s·hm2。
②对于需要收集受污染雨水的建设项目，其初期雨水池的容积可依据雨水设计流量确定，计算公式如下：
[image: ]
式中：V雨水池——初期雨水池的计算最大容积（m3）；
q——设计暴雨强度（L/s·hm2）；
Ψ——为径流系数，取0.9；
F——汇水面积（hm2）；
T——收集时间（min），取15min。
收集面积按项目运输区域（绿化区及停车场除外）面积计算0.156hm2，则项目需要收集的初期雨水为89.3m3，初期雨水通过导流沟引至清水池（1口，60m3）用于生产使用（清水池容积不足以容纳全部初期雨水，可将多余雨水倒排至养护池和洗车废水沉淀池利用），不外排。
（4）地表水环境影响评价结论 
①本项目外排废水为生活污水，水量小，水质简单、无难降解的有毒有害物质；
②采取措施有效：经所租赁厂房预处理池和巴中市经开区污水处理厂污水处理设施处理大幅降低了排入地表水环境中污染物含量；
③依托污水处理设施的环境可行性：经处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标要求，符合纳污水体巴河对排入水质的要求。
因此，本项目产生的废水对受纳水体巴河的影响较小。
综上，就服务范围、处理能力、处理余量而言，本项目废水拟采取上述处理措施可行，污染物可实现达标排放。因此，本项目外排废水对当地地表水环境影响较小。
3、噪声
（1）噪声源强
本项目运营期噪声主要为设备运行过程产生的噪声，主要为污泥筛分机、污泥压滤机、污泥破碎机、免烧砖搅拌机、流态固化土搅拌机、滚筒烘干机、水泥砌块、搅拌机、水稳层破碎机、水稳层搅拌机及环保设备风机等，其噪声源强约为75~90dB（A），主要噪声声源信息如下：
[bookmark: PT_5]表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行
时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	TA001风机
	/
	121
	25
	0.4
	85/1
	/
	合理选型、消声、基础减振
	昼间

	2
	TA002风机
	/
	80
	25
	0.4
	85/1
	/
	合理选型、消声、基础减振
	昼间

	以厂区西南侧边界为原点（106°53′11.907″、31°51′39.659″，下同）















表4-13  运营期主要设备噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	声源
名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施

	空间相对位置
（m）
	距室内边界距离
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	污泥筛分机
	/
	75
	合理布局、低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等
	113
	11
	0.8
	南
	35
	33
	昼间
	15
	18
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	86
	28
	
	15
	13
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	48
	
	15
	33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	22
	40
	
	15
	25
	1

	2
	污泥压滤机
	/
	75
	
	116
	9
	0.6
	南
	30
	37
	
	15
	22
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	85
	28
	
	15
	13
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	14
	44
	
	15
	29
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	20
	41
	
	15
	26
	1

	3
	污泥破碎机
	/
	85
	
	138
	14
	0.8
	南
	27
	48
	
	15
	33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	91
	38
	
	15
	23
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	52
	
	15
	37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	14
	54
	
	15
	29
	1

	4
	免烧砖搅拌机
	/
	75
	
	150
	12
	0.6
	南
	8
	49
	
	15
	34
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	94
	28
	
	15
	13
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36
	36
	
	15
	21
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	11
	46
	
	15
	31
	1

	5
	流态固化土搅拌机
	/
	75
	
	122
	9
	1.0
	南
	17
	42
	
	15
	27
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	61
	31
	
	15
	16
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27
	38
	
	15
	23
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	44
	34
	
	15
	19
	1

	6
	滚筒烘干机
	/
	80
	
	56
	12
	0.9
	南
	9
	53
	
	15
	38
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	26
	44
	
	15
	29
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	13
	50
	
	15
	35
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	94
	33
	
	15
	18
	1

	7
	水泥砌块搅拌机
	/
	75
	
	66
	16
	1.2
	南
	3
	57
	
	15
	42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	41
	
	15
	26
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	19
	41
	
	15
	26
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	99
	27
	
	15
	12
	1

	8
	水稳层破碎机
	/
	85
	
	68
	18
	0.8
	南
	17
	52
	
	15
	37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	11
	56
	
	15
	41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	5
	63
	
	15
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	106
	37
	
	15
	22
	1

	9
	水稳层搅拌机
	/
	70
	
	49
	20
	0.6
	南
	8
	44
	
	15
	29
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	11
	41
	
	15
	26
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	15
	38
	
	15
	23
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	109
	21
	
	15
	6
	1

	以厂区西南侧边界为原点（106°53′11.907″、31°51′39.659″）




	（2）噪声治理措施 
为减小项目噪声对环境的影响，项目应采取以下治理措施： 
1）从声源方面采取的降噪措施 
①选用低噪设备：充分选用先进的低噪设备，并提高设备的安装质量和精度，从声源上降低设备本身噪声；对可能产生振动的管道，特别是风机出口管道，采取柔性连接的措施，风机安装消声器，以控制振动噪声；
②采取减振措施：对部分生产设备设置橡胶减震接头及减震垫等减震设施。 
2）从噪声传播途径上采取的降噪措施
①合理布局：将高噪声设备尽量向车间中部布置，合理利用距离衰减和建筑隔声，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响；
②隔声：设置于车间内，利用厂房建筑隔声，从传播途径上减少噪声对外环境的影响。
3）管理措施 
①建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产性噪声。对降噪减噪设施的使用运行、维护保养等方面纳入公司的管理要求；
②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，企业夜间不生产； 
③对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行；
④合理安排生产时间，夜间不生产。
4）运输车辆的噪声控制措施
限制鸣笛和优化物料运输时间，对于运输车辆，限制车辆鸣笛，减少鸣笛次数；优化运输时间，将产生运输活动安排在白天工作时间，夜间不运输物料进出厂。
（3）噪声预测
①预测因子
预测因子选取昼间等效声级（Leq）。
②噪声源强
本项目主要噪声源强见表4-13。
③预测内容
环评根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，确定本项目各产噪设备在厂界外1m处噪声预测值作为评价量。
④预测模式
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中预测计算模型，预测方法为：
a、声源描述
声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。
b、室内声源等效室外声源声功率级计算
②在室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：


将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：


然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
c、噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
d、预测值计算


式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB；；
Leqb——预测点的背景值，dB。
⑤评价标准
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区限值：昼间65dB（A）。
⑥预测结果分析
项目噪声预测结果见4-14。
表4-14  项目厂界噪声贡献值和叠加背景值的预测结果 单位：dB（A）
	编号
	预测点位置
	贡献值
	预测值
	标准值
	预测结果

	
	
	昼间
	昼间
	昼间
	

	1#
	项目北侧厂界外1m
	53
	53
	65
	达标

	2#
	项目东侧厂界外1m
	49
	49
	
	达标

	3#
	项目南侧厂界外1m
	55
	55
	
	达标

	4#
	项目西侧厂界外1m
	51
	51
	
	达标

	注：本项目仅昼间生产。



预测结果表明，项目营运期各厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求，故本项目噪声排放在落实本环评要求的前提下，不会对周围声环境质量产生明显影响。
因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目运营过程中产生的噪声不会对外界声环境造成明显影响。
（4）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下：


表4-15  项目噪声监测计划表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界噪声
	厂界四周各1个点
	等效声级LegdB（A）
	1次/季度，每次监测1天，昼间测1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准



4、固废
一般固废：
①生活垃圾：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-001-S162、900-002-S162，本项目共15名员工，根据《城镇生活污染源产排污系数手册（2010年）》，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，则项目的生活垃圾为2.475t/a，集中收集后交由环卫部门处理。
②废包装材料：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-005-S17，来源于原料拆袋环节产生的塑料袋、包装桶等，产生量约0.5t/a，外售废品回收站。
③筛分废渣：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-099-S17，来源于河道淤泥筛分过程中产生的石块、弃渣等，产生量约3t/a，返回生产线破碎后进入产品。
④不合格品：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-099-S17，来源于实心水泥砌块、免烧砖视检产生的不合格产品，产生量约20.5t/a，返回生产线破碎后进入产品。
⑤压滤泥饼：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-099-S17，来源于水基岩屑压滤，产生量约6.6245t/a，返回生产线搅拌后进入产品。
⑥废渣块：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-099-S17，来源于实心水泥砌块脱模环节，产生量约3.7t/a，返回生产线破碎后进入产品。
⑦废模具：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-002-S17，来源于实心水泥砌块成型环节，产生量约0.02t/a，外售废品回收站。
⑧污水处理站污泥、洗车废水沉淀池沉渣：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-099-S17，来源于各类含尘废水的沉淀，产生量约9.8427t/a，返回生产线搅拌后进入产品。
⑨布袋收尘灰、车间沉降粉尘：属于《固体废物分类与代码目录》中的900-099-S17，来源于布袋除尘器收尘和车间清扫，产生量约144.8865t/a，返回生产线搅拌后进入产品。
危险废物：
①废润滑油：来源于设备维护，产生量约0.002t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。
②洗车废水油水分离器废油：产生量约0.001t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“900-210-08：含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。
③废润滑油桶：产生量约0.001t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。
④含油废棉纱/手套、抹布：产生量约0.001t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》“HW49 其他废物”中“900-041-49：含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。
表4-16  固体废物产生量及处置方式一览表
	序号
	固废名称
	产生量t/a
	废物性质
	治理措施

	1
	生活垃圾
	2.475
	一般固废
	交由环卫部门处理

	2
	废包装材料
	0.5
	一般固废
	外售废品回收站

	3
	筛分废渣
	3
	一般固废
	返回生产线破碎后进入产品

	4
	不合格品
	20.5
	一般固废
	返回生产线破碎后进入产品

	5
	废渣块
	3.7
	一般固废
	返回生产线破碎后进入产品

	6
	压滤泥饼
	6.6245
	一般固废
	返回生产线搅拌后进入产品

	7
	污水处理站污泥、洗车废水沉淀池沉渣
	9.8427
	一般固废
	返回生产线搅拌后进入产品

	8
	布袋收尘灰、车间沉降粉尘
	144.8865
	一般固废
	返回生产线搅拌后进入产品

	9
	废模具
	0.02
	一般固废
	外售废品回收站

	10
	废润滑油
	0.002
	危险废物
	分类暂存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置

	11
	洗车废水油水分离器废油
	0.001
	
	

	12
	废润滑油桶
	0.001
	
	

	13
	含油废棉纱/手套、抹布
	0.001
	
	



表4-17  危险废物产生信息一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	0.002
	设备维护、检修
	液态
	烷烃、环烷烃
	1年
	T，T 
	分类收集，在危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置

	2
	洗车废水油水分离器废油
	HW08
	900-210-08
	0.001
	废水隔油
	液态
	
	1年
	T，T 
	

	3
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	0.001
	设备维护、检修、生产
	固态
	
	1年
	T、I
	

	4
	含油废棉纱/手套、抹布
	HW49
	900-041-49
	0.001
	生产活动
	固态
	
	1年
	T、I
	



表4-18  危险废物贮存场所情况一览表
	序号
	贮存场所（设施）
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废暂存间
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	危废暂存间
	5m2
	桶装
	15t
	1年

	2
	
	洗车废水油水分离器废油
	HW08
	900-210-08
	
	
	桶装
	
	1年

	3
	
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	/
	
	1年

	4
	
	含油废棉纱/手套、抹布
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	
	1年


一般固废暂存间建设要求：本次评价要求做到防风、防雨、防扬散，设置一般固废标识，地面进行防渗混凝土硬化，按废物种类、性质、形态进行分区存放。
危险废物的贮存和管理：
①本项目产生的危险废物经分类收集并设置相应识别标志，其中液态危险废物使用密闭容器盛装，容器内部应留有适当空间。
②按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“六防”设置（防风、防雨、防尘、防腐、防渗、防漏），并按规范设置标识；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，其墙裙1000mm以下均应防渗防漏处理，暂存的危险废物定期交由有资质单位转运和处置。
③建立危废暂存间环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；贮存设施运行期间，按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
危险废物的转运：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物电子转移联单；
②处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员监管下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；
③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施；
④一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环保标准。
5、地下水、土壤
（1）污染途径 
本项目可能对土壤、地下水造成污染的途径主要为污染物质通过垂直入渗进入土壤和地下水。
（2）污染防控措施 
本项目地下水、土壤污染防控措施应在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头控制措施的基础上，对项目区域进行分区防渗处理。
1）源头控制
①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
②对工艺、管道、设备采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
2）分区防渗处理
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表如下：
表4-19  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照执行GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照执行GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


本项目租赁四川宇光光学玻璃有限公司厂房进行生产，根据厂房验收标准及现场勘查可知，租赁厂房已采取防渗混凝土进行处理。为防止本项目污染物发生泄漏污染地下水和土壤，项目地下水污染预防应坚持分区管理和控制原则，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。
根据上表，结合本项目实际情况将项目厂房按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域。
重点防渗区：危废暂存间、水基岩屑储存池、河道淤泥储存池。
一般防渗区：租赁厂房内除重点防渗区、简单防渗区以外的其他地方。
简单防渗区：办公区。
表4-20  本项目分区防渗要求
	单元
	分区防渗
	现有防渗措施
	本次新增防渗措施
	防渗技术要求
	备注

	危废暂存间
	重点防渗区
	防渗混凝土
	在现有防渗措施基础上新增2mmHDPE，危废暂存间设置10cm高围堰
	防渗满足K≤1.0×10-10cm/s的防渗要求
	新增

	水基岩屑储存池、河道淤泥储存池
	重点防渗区
	/
	20cmP8等级防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜
	防渗满足K≤1.0×10-10cm/s的防渗要求
	新增

	厂房内除重点防渗区、简单防渗区以外的区域
	一般防渗区
	防渗混凝土
	/
	满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
	已有

	办公区
	简单防渗区
	防渗混凝土
	/
	/
	已有

	注：由于需求量较小，本项目润滑油不存放，仅设备需要时添加在设备里。



本项目严格执行“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采取上述防渗措施后，项目对地下水和土壤不会造成明显影响。
6、生态
本项目为产业园区内建设项目，租用已建厂房进行建设，不涉及新增用地，所在区域生态群落较为简单，植被覆盖度较低，区域内没有发现濒临、珍稀植物种类，无大型野生动物及古代珍稀植物，无特殊文物保护单位，无特殊生态环境保护目标，项目的运营对生态环境影响较小。
7、环境风险分析 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、减缓与应急措施。使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）风险识别 
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。本项目设备中使用的润滑油（包括产生的废润滑油）属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质，其他原辅料材料、中间产品、产品不在附录B中。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn
式中：q1，q2……qn为每种危险物质实际存在量，t；
Q1、Q2……Qn为每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）
Q≥100；
表4-21  环境风险Q值计算表
	序号
	物质名称
	CAS号
	临界量/t
	最大存在量/t
	Q

	1
	油类物质*（本项目为润滑油、废润滑油）
	/
	2500
	0.003
	0.0000012

	合计
	0.0000012


经计算，本项目Q=0.0000012<1。因此，本项目环境风险潜势为I，可只开展简单分析。
（2）潜在事故风险分析 
结合本项目实际情况列出运营过程中的潜在危险种类、事故原因及易发场所，具体情况见下表：
表4-22  生产过程中潜在危险因素分析
	潜在风险类型
	诱发原因
	影响途径
	易发场所

	火灾、爆炸产生伴生及次生环境污染
	①员工操作失误、电器及线路短路、外来火种等②润滑油、包装材料等易燃物质引发厂区火灾
	①污染大气
②火势扩散
	生产车间、原料区、产品区

	液态危废泄漏
	贮存设备破损
	垂直入渗
	危废暂存间



（3）环境危险因素和可能的事故类型
①火灾、爆炸事故产生的伴生及次生污染：由于生产、操作、管理不善等原因造成火灾，火灾产生的二次污染物进入大气环境，消防废水可能会流入周围单位和周边地表水、地下水、土壤，对大气环境和地表水、地下水、土壤造成污染。
②泄漏：项目设备中使用的润滑油、危废暂存间储存的废油品，因使用不当或储存、管理不善等原因，可能会发生泄漏，造成土壤及地下水污染。
（4）风险事故防范措施 
1）火灾防范措施 
①防范措施
a.消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；在生产区设立警告牌（严禁烟火）。
b.车间内按照《强制性国家标准手提式灭火器》（GB4351-2023）相关规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
c.严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。
d.加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。
e.加强管理，防止因管理不善而导致火灾：每天对贮存设施设备进行全面检查，防止因为设备故障发生泄漏而引起火灾。
f.防止静电起火：防止静电灾害可以采用的措施有：Ⅰ接地:使物体与大地之间构成电气泄漏电路，将产生在物体上的静电泄于大地，防止物体贮存静电；II工作人员应该穿上防静电工作服；Ⅲ防止流动带电:管道输送溶剂时，流速越快，产生的静电越多。为防止高速流动带电，应该对流速作出限制；IV.维持湿度:保持现场湿度大于60%，有利于静电的释放。
②应急措施
当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有泄漏源，组织人员疏散。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作；如果产生消防废水，使用消防沙袋堵住雨水总排口，消防废水泵入厂区污水预处理池收集处理，通过罐车运至资质单位处置。
2）环保设施安全风险防范措施
①粉尘爆炸风险防范措施
定期清理布袋、箱体积尘，严禁粉尘超厚堆积，杜绝铝、铁等摩擦打火引燃煤粉/水泥粉尘；作业前办理有限空间、动火作业审批，仓内检修强制通风、可燃粉尘浓度检测，环保设施、产尘设施配套设置泄爆片、静电跨接、接地防静电装置，线缆防爆选型，禁止除尘器周边违规动火、吸烟。
②化学品安全防范措施
污水处理站臭氧氧化单元设置臭氧泄漏报警装置、尾气破坏装置，防止臭氧外泄刺激灼伤人员；药剂分区防渗存放，设置应急围堰、应急吸收棉，配备中和物资，制定药剂泄漏现场处置方案；加药间通风良好，操作人员佩戴防护用品，建立药剂领用、台账管理制度。
3）润滑油等泄漏风险防范措施
加强油类物质等原辅材料的运输、使用管理：加强润滑油运输、使用环节的环境管理措施，避免跑、冒、滴、漏，对可能出现漏油的生产设备，在设备下加不锈钢防渗托盘。项目厂区内不设置油品库房，润滑油根据设备维护保养情况按需购买。
对危废暂存间加强管理：设置空桶作为备用容器；危废间设置10cm围堰及不锈钢防渗托盘，托盘边缘高度为10cm；危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到“六防”；危险废物分类暂存，装载液体危险废物的容器内须留足够空间，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，设置空桶作为备用收容设施，各种危险废物的储存容器都有很好的密封性，各暂存于危险废物暂存间内的危险废物定期（不超过1年）交由有危废处理资质单位进行处理。
（5）应急处置措施
①厂区一旦发生火灾，在不同灭火程度的情景中将产生不同污染程度的消防废水，但这些消防废水均含有各类有毒有害物质，不可作为清净下水直接排入片区雨、污管网，需采取必要的收集处置措施，具体如下：
若厂区发生火灾，应立即关闭雨水截断阀门（防止消防废水外逸进入雨水管道流入市政雨水管网），产生的少量消防废水经排水管收集至厂房环形截流沟和污水处理站内（期间截流沟外排截断阀门关闭），把消防废水截流在厂区内，待事故结束及时排放至（通过泵泵入）污水预处理池处理，处理达标后方可排放至市政污水管网进入污水处理厂处理。若出现消防废水进入雨水管道，应利用租赁厂区雨水截流设施，把消防废水截流在厂内雨水管网内，待事故结束及时排放至（通过泵泵入）污水预处理池处理（若污水预处理池无法处理应委托专业机构进行处理），处理达标后方可排放至市政污水管网进入污水处理厂处理。
②火灾事故结束后，事故现场、截流沟、各水池产生的事故废渣应进行分类收集，可进行收集的金属件等清理收集外售，不能回用的应分类暂存至危废暂存间内，委托相应资质单位回收处置，不得作为一般工业固废交由园区环卫部门处理。
③在厂内暂存的危险废物主要为含油废物，若暂存不当可能发生泄漏事故，当包装材料发生破裂时可能造成外泄、下渗等，应立即对泄漏物质进行收集（可选择碎抹布、活性炭等进行铺洒，反复裹覆，至泄漏液体全部被吸收，吸收废活性炭、废碎抹布等按照危废进行处理），采用专用容器盛装，外泄物质收集完全后，应对泄漏区域进行检查，若发现已经泄漏至下层土壤层，应对局部进行混凝土破除后，收集被污染的土壤作为危废处理，事后重新按照要求进行防渗处理。
④在危废暂存间内设置1:1等容积空置容器，便于紧急情况下收集泄漏的液态危废。
（6）风险应急预案 
为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》的规定，企业必须制定化学事故应急救援预案和实施细则，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。制订应急预案的原则如下：
①确定救援组织、队伍和联络方式；
②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序；
③配备必要的救灾防毒器具及防护用品；
④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序；
⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估；
⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、生态环境和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。
主要风险应急预案内如下：
4-23  应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：生产区

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练



（6）环境风险分析结论
项目营运期可能产生一定的风险影响，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目营运期的环境风险，对环境影响较小。因此，本项目营运期的环境风险处于可接受水平。
环境风险简单分析表如下所示。
表4-24  环境风险简单分析表
	建设项目名称
	一般固废回收综合利用项目

	建设地点
	四川省
	巴中市
	巴中市
	巴中市经济开发区中山北路17号

	地理坐标
	经度
	106度53分15.431秒
	纬度
	31度51分37.274秒

	主要危险物质及分布
	生产车间：润滑油（易燃物为包装材料等）

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	大气：泄漏的液体挥发，对环境空气产生不利影响； 
地表水：消防废水、液态化学品经雨水管道进入周边地表水的风险。 
地下水、土壤：防渗层失效，油类物质泄漏后经包气带进入地下水及土壤的风险。 
其他：本项目产生的危险废物可能因为操作人员失误将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，导致危险废物污染环境事故。

	风险防范措施要求
	（1）油类物质泄漏、消防废水应急措施：立即关闭雨水截断阀门（防止消防废水外逸进入雨水管道流入市政雨水管网），产生的少量消防废水经排水管收集至厂房环形截流沟和污水处理站内（期间截流沟外排截断阀门关闭），把消防废水截流在厂区内，待事故结束及时排放至（通过泵泵入）污水预处理池处理，处理达标后方可排放至市政污水管网进入污水处理厂处理。若出现消防废水进入雨水管道，应利用租赁厂区雨水截流设施，把消防废水截流在厂内雨水管网内，待事故结束及时排放至（通过泵泵入）污水预处理池处理，处理达标后方可排放至市政污水管网进入污水处理厂处理；
（2）危险废物风险防范及应急处置：当包装材料发生破裂时可能造成废润滑油等外泄、下渗等，应立即对泄漏物质进行收集（可选择碎抹布、活性炭等进行铺洒，反复裹覆，至泄漏液体全部被吸收，吸收废活性炭、废碎抹布等按照危废进行处理），采用专用容器盛装，外泄物质收集完全后，应对泄漏区域进行检查，若发现已经泄漏至下层土壤层，应对局部进行混凝土破除后，收集被污染的土壤作为危废处理，事后重新按照要求进行防渗处理。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。



8、营运期环境保护措施投资 
本项目总投资1000万元，其中环保投资108.5万元，占总投资的10.85%。本项目环保设施及投资估算见表4-25。



表4-25   环保投资估算一览表       单位：万元
	项目
	内容
	环保投资
	备注

	废气
治理
	粉煤灰筒仓、水泥筒仓粉尘
	各筒仓仓顶自带脉冲布袋除尘器，进仓粉尘经脉冲布袋除尘器处理后车间内排放
	/
	计入工程投资

	
	车辆冲洗
	设置进出车辆冲洗点位1处，对进出厂车辆进行车身及轮胎冲洗。
	2
	新建

	
	生产线
	粉尘颗粒物治理
	①流态固化土计量投料口、免烧砖计量投料口、淤泥破碎机进口和出口设置正投影吸气罩，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放；
②烘干粉尘通过废气管道引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放；
③岩屑破碎机进口和出口、分选筛上方、水稳计量投料口、实心水泥砌块计量投料口设置正投影吸气罩，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放
	45
	新建

	
	
	
	炉渣及石灰存放间采取“全密闭+防尘网覆盖+喷雾降尘+出入车辆清洗”措施
	3
	新建

	
	
	
	水稳层材料堆放间采取“全密闭+防尘网覆盖+喷雾降尘+出入车辆清洗”措施
	3
	新建

	
	
	恶臭气体治理
	河道淤泥筛分工位、压滤脱水工位设置正投影吸气罩，陈化间内置吸风口，恶臭气体通过风管引至生物除臭塔（TA001）处理后15m排气筒（DA001）排放
	15
	新建

	
	
	
	河道淤泥储存池定期喷洒生物除臭药剂，避免长期存放
	
	

	废水治理
	生活污水依托四川宇光光学玻璃有限公司已建污水预处理池处理
	1
	依托

	
	①水基岩屑储存池、河道淤泥储存池渗滤液、压滤废水经导流沟收集后排入深度污水处理系统（20m3/h，处理工艺采用调节池+絮凝池+三级沉淀池+臭氧氧化反应器+絮凝澄清池+石英砂过滤+活性炭吸附罐）处理后排入清水池（1口，60m3）回用于生产；
②搅拌设备清洗废水和模具清洗废水排入污水处理站处理后回用；
③运输车辆清洗废通过截流沟回流至洗车废水沉淀池（9m3、入口处设置油水分离器1口）处理后循环使用不外排。
	25
	新建

	噪声治理
	设备运营噪声
	设备选型上使用国内先进的低噪声设备；设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；厂房隔声；距离衰减等
	5
	新建

	固废治理
	生活垃圾
	交由环卫部门统一清运处理
	0.5
	依托

	
	一般工业固废
	车间东南侧设置一般固废暂存间1处，用于暂存无法回收再利用的一般固废，10m2
	1
	新建

	
	危险废物
	车间东南侧设置危废暂存间1间，5m2
	2
	新建

	分区防渗
	重点防渗区：危废暂存间，在现有防渗措施基础上新增2mmHDPE，危废暂存间设置10cm高围堰；
一般防渗区：除重点防渗区和简单防渗区外其他区域，所租赁生产车间地面采用防渗混凝土硬化，可满足一般防渗需求；
简单防渗区：办公区，所租赁生产车间地面采用防渗混凝土，可满足简单防渗需求
	3
	新建

	环境风险
	设置消防器材、编制突发环境事件应急预案
	3
	新建

	合计
	108.5
	/






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	①流态固化土计量投料口、免烧砖计量投料口、淤泥破碎机进口和出口设置正投影吸气罩，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放；
②烘干粉尘通过废气管道引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放；
③岩屑破碎机进口和出口、分选筛上方、水稳计量投料口、实心水泥砌块计量投料口设置正投影吸气罩，粉尘颗粒物通过风管引至布袋除尘器（TA002）处理后15m排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 31572-2015）中表2限值

	
	
	恶臭气体
	河道淤泥筛分工位、压滤脱水工位设置正投影吸气罩，陈化间内置吸风口，恶臭气体通过风管引至生物除臭塔（TA001）处理后15m排气筒（DA001）排放；河道淤泥储存池定期喷砂生物除臭药剂，避免长期存放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值

	
	厂区无组织
	颗粒物
	粉煤灰筒仓、水泥筒仓仓顶自带布袋除尘器，进仓粉尘经布袋除尘器处理后车间内排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB31572-2015）中表2限值

	
	
	
	炉渣及石灰存放间全密闭，进出口设置喷雾降尘系统，非使用时段内部采用苫布遮盖压实。
	

	
	
	
	水稳层材料堆放间全密闭，进出口设置喷雾降尘系统，非使用时段内部采用苫布遮盖压实
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	依托租用厂房已建污水预处理池处理达标后排入市政污水管网后进入巴中市经开区污水处理厂处理达标排入巴河
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	
	生产废水、车辆冲洗废水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	排入污水处理站处理后循环使用不外排
	/

	
	初期雨水
	SS
	通过导流沟引至清水池用于生产使用
	/

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	设备选型上使用国内先进的低噪声设备；设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；厂房隔声；距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门处理，废包装材料、废模具暂存于一般固废暂存间外售废品回收站，布袋收尘灰、不合格品、压滤泥饼、污水处理站污泥、洗车废水沉淀池不经暂存直接返回生产工序利用；废润滑油、洗车废水油水分离器废油、废润滑油桶、含油废棉纱/手套分类暂存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废暂存间在现有防渗混凝土基础上铺设2mm厚HDPE防渗膜进行重点防渗处理，确保防渗系数K≤10-10cm/s；水基岩屑储存池、河道淤泥储存池采用20cmP8等级防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行重点防渗处理，确保防渗系数K≤10-10cm/s；
一般防渗区：其他区域，所租赁生产车间地面采用防渗混凝土，可满足一般防渗需求；
简单防渗区：办公区，所租赁生产车间地面采用防渗混凝土，可满足简单防渗需求

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	加强用火管理，厂区内严禁烟火，配备一定数量的干粉等灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气设备及线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。

	其他环境
管理要求
	1、排污许可 
根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可相关手续。
2、竣工验收 
建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。



六、结论
	本项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	4.0227t/a
	/
	4.0227t/a
	+4.0227t/a

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.0052t/a
	/
	0.0052t/a
	+0.0052t/a

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.0004t/a
	/
	0.0004t/a
	+0.0004t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	198t/a
	/
	198t/a
	+198t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.0990t/a
	/
	0.0990t/a
	+0.0990t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0089t/a
	/
	0.0089t/a
	+0.0089t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0016t/a
	/
	0.0016t/a
	+0.0016t/a

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.475t/a
	/
	2.475t/a
	+2.475t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	筛分废渣
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	20.5t/a
	/
	20.5t/a
	+20.5t/a

	
	废渣块
	/
	/
	/
	3.7t/a
	/
	3.7t/a
	+3.7t/a

	
	压滤泥饼
	/
	/
	/
	6.6245t/a
	/
	6.6245t/a
	+6.6245t/a

	
	污水处理站污泥、洗车废水沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	9.8427t/a
	/
	9.8427t/a
	+9.8427t/a

	
	布袋收尘灰、车间沉降粉尘
	/
	/
	/
	144.8865t/a
	/
	144.8865t/a
	+144.8865t/a

	
	废模具
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	+0.002t/a

	
	洗车废水油水分离器废油
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	含油废棉纱/手套、抹布
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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