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中华人民共和国生态环境部制








建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _Hlk220076263]龙港中高档家具生产项目二期

	项目代码
	川投资备【2309-511924-04-01-828166】FGQB-0027号

	建设单位联系人
	[bookmark: _Hlk233991865]熊正朋
	联系方式
	[bookmark: _Hlk233991876]13980290900

	建设地点
	[bookmark: _Hlk233991781]四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号

	地理坐标
	（东经106.883670，北纬31.860643）

	国民经济行业类别
	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK167]C2021胶合板制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34
人造板制造 202 /其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
☑扩建
 技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
 不予批准后再次申报项目
 超五年重新审核项目
 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	四川巴中经济开发区科技创新和经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	川投资备【2309-511924-04-01-828166】FGQB-0027号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资
（万元）
	40.8

	环保投资占比（%）
	4.08
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	否
■是：项目目前已完成生产设备安装，尚未投入生产。2026年3月26日，巴中市生态环境局下达了《不予行政处罚事先告知书》（巴环境不罚告字[2026]J03号）。对上述违法行为不予行政处罚。
	用地面积（m2）
	0m2，不新增用地面积

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则如下表所示。
表 1‑1  本项目环境影响评价报告表专项设置对照表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	专项评价设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标
	本项目排放废气中含有甲醛，属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，由于本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标，故无需开展大气专项评价。
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及工业废水直接排放。
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目危险物质存储量未超过临界量。
	不设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水
	本项目供水来自城镇自来水管网，不涉及河道取水。
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	不设置


因此，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	（1）《四川巴中经济开发区规划修编》。

	规划环境影响评价情况
	[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK188]规划环境影响评价文件名称：《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》
审查机关：四川省生态环境厅
审查文件名称及文号：关于印发《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2023〕29号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与四川巴中经济开发区规划修编符合性分析
2022年11月四川巴中经济开发区管理委员会组织编制了《四川巴中经济开发区规划修编》，规划面积1677.3513hm2(包括核心区规划面积约1389.9942hm2、曾口区块规划面积约191.8105hm2及金堂区块规划面积约95.5466hm2)，以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料及天然气化工。
本项目位于四川巴中经济开发区核心区，用地为工业用地，符合四川巴中经济开发区规划修编的用地布局规划要求。
本项目属C2021胶合板制造，不属于四川巴中经济开发区核心区的主导产业，但也不属于禁止入园的行业类别，属于允许类，符合四川巴中经济开发区规划修编的产业布局规划要求。
[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK110]汇总本项目与四川巴中经济开发区规划修编的符合性分析如下：
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK26]表 1‑2 本项目与四川巴中经济开发区规划修编符合性分析
	类别
	规划修编要求
	本项目情况
	符合性

	产业布局规划
	规划区以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料及天然气化工。其中核心区以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料。
	本项目属C2021胶合板制造，不属于园区主导产业，但也不属于禁止入园行业。
	符合

	用地布局规划
	规划区规划总面积1677.3513hm2，包含核心区1389.9942hm2，曾口区块191.8105hm2，金堂区块95.5466hm2。其中规划城市建设用地1660.5188公顷，占规划总面积的99.00%。
	项目位于四川巴中经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号，用地类型为工业用地。
	符合

	排水规划
	经济开发区核心区污水由在经开区南侧、河流下游的K10-04地块内的污水处理厂进行处理。规划污水处理厂出水标准不得低于一级标准的A标准。
	[bookmark: OLE_LINK27]项目雨污分流，无生产废水产生，生活污水预处理后经市政管网送巴中经开区污水处理厂处理后达标排放。
	符合

	能源
规划
	规划以清洁能源天然气和电为主，禁止使用燃煤。鼓励企业新建或改建燃气锅炉安装低氮燃烧器。
	项目以电、天然气为能源，不涉及高污染燃料的使用。新建的天然气模温机自带安装低氮燃烧器。
	符合


综上，本项目符合四川巴中经济开发区规划修编的要求。
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101]4、与《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
2023年，四川巴中经济开发区管理委员会委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，并通过四川省生态环境厅审查（川环建函〔2023〕29号）。
本项目位于四川巴中经济开发区核心区内，根据土地出让协议及园区用地规划图，本项目用地为工业用地，符合《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及其审查意见要求要求。
根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及其审查意见，核心区以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料，本项目属C2021胶合板制造，不属于四川巴中经济开发区核心区的主导产业，但对照负面准入清单、分区管控要求，也均不属于禁止入园的行业类别，属于允许类，符合要求。
汇总本项目与园区规划环评准入要求符合性分析见下表。
表 1‑3 本项目与园区规划环境影响报告书及其审查意见符合性分析
	类别
	规划环境影响报告书及审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	产业定位
	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]核心区：以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料
	本项目属C2021胶合板制造，不属于园区主导产业，但也不属于禁止入园行业。
	[bookmark: OLE_LINK12]符合

	负面准入清单
	（1）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建《产业结构调整指导目录》中淘汰、限制类项目，对属于限制类的现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰、限制类项目。
	符合

	
	（2）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于产能过剩行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
	符合

	
	（3）禁止引入不符合国家、地方重金属污染防治规范的项目。
	本项目不涉及重金属排放。
	符合

	
	（4）禁止引入清洁生产水平不能达二级或国内先进水平的项目。
	本项目清洁生产水平不低于全国平均水平。
	符合

	
	（5）禁止新建制浆造纸(含废纸制浆)、印染染整、制革、水泥、冶炼及与主导产业不相容的项目。
	本项目不属于与主导产业不相容的项目。
	符合

	
	（6）禁止高污染燃料。
	项目以电、天然气为能源，不涉及高污染燃料使用。
	符合

	分区管控要求
	（1）阳台河岸线1km范围内禁止新建、改扩建化工项目(节能、安全环保改造除外)；
	本项目不属于化工项目。
	符合

	
	（2）禁止引入化学原料药、发酵类抗生素项目；
	本项目不属于化学原料药、发酵类抗生素项目。
	符合

	
	（3）禁止引入专业电镀，排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目；
	本项目不涉及专业电镀，不涉及重金属排放。
	符合

	
	（4）禁止引入危化品仓储项目。
	本项目不属于危化品仓储项目。
	符合

	能源
规划
	规划以清洁能源天然气和电为主，禁止使用燃煤。鼓励企业新建或改建燃气锅炉安装低氮燃烧器。
	项目以电、天然气为能源，不涉及燃煤使用。新建的模温机自带安装低氮燃烧器。
	符合

	环境保护规划
	水污染防治：通过治理污染，系统组织排放，提高污水处理比率，河流水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
	本项目无生产废水产生；生活污水预处理后经市政管网收集后送巴中经开区污水处理厂处理后达标排放。
	符合

	
	大气污染防治：建设烟尘控制区，且覆盖率达90%以上。在产业结构政策上，严格限制大气污染严重的项目，项目必须科学选址。改善道路和交通状况，减少汽车尾气污染。加强管理和监督，限时施工等措施减少建筑工地扬尘污染，搞好道路和城市区域绿化，减轻大气环境污染影响。
	项目各类废气均采取治理措施，能够达标排放，不会对大气环境造成明显影响。
	符合

	
	噪声污染防治：（1）控制噪声源，合理布局各功能区；（2）交通干道两侧建立绿化林带，其余各级道路两侧设置绿化带。
	项目通过合理布局、选用低噪声设备、距离衰减等措施降低噪声污染。
	符合

	
	固体废物防治：经开区的生活垃圾无害化处理率达到100%，由设置垃圾转运站统一运至巴中市垃圾处理厂处理；危险废物无害化处置率达到100%，规划区各企业自建危险废物暂存间，分类收集暂存各类危险废物，并委托资质单位进行处理。
工业固体废弃物综合利用率达到85%以上，统一由企业自身处理后，统一运至巴中市垃圾处理厂处理。
	项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理；危险废物经危废暂存间收集后交由有资质单位处理；一般固废经一般固废暂存区收集后统一处理。
	符合


综上，本项目建设符合《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》与其批复的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
[bookmark: OLE_LINK380][bookmark: OLE_LINK378][bookmark: OLE_LINK379][bookmark: OLE_LINK395]本项目产品主要为颗粒板贴面，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、1号修改清单及国家统计局发布的《2017国民经济行业分类注释》，明确属于C2021胶合板制造行业。
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）中有关条款，本项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目。
根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目选用生产设备中无该指导名录中要求淘汰的生产工艺装备。
根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目未列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，不属于限制和禁止的项目。
本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中所列示的负面清单行业。同时，项目经四川巴中经济开发区科技创新和经济发展局以“川投资备【2309-511924-04-01-828166】 FGQB-0027号”进行备案。
综上，本项目符合国家现行产业政策。
2、土地利用规划符合性分析
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5]本项目位于巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号。本项目属于改扩建，在原有厂址的二车间新增设备新建一条颗粒板贴面生产线。四川森港莱工贸有限公司已取得房屋不动产权证（川 (2022) 巴中市市不动产权第0005652号），房屋用途为工业用地，宗地面积为23334.69平方米，建筑面积3172.64平方米。
根据四川巴中经济开发区规划修编土地利用规划图，本项目所在地块属工业用地。
综上，本项目用地符合当地土地利用规划。
3、与巴中市国土空间总体规划（2021—2035年）符合性分析
根据2025年06月26日巴中市自然资源和规划局巴中市投资促进局发布的《巴中市国土空间总体规划》（2021—2035年），本项目与巴中市国土空间总体规划的符合性见下表。
表 1‑4项目与《巴中市国土空间总体规划》（2021—2035年）符合性分析
	编号
	要求
	本项目情况
	符合性

	1
	第81条 推动先进制造业与城镇协调布局
立足工业园区产业基础、要素禀赋、交通区位等条件，按照“大园区小集中、小切口大发展”思路，坚持全市一盘棋，坚持因地制宜、因势利导、差异发展，突出四川巴中经济开发区引领带动功能，加快做大做强县（区）“1+1”产业，引导园区探索培育符合自身比较优势、契合资源要素特征的产业，持续提升细分产业显示度，构建“一核引领、五区联动”工业园区空间布局。
	项目位于工业园区内，符合园区发展规划。项目建成后能带动地方经济，实现年产值1000万，带动就业。
	符合

	2
	第82条 统筹产业园区与城镇功能空间布局
根据行业类型和环保要求，加强新建开发（园）区与市县国土空间规划的衔接，科学推进产城融合。巴中市现有两个省级经济开发区，其中四川巴中经济开发区于2003年设立，主导产业为机械电子、服装纺织和食品医药，四至范围东至巴州区兴文镇郑家山村和玲珑村，结合巴中市发展需求，省级经济开发区努力打造国家级经济开发区，积极推进经济开发区的扩区建设，优先保障产业园区的用地，优化产业发展方向，支撑产业培育振兴，加强产业园区与城区的通道联系和设施对接，引领园区高质量发展。
	项目位于巴中经济开发区，用地性质为工业，产品为家具制造类，符合园区与城镇功能空间布局。
	符合

	3
	第83条 工业用地控制线
按照行业主管部门正式发布的与工业用地控制线相关的管理要求执行。
	项目所在地已取得房屋不动产权证（川 (2022) 巴中市市不动产权第0005652号），房屋用途为工业用地，符合工业用地控制线相关的管理要求
	符合

	4
	第125条 排水设施
工业污水必须经自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准或相应行业标准，方可外排或排入城镇污水系统。加强污水再生利用，结合污水处理厂建设再生水厂。
	本次改扩建项目无生产废水产生；仅有员工生活污水排放。污水能纳入工业园区污水管网系统
	符合

	5
	第169条 工矿用地规划
巴中经开区（包含兴文片区+东西部产业协作产业园）。重点发展中成药、中药饮片等生物医药产业和电池材料、新型建筑材料等新能源新材料产业。
	项目位于巴中经开区兴文街道，主要生产家具类，不属于重点发展产业，属于允许类，与周边工业企业相融。
	符合


综上，本项目的建设与巴中市国土空间总体规划符合。
4、与生态环境分区管控符合性分析
根据生态环境部办公厅《关于印发〈2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（环办环评函〔2023〕81号）、省生态环境保护委员会办公室《关于印发〈四川省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（川环委办〔2023〕11号）要求。对生态环境分区管控成果中的生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线以及生态环境管控单元和生态环境准入清单进行更新，并在“四川生态环境分区管控数据分析系统”（网址：http://103.203.219.138：8083/gis2/n_index.html）查询使用。
本项目位于四川巴中经济开发区核心区，要求对“生态环境分区管控符合性分析”如下。
（1）空间符合性分析
本项目位于四川巴中经济开发区核心区，属于工业重点管控单元。
[image: rBUtI2Xhh_CAT0FXABR97Lr9lu0746]本项目所在地

图 1-1  巴中市环境管控单元图
（2）环境管控单元符合性分析
本项目位于四川省巴中市巴中经济开发区兴文街道文中山北路21号附1号，中心地理坐标为经度：东经106.883921345，纬度31.860863736。根据四川政务服务网生态环境分区管控公众服务系统查询结果，本项目涉及环境管控单元1个，要素管控单元共5个，涉及管控单元见下表。
表 1‑4 涉及的生态环境管控单元
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	与管控单元关系（点选：点位信息；线选：相交长度,单位千米；面选：相交面积，单位平方千米）
	行政区划
	环境管控单元类型

	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	ZH51190220006
	[106.883921345 31.860863736]
	巴中市巴州区
	工业重点管控单元


表 1‑5 本项目涉及环境要素管控单元一览表
	[bookmark: _Hlk220080355]序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	巴河-巴州区-金碑-控制单元
	YS5119022210002
	巴中市巴州区
	水
	水环境工业污染重点管控区

	2
	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	YS5119022310005
	巴中市巴州区
	大气
	大气环境高排放重点管控区

	3
	巴州区城镇开发边界
	YS5119022530001
	巴中市巴州区
	自然资源
	土地资源重点管控区

	4
	巴州区自然资源重点管控区
	YS5119022550001
	巴中市巴州区
	自然资源
	自然资源重点管控区

	5
	巴州区其他区域
	YS5119023110001
	巴中市巴州区
	生态
	一般管控区


综合而言，本项目位于四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）的工业重点管控单元，不涉及生态红线。
[image: ] [image: ]
图 1‑1 四川政务服务网生态环境分区管控公众服务系统查询结果截图
项目与管控单元位置关系如下图所示：
[image: ]
图 1‑2 本项目所在环境管控单元图
[image: ]
图 1‑3 本项目与管控单元相对位置图
（2）与巴中市及巴州区总体生态环境管控要求符合性分析
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），项目与巴中市及巴州区总体生态环境管控要求符合性分析如下：
表 1‑6  与巴中市及巴州区总体生态环境管控要求符合性分析表
	行政区划
	总体管控要求
	本项目情况
	符合性

	巴中市
	1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；
	符合国家产业政策，不属于“两高”项目。
	相符

	
	2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；
	针对水、大气、土壤等污染均提出了明确的措施。
	相符

	
	3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；
	不涉及自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等生态环境敏感区。
	相符

	
	4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用；
	不涉及畜禽养殖。
	相符

	
	5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；
	不涉及饮用水水源地。
	相符

	
	6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。
	在落实了环评提出的相关要求后，环境风险可控。
	相符

	巴州区
	1.加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
	本项目无生产废水产生；生活污水经预处理池处理后通过市政污水管网送至巴中经济开发区污水处理厂处理后排放至巴河。
	相符

	
	2.加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
	不属于“散乱污”企业。
	相符

	
	3.强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治；
	大气污染均采取了有效的防治措施。
	相符

	
	4.强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控；
	各类固废均妥善处置。
	符合

	
	5.加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	拟按照要求配合加强城市精细化管理。
	符合


综上，本项目符合巴中市及巴州区总体生态环境管控要求。
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	其他符合性分析
	（3）与生态准入清单符合性分析
本项目与生态环境准入清单符合性分析如下：
表 1‑7本项目与巴中市生态环境分区管控相关要求的符合性分析
	生态环境分区管控的具体要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	类别
	对应管控要求
	
	

	四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
ZH51190220006
	环境管控单元准入清单
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
（1）禁止引入专业电镀；禁止引入排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。（2）禁止引入化学原药制造发酵制药类项目。（3）禁止引入黑色金属和有色金属冶炼类项目。（4）禁止引入多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类项目。（5）禁止引入危化品仓储项目。（6）禁止引入含焙烧和锻炼工序的非金属制品制造类项目。（7）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（8）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
【限制开发建设活动的要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【允许开发建设活动的要求】△
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他空间布局约束要求】△
	[bookmark: _Hlk220332223]本项目为颗粒板贴面，属于胶合板制造行业，不属于园区禁止引入企业，为园区允许开发建设活动。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【新增源等量或倍量替代】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【新增源排放标准限值】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【污染物排放绩效水平准入要求】
（1）食品饮料重点行业项目新建应参考巴中市“三线一单”生态环境分区管控中食品饮料行业环境绩效准入门槛，对食品饮料产业中的白酒行业和肉制品加工行业执行GB27631-2011行业标准和《清洁生产评价指标体系 肉制品加工业》（DB11/T 1405-2017）二级标准，单位产品废水量≤14m3/t，单位产品化学需氧量（CODCr）产生量≤16.1kg/t、单位产品氨氮（NH3-N）≤0.65kg/t（2）入园企业排污强度无万元工业增加值不得大于“废水量：0.036m3/万元工业增加值、COD：0.018kg/万元工业增加值、NH3-N：0.0018kg/万元工业增加值、TP：0.00018kg/万元工业增加值”。（3）执行工业重点管控单元总体准入要求。
【其他污染物排放管控要求】△
	本项目污染物排放量小，少量VOCs废气经活性炭吸附处理后达标排放
	符合

	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【安全利用类农用地管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【污染地块管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【园区环境风险防控要求】
（1）园区与城区和居住区接壤的地块，禁止引入环境风险潜势大于III级及以上的项目。（2）金堂区块应考虑环境风险的区域联合防控，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视园区环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。（3）其余执行工业重点管控单元总体准入要求。
【企业环境风险防控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他环境风险防控要求】△
	本项目在园区边缘地带，项目厂房内经风险评估，本项目风险潜势为I级，总体环境风险较低。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	【水资源利用效率要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【地下水开采要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【能源利用效率要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他资源利用效率要求】△
	/
	/

	YS5119023110001
巴州区其他区域
	要素管控分区管控要求
	空间布局约束：暂无；污染物排放管控：暂无；环境风险防控：暂无
资源开发效率要求：暂无
	/
	/

	YS5119022210002
巴河-巴州区-金碑-控制单元
	
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】
严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目不是涉磷企业
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【新增源等量或倍量替代】
1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
	本次改扩建项目无生产废水产生；仅有员工生活污水排放。污水能纳入工业园区污水管网系统
	符合

	YS5119022550001巴州区自然资源重点管控区
	
	空间布局约束：暂无；污染物排放管控：暂无；环境风险防控：暂无
【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
资源开发利用效率要求：暂无
	本次扩建不新占土地
	符合

	YS5119022310005四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
1、全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
【企业环境风险防控要求】
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
	本项目不使用燃煤锅炉，使用天然气清洁能源和电能；使用的三聚氰胺浸渍纸加热后甲醛和VOCs含量低，排放的低甲醛、VOCs废气经收集后由活性炭装置处理后达标排放
	符合

	YS5119022530001巴州区城镇开发边界
	
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目不侵占河道、湖面、滩地
	符合

	
	
	环境风险防控
	【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目为改扩建，不新增占地。
	符合

	表1-8  巴中市（州）普适性管控要求

	巴中市普适性要求
	空间布局约束
【禁止开发建设活动的要求】
-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
【限制开发建设活动的要求】
[bookmark: _GoBack]-继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 -严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。 
【允许开发建设活动的要求】
-现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
△
【其他空间布局约束要求】
（1）为达2025年及2035年环境空气质量目标， 14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs 允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。
污染物排放管控：
【现有源提标升级改造】
-污水收集处理率达100%。 -推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。
【新增源等量或倍量替代】
1.污染物排放绩效水平准入要求：-新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。-重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。-到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
【新增源排放标准限值】
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【污染物排放绩效水平准入要求】
-涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。-有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。-已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。
【其他污染物排放管控要求】
-到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。
环境风险防控
【严格管控类农用地管控要求】
-巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。 -地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。
【安全利用类农用地管控要求】
-新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代 -提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。-全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。-原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。
【污染地块管控要求】
在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【园区环境风险防控要求】
到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。-新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。-鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。-鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可
资源开发利用效率要求：/
	1、本项目不属于化工项目，不在河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物，不使用高污染燃料。
2、本项目不属于产能过剩行业，不涉及矿产资源开采。
3、本项目符合园区产业规划，属于允许类项目；本项目无生产废水产生，生活污水经预处理后通过市政管网送至园区污水处理站处理后达标排放，不会对流域水体造成影响。
4、本项目位于巴中经开区核心区，属工业重点管控单元；本项目废气中颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物和废水中COD、氨氮、总磷排放量分别为0.025t/a、6.24kg/a、6.24kg/a、21.75kg/a、0.54t/a、0.049t/a、0.009t/a，占总允许排放量的比例极小，不会对区域总量控制造成明显影响。
5、本项目为改扩建项目使用的三聚氰胺浸渍纸VOCs含量低，排放的低VOCs经活性炭装置处理后达标排放；
本项目不属于涉及有毒有害、易燃易爆物质项目。经风险评估，本项目风险潜势为I级，总体环境风险较低。
6、本项目用水量较少，用水仅为市政供水的自来水，不涉及取地下水。
7、本项目使用的能源为电、天然气，不涉及高污染燃料的使用。
	符合


综上所述，本项目与巴中市生态环境分区管控相关要求相符。



	其他符合性分析
	4、与地方生态环境保护规划要求的符合性分析
表 1‑9 与地方生态环境保护规划的符合性分析
	名称
	规划要求内容
	本项目情况
	符合性

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》
	严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。实施VOCs排放总量控制制度，制定VOCs专项整治方案；…推广使用低（无）VOCs含量涂料、油墨和胶黏剂等；
	项目使用低VOCs含量的三聚氰胺浸渍纸，严格落实按照总量控制制度，按照相关要求申请总量并落实，含VOCs废气均经收集处理后达标排放。
	符合

	
	强化工业企业监督管理。加强工业园区基础设施建设，强化工业企业污水处理设施监督管理，严格工业企业废水排放标准，以排污许可为核心，持续开展工业企业污染源监督、检查。
	本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达标后排入市政管网，送至巴中经开区污水处理厂进一步处理达标后排放。
	符合

	
	确保危险废物安全处理处置。强化危险废物日常监管，落实危险废物申报登记和管理计划备案制度，建立危险废物管理台账，完善危险废物产生单位内部管理制度。对危险废物的产生、收集、贮存、运输及处理处置实施全过程、全方位跟踪管理，确保到2025年危险废物利用处置率保持在100%。
	[bookmark: OLE_LINK37]本项目严格落实危废管理制度、转移联单制度等危险废物管理要求，建设合规的危废暂存间。
	符合

	
	加强行业、园区、企业风险防范管控。落实相关企业环境风险防范主体责任。防范化解重特大突发环境事件风险，提高企业污染隐患和环境风险防范意识，督促企业健全环境应急体系和环境风险防范措施，定期开展环境应急演练，提高环境污染事故应急反应能力。
	落实环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。
	符合

	《巴中市巴州区“十四五”生态环境保护规划（2021-2025年）》
	严格实施工业炉窑分级管控。推动B级以下企业工业炉窑的燃料清洁化替代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。加强非电行业工业炉窑烟气脱硝技术推广应用。
	本项目不使用工业炉窑
	符合

	
	严控工业生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放。…鼓励生产、销售和使用无毒无害、低挥发性有机溶剂，推广高固体份、粉末涂料等环保型涂料。
	本项目不是使用涂料
	符合

	
	强化分类收集和贮存管理。加强对一般工业固体废物产生企业和危险废物重点监控企业的规范化监督管理，督促按规建设贮存设施和场所，落实安全分类存放措施。
	本项目严格落实一般工业固废和危险废物管理制度要求，所有固废均得到妥善处置。
	符合


综上所述，本项目符合巴中市、巴州区“十四五”生态环境保护规划的要求。
5、与大气污染防治相关要求符合性分析
本项目与大气污染防治相关要求符合性见下表：
表 1‑10  与大气污染防治相关要求符合性分析
	名称
	要求内容
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国大气污染防治法》
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放
	本项目VOCs废气采用1套活性炭装置吸附处理后，经1根15m高排气筒排放（DA002）。
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部环大气[2019]53号）
	（一）大力推进源头替代。（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放；加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作；推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放，挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式；提高废气收集率。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。（三）推进建设适宜高效的治污设施。
	本项目含VOCs物料仅为三聚氰胺浸渍纸，设备出口设置集气罩收集含VOCs废气，采用1套活性炭装置吸附处理后，经1根15m高排气筒排放（DA002）。
	符合

	《巴中市空气质量持续改善行动计划实施方案》（巴府发[2025]1号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新（改、扩）建项目要严格落实国（省）产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放碳达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
	本项目属C2021胶合板制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评等相关要求。
	符合

	
	加快重点行业落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，制定实施年度落后产能退出工作方案，依法依规推动落后产能退出，支持限制类涉气行业工艺装备通过等量或减量置换退出或进行深度治理、超低排放改造。
	本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属允许类项目，不属于淘汰类、限制类项目。
	符合

	
	推进含VOCs原辅材料源头管控。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。
	本项目使用的三聚氰胺浸渍纸VOCs含量较低，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T38597-2020）。
	符合

	
	大力推进工业炉窑清洁化改造。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。巴州区、恩阳区、巴中经开区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，现有的煤气发生炉逐步实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。
	本项目无工业炉窑
	符合

	
	深化扬尘污染综合治理。严格落实《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》要求，推行绿色标杆工地创建，建设用地面积5000平方米及以上且施工周期6个月及以上的建筑工地安装视频监控并接入监管平台。
	本项目施工期已完成，没有造成环境污染。
	符合


综上所述，本项目符合大气污染防治相关的法规、规范要求。
6、与长江经济带相关规划要求符合性分析
表 1‑11 项目与长江经济带规划相关要求符合性分析
	[bookmark: _Hlk206146367]规划名称
	内容
	本项目情况
	符合性

	《长江经济带生态环境保护规划》
	1、划定并严守生态保护红线。
2、实施质量底线管理。3、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险。4、禁止在长江干流和主要支流（包括：岷江干流、沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流）1 公里【指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里】范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
	1、本项目不涉及生态保护红线。2、废水纳管排放，废气可达标排放，不会影响区域环境质量目标的实现，固体废物均可妥善处置。3、项目将严格落实环境风险应急预案，风险可控。4、本项目不属于化工项目、不属于高污染项目。
	符合

	《四川省、重庆市长江经
济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）
	第十八条：禁止在长江干流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
	本项目不属于化工项目。
	符合

	
	第二十一条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆等高污染项目。
	本项目为C2021胶合板制造，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》规定的“高污染”产品；项目位于四川省人民政府批准的巴中经开区内。
	符合

	
	第二十三条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业
在一定期限内采取措施改造升级。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。
	符合


综上分析，本项目建设与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则等相关政策要求相符。
7、项目与水环境污染防治相关要求符合性分析
表 1‑12 项目与水环境污染防治相关要求符合性分析
	《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》
（川府发59号）
	（一）狠抓工业污染防治
2.专项整治“10+1”重点行业。环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。
（五）调整产业结构
17.严格环境准入。环境保护部门按照流域水质目标、区域功能划分、容量总量核定的“三位一体”环境准入要求，进一步细化准入条件，严格准入标准，强化分类指导；执行规划环境影响评价、项目环境影响评价以及流域、区域水环境质量和水污染物减排绩效挂钩制度；逐步建立水环境承载能力监测评价体系，对已超过水环境承载能力的地方，由各地制定并组织实施水环境质量达标方案。
	本项目属于C2021胶合板制造，不属于“十大重点行业”，所在区域地表水环境达标。
	符合

	《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4 号）
	实施园区工业废水达标整治。在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放；处理设施建成后，加强运行维护，确保设施稳定运行。
	本项目无生产废水排放，生活污水经预处理后排入园区污水管网，送至巴中经开区污水处理厂进一步处理后达标排放。
	符合

	
	减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。指导钢铁、印染、造纸、石油化工、化工、制革等高耗水企业废水深度处 理回收利用。
	本项目不属于高耗水项目，生产工序不使用水，用水量和排水量较小。
	符合

	《巴中市打赢碧水保卫战实施方案》（巴府发〔2019〕10号）
	按照园区规划环评要求推进园区污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成并投入使用。2020年，完成巴州工业园污水处理站及配套管网建设。在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放；处理设施建成后，加强运行维护，确保设施稳定运行。
	本项目无生产废水排放，生活污水经预处理后排入园区污水管网，园区污水处理厂已经建成并稳定运行
	符合

	
	减少重点行业工业企业废水排放量。加大高耗水企业废水深度处理回用。对具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。
	本项目运营期间，生产线不使用新鲜水，无生产废水排放
	符合

	
	落实主体功能区战略，强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）约束，积极推行区域规划环评，优化产业布局和资源配置，有效控制区域发展规模和开发强度，着力解决全区主要河流沿河工业企业布局不合理问题。提高环保准入门槛，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产，严控高耗水、高污染项目建设，鼓励和支持低耗水、低污染高新技术产业发展，着力推动工业产业改造升级。强化环保、能耗等标准约束，倒逼淘汰落后产能并防止转移。有序推动危险化学品生产企业搬迁改造，全面降低环境风险。
	项目建设符合“三线一单”约束，运营期间，生产线不使用新鲜水，无生产废水排放，不属于高耗水、高污染项目建设。
	符合

	《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》
	“十四五”期间，补齐环境基础设施短板，保护小流域水生态，构建“一干、四支、二区、多库”的流域水生态环境保护网络。
“一干”即巴河干流，加强城市污水收集和处理，强化沿河水环境综合治理，保证巴河水质稳定，有效防范工业园区风险。
“四支”即恩阳河、驷马河、蹬子河、澌滩河，实施“三水统筹”综合治理，进一步提升水环境质量。
“二区”即恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、驷马河流域湿地省级自然保护区，加强水生生境恢复和土著鱼类保护，保护区内实施永久禁捕，定期开展增殖放流活动；加强天然湿地保护，修复受损滩涂，恢复退化湿地，提升湿地生态服务功能。
“多库”即化成水库、双桥水库、牛角坑水库、友谊水库、龙洞沟水库等湖库型饮用水水源地，加强面源污染治理及风险防范，保障饮用水水质安全。
	本项目选址工业园区内，改扩建项目运营期间生产线不产生废水，厂区员工生活污水纳入市政污水管网进入污水厂处理。
	符合

	
	优化产业空间布局。强化巴河、南江河和通江河沿岸企业整治，禁止在嘉陵江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。持续优化农业生产结构和产业布局，做大做强茶叶、核桃、道地药材、生态养殖等特色农业，提升和扶持特色资源加工和农林产品加工产业，加快创建南江黄羊+金银花国家级现代农业产业园，积极争创巴州道地药材国家级现代农业产业园，巩固提升恩阳优质粮油+猪、通江食用菌、平昌茶叶+猪省级现代农业产业园区，培育创建省级现代农业园区5个，改造提升市级园区20个，进一步擦亮巴中特色农产品“富硒、有机”品牌，做强新型工业，重点发展食品饮料、生物医药、新能源新材料等产业，加快推进天然气资源勘探和综合开发利用。
强化“散乱污”企业整治。开展食品加工、饮料酿造、砖瓦、家具生产等行业和燃煤锅炉、工业炉窑等领域落后产能淘汰工作，推动工业企业燃煤锅炉升级改造。完善全市“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施，依法开展涉水“散乱污”企业综合整治。
	本项目不属于化工项目，不是农业产业，项目远离嘉陵江支流岸线一公里范围，项目属于家具产品制造，项目无燃煤锅炉、工业炉窑，不属于“散乱污”企业整治类。
	符合


8、项目与土壤、固废污染防治相关要求符合性分析
表 1‑13  项目与土壤、固废污染防治相关要求符合性分析
	规划名称
	内容
	本项目情况
	符合性

	《巴中市“十四五”土壤污染防治规划》
	加强固体废物污染管控。提升固体废物资源化利用水平，通过回收、加工、循环、交换等方式，加快推进工业固体废物资源化利用。推进巴中经开区绿色化、循环化改造，构建废旧物资循环利用体系。
	本项目一般固废优先外售进行综合利用，实现废物资源化。
	符合

	
	严格巴中经开区等工业园区建设环境准入标准，工业园区须全面开展园区规划环境影响评价，并在规划环评中充分评估园区环境风险，提出园区风险防范工程措施。根据工业园区的污染现状和对周边土壤环境的影响，开展园区内固废污染源治理工作，防止污染土壤。严格控制涉重金属等产业新增产能的快速增长，严格企业环境准入管理，新（改、扩）建建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。
	本项目所在巴中经开区以开展规划环评，并充分评估环境风险。本项目符合园区规划环评要求。
本项目不涉及重金属污染物排放。
	符合

	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4
月29日第二次修订）
	第三十六条：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
第三十七条：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
第四十条：产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。
第七十八条：产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
第七十九条：产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
第八十五条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。
	设置有环境管理专职人员，负责项目的环境保护工作，包括：建立工业固体废物管理台账、签订固废处置协议等，项目建设的工业固废暂存场所，改建完善后符合国家环境保护标准的防护措施；项目危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处理处置，并建立危险废物管理台账。
	符合


综上，本项目建设与土壤、固废污染防治相关要求相符。
9、外环境关系及选址合理性分析
（1）外环境情况
本项目位于四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号，符合园区规划要求。周边总体上以其他工业企业、待建工业用地和林地为主。本项目外环境关系如下：
东侧：东侧500m范围内主要为四川宇光光学玻璃有限公司、四川中兴纺织有限责任公司、巴中市经开区消防救援大队（约30人）；
北侧：500m范围内为古井河池塘，林地和巴中建丰新材料有限公司；
南侧：500m范围内为中山北路，隔道路是林地和巴中日报印刷厂；
西侧：500m范围内为林地，少量耕地。
表 1‑14  本项目外环境关系概括表
	序号
	名称
	方位
	最近距离（m）
	目标情况

	1
	四川宇光光学玻璃有限公司
	东侧
	68
	玻璃深加工

	2
	四川中兴纺织有限责任公司
	东侧
	106
	纱、布、棉絮、纺织品、针织品的生产、销售

	3
	巴中日报印刷厂
	南侧
	109
	报纸印刷

	4
	巴中建丰新材料有限公司
	东北侧
	156
	制造、销售人造板、强化木地板

	5
	巴中市经开区消防救援大队
	东北侧
	270
	约30人

	6
	古井河池塘
	北侧
	20
	池塘


项目周边区域不涉及自然保护区、风景名胜区等重要的生态环境区域。根据工程性质、污染物排放特征及所在地区情况，项目区周边主要环境保护目标汇总如下。
表 1‑15 环境保护目标汇总表
	环境要素
	保护目标
	中心地理坐标
	类型
	方位
	与本项目
厂界的距离（m）
	高程差（m）
	保护目标人口数
	保护级别
（环境功能）

	环境空气
	巴中市经开区消防救援大队
	106.8885991
31.8617756
	办公
	东北
	270-360
	+2
	约30人
	大气环境质量二类功能区

	水环境
	古井河池塘
	106.8827626
31.8626554
	池塘
	北
	10-345
	-2
	/
	GB3838-2002
Ⅲ类水体

	声环境
	厂界外50m 范围内无声环境保护目标

	地下水
环境
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无特定保护目标

	风险环境
	上述环境空气、地表水、地下水、土壤保护目标

	注：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目处于产业园区内，且不新增用地，无需明确生态环境保护目标


（2）外环境相容性分析
本项目位于巴中经开区核心区，根据现场勘查项目周边以工业企业、林地和待建空地为主，本项目周边500m范围内主要环境保护目标为巴中市经开区消防救援大队，位于本项目东北侧，距离本项目270m-360m，与本项目高程差为+2m，与本项目有一定距离，与本项目之间有市政道路，受到本项目影响较小。
根据工程分析，根据工程分析，项目废气、废水经对应治理措施处理后做到达标排放；项目噪声经隔声、减振等综合降噪措施处理后达标排放，固体废物处置合理，去向明确。项目在满足各项污染物达标排放的前提下，不会对周边保护目标造成明显影响，对外环境影响较小。同时本项目建设对外环境无特殊要求，本项目与周边外环境相容。
经调查，项目所排园区污水处理厂排口下游10km范围内无集中式饮用水源取水点；同时项目所在区域也无集中式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以及分散式居民饮用水水源等环境敏感区。同时，项目所在区域周围评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感区，无重大制约因素。
本项目位于巴中经开区核心区，用地性质为工业用地，项目周边基础设施配套完善，供水、供电均能得到保障，周边交通便捷，能够满足项目运行需要。
综上，本项目的建设无环境限制性因素；项目通过采取措施后排污较小，严格落实本环评提出的措施后，与周边环境相容；项目所在区域基础设施条件良好，可支撑本项目的实施，因此，本项目选址合理可行。



建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
四川森港莱工贸有限公司成立于2014年5月，从事新型环保建材生产与销售，家具生产的企业。2015年11月四川森港莱工贸有限公司委托四川中环立新环保工程咨询有限公司编制《龙港中高档家具生产项目环境影响评价报告表》，原项目建设内容为：总投资7000万元，建设2个生产车间、办公综合楼和附属设施，占地面积23334.69平方米，建筑面积3172.64平方米，建设2条板式家具生产线，含衣柜、木床、门、茶几等板式家具，年生产5000套。并由巴中市环境保护局经济开发区分局审核和批复，审批文号：巴环经审[2016]8号，审批时间：2016年2月2日。2016年“龙港中高档家具生产项目”开始整地开工，2018年2月建设完工并开始试生产，2018年4月委托四川紫荆环保科技服务有限公司承担了该项目竣工环境保护验收调查报告编制工作。并于2018年6月25日取得巴中市环境保护局出具的《关于龙港中高档家具生产主体工程(一车间)项目(噪声、固体废物)竣工环境保护验收的批复》（巴环函【2018】123号）。
[bookmark: _Hlk233991800]2025年5月公司应市场需求，投资1000万元在厂房内改扩建项目“龙港中高档家具生产项目二期”（以下简称“本项目”），建设内容为：新购置自动压贴机、自动凉板机、模温机等建成2条板材贴面生产线。建成投产后将形成压贴板共计1万张/年的生产能力。
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）的要求，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目建设前应该开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，项目属于“C2021胶合板制造”，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34人造板制造 202 /其他”，应编制环境影响报告表。
四川森港莱工贸有限公司委托我单位承担本项目环境影响评价工作。我单位接受托后，立即组织项目参评人员对项目进行现场踏勘，详细了解项目建设内容，收集当地区域自然环境等相关资料。在此基础上开展该项目环境影响评价工作，编制完成本项目环境影响报告表。
2、项目概括
（1）项目名称：龙港中高档家具生产项目二期
（2）项目代码：川投资备【2309-511924-04-01-828166】FGQB-0027号
（2）建设性质：改扩建
（3）建设单位：四川森港莱工贸有限公司
（4）建设地点：四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号
（5）占地面积：在原厂房二车间内建设生产线，不新增占地
（6）总投资及资金来源：1000万元，自筹。
3、建设内容
[bookmark: OLE_LINK465][bookmark: OLE_LINK466]本项目位于四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号的原厂房二号车间内，建筑面积约3172m2。本项目主要采用贴面、热压、自然冷却等工艺，购置自动压贴机、自动凉板机、模温机等生产设备，建设板材贴面生产线2条，年产共计1万张。主要建设内容见下表。
表 2‑1 扩建项目组成及主要环境问题一览表
	[bookmark: _Hlk221200739]工程分类
	名称
	建设内容及规模
	备注
	主要环境问题

	
	
	
	
	施工期
	运营期

	主体工程
	生产车间
	生产车间二，主体结构已建，钢混结构厂房，3172m2。二期项目建设内容：预购自动压贴机、自动凉板机、模温机等设备，生产颗粒板贴面
	原为仓库，本次仅安装设备
	装修固废
	废气、废水、噪声、固废

	[bookmark: _Hlk206774860]辅助及公用工程
	供电
	市政电网供电。
	利旧
	[bookmark: OLE_LINK43]/
	/

	
	供水
	市政自来水管网供水。
	利旧
	/
	/

	
	排水
	园区配套雨水、污水管网，雨污分流。
	利旧
	/
	废水

	办公及生活设施
	办公区
	1栋三层，厂房内砖混结构构筑物，
1F：展示厅，厨房
2F、3F：设置多间办公室用于人员办公。
	利旧
	施工扬尘、施工噪声、施工废水、建筑垃圾
	生活污水、生活垃圾

	仓储及其他
	原辅材料及成品堆放区，位于车间内。
	/
	
	噪声

	环保工程
	废气治理
	二车间有机废气：贴面废气经负压收集，收集的有机废气经1套活性炭处理设施，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。
	本次新增
	
	废气、噪声、固废

	
	
	二车间天然气燃烧废气：废气经一根12m高排气筒（DA003）排放。
	本次新增
	
	废气

	
	废水治理
	[bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK256]生活污水经厂区管网排入预处理池处理（容积10m3），后排入园区污水管网，进入巴中经开区污水处理厂处理，达标后排入巴河。
	不新增员工
	
	生活污水

	
	噪声治理
	二车间生产设备均置于厂房车间内、选用低噪声设备、风机进出风口加装消声器、厂房隔声、设备基础减震等。
	本次新增
	
	噪声

	
	固废处置
	危险废物：新建一处危废暂存间位于二车间内，建筑面积约5m2。危险废物分类收集暂存，并委托资质单位清运处置。
	本次新增
	
	固废


4、产品方案
本项目此次扩建营运期产品为贴面胶合板、多层实木板、单板。产品方案如下：
表 2‑2  本项目产品方案及生产规模
	序号
	产品名称
	产量
	规格型号（mm）
	单位
	图片

	1
	胶合板
	3000
	1220x2440×2
	张
	[image: ]

	2
	多层实木板
	5000
	1220x2440×2
	张
	[image: ]

	3
	单板
	2000
	1220x2440×2
	张
	[image: ]


表 2‑3  原有项目产品方案及生产规模
	序号
	产品名称
	产量
	类别
	单位

	1
	版式家具
	3000
	衣柜、木床、门、茶几等
	套


5、主要设备
依据建设单位提供的生产设备清单，对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）、《高耗能落后机电设备淘汰目录》（第一批至第四批），本项目所用设备均不属于淘汰落后设备。
本项目主要设备如下：
表 2‑4 项目主要设备清单
	编号
	位置
	设备名称
	数量（台）
	型号
	备注

	1
	一车间（原项目）
	打孔机
	2台
	/
	已建

	2
	
	封边机
	2台
	/
	已建

	3
	
	电子锯
	2台
	/
	已建

	4
	
	手推锯
	1台
	/
	已建

	5
	
	叉车
	3台
	/
	已建

	6
	
	中央除尘器
	1套
	/
	已建

	7
	二车间（本次扩建项目）
	自动压贴机
	2台
	/
	新增

	8
	
	自动凉板机
	2台
	/
	新增

	9
	
	燃气模温机
	2台
	YQW-98Q
	新增

	10
	
	修边机
	2台
	/
	新增

	11
	
	叉车
	2台
	/
	新增

	12
	
	活性炭环保设备
	1套
	/
	新增


6、主要原辅材料及燃料
（1）主要原辅料及能源
本项目主要原辅料用料及能资源消耗情况见下表。
表 2‑5  主要原辅料及能源消耗表
	项目
	序号
	名称
	单位
	年用量
	储存
方式
	备注

	一车间（原项目）原辅材料
	1
	板材
	t
	1万张/a（约833m3/a）
	原料区、堆放
	

	
	2
	封边胶
	t
	1
	包装桶
	

	
	3
	五金
	/
	若干
	原料区、包装盒
	

	二车间（本次扩建项目）原辅材料
	1
	多层实木板
	张
	5000张/a
	原料区、堆放
	2440mm*1220mm*18mm

	
	2
	胶合板
	张
	3000张/a
	原料区、堆放
	2440mm *1220 mm *18mm

	
	3
	单板
	张
	2000张
	原料区、堆放
	2440 mm *1220 mm *18mm

	
	4
	三聚氰胺浸渍纸
	张
	2万
	原料区、堆放
	1.33m*2.66m（4尺*8尺），厚度1mm

	能源
	1
	水
	m3
	1200
	
	市政

	
	2
	电
	万kwh
	8
	/
	市政

	
	3
	天然气
	万Nm3
	3.12
	/
	市政


三聚氰胺浸渍纸：也称“蜜胺”纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合。本项目板材主要进行双面贴面，根据《四川鲁丽木业有限公司年产50万立方米三聚氰胺饰面板项目环境影响报告书》的检测报告，三聚氰胺浸渍纸检测结果如下：
表 2-6 三聚氰胺浸渍纸检测结果
	检测内容
	检测结果
	符合性

	挥发物含量
	2.01%
	符合

	甲醛
	1.4mg/L
	符合


根据上述检测结果，本项目所使用三聚氰胺浸渍纸挥发物含量及甲醛含量满足《人造板饰面专用纸》（GB/T 28995-2022）要求限值。
（2）导热油：导热油，是GB/T4016-1983《石油产品名词术语》中“热载体油”的曾用名，英文名称为Heattransferoil，用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。导热油在模温机内密闭循环运行，无挥发产生。
7、公用工程及辅助设施
（1）供电
本项目由市政电网供电，厂房所在厂区公用变电站，车间内仅设置低压配电柜。
（2）供水
本项目由市政自来水管网供水，用水均为自来水。项目厂房地面不冲洗，定期使用扫把打扫。项目生产不使用水，用水主要为员工生活用水。
1）生活用水
厂区内原有项目劳动定员40人，厂区内不设住宿，不提供餐食，本次扩建项目不新增人员，从原有项目生产线进行调配，本项目不新增用水，不产生生活污水。
[bookmark: OLE_LINK59]生活用水量参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水定额为100L/人·天，年工作300天，则用水量共计4m3/d（1200m3/a）。
（3）排水
厂区雨污分流。
1）雨水
雨水通过厂房设置的雨水管网排至市政雨水管网，最终汇入阳台河。
2）污水
[bookmark: OLE_LINK63]本项目无生产废水外排，外排废水仅为生活污水。生活污水排污系数按0.9计算，总量为3.6m3/d（1080 m3/a）。
[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK183]生活污水经预处理池处理后排入经开区污水管网，送至巴中经开区污水处理厂进一步处理。本项目废水排放口排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准以及巴中经开区污水处理厂设计进水水质要求。根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，巴中经开区污水处理厂进水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准要求，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准），经巴中经开区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入巴河。
综上，本项目给排水情况如下表所示。
表2-7  原有项目用水类型及用水量
	用水性质
	原有项目数量
	用水定额
	原项目最大用水量（m3/d）
	原项目排水量（m3/d）

	职工人员
	40人
	100L/人·次
	4.0
	3.6

	合计
	4.0
	3.6


8、劳动定员及工作制度
职工人数：厂区内总40人，均为原有项目配置。本次改扩建项目员工从原有项目生产线进行调配，不新增员工。
工作制度：年工作300天，一班制，每日工作8小时。工作日具体生产时间根据订单安排确定，昼间生产，夜间不生产。全年总生产时长2400h。厂区内不设置员工食堂，不设员工宿舍。
9、厂区平面布置
本项目利用原厂房已建二车间（原为仓库）新建颗粒板贴面生产线；整个厂区已建两个车间和一栋3层的办公大楼，一车间用于建设板式家具生产线（详见附图：项目平面布置图）。二车间内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送便捷，满足物料流程的需要及物料快捷输送。
本项目周边500m范围内主要环境保护目标为东北侧约270m处巴中市经开区消防救援大队，中间间隔市政道路中山北路；
本项目将产生的有机废气浓度低，同时，采取环评要求的环保措施后，各污染物均能达标排放，不会对周边环境造成明显影响。
项目生活污水排入预处理池处理后排入园区污水管网，最终排放至巴中经开区污水处理厂进一步处理。厂区废气共设置3根排气筒，一车间粉尘废气DA001位于一车间外、二车间有机废气DA002、天然气燃烧废气DA003位于二车间外，设置合理。新建危废暂存间在二车间内设置1间独立房间，占地面积约5m2，设置相应的防雨防渗漏及防流失措施，并设置明显标志，其布局较合理。
设备在车间内总体上按工艺顺序进行布置，减少物料运输距离，工艺流程顺畅。生产区对办公区影响较小。
综上，本项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生、环境保护等规范要求，在总图布置过程结合厂址场地具体条件，综合考虑了生产工艺流程顺畅，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。综上所述，拟建项目总平面布置做到功能区明确、工艺管线短捷、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地，厂区总平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产物环节分析
（1）施工期工艺流程
本项目主体工程已于2026年1月建设完成，本项目施工期仅为设备安装及调试，无土建工程。施工阶段产生的污染物主要为施工粉尘、设备安装噪声以及废包装材料，厂房内施工期工艺流程及产污环节示意图见图2-7。
[image: ]
图2-1  施工期期工艺流程及产污环节图
2、营运期工艺流程
本次改扩建项目生产线为单板板材贴面。


图2-2 运营期间工艺流程图
具体生产工艺流程分别介绍如下。
①外购单板、多层实木板、胶合板进入厂区，堆放在原辅材料堆放区。
②贴面：模温机的燃料是天然气，通过加热介质导热油，发热导热油间接使压贴机的钢板升温至150℃，压贴机将三聚氰胺浸渍纸通过加热和压力贴在板材表面。此工序会产生甲醛、有机废气、天然气燃烧废气。
③修边：把贴好三聚氰胺浸渍纸的板材自动流转至修边机，去处多余三聚氰胺浸渍纸。该工序有噪声、废边角料。
④降温
修边后的板材自动流转至凉板机，自然降温。此工序为物理过程。
⑤包装入库
人工对成品进行包装入库，以便运输销售。该工序产生的主要污染物为：废包装材料。
根据以上分析，项目主要污染物产生情况如下：
表2-8  本项目污染物产生环节一览表
	时段
	产污工序
	产污位置
	主要污染物
	处理措施、去向

	施工期
	废水
	生活污水
	施工场地
	COD、氨氮等
	厂区预处理池处理后排入经开区污水管网，送至巴中经开区污水处理厂
	施工期已经结束，采取的污染防治措施切实有效，未因项目施工对环境造成明显影响，未遗留任何环境问题。

	
	废气
	施工扬尘、装修废气
	
	粉尘、有机废气
	洒水降尘、环保材料、车间环境封闭施工
	

	
	噪声
	设备安装噪声
	
	噪声
	合理安排安装时间，施工人员轻拿轻放，降低噪声值 
	

	
	固废
	建筑垃圾
	
	建筑垃圾
	收集后运至建筑垃圾堆放场
	

	营运期
	废水
	生活污水
	职工办公室
	COD、BOD5、氨氮、SS等
	生活污水经厂区管网排入预处理池处理，后排入园区污水管网，进入巴中经开区污水处理厂处理，达标后排入巴河
	本项目改扩建生产线，员工由原厂房内部调剂，不新增员工，不新增生活污水排放量

	
	废气
	粉尘废气
	一车间
	粉尘
	木材加工粉尘经经负压收集，收集的废气经1套中央除尘器处理设施，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）排放
	原项目已建，本次不变

	
	
	天然气燃烧废气
	二车间
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	经12m排气筒（DA003）排放

	
	
	有机废气
	二车间
	有机废气，甲醛
	贴面废气经负压收集，收集的废气经1套活性炭处理设施，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。

	
	噪声
	设备风机噪声
	风机、生产设备
	噪声
	隔声封闭、基础减震，定期维护

	
	固废
	生活垃圾
	生活区内
	生活垃圾
	由环卫部门收集处置

	
	
	废活性炭
	废气处理设施
	危险废物
	危险废物分类收集暂存，并委托资质单位清运处置。


3、项目甲醛、VOCs物料平衡
VOCs产生量：根据同行业三聚氰胺纸检测报告，挥发性有机物含量为2.01%，本项目浸渍纸（三聚氰胺浸渍纸）总计用量约为70756m2/年，每平方米浸渍纸重量约为70g，则本项目浸渍纸用量约为4.953t/a，则VOCs产生量约为0.1t/a。
甲醛产生量：根据业主提供成分检测报告，三聚氰胺浸渍纸中甲醛释放量为1.4mg/L。根据业主提供检验报告，显示甲醛检测方法依据《人造板饰面专用纸》（GB/T28995-2012）中推荐的《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T17657-1999）中“4.12甲醛释放量干燥器法测定”，根据检测方法可知：取10片（150mm×50mm）胶膜纸进行干燥，其内甲醛完全溶解至300mL蒸馏水中，再使用乙酰丙酮与乙酸铵溶液滴定，则本项目三聚氰胺浸渍纸中甲醛含量为5.6mg/m2。根据业主资料，本项目三聚氰胺浸渍纸总计用量约为70756m2/年，则甲醛产生量总计约为0.396kg/a。
表2-9  项目甲醛、VOCs平衡
	原料
	产生量（t/a）
	收集效率
	处理效率
	有组织（t/a）
	无组织（t/a）

	三胺装饰纸
	VOCs（含甲醛）
	0.1
	90%
	50%
	0.045
	0.01

	
	甲醛
	0.396*10-3
	90%
	50%
	0.178*10-3
	0.0396*10-3




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、项目现状情况
本项目为扩建项目，在原厂房二车间内新增设备进行建设生产线，不新增占地。且本次扩建项目已经建设完成，现状照片如下：
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	二车间热压贴机现状
	二车间模温机现状
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	[image: ]

	一车间打孔机现状（废气收集管道）
	一车间封边机现状（废气收集管道）


二、扩建前项目环保手续情况
2025年11月，四川森港莱工贸有限公司委托四川中环立新环保工程咨询有限公司编制《龙港中高档家具生产项目环境影响评价报告表》，并由巴中市环境保护局经济开发区分局审核和批复，审批文号：巴环经审[2016]8号，审批时间：2016年2月2日。2016年“龙港中高档家具生产项目”开始整地开工，2018年2月建设完工并开始试生产，2018年4月委托四川紫荆环保科技服务有限公司承担了该项目竣工环境保护验收监测报告编制工作。并于2018年6月25日取得巴中市环境保护局出具的《关于龙港中高档家具生产主体工程(一车间)项目(噪声、固体废物)竣工环境保护验收的批复》（巴环函【2018】123号）。“龙港中高档家具生产项目”属于简化管理，2020年11月18日取得排污许可证，证书编号为915119003093269659001X。
原有项目于2018年环保验收后，环保设施稳定运行，项目运行至今未接到环保投诉，未受到环保处罚。
三、扩建前项目组成情况
1、原有项目主要建设内容
根据查阅巴中市环境保护局经济开发区分局出具的《关于龙港中高档家具生产项目环境影响报告表的批复》、四川中环立新环保工程咨询有限公司编制的《龙港中高档家具生产项目环境影响评价报告表》、四川紫荆环保科技服务有限公司编制的《龙港中高档家具生产项目竣工环境保护验收监测报告》以及现场勘查，厂区原项目基本情况如下所述：
建设内容包括：新增占地约23334.69m2，总投资7000万元，建设2个生产车间、办公综合楼和附属设施，建筑面积3172.64平方米，原项目建设2条板式家具生产线，含衣柜、木床、门、茶几等板式家具，年生产5000套。原项目组成如下表所示：
表2-10  原有项目组成表及主要环境问题
	工程分类
	名称
	建设内容及规模
	备注
	运营期主要环境问题

	主体工程
	生产车间
	生产车间一，主体结构已建，钢混结构厂房，12946m2。一期项目建设内容，内置打孔机、封边机、电子锯、手推锯等生产设备，生产板式家具
	不变
	废气、废
水、噪声、固废

	
	
	生产车间二，用途作仓库，用于堆放原材料，产品。
	用于本次扩建生产线
	

	辅助及公用工程
	供电
	市政电网供电。
	不变
	/

	
	供水
	市政自来水管网供水。
	不变
	/

	
	排水
	园区配套雨水、污水管网，雨污分流。
	不变
	废水

	办公及生活设施
	办公区
	1栋三层，厂房内砖混结构构筑物，
1F：展示厅，厨房
2F、3F：设置多间办公室用于人员办公。
	不变
	生活污水、生活垃圾

	仓储及其他
	原辅材料及成品堆放区，位于车间内。
	不变
	噪声

	环保工程
	废气治理
	一车间粉尘废气：木材加工粉尘经经负压收集，收集的废气经1套中央除尘器处理设施，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。
	不变
	废气、噪声、固废

	
	废水治理
	生活污水经厂区管网排入预处理池处理，后排入园区污水管网，进入巴中经开区污水处理厂处理，达标后排入巴河。
	不变
	生活污水

	
	噪声治理
	一车间生产设备均置于厂房内、选用低噪声设备、风机进出风口加装消声器、厂房隔声、设备基础减震等。
	不变
	噪声

	
	固废处置
	一般固废：废包装材料外售，中央除尘器粉尘委托环卫部门清运处置。
生活垃圾：垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。
	不变
	固废


2、原有项目生产工艺
原有项目做板式家具，年产5000套。一车间板式家具加工工艺流程如下：


图2-3 原项目板式家具生产工艺
（1）开料裁板
项目购进的饰面板原料分区堆放在项目一车间原料堆放区，根据市场需求将板材裁剪成相应的规格后进入下一工序。开料裁板过程产生的锯末粉尘通过中央除尘系统收集处理后排放，产生的边角料经收集后外售用于制造人造板。
（2）封边
利用PVC贴纸等材料对已成型部件四周的裸露部分进行包裹，避免木材因碰撞而损坏或因过量吸入水分而变形。本项目使用的家具封边热熔胶，主要污染物：噪声、废封边带、封边废气。
（3）打孔
对板材边角进行打孔为装配工序准备。利用打孔机打出中心孔，孔径尺寸根据具体的产品确定。打孔过程产生的锯末粉尘通过中央除尘系统处理后排放，产生的边角料经收集后外售用于制造人造板。
（4）人工精修
人工检查精修产品。
（5）包装入库
使用泡沫、成品包装纸箱等对已制作完成的成品部件进行包裹后，转入库房暂存或外卖。
三、原有项目材料消耗及动力消耗情况
原有项目原辅材料、能源消耗一览表见表2-8。
表2-11  原有项目主要原辅材料及能耗情况表
	项目
	序号
	名称
	单位
	年用量
	储存
方式
	备注

	原辅材料
	1
	板材
	t
	1万
	原料区、堆放
	2440mm*1220mm*18mm

	
	2
	封边胶
	t
	2
	包装桶
	

	
	3
	五金
	/
	若干
	原料区、包装盒
	用于木材封边

	能源
	1
	水
	m3
	1200
	
	市政

	
	2
	电
	万kwh
	6
	/
	市政

	
	3
	天然气
	万Nm3
	0
	/
	市政


四、原有项目污染物产生与治理措施
4.1废水产生及治理措施
原有项目运营期间无生产废水产生，厂区内不设置员工住宿，不提供员工食宿。废水主要是员工办公、生活污水，来自办公区域的生活污水。这类污水含有一定浓度的有机物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》及《水处理工程师手册》（化学工业出版社）中的方法进行估算，生活污水水质为COD：325mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：4mg/L、TN：49mg/L；
①生活用水
项目劳动定员40人，厂区内不设住宿，不提供餐食，生活用水量参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），用水定额为100L/人·天，年工作300天，则用水量共计4m3/d（1200m3/a）。排水系数按90%计。
②废水已采取的治理措施及达标情况：
办公区员工生活污水经厂区预处理池预处理后，排入经开区市政污水管网，送至巴中经开区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入巴河。现行废水处理措施可行。
原有项目废水污染物产生、治理及排放情况详见表4-4所示。
表2-12  废水污染物产生、排放情况一览表
	废水
	COD
	NH3-N
	BOD5
	SS
	TP
	TN

	处理前（废水量1080m3/a）
	产生浓度mg/L
	325
	25
	150
	200
	4
	49

	
	产生量t/a
	0.351 
	0.027 
	0.162 
	0.216 
	0.004 
	0.053 

	预处理池处理后（废水量1080m3/a）
	排放浓度mg/L
	250
	20
	100
	100
	3
	45

	
	排放量t/a
	0.270 
	0.022 
	0.108 
	0.108 
	0.003 
	0.049 

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））
	排放浓度mg/L
	500
	45
	300
	400
	8
	70

	
	排放量t/a
	0.540 
	0.049 
	0.324 
	0.432 
	0.009 
	0.076 

	巴中经开区污水处理厂进水水质要求
（单位：mg/L）
	500
	45
	300
	70
	8
	70

	污水处理厂处理后（废水量1080m3/a）
	排放浓度mg/L
	50
	5
	10
	15
	0.5
	15

	
	排放量t/a
	0.054 
	0.005 
	0.011 
	0.016 
	0.0005 
	0.016 

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（单位：mg/L）
	50
	5
	10
	15
	0.5
	15


③污水存在的问题：无。
以新带老整改措施：无
4.2废气产生及治理措施
项目扩建前营运期废气主要是粉尘废气和封边废气
①木质粉尘
家具生产过程中切割、开料、打孔过程中会产生木质粉尘。原项目在木工车间电子锯、打孔机的设备上方安装吸尘口，直接对设备产尘点产生的粉尘进行收集，粉尘通过抽风气管收集后，通过支管分别汇入总管道在进入末端的一套中央除尘器处理（风量21000m3/h），经处理后的粉尘通过15m高排气筒排放（DA001排气筒），粉尘产生系数参考《工业源产排污系数手册》中2011锯材加工业产排污系数表，粉尘产生系数按0.321kg/m3计。项目锯板量约为833m3/a，根据项目原辅材料用量可知，粉尘产生量为0.27t/a，项目年工作300天，每天工作8小时，则工艺粉尘产生速率约为0.113kg/h。
治理措施：对木材加工车间（厂房一车间）内的开料、切割、钻孔等位置集气罩，各点位粉尘经集气罩和抽风气管收集后，汇入排气总管排，送入末端布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。本项目设置1套中央除尘系统（包括各工位集气罩、气管、排风支管、排风总管、1台末端布袋除尘器），工位集气罩和气管收集率为90%，中央除尘系统总风量约为21000m3/h，末端布袋除尘器除尘效率按90%计。经除尘处理措施后，粉尘排放量为0.0243t/a，排放速率为0.01 kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物二级标准限值要求（120mg/m3），对周边环境影响较小。
综上所述，原有项目采取上述废气防治措施，项目营运期粉尘能够得到一定的控制，通过2026年04月28日-29日现状监测报告可知，项目中央除尘器排气筒粉尘有组织废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。
表2-13  有组织废气检测结果
	采样日期
	点位名称
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值

	2026.04.29
	DA001
中央除尘器
排气筒
	排气流量
	m3/h
	20788
	120

	
	
	低浓度
颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	

	
	
	
	排放浓度
	mg/m3
	ND
	

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	1.04×10-2
	

	2026.04.30
	
	排气流量
	m3/h
	20273
	

	
	
	低浓度
颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	

	
	
	
	排放浓度
	mg/m3
	ND
	

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	1.01×10-2
	

	备注
	1、“ND”表示检测结果低于方法检出限，排放速率以方法检出限的一半参与计算；
2、排气筒高度为15m。
	


②封边废气
项目使用封边机进行封边，封边前端使用的封边热熔胶会发出少量的有机废气，热熔胶熔融状态VOCs产生量按用量的0.3%计算，项目封边热熔胶年用量约1t/a，则VOCs产生量为0.003t/a，产生速率为0.00125kg/h。
治理措施：经过加强车间通风，封边废气VOCs无组织排放至大气环境。
原有项目采取上述废气防治措施，项目营运期VOCs能够得到一定的控制，通过2026年04月28日-29日现状监测报告可知，项目厂界无组织VOCs废气能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中的无组织排放监控浓度限值要求。
表2-14  无组织废气检测结果      单位：mg/m3
	采样日期
	点位名称
	检测项目
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	标准值

	2026.04.28
	1#
项目上风向厂界处
	非甲烷总烃
	0.94
	1.05
	1.43
	1.16
	2.0

	2026.04.29
	
	
	1.27
	1.02
	1.22
	1.01
	

	2026.04.28
	2#
项目下风向厂界处
	
	1.22
	1.28
	1.05
	1.28
	

	2026.04.29
	
	
	1.26
	1.00
	1.15
	1.27
	

	2026.04.28
	3#
项目下风向厂界处
	
	1.18
	1.04
	1.22
	1.19
	

	2026.04.29
	
	
	1.03
	1.19
	1.03
	1.25
	


项目扩建前营运期废气治理措施存在的问题：无。
以新带老整改措施：无
4.3、噪声产生与治理
原有项目产噪设备少，产噪设备主要为电子锯、封边机、中央除尘器风机。各噪声治理措施如下：
首先选用低噪设备；合理布置声源设备；其次是采取隔声、吸声、消声、减振等降噪措施。项目合理安排生产时间，夜间不生产，仅昼间生。
在正常工况情况下，2026年04月28日-29日对厂房厂界噪声
表2-15  厂房厂界噪声监测数据
	检测日期
	点位编号
	点位名称
	检测时段
	检测结果（dB）
	标准值（dB）

	2026.04.28
	1#
	项目东侧厂界外1m，高1.3m处
	昼间
	57.3
	65

	
	2#
	项目南侧厂界外1m，高1.3m处
	
	55.6
	

	
	3#
	项目西侧厂界外1m，高1.3m处
	
	51.1
	

	
	4#
	项目北侧厂界外1m，高1.3m处
	
	54.0
	

	2026.04.29
	1#
	项目东侧厂界外1m，高1.3m处
	
	59.0
	

	
	2#
	项目南侧厂界外1m，高1.3m处
	
	55.8
	

	
	3#
	项目西侧厂界外1m，高1.3m处
	
	50.7
	

	
	4#
	项目北侧厂界外1m，高1.3m处
	
	53.8
	


根据现状监测结果可知，现有项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求。
项目扩建前营运期噪声治理措施存在的问题：无。
以新带老整改措施：无
4.4、固废产生与治理
原项目营运期间的产生固体废弃物为生产过程中产生的废料、生活垃圾、纸箱废包装材料。
已采取措施：生活垃圾和中央除尘器粉尘交由当地市政环卫部门集中清运处置，厂内工作人员共40人，产生垃圾按0.5kg/d·人计，则垃圾产生量为20kg/d，6t/a；经收集后由环卫部门清运处置。打孔、切割等工艺产生的木材边角料经收集后外售用于制造人造板。纸箱废包装材料产生量1t/a；
原有项目固废治理措施环境问题：无。
本次改扩建“以新带老”整改措施：无。
五、原有项目污染物排放统计
现有项目产生的污染物情况见表2-13。
[bookmark: _Hlk2700549]表2-16  企业现有污染物排放量统计
	污染物类别
	污染物名称
	排放量

	废气
	木工粉尘
	0.0243t/a

	
	热熔胶有机废气
	0.003t/a

	废水（企业排口）
	排放量
	1080m3/a

	
	COD
	0.54t/a

	
	BOD5
	0.324t/a

	
	TP
	0.009t/a

	
	NH3-N
	0.049t/a

	
	SS
	0.432t/a

	噪声
	合理安排生产时间，采取隔声、吸声、消声、减振等降噪措施。
	厂界噪声达标

	固体废物
	一般固废
	生活垃圾
	6t/a

	
	
	纸箱废包装材料
	1t/a


六、原有项目存在的主要环境问题
厂区原有项目运行多年，运行以来未收到任何形式的环保投诉；原有项目目前不存在主要环境问题。
4、原有项目环境问题及本次技改“以新带老”措施
（1）原有项目环境问题
无。
本次技改“以新带老”整改措施：
无。




[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK84]区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现在
	1、环境空气
（1）达标区判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，为了解项目所在区域环境空气常规指标的达标情况，本次环评引用巴中市生态环境局公布的《2025年巴中市生态环境状况公报》（https://sthjj.cnbz.gov.cn/group4/M00/0E/E4/rBUtI2og0y-AXkikBNZx1FwpdL8558.pdf）相关数据。
本项目位于巴中市巴州区，区域环境空气质量现在情况如下：
[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]表 3‑1  2025年巴中市基本污染物空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	年均浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率
	达标情况

	[bookmark: _Hlk206430742]SO2
	年平均质量浓度
	6.2
	60
	10.3%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17.6
	40
	44%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	40.9
	60
	68.2%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27.8
	30
	92.7%
	达标

	CO
	日均第95百分位数
	1.0mg/m3
	4mg/m3
	25%
	达标

	O3
	日最大8小时均值
	131.0
	160
	81.9%
	达标


根据《2025巴中市年生态环境状况公报》，2025年，巴城环境空气质量优良率为94.2%(未扣除异常沙尘和异常高温低湿臭氧超标影响)，同比下降1.4个百分点，污染天数同比增加5天，中度污染增加1天，其中轻度污染增加4天。环境空气六项主要污染物年均浓度全部达到国家环境空气质量二级标准，空气质量综合指数为2.99，同比下降0.16。巴城环境空气六项主要污染物浓度同比变化率，其中二氧化硫大幅上升，二氧化氮有所下降，一氧化碳有所上升，臭氧略有上升，细颗粒物和可吸入颗粒物变化不大。全市县(区)环境空气六项主要污染物浓度保持为全部达标。县(区)各项污染物浓度同比变化率在-15.8~44.2%之间。
区域环境空气质量良好。项目所在区域大气环境为达标区。
（1） 其他污染物环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK274][bookmark: OLE_LINK275]为了解项目所在地特征污染物环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此，本环评TSP、TVOC、NOX引用四川省川环源创检测科技有限公司2024年8月9日-16日对《四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬炭负极材料生产项目》所在地TSP、非甲烷总烃、氮氧化物（项目编号：SCHDHHBKJYXGS839-0001）的监测数据，距离本项目约2330m（东北侧，地块现状为待建空地），位于评价范围内，监测时间为2024年8月，属于5km范围内近3年内的现有监测数据，引用数据有效。
[image: ]
图3-1  引用监测点位位置图
1） 现状监测
表 3‑2 引用监测布点情况表
	编号
	监测点位
	监测时间
	监测因子
	与本项目距离

	1#
	四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬炭负极材料生产项目场地内
	2024年8月9日-16日
	TSP
	本项目东北侧2km处

	2#
	
	
	非甲烷总烃
	

	3#
	
	
	NOx
	


2）现状评价
引用的监测点现状监测值和评价结果见下表。
表 3‑3 环境空气质量现状监测结果统计表（日均值）
	监测点位
	监测项目
	采样时间
	[bookmark: OLE_LINK278][bookmark: OLE_LINK279]监测结果（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	达标情况

	四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬炭负极材料生产项目场地内
	TSP
	[bookmark: OLE_LINK277][bookmark: OLE_LINK276]2024.08.09-10
	124
	300
	[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181]达标

	
	
	2024.08.10-11
	123
	
	达标

	
	
	2024.08.11-12
	121
	
	达标

	
	
	2024.08.12-13
	117
	
	达标

	
	
	2024.08.13-14
	121
	
	达标

	
	
	2024.08.14-15
	123
	
	达标

	
	
	2024.08.15-16
	121
	
	达标

	[bookmark: _Hlk208418452]
	氮氧化物
	2024.08.09-10
	32
	100
	达标

	
	
	2024.08.10-11
	31
	
	达标

	
	
	2024.08.11-12
	29
	
	达标

	
	
	2024.08.12-13
	28
	
	达标

	
	
	2024.08.13-14
	32
	
	达标

	
	
	2024.08.14-15
	35
	
	达标

	
	
	2024.08.15-16
	32
	
	达标


表 3‑4 环境空气质量现状监测结果统计表（小时值）
	监测点位
	监测项目
	检测日期
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬炭负极材料生产项目场地内
	非甲烷总烃
	2024.08.09-10
	0.75
	0.5
	0.61
	0.47
	2.0
	达标

	
	
	2024.08.10-11
	0.68
	0.42
	0.62
	0.46
	
	达标

	
	
	2024.08.11-12
	0.44
	0.5
	0.56
	0.6
	
	达标

	
	
	2024.08.12-13
	0.98
	0.96
	1.09
	0.99
	
	达标

	
	
	2024.08.13-14
	0.63
	0.59
	0.58
	0.68
	
	达标

	
	
	2024.08.14-15
	0.8
	0.87
	0.86
	0.91
	
	达标

	
	
	2024.08.15-16
	0.6
	0.79
	0.61
	0.96
	
	达标

	
	氮氧化物
	2024.08.09-10
	0.028
	0.031
	0.030
	0.044
	0.25
	达标

	
	
	2024.08.10-11
	0.039
	0.043
	0.026
	0.046
	
	达标

	
	
	2024.08.11-12
	[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283]0.035
	0.028
	0.043
	0.037
	
	达标

	
	
	2024.08.12-13
	0.039
	0.044
	0.028
	0.046
	
	达标

	
	
	2024.08.13-14
	0.044
	0.029
	0.046
	0.030
	
	达标

	
	
	2024.08.14-15
	0.031
	0.039
	0.044
	0.047
	
	达标

	
	
	2024.08.15-16
	0.041
	0.032
	0.044
	0.032
	
	达标


由上述表格的监测评价结果可以得出，本次引用环境空气现状监测点位总悬浮颗粒物、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。本项目所在区域环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状
本项目废水主要为员工生活污水。生活污水排入预处理池，预处理池处理后出水通过园区污水管网送至巴中经开区污水处理厂处理，处理达标后排入巴河。
根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/2.3-2018）中水质调查时期要求：“三级B 评价，可不考虑评价时期”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域地表水环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目位于四川巴中经济开发区核心区，因此，本次评价引用《巴中市2024年生态环境状况公报》满足指南要求。
[bookmark: OLE_LINK25]为了解区域地表水环境质量状况，本次评价采用巴中市生态环境局于2026年5月发布的《2025年巴中市生态环境状况公报》（https://sthjj.cnbz.gov.cn/group4/M00/0E/E4/rBUtI2og0y-AXkikBNZx1FwpdL8558.pdf）。
根据《2025年巴中市生态环境状况公报》，2025年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于I类水质。6个国控断面I-I类水质占比100%，4个省控断面|-I类水质占比75%，仅徐家河断面水质为I类。与上年相比，巴河总体水质不变，保持为优，I-I类水质占比100%，各断面水质类别均无明显变化。徐家河断面频次达标率下降8.3个百分点。
综上，本项目所在区域地表水水环境质量良好。
3、声环境质量
本项目周边50m范围内为池塘、山体、道路或工厂企业，无声环境敏感点，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021试行）要求，本项目无需进行声环境质量监测。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。
本项目位于巴中经开区核心区内，在原有已建成厂房（二号车间）进行建设，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。
5、地下水及土壤
本项目位于巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号，根据现场调查，项目厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目不取用地下水，不向地下注水和排水，在采取分区防渗等相关保护措施后，项目不存在明显土壤、地下水环境污染途径。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	1、主要环境保护目标
项目区域范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等重要的生态环境区域。根据工程性质、污染物排放特征及所在地区情况，项目区周边环境保护目标与项目的位置关系以及环境保护要求如下。
表 3‑5 环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	中心地理坐标
	类型
	方位
	与本项目
厂界的距离（m）
	保护目标人口数
	保护级别
（环境功能）

	环境空气
	巴中市经开区消防救援大队
	106.888652°E 
31.861732°N
	办公
	东侧
	270-410
	约30人
	大气环境质量二类功能区

	水环境
	阳台河
	/
	河流
	东侧
	860
	/
	GB3838-2002
Ⅲ类水体

	
	古井河池塘
	106.882902°E 
31.862419°N 
	池塘
	北侧
	20
	/
	

	声环境
	厂界外50m 范围内无声环境保护目标

	地下水
环境
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无特定保护目标

	风险环境
	上述环境空气、地表水、地下水、土壤保护目标

	注：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不处于产业园区外，且不新增用地，无需明确生态环境保护目标




	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
（1）施工期
项目施工期施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），标准值如下表：
表 3‑6 四川省施工场地扬尘排放限值
	监测项目
	施工阶段
	监测点排放限值
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	其他工程阶段
	250μg/m3
	自监测起持续15分钟


（2）营运期
根据生态环境部令〈生态环境标准管理办法〉中“第二十四条污染物排污染放标准按照下列顺序执行：（二）同属国家污染物排放标准的，行业型污染物排放控物排放标准优先于综合型和通用型污染物排放标准；行业型或者综合型污染制标物排放标准未规定的项目，应当执行通用型污染物排放标准的相关规定”。
本项目模温机燃烧天然气加热导热油介质。因此，本项目天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；该标准适用于以燃煤、燃油和燃气为燃料的单台出力 65th 及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉；各种容量的层燃炉、抛煤机炉。
[bookmark: OLE_LINK382][bookmark: OLE_LINK381][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK102]原项目家具加工排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级标准；
贴面热压工序产生的甲醛、VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3、表4的限值。
表 3‑7 废气污染物排放标准
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	与排气筒对应高度的最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放浓度（mg/m3）
	排放标准
	对应废气及排气筒

	
	
	15m
	
	
	

	颗粒物
	120
	3.5
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准
	[bookmark: OLE_LINK328][bookmark: OLE_LINK329]家具加工废气
DA001

	颗粒物
	20mg/m³
	/
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》表2浓度限值（GB13271-2014）
	燃烧废气DA003

	SO2
	50mg/m³
	/
	/
	
	

	NOx
	200mg/m³
	/
	/
	
	

	VOCs
	60mg/m³
	3.4
	2.0
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表2、表4有组织排放限值和表5、表6无组织浓度限值（DB51/2377-2017）
	贴面废气
DA002

	甲醛
	5 mg/m³
	0.2
	0.1
	
	


2、废水排放标准
[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]本项目废水仅为生活污水，排入已建预处理池处理后，经园区污水管网排入巴中经开区污水处理厂处理。本项目废水排放口排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准（氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）。巴中经开区污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
表 3‑8 预处理池出水执行标准限值
	项目
	单位
	厂界排口排放限值

	pH
	无量纲
	6～9

	COD
	mg/L
	500

	BOD5
	mg/L
	300

	SS
	mg/L
	400

	氨氮
	mg/L
	45

	总氮
	mg/L
	70

	总磷
	mg/L
	8

	石油类
	mg/L
	30

	动植物油
	mg/L
	100


表 3‑9 污水处理厂污染物排放标准
	项目
	单位
	标准限值
	执行标准

	CODCr
	mg/L
	50
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	BOD5
	mg/L
	10
	

	NH3-N
	mg/L
	5（8）
	

	TN
	mg/L
	15
	

	TP
	mg/L
	0.5
	

	SS
	mg/L
	10
	

	注：1）污染物排放监控位置为排污单位污水总排口；2）氨氮指标括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；


3、噪声
施工期执行国家《建筑施工噪声排放标准 》（GB 12523—2025 ）标准，标准限值见下表。
表3-10  施工场界环境噪声排放标准
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	执行标准

	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准 》（GB 12523—2025 ）


营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]表 3‑11  工业企业厂界环境噪声排放标准
	昼间Leq dB（A）
	夜间Leq dB（A）
	区域
	依据

	65
	55
	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中3类标准


4、固体废物
一般工业固体废物其贮存过程应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准。

	总量控制指标
	1、废水
本项目无生产废水排放，不新增员工，不新增生活污水排放。
原项目外排废水仅为生活污水，废水排放量为1080t/a，生活污水经预处理池预处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后，经园区污水管网排放至巴中经开区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入巴河。
原项目废水总量控制建议指标如下：
原项目厂区预处理池排口：
COD：1080t/a×500mg/L×10-6=0.54t/a；
[bookmark: OLE_LINK330][bookmark: OLE_LINK331]NH3-N：1080t/a×45mg/L×10-6=0.049t/a；
TP: 1080t/a×8mg/L×10-6=0.009t/a；
巴中经开区污水处理厂排口：
COD：1080t/a×50mg/L×10-6=0.054t/a；
NH3-N：1080t/a×5mg/L×10-6=0.005t/a；
TP: 1080t/a×0.5mg/L×10-6=0.0005t/a；
2、废气
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），厂区内所有排口均为一般排放口。“一般排放口和无组织排放不设置许可排放量要求”。因此本项目不设置废气污染物排放量总量控制指标，仅列出污染物排放量作为日常运行管理参考：
原项目家具生产线木材加工产生的颗粒物经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。本次改扩建项目天然气燃烧废气由1根12m高排气筒（DA003）排放；贴面有机废气经负压收集，收集的废气经1套活性炭处理设施，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。废气总量控制建议指标如下：
1）原项目：
颗粒物：0.0243t/a /a    VOCs：0.003t/a；
2）本项目：
[bookmark: OLE_LINK332]VOCs：有组织： 45kg/a ；无组织：10kg/a
甲醛：有组织：0.178 kg/a；无组织：0.0396kg/a
颗粒物：0.936 kg/a
SO2：6.24kg/a
NOx：21.75kg/a



主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目位于四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路21号附1号的二号车间内，在已建成的厂房进行安装设备建设（二号车间）生产线。本项目不涉及土建，只需进行地面防渗、简单装饰与设备安装等，施工量较小，本工程施工期间仅产生噪声、少量扬尘、少量车辆尾气和装修废气、少量施工废水和生活污水、生活垃圾和少量建筑垃圾。项目已经建设完成，现对已结束的施工期环境影响及保护措施进行简要回顾性分析。
（一）施工废气治理措施
施工期对大气环境影响主要为施工扬尘和运输车辆汽车尾气。
（1）施工扬尘
施工期施工扬尘主要为设备安装以及建筑垃圾清运过程产生的扬尘，由于厂区所在区域较开阔，扩散条件良好，施工期间定期酒水。因此，施工扬尘可达到相应的排放标准。
（2）汽车尾气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO，以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之场地较开阔，扩散条件良好，施工期间建设单位对施工设备的维护，使其能够正常的运行，因此汽车尾气能做到达标排放。
（二）施工废水治理措施
施工期废水主要为生活污水，少量施工人员生活污水纳入厂内已建污水系统处置，最终排入巴中经开区污水处理厂处置后达标排放。
（三）施工噪声防治措施
施工噪声主要施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声本项目施工量较小，基本由人工施工，机械设备噪声为间断式。同时项目位于园区，施工期噪声对区域声学环境无不利影响。
（四）施工固体废物治理措施
本项目固废主要为生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理，不会造成二次污染。建筑垃圾分为可回收垃圾和不可回收垃圾，可回收利用的回收利用，不可回收的建渣外运政府指定渣场堆放。
根据现场踏勘，项目施工期已结束，施工期间落实了相应的环保措施，未收到任何与项目有关的环保投诉，评价认为，项目施工期采取的污染防治措施切实有效、达到较好的效果，未因项目施工对环境造成明显影响，未遗留任何环境问题。

	
	1、废气环境影响和保护措施
（1）废气污染源分析
本项目实施后，产生的废气主要为天然气模温机产生的燃烧废气和自动压贴机产生的有机废气；天然气为清洁能源，天然气燃烧产生的污染物主要为NOx、SO2、颗粒物。
①压贴废气
本项目通过浸渍胶膜纸和板材进行热压贴合，通过热压机进行热压工艺加工，浸渍胶膜纸热压过程中胶水固体份因加热会产生甲醛和VOCs，本次按照挥发份全部挥发计算产污。
VOCs：根据相关行业三聚氰胺纸检测报告，挥发性有机物含量为2.01%，本项目浸渍纸（三聚氰胺浸渍纸）总计用量约为70756m2/年，每平方米浸渍纸重量约为70g，则本项目浸渍纸用量约为4.953t/a，则VOCs产生量约为0.1t/a。
甲醛：根据同行业成分检测报告，三聚氰胺浸渍纸中甲醛释放量为1.4mg/L。根据业主提供检验报告，显示甲醛检测方法依据《人造板饰面专用纸》（GB/T28995-2022）中推荐的《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T17657-2022）中“4.12甲醛释放量干燥器法测定”，根据检测方法可知：取10片（150mm×50mm）胶膜纸进行干燥，其内甲醛完全溶解至300mL蒸馏水中，再使用乙酰丙酮与乙酸铵溶液滴定，则本项目三聚氰胺浸渍纸中甲醛含量为5.6mg/m2。根据业主资料，本项目三聚氰胺浸渍纸总计用量约为70756m2/年，则甲醛产生量总计约为0.396kg/a。
已采取治理措施：经现场踏勘，本项目二车间贴面工序的压贴机产生有机废气，在压贴机废气产生处上方安装集气罩，有机废气经负压收集后由集气管道运至车间外的活性炭装备处置，经活性炭处理后经15米排气筒（DA002）排放至大气环境。
风机风量核算：
根据《环境工程设计手册》中的有关公式，类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，需要收集废气的设备其废气收集系统的控制风速要在0.5m/s以上，集气罩投影面积不小于废气产生位置实际面积，以保证90%的收集效果。
集气罩风量的计算按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量L。
L=3600*（5X2+F)*Vx（1)
其中：X-集气罩至污染源的距离（m），本项目取0.5m；
F-集气罩口面积（m2）；
Vx-控制风速（m/s），本项目取0.4m/s。
本项目有机废气风机风量计算公式见下表：
表 4-1  VOCs 风量计算表
	生产工序
	集气罩个数
	集气罩尺寸（m）
	风量核算参数 
	理论控制风量（m3/h）
	设计风量（m3/h）

	
	
	
	X（m)
	F（m2)
	Vx（m/s)
	
	

	热压工序
	2套
	2.5*0.5m
	0.5
	1.25 
	0.4 
	7200
	7200



贴面生产时间2400h/a，风机风量7200m3/h。集气罩收集效率80%，活性炭处理去除率为50%，因此，VOCs排放量为0.045t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度2.6mg/m3；甲醛排放量为0.178kg/a，排放速率为0.074g/h，排放浓度0.01mg/m3。
废气达标情况：项目设备在试运行时，2026年04月28日-29日对活性炭排气筒的甲醛、非甲烷总烃进行检测，监测数据如下：
表4-1  有组织废气检测结果
	采样日期
	点位名称
	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次

	2026.04.28
	2#活性炭
排气筒
	排气流量
	m3/h
	7620
	7639
	7580

	
	
	甲醛
	实测浓度
	mg/m3
	0.6
	0.7
	0.5

	
	
	
	排放浓度
	mg/m3
	0.6
	0.7
	0.5

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	4.57×10-3
	5.38×10-3
	3.79×10-3

	
	
	非甲烷
总烃
	实测浓度
	mg/m3
	1.48
	1.32
	1.23

	
	
	
	排放浓度
	mg/m3
	1.48
	1.32
	1.23

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	1.13×10-2
	1.01×10-2
	9.32×10-3

	2026.04.29
	
	排气流量
	m3/h
	7445
	7638
	7444

	
	
	甲醛
	实测浓度
	mg/m3
	0.5
	0.7
	0.6

	
	
	
	排放浓度
	mg/m3
	0.5
	0.7
	0.6

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	3.72×10-3
	5.35×10-3
	4.47×10-3

	
	
	非甲烷
总烃
	实测浓度
	mg/m3
	1.37
	1.45
	1.32

	
	
	
	排放浓度
	mg/m3
	1.37
	1.45
	1.32

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	1.02×10-2
	1.11×10-2
	9.83×10-3

	备注
	排气筒高度为15m。


综上，项目压贴机产生的有机废气甲醛、非甲烷总烃有组织废气能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3、表4的限值。废气处理措施合理可行。
无整改措施。
②燃烧废气
本项目设置2台耗气量9-14m³/h的燃气模温机，燃料采用天然气，并采用了低氮燃烧技术。为本项目热压工序提供热能，根据业主提供资料每小时天然气燃烧量约13m3，日均工作4h，年工作300d，2台模温机天然气总燃烧量约为31200Nm3/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第 24号)中4430“工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表一燃气工业锅炉”中燃气锅炉的产排污系数:废气量107753kg/万m³-燃料、氮氧化物6.97(低氮燃烧-国内领先)kg/万m³-燃料、二氧化硫0.02Skg/万m³-燃料。颗粒物的产污系数参照《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南》表1中天然气对应的系数取值，即0.3kg/万m3-燃料。
治理措施：经现场踏勘，本项目二车间燃气模温机自带低氮燃烧器，模温机天然气燃烧产生的废气现为无组织排放。
环评要求整改措施：两台模温机燃气废气必须统一经1根不低于8m高排气筒排放（DA003排气筒），因排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，项目二车间外有一栋3层的办公楼，高9m。因此，模温机燃气废气排气筒高度不低于12m。
排放的污染物中SO2排放浓度为18.5mg/m3、NOx排放浓度为64.68mg/m3、烟尘排放浓度为2.78mg/m3，所有污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准要求。同时，天然气废气统一经12m（车间高度）高烟囱排放，烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表中相关要求。
表4-2  本项目锅炉燃烧废气污染物产排污情况一览表
	污染源
	污染物
	天然气消耗量（万m³/a）
	产污系数
	产生量
	产生速率（g/h）
	产生浓度（mg/m³）

	燃气锅炉
	废气量
	3.12
	107753（标立方米/万立方米-原料）
	33.6万Nm³/a
	/
	/

	
	颗粒物
	
	0.3（kg/万m³-燃料
	0.936（kg/a）
	0.78
	2.78

	
	SO2
	
	0.02S（kg/万m³-燃料
	6.24（kg/a）
	5.2
	18.5

	
	NOx
	
	6.97(低氮燃烧-国际领先）（kg/万m³-燃料
	21.75（kg/a）
	18.12
	64.68


注：1、根据《天然气》（GB 17820-2018）表1中S取100。
③非正常工况
非正常工况是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据本项目的污染物特点及工程分析，项目非正工况污染源主要是污染物排放控制措施达不到应有效率。①燃气锅炉废气处理装置“低氮燃烧器”故障引起氮氧化物的事故排放，非正常工况下NOx的产污系数选用 18.71千克/万立方米燃料(无低氮燃烧器)（《排污许可证申请与核发技 术规范 锅炉》(HJ953-2018)中表F.3进行源强核算）；②有机废气处理装置故障，处理效率为零，非正常工况下，甲醛产生速率为0.06g/h，排放浓度为0.0086mg/m3。VOCs产生速率为0.3g/h，排放浓度为0.04mg/m3。
一旦发生事故排放，应立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。
综上，本项目正常工况下废气排放源、污染物及污染防治措施情况见表4-3；项目废气排放口基本信息见表4-5；非正常工况废气排放情况见表4-6。
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	表4-3   正常工况本项目废气排放源、污染物及污染防治措施一览表
	污染源
	废气量
	污染物
	污染物产生情况
	核算方法
	治理措施
	污染物排放情况
	排放限值（mg/m³）

	
	
	
	产生量kg/a
	速率g/h
	浓度mg/m³
	
	
	排放量kg/a
	速率g/h
	浓度mg/m³
	

	模温机
	33.6万Nm³/a
	颗粒物
	0.936
	0.78
	2.78
	产污系数法
	低氮低氮燃烧器+12m烟冲排放
	0.936
	0.78
	2.78
	20

	
	
	SO2
	6.24
	5.2
	18.5
	
	
	6.24
	5.2
	18.5
	50

	
	
	NOx
	21.75
	18.12
	64.68
	
	
	21.75
	18.12
	64.68
	200

	压贴机
	风量7200m3/h
	VOCs
	100
	42
	/
	产污系数法
	集气罩负压收集+活性炭装置+15m排气筒
	45
	18
	2.6
	60

	
	
	甲醛
	0.396
	0.165
	/
	
	
	0.178
	0.074
	0.01
	5


表4-4  项目无组织排放基本信息一览表  
	位置
	污染物
	排放时间
	无组织排放

	
	
	
	排放量kg/a
	排放速率g/h

	二车间
	VOCs
	2400
	10
	4.17

	
	甲醛
	
	0.0396
	0.0165


表4-5  项目废气排放口基本信息一览表
	排口名称
	污染物
	排放口地理指标
	排放情况
	排放口类型

	
	
	经度
	纬度
	高度m
	温度℃
	内径m
	

	模温机废气排放口DA003
	颗粒物、SO2、NOx
	106.884269
	31.860798
	12m
	50
	0.3
	一般排放口

	活性炭排放口DA002
	甲醛、VOCs
	106.884215
	31.861195
	15m
	常温
	0.5
	一般排放口


表4-6   非正常工况大气污染物排放情况一览表
	污染源
	污染物
	产污系数
	非正常排放速率kg/h
	非正常排放浓度mg/m³
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	非正常排放原因
	应对措施

	模温机
	NOx
	18.71kg/万m³-燃料（无低氮燃烧）
	0.928
	173.638
	0.5
	2次/年
	低氮燃烧处理器效率为0
	加强管理，定期维护、检修

	压贴机
	VOCs
	活性炭无吸附作用
	0.042
	5.83
	1h
	1次/年
	活性炭处理器效率为0
	

	
	甲醛
	
	0.165*10-3
	0.023
	1h
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	④污染治理措施可行性分析
本项目为模温机配套安装有低氮燃烧器，使用低氮燃烧器降低氮氧化物的排放量，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)中的可行性技术，根据计算结果表 4-2，模温机废气污染物可达标排放，因此模温机烟气治理措施可行。
活性炭原理：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。活性炭吸附是一种对有机废气较为成熟的处理工艺，本项目活性炭处理后处理效率可达50%。活性炭吸附法利用活性炭内部孔隙结构发达、巨大比表面积原理来吸附有机废气，适用于低浓度有机废气（浓度小于1500mg/m3）。因此，本项目有机废气采用活性炭吸附治理工艺可行。
活性炭填充量
根据《简明通风设计手册》，活性炭的有效吸附量为0.24kg/kg-活性炭，经核算项目吸附有机废气量约为0.045t/a，理论活性炭需求量为1.96kg/a。
根据四川省大气污染防治保障中心2024年4月发布的《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》，活性炭一次填充量根据风量及浓度确定，本项目VOCs初始浓度约为5.83mg/m3，风量为7200m3/h，活性炭最少填充量为1.0t（500h）。
⑤活性炭更换周期：
参照《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》，本项目活性炭更换周期T计算如下：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：T—更换周期，天；
m—活性炭的用量，kg；
s—动态吸附量，%；本项目取10%；
c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，废气处理装置削减VOCs为3.23mg/m3；
Q—风量，单位m3/h，废气处理装置有机废气风量为7200m3/h；
t—运行时间，单位h/d，本项目取值8h/d。
活性炭处理装置更换周期T=1000kg×10%/（3.23mg/m3×10-6×7200m3/h×8h/d）=537天，即活性炭更换周期约为537天，但考虑空气中含有大量水分，活性炭使用时间过长，效果变差，为保证后期营运过程中，有机废气能够得到有效处置，因此，废气处理装置活性炭的更换周期为：每一年更换一次。本项目年生产300d，年更换1次，每次更换量为1.0t，因此，最终确定的活性炭用量为1.0t。
根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中的相关要求：“采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g”。
根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）及《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关要求：“固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定，采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s”。
本项目采用颗粒状状活性炭，箱体内气体流速均<0.6m/s，使用的活性炭碘值不低于800mg/g，结合《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），该技术属于可行技术；因此项目拟采取的废气措施可行。
⑥废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)，本项目废气污染源监测项目及监测频次见下表。
表4-6   本项目大气污染物监测计划（运行期间）
	类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	有组织
	模温机废气排放口DA003
	颗粒物
	1次/年
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	
	SO2
	1次/年
	

	
	
	NOx
	1次/年
	

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	1次/年
	

	
	压贴机活性炭排口DA002
	甲醛
	1次/年
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	
	
	VOCs
	1次/年
	

	无组织
	厂界
	甲醛
	1次/年
	

	
	
	VOCs
	1次/年
	


2、水环境影响及污染防治措施分析
本项目运营期间生产线不使用水，不产生生产废水，本次改扩建项目不新增员工， 不新增生活污水排放。
3、噪声环境影响及污染防治措施分析
（1）噪声源强
本项目运营期设备噪声源强主要是自动压贴机、修边机、活性炭环保设备风机。噪声源强在60~75dB。
表4-7  工业企业噪声调查表（室内声源）
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）

	
	
	（声功率级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	
	X
	Y
	Z
	
	

	二车间
	自动压贴机
	65/1
	选用低噪声设备、合理布局、定期保养、加强设备保养维护、距离衰减、厂房隔声，基础减振等措施
	4
	24
	1
	昼间8h
	20

	
	自动压贴机
	65/1
	
	20
	32
	1
	
	20

	
	燃气模温机
	60/1
	
	-10
	29
	1
	
	20

	
	燃气模温机
	60/1
	
	23
	42
	1
	
	20

	
	修边机
	65/1
	
	1
	34
	1
	
	20

	
	修边机
	65/1
	
	16
	39
	1
	
	20


注：空间坐标以二生产车间西南角为（0，0，0）点。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	声源名称
	单声源声功率级dB(A)
	数量/台
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	24h

	环保风机
	75
	1
	基座减振，合理布局
	27
	63
	1
	


（2）本项目噪声治理已采取的措施
为控制项目噪声源出现污染影响，建设单位主要从降低声源源强值及传播途径上采取防治措施，采取的具体措施如下：
①优先选择低噪声设备：在满足生产工艺需求的前提下在设备选型时选择噪声低的设备。
②设备降噪措施：锅炉房内的设备充分利用建筑物隔声和距离衰减降低设备噪声对周围环境影响，机械加工设备基础减震，并通过设备减振、消声、加强维护降低设备对周围环境的影响。
③加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
④合理安排生产时间：车间昼间生产，夜间不生产。
⑤生产过程中要求做到轻拿轻放，文明装卸，尽可能减轻装卸噪声对外环境的影响。
（3）厂界噪声达标情况
根据现状监测结果可知，厂房二车间项目试运行时，厂房厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求。
（4）整改要求
无需整改。
（5）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测要求见下表。
表4‑7  各预测点噪声贡献值 单位：dB（A）
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	项目区域四周外1m处
	Leq（dB（A））（昼间）
	1次/季度


4、运营期固体废物环境影响分析和保护措施
本项目产生的固体废物为废边角料、危险废物。
（1）废边角料
项目修边机会产生三聚氰胺浸渍纸废边角料，产生量约0.5t/a。统一收集后，由环卫部门外运处置。
（2）危险废物
①废活性炭：项目采用活性炭吸附设备对有机废气进行处理，将产生废活性炭，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭为危险废物，危险废物代码HW49 900-039-49中所列“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。废活性炭由专用包装袋包装，暂存在项目危废暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。
本项目有机废气经活性炭吸附装置净化处理后排放，为保证吸附率，需定期更换活性炭。本项目1kg活性炭吸附0.24kg有机废气，为了保证吸附净化效率，要求建设单位每年更换1次活性炭，废活性炭产生量约1.045t/a。
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK55]②废介质油：项目模温机生产设备会每5年更换介质油，每台500kg，每五年产生量约为1 t/a，对照《国家危险废物名录》，废液压油属HW08 900-218-08 “液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。废液压油密封桶装于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位及时清运处置。废机油采用专用密封容器盛装，暂存在项目危废暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。
（4）治理措施
经现场踏勘，目前项目未正式生产，未产生危险废物，项目车间内没有建设危废暂存间，未签订危废协议。
整改措施：本项目车间设置危废暂存间，单独房间，面积约5m2。危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间。危险废物暂存应做到暂存间地面进行防腐、防渗处理防止危险废物发生泄漏造成地下水污染；并设置明显的警示标识，由专人管理；厂方应及时、妥善清运危险废物，尽量减少危险废物临时贮存量；项目厂方应与有危险废物处置资质的单位签订的危废委托处理协议，项目验收时提供危废协议，危险废物集中分类收集后定期交由有资质的单位处置；建立危废处置台账。
危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等功能。防止二次污染。本项目固废产生情况如下表：
表4‑8 本项目运营期固废产生及处置情况一览表
	废物名称
	属性
	产生量（t/a）
	产生工序
	形态
	处置方式

	[bookmark: _Hlk207723139]废边角料
	一般固废
	0.5
	修边工序
	固态
	卫部门外运处置

	废活性炭
	危险废物
	1.045
	废气处理
	固态
	暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置

	废介质油
	
	1t/5年
	设备维护
	液态
固态
	

	合计
	/
	1.745
	/
	/
	/


表4‑9  本项目营运期间危险废物产生及处置情况
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	2
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	1.045
	废气处理
	固态
	炭
	有机废气
	[bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK196]每半年 
	T
	分类收集，暂存危废间，由资质单位处置

	4
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	0.2
	导热油
	液态
	矿物油
	液压油
	每5年
	T/I
	


[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK200]表4‑10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危险废物暂存间
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	二车间内
	5m2
	分类收集，液体桶装放置于托盘上，其余放置于防渗漏容器内
	20t
	1年

	2
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	
	
	


按照《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物贮存处置管理规定》，结合本项目产生的危险废物性质，本项目应做到：
危废暂存间设置要求：
①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施。
②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。
③危险废物贮存间应设置隔离安全门锁，门锁需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）。
④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。
⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。
⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。
根据《危险废物贮存处置管理规定》的相关规定，本次环评对本项目危险废物暂存另提出如下要求：
危险废物收集和暂存：
①按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。
②危险废弃物严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。
③危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。
危险废物转运和处理：
根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
危险废物管理制度：
①危险废物的收集、暂存、转移、综合利用活动必须遵守国家和地方有关规定。
②危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
③对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。
④制定危险废物管理计划，并向县生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。
⑥禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。
⑦需要转移危险废物时，严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。
⑧禁止将危险废物转移至无危险废物经营资质的单位。
⑨运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
⑩制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，并报县生态环境部门进行备案，建立健全危险废物管理台账。
⑪因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向市生态环境部门和有关部门报告，接受调查处理。
综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。
5、地下水、土壤环境影响分析
（1）防治地下水污染控制措施的原则
为防止项目建设对地下水环境造成污染，建设单位应坚持“源头控制、监管、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
①主动控制即从源头控制措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。②被动控制即末端控制措施，主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。
②被动控制即末端控制措施，主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。
③以重点装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。
④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（2）源头控制措施
①积极推行实施清洁生产，实现废水的循环利用，减少污染物的排放量;
②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换;
③对工艺、管道、设备采取控制措施，防止污染物的跑、冒滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
（3）防渗措施
为了降低本项目对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水、土壤污染防治控制，本项目运营期产生废活性炭危废和生活污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。本项目产生的生活污水如果渗排、漏排，固体废物乱堆乱放，污染物经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使部分污染物渗入地下，将对地下水造成严重污染。为保护该地下水，项目内防渗分区分为重点防渗区、一般防渗分区。具体措施如下：
①实施生产固体废物循环利用，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒漏滴，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度；
②生产区地面已采用防渗混凝土进行一般防渗；
③对不同的区域进行分区防渗。防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处置，从而避免对地下水及土壤的污染。污染防渗分区如下表：
表4‑11 项目分区防渗一览表
	防渗分区
	防渗区域
	防渗技术要求
	备注

	重点防渗
	危废暂存间
	[bookmark: OLE_LINK393][bookmark: OLE_LINK392][bookmark: OLE_LINK394]现有生产车间地面防渗（防渗水泥硬化）+2mm厚HDPE人工防渗涂层，渗透系数K≤10-10cm/s。
	[bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK254]新建

	一般防渗
	生产车间其余区域
	依托现有生产车间地面防渗（防渗水泥硬化），确保防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。
	已建


地面防渗工程应符合以下设计原则：
1） 采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水、土壤的影响，确保不因项目运行而对区域地下水、土壤造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。
2） 坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构。
3） 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。
4） 防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。
5） 污水处理设施的管道衔接处必须进行防渗处理，且建设单位应加强对污水管网和污水处理设施的日常维护，定期检查是否存在泄漏，保证管道通畅，及时处理发生或潜在的问题。
综上，本项目重点防渗区防渗措施拟在现有车间防渗基础上进行改建完善，在原有水泥硬化地面上方设置防渗层，涂刷2mm厚HDPE人工防渗涂层，防渗层渗透系数K≤10-10cm/s。一般防渗区依托原有防渗措施，采用防渗水泥硬化，并针对存在裂纹等区域进行修补，必要的涂刷人工防渗图层。由污染途径及对应措施分析可知，在采取相应防渗措施后项目对可能产生地下水影响的各项途径均能进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强管理的前提下，可有效阻隔固废的下渗途径，防止地下水环境受到污染。
（4）土壤防治措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于“其他行业”中Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。
项目土壤防治措施主要为根据项目所在地的地形特点优化地面布局，对地面进行硬化及分区防渗防止土壤环境污染，并且在运营期加强管理。
通过对项目各区域采取有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成土壤污染，不会对地下水、土壤以及地表水环境造成影响。
6、生态环境影响
本项目所在区域周围无生态敏感保护目标，周边植被以人工绿化植物为主。本项目建设地块（I4-01-03地块）属工业用地，位于工业园区内，现状为已建成的厂区和厂房。项目建设完成后将设置绿化措施，基本不会对区域生态环境造成影响。
7、环境风险分析
（1）风险物质识别
依据《建设项目风险评价技术导则》（HJT169-2018）--附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间的管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）；
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。
      当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
      当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
依据《建设项目风险评价技术导则》（HJT169-2018）--附录B重点关注的危险物质及临界量，找出与本项目相关的危险物质的临界量。本项目涉及风险物质为设备内的导热油。
[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK211]表4‑12 突发环境事件风险物质及临界量
	材料名称
	CAS号
	包装
方式
	储存周期
	设备内最大储存量（t/a）
	最大在线量（t/a）
	最大总存在量（t）
	临界量（t）
	Q值

	导热油
	[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK207]/
	桶装
	需要时购买，不单独储存，最大量存于模温机设备内
	1.0
	1.0
	1.0
	2500
	0.0004

	合计
	0.0004


从以上表格判定可以看出，本项目Q=0.0004＜1，不构成重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ。
（2）环境风险识别
物质危险性识别：本项目运营过程中涉及导热油油类物质，为易燃有毒物质，一旦发生火灾和爆炸会产生颗粒物、CO和其他次生污染物，污染环境，并对人体健康造成影响。同时项目使用的木材具有可燃性，引燃温度200℃，引燃温度较低，遇热源可能引发火灾、爆炸事故，造成次生环境影响。
生产系统危险性识别：项目生产过程不涉及≥300℃高温，故项目生产过程不属于危险工艺过程。
储存过程风险识别：油类物质若管理不善，可能由于原料包装材料损坏，或受外因诱导（如热源、火源、电击等）时，会引发储存物质泄漏、火灾、爆炸事故。本环境风险类型及危害性分析：项目环境风险为液体原料和废液的泄漏，造成区域地表水体、地下水和土壤造成污染，以及火灾事故后产生的事故污水和有毒有害物质燃烧烟气。
（3）环境风险分析
根据类比调查，本项目发生可能性较大的事故有：油类物料泄漏、污染治理设施非正常运行以及火灾、爆炸事故。
① 油类物质泄漏
项目使用导热油油类物质。项目发生泄漏事故的原因主要有：储存不当导致泄漏；自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素。油类物质泄漏可能造成较大的环境影响，泄漏物质进入环境，对河流、土壤、生物、地下水造成极为严重的污染，这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。本项目油类物质均采取桶装并防止在托盘上，发生泄露的概率很小。
②污染治理设施非正常运行
污水预处理池出现破损或输送管道破损，导致废水未经处理直接进入地下水和地表水，从而对地表水及地下水造成影响，污染地下水和地表水。废气处理设施故障运行，造成废气未经处理直接排放进入大气，对周边大气环境造成影响。
③ 火灾、爆炸事故影响分析
油类物质属可燃液体，使用的木材为可燃材料，火灾爆炸事故主要为可燃液体或可燃材料遇火源等引发的火灾及燃爆事故。火灾事故产生的浓烟会以起火点为中心在一定范围内降落大量烟尘，局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期影响；火灾事故同时伴随着物料的泄漏，会影响周围大气地表水环境。火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。燃烧时可能产生黑烟、一氧化碳、二氧化碳、烃类、氮氧化物等，其烟气对眼睛、呼吸道以及皮肤有一定的刺激性，过度接触可导致头痛、发寒、发烧、呕吐等症状。
（4）风险防范措施及应急要求
1）火灾事故防范措施
本项目环境风险防范措施重点在于防火上。除了有先进的防控设施外，还需加强管理和防备，做到以下防治措施：
①设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。
②加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。
[bookmark: OLE_LINK209]③严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。严格禁止将高温物体、火源带入生产作业区域，设备检修需温度降至常温后进行。
④消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标识明确，使用方便；在厂房配备二氧化碳灭火器熄灭小型火灾，并设置消防池。同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。
⑤项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。
⑥出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。
⑦生产车间除尘系统管道定期进行清理和疏通，以防止木粉堵塞管道；
⑧生产车间安装抽排风系统，用于保持车间空气的流通，降低粉尘浓度；
⑨对可能产生粉尘爆炸危险的厂房，必须严格按照防爆技术等级进行设计；
⑩经常打扫车间地面和设备，防止粉尘飞扬和聚集；作业场所采用防静电工具清洁，加强对墙角等易堆积粉尘区域的清洁，禁止直接吹扫。
2）事故废水和消防废水非正常排放应急处置措施：
设置三级防控体系，一级措施(设置围堰)，二级措施(备用收容设施)，三级防控措施(设置雨污水总排口切断阀门及雨水排口沙袋)。
[bookmark: OLE_LINK20]①一级措施：各主体装置（危废暂存间、车间门口）设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，主体设施位于车间室内，雨水沟位于车间外，不会与雨水管接通。另外，公司应配备沙袋、封堵气囊、应急收集桶等应急物资，以备应急时作为阻挡物封堵事故废水外流或者收集容器。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]②二级措施：保证泄漏物排入备用收容设施，保证突发环境事件状态下通过泄漏物进入备用收容设施，避免进入外环境。项目日常利用油水分离器（混事故状态下可将循环液全部泵回循环槽，腾空油水分离器）和立式预处理池冗余作为应急收容措施，泄漏物先集中收集至油水分离器和立式预处理池暂存，再委托资质单位清运处置。厂房内设置雨水管网紧急封堵气囊和沙袋，火灾爆炸事件状态下采用充气封堵气囊投入雨水管网内，封堵雨水管网和污水总排口，采用沙袋封堵厂房周边雨水口，消防废水进入租赁厂房所在厂区雨污水管网暂存。消防废水主要含有悬浮物等污染物，后续经检测后可通过污水处理厂合理处置后达标外排。
③三级防控措施：厂界雨污水总排口设置封堵气囊封堵雨水、污水总排口，确保消防废水不会流入雨水系统对外界水体造成不利影响。事故状态下立刻报告园区管委会，启动园区应急预案，协助园区开展应急处置工作，依托园区应急物资，快速相应。协助园区污水处理厂开展管网内废水监测工作，必要时联系罐车抽运管线内废水运输至园区污水处理厂事故池暂存。
3）泄漏事故风险防范
机油等油类物质存在泄漏风险。具体要求如下：
①液态危险废物（废导热油）应专桶收集暂存于危废暂存间，收集桶堆放地面作防雨、防渗、防漏处理，并在周边设置导流槽，确保事故状态下废液不进入外环境。并委托相关资质单位处理，并建立、落实联单制度，严禁私自处理。
②危险废物妥善收集，做好危废暂存间防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。按照相关规范暂存危废，避免或减轻由安全事故引发的环境风险。
③在废油桶下发设置防泄漏托盘，在厂区集中放置，地面做好防渗措施，严禁烟火，注意通风。
④合理配置灭火设备，电器安装应能充分满足消防用电的要求，内部的输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示符合安全要求。
4）废气非正常排放
如发现除尘装置和有机废气处理装置出现故障，立即停产，立即修复，事故情况下厂区不得生产。同时，还通过以下措施防止事故废气对区域环境造成不利影响。
①定期检测各生产区间设置的除尘和有机废气处理装置，发现装置未工作等情况立即停机检查维修。
②指派专人每周对厂房内粉尘处理状况以及相关环保装置进行检查，排除事故。
③定期清除布袋除尘器的收尘灰，定期更换活性炭，避免影响处理效率。
[bookmark: OLE_LINK31]厂区内应加强设备的运行管理和维护保养、使各项环保设备设施保持良好运转，避免因设备故障而发生环境污染事件。
（5）环境风险分析结论
综上分析，项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，对每个环节特别是危险物品落实风险防范措施和应急措施，可避免环境风险事故的发生。本项目使用的风险物质其储存量较小，不构成重大危险源；风险分析表明，建设单位通过采取一系列风险防范措施，可有效降低危险化学品使用风险，能使项目风险水平降低至可接受程度。
8、排污口规范化设置
建设单位应按要求在各污染源车间外及固体废物暂存场等设置明显的环境保护图形标志牌，设置规范的监测口，服务于后续监测采样。
本项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》中采样位置（设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍处）及采样口（采样孔内径不小于80mm，采样孔管长不应大于50mm）的要求。
本项目排污口设置牌可参照以下标识设置。
表4‑19 排放源图形标识
	排放口
	废水排口
	废气排口
	噪声源
	一般固废排放源

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	图形颜色
	白色

	背景颜色
	绿色


本项目危险废物标识牌应参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置，见下表。
[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215]表4‑20 危废暂存间标识
	标牌
	说明
	备注

	[image: ]
	危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB 15562.2中的要求（如下）。
危险废物警告标志规格为等边三角形，边长40cm，背景为黄色，图形为黑色，适用于危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。
	危险废物贮存设施标志

	[image: ]
	危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。
标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。
危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。
	粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标
签


9、改扩建项目“三本账”分析
本项目在原厂房二号车间内购买设备进行扩建生产线。改扩建“三本帐”算法：改扩建前排放量－“以新带老”消减量+改扩建部分排放量=改扩建完成后总排放量。
本项目扩建前后污染情况变化见下表：
表4-24  项目主要污染物改建前后“三本账”一览表单位：t/a
	污染源
	污染物
	扩建前排放量
	扩建部分排放量
	“以新带老”消减量
	扩建后总排放量
	增减量变化

	废水
	废水量m3/d
	1080m3/d
	0
	0
	1080m3/d
	0

	
	COD
	0.54t/a
	0
	0
	0.54t/a
	0

	
	BOD5
	0.324t/a
	0
	0
	0.324t/a
	0

	
	TP
	0.009t/a
	0
	0
	0.009t/a
	0

	
	NH3-N
	0.049t/a
	0
	0
	0.049t/a
	0

	废气
	原项目一车间
	木工粉尘
	0.0243t/a
	0
	0
	0.0243t/a
	0

	
	
	热熔胶有机废气
	0.003t/a
	0
	0
	0.003t/a
	0

	
	二车间天然气
	颗粒物
	0
	0.936kg/a
	0
	0.936kg/a
	+0.936kg/a

	
	
	SO2
	0
	6.24kg/a
	0
	6.24kg/a
	+6.24kg/a

	
	
	NOx
	0
	21.75kg/a
	0
	21.75kg/a
	+21.75kg/a

	
	二车间压贴机废气
	甲醛
	0
	0.2176kg/a
	0
	0.2176kg/a
	+0.2176kg/a

	
	
	VOCs
	0
	0.055t/a
	0
	0.055t /a
	+0.055t/a

	固废
	生活垃圾
	6t/a
	0
	0
	6t/a
	0

	
	纸箱废包装材料
	1t/a
	0
	0
	1t/a
	0

	
	废边角料
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废活性炭
	0
	1.045t/a
	0
	1.045t/a
	+1.045t/a

	
	废介质油
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a


本次扩建项目仅对二车间增加设备，不增加员工数量，新增模温机和压贴机，因此增加天然气废气和压贴有机废气。
10、环保投资估算
本项目总投资1000万元，环保投资40.8万元，占总投资的4.08%。环保治理措施及投资一览表见下表所示。
表4‑21项目环保投资一览表
	类别
	项目
	污染物
	设施概况
	环保投资（万元）
	备注

	[bookmark: _Hlk211248095]施工期
	废气治理
	扬尘
	厂区抑尘通过洒水除尘；
	0.1
	已建

	
	废水治理
	生活污水
	预处理池处理后进入市政污水管网
	/
	利旧

	
	噪声治理
	噪声
	施工期加强管理，合理布局，禁止夜间施工
	0.1
	已建

	
	固废治理
	生活垃圾
	统一收集后由环卫部门进行清运处理
	0.1
	已建

	
	
	建筑垃圾
	运至政府指定建渣场处理
	0.5
	已建

	营运期
	废气治理
	二车间有机废气
	二车间有机废气：贴面废气经负压收集，收集的废气经1套活性炭处理设施，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。
	15
	已建

	
	
	二车间天然气燃烧废气
	二车间天然气燃烧废气：废气经一根12m高排气筒（DA003）排放。
	15
	已建

	
	废水治理
	生活污水
	[bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK373]预处理池处理后进入市政污水管网
	0
	利旧

	
	噪声治理
	设备运行噪声
	选用低噪声设备、合理平面布局，设备基础减震，建筑隔声，距离衰减。
	2
	已建

	
	固废治理
	一般固废
	一车间设置1间一般固废暂存间，面积10m2，废边角料、废包装材料、布袋除尘器集尘外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
	0
	利旧

	
	
	危险废物
	二车间设置1间危废暂存间，面积5m2，危险废物分类收集，统一存放到危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处理。
	2
	新建

	
	地下水防治措施
	分区防渗
	重点防渗区：危废暂存间，现有生产车间地面防渗基础上增加2mm厚HDPE人工防渗涂层，使渗透系数K≤10-10cm/s。
一般防渗区：生产车间。利用现有车间地面防渗，确保防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。
	1
	新建

	
	环境风险
	加强管理，设置消防器材，采取环境风险防范及应急措施，制定风险应急预案。
	5
	新建

	合计
	40.8
	






环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	二车间有机废气
	VOCs、甲醛
	贴面废气经负压收集，收集的废气经1套活性炭处理设施，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB1297-1996）中二级标准

	
	二车间天然气燃烧废气
	颗粒物、SO2、NOx
	废气经一根12m高排气筒（DA003）排放。
	

	地表水环境
	污水总排口（DW001）
	COD、
BOD5、
SS、
氨氮、
TP
	生活污水经预处理池，出水排入园区污水管网，送至巴中经开区污水处理厂处理达标后排入巴河。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	声环境
	厂界
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、合理平面布局，设备基础减震，建筑隔声，距离衰减。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	固体废物
	一般固废：设置1间一般固废暂存间，面积10m2，废边角料、废包装材料、布袋除尘器集尘外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
危险废物：设置1间危废暂存间，面积5m2，危险废物分类收集，统一存放到危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处理。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	为了避免项目的生产对土壤及地下水产生污染，项目方应加强日常管理，对项目内进行分区防渗。项目内防渗分区分为重点防渗分区、一般防渗分区。
重点防渗区：危险废物暂存间采用现有生产车间地面防渗+2mm厚HDPE人工防渗涂层，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
一般防渗区：生产车间其他区域；依托现有生产车间地面防渗，确保防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数度数为≤10-7cm/s的防渗性能。

	生态保护措施
	本项目位于工业园区内，已建车间内安装设备新建生产线扩建，不再单独进行征地，不涉及拆迁和安置，在各项环保措施实施，污染物排放达标的情况下，项目运营期对周围生态环境影响较小。

	环境风险防范措施
	①火灾防范措施：加强厂区消防设施的日常管理，配备消防器材，设置明显标识，严格明火管理，加强日常检修维护，滤芯回收过滤器及布袋除尘器设置防爆装置（泄爆片），管线设置防火阀。②事故废水防范措施：危废暂存间、车间门口设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，配备沙袋、封堵气囊、应急收集桶等应急物资，以备应急时作为阻挡物封堵事故废水外流或者收集容器，利用混凝沉淀槽作为应急收容措施，厂房内设置雨水管网紧急封堵气囊和沙袋，火灾爆炸事件状态下采用充气封堵气囊投入雨污水管网内，封堵雨水管网和污水总排口。③泄漏风险防范措施：液态危险废物（废导热油）应专桶收集暂存于危废暂存间，收集桶堆放地面作防雨、防渗、防漏处理，并在周边设置导流槽；未使用的导热油密封在桶内，并在桶下发设置防泄漏托盘。④事故排放防范措施：定期检修各生产区间设置的环保设施，加强设备的运行管理和维护保养。

	其他环境管理要求
	（1）结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其他的有关规定。
（2）根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。
（3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。
（4）组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。
（5）环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。
（6）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。
（7）按照公司环保管理监测计划，配合环境监测站完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。
（8）准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。
（9）开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。



结论
	[bookmark: _Hlk207722802]本项目的建设符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，无环境制约因素，总平面布置基本合理。废气、废水、噪声在采取相应污染防治措施后可以做到达标排放，固废实现无害化处理，并通过加强管理等措施降低项目运行对环境的影响。只要认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。




[bookmark: _Hlk207722850]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物（木工粉尘）
	0.0243t/a
	/
	/
	0
	0
	0.0243t/a
	0

	
	颗粒物（天然气）
	0
	/
	/
	0.936kg/a
	0
	0.936kg/a
	+0.936kg/a

	
	二氧化硫
	0
	
	
	6.24kg/a
	0
	6.24kg/a
	+6.24kg/a

	
	氮氧化物
	0
	
	
	21.75kg/a
	0
	21.75kg/a
	+21.75kg/a

	
	VOCs
	0.003t/a
	
	
	0.055t /a
	0
	0.058t/a
	+0.055t/a

	废水
	废水量
	1080m3/d
	/
	/
	0
	/
	1080m3/d
	0

	
	COD
	0.54t/a
	/
	/
	0
	/
	0.54t/a
	0

	
	BOD
	0.324t/a
	/
	/
	0
	/
	0.324t/a
	0

	
	TP
	0.009t/a
	/
	/
	0
	/
	0.009t/a
	0

	
	NH3-N
	0.049t/a
	/
	/
	0
	/
	0.049t/a
	0

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	6t/a
	/
	/
	0
	/
	6t/a
	0

	
	纸箱废包装材料
	1t/a
	/
	/
	0
	/
	1t/a
	0

	
	废边角料
	0
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	危险废物
	废活性炭
	0
	/
	/
	1.045t/a
	/
	1.045t/a
	+1.045t/a

	
	废介质油
	0
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

2

image1.png
B ST S X E R FAREHTE (EHR)

EEBEBTRR

B2





image2.png
-
» TSR

“R SEMEABRESEHRER, MAFAEA
HEERIRT P EARXERE— S I

e N L]

p

* PNBHEFFTRK (RUKR, S9KR)

4 T s THSTIINZ0NG ©

2 mIE-BHH-BHK 2 KTRE-BZTAR-BK
gﬁﬂmﬁ gﬁl&l &R 1553 km

4 TUESERET





image3.png
I EEETER E
[ rerResms [ ASnatEE [ ZRuNes

BriRE

R

m kg U
ENEEE NREEF BenihE EEYRE EHEER

BR  RER mEeER g o

@ B HEFHRR (BRI, £2XIR)
&5 TH5T190220006

2 mIE-BEh-BHxK 2 KLRE-SETAR-BK
gﬁﬁémh‘ gﬂlﬁ&ﬁ &R 1553 kom

4 TUESERET

2GR A




image4.png




image5.png
RS

XI5 H e

biles
® EF O TF

| e
© REfPET 0 TUESSERT

@ IREESESET
© EXETEENT @ —RERET

TR

F




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.png
M
Bk BFROAHEL
LN N
PENES KRR




oleObject1.bin
�

外购板材


贴面
150℃


修边


自然降温


胶膜纸


人工


修边机


包装入库


模温机、压贴机


有机废气、天然气燃烧废气、噪声


凉板机


废边角料、噪声



image10.emf
贴面

150

℃

修边

自然降温

包装入库

模温机 、 压

贴机

有机废气 、

天然气燃烧

废气 、 噪声

凉板机

废边角料 、

噪声

外购板材

胶膜纸

人工

修边机


image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




oleObject2.bin
饰面板


开料

封边

打孔


人工精修

组装、包装

粉尘、废木料、噪声


废包装材料


噪声、封边废气


噪声、粉尘


外购


电子锯


封边机


打孔机


人工


人工



image15.emf
饰面板

饰面板

开料

开料

封边

封边

打孔

打孔

人工精修

人工精修

组装 、 包装

组装 、 包装

粉尘 、 废木

料 、 噪声

废包装材料

噪声 、 封

边废气

噪声 、 粉尘

外购 电子锯 封边机 打孔机 人工

人工


image16.png




image17.png




image18.png




image19.png
DI((





image20.png




image21.png
TR EY





image22.png
EREY

awan

A
Erm

s

e

AR

Bl

Cen

Franan

CTeey

Faam,

=





