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0概 述
1项目由来

巴州区嘉和食品有限公司生猪屠宰场现位于巴州区梁永镇鹦鹉村一社，公司自2011 年成立以来，发展迅速、业务不断发展壮大，按照相关法律法规和行业规范要求以及企业自身发展目标—建设标准化、智能化、节能型、环保型的新型现代化屠宰场，急需对用地规模进行扩大并完善企业相关配套生产设施。由于原址所在位置靠巴河河道处，在河湖红线范围内，按照河湖红线管控相关要求，必须迁址新建。

2025年11月25日，巴中市巴州区嘉和食品有限公司通过全国投资项目在线审批监管平台向巴州区发展和改革局申请备案了“巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目”（项目代码：川投资备【2511-511902-04-01-498824】FGQB-0908 号）。项目选址于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，总占地4026.71m2，不占用生态保护红线（距最近生态保护区边界2.2km），不在《巴州区矿产资源分布图》标注的压覆矿区范围内，符合《巴中市巴州区曾口片区国土空间总体规划（2021-2035年）产业布局。

项目占地4026.71m2，总建筑面积2451.99m2，建设内容为：建设屠宰厂房1979.54m2，综合楼314.15m2，配套用房128.1m2，柴油发电机房30.2m2，污水处理占地120m2，绿化景观道路 621.00m2及配套公用工程等。年屠宰生猪约15万头。项目总投资2619万元，其中环保投资304万元。
2环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（生态环境部第16号令）的相关规定，拟建项目属于“十、农副食品加工业13”中“18屠宰及肉类加工135*屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”，应编制环境影响报告书。
为此，巴中市巴州区嘉和食品有限公司于2026年1月委托四川雒蓉安全环保技术服务有限公司承担《巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目环境影响报告书》的编制工作。接受委托后，我单位组织环评技术人员，实地踏勘项目厂址，收集有关技术资料，对项目进行充分调研、类比调查，根据《环境影响评价技术导则》及相关法律法规要求，编制完成了该项目环境影响报告书。
主要评价工作过程如下：

根据工程特点，本次环评主要对项目工程建设、运营期进行分析，找出主要的生态环境影响因素和环境污染因素，按照环境影响评价技术导则对评价区水环境、大气环境、声环境和生态环境进行评价。同时，提出合理的生态环境保护措施和污染防治措施，以便减小工程建设对环境的影响。收集公众对本项目建设的意见，以使工程施工、运营过程、退役期中的环境保护措施更加完善，最大限度减少工程建设对环境的影响，充分发挥工程建设的环境效益和社会效益。
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）第3.3条，本项目整个环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案编制阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。项目具体流程见图0-1。
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图 0.2‑1  环境影响评价工作程序
（1）准备阶段
四川雒蓉安全环保技术服务有限公司在承担了“巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目”环评工作后，在接受委托后7个工作日内（2026年1月23日），建设单位立即在“巴州新闻网”（https://www.scbzxw.cn/c/2026/01/25/176930360435147.html）开展了第一次环评信息公示工作。根据建设单位提供的资料，确立了如下环评工作思路：
①编制环境影响评价工作方案；
②根据设计资料，针对拟建工程建设特点，对项目实施可能对环境的影响进行识别；
③在识别环境影响的基础上，重点对工程建设可能会对区域内的生态环境、环境空气、地表水、地下水、土壤和声环境等重点环境要素的环境影响和环境风险进行深入分析、预测，以论证工程的环境可行性。
（2）环境影响评价工作阶段
①环境敏感区筛查
本次评价于2026年2、3月对项目评价范围进行了详查，查明评价范围内永久基本农田、居民点、学校、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等各类环境敏感区分布情况，并将筛查结果及时反馈给建设单位及设计单位。
②环境现状调查
本次评价在2026年4月完成了区域大气环境、地表水、地下水环境、土壤、声环境等现状监测工作。
③环境影响评价工作
根据调查、收集到的有关文件、资料，在环境现状调查结果的基础上，采用计算机模型模拟、类比分析等手段，对建设项目各环境要素的环境影响和环境风险进行了分析、预测及评价。
（3）环境影响报告书编制阶段
整理各环境要素的分析、预测成果，评价工程建设对各环境要素的影响，编制环境影响报告书，论证工程建设的环境可行性。
（4）公众参与
在环境影响评价工作过程中，建设项目严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求开展公众参与相关工作。本次评价引用公参结果。

3政策符合性分析及预判

（1）产业政策及规划符合性判定

本项目为生猪屠宰项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家现行产业政策。

拟建工程符合《四川省生猪屠宰行业发展规划》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办发[2022]17号）、《生猪屠宰管理条例》、《生猪屠宰质量管理规范》、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第3号）、《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）、《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）等文件要求，符合《巴州区梁永镇斑竹村村庄规划》（2026-2035）。

根据调查，拟建工程各建设内容均不在划定的四川省生态保护红线范围之内，符合《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）、《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）、《巴中市生态环境保护委员会关于加强生态分区管控的通知》（巴环委办﹝2024﹞3号）要求。

（2）评价等级的判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合工程分析成果，判定拟建工程大气环境评价等级为二级，地表水环境评价工作等级为水污染影响型三级B，地下水环境评价工作等级为二级，声环境评价工作等级为二级，环境风险评价等级为简单分析，生态环境评价等级为三级。

4关注的环境问题

本评价将对项目区进行详查，查明项目所在地附近各类环境敏感点的分布情况及与拟建项目的地理位置关系。通过现状环境质量监测数据，调查区域环境质量状况，核实区域是否有相应的环境容量。

着重对待宰间、屠宰车间、污水处理站等产生的恶臭、企业日常运行过程中产生的废水污染物产排量、排放去向及合理性、企业日常运行过程中生猪叫声及设备噪声对周边环境的影响、企业日常运行过程中产生的固体废物的暂存及处置方式、污染防治措施可行技术进行分析，评价项目运营期恶臭、废水、噪声及固废对区域环境的影响是否可以接受。
5环境影响报告书的主要结论

巴中市巴州区嘉和食品有限公司巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目的建设符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，外环境无重大环境制约因素，选址符合规划要求；该项目采取的污染防治措施成熟可靠，各污染物均能实现达标排放或综合利用；全厂污染物排放对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能现状；环境风险在可接受范围内；当地政府及公众积极支持项目建设。因此，项目建设在认真执行“三同时”和排污许可证制度，落实环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，该项目的建设是可行的！
1 总 则
1.1 评价目的

（1）在对拟建工程评价范围环境状况调查的基础上，明确主要环境保护目标；收集已有监测资料及对区域环境进行现状监测，明确区域环境质量现状。

（2）根据国家产业政策、技术政策要求，结合当地总体规划、专项规划，分析拟建工程与产业政策、技术政策及当地总体规划、专项规划的符合性。

（3）全面分析拟建工程建设内容，给出产排污情况，并结合项目区环境特征，采用模式计算的方式预测、分析或评价项目施工期和建成投产后对环境的影响范围以及引起的环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性，为建设单位进行污染防治和环境保护管理提供依据，为环境保护管理部门决策提供科学依据。

（4）根据国家和地方环保规范要求开展公众参与调查活动，征求并分析公众提出的意见或建议；对项目建设可能引起的环境污染，通过对拟建工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，提出进一步减缓污染的对策建议。

（5）在上述综合分析的基础上，给出拟建项目建设的环境可行性结论。
1.2 评价依据

1.2.1 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；
（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）；
（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；
（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；
（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；
（10）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；
（11）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行）；
（12）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）；
（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；
（14）《中华人民共和国食品安全法》（2018修正）；
（15）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）；
（16）《中华人民共和国农产品质量安全法》（2018年10月26日修正）；

（17）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订）；

（18）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令第六十五号）。

1.2.2 行政法规和部门规章
（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（2）《生猪屠宰管理条例》（中华人民共和国国务院令第742号）； 

（3）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）；
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（生态环境部 第16号令）；
（5）《产业结构调整指导目录）》（2024本）；
（6）《危险化学品安全管理条例》（2013）；

（7）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018第48号）；
（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；
（9）《环境影响评价公众参与办法》，（部令第4号）；
（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令2015年第34号）；
（11）《国家危险废物名录》（2021年版）；
（12）《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）；
（13）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）；
（14）《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）；
（15）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）；

（16）《“十四五”冷链物流发展规划》（国办发〔2021〕46号）；

（17）《生猪屠宰质量管理规范》（农业农村部公告第710号）；

（18）《关于生猪屠宰环节非洲猪瘟常态化防控工作有关事项公告》（中华人民共和国农业农村部公告第821号）；

（19）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）；

（20）《农业农村部 财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（农牧发〔2020〕6号）；

（21）《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号）；

（22）《农业部办公厅关于病死及病害动物和相关动物产品无害化处理有关问题的函》（2017年8月29日）；

（23）《畜禽屠宰加工设备 猪屠宰成套设备技术条件》（GB/T 30958-2023）；

（24）《畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动方案》（2023年4月7日）；

（25）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

（26）《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（2017年7月18日）；

（27）《农业高质量发展标准化示范项目 （生猪屠宰标准化建设）建设指南》（疫控屠函[2021]157号）；

（28）《畜禽屠宰操作规程 生猪》（GB/T 17236-2019）、《畜禽屠宰操作规程 鸭》（NY/T 3741-2020）；

（29）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）；

（30）《关于进一步深化环境影响评价改革的通知》（环环评[2024）65号）；

（30）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）；

（31）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）。

1.2.3 地方性法规、规章和文件 

（1）《四川省环境保护条例》（修订）（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 94 号公布）；

（2）《四川省生态功能区划》； 

（3）《四川省主体功能区规划》，川府发〔2013〕16 号； 

（4）《四川省基本农田保护实施细则》，川府发〔1996〕77号； 

（5）《四川省人民政府关于〈全国生态环境保护纲要〉的实施意见》，川府发〔2002〕7号； 

（6）《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》，四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告第125号发布； 

（7）《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》，川办发〔2013〕32号； 

（8）《四川省灰霾污染防治实施方案》，川环发〔2013〕78号； 

（9）《四川省固体废物污染环境防治条例》，2022年6月9日； 

（10）《四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》，川环办发〔2015〕333 号； 

（11）《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》，川府发〔2015〕59 号

（12）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》，川府发〔2018〕24号； 

（13）《四川省环境保护厅关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和登记表的函》，川环函〔2018〕1201号； 

（14）《四川省生物多样性保护战略与行动计划》； 

（15）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》，2012年12月1日； 

（16）《四川省新增重点保护野生动物名录》，川府发〔2000〕37号； 

（17）《四川省“十四五”能源发展规划》，川府发〔2022〕8号； 

（18）《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022 版）》，川环规〔2022〕5号； 

（19）《四川省地面水水域环境功能划类管理规定》，2012年9月26日； 

（20）《四川省水利厅关于印发四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》，川水函〔2017〕482号； 

（21）《四川省林地管理办法》，川林发〔2010〕33号； 

（22）《四川省“十四五”生态环境保护规划》，川府发〔2022〕2号； 

（23）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》，2012年12月1日； 

（24）《四川省人民政府关于〈四川省生态功能区划〉的批复》，川府函〔2006〕100号；

（25）《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》，川自然资规〔2022〕3号；

（26）《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）；

（27）《巴中市生态环境保护委员会关于加强生态分区管控的通知》（巴环委办﹝2024﹞3号）；

（28）《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，2021年2月2日；

（29）《四川省人民政府关于印发四川省碳达峰实施方案的通知》，川府发〔2022〕37号；

（30）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，川长江办〔2022〕17号；

1.2.4 技术导则和规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价导则》（H169-2018）；
（9）《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）；
（10）《冷库设计规范》（GB50072-2010）；
（11）《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）

（12）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；
（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）；
（15）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
（16）《食品安全国家标准 生猪屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；

（17）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；
（18）《畜禽屠宰良好操作规范 生猪》（GB/T 19479-2019）；

（19）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）。

1.2.5 其他相关资料 
（1）《巴州区嘉和食品有限公司迁址新建项目可行性研究报告（代项目建议书）》中晟恒昌设计集团有限公司；
（2）项目投资备案证（项目代码：川投资备【2511-511902-04-01-498824】FGQB-0908 号）；

（3）大气、噪声环境监测报告；
（4）业主提供的其他相关资料。   

1.3 评价构思

1.3.1评价原则 
（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
1.3.2评价构思

（1）本次评价采用对区域环境空气、声环境进行实际监测和引用周边地下水、地表水环境质量现状数据，对区域环境空气、地表水、地下水及声环境进行环境质量现状评价。

（2）根据项目污染物排放情况，通过模式计算及类比调查方法，结合外环境特定和环境质量现状，进行预测评价，对工程建设和运行提出进一步减缓环境影响的措施。

（3）通过采取模型模拟、类比调查等技术手段，分析、预测项目产污排污对项目周边环境和敏感区的影响程度及影响范围。在此基础上提出有效的污染防治措施和生态环境保护方案及运营期环境管理建议、监测方案。

（4）根据国家、地方有关法律、法规、政策和标准，结合相关规划，论证项目与相关规划及有关政策的符合性。

（5）通过工程拟采取的环保措施，结合项目周边外环境关系，分析项目平面布局的合理性及环境保护目标的环境保护措施的可行性。
（6）从环境保护角度出发，对工程建设的可行性作出明确结论，为主管部门的决策和环境管理提供科学依据。
1.4 评价时段、内容和重点

1.4.1 评价时段
本次评价时段为施工期、运营期。
1.4.2 评价内容 
根据项目工程特性及其所处的环境特征，拟建项目评价工作的主要内容包括：工程概况、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价（声环境影响评价、大气环境影响评价、水环境影响评价、生态环境影响评价、环境风险分析）环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论。 
1.4.3 评价重点 
拟建项目运营期的主要污染物为生产废水、噪声、废气、固废等。本次评价以工程分析为基础，重点评价运营期屠宰废水、臭气（主要为NH3、H2S、臭气浓度）、固体废物（主要为生活垃圾、粪便、屠宰废物、污水处理站污泥等）、设备噪声等污染影响、环境保护措施及经济技术论证。

1.5 环境要素识别及评价因子

1.5.1 环境要素识别分析
（1）环境对工程制约因素识别
通过对工程区环境资源条件的调查、分析，识别出工程建设的环境资源限制因素结果见表1.5-1。

表1.5-1
 环境资源对工程的制约因素识别表
	序号
	环境资源因素
	对工程制约程度
	序号
	环境资源因素
	对工程制约程度

	1
	地形地貌
	轻度
	7
	地表水环境
	轻度

	2
	地表水文
	轻度
	8
	地下水环境
	轻度

	3
	水文地质
	轻度
	9
	声环境
	轻度

	4
	水资源
	轻度
	10
	生产生活用水
	轻度

	5
	水土流失
	轻度
	11
	周边居民
	轻度

	6
	大气环境
	轻度
	
	
	


（2）工程建设对环境影响因素识别
通过工程初步识别以及周边环境概况分析。工程本阶段对环境的影响要素及程度见表1.5-2。工程建设对环境要素影响性质分析分别见表1.5-3。
表1.5-2
 工程对环境的影响因素识别矩阵表

	环境要素
	施工期
	运营期
	综合识别

	自然环境
	地形地貌
	0
	0
	0

	
	土地资源
	0
	0
	0

	生态环境
	植被与植物资源
	0
	0
	0

	
	陆栖脊椎动物
	0
	0
	0

	
	景观生态体系
	0
	0
	0

	环境质量
	大气环境
	-1
	-1
	-1

	
	地表水环境
	-1
	-1
	-1

	
	地下水环境
	0
	-1
	-1

	
	声环境
	-1
	-1
	-1

	
	土壤环境
	0
	-1
	-1

	注：“+、-、0”表示有利、不利和无不利影响，“3、2、1”表示影响程度大、中、小。


表1.5-3 项目对环境要素影响性质分析

	环境影响因素
	施工期
	运营期

	
	短期影响
	长期影响
	可逆影响
	不可逆

影响
	直接影响
	间接影响
	短期影响
	长期影响
	可逆影响
	不可逆

影响
	直接影响
	间接影响

	环境空气
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	

	地表水
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	

	环境噪声
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	

	土壤
	
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	√
	
	√

	地下水
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	

	植被
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	

	注：表中“√”表示有关联作用。


由表1.5-2和表1.5-3可知：
①不利影响

从工程施工的环境影响因素及环境影响性质识别结果看，运营期受工程建设影响的环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境和固体废物。

②有利影响

施工活动招纳部分劳动人员进行建设，提供部分就业机会，同时施工期间将使用大量的水泥、砂、钢筋等建筑材料，将带动当地经济的发展。工程建成后将促进当地社会经济的发展，并且提高当地居民的收入生活水平。

1.5.2 评价因子

根据环境影响评价因子识别结果，确定以对环境影响较大及较为敏感的环境因子作为评价因子。
根据项目的建设内容和开发建设特征，环境影响因子识别如表1.5-4所示。

表1.5-4
 项目建设的环境影响因子识别

	            时段

环境要素
	运营期

	环境质量现状评价因子
	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S

	
	地表水环境
	pH值、溶解氧、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、硫化物、氟化物、六价铬、砷、汞、铅、镉、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氯化物

	
	声环境
	等效连续A声级

	
	地下水环境
	地下水八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、
pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、化学需氧量

	
	生态环境
	土地利用、植被、区域景观

	环境影响评价因子
	环境空气
	NH3、H2S、SO2、NOX、PM10

	
	地表水环境
	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP

	
	地下水环境
	COD、NH3-N

	
	噪声
	等效连续A声级

	
	固体废物
	生活垃圾，粪便、屠宰废物（包括肠胃容物、不能食用的组织、残碎肉等）、病死动物、污水处理站污泥等

	
	生态环境
	绿化、水土流失等


1.6 评价标准
1.6.1 环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本项目环境空气属于二类功能区，本评价区域环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及附录A浓度参考限值；恶臭污染物H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)(附录D)其他污染物空气质量浓度参考限值。详见表1.6-1。

表1.6-1  环境空气质量标准     单位(μg/m3)
	污染物
	1小时平均
	日平均
	年日均值
	采用标准

	PM10
	/
	150
	70
	《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)

	PM2.5
	/
	75
	35
	

	SO2
	500
	150
	60
	

	NO2
	200
	80
	40
	

	O3
	200
	160

(日最大8小时平均值)
	/
	

	CO
	10000
	4000
	/
	

	NH3
	200
	/
	/
	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)(附录D)

	H2S
	10
	/
	/
	


（2）地表水环境质量标准

拟建项目所在区域内地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
表1.6-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值
	依据

	1
	pH
	6~9
	地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准

	2
	DO
	≥5
	

	3
	COD
	≤20
	

	4
	BOD5
	≤4
	

	5
	氨氮
	≤1.0
	

	6
	总磷
	≤0.2
	

	7
	LAS
	≤0.2
	

	8
	粪大肠菌落（个/L）
	≤10000
	

	9
	石油类
	≤0.05
	


（3）地下水环境质量标准
地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值

见表1.6-3。
表1.6-3  地下水质量标准  单位：mg/L
	污染物
	评价标准
	标准类别
	污染物
	评价标准
	标准类别

	pH值
	6.5~8.5
	III类
	氟化物(F-)
	≤1.0
	III类

	氨氮
	≤0.5
	
	镉(Cd)
	≤0.005
	

	硝酸盐(NO3-、以N计)
	≤20
	
	铁(Fe)
	≤0.3
	

	亚硝酸盐(NO2-、以N计)
	≤1
	
	锰(Mn)
	≤0.1
	

	挥发性酚类(以苯酚计)
	≤0.002
	
	溶解性总固体
	≤1000
	

	氰化物(CN-)
	≤0.05
	
	耗氧量
	≤3.0
	

	砷(As)
	≤0.01
	
	硫酸盐(SO42-)
	≤250
	

	汞(Hg)
	≤0.001
	
	氯化物(Cl-)
	≤250
	

	六价铬(Cr6+)
	≤0.05
	
	总大肠菌群
	≤3.0
	

	总硬度(以CaCO3计)
	≤450
	
	菌落总数
	≤100
	

	铅(Pb)
	≤0.01
	
	化学需氧量
	≤20
	

	注：化学需氧量在《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中无标准限值，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。


（4）声环境质量标准

本项目评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值见下表。
表1.6-4   声环境质量标准   单位：dB（A）

	标准类别
	等效声级LAeq

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


1.6.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准
施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）中排放限值，标准值见表1.6-5。

表1.6-5
  施工期扬尘排放标准
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值（μg/m3）
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250
	


运营期恶臭污染因子排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准，见表1.6-6。

表 1.6-6
 恶臭污染物排放标准
	类别
	污染源
	评估因子
	浓度限值
	标准值来源

	废气
	厂区
	NH3
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表1恶臭污染物厂界标准值

	
	
	H2S
	0.06mg/m3
	

	
	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	

	
	屠宰车间、待宰间、污水站
	NH3
	排气筒高度15m，
排放速率4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表2恶臭污染物排放标准值

	
	
	H2S
	排气筒高度15m，
排放速率0.33kg/h
	

	
	
	臭气浓度
	排气筒高度15m，

标准值（无量纲）2000
	


（2）废水排放标准
项目厂界内采用雨、污分流制，厂区废水COD、BOD5、氨氮、TN、TP、SS、动植物油等经自建污水处理站处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网；再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河。

表1.6-7 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1  单位：mg/L

	序号
	污染物
	排放限值
	污染物排放监控位置

	
	
	直接排放
	间接排放
	协商间接排放最高浓度限值
	

	1
	pH值（无量纲）
	6~9
	6~9
	6.5~9.5
	排污单位污水总排放口

	2
	色度（稀释倍数）
	50
	-
	-
	

	3
	悬浮物
	60
	400
	400
	

	4
	BOD5
	25
	350
	1500
	

	5
	CODcr
	70a/80
	500
	3000
	

	6
	氨氮
	15
	45
	200
	

	7
	总氮
	25
	70
	300
	

	8
	总磷
	2
	8
	45
	

	9
	动植物油
	15
	100
	100
	

	10
	总大肠菌群数（MPN/L）
	5000
	-
	-
	

	a70mg/L适用于禽类屠宰企业。


表 1.6-8
 梁永镇污水处理厂设计进水水质
单位：mg/L
	              污染物
排放标准及等级
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
	TP

	梁永镇污水处理厂设计进水水质
	270
	120
	380
	30
	40
	4


表 1.6-9
本项目执行标准
单位：mg/L
	             污染物
排放标准及等级
	排水量（m3/头）
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
	TP
	动植物油

	本项目
	猪0.6
	500
	350
	400
	45
	70
	8
	100


表 1.6-10 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单） 单位：mg/L
	              污染物
排放标准及等级
	pH 值

（无纲量）
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	TP
	氨氮
	动植

物油

	《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准
	6～9
	60
	20
	20
	20
	1
	8（15）
	3


（3）噪声
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。详见表1.6-11及1.6-12。

表1.6-11  《建筑施工场界环境噪声排放标准》   单位：dB(A)

	昼间
	夜间

	70
	55


表1.6-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB(A))
	昼间
	夜间

	60
	50


（4）固废
对进厂检验与检疫不合格的生猪及其产品按《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）执行。一般工业固体废物在厂区的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物储存执行危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。
1.7 评价等级和评价范围

1.7.1 评价等级
1.7.1.1 大气环境

拟建项目运营期的大气污染物主要为生猪待宰间及屠宰车间、待宰间、污水处理站等产生的恶臭。本次评价主要以日常营运过程中产生的NH3、H2S、颗粒物、SO2和NO2作为预测因子。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价采用大气导则推荐模式中的估算模式进行大气环境影响评价工作分级。
本评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节评价标准的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物在复杂地形情况条件下的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判断进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则
大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率的计算公式：

其中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i种污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。

②评价等级划分的依据
根据《环境影响评价技术导则
大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按表1.7-1的分级判据进行划分。
表1.7-1  评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%＜Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用EIAProA2018中估算模式对上述污染物的影响程度和范围进行估算，估算参数见下表。

表1.7-2  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	38.2

	最低环境温度/℃
	-1.9

	土地利用类型
	林地

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是
（否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	（是
√否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表1.7-3  估算模式计算结果表

	污染源名称
	评价因子
	单位
	评价标准
	Cmax（μg/m3）
	Pmax（%）
	D10%（m）

	屠宰间
	NH3
	μg/m3
	200
	5.8402
	2.9201
	

	
	H2S
	μg/m3
	10
	0.2197
	2.1969
	

	污水处理站
	NH3
	μg/m3
	200
	1.4553
	0.7933
	

	
	H2S
	μg/m3
	10
	0.1119
	0.3967
	/


③评价工作级别确定
根据《环境影响评价技术导则－-大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3.3.1 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。估算模式采用 AERSCREEN，根据软件计算，取最高等级。根据估算模式计算结果，本项目Pmax最大值出现为DA001排放有组织NH3的 Pmax值为2.9201% ，Cmax为5.8402μg/m3 。因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级 。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》 （HJ2.2-2018），不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
1.7.1.2 地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作等级划分如下。

表1.7-4
  评价工作等级
	评价等级
	判别依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200或W<6000

	三级B
	间接排放
	——


项目废水主要是待宰间冲洗废水、屠宰车间生产废水和生活污水等。项目实行雨污分流排水机制，生活污水、冲洗废水和屠宰废水等经自建污水处理站处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网；再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河。

综上所述，参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)地表水环境影响评价工作分级判据，确定地表水环境影响评价等级为三级B。

1.7.1.4声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，噪声评价等级按建设项目所在地声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、受建设项目影响人口的数量来确定。
①所在区域声环境功能区

拟建项目所在区域声环境功能属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

②声环境特征

项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，周边200m范围内有少量分散居民点分布，项目建设前后正常工况下敏感目标噪声增量小于3dB。综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价级别划分依据，确定拟建项目声环境影响评价工作级别为“二级”。

1.7.1.3地下水环境

根据查询项目所在地水文地质条件和现场查勘，项目附近区域已基本完成农村供水工程改造，项目现状调查范围内无饮用水水井分布，评价范围不涉及地下水集中式、分散式饮用水水源和补给径流区，不涉及其它地下水资源环境敏感区，则本项目地下水环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目为“N-轻工98-屠宰-年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上”的报告书项目，属于Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表：

表1.7-5  评价工作等级分级表

	         项目类别

环境敏感程度 
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


项目地下水评价等级为三级。

1.7.1.5环境风险评价等级

根据主要物料的毒理性和危险性、该项目拟选厂址周围的环境状况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分要求，项目涉及的危险化学品和风险物质的储存和使用，Q值＜1，拟建项目环境风险潜势为I，仅进行简单定性分析。

1.7.1.6土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价工作等级划分的基本原则，对照附录A，项目的行业类别为“其他行业”，项目为Ⅳ类项目；因此，本次评价不分析土壤环境影响。
1.7.1.7生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的等级划分原则，其评价等级划分详见下表。

表1.7-6   生态影响评价工作等级划分

	序号
	评价等级判定原则
	本项目

	a）
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及

	b）
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及

	c）
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及

	d）
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及

	e）
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目周围分布有公益林，但本项目不会对地下水水位造成影响，且可不进行土壤影响评价，因此不涉及

	f）
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目占地面积<20km2

	g）
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级。
	三级

	h）
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	不涉及

	导则条款6.1.3
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级
	根据《巴中市生态功能区划》，梁永镇涉及的生态功能区为渠江流域农林复合生态亚区（Ⅱ-1），不属于对保护生物多样性具有重要意义的区域

	导则条款6.1.4
	建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级
	项目仅涉及陆生生态影响

	导则条款6.1.5
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级
	不涉及

	导则条款6.1.6
	线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级
	项目不涉及线性工程

	导则条款6.1.7
	涉海工程评价等级判定参照GB/T19485
	不涉及

	导则条款6.1.7
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	不涉及


综上，本项目生态评价等级定为三级评价。
1.7.2评价范围

按“导则”中评价范围确定的相关规定，根据拟建项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，确定本评价各环境要素评价范围。

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则
大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，评价工作等级为二级，评价范围为：自厂界外延边长为5km的矩形区域范围内。

（2）地下水

本项目评价范围为所在的水文地质单元及周边区域。依据评价区域水文地质条件和地形地貌条件，确定具有相对统一边界和补给、径流、排泄条件的地下水系统来划分调查区水文地质单元边界（原则上以地表分水岭为界，即：中低山、山丘、小山包及其鞍部相连围成的范围，但在地表分水岭不明显处以最不利影响范围为边界），本次地下水评价范围东侧以山脊为界，南侧以山脊为界，北侧以溪沟为界，西侧以溪沟为界，评价范围约8.28km2。

（3）声环境

以项目厂界为边界，向外延伸200m范围。

（4）生态环境

以项目占地场界外200m范围。

1.8产业政策及规划符合性分析

1.8.1 产业政策符合性分析

对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本）第二类 限制类：十二、轻工，第24条“年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”，第三类 淘汰类：（十二）轻工：28、桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备；29、猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺，本项目年屠宰生猪15万头，且采用全自动屠宰设备（除劈半、放血、内脏处理采用人工利用工具外），不设桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备，则拟建项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。同时，巴州区发展和改革局对拟建项目予以备案（项目代码：川投资备【2511-511902-04-01-498824】FGQB-0908号）。

因此，拟建项目的建设符合国家的产业政策要求。
1.8.2 与《四川省生猪屠宰行业发展规划》符合性分析
项目与《四川省生猪屠宰行业发展规划》（川农规〔2023〕3 号）的符合性分析如下：
表1.8-1  项目与《四川省生猪屠宰行业发展规划》符合性分析一览表
	序号
	文件内容
	本项目情况
	符 合 性

	1
	规划布局：

优化布局，控减总量。屠宰企业设置符合法定设置条件和国家产业结构调整政策要求，综合城镇规划、养殖规模、加工能力、消费需求、交通条件、环境保护等因素，科学规划布局，优化资源配置，防止重复建设。

严格标准，转型升级。严格执行国家强制性屠宰、分割车间设计规范、工艺流程、卫生质量及环境保护等标准，依法取缔不符合标准的企业，引导屠宰企业一体化发展和品牌化经营，推动行业转型升级。

安全为本，保护环境。强化屠宰企业质量安全主体责任落实，提升保障能力，保障产品质量安全。严格执行生态环境保护要求，完善污水、粪便等环保处理设施。禁止在饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区规划建设屠宰企业。
	项目选址符合规划，并经巴中市自然资源和规划局同意：符合规划，同意选址。

企业按要求设置待宰间、屠宰间、急宰间、检验室及生猪屠宰设施，项目总平面布置严格按照《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317- 2009）进行设计。项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，项目所在区域不涉及饮用水水源保护区、 自然保护区等环境敏感区；项目运营期各类废水经厂区污水处理站处理后经梁永镇污水处理站处理后排入恩阳河。
	符合

	2
	环境影响分析

生猪屠宰活动对生产生活和生态环境可能造成不良影响，采取有针对性的环境保护对策和措施后，可有效预防和减轻不良环境影响。

（一）规范环境影响评价。新建、改扩建屠宰场应进行环境影响评价，环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

（二）不利环境影响分析。生猪屠宰产生的主要污染为屠宰企业建设、改造期间施工污染和从事经营活动期间运营污染。施工污染包括扬尘、施工机械及交通产生的施工噪声、施工废水、施工固体废弃物，属于短期阶段性污染。运营污染是指生猪屠宰加工过程中产生的大气环境、水环境、声环境、固体废弃物污染。上述污染因素会对项目实施地的水质、土壤、空气产生局部影响。

（三）消除环境影响措施。本着规划先行原则，市（州）根据行政区域实际编制产业规划或实施方案，细化项目布局和规模，根据“三线一单”生态环境分区管控和环境承载能力，优化产业布局及规模，严格执行建设项目环境影响评价制度。对于影响范围涉及环境敏感区的建设项目，应当对环境敏感区的影响做重点分析，提出对生态环境不利影响的减缓和控制措施。落实《畜禽屠宰操作规程生猪》，加强通风、定期清洗地面、消毒除臭，消除大气环境污染。严格执行《肉类加工工业水污染物排放标准》，生产车间采取防渗措施，污水集中处理、达标排放，降低水环境污染。对宰前检疫不合格生猪、待宰产生的粪污，及宰中产生的三腺等不可食用物质严格进行无害化处理，降低固体废弃物污染。严格执行《猪屠宰与分割车间设计规范》，采取提高屠宰厂区绿化率、使用降噪建材、加强车间密闭性等方法降低噪声污染。
	项目符合巴中市“生态环境分区”
管控单元要求。恶臭通过优化设

计、源头控制、加强通风、喷洒

除臭剂等措施，尽量减少排放量；

食堂油烟经油烟净化器处理后引

至屋顶排放。项目实行雨污分流

制，生产、生活污水经综合污水

处理站达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准及梁永镇污水处理站进水水质标准后，排至梁永镇污水处理站处理达标后排至恩阳河。

噪声通过选用低噪声设备、安装

减振垫，加强维护等措施控制后

能够实现厂界噪声达标。项目运

营期一般固废实现综合利用或合

理处置，危险废物经收集后委托

资质单位处置；生活垃圾经袋装

收集后交由环卫部门统一处置。

项目区内不设置无害处置设施，

病害畜禽及畜禽产品无害化处理

委托有资质的单位处置。项目总平面布置严格按照《猪屠宰与分割车间设

计规范》（GB50317-2009）进行

设计。
	符 合


1.8.3与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办发[2022]17号）符合性分析
表1.8-2  项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析
	政策中与本项目相关的要求
	本项目情况
	符合

性分析

	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	不属于此类项目
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，不涉及自然保护区
	符合

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与

供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范

围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，不涉

及饮用水源保护

区
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，不涉

及水产种质资源保护区
	符合

	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，不涉及生态红线、基

本农田
	符合

	禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止

在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
	项目非化工项目
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	项目非石化、煤

化工项目
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目
	项目为生猪屠宰项目，非淘汰落后产能项目，已取得备案证
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目
	项目为生猪屠宰项目，非产能过剩项目，已取得备案证
	符合


1.8.4 与《生猪屠宰管理条例》（中华人民共和国国务院令 第742号）的符合性分析

根据《生猪屠宰管理条例》对生猪定点屠宰厂（场）的规定，列表对比如下：
表1.8-3  本项目与《生猪屠宰管理条例》的符合性分析
	项目
	《生猪屠宰管理条例》相关规定
	本项目情况
	符合性结论

	1
	有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件
	项目用水来自市政给水管网
	满足要求

	2
	有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具
	本项目统一采购更先进、自动化程度更高、环保卫生更符合要求

的设备
	满足要求

	3
	有依法取得健康证明的屠宰技术人员
	企业聘请依法取得健康证明的屠

宰技术人员
	满足要求

	4
	有经考核合格的兽医卫生检验人员
	企业聘有经考核合格的兽医卫生检验人员
	满足要求

	5
	有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治措施
	有完善的消毒系统，对各主要工序及车间消毒，同时建设了能够处理达标排放符合要求的污水处理站
	满足要求

	6
	有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议
	废弃动物组织（病死动物、不合格肉品及副产品）委托有资质的单位进行处置，协议见附件
	满足要求

	7
	依法取得动物防疫条件合格证
	已取得动物防疫条件合格证，见附件
	满足要求


1.8.5 与《生猪屠宰质量管理规范》符合性分析

表1.8-4  本项目与《生猪屠宰质量管理规范》的符合性分析
	序号
	文件内容
	本项目情况
	符合 性

	1
	第十四条【厂址选择】生猪定点屠宰厂（场）周围

应当有良好的环境卫生条件，符合生猪屠宰行业发

展规划，并符合下列要求：（一）不应选择可能对

生猪产品产生污染的区域；应避开产生污染源的工

业企业或其他产生污染源的地区或场所；（二）远

离受污染的水体，避开周围有虫害大量滋生的潜在

场所；（三）符合动物防疫要求；（四）具备符合

要求的水源和电源。
	项目所在地属农村环境，周边不涉及化工、印染、喷漆等高污染企业。项目符合动物防疫要求。项目供水由当地自来水管网提供，供电当地供电公司提供，厂区内建设配电室，可以满足生产、办公的需要。
	符合

	2
	第十五条【厂区环境】生猪定点屠宰厂（场）厂区周围应当建有围墙等隔离设施，厂区主要道路应当硬化，路面平整、易冲洗，不积水。厂区内废弃物及时清除或处理，不堆放废弃设备和其他杂物。
	项目厂区周围建有围墙进行隔离，且四周均种植绿化；厂区主要道路、地面均硬化处理，路面平整且易冲洗、不积水。
	符合

	3
	第十六条【厂区布局】生猪定点屠宰厂（场）厂区

布局应当符合下列要求：（一）厂区划分为生产区

和非生产区，并有隔离设施；（二）生猪、废弃物

运送与成品出厂不得共用一个大门，厂内不得共用

一个通道。（三）设有待宰圈（区）、隔离间、急

宰间、实验室、官方兽医室和无害化处理间（或暂

存间）等。（四）设有生猪和产品运输车辆，以及

工具清洗、消毒的专门区域，生猪运输车辆清洗消

毒区域临近生猪卸载区域。
	根据总图设计，本项目生产区和非生产区分区明确，生产区域设置2个出入口，分别用于运送生猪、废弃物和成品肉；厂房按照功能分区设有待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室和暂存设施等；项目出入口配套设置车辆清洗消毒设施。
	符合

	4
	第十七条【车间布局】生猪定点屠宰厂（场）生产

区各车间的布局与设施应当满足生产工艺流程和

卫生要求。车间清洁区与非清洁区应分隔。
	项目车间按照工艺流程进行设计，卫生要求满足相关要求。车间内清洁区和非清洁区均采用物理隔离。
	符合

	5
	第十八条【待宰间要求】生猪定点屠宰厂（场）待

宰间的面积与设施应当与设计屠宰能力相适应，有

足够的圈舍容量，能容纳不少于单班设计屠宰能力

的生猪。待宰间四周围墙高度不低于 1 米，地面平整、易冲洗，隔墙采用不渗水易清洗材料。
	待宰间配备有足够的圈舍容量，能容纳旺季最大屠宰能力的生猪，圈舍隔墙高度约为1.2m，隔墙和地面采用不渗水、易清洗

材料。
	符合

	6
	第十九条【屠宰车间要求】生猪定点屠宰厂（场）屠宰车间的建筑面积与设施应当与设计屠宰能力相适应，车间温度控制符合生猪产品生产工艺要

求。车间内各加工区应按生产工艺流程划分明确，

人流、物流互不干扰，并符合工艺、卫生及检疫检

验要求。
	屠宰间建筑面积满足《屠宰与分割车间设计规范》相关要求，车间内采用自动控温系统。车间内的设置按工艺流程进行设计，人流、物流互不干扰，符合工艺、卫生及检疫检验
要求。
	符合

	7
	第二十条【检验室要求】生猪定点屠宰厂（场）应

当设有检验实验室，配备满足日常检验检测需要的

设施设备。
	生猪定点屠宰厂设有检验检疫室，配备满足日常检验检测需要的设施设备，满足常规检查要求。
	符合

	8
	第二十一条【产品储存库要求】生猪定点屠宰厂

（场）应当根据屠宰生产工艺、产品类型等，设置

产品储存库，储存库内有防霉、防鼠、防虫设施。

储存库的温度应当符合被储存产品的特定要求。冷

藏、冷冻储存库应当具有温湿度监控设备。
	本项目设有储存库，储存库内配备有防霉、防鼠、防虫设施。冷藏储存库配备有温度监控设备。
	符合

	9
	第二十二条【更衣室等要求】生猪定点屠宰厂（场）

应当设有与设计屠宰能力相适应并与车间相接的

更衣室、卫生间和淋浴间，其设施和布局不应对产

品造成潜在的污染风险。不同清洁程度要求的区域

应当设有单独的更衣室。
	项目人员更衣处设有消毒通道，更衣室区域配备有相适应的洗手设施、换鞋设施或工作鞋靴消毒

设施。
	符合

	10
	第二十三条【给排水设施要求】生猪定点屠宰厂

（场）屠宰生产车间应当根据工艺流程的需要，在

用水位置分别设置冷、热水管；地面不应积水。加

工用水的管道应当有防虹吸或防回流装置；明沟排

水口处应当设置不易腐蚀材料格栅，并有防鼠，防

臭设施。
	屠宰车间根据工艺流程需要，分别设置冷、热水管，地面均进行了地面硬化，不积水。排水沟设置有防鼠、防臭设施。
	符合

	11
	第二十四条【生产照明设施要求】生猪定点屠宰厂

（场）屠宰车间内应当有适宜的自然光线或人工照

明，照明灯具的亮度应当能满足检疫检验人员和屠

宰技术人员的工作需要。
	屠宰间房顶处安装有人工照明，照度应当能满足检验检疫人员和屠宰技术人员的工作需要。
	符合

	12
	第二十五条【通风与空气调节管理】生猪定点屠宰

厂（场）屠宰车间内应当有良好的通风、排气装置，

空气流动的方向应当从清洁区流向非清洁区。
	屠宰车间设送风、排风系统，采用机械通风的方式。
	符合

	13
	第二十六条【屠宰设备要求】生猪定点屠宰厂（场）

应当配备与设计屠宰能力相适应、符合国家规定的

屠宰设备和工器具，并按工艺流程有序排列，避免

引起交叉污染。与生猪产品接触的设备和工器具，

应当耐腐蚀、可反复清洗消毒，不与生猪产品、清

洁剂和消毒剂等发生反应。
	本项目配备的屠宰设备和工器具满足本项目设计屠宰能力，按照工艺流程有序排列，不涉及交叉

污染，配备的屠宰设备不涉及产业结构调整指导目录中规定的淘汰类生产工艺装备。
	符合

	14
	第二十七条【清洗消毒设施设备要求】生猪定点屠宰厂（场）应当分区域配备必要的清洗和消毒设施设备，不同区域清洗消毒设施设备不得混用。生猪运输车辆入口处应当设置与门同宽，长 4 米以上、深 0.3 米以上的消毒池；配置消毒喷雾器或设置消毒通道。屠宰车间入口处应当设置与屠宰规模相适应的洗手设施、换鞋设施或工作鞋靴消毒设施；车间内应当设有工器具、容器和固定设备的清洗、消毒设施，并有充足的冷热水源。隔离间、无害化处理车间的门口应当设置车辆、鞋靴消毒设施。
	本项目生猪运输大门出入口设置消毒池，人员更衣处设有消毒通道，更衣室区域配备有相适应的洗手设施、换鞋设施或工作鞋靴消毒设施，车间内设有刀具消毒车间，可对屠宰设备定期开展清洗消毒工作。隔离间、无害化处理间的门口设置有车轮、鞋靴消毒设施。
	符合

	15
	第二十八条【无害化处理设施设备要求】生猪定点

屠宰厂（场）应当配备与设计屠宰能力相适应的病

死病害生猪及生猪产品无害化处理设施设备，采用

的处理方法符合《病死及病害动物无害化处理技术

规范》及相关国家要求。
	项目区内不设置无害处置设施，病害畜禽及畜禽产品无害化处理委托有资质的单位处置。
	符合


根据上表可知，项目符合《生猪屠宰质量管理规范》（农办牧〔2023〕32号）的要求。
1.8.6 与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第3号）的符合性分析

根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》的要求，从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。本项目废弃动物组织（病死禽畜、废弃内脏及其他内容物、不合格品）委托有资质的单位进行处置。因此，本项目废弃动物组织（病死禽畜、废弃内脏及其他内容物、不合格品）外委能够合理处置，符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》的规定。
1.8.7与《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）的符合性

根据《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）中对屠宰项目厂址选址的规定：

（1）猪屠宰与分割车间所在厂址应远离供水水源地和自来水取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。厂区应位于城市居住区夏季风向最大频率的下风侧，并应满足有关卫生防护距离要求。
（2）厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体。并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。

（3）屠宰与分割车间所在的厂址必须具备符合要求的水源和电源，其位置应选择在交通运输方便、货源流向合理的地方，根据节约用地和不占农田的原则，结合加工工艺要求因地制宜地确定，并应符合规划的要求。
根据现场调查，本项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，不占用基本农田，不涉及饮用水源保护区，周边市政基础设施完善，厂区布置合理，位于梁永镇南侧，无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业，具有环境相容性，因此项目建设项目符合《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）中对屠宰项目厂址选址的规定。
1.8.8 与《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）的符合性
表1.8-5 
屠宰场设置规划符合性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	1
	厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染

源的地区或场所
	厂区周围无受污染的水体、产生有害气体、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所
	符合

	2
	厂址必须具备符合要求的水源和电源，厂区主要道路应硬化（如混凝土或沥青路面等），路面平整、易冲洗，不积水。厂区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物
	厂区统一由园区供水、供电，厂区具备符合要求的水源和电源，厂区主要道路混凝土硬化，路面平整、易冲洗，不积水。厂区无与屠宰加工无关的动物。
	符合

	3
	厂区运输畜禽车辆出入口处应设置与门同宽，长4m、深0.3m以上的消毒池；生产车间入口及车间内必要处，应设置换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋靴消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。
	运输动物车辆出入口设置1座长16m、宽9m、深0.3m的消毒池。生产车间入口及车间内必要处，设置换鞋设施或工作鞋靴消毒设施。
	符合

	4
	屠宰间面积充足，应保证操作符合要求。不应在同一屠宰间，同时屠宰不同种类的畜禽。应在适当位置设置检查岗位，检查胴体及产品卫

生情况。
	项目屠宰车间的建筑面积充足，在适当位置设有检查岗位，检查胴体及产品卫生情况
	符合

	5
	屠宰间面积充足，应保证操作符合要求。不应在同一屠宰间，同时屠宰不同种类的畜禽。应在适当位置设置检查岗位，检查胴体及产品卫生情况。
	项目仅屠宰生猪。在适当位置设有检查岗位，检查胴体及产品卫生情况
	符合

	6
	应当建立动物入场和动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度
	项目运营期均建立动物入场和动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、

消毒等制度
	符合


1.8.9 与《农业农村部关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》（农牧发〔2019〕7号）符合性分析
根据《农业农村部关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》（农牧发〔2019〕

 HYPERLINK "http://www.syj.moa.gov.cn/dongtai/201903/P020190318339350274711.ceb" \h 7号）要求：

表1.8-6 
与通知（农牧发〔2019〕7号）符合性分析
	序号
	相关规定
	项目情况
	符合性

	1
	企业生猪屠宰企业落实主体责任，开展非洲猪瘟自检，严禁未经检验检疫和非洲猪瘟检测不合格的肉品流入市场。
	按要求设置自检设备。
	符合

	2
	鼓励屠宰企业建设符合PCR检测技术要求的实验室，组织检测试剂供应单位对屠宰企业检测技术人员进行培训。
	项目按要求设置。
	符合

	3
	鼓励屠宰企业通过兼并、重组、标准化示范创建，提升规模化、规范化、标准化水平。
	本项目为标准化建设。
	符合


由上表可知，拟建项目符合《农业农村部关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》（农牧发〔2019〕7号）中相关检疫要求。
1.8.10 与《中华人民共和国农业农村部公告 第119号》（2019年1月12日）符合性分析

根据《中华人民共和国农业农村部公告 第119号》的要求：

一、生猪屠宰厂（场）应当按照有关规定，严格做好非洲猪瘟排查、检测及疫情报告工作，并主动接受监督检查。

二、生猪屠宰厂（场）要严格入场查验，发现有下列情形之一的，不得收购、屠宰有关生猪：

（一）无有效动物检疫证明的；

（二）耳标不齐全或检疫证明与耳标信息不一致的；

（三）违规调运生猪的；

（四）发现其他违法违规调运行为的。

三、生猪屠宰厂（场）要按照规定，严格落实生猪待宰、临床巡检、屠宰检验检疫等制度。在待宰间发现生猪疑似非洲猪瘟的，应当立即暂停同一待宰间生猪上线屠宰；在屠宰线发现疑似非洲猪瘟的，应当立即暂停屠宰活动。同时，按规定采集相应病（死）猪的血液样品或脾脏、淋巴结、肾脏等组织样品等进行非洲猪瘟病毒检测，检测结果为阴性的，同批生猪方可继续上线屠宰。

四、生猪屠宰厂（场）应当在驻场官方兽医组织监督下，按照生猪不同来源实施分批屠宰，每批生猪屠宰后，对暂储血液进行抽样并检测非洲猪瘟病毒。经PCR检测试剂盒或免疫学检测试纸条检测为阴性的，同批生猪产品方可上市销售。其中，经PCR检测为阴性的，有关生猪产品可按照规定在本省或跨省销售；经免疫学检测试纸条检测为阴性的，有关生猪产品仅可在本省范围内销售。

五、按照本公告第三、第四条规定，检出非洲猪瘟病毒阳性的，生猪屠宰厂（场）应当第一时间将检测结果报告当地畜牧兽医部门，并及时将阳性样品送所在地省级动物疫病预防控制机构检测（确诊）。经确诊为非洲猪瘟病毒阳性的，生猪屠宰厂（场）要在当地畜牧兽医部门监督下，按规定扑杀所有待宰间生猪，连同阳性批次的猪肉、猪血及副产品进行无害化处理，对屠宰车间和相关场所进行彻底清洗消毒。48小时后，可向当地畜牧兽医部门申请评估，经评估合格的，方可恢复生产。

六、生猪屠宰厂（场）非洲猪瘟病毒检测结果须经驻场官方兽医签字确认。对非洲猪瘟病毒检测结果为阴性且按照检疫规程检疫合格的生猪产品出具动物检疫证明，并注明检测方法、检测日期和检测结果等信息，其中，出具跨省调运动物检疫证明（产品A）的，要求PCR检测结果为阴性。对未经非洲猪瘟病毒检测或检测结果为阳性的，不得出具动物检疫证明。生猪屠宰厂（场）应当主动配合驻场官方兽医工作，不得拒绝、阻碍或干扰官方兽医监督核查。

拟建项目在运营过程中，巴中市农委将派驻驻厂兽医，指导并监督业主进行非洲猪瘟排查、检测及疫情报告工作，生猪进场前，将对生猪动物检疫证明、耳标等进行详细排查，不符合生猪拒收，生产过程中严格落实生猪待宰、临床巡检、屠宰检验检疫等制度，在待宰间发现生猪疑似非洲猪瘟的，立即暂停同一待宰间生猪上线屠宰，在屠宰线发现疑似非洲猪瘟的，立即暂停屠宰活动并对其进行非洲猪瘟病毒检测；并在驻场官方兽医组织监督下，按照生猪不同来源实施分批屠宰，每批生猪屠宰后，对暂储血液进行抽样并采用PCR试剂盒进行非洲猪瘟病毒检测，一旦发现检测结果呈阳性，将严格按照“第五条”规定进行处理。

因此，项目运营期非洲猪瘟防治措施符合《中华人民共和国农业农村部公告 第119号》的要求。

1.8.11 《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）

根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品厂选址的要求：

①厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

④厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

根据现场调查，项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，位于梁永镇南侧，区域环境空气质量较好，具有环境相容性。项目周边市政基础设施完善，厂区布置合理，周边未发现有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源及昆虫滋生的潜在场所；项目距离恩阳河较远，不属于易发生洪涝灾害的地区。

因此，拟建项目的建设符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品厂选址的要求。
1.8.12 与《动物防疫条件审查办法》符合分析

评价对照《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）中对屠宰加工场所动物防疫条件的具体要求（选址要求已废除，见《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》农牧发〔2019〕42号）），拟建项目实际情况的符合性如下表：
表1.8-7
  动物防疫条件对照表
	序

号
	分

类
	具体要求
	项目情况
	符合

性

	1
	布局
	场区周围建有围墙；
	项目场区周围建设围墙。
	符合

	
	
	运输动物车辆出入口设置与门同宽，

长4米、深0.3米以上的消毒池；
	运输动物车辆出入口设置1座长

8m、宽5m、深0.3m以上的消毒池。
	符合

	
	
	生产区与生活办公区分开，并有隔离设施；
	场内生产区（位于厂内东侧）与生活办公区（场区西侧）分开布置，并布置有绿化等隔离设施。
	符合

	
	
	入场动物卸载区域有固定的车辆消

毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备。
	入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，配有清洗场。
	符合

	
	
	动物入场口和动物产品出场口应当

分别设置；
	场区设有单独的动物入场口，动物产品出场口。
	符合

	
	
	屠宰加工间入口设置人员更衣消毒

室；
	屠宰加工间入口设置人员更衣消毒室。
	符合

	
	
	有与屠宰规模相适应的独立检疫室、

办公室和休息室。
	场内设有独立检疫室、办公室和休息室。
	符合

	
	
	有待宰圈、患病动物隔离观察圈、急宰间；加工原毛、生皮、绒、骨、角的，还应当设置封闭式熏蒸消毒间。
	场内设有待宰间、患病动物隔离观察圈（设有观察间）、急宰间；项目未加工原毛、生皮、绒、骨、角等产品。
	符合

	2
	设施设备
	动物装卸台配备照度不小于300Lx

的照明设备；
	动物装卸台配备照度应为350Lx的

照明设备。
	符合

	
	
	生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚应当耐腐蚀、不吸

潮、易清洗；
	生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚材料耐腐蚀、不吸潮、易清洗。
	符合

	
	
	屠宰间配备检疫操作台和照度不小

于500Lx的照明设备；
	屠宰间配备检疫操作台和照度应为600Lx的照明设备
	符合

	
	
	有与生产规模相适应的无害化处理、

污水污物处理设施设备。
	废弃动物组织委托有资质的单位进行处置，设有相应的污水污物处理设施设备。
	符合

	3
	其它
	动物屠宰加工场所应当建立动物入

场和动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度。
	项目运营期均建立动物入场和动物

产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒等制度。
	符合


由上表可知，拟建项目符合《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）中相关防疫规定。
1.8.13与《生猪屠宰质量管理规范》（农业农村部公告 第710号）的符合性

根据《生猪屠宰质量管理规范》项目符合情况如下：

表1.8-8   与《生猪屠宰质量管理规范》的符合性分析
	项目
	要求
	本项目情况
	符合性

	1
	第十四条　 生猪定点屠宰厂(场)应当符合省级生猪屠宰行业发展规划。生猪定点屠宰厂(场)应当符合动物防疫条件，具备符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)规定的水源和符合要求的电源。厂区周围应当有良好的环境卫生条件，远离产生污染源的工业企业或其他场所，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。
	项目符合巴中市生猪屠宰规划。选址符合相关要求，选址合理。
	符合

	2
	第十五条 厂区周围应当建有围墙等隔离设施，厂区主要道路应当硬化，路面平整、易冲洗，不积水。
	厂区四周建有围墙，主要道路已硬化且路面平整易冲洗。
	符合

	3
	第十六条 厂区布局应当符合下列要求:

(一)厂区划分为生产区和非生产区，二者之间设有隔离设施；

(二)成品出厂应当使用专用通道和出入口，运送生猪和废弃物的，不得与其共用；

(三)设有待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医室和无害化处理间(或暂存设施)等；

(四)分别设有生猪运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消毒的区域，生猪运输车辆清洗消毒区域应当临近生猪卸载区域；

(五)有符合环境保护要求的污染防治设施。
	厂区划分为生产区和非生产区，二者之间设有隔离设施；成品出厂有专用通道和出入口，运送生猪和废弃物的；设有待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医室，需无害化处理的废弃动物组织（病死禽畜、废弃内脏及其他内容物、不合格品）暂存于固废暂存间，及时外运有资质的单位进行处置；分别设有生猪运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消毒的区域，生猪运输车辆清洗消毒区域临近生猪卸载区域；各污染防治设施符合环境保护要求。
	符合

	4
	第十七条 生产区各车间的布局与设施应当满足生产工艺流程和卫生要求。屠宰间不应设置在无害化处理间、废弃物集存场所、污水处理设施、锅炉房等建筑物及场所主导风向的下风侧。
	生产区各车间的布局与设施满足生产工艺流程和卫生要求。屠宰间位于固废暂存间、危废暂存间、污水处理设施等建筑物及场所主导风向的侧风向
	符合

	5
	第十八条　屠宰间清洁区与非清洁区应当分隔。待宰间应当有足够的圈舍容量，能容纳不少于设计单班屠宰能力的生猪。圈舍隔墙高度不低于1米，隔墙和地面应当采用不渗水、易清洗材料。
	屠宰间清洁区与非清洁区分隔设置。待宰间有足够的圈舍容量，能容纳不少于设计单班屠宰能力的生猪。圈舍隔墙高度高于1米，隔墙和地面采用不渗水、易清洗材料
	符合

	6
	第十九条　 隔离间应当单独设立，位于待宰间主导风向的下风侧，宜靠近卸猪台。
	 隔离间单独设立，位于待宰间主导风向的侧风侧，靠近卸猪台
	符合

	7
	第二十条 急宰间应当设在待宰间和隔离间附近，有冷、热水供应装置，出入口设置便于手推车出入的消毒池。
	急宰间设在待宰间和隔离间附近，有冷、热水供应装置，出入口设置有便于手推车出入的消毒池
	符合


1.8.14
与《全国生猪屠宰标准创建实施方案》符合性分析

参加示范厂创建的生猪屠宰厂要按照有关法律法规和《生猪屠宰标准化建设规范》（另发）要求，加强从生猪进厂到产品出厂的全过程质量安全控制，并达到以下要求。

1.
质量管理制度化。一是管理制度健全，制定生猪屠宰全过程质量管理制度，建立生猪入厂查验登记、待宰静养、肉品品质检验、瘦肉精等风险物质检测、屠宰加工过程质控、产品出厂、无害化处理、人员管理、安全生产管理等制度。有效开展内控制度实施效果评价，并采取相应的纠偏措施。二是制度落实到位，所屠宰生猪主要来自屠宰厂自有养猪场和（或）签约养猪场，严格落实生猪入厂到产品出厂各项管理制度，加强人员和安全生产管理。三是追溯记录可查，充分运用现代信息技术，建立完备的记录制度和追溯体系，及时、规范、真实、准确地记录各项制度落实情况，确保从生猪进厂到产品出厂各环节有效追溯。

2.
厂区环境整洁化。一是选址合理，选址和布局符合动物防疫要求，远离受污染水体和污染场所。二是建设规范，屠宰车间布局与建设应当符合生产工艺流程和卫生要求。三是门面整洁，厂区干净，道路和场地硬化，绿化到位。四是环境卫生，生产区与非生产区划分明显，清洁区与非清洁区严格分隔，人流物流互不干扰，垃圾、废弃物存放与处理符合相关要求，厂区定期除虫灭害、清洁消毒。

3.
设施设备标准化。一是布局合理，设有待宰、隔离、急宰、无害化处理等场所，厂区和车间的设计布局与屠宰规模相适应，符合屠宰工艺流程和卫生要求，空间和面积满足生产要求。二是设施完善，配备给排水、清洗消毒、温度控制、通风、照明、仓储等基础设施，以及与屠宰规模相适应的生产设施、检疫检验设施、无害化处理设施、安全生产设施，做到合理安装、运转正常。信息化体系健全，建立视频监控系统，安装在线视频监控设备，并与县级以上监管部门联网运行，肉品品质检验合格证实现电子出证。三是设备达标，配备符合标准的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免造成交叉污染。

4.
生产经营规范化。一是工艺合理，屠宰生产线各环节运行协调顺畅，屠宰全过程屠体、胴体、肉品和副产品不着地。二是操作规范，严格按照相关规程规范开展屠宰操作和肉品品质检验操作。屠宰过程符合肉品质量和卫生管理要求，实施有效的微生物污染、化学污染和物理污染控制。三是品牌经营，创建自有肉类品牌，具备分割包装等深加工能力，配有专用的肉品运输车辆，具有完善的产品销售渠道和肉品配送体系。四是消毒彻底，屠宰、检验过程中使用的器具、设备，严格按照标准规定进行清洗消毒。

5.
检测检验科学化。一是装备齐全，建有一定规模的检验检测实验室，配备常用检验检测设施设备，使用药剂安全存储、定期更新，具备与生产规模相适应的理化、生化及兽药残留检验检测能力。二是体系健全，推行屠宰环节肉品质量安全风险管理，根据屠宰环节肉品质量安全风险状况开展检验检测。具备完善的以危害分析和预防控制措施为核心的肉品质量安全控制体系，按照国家规定开展“瘦肉精”、水分含量等相关项目检测。三是人员合格，配备与屠宰规模相适应，且经考核合格的肉品品质检验人员。

6.
排放处理无害化。一是流向科学，生猪屠宰厂副产品及废弃物流向不对产品和周围环境造成污染。二是排放达标，污水、废气等污染物排放指标符合环保要求。三是处理无害化，严格按标准对污物、废弃物、病害猪及病害产品进行无害化处理，处理方法规范，防止散布病原、污染环境。

项目管理制度健全，按照相关要求进行记录；项目选址和布局符合动物防疫要求，远离受污染水体和污染场所，厂区整洁干净，道路和场地硬化，绿化到位，同时生产区与非生产区划分明显；项目车间布置合理，分别设有待宰、隔离、急宰、无害化处理等场所，周边配套完善的给排水设施；项目建设自动化生产线，产线各环节运行协调顺畅，屠宰全过程产品不着地；项目配备了一定规模的检验室和常用的检测设备及相应人数的品质检验人员；项目产生的污染物达标排放，并对病猪及病害产品进行无害化处理，处理方法规范，防止散布病原、污染环境，符合《全国生猪屠宰标准创建实施方案》相关要求。

1.8.15与《巴中市巴州区梁永镇斑竹村村庄规划》（2026-2035 年）符合性分析
项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，根据《巴中市巴州区梁永镇斑竹村村庄规划》（2026-2035年），项目用地属于工业用地（见附图2-1），且项目属于梁永镇斑竹村产业发展用地规划中的生猪定点屠宰项目（见附图2-2）。因此，项目符合《巴中市巴州区梁永镇斑竹村村庄规划》（2026-2035年）。
1.8.15与“三区三线 ”的符合性分析

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第743 号）“第三条国土空间规划应当细化落实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求，统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界”。“三区”即农业、生态、城镇三个功能区，“三线”即永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。

本项目为屠宰项目，地处农村环境，不涉及生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。项目建设符合“三区三线 ”要求。

1.8.20
生态环境分区管控符合性分析
（1）与《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号）符合性分析
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号）文件，本项目位于巴中市通江县永安镇，项目与巴中市生态环境管控方案相符性分析表见下表。

表1.8-9  与巴中市生态环境分区管控方案相符性分析表
	环境管控单元类型
	总体生态环境管控要求
	本项目情况
	符合性

	优先保护单元
	优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。
	本项目位于一般管控单元，通过采取合理有效的治理措施后，影响较小，符合一般管控单元要求。
	符合

	重点管控单元
	重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。
	
	

	一般管控单元
	一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。
	
	

	巴中市
	1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；

2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；

3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；

4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用；

5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；

6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。
	本项目不属于“两高”项目，不涉及自然保护地、生态保护红线和集中式饮用水源保护区，项目符合巴中市总体生态环境管控要求。
	符合

	巴州区
	1.加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；

2.加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；

3.强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治；

4.强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控；

5.加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	项目为生猪屠宰项目各污染物均做到达标排放和合理处置，项目需严格落实各项污染治理措施，以满足该管控要求
	符合


根据巴中市环境管控单元图，本项目位于环境综合管控单元重点管控单元。

（2）与巴中市“生态环境分区管控”符合性分析
通过四川省政务服务网生态环境分区管控符合性分析系统进行比对分析，本项目涉及生态环境管控单元有1个、环境要素管控分区有4个。

（一）涉及的生态环境管控单元有1个，分别是：

	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	与管控单元关系（点选：点位信息；线选：相交长度,单位千米；面选：相交面积，单位平方千米）
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	巴州区要素重点管控单元
	ZH51190220007
	0.0041
	巴中市巴州区
	要素重点管控单元


（二）涉及的环境要素管控分区有4个，分别是：

	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	巴州区大气环境布局敏感重点管控区
	YS5119022320001
	巴中市巴州区
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区

	2
	巴州区其他区域
	YS5119023110001
	巴中市巴州区
	生态
	一般管控区

	3
	巴河-巴州区-金碑-控制单元
	YS5119023210002
	巴中市巴州区
	水
	水环境一般管控区

	4
	巴州区自然资源一般管控区
	YS5119023510001
	巴中市巴州区
	自然资源
	自然资源一般管控区


项目位于重点管控单元（管控单元名称：巴州区要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51190220007），项目与管控单元相对位置如下图所示：
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（三）所属经济区要求

	经济区名称
	标题
	内容
	项目对应情况介绍
	符合性

	川东北经济区
	区域特点
	南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。
	/
	/

	
	发展定位与目标
	围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。
	/
	/

	
	区域突出生态环境问题
	1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。3、达州、广安大气污染问题须重视。
	项目位于巴州区要素重点管控单元
	符合

	
	总体管控要求
	1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。2、建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。
	项目不涉及农村面源污染；项目营运期废气采取措施后能够做到达标排放。
	符合


（四）生态环境准入清单

表1.8-10  与巴中市普适性管控要求的符合性分析
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	巴州区+恩阳区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
-禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
-涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用
-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
-禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
-畜禽养殖严格按照区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）或养殖专业户。
-禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
【限制开发建设活动的要求】
1.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
2.大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。
3.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。
【允许开发建设活动的要求】
-全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
-针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
-严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
△
	本项目为生猪屠宰项目，不在长江干支流岸线1公里范围内，不属于禁止开发建设活动。项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不涉及在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
本项目不涉及永久基本农田。
	符合

	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
-加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
-火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求
-调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。
【新增源等量或倍量替代】
新增源等量或倍量替代：-若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。
-若上一年度空气质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。
-新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。
污染物排放绩效水平准入要求：
-屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网；
-到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区；县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；
-到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置。
-大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。
-到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上的行政村，全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理。到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上的行政村，实现保洁员配备合理、管理有效，村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效，生活垃圾减量化、无害化、资源化水平显著提高。基本建成垃圾分类有特色、转运设施较齐全。村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善的农村生活垃圾治理体系。
-到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩，平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长；
-到2025年，主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%。
【新增源排放标准限值】
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【污染物排放绩效水平准入要求】
企业环境风险防控要求：-工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。
-加强“散乱污”企业环境风险防控。
-现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。
-加强再生利用行业清理整顿。落实《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，防止污染土壤和地下水。
用地环境风险防控要求：-严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
-严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
【其他污染物排放管控要求】

到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。
	项目污染物达标排。
	符合

	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
-巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
-地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。
【安全利用类农用地管控要求】
-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
-禁止焚烧秸秆和垃圾。
【污染地块管控要求】
在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【园区环境风险防控要求】
到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到 2030 年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到 0.62 左右。
	项目不取用地下水，能源使用电。
	符合

	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	巴州区
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】
 /
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
 -加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
-加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	本项目废水处理后排入梁永镇污水处理厂处理达标后排入恩阳河，不会对区域水环境造成污染影响
	符合

	
	污染物排放管控
	【新增源等量或倍量替代】
 -加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
-强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
【污染物排放绩效水平准入要求】
强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控。
	本项目各类污染物能够做到达标排放和合理处置。
	符合

	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


表1.8-11  项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表
	“生态环境分区管控”的具体要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	类别
	对应管控要求
	
	

	ZH51190220007巴州区要素重点管控单元
	重点管控单元
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【限制开发建设活动的要求】
（1）大气布局敏感重点管控区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。
（2）其他执行要素重点管控单元总体准入要求
【允许开发建设活动的要求】
/

【不符合空间布局要求活动的退出要求】
（1）位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。
（2）其他执行要素重点管控单元普适性管控要求。
【其他空间布局约束要求】
/
	本项目为生猪屠宰项目，不属于巴州区禁止类、限制类产业，符合空间布局要求。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
（1）大气布局敏感重点管控区中的大气污染排放源执行国家、省、行业排放标准中规定的大气污染物特别排放限值。
（2）其他执行要素重点管控单元总体准入要求
【新增源等量或倍量替代】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【新增源排放标准限值】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【污染物排放绩效水平准入要求】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【其他污染物排放管控要求】
/
	本项目各类污染物能够达标排放和合理处置
	符合

	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
（1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；
（2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。
【安全利用类农用地管控要求】
（1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；
（2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。
【污染地块管控要求】
（1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；
（2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。/
【企业环境风险防控要求】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【其他环境风险防控要求】
/
	项目为生猪屠宰项目，不属于左述需要治理、监测的用地项目。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【地下水开采要求】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【能源利用效率要求】
执行要素重点管控单元总体准入要求
【其他资源利用效率要求】
/
	本项目不取用地下水，用水符合行业单位产品基准排水量要求，能源使用天然气和电，满足相应准入要求
	符合

	YS5119023110001巴州区其他区域
	生态
	空间布局约束
	/
	/
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022320001巴州区大气环境布局敏感重点管控区
	大气
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
	本项目为屠宰项目，不属于左述相关项目
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5119023510001巴州区自然资源一般管控区
	自然资源
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目用水符合行业单位产品基准排水量要求，用地符合当地规划，能源使用天然气和电
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	符合

	
	
	环境风险防控
	【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目用地符合当地规划
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5119023210002巴河-巴州区-金碑-控制单元
	水
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
不再新建、改扩建开采规模在50万吨年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。
	本项目为生猪屠宰项目，不属于磷矿项目
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。
【新增源等量或倍量替代】
1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。
【新增源排放标准限值】
1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。
	本项目各类污染物能够做到达标排放和合理处置
	符合

	
	
	环境风险防控
	【安全利用类农用地管控要求】
强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/


由上表可知，本项目的建设符合巴中市生态环境分区管控要求。

1.9 选址合理性分析
（1）规划符合性分析

由《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《畜禽屠宰良好操作规范 生猪》（GB/T 19479-2019）、《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）、《全国生猪屠宰标准创建实施方案》等文件的选址要求可知：生猪定点屠宰厂、点的选址应当符合城乡建设规划，远离生活饮用水的地表水源保护区、居民稠密区、公共活动场所；厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体。并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所；厂区应为城市建成区的下风向；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

根据现场调查，项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，位于梁永镇南侧，周边农村环境，具有环境相容性。项目周边市政基础设施完善，厂区布置合理，周边未发现有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源及昆虫滋生的潜在场所，无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业；项目距离恩阳河较远，不属于易发生洪涝灾害的地区。且项目符合《巴中市巴州区梁永镇斑竹村村庄规划》（2026-2035年）。
综上，本项目选址符合规划要求。
（2）外环境对本工程的影响

拟建项目周边范围内无滑坡、泥石流、采空区等重大不良地质现象，建设场地稳定，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，不在巴中市生态保护红线范围内。
项目东侧20m处为梁顶路，东侧、北侧、西侧为荒地和林地；南侧为荒地，南侧60m处为一废旧资源收购站，190m处为梁永镇垃圾中转站。最近居民为项目东南侧145m处1户居民。评价区域内以林地生态系统为主，周边农户有种植水稻、玉米、蔬菜等少量的农作物，以及脐橙、柑橘等果树。居住的零散农户喂养有鸡、鸭、猪、狗等。现场调查未发现野生动植物。项目拟建地对项目建设无制约因素。

项目待宰间及屠宰车间均在厂房内进行，污水处理站废气、待宰间及屠宰车间废气经负压收集后通过生物除臭装置处理后高空排放。设备均置于厂房内，通过厂房隔声和距离衰减后，对周边敏感点声环境影响较小。项目产生的废水通过污水处理站预处理达标后排入梁永镇污水处理厂进行处理。固体废物分类收集后交给有资质单位收运处理。项目产生的污染物在采取了有效的污染防治措施后，对区域环境影响较小，能为环境所接受。

因此，项目与外环境是相容的。
（3）道路交通及市政设施条件

本项目东侧20m处为梁顶路，交通便利；项目区域市政管网已完善。项目所在区域道路交通及市政设施较为完善。
综合以上分析，本项目选址交通便利，生产过程产生的污染物采取相应防治措施后对周边环境影响较小，从环境保护角度，本项目选址合理。

1.10 周边环境概况及环境保护目标

根据设计资料及现场调查可知，项目东侧20m处为梁顶路，东侧、北侧、西侧为荒地和林地；南侧为荒地，南侧60m处为一废旧资源收购站，190m处为梁永镇垃圾中转站。最近居民为项目东南侧145m处1户居民。项目周边居民均使用自来水，周边水井主要分布在项目的东南侧、北侧，沿农村村落进行分布，无饮用功能，评价范围内无饮用水井分布。

项目外环境关系情况见附图，主要环境保护目标见下表：
表1.10-1   项目评价范围内主要环境保护目标一览表
	保护目标
	方位
	经纬度
	相对厂界距离（m）
	规模
	环境功能区

	声环境（200m
范围内）
	居民
	东南侧
	106.82314268，31.68879527
	145
	1户
	GB3096-2008
中 2类标准

	环境空气
	居民
	东南侧
	106.82314268，31.68879527
	145~650
	10户
	GB3095-2012 中的二级标准

	
	居民
	东侧
	106.82462254，31.68982516
	205~260
	3户
	

	
	居民
	东北侧
	106.82270505，31.69290716
	205~460
	8户
	

	
	居民
	东侧
	106.83350398，31.69337068
	620~2350
	约220户
	

	
	广林村
	东南侧
	106.83318150，31.67715867
	890~2760
	约120户
	

	
	居民
	南侧
	106.81987532，31.67305685
	295-2240
	约 85户
	

	
	斑竹村
	西侧
	106.80182649，31.68951091
	260~2430
	约60户
	

	
	居民
	北侧
	106.81686629，31.69677883
	635~1680
	约 50户
	

	
	梁永镇
	北侧
	106.81266704，31.70923524
	1600~2630
	约 1200户
	

	地下水环境
	1#水井
	东侧
	106.82292441，31.68899764
	145m
	/
	GB/T14848-2017中 III类水质标准

	
	2#水井
	北侧
	106.81758938，31.69520759
	680m
	/
	

	
	3#水井
	北侧
	106.81619673，31.69798941
	1013m
	/
	

	地表水环境
	溪沟
	西侧约8m ，主要用途为行洪
	GB3838-2002中Ⅲ类标准

	
	恩阳河
	受纳水体，北侧约2.6km，主要用途为防洪、城乡供水、农业灌溉
	

	生态环境
	厂区范围水土流失和植被恢复
	不破坏生态系统完整性


2 建设项目概况
2.1 地理位置

巴州区位于成都、重庆、西安的交通网络中心，全程通达3小时，形成畅通“三区”（秦巴山区与成渝、关天经济区、联结三省[市][渝川陕]）、融入“三圈”（成都、重庆、西安经济圈）的区域综合交通枢纽，其“金三角”区位优势凸现。

拟建项目用地位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组（梁顶路笔画山隧道口100m处），距离巴达高速梁永出口3km，距巴中东站铁路货场28km，便捷的路网为项目提供了很好的交通基础。

2.2 项目概况
项目名称：巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目

建设单位：巴中市巴州区嘉和食品有限公司
建设性质：迁建

建设地点：巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，项目地理位置见附图1。
屠宰规模：：年屠宰生猪15 万头以上

工程投资：总投资2619万元，其中环保投资304万元，占总投资的11.6%。
劳动定员及工作制度：劳动定员25人，其中管理人员5人，生产人员20人。一年生产工作以360天计，实行1班工作制，每日工作8小时，宰杀时间在22:00~次日6:00；厂区内不设置食堂、宿舍。

占地面积：总占地4026.71m2，总建筑面积2451.99m2。
建设内容及规模：建设屠宰厂房1979.54m2，综合楼314.15m2，配套用房128.1m2，柴油发电机房30.2m2，污水处理占地120m2，绿化景观道路 621.00m2及配套公用工程等。年屠宰生猪约15万头。
2.3 产品方案

拟建项目生产规模：生猪屠宰规模为15万头/a。
产品方案及规模如表2.3-1所示，所有产品服务于巴州区或周边区县。
表2.3-1  主要产品方案表

	序号
	产品名称
	数量（t/a）
	备注

	一、生猪

	1
	主产品
	白条肉
	12100
	外售

	2
	副产品
	猪血
	380
	外售

	3
	
	红白内脏
	1980
	外售

	4
	
	猪头
	820
	外售

	5
	
	猪尾
	40
	外售

	6
	
	板油
	910
	外售

	7
	
	猪毛
	16
	外售


2.4 建设内容

拟建项目由主体工程、辅助设施、公用工程、储运设施、环保设施等组成，项目组成及主要建设内容详见表2.4-1。
表2.4-1  项目组成及工程建设内容一览表
	类别
	名称
	程内容及规模

	主体工程
	屠宰厂房
	1栋，1F生产车间，H=8.1m，建筑面积1979.54m2，位于厂区中部，建设自动化生猪屠宰生产线1条，布设有待宰间、屠宰车间、解剖车间、清洗间、排酸车间、鲜销大厅、检疫间、化验间、综合库房、电热水间等。

	辅助工程
	综合楼
	1栋，2F，H=11.1m，建筑面积314.15m2，位于厂区东部

	
	配套用房
	1栋，1F，H=4.3m，建筑面积128.1m2，位于厂区东部。布置有药品间、疑病猪隔间、急宰间、无害化处理暂存间、消毒药品暂存间等

	
	消毒池
	运输生猪车辆出入口设置1座长5m、宽3.5m、深0.3m的消毒池

	储运工程
	待宰间
	位于屠宰厂房北部，设置有14间

	
	综合库房
	位于屠宰厂房南部，面积约35m2

	
	柴油发电机房
	设置200kW柴油发电机1台

	
	运输
	生猪由周边生猪养殖场专业运输车自行运输至项目厂区，卸猪后运输车离开；屠宰后的猪肉由买家自行上门运输。

	公用工程
	给水
	由市政自来水管网供给。

	
	排水
	厂区采用雨污分流制。雨水经雨水管网直接排放进入西侧溪沟；项目产生的废水经过污水处理设施处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网；再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河。

	
	供电
	由市政供电管网供给，并采用柴油发电机（0#柴油）作为备用电源。

	
	供热
	热水使用电加热，设置有电热水间，位于屠宰厂房内，面积约28m2。

	环保工程
	废水治理
	新建一座污水处理站，生活污水、冲洗废水和屠宰废水等综合废水采用“水解酸化+A/O”的组合工艺，处理规模为300m3/d。

	
	废气治理
	屠宰厂房收集后的臭气经一套生物滤池除臭装置处理，系统风量11000m3/h，处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放。

	
	
	污水处理站（含固废暂存间）主要产臭单元加盖密闭，负压收集，排入屠宰厂房臭气处理系统一并处理。

	
	噪声治理
	采用电击晕猪技术，各设备均置于厂房内，高噪声设备采取基础减震。

	
	固废治理
	生活垃圾分类袋装收集后交市政环卫部门统一收集处理。

	
	
	本项目产生的病死猪、废弃内脏及其他内容物、不合格品外运处置

	
	
	设置危废暂存间6m2，检疫固废、废含油抹布、废油桶交有资质单位处理

	
	
	设置6m2固废暂存间，并采取三防措施，做好通风；粪便、肠胃内容物、污水处理站污泥袋装密闭收集暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥。


2.4.1公用工程
（1）给水
本项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，用水由地块周边市政给水管网提供，设进水管1条，建设300m³蓄水池。
（2）排水
本项目实行雨污分流制。雨水经雨水管网直接排放进入西侧溪沟；项目产生的废水经过污水处理设施处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网；再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河。
（3）燃气
由市政天然气管线供给。
（4）供电
采用一路10kV市政电源作为供电电源，设 315kVA 箱变，采用一台200kW柴油发电机组作为备用电源，使用0#柴油。
（5）供热
本项目热水使用电加热，屠宰厂房内布置有电热水间，面积约28m2。
（6）消毒

车辆消毒：厂区门口设置消毒池，专人执行消毒工作。消毒剂采用三氯异氰尿酸，工作人员进舍前应换上已消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。本项目厂区出入口车辆消毒，消毒剂需要定期补充。

生产车间消毒：生产区域实行全封闭，通过给排风系统使整个生产区域形成微负压（防止污染空气外流）。对整个生产车间每天一次全自动喷雾消毒。消毒剂为复合酚或三氯异氰尿酸。

屠宰工具消毒：检验刀钩等金属材料、玻璃容器、工作衣帽等是煮沸消毒。

污水站出水消毒：污水站污水经深度处理后，出水前进行消毒以彻底杀死水中的病原体细菌。本项目出水消毒采用投加次氯酸钠的消毒方式。

2.4.2 环保工程
（1）废水治理
本项目拟建一座污水处理站，采用“水解酸化+A/O”的组合工艺，处理规模为300m3/d。项目生产生活废水经污水处理站处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网；再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河。

（2）废气治理
待宰间臭气：对待宰间产生的粪便和尿液及时清理，每日一次；喷洒植物型除臭剂，负压收集，臭气同屠宰车间臭气一并收集处理。

屠宰车间臭气：负压收集，臭气经一套生物滤池除臭装置处理，系统风量30000m3/h，处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放。

污水处理站臭气：污水处理站(含固废暂存间)主要产臭单元加盖密闭，负压收集，排入屠宰车间臭气处理系统一并处理。
（3）固废治理

生活垃圾分类袋装后交市政环卫部门统一收集处理；本项目产生的病死猪、废弃内脏及其他内容物、不合格品外运处置；粪便、肠胃内容物、污水处理站污泥袋装密闭收集，外运综合利用单位用于生产农肥。检疫固废、废油桶、废含油抹布暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。
2.5总平面布置
按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》、《畜禽屠宰良好操作规范 生猪》（GB/T19479-2019）、《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）、《全国生猪屠宰标准创建实施方案》等相关文件进行选址、厂区环境设计、厂房和车间等建筑设计：屠宰车间布局与建设应当符合生产工艺流程和卫生要求；门面整洁，厂区干净，道路和场地硬化，绿化到位；环境卫生，生产区与非生产区划分明显，清洁区与非清洁区严格分隔，人流物流互不干扰，垃圾、废弃物存放与处理符合相关要求，厂区定期除虫灭害、清洁消毒……

本项目场地内按照从东侧到西侧依次布置综合楼、配套用房、屠宰用房、柴油发电机房、污水处理站，生产区与非生产区划分明显，清洁区与非清洁区严格分隔。项目场地采用竖向设计，有利于屠宰流程有序进行。项目总平面布置见附图3。

车间内部设置人员消毒通道，职工操作进出需通过消毒通道消毒后出入。
本项目厂区固废均能得到妥善处置，不会造成二次污染，其暂存场所均采取了防风、防雨、防晒、防渗等措施。
污水处理站位于厂区西北侧较低处，污水可通过自流进入污水处理设施，项目对待宰间、屠宰车间、污水处理站、固废暂存间臭气进行了收集处理。
上所述，从环境保护的角度，项目平面布局较为合理。

2.6 主要原辅材料及能源消耗
本项目主要物料消耗生猪活体、辅助材料、包装材料，年物料消耗总额见表2.6-1。

表2.6-1
本项目主要原辅材料及能耗情况表

	项目
	名称
	储存方式
	项目用量
	备注

	主（辅）原料
	猪
	待宰间
	15万头/a
	外购活体

	
	次氯酸钠
	含量≥10%
	300kg/a
	桶装，25kg/桶，污水处理站消毒

	
	植物除臭剂
	/
	5t/a
	外购

	
	复合酚
	液体，桶装，5L/桶
	500L/a
	配成0.3%-1%的水溶液，屠宰车间和车辆消毒，最大暂存量40L/a

	
	三氯异氰尿酸
	固态，25kg/袋
	2t/a
	用水稀释喷洒，屠宰车间和车辆消毒,最大暂存量0.2t/a

	能源
	电能
	/
	100万kw·h/a
	市政电力系统供应

	
	天然气
	
	584万m3
	市政燃气管线

	
	水
	/
	11.7万m3/a
	自来水


表2.6-2 原辅材料理化性质一览表

	名称
	CAS 号
	理化特性
	毒性毒理
	危险特性

	次氯酸钠
	7681-
52-9
	分子式：NaClO，分子量：
74.44，微黄色溶液，有似氯气的气味。熔点（℃）-6，

沸点（℃）102.2，相对密度
(水=1)1.10，
	LD50：

5800mg/kg(小鼠经口)
	与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。

	复合酚
	/
	由苯酚、醋酸、十二烷基苯磺酸等组成，产品为深红褐色粘稠液，有臭味，主要用于圈舍、器具、场地排泄物等的消毒，能有效灭杀口蹄疫病毒、猪水泡病毒及其他多种细菌、真菌、病毒等致病微生物危险性类别：腐蚀品健康危害：浓液对皮肤、粘膜有刺激性和腐蚀性用法用量：喷洒，配成0.3%-1%的水溶液
	/
	/

	三氯异氰尿酸
	/
	有机化合物，白色结晶性粉末或粒状固体，具有强烈的氯气刺激味。三氯异氰尿酸是一种极强的氧化剂和氯化剂，具有高效、广谱、较为安全的消毒作用，对细菌、病毒、真菌、芽孢等都有杀灭作用，对球虫卵囊也有一定杀灭作用。熔点247～251℃，有效氯≥88.0。
	/
	/


2.7 设备清单
项目各生产线设备清单如下：
表2.7-1   猪屠宰加工设备清单
	序号
	产品名称
	数量
	规格、技术参数

	1
	全自动屠宰线
	1套
	产能60头/小时 ，含预清洗、烫毛、劈半

	2
	分割设备
	1套
	带锯、切块机、包装机

	3
	排酸库设备
	1套
	制冷机组（-25℃ ~4℃可调）

	4
	冷链系统
	-
	含冷藏车2台（8吨/台）

	5
	检疫实验室设备
	-
	PCR检测仪、显微镜等

	6
	污水处理设备
	1套
	日处理150吨 ，COD＜80mg/L

	7
	消毒喷雾系统
	-
	全覆盖式自动喷雾

	8
	其他辅助设备
	-
	叉车、电子秤、刀具消毒柜等

	9
	污水处理站
	1座
	300m3/d


2.8 主要经济技术指标
拟建项目主要经济技术指标见表2.8-1。

表2.8-1   拟建项目主要经济技术指标
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	总建设用地面积
	4026.71
	m²
	

	2
	总建筑面积
	2451.99
	m²
	

	3
	其中：地上建筑面积
	2451.99
	m²
	

	
	其中
	屠宰车间
	1979.54
	m²
	

	
	
	综合楼
	314.15
	
	2F

	
	
	配套用房
	128.1
	m²
	

	
	
	柴油发电机房
	30.2
	m²
	

	4
	猪屠宰规模
	万头/a
	15
	

	5
	劳动定员
	人
	120
	

	6
	环保投资
	万元
	304
	

	7
	总投资
	万元
	2619
	


3 工程分析

3.1 主要生产工艺
3.1.1 施工期生产工艺

本项目施工前包括场地平整、厂房建设、设备安装等过程。项目建设施工过程大致分为以下几个步骤：基坑开挖→基础结构→主体结构→建筑装饰→设备安装→投产使用等，施工时间为2个月。工程建设工艺流程图及各排污环节详见工艺流程简图 3.1-1。
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图3.1-1  施工期工艺流程及产污环节

3.1.2 运营期生产工艺
本项目拟建设自动化生猪屠宰生产线1条，达到年屠宰生猪15万头的生产能力。其生产过程是一个将活猪经屠宰加工到猪肉出售的过程。主要工艺流程如下：
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注：G—废气；S—固废；W—废水；N—噪声
图3.1-2  生猪屠宰工艺流程及产污位置图
（1）生猪进场

本项目收购的生猪由生猪养殖场的生猪专用运输车运送至厂区西侧，由动物入口处进入厂区。
（2）验证

查验出入境检验检疫局出具的证明及动检部门出具的《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《非疫区证明》、《非洲猪瘟检测报告》，核对证物是否相符，对无证者拒收。

（3）检疫

对车辆运载的生猪进行临车检疫。由兽医对生猪进行逐头察看（目测）是否携带口蹄疫等疾病，该过程辅助工具有温度计、手电筒，若发现疫情，则整车销毁。发现伤病猪或疑似病猪及时进行紧急宰杀、检验，剖检诊断，目测其肉品颜色，剖检左右颌下淋巴结，检验有无炭疽、结核及化脓性肺炎、旋毛虫。若检验合格经允许可进行出售，否则，外运处置。检疫过程中会产生检疫固废；在检疫完成后，应对车辆进行消毒冲洗，此过程中会产生消毒冲洗废水。
（4）卸猪

检疫合格的生猪消毒后过磅记录。

（5）进待宰间
将生猪赶入待宰间，并以编号做好标识。

（6）断食静养

待宰期间，工作人员要对暂养圈生猪进行12~24h断食管理，但须保证饮水至宰前3h。该过程待宰间将有猪粪、恶臭、圈舍清洁废水、尿液产生。待宰间猪粪采用人工干清粪工艺，废水进入项目污水处理站进行处理，猪粪通过袋装收集后，作为有机肥生产原料外售给有机肥加工企业。

（7）检疫检查

待宰期间，兽医要深入圈舍，对待宰生猪进行临床检查，发现病猪及时进行急宰。检疫合格的生猪，由工作人员依据《猪准宰通知单》送宰，送宰时要温和驱赶。该过程暂养圈将有猪粪、恶臭、圈舍清洁废水，检验过程出现的死猪外运处置。
（8）淋浴：生猪宰前设施参照总部屠宰厂现有模式进行设计，淋浴间的面积应与0.5-1h的屠宰量相适应，淋浴时保证猪体冲淋干净，无灰尘、泥污、粪污等。考虑自动感应喷淋。该过程有淋浴废水产生。
（9）麻电：麻电时应准确无误对准太阳穴，电压控制在260～330V，电流0.7～1.5A，麻电时间1～3S。麻电后的猪处于昏迷状态，四肢弹动、心跳不停，不得致死。

（10）刺杀放血：从电晕至刺杀放血时间不超过30s，刺杀放血刀口长度约5cm。沥血时间不得少于6min，操作人员一手抓猪前脚，另一手握刀，刀尖向上，刀锋向前，对准第一肋骨咽喉正中偏右0.5～1cm处向心脏方向刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉进行放血，不得刺破心脏。刺杀时不得使猪呛膈，淤血。放血刀应消毒后轮换使用。该过程产生的猪血经收集后作为副产品出售。

（11）预清洗：洗净猪屠体上的血污等污染物，要求预清洗机相邻3米处不得有外甩水。该过程有预清洗废水产生。
（12）浸烫打毛：采用烫池进行烫毛，按猪体大小、品种和季节差异控制烫池水温在58-63℃，浸烫时间为3-6min，猪屠体不得露出水面，不得沉入水底，烫池应有溢水口和补充净水的装置。烫池温度控制精度要求±0.5℃。对猪体进行全方位打毛，打毛时间根据季节及打毛效果可做适当调整。该过程产生的猪毛作为副产品出售；烫池、清洗池的溢流水和屠宰结束后排水均进入污水管网收集至污水站处理。
（13）吊挂提升：一手握刀、一手抬起猪的两后腿，在猪后腿跗关节上方穿孔，刀口在5～6cm之间，要求不得割断胫、跗关节韧带，然后穿上扁担钩，屠体被提升机输送至胴体加工线轨道或紧急缓冲轨道上。或拴上吊脚链转入毛剥间进行加工。
（14）预干燥：打毛后胴体通过预干燥机打去体表附着水。
（15）燎毛清洗：采用喷灯燎去猪体表面残留猪毛。燎毛后采用抛光清洗机洗净体表灰烬、毛渣。该过程有清洗废水产生。
（16）热水冲淋：对带皮胴体采用82℃以上的热水进行体表喷淋杀菌，要求热水压力在2.0-3.0kg/cm2之间，喷淋时间要求保证在8秒以上。该过程有冲淋废水产生。
（17）塞肛除尾：除尾时将肛门塞住，避免猪粪等脏物流出污染后续操作工艺。一手抓猪尾，另一手持刀，贴尾根部关节割下，使割后胴体没有骨梢突出皮外，没有明显凹坑。
（18）雕圈：用刀将大肠头与胴体分离，注意不得使粪污溢出，以免污染胴体。此过程有废弃动物组织产生。
（19）扒内脏、清腔：将内脏取出分别进行整理清洗，并清洗去除了内脏的肉体（红脏、白脏分离、并进行清洗）。该过程中将产生废弃动物组织、肠胃内容物S3、废水W7等。
（20）去头：从两耳根后部（距耳根0.5～1cm）连线处下刀，将皮肉割开，刀尖深入枕骨大孔将头骨与颈骨分离，然后左手下压，用刀紧贴枕骨将猪头割下。或用液压去头钳切去猪头。
（21）劈半：用带式劈半锯沿脊背部正中将胴体一分为二，注意劈半要均匀。
（22）去蹄：前蹄从腕关节处下刀，后蹄从跗关节处下刀，割断连带组织，去掉前后蹄。猪蹄要求断面整齐。皮的长度超出断面1.5～2cm。
（23）宰后检验：剖检左右颌下淋巴结，检验有无炭疽、结核及化脓性肺炎。将胴体、猪头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。卸头后，剖检左右外侧咬肌，同时检查鼻盘、唇、口腔粘膜、舌，观察是否有口蹄疫、囊虫、传染性水泡病、猪瘟、萎缩性鼻炎等病变。

对检验出的病变体，委托有资质的单位进行处置。

（24）冲洗复验：劈半后的猪肉，利用清水将血污、骨渣彻底冲洗干净。修净病变组织和碎肉、神经气管等。综合评判猪肉表皮。重点检查腹膜、胸膜是否有渗出性浆液性炎症，脂肪、肌肉、骨骼色泽是否异状。盖检验章。该过程将产生废水、残碎肉和废弃动物组织。
（25）三段分割：从第五、六肋骨中间斩下的颈背部位的肌肉为一号肉，前腿部位肌肉为二号肉；从腰椎与荐椎连接处（可带一节半腰椎）斩下的后腿部位肌肉为四号肉；在脊椎骨下约4~6cm肋骨处平行斩下的脊背部位为大排，剔去脊椎骨后肌肉为三号肉。根据出库时白条上所挂标识牌上的编号，由车间质检员在每盘修整好的产品上做好标识。该过程中将有一定量的残碎肉产生。

（26）去骨修整：根据产品质量要求剔骨，去除肌腱、骨渣、骨膜等。该过程中将有一定量的残碎肉产生。

（27）
鲜肉分割：将去骨后肉块按照肉质特点进行分割，便得到分割肉。对碎骨、出血点、淤血处进行清理、剔除。该过程中将有一定量的残碎肉产生。

（28）
检验包装：

检验：观察分割肉是否有局部脓肿，淋巴结、碎骨、出血点、淤血修整是否干净。包装：首先对使用的计量器具进行校正，确保准确，并检查环境及所用器具卫生符合要求，包装间温度控制在10℃以下，然后根据不同规格要求进行包装。如鲜品猪肉则可直接用包装袋进行包装；需进行冷冻的猪肉则需用包装袋包装后再用纸箱进行包装，包装后直接运往库房进行冷冻储存。该过程产生少量的废弃包装材料。
（29）
运输外售：商家或供应商通过具有冷藏条件的车辆或其他方式上门进行运输。

本项目生猪屠宰过程中产生的内脏及分割产生的各个肢体部位直接外卖，项目内不进行剥皮和其他处理。浸烫脱毛及屠宰过程中所需热水由电加热。

3.1.3 水平衡
本项目用水主要包括屠宰用水、蒸汽用水、办公及生活用水、冲洗废水、洗车废水、绿化用水等。

（1）办公及生活用水
厂内不设员工食堂及宿舍，居住和饮食均依托厂外租赁房屋供给，则生活污水全部为员工办公生活产生，用水量按50L/人·d计算，产污系数按0.85计，项目运营期办公生活用水量约为1.25m3/d，450m3/a；排水量约为1.06m3/d，381.6m3/a。
（2）屠宰用水
屠宰过程中的废水排放量按《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表2 单位产品基准排水量计算，生猪屠宰（360d）废水产生量为250m3/d，9万m3/a，废水产生系数为0.85，反算猪屠宰用水量0.706m3/头，。

屠宰过程中的废水污染物产生量按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”中相关产污系数计算。
表3.1-1  屠宰废水污染物产污系数及产生情况一览表
	类别
	屠宰量
	污染物
	系数单位
	产污系数
	污染物产生量（t/a）

	猪
	15万头/a
	废水
	t/头
	0.6
	9万

	
	
	COD
	g/头
	1.08*103
	162

	
	
	氨氮
	g/头
	35
	5.25

	
	
	总磷
	g/头
	10
	1.5


（3）冲洗用水
冲洗废水包括屠宰车间地面冲洗废水、待宰间地面冲洗废水及车辆消毒清洗废水。
项目每天对屠宰间、待宰间地面进行冲洗一次，冲洗面积约为1905.02m2，每次冲洗用水量按2L/m2，则地面冲洗用水为3.81m3/d，产污系数按0.85计，则废水量为3.24m3/d，1166.4m3/a。
每天运送生猪至厂内和拉送产品售卖的车辆均会消毒清洗，根据业主提供的资料，每日大约清洗10辆车，车辆每次冲洗水量约为1000L/辆，则车辆冲洗用水量约为10m3/d，产污系数按0.85计，废水产生量约为8.5m3/d，3060m3/a。

（4）生猪饮水

根据企业提供资料，本项目活猪在待宰区静养时提供饮用水，参照《养猪场对饮水的管理》（养猪，2009年第5期，张进红，张书存）育肥猪110kg日需水量6.0-12L，并结合同类型企业的实际运行情况，本次环评待宰区活猪饮水量取10L/只•d，每头猪静养时间以一天计，则本项目待宰区饮水量约为4.17m3/d，1501.2m3/a；猪尿排放量为饮水的一半，排水量为2.085m3/d，750.6m3/a。

表3.1-2  项目水平衡表
	项目
	单位
	用水规模
	用水标准
	用水量
（m3/a）
	排放系数
	排水量
（m3/a）

	屠宰用水
	/
	/
	/
	105882
	0.85
	90000

	待宰间、屠宰间地面冲洗废水
	m2
	1905.02
	2L/m2•d
	1371.6
	0.85
	1166.4

	车辆消毒清洗用水
	辆
	30
	1000L/辆
	3600
	0.85
	3060

	生猪饮水
	头
	417
	10L/头•d
	1501.2
	0.5
	750.6

	生活用水
	人
	25
	50L/人.d
	450
	0.85
	381.6

	合计
	112804.8
	/
	95358.6


本项目水平衡图见图3.1-3。
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图3.1-3  项目水平衡图    单位：m3/a

3.1.4 物料平衡
项目生猪屠宰过程产生猪血、红白内脏、猪头、猪尾等副产品，以平均每头猪重约110kg计。结合业主经验及相关规范，项目物料平衡详情如下：
（1）猪血

参照《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009），每头猪的放血量按2.5L计算，故项目收集的猪血750m3/a，折合约750t/a。项目收集的猪血每天清理，均外售于其他单位进一步加工。

（2）猪头、猪毛

猪毛经刮毛机刮落后，刮毛机设备及清洗池滤网收集后桶装暂存于猪毛暂存间内，定期外售。猪毛约占猪总重的0.1%，猪毛产生量约33t/a；猪头占总重的5%，产生量约1650t/a。猪头沿屠宰线设置收集容器，猪毛暂存于猪毛暂存间内，均外售于其他单位进一步加工。

（3）猪尾、红白内脏

项目猪尾、内脏来自屠宰清洗后，猪尾约占猪总重的0.25%，猪尾产生量约83t/a；经业主介绍，猪胸腔内红白内脏等腔内容物占总重的12%，产生量约3960t/a，沿屠宰线设置副产品暂存间及收集容器，每天屠宰结束后全部清运出车间，均外售于其他单位进一步加工。
（4）猪粪及肠胃内容物
项目猪粪主要来自于待宰间生猪的静养，产生量约占猪总重的0.9%，猪粪产生量约297t/a；肠胃内容物来自于内脏分离，产生量约占猪总重的0.1%，产生量为33t/a。猪粪及肠胃内容物收集后外售综合利用单位作为有机肥原料。

表 3.1-3
 项目生猪屠宰物料平衡表

	物料类别
	产生系数
	产生量（t/a）
	处置方式

	原料
	生猪
	100%
	16500
	外购

	总计
	100%
	16500
	/

	废物
	病死猪
	0.1%
	16.5
	外运处置

	
	猪粪及肠胃内容物
	1%
	165
	外售综合利用单位作为有机肥原料

	
	残碎肉骨渣
	0.1%
	16.5
	外售

	副产品
	猪血
	2.5L/头（2.27%）
	374.55
	外售

	
	红白内脏
	12%
	1980
	外售

	
	猪头
	5%
	825
	外售

	
	猪尾
	0.25%
	41.25
	外售

	
	板油
	5.5%
	907.5
	外售

	
	猪毛
	0.1%
	16.5
	外售

	产品
	白条肉
	73.68%
	12157.2
	外售

	总计
	100%
	16500
	/


项目生猪屠宰物料平衡图见图3.1-4所示：

3.2 施工期影响因素分析及源强核算
3.2.1 废水
施工期废水主要由施工作业废水和生活污水两部分组成，高峰时期施工人员约20人，按每人每天用水量 0.05m3 计，建设周期5个月（施工天数 150天），生活用水量约1.0m3/d，生活用水总量150m3。产污系数取0.85，则生活污水量0.85m3/d，生活污水总量为127.5m3，排放生活污水1m3/d，主要污染物浓度为 COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L。项目施工期不设置施工营地，施工期施工人员食宿均依托周边住户，生活污水依托当地农户旱厕收集后作农肥，不外排。

施工期预计每天产生施工废水21m3，主要以SS污染为主，浓度为400~1000mg/L，施工单位应进行适当的沉淀（沉淀池处理能力为2m3/d）处理后上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，以减少对环境的污染程度。

3.2.2 废气 

施工期废气主要是土石方开挖、建筑物料运输、出渣装卸等产生的扬尘、各类燃油动力机械设备及运输车辆产生的含CO、NOx废气。 

（1）施工场地扬尘 

施工扬尘主要来源于土方露天堆积风力扬尘、土石方开挖和出渣装卸等产生的二次扬尘、车辆运输等施工作业过程中产生的扬尘和逸散尘，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为4.5mg/m3。因此，项目施工期须严格按照《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》中对施工场地的相关要求采取扬尘治理措施，并根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求开展监测并执行相应排放限值。扬尘治理措施要求：

①在施工现场出入口公示施工负责人、扬尘污染控制措施、主管部门以及举报电话等信息，接受社会监督；

②施工工地设置围墙或者硬质密闭围挡，并对围挡进行维护；

③对施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并按照规范覆盖或者固化；

④施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施，施工及运输车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路；

⑤露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆等易产生扬尘的物料以及不能及时清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖；

⑥建筑物拆除、土方施工、主体施工、装饰装修、地坪施工及爆破、拆除、切割作业时，应当采取洒水或者喷淋等降尘措施；

⑦严格落实“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物），在重污染天气环境应急预案启动时，停止施工作业。加强施工人员的环保教育，文明施工。 

（2）施工机械废气 

挖掘机、吊车、推土机等施工机械运作时，会产生含CO、NOX等废气，产生量不大，属于间歇式排放，随施工结束而消失，对环境的影响较小。
3.2.3 噪声 

施工期主要噪声源为各类施工机械，如挖掘机、电锯等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录 A 表A.2 及相关资料可知，常见施工设备噪声源不同距离声压级，具体噪声值见表 3.2-1。

表 3.2-1   施工装修阶段主要噪声源源强  单位：dB（A）

	声源
	距声源5m噪声值
	声源
	距声源5m噪声值

	液压挖掘机
	82~90
	小型空压机
	75~85

	木工电锯
	93~99
	云石机
	90～96

	运输车
	75~85
	振捣器
	80~88


3.2.4 固废

项目施工期产生的固体废物主要为土建施工时产生的弃土弃石、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

项目在土建施工时填方和挖方内部平衡，无弃方产生。
建筑垃圾主要包括装修时废木料、水泥、沙石、石材、塑料包装、金属材料、碎玻璃等，产生量按每平方米建筑面积产生3.0kg建筑垃圾，拟建工程施工废料产生量约12.24t。分类收集后，能回收的回收，不能回收利用的建筑垃圾集中收集后，密闭车辆运往指定渣场处理，运输过程不得沿途漏、撒。

施工期生活垃圾是由施工人员产生的，产生量与施工人员数量有关，高峰期施工人员约20人，按0.5kg/人•d产生量估算，施工高峰期生活垃圾产生量约为10kg/d左右。统一收集后由当地环卫部门集中处置。
3.2.5 生态环境

项目施工对生态的影响主要是土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被。施工扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造成一定的水土流失。

3.3 运营期影响因素分析及源强核算
3.3.1 废水
项目废水主要是待宰间冲洗废水、屠宰车间生产废水和生活污水。

项目实行雨污分流排水机制，生活污水、冲洗废水和屠宰废水排入厂区污水处理站处理后，经市政管网，进入梁永镇污水处理厂进一步处理达标后，排入恩阳河。
1、屠宰废水

屠宰加工废水主要来自：屠宰车间排放的冲洗水；屠宰车间排放的含血污水；烫毛时排放的含大量猪毛的高温水以及生猪、白条生猪肉的清洗废水等。屠宰加工废水含有大量的血污、毛皮、碎肉、肉脏杂物、未消化的食物等污染物，具有COD、BOD5及悬浮物浓度高的特点，水呈红褐色并有明显的腥臭味。

屠宰过程中的废水排放量按《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表2 单位产品基准排水量计算，生猪屠宰（360d）废水产生量为250m3/d，9万m3/a，废水产生系数为0.85，反算猪屠宰用水量0.706m3/头。

屠宰过程中的废水污染物产生量按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”中相关产污系数计算，具体见下表：
表3.3-1 生猪屠宰废水污染物产污系数及产生情况一览表

	类别
	屠宰量
	污染物
	系数单位
	产污系数
	污染物产生量（t/a）

	生猪
	15万头/a
	废水
	t/头
	0.6
	9万

	
	
	COD
	g/头
	1.08*103
	162

	
	
	氨氮
	g/头
	35
	5.25

	
	
	总磷
	g/头
	10
	1.5


经计算可知，本项目生猪屠宰废水污染物（部分）产生浓度见表3.3-2。

表3.3-2
   项目生猪屠宰废水污染物产生浓度一览表
	序号
	污染源
	废水产生量

（m3/d）
	污染物
	产生情况
	污染物产生浓度

（mg/L）

	
	
	
	
	（kg/d）
	（t/a）
	

	1
	生猪
	250
	COD
	450
	162
	1800

	
	
	
	NH3-N
	14.58
	5.25
	58.32

	
	
	
	TP
	4.17
	1.5
	16.68


根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）可得动植物油、BOD5、SS产生浓度分别为200mg/L、1000mg/L、1000mg/L。则生猪屠宰过程中废水综合产生情况如下：
表3.3-3 生猪屠宰综合废水全部污染物产生一览表

	污染源
	废水产生量

（m3/d）
	污染物
	产生量
	产生浓度
（mg/L）

	
	
	
	（kg/d）
	（t/a）
	

	生猪屠宰废水
	250
	COD
	450
	162
	1800

	
	
	NH3-N
	14.58
	5.25
	58.32

	
	
	TP
	4.17
	1.5
	16.68

	
	
	动植物油
	50
	18
	200

	
	
	BOD5
	250
	90
	1000

	
	
	SS
	250
	90
	1000


根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”，活屠重按110千克/头-生猪，本项目屠宰废水排放量符合性分析见表3.3-4。

表3.3-4 本项目屠宰废水排水量符合性分析
	污染源
	屠宰量
	废水产生量

（m3/d）
	活屠重
	《肉类加工工业水污染物排放标准》

（GB13457-92）三级标准
	是否

满足

	
	
	
	
	排水量（m3/t）
(活屠重)
	排水量（m3/d）
	

	猪屠宰废水
	417头/d
	250
	110kg/头
	6.5
	298.155
	是


由上表可知，本项目屠宰废水排水量满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）三级标准中排水量要求。
2、冲洗废水
冲洗废水包括屠宰车间地面冲洗废水、待宰间地面冲洗废水及车辆消毒清洗废水。
项目每天对屠宰间、待宰间地面进行冲洗一次，冲洗面积约为1905.02m2，每次冲洗用水量按2L/m2，则地面冲洗用水为3.81m3/d，产污系数按0.85计，则废水量为3.24m3/d，1166.4m3/a。
每天运送生猪至厂内和拉送产品售卖的车均会消毒清洗，根据业主提供的资料，每日大约清洗10辆车，车辆每次冲洗水量约为1000L/辆，则车辆冲洗用水量约为10m3/d，产污系数按0.85计，废水产生量约为8.5m3/d，3060m3/a。
表3.3-5
  拟建项目生产废水污染物汇总表

	序号
	污染源
	废水产生量

（m3/d）
	污染物
	产生浓度
（mg/L）
	产生量

	
	
	
	
	
	（kg/d）
	（t/a）

	1
	生猪屠宰废水
	250
	COD
	2018.7
	504.7
	181.68

	
	
	
	NH3-N
	65.43
	16.4
	5.89

	
	
	
	TP
	18.68
	4.67
	1.68

	
	
	
	动植物油
	200
	50
	18

	
	
	
	BOD5
	1000
	250
	90

	
	
	
	SS
	1000
	250
	90

	2
	车间冲洗废水
（待宰间和
屠宰车间）
	3.24
	COD
	1300
	4.21
	1.52

	
	
	
	NH3-N
	60
	0.19
	0.07

	
	
	
	动植物油
	192
	0.62
	0.22

	
	
	
	BOD5
	500
	1.62
	0.58

	
	
	
	SS
	600
	1.94
	0.7

	3
	车辆消毒清洗废水
	8.5
	COD
	1200
	10.2
	3.67

	
	
	
	NH3-N
	40
	0.34
	0.12

	
	
	
	TP
	4
	0.034
	0.012

	
	
	
	动植物油
	50
	0.43
	0.15

	
	
	
	BOD5
	400
	3.4
	1.22

	
	
	
	SS
	800
	6.8
	2.45

	合计
	生产废水

（含冲洗废

水）
	261.74m3/d
	COD
	1983.3
	519.11
	186.87

	
	
	
	NH3-N
	64.7
	16.93
	6.08

	
	
	
	动植物油
	195
	51.05
	18.37

	
	
	
	BOD5
	974.3
	255.02
	91.8

	
	
	
	SS
	988.5
	258.74
	93.15

	
	
	
	TP
	18
	4.704
	1.692


3、生活污水
厂内不设员工食堂及宿舍，居住和饮食均依托厂外租赁房屋供给，则生活污水全部为员工办公生活产生，根据水平衡计算可知，项目运营期办公生活用水量约为1.25m3/d，450m3/a；排水量约为1.06m3/d，381.6m3/a。生活污水主要污染物及浓度为：COD：450mg/L，BOD5：300mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：45mg/L。

表3.3-6 拟建项目生活污水中污染物产排一览表

	污染源
	废水产生量

（m3/d）
	污染物
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

	
	
	
	
	（kg/d）
	（t/a）

	员工办公

生活污水
	1.06
	COD
	450
	0.477
	0.17

	
	
	BOD5
	300
	0.318
	0.11

	
	
	SS
	300
	0.318
	0.11

	
	
	NH3-N
	45
	0.048
	0.017


本项目废水经自建污水处理站处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后，排入污水管网，最终进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准排入恩阳河。
4、猪尿
本项目待宰区活猪饮水量约为4.17m3/d，1501.2m3/a；猪尿排放量为饮水的一半，排水量为2.085m3/d，750.6m3/a，参照《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》中表2 畜禽养殖产排污系数，以及类比佳盛源生猪屠宰场猪尿中污染物产生情况，本项目猪尿污染物浓度为COD：4600mg/L、BOD5：2300mg/L、SS：600mg/L、氨氮：500mg/L、TP：80mg/L、动植物油：50mg/L。
综上，项目日产生废水量最大为264.89m3，年产生废水量为95358.6m3。

表 3.3-7 
拟建项目废水污染物产生情况一览表

	类型
	废水量m3/a
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	动植物油

	生产生活废水
	95358.6
	浓度mg/L
	2033.53
	1000
	987.27
	72
	19
	193.48

	
	
	排放量t/a
	193.91
	95.36
	94.14
	6.87
	1.81
	18.45


表 3.3-8
拟建项目废水污染物排放情况一览表

	类型
	废水量
m3/a
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	动植物油

	生产生

活废水
	95358.6
	浓度mg/L
	500
	350
	400
	45
	8
	100

	
	
	排放量t/a
	47.68
	33.38
	38.14
	4.29
	0.76
	9.54

	厂区污水处理站出水水质执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）

	生产生

活废水
	95358.6
	浓度mg/L
	60
	20
	20
	8
	1
	3

	
	
	排放量t/a
	5.72
	1.91
	1.91
	0.76
	0.095
	0.29

	通过市政污水管网排入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B准排入恩阳河。


3.3.3 废气
项目运行期间产生的大气污染物主要有臭气、柴油发电机废气。其中，臭气源主要为待宰间、屠宰车间和污水处理站。

1 、恶臭
（1）产生源
本项目主要恶臭源为待宰间粪便臭味、屠宰加工中产生的腥臭、粪污处理间及综合污水处理站产生的恶臭。恶臭是多组分低浓度的混合气体，据相关文献统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类。屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见下表。

表3.3-9   恶臭物质浓度与臭气强度的关系（ppm）

	臭气强度
	氨
	硫化氢
	硫醇
	甲基硫
	二甲硫
	三甲胺
	乙醛

	1
	0. 1
	0.0005
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0001
	0.0002

	2
	0.5
	0.006
	0.0007
	0.002
	0.003
	0.001
	0.001

	3
	2
	0.06
	0.004
	0.05
	0.03
	0.02
	0.01

	4
	10
	0.7
	0.03
	0.8
	0.3
	0.2
	0. 1

	5
	40
	8
	0.2
	2
	3
	3
	1

	臭气特征
	刺激臭
	臭蛋味
	刺激臭
	刺激臭
	刺激臭
	臭鱼味
	刺激臭


由上表可知，屠宰场主要的恶臭气体为NH3、H2S。

根据调查，待宰间的恶臭主要来自生猪粪便发酵产生的NH3、H2S，其产生量随停留时间的增加而增加。同时，粪便未及时清除会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。屠宰车间腥臭主要为烫毛、内脏处理气味挥发及高湿条件下副产物、废弃物腐败产生腥臭味。综合污水处理站恶臭主要来源于废水中有机物厌氧分解产生的NH3、H2S等。粪污处理间恶臭主要来源于粪污厌氧堆肥发酵过程产生的恶臭气体。

综上，本次评价参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）等，考虑评价的代表性和可操作性，选取氨气、硫化氢作为预测和评价因子。 NH3、H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。

（2）恶臭源强分析

①待宰、屠宰等区域恶臭

项目待宰、屠宰区域主要包括待宰间、屠宰车间、生猪下猪区、隔离间、急宰间，本次环评参照《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰，蒋蓉芳，赵金镯等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期）中实测数据确定项目恶臭污染物源强。根据该文献可知，安徽某肉联厂日屠宰量为6500头，屠宰时采用电击击晕生猪，全封闭、机械化和流水线屠宰，全自动切割屠宰后的生猪胴体，该项目污水及残留物经全封闭管道进入综合污水处理站处理达标后排放，赶猪通道设有自动喷水装置。根据污染物排放特征，该文献于2010年5 月25日~2011年1月13日分4次（1次/季度）测定该肉联厂无组织恶臭污染物排放源强，监测结果见下表。

表3.3-10  无组织恶臭污染物排放源强

	采样时间
	无组织恶臭污染物排放源强（kg/h）

	
	NH3
	H2S

	2010年5月25日~27日
	0.505~ 1.134
	0.004~0.046

	2010年8月24日~26日
	1.005~2.182
	0.014~0.020

	2010年11月25日~27日
	0.376~0.696
	0.005~0.011

	2011年1月11 日~ 13日
	0.245~0.813
	0.005~0.087


根据监测结果可知，该肉联厂无组织恶臭污染物NH3、H2S排放源强分别介 0.245~2. 182kg/h、0.004~0.087kg/h之间，平均排放源强为0.87kg/h、0.024kg/h。

根据项目设计，本项目日最大屠宰量为417头，屠宰时采用电击致昏、机械化屠宰，项目污水经自建综合污水处理站处理，待宰间及牲畜通道均设有移动式喷水管。经类比分析，项目待宰、屠宰区域NH3、H2S最大产生源强为 0.0565kg/h、0.0015kg/h。项目屠宰时间按8h/d计。

②综合污水处理站恶臭

根据美国EPA 对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的氨气和0.00012g的硫化氢。本项目BOD5去除量为33.38t/a，则氨气产生量约为0.1t/a（0.012kg/h），硫化氢产生量约为0.004t/a（0.00046kg/h）。

综上，本项目恶臭污染物各产生源点及源强见下表。

表3.3-11  项目各污染源恶臭污染物源强

	污染源
	NH3
	H2S

	
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生量t/a

	待宰、屠宰区域
	0.0565
	0.49
	0.0015
	0.013

	综合污水处理站
	0.012
	0.1
	0.00046
	0.004

	合计
	0.0685
	0.59
	0.00196
	0.017


因项目散发恶臭源强多，而散发的恶臭直接从门窗、各废水处理池面等未封闭区域向外扩散，对周边大气环境及居民生活造成影响。要消除和克服这种恶臭异味，对场区内和场界外近距离的影响是不易做到的，只能采取减少产生、抽排治理和个人防护等多种措施来综合治理。

治理措施

因项目散发恶臭污染源较多，要消除和克服这种恶臭异味，对场区内和场界外近距离的影响是不易做到的，只能采取减少产生、抽排治理和个人防护等多种措施来综合治理。项目各部分恶臭主要通过以下措施进行控制：

A ．每次屠宰后必须对待宰间、屠宰车间各工区进行冲洗、消毒作业。隔离间、急宰间每次使用后冲洗消毒，隔离间使用过程中每天冲洗。

B ．综合污水处理站水池设置为地埋式，不能地埋设置的加盖封闭，减少臭
气外溢。综合污水处理站污泥等及时清理，运输车辆密闭。
C.牲畜静养期间只进水、不进食，采用自动饮水器。既可减少粪尿排放量，又保证圈舍内干燥，降低粪污恶臭强度。
D.待宰间采用混凝土地坪，并设置一定坡度，在低矮面设置粪污收集地沟，配备冲洗水管。尿液及冲洗水自动流入项目综合污水处理站，减少尿液停留时间。各区域排水沟设置为地埋式排水管。
E.待宰间采用干清粪工艺，粪便日产日清，粪便经粪污处理间堆肥处理后用于血橙基地做肥料。
F.在待宰间、屠宰车间及厂区内设置杀虫灯，并定期对各区域进行杀虫灭蝇，防止蚊蝇滋生传播疾病。
G.绿色植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用，环评建议在厂区周边、厂区内构筑物间设置绿化。环评建议绿化植物应选择高大、枝叶茂盛、除臭能力强，净化空气好的植物，例如泡桐、槐树等。
I.本项目待宰间全区域、、屠宰车间全区域、污水处理站和固废暂存间全区域进行封闭，于靠近除臭装置的一侧墙体设置抽风机换气。项目待宰间、屠宰车间内需封闭区域体积为1072m3。根据《简明通风设计手册》，消除有害物质所需排风量=需消除有害物质的区域体积×1.185，层高8.1m，则所需排风量为10290m3/h，考虑部分漏风的影响，设计风量为11000m3/h；综合污水处理站设计抽风风量为3000m3/h，项目恶臭处理总风量为14000m3/h。抽出的废气经生物喷淋塔进行处理后经 15m高排气筒进行排放。废气收集效率按 90%计算，处理效率按 80%考虑。

①除臭工艺简介：
根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023），恶臭治理技术包括化学除臭、生物除臭、物理除臭和复合除臭等。

根据本项目的臭气特征，本项目拟采用生物除臭处理方法。废气经过预洗段和生物菌种吸附、植物液除臭段，通过生物填料和极其完善的微生物群落系统的喷淋，对氨、硫化氢等水溶性恶臭有机物的有效降解。根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023），此法对恶臭处理效果能达到 70%~ 90%（本次取 80%），处理效果稳定，能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体。

②生猪运输路线恶臭控制措施：
本项目生猪来源于项目周边地区，经厦蓉高速及乡村公路进入本项目，沿线两侧主要零星分布有农户，行驶时，易会对敏感点造成影响，为减缓对沿线环境的影响，本次评价提出如下治理措施：
a.运输车辆采用封闭的空调运输车辆进行运输；
b.合理安排生猪运输时间；

c.避免道路崎岖或堵车拉长运输时间，选择熟悉路线的司机开车，刚开始时应控制车速慢行，待猪适应后再以正常速度行驶，尽量避免出现急转弯或急刹车的现象，减少猪只的挤压；在经过有疫情的地区少停车，避免感染疫情；
d.在夏季进行生猪运输时，要切实做好防暑降温措施，并安排好起运时间。冬季运输时要做好保暖措施；
e.所有运输车辆在行驶出养殖场和屠宰场之前均需对车辆进行冲洗。
在采取以上治理措施后，项目恶臭污染物排放情况见下表。

柴油发电机废气

本项目拟设置备用发电机1台，功率为800kW，柴油发电机燃油产生燃油废气，废气中主要含有烟尘、SO2、NOx等污染物，主要是停电时启用，废气产生量较少，经屋顶排气筒排放。

综上所述，拟建项目废气污染源参数情况见表3.3-12所示。

表3.3-12  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	污染源
	污染物
	核算方法
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	
	
	
	有组织
	无组织
	排放时间
	排气筒

	
	
	
	
	废气量

（m3/h）
	产生浓度

（mg/m3）
	产生量
	收集效率(%)
	治理工艺
	去除效率(%)
	排放浓度
（mg/m3）
	排放量
	排放量
	
	高度
	直径
	温度

	
	
	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	t/a
	h
	m
	m
	℃

	屠宰厂房
	NH3
	类比
	11000
	5.14
	0.0565
	0.49
	90
	负压收集，生物滤池除臭装置+15m高排气筒（DA001）排放
	80
	0.91
	0.01
	0.088
	0.049
	8640
	15
	1.6
	25

	
	H2S
	
	
	0.14
	0.0015
	0.013
	
	
	
	0.025
	0.00027
	0.0023
	0.0013
	
	
	
	

	污水处理站（含固废暂存间）
	NH3
	类比法
	3000
	4
	0.012
	0.1
	
	
	
	0.73
	0.0022
	0.018
	0.01
	8640
	15
	1.6
	25

	
	H2S
	
	
	0.15
	0.00046
	0.004
	
	
	
	0.028
	0.000083
	0.00072
	0.0004
	
	
	
	


表3.3-26  本项废气非正常工况排放状况一览表

	污染源名称
	污染物名称
	排气量m3/h
	非正常排放部位
	排放状况
	排放源参数
	排放时间

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	高度m
	直径m
	温度℃
	

	屠宰厂房臭气
	NH3
	80000
	生物滤池除臭装置故障，废气处理效率为30%
	0.88
	0.0706
	15
	1.6
	25
	10min

	
	H2S
	
	
	0.024
	0.00195
	
	
	
	

	污水处理站（含固废暂存间）臭气
	NH3
	5000
	生物滤池除臭装置故障，废气处理效率为30%
	18.8
	0.094
	15
	0.4
	25
	10min

	
	H2S
	
	
	1
	0.005
	
	
	
	


3.3.3 噪声
项目噪声污染源主要包括污水处理站内的泵房和风机，屠宰车间的刨毛机、带式劈半锯、脱羽机等设备噪声，以及待宰间内禽畜的叫声等，噪声源强为70~85dB，另外，企业运输禽畜和产品等时产生的车辆噪声，各个噪声源及其源强见表3.3-13。
表 3.3-13   项目主要噪声排放情况一览表   单位：dB（A）
	噪声源位置
	噪声源名称
	噪声源数

量（台）
	声源强度
	治理措施
	降噪后

源强
	备注

	生产车间
	待宰间
	动物叫声
	/
	80
	建筑隔声
	65
	室内

	
	屠宰车间
	刨毛机
	2
	85
	建筑隔声、消声、减振
	70
	室内

	
	
	双轨提升机
	2
	75
	
	60
	室内

	
	
	带式劈半锯
	2
	85
	
	70
	室内

	
	
	空压机
	1
	85
	建筑隔声、消声、减振
	70
	室内

	环保措施设备噪声
	风机
	4
	85
	隔声、消声、

减振
	70
	室外、室内

	
	泵类
	5
	80
	
	65
	室外

	交通运输
	运输车辆
	/
	80
	禁止鸣笛
	65
	室外


本项目噪声主要来自于车间内机械噪声和电机噪声，其噪声频谱呈中低频特性，噪声值约在55～70dB（A）；另外空气动力性噪声，高噪声设备集中布置于位于厂区北侧，距居民住宅较远，项目采取将噪声设备置于房间内，基础减震，风机安装隔声罩等措施以降低项目运行噪声对周围环境影响。采取措施后，设备噪声可降低15~20dB（A）左右。

此外，由于屠宰一般集中在每天22:00~次日6:00点，屠宰前动物会发出叫声，对周围环境影响较为显著。为了减小牲畜叫声对操作工人及周围环境的影响，屠宰车间布局在场地西南侧，周边150m范围内无居民居住。
3.3.4 固废

本项目运营过程中固废主要包括生产固废、废弃包装材料、生活垃圾及污水处理站污泥等。

（1）废弃动物组织（病死猪、废弃内脏及其他内容物、不合格品）

本项目对收入进厂的动物进行层层把关，包括进厂时、卸猪、进待宰间、停食饲养期间、屠宰过程、分割过程，凡在检疫过程产生的病死动物、不合格肉品及副产品等，均作为废弃动物组织外运处置。项目分割过程中产生的不合格品亦作为废弃动物组织外售。根据物料平衡，废弃动物组织产生量约33t/a，厂区暂存过程严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）等相关规定进行。
根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》的要求，从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。本项目废弃动物组织（病死禽畜、废弃内脏及其他内容物、不合格品）暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。

（2）粪便、肠胃内容物

本项目的粪便主要来自暂养圈的排泄物，采用干清粪和水冲洗方法结合，干粪每日由专门员工将粪便铲运、塑料袋密封包装，外运综合利用单位用于生产农肥。待宰间的残余粪便采用水冲洗进入污水处理站进行处理。
本项目肠胃内容物来自屠宰车间内脏线，沿屠宰线设置收集容器，每天屠宰结束后全部清运出车间，袋装密封包装。
根据物料平衡分析，本项目动物粪便及肠胃内容物年产生量约165t。暂存于固废暂存间，每天清运外售综合利用单位用于生产农肥，仅小部分随冲洗水进入污水处理站处理。
（3）污水处理站污泥

污水处理设施污泥计算主要采用SS去除量进行计算。本项目废水排放量为95358.6m3/a，其进水中SS浓度为1099.7mg/L，出水中SS浓度为300mg/L，则绝干污泥产生量为76.28t/a，污泥考虑80%的含水率，则项目污水处理设施污泥产生量约381.4t/a，脱水后的污泥袋装密闭收集，外售综合利用单位用于生产农肥。
为保障收集装袋的动物粪便、肠胃内容物、污水站压滤后污泥妥善收集、暂存，要求企业在污水处理站东侧设置固体废物暂存间，地面应进行硬化防渗漏处理、设置地面废水收集沟、防风挡雨措施；以便上述废物不能及时转运、外售时进行暂时存放。

（4）生活垃圾

本项目劳动定员约25人，生活垃圾按每人每天0.50kg计，产生量约为4.5t/a。生活垃圾分类袋装后交市政环卫部门统一收集处理。
（5）废机油和废油桶
根据建设单位提供的资料，项目在机械设备维护时需使用机油，机油的使用量约为0.5t/a，则废机油产生量约为0.05t/a；项目废油桶的产生量约为0.2t/a。
根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶均属于危险废物，其废物类别均属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，其中废机油所属的废物代码为900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），在厂内危废暂存间分区暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。
（6）废含油抹布

根据建设单位提供的资料，项目在设备检修过程中产生的废含油抹布约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中的危险废物豁免管理清单（废物代码900-041-49），废弃的含油抹布、劳保用品在未分类收集的情况下，全过程不按危险废物管理。因此，项目产生的废含油抹布分类收集后按危险废物进行处理。本项目产生的含油抹布分类收集后在厂内危废暂存间分区暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。

（7）检疫固废
项目检疫过程需使用试纸，少量化学药品等，根据建设单位提供的资料，检疫固废产生量约0.2t/a。本项目检疫固废属于危险废物，其废物类别“HW03废药物、药品”，所属的废物代码为900-002-03（销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，

调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药）。

检疫固废在厂内危废暂存间分区暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。

综上，本项目的固体废弃物去向明确，均能得到妥善处置或资源化利用，不会对环境造成二次污染。

表3.3-14    项目危险废物产生、治理及排放情况
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险

特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.05
	设备维护、更换
	液体
	矿物油
	矿物油
	间歇性
	T、I
	暂存区按“六防”要求设置，定期交资质单位处置

	2
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.2
	
	固体
	矿物油
	矿物油
	间歇性
	T、I
	

	3
	废含油抹布
	HW49
	900-041-49
	0.2
	
	固体
	矿物油
	矿物油
	间歇性
	T/In
	

	4
	检疫固废
	HW03
	900-002-03
	0.2
	检疫
	固态
	试纸、药品等
	试纸、药品等
	每天
	T
	


表3.3-15  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	占地面积
	贮存方式
	贮存

能力
	贮存

周期

	危废暂存间
	废机油
	HW08
	900-214-08
	6m2
	采用防渗、防漏的容器单独盛装设置托盘
	定期交有资质单位处置，储存量小，满足要求
	1年

	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	
	

	
	废含油抹布
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	

	
	检疫固废
	HW03
	900-002-03
	
	
	
	


项目运营期主要固废产生情况见表3.3-16。

表3.3-16   项目运营期固废产生情况一览表
单位：t/a

	序

号
	种类
	属性
	类别
	代码
	产生位置
	产生量
	处置措施

	1
	废弃动物组织
	一般工业固废
	SW13食品残渣
	135-001-S13
	检疫、屠宰车间
	33
	委托有资质的单位进行处置

	2
	动物粪便、肠胃内容物
	
	SW13食品残渣
	135-001-S13
	待宰间、屠宰间
	165
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥

	3
	污水处理站污泥
	
	SW07污泥 
	135-001-S07
	污水处理站
	381.4
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥

	4
	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61厨余垃圾、SW64其他垃圾
	900-001-S61、900-002-S61 、900-099-S64等
	办公楼等
	4.5
	分类收集后，由环卫部门统一清运

	5
	废机油
	危险废物
	HW08
	900-214-08
	维修间
	0.05
	厂内危废暂存间分区暂存后，委托有资质的单位清运处置

	6
	废油桶
	
	HW08
	900-249-08
	维修间、冷库
	0.2
	

	7
	废含油抹布
	
	HW49
	900-041-49
	维修间、冷库
	0.2
	

	8
	检疫固废
	
	HW03
	900-002-03
	检疫
	0.2
	


3.4 拟建项目主要污染物产生及预计排放情况汇总

表 3.4-1  拟建项目运营期污染物产生排放及防治措施汇总表
	类别
	污染物名称
	产生量
	治理前污染物产生情况
	治理措施
	治理后污染物排放情况

	
	
	
	污染因子
	浓度（mg/m3）
	产生量 t/a
	
	浓度（mg/m3）
	排放量 t/a

	废水
	污废水
	95358.6m3/a
	COD
	2033.53mg/L
	193.91 
	采用“水解酸化+A/O”的处理方式，处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后，再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河
	60 mg/L
	5.72

	
	
	
	BOD5
	1000mg/L
	95.36 
	
	20 mg/L
	1.91

	
	
	
	SS
	987.27mg/L
	94.14
	
	20 mg/L
	1.91

	
	
	
	氨氮
	72mg/L
	6.87
	
	8 mg/L
	0.76

	
	
	
	TP
	19mg/L
	1.81
	
	1mg/L
	0.095

	
	
	
	动植物油
	193.48mg/L
	18.45
	
	3mg/L
	0.29

	废气
	有组织
	待宰间、屠宰车间臭气
	11000 

m3/h
	NH3
	5.14
	0.49
	负压收集，生物滤池除臭装置+15m 高排气筒（DA001）排放
	0.91
	0.088

	
	
	
	
	H2S
	0.14
	0.013
	
	0.025
	0.0023

	
	
	污水处理站（含固废暂存间）臭气
	3000

m3/h
	NH3
	4
	0.1
	密闭加盖、负压收集，生物滤池除臭装置+15m 高排气筒（DA001）排放
	0.73
	0.018

	
	
	
	
	H2S
	0.15
	0.004
	
	0.028
	0.00072

	
	无组织
	屠宰厂房臭气
	/
	NH3
	/
	0.049
	/
	/
	0.049

	
	
	
	
	H2S
	/
	0.0013
	
	/
	0.0013

	
	
	污水处理站（含固废暂存间）臭气
	/
	NH3
	/
	0.01
	
	/
	0.01

	
	
	
	
	H2S
	/
	0.0004
	
	/
	0.0004

	噪声
	/
	/
	/
	70~85dB
	建筑隔声、消声、减振
	/
	55~70dB

	固废
	废弃动物组织
	/
	/
	/
	33
	委托有资质的单位进行处置
	/
	0

	
	动物粪便、肠胃内容物
	/
	/
	/
	165
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	/
	0

	
	污水处理站污泥
	/
	/
	/
	381.4
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	/
	0

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	4.5
	分类收集后，由环卫部门统一清运
	/
	0

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05
	厂内危废暂存间分区暂存后，委托有资质的单位清运处置
	/
	0

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.2
	
	/
	0

	
	废含油抹布
	/
	/
	/
	0.2
	
	/
	0

	
	检疫固废
	/
	/
	/
	0.2
	
	/
	0

	注：废水浓度单位为mg/L，废气浓度单位为mg/ m3。


4 区域环境概况

4.1 自然环境状况
4.1.1 地理位置

巴中市位于四川东北部，是四川与陕西的交界地区，四川北部门户。地理坐标为东经 106°21′至 107°45′ ，北纬 31° 15′至 32°45′ ，幅员面积 12325 平方公里。市政府所在地西距成都 330 公里，北距西安 450 公里，与相邻的达州、南充、汉中及宝成铁路、襄渝铁路距离都在 200 公里左右。
巴州区是巴中市的下辖区，是川东北重要的交通枢纽和商品集散地。地理坐标为东经 106°21～107°7 ′ ，北纬 31°31～32°4 ′ ，全区幅员面积为 1294.91 平方公里。光辉镇位于巴州区西南部，距巴中市 12.6 公里，幅员面积 38.5 平方公里，其中耕地 10180 亩，森林 12934 亩。辖柏林湾、哨台、宋兴、白羊坝、虎家梁等6 个街道、14 个镇、8 个乡，共 64.71 万人。
本项目位于巴中市梁永镇斑竹村三组。项目地理位置见附图 1。
4.1.2 地形、地貌、地质
巴中属典型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜。北部为深切割中山，中切割中山，中部为中切割低山、浅切割低山；南部为丘陵，沿河两岸及台状山顶有平坝。丘陵、平坝面积约为 1243km2 ，占幅员面积的 10% ，山地占 90%。最高海拔在北西部的南江县光雾山，为 2507.0m，最低海拔在南部的平昌县黄梅溪，为 268.3m ，高差 2238.7m。
中北部山地，低、中山界线明显。中切割中山一般700～900m ，多窄谷；深切割中山切割高达1200m以上，多峡谷，中切割低山切割一般 600m ，多“V”形谷、平底谷，称山区平坝。三级阶梯状构造，从北到南逐渐降低。北部深切割中山海拔 1500～2000m，中切割中山海拔 1300～1500m，中部中切割低山海拔 800~ 1000m。中部低山，大多海拔400～800m，南部丘陵分布在海拔 350～600m 之间，平坝分布在海拔 268.3～400m之间。另外，境内还有流水侵蚀、沉积、扇形地貌和重力堆积、残积地貌及喀斯特地貌。境内地质构造跨及米仓山台穹、大巴山弧形、川北台(坳)陷及川东新华夏四个二级构造单元。构造形迹以褶皱为主，断裂不发育，褶皱曲线呈弧形，岩层倾角变化频繁且有扭曲现象。境内西北为龙门山北东向褶皱带，北部是米仓山东西向褶皱带，东北与大巴山西向褶皱带相连，东南部邻华蓥山北东向褶皱带，南西是川中北西西向褶皱带。由于地处上述结构之中，并受其控制和影响，故越近中心，构造力愈微弱，褶皱呈环状排列，形成莲花状。
褶皱由北向南形成 30多个向(背)斜褶皱带。巴州区内地质构造较简单，工程区地处四川东北部弱震区，不存在区域性断裂构造，地震效应主要受控于外围强震波及。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及四川省地震局四川省建设厅关于印发《四川省汶川地震灾区各市、县、乡镇地震动参数一览表》的通知（2009 年 7 月 10  日），巴中地区抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为 0.05g，特征周期值为 0.35s，设计地震分组为第一组，区域构造稳定性好。

根据厂区地勘报告，本项目所在区域无不良地质现象。
4.1.3 气候 

巴中市全市年平均气温正常偏高（16.9~ 17.4℃),比常年偏高 0.2~0.5℃ 。冬季平均气温 6.1~6.8℃ ,比常年偏高 1.4~ 1.5℃；春季平均气温 17.0~ 17.7℃ ,比常年偏高 0.8℃；夏季平均气温 25.4~26.2℃；秋季平均气温 16.1~ 17.6℃ ,属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，光照适宜，年降水分布不均，旱涝交替，年总雨量正常；日照正常略偏少，春旱、夏旱、伏旱相继出现，暴雨、大风、冰雹时有发生。
全市主要气象参数条件：
多年平均气温：16.9~ 17.4℃
多年极端最高气温：40.3℃
多年极端最低气温：-5.3℃
平均降水量为：1104mm
降雨日数（年平均）：139天
无霜期：281天
年均雷暴日：56天

陆地蒸发量：77.284.7mm
日平均相对湿度：80%
全年平均相对湿度：77%
主导风向：常年冬季西北风常年夏季西北、东南风春秋季风向不定，但阵风偏西北风，亦有南风，年平均风速 1.27m/s。
4.1.4 水文
巴中市大小河流共有 1100多条，流域面积在 1000km2 以上的主要河流有巴河、南江河、恩阳河和通江河等 7条，100km2 以上的有 45条，50km2 以上的有138条，河流总长 4342km ，河网密度达 0.33km/km2 。河流均呈南北流向，树枝状分布，水位洪枯变幅大，部分溪河在枯水期有断流的现象。除南江县北部的焦家河属嘉陵江一级支流外，其余均属渠江水系巴河流域。巴河流域属山溪性河流，调蓄能力较小，暴雨洪水特征明显，流程短，汇流快，易形成大洪水或特大洪水，峰高量大，陡涨陡落。水位流量关系比较稳定，水位变幅大部分都在 10~23m ，一次洪水历时一般 6~24h ，峰顶历时 0.1~ 1.5h。
巴中市河流主要属渠江水系，呈树枝状分布。主要有：①南江，发源于铁船山，纵贯南江县中部接纳神潭河，南至巴州区接纳恩阳河后改称巴河，折向东南再接双墩子河流入平昌县。②通江，由大通江与小通江汇合后得名，上源有于家河、肖口河等，在澌滩接澌滩河（上源为喜神河），至平昌注入巴河。
①巴河
巴河是四川省巴中市、达州市的主要河流之一，流经南江县、巴中市、平昌县、达川区、渠县境，至渠县三汇镇，注入渠江。巴河上游段在巴州区三江以上为南江河，发源于南江县玉泉乡平溪村的铁船山，横切于米仓山至大巴山的中山区海拔高程 1800m ，在南江县境内由东北向西南流，经玉泉、南江县城、沙河、下两、至元潭出南江县，进入巴州区境内继续南流，经枣林、在大佛寺有巴中水文站控制流域面积2732km2 ， 多年平均流量61. 1m3/s ，最大实测洪峰流量10700m3/s ，折东过巴中市城区北 ， 曲折南至三江口水文站 ， 以上流域面积2880km2 。巴州镇至三江镇，右纳恩阳河后，南过福星乡，有苏家潭水文站控制流域面积 1216km2 ，多年平均流量 2701m3/s，最大实测洪峰流量 6780m3/s，河长137km ，流域面积 3404km2 。河口流量 43.2m3/s 。七里沱水文站控制流域面积6382km2 ，多年平均流量 108m3/s ，查得 1770 年 7月洪峰流量 19200m3/s ，过站南偏东流；七里沱水文站多年平均流量为 108m3/s ，径流量 34.1 亿 m3 ，径流深534.3mm；河道平均坡降 2.02‰ ，近十年枯水期平均流量 22.4m3/s。
巴河流域属山溪性河流，调蓄能力较小，暴雨洪水特征明显，流程短，汇流快，易形成大洪水或特大洪水，峰高量大，陡涨陡落。水位流量关系比较稳定，水位变幅大部分都在 10～23m，一次洪水历时一般 6～24h，峰顶历时 0. 1～1.5h。
②恩阳河
巴河一级支流，发源于旺苍县水磨乡九指山西北，经旺苍县东凡、南江县和平、正直、凤仪等乡，在巴州区福星乡李家坝入境，经区内平梁、三汇、渔溪、恩阳、曾口等 11 乡镇，在三江口注入巴河。主河全长 139.4km，流域面积 3112km2。巴州区境内河长 43.3km，流域面积 1183.5km2，河网密度 0. 18km/km2，河道比降0.69% ，多年平均流量 20.6m3/s 。境内主要支流有毛溪河、渔溪河、鳌溪河。
③饮用水源
目前巴中主城区有两大水源，一为巴河大佛寺水源地，根据“ 四川省城镇集中式饮用水水源地保护区区划表 ”，其保护区范围“一级保护区：大佛寺取水点下游 100 米、上游 1000 米（巴乐路 75 号里程路桩）的水域以及河岸两侧纵深各200 米的陆域；二级保护区：从一级保护区的上界起，上溯 2500 米（巴乐路 49号里程路桩）的水域以及河岸两侧纵深各 200 米的陆域；准保护区：从二级保护区的上界起，上溯 5000 米（巴乐路巴广路口 1219 号电杆处，洪浪子码头上游300 米处）的水域以及河岸两侧纵深各 200 米的陆域 ”；二为化成水库，其水面4200 多亩，容水 6500 多万方，属于中型水库。

根据现场踏勘和相关部门核实，项目区不涉及饮用水源保护区。
4.1.6地下水
巴中市处于川北红层，构造平缓，岩层倾角大都在 5度以下。地貌为低山—丘陵地形。由于大气环流的改变和人为因素的影响，年降雨总量逐渐下降，而蒸发量却在不断地增加。上述种种自然条件，不利于地下水的形成和富集。
巴中市分布有松散层孔隙水、碎屑岩孔隙裂隙水（层间水）和基岩裂隙水（包括构造裂隙水和风化网状裂隙水）三大类型，以基岩裂隙水为主。70%的泉点出露在砂岩或泥质粉砂岩的底部或泥岩的顶面，钻孔也多是砂岩顶部（面）发现水位上升或涌水，可见砂岩是主要的含水层。以此为基础，在裂隙较多的低端，地形低洼，有利于降雨渗入补给、汇集时，将促进地下水的进一步富集。

（1）松散层孔隙水（Q）
分布在河谷两岸各阶地，由全新统和更新统冲积层组成。岩性由三层组成，自上向下为亚粘土（7~9米）、砂（2~7米）及砂砾卵石层（ 10~ 15米）。地下水赋存于砂、砂砾卵石层的孔隙中，水位埋深在中段（转弯处）为 4.5~6.9 米，两端 1~3米。在沟边有泉水出露，以潜水为主。中段水位超过砂层顶板，使局部具有承压性。巴河一级阶地面积更小，冲积层（Q4）厚度薄，为含泥质砂砾石层，地下水赋存条件较差。更新统冲积层一般不具备双层结构，上部粘土和亚粘土透水性很差，影响地下水的补给和赋存。
全新统冲积砂砾卵石层（Q4al），构成一级阶地及河漫滩，富水量中等，单井涌水量 100~500 吨/日；在各河流更新世堆积的粘土、亚粘土及砂砾卵石层（Q3al），构成二、三级阶地，以及巴河一级阶地全新统砂砾卵石层（Q4al）含泥质重，富水性差，只在堆积层底部近基座面上有泉水出露，单井涌水量 10~ 100吨/日。
中心城区的巴州城、曾口、恩阳均位于巴河流域两侧，地下水具有松散层孔隙水的特征。

（2）碎屑层孔隙裂隙水（K1b 、K1c 、J3P2 、J3P1）
地下水赋存部位可分为全层储水和层间储水。前者高角度构造裂隙发育，连通性好；后者则主要是平缓的层面裂隙。

①化成-兴文一带
为南阳背斜的南翼及巴中向斜构造区，翼部倾角 10~30度，含水层为蓬莱镇组上段（J3P2）和苍溪组（K1c）、白龙组（K1b）的砂岩层。砂岩层厚 20~40米，裂隙率 1~5% 。地下水赋存于砂岩、泥质粉砂岩中，含水层顶板埋深 20~80 米，水位埋深 1~5 米。
化成-梓潼庙一带，此区上层构造裂隙水比较丰富，泉流量大于 0.1 升/秒，钻孔涌水量 186~485 吨/天；巴中-兴文一带，单孔涌水量在 10~ 100 吨/日。

②仪陇-观音井一带
受仪陇背斜和恩阳向斜西段控制，倾角 2~ 10度。地层为蓬莱镇组（J3P）和苍溪组（K3c）。砂岩含水厚10~50米，裂隙率 0.5~4% 。地下水赋存于砂岩、泥质粉砂岩的孔隙裂隙中，含水层顶板埋深 5~40米，水位埋深 5米以上，个别孔自流。水头高出地面 1~3米，承压高度 5~40米。在该区带，20~30米以下，常常可以遇到承压水，在 50米~60米以下，几乎具有普遍性，但水量很小。

（3）基岩裂隙水-构造裂隙水（K1q 、K1b 、K1c 、J3P2 、J3P1）
包括除遂宁组以外的侏罗系和白垩系各个层组。都以砂岩作为主要含水层，砂岩中出露的泉水最多，流量最大；泥岩中的水点只占 11~21% ，而且大部分水点流量在 0.05升/秒以下。
构造裂隙水属于浅层地下水，依附于砂岩层的分布与埋藏条件。在侵蚀基准面以上的泉水，大都是在各个含水砂岩层的底部出露，一般与上、下砂岩层之间没有水力联系，可把每层砂岩视为一个独立的含水岩体。偶尔当层间泥岩层薄时，上一层砂岩中的水穿过泥岩风化层，在下一层砂岩中出露。故地下水的埋藏深度受各层砂岩的厚度及地形微地貌控制，一般 5~ 15米。谷底水位一般都很浅，潜水水位埋深多在 1~5 米以内，与附近河水有一定关系。

（4）基岩裂隙水-风化网状裂隙水（J3P2 、J3P1 、J3s）
主要分布蓬莱镇组上段（J3P2）和少部分下段（J3P1）及遂宁组（J3s）地层，以泥岩为主，砂岩层次少而薄，总共有14~ 17层，厚度 5~20米，地下水赋存在风化网状裂隙中，风化裂隙均较细小，强风化带厚只有 2~3米，一般不超过 10米，地下水赋存有限，埋藏很浅，天旱井（泉）干，井深一般 2~4米，水深大部分不超过 1 米。赋存于砂岩中者，水量稍大，在坡麓以下降泉的形式排泄。泥岩中的地下水多分布在沟谷底部，或井或泉。总的来看，风化网状裂隙水分布不连续，主要汇集在谷（沟）底，埋藏浅，地下水动态受气候因素影响很大。
总的来说，巴中市处于川北红层，本项目所在区域地下水主要为水量中等甚至贫乏的红层松散层孔隙水、碎屑层孔隙裂隙水。巴中市市域大部分区域还分布有水量贫乏的基岩裂隙水。
4.1.7 土壤

巴中市各县土壤普查中共划分和归并出6 个土类、10 个亚类、22 个土属、 61 个土种。由于山区成土条件复杂，各县土属、土种不尽一致。其中，巴中分 4个土类、7 个亚类、8 个土属、42 个土种、66 个变种；通江县划分为 6 个土类、 10 个亚类、16 个土属、38 个土种；南江县划分为 6 个土类、10 个亚类、20 个土属、61 个土种；平昌县划分为 4 个土类、7 个亚类、22 个土属、45 个土种、 68 个变种。6 个土类面积 23.403 万公顷，其中水稻土面积 13.18 万公顷，占总耕地 56.32%；紫色土 78968 公顷， 占 33.74%；黄壤 14914 公顷， 占 6.37%；黄棕壤 5561 公顷，占 2.38%；冲积土 995 公顷， 占 0.43%；石灰岩土 1795 公顷，占0.76% 。水稻土、紫色土、黄壤、冲积土，各县均有分布，其中水稻土、紫色土最多的是平昌县，分别为 43105 公顷、28035 公顷，分别占总土壤的 18.42%和11.98%；黄壤最多的是南江县，为 10920 公顷，占总土类的 4.67%；黄棕壤最多的是通江县，为 5255 公顷， 占总土类的 2.25%；其次是南江；平昌、巴中无黄棕壤。石灰岩土亦分布在通江、南江两县，面积为 1496 公顷，占总土类的 0.77%。

4.1.8 自然资源
1 、动植物资源
植物资源：境域植物资源丰富，尤以北部为最，计有乔、灌木 308 种，草、藤本 421 种，源于植物的中草药（含家种、野生，根、茎、叶、花、果）1386种。乔、灌木林区多分布在北部山地，中部、南部亦零星分布。中药材资源最多的是通江、南江两县；牧草资源遍及境域。境域中部和南部森林层次结构不明显，林相单纯，林下伴生马桑、黄荆、沙棘藤蔓、杜鹃等植物；北部森林成片的较多，但因砍伐过度，曾使森林面积锐减，后经“停耕还林、还草 ”等政策的落实，现正处于恢复阶段。
森林植被主要为常绿落叶阔叶混交林、针叶林、竹林和灌丛林，植物种类繁多，种子植物近 3000 种，乔灌木有 300 多种，其中包括一些珍稀树木，如：银杏、三尖杉、红豆、巴山松、巴山水青杠。
动物资源：全市家养动物有生猪、黄牛、水牛、火羊、南江黄羊、各类鸡、各类鸭、鹅、马、驴、蜂、蚕、犬、猫、各类兔等。野生动物多分布在森林密布的北部，中、南部很少。近代，在森林面积逐年减少、猎杀频繁、酷捞滥捕的情况下，境内动物资源遭到破坏。虎、豹濒于绝迹，珍稀动物遗留不多，其它动物逐年减少。经 20 世纪 80 年代调查，境内北部共有野生动物 670 种，其中鱼类 4目、11 科、44 属、47 种；两栖类 2  目、7 科、9 属、20 种；爬行类 3  目、7 科、 14 属、21 种；鸟类 16  目、41 科、120 属、176 种；兽类 7  目、21 科、52 属、 67 种；昆虫类 50 科、170 种；其它类 169 种。中南部地区尚存野生动物 290 余种，其中兽类 22 种，禽类 49 种，水族及两栖爬行类 43 种，昆虫类 170 余种。稀树灌丛草坡和乔灌木林等次生林及水稻、甘蔗、玉米等经济作物。
经现场踏勘，项目评价区域内未发现古大珍奇树木分布，无需保护的珍稀野生动植物分布。
2 、矿产资源
巴中市矿产资源较为丰富，其分布趋势是北富南贫，南江县最多，被誉为“地下百宝箱”，通江县次之，巴州区、平昌县有少量发现。已探明的矿藏种类有铁、铝、钒、钛、钴、铜、铅、锌、钼、锡、金、银等金属矿，有煤、石油、天燃气、铀等能源矿，有硫、钾、长石、滑石、石墨、白云石、石棉、水晶、大理石、石灰石、花岗石、石英等非金属矿。

相关资料显示，本项目评价区域内不涉及压覆矿产的情况。
4.1.9生态环境现状

（1）生态功能区划
根据《巴中市生态功能区划》，巴中市梁永镇涉及的生态功能区为渠江流域农林复合生态亚区（Ⅱ-1）。生态保护要求为：严控巴河干流及支流岸线开发，禁止侵占河道、乱弃渣土、直排污水；加强坡耕地治理，实施水土保持措施，减少水土流失；保护基本农田，严禁随意占用耕地搞非农建设、违规开挖；推进镇村生活污水、养殖污染治理，严控农业面源污染；保护区域乡土植被、公益林，提升丘陵区森林覆盖率。
（2）动植物资源
巴州区地处四川盆地北缘，生态环境优良，生物多样性丰富，森林覆盖率55.05%，有各类植物600 余种（乔木100 余种、灌木 30 余种、竹类 10 余种、草本 / 蕨类 / 菌类等），有国家 Ⅰ 级保护 3 种（如红豆杉、银杏）；国家 Ⅱ 级保护 10 种（如楠木、巴山水青冈）；野生动物498 种，其中鸟类 30 余种、兽类 20 余种。其中国家Ⅰ级保护动物2种：金雕、中华秋沙鸭。
梁永镇所在区域植被以亚热带常绿、落叶阔叶混交林及人工林木为主，主要树种为柏木、马尾松、慈竹等，农作物以水稻、玉米、油菜为主。境内野生动物以丘陵农田常见物种为主，主要有野兔、麻雀、白鹭、蛇类、蛙类及巴河天然鱼类等。区域内珍稀动植物分布稀少，无大面积原生林及重点保护动植物集中栖息地

拟建项目所在地区人类活动较为频繁，现有土地开发利用程度较高，人类活动对当地野生动物影响较大。项目所在地原生植被极少，次生林地多呈岛屿状分布，野生动物栖息地较小，大型兽类极少。
项目用地范围及周边以鸟类居多，兽类、爬行类、两栖类较少，且多为和人类关系较为密切或适应了人类影响的种类，如鸟类中的雀形目，兽类中的啮齿目鼠科、松鼠科，爬行类中的蛇目、蜥蜴目，两栖类的无尾目蛙科、蟾蜍科等，且多在农田周围活动。
据现场走访及查阅相关资料，项目评价范围内未发现国家及地方重点保护野生动物，以鸟类、啮齿类等常见种为主，无珍稀保护动物资源分布。

（3）项目区域植被类型
评价范围内植被类型比较简单，自然植被为柏木及马尾松为主，农田作物主要为水稻、油菜、玉米等农作物。

①柏木林

柏木（Cupressusfunebris）林分布多见于低山、丘陵。除部分地区天然更新形成茂密的乔林外，面积较大的块状或疏林状出现的人工林或半人工林。川柏木为喜温暖湿润的阳性树种。具有喜钙的特点，在：土层深厚、环境湿润之钙质土上，生长繁茂，能较快的成材。酸性土上则生长不良，树形奇曲而苍老。但柏木亦耐干旱和贫瘠，在土层瘠薄和基岩裸露地上，则生长缓慢，常呈疏林出现。土壤为发育于紫色页岩、砂岩、石灰岩之钙质紫色土或黄壤，或为冲积土。分布的海祓幅度300—1000米。评价区内环境阴湿，土壤较深厚肥沃处，常与多种阔叶树混交成林，如：杨树、桉树等。灌木常见小叶女贞、球核荚蒾、异叶鼠李、南天竺等；草本多禾本科和莎草科植物，如白茅、狗牙根、狗尾巴草、白羊草、牛筋草、野古草、香附子、莎草等。

②马尾松林

马尾松（学名：Pinus massoniana Lamb.），别名枞松、山松、青松等，为松科松属的一种乔木植物。其树皮红褐色，下部灰褐色，裂成不规则的鳞状块片；枝平展或斜展，树冠宽塔形或伞形；冬芽卵状圆柱形或圆柱形，褐色；叶鞘初呈褐色，后渐变成灰黑色，宿存。雄球花淡红褐色，圆柱形，弯垂；雌球花单生或2-4个聚生于新枝近顶端，淡紫红色；球果卵圆形或圆锥状卵圆形；中部种鳞近矩圆状倒卵形；鳞盾菱形，微隆起或平，横脊微明显，鳞脐微凹，无刺，生于干燥环境者常具极短的刺；种子长卵圆形。花期4-5月，球果次年10-12月成熟。

马尾松广泛分布于中国亚热带东部湿润区，并延至北热带。其水平分布区横跨中国东部亚热带的北、中、南3个亚带及北热带。其为亚热带适生树种，生于干旱、瘠薄的红壤、石砾土及沙质土，或生于岩石缝中，常组成次生纯林或与栎类、山槐、黄檀等阔叶树混生。马尾松为深根性树种，怕水湿，不耐盐碱，喜酸性和微酸性土壤，喜光，不耐庇荫，喜温暖湿润气候。

马尾松不仅树干挺拔，适应性强、抗风力强、耐烟尘，是营造生态林和风景林的良好树种，可用于荒山造林，也可成片种植于路旁和池畔，亦可在假山、亭旁和庭院之间孤植。其枝干结节、针叶、花粉、油树脂、幼根或根皮、球果皆可入药，具有一定药用价值。马尾松可作为造纸、建筑、人造纤维和家具制作的原料，其树干还可提取松脂，树皮可提取栲胶，松针叶可提取芳香油、松花粉，可用于加工成医用防病治病药剂和保健产品等。

③马桑灌丛

马桑（Coriarianepalensis）灌丛在盆地内部低山、丘陵及盆地边缘山地的低海拔地段分布普遍。海拔多在1500米以下。土壤为黄壤、山地黄壤、山地棕黄壤。群落外貌呈绿色，丛状，参差不齐。在丘顶钙质紫色页岩地区可发展柏木，土层深厚地区可种植桤木、桉树等用材林或薪炭林。边缘山地土壤深厚湿润，常被开垦为农地，也可恢复为森林植被。草丛中一般种类较少，常见白茅、窃衣、芸香草、打破碗碗花、铁线蕨等。

④桤木林

桤木是喜光和喜湿的乔木树种，因此桤木林在评价区多见于河流两岸、河滩、田边及地势平坦地段，由于其树干通直、生长迅速，群众乐于栽种，再加上退耕还林被广泛应用，因此评价区多为人工林。

群落外貌呈深绿色，群落结构比较简单。以桤木为单优势种的纯林，生长茂密，郁闭度0.6以上，高10m左右。评价区除小片纯林外，江河、溪沟边常有枫杨混生，枫杨可形成0.1-0.2的郁闭度，桤木郁闭度仅0.3。

桤木林常受人类活动影响，林下灌木极少。林下有少许喜阴湿的悬钩子属（Rubus）、蔷薇属（Rosa）、荚蒾属（Viburnum）、忍冬属（Lonicera）等灌木生长。如西南悬钩子（Rubusassamensis）、蔷薇（Rosaspp.）、烟管荚蒾（Viburnumutile）、女贞（Ligustrumlucidum）、棣棠花（Kerriajaponica）、马桑、火棘等。

草本植物稍多，主要种类有鸡眼草（Kummerowiastriata）、马唐（Digitariacruciata）、山酢浆草（Oxalisgriffithii）、堇菜（Violaspp.）、车前（Plantgoasiatica）、夏枯草（Prunellavulgaris）、益母草（Leonurusartemisia）、蕺菜（Houttuyniacordata）、动蕊花（Kinostemonornatum）等。

⑤杉木林

杉木（Cunninghamialanceolata）属松柏目，杉科乔木，高达30米，胸径可达2.5—3米；树皮灰褐色；冬芽近圆形，雄球花圆锥状，雌球花单生，球果卵圆形，长2.5—5厘米，径3—4厘米；种子扁平，遮盖着种鳞，长卵形或矩圆形，花期4月，球果10月下旬成熟。为中国长江流域、秦岭以南地区栽培最广、生长快、经济价值高的用材树种。栽培区北起秦岭南坡、河南桐柏山、安徽大别山、江苏句容、宜兴，南至广东信宜、广西玉林、龙津、云南广南、麻栗坡、屏边、昆明、会泽、大理，东自江苏南部、浙江、福建北部、西部山区，西至四川大渡河流域（泸定磨西面以东地区）及西南部安宁河流域。垂直分布的上限常随地形和气候条件的不同而有差异。在东部大别山区海拔700米以下，福建戴云山区1000米以下，在四川峨眉山海拔1800米以下，云南大理海拔2500米以下。

⑥马唐草丛

马唐草（Digitariasanguinalis(L.)Scop）是评价其草地植物的优势种，禾本科马唐属一年生草本植物主要分布在评价区的林地边缘、农田边缘和部分撂荒地，高度40—60厘米。马唐草丛中常伴生有狗尾草、小鱼仙草、积雪草、五节芒等，草本层盖度为60%—80%。

⑦青冈

青冈（Cyclobalanopsisglauca(Thunb.)Oerst.）分布于中国陕西、四川、云南、西藏等省区。生于海拔60—2600米的山坡或沟谷，组成常绿阔叶林或常绿阔叶与落叶，阔叶混交林。本种是本属在我国分布最广的树种之一。该种木材坚韧，可供桩柱、车船、工具柄等用材；种子含淀粉，可作饲料、酿酒、树皮含鞣质，壳斗含鞣质，可制栲胶。

青冈群系呈块状分布，共计105018.12m2，占评价范围总面积20.03%。群落外貌绿色，林冠整齐，林下植物种类丰富的一般。青冈在群落中的盖度可达到50%以上，平均胸径10～15cm，高度7～12m，林下少见马尾松幼树。柏木是青冈的主要伴生种，共同形成青冈+柏木群系，乔木层还伴生有麻栎、马尾松等，平均高度10～15m不等，总盖度可达到10%左右，随机分布于马尾松林中。林下灌木层多为黄荆、构树、棕榈等；草本多山麦冬、地果、中华草沙蚕等。

⑧灌状栎

栎灌（Quercusspp.）壳斗科，栎属有顶芽，芽鳞多数。叶互生，边缘有锯齿或分裂，稀全缘。林下植物有火棘、刺槐（幼苗）、菝葜、小果蔷薇、黄荆、柃木、金佛山荚蒾，灌木层盖度为20%—25%，

草本植物有林地早熟禾、牛筋草、臭鸡矢藤、金丝草、西南假毛蕨、蜈蚣凤尾蕨、海金沙、蒌蒿、矛叶荩草、五节芒，草本层盖度为15%-20%。

4.2 环境质量现状

4.2.1 环境空气质量

（1）项目所在区域环境质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本评价采用《2024年巴中市生态环境状况公报》，2024年，巴城环境空气质量优良率为95.6%，同比上升2.4个百分点，污染天数同比减少9天。环境空气六项主要污染物年均浓度全部达到国家环境空气质量二级标准，空气质量综合指数为2.99，同比下降0.16。
环境空气质量达标区判定情况详见表4.2-1。

表4.2-1   环境空气质量达标区判定情况一览表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度

(μg/m3)
	标准值(μg/m3)
	占标率

(%)
	达标

情况

	SO2（µg/m3）
	年平均质量浓度
	4.3
	60
	7.17
	达标

	NO2（µg/m3）
	年平均质量浓度
	20.9
	40
	52.25
	达标

	PM10（µg/m3）
	年平均质量浓度
	40.3
	70
	57.57
	达标

	PM2.5（µg/m3）
	年平均质量浓度
	28.5
	35
	81.43
	达标

	CO（mg/m3）
	第95百位数24h评价质量浓度
	0.9
	4.0
	22.5
	达标

	O3（µg/m3）
	第90百分位8h评价质量浓度
	121.5
	160
	75.94
	达标


由表4.2-1可知，2024年巴中市城区六项基本污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此可判定项目所在地为环境空气达标区。
（2）特征因子现状评价
本项目排放的大气污染物涉及的特征污染因子为NH3、H2S、臭气浓度，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价委托中科环检检测技术（成都）有限公司于2026年3月18日~2026年3月24日进行实测（报告编号：2026H030603），监测报告详见附件。
监测点位：项目所在地上风向处（1#）、项目所在地下风向处（2#）。

评价方法：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下：
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式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%；

Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价结果：其它污染物环境质量现状监测结果见表4.2-2。

表4.2-2  其他污染物环境质量现状监测结果表

	监测点位
	污染物
	评价标准(ug/m³）
	监测浓度范围(ug/m³）
	最大占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	1#
	NH3
	200
	20~50
	25
	0
	达标

	
	H2S
	10
	1~8
	80
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	/
	<10
	/
	/
	/

	2#
	NH3
	200
	60~100
	50
	0
	达标

	
	H2S
	10
	1~9
	90
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	/
	<10
	
	/
	/


由表4.2-3可知，项目所在地NH3和H2S监测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

4.2.2 地表水环境质量

拟建项目最近水体为西侧约8m处的溪沟（季节性，无长流水），自南向北流入西北处约700m处溪沟，本次环评对西北处溪沟进行了监测。
（1）监测断面

1#断面：项目距离溪沟最近处上游500m

2#断面：项目距离溪沟最近处下游1000m

（2）监测时间及频率

监测时间：2026年3月19日~2026年3月20日。

监测频率：连续监测3天，每天监测一次。

（3）监测因子

监测因子为水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、硫化物、氟化物、六价铬、砷、汞、铅、镉、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氯化物。

（4）评价方法

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本评价采用水质指数法对项目所在地地表水水质现状进行评价，评价模式如下：

一般水质因子：
[image: image11.png]



式中，Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j——评价因子i在j点处的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准值，mg/L。

pH值：
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式中，SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHsu——评价标准中pH的上限值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHj——pH值实测统计代表。
溶解氧为：
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式中：SDoj:为水质参数DO在j点的标准指数；

DOf:为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；
DOj:为实测溶解氧值，mg/L；
Dos:为溶解氧的标准值，mg/L；
Tj:为在j点水温t℃。

（5）监测结果及分析

监测数据统计及分析结果见表4.2-3。
表4.2-3  监测数据统计及评价结果

	监测

点位
	监测项目
	单位
	监测结果
	达标

情况

	
	
	
	2026.3.19
	2026.3.20
	2026.3.21
	标准限值
	最大Si,j
	

	1#项目距离溪沟最近处上游500m
E：106°48′40″ N：31°41′55″ 

	水温
	℃
	16.4
	17.3
	17. 1
	/
	/
	达标

	
	pH 值
	无量纲
	7.2
	7.2
	7.2
	6~9
	0.1
	

	
	溶解氧
	mg/L
	6. 1
	6. 1
	6. 1
	≥5
	/
	

	
	化学需氧量
	mg/L
	10
	14
	13
	≤20
	0.7
	

	
	氨氮
	mg/L
	0.588
	0.520
	0.563
	≤1.0
	0.588
	

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.6
	2.6
	2.7
	≤4
	0.675
	

	
	总磷
	mg/L
	0. 14
	0. 14
	0.18
	≤0.2
	0.9
	

	
	总氮
	mg/L
	0.919
	0.848
	0.816
	≤1.0
	0.919
	

	
	悬浮物
	mg/L
	8
	9
	6
	/
	/
	

	
	硫化物
	mg/L
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	≤0.2
	<0.05
	

	
	氟化物
	mg/L
	<0.003
	0.364
	0.362
	≤1.0
	0.364
	

	
	六价铬
	mg/L
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	≤0.05
	<0.08
	

	
	砷
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.05
	<0.006
	

	
	汞
	mg/L
	<0.00004
	<0.00004
	<0.00004
	≤0.0001
	<0.4
	

	
	铅*
	mg/L
	<0.00009
	<0.00009
	<0.00009
	≤0.05
	<0.0018
	

	
	镉*
	mg/L
	0.00006
	<0.00005
	0.00005
	≤0.005
	<0.01
	

	
	氰化物
	mg/L
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	≤0.2
	<0.02
	

	
	挥发酚
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.005
	<0.06
	

	
	石油类
	mg/L
	0.03
	0.03
	0.04
	≤0.05
	0.8
	

	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	≤0.2
	<0.25
	

	
	粪大肠菌群*
	MPN/L
	1.4×103
	7.9×102
	7.9×102
	≤10000
	0.14
	

	
	氯化物
	mg/L
	15.8
	15.2
	14.9
	≤250
	0.06
	

	项目距离溪沟最近处下游1000m
E：106°48′42″ N：31°42′23″ 

	水温
	℃
	16.3
	17.5
	17.4
	/
	/
	达标

	
	pH 值
	无量纲
	7.2
	7.2
	7.2
	6~9
	0.1
	

	
	溶解氧
	mg/L
	6.2
	6.3
	6. 1
	≥5
	/
	

	
	化学需氧量
	mg/L
	12
	12
	15
	≤20
	0.75
	

	
	氨氮
	mg/L
	0.619
	0.572
	0.649
	≤1.0
	0.649
	

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.8
	2.8
	2.6
	≤4
	0.7
	

	
	总磷
	mg/L
	0.19
	0.17
	0.15
	≤0.2
	0.95
	

	
	总氮
	mg/L
	0.788
	0.870
	0.848
	≤1.0
	0.87
	

	
	悬浮物
	mg/L
	7
	8
	8
	/
	/
	

	
	硫化物
	mg/L
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	≤0.2
	<0.05
	

	
	氟化物
	mg/L
	<0.003
	0.347
	0.357
	≤1.0
	0.357
	

	
	六价铬
	mg/L
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	≤0.05
	<0.08
	

	
	砷
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.05
	<0.006
	

	
	汞
	mg/L
	<0.00004
	<0.00004
	<0.00004
	≤0.0001
	<0.4
	

	
	铅*
	mg/L
	<0.00009
	<0.00009
	<0.00009
	≤0.05
	<0.0018
	

	
	镉*
	mg/L
	0.00005
	0.00005
	0.00010
	≤0.005
	0.02
	

	
	氰化物
	mg/L
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	≤0.2
	<0.02
	

	
	挥发酚
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.005
	<0.06
	

	
	石油类
	mg/L
	0.01
	0.02
	0.03
	≤0.05
	0.6
	

	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.08
	0.08
	0.08
	≤0.2
	0.4
	

	
	粪大肠菌群*
	MPN/L
	2.4×103
	1.7×103
	1.3×103
	≤10000
	0.24
	

	
	氯化物
	mg/L
	16. 1
	15.2
	14.9
	≤250
	0.06
	

	注：1 、pH 值、溶解氧、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、硫化物、氟化物、六价铬、砷、汞、铅* 、镉* 、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群* 、氯化物参照标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中Ⅲ标准限值和表 2 中标准限值；2 、检测结果中“< ”表示低于检出限。


由表4.2-4可以看出，项目附近溪沟监测断面各相关指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
4.2.3 地下水环境质量

为了解当地的地下水环境质量状况，本次对项目所在区域地下水进行了监测。
（1）监测因子：

水位高程、pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、化学需氧量、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-。

（2）监测点位、时间和频次：

2026年3月23日，监测1天，每天监测1次，监测点位详见表4.2-4。
表4.2-4  监测点位及项目一览表
	类别
	监测点位
	与项目位置关系
	监测频率

	地下水
	1# 1号地下水井

E：106°49′ 11″ N：31°41′28″
	项目所在地东侧（地下水流向上游）
	监测一天，每天采样一次

	
	2# 2号地下水井

E：106°48′55″ N：31°41′52″
	项目所在地北侧（地下水流向下游）
	

	
	3# 3号地下水井

E：106°48′49″N：31°42′03″
	项目所在地北侧（地下水流向下游）
	

	备注
	/


（3）评价标准

项目评价范围内主要地表水体执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（4）评价方法

为直观反映水质现状，科学评价水体中污染物是否超标，采用单项质量指数法进行评价。

单项质量指数法数学模式如下：
一般水质因子：
[image: image14.png]P=CIS,




式中，Pi——单项质量指数；

Ci——评价因子i的实测浓度值（mg/L）；

Si——评价因子i的评价标准限值（mg/L）

pH值：
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式中，SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHsu——评价标准中pH的上限值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHj——pH值实测统计代表。

（5）监测与评价结果

表4.2-5  地下水监测及评价结果表

	项目
	单位
	D1
	D2
	D3
	标准
限值
	最大单因
子指数
	达标情况

	
	
	2026.03.23
	
	
	

	pH 值
	无量纲
	7.5
	7.6
	7.6
	6.5≤pH≤8.5
	
	达标

	耗氧量
	mg/L
	1.76
	1.93
	1.70
	≤3.0
	
	达标

	氨氮
	mg/L
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	≤0.50
	
	达标

	硝酸盐氮
	mg/L
	<0.016
	<0.016
	<0.016
	≤20.0
	
	达标

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	<0.016
	<0.016
	<0.016
	≤1.0
	
	达标

	挥发酚
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.002
	
	达标

	氰化物
	mg/L
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	≤0.05
	
	超标

	砷
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.01
	
	达标

	汞
	mg/L
	<0.00004
	<0.00004
	<0.00004
	≤0.001
	
	达标

	六价铬
	mg/L
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	≤0.05
	
	达标

	总硬度
	mg/L
	82.5
	90.7
	94.9
	≤450
	
	达标

	铅
	mg/L
	<0.00124
	<0.00124
	<0.00124
	≤0.01
	
	达标

	氟化物
	mg/L
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	≤1.0
	
	达标

	镉
	mg/L
	0.00028
	0.00030
	0.00033
	≤0.005
	
	达标

	溶解性总固体
	mg/L
	165
	153
	159
	≤1000
	
	达标

	硫酸盐
	mg/L
	20.0
	19.8
	20.0
	≤250
	
	达标

	氯化物
	mg/L
	15.0
	14.8
	14.8
	≤250
	
	达标

	总大肠菌群*
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	≤3.0
	
	达标

	细菌总数*
	CFU/mL
	38
	52
	34
	≤100
	
	达标

	钾
	mg/L
	0.23
	0.25
	0.24
	/
	/
	/

	钠
	mg/L
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	≤200
	
	达标

	钙
	mg/L
	10.4
	8.51
	8.07
	/
	/
	/

	镁
	mg/L
	17.6
	17.4
	17.0
	/
	/
	/

	碳酸根
	mg/L
	<5
	<5
	<5
	/
	/
	/

	重碳酸根
	mg/L
	90
	82
	88
	/
	/
	/

	注：1 、pH 值、溶解氧、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、硫化物、氟化物、六价铬、砷、汞、铅* 、镉* 、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群* 、氯化物参照标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中Ⅲ标准限值和表 2 中标准限值；2 、检测结果中“< ”表示低于检出限。


根据上表可知，评价区域地下水3个监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

4.2.4 声环境质量

为了解项目所在地的声环境现状，本次评价委托中科环检检测技术（成都）有限公司对项目声环境现状监测，详见监测报告。
监测点位:拟建项目共计设置5个声环境监测点。
监测时间与频率:监测时间为2026年3月21、22日，连续监测2天，昼间、夜间分别监测。昼间监测时段为6:00-22:00，夜间监测时段为22:00-次日6:00。
声环境现状监测结果及评价:声环境监测结果见4.2-6。
表4.2-6  声环境现状监测及评价结果统计表  单位：dB(A)
	监测点位
	监测时间
	监测结果Leq[dB(A)]
	标准限值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	项目地块东侧厂界1m处（1#）
	2026.3.21
	57.1
	41.9
	60
	50

	
	2026.3.22
	56.6
	44.1
	60
	50

	项目地块南侧厂界1m处（2#）
	2026.3.21
	59.0
	45.8
	60
	50

	
	2026.3.22
	57.1
	45.1
	60
	50

	项目地块西侧厂界1m处（3#）
	2026.3.21
	55.9
	44.0
	60
	50

	
	2026.3.22
	54.0
	49.3
	60
	50

	项目地块北侧厂界1m处（4#）
	2026.3.21
	52.5
	46.7
	60
	50

	
	2026.3.22
	52.7
	43.8
	60
	50

	项目地块东南侧居民处（5#）
	2026.3.21
	54.4
	45.0
	60
	50

	
	2026.3.22
	57.6
	47.0
	60
	50

	备注
	参照标准《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 2 类功能区排放标准限值。


从表4.2-6监测结果表看出项目所在地昼夜噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。项目区域声环境质量较好。

5 施工期环境影响分析

5.1 地表水环境影响分析
项目大部分建构筑物已建成，已完成的工程施工废水经沉淀池处理后上层清水用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，未外排；施工人员生活污水依托农户旱厕处理，未外排，未造成环境污染事件。
本次新增部分施工期废水主要由施工作业废水和生活污水两部分组成，施工人员生活污水排入项目自建污水处理站。施工期作业废水经沉淀（沉淀池处理能力为2m3/d）处理后上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，以减少对环境的污染程度。

建设单位施工前应建好排水沟、挡土墙、集水井、沉砂池等，以控制地表径流进入水体和防止水土流失。

施工期产生的污水经处理后对地表水环境影响很小。

5.2 环境空气影响分析

1、施工扬尘
施工期间对环境空气的影响最主要是扬尘。建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘量见下表。

表5.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

	P车速
	0.1（kg/㎡）
	0.2（kg/㎡）
	0.3（kg/㎡）
	0.4（kg/㎡）
	0.5（kg/㎡）
	1.0（kg/㎡）

	5（km/h）
	0.083
	0.3556
	0.646
	0.0801
	0.097
	0.1093

	10（km/h）
	0.0566
	0.095
	0.0121
	0.1402
	0.1894
	0.3186

	15（km/h）
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


上表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的实验结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将PM10污染距离缩小到20～50m范围。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘实验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	PM10小时平均浓度
（mg/m³)
	不洒水
	10. 14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
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式中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面 50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。飘浮在空气中的粉尘被施工人员吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员的身体健康。此外，粉尘飘扬降低能见度，易引发交通事故；粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。

因此，施工单位应注意文明施工，定期洒水，及时清扫地面尘土，并严格管理产生扬尘的机械设备。总体而言，施工期施工主要为装置基础工程及其安装、配套管线的修建，只要加强管理，施工扬尘对环境的影响相对较小。

本环评建议在施工时应采取如下的措施：

（1）为避免扬尘，建筑垃圾应及时清运，运到指定的建筑垃圾处理场集中处置，并在运输过程中严禁沿途抛、漏、洒，不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性堆放场地进行保存，并适时采取洒水等措施，使其保持湿润状态，减少扬尘的产生。

（2）为了减少扬尘的产生，要求施工时尽量使用商品混凝土和散装水泥。

（3）小型项目施工（如局部小面积开挖、管道布设等）在施工中应采用钢管与密目安全网搭设临时围栏，尽量做到封闭施工。

（4）认真做好施工场地管理工作，对施工现场及其周边采取专人管理、每天定时洒水清扫，对绿化带的花草树木定期洒水冲洗尘土。

（5）在装修工程施工中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等对施工人员身体健康造成危害。

（6）在施工期间，应加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作，减少燃油燃烧时污染物的排放量。

（7）做好施工周围道路交通组织工作，保障周围道路畅通，避免因施工而造成交通堵塞。

（8）施工现场严禁出现熔融沥青或焚烧油毡、油漆等行为；废弃的油桶、漆桶等应及时清运，不能及时清运的应采取密闭措施，集中堆放在通风良好处，并设置醒目的安全防火标志，防止因易燃气体泄漏而造成火灾和伤人事故。

（9）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期间的大气污染。

（10）针对施工期大气污染物产生情况，应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）、四川省人民政府办公厅《关于加强灰霾污染防治的通知》精神，施工现场必须执行关于控制扬尘整治的“六必须”“六不准” 的规定，即：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物，做到科学施工、文明施工。

（2）机械设备尾气

项目施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。

对于燃柴油的施工机械设备，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料。并对施工机械设备和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，合理安排工作时间，使用优质燃料等措施，其废气产生量较小，且其排放属间断性、分散性排放，对环境影响较小，基本可忽略不计。

总体来说，施工期的废气会对项目周边环境有一定的影响，但施工废气对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

5.3 声环境影响分析

本项目施工期将使用大量的施工作业设备和机械，主要有前斗装卸机、推土机、混凝土泵、起重机等，因而不可避免地产生建筑施工噪声。这些声源具有噪声高、无规则等特点。

由于施工期间使用的机械设备较多，噪声源强高，且施工机械位置具有不确定性，以下主要分析各施工阶段中噪声较大的机械设备噪声随距离衰减的情况。

根据噪声源分析，施工各阶段中大部分机械噪声无明显指向性，且露天施工，故预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的声衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为：

单个声源对预测点的噪声影响计算模式见下：
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式中：Lp――测点的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

Lp0――参考位置r0处的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

r――预测点与点声源之间的距离，m；

r0――测量参考声级处与点声源之间的距离，m；

ΔL――各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等引起的衰减量。

表 5.3-1
 运输车辆声级

	运输内容
	车辆类型
	声级/dB（A）

	钢筋等建筑材料
	载重车
	80～85

	各种装修材料及必要设备
	轻型载重卡车
	75


表 5.3-2  
各施工阶段主要噪声源状况

	施工阶段
	声源
	声级/dB（A）

	基础施工阶段
	挖掘机
	82~90

	结构阶段
	电锯
	93~99

	
	振捣器
	80~88

	
	空压机 
	75～85

	设备安装阶段
	云石机
	90~96


表 5.3-3
施工噪声影响预测结果
单位：dB（A）

	距离（m）
	5
	15
	20
	40
	50
	60
	80
	100
	110
	130
	150
	200
	300

	峰值
	87
	77
	75
	69
	67
	65
	63
	61
	60
	59
	57
	55
	51

	一般情况
	78
	68
	66
	60
	58
	56
	54
	52
	51
	50
	48
	46
	42


根据预测结果可知，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，一般情况昼、夜间达标距离分别在40m、130m，峰值情况昼、夜间达标距离分别在110m、300m。

项目夜间不施工，项目周边140m范围内无居民居住，施工噪声对周边居民的影响较小。建设方应注意施工期管理，严格进行噪声管控，合理组织施工来消除噪声对区域声环境的影响。

总的来说，施工噪声属于暂时污染源，将随着施工的结束而停止，施工中只要采取合理的施工布置和相应的降噪隔声措施，预计施工噪声影响范围将有一定程度的缩小，施工噪声可控制在可接受范围内。
5.4 固体废物环境影响分析
施工期固体废物主要包括土地平整产生的土石方，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。

项目施工期土石方全部用于回填及绿化，建设方在项目区域边沿设置挖方临时堆场，并采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，以防止水土流失；施工过程中产生的建筑废料，经分类收集后外售，不能外售的建筑垃圾清运至当地政府部门指定的地点处置；施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后存放于设置在附近的垃圾收集点，由乡镇环卫部门清运。环评要求施工现场禁止焚烧废弃物，施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。

综上所述，采取以上措施后，项目施工期间产生的固体废物均能得到妥善处置，施工期产生的固废对周围环境的影响较小。

5.5生态环境
本项目占地类型为林地（用地现状为荒草地），用地范围内生物量较小，施工期主要生态影响为土地占用、植被破坏、水土流失。

①对植被的影响

总体来看，项目占地范围内仅有一些杂草，无稀有、珍贵生物物种及名木古树；植物种类较少，生物多样性单一。开发建设施工时占地、开挖、堆渣等施工活动将破坏施工场地附近、施工道路沿线的地表植被，若施工后不进行补偿和恢复，将严重降低区域内的植物生物量，恶化区域生态环境。

②对动物的影响

一般来说，施工期间可能对施工场地周边的野生动物栖息环境产生破坏，道路也将对野生动物活动路线产生阻隔，此外，光、电、声响以及人为活动也会对野生动物的正常生活秩序产生干扰。

据现场调研，项目所在地用地有少量鸟类及爬行类动物活动，区域内无国家保护、省级保护或珍稀濒危动物栖息和活动，因此项目的实施对陆地动物的影响不大。

③对水土流失的影响

开发建设施工时占地、开挖、堆渣、回填等活动将造成一定程度的水土流失，水土流失侵蚀模数与降雨、土壤自身可侵蚀状况、地形条件、植被覆盖等均有关系。随着施工期的结束，地表进行硬化，水土流失影响逐渐消失。

在采取严格控制临时占地范围、设置雨水导排设施、及时恢复等措施后，项目施工期不会对区域生态环境造成显著影响。

6 运营期环境影响预测与评价

6.1 地表水环境影响分析

（1）废水治理措施
本项目运营期产生的污水最大产生量为264.94m3/d，主要污染因子包括COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、动植物油等。

本项目场地北角设置污水处理站1个，处理规模为300m3/d，采用“水解酸化+A/O”的处理方式，处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后，通过市政管网排入梁永镇污水处理厂进行深度处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准B标准后，最终排入恩阳河。
（2）评价工作等级

本次评价根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对建设项目进行地表水环境影响分析，其评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等确定。其评价等级为四个等级，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放建设项目评价等级为三级B。

表 6.1-1
 评价工作等级判定

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；

水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	/


根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），分析本项目周边受纳水体情况及废水排放方式。本项目污废水经自建污水处理站处理达标后进入梁永镇污水处理厂进一步处理后排放，废水排放方式为间接排放，则评价等级为三级B，三级B评价的主要内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效评价和依托污水处理设施的环境可行性评价，仅进行简单分析。
（3）污水处理厂依托可行性分析
梁永镇污水处理厂位于巴州区梁广村二社，处理规模为1000m3/d。处理工艺为FMBR膜技术，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准。
本项目距离梁永镇污水处理厂约2.5km，拟建设厂区至梁永镇污水处理厂管道（不在本次评价范围内）。环评要求，在排污管道建设完成前，项目不得投入运营，项目废水经市政污水管道排往梁永镇污水处理厂进行深度处理达标后，排入地表水体中，对区域地表水的影响相对较小。
表6.1-2   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排污口设置是否符合
要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	设施编号
	设施名称
	设施工艺
	
	
	

	1
	综合废水
	COD、BOD5、
SS、NH3-N、TP、动植物油
	排入市政管网后进入梁永镇污水处理厂
	连续排放
	001
	污水处理站
	水解酸化+A/O
	TW001
	是
	企业总排


表6.1-3   废水间接排放口基本情况表 
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量(万t/a)
	排放

去向
	排放规律
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排放浓度限值（mg/L）

	1
	TW001
	106.82090228
	31.68980238
	9.54
	进入梁永镇污水处理厂
	连续
	梁永镇污水处理厂
	COD
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	3


表6.1-4  废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	TW001
	COD
	《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）
	500

	
	
	BOD5
	
	350

	
	
	SS
	
	400

	
	
	NH3-N
	
	200

	
	
	TP
	
	45

	
	
	动植物油
	
	100


表6.1-5  废水污染物排放信息表（新建项目） 
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日最高排放量/（t/d）
	全厂年排放量/（t/a）

	1
	TW001
	COD
	60
	0.016
	5.72

	
	
	BOD5
	20
	0.0053
	1.91

	
	
	SS
	20
	0.0053
	1.91

	
	
	NH3-N
	8
	0.0021
	0.76

	
	
	TP
	1
	0.00027
	0.095

	
	
	动植物油
	3
	0.0008
	0.29

	全厂排放口合计
	COD
	5.72

	
	BOD5
	1.91

	
	SS
	1.91

	
	NH3-N
	0.76

	
	TP
	0.095

	
	动植物油
	0.29


表6.1-6   地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	　影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ☑；水文要素影响型 口

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区 口；其他 口

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放口； 间接排放 ☑；其他 口
	水温 口；径流 口；水域面积 口

	
	影响因子
	持久性污染物 口；有毒有害污染物 口；非持久性污染物☑；
pH值 ☑； 热污染 口； 富营养化 口；其他 口
	水温口；水位（水深）口；流速口；流速口；其他 口

	　评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 口；二级口；三 级A口；三级B☑
	一级 口；二级 口；三级 口

	现状调查

　
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 口；在建 口； 拟建 口；其他 口
	　拟替代的污染源 口
	排污许可证 口；环评 ☑；环保验收 口；既有实现测口；现场监测 口；入河排放口□；其他☑

	
	　受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期□； 枯水期☑； 冰封期 口
春季 口；夏季 口； 秋季 口；冬季 口
	　生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 口； 其他 口

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发口；开发量40%以下 口；开发量40%以上 口

	
	水文情势调查
	丰水期 □；平水期 口；枯水期口； 冰封期 口
春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口
	水行政主管部门 口；补充监测口；其他 口

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 口；平水期 口；枯水期☑； 冰封期 口
春季 口；夏季口；秋季 口； 冬季口
	
	监测断面或点位个数 （2）个

	现状评价
	评价范围
	河流长度（ ）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km²

	
	评价因子
	（pH值、溶解氧、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、硫化物、氟化物、六价铬、砷、汞、铅、镉、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氯化物）

	
	评价标准
	河流、湖库河口I类 口；II类 口； III类☑；IV类 口；V类 口

	
	
	近岸海域第一类 口； 第二类 口； 第一类 口； 第四类 口

	
	
	规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期 口；平水期□；枯水期☑； 冰封期 口
春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 口： 达标 ☑；不达标 口；
水环境控制单元或断面水质达标状况 口：达标 ☑； 不达标 口
水环境保护目标质量 状况 口： 达标 ☑；不达标 口
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口： 达标 口；不达标 口
底泥污染评价 口
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 

水环境质量回顾评价 口
流域（区域)水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口
	达标区 √
不达标区 口

	影响预测
	预测范围
	河流长度（ ）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km²

	
	预测因子
	

	
	预测时期
	丰水期 口；平水期 口；枯水期口； 冰封期 口
春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季口
设计水文条件 口

	
	预测情景
	建设期口； 生产运行期口； 服务期满后 口
正常工况口；非正常工况口；
污染控制和减缓措施方案口
区（流）域环境质量改善目标要求情景口

	
	预测方法
	数值解 口；解析解 口；其他 口   导则推荐模式口；其他 口

	环境影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区 （流）域水环境质量改善目标口；替代削减源 口

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求口
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质直达标口
 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑
 水环境控制单元或断面水质达标☑
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求口
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 口
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口 

对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求口

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	COD
	5.72
	60

	
	
	BOD5
	1.91
	20

	
	
	SS
	1.91
	20

	
	
	NH3-N
	0.76
	8

	
	
	TP
	0.095
	1

	
	
	动植物油
	0.29
	3

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度(mg/L)

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量，一般水期(  )m³/s； 鱼类繁殖期（）一般水期(  ) m³/s；其他(  )m³/s

	
	
	生态水衍， 一般水期 （）m；鱼类繁殖期（）m； 其他 （）m；

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施☑； 水文减缓设施 口； 生态流量保障设施 口；:区域削减 口；依托其他工程措施 口； 其他 口

	
	 监测计划
	　
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方案
	手动口； 自动口；无监测 口
	手动 ☑； 自动☑；无监测 口

	
	
	监测点位
	（）
	（ 污水处理设施排口）

	
	
	监测因子
	（）
	（COD、BOD5、SS、氨氮、

TP、TN、动植物油、粪大肠菌群）

	
	污染物排放清单
	☑

	评价结论
	可以接受☑，不可以接受。

	注："口"为勾选项；可√；"(  ) "为内容填写项，"备注"为其他补充内容。


6.2 地下水环境影响分析

6.2.1 评价等级
根据查询项目所在地水文地质条件和现场查勘，项目附近区域已基本完成农村供水工程改造，项目现状调查范围内无饮用水水井分布，评价范围不涉及地下水集中式、分散式饮用水水源和补给径流区，不涉及其它地下水资源环境敏感区，则本项目地下水环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目为“N-轻工 98-屠宰-年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上”的报告书项目，属于Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表：

表6.2-1  评价工作等级分级表

	         项目类别

环境敏感程度 
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


项目地下水评价等级为三级。

6.2.2 水文地质概况
（1）地层特性
拟建项目区域位于中心背斜北西翼，岩层产状稳定，断裂构造不发育，构造裂隙不发育，地质构造复杂程度简单。区内分布的地层为第四系全新统残坡积层、冲洪积层、侏罗系上统遂宁组地层以及少量和侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩（J2s），其中第四系全新统残坡积层主要分布在平坝、缓斜坡处，第四系全新统冲洪积层主要分布在恩阳河河床及河漫滩上，侏罗系上统遂宁组主要分布在陡斜坡地带，和侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩（J2s）主要分布在恩阳河附近。
拟建项目所在区域地层分布均匀，主要出露的地层为：第四系人工填土（Q4ml）、第四系冲积土（Q2al、Q4al）及侏罗系上统遂宁组泥岩夹少许砂岩（J3s）和侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩（J2s）。

（2）水文地质条件
拟建项目区域地形切割较深，地下水以松散岩类孔隙水和基岩裂隙水为主，地下水主要赋存于第四系填土、第四系冲积卵石土和侏罗系上统遂宁组砂岩和上层基岩强风化岩层中以及侏罗系中统沙溪庙组砂岩中。
第四系松散岩类孔隙水赋存于人工堆积、残坡积土层中，接受大气降雨补给。出露于斜坡低缓处，孔隙大，透水性强，厚度小，水量微弱，向地形低洼处排泄。

基岩裂隙水接受大气降雨补给，含水微弱，水量小，在区内一般为民井揭露，水量1~3m3/d，向地形低洼处排泄。

综合分析区内地下水的补、径、排条件，主要靠大气降水补给，通过第四系及强风化基岩层的裂隙下渗补给至裂隙不发育的泥岩层排泄，最终流向恩阳河。

根据该地区区域水文资料，该区域浅层地下水为HCO3-Ca型低矿化度水；pH值>7，属弱碱性水。结合本场地的水文地质环境综合判定，地下水对钢筋混凝土无腐蚀性。经现场调查，地下水对岩土体的影响小。拟建项目附近未见滑坡、崩塌、泥石流、地下洞穴等不良地质现象，现状稳定。

6.2.3 地下水环境影响分析
（1）预测情景设定

在正常情况下，污水处理站地面防渗后，基本上不会出现渗漏的状况，本次地下水评价主要考虑非正常状况下，污水处理站渗漏对地下水环境产生的影响。

（2）预测时段、因子、范围

预测时段：根据《建设项目环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ610-2016)，结合项目生产运营特点，地下水环境影响预测时段限定为100天、1000天。

预测范围：根据项目所在区域地下水补径排特征，预测重点为厂址及下游区域。

预测因子：本评价选取COD、NH3-N作为预测因子。

（3）污染源强
非正常状况主要考虑管线腐蚀老化、调节池、沉淀池破损等状况对地下水水质造成污染，污染源类型为持续源强。根据防渗池对地下水的影响途径来设定主要污染源的分布位置，选定优选控制的污染物，预测事故工况下污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出场区后浓度变化。本项目浅层地下水主要为基岩裂隙水，故本次预测主要预测污染物在基岩裂隙水的迁移情况。

本次评价按照使用事故下最大污染工况，本次评价按照调节池底部防渗层5%发生破损，完全失去防渗功能的最不利情况进行预测。

①防渗完好部分渗漏量应按下式计算：

Q1=K1×A1×ΔH/δ1
式中：
Q1—防渗完好部分的渗透量，m3/d；

K1—防渗层渗透系数，本项目取1×10-12cm/s，取m/d；

A1—防渗完好部分渗透面积，133m2；

ΔH—防渗层上下水位差，0.3m；

δ1—混凝土厚度，0.1m。

②防渗破损部分渗漏量按下式计算：

Q2=K2×I×A2
式中：
Q2—破损部分的渗透量，m3/d；

K2—包气带渗透系数，1.69×10-6m/s；

I—水力坡度，0.013；

A2—泄漏面面积，7m2。

③防渗破损5%情况下泄漏量：应由95%的防渗完好部分渗漏量Q1和5%破损部分渗漏量Q2求和得到。

Q=Q1+Q2
根据上式算得污水渗漏量为0.091m3/d，采用特征污染物COD、NH3-N对地下水影响进行分析，源强浓度分别为2033.53mg/L、72mg/L。

（5）预测模型及水文地质参数
根据《环境影响评价技术导则 地下水水环境》（HJ610-2016），本评价采用解析法开展地下水环境影响预测，将污染物在地下水中运移的水文地质概念模型概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题。选择解析法中“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型，公式如下：

[image: image19.png]



式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

Erfc（）—余误差函数。
本次数据引用地下水导则推荐水文地质参数。具体数值见下表：

表 6.2-2
 参数综合取值表

	项目
	单位
	参数取值
	备注

	渗透系数K
	m/d
	1.0
	HJ610-2016附录B经验值

	纵向弥散度
	m
	5
	

	有效孔隙度n
	
	0.3
	经验值

	水力坡度I
	
	0.013
	取区域自然地形坡度

	纵向弥散系数DL
	m2/d
	0.215
	经验值

	地下水流速u
	m/d
	0.043
	经验值

	COD标准值
	mg/L
	20
	参照《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价

	NH3-N标准值
	mg/L
	0.5
	按《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准


（6）预测结果及评价
表6.2‑3  污染物浓度迁移预测结果（COD）单位：mg/L

	预测时段
	迁移距离
	超标距离

	100d
	31m
	20m

	1000d
	127m
	92m
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图6.2-1   第100d、1000d时污染物浓度与距离变化关系图（COD）
表6.2-4   污染物浓度迁移预测结果（NH3-N）单位：mg/L

	预测时段
	迁移距离
	超标距离

	100d
	26m
	22m

	1000d
	111m
	97m
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图6.2-2   第100d、1000d时污染物浓度与距离变化关系图（NH3-N）

根据预测结果，拟建项目在非正常状况下污水处理设施破损，污染因子下渗，在含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移，下游污染物浓度逐渐升高。泄漏发生第100天时，COD向下游迁移31m，浓度达到20mg/L的最远距离为厂界下游的20m处，NH3-N向下游迁移26m，浓度达到0.5mg/L的最远距离为厂界下游的22m处；在第1000天时，COD向下游迁移127m，浓度达到20mg/L的最远距离为厂界下游的92m处，NH3-N向下游迁移111m，浓度达到0.5mg/L的最远距离为厂界下游的97m处。

由此可见，非正常情况下污水处理站泄漏后，COD和NH3-N对浅层地下水的影响是缓慢的。但污染物浓度较高，对地下水将造成一定影响，因此，在施工过程中应注重防渗施工质量，杜绝非正常情况下泄漏事故的发生，同时还应制定事故风险防范措施。
6.2.4 地下水污染防控措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，拟建项目采取分区防渗，设置重点防渗区、一般防渗区，采取具体地下水污染防控措施：

a、源头控制

本工程选择先进、成熟、可靠的污水处理技术，以尽可能从源头上减少污水排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

b、分区防渗

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

①重点防渗区

重点污染防治区：污水处理站、事故池、待宰间、危废暂存间、屠宰车间等。防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②一般防渗区

一般防渗区：综合楼、配套用房等，一般防渗区的防渗性能要求不低于1.5m厚、渗透系数为不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性。

③简单防渗区
除重点防渗区、一般防渗区之外的其他区域为简单防渗区，防渗要求为：一般地面硬化。

同时，本项目应加强对厂区内设施设备的维护保养，及时发现，防治污染；应在厂区地下水下游设置一处地下水跟踪监测井。采取上述措施后，项目对地下水环境影响较小。
6.3 大气环境影响分析

项目运营期间产生的大气污染物主要有待宰间和屠宰车间臭气、污水处理站臭气等。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），利用AERSCREEN模式对该项目大气进行评价等级估算。
①评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准表见表6.3-1。

表6.3-1  评价因子和评价标准表

	评价因子
	评价时段
	标准值（mg/m3）
	标准来源

	H2S
	1小时评价
	0.01
	《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D

	NH3
	1小时评价
	0.2
	

	PM10
	1小时评价
	0.45
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中的二级标准

	SO2
	1小时评价
	0.5
	

	NO2
	1小时评价
	0.2
	

	注：1.不考虑干湿沉降。考虑NO2和NOx的化学转化，将NOx转化为NO2参与预测。
2.PM10标准取值按日均浓度的3倍折算。


②估算模型参数
估算模型参数表见表6.3-2。

表6.3-2
  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	38.2

	最低环境温度/℃
	-1.9

	土地利用类型
	林地

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是☑否□

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是□否☑

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


③项目预测源强参数一览表

表6.3-3  本项目点源预测源强参数一览表（正常工况）

	排气筒编号
	污染物
	排放速率（kg/h）
	烟气流量(Nm3/h)
	排气筒底部海拔高度/m
	年排放小时数/h
	排气筒高

度/m
	排气筒内

径/m
	烟气温度/℃

	屠宰厂房臭气（DA001）
	NH3
	0.01
	11000
	428
	8640
	15
	1.6
	25

	
	H2S
	0.00027
	
	
	
	
	
	

	污水处理站（含固废暂存间）臭气（DA001）
	NH3
	0.0022
	3000
	428
	8640
	15
	1.6
	25

	
	H2S
	0.000083
	
	
	
	
	
	


表6.3-4   本项目面源预测源强参数一览表
	编号
	污染源

名称
	海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	1
	厂区无组织（屠宰厂房、污水处理站（含固废暂存间））
	428
	68
	35
	7.5
	/
	正常
	0.0068
	0.0002


④环境空气影响预测结果分析与评价正常排放情况下预测结果分析与评价

正常工况下有组织排放的废气预测结果见表6.3-9~6.3-12，无组织排放的废气预测结果见表6.3-13。
表6.3-5  DA001有组织废气估算模型计算结果一览表（正常工况下）

	污染源
	生猪屠宰间臭气

	污染物
	NH3
	H2S

	下风向最大浓度(µg/m3)
	3.68
	0.102

	下风向最大浓度距离（m）
	27
	27

	最大占标率（%）
	1.84
	1.02

	标准值(µg/m3)
	200
	10


由上表可知，项目正常排放下污染物下风向最大浓度分别满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，对环境影响小。
表6.3-6  无组织废气估算模型计算结果一览表
	污染源
	污染物
	下风向最大

浓度距离（m）
	下风向最大浓度(µg/m3)
	最大占标率（%）

	厂区无组织（屠宰厂房、污水处理站）
	NH3
	82
	11.8
	5.88

	
	H2S
	82
	0.494
	4.94


根据预测，正常排放下，废气有组织排放的NH3、H2S、SO2、NO2、TSP最大浓度分别为3.95%、2.54%、3.07%、9.3%、0.95%，分别满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求；无组织排放的废气中NH3、H2S最大浓度分别为5.88%、4.94%，均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

项目最大占标率Pmax=9.3%，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），拟建项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围以厂址为中心，边长5km的矩形区域，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
6.3.3 污染排放量核算
拟建项目大气污染物排放量核算详见表6.3-7~9。

表6.3-7 大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度

（mg/m3）
	核算排放速率

/（kg/h）
	核算年排放量

/（t/a）

	主要排放口

	1
	生猪屠宰间臭气（DA001）
	NH3
	0.91
	0.01
	0.088

	
	
	H2S
	0.025
	0.00027
	0.0023

	2
	污水处理站（含固废暂存间）臭气（DA001）
	NH3
	0.73
	0.0022
	0.018

	
	
	H2S
	0.027
	0.000083
	0.00072

	有组织排放口合计
	NH3
	0.106

	
	H2S
	0.00302


表6.3-8  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放

标准
	年排放量

/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/

（mg/m3）
	

	1
	/
	待宰间、和屠宰车间、污水处理站
	NH3
	禽畜粪便和尿液及时清理、加强绿化、喷洒除臭剂、加强通风
	《恶臭污染物综合排放标准》

（GB14554-

93）
	1.5
	0.059

	
	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0017


表6.3-9  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	0.165

	2
	H2S
	0.00472


6.3.4 大气环境防护距离
①大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目评价等级为二级，故不设置大气环境防护距离。本项目大气评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据预测结果可知，本项目氨气和硫化氢无组织排放厂界均能达到相应环境质量标准，无需设置大气环境防护距离。
②行业环境防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）（2021.6.1执行），本标准适用于地处平原地区产生大气有害物质无组织排放的各种行业的新建，改建，扩建工程（不包括排放放射性污染物的行业），复杂地形地区的卫生防护距离推导可参照本标准实施。。

本项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，区域属于丘陵地形，属于复杂地形（复杂地形包括山区、丘陵、沿海等）。

评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法”核算项目无组织排放污染物的卫生防护距离。计算出的距离是以无组织污染源边界为起点的控制距离，其计算公式如下：
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式中：

Qc ——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m2）；
L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

R——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。根据以上模式计算，卫生防护距离计算结果详见下表。

表6.3-10   项目卫生防护距离一览表

	排放源
	污染物
	卫生防护距离（m）

	
	
	公式计算值
	极差确定
	提级后卫生防护距离

	待宰间、屠宰车间、污水处理站
	NH3
	3.148
	50
	100

	
	H2S
	3.578
	50
	


根据GB/T39499-2020要求：当卫生防护距离初值小于50m时，差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m……，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。

根据计算结果并结合GB/T39499-2020中卫生防护距离最终值的确定要求：综合确定本项目的卫生防护距离分别以屠宰车间、污水处理站为主边界100m范围（详见附图13），根据现场勘察卫生防护距离范围内无环境敏感目标。

同时，本评价要求今后该卫生防护距离范围内不得规划建设学校、医院、集中居住区等大气敏感设施，同时引入企业应注意大气环境相容性。
6.3.5 大气自查表

表6.3-11   建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物(SO2、NOX、颗粒物)

其他污染物(NH3、H2S)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D ☑
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源 ☑
本项目非正常排放源 ☑
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子( NH3、H2S、SO2、NO2、PM10 )
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度贡献值
	最大占标率≤100% □
	最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	最大占标率≤10%□
	最大标率＞10%□

	
	
	二类区
	最大占标率≤30% □
	最大标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度
贡献值
	非正常持续时长
（ ）h
	占标率≤100% □
	占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	达标 □
	不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k ＞-20%□

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（ NH3、H2S、SO2、NOX、颗粒物）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（           ）
	监测点位数（    ）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑       不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（     ）厂界最远（  / ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：

（  ）t/a
	NOx：

（ ）t/a
	颗粒物：

（ ）t/a
	NH3：（0.165）t/a

H2S：（0.00472）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项


6.4声环境影响预测与评价

（1）噪声源强
拟建项目噪声主要来自生猪待宰间内猪的叫声、厂内设备运行时产生的噪声和车辆进出厂内时产生的噪声，源强在70～85dB（A）之间。进出车辆噪声为间断性产生，进厂之后需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进厂过程中和驶离过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低，预计车辆噪声不会造成噪声扰民。

表6 .4-1  项目噪声源调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置
	声压级dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	风机1
	88
	126
	1
	85
	隔声、消声、减振
	昼间、夜间

	2
	提升泵1
	66
	132
	-1
	80
	隔声、消声、减振
	昼间、夜间

	3
	提升泵2
	82
	133
	-1
	80
	隔声、消声、减振
	昼间、夜间

	4
	提升泵3
	65
	181
	-1
	80
	隔声、消声、减振
	昼间、夜间

	5
	回流泵1
	67
	121
	-1
	80
	隔声、消声、减振
	昼间、夜间

	6
	回流泵2
	76
	121
	-1
	80
	隔声、消声、减振
	昼间、夜间


注：以厂区中心点为坐标原点，源强为距离声源1m处的声压级。

表6 .4-2  项目噪声源调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声压级dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界最近距离（m）
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插

入损失

/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压

级

/dB(A)
	建筑物外距离（m）

	1
	屠宰车间
	刨毛机1
	85
	减振、建筑隔声
	33
	112
	1
	8.8
	66.11
	昼间
	20
	40.11
	1

	2
	
	刨毛机2
	85
	
	27
	112
	1
	11.9
	63.49
	昼间
	20
	37.49
	1

	3
	
	双轨提升机1
	75
	
	21
	105
	1
	5.5
	60.19
	昼间
	20
	36.19
	1

	4
	
	双轨提升机2
	75
	
	35
	105
	1
	5.5
	60.19
	昼间
	20
	34.19
	1

	5
	
	带式劈半锯1
	85
	
	27
	99
	1.5
	12.9
	62.79
	昼间
	20
	36.79
	1

	6
	
	带式劈半锯2
	85
	
	31
	157
	1.5
	5.5
	70.19
	昼间
	20
	44.19
	1

	7
	
	空压机
	85
	
	45
	136
	1
	5.5
	70.19
	昼间
	20
	44.19
	1

	8
	污水处理站设备间
	风机1
	85
	减振、消声、建筑隔声
	73
	157
	0.5
	3
	75.46
	昼夜
	20
	49.46
	1

	9
	
	风机2
	85
	
	73
	154
	0.5
	6
	75.46
	昼夜
	20
	49.46
	1

	10
	
	风机3
	85
	
	73
	151
	0.5
	3
	75.46
	昼夜
	20
	49.46
	1


注：以厂区中心点为坐标原点，源强为距离声源1m处的声压级。

（2）预测模式

噪声影响预测选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式，并对照评价标准对预测结果进行评价。
①室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
②声源衰减的基本公式
采用根据声环境评价导则（HJ2.4-2021）中推荐的户外声传播衰减基本计算公式：
A、计算预测点位的声压级
Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Amisc—其它多方面效应引起的衰减，dB。B、几何发散衰减(Adiv)
①点声源的几何发散衰减：
LP（r）=LP(r0)-20lg(r/r0)式中：LP（r）、L(r0)分别是r，r0处的声压级，dB。
声源处于自由声场：LP（r）=LW-201g(r)-11声源处于半自由声场：LP（r=LW-201g(r)-8

②面声源的几何发散衰减：
面声源短边为a，长边为b，r为预测点和面声源中心距离，随着距离的增加，引起其衰减值与距离的关系为：

当r＜a/π时，几乎不衰减，Adiv≈0；

当a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB，Adiv≈3；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，Adiv≈6。
C、地面效应衰减(Agr)地面类型可分为：
坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面；
疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。
声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减公式：
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式中：Agr——地面效应引起的衰减，dB；r——预测点距声源的距离，m；
hm——传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。
预测只考虑几何发散衰减(Adiv)、地面效应衰减(Agr)，其它项目衰减作为预测计算的安全系数而忽略不计。
（3）噪声预测值Leq计算式
噪声预测值（Leq）计算公式为：
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式中：
Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（4）预测结果
表6.4-3  噪声源对厂界预测点的影响值 单位：dB（A）
	序号
	厂界
	项目厂界最大贡献值
	标准值
	达标情况

	1#
	东
	昼
	51.79
	65
	达标

	
	
	夜
	51.79
	55
	达标

	2#
	西
	昼
	48.73
	65
	达标

	
	
	夜
	48.73
	55
	达标

	3#
	南
	昼
	39.45
	65
	达标

	
	
	夜
	39.45
	55
	达标

	4#
	北
	昼
	50.02
	65
	达标

	
	
	夜
	50.02
	55
	达标


由表6.4-3可知，各设备在经过基础减振、建筑物隔声和距离衰减后，其噪声值衰减较快。拟建项目投产后，所有厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。
项目周边200m无居民居住，项目对周边敏感点的声环境影响小。但项目仍应采取措施防治噪声：
①加强设备管理与维护，避免设备损坏产生突发性高噪声；

②拟建项目进出口设置减速及严禁鸣笛等标志；

③厂界内外均设置绿化带，进一步降低噪声影响。

在采取上述相应的噪声防治措施，拟建项目厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。通过距离衰减、站房的阻隔作用，拟建项目对周边声环境质量贡献值较小，基本不改变声环境功能现状，因此，评价认为拟建项目噪声影响很小。
6.5 固体废物影响分析

本项目产生的固体废物为：一般工业固废包括废弃动物组织、动物粪便、肠胃内容物、污水处理污泥等；生活垃圾；危险废物主要包括废机油、检疫固废、废油桶、废含油抹布。

本项目废弃动物组织、动物粪便、肠胃内容物、污水处理站污泥袋装密闭收集，在污水处理站南侧设置专门的固废暂存间，进行装袋后暂存，地面应进行硬化防渗漏处理、设置地面废水收集沟并导流至污水处理站，设置防风挡雨措施避免淋雨造成环境污染；及时联系厂家进行转运、外运综合利用单位用于生产农肥；生活垃圾分类袋装收集后交市政环卫部门统一收集处理；废机油、废油桶、检疫固废、废含油抹布属于危险废物，暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。

建设项目固体废物分类收集、分类贮存，危险废物设置了临时暂存间，生活垃圾设置垃圾收集箱，项目固废不会因固体废物、生活垃圾混放产生对环境的影响。

本项目产生的一般固废属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定的Ⅰ类一般工业固废，一般固废暂存点的设置必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定的相关要求。

固废暂存间设置环境保护图形标志，严格按照相关要求设置，本次评价建议在后期运营过程中，尽量避免各类固废在暂存间长时间堆放，各类污染物分类收集堆放，并加强固废的管理和运输，防止产生二次污染。
项目危险废物在收集时，根据危废的主要成分及形态，采用合理合适的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，因此，项目发生在包装、运输过程中散落的情况极少，对环境影响很小。

本项目厂区危废暂存场所采取防渗、防雨管理以保证危废不外泄。危险废物经安全收集、妥善处理，对外环境影响较小。

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第八十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案”要求，环评要求建设单位制定应急预案并向当地生态环境主管部门备案。
综上所述，本项目的固体废物得到了有效的处理，未随意外排，对区域环境的影响较小。

6.6 生态环境影响分析
项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，项目建成营运后，加强厂区内绿化，严格管控污染物的各个环节，在采取以上措施后，项目对生态的影响很小。
6.7道路运输影响分析

本项目生猪的运输会对道路两边的环境空气和居民造成一定的影响，因此，应该合理规划路线，尽量避开人口聚集的地方。

运输畜禽的单位和个人应当凭检疫证明承运，装载前、卸载后对运输车辆进行消毒。
运输过程中的染疫畜禽及其排泄物、病死或死因不明的畜禽尸体，委托有资质的单位进行处置。运载畜禽的车辆应当具有防止畜禽粪便和垫料等渗漏、遗撒的设施或措施，便于清洗、消毒。鼓励对运输畜禽的车辆配备车辆定位跟踪系统，记录畜禽运输时间和路径等信息。运输过程中应定时喷洒植物除臭剂，消除臭味。
在采取上述措施后，项目活禽、生猪的运输对道路两边的居民影响小。
7 环境风险分析
7.1环境风险评价的目的及工作重点

根据《环境影响评价技术导则 环境风险》（HJ 169-2018），结合项目生产工艺、污染物性质和所在地环境特点，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
7.2
风险调查

7.2.1物料风险调查
（1）风险物质识别

本项目生产过程中使用的原辅材料有复合酚、次氯酸钠、柴油、机油和冷冻机油、三氯异氰尿酸，主要物料及其理化性质见下表。

表7.2-1
 物质环境风险识别表
	化学品
	理化性质

	复合酚
	由苯酚、醋酸、十二烷基苯磺酸等组成，产品为深红褐色粘稠液，有臭味。主要用于生猪圈舍、器具、场地排泄物等的消毒，能有效灭杀口蹄疫病毒、猪水泡病毒及其他多种细菌、真菌、病毒等致病微生物

危险性类别：腐蚀品

健康危害：浓液对皮肤、粘膜有刺激性和腐蚀性用法用量：喷洒，配成03%-1%的水溶液

	次氯酸钠
	白色固体粉末，有类似氯气的气味，主要用水净水剂、杀菌剂和消毒剂。

危险性类别：腐蚀性

健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗、指甲变薄，毛发脱落

用法用量：利用加药装置配制成5-6%的水溶液

	柴油
	外观性状为稍有粘性的棕色液体，闪点38℃，爆炸极限0.7~5（%），引燃温度350-380℃。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

	三氯异氰尿酸
	有机化合物，白色结晶性粉末或粒状固体，具有强烈的氯气刺激味。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和结合项目生产运行，本项目涉及的环境风险物质为次氯酸钠、废机油、柴油。

（2）储运风险调查

本项目涉及的环境风险物质为次氯酸钠、柴油、各类危险废物和天然气，分别存放于污水处理站、备用柴油发电机、危废间和燃气管道，其危险源辨识情况见表7.2-2。
表 7.2-2
 项目风险物质辨识

	物质名称
	储存区
	状态
	危险类别
	临界量（t）
	一次最大储存量（t）

	次氯酸钠
	库房
	液体
	毒性
	5
	0.05

	柴油
	备用柴油发电机
	液体
	可燃
	2500
	2

	三氯异氰尿酸
	库房
	固体
	毒性
	5
	0.2

	各类危险废物
	危废暂存间
	液体、固体
	可燃、毒性
	50
	0.5

	注：天然气参照甲烷临近量值，管道内最大存储量约为0.01t。


（3）环境敏感目标调查

本项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，本项目周边主要环境敏感目标为居民。主要环境风险保护目标见1.10节。项目不涉及自然保护区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。

7.2.2风险物质理化性质

风险物质理化性质详见下表。

表7.2-3
 次氯酸钠安全技术特征及危险、有害因素识别表
	标识
	中文名
	次氯酸钠
	英文名
	/

	
	分子式
	NaClO
	危货及UN编号
	/

	理化性质
	沸点
	102~111℃
	凝固点
	＜-29℃

	
	相对密度（水＝1）
	1.206～1.25
	相对密度（空气＝1）
	无资料

	
	外观性状
	淡黄绿色水溶液，有氯味，呈强碱性

	
	溶解性
	易溶于水

	
	稳定性
	稳定

	
	闪点
	/
	爆炸极限
	/

	
	自燃点
	/
	最大爆炸压力
	/

	
	火灾危险类别
	/
	爆炸危险组别类别
	/

	危险特性
	危化品类别
	/

	
	如果吞咽：漱口。不要催吐。

如果皮肤（或头发）接触：立即除去∕脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤∕淋浴。如果吸入：将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。

如与眼睛接触：用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出。取出隐形眼镜，然后继续冲洗。立即呼叫中毒控制中心或医生。

	主要用途
	用于水的净化，作为消毒剂，直接漂白剂等，医药工业中用于制氯胺等。

	健康危害
	吸入：呼吸道刺激皮肤接触：无资料

眼睛接触：刺激眼睛、眼睑红肿
食入：呼吸危害、肠胃不适

	毒性
	无相关资料

	安全防护
	呼吸系统防护：如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准的呼吸器和零件。

手防护：戴耐酸碱手套。

眼睛防护：戴防腐蚀液护目镜/面罩。
皮肤和身体防护：穿防腐蚀液防酸碱服。

其他防护：工作现场禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	应急措施
	急救措施
	吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触：立即脱掉被污染的衣服和鞋。用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。

眼睛接触：用大量水彻底冲洗并请教医生。

食入：禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

	
	泄漏处置
	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	
	消防方法
	火灾时，使用沙粒、灭火粉末灭火。


表7.2-4  柴油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel oil

	
	分子式
	/
	危货及UN编号
	/

	理化性质
	沸点
	282~338℃
	熔点
	-18℃

	
	相对密度（水＝1）
	0.87~0.9
	相对密度（空气＝1）
	4

	
	外观性状
	稍有粘性的棕色液体

	
	溶解性
	不溶于水

	
	毒性
	LD50（mg/kg,大鼠经口）

	
	闪点
	38℃
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	引燃温度
	/
	爆炸极限（%）
	0.7~5

	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风;

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服；手防护：戴橡胶耐油手套

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗;

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入；

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	存储
	存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。


表7.2-5  三氯异氰尿酸理化性质及危险特性表
	标识
	中文名
	三氯异氰尿酸
	英文名
	/

	
	分子式
	C3CI3N3O3
	CAS号
	87-90-1

	理化性质
	沸点
	/
	熔点
	225~230℃

	
	相对密度（水＝1）
	>1(20℃)
	相对密度（空气＝1）
	/

	
	外观性状
	白色粉末，有氯的气味

	
	溶解性
	溶于水

	
	毒性
	LD50：700~800mg/kg(大鼠经口)

	
	闪点
	/℃
	燃烧分解产物
	/

	
	引燃温度
	/℃
	爆炸极限（%）
	/

	危险特性
	强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇氨、铵盐、尿素等含氮化合物及水生成易爆炸的三氯化氮。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	防护
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	急救
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	健康危害
	本品粉末能强烈刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。受热或遇水能产生含氯或其他毒气浓厚烟雾。

	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	存储
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与还原剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。


7.3环境风险潜势初判
（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，分析标准见表7.3-1。

表7.3-1
  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度(E)
	危险物质及工艺系统危险性(P)

	
	极高危害(P1)
	高度危害(P2)
	中度危害(P3)
	轻度危害(P4)

	环境高度敏感(E1)
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感(E2)
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感(E3)
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险


（2）P的分级确定及环境风险潜势判断

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn
式中：q1、q2、…qn－每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2、…Qn－每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤

Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

表7.3-2
  项目Q值确定表
	风险源
位置
	数量及规格
	风险物质

名称
	CAS号
	最大储存总量
	临界量
	Q值

	库房
	25kg桶装
	次氯酸钠
	7681-52-9
	0.05t
	5t
	0.01

	备用柴油发电机
	/
	柴油
	/
	0.4t
	2500t
	0.00016

	库房
	25kg/袋
	三氯异氰尿酸
	87-90-1
	0.2t
	5t
	0.04

	危废暂存间
	/
	危险废物
	/
	0.65t
	50t
	0.013

	合计
	0.06316


本项目危险物质主要为次氯酸钠、机油、柴油、危险废物，根据表7.3-2可知，次氯酸钠储存量与临界量比值Q为0.06416<1.0。故本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

7.4环境风险评价等级

环境风险评价等级划分见表7.4-1。
表 7.4-1
 评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据上表评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

7.5环境风险识别

（1）物质风险识别

通过对本项目的原、辅材料、产品、固体废物等物料进行分析，本项目污水处理过程中使用到的次氯酸钠、消毒防疫过程使用的三氯异氰尿酸、备用电源使用的0#柴油和燃气管道里的天然气属于风险物质。

（2）生产过程风险识别

本项目主要潜在的环境风险为次氯酸钠和三氯异氰尿酸泄漏污染环境，引起中毒；管道天然气泄漏遇到火源引发燃爆风险；柴油存储罐泄漏、遇明火发生燃爆风险；废机油泄露污染水环境。

（3）风险识别小结
评估确定企业共四个环境风险单元，即化学品储存区、燃气管道区、危废暂存区和储油区，环境风险识别详见表7.5-1。

表7.5-1 
环境风险识别

	序号
	风险源
	主要危

险物质
	环境风

险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环

境敏感目标

	1
	库房
	次氯酸钠和三氯异氰尿酸
	泄漏
	包装桶、包装袋可能因破损、破裂、或操作失误倾倒造成泄漏，泄漏后部分组分可能会挥发扩散影响环境空气；溢流进入从而影响地表水；通过地面下渗影响地下水。
	周边环境空气、地表水、地下水

	2
	备用柴油发电机
	柴油
	泄漏、火灾
	柴油罐阀门因锈蚀或撞击等容易引发泄漏，泄漏的柴油会流入附近土地中，对土壤和地下水造成污染；当柴油罐发生火灾、爆炸事故后影响环境空气
	周边环境空气、地表水、地下水、土壤


7.6环境风险分析
（1）生产场所事故风险源项分析

本项目生产场所由于非正常生产和事故状况可能存在的情况如下：

表 7.6-1
生产场所风险识别

	场所
	事故
	原因

	污水处理站
	污水处理设施发生事故
	设施故障或管线破损等

	库房
	次氯酸钠和三氯异氰尿酸泄漏
	包装桶、包装可能因破损、破裂等

	备用柴油发电机
	柴油泄漏、遇明火燃烧爆炸
	阀门因锈蚀或撞击等

	屠宰场
	人、禽、畜共患疾病
	检疫不严格，管理不善


本项目的物料全部由供货商直接运输到场内，因此本评价不考虑运输导致的环境风险。

（2）污水处理站事故风险性分析

非正常状况下污水管网及设施发生堵塞、破裂等导致废水泄漏进入周边雨水沟，最终进入水体，发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、操作不当、废水处理站机械故障及贮池破损等。一旦项目污水处理设施出现故障时，未经处理的污水或处理不达标的废水泄漏、外排，将对地表水体及周围环境带来严重的影响。

新建的污水处理站采用《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）及《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中推荐的工艺，工艺成熟可能，通过加强污水处理站的管理，污水处理站不达标废水排放和泄漏或的可能性较小。并且，项目设置了300m3的事故应急池，可暂存项目1d废水量，以便及时发现处理设施故障时，将废水导至应急池储存，待设备正常运转后送至污水处理站处置达标后排放。
（3）化学品物质事故风险性分析

三氯异氰尿酸属于白色粉末状，通过分区堆放、防潮、遮光通风处理，同时由于本项目三氯异氰尿酸的使用量较小，因此该物质使用和临时贮存产生的环境风险影响小。
次氯酸钠属于采用塑料桶盛装，通过对储存区防渗处置，次氯酸钠发生泄漏的情况下渗进入外环境中的可能性较小，且贮存量较小，对外环境风险影响小。
当柴油发电机发生火灾、爆炸事故后，爆炸区域小范围内会出现TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2超标现象，由于爆炸、燃烧事故时间短，且可燃物储存量小，易稀释扩散，不会对大气环境产生明显影响。
危废暂存间内废油桶破损或员工操作不当造成的废机油泄漏，废机油排入周围水体会影响地表水环境，渗漏进入地下水会影响地下水环境，对局部水体、土壤造成污染；如果厂房发生火灾，火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染。
（4）疾病事故风险性分析

本项目生猪屠宰场规模大、密度高，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致人畜共患病。

人畜共患病已成为严重危害人体健康的重大问题；1998~1999年马来西亚由Nipah病毒引起猪的脑炎，同时引起265人发病，105人死亡。1997年台湾流行口蹄疫给台湾的养猪业以毁灭性的打击。2000年韩国和日本流行的口蹄疫，也给这些国家的养殖业带来沉重后果。2000年欧洲爆发口蹄疫，英国损失590亿英镑。许多人畜共患的重大疫病，如血吸虫病、狂犬病、乙型脑炎、链球菌病、流感等，都与动物的带毒、带菌、带虫有关，这些病在动物和人之间相互传播，对人体健康构成严重威胁。
7.7环境风险防范措施

7.7.1地表水环境风险防范措施

（1）污水处理站事故风险防范措施

①格栅调节池、沉淀池、气浮池、A2/O生化池、储泥池等储存污水、污泥构筑物尽量采用无裂缝一次成型施工方式施工，池体较大的构筑物如确需设置伸缩裂缝，则应在裂缝内填充遇水膨胀防水材料防止污水渗出。

②在污水处理站侧修建挡水围堰，避免废水池泄漏时进入地表水。项目设置了1500m3的事故应急池，可暂存项目1d废水量，以便及时发现处理设施故障时，将废水导至应急池储存，待设备正常运转后送至污水处理站处置达标后排放。
③加强污水管道、建构筑物、设备的检修和管理，合理安排检修时间；污水管道应实行可视化管理；有条件地区设置双电源，并确保双电源的正常运行。

④主要设备选用事故率低、便于维修的优质设备，对关键设备及易损部件应定期巡检、调节、保养、维修，同时配备用件，在出现事故时能及时更换。

⑤严格控制处理单元水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果稳定性，同时，配备水量、水质分析监控设备，定期取样检测。

⑥建立安全责任制度，切实落实、明确职责、定期检查。

⑦发生事故时，迅速查清事故原因，启动备用设备等，加强水质监测，合理调整运行参数，将废水事故排放控制在最短时间内。

⑧污水处理厂管理人员加强运行管理，关键设备要有备用，确保污水处理厂安全稳定运行，从而尽可能的降低事故排污情况的发生。

污水处理站加强电源管理，确保双电源的正常使用。加强污水处理站工艺参数的调整，在污水处理站运行状态良好、出水水质稳定达标情况下，组织污水处理站的设备检修，确保污水达标排放。加强污水管网的巡管检查工作，避免管道破裂等造成未处理污水外排。加强污水提升泵站设备管理，备用泵等必须完好，确保污水的能顺利提升。出水处设置在线监测系统，保证污水满足总量控制要求，水质达标排放。
（2）化学品物质暂存区风险防范措施
三氯异氰尿酸、次氯酸钠贮存于污水处理站旁的库房，分类堆放，评价要求对消毒剂间完善标示标识牌，对存放次氯酸钠区域设置围堰，并且做防渗处理（地面可设置环氧树脂地坪）。

7.7.2柴油间风险防范措施
（1）柴油泄漏事故防范措施

本项目在发电机房设置有1个容积为0.5t的柴油储存罐，本报告主要对以下几方面提出要求：
①存放点地面做好硬化处理，不应有裂缝和凹坑，以防止渗水、渗油和油气积聚。柴油罐应设置双层罐，并在油罐外围按规范设置围堰，并对围堰采取防渗措施。

②加强管理，将柴油储罐加油出油安全操作规程印制张贴上墙，相关操作人员必须严格按安全操作规程执行。

③柴油储罐附近应按《安全标志》（GB2894-2016）的设置“禁止烟火”等警示标志。

④油罐区采用水泥基抗渗结晶型防水涂料等进一步强化罐区围堰内部防渗；增设警示标识、灭火器、隔油栏、吸油毡等应急物资；编制环境风险防范应急预案并向环境保护主管部门备案；加强运营期巡检，定期开展应急演练。

⑤加强对储油罐的日常监管，建立日常巡检制度，一旦发现有储存设备破损，立即对罐内油品进行转移。

⑥本项目柴油罐应按《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》规定采用双层罐或者设置防渗池；并做好现场检查记录。
（2）柴油罐火灾、爆炸事故防范措施

①加强对管理人员的安全意识教育；良好的安全意识是搞好安全生产的基础。

②加强操作人员的安全技能培训，使操作人员具有良好的安全操作和防范事故的技能。

③加强消防安全监督管理；建立健全各项安全生产规章制度，且要落到实处。

④柴油储存罐周围要设置相应数量的灭火器材，对过期、损坏、失效的消防器材应及时更换。
7.7.3疾病事故风险防范措施

（1）日常预防措施：
①在生产中对各工序应严格进行检疫，及时发现病害猪，并按照要求外运进行无害化处置。

②企业应将屠宰区与生活区分开。运输动物车辆出入口应设置消毒设施。

③严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。
④合理布局、完善设施及严格消毒是预防疾病的基础。

⑤口蹄疫人畜均有可能患病，在口蹄疫爆发时，要特别注意个人防护。疑似患有炭疽、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌2型等二类动物疫病的，不得屠宰，确诊后按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）有关规定处理。同群牲畜进行隔离观察，确认无疫后，方可进入屠宰线。

⑥屠宰人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。

⑦经常保持暂养圈、待宰间、屠宰车间等的清洁，应保持车间平整、干燥、无污物。
（2）发生疫情时的紧急措施：

若不慎发生传染病，应立即采取有效地控制措施：

应立即按照计划组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向卫生防疫部门报告疫情。

迅速隔离病畜，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒受污染环境。经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

由于引起牲畜疾病的因素很多。在实际工作中只有注意到生产中的各种细节，职工能积极主动配合，疾病防治工作才能做好，屠宰厂才能实现安全生产。
（3）病死动物尸体处置

项目病死动物尸体外运处置。

7.8应急预案

7.8.1一般应急预案

（1）事故发生后应采取的工艺处理措施

①微小泄漏和预警事故的工艺处理

发生此类事故，要及时根据实际情况确定事故大小，对工艺生产有无影响，岗位人员应及时切断致灾源，通知车间人员、监护并设置标示等。

②一般事故的工艺处理

发生一般工艺事故或者火灾事故，采取报警和切断致灾源措施，对泄漏物及时处理。

检测、抢险、救援及控制措施：

①发生泄漏、着火事故或污水处理站事故后，要及时分析、检测现场环境及危害程度，如泄漏处理分析是否构成危及人身、设备安全，以保证人员和设备的及时保护和撤离；如着火要检测、分析火势蔓延的可能性和着火产生的有毒有害气体对人员的危害程度。

②发生泄漏、着火事故后，应急救援小组要及时组织抢险小组进行现场抢险救护，及时控制致灾源（如采取紧急停车、关闭阀门等措施）；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。

③发生泄漏、着火事故或污水处理站事故完成应急救援预案后，抢险小组成员要在指挥小组的合理指挥下按照预案程序及时进行现场人员、设备的救护工作，组织现场无关人员和受害人员及设备的安全转移，根据现场情况及时报告救援指挥小组，指挥小组根据汇报情况决定事故救援的升级上报和组织协调处理。如事故有蔓延扩散，有车间及分厂无法进行控制的趋势，应及时通知公司安全环保部和生产调度启动公司救援预案。

（2）应急救援保障
组织保障：成立事故应急救援小组。预案分级的条件分为以下二级：

车间级：岗位、车间能及时处理不影响人员安全和正常生产时。公司级：救援小组组长决定需要公司协调处理时。

（3）事故应急救援关闭程序

当事故发生时应及时汇报公司安全环保部和生产调度室，及时协调及实施公司救援预案。

（4）应急培训计划

针对车间员工及救援小组所有成员，以保证预案的贯彻落实。

（5）演练计划

车间应急救援预案演练每年一次，以检验应急预案的组织效果，从而确保预案的适时改进。

通过对污染事故的风险评价，应制定重大的环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患及突发性事故应急办法等。建设单位应编制风险事故应急预案，建立风险事故应急组织管理机构。应急预案应包含的主要内容见表7.8-1。

表7.8-1
  突发环境事故应急预案设计
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	对应急方案工作内容总体说明

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及分布

	3
	应急计划区
	待宰间、危险化学品暂存区、燃气管线、污水处理站

	4
	应急组织
	指挥部门负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理。

	5
	应急状态分类应急响应程序
	规定事故的级别相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备与材料
	防火灾事故应急设施、设备与材料，配备一定的消防器材。

	7
	应急通讯、通知交通
	整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、对讲机报警、火灾自动报警系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。

	8
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	9
	应急防护措施，清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故，防止扩大，蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害。相应的设施器材设备。

邻近区域：控制防火区域，控制及清除污染措施及相应设备配备。

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。

邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理及恢复措施。邻近区域：解除事故警戒及善后恢复措施。

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，安排人员培训与演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。

	15
	附件
	说明应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


7.8.2重大疫情应急预案

发生疫情时，应急响应流程如下图：
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图7.8-1  重大疫情应急响应流程图
7.8.2非洲猪瘟应急预案

经非洲猪瘟检测仪器检测出疫情，建设单位应在1小时内将《动物疫情快报表》上报至巴州区主管部门，由巴中市主管部门送至中国动物疫病预防控制中心。当地兽医主管部门要在1小时内上报巴中市人民政府，由巴中市人民政府负责组织有关部门开展以下工作。

（一）限制移动

在接到报告2小时内，配合巴中市人民政府组织有关部门对屠宰场的动物实施严格的隔离、监视，禁止易感动物及其产品、饲料及有关物品移动，限制人员、车辆的出入，直到确诊。

（二）消毒
配合区有关部门在该场所的出入口或路口设置临时检查消毒站，对人员和车辆进行消毒。

（三）流行病学调查

建设单位、驻厂兽医和兽医部门负责收集有关场所和动物的相关信息，至少包含场所地址及地理信息；疑似染疫动物种类和数量、存栏量、发病和死亡情况、临床症状和病理变化的简要描述；发病猪同群情况；猪场布局及周边环境是否饲喂泔水；免疫情况；近一个月调入和调出情况等。

（四）初步划定范围
兽医和区有关部门初步划定疫点、疫区、受威胁区范围，统计疫区和受威胁区内养殖场户数量、易感染动物数量，村庄、屠宰场和交易市场的名称和地址。

（五）必要时采取封锁、扑杀等措施，并建立临时消毒通道。

（六）转运

将扑杀猪及病死猪尽快装车，按照既定路线转运到无害化处理场所处置，可选择符合GB19217条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆，车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒，每次卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；转运过程中要尽量避开主要交通干道，避开人员密集区域，避开养殖场较多的路线。不得中途转运或做不必要的停歇。

（七）监测（检测）

对疫情发生前30天内以及疫情发生后采取隔离措施前，从疫点输出的易感动物、相关产品、运载工具及密切接触人员的去向进行追溯调查，配合区主管部门对有流行病学关联的养殖、屠宰加工场所进行采样检测。

（八）评估

1.
发生疫情的省级兽医主管部门对疫情进一步扩散蔓延的风险进行评估，并向相关县、市、省发出风险提示。

2.
发生疫情的县级以上兽医主管部门对疫情处置情况评估，提出进一步完善的措施。

3.
发生疫情县的上级兽医主管部门对疫区、受威胁区内暂停屠宰活动的生猪屠宰企业开展动物疫病风险评估。

（九）解除封锁

1.
申请

巴中市兽医主管部门根据评估结果向发布封锁令的巴州区人民政府提出解除封锁申请。

2.
解除封锁条件

疫点和疫区应扑杀猪全部死亡或扑杀完毕，并按规定进行消毒和无害化处理42天后，经疫情发生地上一级兽医主管部门组织验收合格。

3.
发布解除封锁令

由发布封锁令的巴中市人民政府，发布解除封锁令，并通报毗邻地区和有关部门。

（十）恢复生产

解除封锁后，对疫点、疫区进行持续监测，没有新的疫情发生；养殖场空栏6个月以上，评估后方可重新恢复生产。屠宰场恢复生产按照农业农村部相关规定处理。
7.9
风险评价结论

本项目从平面布置、工艺设备等方面考虑了多种安全措施，保证运营过程中的安全。项目原料涉及环境风险物质，根据判定风险潜势为I类；可能的环境风险类型为化学品泄漏。企业在加强环境管理和安全生产管理，落实本评价提出的风险防范措施和应急措施，编制相应的企业突发环境事件应急预案的前提下，可将风险隐患降至最低，项目环境风险水平可接受。

本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。
表7.9-1 
本项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目

	建设地点
	（/）省
	（巴中）市
	（巴州）区
	（/）县
	（梁永）镇

	地理坐标
	经度
	106.82139778
	纬度
	31.68974898

	主要危险物质及分布
	次氯酸钠和三氯异氰尿酸，库房；柴油，危险废物，危废暂存间

	环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）
	次氯酸钠和三氯异氰尿酸包装可能因破损、破裂、或操作失误倾倒造成泄漏，泄漏后次氯酸钠和三氯异氰尿酸部分物质可能挥发扩散影响环境空气；溢流遇水进入污水管网从而影响地表水：通过地面下渗影响地下水。

柴油泄漏，泄漏的柴油会流入附近土地中，对土壤和地下水造成污染；发生火灾后影响环境空气。

	风险防范措施要求
	原材料堆放间做好防渗处理，执行有关防火、防爆规定；强化安全生产管理；强化安全及环境保护意识的教育；建立健全环保及安全管理部门；必须经常检查安全消防设施的完好性；对设备、管线、阀门、垫片、密封材料的使用介质与耐腐蚀性认真选择，避免因设计不当引起的腐蚀和泄漏；加强检查，确保原材料桶密封性能良好，做好地面防渗；在危险设备处，设立安全标志，涂刷相应安全色，并做好相关巡视工作；环境管理每年投入足够的资金用于环保设备修理、更新和维护。建立操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理，实行设备维护保养和包机责任制度。


表7.9-2  环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风
险
调

查
	危险物质
	名称
	次氯酸钠
	三氯异氰尿酸
	油类物质
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.05
	0.2
	0.4
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数     人
	5km范围内人口数     人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 (
	F3 (

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 (
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 (
	G3 □

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 (
	D2 (
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1 ☑
	1≤Q＜10 (
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 (
	M4 □

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 (

	环境敏感
程度
	大气
	E1 (
	E2 (
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 (

	
	地下水
	E1 □
	E2 (
	E3 □

	环境风险
潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ (
	Ⅱ (
	I☑

	评价等级
	一级 □
	二级 □
	三级 (
	简单分析 ☑

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害 (
	易燃易爆 (

	
	环境风险
类型
	泄漏 (
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 (

	
	影响途径
	大气 (
	地表水 (
	地下水 (

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 (
	经验估算法 (
	其他估算法 □

	风险

预测

与

评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 (

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间      d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间      d

	重点风险防范措施
	原材料堆放间做好防渗处理，执行有关防火、防爆规定；强化安全生产管理；强化安全及环境保护意识的教育；建立健全环保及安全管理部门；必须经常检查安全消防设施的完好性；对设备、管线、阀门、垫片、密封材料的使用介质与耐腐蚀性认真选择，避免因设计不当引起的腐蚀和泄漏；加强检查，确保原材料桶密封性能良好，做好地面防渗；在危险设备处，设立安全标志，涂刷相应安全色，并做好相关巡视工作；环境管理每年投入足够的资金用于环保设备修理、更新和维护。建立操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理，实行设备维护保养和包机责任制度。

	评价结论与建议
	企业在加强环境管理和安全生产管理，落实本评价提出的风险防范措施和应急措施，编制相应的企业突发环境事件应急预案的前提下，可将风险隐患降至最低，项目环境风险水平可接受。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。


8 环境保护措施及其可行性论证

8.1施工期污染防治措施及可行性分析

8.1.1水污染防治措施及可行性分析

施工期废水主要为建筑施工产生的生产废水和施工人员生活污水。

施工废水按照其不同的性质，分别进行预处理，处理后再进入沉淀池（沉淀池处理能力为1m3/d）进行处理，沉淀全部循环回用，仅需定期补充新鲜水，冲洗水循环使用不外排。施工人员生活污水排入项目自建污水处理站。

采取上述治理措施后，本项目的施工废水不会对项目所在区域地表水环境造成明显不利影响。

8.1.2环境空气污染防治措施及可行性分析

本项目施工期因应禁止车辆带泥（尘）上路行驶；运输渣土、砂石、水泥、垃圾等物质的车辆采取防扬尘和漏洒措施；控制区域内的裸露地面（含拆除建筑后的裸露空地）、土坡、树池、人行道、车行道；建筑施工厂界砌筑高度不低于1.8m的围挡；采用桩基础的施工场地内实行全封闭和硬地坪施工；要求使用预拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土；禁止在道路和行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料；禁止在施工现场高空抛撒弃渣和熔融沥青、油毡等；拆除建筑物要采取有效的降尘措施。根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求开展监测并执行相应排放限值。

扬尘治理措施要求：

①在施工现场出入口公示施工负责人、扬尘污染控制措施、主管部门以及举报电话等信息，接受社会监督；

②施工工地设置围墙或者硬质密闭围挡，并对围挡进行维护；

③对施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并按照规范覆盖或者固化；

④施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施，施工及运输车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路；

⑤露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆等易产生扬尘的物料以及不能及时清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖；

⑥建筑物拆除、土方施工、主体施工、装饰装修、地坪施工及爆破、拆除、切割作业时，应当采取洒水或者喷淋等降尘措施；

⑦严格落实“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“ 六不准” （不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物），在重污染天气环境应急预案启动时，停止施工作业。加强施工人员的环保教育，文明施工。

采用上述措施后，本项目施工期粉尘对周边环境的影响将有效减小，环境可以接受。

8.1.3噪声污染防治措施及可行性分析

①合理安排施工时间、严禁高噪声施工机械在夜间使用、合理布局施工机械，采用低噪声设备。

②施工场界周围应设置不低于1.8m高的硬质围挡隔音，以确保施工期噪声对周围声环境敏感点的影响降至最低。

③禁止进行产生环境噪声污染的夜间（22时至次日6时）施工作业。若需抢修、抢险作业的，施工单位应当采取噪声污染防治措施，若因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间施工作业的，施工单位应当在夜间施工前1日在施工现场公告附近居民。

④除抢修、抢险作业外，禁止高考、中考前15日内以及高考、中考期间在噪声敏感建筑物集中区域进行排放噪声污染的夜间施工作业，禁止高考、中考期间在考场周围100米区域内进行产生环境噪声污染的施工作业。

 ⑤车辆的运输应合理规划运输线路，尽量避开学校、医院等环境敏感点路段。或者居民敏感点较少的线路运输，运输车辆经过城区道路时禁止鸣笛，控制车速。同时，运输时段应避开居民出行高峰及休息时段。

上述措施在一定程度上控制了施工噪声地污染，同时措施可行。

8.1.4固体废物污染防治措施及可行性分析

本项目在土建施工时填方和挖方内部平衡，无弃方产生。施工期建筑垃圾应进行分类收集，能回收的回收，不能回收利用的建筑垃圾集中收集后，密闭车辆运往指定渣场处理，运输过程不得沿途漏、撒。施工期生活垃圾统一收集后由当地环卫部门集中处置。采取以上措施后，建筑废物和生活垃圾等不会对周围环境造成二次污染。

综上所述，本项目施工期施工作业影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。
8.2 运营期污染防治措施及其可行性分析
8.2.1废气污染防治措施

（1）待宰间恶臭污染物
本项目待宰间恶臭污染物采取以下措施进行处理：
A.待宰间安装机械通风系统，保证待宰间良好的通风。
B.喷洒植物型除臭剂：项目待宰间配合喷洒除臭剂，可减少粪便中NH3和H2S的挥发。
C.禽畜粪便和尿液及时清理：项目待宰间产生的猪粪采用干清粪工艺，通过减少粪便的停留时间，可减少臭气的排放。
D.厂区绿化：本项目在场区道路两侧、建筑物周围等种植绿色植物，这些植物美化环境的同时，还能很好的吸收氨和硫化氢，可以降低氨和硫化氢的排放。

（2）屠宰车间及污水处理站臭气
本项目屠宰车间、污水处理站（含固废暂存间）均采用生物滤池除臭系统对臭气进行处理，处理后的废气经15m高排气筒有组织排放。本项目屠宰车间、污水处理站均采取密闭，污水重要产臭单元加盖，并设置抽风机负压收集废气，废气收集效率考虑为90%。类比江苏佳盛源屠宰场污水处理站和屠宰车间的臭气收集效率为95%，永川重庆正绿农产品有限公司屠宰场污水处理站和猪粪暂存间的臭气收集效率为95%，本项目臭气收集效率考虑为90%合理。
（3）柴油发电机废气
项目柴油发电机为备用电源，使用频率较低，使用时间短，而且发电机运行时产生的废物污染物浓度也很低。备用发电机废气通过管道直接引至发电机房顶排放，对周边环境影响不大。因此，措施可行。

8.2.2废气治理可行性分析
8.2.2.1待宰间无组织排放臭气措施可行性分析

干粪工艺可行性分析：本项目猪粪一经产生便分流，干粪由人工收集、清扫、运走，尿及冲洗水则从下水道流出，分别进行处理，该工艺过程中只需用一些清扫工具、人工清粪车等，投资及运行成本较低。
厂区绿化措施可行性分析：参考《规模畜禽场臭气防治研究进展》（简保权等，农业部规划设计研究院）、《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青等）等文献中的论述：养殖场内建立隔离绿带，不仅能提供氧气，更能直接吸收氨及硫化氢，且树林可以减少粉尘量，可以阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘，降低风速并防止臭气外溢，还可以改善畜舍小气候，起遮阴、降温作用。
喷洒植物除臭剂可行性分析：参考《除臭剂在养猪生产中的应用》（朱淑斌）、《畜禽排泄物除臭剂的研究与利用》（阳杰等）、《畜禽养殖舍臭气控制研究进展》（邓素芳等）等文献中的论述：使用丝兰属植物提取物可以和主要恶臭物质如氨和硫化氢等结合，使用方便，添加量少，直接投放到畜舍地面或粪池中，减少臭气的排放。
根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》(HJ1285-2023)，恶臭治理技术包括化学除臭技术、生物除臭技术、物理除臭技术及复合除臭技术，其中化学除臭药剂一般采用植物提取剂或次氯酸钠。
综上，评价认为，项目待宰间臭气采用干粪工艺、绿化、喷洒除臭剂，从经济、技术上可行，满足环保要求。
8.2.2.2生物滤池除臭工艺可行性分析

根据《排污许可证核发与申请技术规范农副产品加工工业——屠宰及肉类加工工业》

（HJ860.3-2018），臭气可采用喷淋塔、生物除臭、活性炭吸附、UV光解高效光解除臭等技术。根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》(HJ1285-2023)，恶臭治理技术包括化学除臭技术、生物除臭技术、物理除臭技术及复合除臭技术。本项目屠宰间采取生物除臭。
根据《恶臭污染控制技术新进展》（市政公用建设，2006年第五期，吴春秀，王连生，费学宁），生物法脱臭是20世纪50年代发展起来的脱臭技术，最早起源于德国和日本，利用水中微生物对废气中的有害物质进行降解或转化为无害或低害类无臭物，从而达到净化气体的目的。

（1）生物滤池工艺介绍及工作原理

生物除臭的机理是利用纯生物填料层，在适当的温度下培养能分解恶臭气体成分的微生物，通过恶臭气体的源头有效控制和收集输送进处理系统后，经预处理创造生物分解适宜环境再进行特异菌微生物吸附分解，利用100%纯生物质菌种载体填料，在满足处理工艺条件同时最大限度发挥特异菌作用，使目标污染物有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。

该装置包括前级洗涤区和多级生物滤池过滤区，其处理工艺流程如下：
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图8.2-1 生物滤池处理工艺流程

臭气经导入口先平流进入洗涤区，经前级水洗涤，完成了臭气的预处理；未清除的恶臭气体再进入多级生物滤池过滤区，通过过滤层时，污染物从气相中转移到生物膜表面。恶臭气体在喷洒水作用下与湿润状态的填充材料（生物填料）的水膜接触并溶解；进入生物膜的恶臭成分在填充材料（生物填料）中，在微生物的吸收分解下被降解；后微生物把吸收的恶臭用作能量，作进一步的繁殖。
根据广东工业大学发表论文《低浓度大风量恶臭气体的生物净化及生物膜研究》，其中提到大风量会影响生物滤池的运行效果，由于风量的加大，相应的对生物膜的剪切作用力也加大，易造成填料表面生物膜的脱落，从而影响生物量，进而影响臭气去除率。但是可以通过增大反应器的表面积来实现表面负荷的降低。大风量也会影响滤池内无机填料不能给微生物提供充足营养只能靠外部循环液的连续营养补给，故生物滤池处理大风量低浓度臭气时，添加足够的营养液和增加反应器的表面积尤其重要。建设单位需要匹配足够的处理能力和规模的废气处理设施才能投产。

（3）治理工艺可行性分析

A、工程实例

目前，国内已有多家企业采用生物滤池进行污废水除臭处理，并成功运行。如天子岭渗滤液废水处理工程，该工程主要针对垃圾渗滤液进行处理，其臭气浓度远大于拟建项目臭气浓度，其臭气污染物处理效率能达到85%，治理后其臭气污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB18455-93）中的标准要求；干清粪工艺现已普遍运用至生猪养殖业。
B、小结

根据上述分析，生物滤池除臭是一个自然过程，运行成本低、设置灵活、结构简单，便于操作管理、抗冲击负荷能力较强，不会造成二次污染，为城市污水处理厂设计过程中的优选方案，评价认为，本次采用的上述废气处理措施从经济、技术上可行，满足环保要求。
8.2.3废水污染防治措施

8.2.3.1防治措施
本项目实行雨污分流排水机制，生活污水、冲洗废水和屠宰废水等经自建污水处理站处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网；再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河。

（1）污水处理站工艺
本项目污水处理站采用“水解酸化+A/O”工艺。
本项目废水排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。根据废水特点及处理出水要求，该废水处理工艺采用物化+生化处理工艺是必需的。
废水COD较高，废水中油脂浓度超过40mg/L，油脂粘附于生物膜表面，阻断废水与生物膜的接触，使生化去除效率下降；废水中含有的肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等也不易生化，因此该废水必需采取预处理及生化处理，尽量降低进入生物处理构筑物的悬浮物和油脂含量，再进行生化处理，确保生化处理的正常运行。屠宰废水除了浓度高，色度高外，还有氨氮、总磷超标比较难处理，因此在设计过程中应该考虑到它们的去除。

为提高废水处理率，本项目污水处理站处理工艺采用“物化+生化处理”工艺对污水进行处理，使污水处理站出水执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）中表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）。

（2）废水治理可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表7中屠宰及肉类加工工业废水治理可行技术，对厂内综合污水处理站的综合污水可行技术主要有：

直接排放：

①预处理：粗（细）格栅（禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网）；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。

②生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）；膜生物反应器（MBR）法。

③除磷处理：化学除磷；生物除磷；生物与化学组合除磷。

④消毒处理：加氯（二氧化氯或次氯酸钠）消毒；臭氧消毒；紫外消毒。

⑤深度处理：曝气生物滤池（BAF）、V型滤池；臭氧氧化；膜分离技术（超滤、反渗透等）；电渗析；人工湿地。

间接排放：

①预处理：粗（细）格栅（禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网）；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。

②生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺。

对比本项目所用废水经“格栅池+集水井+隔油池+调节池+水解酸化+A/O+消毒”处理后，本项目排水属于间接排放，可知本项目采用多种工艺组合处理，满足间接排放可行技术的处理能力，因此本项目采用的污水处理技术是可行的。

《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》(HJ1285-2023)指出，当废水经过生化处理后出水中总磷不能达到排放标准要求时，应采用化学除磷。根据分析，项目采用的污水处理工艺，出水总磷能够达到相应的标准，环评要求，在项目运营过程中，一旦监测时总磷不能达到达标排放，污水处理厂工艺增加化学除磷工序。
（3）进入梁永镇污水处理厂可行性分析
梁永镇污水处理厂位于巴州区梁广村二社，处理规模为1000m3/d。处理工艺为FMBR膜技术，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准。
本项目距离梁永镇污水处理厂约2.5km，拟建设厂区至梁永镇污水处理厂管道（不在本次评价范围内）。环评要求，在排污管道建设完成前，项目不得投入运营。
（4）排污口自动监测设备

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）的要求，本项目应在综合废水总排放口安装自动监测设备。

8.2.3地下水污染防控措施
按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，拟建项目采取分区防渗，设置重点防渗区、一般防渗区，采取具体地下水污染防控措施：

a、源头控制

本工程选择先进、成熟、可靠的污水处理技术，并对处理后的污水进行合理的回用，以尽可能从源头上减少污水排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

b、分区防渗

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

①重点防渗区

重点污染防治区：污水处理站、待宰间、固废暂存间危废暂存间、屠宰车间、柴油发电机房等。防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②一般防渗区

一般防渗区：综合楼、配套用房等，一般防渗区的防渗性能要求不低于1.5m厚、渗透系数为不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性。

③简单防渗区
简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区之外的其他区域，防渗要求为：一般地面硬化。

同时，本项目应加强对厂区内设施设备的维护保养，及时发现，防治污染；应在厂区地下水下游设置2处跟踪监测井。
采取上述措施后，本项目对地下水环境影响较小。
8.2.4噪声污染防治措施

（1）屠宰前动物噪声防治措施

为了降低屠宰前生猪挣扎叫声，生猪屠宰采用电麻至晕，以避免动物哀嚎产生明显的噪声影响；同时采用温和驱赶，严禁打、砸、抽、踢，以尽量减小动物叫声对周围环境的不利影响。

（2）设备噪声防治措施

满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声设备；各类水泵采用减震基底，风机进出口采用软管连接；车间采用隔声性能好的墙面材料；厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区和周围环境保护目标。

（3）管理措施

加强夜间屠宰工艺管理，避免高噪声扰民，运输车辆限速禁鸣；合理规划运输路线。通过以上措施后，可以有效降低屠宰厂噪声对外环境的影响。

8.2.5固体废物污染防治措施

固体废物的管理拟遵循以下几点原则：①实行“三化”原则：固体废物实行减量化、资源化、无公害化；②全过程管理的原则：是指对固体废物从产生、收集、储存、运输、利用直到最终处置的全部过程实行一体化的管理；③分类管理的原则：针对不同的固体废物制定不同的对策和措施；④污染者负责的原则：产品的生产者对其产生的固体废物依法承担污染防治责任。
项目固废在运输过程中，需对固废运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗滤液渗出造成二次污染。运输前后车辆应注意消毒并保持清洁，选择车辆尽量密闭，既可避免影响城市景观，又可避免遗洒。同时，要求合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。
本项目产生的固体废物为：一般工业固废包括废弃动物组织、动物粪便、肠胃内容物、污水处理污泥等；生活垃圾；危险废物主要包括废机油、废油桶、检疫固废、废含油抹布。

8.2.5.1一般工业固体废物处置措施
本项目一般固体废物主要有废弃动物组织、动物粪便、肠胃内容物、废水处理污泥等，处理过程中遵循减量化、资源化和无害化原则。
①本项目猪待宰间采用干粪工艺。动物粪便在统一袋装密封后放置于固废暂存间，由专车每天密闭运输至有机肥料厂生产农肥。
②本项目厂区内的污水处理站产生的污泥不属于危险废物，污泥经浓缩、脱水、消毒杀菌后及时密闭袋装暂存于固废暂存间，由专车每天密闭运输至有机肥料厂生产农肥。
③废弃动物组织委托有资质的单位进行处置。
同时，本项目需建立档案制度，详细记录入出场的固体废物的种类和数量等信息。一般工业固废经分类回收集后合理处置，可防止环境污染，是可行的。
废弃动物组织收集转运要求包括：

①包装：包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。包装材料的容积、尺寸和数量应与需处理病死及病害动物和相关动物产品的体积、数量相匹配。包装后应进行密封。使用后，一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。

②暂存：采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败。暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。暂存场所应设置明显警示标识。应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。

③转运：可选择符合GB19217条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。专用转运车辆应加施明显标识，并加装车载定位系统，记录转运时间和路径等信息。车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。转运车辆应尽量避免进入人口密集区。若转运途中发生渗漏，应重新包装、消毒后运输。卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

同时，病害禽畜、废弃内脏及其他内容物、不合格品在厂内的收集、暂存、转运等环节应有管理要求，需建有台账和记录（应包括病死及病害动物和相关动物产品来源、种类、数量、动物标识号、转运人员、联系方式、车牌号、接收时间及经手人员等），如有条件应保存转运车辆行车信息和相关环节视频记录。

8.5.2.2危险废物
本项目废机油、检疫固废、废含油抹布和废油桶等危险废物在厂内危废暂存间分区暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。
危险废物暂存应按国家有关规定进行，收集及运输过程中污染防治措施如下：

根据《危险废物污染防治技术政策》以及《危险废物贮存污染控制标准》的要求，场区内危险废物临时贮存场所应该满足以下要求：

①使用原包装桶密闭储存，防止废矿物油泄漏；

②暂存区底面和裙角应设置防渗层，渗透系数≤10-10cm/s；

③贮存场所根据GB15562.2-1995《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》设立专用标志；

④禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

⑤无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；

⑥装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

⑦盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签，并使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及材质要满足相应的强度要求，而且完好无损；

⑧危险废物贮存设施基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆要防风、防雨、防晒；

⑨从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收；危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；

⑩危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑪必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑫危险废物转移应按要求实施危险废物转移联单制度。
综上，本项目在采取上述措施后，项目产生的危险废物可以得到妥善处置，危废暂存设施必须进行防渗、防漏措施，确保危险废物在临时堆存过程中不会污染到厂区内的土壤和地下水。

8.5.2.3生活垃圾
生活垃圾主要有废纸、废塑料、果皮果核、包装材料、瓶罐盒类等普通生活垃圾，此类固体废物如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响厂区内的清洁卫生，堆积长久将发酵腐败，散发恶臭，并滋生蚊虫，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

因此，本项目生活垃圾应做到袋装化，要求对于纸张、塑料、金属等可回收的垃圾分别放置，给以明确表示，并加大宣传力度，让人民自觉养成好的分类放置习惯。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理，日产日清。则此类固体废物对环境的影响不大。
8.3环保投资估算

本项目环保设施及投资见下表。

表8.3-1  环境保护投资估算表
	类
别
	内
容
	治理措施
	投资
(万元)

	运营期
	大气
	大气污染物防治措施
	加强管理，及时清理待宰间、屠宰车间内的粪便、肠胃内容物废弃物；及时清洗车间地面；及时清掏污水处理站、调节池的栅渣及污泥
	2

	
	
	
	每天对待宰间、屠宰间、污水处理系统除臭一次
	1.0

	
	
	
	加强厂区绿化
	2

	
	
	
	待宰间、屠宰车间采用生物滤池除臭系统对臭气进行处理，处理后的废气经15m高排气筒有组织排放；对自建污水处理站的产臭单元进行加盖密闭处理，采用整体抽风方式进行臭气收集，经生物滤池除臭装置或其他推荐方式处理，处理后的废气经15m排气筒有组织排放。
	50

	
	声环境
	噪声防治
措施
	水泵、风机置于构筑物内，建筑隔声，并对电机设置减震垫
	5

	
	地表水环境
	水环境防治
	新建一座污水处理站，处理规模300m3/d，采用“格栅池+集水井+隔油池+调节池+水解酸化+A/O+消毒”的组合工艺，处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网。设置1座300m3事故应急池。
	180

	
	固废
	固废措施
	生活垃圾
分类收集后，由环卫部门统一清运
	2

	
	
	
	污水处理站污泥袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	2

	
	
	
	动物粪便
及肠胃内容物袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	/

	
	
	
	废机油、检疫固废、废含油抹布和废油桶等危险废物在厂内危废暂存间分区暂存后，定期委托有资质的单位清运处置
	2

	
	
	
	废弃动物组织及病害畜禽委托有资质的单位进行处置
	1

	
	地下水
	地下水防治措施
	厂区地下水下游设置2处地下水跟踪监测井
	3

	生态
	绿化
	场区边界种植绿化植被
	22

	环境监测
	/
	制定环境监测计划并按时监测
	6

	环境风险
	环境风险
防范措施
	加强管理，化学品暂存于贮存区分类堆放，完善标识牌，对存放化学品区域设置围堰，并且做防渗处理；
	2

	
	
	①重点防渗区：对污水处理站、待宰间、固废暂存间危废暂存间、屠宰车间、柴油发电机房等进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区：对综合楼、配套用房等区域进行一般防渗，各单元防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，区域内生活垃圾应有序收集管理，杜绝随意堆放，若有临时存放，应做好堆放场所的防渗处理。
③简单防渗区：一般地面硬化。
	10

	管理及监控措施
	环境监理
	推行施工环境监理制度，实施施工期环境监理
	12

	
	环保管理
措施
	将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中
	2

	合计
	304


9 环境经济损益分析

环境经济效益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，是综合评价、判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由于污染造成环境损失得重要依据。环境经济损益分析除了需计算用于处理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的经济效益和社会效益。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目环保投资及所能收到的环境保护效果，通过环保设施技术可行性和经济合理性的论证分析及评价，更合理地选择环保设施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。
9.1社会效益分析

本项目建成后的社会效益主要体现在以下方面：

项目引进先进的现代化生猪屠宰生产线，项目实施后，可让广大群众吃上品质高、安全卫生的放心肉，增加猪肉等产品的有效供给，直接和间接地为社会提供劳动就业岗位，维护社会安定团结，对推动农村产业结构调整起着重要作用。同时，本项目采取严格的清洁生产和环境保护措施，可避免私屠乱屠带来的严重环境污染，具有良好的社会效益。

项目建成后，可带动相关产业的发展，增加当地的财政、税收收入。
9.2环境效益分析

项目虽然对生产过程中产生和排放的废水、废气、噪声、固废等采取了相应的污染防治措施，但仍不可避免向环境中排放一定量的污染物，带来一定的环境效益损失，主要有以下几方面：

臭气：本项目增加了区域环境的臭气浓度，对区域环境有一定的影响，但通过有效的污染防治措施后，对区域环境的影响较小。

噪声：设备噪声可能对厂界外的生态环境有一定的影响，但对周围居民的生活和作息影响较小。

本项目建设对局部环境的污染和破坏会产生一定的环境效益损失。在采取完善的污染防治措施，污染物的排放可做到达标排放，防止事故发生，做到生产厂区废气、废水达标排放，把对环境的影响降低到最小程度，从而减小环境效益的损失。
9.3环保投资损益分析

9.3.1环境保护费用

拟建工程环保费用由一次性投资和运行费用两部分组成。

（1）环保投资

环保投资是与污染预防、治理和生态保护措施有关的所有工程费用的总和，但以改善环境的设施费用为主。该费用的计算公式如下：

[image: image29.png]



式中：

Xij—包括“三同时”在内用于防治污染及“三废”综合利用项目费用；

Ak—环保建设过程中的软件费用（包括设计、管理、环境影响评价等费用）；

i—“三同时”项目个数（i=1、2、3……m）；

j—“三同时”以外项目（j=1、2、3……n）；

根据前面章节论述可知，本项目采取必要的工程和管理措施和手段来保证环境保护目标的实现，工程一期工程环保投资估算金额为304万元，占项目总投资（2619万元）的11.6%。

（2）运行费用

运行费用是为充分保障环保设施的效率、维持其正常运行而发生的费用，主要包括人工费、水电费、药剂费、设备维护费、设备折旧等，由于运行费用较之环保设施投资费用具有较多的不确定因素，而难以预测，只能根据现有项目以及相关项目的实际发生费用进行统计分析。经估算环保设施运行费用约为50万元/a。
9.4环保效益分析

本工程在采取环保措施后各项污染物排放浓度得到有效的削减，排入环境的污染物对环境的影响小，确保本区域环境质量能够满足目前环境功能区划的要求。在发展经济效益的同时顾全了环境效益，为区域实现可持续发展起到积极作用。本工程的建设将带动地方经济的发展，增加地方财政收入。

本项目的环境效益主要体现为环保投资用于环境保护，实施的环保措施所避免的环境影响。通过环保处理实施，加以适当的维护，削减污染物的排放。在取得明显的经济效益、社会效益的前提下保证了环境的“可持续发展”。主要表现为通过采取废气处理装置去除大气污染物、废水处理设施去除废水污染物及固体废物处置措施减少各类污染物向环境中排放的效益。

本项目采取各项治理措施后，厂区内主要水污染物COD、BOD5等得到了削减，可以实现达标排放，H2S、NH3等恶臭气体可以达标排放；本项目增加了区域环境的臭气浓度，对区域环境有一定的影响，但通过有效的污染防治措施后，对区域环境的影响较小；噪声经减振、隔声、距离衰减后，满足厂界噪声达标要求；固废全部安全处置，一般固废及生活垃圾交由回收公司或环卫部门。

通过各种治理措施削减后，污染物排放量大大降低，减少了对环境容量的占用，从而带来一定的环境效益。
9.5环保投资比例

拟建项目工程总投资为2619万元，环保投资为304万元，环保投资占工程总投资的11.6%。

9.6小结

本项目的建设具有较好的社会一经济一环境综合效益，只要该项目在各个实施阶段过程中积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，基本上可以满足当地环境容量要求和环保管理需求，达到可持续发展目标。随着国家对环境保护的重视和在政策、税收上的调控，进一步将企业消耗资源环境的成本“内在化”，采取上述措施节约的排污费等将在今后的生产中显著增加，企业污染物排放的减少和对资源的再生利用成为降低企业产品生产成本的主要途径。项目在带来良好的经济效益和社会效益的同时，又将其对环境的影响降至合理的程度。

所以从社会效益、环境效益和经济效益上分析可以得出，本项目符合社会、经济与环境协调发展的原则，建设是可行的。

10 环境管理与监测计划
10.1环境管理

10.1.1环境管理机构与职责

企业设立环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

建设单位是企业环境保护的主体，是责任单位，应设置环保领导小组，厂长任组长，并设专职环保负责人1名，负责日常环保措施的运行情况。各车间设一名兼职环保员负责车间的环保工作。污染治理设施应由专人负责管理。
加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

①在厂长领导下贯彻执行国家、四川省的环境保护方针、政策及法律、法规。

②制定全场环境保护管理制度，落实职能部门、各车间的环境保护职责范围，并监督执行。
③编制本场环境保护规划，污染治理年度计划，并组织实施。

④负责环保部门对本场考核的“主要污染排放总量”、“污染物排放达标率”等指标的填报。

⑤保证各类环境保持设施的正常运转及维护，负责环保岗位操作人员的业务培训工作。

⑥组织全厂的环境监测工作。

⑦建立环境保护档案。认真进行环境统计工作。及时、准确地上报环境报表。

⑧协调对全场职工的环保责任考核。

⑨对职工进行环境教育。检查各岗位“清洁生产”状况。

⑩协调企业与政府环保部门的工作，向场领导和环保部门如实反映有关情况。

10.2环境管理计划的主要内容

①落实本环评和环评批复提出的污染防治措施措施。

②本项目运营期的环境管理工作由建设单位下属部门承担，并设专人管理。

10.2.1环境管理计划

运营期环境保护管理的主要任务包括：

①结合公司实际，制定明确的、符合自身特点的环境保护方针，承诺对自身污染的预防，并遵守执行国家和地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环境保护方针应文件化，便于公众获取。

②根据制定的环境保护方针，制定公司的环境管理规章制度，确定公司各个部门、各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与到环境保护工作中。

③建立和健全工程运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案，切实掌握环保设施的运行情况，保证其安全正常运行；掌握其运行过程中存在的潜在不利因素，及时提出改进措施及建议。

④做好环境保护宣传教育和技术培训等工作，增强职工的环境保护意识。

⑤掌握全厂环保工作情况，了解环保管理体系中可能存在的问题，检查环境管理工作的问题和不足，及时提出改进意见。
10.3环境监测机构

应委托有资质的监测机构承担项目环境监测任务，企业应主动承担相应的监测费用。环境监测主要任务：

①根据监测制度，对厂内外污染物产生、排放及影响进行日常监测。掌握全公司污染物排放的变化规律，为改进污染防治措施提供依据。
②配合当地环保部门开展污染源监督监测与事故隐患检查等工作，定期向上级部门及环保部门报送有关污染源数据。
③建立分析结果技术档案，特别是取样时，应记录生产运行工况。
10.4环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252—2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定拟建项目运营期监测计划如下：
表11.4-1 企业运营期监测项目及因子

	监测对象
	监测点位
	污染物指标
	监测频次

	废水
	废水处理设施排放口
	流量、pH、化学需氧量、氨氮
	自动监测

	
	
	总磷
	自动监测

	
	
	SS、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数、色度、溶解性总固体、
	每季度一次

	废气有组织排放
	屠宰车间、污水处理站15m排气筒（DA001）
	NH3、H2S、臭气浓度
	每半年一次

	废气无组织排放
	无组织厂界监控点
	NH3、H2S、臭气浓度
	每半年一次

	厂界噪声
	厂界四周
	厂界噪声
	每季度一次

	地下水
	厂区下游地下水观测井
	pH、CODMn、BOD5、氨

氮、动植物油、TN、TP、

溶解性总固体、总大肠菌群
	每年一次


10.5排污口规整

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局令第33号）的要求，为了进一步落实排污单位环境保护主体责任，规范排污单位环境行为，确保达到创建国家环境保护模范城市的要求，现有排污单位排污口的规范化整治和新建、扩建、改建和限期治理的排污单位排污口的规范化建设是有必要的。

拟建项目废水排污口设置满足规范化要求，环保标志牌按规定统一制作，排污口分布图统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，厂区雨水、污水管网有标识。

排污口规整要求如下：

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局令第33号）中《排污口规范化整治方案》要求，现就本工程排放口规整提出如下要求：

（1）废水

①排放口应具备采样和流量测定条件，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点；

②排污口可以矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，流口出水必须进入尾水排放管，并在明渠之前相接。

③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上；

④排污口必须满足国家有关污染物排放标准的要求，设置排放口标志牌。

（2）废气

①对厂区排气筒进行编号并设置标志；废气处理工艺、操作规程要求上墙；

②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。

（3）固体废物

本工程工业固体废物按照要求进行分类堆放，设置危险废物贮存设施，并设置标识标牌，建立危险废物管理台账。

（4）噪声

厂界噪声监测点应在法定厂界外1m、高度1.2m以上的噪声敏感处，测点处应设置噪声标志牌。

拟建项目厂区内所有排放口（源），在排污单位申报登记的基础上，坚持由环境监察部门会同环境监测部门共同确定，各级环境保护行政主管部门认定的原则。
10.6环保竣工验收

10.6.1环保竣工验收要求

（1）竣工验收管理及要求

按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于不再受理建设项目竣工环境保护验收申请事项的通知》（渝环办〔2017〕404号）等文件要求，项目实施后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位可参照环保部《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》有关要求，开展相关验收工作，同时提交环境保护验收监测报告。项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式投产运行。

申请环境保护验收条件为：

①建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全；

②环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要；

③环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；
④具备环境保护设施运转的条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件；

⑤外排污染物符合经批准的设计文件和环境影响报告书中提出的总量控制指标要求；

⑥环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求；

⑦需对环境敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，已按规定要求完成；

⑧竣工环境保护验收申请报告未经批准，不得正式投入生产。

（2）环保竣工验收内容

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。本项目竣工环保验收内容及要求详见表11.6-1。
表10.6-1  项目竣工环境保护验收内容及要求一览表
	验收项目
	污染源
	验收因子
	环保措施
	执行标准
	验收要求

	废气
	厂区无组织废气
	NH3、H2S、臭气浓度
	加强管理，及时清理待宰间、屠宰车间内的粪便、肠胃内容物废弃物；及时清洗车间地面；及时清掏污水处理站、调节池的栅渣及污泥；每天对待宰间、屠宰间、污水处理系统除臭一次
	厂区恶臭污染物执行

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准
	无组织臭气浓度≤20无量纲、NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3

	
	屠宰车间
	
	负压收集，通过生物滤池除臭装置除臭后经15m排气筒（DA001）排放
	
	有组织排气筒高度15m，NH3排放速率≤4.9kg/h，H2S排放速率≤0.33kg/h，臭气浓度标准值（无量纲）≤2000

	
	污水处理站（含固废暂存间）
	
	污水处理站的产臭单元进行加盖密闭处理，负压收集， 通过生物滤池除臭装置或其他推荐方式除臭后经15m排气筒（DA001）排放
	
	

	废水
	污水处理站
	COD、BOD5、
SS、氨氮、TP、动植物油
	项目实行雨污分流制。新建一座污水处理站，处理规模300m3/d，采用“格栅池+集水井+隔油池+调节池+水解酸化+A/O+消毒”的组合工艺，处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网
	满足《肉类加工工业水污染物排放标准》

（GB13457-92）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）
	COD≤500mg/L，BOD5 ≤350mg/L，SS≤400mg/L

氨氮≤30mg/L，TP≤8mg/L，动植物油≤100mg/L

	噪声
	厂区
	等效声级
	加强生猪及屠宰工艺管理，采用电麻至晕，避免动物哀嚎产生明显的噪声影响，同时采用温和驱赶，严禁打、砸、抽、踢
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3

类标准
	厂界：噪声昼间

≤65dB（A），夜间

≤55dB（A）

	
	
	
	选用低噪声设备；各类水泵及冷却塔采用减震基底，风机进出口采用软管连接；车间采用隔声性能好的墙面材料；厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区和周围环境保护目标
	
	

	固体废物
	厂区
	废弃动物组织
	委托有资质的单位进行处置
	固体废物得到有效处置
	不造成二次污染

	
	
	动物粪便
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	
	

	
	
	肠胃内容物
	
	
	

	
	
	污水处理站污泥
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	
	

	
	
	废机油、检疫固废、废含油抹布和废油桶
	在厂内危废暂存间分区暂存后，定期委托有资质的单位清运处置
	
	

	
	
	生活垃圾
	分类收集后，由环卫部门统一清运
	
	

	地下水
	厂区
	污水处理站、待宰间、屠宰车间等
	①重点防渗区：对污水处理站、待宰间、固废暂存间危废暂存间、屠宰车间、柴油发电机房等进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区：对综合楼、配套用房等区域进行一般防渗，各单元防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s。区域内生活垃圾应有序收集管理，杜绝随意堆放，若有临时存放，应做好堆放场所的防渗处理。
③简单防渗区：地面采用混凝土硬化。
	/
	不改变区域地下水水质状况

	风险
	危化品贮存区
	风险
	加强管理，编制突发环境事件应急预案，危化品暂存于贮存区分类堆放，完善相关标识
	/
	降低风险概率

	
	/
	/
	建设容积不小于300m3的事故池1座
	/
	不造成二次污染

	生态
	厂区
	绿化
	场区边界种植绿化植被
	/
	改善环境


10.7排污许可环境管理要求

根据《排污许可管理办法》（生态环境不部令第32号），排污单位应当在实际排污行为发生之前，向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证。

建设单位依法按照环境保护部制定的排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。

排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：

排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准。

有排污单位法定代表人或者实际负责人签字或盖章的承诺书。主要承诺内容包括：对申请材料真实性、合法性、完整性负法律责任；按排污许可证的要求控制污染物排放；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息等。

排污单位按照有关要求进行排污口和监测孔规范化设置的情况说明。

建设项目环境影响评价批复文号，或按照《关于加强排污许可执法监管的指导意见》（环执法〔2022〕23号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料及法律法规规定的其他材料。

10.8与排污许可证衔接

国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和环境危害程度，实行排污许可重点管理和简化管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），“屠宰及肉类加工”行业类别——年屠宰生猪10万头及以上、肉牛1万头及以上、肉羊15万头及以上、禽类1000万只及以上的，被纳入实施重点管理的行业，适用排污许可行业技术规范为《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）。本项目为屠宰生猪万头15万头/a，因此属于重点管理排污单位。
重点管理排污单位的综合废水总排放口纳入主要排放口管理，需安装在线自动监测。

屠宰及肉类加工工业排污单位的锅炉烟囱（本项目不涉及）为主要排放口，其他废气排放口均为一般排放口。

排污单位需进行建档管理，排污单位建立排污口档案，把排污口规范化资料、监测资料、污染物排放资料等收集、立卷、建档。

项目污染防治设施应严格按原国家环境保护总局令第39号《环境监测管理办法》中规定执行，落实监控设施建设。
企业应按时向巴州区生态环境局提交年度执行报告和季度执行报告。执行报告具体按照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）的要求编制。

10.10污染源排放清单

项目废气、废水、噪声及固废执行标准及排放清单详见表11.10-1~11.10-4。

表11.10-1  本项目污染物排放清单一览表（废气）
	类别
	污染源
	污染因子
	治理措施
	验收执行标准
	有组织排放
	无组织监控浓度限值
（mg/m3）
	允许排放指标t/a

	
	
	
	
	
	排放口
	浓度限值

（mg/m3
）
	速率限值

（kg/h）
	
	

	
	
	
	
	
	高度
（m）
	数量
	
	
	
	

	废气
	待宰间及屠宰车间
	有
组织
	NH3
	负压收集，生物滤池除臭装置+15m高排气筒（DA001）排放
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-
93）

	15
	1
	/
	4.9
	/
	0.088

	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	/
	0.33
	/
	0.0023

	
	
	无组织
	NH3
	无组织排放
	
	/
	/
	/
	/
	1.5
	0.049

	
	
	
	H2S
	
	
	/
	/
	/
	/
	0.06
	0.0013

	
	污水处理站（含固废暂存间）
	有
组织
	NH3
	密闭加盖、负压收集，生物滤池除臭装置或其他推荐方式+15m高排气筒（DA001）排放
	
	15
	1
	/
	4.9
	/
	0.018

	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	/
	0.33
	/
	0.00072

	
	
	无组织
	NH3
	无组织排放
	
	/
	/
	/
	/
	1.5
	0.01

	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	/
	/
	0.06
	0.0004


表11.10-2
 本项目污染物排放清单一览表（废水）
	类别
	污染源
	污染因子
	治理措施
	验收执行标准
	浓度限值

（mg/L）
	允许排放指标t/a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	综合废水（日最大产生量为264.89m3）
	污水处理站总排口
	COD
	新建一座污水处理站，处理规模300m3/d，采用“水解酸化+A/O”的处理方式，处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后，通过市政管网排入梁永镇污水处理厂进行深度处理
	《肉类加工工业水污染物排放标准》

（GB13457-92）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）
	60
	5.72

	
	
	BOD5
	
	
	20
	1.91

	
	
	SS
	
	
	20
	1.91

	
	
	NH3-N
	
	
	8
	0.76

	
	
	TP
	
	
	1
	0.095

	
	
	动植物油
	
	
	3
	0.29


表11.10-3   本项目噪声排放清单
	排放标准及标准号
	最大允许排放值
	备注

	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	60
	50
	厂界


表11.10-4
 本项目污染物排放清单一览表（固废）
	废物名称
	产生量（t/a）
	危废编号及代码
	治理措施
	排放量

	废弃动物组织
	33
	135-001-S13
	委托有资质的单位进行处置
	0

	动物粪便、肠胃内容物
	165
	135-001-S13
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	0

	污水处理站污泥
	381.4
	135-001-S07
	袋装密闭收集，暂存于固废暂存间，外运综合利用单位用于生产农肥
	0

	生活垃圾
	4.5
	900-001-S61、900-002-S61 、900-099-S64等
	分类收集后，由环卫部门统一清运
	0

	废机油
	0.05
	900-214-08
	厂内危废暂存间分区暂存后，委托有资质的单位清运处置
	0

	废油桶
	0.2
	900-249-08
	
	0

	废含油抹布
	0.2
	900-041-49
	
	0

	检疫固废
	0.2
	900-002-03
	
	0


11 评价结论

11.1 结论

11.1.1 项目概况

巴中市巴州区嘉和食品有限公司拟投资建设巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目，2025年11月25日，巴中市巴州区嘉和食品有限公司通过全国投资项目在线审批监管平台向巴州区发展和改革局申请备案了“巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目”（项目代码：川投资备【2511-511902-04-01-498824】FGQB-0908 号）。项目选址于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，总占4026.71m2，不占用生态保护红线（距最近生态保护区边界2.2km）。

项目占地4026.71m2，总建筑面积2451.99m2，建设内容为：建设屠宰厂房1979.54m2，综合楼314.15m2，配套用房128.1m2，柴油发电机房30.2m2，污水处理占地120m2，绿化景观道路 621.00m2及配套公用工程等。年屠宰生猪约15万头。项目总投资2619万元，其中环保投资304万元。
11.1.2
项目与产业政策、相关规划的符合性

（1）产业政策

本项目年屠宰生猪15万头/a，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），第十三条：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。

（2）相关规划及规定

项目建设符合《四川省生猪屠宰行业发展规划》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办发[2022]17号）、《生猪屠宰管理条例》、《生猪屠宰质量管理规范》、《畜禽屠宰加工卫生规范》等相关要求。

（3）选址合理性
①规划符合性分析

由《生猪屠宰管理条例》（中华人民共和国国务院令 第742号）、《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）等文件的选址要求可知：生猪定点屠宰厂、点的选址应当符合城乡建设规划，远离生活饮用水的地表水源保护区、居民稠密区、公共活动场所；厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体。并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所；厂区应为城市建成区的下风向；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

根据现场调查，项目位于巴中市巴州区梁永镇斑竹村三组，位于梁永镇南侧，周边农村环境，具有环境相容性。项目周边市政基础设施完善，厂区布置合理，周边未发现有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源及昆虫滋生的潜在场所，无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业；项目距离恩阳河较远，不属于易发生洪涝灾害的地区。且项目符合《巴中市巴州区梁永镇斑竹村村庄规划》（2026-2035年）。
综上，本项目选址符合规划要求。
②外环境对本工程的影响

拟建项目周边范围内无滑坡、泥石流、采空区等重大不良地质现象，建设场地稳定，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，不在巴中市生态保护红线范围内。
项目东侧20m处为梁顶路，东侧、北侧、西侧为荒地和林地；南侧为荒地，南侧60m处为一废旧资源收购站，190m处为梁永镇垃圾中转站。最近居民为项目东南侧145m处1户居民。评价区域内以林地生态系统为主，周边农户有种植水稻、玉米、蔬菜等少量的农作物，以及脐橙、柑橘等果树。居住的零散农户喂养有鸡、鸭、猪、狗等。现场调查未发现野生动植物。项目拟建地对项目建设无制约因素。

项目待宰间及屠宰车间均在厂房内进行，污水处理站废气、待宰间及屠宰车间废气经负压收集后通过生物除臭装置处理后高空排放。设备均置于厂房内，通过厂房隔声和距离衰减后，对周边敏感点声环境影响较小。项目产生的废水通过污水处理站预处理达标后排入梁永镇污水处理厂进行处理。固体废物分类收集后交给有资质单位收运处理。项目产生的污染物在采取了有效的污染防治措施后，对区域环境影响较小，能为环境所接受。

因此，项目与外环境是相容的。

③道路交通及市政设施条件

本项目东侧20m处为梁顶路，交通便利；项目区域市政管网已完善。项目所在区域道路交通及市政设施较为完善。
综合以上分析，本项目选址交通便利，生产过程产生的污染物采取相应防治措施后对周边环境影响较小，从环境保护角度，本项目选址合理。

11.1.3
项目区环境功能区、环境质量现状

（1）项目所处环境功能区

项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；地表水为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域；地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）划定的2类区域。

（2）环境质量现状及生态环境现状
环境空气：本项目所在巴州区为环境空气质量达标区。特征因子NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
地表水环境：恩阳河各监测断面监测因子Si,j值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。
声环境：项目所在地昼夜噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。项目区域声环境质量较好。

地下水环境：项目地下水类型以HCO3-Ca为主。评价区域地下水3个监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。
11.1.4 污染防治措施及环境影响

（1）地表水环境

新建一座污水处理站，处理规模300m3/d，采用“格栅池+集水井+隔油池+调节池+水解酸化+A/O+消毒”的组合工艺，处理，达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（同时满足梁永镇污水处理厂设计进水水质）后排入市政污水管网；再通过市政污水管网进入梁永镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级B标准后，最终进入恩阳河。
（2）环境空气

拟建项目设置100m环境防护距离。项目对各个待宰间产生的禽畜粪便和尿液及时清理，每日一次；对待宰间猪粪采用干清粪工艺；喷洒植物型除臭剂，并加强待宰间附近的厂区绿化；屠宰车间收集后的臭气经一套生物滤池除臭装置处理，系统风量11880m3/h，处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放；固废暂存间和污水处理站主要产臭单元加盖密闭，负压收集，通过生物滤池除臭装置或其他推荐方式处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放；备用发电机废气通过管道直接引至发电机房顶排放。

（3）声环境
生猪屠宰采用电麻至晕，避免动物哀嚎产生明显的噪声影响，同时采用温和驱赶，严禁打、砸、抽、踢，以减小动物叫声对周围环境的不利影响；选用低噪声设备；废气处理风机进出口采用软管连接；车间采用隔声性能好的墙面材料；厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区和周围环境保护目标。采取噪声治理措施后，评价预测项目厂界噪声夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固体废物
本项目废弃动物组织委托有资质的单位进行处置；动物粪便、肠胃内容物、污水处理站污泥袋装密闭收集，在污水处理站西南侧设置专门的固废暂存间，进行装袋后暂存，地面应进行硬化防渗漏处理、设置地面废水收集沟并导流至污水处理站，设置防风挡雨措施避免淋雨造成环境污染；及时联系厂家进行转运、外运综合利用单位用于生产农肥；废弃包装材料经工人集中收集，外售至回收站，用于资源化利用；生活垃圾分类收集后交市政环卫部门统一收集处理；废机油、检疫固废、废含油抹布和废油桶等危险废物在厂内危废暂存间分区暂存后，定期委托有资质的单位清运处置。
综上，项目所产生的固体废物均得到了妥善的处理，去向明确，对外环境影响轻微。
（5）地下水：污水处理站、待宰间、固废暂存间危废暂存间、屠宰车间、柴油发电机房等作为重点防渗区；综合楼、配套用房等为一般防渗区。重点防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s防渗措施进行防渗，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s防渗措施进行防渗。简单防渗区采取一般地面硬化。同时，本项目应加强对厂区内设施设备的维护保养，及时发现，防治污染；应在厂区地下水下游设置一处跟踪监测井。
（6）环境风险：企业涉及的风险物质主要为三氯异氰尿酸、次氯酸钠、废机油、柴油和天然气，全厂环境风险潜势为I，企业应编制环境风险应急预案，项目的环境风险可以接受。
11.1.5环境管理和监测计划

环境管理及环境监测计划主要针对工程竣工环保验收所关心的主要内容及问题开展，编制工程竣工环保验收调查报告，严格执行环保“三同时”制度，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

11.1.6环境经济损益分析

拟建工程建设的整体效益远大于其对环境带来的负面影响，只要加强管理，确保各项污染防治措施的实施以及设施设备的正常运转，该项目的建成投产可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调统一。

11.1.7公众意见采纳情况
根据建设单位提供的《巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目环境影响评价公众参与说明》，建设单位在评价期间开展的公众参与调查工作遵循了依法、有序、公开、便利的原则，充分保障了公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，公开期间未收到反馈意见，本次公参工作符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中有关要求。
11.1.8环境监测与管理

为了使工程的建设对环境的影响降至最低，建设方应做好运营期的环境管理工作，并对运营期污水排放采取在线监测和定期监测措施，以便及时掌握污水处理站设施的运行及处理效率情况，确保污染治理措施正常运行。

11.1.9综合结论

巴中市巴州区嘉和食品有限公司巴州区嘉和生猪定点屠宰场项目的建设符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，外环境无重大环境制约因素，选址符合规划要求；该项目采取的污染防治措施成熟可靠，各污染物均能实现达标排放或综合利用；全厂污染物排放对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能现状；环境风险在可接受范围内；当地政府及公众积极支持项目建设。因此，项目建设在认真执行“三同时”制度，落实环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
11.2建议

建设单位制定应急预案并向当地生态环境主管部门备案。
环评要求，在项目至梁永镇污水处理厂污水管道建设完成后，本项目污水明确能够排入梁永镇污水处理厂处理，本项目方可正式运营。
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