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建设项目环境影响报告表
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项目名称：通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程
建设单位（盖章）：通江县涉水工程移民服务中心
编制日期：           2026年7月            




中华人民共和国生态环境部制





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程

	项目代码
	2411-511921-04-01-293625

	建设单位联系人
	何**
	联系方式
	132******

	建设地点
	四川省巴中市通江（县）铁佛镇

	地理坐标
	E107.258181°~107.349064°，N31.690056°~31.865888°

	建设项目/行业类别
	五十一水利，126.引水工程--其他；
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	85840.43m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	巴中市水利局/通江县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	巴市水函〔2025〕71号/通发改〔2024〕450号

	总投资（万元）
	3904.70
	环保投资（万元）
	145.21

	环保投资占比（%）
	3.72%
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，专项评价设置原则如下表所示：
表1-1 专项评价设置原则表
	[bookmark: _GoBack]专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目情况
	是否设置专项评价

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	本项目属引水工程，有取水设施建设，故需设置地表水专项评价。
	是

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越开济岩地层隧道的项目
	本项目不涉及所列类型
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	本项目为涉及饮用水水源保护区的引水工程项目，故不需要做生态专项评价。
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	本项目不涉及所列类型
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、大行天桥、大行地道）：全部
	本项目不涉及所列类型
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	本项目不涉及所列类型
	否


综上，本项目需设置地表水专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：《巴中市“十四五”水安全保障规划》
审批机关：巴中市人民政府
审批文号：巴府发〔2021〕10号
2、规划名称：《通江县水资源综合规划》
审批机关：通江县人民政府
审批文号：通府函〔2022〕171号
3、规划名称：《巴中市高标准农田建设规划（2021—2030年）》
审批机关：巴中市人民政府
审批文号：巴府函〔2022〕188号
4、规划名称：《通江县“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》
审批机关：通江县人民政府
审批文号：通府发〔2022〕15号
5、规划名称：《通江县国土空间总体规划（2021—2035年）》
审批机关：四川省人民政府
审批文号：川府函〔2024〕166号

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《巴中市“十四五”水安全保障规划》符合性分析
2021年9月17日，巴中市人民政府印发了《巴中市“十四五”水安全保障规划》（巴府发〔2021〕10号）本项目与该规划的符合性见下表。
表1-2 项目与《巴中市“十四五”水安全保障规划》符合性分析
	《巴中市“十四五”水安全保障规划》相关内容
	本项目具体情况
	符合性

	在供水保障方面--加快推进重点水利工程建设。建成一批生态水利工程，城乡供水保障和抗旱应急能力明显增强，规模化供水覆盖程度明显提高，全市水利工程新增年供水能力0.5亿m3；按照“十四五”农村供水保障现行标准（供水20人至100人的小型供水工程降等为分散供水工程，不纳入集中供水率和自来水普及率统计），农村自来水普及率达到88%以上，规模化供水率达到55%以上。
	本项目主要解决移民区及其周边村18393人的饮水安全问题及11270亩农田灌溉问题。解决观山坪村的2000名居民用水以及铁佛至麻石片区16393人的居民用水；解决11270亩农田灌溉问题。
	符合

	“十四五”期间，按照城乡区域协调发展和乡村振兴战略部署，充分发挥已建工程效益，聚焦民生改善，按照“标准化提升、现代化管理、优质化服务”的思路，采取工程配套、改造、升级、联网、新建等方式，以乡镇为单元，整体推进农村饮水安全巩固提升。大力推进城乡一体化规模化农村供水工程建设，加强分散小型农村供水工程标准化建设，强化饮用水水源保护，深化工程建设和管护体制机制改革，建立合理水价形成和水费收缴机制，不断提升供水保障水平。按照“建大、并中、减小”的思路，实施规模化农村供水工程、规范化小型供水工程、老旧供水工程改造和管网延伸等三大重点工程（附件4）
	本项目属于铁佛镇供水管网项目，主要解决移民区及其周边村18393人的饮水安全问题及11270亩农田灌溉问题。
	符合

	农村饮水安全巩固提升。“十四五”期间，持续以保障农村居民饮水安全为第一要务，建立完整、长效、良性、科学的运行管理机制，强化水厂运行和管网运行管理，加强水源水质监测与检测工作；建立合理水价形成机制，分工程核定水价，实行有偿使用，并积极推行计划用水、节约用水；建立饮用水水源保护机制；推行企业、协会等多种经营管理模式并存的运行机制，促进工程效益发挥，全面巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果。同时进一步提高农村自来水普及率和规模化供水率，推进建设一批规模化农村供水工程，实现城乡供水融合发展；建设改造一批规范化小型供水工程，整体提升农村供水水平；更新改造一批老旧供水工程和管网；补齐农村供水设施短板，为实现农村供水长效运行创造条件。建设南江县熊包梁供水扩建工程、巴州区龙头寨、恩阳区雪山、通江县铁佛等一批千吨万人供水工程，着力提升农村饮水安全能力。
	本项目属于铁佛镇供水管网项目，主要解决移民区及其周边村18393人的饮水安全问题及11270亩农田灌溉问题。
	符合

	加快推进灌区续建配套是构建城乡统筹的供水网络体系的重要一环。围绕乡村振兴战略，加快推进大中型灌区续建配套与现代化改造，提高灌溉供水保障率，提高农业综合生产能力，保障粮食生产安全。
	本项目主要解决移民区及其周边村18393人的饮水安全问题及11270亩农田灌溉问题。解决观山坪村的2000名居民用水以及铁佛至麻石片区16393人的居民用水；解决11270亩农田灌溉问题。
	符合


2、项目与《通江县水资源综合规划》符合性分析
根据《通江县水资源综合规划》，通江县现有中型灌区（1.0万亩以上）3处，设计灌面4.76万亩，现状有效灌面2.08万亩。规划开展大井坝水库灌区、流里河水库灌区、七道河水库灌区等3座中型灌区的续建配套与节水改造，续建渠系14.7km，整治渠系22.7km，新增有效灌溉面积1.13万亩，多年平均新增供水量169.5万m³。通江县现有小型灌区（1.0万亩以下）69处，设计灌面5.64万亩，现状有效灌面4.25万亩。规划开展69处小型灌区续建配套与节水改造，新增有效灌溉面积1.4万亩，多年平均新增供水量168万m³。根据通江县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划，规划兴建供水工程553处，新增供水能力61004m³/d，增加受益人口30.68万人；现有城镇水厂管网向农村延伸工程23处，新建管网长度1291.2km；改造配套供水工程71处，改造供水规模42719m³/d。
根据本项目初设报告，本项目工程主要解决移民区及其周边村18393人的饮水安全问题及11270亩农田灌溉问题。其中：移民448人（观山坪村75人、白土垭村119人、白马村122人、双泉村132人），其他群众1852人；解决观山坪村的2000名居民用水以及铁佛至麻石片区16393人的居民用水；解决11270亩农田灌溉问题（其中：观山坪村1645亩，白土垭村1618亩，平坝村1288亩，尖包岭村1154亩，刘坪社区565亩，金斗岩村1000亩，白马村2200亩，双泉村1800亩）。
[bookmark: OLE_LINK37]根据本项目水资源论证报告，流里河水库人饮供水对象为观山坪村移民安置区2000人，人饮取水量6.08万m3。流里河片区，多年平均来水量507.70万m3，扣除生态流量+库损+库储+其他用水户取水量，可供水量为217.21万m3。本次设计多年平均灌区取水量152.68万m3，观山坪取水工程取水6.08万m3，共计158.76万m3。因此本次工程设计引水后，流里河灌区余水58.45万m3。P=75%情况下，流里河片区，来水量604.14万m3，扣除生态流量+库损+库储+其他用水户取水量，可供水量为301.49万m3。本次设计灌区取水量166.31万m3（P=75%），观山坪取水工程取水6.08万m3，共计172.39万m3。因此本次工程设计引水后，流里河灌区余129.10万m3。综上，供水破坏年2年，供水保证率95.56%；灌溉破坏年10年，灌溉保证率77.78%。水量均满足要求。
经水库调节后，澌溪沟片区，多年平均来水量102.35万m3，考虑灌区小型水利来水量，共计226.14万m3。扣除生态流量+库损+库储+其他用水户取水量，可供水量为135.71万m3，P=75%可供水量为191万m3。本次设计多年平均取水量84.13万m3，p=75%取水量91.61万m3。因此本次工程设计引水后，澌溪沟灌区余水99.39万m3（P=75%）。水量满足要求。灌溉保证率93.3%，满足灌溉保证率不低于75%的要求。
[bookmark: OLE_LINK288]本工程流里河水库供水人口2000人，用水定额采用100L/（人.d），供水规模为250m3/d，年供水量6.08万m3，灌溉面积7270亩，灌溉需水量152.68万m3，灌溉取水流量0.2636 m3/s，人饮取水量流量0.0080m3/s。流里河水库泵站和输水管道头部取水流量0.2716 m3/s，满足本工程灌溉及人饮取水要求。
[bookmark: OLE_LINK289]王家河水库多年平均来水量324.61m3，本工程王家河水库供水人口16393人，用水定额采用100L/（人.d），供水规模为2500m3/d，年供水量60.83万m3。流里河水库泵站和输水管道头部取水流量0.0643m3/s，满足本工程人饮取水要求。
项目实施后，项目区移民及当地群众饮用水、灌溉水的水质、水量、用水保证率将明显改善。
因此，本项目符合《通江县水资源综合规划》。
3、与高标准农田建设规划相符性分析
《全国高标准农田建设规划（2021-2030）》提出，到2030年全国建成12亿亩高标准农田，改造提升2.8亿亩高标准农田，以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。把高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，规划期内完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量和质量进一步提高，绿色农田、数字农田建设模式进一步普及，支撑粮食生产和重要农产品供给能力进一步提升，形成更高层次、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础。
《四川省高标准农田建设规划（2021-2030）》提出，到2030年全省累计新建高标准农田1857万亩，高标准农田保有量6353万亩；累计改造提升高标准农田1594万亩；累计新建高效节水灌溉面积406万亩，以此确保全省粮食产量稳定在720亿斤以上。到2035年，通过新建高标准农田，对未达标的高标准农田进行改造提升，全省高标准农田保有量和质量进一步提高，粮食产量稳定保障在720亿斤以上，绿色农田、碳汇农田、数字农田进一步推广，权责明确、主体多元、保障有力的高标准农田长效管护机制基本形成，粮食及重要农产品的安全保障能力持续提升。在潜力大、基础条件好、积极性高的地区，以粮、油、薯、菜为主导产业的“10+3”现代农业园区为有效载体，突出成渝双城经济圈、都江堰灌区等连片区域，以“两区”和永久基本农田为重点，按照连片规划、集中打造、上下联动、示范推进的思路，整市、整县推进高标准农田示范建设。统筹整合相关涉农项目，对农田进行集中开发、综合整治，逐步形成建设规模适度、产业链条完整、产业深度融合、利益联结紧密的建设、投入新模式，建成的高标准农田面积占本区域耕地面积的75%以上。
巴中市出台了《巴中市高标准农田建设规划（2021—2030年）》，旨在通过科学布局和系统建设，提升农田质量，保障粮食安全。规划明确到2030年，全市将新建高标准农田122.23万亩，改造提升高标准农田94.66万亩，新建高效节水灌溉面积12.96万亩。其中通江县至2030年新建高标准农田23.36万亩，改造提升高标准农田21.98万亩，新建高效节水灌溉面积1.89万亩。
通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程改善流里河水库片区和澌溪沟水库片区总灌溉面积1.13万亩，建成后灌溉水利用系数达到0.855，属高标准农田，故本工程的实施与四川省和巴中市高标准农田建设规划是相符的。
[bookmark: OLE_LINK51]4、与《通江县“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》相符性分析
根据《通江县“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》，建成一批生态水利工程，城乡供水保障和抗旱应急能力明显增强，规模化供水覆盖程度明显提高，新增和恢复蓄引提水能力0.25亿立方米，新增年供水能力0.2亿立方米，按照“十四五”农村供水保障现行标准（供水20人至100人的小型供水工程降等为分散供水工程，不纳入集中供水率和自来水普及率统计），农村自来水普及率达到88%以上，规模化供水率达到55%以上。
加强防洪控制性水库工程建设，完成防汛薄弱环节建设，重点城镇、重要河段基本达到国家规定的防洪排涝标准，基本消除现有病险水库安全隐患，防汛抗旱能力全面提高，水旱灾害风险防范化解能力进一步增强。
通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程建成后，可保障铁佛镇和麻石镇共1.84万人生活用水，与《通江县“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》相符合。
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]5、与《通江县国土空间规划（2021—2035年）》相符性分析
根据《通江县国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划期间，按照农业现代化建设要求，调整农业产业结构和补充农业设施用地需求，流出耕地936.91公顷。落实耕地进出平衡，按照“以进定出、先进后出、进大于出、优进劣出”的原则，通过耕地恢复补充进出平衡耕地936.91公顷。规划近期安排在壁州街道、唱歌镇、春在镇、广纳镇、火炬镇、民胜镇、诺江镇、铁佛镇、杨柏镇、麻石镇、三溪镇等乡镇进行耕地后备资源开发，恢复规模478.94公顷。规划远期安排在陈河镇、空山镇、两河口镇、泥溪镇、胜利乡、新场镇、兴隆镇、长坪镇、板桥口镇、涪阳镇、洪口镇、龙凤场镇、毛浴镇、诺水河镇、青峪镇、沙溪镇、铁溪镇、瓦室镇、烟溪镇、永安镇、至诚镇、松溪乡等乡镇进行耕地后备资源开发，恢复规模457.97公顷。在永久基本农田区域大力推进高标准农田建设，实行田、土、水、路、林、电、技、管等综合配套，建成标准更高、配套更优、产业更强的高标准农田，推动农业绿色发展、转型升级。规划到2035年，将已划入的永久基本农田全部建设为高标准农田。
通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程恢复灌溉面积1.13万亩，与《通江县国土空间规划（2021—2035年）》是相符的。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、用地规划符合性
本工程建设征地区不涉及专业项目设施，无压覆矿产资源和文物古迹。本工程建设征地范围内实物对象为农村部分，项目不涉及居民建筑拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建。工程总占地9.01hm2，其中永久占地0.63hm2，临时占地8.38hm2。占地类型为耕地、林地、草地、交通运输用地和其他土地。项目相关用地手续在进一步办理中，环评要求待取得相关手续后再行建设本项目。
2、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改），本项目属于E4821水源及供水设施工程建筑。根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于鼓励类中“二、水利-2.节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造”。
本项目己于2024年12月3日取得通江县发展和改革局《关于通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程可行性研究报告的批复》（通发改〔2024〕450号），项目代码：2411-511921-04-01-293625；同时，本项目己取得巴中市水利局《关于2025年度中央大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目（通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程）初步设计报告的批复》（巴市水函〔2025〕71号），因此，本项目符合国家现行产业政策。
3、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
表1-3 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析一览表
	序号
	四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）内容
	本项目情况
	符合性

	1
	第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不属于旅游和生产经营项目。
	符合

	2
	第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不在风景名胜区内；不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内的宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及风景名胜资源保护无关的项目。
	符合

	3
	第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
	本项目不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	4
	第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。
	本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	6
	第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内。
	符合

	7
	第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	8
	第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治国家重要基础设施以外的项目。
	本项目为供水及灌溉工程，未违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	9
	第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不属于化工项目及化工园区。
	符合

	10
	第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目河段不属于长江干流，且本项目不属于新建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等。
	符合

	11
	第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域，且项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	符合

	12
	第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	13
	第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油项目未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。
	本项目不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

	符合

	14
	第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级
	本项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。
	符合

	15
	第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
	本项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。
	符合

	16
	第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。
	本项目不属于燃油汽车投资项目。
	符合

	17
	第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目
	本项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	符合




	其他符合性分析
	4、项目与水污染防治法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析
本项目与水污染防治有关法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析详见下表：
表1-4 与水污染防治有关法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析表
	法律法规政策及规划
	主要要求
	本项目情况
	是否符合

	《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）
	1、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。2、禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
	本项目属于供水与灌溉工程，不属于化工项目
	符合

	《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。
	本项目属于供水与灌溉工程，属于非污染生态类项目。
	符合

	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）
	（一）狠抓工业污染防治专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。
（五）调整产业结构
严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。
	本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业。项目属于供水与灌溉工程，营运期无废水产生。
	符合

	《<水污染防治行动计划>四川省工作方案》（川府发59号）
	（一）狠抓工业污染防治
2专项整治“10+1”重点行业。环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。
（五）调整产业结构
17.严格环境准入。环境保护部门按照流域水质目标、区域功能划分、容量总量核定的“三位一体”环境准入要求，进一步细化准入条件，严格准入标准，强化分类指导；执行规划环境影响评价、项目环境影响评价以及流域、区域水环境质量和水污染物减排绩效挂制度；逐步建立水环境承载能力监测评价体系，对已超过水环境承载能力的地方，由各地制定并组织实施水环境质量达标方案。
	
	


5、主体功能区规划
本项目与《全国主体功能区规划》的符合性分析见下表所示
表1-5 与《全国主体功能区规划》符合性对比表
	序号
	《全国主体功能区规划》相关要求
	本项目
	符合性

	1
	第八章限制开发区域（重点生态功能区）第一节功能定位和类型国家重点生态功能区包括大小兴安岭森林生态功能区等25个地区。总面积约386万km2，占全国陆地国土面积的40.2%。国家重点生态功能区分为水源涵养型、水土保持型、防风固沙型和生物多样性维护型四种类型。
	本项目不在限制开发区范围内。
	符合

	2
	第九章禁止开发区域
第一节功能定位：根据法律法规和有关方面的规定，国家禁止开发区域共1443处，总面积约120万km2，占全国陆地国土面积的12.5%。今后新设立的国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园，自动进入国家禁止开发区域名录。
	本项目不在禁止开发区范围内。
	符合


因此，本项目符合《全国主体功能区规划》相关要求。
6、与《国家重点生态功能区》符合性分析
拟建项目位于巴中市通江县铁佛镇，根据《国家重点生态功能区》（2013），该项目位于秦巴生物多样性生态功能区。其所处生态功能区情况详见表1-6。本项目工程的开发任务为：农田灌溉、场镇及农村生活供水。本项目建设不会导致区域生态功能继续退化，工程建设对生态环境产生的不利影响均可以通过相应的环境保护措施得到减免或消除。同时，项目建成后能增强生态系统水源涵养和土壤保持功能。因此，本项目建设与《国家重点生态功能区》基本符合。
表1-6 拟建项目所处功能区划一览表
	区域
	类型
	综合评价
	发展方向

	秦巴生物多样性生态功能区
	生物多样性维护
	包括秦岭、大巴山、神农架等亚热带北部和亚热带－暖温带过渡的地带，生物多样性丰富，是许多野生动物的分布区。目前水土流失和地质灾害问题突出，生物多样性受到威胁
	减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。
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图1-1 国家重点生态功能区示意图
7、与《四川省生态功能区划》符合性分析
根据《四川省生态功能区划》（2010），该项目位于I四川盆地亚热带湿润气候生态区，其所处生态功能区情况详见表1-7。项目工程会占用一些林地、耕地，对地表植被和野生动物会产生一定不利影响，施工完成后会对临时占地进行植被恢复。本项目建设有利于提高水源涵养功能。因此，本工程与四川省生态功能区划基本符合。
表1-7 拟建项目所处功能区划一览表
	项目
	描述

	生态区
	I 四川盆地亚热带湿润气候 生态区

	生态亚区
	Ⅰ-3盆地北秦巴山常绿阔叶-针叶混交林生态亚区

	生态功能区
	Ⅰ-3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护功能区

	所在区域与面积
	在四川东北部边缘，涉及广元、巴中市的5个县级行政区。面积0.68万km2

	主要生态特征
	中－低山地貌。年均气温13～16℃，≥10℃活动积温5100℃，年均降雨量900～1200毫米。河流主要属嘉陵江水系。森林植被主要为常绿阔叶林、针－阔混交林和亚高山常绿针叶林。生物多样性丰富

	主要生态问题
	多洪灾，滑坡崩塌强烈发育

	生态环境敏感性
	土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感

	主要生态服务功能
	水源涵养功能，生物多样性保护功能，土壤保持功能

	生态保护和发展方向
	保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主，发展林、农、牧多种经营，发展牛、羊等畜牧产业链。建设优质特色中药材和茶叶生产基地。科学合理开发自然资源，规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响
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图1-2 本项目与四川省生态功能区划位置关系示意图
8、与《巴中市生态功能区划》符合性分析
本项目位于通江县铁佛镇，根据《巴中市生态功能区划》，本项目工程区属于秦巴山地常绿阔叶林生态区（I）——米仓山－大巴山常绿阔叶一针阔混交林生态亚区（I-1）——南江－通江中山生物多样性生态功能区（I-1-2）。
表1-8 《巴中市生态功能区划》相关要求
	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	主要服务功能
	次要服务功能
	辅助服务功能

	秦巴山地常绿阔叶林生态区（I）
	米仓山－大巴山常绿阔叶一针阔混交林生态亚区（I-1）
	南江－通江中山生物多样性生态功能区（I-1-2）
	生物多样性
	水源涵养、土壤保持
	营养物质保持


本项目开发任务为农田灌溉、场镇及农村生活供水，项目建设有利于提高水源涵养功能。因此，本工程与巴中市生态功能区划基本符合。
9、与四川省生态环境分区管控符合性分析
四川省生态环境厅于2024年6月5日发布了《四川省生态环境厅分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（川环函〔2024〕409号）。本项目位于四川省一般管控单元内，不涉及优先管控单元，项目在四川省生态环境管控单元分布图中位置见下图。
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图1-3 本项目与四川省生态环境管控单元分布位置关系图
（1）项目涉及管控单元信息
根据四川省生态环境分区管控查询报告书可知，本项目涉及的生态环境管控单元有2个，分别是：
表1-9 本项目涉及的生态环境管控单元
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	与管控单元关系（点选：点位信息；线选：相交长度，单位千米；面选：相交面积，单位平方千米）
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	通江县城镇空间
	ZH51192120001
	0.8982
	巴中市通江县
	城镇重点管控单元

	2
	通江县一般管控单元
	ZH51192130001
	48.9532
	巴中市通江县
	一般管控单元


本项目涉及的环境要素管控分区有8个，分别是：
表1-10 本项目涉及的环境要素管控分区
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	通江县城镇集中建设区
	YS5119212340001
	巴中市通江县
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区

	2
	通江县城镇开发边界
	YS5119212530001
	巴中市通江县
	自然资源
	土地资源重点管控区

	3
	通江县自然资源重点管控区
	YS5119212550001
	巴中市通江县
	自然资源
	自然资源重点管控区

	4
	通江县其他区域
	YS5119213110001
	巴中市通江县
	生态
	一般管控区

	5
	巴河-通江县-江陵-控制单元
	YS5119213210001
	巴中市通江县
	水
	水环境一般管控区

	6
	通江-通江县-纳溪口-控制单元
	YS5119213210002
	巴中市通江县
	水
	水环境一般管控区

	7
	通江县大气环境一般管控区
	YS5119213310001
	巴中市通江县
	大气
	大气环境一般管控区

	8
	通江县自然资源一般管控区
	YS5119213510001
	巴中市通江县
	自然资源
	自然资源一般管控区


（2）项目位置信息
该位置与生态环境管控单元的位置关系如下图：
[image: 地图 (3)]
图1-4 本项目与通江县一般管控单元位置关系图
（3）项目涉及管控要求
①项目所属经济区要求见下表。
表1-11 项目所属经济区要求符合性分析
	经济区名称
	标题
	内容

	川东北经济区
	区域特点
	南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。

	
	发展定位与目标
	围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

	
	区域突出生态环境问题
	1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。
2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。
3、达州、广安大气污染问题须重视。

	
	总体管控要求
	1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。2、建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。


②生态环境准入清单
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表1-12 与巴中市普适性管控要求符合性分析
	市州
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	是否符合

	巴中市
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	空间布局约束
	-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
-禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
-禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
-对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理。涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
-禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。-涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
-按照相关要求严控水泥新增产能。
-因地制宜地发展适宜产业，在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业；
-严格控制非农业建设占用农用地。
-大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
-大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。
-水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。-全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
-针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
	本项目属于供水与灌溉工程，不涉及该管控要求内所提建设项目
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	-加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。
-火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
-调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。污染物排放绩效水平准入要求：
-到2025年乡镇污水处理率达95%；到2030年乡镇污水处理率达100%；
-大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范法发展。加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。
-新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流，畜禽粪污实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集，集中处理利用；
-屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。
-到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上行政村。全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理，到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上行政村，实现保洁员配备合理、管理有效、村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效。生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高，基本建立“垃圾分类有特色、转运设施较齐全、村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善”的农村生活垃圾治理体系。
-到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩。平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长。
-2025年主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。企业环境风险防控要求：
-工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 
-加强“散乱污”企业环境风险防控。
-现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。
用地环境风险防控要求：-严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。
-定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。                                                                                                  -规范排土场、渣场等整治。
-严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	本项目属于供水与灌溉工程，本项目工程施工期对大气环境的影响主要有：施工扬尘、粉尘，施工机械燃油废气和车辆尾气、施工期焊接烟尘、施工期木材加工粉尘等。施工期扬尘、粉尘通过混凝土拌和系统加盖、水泥库与粉煤灰库实行全封闭作业、在转存料场合理设置车辆冲洗系统、在工程施工区域周围修建不低于2m的施工围挡设施，并在围挡顶部设置水喷雾装置、在堆土场表面采用彩条布覆盖、对施工工区、施工场地及临近运输道路及时进行道路硬化、洒水降尘等措施控制、减少施工期扬尘、粉尘排放；施工机械燃油废气和车辆尾气选用达到环保要求的设备，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行降低施工机械燃油废气和车辆尾气的排放；施工期焊接烟尘设置移动式焊烟净化器4个，将焊接烟尘净化后无组织排放。施工期木材加工粉尘在加工木材车间形成半密闭空间，车间顶部设置集气罩收集粉尘，收集后粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放。项目施工期拌合机冲洗废水采用桶装或罐装方式储存或自然沉淀，循环用于系统冲洗和施工作业区洒水降尘，不外排；施工期生活污水经旱厕、居民卫生处理设施处理后，用于周边耕地和林地施肥，不外排。在工程区内设置垃圾集中收集区和垃圾池，对施工生活产生的生活和建筑垃圾及时运至附近的垃圾填埋场。随着施工期结束，施工期产生污染物也随之消失。项目运行期产生污染仅为泵站噪声，通过泵房隔声降低噪声排放。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	-巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
-地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
-禁止焚烧秸秆和垃圾。在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到 2030 年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到 0.62 左右。
	本项目属于供水与灌溉工程，项目输水系统采用优质管材、节水阀门，设备管路布置要紧凑合理，减少管路损失。生活供水管道采用耐腐蚀、不结垢的材料，并保证其管路及阀门的安装打压不渗、不漏。引水采用重力自流的形式，从而节省排污泵，可以大大节约能耗。通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程改善流里河水库片区和澌溪沟水库片区总灌溉面积1.13万亩，建成后灌溉水利用系数达到0.855。
	符合

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


表1-13 与通江县普适性管控要求符合性分析
	县区
	区域名称
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目情况
	是否符合

	通江县
	通江县
	空间布局约束
	持续加强工业“三废”治理，严格环境准入条件，落实“两高”企业退出制度。 -统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实重点生态功能区的定位管控要求，加强生物多样性保护和天然林保护；
-推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理。
	本项目施工期产生“三废”，三废均得到妥善处置，本项目不属于“两高”排放项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	 -进一步调整优化矿产资源开发利用，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复；
-强化水土流失防治，注重水源涵养地保护。加强对诺水河、新场、铁溪等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。
	本项目水土保持措施包括对原占用的耕地及草地区域进行表土剥离，堆放在管道两侧。施工期间，对临时堆土及裸露地表进行临时苫盖，对部分堆土陡坡区域进行临时拦挡；施工后期，施工结束后对管沟施工作业带回覆表土、对耕地区域进行复耕，对草地及其他土地区域进行土地整治，整地完成后撒草绿化。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


表1-14 本项目与通江县一般管控单元准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型
	所属县区
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目情况
	是否符合

	ZH51192130001
	通江县一般管控单元
	一般管控单元
	巴中市通江县
	空间布局约束
	（1）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县禁止类产业管控要求。
（2）其他执行一般管控单元普适性管控要求。（1）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县限制类产业管控要求；
（2）其他执行一般管控单元普适性管控要求。（1）现有企业按照相关规定限期入园搬迁或整治；
（2）执行一般管控单元总体准入要求。
	本项目属于供水与灌溉工程，不在《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	执行一般管控单元总体准入要求执行一般管控单元总体准入要求执行一般管控单元总体准入要求执行一般管控单元总体准入要求
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	执行一般管控单元总体准入要求执行一般管控单元总体准入要求执行一般管控单元总体准入要求执行一般管控单元总体准入要求
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	执行一般管控单元总体准入要求执行一般管控单元总体准入要求
	/
	/


表1-15 本项目与涉及要素管控分区管控要求符合性分析
	管控分区编码
	管控分区名称
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	所属县区
	管控类别
	管控分区管控要求
	本项目情况
	是否符合

	YS5119213510001
	通江县自然资源一般管控区
	一般管控区
	自然资源
	自然资源一般管控区
	巴中市通江县
	空间布局约束
	合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目属于供水与灌溉工程，管道建设均采用节水设施设备。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目土地资源开发利用量未超过土地资源利用上线控制性指标。
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119213310001
	通江县大气环境一般管控区
	一般管控区
	大气
	大气环境一般管控区
	巴中市通江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）：二级是减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。
	项目所在地环境空气质量已达《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119213210001
	巴河-通江县-江陵-控制单元
	一般管控区
	水
	水环境一般管控区
	巴中市通江县
	空间布局约束
	不再新建、改扩建开采规模在50万吨年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。
	本项目不属于磷矿开采项目。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。
	本项目产生“三废”三废均得到妥善处置，见表五。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119213110001
	通江县其他区域
	一般管控区
	生态
	一般管控区
	巴中市通江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


综上所述，经过与四川省生态环境分区管控查询报告书对照分析，本项目与巴中市生态环境准入和管控要求相符。


	其他符合性分析
	10、与环评审查“四性”分析
根据本环评对地表水、生态、噪声、大气、固废等分析，本项目建设期对环境存在一定不利影响，但是通过实施本环评提出的环保措施后，各环境要素均能维持现状，具有环境可行性。
本环评采用生态环境部颁布的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，环境影响分析预测评估较为可靠。
本环评所提的污水、噪声等防治措施及生态环境影响减缓措施均为已有多年使用并被实践论证可行的技术和设备，各环境保护措施能较好的发挥污染防治和生态环境影响减缓作用。
本环评论证了项目与巴中市生态环境分区管控的相符性，并基于现行的技术导则方法开展分析，提出当前较为成熟的环保措施，确保项目环境质量达标或维持现状，因此本环评结论具有较好的科学性。
11、“五不批”符合性分析
本项目符合国家产业政策要求，项目所在区域环境质量符合相应功能区的标准要求，建设项目采取的污染防治措施可以确保污染物达标排放、减缓生态环境影响，监测数据委托有CMA认证的有资质单位进行监测，环境影响评价结论明确，不属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况。
12、审批原则符合性分析
根据环办环评〔2016〕114号《水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则》（试行），与本项目相关的审批原则符合性分析见下表。
表1-16 建设项目审批原则符合性分析
	序号
	审批要求
	符合性分析
	是否符合

	1
	本原则适用于引调水工程环境影响评价文件的审批，其他供水工程及灌溉工程等可参照执行。引调水工程一般由取水枢纽、输水建筑物、控制建筑物、交叉建筑物、调蓄水库以及末端配套工程等组成，空间上一般分为调出区、输水线路区和受水区。
	本项目为通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程，包含城乡供水和灌溉工程，故本项目适用于该文件审批。
	符合

	2
	项目符合资源与环境保护相关法律法规和政策，与主体功能区规划、生态功能区划等相协调，开发任务、供水范围及对象、调水规模、选址选线等工程主要内容总体满足流域综合规划、水资源综合规划、水资源开发利用（含供水）规划、工程规划、流域水污染防治规划、流域生态保护规划等相关规划、规划环评及审查意见要求。
项目符合“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”原则，与水资源开发利用及区域用水总量控制、用水效率控制、水（环境）功能区限制纳污控制等相协调。充分考虑调出区经济社会发展和生态环境用水需求，调水量不得超出调出区水资源利用上限，受水区水资源配置与区域水资源水环境承载能力相适应。
	通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程建成后，可改善流里河水库片区和澌溪沟水库片区总灌溉面积1.13万亩，建成后灌溉水利用系数达到0.855，可保障铁佛镇和麻石镇共1.84万人生活用水，项目与相关规划相符合；本工程供水输水型式采用管道输水，经计算，本工程灌区的灌溉水利用系数为0.855，管系水利用系数为0.95，田间水利用系数为0.90，处于合理范围内，符合《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）要求。本工程供水输水型式采用管道输水，管网漏损率为9%。整个供水工程实行整体管理体制，同时在工程运行时还充分的考虑了实时监控计量设施的设置，可及时管控输水过程。根据本项目《水环境专题研究报告》，流里河水库取水口、王家河水库取水口和澌溪沟水库取水口三个水库取水口断面综合水质类别为Ⅱ类，综合水质状况为优。工程建成运行后，通过科学调控出库与引水流量，通江受水区水质可实现持续稳定达标，流里河、王家河、澌溪沟三个水库坝下河段以及通江受水区2035年各水平年COD、NH3-N、TP和TN等核心污染指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类及以上标准，即便在人口密集区污染源汇入及铁佛灌区污染负荷增长（COD增长率19.7%、TP增长率22.2%）的情况下，受水区水质仍无波动风险。项目符合“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”原则，与水资源开发利用及区域用水总量控制、用水效率控制、水（环境）功能区限制纳污控制等相协调。根据本项目《水资源论证报告》，通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程建成后，工程取水量满足通江县、大通江流域用水总量控制指标要求，对区域水资源分配无影响。
	符合

	3
	工程选址选线、施工布置和水库淹没原则上不得占用自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等敏感区内法律法规禁止占用的区域和已明确作为栖息地保护区域，并与饮用水水源保护区的有关保护要求相协调。
	本项目工程选址选线、施工布置和水库淹没未占用自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等敏感区内法律法规禁止占用的区域和已明确作为栖息地保护区域，项目建设期间将严格遵守饮用水水源保护区的有关保护要求。
	符合

	4
	项目调水和水库调蓄造成调出区取水枢纽下游水量减少和水文情势改变且带来不利影响的，在统筹考虑满足下游河道水生生态、水环境、景观、湿地等生态环境用水及生产、生活用水需求的基础上，提出了调水总量和过程控制、输水线路或末端调蓄能力保障、生态流量泄放、生态（联合）调度等措施，明确了生态流量泄放和在线监测设施以及管理措施等内容。针对水库下泄或调出低温水、泄洪造成的气体过饱和等导致的不利生态环境影响，提出了分层取水、优化泄洪形式或调度方式、管理等措施。根据水质管理目标要求，提出了水源区污染源治理、库底环境清理、污水处理等水质保障措施；兼顾城乡生活供水任务的，还提出了划定饮用水水源保护区、设置隔离防护带等措施。
	根据本项目《水资源论证报告》及《水环境研究专题报告》，项目调水未对调出区造成不利影响。
	符合

	5
	根据输水线路水环境保护需求，提出了划定饮用水水源保护区、源头治理、截污导流、河道清淤或建设隔离带等措施，保障输水水质达标。输水河湖具有航运、旅游等其他功能且可能对水质安全带来不利影响的，提出了不得影响输水水质的港口码头选址建设要求、制定限制或禁止运输的货物种类目录、船舶污染防治等水污染防范措施。
	本项目已按水环境保护需求，提出划定饮用水水源保护区要求。
	符合

	6
	受水区水污染治理以改善水环境质量为目标，遵循“增水不增污”或“增水减污”原则，并有经相关地方人民政府认可的水污染防治相关规划作为支撑。
	根据本项目《水环境研究专题》，工程建成运行后，通过科学调控出库与引水流量，通江受水区水质可实现持续稳定达标，流里河、王家河、澌溪沟三个水库坝下河段以及通江受水区2035年各水平年COD、NH3-N、TP和TN等核心污染指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类及以上标准，即便在人口密集区污染源汇入及铁佛灌区污染负荷增长（COD增长率19.7%、TP增长率22.2%）的情况下，受水区水质仍无波动风险。同时，水库形成的稳定水体环境使库区水体降解时间大幅增加，自净能力显著提升，三座水库库区丰、平、枯水年水质均能达到Ⅱ类标准，较现状实现明显改善，工程对区域水文情势影响极小，退水流量占来水流量比例不足1%，最终在保障受水区优良水质的基础上实现了库区水质优化，生态与社会效益显著。
	符合

	7
	项目建设可能造成水库和输水沿线周边地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生生态影响的，提出了封堵、导排、防护等针对性措施。
	经本项目《水环境研究专题》报告分析，项目建设不会造成水库和输水沿线周边地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生生态影响。
	符合

	8
	项目对鱼类等水生生物的生境、物种多样性及资源量等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、栖息地保护、水生生物通道恢复、增殖放流、拦鱼等措施。栖息地保护措施包括干（支）流生境保留、生境修复（或重建）等，采用生境保留的应明确河段范围及保护措施。水生生物通道恢复措施包括鱼道、升鱼机、集运鱼系统等，在必要的水工模型试验基础上，明确了过鱼对象、主要参数、运行要求等，且满足可研阶段设计深度要求。鱼类增殖放流措施应明确增殖站地点、增殖放流对象、放流规模、放流地点等。
	本项目未对鱼类等水生生物的生境、物种多样性及资源量等造成不利影响。
	符合

	9
	项目对珍稀濒危和重点保护野生动、植物及其生境造成影响的，提出了优化工程布置和调度运行方案、合理安排工期、应急救护、建设或保留动物通道、移栽、就地保护或再造类似生境等避让、减缓和补偿措施。项目涉及风景名胜区等环境敏感区并对景观产生影响的，提出了工程方案优化、景观塑造等措施。
	项目未对珍稀濒危和重点保护野生动、植物及其生境造成影响，未对风景名胜区等环境敏感区并对景观产生影响。
	符合

	10
	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和施工迹地生态恢复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出防治或处置措施。
	本项目施工方案具有环境合理性，已对施工场地提出了水土流失防治和施工迹地生态恢复等措施。已根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出防治或处置措施。详见第5章。
	符合

	11
	项目移民安置涉及的农业土地开垦、移民安置区建设、企业迁建、专业项目改复建工程等，其建设方式和选址具有环境合理性，对环境造成不利影响的，提出了生态保护、污水处理与垃圾处置等措施。针对城（集）镇迁建及配套的重大环保基础设施建设、重要交通和水利工程改复建、污染型企业迁建等重大移民安置专项工程，依法提出了单独开展环境影响评价要求。
	本项目不涉及移民安置。
	符合

	12
	项目存在水污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性风险防范措施和环境应急预案编制、与地方人民政府及其相关部门和受影响单位建立应急联动机制的要求。
	本项目已提出水污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险防范措施，环评要求本项目应在本项目取得环评批复后及时编制本项目突发环境事件应急预案并与地方人民政府及其相关部门和受影响单位建立应急联动机制。
	符合

	13
	改、扩建项目应在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了“以新带老”措施。
	本项目属于新建项目。
	符合

	14
	按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态、土壤、大气、噪声等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果开展环境影响后评价或优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、环境监理、开展科学研究等环境管理要求和相关保障措施。
	本项目已按相关导则及规定要求，制定了监测计划，详见第5章。
	符合

	15
	对环境保护措施进行了深入论证，具有明确的责任主体、投资、时间节点和预期效果等，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	本项目第5章已对环境保护措施进行了深入论证，具有明确的责任主体、投资、时间节点和预期效果等，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	符合

	16
	按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	本项目为环评报告表，按规定可不进行公示。
	符合

	17
	环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。
	本项目环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。
	符合






二、建设内容
	地理位置
	通江县位于四川省巴中市东北部、米仓山东段南麓大巴山缺口处，居北纬31°39'—32°34'，东经106°59'—107°45'。东接万源市，南邻平昌县，西靠巴州、南江二区县，北连陕西省南郑、西乡、镇巴三区县。县域东西距73.3千米，南北距98.5千米，辖区面积4119.83km2。
项目区位于通江县铁佛镇，铁佛镇地处川东北低山区，位于通江县境南部，东接平昌县界牌、笔山，南连平昌县邱家、澌滩，西邻广纳、三溪，北抵麻石、东山及平昌县喜神等乡镇，距通江县城38公里。全镇幅员面积202.85km2。

	项目组成及规模
	一、项目由来
铁佛镇观山坪村、白土垭村、双泉村、白马村是工程的移民安置区，截至2023年末共有移民448人，自移民安置以来，国家先后投入了一定的资金对移民安置进行了后期扶持，移民生产条件得到了极大的改善，但限于移民后期扶持资金的规模一直以来都是对移民后期扶持项目进行小规模的整治，急需将移民安置区的移民户、脱贫户、一般户的生产、生活设施进行提档升级有效衔接乡村振兴发展。本次项目选择主要是按照《四川省水利厅关于开展移民后期扶持省级重点项目库建设的通知》（川水函（2024）906号）要求，从根本上解决移民区人民群众的生活用水和生产用水。
通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程主要解决移民区及其周边村18393人的饮水安全问题及11270亩农田灌溉问题。其中：移民448人（观山坪村75人、白土垭村119人、白马村122人、双泉村132人），其他群众1852人；解决观山坪村的2000名居民用水以及铁佛至麻石片区16393人的居民用水；解决11270亩农田灌溉问题（其中：其中观山坪村1645亩，白土垭村1618亩，平坝村1288亩，尖包岭村1154亩，刘坪社区565亩，金斗岩村1000亩，白马村2200亩，双泉村1800亩）。项目实施后，项目区移民及当地群众饮用水、灌溉水的水质、水量、用水保证率将明显改善。
为此，通江县水利局专门成立通江县涉水工程移民服务中心解决当地群众饮用水、灌溉水问题。通江县涉水工程移民服务中心委托我司（四川翎玥环保科技有限公司）进行本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司立即组织技术人员到项目现场进行了实地勘察和调研、收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律、法规和“建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）”等技术规范要求并根据建设单位提供的资料编制完成了《通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程环境影响报告表》，现上报审批。
二、项目建设基本情况
项目名称：通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程
建设地点：四川省巴中市通江县铁佛镇
建设单位：通江县涉水工程移民服务中心
建设性质：新建
项目总投资：3904.70万元；
建设内容：根据水源、移民分布、地形灌面、地理位置，本次项目分为3片区，分别为：流里河水库片区、澌溪沟水库片区、王家河水库片区。
（1）流里河水库片区
流里河水库供区为观山坪村、刘坪坝村和白土垭村，原输水方式为渠道，渠道已年久失修，垮塌、堵塞、损毁极其严重，已无法继续利用，同时响应国家节水号召，结合项目前期规划，本次采用管道输水，即在流里河水库库区内采用浮筒取水，新建主管道、支管至灌溉区。
经设计，新建输水主管（流里河水库至观山坪暂存池），采用D300×6螺旋焊接钢管，主管管道长6.45km；新建1#支管（至王显恩），采用DN160PE管，管道长0.34km；新建2#支管（至村委旁堰塘），采用DN160PE管，管道长0.26km；新建3#支管（至王家坝堰塘），采用DN160PE管，管道长0.41km；新建4#支管（至学堂沟暂存池），采用DN160PE管，管道长0.85km；新建5#支管（至白果树湾堰塘），采用DN160PE管，管道长0.78km。新建输水主管（流里河水库取水口至天子坝），采用DN280PE管，主管管道长10.51km；新建1#支管（白土娅至安顺加油站），采用DN200PE管，管道长0.39km；新建2#支管（白土娅至花滩子），采用DN200PE管，管道长1.41km；新建输水管（供水站至李家塝）采用DN280PE管，管道长度0.71km。流里河水库库区取水口处新建浮筒取水及加压泵工程1处。
（2）澌溪沟水库片区
澌溪沟水库灌溉供水主要为双泉村和白马村，原输水方式为渠道，渠道已年久失修，垮塌、堵塞、损毁极其严重，已无法继续利用，同时响应国家节水号召，结合项目前期规划，本次采用管道输水，即在澌溪沟水库库区内采用浮筒取水，新建主管道、支管至灌溉区。
本次设计，新建输水主管（澌溪沟水库取水口至黑溪沟），采用D350×6及D300×6焊接钢管，主管管道长8.7km；新建1#支管（至学堂湾），采用DN160PE管，管道长1.24km；新建2#支管（至郑家湾）采用DN160PE管，管道长2.1km。新建浮筒取水口1处，新建白马村200m3高位水池1座。
（3）王家河水库片区
①水工程
新建王家河水库至铁佛水厂输水管道，采用DN350螺旋焊接钢管，管道长8.48km（配套提水设施及管道附属构筑物）。
②水工程
新建铁佛水厂至麻石镇配水主管道共计14.25km（配套加压泵房及管道附属构筑物）。其中铁佛水厂拟建一级加压泵站至拟建二级加压泵站主管，采用DN200无缝钢管，管道长5.2km；二级加压泵站至麻石场镇，管道采用DN200无缝钢管，管道长9.05km。
③泵站工程
配水工程一级加压泵站设置于铁佛水厂内，一级加压泵房尺寸为11.6m×6.2m，结构为框架结构，泵房设计规模为2105m3/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量88.78m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
配水工程二级加压泵站设置于补巴石村四社S201公路旁，二级加压泵房尺寸为20.15m×6.45m，结构为框架结构，泵站设计规模为1930m3/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量80.5m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
在二级加压泵站旁及麻石场镇入口设置圆形调蓄池，调蓄池设计规模均为500m3/d，直径为14.06m，采用钢筋混凝土结构。
三、项目组成及主要环境问题
本项目为供水及灌溉工程，项目的建设主要包括主体工程、临时工程、辅助工程、环保工程，项目组成及主要环境问题见下表：
表2-1 项目组成及主要环境问题表
	项目组成名称
	项目建设内容及规模
	可能产生的环境问题

	
	
	施工期
	营运期

	主体工程
	管道工程
	（1）流里河水库片区
新建输水主管（流里河水库至观山坪暂存池），采用D300×6螺旋焊接钢管，主管管道长6.45km；新建1#支管（至王显恩），采用DN160PE管，管道长0.34km；新建2#支管（至村委旁堰塘），采用DN160PE管，管道长0.26km；新建3#支管（至王家坝堰塘），采用DN160PE管，管道长0.41km；新建4#支管（至学堂沟暂存池），采用DN160PE管，管道长0.85km；新建5#支管（至白果树湾堰塘），采用DN160PE管，管道长0.78km。新建输水主管（流里河水库取水口至天子坝），采用DN280PE管，主管管道长10.51km；新建1#支管（白土娅至安顺加油站），采用DN200PE管，管道长0.39km；新建2#支管（白土娅至花滩子），采用DN200PE管，管道长1.41km；新建输水管（供水站至李家塝）采用DN280PE管，管道长度0.71km。
（2）澌溪沟水库片区
新建输水主管（澌溪沟水库取水口至黑溪沟），采用D350×6及D300×6焊接钢管，主管管道长8.7km；新建1#支管（至学堂湾），采用DN160PE管，管道长1.24km；新建2#支管（至郑家湾）采用DN160PE管，管道长2.1km。
（3）王家河水库片区
新建王家河水库至铁佛水厂输水管道，采用DN350螺旋焊接钢管，管道长8.48km。新建铁佛水厂至麻石镇配水主管道共计14.25km（配套加压泵房及管道附属构筑物）。其中铁佛水厂拟建一级加压泵站至拟建二级加压泵站主管，采用DN200无缝钢管，管道长5.2km；二级加压泵站至麻石场镇，管道采用DN200无缝钢管，管道长9.05km。
	施工扬尘、废水、噪声、建筑垃圾、生活废水、生活垃圾
	/

	
	泵站工程
	流里河取水泵站，取水采用浮筒+潜水泵的取水形式，新建加压泵房1座，泵站设计规模：5778m3/d。
澌溪沟取水泵站，取水采用浮筒+潜水泵的取水形式，新建加压泵房1座，泵站设计规模：12530m3/d。
配水工程一级加压泵站设置于铁佛水厂内，一级加压泵房尺寸为11.6m×6.2m，结构为框架结构，泵房设计规模为2105m3/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量88.78m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
配水工程二级加压泵站设置于补巴石村四社S201公路旁，二级加压泵房尺寸为20.15m×6.45m，结构为框架结构，泵站设计规模为1930m3/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量80.5m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
	
	/

	
	调蓄池
	在二级加压泵站旁及麻石场镇入口设置圆形调蓄池，调蓄池设计规模均为500m3/d，直径为14.06m，采用钢筋混凝土结构。
新建白马村200m3高位水池1座。
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	临时工程
	临时施工点
	本工程共布置3个临时施工点。流里河水库片区施工点布置生活生产区建筑面积400m2，临时仓库建筑面积200m2，临时堆料场1.8亩；王家河水库片区施工点布置生活生产区建筑面积800m2，临时仓库建筑面积400m2，临时堆料场3.4亩；澌溪沟水库片区施工点布置生活生产区建筑面积400m2，临时仓库建筑面积200m2，临时堆料场1.5亩。
	
	/

	
	施工压缩空气系统
	水池、泵站和取水坝工作面需要集中供风，其他建筑物开挖供风采用移动供风。共计设置3m³/min的移动式空压机14台，总供风能力为42m³/min。
泵站的石方开挖工程量不大，考虑每个泵站布置1台3m³/min的空压机，共布置4台。2个水池工程各布置1台3m³/min空压机，共布置2台。新建管道每5km布置一台3m³/min的移动式空压机，共布置8台。
	
	/

	
	施工供水系统
	生活用时采用附近村庄自来水，施工用水采用箐沟自流引水或抽水的供水方式。混凝土浇筑按建筑物布置了6个2.0m³的移动临时水箱储水，生产生活区各配1台IS50-32-160型（流量12.5m³/h，扬程32m，功率3KW）水泵供水。
	
	/

	
	施工供电
	本工程生产生活区供电采用10kV输电线路接引电网至施工变压器供电，3个生产生活区各布置一座160kVA施工变压器，共布置施工变压器640kVA，10kV输电线路1.0km。其余施工点采用型号30GF3-1型（额定功率30kw）移动式柴油发电机供电。
	
	/

	
	混凝土生产系统
	本工程混凝土生产系统根据建筑物特点进行布置。泵站、取水口、水池单工作面的混凝土浇筑强度相对较高，各布置1台0.35m³移动式混凝土拌和机，共3台。其他管道线路单工作面的混凝土浇筑强度相对较低，沿线路每1~2km布置1台0.35m³移动式混凝土拌和机，共布置3台。
	
	/

	
	机械修配厂
	本工程主要采用中小型常规机械进行施工。铁佛镇具有一定的机修、汽修能力，至各施工区交通便利，因此本阶段考虑利用工程区附近的机修、汽修企业承担一般机械简单修理，施工机械大修考虑利用通江县相关的修配企业承担。
	
	/

	
	钢筋加工厂
	每个生产生活区考虑布置1个钢筋加工厂，共计布置3个钢筋加工厂。钢筋（材）加工厂主要承担钢筋的加工、制作任务，工厂主要设置原料堆场、钢筋矫直冷拉场、对焊车间和综合加工车间，配置拔丝机、调直断筋机、镦头机、冷拉设备、焊接设备等。加工厂的规模为4t/班，按每天两班组织生产。
	
	/

	
	木材加工厂
	每个生产生活区考虑布置1个木材加工厂，共计布置3个木材加工厂。木材加工厂主要承担混凝土浇筑异型模板加工和木制结构加工的任务，工作内容主要有锯、刨、开榫等，厂内一般设置卸料场、原料堆场、锯材堆场、机木堆场、模板细木堆场、锯材车间、配料机木车间和模板细木车间等，其中卸料场、原料堆场、锯材车间和加工设备均可适应来料为原木的情况。加工厂规模为2m³/班，按每天一班组织生产。
	
	/

	辅助工程
	施工道路
	通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程场内道路布置主要为联通现有道路至取水坝、新建管道高点、低点等。经布置，本工程共需新建场内道路5.5km。道路等级为场内三等单车道，路基宽4.5m，路面宽3.5m，道路最大纵坡不大于9%，路面结构为泥结碎石路面。
	
	/

	环保
工程
	施工期
	废水：生活污水：施工生产生活区布置简易旱厕3座，生活污水经旱厕收集处理后，用于周边耕地和林地施肥，不外排；拌合机冲洗废水：采用桶装或罐装方式储存或自然沉淀，沉淀桶中加入适量的酸调节pH值至中性，再进行沉淀处理，处理达标后循环用于系统冲洗和施工作业区洒水降尘，不外排。
	
	/

	
	
	废气：车辆扬尘：施工道路地面硬化，洒水抑尘，进出场设置冲洗场所；施工机械燃油废气和车辆尾气：车辆、施工设备定期维护；拌和粉尘：6台拌合机加盖；焊接烟尘：设置移动式焊烟净化器4个，将焊接烟尘净化后无组织排放；木材加工粉尘：加工木材车间半密闭，车间顶部设置集气罩收集粉尘，收集后粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放；场地扬尘：设置围挡、挡渣墙、排水沟、堆场覆膜、洒水、喷雾等，水泥库、粉煤灰库全封闭。
	
	/

	
	
	噪声：合理布局、加强管理；禁止夜间施工，严格管制交通；选用低噪设备，保证设备正常运转；设置降噪屏障。
	
	/

	
	
	固废：生活垃圾：设置垃圾桶、箱，收集后环卫清运；工程弃渣：弃渣堆放前进行表土剥离，并集中堆放，采取临时拦挡、覆盖等措施防治水土流失；在弃渣堆放区下边坡设置拦渣堤，在渣场堆弃范围线外侧及渣堆平台设置截水沟、平台排水沟和沉沙池；废弃建筑垃圾和包装材料：废木、废钢筋等可回收的部分交由废弃资源回收公司处理；不可利用的建筑垃圾由施工单位将其运至政府部门指定的建筑垃圾填埋场进行堆放并做压实处理。
	
	/

	
	生态环境及水土流失
	加强管理、宣教，设置宣传栏、警示牌，严格监管，避免野蛮施工；涉水施工注意施工顺序，加强废水收集；按水保要求实施水土保持措施，施工前剥离表土、施工完成后回覆并恢复植被；裸土面使用防雨布遮盖；优化工程施工方案和施工布置，控制和减少施工占地；严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，影响植物物种的生长；保护表土，应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地中占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；滑坡、泥石流风险较高区域应该对裸露面进行一定的水泥柱框架结构加固措施，；裸露面及上方的现存植被也应该进行一定的拉铁丝网加固措施。
	
	/


[bookmark: _Toc204948723][bookmark: _Toc3095][bookmark: _Toc182173161][bookmark: _Toc3286]四、工程任务和规模
[bookmark: _Toc203915016][bookmark: _Toc203905277][bookmark: _Toc24218]1、工程任务
[bookmark: _Toc18478]为解决库区和移民安置区发展最突出农村饮水安全和灌溉水源短缺的问题，充分利用现有水源，提出本工程的建设任务为：重点解决库区和移民安置区供水和灌溉用水。
供水：
①新建输水管网向观山坪村的2000名居民供水；
②新建王家河~铁佛水厂供水管网，以及铁佛水厂~麻石镇管网延伸，解决16393人居民供水。
合计共向18393人供水。
农业灌溉：
①流里河水库片区改善灌溉面积7270亩。其中观山坪村1645亩，白土垭村1618亩，平坝村1288亩，尖包岭村1154亩，刘坪社区565亩，金斗岩村1000亩；
②澌溪沟水库片区改善灌溉面积4000亩。其中白马村2200亩，双泉村1800亩。
本次灌溉涉及2大片区，合计灌溉面积11270亩，全部为恢复灌面，详见下表。
表2-2 本次涉及灌面统计表
	序号
	分区
	涉及村
	灌面（亩）
	备注

	1
	流里河片区
	观山坪村
	1645
	恢复灌面

	2
	
	白土垭村
	1618
	恢复灌面

	3
	
	平坝村
	1288
	恢复灌面

	4
	
	尖包岭村
	1154
	恢复灌面

	5
	
	刘坪社区
	565
	恢复灌面

	6
	
	金斗岩村
	1000
	恢复灌面

	7
	
	小计
	7270
	恢复灌面

	8
	澌溪沟水库片区
	白马村
	2200
	恢复灌面

	9
	
	双泉村
	1800
	恢复灌面

	10
	
	小计
	4000
	恢复灌面

	11
	合计
	11270
	


[bookmark: _Toc203905278][bookmark: _Toc203915017]2、工程目标
①通过工程建设，彻底解决项目区共计18393人的生活用水需求，使得供水保证率达到95%，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）相关要求。
②通过工程建设，保障项目区11270亩耕地灌溉用水，灌溉用水保证率达到75%。
[bookmark: _Toc203915018]3、工程建设内容
据水源、移民分布、地形灌面、地理位置，本次项目分为3片区，分别为：流里河水库片区、澌溪沟水库片区、王家河水库片区。
（1）流里河片区主要建设内容：
①新建流里河水库至观山坪村、白土垭村、平坝村等灌溉和供水主管道、支管道；
②新建库区浮筒取水工程1处。
（2）澌溪沟水库片区主要建设内容：
①新建水库至双泉村、白马村灌溉主管道、支管道；
②新建库区浮筒取水工程1处，新建白马村200立方米水池1座。
（3）王家河水库片区主要建设内容：
①新建王家河水库至铁佛水厂输水管道；
②新建铁佛水厂至麻石镇配水主管；
③新建加压泵站2座。
项目总体布局图如下：
[image: ]
图2-1 项目总体布局图
流里河水库片区
流里河水库供区为观山坪村、刘坪坝村和白土垭村等，原输水方式为渠道，渠道已年久失修，垮塌、堵塞、损毁极其严重，已无法继续利用，同时相应国家节水号召，结合项目前期规划，本次采用管道输水，即在流里河水库库区内采用浮筒取水，新建主管道、支管至灌溉区。
经设计，新建输水主管（流里河水库至观山坪暂存池），采用D300×6螺旋焊接钢管，主管管道长6.45km；新建1#支管（至王显恩），采用DN160PE管，管道长0.34km；新建2#支管（至村委旁堰塘），采用DN160PE管，管道长0.26km；新建3#支管（至王家坝堰塘），采用DN160PE管，管道长0.41km；新建4#支管（至学堂沟暂存池），采用DN160PE管，管道长0.85km；新建5#支管（至白果树湾堰塘），采用DN160PE管，管道长0.78km。新建输水主管（流里河水库取水口至天子坝），采用DN280PE管，主管管道长10.51km；新建1#支管（白土娅至安顺加油站），采用DN200PE管，管道长0.39km；新建2#支管（白土娅至花滩子），采用DN200PE管，管道长1.41km；新建输水管（供水站至李家塝）采用DN280PE管，管道长度0.71km。流里河水库库区取水口处新建浮筒取水及加压泵工程1处。
澌溪沟水库片区
澌溪沟水库灌溉供水主要为双泉村和白马村，原输水方式为渠道，渠道已年久失修，垮塌、堵塞、损毁极其严重，已无法继续利用，同时相应国家节水号召，结合项目前期规划，本次采用管道输水，即在澌溪沟水库库区内采用浮筒取水，新建主管道、支管至灌溉区。
本次设计，新建输水主管（澌溪沟水库取水口至黑溪沟），采用D350×6及D300×6焊接钢管，主管管道长8.7km；新建1#支管（至学堂湾），采用DN160PE管，管道长1.24km；新建2#支管（至郑家湾）采用DN160PE管，管道长2.1km。新建浮筒取水口1处，新建白马村200m3高位水池1座。
王家河水库片区
①水工程
新建王家河水库至铁佛水厂输水管道，采用DN350螺旋焊接钢管，管道长8.48km（配套提水设施及管道附属构筑物）。
②水工程
新建铁佛水厂至麻石镇配水主管道共计14.25km（配套加压泵房及管道附属构筑物）。其中铁佛水厂拟建一级加压泵站至拟建二级加压泵站主管，采用DN200无缝钢管，管道长5.2km；二级加压泵站至麻石场镇，管道采用DN200无缝钢管，管道长9.05km。
③泵站工程
配水工程一级加压泵站设置于铁佛水厂内，一级加压泵房尺寸为11.6m×6.2m，结构为框架结构，泵房设计规模为2105m/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量88.78m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
配水工程二级加压泵站设置于补巴石村四社S201公路旁，二级加压泵房尺寸为20.15m×6.45m，结构为框架结构，泵站设计规模为1930m3/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量80.5m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
在二级加压泵站旁及麻石场镇入口设置圆形调蓄池，调蓄池设计规模均为500m3/d，直径为14.06m，采用钢筋混凝土结构。
[bookmark: _Toc204948767]（4）取水工程设计
为避免破坏大坝结构，本次取水采用浮筒泵站取水，翻越大坝后输水至暂存池，浮筒由成品汽油桶制作，水泵固定于浮筒上，岸边设置固定支座，管道采用可曲挠橡胶接头连接，浮筒可随液位变化而相应的上下，保障取水。
泵站特征参数：
流里河水库片区
①取水量：5778m3/d，泵站运行时间20h；
②特征水位：
取水（流里河水库）设计洪水位：631.30m（30年一遇）；正常蓄水位：629.80m；死水位616.80m，大坝控制点高程632.60m。
出水（观山坪暂存池）最高水位：576.20m；设计水位576.05m；
供水主管线：D300×6螺旋钢管，长度约6.54km。
水质：地表水Ⅲ类。
澌溪沟水库片区
①取水量：12530m3/d，泵站运行时间20h；
②特征水位：
取水（澌溪沟水库）设计洪水位：672.15m（30年一遇）；正常蓄水位：671.36m；死水位660.07m，大坝控制点高程673.14m。
出水（黑溪沟现状蓄水池）最高水位：576.20m；设计水位576.05m；
供水主管线：D350×6钢管，长度约0.84km。
水质：地表水Ⅲ类。
王家河水库片区
①取水量：5250m3/d，泵站运行时间20h；
②特征水位：
取水（王家河水库）设计洪水位：603.53m（20年一遇）；正常蓄水位：601.10m；死水位594.50m，大坝控制点高程603.80m。
出水（铁佛水厂现状配水井）最高水位：576.20m；设计水位576.05m；
供水主管线：DN350钢管，长度约8.48km。
水质：地表水Ⅱ类。
通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程主要建设内容见表2-3。
表2-3 工程建设内容表
	序号
	项目名称
	建设内容

	
	
	新建泵站（座）
	蓄水池（口）
	钢管（m）
	PE管（m）

	1
	流里河水库片区
	1
	/
	6453
	14746

	2
	王家河水库片区
	2
	1
	22730
	/

	3
	澌溪沟水库片区
	1
	1
	/
	12047

	4
	合计
	4
	2
	29183
	26793


（3）项目区水源情况
根据现场调查，项目区周边有已建且正常运行的小型水库，分别为：流里河水库、向家湾水库、澌溪沟水库、东风水库、王家河水库等，河流主要为大通江。各水源情况介绍如下：
表2-2 本次涉及的水库特性统计表
	[bookmark: _Toc203915019]序号
	水源名称
	水源流域面积（km2）
	正常库容
	死库容
	设计灌面（亩）
	有效灌面（亩）
	设计供水人口
	本次涉及灌面
	本次涉及人口

	1
	流里河水库
	4.2
	164.5
	24.5
	7270
	6500
	3.8万
	7270
	2000

	2
	澌溪沟水库
	1.65
	96.14
	9
	6300
	2400
	/
	6300
	/

	3
	王家河水库
	10.4
	31.02
	12.86
	1000
	1000
	
	0
	16393


（4）水源保护措施
根据水库水质检查报告，水库水质属《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质，可用作生活饮用水水源。
水源地将提出措施保护水源地，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》保护水源。为保障水库用水安全，水库做为水源地，将进行水源保护，划定水源保护区。水质保护根据《四川省饮用水水源保护管理条例》第二章第九条、第三章第十条、第二十条规定：
（1）在库周100m水域内，严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的活动；取水点上游1000m至下游100m的水域，不得排入工业废水和生活废水以及堆放废渣等有可能污染该段水域水质的活动。
（2）取水枢纽及观测设施、专用通信及交通设施等建筑物从工程外轮廓线向外20m以及土地征用线以内的区域划定为工程管理区。
（3）在库周设置水源地保护标识牌。

	总平面及现场布置
	一、工程布置及建筑物
1、工程等别
本工程建设任务为村镇供水和灌溉用水，村镇灌溉及人饮供水设计年供水量66.91万m³，小于3000万m³，供水对象重要性为一般；灌溉面积1.127万亩小于5万亩大于0.5万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），按照灌溉面积确定工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。
2、建筑物级别
输水工程中永久性水工建筑物按其作用和失事后的影响程度，分为主要建筑物和次要建筑物，本项目主要建筑物有压力输水管和集水池，以及保证输水管线安全运行的镇支墩等；次要建筑物主要为输水线路沿线的其它附属建筑物。本项目为供水与灌溉工程，建筑物级别按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中表4.6.1及4.7.1确定，通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。
提水工程中永久性水工建筑物按其作用和失事后的影响程度，分为主要建筑物和次要建筑物，主要建筑物有泵站、进出水管道、进出口水池和保证工程安全运行的镇支墩等；次要建筑物为提水工程的附属建筑物。建筑物级别按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中表4.7.1及4.7.2确定，通江县铁佛镇移民安置区饮水管网及灌溉水利设施建设工程主要建筑物为5级，次要建筑物为5级
3、防洪标准
本工程洪水标准按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）确定，永久性水工建筑物级别均为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30一遇。
本工程临时性水工建筑物级别均为5级，洪水标准均为5年一遇。
4、工程总布置
（1）工程布置原则
①结合工程场地现状，合理布置供水管线路由及相关建筑物（构筑物），力求布置紧凑，设计合理，满足运行管理方面的需求。
②充分利用现状地形，减少不必要的开挖及回填，节省工程投资。
（2）工程总布置方案
根据水源、移民分布、地形灌面、地理位置，本次项目分为3片区，分别为：流里河水库片区、澌溪沟水库片区、王家河水库片区。
①流里河水库片区
流里河水库供区为观山坪村、刘坪坝村和白土垭村，原输水方式为渠道，渠道已年久失修，垮塌、堵塞、损毁极其严重，已无法继续利用，同时相应国家节水号召，结合项目前期规划，本次采用管道输水，即在流里河水库库区内采用浮筒取水，新建主管道、支管至灌溉区。
经设计，新建输水主管（流里河水库至观山坪暂存池），采用D300×6螺旋焊接钢管，主管管道长6.45km；新建1#支管（至王显恩），采用DN160PE管，管道长0.34km；新建2#支管（至村委旁堰塘），采用DN160PE管，管道长0.26km；新建3#支管（至王家坝堰塘），采用DN160PE管，管道长0.41km；新建4#支管（至学堂沟暂存池），采用DN160PE管，管道长0.85km；新建5#支管（至白果树湾堰塘），采用DN160PE管，管道长0.78km。新建输水主管（流里河水库取水口至天子坝），采用DN280PE管，主管管道长10.51km；新建1#支管（白土娅至安顺加油站），采用DN200PE管，管道长0.39km；新建2#支管（白土娅至花滩子），采用DN200PE管，管道长1.41km；新建输水管（供水站至李家塝）采用DN280PE管，管道长度0.71km。流里河水库库区取水口处新建浮筒取水及加压泵工程1处。
②澌溪沟水库片区
澌溪沟水库灌溉供水主要为双泉村和白马村，原输水方式为渠道，渠道已年久失修，垮塌、堵塞、损毁极其严重，已无法继续利用，同时相应国家节水号召，结合项目前期规划，本次采用管道输水，即在澌溪沟水库库区内采用浮筒取水，新建主管道、支管至灌溉区。
本次设计，新建输水主管（澌溪沟水库取水口至黑溪沟），采用D350×6及D300×6焊接钢管，主管管道长8.7km；新建1#支管（至学堂湾），采用DN160PE管，管道长1.24km；新建2#支管（至郑家湾）采用DN160PE管，管道长2.1km。新建浮筒取水口1处，新建白马村200m3高位水池1座。
③王家河水库片区
新建王家河水库至铁佛水厂输水管道，采用DN350螺旋焊接钢管，管道长8.48km（配套提水设施及管道附属构筑物）。
新建铁佛水厂至麻石镇配水主管道共计14.25km（配套加压泵房及管道附属构筑物）。其中铁佛水厂拟建一级加压泵站至拟建二级加压泵站主管，采用DN200无缝钢管，管道长5.2km；二级加压泵站至麻石场镇，管道采用DN200无缝钢管，管道长9.05km。
泵站工程
配水工程一级加压泵站设置于铁佛水厂内，一级加压泵房尺寸为11.6m×6.2m，结构为框架结构，泵房设计规模为2105m3/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量88.78m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
配水工程二级加压泵站设置于补巴石村四社S201公路旁，二级加压泵房尺寸为20.15m×6.45m，结构为框架结构，泵站设计规模为1930m/d，选用水泵为D型卧式离心泵，流量80.5m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
在二级加压泵站旁及麻石场镇入口设置圆形调蓄池，调蓄池设计规模均为500m3/d，直径为14.06m，采用钢筋混凝土结构。
5、机电及金属结构设计
（1）取水工程
本工程共设置3座取水泵站（均为浮筒取水泵站），泵站特性见下表。
表2-3 泵站特性表
	特性指标
工程名称
	流里河水库片区
	澌溪沟水库片区
	王家河水库片区

	泵站布置型式
	浮筒式
	浮筒式
	浮筒式

	供水任务
	灌溉和生活供水
	灌溉
	生活供水

	泵站设计流量（m³/h）
	230
	522
	20.63

	年平均供水量（万m³）
	180.18
	88.18
	146.63

	年运行小时数（h）
	7300
	7300
	7300

	进水支管管径（mm）
	300
	350
	400

	出水支管管径（mm）
	 D300*6
	D350*6
	D350*6

	提水主管线型式
	1管1机
	1管1机
	1管1机

	提水主管管径/长度（m）
	0.30/137
	0.35/647
	0.35/137

	取水水位高程（m）
	586
	655.5
	778

	提水水位高程（m）
	601.8
	668.5
	805

	管路水损（m）
	4.89
	3.05
	2.03


（2）输配水工程
本次配水工程一级加压泵站设置与铁佛水厂内，一级加压泵房尺寸为11.6m×6.2m，结构为框架结构，设计提水规模为2100m3/d，选用水泵为卧式离心泵，流量88.78m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
本次配水工程二级加压泵站设置补巴石村四社S201公路旁，二级加压泵房尺寸为20.15m×6.45m，结构为框架结构，设计提水规模为1930m3/d，选用水泵为卧式离心泵，流量80.5 m3/h，扬程225m，转速2950，效率72%，气蚀量4.2m，功率90kw，1备1用。
根据工程建设，本次2座加压泵站选取水泵型号为：D85-45×5，90KW/2P多级泵。
本工程包括5座泵站（加压泵房2座，浮筒取水泵站3座），泵站的用电负荷等参数见下表。
表2-4 加压泵站用电负荷统计表
	序号
	站名称
	水泵安装台数
	单台水泵功率
	水泵同时使用率
	设计总负荷（kw/kVA）

	1
	流里河水库片区取水设施
	2
	45
	0.5
	45

	2
	澌溪沟水库片区取水设施
	2
	55
	0.5
	55

	3
	王家河水库片区取水设施
	2
	45
	0.5
	45

	4
	一级加压泵站
	2
	90
	0.5
	90

	5
	二级加压泵站
	2
	90
	0.5
	90


6、施工平面布置合理性分析
项目所用混凝土全部采取外购方式，不设置机械维修站，其施工机械就近维修。不设置施工场地和临时堆土场，其布置结合工程实际施工，因地制宜的布置场地。所选场地地形应相对较平坦开阔，不容易被雨水冲刷，且其所在区域有现状道路穿越，便于施工材料的运输和存放。选址均远离居民住户、学校等环境敏感目标，项目主要影响为施工期噪声、粉尘。随着施工期结束，临时占地恢复为原有用地，施工期通过采取相应措施可将影响降低到最低程度。
项目施工期平面布置详见附图，根据上述分析，评价认为施工期各场地选址从环保角度分析较为合理可行。

	施工方案
	[bookmark: _Toc15289][bookmark: _Toc26031][bookmark: _Toc204948787][bookmark: _Toc182173231]一、施工工艺
1、进水口施工
（1）施工程序
测量放线→基础开挖、基础处理→混凝土浇筑→土石方回填→完工。
（2）施工方法
土石方开挖：自上而下进行，土方采用1.0m³挖掘机开挖，石方采用挖掘机破碎锤破碎开挖，渣料由1.0m³挖掘机装5t～10t自卸汽车运至场地平整区域。
混凝土浇筑：采用0.35m³强制式搅拌机制备混凝土，基础混凝土采用溜槽入仓，上部混凝土采用HB30型混凝土泵输送入仓，组合钢模施工，ZN35插入式振捣器振捣密实。
土石渣回填：采用堆置于附近的开挖料，人工配合1m³挖掘机回填，分层填筑，并采用HY120型蛙式打夯机夯实。
2、水池施工
（1）施工程序
测量放线→基础开挖、基础处理→混凝土浇筑→土石方回填→完工。
（2）施工方法
土石方开挖：自上而下进行，土方采用1.0m³挖掘机开挖，石方采用挖掘机破碎锤破碎开挖，渣料由1.0m³挖掘机装5t～10t自卸汽车运至场地平整区域。
混凝土浇筑：采用0.35m³强制式搅拌机制备混凝土，基础混凝土采用溜槽入仓，上部混凝土采用HB30型混凝土泵输送入仓，组合钢模施工，ZN35插入式振捣器振捣密实。
土石渣回填：采用堆置于附近的开挖料，人工配合1m³挖掘机回填，分层填筑，并采用HY120型蛙式打夯机夯实。
3、泵站施工
（1）施工程序
测量放线→基础开挖、基础处理→混凝土浇筑→土石方回填→泵站机组安装→机电设备调试→完工。
（2）施工方法
土石方开挖：自上而下分层开挖，土方采用1m³挖掘机开挖，石方采用挖掘机破碎锤破碎开挖。部分开挖料就近堆放作为土方回填用料，剩余部分采用1m³挖掘机挖装12t自卸汽车运至场地平整区域。
钢筋制安：钢筋在加工厂加工完成，10t载重汽车运输至施工区附近，人工抬至工作面安装。
混凝土浇筑：采用0.35m³，强制式搅拌机制备混凝土，基础混凝土采用溜槽入仓，上部混凝土采用HB30型混凝土泵输送入仓，组合钢模施工，ZN35插入式振捣器振捣密实。
土石渣回填：采用堆置于附近的开挖料，人工配合1m³挖掘机回填，分层填筑，并采用HY120型蛙式打夯机夯实。
机电设备安装：当泵站厂房的土建施工达到厂房起重设备的安装条件后，先安装厂房的起重设备，然后利用厂房起重设备进行各部件及设备的吊装，人工配合安装。
4、管道施工
（1）施工程序
测量放线→→导流工程（若有）→基础开挖、基础处理或管槽支护→混凝土浇筑→管道安装→埋管段土石方回填→完工。
（2）施工方法
土石方开挖：土方由人工配合1.0m³挖掘机开挖，石方采用挖掘机破碎锤破碎开挖，渣料除作为土石方回填利用外，剩余部分由1m³挖掘机装5～12t自卸汽车运至场地平整区域。
砂、碎石垫层回填：砂碎石垫层料由外购供应，至管道平均运距18km，10t自卸汽车运输至管道沿线，人工回填平料。
混凝土浇筑：混凝土骨料外购供应，5～12t自卸汽车运至使用地点。混凝土由0.35m³移动强制式搅拌机就近拌和，由人工推胶轮车运输，人工入仓，钢模施工，插入式振捣器振捣。
钢管安装：钢管在厂家制造外购供应，进行防腐处理后运输至施工区附近，管节再由5～10t载重汽车运至施工现场附近，地形平缓段由人工配合1.0m³挖掘机吊装就位，陡坡段采用10t～15t卷扬机牵引，轨道滑车运输，人工利用三角爬杆就位，逐节安装，并进行钢管防腐处理。安装完成后还需对管道进行防腐处理。
PE管安装：PE管在加工厂制成管节，15t载货汽车运输至施工现场，采用5t卷扬机牵引，轨道滑车运输至安装位置，人工利用三角爬杆就位，逐节安装。
土石方回填：采用堆放在附近的开挖料或正在开挖的槽挖料，人工配合1m³的挖机回填，分层填筑，并采用HY120型蛙式打夯机夯实。
5、机电设备和金属结构安装
（1）水泵安装
泵站内的主要用电设备为水泵，配套设备主要有：套筒、井盖及拍门。
①套筒、拍门、出水套管及井盖安装
将水泵套筒底盘用吊车就位，调整其水平、高程，达到设计质量标准后进行套筒底盘的砼浇筑，等砼强度达到设计要求后进行套筒安装。将水泵套筒用吊车吊装就位，与底盘进行螺栓连接，检查平整度。然后进行出水套管与套筒的连接，将出水管用螺栓与水泵主体连接固定，安装过程中用木材做临时支撑，复测中心线符合设计要求后用钢筋焊接加工，拆除木材并支模进行砼浇筑。待出水管二期砼强度达到设计要求后安装拍门，拍门由吊车从吊装孔调入，采用手动葫芦及倒链安装及调整。 
②水泵安装
套筒安装并检查合格后进行水泵安装及管线安装，将水泵用吊车吊装就位，调整机座水平、高程及滑动轨道垂直度偏差，达到设计要求后紧固螺栓，进行管线安装
（2）变压器的施工
变压器的一般安装工序：开箱检查→本体密封检验→绝缘判定→设备就位→器身检查→附件安装→滤油→注油→整体密封试验。
（3）母线安装
封闭母线的安装程序：核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封闭母线与设备连接。
（4）阀门安装
当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；以焊接方式连接时，阀门不得关闭。
二、施工时序与建设周期
[bookmark: _Toc204948790]1、施工总进度
施工总进度安排原则
（1）在施工进度安排上，遵循“安全合理施工，缩短建设周期，提高投资效益”的原则。为了使工程尽快发挥效益，在施工程序合理、施工条件可能的前提下，尽量加快施工进度，保证合理工期实现。
（2）考虑选用先进的施工技术，先进的配套施工机械，选择综合实力较强的施工队伍，尽量提高施工机械化水平和效率，并提高施工管理水平。
（3）重视筹建期和准备期的原则。与招标承包制相适应，在工程开工前，应有足够的筹建期；从承包商进场到主体工程开工，应有适当的准备工期。
（4）尊重建设方对建设工期指示。
2、建设周期
工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个施工时段，工程施工总工期为后三项工期之和。
根据工程效益及工程施工条件等因素，工程施工总工期初拟为10个月，跨2个年度。其中施工准备期1个月，主体工程施工期8个月，工程完建期1个月。
（1）工程筹建期
工程筹建期主要完成施工供电供水和通讯系统的架设以及工程的招标、评标、签约等工作。工程筹建期不计入总工期。
（2）工程准备期
准备期施工项目有：场地平整、空气压缩系统、供水、场内供电系统和及生产生活区房屋租赁等工作。
工程准备期拟安排在2025年10月初～2025年10月底，工期1个月。
（3）主体工程施工期
管道工程施工期安排在2026年8月初～2027年3月底，总工期为8个月。管道工程是本工程的控制性项目。关键线路为：管槽的开挖→管道安装→管槽的回填。
（4）完建期
收尾工程：安排在2027年4月初～4月底，总工期为1个月。
3、项目施工强度
整个工程土石方开挖高峰强度9817m³/月，管道安装高峰强度9329m/月，土石方回填高峰强度8604m³/月。
整个工程的施工总工日为50625日，施工高峰人数为50人，施工平均人数为38人。

	其他
	铁佛水厂纳水可行性分析
通江县乡镇供水总站于2017年1月18日取得《通江县环境保护局（现巴中市通江生态环境局）关于通江县铁佛镇场镇供水及基础设施建设项目环境影响报告表的批复》（通环审批〔2017〕7号），该项目水厂（即铁佛水厂）选址于通江县铁佛镇金斗岩村1社，管网铺设覆盖铁佛镇场镇。项目主要建设内容及规模：新建日处理能力1.5万吨净水厂及取水站一座，输配水管网47.3km，设计供水总人口50000人。建设内容主要分为取水部分、净水厂部分以及输配水管部分三部分，具体包括取水泵房、配水井、送水泵房、加药间、综合楼以及覆盖铁佛镇场镇的输水管网等。根据调查，铁佛水厂目前已完成一期工程建设，现处理规模达10000m3/d，余二期工程5000m3/d处理量未建设。铁佛水厂现取水于澌滩河水，目前处理量为2500m3/d。
由于澌滩河取水水量不足以满足麻石镇需求水量，本项目新建王家河水库~铁佛水厂输水管道DN350螺旋焊接钢管8.48km（配套提水设施及管道附属构筑物），以王家河水库水作为取水水源。新建铁佛水厂至麻石镇配水主管道共计14.25km（配套加压泵房及管道附属构筑物）作为麻石镇配水线。
铁佛水厂采用目前较为成熟的自来水处理工艺，即采用混凝沉淀、过滤、消毒的净水过程。净水工艺见下图：
[image: ]
图2-1 净水工艺流程
①原水通过输水管道送至净水厂，在进配水井前通入二氧化氯发生器产生的气体，并在配水井内均质，已达到杀死部分细菌的作用。
②进过初步杀菌的水加入PAC（碱式氯化铝）进入栅条絮凝斜管沉淀池内絮凝沉淀，通过水体总的胶体和溶解性固体与絮凝剂发生絮凝作用，形成较大颗粒絮凝体，经沉淀后从水中分离出来，达到净化水的目的。
③沉淀后的上清液进入重力式无阀滤池，对水体进一步过滤，提高水质质量，当滤池运行一段时间后，需要进行反冲洗以去除滤料上富集的颗粒物，保证滤池的运行效率。反冲洗主要靠滤池内部虹吸管完成自动冲洗。
④经过滤池处理后的清水加入二氧化氯气体，进行供水前再消毒，进入清水池内，并定期对清水池内的进行抽检，确保供水水质能够达到标准。最终通过送水泵房加压进入输水管网内，以完成供水任务。
⑤二氧化氯发生器原理：氯酸钠与盐酸反应得到二氧化氯和氯气的混合气体，二氧化氯和氯气对水均有消毒作用，极易溶于水。2NaC1O3+4HC1=2C1O2+C12+NaC1+2H2O。
根据本项目《水环境专题研究报告》可知，铁佛灌区研究河段委托监测结果表明，在2025年8月的监测中，澌溪沟水库取水口断面COD超过Ⅱ类水质要求，满足Ⅲ类水质要求，可能是由于丰水期降雨量增大，降雨径流带来的面源增加造成断面水质超标。流里河水库取水口断面和王家河水库取水口断面所有指标均达到Ⅱ类水质要求。在2025年11月的监测中，流里河水库取水口断面、王家河取水口断面和澌溪沟水库取水口断面均达到Ⅱ类水质要求。
综合评价结果表明，2025年8月，流里河水库取水口、王家河水库取水口和澌溪沟水库取水口三个水库取水口断面综合水质类别为Ⅱ类，综合水质状况为优。2025年11月，流里河水库取水口、王家河水库取水口和澌溪沟水库取水口三个水库取水口断面综合水质类别为Ⅱ类，综合水质状况为优。王家河水库可作为铁佛水厂取水水源，水源水经铁佛水厂处理后能达到自来水供水标准。



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、相关功能区划
1、主体功能区规划
（1）全国主体功能区规划
本项目位于巴中市通江县，根据《全国主体功能区规划》，属于限制开发区（点生态功能区）的秦巴生物多样性生态功能区，
限制开发区域的定位：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的范区。
限制开发区域的综合评价：包括秦岭、大巴山、神农架等亚热带北部和亚热-暖温带过渡的地带，生物多样性丰富，是许多珍稀动植物的分布区。目前水土：失和地质灾害问题突出，生物多样性受到威胁。限制开发区域的发展方向：减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。
（2）四川省主体功能区规划
本项目位于巴中市通江县，根据《四川省主体功能区规划》，属于限制开发域（重点生态功能区）的秦巴生物多样性生态功能区。
限制开发区域的定位：四川重要的原始森林、野生珍稀物种栖息地与生物多性保护的关键地区和生态屏障区域；全国生物多样性、涵养水源与土壤保持重要区最大的天然生物种质的“基因库”，世界同纬度地区重要的绿色宝库。
限制开发区域的发展方向：重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、野生动植物保护和自然保护区建设、小流域治理、矿山生态恢复等生态工程，提高水源涵养、水土保持和野生动植物保护等生态功能。加强防洪基础设施建设，加强山洪灾害防治，提高水旱灾害应对能力；建设珍稀、濒危中药资源和动植物资源等指向明确的生态功能保护区，对现有植被和自然生态系统严加保护，防止生态环境的破坏和生态功能的退化：巩固和扩大天然林资源保护成果、扩大保护范围，加强生物物种资源保护，依法禁止一切形式的捕杀、采集濒危野生动植物的活动，保护物种多样性和确保生物安全，强化引进外来物种生物安全管理，防止国外有害物种进入；引导人口转移，降低人口密度，停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动，以及产生严重环境污染的工程项目建设，遏制生态环境恶化趋势；发展以养殖业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，发展生态旅游，点状开发天然气、水能、矿产资源。
2、生态功能区划
（1）全国生态功能区划
根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在地属于秦岭一大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区。该区包括秦岭山地和大巴山地，包含3个功能区：米仓山一大巴山水源涵养功能区、秦岭山地生物多样性保护与水源涵养功能区和豫西南山地水源涵养功能区。该区地处我国亚热带与暖温带的过渡带，发育了以北亚热带为基带（南部）和暖温带为基带（北部）的垂直自然带谱，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一，是我国生物多样性重点保护区域。该区位于渭河南岸诸多支流的发源地和嘉陵江、汉江上游丹江水系的主要水源涵养区，是南水北调中线的水源地。
主要生态问题：该区森林质量与水源涵养功能较低，水电、矿产等资源开发的生态破坏较严重，地质灾害威胁严重，野生动植物栖息地质量下降、破碎化加剧，生物多样性受到威胁。
生态保护主要措施：加强已有自然保护区保护和天然林管护力度；对已破坏的生态系统，要结合有关生态建设工程，做好生态恢复与重建工作，增强生态系统水源涵养和土壤保持功能；停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动；严格矿产资源、水电资源开发的监管；控制人口增长，改变粗放生产经营方式，发展生态旅游和特色产业。
（2）四川省生态功能区划
根据《四川省生态功能区划》，拟建项目所处生态区为盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区（I3）。
本亚区位于四川盆地北缘，与陕西省及重庆市交界，面积约为1.33万km2行政区域涉及绵阳市、广元市、巴中市、达州市及阿坝州部分地区。米仓山、大巴山自西而东贯穿全境，山地海拔一般在1400~2000m。本区气候属亚热带湿润季风气候类型，年均气温13~16.7℃，年平均降水量 900~1200mm。>10℃的活动积温5100℃~5300℃，无霜期 235~250 天。本区河流属嘉陵江流域渠江水系，是四川盆地水资源的重要补给区。本区地带性植被由低到高分别为常绿阔叶林、常绿-落叶阔叶混交林、亚高山常绿针叶林。本区生物多样性丰富。矿产资源有石油、天然气、煤、铁等。
按生态服务功能的重要性和生态环境敏感性的一致性进一步划分，拟建项目处于I3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区，位于在四川东北部边缘，涉及广元、巴中市的5个县级政区，面积0.68万km2。该区以中-低山地貌为主。年均气温 13~16℃，>10℃活动积温 5100℃左右，年均降雨量 900~1200mm，河流主要属嘉陵江流域渠江水系，森林植被主要为常绿阔叶林、亚高山常绿针叶林，生物多样性丰富，水力及矿产资源较丰富。
主要生态环境问题：多洪灾，滑坡崩塌强烈发育；该区域主要生态系统服务功能为：农林业发展功能，水源涵养功能，生物多样性维持功能，土壤保持功能。生态保护与发展方向：保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设天然林保护和退耕还林成果。调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主，发展林农牧多种经营，发展牛、羊等畜牧产业链。建设优质特色中药材和茶叶生产基地。科学合理开发自然资源，规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止矿产水电开发和农林业开发对生态环境和生态系统的不利影响。
（3）巴中市生态功能区划
根据《巴中生态功能区划》，巴中市生态功能区划中，一级区（生态区）2 个，二级区（生态亚区）3个，三级区（生态功能区）13个。
本项目涉及I巴南农林复合生态区川1南江-通江南部深丘农林业复合生态亚区Ⅲ13 涪江-诺江低山生物多样性生态功能区
项目涉及生态功能区主要生态问题是水土流失轻度敏感，石化轻度敏感；水环境污染高度敏感。坡耕地比重大，降雨量大且集中，水土流失严重。山势险要沟壑纵横，因此多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，极易诱发泥石流、山体滑坡等自然灾害；主要生态服务功是保持生物多样性，其次是水源涵养，土壤保持，营养物质保持
①区域范围
涪江-诺江低山生物多样性生态功能区（Ⅱ-1-3）面积共计260.02km2，含大兴诺江镇、草池乡、涪阳镇4个乡镇级行政单位，分布在通江境内。
②生态环境基本特征
低山丘陵地貌，海拔460~1400米；山地气候垂直变化明显，年平均气温13.5~15.7℃，≥10℃的活动积温4240℃~4910℃，年平均降水量为560~1420毫米跨嘉陵江干流和渠江两大水系。森林植被主要为马尾松林、柏木林、栎类林和栎类灌丛。生物多样性及矿产资源较丰富。
本区生态环境敏感性特征主要是：水土流失轻度敏感，石漠化轻度敏感；水环境污染高度敏感。
本区坡耕地比重大，降雨量大且集中，水土流失严重。本区山势险要沟壑纵横因此多洪灾。本区属米仓山-大巴山区，滑坡崩塌强烈发育，极易诱发泥石流、山体滑坡等自然灾害。
③生态功能定位
本区是以生物多样性保持为主导的生态功能区，其次是水源涵养，土壤保持辅助服务功能营养物质保持。本区林草覆盖率较高，水系发育，支流密布，而且水质良好。本区大量的珍稀动植物种类，生物多样性极为丰富，是巴中市生物多样性保护的关键地区之一，具有极为重要的生物安全战略意义。本区主要是以森林植被为主的中低山林地自然生态资源为主的地区，景观资源多样，生物资源丰富，具有重要的生态服务功能。生物资源和景观资源的多样性、丰富度和独特性是本区独特的生态区位优势，是发展多样化生态产业的重要基础，对维持区域生态支持系统以及大巴山区的生态安全具有重要的生态战略地位。
④生态功能保护与建设的方向和任务建立植被结构优化的中低山森林生态系统，强化其生物多样性保护功能是本区生态功能保护与建设的主导方向。重点任务如下：
强化对山地森林生态系统的保护及生物多样性的保护，加大陡坡耕地的退耕还林还草和天然林保护力度，改造、优化森林植被结构，强化植被的水土保持和水源涵养功能；适度发展以自然生态资源为主的观光旅游。
二、区域流域现状
项目区域为渠江水系，主要河流有通江河、小通江河等；通江河、小通江河水自北向南流，纵贯通江县北部中部区域。小通江于通江县小江口汇入通江，由于区内降雨充沛，因而地表水比较丰富，但河流流量的季节性变化显著，通常1~3月份为枯水期，6~9月为洪水期。
（1）通江河
通江河发源于陕西省米仓山南麓，是嘉陵江支流渠江的上源。上游有东、西大小通江二支：东支大通江为通江主流，源于陕西省西乡县罗家沟，由北东向西南流在两河口入四川省通江县境，全长142km，流域面积4565km2；西支小通江，源出陕西省南郑县广家乡大红岩，由北向南，在新潮乡十字河处入四川省通江县境，全长154km，流域面积1876km2。大、小通江在通江县城下游约5km处的小江口汇合后始称通江。通江干流向南至通江县望江沱从左汇合巴河。通江全长223km，平均坡度1.76%，流域面积8705km2。通江与巴河交汇后成为巴河，干流巴河至渠县三汇镇与左边支流州河交汇后称渠江，渠江在合川市境内自左边汇入嘉陵江。通江流域地处四川盆地东北边缘地区，东南面与州河流域相邻，西南同巴河流域相连，北靠大巴山、米仓山与汉江流域相傍。流域地理位置介于东经 107°15'~108°00'、北纬31°37'~32°42'之间，流域形状略似扇形。流域地势由北向西南倾斜北高南低，地形北陡南缓，处于中山向低山丘陵过渡地带，属盆周中低山区。流域内山高坡陡，峡谷各地皆有。北边流域分水岭主峰巴山海拔高程2413m，通江河口高程约292m，高低相差达2100余米。由于地表水流的强烈浸蚀和切割，流域地貌多变且破碎。地貌形态大致可分为：北部为中切割岩溶地貌区，山顶海拔高程1200~2000m；中部为中山区，山顶海拔高程1000~1500m；南部为低山区，山顶海拔高程 700~1000m，约占全流域面积的23%左右；河流冲洪积地貌零星分布于沿河两岸。
（2）小通江河
小通江河为通江河右岸一级支流，渠江的二级支流。流域位于东经 106°59'~107°22'，北纬 30°55'~32°45'之间。发源于米仓山东麓陕西省广家店境内的大红岩（海拔2500m），由北向南流，经陕西省碑坝、通江县平溪、涪阳至马家咀转为由西向东流，经通江县城至小江口汇入通江河。小通江河流域面积1876km2，河道全长154km，河道平均比降3.82‰。
三、区域生态环境
项目位于大通江河通江县铁佛镇，项目涉及取水水域为王家河水库、流里河水库及澌溪河水库，项目灌溉区退水最终汇入通江河，采用资料收集法和现场调查法相结合的方式，对项目区域生态环境现状进行了调查。项目周围为山林生态系统，自然植被丰富，本次重点调查了项目影响区域内陆生生态环境现状、王家河水库、流里河水库、澌溪河水库及通江水生生态环境现状。
1、四川植被分区
根据《四川植被》中的分区系统，评价区属于“Ⅰ-川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带；IA-川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带；IA3-盆地底部丘陵低山植被地区；IA3（5）-川北深丘植被小区。
川北深丘植被小区位于盆地中部北侧，是大巴山地区向盆地内部方山丘陵过渡的地带，包括宣汉、平昌、巴中、阆中、苍溪、剑阁等县的全部，梓潼、广元（昭化）、南江、通江、万源等市县的局部地区。境内主要属单斜丘陵，海拔高度一般为800米，相对高度100—200米，地层多属白垩纪紫色砂岩与页岩互层，在此母质上发育的为紫色土，海拔1000米以上地区以黄壤为主。年平均温16—17°C。1月平均温5—6°C，比川中方山丘陵区气温低，而年温差较大。年降水量在1000毫米以上，比川中方山丘陵区多，但季节分配不均匀，雾日较少，无霜期约为290天，有春旱、秋干、日照时数较多的特点。
自然植被主要为马尾松林、柏木林、栎类灌丛、亚热带草丛及其各种过渡类型。在个别海拔1200米左右的地方有石栎林、刺叶栎林、青柄林。马尾松林多分布在深丘顶部砂页岩发育的黄壤地段上，灌木有米饭花、映山红、米碎花、铁仔。而在干燥生境下。则以映山红、火棘、栎类为主。柏木林多分布在深丘下部的紫色页岩地段上，形成疏林，混有化香、黄连木、油桐。栎类灌丛多分布在山顶，由麻栎、栓皮栎、烟管荚蓬、火棘、蔷薇、盐肤木、映山红、铁仔、毛黄栌组成，为马尾松林和落叶栎林砍伐后形成的灌丛类型。柏木林再度砍伐后形成以黄茅、白茅、香茅为主的亚热带草丛，并散生着黄荆、牡荆、马桑、铁仔、短柄抱栎等植物。
栽培植被分布面积小，以粮食作物种植为主，随海拔高度的不同分别出现一年一熟、二年三熟与一年二熟类型，作物主要为小麦、青稞、玉米、豆类与马铃薯等。
本项目主要进行饮水管网及灌溉水利设施建设，是重要民生基础设施建设，符合主体功能区划的要求。
2、陆生生态现状调查
根据资料及现场调查，本项目位于通江县铁佛镇内，项目工程建设区主要位于道路两侧，工程占地范围内主要为草地及少量灌丛。本项目不涉及自然保护区、国家森林公园等重要生态敏感区，建设项目区域内均不涉及文物保护单位及国家和省重点保护珍稀名木古树。
评价区内生物多样性程度较低，无需特殊保护的野生植物，无大型野生动物，主要有小型动物如蛙、野兔、野鸡、麻雀、蛇等，沿线无珍稀动植物。
3、水生生态现状调查
本次评价区域内，区内水生维管束植物种类和数量均较少，仅有一些眼子草、苴草、轮叶黑藻等稀疏群落零星分布，其余皆为湿生性植物，如喜旱莲子草、旱苗蓼、牛毛毡等32属32种。评价区域鱼类分属于2目4科25种，其中以鲤形目鲤科的种类最丰富，约占总数的64%，大多数鱼类具有一定的经济价值。沿线养殖鱼类主要是鲤科鱼类，其中主要养殖鱼种有鲢、鳙、草鱼、鲤、鲫等，产量较高的有草鱼、鳙、鳊、鲫黄颡鱼等，主要鱼类诱饵有甲藻、蓝藻、裸藻等。
通江河段受下游电站影响，水流较缓，生态环境较简单，孕育着多种多样的生物，形成了鱼类生态类群多样性。
①江河流水底层类群：是一群典型的适应江河流水水底环境生活的鱼类，一般不进入静水和缓流水环境，此群种类有中华沙鳅、中华倒刺等。
②江河流水中、上层类群：是生活在江河流水水体的中、上层鱼类。调查区段有草鱼、鳙、鲢等。
③江河流水中、下层类群：此类群的鱼类主要生活在江河水体中、下层。有唇鱼骨、花鱼骨、草鱼、鲤、鲫、长吻等。这类群鱼类中部份适应性较强，对缓流水以至静水水体都有一定的适应能力，如唇鱼骨、草鱼、鲤、长吻、鲫等鱼类④静水缓流水类群：此类群主要有银鼩等。
⑤洞穴类群：此类群鱼类主要生活在江河和静水的洞穴中，有黄鳝、泥鳅共2种。
“三场”调查结果
根据对本项目区域实地调查，同时结合《四川诺水河自然保护区综合考察报告》、《岩原鲤种质资源保护区考察报告》和《大鲵保护区考察报告》等相关资料，拟建项目评价河段通江河河流均无鱼类重要的产卵场、越冬场和索饵场。
4、大气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”
生态环境主管部门公开发布的质量数据：
为了解项目周边环境空气质量状况，本评价收集了巴中市生态环境局公示的《2024巴中市生态环境状况公报》。根据公报，全市区县的环境空气优良率均在90%以上，从高到低依次是南江县97.3%、平昌县95.6%，恩阳区94.3%。通江县93.2%。
与上年相比，恩阳区、南江县、和通江县优良率均上升，分别上升了3.2、1.7和0.3个百分点。平昌县优良率下降0.3个百分点。2024年区县环境空气六项主要污染物年均浓度保持为全部达标，由此可以判定，项目所在评价区域为达标区。
特征污染物环境质量现状评价
四川创标环境检测有限公司于2025年8月19日至8月22日对项目特征污染物TSP进行了检测。具体监测结果如下表所示。
表3-1环境空气检测结果及评价表单位：µg/m3
	检测项目
	检测点位
	监测时间
	检测结果
	平均时间
	标准限值
	达标情况

	TSP
	1#
	2025.8.19~2025.8.20
	205
	24小时平均
	300
	达标

	
	
	2025.8.20~2025.8.21
	209
	
	
	

	
	
	2025.8.21~2025.8.22
	198
	
	
	

	TSP
	2#
	2025.8.19~2025.8.20
	109
	24小时平均
	300
	达标

	
	
	2025.8.20~2025.8.21
	98
	
	
	

	
	
	2025.8.21~2025.8.22
	105
	
	
	

	TSP
	3#
	2025.8.19~2025.8.20
	132
	24小时平均
	300
	达标

	
	
	2025.8.20~2025.8.21
	144
	
	
	

	
	
	2025.8.21~2025.8.22
	146
	
	
	


由表3-3监测结果统计可知，本项目所在环境空气评价区域内TSP的浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度限值要求。
项目所在区域大气环境质量现状达标。
5、地表水环境质量
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中6.6.3.2节“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，项目所在区域属于渠江流域，本评价收集了巴中市生态环境局公示的《2024巴中市生态环境状况公报》可知：2024年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于Ⅲ类水质。6个国控断面I-Ⅱ类水质占比100%，4个省控断面I-Ⅱ类水质占比75%，仅徐家河断面水质为Ⅲ类。与上年相比，巴河总体水质不变，保持为优，I-Ⅲ类水质占比100%，各断面水质类别均无明显变化。各断面频次达标率均保持为100%。
[image: ]
根据上表可知，巴中市巴河相关断面的地表水水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。
另外，本项目委托四川创标环境检测有限公司和四川恒宇环境节能检测有限公司对通江县铁佛镇移民安置区饮水官网及灌溉水利设施建设工程涉及河段环境现状进行监测，根据委托单位提供的该项目监测内容和相关要求，监测单位于2025年8月19日~20日、11月14日~16日对通江县铁佛镇移民安置区饮水官网及灌溉水利设施建设工程进行现场监测。监测点位涉及王家河水库取水口、流里河水库取水口和澌溪沟水库取水口。
具体的监测点位见表3-2。
[bookmark: _Ref19781][bookmark: _Ref529956422]表3-2 水环境监测内容
	点位
	采样断面
	监测断面位置
	监测断面类型

	
	
	
	

	王家河水库
	1#
	水库取水口
	委托监测

	流里河水库
	2#
	水库取水口
	委托监测

	澌溪沟水库
	3#
	水库取水口
	委托监测


监测结果
通江县铁佛镇移民安置区饮水官网及灌溉水利设施建设工程水质监测结果见表3-3和表3-4。
[bookmark: _Ref20183]表3-3 铁佛灌区项目水质委托监测结果统计表-1（单位：mg/L）
	序号
	测点编号
	1#
	2#
	3#

	
	监测时间
	2025年8月19日~20日
	2025年8月19日~20日
	2025年8月19日~20日

	
	监测指标
	二日均值
	二日均值
	二日均值

	1
	水温（℃）
	29.8
	29.4
	——

	2
	pH（无量纲）
	8.4
	6.8
	——

	3
	溶解氧
	6.1
	6.5
	6.9

	4
	高锰酸盐指数
	3.2
	3.5
	3.9

	5
	化学需氧量
	10
	13
	17

	6
	五日生化需氧量
	1.3
	——
	1.4

	7
	氨氮
	0.261
	——
	0.106

	8
	总磷
	0.02
	——
	0.015

	9
	总氮
	0.42
	——
	0.26

	10
	铜
	0.0002
	——
	——

	11
	锌
	——
	——
	——

	12
	硒
	——
	——
	——

	13
	砷
	——
	——
	——

	14
	汞
	——
	——
	——

	15
	镉
	——
	——
	——

	16
	六价铬
	0.025
	——
	——

	17
	石油类
	0.02
	——
	——

	18
	挥发酚
	——
	——
	——

	19
	阴离子表面活性剂
	——
	——
	——

	20
	粪大肠菌群（MPN/L）
	175
	——
	480

	21
	氰化物
	——
	——
	——

	22
	硫化物
	——
	——
	——

	23
	氟化物
	0.184
	——
	0.172

	24
	氯化物
	8.9
	——
	——

	25
	硫酸盐
	9.68
	——
	——

	26
	硝酸盐
	0.083
	——
	——

	27
	铅
	——
	——
	——

	28
	铁
	——
	——
	——

	29
	锰
	——
	——
	——

	30
	总α放射性（Bq/L）
	4.3×10-2
	4.3×10-2
	——

	31
	总β放射性（Bq/L）
	0.1
	0.1
	——


[bookmark: _Ref16679]表3-4 铁佛灌区项目水质委托监测结果统计表-2（单位：mg/L）
	序号
	测点编号
	1#
	2#
	3#

	
	监测时间
	2025年11月14日~16日
	2025年11月14日~16日
	2025年11月14日~16日

	
	监测指标
	三日均值
	三日均值
	三日均值

	1
	pH（无量纲）
	7.3
	7.4
	7.3

	2
	水温（℃）
	12.4
	11.6
	12

	3
	溶解氧
	8.3
	8.1
	8.2

	4
	铁
	——
	——
	——

	5
	锰
	——
	0.01
	——

	6
	锌
	——
	——
	——

	7
	镉
	——
	——
	——

	8
	铅
	——
	——
	——

	9
	铜
	0.001
	——
	——

	10
	硒
	——
	——
	——

	11
	砷
	——
	——
	——

	12
	汞
	——
	——
	——

	13
	化学需氧量
	8
	11
	11

	14
	五日生化需氧量
	1.5
	2.2
	2

	15
	总磷
	0.01
	0.01
	0.02

	16
	硫化物
	0.01
	0.02
	0.01

	17
	氰化物
	——
	——
	——

	18
	六价铬
	0.004
	——
	——

	19
	阴离子表面活性剂
	0.06
	0.05
	0.05

	20
	石油类
	0.01
	0.01
	0.01

	21
	挥发酚
	0.0005
	0.0004
	——

	22
	氨氮
	0.158
	0.099
	0.231

	23
	氟化物
	0.156
	0.209
	0.182

	24
	氯化物
	5.19
	4.64
	——

	25
	硫酸盐
	6.6
	6.28
	——

	26
	硝酸盐
	0.21
	0.27
	——

	27
	高锰酸盐指数
	2.9
	3.2
	3.7

	28
	总氮
	0.4
	0.43
	0.43

	29
	粪大肠菌群（MPN/L）
	7.6×102
	1.3×103
	1.8×103

	30
	总α放射性（Bq/L）
	4.3×10-2
	4.3×10-2
	/

	31
	总β放射性（Bq/L）
	0.017
	0.018
	/


根据本项目《水环境专题研究报告》可知，铁佛灌区研究河段委托监测结果表明，在2025年8月的监测中，澌溪沟水库取水口断面COD超过Ⅱ类水质要求，满足Ⅲ类水质要求，可能是由于丰水期降雨量增大，降雨径流带来的面源增加造成断面水质超标。流里河水库取水口断面和王家河水库取水口断面所有指标均达到Ⅱ类水质要求。在2025年11月的监测中，流里河水库取水口断面、王家河取水口断面和澌溪沟水库取水口断面均达到Ⅱ类水质要求。
综合评价结果表明，2025年8月，流里河水库取水口、王家河水库取水口和澌溪沟水库取水口三个水库取水口断面综合水质类别为Ⅱ类，综合水质状况为优。2025年11月，流里河水库取水口、王家河水库取水口和澌溪沟水库取水口三个水库取水口断面综合水质类别为Ⅱ类，综合水质状况为优。
3.6声环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中有关规定：“开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价，并在表格中填写其现状调查和评价结果概要。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
本项目无需开展噪声环境评价专项，本次评价噪声现状参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测。
具体监测结果及评价结果见下表。
表3-5 环境噪声监测结果
	监测项目
	监测日期
	监测点编号
	监测结果（等效声级〔LeqdB（A）〕，昼间）
	标准限值

	环境噪声
	2025.8.19
	1#
	54
	昼间：60dB（A）

	
	
	2#
	46
	

	
	
	3#
	52
	

	
	
	4#
	54
	

	
	
	5#
	48
	

	
	
	6#
	51
	

	
	
	7#
	52
	

	
	
	8#
	54
	

	
	
	9#
	56
	

	
	
	10#
	54
	

	
	
	11#
	49
	

	
	
	12#
	56
	


监测结果表明，声环境保护目标处噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，区域声学环境质量良好。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不涉及原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	一、外环境关系
根据前文描述，本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等生态敏感区；不占用永久基本农田、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林等生态资源；评价范围内无重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场分布。项目占地范围及周边土地利用类型现状主要有水域及水利设施用地（内陆滩涂、河流水面）等，施工区域现状有市政道路和乡村道路对外沟通联系，项目施工区域附近居民敏感点主要分布于管线两侧。
二、生态环境评价范围
本项目施工建设及运营造成的生态环境破坏主要集中在施工期项目建设对地表植被的清理，且仅局限于项目占地区（直接影响区）。项目运营期间，人流量的增大，随之产生的噪声、污染物的排放对周边区域环境质量造成一定的影响，进而间接影响区域生态环境（间接影响区）。
项目生态影响区域包括项目直接占地区（直接影响区）以及间接影响区域，项目生态环境评价范围包含直接影响区和间接影响区。根据《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2022），生态评价范围应以项目所在区域所涉及的完整的气候单元、水文单元、生态单元、地理单元等为参照边界。
因此，项目生态环境评价范围边界确定如下表：
表3-6生态环境评价范围情况表
	环境要素
	评价范围

	生态环境
	项目占地区边界外延500m


二、大气环境保护目标
大气环境保护目标主要为项目周围500米范围内散居居民。
表3-7大气环境主要保护目标
	环境要素
	保护目标
	相对位置、距离
	规模/功能
	保护级别

	环境空气
	麻石镇镇街居民
	管线铺设沿线500米范围内
	350户约1050人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	麻石初级中学附近居民
	管线铺设沿线500米范围内
	75户约225人
	

	
	麻石镇三合小学附近居民
	管线铺设沿线50米范围内
	60户约180人
	

	
	补巴石村沿线居民
	管线铺设沿线500米范围内
	40户约120人
	

	
	金斗岩村沿线居民
	管线铺设沿线500米范围内
	65户约195人
	

	
	平坝村沿线居民
	管线铺设沿线500米范围内
	76户约228人
	

	
	观山坪村沿线村民
	管线铺设沿线500米范围内
	37户约111人
	

	
	白土垭村沿线居民
	管线铺设沿线500米范围内
	63户约189人
	

	
	双泉乡高岭村
	管线铺设沿线50米范围内
	52户约156人
	


四、声环境保护目标
本项目位于通江县铁佛镇，据调查，项目所有工程区50m范围内有散居居民，有声环境保护目标。
表3-9 声环境主要保护目标
	环境要素
	保护目标
	相对位置、距离
	规模/功能
	保护级别

	噪声
	麻石镇镇街居民
	管线铺设沿线50米范围内
	65户约195人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）二级标准

	
	麻石初级中学附近居民
	管线铺设沿线50米范围内
	46户约138人
	

	
	麻石镇三合小学附近居民
	管线铺设沿线50米范围内
	32户约96人
	

	
	补巴石村沿线居民
	管线铺设沿线50米范围内
	6户约18人
	

	
	金斗岩村沿线居民
	管线铺设沿线50米范围内
	22户约66人
	

	
	平坝村沿线居民
	管线铺设沿线50米范围内
	5户约15人
	

	
	观山坪村沿线村民
	管线铺设沿线50米范围内
	9户约18人
	

	
	白土垭村沿线居民
	管线铺设沿线50米范围内
	4户约12人
	

	
	双泉乡高岭村
	管线铺设沿线50米范围内
	22户约66人
	


五、地表水环境保护目标
据调查，项目周边主要水系为项目退水区处的通江河。
表3-10地表水环境主要保护目标
	环境要素
	保护目标
	相对位置、距离
	规模/功能
	保护级别

	地表水环境
	通江河
	/
	行洪、通航、一般工农业用水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准


六、地下水环境保护目标
根据调查，项目沿线500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源。

	评价
标准
	一、环境质量标准
1、环境空气
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），项目路段经过区域属于二类环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。标准值见表3-9。
表3-9《环境空气质量标准》（GB3095-2026）单位：μg/m3
	项目
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	PM10
	PM2.5
	TSP

	年平均质量浓度
	60
	40
	/
	/
	60
	30
	200

	24h平均质量浓度
	150
	80
	4mg/m3
	160
	120
	60
	300

	1h平均质量浓度
	500
	200
	10mg/m3
	200
	/
	/
	/


注*：O324h平均质量浓度为日最大8小时平均质量浓度。
2、地表水
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），本项目评价范围内地表水体主要为通江河，属渠江水系。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。主要标准值见表3-10。
表3-10《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L
	污染物
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	Ⅲ类标准
	6-9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.05


注：除pH外，其它污染浓度单位为mg/L。
3、声环境
本项目位于通江县铁佛镇内，声环境质量标准执行2类标准；见下表。
表3-11《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	标准类别
	标准值（Leq：dB（A））

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


二、污染物排放标准
1、废水
施工期生产废水经隔油沉淀处理后，回用于施工区洒水抑尘，不外排。生活污水通过生活污水处理设施收集处理后用作于附近农林地肥用，不外排。
运营期不产生废水。
2、废气
施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中的扬尘排放限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
运营期不产生废气。
表3-12《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
	污染物
	施工阶段
	监测点排放限值（μg/m3）

	总悬浮颗粒物（TSP）
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600

	
	其他工程阶段
	250


3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见下表。
表3-13噪声排放标准单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	施工期
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55

	营运期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	65
	55


4、固废
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)规定要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定要求。
5、生态环境
以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统的完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。

	其他
	总量控制指标
本项目不涉及总量控制问题。




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析
本项目所在区域为通江县铁佛镇，主要保护目标为生态系统、植被、野生动植物等，根据调查项目工程涉及区域内无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低。
（1）对生态完整性的影响
1）自然生态体系生产能力的变化
工程建设过程中，项目占地将改变原有的格局，减少原有未利用土地面积，增加了施工作业区、施工场地的面积，从而对自然生态体系的生产能力产生影响。
项目施工后因工程改变了工程区周围土地利用方式，采取的措施对工程区进行土地系统恢复，其影响也基本消失。
2）对生态体系稳定性的影响
①对自然体系恢复稳定性的度量
由于本工程建成后采取适当的措施，对临时施工场地、主体工程区等区域采取土地平整、种植植物等措施，因此工程施工建设对施工区自然生态体系恢复稳定性的影响不大。
②对自然体系阻抗稳定性的度量
阻抗稳定性取决于自然生态体系的组成元素的数量、空间分布以及其异质化程度。通常用自然体系内植被异质性程度的改变程度来度量。工程建设过程中，工程区周围土地利用方式局部发生了改变，但主要类型不会发生较大变动其仍然是控制周边生态环境质量的拼块类型。
3）对生态体系综合质量的影响
项目施工期间，区域范围内的土地利用格局发生了变化，其中原有的土地类型被施工生产区等占据，从而导致对该区域自然生态系统具有控制性作用的地块面积减少，但对总的土地利用类型改变有限，总体上，工程对区内自然体系的稳定状况影响不大，对该区域自然体系综合治理的影响也不大。
（2）项目建设对景观生态的影响
施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、建筑垃圾的临时堆放等，都会影响周围环境和景观。严禁在沿线视野范围内取土、弃土作业。
工程施工期间，施工机械所排放的噪声、扬尘、废气、工程垃圾等都会对周围环境造成污染。工程垃圾、生活垃圾、生活污水要合理收集处理，避免对周围景观环境污染。
施工车辆将会影响周围交通正常秩序，易造成堵车现象，对周围景观会产生一定影响。而且施工车辆运送物料时，可能会发生洒落物料现象，影响路面卫生环境。运输物资车辆要用帆布掩盖材料，避免洒落影响环境。
但以上影响是暂时的，并且通过采取有效措施，可以减少对沿线周围景观的影响。随着施工的结束，其不利影响会也随之消失。
（3）对植被的影响分析
项目工程范围内植被主要由杂草、低矮乔木、灌木、农作物等组成。工程建设的施工活动对陆生植被的影响主要体现在基础开挖、剥离、人员流动等。施工期人为活动，如：施工机械的碾压、施工人员的踩踏等是可以控制的，因此造成项目沿线植被被破坏的主要原因是开挖、剥离等行为。
根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，未发现的国家重点保护植物和古树名木。本项目沿线主要植被类型为杂草、低矮乔木、灌木及人工作物。地表植被的损失对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目沿线地区是少量的，施工结束后应及时进行植被恢复，植被恢复选用当地常见物种，避免发生外来物种入侵现象，本项目建设不会对项目区的生态系统稳定性和完整性造成影响。
（4）对动物的影响
（1）对两栖类、爬行类动物的影响预测
项目建设施工期施工车辆行驶排放的CO、NOx、SO2等大气污染物和产生的路面污染物降低公路两侧附近区域的环境质量，对生活于公路两侧附近的两栖类和爬行类造成影响。但是，工程运营期随着施工人员和机械的撤离，人为干扰逐渐减弱，由于工程建设而破坏的栖息地慢慢地恢复，部分两栖类和爬行类动物将迁移至该区域，使其物种丰富度和种群数量逐步向占前水平恢复。故总体而言，工程运营期对两栖、爬行类动物的影响预测为低度影响。
（2）对鸟类的影响预测
施工期项目占地区及其附近区域的鸟类将受到人为干扰、污染效应等两个方面的影响。人为干扰增多对具有食用价值和观赏价值较高鸟类的威胁。污染效应，使施工场地附近区域的大气、水、声和土壤环境质量降低，特别是过往车辆及人为活动产生的噪声将间断性干扰生性胆小的鸟类。空气和水环境质量的降低也将对分布于附近河流的鸟类的生存环境造成影响。夜晚行驶的车辆，灯光会对公路转弯地带附近栖息的鸟类造成惊吓，使其短暂离开这些区域，但很快又飞回原巢穴。
但是，总体而言，待项目施工结束后，工程附近区域的自然环境得到明显改善，环境质量也逐渐趋于稳定，部分鸟类个体将迁移至该区域，使其物种丰富度比建设期有所提高，种群数量有所增大。同时，由于工程建设区域附近已存在既有道路，附近的鸟类对道路过往车辆以及人类活动较为习惯，大部分物种所受到的影响几乎都在其耐受范围内，不会发生迁移的现象。故项目施工期在一定程度上会减少鸟类的活动及觅食范围，不会使评价区内鸟类种群种类和多度减少，故施工期对鸟类的影响预测为低度影响。项目属于排水防涝工程，项目营运期对鸟类无影响。
（3）对兽类的影响预测
本项目建设对工程区及其附近区域的兽类产生影响主要有4个方面：一是阻隔效应使兽类活动和繁育受阻。二是人为干扰增多使兽类受威胁程度加重。如管理不严，将有可能对该区域附近分布的兽类实施捕猎，对其生存造成威胁。三是施工车辆行驶使一些啮齿类动物受伤害的概率加大。分布于公路两侧的褐家鼠、社鼠等兽类为了交配、觅食等活动，部分个体将穿越公路。由于施工导致车流量加大，车辆对这些兽类造成伤害的概率将略微加大。四是污染效应使兽类生存环境质量降低。汽车行驶，汽车尾气中含有的有毒有害物质扩散到大气中，将对评价区域大气环境、土壤环境、水环境等产生影响，进而影响到评价区域兽类的生存、繁衍。另外，车辆运行、鸣按喇叭等产生的噪声，也将对评价区域尤其是公路附近地带的声环境造成污染，对公路及附近区域的机敏性兽类的分布带来影响，它们受到惊扰可短暂逃离声源附近，使公路附近种群数量有所降低。
但是，由于工程建设区域附近已存在既有道路，附近的兽类对道路过往车辆以及人类活动较为习惯。待施工期结束后，工程附近区域的自然环境得到明显改善，环境质量也逐渐趋于稳定，部分兽类个体将迁移至该区域，使其物种丰富度比建设期有所提高，种群数量有所增大。故影响预测为低度影响。
综上所述，项目建设不会造成野生动物原有的栖息生境破坏或消失。根据《中华人民共和国野生动物保护法》，在项目施工中，施工单位加强对施工人员的环保教育，加大“保护自然，爱护野生动物”的宣传，禁止猎捕野生动物。随着施工期的结束，本项目对动物的影响也将随之消失；项目属于饮水管网及灌溉水利设施建设工程，项目营运期不会产生污染物，因此，不会对动物造成影响。
为减缓项目建设对区域生态的影响，环评要求建设单位采取以下措施：
a、水土保持措施
为减少工程建设带来的水土流失对评价区生态环境的影响，施工时应采取以下几方面的措施：
①收集被占土地的表层土壤与植被，用于临时工程后期的植被恢复及边坡绿化，不得在规划的施工用地范围外新增用地；
②工程竣工后，施工临时设施应全面拆除，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理，整治施工开挖裸露面；
③全面实施该项目水土保持方案报告书中的水土保持预案与治理措施。作业带土体堆体四周布设填土编织袋，禁止雨季施工，防止施工场地土体流失。对沟渠、河塘的开挖和填方边坡修建必要的挡墙和锚网支护等工程设施，增强边坡的稳定性。实施植被恢复工程，减少水土流失量。主体工程施工结束后，及时恢复边坡及破坏的区域植被。各区域植被恢复，在覆土的基础上，采用灌、草结合方式，主要恢复灌丛植被；
④监理单位应选派具有水土保持监理上岗证的建立人员进行监理工作，并根据行政主管部门批准的水土保持方案或优化调整设计成果编制水土保持监理细则，落实水土保持监理任务，确保水土保持施工质量和进度。
b、生态系统保护措施
①优化临时工程，严格划定施工范围，将施工人员活动范围尽量局限在建设工程附近一定范围内，防止对施工范围以外区域的植被造成踩压和破；
②加强野生动物保护宣传，严格管理施工人员，严禁施工人员捕捞和捕猎两栖类、鸟类和兽类，尽力维持生态系统的物种结构；
③临时占地区域要及时恢复植被，避免表土长期裸露。加强监管，工程活动严格控制在施工作业带内，减少林木采伐和植被破坏，使其对生态系统的物质循环和能量流动的影响降低；
c、迹地恢复措施
①原则
充分利用原生植被的原则；生态优先原则；因地制宜，适地适树的原则；保持特定区域物种多样性原则；“简便、易行、科学、有效”的原则；工程措施与生物措施相结合的原则。
根据本工程施工环境及环保要求，在施工中严格贯彻“少占地、少扰动、少破坏、少污染、多养护、多检查、多运输”的原则，在建设过程中不断优化施工方法，边施工边治理，针对施工中出现的问题及时解决，将环境保护工作做为贯穿整个建设过程的重中之重。
②恢复方式
植被恢复需要根据坡度、海拔、土壤厚度、温度等条件选择合适的方案，目前使用较多的主要有骨架植物护坡、土工网植草护坡、移植草皮防护、挂钢丝网人工植草防护、喷混植生植物护坡等，经过比较和筛选认为在本区域采用骨架植物护坡方式比较合适。
环评要求：植被恢复及绿化禁止使用外来物种。
2、废气环境影响
（1）扬尘
本项目道路施工过程中土方开挖回填、弃土堆放及运输、材料运输及填筑、建渣运输等环节均有施工扬尘产生，即TSP污染。根据黄天健等《建筑工程土方施工阶段扬尘污染监测与分析》，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.29～6.67mg/m3，超过GB3095-2026二级标准中日均值300μg/m3的4.3～22倍；物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求，道路扬尘影响范围一般在道路两侧50m以内。对周围敏感点主要的影响是距离道使局部路施工面较近的建筑物容易染尘，使局部PM10、PM2.5浓度变高。
在施工过程中，施工单位必须严格按关于城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，严格落实“六个百分百”要求，包括：工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输。尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应根据本项目分阶段建设的特殊性采取以下扬尘治理措施：
①施工中采用密目安全网全封闭施工，施工现场设置围栏禁止露天堆放建筑材料，以减少扬尘对环境空气的影响；
②进、出施工场地路口路面硬化；
③施工中减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装载量适当，限制进场车辆的行驶速度，降低物料输运过程中的落差，进行洒水降尘，及时清除路面渣土；
④设置车辆清洗水池，及时清除运输车辆泥土；
⑤建材及建碴运输车辆密闭运输；
⑥施工中合理布局规划，及时绿化减少地皮的裸露程度，减轻扬尘的环境影响。
采取以上扬尘治理措施后，其浓度可得到有效控制，排放浓度可控制在2.5mg/m3以内，能够实现达标排放，对区域大气环境影响不大。
（2）施工机械燃油废气
施工过程中车辆及施工机械产生的尾气主要含CO、THC、NO2等污染物汽车运输和施工机具尾气主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生影响。
防治措施：①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；②加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放；③动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械如挖掘机等安置有效的空气滤清装置，并定期清理；④禁止使用废气排放超标的车辆。综上，施工期由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。本项目施工场地开阔，扩散条件良好，不对周边环境影响较小。根据类比工程监测，在距离现场50m处，CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准的要求。因此，施工期施工机械对该区域环境空气质量影响较小。
为了进一步降低汽车和燃油机械设备尾气对环境空气质量的影响，环评要求项目所有运输车辆均应按照《四川省机动车排气污染防治办法》的规定，对机动车排气污染情况进行定期检验，如果汽车尾气无法达标排放，则需对其进行维修或淘汰。
3、废水影响分析
（1）生活污水
施工期间工地不设宿舍、食堂，施工人员租用当地民房，且就近在餐馆就餐。施工高峰期间施工人员及工地管理人员共约50人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）表5农村居民生活用水定额表：东部盆地区生活用水定额130L/人·d计算，用水量为6.5m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为5.2m3/d。
防治措施：生活污水通过租用民房既有的生活污水处理设施收集处理后用作于附近农林地肥用，不外排。
（2）施工废水
施工废水主要来自冲洗产生的含油污水、沟渠养护排水等，污染物以SS、COD、石油类为主。
①运输车辆冲洗废水：项目拟于施工营地出入口处设置洗车点，施工现场冲洗废水产生量较小。
治理措施：可采取沉淀后道路洒水降尘和施工回用水。
4、噪声环境影响分析
本项目工程建设过程中，作业机械类型较多，施工机械、运输、破碎等施工活动产生的噪声将对工程地区的声环境带来一定影响。根据高红武《噪声控制工程》，项目实施过程中，机械噪声值基本位于75～95dB（A）之间，噪声最大值为100dB（A）。这些突发性非稳态噪声源对周围环境产生一定影响。
施工期道路工程的施工噪声主要有以下特点：
（1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致道路施工噪声具有偶然性的特点。
（2）不同施工机械的噪声特性不一样，例如，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉，使人感觉烦躁。总的来说，道路施工机械产生的噪声均较大。
（3）各种施工机械在施工工程中部分是固定的，部分又是不断移动的，会在一定范围内来回活动，与固定噪声源相比，扩大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。
综上所述，在不采取任何噪声防治措施的情况下，项目施工期交通运输噪声对环保目标的有一定影响，施工机械设备噪声对周边动物生境的有一定影响影响。为减少噪声对敏感目标及动物生境的影响，应采取选用低噪声设备、合理安排施工机械布置、合理安排施工时间、禁止夜间施工、施工场地周围设置围挡、控制车辆行驶速度等措施，采取措施后施工期噪声将得到有效控制，施工噪声能有效降低约20-30dB（A）左右，施工噪声对环境敏感点及动物生境的噪声影响在可接受范围之内。此外，施工期声影响是暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
5、固废
施工期产生的固体废弃物为工程施工产生挖掘的土方、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。
（1）挖方、弃方
根据主体设计资料分析及现场踏勘复核，本工程土石方开挖总量8.89万m³（自然方，下同，其中表土剥离0.81万m³），填方总量8.89万m³（其中表土回覆0.81万m³），无借方，无弃方。
（2）生活垃圾
施工高峰期施工人员约50人，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，垃圾产生量为25kg/d。生活垃圾如不妥善处理会引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，导致当地传染病发病率的提高和易于传播，垃圾带来的恶臭气味会影响当地村民和施工人员的生活和健康，但只要采取适当措施，禁止施工人员随意倾倒垃圾，本项目生活垃圾纳入通江县铁佛镇垃圾处理系统统一收集处理，故生活垃圾对当地卫生环境影响不大。
（3）建筑垃圾
项目建筑垃圾主要来自施工作业，包括修复排水沟及截水沟拆除的混凝土、基础开挖产生的砂石及石块、施工产生的废水泥、废木料、废钢筋等杂物，如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。施工单位应在施工现场设置建筑废弃物临时堆场标识牌并进行防雨、防泄漏处理，临时堆场设置在用地范围内。施工生产的废料首先应考虑度料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、砂石等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。
环评要求：弃渣、建渣在运输工程中应做到应装载适量、采用防尘布遮盖，保持车容整洁，严禁撒漏污染道路。
综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物去向明确，且都可以得到妥善地处理，不会对周围环境产生明显不利影响。
6、施工期社会影响分析
（1）交通通行的影响
项目施工对交通的影响，主要表现在运输车辆的增加将使道路上的车流量增大以及项目临时堆场将占用部分道路，导致景区车辆通行道路变窄。在施工期内，难免造成局部路段暂时有堵车甚至断道不能通行的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行。
合理安排交通运输车辆，可减少道路建设对交通的影响，使道路畅通，避免发生交通事故的发生，可采取的措施如下：
①施工前地方政府部门应以宣传形式通知附近居民、机关、企业等团体，使他们有所准备，安排好出行计划；
②施工方应在施工路段设置“前方施工、减慢车速”“前方施工、绕道行驶”的警示牌，在通行车辆较大的路段必要时，应在施工路段设专人负责指挥来往车辆的通行；
③为方便夜间过往车辆，减少事故发生概率，应在施工路段设置警示照明灯，用以引导车辆通行。
④运输时间避开上下班高峰时期，渣土运输车辆的运行对交通的影响较小。
⑤施工单位应加快项目整体施工进度，施工完毕后及时恢复交通。
（2）对居民生活的影响分析
本项目施工期间对周围居民的出行可能会造成一定的影响，同时项目产生废气、噪声等污染物会对周边居民造成不良影响，施工单位通过合理安排施工时间，合理施工，做好污染物防治工作，可以确保污染物达标排放，降低对周边居民的影响。但项目施工期是短暂的，对周边居民影响有限。
综上，项目建设过程中，将会对沿线居民产生一些不利影响，但与此同时，本项目的建设也将为当地剩余劳动力提供一些就业机会，增加农民收入，促进人民生活水平提高，对社会经济产生较大的正效益。
（3）对通江县铁佛镇影响分析
项目建设期对通江县铁佛镇景观有一定影响，施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、建筑垃圾的临时堆放等，都会影响周围环境和景观。严禁在沿线视野范围内取土、弃土作业。
工程施工期间，施工机械所排放的噪声、扬尘、废气、工程垃圾等都会对周围环境造成污染。工程垃圾、生活垃圾、生活污水要合理收集处理，避免对周围景观环境污染。
施工车辆将会影响周围交通正常秩序，易造成堵车现象，对周围景观会产生一定影响。而且施工车辆运送物料时，可能会发生洒落物料现象，影响路面卫生环境。运输物资车辆要用帆布掩盖材料，避免洒落影响环境。
但以上影响是暂时的，并且通过采取有效措施，可以减少对沿线周围景观的影响。随着施工的结束，其不利影响会也随之消失。因此本项目建设对通江县铁佛镇影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	本项目是以生态影响为主的建设项目，项目营运期无废水、废气和固体废物产生，不会对周边环境造成影响。项目建成后，仅泵站运行噪声产生，经现场调查，泵站周围50m范围内无噪声环境影响敏感点。本项目的建设不仅有效解决通江县城市发展中面临的水生态、水资源、水环境和水安全等现状问题，而且将节约水资源保护和改善城市生态环境，增强自然生态调节能力的目的，对维护城市良好的生态功能，提高生活环境质量发挥重要作用。

	选址选线环境合理性分析
	1、项目选址合理性分析
（1）选线合理性分析
本工程建设内容不涉及选址选线方案。
（2）项目临时施工场地
本项目需要的施工材料混凝土、钢筋、模板等原材料均在当地购买，可用汽车运到施工场地。由于项目施工范围较广，考虑到工程布置及施工管理的要求，根据项目实际情况，设置3个施工工区是比较合适的，场地属于已硬化空置场地，施工期结束后进行工棚等清除，恢复原状。施工场地布置综合施工仓库、辅助用房等。
（3）施工工区选址合理性分析：
根据现场勘查可知，项目临时施工场地选址四周50m范围无居民居住，距离项目临时施工场地最近距离为100m；通过加强施工管理等措施后，对农户影响较小，且施工期影响短暂，随着施工期的结束而结束。
施工期间挖掘机、推土机、自卸汽车等机械车辆仅在早、晚期间进出施工机械停放场，产生的扬尘、噪声影响时段较短，通过洒水降尘、合理安排施工时间，禁止夜间施工等措施降低施工机械进出施工区对周边居民、大气环境及周边声环境的影响，施工人员产生的生活污水通过租住民房现有生活污水处理设施处理后用作农田施肥，不外排，施工区产生的生活垃圾交由环卫部门定期清运处置。施工扬尘通过施工场地四周设置围堰，并设置喷雾除尘系统；设置洗车平台对进出车辆轮胎进行冲洗，减少扬尘；施工原辅料根据生产要求进行外购，避免大量储存等措施，并加强施工场地扬尘管理后，项目施工粉尘对周围大气环境影响较小。
项目临时施工场地不占用基本农田，区域内无历史文物古迹，无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，总体来说区域无环境制约因素。同时对项目所涉及的环境问题也可通过采取一定的措施予以减缓、防范。
综上，在采取严格的环保措施后对周围居民影响较小、对河流影响较小，故选址合理。
（4）临时施工便道
本项目工程主要位于乡村道路两侧，因此无需设置临时施工便道。
（5）施工营地
项目施工期施工人员均来自附近居民，故施工现场不设置施工营地。
（6）土石方堆场
根据设计资料和现场勘查，本工程土方工程主要是管道、蓄水池等的开挖根据各个施工场地的现场特点和地质条件，施工时可采用挖掘机机械开挖和人工辅助相结合的方式进行。施工内容为土方开挖，土方填筑等。本工程土石方开挖总量8.89万m³（自然方，下同，其中表土剥离0.81万m³），填方总量8.89万m³（其中表土回覆0.81万m³），无借方，无弃方。故不设置专用堆场。
综上，在采取严格的环保及水土保持措施后对周围居民影响较小，产生的水土流失影响较小，故选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、施工期生态环境保护措施
（1）土地占用影响减缓措施
①开工前，对施工范围内临时设施的规划要进行严格的审查，既要少占农田，又要方便施工。
②严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。③工程施工过程中，对项目弃土进行合理利用，本项目开挖方用于回填。
④严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意地超标占地。
⑤加强施工期的组织管理，提高工效，缩短工期；施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工；挖、填方施工时，尽量做到先筑挡土墙，随挖、随运、随压，严禁随意开挖取土取石，破坏植被。
⑥禁止乱砍滥伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，需及时覆土，弃土、填土应尽量结合填坑、回填，避免增加临时占地。
（2）植物影响减缓措施
主体工程：
①工程措施：为了满足工程绿化的需要，根据实际情况对工程区域内的表层土进行收集，作为后期绿化、护坡的覆土来源。
②植物措施：对主体工程扰动区进行绿化。为避免乔、灌木树种根系影响建筑物，施工结束后，进行场地平整，以播草为主进行绿化。草种选择当地乡土草种进行撒播，一般春季播种。撒播前进行场地平整，清除碎石杂物，近地面覆土，平均覆土厚约0.30m左右。撒播草籽后再覆土2~4cm，轻微压实，以保持土壤水分，播草后加强人工管护。
③临时措施：对剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡，并采取彩条布遮盖。
④预防保护措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大，若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工过程中的水土流失无从治理，失去预防优先的作用；工程开挖时，开挖边坡应控制在稳定坡内。建议采用台阶形边坡，并应确定合理的开挖坡比，避免造成边坡失稳，引起水土流失；对开挖软弱面应及时采取支护措施。
施工场地占地区：
①工程措施：施工区使用前先进行表土收集，将剥离的表土集中堆放在沿线道路的工程沿线一侧。
②植物措施：对施工区迹地恢复主要是针对占用的其他草地，措施主要有撒播种草和栽种林木。
③临时措施：对剥的表土采用草袋装土进行拦挡、彩条布遮盖。
④预防保护措施：对施工过程中没有较大影响的树木要予以保留，以减少对植被的破坏；施工过程中应当定期对施工区空地和路面洒水减少扬尘。
本项目所在区域为通江县铁佛镇，项目占地范围内现有植被主要为荒草。经调查。在评价范围内没有古树名木。因此木工程建设不会对沿线植被产生长远破坏性影响。
（3）动物影响减缓措施
①工程施工期，严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽力缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境及觅食场所的破坏。
②施工期应严禁夜间施工，若不得不夜间施工的，应经当地环保局批准后方可施工。夜间应尽量减少高噪声设备施工，特别是超强的流动噪声源（如载重卡车），突然轰鸣的间歇噪声源和连续的固定噪声源等，以减少施工噪声对人、两栖类和爬行类动物的干扰。
③加强对施工人员保护野生动物意识的教育工作，施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对野生动物栖息地的破坏。4）快速恢复地表植被。兽类等动物的栖息环境和分布规律与植被类型密切相关，因此施工期间对植被的破坏，待施工结束后，应及时采取措施，使植被尽快恢复，力争在最短的时间内清除施工痕迹，对土层较薄的陡坡和弃土石渣堆积场所，培育草灌植被，把地面覆盖起来。
⑤严禁捕杀野生动物。项目施工期间机械开挖产生的噪声，工程施工等人为活动的干扰、惊吓，使施工区域工程占地区以及毗邻地区的动物迁徙至邻近地区。
二、大气环境保护措施
（1）施工扬尘
根据《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》，本环评建议采取以下措施：1）施工方案中应当有明确的扬尘污染防治措施，并严格遵守和实施，建立扬尘控制责任制度，严格落实“六必须、六不准”管控要求：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场烧废弃物；
2）施工单位应强化道路施工管控，应采取逐段施工方式，尽力减少道路施工扬尘，细颗粒状散体材料应采取良好的密封状态运输，堆放时应在堆料棚内用帆布或编织布严密封盖，对无包装的堆料应定期洒水，使之保持不易被风吹起的状态。此外还需重点加强水泥、砂石等建筑材料装卸过程的管理；
3）施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其是干燥及风速较大时更为明显。减少汽车行驶扬尘最有效的方法是限制车辆行驶速度及保持路面清洁。工程在建设过程中，特别要控制汽车在敏感点区域的行驶速度并对汽车行驶路面勤洒水，可使扬尘减少70%左右，当施工场地洒水频率为4--5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。同时，尽量采用封闭车辆运行，以消除由于车上洒落泥土引起的扬尘；
4）对于施工阶段扬尘的另一个主要来源露天堆场和裸露场地的风力扬尘，施工单位应减少露天堆放，减少裸露地面，保证一定的含水率，并对露天堆放场加强管理，用篷布等遮盖，以减少风力起尘。
5）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少总速时间，以减少机动车尾气的排放，同时加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。
（2）施工机械燃油废气施工过程中车辆及施工机械产生的尾气主要含CO、THC、NO2等污染物汽车运输和施工机具尾气主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生影响。
防治措施：
①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；
②加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放；
③动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械如挖掘机等安置有效的空气滤清装置，并定期清理；
④禁止使用废气排放超标的车辆。
综上所述，本项目施工期大气污染物采在取上述治理措施后，对周边环境影响较小，措施可行。
三、水环境保护措施
（1）生活污水
施工期间工地不设宿舍、食堂，施工人员租用当地民房，且就近在餐馆就餐。项目生活污水通过租用民房既有的生活污水处理设施收集处理后用作于附近农林地肥用，不外排。
2）施工场地废水
运输车辆冲洗等将产生少量废水主要污染物为SS。车辆所产生的冲洗废水不得随意倾流，施工中做好冲洗废水的收集工作，项目在通江县铁佛镇施工营地入口处设置冲洗平台，于冲洗平台旁设置隔油沉淀池，废水经临时沉淀隔油池处理后回用于项目需水工程，不外排。
3）混凝土养护排水
项目沟渠施工中混凝土养护用水量较小，废水中其主要污染物为SS，且项目沟渠线路较长，沟渠养护排水在沟渠内将自然蒸发不外排。
综上，本项目废水不外排，不会对周边地表水环境造成影响。
四、声环境保护措施
施工期噪声的影响随着工程进度及不同的施工设施投入而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。随着挖掘机等固定声源增多，功率大，运行时间长，对周围居民的影响明显，在不采取任何防护措施下，将会对周围声环境敏感目标造成一定的影响。
根据工程特性，运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。影响的程度主要取决于施工机械与敏感点的距离。因此环评提出如下建议：
①施工场地修筑围墙和施工围挡；
②）夜间（22：00~6：00）禁止高噪声机械施工作业；靠近本项目声环境保护目标时应酌情调整施工时间。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并同时发布公告最大限度地争取民众支持。
③高噪声施工机械尽量布置在远离环境敏感点的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；针对靠近居民点附近的施工区施工时，通过设置临时声屏障、挡墙；优化运输车辆进出施工场地路径，尽量避免在敏感目标附近逗留，途经敏感目标附近时禁止鸣笛。
④加强对集中居民点等路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期间噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。
⑤选用符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。
⑥施工进行到环境敏感点周围时，要注意对敏感点的保护，避免长时间不间断强噪声施工，考虑周围敏感点需要，调整施工时间。
⑦根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函〔2001〕90号）精神，为在中、高考期间保证考生在一个安静的学习、休息和参考环境，中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工。因此，环评要求项目在选择物料运输路线时应避开学校及考试区域，尽量避免对区域学校正常上课、考试等的影响。
项目通过采取以上噪声污染防治措施后，施工期间的场界噪声能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（更新）标准的要求，噪声对其的影响可以降到人们可接受范围内，且施工噪声的影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。
5、固废污染防治措施
（1）开挖土石方
根据主体设计资料分析及现场踏勘复核，本工程土石方开挖总量8.89万m³（自然方，下同，其中表土剥离0.81万m³），填方总量8.89万m³（其中表土回覆0.81万m³），无借方，无弃方。
（2）生活垃圾
施工期施工人员每日产生的生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一收运处置，不会对当地环境产生影响。
（3）建筑垃圾
项目建筑垃圾主要来自施工作业，包括修复排水沟及截水沟拆除的混凝土、基础开挖产生的砂石及石块、施工产生的废水泥、废木料、废钢筋等杂物，如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。施工单位应在施工现场设置建筑废弃物临时堆场标识牌并进行防雨、防泄漏处理，临时堆场设置在用地范围内。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、砂石等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。
外运以上各种建筑垃圾及弃方时，必须严格按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》中的要求建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。暂时不能开工的建设用地，应当由享有土地使用权的单位负责对裸露地面进行覆盖。
项目建筑垃圾及弃方在运输过程中，需满足以下要求：
①装车过程中加强管理，规范操作，尽量降低物料落差，减少扬尘产生量；
②运输车辆应完好，运输时采用篷布进行遮盖，以免物料逸散造成扬尘污染，不得沿途丢弃、遗撒渣土和建筑垃圾；
③车辆运输起尘量与车速有关，因此要求限制车辆行驶速度，运输弃方不应装得过满，避免超速超载；
④车辆运输前先对车轮及车身进行冲洗，严禁车身、车轮夹带泥土等建筑垃圾和渣土出场；
⑤渣车在通过平交道口时应严格遵照交通信号灯指示，严禁随意通行；
⑥运输线路尽量避免经过居民集聚区和交通拥堵区，以减少对居民及交通的影响。
综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物去向明确，且都可以得到妥善地处理，不会对周围环境产生明显不利影响。
六、地下水和土壤污染防治措施
（1）加强施工机械管理，加强对施工机械油料的渗漏检测，一旦发现渗漏立刻做出相应的处置措施，防止油品泄漏造成地下水和土壤的污染，
（2）及时清掏沉淀池，防止因沉淀渣堆积使沉淀池污水外溢，进而污染地下水和土壤。
（3）施工场地的沉淀池都必须经过防渗处置。
七、项目风险分析
所谓“环境风险”是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关技术要求，本评价将对施工过程中可能发生的事故风险进行环境影响分析，提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。
（1）风险调查
本项目为饮水管网及灌溉水利设施建设工程项目，项目区内不进行柴油储存，如若需要就近购买。
根据《危险化学品名录》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）本项目无危险化学品。
（2）环境敏感目标
本项目周围主要环境保护目标为通江县铁佛镇。
（3）风险识别
本项目属于饮水管网及灌溉水利设施建设工程项目，施工期可能产生的环境风险主要为施工设备事故引起油类物质泄漏、污水事故排放，在雨水等冲刷作用下，油类物质流入排水沟，最终流入区域地表水体，对其造成污染。
（4）风险事故
①施工期风险事故对水环境的影响
由于各项建设内容施工期较短，只要按照规定定期对设备进行检修、清理可以降低事故风险的概率。即使出现污水事故排放时，经过地表的阻流以及管理人员及时发现解决事故，废水基本不会排入渠道或者河道。因此，施工期间只要确保各类环保措施正常进行，同时加强施工期管理，落实施工监测，严格杜绝污水事故排入附近水域，则施工期间发生水质污染的风险概率可以降至最低，风险水平在可接受范围内。
②）施工期弃土乱堆放
工程弃方将改变土地原有使用性质，其对环境的影响主要表现为占用、植被破坏、水土流失、土方运输过程中产生的道路扬尘等。工程弃渣将不可避免造成一定的损失和植被损失。弃土施工前后通过保存地表熟土，植物防护等措施，工程弃土造成的生物损失将得到不同程度的补偿。工程弃渣处理不当将造成占用土地资源、农业损失及不同程度的水土流失。
（5）风险防范措施
施工期做好相关的环境保护及水土保持措施，采取临时拦挡、完善排水设施等减轻水土流失给河道带来的环境影响；施工期间的施工废水隔油沉淀后用于洒水降尘，严禁排入河道污染河道水质；加强施工管理，杜绝出现废水事故性排放。
政府有关部门及管理机构应加大执法力度，加强监督管理。通过对工程项目各类风险的分析，工程建设和运行的环境风险较小，不构成影响工程能否建设或运行的关键因素。
（6）生态风险分析：
本项目的实施对陆生动植物影响较小。项目建成后，通过实行迹地整治和实施植被恢复措施，除永久占地外，区域生态系统将很快得到恢复，对自然生态系统不会造成不可逆的破坏。众多鸟类、其他区域的两栖类动物也会逐渐扩散过来，通过繁殖，在较短的时间内能够恢复到建设前的水平。
（7）风险结论
经分析，项目营运期间发生环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低。从环境风险角度分析，本项目实施可行。
八、施工结束后迹地恢复措施
本项目主体工程施工结束后，需对区域内临时用地进行覆土、绿化恢复。
①场地清理：拆除围挡，对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整改造恢复利用。
②）施工方应对现场严格管理，设置环境保护相关管理人员，对施工期间的环境保护工作进行督查；
③土地复垦，植被措施：在施工结束后，需要对区域内临时施工用地、临时施工堆场占地区域废弃物进行清除，对场地进行植被恢复、土地复垦作业；进行混播植草，选用当地常见物种，确保施工迹地不裸露，以减少水土流失。
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	一、项目效益分析
1、负面效益
工程施工过程中的“三废”排放、工程占地及工程开挖等各项施工活动，将对工程地区的水体、大气、声环境造成局部污染。施工开挖、占地等破坏植被造成新增的水土流失，将对区域生态环境造成一定影响，但随着工程的结束和环保措施的落实，负面影响将逐步降低或消失。
2、正面效益
本项目的建设不仅使通江县有效缓解城市内涝、消减城市径流污染负荷有效解决城市发展中面临的水生态、水资源、水环境和水安全等现状问题，而且将低影响开发技术措施广泛用于城市开发建设中起到净化初期雨水，减少污染排放，提高水体水质，节约水资源保护和改善城市生态环境，增强自然生态调节能力的目的，对提升城市防洪减灾能力，减少内涝对居民生活造成的影响，维护城市良好的生态功能，提高生活环境质量发挥重要作用。
因此，本工程社会、经济、环境效益明显。
二、环境管理与监控计划
工程在施工期及营运期需设置详细的环境保护管理与监测计划，需实行“领导全面负责、分级落实、分工负责、归口管理”的体制，保证工程各项环保措施及对策能够充分落实到位，使项目的环境影响降到最低。为最大限度减少工程建设对环境带来的不利影响，保证工程完建后良好的运行。需建立专门的环境保护机构，对工程的施工期以及营运期的环境开展保护工作。
1、环境监控体系
拟建项目施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系；同时要求工程设计单位做好服务和配合。
施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员。这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。
监理单位应根据环境影响报告表，环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家和地方有关环保法规、标准进行.对建设项目的各项环保工程建设质量把关。监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。施工建设阶段。环境管理监督机构的职责如下：
（1）监督施工单位按时提交施工方案，协助建设单位、上级主管部门和环保部门对施工方案进行检查和审核。以确保施工方案符合国家有关法律、法规要求；
（2）对施工单位提出施工具体环境保护要求并监督其污染防治措施的实施；
（3）监督环保工程的实施情况，确保与主体工程同时投产使用：监督工程施工质量；
（4）协助施工单位和建设单位开展环保法律、法规及环保知识的宣传和培训，增强施工人员的环保意识和法治观念，贯彻“预防为主，防治结合，因地制宜，综合治理”的指导方针：
（5）监督施工单位对弃土、弃石的堆存处置工作，确保符合有关环保要求：（6）监督施工结束后施工场地的清理整治工作，恢复原有地貌和临时占地的植被。施工期产生的垃圾应送集中堆放点堆放。
2、环境管理要求
（1）建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制。污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款：
（2）施工单位应增强环保意识。加强驻地和施工现场的环境管理。合理安排施工计划。切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期；
（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤植被、弃土、弃石须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置；
（4）各施工现场及其他施工临时设施，应加强环坡管理，施工污水禁止无组织排放，应集中收集沉淀处理后用于场地及道路抑尘；工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的有关规定和要求：
（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。
3、监控计划
（1）协调各施工段的关系，计算好运输车辆流量，合理分配车辆运营
（2）优选最佳方案施工线路，合理布设及使用施工机械，对施工噪声、施工垃圾做好控制管理工作。施工中对噪音的污染要严格进行控制。以保证周边环境不因施工噪音而受到破坏。严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故摔打模板、乱吹哨。杜绝高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声干扰。施工现场噪音按照有关的规定进行控制，不得影响施工现场单位的正常工作。
（3）废弃物管理消纳达标：废弃物不在现场乱扔，运出后不污染土地。弃土弃渣与生活垃圾分离。
4、环境监测计划
（1）环境监测工作组织
本工程环境监测任务应由工程环境管理机构负责组织实施，大气环境、生态环境及水土保持监测应委托具有相应监测资质和监测经验的单位进行监测。环境监测应按国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监测方法并按照规定。定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。
（2）环境监测工作内容
根据工程特点及工程区域环境特点，工程主要进行污染控制监测、生态环境监侧和水土保持监测，监测分施工期和运行期两个时段。
①污染控制监测
根据工程内容、工程实施区域环境特点和各地环保部门要求，工程污染控制监测主要是针对土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等污染控制监测。
②）生态环境监测
生态监测的目的是对影响范围内生态现状作出评价，为进行生态恢复措施的实施提供依据。
工程施工期生态环境监测的主要内容有以下几点：由于施工开挖、占地及人员进驻而引发的动、植物资源迁移或破坏造成对生态的影响；由于人员和设备的活动改变了土地的生产能力，造成土地生产能力下降，进而给生态带来影响；由于施工扰动地表及弃渣所造成的水土流失。
工程施工运行期生态环境监测主要是为了解工程建设后工程区生态环境状况。分析工程运行对区域生态的影响，验证预测结果和生态保护措施的效果，运行期生态监测主要是调查工程建成后工程区植被的恢复程度。水土流失状况。分析工程建设对工程区生态的影响与生态减缓及恢复措施的效果。
（3）施工期环境监测计划
①目的
检查和监督施工过程中发生的施工扬尘和施工噪声引起的环境问题，以便及时进行处理。
②监控时段
包括施工全过程，着重考虑典型气象条件和重要敏感点地段的施工监测。
③监测项目
大气环境监测：TSP
④监测点位
本项目大气监测点位设置在通江县铁佛镇管线沿线铺设处，对项目施工期进行监测掌握施工的影响程度和范围，若出现纠纷情况，应及时暂停施工，并加强湿法作业，降低项目施工对环境的影响。本项目施工期环境监测计划如下表。
表5-1 本项目施工期环境监测计划一览表
	监测点位
	项目
	监测因子
	监测频次

	项目区域
	环境空气、噪声
	TSP、等效A声级
	施工高峰期每季度监测一次


三、环境管理
项目施工期及运行期间必须加强环境管理，以保证项目正常运行、消除，对环境的不利影响。主要环境管理的内容如下：
（1）控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工，使施工期对环境污染及生态破坏程度降低到最小。
（2）对施工过程进行全程监理，防止施工扬尘、施工废水和噪声对周围环境的影响。对施工单位严格要求，按规定和要求对施工期“三废”排放进行控制，定期检查。
（3）施工期应由业主单位和施工企业签订施工合同，确立环境保护条款，明确责任。
（4）指导和监督检查施工过程中“三度”及噪声治理工作，使施工期间对环境污染及生态破坏程度降至最小。
（5）制定有效的措施，减少施工中废水、废气、固体废物（建筑垃圾、生活垃圾等）及噪声对环境的影响。
（6）组织做好施工现场环境恢复工作。
（7）加强施工期运输车辆车速、人员管理和教育。
（8）加强施工期扬尘监测。
表5-2 本项目施工工期环境监理计划一览表
	项目类别
	污染源及污染物
	防治措施
	监理内容

	大气环境
	施工扬尘
	①道路洒水降尘。②施工营地出入口设置车辆冲洗设施。
	①监督是否对进出场车辆进行了冲洗。②监督是否有效进行场地洒水抑尘。

	水环境
	施工废水
	机械车辆冲洗含油污水设置隔油池收集并处理后回用于降尘、冲洗。
	监督是否按照环评要求采取了相应的废水收集、处理措施；监督是否有废水随意排放现象、特别是未经过相应处理直排的情况。

	声环境
	施工噪声
	①合理安排施工时间、禁止夜间施工。②合理布局施工设备，尽量避免在同一施工地点放置较多的动力设备。③加强施工设备维护。

	监督是否按照环评要求采取了合理的降噪措施，监督施工期安排是否合理，对敏感目标段的降噪措施是否达到效果。

	固体废物
	弃渣、建筑垃圾、生活垃圾
	①弃渣是否及时清运、回填或利用②建筑垃圾集中收集后综合利用，不能利用的建筑垃圾运至城市固废处置场③生活垃圾及时运至市政垃圾填埋场处理。
	监督施工单位是否按照环评要求将弃渣进行及时清运、回填；监督建筑垃圾是否得到及时处理、生活垃圾是否有效收集和清运；监督是否存在随意堆放、丢弃垃圾的现象。

	生态环境
	水土流失、临时占地恢复
	迹地恢复等
	监督项目工程是否同时设计、同时施工、同时运行




	环保投资
	本项目总投资为3904.70万元，经计算，环境保护估算投资为145.21万元，占总投资的3.72%，环保投资及建设内容合理、可行。环保设施及投资估算一览表见表5-3。
表5-3 环保设施（措施）及投资估算一览表
	项目
	污染来源
	具体措施/设备
	金额（万元）
	阶段
	投资用途

	大气污染防治
	车辆扬尘
	施工道路地面硬化，洒水抑尘，进出场设置冲洗场所
	15（施工道路硬化计入主体投资）
	施工期
	减缓大气污染

	
	施工机械燃油废气和车辆尾气
	车辆、施工设备的维护
	1.2
	
	

	
	拌和粉尘
	6台拌合机加盖
	0.8
	
	

	
	焊接烟尘
	设置移动式焊烟净化器4个，将焊接烟尘净化后无组织排放
	4
	
	

	
	木材加工粉尘
	加工木材车间半密闭，车间顶部设置集气罩收集粉尘，收集后粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放
	6
	
	

	
	场地扬尘
	设置围挡、挡渣墙、排水沟、堆场覆膜、洒水、喷雾等，水泥库、粉煤灰库全封闭
	5
	
	

	水污染
防治
	生活污水
	施工生产生活区布置简易旱厕3座，生活污水经旱厕收集处理后，用于周边耕地和林地施肥，不外排
	10
	施工期
	减缓水污染

	
	拌合机冲洗废水
	采用桶装或罐装方式储存或自然沉淀，沉淀桶中加入适量的酸调节pH值至中性，再进行沉淀处理，处理达标后循环用于系统冲洗和施工作业区洒水降尘，不外排
	9
	
	

	噪声防治
	施工、运输
	合理布局、加强管理。在施工过程中相对固定地、高噪声工作安排在项目中央或远离周围居民点，或并在设有隔声功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。门口挂降噪屏（工作时放下，起到隔声的作用）；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。禁止夜间施工，严格管制交通
	/
	施工期
	减缓噪声对环境的影响

	
	
	选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工。禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备
	5
	
	

	
	
	设置降噪屏障。施工进场后，在混凝土搅拌站等施工作业区域先修建围墙（高度不低于2m），包围地块，减弱噪声对外辐射；在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏障或在其外加盖简易棚；在结构施工楼层设置高度1.8m以上降噪围挡，围挡材料采用符合规定强度的硬质材料（如夹芯彩钢板、砌体等）
	10
	
	

	地下水污染防治
	施工营地
	取土、填方尽可能避开雨天；土方按用途堆放或清运，杜绝就近倾倒、随意堆放；施工期应对开挖导流沟及时进行混凝土衬砌；严格管理施工废水，不得直接排放
	10
	施工期
	降低地下水及土壤污染事故的发生概率

	固废处置
	生活垃圾
	设置垃圾桶、箱，收集后环卫清运
	0.21
	施工期
	减少固废的影响

	
	工程弃渣
	弃渣堆放前进行表土剥离，并集中堆放，采取临时拦挡、覆盖等措施防治水土流失；在弃渣堆放区下边坡设置拦渣堤，在渣场堆弃范围线外侧及渣堆平台设置截水沟、平台排水沟和沉沙池
	15
	施工期
	

	
	废弃建筑垃圾和包装材料
	废木、废钢筋等可回收的部分交由废弃资源回收公司处理；不可利用的建筑垃圾由施工单位将其运至政府部门指定的建筑垃圾填埋场进行堆放并做压实处理
	5
	施工期
	

	生态保护
	施工生态影响
	加强管理、宣教，设置宣传栏、警示牌，严格监管，避免野蛮施工；涉水施工注意施工顺序，加强废水收集
	1
	施工期
	加强员工环保意识，避免人为破坏环境

	
	
	按水保要求实施水土保持措施，施工前剥离表土、施工完成后回覆并恢复植被；裸土面使用防雨布遮盖
	计入水保投资
	施工期
	减少水土流失影响

	
	
	优化工程施工方案和施工布置，控制和减少施工占地；严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，影响植物物种的生长；保护表土，应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地中占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；滑坡、泥石流风险较高区域应该对裸露面进行一定的水泥柱框架结构加固措施，；裸露面及上方的现存植被也应该进行一定的拉铁丝网加固措施
	14
	施工期
	减少水土流失影响

	
	
	监控水质及流量，确保生态下泄流量，制定并执行风险应急预案
	依托环境风险防范措施
	运行期
	降低环境风险发生概率

	环境风险防范措施
	/
	施工期：加强工程机械管理，油料泄漏时及时处置；加强宣讲、管理，杜绝野蛮施工
运行期：制定风险应急预案，建立应急队伍及物资，定期演练
	计入主体工程投资
	运行期
	降低环境风险发生概率

	人员培训
	/
	培训工程人员，加强环保意识，宣讲环保规定
	2
	施工期
	提高人员环保水平

	环境监理
	/
	施工期环境监理
	10
	施工期
	检查环保措施落实程度

	环境监测
	/
	施工期各施工营地周边TSP、噪声监测、地表水监测
	8
	施工期
	提供环保措施落实依据

	
	/
	运行期水质监测
	6
	运行期
	

	环保验收
	/
	环保工程竣工验收
	8
	运行期
	落实“三同时”制度

	合计
	/
	/
	145.21
	/
	/






六、生态环境保护措施监督检查清单
	       
   内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	项目施工期较短，施工结束后通过对护坡进行绿化，并将施工期破坏的植被进行迹地恢复。
	临时占地区植被恢复完成，无施工造成的裸露地块
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水通过租用民房既有的生活污水处理设施收集处理后用作于附近农林地肥用，不外排；设置隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于施工区洒水降尘。
	施工期污水、废水是否得到妥善处置，是否发生地表水污染事故，临时隔油沉淀池是否拆除恢复用地原状
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	采用低噪声机械，对设备进行维修保养；禁止夜间施工
	《建筑施工噪声排放标准
GB12523-2025）中相关标准
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	定期洒水；建材堆放采用毡布覆盖；建筑垃圾、弃土、粉料篷布遮盖运输
	《四川省施工场地扬尘排放标准DB51/2682-2020）
	/
	/

	固体废物
	弃土及时运送至弃土场；建筑垃圾分类处理；生活垃圾委托环卫部门处理。
	合理处置，不造成二
次污染
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	施工现场不得贮存车用化石燃油，加强车辆、设备的保养和日常维护
	施工现场不得贮存车用化石燃油，加强车辆、设备的保养和日常维护
	/
	/

	环境监测
	施工期环境空气（TSP）进行监测，对主要污染源和环境敏感点进行监测，污染源包括基础土石方开挖周界等，敏感点主要为沿线居民。
	废气满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/





七、结论
	本项目符合相关规划及法律法规要求，不存在重大环境制约因素，项目拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放。工程的建设将会对沿线地区的生态环境、水环境、大气环境、声环境以及沿线居民生活环境质量产生一定的不利影响，只要认真落实本报告所提出的减缓措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，项目建设所产生的负面影响是可以得到有效控制的，不会对项目沿线环境产生明显不利影响。项目的建设具有较好的环境、经济、社会效益。综上所述，从环保的角度而言，本项目在拟选地进行建设是可行的。
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