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[bookmark: _Toc29053]建设项目基本情况
	建设项目名称
	巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目（重新报批）

	项目代码
	2407-511923-04-01-943048

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	四川省平昌县星光工业园施迈路1号
（1号厂房、2号厂房、3号厂房）

	地理坐标
	（ 东经107 度 8 分 17.472 秒， 北纬 31 度 31 分 55.248 秒）

	国民经济行业类别
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK4]C3031 黏土砖瓦及建筑砌块制造；
N7723 固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业56 砖瓦、石材等建筑材料制造303 中的粘土砖瓦及建筑砌块制造；
四十七、生态保护和环境治理业103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他

	建设性质
	 新建（迁建）
 改建
 扩建
 技术改造
	建设项目
申报情形
	  首次申报项目
 不予批准后再次申报项目
 超五年重新审核项目
 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	平昌县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	川投资备【2407-511923-04-01-943048】FGQB-0548号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资
（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	5%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
 是：             
	用地面积（m2）
	10000

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则如下表所示。
表 1‑1本项目环境影响评价报告表专项设置对照表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	专项评价设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标
	排放废气中含有二噁英、《有毒有害大气污染物名录》中的重金属，且厂界外500m范围内有居民。
	设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及工业废水直接排放。
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量。
	设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水
	本项目供水来自城镇自来水管网，不涉及河道取水。
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	不设置


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），土壤、声环境不开展专项评价，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。
综上，本项目设置大气专项评价及环境风险专项评价。

	规划情况
	规划名称：四川平昌经济开发区
审查机关：四川省人民政府
审查文件名称及文号：四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复（川府函〔2019〕20号）

	规划环境影响评价情况
	[bookmark: OLE_LINK589][bookmark: OLE_LINK590]规划环境影响评价文件名称：《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》
审查机关：四川省生态环境厅
审查文件名称及文号：四川省生态环境厅关于印发《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2023〕17号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与四川平昌经济开发区符合性分析
2012年，平昌县人民政府批准成立平昌经济开发区，后更名为四川平昌经济开发区（以下简称经开区）。2014年，平昌县人民政府组织编制了《四川省平昌县经济开发区控制性详细规划》，同年开展了规划环评，取得了原四川省环境保护厅审查意见（川环建函〔2014〕267号）。经开区于2019年经省政府批复为省级开发区，2022年完成了规划环评跟踪评价工作。
2022年10月，经平昌县人民政府同意，经开区组织了规划修编，其规划修编环评于2023年5月22日取得《关于印发＜四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书＞审查意见的函》（川环建函〔2023〕17号）。修编后，平昌经开区规划总面积746.42公顷，主导产业为机械、食品饮料及能源，协同发展化工。辖星光机械制造产业园、金宝食品饮料产业园、驷马清洁能源产业园和托管的平昌石龙门化工园区。
本项目位于平昌经济开发区中的星光机械制造产业园内，属于水基岩屑综合利用项目，与园区主导产业不冲突。
经查阅《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见，项目与环评及审查意见符合性分析见下表。
表 1‑2 与四川平昌经济开发区生态环境准入清单要求对照表
	类别
	要求内容
	本项目情况
	符合性

	规划实施的制约因素及解决对策
	金宝食品饮料产业园和星光机械制造产业园邻近的镇龙山国家森林公园（佛头山景区）执行环境空气一类区功能标准，对规划实施构成制约。
解决对策： 
1.严格落实平昌县秋冬季大气污染防治攻坚行动方案等要求，持续改善区域大气环境质量。禁止使用高污染燃料。 
2.严格落实入园项目生态环境准入。金宝食品饮料产业园及星光机械制造产业园新引入项目执行最严格的行业废气排放控制要求，生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。 
3.对园区企业开展废气治理措施排查整治，强化现有企业污染治理设施运行维护，严控无组织排放，逐步提高清洁生产水平。
	项目所在位置属于星光机械制造产业园内，距离镇龙山国家森林公园（佛头山景区）4.89km，评价范围不涉及一类功能区，见附图7。 
1、本项目废气治理满足平昌县秋冬季大气污染防治攻坚行动方案等要求。项目不使用高污染燃料。 
2、项目符合入园生态环境准入要求。项目废气有效处理，执行最严格的行业废气排放标准要求。
3、本项目为新建项目，本项目严控无组织排放；原料堆存在密闭车间内；成品堆存设置三面围挡+顶棚+洒水等防尘措施；输送过程采用密闭传送带，生产过程各环节产生的粉尘均有效收集处理。
	符合

	禁止和限制入园
	（1）禁止引入不符合国家法律法规、产业政策和行业准入条件以及国家、地方明令禁止的项目，清洁生产水平达不到行业清洁生产标准二级或国内先进水平的项目；
（2）禁止引入与主导产业环境不相容的项目；
（3）禁止引入农药、制浆（含废纸制浆）、印染染整、制革、水泥、专业电镀、金属冶炼、发酵类制药。
（4）除石龙门化工园区外其他产业园禁止新建、扩建化工项目。
	1.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类项目；本项目为水基岩屑综合利用项目，实现了一般工业固体废物的资源化利用；煅烧设备使用清洁能源（天然气），采用自动化生产；项目煅烧废气设置旋风除尘器+布袋除尘器1#+喷射活性炭+布袋除尘器2#+3座脱酸塔去除，经1根60m高排气筒（DA001）排放；设备设施均设置在封闭车间内。水泥筒、煅烧料仓顶部自带布袋除尘器，砂石、预处理药剂投加口处设置喷雾降尘措施；废气均能实现达标排放；仅生活污水外排，生产废水部分回用于生产，剩余部分委托资质单位妥善处理；固体废物均得到妥善处理，不会对外环境造成二次污染；厂区车间地面采取分区防渗，不会对地下水、土壤环境造成影响。因此，本项目的清洁生产水平能够达到国内先进水平；
2.园区主导产业为机械制造，重点发展汽摩整车制造及配套产业、现代山地农机，本项目为水基岩屑综合利用项目，与主导产业不冲突；不属于禁止引入类行业；
3.不属于化工项目。
	符合

	鼓励
	符合经济开发区规划产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目；在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平；清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目。
	本项目为水基岩屑综合利用项目，与主导产业不冲突，不属于鼓励类项目，为允许类项目
	符合

	允许
	不属于上述鼓励、禁止产业类型，园区及各功能区同时也不排斥本区主业的上下游企业、循环经济项目；以及与片区主业不相禁忌和不形成交叉影响的企业；退城入园、等量淘汰、等量置换等符合现行国家产业政策的白酒产业。
	本项目为水基岩屑综合利用项目，不属于上述禁止类、限制类、鼓励类产业类型，属于与片区主导产业不冲突的企业，属于允许类。
	符合


综上，本项目与四川平昌经济开发区星光机械制造产业园主导产业不冲突，不属于《四川平昌经济开发区规划修编环境影响报告书》及其审查意见的函中禁止、限制入园产业类型，符合《四川平昌经济开发区修编环境影响报告书》及其审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]本项目以水基岩屑为原料，将其煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂等，生产免烧砌块。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及1号修改清单，本项目属于C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造（免烧砌块属黏土砖瓦及建筑砌块制造）；N7723固体废物治理（利用水基岩屑为原料）。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中有关条款，本项目属于“鼓励类”中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用10．工业‘三废’循环利用：‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程，‘三废’处理用生物菌种和添加剂开发与生产......”。
根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目选用生产设备中无该指导名录中要求淘汰的生产工艺装备。
根据《关于印发<自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）>》（自然资发〔2024〕273号）中，不属于限制和禁止的项目。
本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中所列示的负面清单行业。同时，项目经平昌县发展和改革局以“川投资备【2407-511923-04-01-943048】FGQB-0548号”进行备案。
综上，本项目符合国家现行产业政策。
2、土地利用规划符合性分析
本项目位于四川省巴中市平昌县星光工业园施迈路1号（1号厂房、2号、3号厂房，含厂房中间间隔区域及办公楼），位于星光机械制造产业园内。建设单位（巴中瑞成环保科技有限公司）已与标准厂房产权所属方（四川金联玉合电气有限公司-原单位名称为四川施迈电气有限公司）签订了租赁合同，取得了厂房使用权。
经查阅，项目租用1号厂房不动产权证书号为川（2023）平昌县不动产权第0000128号，用途为工业用地；项目租用2号厂房不动产权证书号为川（2024）平昌县不动产权第0001391号，用途为工业用地；项目租用3号厂房不动产权证书号为川（2024）平昌县不动产权第0001392号，用途为工业用地；同时根据园区土地利用规划图，土地用途为工业用地。
综上，本项目用地符合当地土地利用规划。
3、与生态环境分区管控符合性分析
根据巴环委办〔2024〕3号可知，巴中全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类共38个环境管控单元。
（1）优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元13个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区和重点生态环境敏感区、脆弱区等，以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。
（2）重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元20个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。
（3）一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元5个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。
（1）环境管控单元符合性分析
本项目位于四川省平昌县星光工业园施迈路1号，中心地理坐标为经度：107度8分17.472秒；纬度31度31分55.248秒。根据四川政务服务网生态环境分区管控公众服务系统查询结果，本项目涉及环境管控单元1个，要素管控分区7个，涉及管控单元见下表。
表 1‑3 本项目涉及环境管控单元一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	所属市（州）
	所属区县
	环境要素类型
	管控类型

	[bookmark: _Hlk205992800]ZH51192320002
	平昌经济开发区（星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)
	巴中市
	平昌县
	环境管控单元
	工业重点管控单元

	YS5119233110001
	平昌县其他区域
	巴中市
	平昌县
	生态
	一般管控区

	YS5119232210001
	巴河-平昌县-江陵-控制单元
	巴中市
	平昌县
	水
	水环境工业污染重点管控区

	YS5119232310001
	平昌经济开发区（星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)
	巴中市
	平昌县
	大气
	大气环境高排放重点管控区

	YS5119232510001
	平昌县水资源重点管控区
	巴中市
	平昌县
	自然资源
	生态用水补给区

	YS5119232550001
	平昌县自然资源重点管控区
	巴中市
	平昌县
	自然资源
	自然资源重点管控区

	YS5119232530001
	平昌县城镇开发边界
	巴中市
	平昌县
	自然资源
	土地资源重点管控区

	YS5119232610001
	渠江江河湖库岸线重点管控区
	巴中市
	平昌县
	岸线
	江河湖库岸线重点管控区


综合而言，本项目位于平昌经济开发区（星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区）的工业重点管控单元，不涉及生态红线。
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图 1-1 四川政务服务网生态环境分区管控公众服务系统查询结果截图


项目与管控单元位置关系如下图所示：
[image: ]
图 1‑2 本项目所在环境管控单元图
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[image: 地图]本项目所在地

图 1‑3 本项目与管控单元相对位置图
（2）与巴中市及平昌县总体生态环境管控要求符合性分析
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），项目与巴中市及平昌县总体生态环境管控要求符合性分析如下：
表1‑4  与巴中市及平昌县总体生态环境管控要求符合性分析表
	行政区划
	总体管控要求
	本项目情况
	符合性

	巴中市
	1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；
	符合国家产业政策，不属于“两高”项目。
	相符

	
	2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；
	针对水、大气、土壤等污染均提出了明确的措施。
	相符

	
	3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；
	不涉及自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等生态环境敏感区。
	相符

	
	4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用；
	不涉及畜禽养殖。
	相符

	
	5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；
	不涉及饮用水水源地。
	相符

	
	6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。
	在落实了环评提出的相关要求后，环境风险可控。
	相符

	平昌县
	1.统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实农产品主产区的功能定位要求；
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK14]针对水、大气、土壤等污染均提出了明确的措施，不会对环境造成明显影响。
	相符

	
	2.持续推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理；
	
	相符

	
	3.注重生态种养业发展，减少农药、农膜、化肥使用量，更加强化畜禽粪污综合利用；
	不涉及种养业。
	相符

	
	4.严格环境准入条件，加强工业企业污染防治；
	针对水、大气、土壤等污染均提出了明确的措施，不会对环境造成明显影响。
	符合

	
	5.鼓励发展绿色农产品园区建设。
	不涉及农产品园区。
	符合


综上，本项目符合巴中市及平昌县总体生态环境管控要求。
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	其他符合性分析
	（3）与生态准入清单符合性分析
本项目与生态环境准入清单符合性分析如下：
表1‑5 与生态准入清单符合性对照表
	类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	工业重点管控单元
	巴中市管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	（1）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目标的改建除外。
（2）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
（3）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
（4）未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
	本项目不属于化工项目，不在河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物，不使用高污染燃料，不属于化工项目。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	（1）继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
（2）严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。
	本项目不属于产能过剩行业，不涉及矿产资源开采。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	[bookmark: _GoBack]（1）现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目标的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。
（2）加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	本项目属于新引进企业，且属于园区允许类产业。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	允许排放量要求
	（1）为达2025年及2035年环境空气质量目标，14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs允许排放量12098吨。
（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。
	本项目位于工业重点管控单元，经核算本项目废气中颗粒物排放量为1.2025t/a、SO2排放量为0.4943t/a、NOx排放量为3.5822t/a、VOCs排放量为1.4289t/a；废水中COD排放量为0.3861t/a。
各污染物均经有效处理后排放，总体排放量较小，占区域比例极小，不会对区域环境质量的达标造成明显影响。
	符合

	
	
	
	现有源提标升级改造
	（1）污水收集处理率达100%。
（2）推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。
（3）完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。
	本项目为新建项目，不涉及现有源；本项目厂区雨污分流，市政管网设施完善；外排废水为生活污水，经预处理后排入市政管网。
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	（1）新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。
（2）重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。
（3）到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。
	本项目石油烃（以非甲烷总烃计）随水基岩屑煅烧而直接焚烧处理后，经1根60m高排气筒（DA001）排放；生活污水预处理后通过市政管网送至星光工业园区污水处理厂处理后达标排放；生产废水部分回用，不能回用部分委托有资质单位处理。
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	（1）化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。
（2）重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。
（3）落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
	本项目属于固体废物综合利用；不属于重点行业，所在地不属于重点区域；本项目重金属的排放浓度低于检出限，因此不考虑总量控制指标；不涉及VOCs物料；
本项目石油烃（以非甲烷总烃计）随水基岩屑煅烧而直接焚烧处理后，经1根60m高排气筒（DA001）排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	联防联控要求
	强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
	本项目建成后严格落实区域重污染天气应急预案相关要求，在重污染天气严格按要求进行错峰生产、限产、停产等。
	符合

	
	
	
	其他环境风险防控要求
	（1）涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。
（2）园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。
（3）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
（4）已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。
	本项目不属于涉及有毒有害、易燃易爆物质项目。经风险评估，本项目风险潜势为I级，总体环境风险较低。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用总量要求
	（1）到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。
	本项目用水量较少，用水仅为市政供水的自来水，不涉及取水。
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	（1）巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。
（2）地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
	本项目用水为市政供水的自来水，不涉及地下水。
	符合

	
	
	
	能源利用总量及效率要求
	（1）新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
（2）实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。
（3）提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。
（4）全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。
（5）原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。
	本项目污染指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；本项目使用的能源为电、天然气，不涉及煤炭使用。
	符合

	
	
	
	其他资源利用效率要求
	（1）到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。
（2）新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
（3）鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。
（4）鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。
	本项目污染水耗满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；不属于高水耗项目；本项目供水均为自来水，不涉及取水，生活污水预处理后通过市政管网送至星光工业园区污水处理厂处理后达标排放；生产废水部分回用，不能回用部分委托有资质单位处理。
	符合

	
	平昌县管控要求
	空间布局约束
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	-统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实农产品主产区的功能定位要求；
-持续推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理；
-鼓励发展绿色农产品园区建设。
	本项目为新建，不属于不符合空间布局的待退出的活动。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	新增源等量或倍量替代
	严格环境准入条件，加强工业企业污染防治。
	本项目各污染物均采取环保措施有效处理，严格落实相关规范、排放标准要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	园区环境风险防控要求
	注重生态种养业发展，减少农药、农膜、化肥使用量，更加强化畜禽粪污综合利用。
	本项目不涉及种养业，不涉及农药、农膜、化肥的使用，不涉及畜禽粪污。
	符合

	平昌经济开发区（星光机械工业园、马家坪-何家坪食品饮料园、驷马能源工业园、石龙门化工园区）ZH51192320002
	单元特性管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、屠宰、化学纸浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业；（2）禁止引入汽车维修等修理行业的露天喷涂作业和无溶剂回收设施的干洗设备。（3）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
平昌经济开发区-饮料食品工业区：（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、化学纸浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业。 （2）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
平昌经济开发区-驷马清洁能源工业区：（1）禁止重污染型企业，包括电镀、皮革、屠宰、化学纸浆造纸、发酵类制药企业，印染等水污染物排放量大且难以处理的企业，以及焦化、黄磷、冶金等大气污染排放量大或排放人体有害物质较多的企业。（2）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
石龙门化工片区：1、仅能建设LNG、CNG、磷酸铁锂、利用工业级碳酸二甲酯制备电池级碳酸二甲酯、电池级碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、锂离子电池电解液项目。2、除石龙门化工片区外，本管控单元内禁止新建、扩建化工项目。
	本项目位于星光工业园区内，本项目属于固废综合治理，不属于禁止建设的企业类别。
	[bookmark: OLE_LINK7]符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地：执行工业重点管控单元总体准入要求。平昌经济开发区-饮料食品工业区： （1）从事肉类加工的企业应当采取措施，对污水进行生化等科学处置，保证废水的综合利用和无害化处理设施正常运转，污水达标后排入园区污水处理厂。 （2）从事肉类加工的企业应当采取措施，对畜禽粪便、尸体和污水等废弃物进行收集、贮存、清运和无害化处理，防止排放恶臭气体。 （3）其他执行工业重点单元总体准入要求。 平昌经济开发区-驷马清洁能源工业区： 执行工业重点管控单元总体准入要求。
	本项目位于星光工艺园区内，符合工业重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	（1）食品饮料重点行业项目新建应参考巴中市“三线一单”生态环境分区管控中食品饮料行业环境绩效准入门槛，对食品饮料产业中的白酒行业和肉制品加工行业执行GB27631-2011行业标准和《清洁生产评价指标体系 肉制品加工业》（DB11/T 1405-2017）二级标准，单位产品废水量≤14m3/t，单位产品化学需氧量（CODCr）产生量≤16.1kg/t、单位产品氨氮（NH3-N）≤0.65kg/t；
（2）石龙门化工园区—排水不得进入四川驷马河省级自然保护区、四川驷马河国家级湿地公园；
（3）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
	[bookmark: OLE_LINK8]本项目不属于食品饮料行业。本项目不在石龙门化工园区范围内。本项目符合工业重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	园区风险防控要求
	石龙门化工园区-（1）强化园区多级环境风险防控体系建设，制定突发环境事件应急预案，加强应急演练及应急监测监控系统建设，确保环境风险可控。 （2）加快完善园区废水收集处理系统、事故应急池、应急指挥中心和监测监控体系建设。执行工业重点管控单元总体准入要求。
	本项目不在石龙门化工园区范围内。符合工业重点管控单元总体准入要求。
	[bookmark: OLE_LINK9]符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	平昌经济开发区-星光工业园区及周边工业备用地： （1）禁止引入原料、中间品、产品涉及剧毒化学品的企业；禁止引入涉及重金属污染物排放的项目，如电镀行业。 （2）汽车摩托车制造等行业企业及其它可能危害土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县(区)级环境保护、经济和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 平昌经济开发区-饮料食品工业区：（1）严禁企业自设工业垃圾填埋场所平昌经济开发区-平昌经济开发区（驷马清洁能源）工业区（2）严禁企业自设工业垃圾填埋场所。 其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
	本项目位于星光工业园区内，原料、中间品、产品均不涉及剧毒化学品；本项目不涉及重金属排放；本项目不属于汽车摩托车制造行业。
	符合

	巴河-平昌县-江陵控制单元
	水环境工业污染重点管控区
	空间布局约束
	限制开发建设活动的要求
	严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目不属于涉磷企业。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	新增源等量或倍量替代
	1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%；入河排污口设置应符合相关规定。4、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。5、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
	本项目厂区雨污分流，生活污水预处理后通过市政管网送至星光工业园区污水处理厂处理后达标排放；生产废水部分回用，不能回用部分委托有资质单位处理；本项目厂区内雨污分流；本项目不涉及需要重点管控的新化学物质。
	符合

	平昌经济开发区《星光机械制造产业片区、金宝食品饮料产业片区、驷马清洁能源产业片区、石龙门化工园片区)
	大气高排放重点管控区
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
	项目所在区域执行最新的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级浓度限值。
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	是
	项目严格落实总量控制要求，申请总量并落实。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控各类农用地管控要求
	1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
	本项目不使用煤炭等高污染燃料，工业炉窑已采取配套治理设施，各环节废气均有效收集处理，最大程度减少无组织排放。
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
	本项目使用的原辅料不涉及VOCs物料。
	符合

	平昌县水资源重点管控区
	生态用水补给区
	环境风险防控
	污染地块管控要求
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目租用已建成厂房进行建设，无新增用地。
	符合

	平昌县城镇开发边界
	土地资源重点管控区
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目位于合规工业园区内，租用已建成厂房进行建设，无新增用地，位于开发边界内，不涉及城镇开发边界的调整。
	符合

	
	
	环境风险防控
	污染地块管控要求
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目租用已建成厂房进行建设，无新增用地。
	符合

	平昌县自然资源重点管控区
	自然资源重点管控区
	环境风险防控
	污染地块管控要求
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目租用已建成厂房进行建设，无新增用地。
	符合

	渠江江河湖库岸线重点管控区
	江河湖库岸线重点管控区
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1.严格控制新增开发利用项目的数量和类型，应按照国土、城市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定的累计不利影响。2.严格控制项目类型和开发利用方式，不得加剧险情或影响今后险工险段治理，不得违反生态敏感区特定保护目标。除建设生态公园、河滩风光带等社会公益性项目外，一般不得建设其他项目设施。
	本项目租用已建成厂房进行建设，无新增用地，所在地块不涉及江河湖库岸线管理范围。
	符合

	平昌县其他区域
	生态一般管控区
	/
	/
	暂无。
	/
	/






	其他符合性分析
	4、与《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》中明确：根据行业类型和环保要求，加强新建开发（园）区与市县国土空间规划的衔接，科学推进产城融合。巴中市现有两个省级经济开发区，其中四川巴中经济开发区于2003年设立，主导产业为机械电子、服装纺织和食品医药，四至范围东至巴州区兴文镇郑家山村和玲珑村，南至巴州区兴文镇中营村，西至九寨山和渝巴汉高速，北至巴州区兴文镇观音桥村；四川平昌经济开发区于2012年设立，主导产业为机械、食品饮料、能源，辖星光片区、马家坪—何家坪片区和驷马片区。结合巴中市发展需求，省级经济开发区努力打造国家级经济开发区，积极推进经济开发区的扩区建设，优先保障产业园区的用地，优化产业发展方向，支撑产业培育振兴，加强产业园区与城区的通道联系和设施对接，引领园区高质量发展。
本项目为水基岩屑综合利用项目，以水基岩屑为原料制备免烧建筑基材，位于平昌星光机械产业园内，本项目与园区产业规划不冲突，且已取得了四川平昌经济开发区管理委员会出具的《关于巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目的说明》，同意项目在园区内建设。因此，本项目符合《平昌县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。
5、与《平昌县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《平昌县国土空间总体规划（2021-2035年）》中明确：中心城区构建“一核三心四片”的城市空间结构。围绕渠江两岸的老城、信义、马家坪、黄滩坝等城市组团，形成中心城区综合服务核。拥江发展老城区、金宝、马家坪的滨河地区，全力打造老城商贸中心、金宝商业中心、南部服务中心。“四片”即沿渠江、大通江两岸集聚形成四大产城融合片区，包括西部新城综合服务片区、南部产业开发片区、老城有机更新片区、星光产业开发片区，其中星光产业开发片区重点发展机械制造产业，西部新城综合服务片区重点发展居住和公共服务功能，老城有机更新片区重点发展居住服务功能，南部产业开发片区重点发展食品饮料产业及园区服务配套。
本项目为水基岩屑综合利用项目，以水基岩屑为原料制备免烧建筑基材，位于平昌星光机械产业园内，本项目与园区产业规划不冲突，且已取得了四川平昌经济开发区管理委员会出具的《关于巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目的说明》，同意项目在园区内建设。因此，本项目符合《平昌县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。
6、与《巴中市工业园区发展规划（2020-2027年）》符合性分析
巴中市人民政府关于印发《巴中市工业园区发展规划（2022-2027年）》的通知（巴府发〔2023〕6号）中明确：平昌经开区打造川酒新地标、汽摩产业聚集区。按照“建设东向开放桥头堡、乡村振兴示范县”总体定位，推进工业强县建设，推进园区跨越2.0加速迈向3.0，重点发展“食品饮料+机械制造”（“1+1”产业），持续提升优质白酒、预制菜、汽摩产业等细分领域竞争力；培育新材料（天然气精细化工）、清洁能源、时尚消费品制造。食品饮料主要布局在金宝工业园，机械制造、时尚消费品制造主要布局在星光机械制造产业园，新材料（天然气精细化工）主要布局在平昌石龙门化工园区。推动金宝工业园拓区，加快建设平昌石龙门化工园区，着力打造全省知名的川酒新地标、汽摩产业聚集区。到2027年，平昌经开区进入省级经济开发区第一方阵，规上工业企业突破100家，其中10亿级企业6家；营业收入突破300亿元。
本项目为水基岩屑综合利用项目，以水基岩屑为原料制备免烧建筑基材，位于平昌星光机械产业园内，本项目与园区产业规划不冲突，且已取得了四川平昌经济开发区管理委员会出具的《关于巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目的说明》，同意项目在园区内建设。因此，本项目符合《巴中市工业园区发展规划（2020-2027年）》的相关要求。
7、与地方生态环境保护规划要求的符合性分析
表1‑6 与地方生态环境保护规划的符合性分析
	名称
	规划要求内容
	本项目情况
	符合性

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》
	强化重点污染源治理。以砖瓦、水泥等建材行业为重点，强化落实污染防治措施。各企业按照“一企一策”要求制定错峰生产方案，并将错峰生产主要指标在厂区显著位置进行公示，确保做到真错峰、真停产、真限产。开展水泥、建材等重点行业的深度治理，持续推进砖瓦企业综合整治，推广高效脱硫脱硝除尘技术，推动水泥行业和工业锅炉超低排放改造，水泥生产全过程有效控制粉尘无组织排放；实施燃气锅炉低氮燃烧改造。
	项目建成后，将严格按照要求制定错峰生产方案并公示；本项目煅烧窑采用天然气作为燃料，废气采用旋风除尘器+布袋除尘器1#+喷射活性炭+布袋除尘器2#+3座脱酸塔去除，经1根60m高排气筒（DA001）排放；设备设施均设置在封闭车间内。水泥、煅烧料筒仓顶部自带布袋除尘器，砂石、预处理药剂投加口处设置喷雾降尘措施，投料粉尘经侧吸集气罩+布袋除尘器+喷淋抑尘处理后无组织排放，能够有效控制无组织排放。
	符合

	
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK34]推进扬尘精细化管控。以城市精细化管理为重点，彻底整治扬尘、油烟污染。完善文明施工和绿色施工管理工作制度建设，全面落实建筑施工“六个百分百”，实现视频监控、PM10在线监测全覆盖，实现污染源信息共享、联动响应。减少道路起尘源，运输渣土、石料、水泥、煤炭、垃圾等物料的车辆，应当采取篷盖、密闭等措施，不得超量装载和超速行驶。以砂石、木（石）材加工、散乱堆场、无证汽修、小作坊为重点，全面整治“散乱污”，从严开展砂石和石材加工行业环保整治。对防尘措施落实不到位的商砼站进行全面清理，限期整改。全面取缔城区各类违规堆场、料场，严禁各类汽修企业喷涂超标排放，全面取缔露天喷涂作业，全面整治无证经营汽修行为。
	本项目为一般固废综合利用项目，不属于散乱污企业，不属于砂石和石材加工行业，不属于商砼站企业、喷涂作业等。项目租用现有厂房建设，施工期主要进行厂房调整和设备安装，施工期采取洒水降尘、篷布覆盖等措施，严格落实“六个百分百”要求。
	符合

	
	强化工业企业监督管理。加强工业园区基础设施建设，强化工业企业污水处理设施监督管理，严格工业企业废水排放标准，以排污许可为核心，持续开展工业企业污染源监督、检查。
	本项目生活污水预处理后通过市政管网送至星光工业园区污水处理厂处理后达标排放；生产废水部分回用，不能回用部分委托有资质单位处理。
	符合

	
	确保危险废物安全处理处置。强化危险废物日常监管，落实危险废物申报登记和管理计划备案制度，建立危险废物管理台账，完善危险废物产生单位内部管理制度。对危险废物的产生、收集、贮存、运输及处理处置实施全过程、全方位跟踪管理，确保到2025年危险废物利用处置率保持在100%。
	[bookmark: OLE_LINK37]本项目严格落实危废管理制度、转移联单制度等危险废物管理要求，建设合规的危废暂存间。
	符合

	
	加强行业、园区、企业风险防范管控。落实相关企业环境风险防范主体责任。防范化解重特大突发环境事件风险，提高企业污染隐患和环境风险防范意识，督促企业健全环境应急体系和环境风险防范措施，定期开展环境应急演练，提高环境污染事故应急反应能力。
	落实环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。
	符合

	《巴中市平昌县“十四五”生态环境保护规划》
	加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度。建筑工地全面建立扬尘监控平台，逐步实现污染源信息共享、联动响应。强化道路扬尘治理，严格运渣车辆落实运输环保要求，推进泥头车全密闭运输，遵守运输路线与运输时限要求。加强堆场和裸露地扬尘污染控制。更新优化机械化清扫设备，有效控制道路扬尘污染。
	项目租用现有厂房建设，施工期主要进行厂房扩建及适应性改造、设备安装，施工期采取洒水降尘、篷布覆盖等措施，控制施工扬尘。
	符合

	
	强化工业污水综合整治。严格执行工业企业废水排放标准，以排污许可为核心，持续开展工业企业污染源监督检查。强化白酒、食品、农副产品加工行业废水治理。完善经开区及企业雨污分流系统，推动初期雨水收集处理，实施入园白酒企业“一企一管、明管输送、实时监测”，推进星光工业园污水处理厂污水管网排查整治。
	本项目为水基岩屑综合利用项目，不属于白酒、食品、农副产品加工行业。生活污水经预处理后经园区管网输送至星光工业园区污水处理厂处理。
	符合

	
	加强建设用地风险管控。开展土壤污染状况调查，全面掌握辖区土壤污染现状，建立土壤污染风险源清单。加强危险废物规范化管理。严格转移审批，严格执行危险废物转移联单制度。切实强化储运过程风险防控，落实储运过程污染防治措施，严控长距离运输，防止二次污染。防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，增加土壤环境影响评价专篇（章），提出和实施防范土壤污染具体措施。
	本项目各类危险废物均暂存于危废暂存间，《危险废物转移管理办法》要求，定期交由资质单位处置，做好台账记录；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做好“六防”措施；本项目提出了防范土壤污染的具体措施；本项目拟根据要求实行分区防渗措施，分区防渗措施与主体工程同时设计、同时施工，同时投产。
	符合

	
	确保危险废物安全处理处置。强化危险废物日常监管，落实危险废物申报登记和管理计划备案制度,建立危险废物管理台账，完善危险废物产生单位内部管理制度。对危险废物的产生、收集、贮存、包装、运输及处理处置实施全过程、全方位跟踪管理，确保到2025年危险废物利用处置率保持在100%。
	本项目严格落实一般工业固废管理制度要求，所有固废均得到妥善处置。
	符合


综上所述，本项目符合巴中市、平昌县“十四五”生态环境保护规划的要求。
8、与大气污染防治相关要求符合性分析
本项目与大气污染防治相关要求符合性见下表：
表1‑7 与大气污染防治相关要求符合性分析
	名称
	要求内容
	本项目情况
	符合性

	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
	含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
	本项目石油烃（以非甲烷总烃计）随水基岩屑煅烧而直接焚烧处理后，经1根60m高排气筒（DA001）排放。
	符合

	《四川省“十四五”生态环境保护规划》的通知（川府发〔2022〕2号）
	新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施。
	
	符合

	《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（川府发〔2024〕15号）
	加快工业炉窑清洁化改造。重点区域原则上不再新增燃料类煤气发生炉，现有燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源，安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。持续抓好燃煤（油、柴、气）锅炉窑炉电能替代传统项目，重点做好“电烤烟”“电制茶”、页岩气开采“以电代油”等电能替代示范项目。到2025年，力争完成80%的集中式烤烟房煤改电改造，全省电制茶比例达到80%。
	本项目使用的回转窑使用电能、天然气，不使用高污染燃料。
	符合

	
	开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。拟开设餐饮服务单位的建筑应建设专用烟道。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位应当全部安装油烟净化装置或采取等效措施，做好定期维护。推动成都市等有条件的地区实施第三方运维管理、运行状态监控。因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。
	本项目产生的食堂油烟依托已建的油烟净化器处理后达标引至楼顶排放；煅烧工序异味经煅烧后有效去除；车间异味经密闭厂房+喷洒除臭剂得到有效治理。
	符合

	《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）
	三、重点任务（四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、破碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上洒落的物料。
	本项目水基岩屑堆存区、水基岩屑储存池和砂石堆放区、水泥筒仓、煅烧料仓均位于厂房内，厂房起围挡作用，受风力起尘影响较小；水基岩屑、水泥和砂石在使用过程采用封闭式输送带输送；厂区道路已硬化；定期对车间及周边区域进行地面冲洗；在水基岩屑储存池位置设置有车辆冲洗区域；水基岩屑通过密闭车辆或罐装车辆运输至厂房内。
	符合

	《巴中市空气质量持续改善行动计划实施方案》（巴府发〔2025〕1号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新（改、扩）建项目要严格落实国（省）产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放碳达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评等相关要求。
	符合

	
	加快重点行业落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，制定实施年度落后产能退出工作方案，依法依规推动落后产能退出，支持限制类涉气行业工艺装备通过等量或减量置换退出或进行深度治理、超低排放改造。
	本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属鼓励类项目。
	符合

	
	大力推进工业炉窑清洁化改造。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。巴州区、恩阳区、巴中经开区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，现有的煤气发生炉逐步实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。
	本项目煅烧回转窑采用天然气为燃料，属清洁能源。
	符合

	
	深化扬尘污染综合治理。严格落实《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》要求，推行绿色标杆工地创建，建设用地面积5000平方米及以上且施工周期6个月及以上的建筑工地安装视频监控并接入监管平台。
	本项目租用已建成厂房建设，施工期较短（6个月），施工期严格落实本次评价提出的扬尘控制措施，文明施工，绿色施工。
	符合

	《巴中市扬尘污染防治条例》
	第三十二条工业生产企业在物料堆存、传输、装卸等环节，应当按照法律法规和其他规定采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等防尘措施，符合工业物料堆场有关技术规范。易产生粉尘的工业生产企业，应当配套建设粉尘收集处理设施，鼓励采用先进的清洁生产工艺，减少粉尘排放。
	原料堆存在密闭车间内；成品堆存设置三面围挡+顶棚+洒水等防尘措施；运输过程采用密闭传送带，生产过程各环节产生的粉尘均有效收集处理；设置洗车区对车辆轮胎进行冲洗；厂内道路硬化，定期清扫和洒水降尘。
	符合


综上所述，本项目符合大气污染防治相关的法规、规范要求。
9、与水污染防治相关要求符合性分析
表1‑8 项目与水污染防治相关要求符合性分析
	[bookmark: _Hlk206146367]规划名称
	内容
	本项目情况
	符合性

	《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》
（川府发59号）
	（一）狠抓工业污染防治
2.专项整治“10+1”重点行业。环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。
（五）调整产业结构
17.严格环境准入。环境保护部门按照流域水质目标、区域功能划分、容量总量核定的“三位一体”环境准入要求，进一步细化准入条件，严格准入标准，强化分类指导；执行规划环境影响评价、项目环境影响评价以及流域、区域水环境质量和水污染物减排绩效挂钩制度；逐步建立水环境承载能力监测评价体系，对已超过水环境承载能力的地方，由各地制定并组织实施水环境质量达标方案。
	本项目不属于“10+1”重点行业，所在区域地表水环境达标。
	符合

	《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4 号）
	实施园区工业废水达标整治。在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放；处理设施建成后，加强运行维护，确保设施稳定运行。
	本项目仅外排生活污水，经预处理后排入市政污水管网，送至园区污水处理厂进一步处理后达标排放；生产废水部分回用于生产，其余部分委托有资质单位清运处理。
	符合

	
	减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。指导钢铁、印染、造纸、石油化工、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用。
	本项目不属于高耗水项目，项目生产过程中对可利用的循环水进行了全部利用，有效减少了用水量和排水量。
	符合


综上分析，本项目建设与水污染防治相关政策要求相符。
10、项目与土壤污染防治相关要求符合性分析
表1‑9 项目与土壤污染防治相关要求符合性分析
	规划名称
	内容
	本项目情况
	符合性

	《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号）
	（八）切实加大保护力度。严格保护优先保护类耕地，将符合条件的划为永久基本农田，并落地到户上图入库，实行严格保护，确保面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。…
严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。
	[bookmark: OLE_LINK29]本项目位于四川平昌经济开发区内，用地为工业用地，不占用耕地。
	符合

	
	（二十一）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，相关县（市、区）政府要制定综合整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对全省电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
	本项目原料堆放场所设置防扬散、防流失、防渗漏措施；本项目产生的各类固废分类收集处置，项目设置了危废暂存间，并采取了相应的污染防治措施。
	[bookmark: OLE_LINK33]符合

	巴中市“十四五”土壤污染防治规划
	根据规划内容，“十四五”期间主要任务：（一）深化土壤环境质量调查和评估，包括深化农用地土壤污染调查、加强建设用地土壤污染调查、加快尾矿库调查和风险评估、持续开展常态化调查与评估；（二）加强土壤污染源头监管和防控，包括加强耕地管控保护和污染防治、加强建设用地风险管控和准入监管、加强未利用地监管及合理利用、推进农业农村污染源源头防控、加强矿山开采和固废污染管控、加强重点企业与园区源头防控；（三）强化土壤污染治理与修复利用，包括科学实施污染耕地治理与修复工作、加强建设用地土壤污染治理与修复、加快典型矿区生态治理与修复试点推进；（四）提升土壤环境监测和监管能力，包括强化土壤环境监测保障、加大土壤执法监管力度。
在“加强矿山开采和固废污染管控”中提到：加强固体废物污染管控。推进固体废物源头减量，鼓励引导工业企业开展自愿性清洁生产审核，持续推进重点行业企业强制性清洁生产审核。发展生态农业，大力推广绿色建筑和绿色建造方式、装配式建筑，促进建筑垃圾源头减量。提升固体废物资源化利用水平，通过回收、加工、循环、交换等方式，加快推进工业固体废物资源化利用。推进巴中经开区绿色化、循环化改造，构建废旧物资循环利用体系。逐步提高污水处理厂的污泥脱水率，强化污泥安全处理处置。
	本项目利用水基岩屑为原料，将其煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂、水等制备免烧砌块。符合“固体废物污染管控：提升固体废物资源化利用水平，通过回收、加工、循环、交换等方式，加快推进工业固体废物资源化利用”相关要求。
通过对土壤可能发生污染的途径分析，针对性地提出了源头控制、分区防渗等防治措施，并加强环境管理；全面加强项目实施可能对土壤造成的影响；在落实相应措施后，对土壤环境影响较小。
	符合


综上，本项目建设与土壤污染防治相关要求相符。
11、项目与固废污染防治相关政策符合性
表1-10 与固废污染防治等相关政策符合性分析
	政策文件
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
	本项目利用水基岩屑为原料，将其煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂、水等生产免烧砌块，能够实现一般固废的综合利用。本项目针对废水、废气、噪声、固废均提出相应污染防治措施，各项污染物能够达标排放，固废能够得到妥善处理处置，对环境影响较小。
	符合

	
	建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
	依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
	符合

	
	建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。
	在车间内建设水基岩屑储存池，对贮存场所进行重点防渗，符合国家环境保护标准。
	符合

	《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）
	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目原料为水基岩屑，属一般工业固废。
	符合

	
	加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目不涉及大宗固体废弃物的综合利用。
	

	
	提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。
	本项目属于水基岩屑和综合利用，不属于电器电子产品、汽车、动力电池等行业。
	

	
	加强再生材料应用推广。建立完善再生材料标准和认证制度。研究实施再生材料和产品碳足迹认证。引导生产企业提高再生材料应用比例。推动将再生材料应用情况纳入企业履行社会责任范围。将更多符合条件的再生材料和产品纳入政府绿色采购范围。探索再生材料应用情况信息化追溯。
	本项目利用水基岩屑烧制免烧砌块，其产品严格执行《非烧结垃圾尾矿砖》（JC/T422-2025），同时需满足《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）、《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T7298-2024）中关于浸出液污染控制项目限值要求。
	

	
	提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
	本项目属于水基岩屑综合利用，水基岩屑属一般工业固废。
	

	
	稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。
	本项目为水基岩屑综合利用，生产过程产生的固体废物均得到妥善处理。
	

	关于印发《一般工业固体废物环境管理工作指南》的通知（环办固体函〔2026〕18号）
	八、贮存管理
	1.产废单位建设、运行一般工业固体废物贮存场，应当执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599)等有关标准规范及环境影响评价审批文件要求。
	本项目水基岩屑储存池、水基岩屑堆存区以及一般固废暂存间均执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。
	符合

	
	
	2.产废单位应对照《固体废物分类与代码目录》，将一般工业固体废物分类分区贮存。
	本项目设置水基岩屑储存池、水基岩屑堆存区以及一般固废暂存间，设置在厂房内，地面进行重点防渗处理；按规定张贴标识标牌，分类分区暂存。
	符合

	
	
	3.产废单位应在贮存设施显著位置张贴符合《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)规定的环境保护图形标志，并注明贮存的一般工业固体废物种类等信息。
	
	

	
	
	4.采用库房、包装工具等贮存一般工业固体废物的，应根据物料特性及可能产生的环境污染风险，合理采取防扬散、防流失、防渗漏等环境保护措施。
	
	

	
	
	5.鼓励有条件的产废单位在贮存场所出入口、磅秤位置等关键点位设置视频监控，配备智能称重设备。
	本项目厂区门口设置地磅和视频监控。
	符合

	
	九、利用处置管理
	1.产废单位应当根据经济、技术条件对一般工业固体废物加以利用，利用一般工业固体废物应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)、《锰渣污染控制技术规范》(HL]1241)、《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》(HLJ1415)等有关标准规范要求。
	本项目利用的水基岩屑属于一般工业固废，利用水基岩屑符合《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）相关要求。
	符合

	
	
	2.对一般工业固体废物进行无害化处置的，应当符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485)等有关标准规范要求。
	
	

	
	
	3.一般工业固体废物专用焚烧炉的污染控制应当执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485)有关要求。
	本项目煅烧水基岩屑过程，与一般工业固体废物焚烧炉类似，因此，本项目颗粒物、SO2、氯化氢、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英、CO参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中限值要求。
	符合

	
	
	4.鼓励产废单位在利用处置设施安装视频监控。
	本次评价建议企业在回转窑设备处安装视频监控。
	符合

	
	十、设备管理
	1.定期对厂区内收集、贮存、利用、处置等设施、设备和场所进行检查维护，保证其正常运行和使用。
	项目定期对水基岩屑储存池、水基岩屑堆存区、一般固废暂存间以及回转窑设备进行检查维护，保证正常运行和使用。
	符合

	
	
	2.按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定，建立企业监测制度，
制定监测方案，定期进行环境监测，并编制监测报告。
	本项目制定了企业监测制度，建设单位委托有资质单位进行定期监测，并出具监测报告。
	符合


综上，本项目建设与固废污染防治相关要求相符。
12、项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]表1‑11 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析
	序号
	HJ1091-2020相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。
	水基岩屑来源于巴中及周边石油、天然气钻井过程中产生的水基岩屑。根据2018年2月原四川省环境保护厅发布的《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》，水基岩屑按照一般工业固废管理。同时，设置专用水基岩屑储存池和干水基岩屑堆存区，用于暂存水基岩屑原料，储存池采取相应的防渗措施，防止有毒有害物质的释放。
	符合

	2
	应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。
	水基岩屑分别储存于车间内储存池、堆放区，均采取重点防渗措施。水基岩屑堆存区均三面设置围堰，一面设置斜坡。
煅烧窑采用天然气作为燃料，废气采用旋风除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔工艺去除，经1根60m高排气筒（DA001）排放；石油烃（以非甲烷总烃计）随水基岩屑煅烧而直接焚烧处理后，经1根60m高排气筒（DA001）排放；设备设施均设置在封闭车间内。筒仓顶部自带布袋除尘器，砂石、预处理药剂投加口处设置喷雾降尘措施，投料粉尘设置侧吸集气罩+布袋除尘器+喷淋抑尘，能够有效控制无组织排放。有组织废气能够达到行业排放标准要求。生活污水达到污水处理厂收纳标准，排放至星光工业园区污水处理厂集中处理。生产废水部分回用，剩余部分委托有资质单位清运处理。噪声通过优选设备、基础减振、建筑隔声等进行控制。
	符合

	3
	产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置。
	
	符合

	4
	应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	
	符合

	5
	应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。
	本项目生产车间密闭，通过喷洒除臭剂等措施，周界恶臭污染物（臭气浓度）浓度满足GB14554的要求。
	符合

	6
	产生的冷凝液、浓缩液、浸出液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	含水率70%水基岩屑在储存池内暂存，水基岩屑经压滤设备压滤后用于后续加工，压滤液部分回用于制砖生产，无法回用的部分委托有资质单位清运处理。
	符合

	7
	应防止噪声污染，设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求。
	各类噪声源经隔声、消声、减振等措施并通过距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
	符合

	8
	产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。
	废气治理设施收集到的粉尘均作为原料回用；氟化钙污泥通过鉴定确定危险性质，后按照相应的固废种类进行管理。在未鉴别确定其性质之前，按危废进行管理；废液压油由厂家更换后带走，不在厂内暂存；废机油、废机油桶、废活性炭、沾油废物作为危险废物暂存，委托资质单位定期清运处置；生活垃圾由当地环卫清运。
	符合

	9
	危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。
	废液压油由厂家更换后带走，不在厂内暂存；废机油、废机油桶、废活性炭、沾油废物等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存库，定期交由资质单位清运处置。设置1间危废暂存间，严格按照GB18597、HJ2042等要求设置包装及危废暂存间，暂存危险废物。
	符合

	10
	固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求，内容详见HJ1091-2020中8.1要求。
	建成投产后建设单位应定期对水基岩屑进行检测，并定期对产品进行检测。
	符合


综上，本项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）中各项要求。
13、与《陆上石油天然气开采钻井废物处置污染控制技术要求》（SY/T7298-2016）及《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）《石油天然气开采固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》（四川省环境保护厅公告2018年第3号）符合性分析
表1‑12 本项目与SY/T7298-2016的符合性分析
	序号
	SY/T7298-2016相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	钻井废物的收集、贮存、运输、利用、处置，以及钻井废物处置工程的选址、设计、施工、验收和运行应符合国家和地方相关固体废物污染防治法律法规与标准要求。
	本项目符合国家及地方固体废物污染防治相关法律法规及标准要求。
	符合

	2
	钻井废弃物处置过程中应采取必要措施，保护处置场地周边地表水、地下水、土壤、空气、植被及野生动植物栖息环境，避免造成环境污染和生态破坏。
	设置水基岩屑专用堆存池和干水基岩屑堆存区，均位于车间内部，采取“三防”措施，并对地面和池体进行重点防渗处理。
	符合

	3
	钻井废弃物处置过程中排放的废水和废气污染物、环境噪声应符合国家和地方相关排放标准的要求，产生固体废物的处理处置应符合国家和地方相关固体废物污染控制标准要求。
	煅烧窑采用天然气作为燃料，废气采用旋风除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔工艺去除，经1根60m高排气筒（DA001）排放；石油烃随水基岩屑煅烧而直接焚烧处理后，经1根60m高排气筒（DA001）排放；设备设施均设置在封闭车间内。筒仓顶部自带布袋除尘器，砂石、预处理药剂投加口处设置喷雾降尘措施，投料粉尘设置侧吸集气罩+布袋除尘器+喷淋抑尘，能够有效控制无组织排放。有组织废气能够达到行业排放标准要求。生活污水达到污水处理厂收纳标准，排放至星光工业园区污水处理厂集中处理。生产废水部分回用，剩余部分委托有资质单位清运处理；噪声通过优选设备、基础减振、建筑隔声等进行控制。
	符合

	4
	钻井废物经无害化处置后，对其进行资源化（如作为建筑材料等）利用的，应符合相关治理标准和污染控制标准
	将水基岩屑作为生产原料，煅烧后配以水泥、固化剂、砂石、水等压制制备免烧建筑砌块，实现资源化利用，综合利用过程中废气污染物排放满足排放标准要求，产品质量能够满足对应质量标准要求。
	符合


表1-13 本项目与SY/T7466-2020的符合性分析
	序号
	SY/T7466-2020相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	对收集的水基钻井废弃物采用固液分离以实现钻井废弃物减量化。水基钻井废弃物进行固液分离或无害化处理后，进一步资源化处理或安全处置。
	采用压滤机对水基岩屑进行固液分离后，再进一步分别处理压滤液和压滤后的水基岩屑，煅烧水基岩屑制备煅烧料，压滤液优先回用，其余委托有资质单位清运处理。
	符合

	2
	水基钻井废弃物处理、处置过程中应保护处置场地及周边环境，避免造成环境污染和生态破坏。
	本项目运营过程中污染物排放满足相应标准，不会对周边环境造成污染和生态破坏。
	符合

	3
	水基钻井废弃物处理、处置过程排放的废水和废气污染物、环境噪声，应符合国家和地方相关排放和控制标准的要求；废弃钻井液和钻屑的处理、处置除符合本标准外，还应符合国家、地方及SY/T7298等固体废物污染控制标准。
	将水基岩屑作为生产原料，煅烧后配以水泥、固化剂、砂石、水等压制制备免烧建筑砌块），实现资源化利用，综合利用过程中废气污染物排放满足排放标准要求，产品质量能够满足对应质量标准要求。
	符合

	4
	水基钻井废弃物用于制备免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、烧结砖，抗压强度不小于10MPa，并根据建材用途满足对应建材标准要求。
	本项目将水基岩屑煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂、水等制备免烧砌块，产品质量满足治疗标准要求，产品抗压强度不小于10MPa。
	符合

	5
	制备的建材产品，放射性满足GB6566的要求。
	类比类似项目，制备的建材产品放射性满足GB6566的要求。建成投产后建设单位应定期对产品进行检测，确保放射性符合要求。
	符合


表1‑14 与HJ1461-2026的符合性分析
	规划要求内容
	本项目情况
	符合性

	5收集、贮存、转移污染控制要求
	5.3 水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能满足GB18599的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。
5.5 剩余固相的转移采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。
	本项目在1号厂房内设置1座干水基岩屑堆存区；在2号厂房内设置1座湿水基岩屑储存池，池体和堆存区地面均采取重点防渗；均位于厂房内，采取了防雨、防尘、防泄漏等措施。
	符合

	6利用、处置污染控制要求
	6.1水基岩屑
6.1.2制备烧结砖、陶粒
水基岩屑制备烧结砖、陶粒时，满足以下要求：
a)窑炉烟气设置气体收集处理设施，废气排放满足GB29620、GB25464等国家或地方大气污染物排放标准的要求。其中，使用磺化钻井岩屑的，采用活性炭喷射或其他适宜的方法减少二噁英类的产生，废气中二噁英类的排放满足GB18484的要求。
	本项目烧结废气设置旋风除尘器+布袋除尘器1#+喷射活性炭+布袋除尘器2#+3座脱酸塔去除，本项目水基岩屑煅烧制备免烧砌块，主体属于砖瓦行业，因此氮氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中限值要求，其他污染因子参考执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），经1根60m高排气筒（DA001）排放。
	符合

	环境和污染物监测要求
	8.2 利用产物满足相应的产品质量标准要求，并定期进行采样监测，符合以下要求：
a）用于生产烧结砖、陶粒、混凝土骨料的，对烧结砖、陶粒、混凝土骨料的监测频次满足HJ1091的要求。
	根据HJ1091要求，本次环评要求建设单位对产品中的特征污染物（包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英）监测频次不低于每周3次；连续二周监测结果均不超过环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。
	符合


表1-15 与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性分析
	规划要求内容
	本项目情况
	符合性

	固体废物处置及综合利用
	页岩气开采产生的固体废物应实行全过程管理，并按照“减量化、资源化、无害化”的原则，减少固体废物的产生量，并对其进行资源化利用和无害化处理处置。
	本项目利用水基岩屑作为原料，将其煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂、水等生产免烧砌块，实现水基岩屑的资源化利用。
	符合

	
	水基岩屑应首先进行固液分离，降低含水率，回收其中的液相并重复利用，剩余固相优先考虑资源化综合利用，同时加强其暂存、预处理、转运等过程的环境管理，避免二次污染。外送加工利用水基岩屑，应符合接纳企业对原材料的质量和规格要求，同时接纳企业应具有相关环保手续；企业自身加工利用水基岩屑，应符合国家行业技术政策和相关环保要求；利用水基岩屑加工制作成产品外售，应符合产品质量标准。无害化填埋水基岩屑，其填埋场所应符合《土壤污染防治行动计划》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的相关规定。
	本项目为水基岩屑的接纳企业，属于利用水基岩屑加工制成产品外售的企业，本项目接收的水基岩屑含水率为70%，入厂后经预处理脱水为含水率35%水基岩屑。本项目利用水基岩屑制备免烧砌块，其产品质量标准满足《非烧结垃圾尾矿砖》（JC/T422-2025），同时满足《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）、《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T7298-2024）中关于浸出液污染控制项目限值要求。
	符合


综上所述，本项目建设符合《陆上石油天然气开采钻井废物处置污染控制技术要求》（SY/T7298-2016）及《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）《石油天然气开采固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》（四川省环境保护厅公告2018年第3号）的相关要求。
14、与《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版》（川环办函〔2024〕337号）的符合性分析
表1-16 与通用行业企业绩效分级指标的符合性分析一览表
	差异指标
	B级企业
	本项目情况
	符合性

	能源类型
	未达到A级（以电、天然气为能源）要求。
	本项目主要以电、天然气为能源。
	符合

	生产工艺
	属于《产业结构调整指导目录》鼓励类和允许类。
	对照《产业结构调整指导目录》，本项目属于鼓励类。
	符合

	无组织管控
	（一）涉PM企业基本要求
1、物料装卸
（1）车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集尘除尘装置，料场应采取有效抑尘措施。
（2）不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
2、物料储存
（1）一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。
（2）危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
3、物料转移和输送
（1）粉状、粒状等易产尘物料转移、输送过程应采用管状带式输送机、气力输送、密闭车厢等密闭方式运输；粒状、块状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集尘除尘措施，或有效抑尘措施。
4、工艺过程
（1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部有效抑尘、集尘除尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集尘除尘设施。
（2）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。
	1、项目均采用密闭车辆运输在封闭的厂房内进行装卸。
2、煅烧料、水泥设置密闭筒仓；砂石堆存区、预处理药剂投加工段设置洒水抑尘装置；投料粉尘设置侧吸式集气罩+布袋除尘器+喷淋装置；所有原料均位于厂房内，厂房四周、顶部均完整、大门为硬质材质，地面硬化，门窗常闭。
设置独立危废暂存间对危险废物进行分类分区暂存，标识标牌、台账、转运记录等情况完善。液体危废采用密闭容器承装，下方设置防渗托盘。
3、本项目不使用VOCs物料，粉状、粒状物料采用密闭管道输送。
4、进行物料开封、转移、配料、混合过程均在封闭的厂房内进行。水泥、煅烧料筒仓顶部均自带布袋除尘器处理；砂石堆存区、预处理药剂投加工段设置喷雾抑尘装置；投料粉尘设置侧吸式集气罩+布袋除尘器+喷淋装置。
5、本项目煅烧过程产生石油烃（以非甲烷总烃计），随水基岩屑煅烧而直接焚烧处理后，经1根60m高排气筒排放（DA001），VOCs无组织浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织管控要求。
	符合

	
	（二）涉VOCs企业基本要求
1、物料储存
（1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或者包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳或防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
（2）危险废料存放于独立密闭暂存间内，暂存间内地面硬化并做好防扬散、防流失、防渗漏措施；液体危废需采用密闭容器盛装，必须有泄漏液收集装置（托盘、导流沟、收集池等）；具有挥发性气体的危废需采用密闭容器盛装，暂存间废气经导出口排至气体净化装置。
2、物料转移和输送
（1）VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等密闭输送。
（2）VOCs物料采用密闭包装、密闭容器等密闭方式进行转移。
3、工艺过程
（1）原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。
涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
4、其他涉VOCs物料的过程需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织管控要求。
	
	

	
	（三）厂容厂貌
厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	
	

	污染治理技术
	（一）涉锅炉/炉窑要求：
1、燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑：
（1）PM采用袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术。
（2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于85%）。
（3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术。
2、电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到A级要求。
（二）其他工序（非锅炉/炉窑）：
1、PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。
2、VOCs废气采用燃烧、吸附等治理技术。
	本项目回转窑使用天然气进行燃烧，煅烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器1#+喷射活性炭+布袋除尘器2#+3座脱酸塔去除；石油烃（以非甲烷总烃计）采用回转窑直接焚烧处理。
	符合

	排放限值
	（一）锅炉：
1、PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
燃煤/生物质：10、35、50mg/m3；
燃油：10、20、80mg/m3；
燃气：5、10、50/30【4】mg/m3；
（基准含氧量：燃煤/生物质/燃油/燃气：9%/9%【5】/3.5%/3.5%）。
2、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）
（二）加热炉、热处理炉、干燥炉：
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3；
（基准含氧量：燃油/燃煤3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。
（三）其他炉窑：
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基准含氧量：9%）。
（四）其他工序：
1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。
2、VOCs（以NMHC计）有组织排放浓度不高于40mg/m3。
3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。
	本项目回转窑使用天然气进行燃烧，属于其他炉窑，执行B级企业标准，PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、100、200mg/m3。
	符合

	
	备注：各项污染物稳定达到以上排放控制要求。
	
	

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排口应当安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，用电监管数据按要求与省、市管理部门用电监管平台联网。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	项目按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
	符合

	运输方式
	1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不低于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的比例不低于80%。
4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。
	物料公路运输、危险废物运输均使用国五排放标准重型载货车辆。
	符合

	运输监管
	1、年度日均载货车辆进出10辆次及以上的单位，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。
2、其他企业建立车辆进出台账。
	企业建立门禁视频监控系统和车辆进出台账。
	符合

	备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺。
备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺。
备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺。
备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。
备注【5】：不包含生物质/垃圾焚烧发电。
备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。


根据上表所述，本项目建设执行B级标准，与《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版》（川环办函〔2024〕337号）中“通用行业”企业绩效分级指标相符。
15、与国家及地方有关重金属污染防治的规范文件符合性分析
为加强涉重金属行业污染防控，生态环境部于2018年4月16日发布了《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）。为进一步强化重金属污染物排放控制，有效防控涉重金属环境风险，生态环境部于2022年3月印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。为贯彻生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》，严格落实重金属总量控制制度，规范重点行业重金属污染物排放指标管理，四川省生态环境厅发布了《关于印发〈四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）〉的通知》（川环发〔2021〕13号）。为深入打好污染防治攻坚战，进一步强化重金属污染物排放控制，有效防控涉重金属环境风险，川污防办发布了《关于印发〈四川省“十四五”重金属污染防控工作方案〉的通知》（川污防攻坚办〔2022〕61号）。为此，本评价将结合以上文件的相关要求，对本项目建设符合性分析如下。
表1-17 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》的符合性分析一览表
	相关文件
	相关规定及要求
	本项目情况
	备注

	《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》
	工作重点
	重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、中有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于该文件所列重点行业。
	符合

	
	严格环境准入
	新、改、扩建涉及重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于该文件所列重点行业。
	符合

	
	
	严格控制在优先保护类耕地集中区域新、改、扩建新增加重金属污染物排放的项目。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	本项目位于四川平昌经济开发区-星光工业园区内，不在优先保护类耕地集中区内。
	符合

	《关于进一步加强重金属污染防控的意见》
	防控重点
	重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，项目所在地不属于重金属污染防控重点区域；本项目重金属排放浓度低于检出限，因此不考虑总量控制指标。
	符合

	
	
	重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。
	
	

	
	
	重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。
	
	

	
	严格准入，优化涉重金属产业结构和布局
	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，项目所在地不属于重金属污染防控重点区域。
	符合

	
	
	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	经分析，本项目不属于落后产能，所用工艺设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中设备。
	符合

	
	
	优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于文件所列禁止类建设项目。
	符合

	
	突出重点，深化重点行业重金属污染治理
	加强重点行业企业清洁生产改造。加强重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。加大有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。电石法（聚）氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克，并确保持续稳中有降。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，不属于重点区域，本项目达到国内清洁生产先进水平。
	符合

	
	
	推动重金属污染深度治理。自2023年起，重点区域铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。根据排放标准相关规定和重金属污染防控需求，省级人民政府可增加执行特别排放限值的地域范围。上述执行特别排放限值的地域范围，由省级人民政府通过公告或印发相关文件等适当方式予以公布。重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施，处理达标后排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，项目所在区不属于重点区域，不涉及冶炼、采选、电镀。
	符合

	
	
	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，开展长江经济带尾矿库污染治理“回头看”和黄河流域、嘉陵江上游尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。
	本项目70%含水率水基岩屑储存于水基岩屑储存池内，经预处理后的35%含水率水基岩屑储存于水基岩屑堆存区内，水基岩屑储存池、干水基岩屑堆存区地面硬化处理，并配套落实“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）。
	符合

	《四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）》
	重点行业
	重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑、汞冶炼和前述金属再生冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，项目选址不在重点区域内。
	符合

	
	重点重金属
	重金属污染物排放指标是指重点行业项目所涉及的废水、废气中铅、汞、镉、铬和类金属砷五种重金属污染物排放总量
	
	符合

	
	总量指标
	新、改（扩）建重点行业建设项目应遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则。建设单位提交环境影响评价文件时，应明确新增重金属污染物排放指标来源。
	
	符合

	《四川省“十四五”重金属污染防治实施方案》
	防控重点
	重点重金属污染物。铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）、铊（Tl）和锑（Sb），并对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	
	重点行业。重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业（包含专业电镀和有电镀工序的企业）、化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）、皮革鞣制加工业等6个行业。
	
	符合

	
	
	重点区域。雅安市汉源县、石棉县和凉山州甘洛县。
	
	符合

	
	严格环境准入，优化涉重金属产业结构和布局
	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，同时严格执行长江经济带发展负面清单管理制度。雅安市汉源县、石棉县和凉山州甘洛县新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1，其他区域遵循“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量指标来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	
	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	经分析，本项目不属于落后产能，所用工艺设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中设备。
	符合

	
	
	优化重点行业企业布局。积极推动涉重金属产业集中优化发展，持续调整产业结构和优化布局，推进位于环境敏感区和城市建成区环境风险高的大中型重点行业企业搬迁改造。按国家规定，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革等企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。持续推动电镀企业入园。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	突出重点，深化重点行业重金属污染治理
	加强重点行业企业清洁生产改造。推动重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。电镀行业大力推广无氰、无氟、无磷、低毒、低浓度、低能耗和少用络合剂的清洁生产工艺，鼓励采用三价铬和无铬钝化工艺。鼓励制革行业开展铬鞣剂替代技术改造。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。积极推动有色金属冶炼行业企业竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。按国家规定，电石法聚氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克，并确保持续稳中有降。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，不在重点区域内。达到国内清洁生产先进水平，不涉及电镀、钝化工艺，不属于制革、有色金属冶炼及电石法聚氯乙烯生产企业，不涉及高镉、高砷或高铊的矿石原料使用。
	符合

	
	
	推动重金属污染深度治理。开展矿产资源开发活动集中区重点污染物特别排放限值执行情况“回头看”。按国家规定，自2023年起，汉源县、石棉县、甘洛县铅锌冶炼和铜冶炼企业执行颗粒物特别排放限值。督促有色金属冶炼企业加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。督促重有色金属矿采选企业按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，完善废水收集与处理设施，处理后回用或达标排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。相关市（州）开展电镀行业重金属污染调查，编制污染综合整治方案并组织实施。推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可得技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。
	本项目不属于矿产资源开发活动；不属于铅锌冶炼、铜冶炼、有色金属冶炼、重有色金属矿采选企业；不属于电镀行业。仅水基岩屑煅烧过程产生少量重金属，设置1套旋风布袋除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔对烧结废气进行处置，经处理后的排放重金属排放量极少。
	符合

	
	
	开展涉锰行业排查整治。对锰矿开采、电解锰生产、锰渣堆存场所地下水、外排废水达标情况及污染防治设施情况等进行全面排查，针对存在的问题实施整治。对长期停用或库容已满的渣场，按相关标准规范封场。相关市（州）于2022年12月底前完成全面排查并形成问题清单报送省污染防治攻坚战领导小组办公室，原则上2024年12月底前完成问题整治，并将整治结果报送省污染防治攻坚战领导小组办公室。
	本项目综合利用水基岩屑，属于一般工业固废综合利用项目，不属于重点行业，不在重点区域内。
	符合

	
	
	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，制定四川省“十四五”尾矿库污染治理实施方案，持续开展尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。支持并引导含重金属固体废物资源化综合利用。
	经分析，项目70%含水率水基岩屑储存于水基岩屑储存池内，经预处理后的35%含水率水基岩屑储存于水基岩屑堆存区内，水基岩屑储存池、干水基岩屑堆存区地面硬化处理，并配套落实“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）。
	符合


综上所述，项目所在平昌县不属于国控或省控制重点区域，本项目不属于重点行业。项目不涉及生态红线，建成后将按照相关规定，落实监测制度、排污许可制度、信息公开与公众监督等。因此，该项目符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）》《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》等相关要求。
17、与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的符合性分析
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），规定如下：
6 利用固体废物生产的产物以及环境治理和污染控制过程中产生的物质的鉴别
6.1 市场上存在使用正常原料生产的同类物质，并同时满足以下条件时，不属于固体废物：
a）物质组成（有效成分含量和杂质限量）及性能指标符合以下任一国家或行业通行的标准，并按标准规定的用途使用：
1）针对固体废物利用工艺制定的产品质量标准；
2）市场上使用正常原料生产的同类物质的质量标准。
b）除正常物质组成之外，其他对人体健康或生态环境有害的物质，符合相关国家污染控制标准所规定的含量限值[含量限值包含6.1a）规定的所有使用情形]，或技术规范所规定的技术要求。当没有国家污染控制标准或技术规范时，与被替代物质相比，满足以下任意条件：
1）产物中环境有害成分含量[6.1a）标准规定除外]不得高于被替代物质；或所含有害成分在被替代物质任何使用过程中均不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；
2）如该产物替代工业原料使用时，生产的产品所含有害成分含量符合6.1a）和6.1b）1）规定的要求，且生产过程中排放到环境中的污染物应不高于污染控制标准所规定的排放要求。当特征污染物缺乏相应的排放控制限值时，污染物排放应不高于使用被替代原料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；
3）如该产物替代燃料使用时，排放到环境中的污染物应不高于该燃烧设施污染控制标准所规定的污染物排放要求。当该特征污染物缺乏相应的排放限值时，污染物排放应不高于使用被替代燃料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响。
6.2不满足第6.1规定的鉴别条件，或市场上不存在使用正常原料生产的同类物质时，均属于固体废物。
6.3以不具有实际功能价值的固体废物为原料或配料产生的混配产物，仍然属于固体废物。
7.2本标准鉴别不属于固体废物的副产物和目标产物（包括固体废物利用产物），超出市场的实际需求，而采用或必须采用7.1所列作业方式进行处置，或以不属于其原始用途的方式进行利用时，属于固体废物。
本项目与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）符合性如下：
（1）产品质量标准
根据《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》中：“四 固体废物处置及综合利用（四）水基岩屑应首先进行固液分离，降低含水率，剩余固相优先考虑资源化综合利用，同时加强其暂存、预处理、转运等过程的环境管理，避免二次污染。企业自身加工利用水基岩屑，应符合国家行业技术政策和相关环保要求；利用水基岩屑加工制作成产品外售，应符合产品质量标准。”
本次项目先将入厂含水率70%的水基岩屑进行预处理，脱水成35%的水基岩屑，再采用煅烧工艺对含水率35%水基岩屑进行处理，处理后配以水泥、砂石、固化剂、水生产免烧砌块。免烧砌块产品执行《非烧结垃圾尾矿砖》（JC/T422-2025）标准要求，同时满足《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）、《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T7298-2024）中关于浸出液污染控制项目限值要求。
因此，本项目产品有针对固体废物利用工艺制定的产品质量标准。
（2）同类物质的质量标准
省内同类行业水基岩屑处置情况：
①四川杰盛环保科技有限公司在四川苍溪经济开发区建设“川北地区钻井水基岩屑减量化及综合利用项目”，采用回转窑煅烧技术年综合利用水基岩屑20万t/a。该项目采用的工艺也为回转窑煅烧处置的生产装备。该项目已取得环评批复，正在建设中。
②蓬安县聚腾建材有限公司在蓬安县罗家镇大木桥村三社建设“蓬安聚腾建材水基岩屑处置项目”，采用焙烧技术年掺烧水基岩屑2.7134万t/a。该项目采用焙烧处置的生产装备进行制砖。该项目已通过竣工环保验收，目前正常运行。
市面上多为掺烧水基岩屑生产烧结砖的项目，烧结砖产品质量执行《烧结普通砖》《GB/T5101-2017》。
因此，市场上有使用水基岩屑生产的同类物质的质量标准。
（3）组分符合国家限值要求
建设单位于2026年7月21日委托达州恒福环境监测服务有限公司对产品进行了质量检测（见附件15），产品检测数据如下表。
该部分内容涉密，不予公开。
因此，本项目生产的免烧砌块除正常物质组成之外，其他对人体健康或生态环境有害的物质均符合相关国家污染控制标准所规定的含量限值要求。
综上所述，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）中规定，本项目综合利用水基岩屑生产的免烧砌块不作为固体废物管理，按照相应的产品管理。
18、外环境关系及选址合理性分析
（1）外环境情况
①500m范围内外环境
本项目位于四川平昌经济开发区星光工业园施迈路1号（1号厂房、2号厂房、3号厂房），本项目已取得园区入园许可，符合规划要求。本项目租赁四川金联玉合电气有限公司-原单位名称为四川施迈电气有限公司）已建成的1号厂房、2号厂房、3号厂房建设本项目。周边总体上以其他工业企业、空置厂房及居民为主。本项目外环境关系如下：
所在厂区：租赁厂房所在厂区已建设完成，共建设6栋标准化厂房，1栋临时厂房，1栋办公楼，1栋宿舍楼（原为办公区，现状实际用途为宿舍楼）。
现状4号厂房为四川三科共兴再生资源有限公司（固废综合利用）、5号厂房为中石油钻井泥浆配置站、6号厂房为中石油钻井泥浆配置站原料仓库。已建现状办公楼为空置状态，宿舍楼有少量其他公司人员住宿及办公。
4号厂房位于本项目3号厂房东侧，距离约15m；5号厂房位于3号厂房北侧，距离约17m，6号厂房位于3号厂房东北侧，距离约24m；临时厂房位于1号厂房南侧，距离约13m。办公楼位于1号厂房西侧，距离约13m；宿舍楼位于3号厂房东南侧，距离约18m。
北侧：约155m处为大众创业园二期园区，内有四川巨人愿旺新材料有限公司（PVC装饰材料生产）、四川巴山方润农用机械制造有限公司（农机制造）及闲置厂房；约330m处为平昌县茂鑫金属制品有限公司（金属制品生产）；约400m~490m处有约8户居民；东北侧约275m处为平昌县助力车轮制造有限公司（钢圈生产）。
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK100]东侧：东侧约60m处为中铁十一局集团有限公司项目部；约285m处为光富报废汽车回收有限责任公司（机动车拆解）；约460m~630m处约有17户居民；东南侧约430m~6310m处有15户居民。
南侧：南侧约85m处为四川惠创智链科技有限公司（电动车、摩托车组装、发动机生产，已停产）；西南侧约470m处为平昌县三统机械制造有限公司（曲轴、齿轮等零部件生产）。
西侧：约150m~260m处约有居民12户；西北侧约255m处为平昌家豪制衣有限公司（加工服装）；约210m处为平昌县岚苑艺术全屋定制家居有限公司（聚丙烯颗粒生产，已停产）；约310m处为平昌正丰塑料制品有限公司（聚丙烯颗粒生产）；约280m处为平昌县轩达涂料厂（加工机制炭）；约310m-540处为平昌县星光实验学校；约470m~490m处约有3户居民。西侧约570m处为巴河，自北向南流经该区域。
表1-19 本项目500m范围内外环境概括表
	序号
	名称
	方位
	距离/m
	性质

	1
	四川三科共兴再生资源有限公司
	东北侧
	15
	企业

	2
	中石油钻井泥浆配置站原料库房
	北侧
	24
	企业

	3
	中石油钻井泥浆配置站
	北侧
	10
	企业

	4
	大众产业园二期
	北侧
	155
	企业

	5
	中铁十一局集团有限公司项目部
	东北侧
	60
	企业

	6
	平昌县茂鑫金属制品有限公司
	西北侧
	330
	企业

	7
	平昌县助力车轮制造有限公司
	北侧
	275
	企业

	8
	光富报废汽车回收有限责任公司
	东北侧
	285
	企业

	9
	居民点1#
	西北侧
	400-490
	居民

	10
	居民点2#
	东北侧
	460-630
	居民

	11
	居民点3#
	东南侧
	430-610
	居民

	12
	四川惠创智链科技有限公司
	南侧
	85
	企业

	13
	平昌县三统机械制造有限公司
	南侧
	470
	企业

	14
	居民点4#
	西侧
	150-260
	居民

	15
	平昌家豪制衣有限公司
	西侧
	255
	企业

	16
	平昌县星光实验学校
	西侧
	310-540
	学校

	17
	平昌正丰塑料制品有限公司
	西北侧
	310
	企业

	18
	平昌县岚苑艺术全屋定制家居有限公司
	西北侧
	210
	企业

	19
	平昌县轩达涂料厂
	西北侧
	290
	企业

	20
	停产闲置厂房
	西北侧
	315
	企业

	21
	居民点5#
	西北侧
	470-490
	居民

	22
	巴河
	西南侧
	540
	企业


②大气环境影响评价2.5km范围内外环境
本项目设置大气专项评价，经大气预测，大气环境影响评价属于一级评价，由于本项目D10%=2.75km，因此评价范围以厂址为中心，边长为5km，面积25km2，因此，该范围内的环境保护目标如下。
表1-20 本项目大气环境影响评价2.5km范围内外环境概括表
	环境要素
	保护目标
名称
	中心地理坐标
	相对厂址距离/m
	相对厂址方位
	保护对象
	保护内容
	环境功能区

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	环境空气
	居民点3
	609.25
	-231.07
	651
	ESE
	居民
	约45人
	GB3095-2026大气环境质量二类功能区

	
	居民点1
	-226.52
	463.21
	515
	NNW
	居民
	约24人
	

	
	居民点2
	413.97
	359.26
	548
	NE
	居民
	约51人
	

	
	双星社区
	-854.28
	230.49
	884
	WNW
	居民
	约500人
	

	
	歇凉树
	-1410.53
	703.81
	1576
	WNW
	居民
	约160人
	

	
	居民点4
	-299.34
	-21.57
	300
	W
	居民
	约36人
	

	
	居民点5
	-443.83
	339.41
	558
	NW
	居民
	约21人
	

	
	平昌县星光实验学校
	-480.84
	146.92
	502
	WNW
	学校
	约1500人
	

	
	高冠村
	2249.71
	615.05
	2332
	ENE
	居民
	约220人
	

	
	吴家沟
	2137.73
	1477.88
	2598
	NE
	居民
	约135人
	

	
	孙家山
	2073.25
	-65.18
	2074
	E
	居民
	约330人
	

	
	土桥子
	1959.68
	842.25
	2133
	ENE
	居民
	约280人
	

	
	北沙村
	1814.64
	-1434.35
	2313
	SE
	居民
	约266人
	

	
	大宁村
	1263.53
	2447.75
	2754
	NNE
	居民
	约260人
	

	
	王家梁
	1087.69
	1734.54
	2047
	NNE
	居民
	约180人
	

	
	何家山
	1035.89
	-462.57
	1134
	ESE
	居民
	约520人
	

	
	王棚院
	914.22
	899.32
	1282
	NE
	居民
	约400人
	

	
	白顶子
	827.8
	465.01
	949
	ENE
	居民
	约105人
	

	
	字石板
	584.68
	-1702.61
	1800
	SSE
	居民
	约210人
	

	
	梅垭村
	195.88
	-1244.4
	1259
	S
	居民
	约180人
	

	
	老屋坝
	-230.08
	1120.85
	1144
	NNW
	居民
	约120人
	

	
	袁家山
	-183.37
	-1274
	1287
	S
	居民
	约190人
	

	
	临江村
	-625.66
	1933.94
	2032
	NNW
	居民
	约170人
	

	
	老鹰寨
	-724.3
	2087.3
	2209
	NNW
	居民
	约160人
	

	
	杜家坝
	-938.51
	-1543.83
	1806
	SSW
	居民
	约150人
	

	
	方家坝
	-1092.66
	1503.25
	1858
	NW
	居民
	约160人
	

	
	风滩村
	-1028.06
	-1822.69
	2092
	SSW
	居民
	约210人
	

	
	尉家溪
	-1636.99
	-322.3
	1668
	W
	居民
	约150人
	

	
	雷坡石
	-1878.19
	-2094.29
	2813
	SW
	居民
	约350人
	

	
	狮子滩
	-2244.91
	1618.06
	2767
	NW
	居民
	约180人
	

	
	马鞍石
	-2376.13
	-894.93
	2539
	WSW
	居民
	约160人
	


（2）外环境相容性分析
本项目位于四川省巴中市平昌县星光工业园施迈路1号（1号厂房、2号厂房、3号厂房及办公楼、宿舍）。
经调查，项目所排园区污水处理厂排口下游10km范围内无集中式饮用水源取水点；同时项目所在区域也无集中式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以及分散式居民饮用水水源等环境敏感区。同时，距离本项目最近的自然保护区为四川镇龙山国家森林公园，位于本项目西北侧4.89km处，不在本项目2.5km大气环境影响评价范围内，且评价范围内无其他自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感区，无重大制约因素。
距离本项目最近的敏感点为居民点4#，位于本项目西北侧150-260m处，位于侧风向。根据工程分析，项目废气、废水经对应治理措施处理后做到达标排放；项目噪声经隔声、减振等综合降噪措施处理后达标排放，固体废物处置合理，去向明确。项目在满足各项污染物达标排放的前提下，不会对周边敏感保护目标造成明显影响，对外环境影响较小。同时本项目周边企业主对外环境无特殊要求，本项目对外环境无特殊要求，本项目与周边外环境相容。
项目周边基础设施配套完善，供水、供电均能得到保障，周边交通便捷，能够满足项目运行需要。
综上，本项目的建设无环境限制性因素；项目通过采取措施后排污较小，严格落实本环评提出的措施后，与周边环境相容；项目所在区域基础设施条件良好，可支撑本项目的实施，因此，本项目选址合理可行。



[bookmark: _Toc6038]建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
近年来随着四川地区气田勘探开发规模的不断发展，产生了大量的钻井岩屑，在此背景下，巴中瑞成环保科技有限公司拟投资3000万元，在四川省巴中市平昌县星光工业园施迈路1号（租用四川金联玉合电气有限公司已建厂区内1号、3号厂房），建设“巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目”。该项目主要处理合作单位四川省顺祥油气工程有限公司运输过来的四川境内水基岩屑，满足合作单位供给后，还可接收处理平昌及周边水基岩屑。项目于2024年编制环境影响评价报告表并于2025年1月6日取得了巴中市平昌县生态环境局出具的《关于巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目环境影响报告表批复的函》（巴环境平昌审〔2025〕2号）。
由于水基岩屑中含有石油烃、钻井聚合物、重金属等，原采用300℃的烘干工艺对水基岩屑进行烘干处理，仅去除水基岩屑中的水分及少量有机物质，其中含有的石油烃、钻井聚合物无法得到有效去除，重金属则处于游离状态，容易被淋溶浸出从而污染环境，导致免烧砌块产品无法满足产品质量要求。因此，本项目对工艺进行了大幅调整，将水基岩屑先进行煅烧预处理，通过煅烧改变水基岩屑的结构，使其烧结固化，增加强度，并将重金属固化矿物晶格，大幅减少其浸出量，同时通过煅烧有效去除水基岩屑中的石油烃和钻井聚合物，减少二次污染。将水基岩屑煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂、水等综合利用生产免烧砌块，变废为宝。
简要说明项目建设内容较原环评变化情况如下。
表2‑1 项目建设内容变化情况一览表
	项目
	原环评设计建设内容
	本次变更后建设内容
	变化情况简述

	产品方案
	综合利用水基岩屑30万t/a，年产水稳层原料约22万t，年产免烧建筑基材约27606.9278t，年产水泥掺和料约26762.3628t。
	综合利用水基岩屑21.5万t/a，年产煅烧料约65747t，煅烧料作为原料生产免烧砌块，年产免烧砌块约22万t。
	①水基岩屑处理能力减小；
②产品方案调整；

	生产厂房
	租用四川金联玉合电气有限公司已建厂区内1号厂房和3号厂房及配套设施建设，厂房面积总计7589.62m2
	租用四川金联玉合电气有限公司已建厂区内1号厂房、2号厂房、3号厂房及配套设施建设，厂房面积总约1万m2
	①新增1栋厂房
②总体平面布置大幅调整。

	生产工艺
	水稳层原料及水泥掺和料生产：采用预处理（投加粉煤灰降低含水率）+烘干工艺；
免烧建筑基材：以烘干后物料为主要原料，采用球磨+配料+搅拌+压制成型+码垛养护工艺
	煅烧料生产：采用预处理（投加絮凝剂+压滤脱水）+烘干+煅烧工艺；
免烧砌块：将水基岩屑煅烧预处理后，再配以碎石、水泥、固化剂、水，采用配料+轮辊混合+搅拌+压制成型+蒸汽养护工艺
	①生产工艺调整，调整降低含水率的预处理方式；②新增煅烧工艺

	生产线
	建设3条水基岩屑烘干生产线、1条免烧建筑基材生产线。
	建设1条煅烧生产线、1条免烧建筑基材生产线
	①随工艺调整，生产线数量减少；②生产线平面布置、设备大幅调整。

	主要原辅料
	水基岩屑30万t/a（40%含水率20万t/a、80%含水率10万t/a）；
粉煤灰100595t/a；
水泥5200t/a；
砂石1500t/a；
	水基岩屑21.5万t/a（70%含水率）；
絮凝剂（氧化钙、硫酸亚铁）1579t/a；
水泥40000t/a；
砂石120000t/a；
固化剂100t/a；
	①根据实际情况调整原料比例及含水率；②随工艺调整，新增使用絮凝剂、固化剂，取消粉煤灰，调整辅料用量

	储运工程
	建设1座水基岩屑储存池（7000m3）；
设2个水泥筒仓（单个200t）；
设3个烘干物料筒仓（单个200t）；
设1个水基岩屑（40%含水）堆放区；
设1个烘干物料堆放区；
设1个砂石堆场；
设1个成品堆场；
设1个粉煤灰堆放区。
	建设1座水基岩屑储存池（5900m3）；建设1座滤液池（1100m3）；
设1个水泥筒仓（200t）；
设1个煅烧料仓；
设1个水基岩屑（35%含水）堆放区；
设1个砂石堆存区；
设1个成品堆放区；
设1个药剂堆存区。
	①烘干物料暂存方式调整，不使用筒仓；②物料储存场所平面布置调整；③取消粉煤灰堆放区

	废气
	烘干废气经布袋除尘处理后经1根15m高排气筒排放；
球磨、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；
水泥筒仓粉尘经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后于厂房内无组织排放；
砂石卸料粉尘、堆场粉尘经喷雾降尘后无组织排放；
粉煤灰卸料、投料粉尘无组织排放。
	煅烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔处理后经1根60m高排气筒排放；
水泥筒仓粉尘经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后于厂房内无组织排放；
砂石卸料粉尘、堆场粉尘经喷雾降尘后无组织排放；
絮凝剂投料粉尘于投料口设置围挡，厂房内无组织排放；
水泥筒仓粉尘经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后于厂房内无组织排放；
投料粉尘设置侧吸集气罩+布袋除尘器+喷淋抑尘装置处理后于厂房内无组织排放。
	随工艺调整，调整废气治理措施

	废水
	水基岩屑堆存区渗滤液：随水基岩屑一并进入烘干系统；
生活污水：预处理后排入园区管网，送至星光污水处理厂处理；
地面冲洗水、车辆清洗废水：沉淀后回用。
	水基岩屑压滤废水：部分回用于生产，剩余部分委托有资质单位清运处理；
水基岩屑堆存区渗滤液：随水基岩屑一并进入煅烧系统；
生活污水：预处理后送至星光污水处理厂处理；
地面冲洗水、车辆清洗废水：排入水基岩屑储存池，后续随水基岩屑预处理，计入水基岩屑压滤废水。
	随工艺调整，调整废水治理措施

	固废
	生活垃圾由环卫处置；不合格品返回搅拌阶段重新利用；废模具由厂界回收更换；布袋除尘器集尘作为原料利用；废布袋由废品回收站处置。
废液压油由厂家更换带走；废机油、废机油桶、沾油废物在危废暂存间内暂存，委托资质单位清运处置。
	生活垃圾由环卫处置；制砖阶段不合格品返回搅拌阶段重新利用；废模具由厂家回收更换；1#布袋除尘器及旋风除尘器集尘作为原料利用；废布袋由废品回收站处置；脱硫渣外售相关建材企业综合利用；氟化钙污泥通过鉴定确定危险性质，后按照相应的固废种类进行管理。在未鉴别确定其性质之前，按危废进行管理；废包装厂家回收/外售废品站。
废液压油由厂家更换带走，不在厂内暂存；废活性炭（布袋除尘器2#集尘）、废机油、废机油桶、沾油废物在危废暂存间内分类分区暂存，委托资质单位清运处置。
	随生产工艺及废水治理措施调整


根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。确定项目变动性质如下：
表2-2  建设项目变动情况对照表
	类别
	属于重大变动情况
	变更前
	变更后
	变动情况
	是否属于重大变动

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的
	水基岩屑综合利用，年产水稳层原料约22万t，年产免烧建筑基材约27606.9278t，年产水泥掺和料约26762.3628t
	水基岩屑综合利用，年产免烧砌块约22万t
	产品方案调整
	是

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	综合利用水基岩屑30万t/a，年产水稳层原料约22万t，年产免烧建筑基材约27606.9278t，年产水泥掺和料约26762.3628t。
	综合利用水基岩屑21.5万t/a，年产免烧砌块约22万t。
	产品方案调整，免烧建筑基材产能增加。
	是

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	水基岩屑堆存区渗滤液：随水基岩屑一并进入烘干系统；
生活污水：预处理后排入园区管网，送至星光污水处理厂处理；
地面冲洗水、车辆清洗废水：沉淀后回用。
	水基岩屑压滤废水：部分回用于生产，剩余部分委托有资质单位处理；
水基岩屑堆存区渗滤液：随水基岩屑一并进入煅烧系统；
生活污水：预处理后送至星光污水处理厂处理；
地面冲洗水、车辆清洗废水：排入水基岩屑储存池，后续随水基岩屑预处理，计入水基岩屑压滤废水。
	工艺调整，新增水基岩屑压滤废水，但不外排
	否

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	项目位于达标区，废气妥善处置。
	项目位于达标区，因工艺调整，废气治理措施调整，污染物排放量增加。
	污染物排放量增加10%以上
	是

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	租用1号、3号车间建设
	租用1号、2号、3号车间建设
	厂址调整，新增车间，属重新选址，原环评未设置卫生防护距离
	是

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；
(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
(3)废水第一类污染物排放量增加的；
(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。
	水稳层原料及水泥掺和料生产：采用预处理（投加粉煤灰降低含水率）+烘干工艺；
免烧建筑基材：以烘干后物料为主要原料，采用球磨+配料+搅拌+压制成型+码垛养护工艺
	煅烧料生产：采用预处理（投加絮凝剂+压滤脱水）+煅烧工艺；
免烧砌块：将水基岩屑煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂、水等，采用配料+轮辊混合+搅拌+压制成型+蒸汽养护工艺
	工艺调整，新增污染物排放种类（二噁英）、废水其他污染物排放量增加10%以上。
	是

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	烘干后物料、水泥筒仓粉尘厂房内无组织排放；
砂石卸料粉尘、堆场粉尘经喷雾降尘后无组织排放；
粉煤灰卸料、投料粉尘无组织排放；
	水泥筒仓、煅烧料仓粉尘经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后于厂房内无组织排放；
砂石卸料粉尘、堆场粉尘经喷雾降尘后无组织排放；
絮凝剂投料粉尘于投料口设置围挡，厂房内无组织排放；
煅烧后物料卸料、装载粉尘无组织排放。
	取消粉煤灰使用，水泥贮存方式变化，无组织排放量总体增加量低于10%。
	否

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	详见表2-1
	废气、废水治理措施随工艺调整。
	工艺调整，新增污染物排放种类（二噁英）、废水其他污染物排放量增加10%以上。
	是

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	设置1个废水总排口，仅排放生活污水
	设置1个废水总排口，仅排放生活污水
	无新增排口，排口位置不变
	否

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	设置2根15m高排气筒
	设置1根60m高排气筒
	排气筒位置、高度调整；数量减少
	否

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	低噪设备、距离衰减、合理布局、定期维护设备；分区防渗。
	低噪设备、距离衰减、合理布局、定期维护设备；分区防渗。
	无变动
	否

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	生活垃圾由环卫处置；不合格品返回搅拌阶段重新利用；废模具由厂界回收更换；布袋除尘器集尘作为原料利用；废布袋由废品回收站处置。
废液压油由厂家更换带走；废机油、废机油桶、沾油废物在危废暂存间内暂存，委托资质单位清运处置。
	生活垃圾由环卫处置；制砖阶段不合格品返回搅拌阶段重新利用；废模具由厂界回收更换；布袋除尘器及旋风除尘器集尘作为原料利用；废布袋由废品回收站处置；脱硫渣外售相关建材企业综合利用；氟化钙污泥通过鉴定确定危险性质，后按照相应的固废种类进行管理。在未鉴别确定其性质之前，按危废进行管理。
废液压油由厂家更换带走，不在厂内暂存；废机油、废机油桶、废活性炭、沾油废物在危废暂存间内暂存，委托资质单位清运处置。
	新增处理后废物料，但固废均合理处置
	否，合理处置

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无
	无
	无变动
	否


根据《中华人民共和国环境影响评价法》中“第二十四条、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，根据上表可知，本项目生产性质、生产规模、地点、生产工艺、环保措施均发生重大变动，因此本项目属于重新报批范畴，本次评价申报情形为重大变动重新报批项目。
综上，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目属于“N7723固体废物治理、C3039其他建筑材料制造”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目所属类别如下。
表2-3  建设项目环境影响评价分类名录（节选）
	项目类别
	报告书
	报告表
	登记表
	本栏目环境敏感区含义

	二十七、非金属矿物制品业 30
	

	303
	砖瓦、石材等建筑材料制造
	/
	粘土砖瓦及建筑砌块制造
	/
	/

	四十七、生态保护和环境治理业

	103
	一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用
	一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的
	其他
	/
	/


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定，上述类别均为报告表，则应编制环境影响报告表。综上，巴中瑞成环保科技有限公司委托四川启创环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，四川启创环保科技有限公司接受委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集工作，在充分掌握项目资料的基础上，依据国家相关环保法律法规及有关技术规范的规定和要求，编制完成了该项目的环境影响报告表。
2、项目概括
（1）项目名称：巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目（重新报批）
（2）项目代码：2407-511923-04-01-943048
（3）建设性质：新建
（4）建设单位：巴中瑞成环保科技有限公司
（5）建设地点：四川省平昌县星光工业园施迈路1号（1号厂房、2号厂房、3号厂房）
（6）占地面积：约10000m2
（7）总投资及资金来源：3000万元，自筹
（8）现状情况：租用厂房（1号厂房、2号厂房、3号厂房）现状空置
（9）建设内容简述：租用四川金联玉合电气有限公司已建厂区内已建厂房（1号、2号、3号厂房，总计占地约1万m2），进行适应性改造，建设水基岩屑综合利用及处理项目。项目将含水率70%水基岩屑预处理压滤脱水后，再经煅烧预处理后，添加碎石、水泥、固化剂、水等生产免烧砌块。项目建设完成后，可综合利用水基岩屑21.5万t/a，生产免烧砌块约22万t/a。
本项目不涉及水基岩屑的收集、运输，只接收和处理水基岩屑，由合作的水基岩屑产生单位或第三方运输单位运输至项目厂区内。
（10）人员及工作制度：工作人员20人，厂区内设置食宿。年工作天数330日，24小时3班轮班制，单班工作时间8h。
3、一般固废综合利用方案
（1）水基岩屑的综合利用方案
1）本项目水基岩屑综合利用情况
本项目主要综合利用合作单位四川省顺祥油气工程有限公司运输过来的四川境内水基岩屑，由合作单位或第三方运输单位专用罐装运输车运输至本项目进行资源化利用。
根据《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SYT7298-2024）中“7.1.3钻井施工使用水基钻井液时，宜对水基钻井固体废物收集后集中处置。采用随钻处理时配备板框压滤机等固液分离设备，水基钻井固体废物脱液后含水率（质量分数）应不超过70%”，因此，本项目设计最大年综合利用水基岩屑21.5万t，含水率按最不利70%考虑。
2）水基岩屑理化性质及综合利用可行性分析
①水基岩屑的理化性质
水基岩屑是由膨润土、各种水处理剂以及钻屑所组成的多相分散体，从液体介质角度看，水基岩屑是以水为连续流体介质的钻井液产生的。主要成分为SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3 等，矿物相为石英、重晶石、云母、方解石、绿泥石。
根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》：石油和天然气开采过程中，使用清水、聚合物钻井泥浆(未加入沥青类药剂和液体润滑剂类药剂)钻井时产生的废弃钻井泥浆和岩屑，或者使用聚合物、聚磺/磺化泥浆钻井时随钻破胶压滤系统产生的废弃钻井岩屑(压滤泥饼)。因此，本项目使用的水基钻井岩屑在该排除管理清单内，为一般固废。由于清水钻井岩屑产生单位自行利用，因此，本项目仅接收聚合物、聚磺/磺化钻井岩屑。
参照《页岩气钻井水基岩屑成分分析及其烧结砖可行性研究》（四川大地山河环保工程有限责任公司 汪廷洪、王晗等人）相关内容可知，水基钻井固化体本身不具有毒性、放射性等危害，其浸出液指标达到国家规定的控制指标，在固体废物分类中属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
建设单位于2026年6月将不同深度层面的6个水基岩屑样品进行送检，委托微谱技术服务（江苏）有限公司进行水基岩屑的成分检测报告（见附件9）。具体检测结果如下。
该部分内容涉密，不予公开。
根据上表可知，水基岩屑中的各成分的波动不大，对产品质量影响不大，本项目各污染物取最大值进行废气源强计算，核算排放浓度均满足相关排放标准限值要求。因此，水基岩屑的成分波动不会对产品质量和废气排放产生影响。
综上，水基岩屑（干基部分）中的主要成分为二氧化硅、硅酸铝钾、碳酸钙、氧化钙、氧化铁等；主要成分和页岩的主要成分类似，可以满足生产煅烧料等人工骨料时对原料化学性能的要求，可作为页岩的替代品。
②水基岩屑作为原料可行性分析
a、根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》：石油和天然气开采过程中，使用清水、聚合物钻井泥浆(未加入沥青类药剂和液体润滑剂类药剂)钻井时产生的废弃钻井泥浆和岩屑，或者使用聚合物、聚磺/磺化泥浆钻井时随钻破胶压滤系统产生的废弃钻井岩屑(压滤泥饼)，不属于危险废物。因此，本项目使用的水基钻屑为一般固废。
b、本项目水基岩屑预处理后经煅烧生产煅烧料，煅烧工艺过程与烧结砖类似。参考《水基钻屑制备烧结砖技术研究及应用》（油气田环境保护，2018年10月），水基岩屑含有石英、伊利石、长石等矿物，当温度在700~800℃时，高岭石、伊利石等矿物质脱水，晶体结构被破坏；当温度在800~900℃时，长石不断熔融，并熔解残渣中分解物和细石英；当温度在900~1000℃时，钙长石、赤铁矿及液态玻璃相生成越来越多，气孔间有较多的细小晶相和玻璃相物质填充，最终坯体达到最致密状态。参考《钻井岩屑烧制轻质高强陶粒的研究 》（非金属矿，2021年第一期），水基岩屑经高温煅烧可制备高强度陶粒，性能能够满足轻骨料要求，放射性及有害元素浸出量均满足国家标准要求。本项目水基岩屑通过煅烧后制备煅烧料，产物性质和陶粒、烧结砖体类似，工艺过程类似，参考相关文献和类似项目，采用水基岩屑作为原料是可行的。
c、根据《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）中6.2.1条：清水钻井、空气钻或达到环保要求的水基钻井液产生的废弃物，宜物理固液分离后制备铺路基土或作为免烧砖骨料等产品；聚合物钻井液废弃物的水基钻井废弃物，固液分离或无害化处理后宜制备免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、烧结砖等。
本项目采用的水基岩屑为聚合物、聚磺/磺化钻水基岩屑。高含水率的水基岩屑均经过预处理固液分离后再进行加工，水基岩屑煅烧后可通过添加水泥、砂石、固化剂、水等生产免烧砌块，服务于各种道路、场地铺垫等，符合《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）中相关要求。
d、根据《石油天然气开采固体废物污染物控制技术规范》（HJ1461-2026）：
“6.1.2制备烧结砖、陶粒。水基岩屑制备烧结砖、陶粒时，满足以下要求：a)窑炉烟气设置气体收集处理设施，废气排放满足GB29620、GB25464等国家或地方大气污染物排放标准的要求。其中，使用磺化钻井岩屑的，采用活性炭喷射或其他适宜的方法减少二噁英类的产生，废气中二噁英类的排放满足GB18484的要求。
6.1.3用于混凝土骨料。水基岩屑用于混凝土骨料时，满足HJ1091中固体废物建材化利用污染防治技术要求，其中磺化钻井岩屑只能用于油气开采生产作业区内使用的混凝土骨料，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑不宜用于混凝土骨料。”
本项目煅烧水基岩屑产生煅烧料，用途为自行利用替代骨料制作免烧砌块，从用途而言适用于混凝土骨料，但理化性质和陶粒较为类似，因此综合对照技术规范。本项目窑炉烟气配套收集设施，并设置布袋除尘、碱液喷淋塔等治理设施，排气筒严格执行国家或地方大气污染物排放标准。本项目废气采用活性炭喷射处理，减少二噁英的排放。
综上，拟综合利用的水基岩屑属于一般工业固废；根据建设单位提供的水基钻屑检测报告，本项目拟处理的水基岩屑不含有环境毒性的超标物质，符合规范要求；作为原料能够满足产品生产需求，用于制备免烧砌块可行。
③水基岩屑原料要求
本项目不负责水基岩屑运输，由需处理单位运输至本项目厂房；本项目仅针对水基岩屑的综合利用，不涉及油基岩屑的处理。为确保本项目使用的岩屑为聚合物钻水基岩屑和聚磺/磺化钻水基岩屑，本环评提出以下要求：
A、本项目只针对水基岩屑的处理，不涉及油基岩屑的处理。
B、每次运回岩屑时需要明确岩屑性质为水基岩屑，相关负责人签字确认。 
C、本项目来料单位需提供井场环保手续，明确钻井方式。
D、本项目建设单位需定期对不同来源的水基岩屑进行检测；若经分析，其来料属危险废物或不适宜于本项目处理，应由来料单位回收，不得在本项目内进行处理。
E、钻井工程建设单位负责运输水基岩屑至本项目厂内，采用运输的车辆需为专用罐装运输车，选择运输路线短、对沿路影响小的路线，避免装卸、运输途中产生二次污染和可能发生的环境风险。
F、项目水基岩屑来源不得随意变更，若确需变更，应出具新来源单位对水基岩屑的检测报告，且项目接收的水基岩屑只能用于制备煅烧料，不得另作他用。
G、项目入厂的聚磺/磺化、聚合物钻井岩屑需分类堆存，严禁与其他原料混堆，地面须采取重点防渗处理。
H、本项目为水基岩屑的综合利用，确保产污均达标排放，不对外环境造成二次污染。
I、建设单位建立水基岩屑管理台账制度，包括接收、贮存、运输、处置台账等，并对管理台账进行妥善保管，用于自查或接受监督检查。
4、产品方案
（1）产品方案
本项目对天然气、石油钻井开采水基岩屑进行综合利用，主要处理合作单位四川省顺祥油气工程有限公司运输过来的四川境内水基岩屑，满足合作单位供给后，还可接收处理平昌及周边水基岩屑。
水基岩屑经煅烧预处理后，再配以水泥、砂石、固化剂、水等生产免烧砌块作为最终产品。因产品产量随市场需求确定，在缺乏市场订单，建设单位不进行免烧砌块生产或较少进行免烧砌块生产时，中间产物煅烧料可直接作为产品外售。具体产品方案如下：
表2-7 产品方案表
	产品名称
	规格
	年产量(t/a)
	产品质量标准
	产品照片

	免烧砌块
	单块重量1~2.5kg，密度约1.8t/m3，含水率2%，尺寸25cm*25cm*25cm
	223292.7726
	《非烧结垃圾尾矿砖》（JC/T422-2025）、《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）、《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T7298-2024）
	[image: 54449be9d56da73b7dfccbcf2856cb04][image: ade823408344771374746c1c19b1881d]

	注：1、本项目产品产量根据市场需求确定，且随原料含水率存在一定浮动，表格内以最大产能取整计。
2、本项目产品给出的尺寸规格为常规尺寸，具体尺寸规格根据产品需求确定。
3、免烧砌块的配比方案：具体投料比例随产品要求调整，煅烧料：水泥：砂：碎石：固化剂：水的大致比例为650：300：930：250：1：64。


1）免烧砌块：本项目的产品为免烧砌块，是以水泥为胶凝材料，与骨料（机制砂、碎石）、煅烧料、固化剂、水混合，经压实成型，再通过水泥的水化反应在自然养护下获得强度的建筑材料，其规格多样，可制成砌块、砖等多种形态，常见的免烧砌块包括路缘石、护坡砖、透水砖等。
本项目生产的免烧砌块为基材素坯，不涉及颜料、面料、釉料等的使用，仅采用压制成型+蒸汽养护工艺，除固化剂外不涉及其他添加剂。
（2）产品质量标准
1）免烧砌块：根据《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T7298-2024）中8.1.6，免烧砖需满足《非烧结垃圾尾矿砖》（JC/T422-2025）相关要求。
（3）其他要求
1）根据《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020），同时根据《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T7298-2024）“8钻井固体废物污染控制要求”中“8.1.6钻井一开产生的Ⅰ类一般钻井固体废物剩余固相，可直接用于服务油气开采生产的铺垫井场和井场道路，也可用于制备免烧砖。免烧砖质量应符合JC/T422的规定，浸出液中污染控制项目应符合表A.1规定的限值”。
本项目利用水基岩屑制备的建材，应达到如下技术要求：
a.制备的铺路基地、免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、烧结砖，浸出液污染控制项目不超出表1规定的限值。
表2-8 本项目产品浸出液控制项目限值一览表 单位:mg/L
	名称
	控制项目
	技术指标/限值
	来源

	重金属含量限值
	pH
	6-9
	《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）
表1规定限值

	
	色度
	≤50
	

	
	石油类
	5
	

	
	COD
	100
	

	
	总砷
	0.5
	

	
	总钡
	10
	

	
	总镉
	0.1
	

	
	总铬
	1.5
	

	
	六价铬
	0.5
	

	
	总铅
	1.0
	

	
	总汞
	0.05
	

	
	总硒
	0.1
	

	
	总镍
	1.0
	

	
	总铜
	0.5
	

	
	总银
	0.5
	

	
	总锌
	2.0
	


b.制备免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、烧结砖，抗压强度不小于10MPa，并且根据用途满足建材标准要求。
c.制备的建材产品，放射性满足GB6566的要求。 
d.制备的建材材料还应符合地方标准的要求。
4、建设内容
[bookmark: OLE_LINK466][bookmark: OLE_LINK465]本项目租用四川金联玉合电气有限公司已建厂区内已建厂房（1号、2号、3号厂房），进行适应性改造，新建水基岩屑综合利用及处理项目。项目建设完成后，可综合利用水基岩屑21.5万t/a，生产免烧砌块约22万t/a。项目组成及主要环境问题列表如下。
表2-9 项目组成及主要环境问题一览表
	工程分类
	名称
	建设内容及规模
	主要环境问题
	备注

	
	
	
	施工期
	运营期
	

	主体工程
	1号厂房
	1栋，1F，建筑面积5767m2，租用已建成厂房进行扩建及适应性改造。厂房内不设置生产设备，内设干岩屑堆放区1处。
	施工扬尘、施工噪声、施工废水、建筑垃圾
	/
	新建

	
	
	干水基岩屑堆存区：1处，设置于厂房西部，占地面积约4000m2；三面设置0.5m高围堰+一面设置车辆卸料斜坡+栏板；堆放含水率为35%的干水基岩屑。
	
	臭气浓度
	新建

	
	2号厂房
	1栋，1F，建筑面积3800m2，租用已建成厂房进行扩建及适应性改造，厂房内设置煅烧生产线1条、水基岩屑储存池1座（分4格，其中2格为滤液池）、水基岩屑预处理系统1套。
	
	/
	扩建

	
	
	煅烧生产线：1条，位于厂房内东南侧，占地面积约550m2；设置1台煅烧回转窑及配套进料、环保设施，采用天然气为能源；煅烧干水基岩屑，生产煅烧料。
	
	臭气浓度、煅烧废气、固废、噪声
	扩建

	
	
	水基岩屑储存池：1座，4格，地埋式钢砼池体，位于厂房北侧，尺寸为：85.3×17.5×4m（长×宽×深），有效容积约5900m3。
池体共分为4格，其中2格用于储存平均含水率为70%的水基岩屑，这2格合计尺寸为69.3×17.5×4m（长×宽×深），有效容积约4800m3。
其余两格用于储存水基岩屑预处理压滤产生的压滤废水，这两格2格合计尺寸为16×17.5×4m（长×宽×深），有效容积约1100m3。
	
	臭气浓度、废水、噪声
	扩建

	
	
	水基岩屑预处理系统：1套，位于厂房内东北侧，占地面积约350m2；共设置1个搅拌罐、1台高压压滤机及配套设备（泵、管线等）；用于预处理70%含水率的湿水基岩屑，投加絮凝剂（氧化钙、硫酸亚铁），与水基岩屑搅拌混合后，通过高压压滤机将水基岩屑含水率降至35%以下；预处理能力800t/d。
	
	臭气浓度、废水、固废、噪声
	扩建

	
	3号厂房
	1栋，1F，建筑面积2197m2，租用已建成厂房进行适应性改造。厂房内设置免烧建筑基材生产线1条（含蒸养区、1个水泥筒仓）、煅烧料仓1个、砂石堆放区1处、药剂堆存区1处。设置工具间、磅房等共2间。设置危废暂存间1间、一般固废暂存间1间。
	
	/
	新建

	
	
	免烧建筑基材生产线：1条，设置于厂房内东部，占地面积约1500m2。设置配料仓、轮辊机、搅拌机、静压机、油冷机、出砖机、叠板机、蒸养箱、电加热蒸汽发生器等设备。采用煅烧料，添加水泥、砂、碎石、固化剂、水，制作免烧砌块，生产能力1200t/d。
配套设有1个水泥筒仓，钢结构，单个容量200t，顶部自带布袋除尘设施；用于储存水泥原料；配套设置空压机及管线，用于水泥输送。
	
	废气、固废、噪声
	新建

	
	
	煅烧料仓：1个，位于厂房西侧，钢制立式仓，有效容积约800m3；堆放暂存煅烧后的中间产物（煅烧料）。
	
	粉尘、噪声
	新建

	
	
	药剂堆存区：1处，占地约200m2，位于厂房西侧；堆放预处理所需的絮凝剂（氧化钙、硫酸亚铁）、废气处理所需药剂（活性炭、氢氧化钠）、免烧建筑基材生产所需的固化剂。
	
	噪声
	新建

	
	
	砂石堆存区：1处，位于厂房西北侧，占地面积约400m2；堆放暂存砂、碎石原料。
	
	粉尘
	新建

	
	
	磅房、工具间：共2间房间，位于厂房西侧。
	
	/
	新建

	
	
	危废暂存间：1间，独立房间，占地约10m2，位于厂房西北侧；暂存危险废物。
	
	危险废物
	新建

	
	
	一般固废暂存间：1间，独立房间，占地约10m2，位于厂房西北侧；暂存一般固废。
	
	一般固废
	新建

	储运工程
	成品堆放区
	设置三面围挡+顶棚+洒水，位于2号、3号厂房东南侧，用于暂存免烧砌块产品。
	
	/
	扩建

	辅助工程
	风机房
	1间，占地约15m2，位于3号厂房内东南侧，放置布袋除尘器配套风机。
	
	噪声
	新建

	
	洗车区
	1处，位于2号厂房外西北侧，露天设置，下沉式洗车槽，占地面积约30m2；用于车辆冲洗；设置管线将洗车废水送至水基岩屑储存池。
	
	废水
	新建

	公用工程
	供电
	园区电网供电。
	
	/
	依托

	
	供水
	园区自来水管网供水。
	
	/
	依托

	
	排水
	园区配套雨水、污水管网，雨污分流。
	
	废水
	依托

	生活办公设施
	办公楼
	租用已建成办公楼部分区域进行适应性改造后，用于人员办公。办公楼构筑物3F，位于1号厂房外南侧，本项目租用已建办公楼1F南侧区域，设置办公区、食堂，用于人员办公及用餐。
食堂内设置隔油池（3m3）1座、油烟净化器1台及配套风管。
	
	生活污水、生活垃圾
	依托

	
	宿舍楼
	租用已建成宿舍部分区域，作为工作人员住宿场地。宿舍楼共5F，位于3号厂房东北侧，本项目租用其中部分房间，用于人员住宿。
	
	
	依托

	环保工程
	废气治理
	G1煅烧废气
	于窑尾处收集后经旋风除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔处理后，经1根60m高排气筒排放（DA001）
	
	废气、噪声、固废
	新建

	
	
	G2 2号厂房异味
	车间密闭+喷洒除臭剂
	
	
	新建

	
	
	G3 1号厂房异味
	车间密闭+喷洒除臭剂
	
	
	新建

	
	
	G4预处理药剂投加粉尘
	投料口围挡+喷雾抑尘+厂房沉降
	
	
	新建

	
	
	G5水泥筒仓粉尘
	经筒仓顶部自带的布袋除尘处理设施处理后于厂房内部排放
	
	
	新建

	
	
	G6煅烧料仓粉尘
	经料仓顶部自带的布袋除尘处理设施处理后于厂房内部排放
	
	
	新建

	
	
	G7砂石堆存区粉尘
	车间密闭+区域定期喷雾降尘+厂房沉降
	
	
	新建

	
	
	G8投料粉尘
	经侧吸式集气罩收集后，由1套布袋除尘器+喷淋抑尘处理后于厂房内部排放
	
	
	新建

	
	
	食堂油烟
	油烟净化器处理后引至办公楼楼顶排放
	
	
	新建

	
	废水治理
	废水
	全厂实行雨污分流，设置1座150m3初期雨水池对初期雨水进行收集，位于2号厂房西北侧。
	
	废水、噪声、固废
	新建

	
	
	W1压滤废水
	压滤废水排入滤液池内，在滤液池内暂存，部分回用于生产、车辆清洗及地面清洗，剩余废水委托资质单位处理。
	
	
	新建

	
	
	W2水基岩屑堆存区渗滤液
	不间断产生且产生量较少，产生的少量渗滤液汇同水基岩屑一起进入煅烧生产线。
	
	
	新建

	
	
	W3地面冲洗废水
	进入水基岩屑储存池内，随水基岩屑一同预处理，计入压滤废水。
	
	
	新建

	
	
	W4车辆冲洗废水
	
	
	
	新建

	
	
	W5喷淋废水
	定期更换，送至渗滤液池和压滤废水一并处理。
	
	
	新建

	
	
	W6蒸养冷凝水
	全部回用于免烧建筑基材生产。
	
	
	新建

	
	
	W7生活污水
	依托租赁厂区已建预处理池（1个，10m3，位于宿舍楼旁），食堂污水隔油后与其他污水一并排入预处理池处理，处理后排入园区污水管网，送星光工业园区污水处理厂进一步处理。
	
	
	新建

	
	
	W8压滤机滤布冲洗废水
	进入水基岩屑储存池内，随水基岩屑一同预处理，计入压滤废水。
	
	
	新建

	
	噪声治理
	基础减震、距离衰减等，生产厂房封闭，风机位于风机房，免烧生产线设置减振沟，风机进气和排气采用软管连接，并安装消音器。
	
	噪声
	新建

	
	固废处置
	生活
垃圾
	垃圾桶收集，交由环卫定期清运处置。
	
	固废
	新建

	
	
	一般
固废
	不合格产品返回搅拌阶段重新利用；
布袋除尘器集尘、旋风除尘器集尘作为原料，送至搅拌阶段综合利用；
废模具暂存于一般固废暂存间内，由厂家回收更换；
废布袋由厂家回收；
废包装袋暂存于一般固废暂存间内，外售综合利用；
氟化钙污泥通过鉴定确定危险性质，后按照相应的固废种类进行管理。在未鉴别确定其性质之前，按危废进行管理。
	
	
	新建

	
	
	危险
废物
	废液压油定期由厂家更换带走，不在厂内暂存；
废机油、废油桶、沾油废物、废活性炭均分类收集，分区暂存在危废暂存间内，定期交由资质单位清运处置。
	
	
	新建

	
	地下水防渗
	重点
防渗区
	危废暂存间：防渗混凝土硬化+2mm厚人工防渗材料，危废暂存设置防渗托盘，将液态危险废物容器置于托盘内
	
	/
	新建

	
	
	
	水基岩屑储存池、渗滤液池：2mm厚HDPE防渗膜+强度等级为C30且抗渗等级为P6的抗渗混凝土硬化
	
	/
	新建

	
	
	
	水基岩屑预处理区域物料装卸区、干水基岩屑堆存区：防渗混凝土硬化+2mm厚人工防渗材料
	
	/
	新建

	
	
	一般
防渗区
	洗车区、生产车间其他区域：防渗混凝土硬化
	
	/
	新建

	
	
	简单
防渗区
	磅房、办公楼、宿舍楼：一般水泥硬化
	
	/
	依托

	
	环境风险防范措施
	设置防火警告标志，配备完善的消防措施，加强火灾风险防范意识；加强环保设备管理维护，建立管理台账。
	
	/
	新建


本项目租赁厂房位于四川省巴中市平昌县星光工业园施迈路1号已建成厂区内，本项目租用1号厂房、2号厂房、3号厂房及办公楼（部分区域）、宿舍（部分区域）进行建设。
项目位于平昌县星光工业园内，园区内道路完善，交通便利，水、电、气均已接通，能满足本项目的需要。园区雨、污管网已建成，废水通过污水管网可进入星光工业园区污水处理厂处理达标后，排入巴河。
项目租赁厂房所在厂区已建设完成，厂区内建设有6栋厂房，现状4号厂房为四川三科共兴再生资源有限公司、5号厂房为中石油钻井泥浆配置站、6号厂房为中石油钻井泥浆配置站原料仓库。厂区内已建办公楼1栋，宿舍楼1栋，办公楼现状为空置，宿舍楼内有部分其他公司人员入住。厂区内已建设较为完善的供电线路、供水、排水管线，能够满足项目需求。
项目依托的公辅设施及环保设施可行性分析见下表。
表2-10 项目公辅设施依托情况及可行性一览表
	序号
	公辅
设施
	建设内容
	依托情况
	可行性

	1
	厂房
	厂区已建设6栋厂房，本项目对1号、3号厂房进行适应性改造，在现有2号厂房的基础上进行扩建，建设本项目。
	[bookmark: OLE_LINK258][bookmark: OLE_LINK259]厂房现状均为空置，根据工艺平面布局分析，在对厂房进行适应性改造后，并对2号厂房进行扩建，厂房能够满足本项目建设需求。
	可行

	2
	预处理池
	厂区已建预处理池，容积10m3。
现状厂区内其他企业员工人数约30人，且未设置食堂，排放生活污水量约2.7m3，预处理池冗余量约7.3m3。
	本项目含食堂、宿舍，生活污水排放量约2.34m3/d。预处理池冗余量能满足本项目生活污水处理需求。
	可行

	3
	供电系统
	园区电网建设完善，厂区已配备完善的供配电系统。
	目前厂区已建供电系统供电正常，能够满足本项目需求。
	可行

	4
	供水系统
	园区供水管网建设完善，厂区已建设完善的供水管网。
	[bookmark: OLE_LINK32]目前厂区已建供水系统供电正常，能够满足本项目需求。
	可行

	5
	供气系统
	园区供气管网建设完善，厂区已建设完善的供气管网。
	目前厂区已建供气管线正常，能够满足本项目需求。
	可行

	6
	排水系统
	园区雨污水管网建设完善，污水管网连接至星光工业园污水处理厂。厂区内现有雨水、污水管网较完善。
	厂区内已建雨水管网、生活污水管网能够满足本项目需求，依托现有；生产废水部分回用于生产，部分委托有资质单位处置。
	可行

	7
	道路
	厂区已建道路
	目前厂区道路满足本项目需求。
	可行

	8
	星光工业园区污水处理厂
	星光工业园区污水处理厂建设项目一期工程位于平昌县星光工业园西南部巴河东岸风滩村偏阳沟，总占地面积11.3亩，设计处理能力0.3万m3/d，采用“预处理（隔栅间-调节池-水解酸化池）+生化处理（A/O微曝氧化沟）+深度处理(网格絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒)”处理工艺，主要处理工业园区生活污水及工业废水。根据《星光工业园区污水处理厂技改扩能建设项目环境影响报告书》（2025年10月），后续拟建设扩建工程，扩建规模至0.5万m3/d。
	本项目属于星光污水处理厂纳污范围内，项目区域已接通污水管网。
根据现场调查，该污水处理厂设计处理规模为0.5万m3/d，剩余处理规模为900m3/d，余量充足，本项目仅排放生活污水，产生量为2.34m3/d，能够接收本项目排放的废水。
	可行


5、主要原辅材料
（1）主要原辅料
该部分内容涉密，不予公开。
6、主要设备
该部分内容涉密，不予公开。
7、公用工程
（1）供电
本项目由园区电网供电，依托租赁厂房所在厂区公用变电站，车间内仅设置配电柜。
（2）供气
本项目采用天然气作为能源，由园区天然气系统供给。
（3）供水
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]该部分内容涉密，不予公开。

（3）排水
本项目所在厂区雨污分流。
1）雨水
初期雨水通过初期雨水池进行收集，雨水通过厂房所在厂区内设置的雨水管网排至市政雨水管网，最终汇入巴河。
2）污水
[bookmark: OLE_LINK63]本项目外排废水为生活污水。生活污水排污系数按0.9计算，总量为2.43m3/d（772.2m3/a）。生活污水依托租赁厂房所在厂区的预处理池预处理后，排入星光工业园区污水处理厂处理。
生产废水为压滤废水、车间地面清洗废水、洗车废水、脱酸塔，均排入滤液池内，约1%在暂存过程中蒸发损失，部分回用于生产，剩余废水均委托有资质单位定期清运处置。
综上，本项目水平衡情况如下表所示。
该部分内容涉密，不予公开。
8、物料平衡
该部分内容涉密，不予公开。
9、厂区平面布置
本项目租赁位租赁厂房位于四川省巴中市平昌县星光工业园施迈路1号已建成厂区内，本项目租用1号厂房、2号厂房、3号厂房及办公楼（部分区域）、宿舍（部分区域）进行建设。
租赁厂房所在厂区已建设完成，厂区南部区域自西向东依次设置办公楼、1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、宿舍楼；厂区北侧区域自西向东设置5号、6号厂房。现状4号厂房为四川三科共兴再生资源有限公司、5号厂房为中石油钻井泥浆配置站、6号厂房为中石油钻井泥浆配置站原料仓库。4号、5号、6号厂房位于本项目3号厂房侧、北侧，已建办公楼位于1号西侧，宿舍楼位于4号厂房南侧，已建现状办公楼为空置状态，宿舍楼有少量其他公司人员住宿。1号厂房南侧已建成一个临时厂房（经核查原为平昌县Y101线高广路（高坑河桥至高升社区段）大修工程的临时场地，现状已废弃空置）。
本项目1号厂房主要设置干水基岩屑堆存区；2号厂房主要设置水基岩屑储存池、水基岩屑预处理系统、煅烧回转窑；3号厂房主要为免烧建筑基材生产线、砂石堆存区、成品区、煅烧料仓、药剂堆存区、危废暂存间、一般固废暂存间、泵房和工具间。
1号厂房平面布局：厂房自西向东设置干水基岩屑堆存区。
2号厂房平面布局：厂房东侧自北向南设置水基岩屑（含水率70%）储存池（含滤液池）；厂房东侧自北向南设置水基岩屑预处理系统、煅烧生产线。煅烧废气治理设施及排气筒位于煅烧一体炉窑尾后，靠近煅烧生产线，位于厂房东南侧。
3号厂房平面布局：厂房内自西向东依次设置危废暂存间、一般固废暂存间、工具间、泵房、砂石堆存区、水泥筒仓、药剂堆放区、煅烧料仓、码垛养护区、免烧建筑基材生产线。布袋除尘器及排气筒位于厂房内东南侧，靠近免烧建筑基材生产线。
成品堆存位于2号、3号厂房东南侧；办公区位于生产厂房外，位于1号厂房西侧，租用已建办公楼1F部分区域设置，设置1间食堂。宿舍位于3号厂房外东南侧，本项目租用部分房间用于人员住，宿舍楼旁已建有一座10m3预处理池。
综上所述，项目平面布置功能分区明确，紧凑合理，分区相对独立又联系紧密，各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送便捷，满足物料流程的需要及物料快捷输送，满足使用功能需求。
本项目周边500m范围内主要为企业、园区道路和待建空地，本项目采取环评要求的环保措施后，各污染物均能达标排放，不会对周边环境造成明显影响。本项目生产区域尽量靠西侧布置，最大程度减少对厂区宿舍楼的影响。
危废暂存间和一般固废间布置在3号厂房内，各设置1间独立房间，每间占地面积约10m2，设置相应的防雨防渗漏及防流失措施，并设置明显标志，其布局较合理。
设备在车间内总体上按工艺顺序进行布置，减少物料运输距离，工艺流程顺畅。生产区对办公区影响较小。
综上，本项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生、环境保护等规范要求，在总图布置过程中结合厂址场地具体条件，综合考虑了生产工艺流程顺畅，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。综上所述，拟建项目总平面布置做到功能区明确、工艺管线短捷、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地，厂区总平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产物环节分析
（1）施工期工艺流程
本项目为新建项目，根据现场勘察，租用已建成厂房作为生产区域。施工期主要工序为厂房适应性改造（2号厂房扩建）、设备安装调试；2号厂房的水基岩屑储存池和滤液池涉及基建开挖以及厂房的扩建。项目施工期主要污染物为扬尘、废气、噪声、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等，其排放量较小，随着施工期的结束而消失，本次评价对施工期做简要分析。施工期工艺流程见下图。


图2‑1 施工期1号、3号厂房工艺流程及产物环节图



图2‑2 施工期2号厂房工艺流程及产物环节图
（2）施工期主要污染物产生情况
本项目施工期的主要污染工序为：厂房适应性改造、2号厂房扩建施工、设备安装等，产生噪声、固废、废水，其排放量随工序和施工强度不同而变化。
废气：建筑施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气、厂房适应性改造过程中产生的装修废气。
废水：施工人员生活污水，污水污染物以BOD5、CODcr、SS、氨氮等污染物为主。
噪声：主要来源于施工机械运行过程以及车辆运输过程。
固废：主要为池体开挖土石方、建筑垃圾、废包装材料、施工人员生活垃圾等。
从总体上讲，该项工程在施工期以建筑施工扬尘、施工废气、施工噪声、废土石方、建筑垃圾、废包装材料、生活垃圾和施工废水、生活废水为主要污染物。但这些污染物产生的环境影响将会随着施工的结束而结束。
表2-25 施工期产物节点及环境污染影响特征表
	类别
	名称
	来源
	环境影响特征说明

	废气
	施工扬尘
	车辆运行
	材料堆放扬尘、车辆行驶扬尘，主要污染物为TSP，均为无组织排放

	
	施工废气
	施工机械尾气
	施工机械尾气，主要为柴油机废气，烟气中含CO、非甲烷总烃及氮氧化物

	
	装修废气
	装修材料挥发
	主要为涂料使用过程挥发产生的少量有机废气

	废水
	生活污水
	人员生活
	施工人员生活产生，主要污染物为CODcr、氨氮等

	固废
	建筑垃圾
	厂房适应性改造
	废弃建筑材料（废砖块、废钢瓦等）、废弃管线等

	
	废土石方
	池体开挖建设
	废土石方

	
	生活垃圾
	人员生活、物料包装
	一般废包装、废纸等

	噪声
	施工噪声
	施工设备及车辆
	施工设备产生，80-100dB(A)


2、营运期工艺流程
本项目建设1套水基岩屑（含水率70%）预处理系统、1条水基岩屑煅烧生产线、1条免烧建筑基材生产线对水基岩屑综合利用。具体生产工艺流程及其产排污节点介绍如下。
总体生产工艺流程如下。
该部分内容涉密，不予公开。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为重新报批项目，项目于2024年编制环境影响评价报告表并于2025年1月6日取得了巴中市平昌县生态环境局出具的《关于巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目环境影响报告表批复的函》（巴环境平昌审〔2025〕2号）。原有环评批复建设项目为设置水基岩屑综合利用生产车间1间、含水率80%左右水基岩屑储存池1座（7000m3，其中6000m3用于储存来料，1000m3用于水基岩屑干化处置）、含水率40%左右水基岩屑堆场1座、烘干物料堆放区1座、粉煤灰堆放区1座、砂石原料堆场1座、养护区1处、免烧建筑基材成品堆场1处、烘干生产线3条(干燥回转烘干机3套、燃气烘干回转窑3套)、免烧建筑基材生产线1条(球磨机、配料机、搅拌机、送板机、液压成型机、出板机)，并设置配套设施和办公区，对水基岩屑烘干后进行综合利用，并添加粉煤灰、碎石、水泥原料生产水稳层原料、免烧建筑基材、水泥掺和料，项目建设完成后，可综合利用水基岩屑30万吨/年，年产水稳层原料约22万吨，年产免烧建筑基材约27606.9278吨，年产水泥掺和料约26762.3628吨。
截至目前，本项目仅建设了1座水基岩屑储存池和煅烧烘干生产线的基础，均属于原有项目环评批复建设内容，其他建设内容均未开工建设。
本项目厂房为租用，根据调查，原平昌县环境保护局以平环建〔2016〕120号对厂房产权所属方（四川金联玉合电气有限公司-原单位名称为四川施迈电气有限公司）的《平昌县施迈智能电气产业园项目环境影响报告表》进行了批复，由于各种因素，该项目建设完成标准厂房后，未进行实际生产。
根据调查，项目租用1号厂房出租给第三方单位使用过，进行过水泥井盖的生产；项目租用3号厂房出租给第三方单位使用过，进行过ASA膜生产。2号厂房未进行过有效利用。根据调查，本项目租用的1号厂房、3号厂房已停止生产活动，1号厂房内设备设施已全部搬离，目前为空置状态；3号厂房原有企业主要进行ASA膜的生产，主要生产工艺为混合、加热挤出、冷却等工序，现场无遗留危险废物、危险化学品等，少量遗留设备正在搬离过程中。因此，1号、2号、3号厂房无环境遗留问题。
根据现场调查，本项目租用的1号、2号、3号厂房为空置厂房，本项目为重新报批项目，原项目暂未生产，不存在与本项目有关的原有污染问题。
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	1号厂房现状
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	2号厂房现状
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	3号厂房现状


















[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: _Toc2641]区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气
（1）达标区判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，为了解项目所在区域环境空气常规指标的达标情况，本次环评引用巴中市平昌生态环境局于2026年1月21日发布的《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》。
根据《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》，2025年，平昌县环境空气质量有效监测天数364天，优良天数341天、轻度污染17天、中度污染5天、严重污染1天，优良率93.7%，同比下降1.9%。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）平均浓度分别为4.2μg/m3、9.7μg/m3、1.3mg/m3、134μg/m3、25.4μg/m3、40.3μg/m3，二氧化硫、PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）平均浓度分别同比下降6.7%、10.6%、13.7%，二氧化氮、臭氧平均浓度分别同比上升3.2%、8.1%，一氧化碳平均浓度同比持平。
本项目位于巴中市平昌县星光工业园施迈路1号，区域环境空气质量现状情况如下：
[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]表3‑1  2025年平昌县基本污染物空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	年均浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率
	达标情况

	[bookmark: _Hlk206430742]SO2
	年平均质量浓度
	4.2
	60
	7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	9.7
	40
	24.25
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	40.3
	60
	67.17
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	25.4
	30
	84.67
	达标

	CO
	日均第95百分位数
	1300
	4000
	32.5
	达标

	O3
	日最大8小时均值
	134
	160
	83.75
	达标

	注：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）于2026年3月1日起施行，旧标准已被替代，尽管本项目引用监测数据为2025年数据，但因原有标准已被替代，仅对照新标准过渡区限值要求进行评价。


综上，项目所在区域内六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级标准限值。
根据平昌县环境质量统计数据，平昌县PM2.5日均值第95百分位数为68μg/m3（为剔除扬尘例外事件的数据），不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中过渡阶段浓度限值（60μg/m3）要求。故项目所在区域为不达标区。目前该区域暂无相关达标规划。
表3‑2  2025年平昌县PM2.5空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	年均浓度（µg/m3）
	标准值
（µg/m3）
	占标率
	超标倍数
	达标情况

	PM2.5
	日均第95百分位数
	68
	60
	113.33
	0.13倍
	超标


（2）其他污染物环境质量现状
本项目重金属（镉、汞、铅、砷、六价铬）、氯化氢、TSP、氟化物、二噁英、非甲烷总烃的检测引用《平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目》委托四川微谱检测技术有限公司于2026年3月1日~3月8日对项目区进行的检测，检测报告编号为WSC-j-35-26020032-01-JC-01C1。该项目检测点位位于本项目西南侧1.78km处。以上引用的数据均在三年时限内，可代表本项目其他大气污染物现状。具体数据详见大气专项报告。
区域环境空气其他污染物现状评价结果如下表：
表3-3 环境空气现状评价质量统计及评价结果
	监测项目
	平均时间
	最大值浓度（mg/m3）
	评价标准（mg/m3）
	达标情况

	氟化物
	日平均
	ND
	0.007
	/

	
	1小时平均
	1.5×10-3
	0.02
	达标

	总悬浮颗粒物
	日平均
	0.080
	0.3
	达标

	氮氧化物
	日平均
	0.041
	0.07
	达标

	
	1小时平均
	0.228
	0.25
	达标

	氯化氢
	日平均
	0.011
	0.015
	达标

	
	1小时平均
	0.031
	0.05
	达标

	二噁英类
	日平均
	0.025pg-TEQ/m3
	0.6pg-TEQ/m3
	达标

	非甲烷总烃
	日平均
	0.40
	2.0
	达标

	铬（六价）
	日平均
	ND
	/
	/

	镉
	日平均
	4.74×10-7
	/
	/

	砷
	日平均
	1.31×10-6
	/
	/

	铅
	日平均
	1.44×10-5
	/
	/

	汞
	日平均
	3.8×10-6
	/
	/


由上表的评价结果可以得出，本次环境空气现状监测点位总悬浮颗粒物、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）二级标准，氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A参考浓度限值；氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中相关浓度限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》；二噁英类参照执行日本环境质量标准（2002年7月环境省告示第46号）。
综上所述，区域环境空气质量现状良好。
2、地表水环境质量现状
本项目废水主要为生活污水和压滤废水。压滤废水部分回用于生产，剩余部分委托有资质单位清运处理；仅外排生活污水，经预处理后排入园区污水管网，送星光工业园区污水处理厂处理，达标后排入巴河。
根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/2.3-2018）中水质调查时期要求：“三级B评价，可不考虑评价时期”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域地表水环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目位于四川巴中经济开发区，因此，本次评价引用《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》满足指南要求。
根据《平昌县2025年度生态环境质量状况公报》，2025年1月—12月，大石盘、木梁溪、小滩子、红谷梁、道河湾5个主要河流地表水监测断面水质均达Ⅲ类及以上标准，达标率100%。
本项目位于四川省巴中市平昌县星光工业园施迈路1号，距离上游断面红谷梁断面约1.55km，距离下游道河湾断面约11.14km，此两处断面水质均达Ⅲ类及以上标准，因此，区域巴河河段水环境质量现状良好。
综上，项目所在区域地表水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。项目区域地表水水质较好。
3、声环境质量
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“声环境厂界外50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。
本项目位于平昌经济开发区星光机械制造产业片区内，经调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，无需开展声环境质量现状监测。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。
本项目位于平昌经济开发区星光机械制造产业片区内，租赁已建成厂房进行建设，无新增用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。
5、 地下水环境
本项目位于平昌经济开发区星光机械制造产业片区内施迈路1号，根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目不取用地下水，不向地下注水和排水，在采取分区防渗等相关保护措施后，项目不存在明显地下水环境污染途径。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），本次评价不开展地下水环境质量现状调查。
6、 土壤环境
由于本项目排放二噁英及重金属，考虑大气沉降可能对土壤产生一定的影响，因此，本项目在厂区内设置1个土壤监测点位作为项目土壤背景值。委托四川锡水金山环保科技有限公司2026年6月22日对项目区东南侧进行土壤检测，检测报告编号为锡环检字（2026）第0631901号。
①监测布点情况
监测布点情况如下表。
表3-4 监测布点情况表
	编号
	监测点名称
	监测项目
	监测频次

	1#
	1#项目区东南侧背景值监测点
	表层样（0-0.2m）:
pH、石油烃（C10-C40）、氟化物（总氟化物）、钡（总钡）、镉（总镉）、铅（总铅）、铜（总铜）、镍（总镍）、六价铬、汞（总汞）、砷（总砷）、锑（总锑）、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氯苯酚、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、硝基苯、苯胺*、二噁英类*
	监测1天，1天1次


②监测结果
监测结果见下表。


表3-5 土壤环境质量现状监测结果
	采样日期
	监测点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值（mg/kg）

	6月22日
	1#项目区东南侧背景值监测点
	pH
	无量纲
	7.18
	/

	
	
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	13
	4500

	
	
	氟化物（总氟化物）
	mg/kg
	1.44×103
	16022

	
	
	钡（总钡）
	g/kg
	0.38
	8660

	
	
	镉（总镉）
	mg/kg
	0.40
	65

	
	
	铅（总铅）
	mg/kg
	227
	800

	
	
	铜（总铜）
	mg/kg
	33
	18000

	
	
	镍（总镍）
	mg/kg
	32
	900

	
	
	六价铬
	mg/kg
	未检出
	5.7

	
	
	汞（总汞）
	mg/kg
	0.186
	38

	
	
	砷（总砷）
	mg/kg
	19.4
	60

	
	
	锑（总锑）
	mg/kg
	0.066
	180

	
	
	氯甲烷
	µg/kg
	未检出
	37

	
	
	氯乙烯
	µg/kg
	未检出
	0.43

	
	
	1,1-二氯乙烯
	µg/kg
	未检出
	66

	
	
	二氯甲烷
	µg/kg
	未检出
	616

	
	
	反式-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	未检出
	54

	
	
	1,1-二氯乙烷
	µg/kg
	未检出
	9

	
	
	顺式-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	未检出
	596

	
	
	氯仿
	µg/kg
	未检出
	0.9

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	µg/kg
	未检出
	840

	
	
	四氯化碳
	µg/kg
	未检出
	2.8

	
	
	苯
	µg/kg
	未检出
	4

	
	
	1,2-二氯乙烷
	µg/kg
	未检出
	5

	
	
	三氯乙烯
	µg/kg
	未检出
	2.8

	
	
	1,2-二氯丙烷
	µg/kg
	未检出
	5

	
	
	甲苯
	µg/kg
	未检出
	1200

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	µg/kg
	未检出
	2.8

	
	
	四氯乙烯
	µg/kg
	未检出
	53

	
	
	氯苯
	µg/kg
	未检出
	270

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	µg/kg
	未检出
	10

	
	
	乙苯
	µg/kg
	未检出
	28

	
	
	间,对-二甲苯
	µg/kg
	未检出
	570

	
	
	邻-二甲苯
	µg/kg
	未检出
	640

	
	
	苯乙烯
	µg/kg
	未检出
	1290

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	µg/kg
	未检出
	6.8

	
	
	1,2,3-三氯丙烷
	µg/kg
	未检出
	0.5

	
	
	1,4-二氯苯
	µg/kg
	未检出
	20

	
	
	1,2-二氯苯
	µg/kg
	未检出
	560

	
	
	2-氯苯酚
	mg/kg
	未检出
	2256

	
	
	萘
	mg/kg
	未检出
	70

	
	
	苯并(a)蒽
	mg/kg
	未检出
	15

	
	
	䓛
	mg/kg
	未检出
	1293

	
	
	苯并(b)荧蒽
	mg/kg
	未检出
	15

	
	
	苯并(k)荧蒽
	mg/kg
	未检出
	151

	
	
	苯并(a)芘
	mg/kg
	未检出
	1.5

	
	
	茚并(1,2,3-cd)芘
	mg/kg
	未检出
	15

	
	
	二苯并(ah)蒽
	mg/kg
	未检出
	1.5

	
	
	硝基苯
	mg/kg
	未检出
	76

	
	
	苯胺*
	μg/kg
	5
	260

	
	
	二噁英类*
	ng TEQ/kg
	0.142
	4×10-5


③评价方法
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“7.5.3.1土壤环境质量现状评价应采用标准指数法，并进行统计分析，给出样本数量、最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率、最大超标倍数等”，因此，本次土壤环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。
单因子污染标准指数计算公式为：
Sij=Cij/Csi
式中：Sij——地块中i在第j#监测点的单项标准指数，单项标准指数在0～1之间为达标，大于1则为超标；
Cij——污染因子i在第j#监测点污染物的浓度，mg/kg；
Csi——污染因子i在第j#监测点的标准值，mg/kg。
Sij≤1表示未受污染；Sij>1表示受到不同程度的污染，Sij值越大，污染越严重。
④评价结果
表3-6 土壤环境现状评价结果一览表
	
监测项目
监测点位
	单位
	第二类用地筛选值mg/kg
	0-0.2m
	达标情况

	
	
	
	检测值
	Sij值
	

	pH
	无量纲
	/
	7.18
	/
	/

	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	4500
	13
	0.003
	达标

	氟化物（总氟化物）
	mg/kg
	16022
	1.44×103
	0.090
	达标

	钡（总钡）
	mg/kg
	8660
	380
	0.044
	达标

	镉（总镉）
	mg/kg
	65
	0.40
	0.006
	达标

	铅（总铅）
	mg/kg
	800
	227
	0.284
	达标

	铜（总铜）
	mg/kg
	18000
	33
	0.002
	达标

	镍（总镍）
	mg/kg
	900
	32
	0.036
	达标

	六价铬
	mg/kg
	5.7
	未检出
	/
	/

	汞（总汞）
	mg/kg
	38
	0.186
	0.005
	达标

	砷（总砷）
	mg/kg
	60
	19.4
	0.323
	达标

	锑（总锑）
	mg/kg
	180
	0.066
	0.0004
	达标

	氯甲烷
	mg/kg
	37
	未检出
	/
	/

	氯乙烯
	mg/kg
	0.43
	未检出
	/
	/

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	66
	未检出
	/
	/

	二氯甲烷
	mg/kg
	616
	未检出
	/
	/

	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	54
	未检出
	/
	/

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	9
	未检出
	/
	/

	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	596
	未检出
	/
	/

	氯仿
	mg/kg
	0.9
	未检出
	/
	/

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	840
	未检出
	/
	/

	四氯化碳
	mg/kg
	2.8
	未检出
	/
	/

	苯
	mg/kg
	4
	未检出
	/
	/

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	5
	未检出
	/
	/

	三氯乙烯
	mg/kg
	2.8
	未检出
	/
	/

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	5
	未检出
	/
	/

	甲苯
	mg/kg
	1200
	未检出
	/
	/

	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	2.8
	未检出
	/
	/

	四氯乙烯
	mg/kg
	53
	未检出
	/
	/

	氯苯
	mg/kg
	270
	未检出
	/
	/

	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	10
	未检出
	/
	/

	乙苯
	mg/kg
	28
	未检出
	/
	/

	间,对-二甲苯
	mg/kg
	570
	未检出
	/
	/

	邻-二甲苯
	mg/kg
	640
	未检出
	/
	/

	苯乙烯
	mg/kg
	1290
	未检出
	/
	/

	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	6.8
	未检出
	/
	/

	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.5
	未检出
	/
	/

	1,4-二氯苯
	mg/kg
	20
	未检出
	/
	/

	1,2-二氯苯
	mg/kg
	560
	未检出
	/
	/

	2-氯苯酚
	mg/kg
	2256
	未检出
	/
	/

	萘
	mg/kg
	70
	未检出
	/
	/

	苯并(a)蒽
	mg/kg
	15
	未检出
	/
	/

	䓛
	mg/kg
	1293
	未检出
	/
	/

	苯并(b)荧蒽
	mg/kg
	15
	未检出
	/
	/

	苯并(k)荧蒽
	mg/kg
	151
	未检出
	/
	/

	苯并(a)芘
	mg/kg
	1.5
	未检出
	/
	/

	茚并(1,2,3-cd)芘
	mg/kg
	15
	未检出
	/
	/

	二苯并(ah)蒽
	mg/kg
	1.5
	未检出
	/
	/

	硝基苯
	mg/kg
	76
	未检出
	/
	/

	苯胺*
	mg/kg
	260
	5
	1.82E-05
	达标

	二噁英类*
	ngTEQ/kg
	4×10-5
	0.142
	3.55E-04
	达标


根据上述检测结果可知，钡、氟化物满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）二类建设用地土壤污染风险筛选值要求，其余指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值指标。因此，项目区域的土壤环境质量良好。

	环境保护目标
	1、主要环境保护目标
（1）大气环境保护目标
本项目设置了大气专项评价，经过大气预测，评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.4.1级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。”，本项目D10%=2.275km，因此，本次大气环境影响评价范围确定为以厂址为中心，边长为5km，面积25km2。评价范围内大气环境保护目标多为居民。环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
（2）声环境保护目标
本项目厂界外50m无声环境保护目标。
（3）水环境保护目标
本项目雨污分流，仅生活污水排入市政管网，送星光园区污水处理厂进一步处理，周边主要水体为巴河。本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境保护目标
本项目位于工业园区内，周边均为工业企业，自然生态环境受人类活动干扰很大，区域内无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。
项目区域范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等重要的生态环境区域。根据工程性质、污染物排放特征及所在地区情况，项目区周边环境保护目标与项目的位置关系以及环境保护要求如下。
表3‑7 环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
名称
	中心地理坐标
	相对厂址距离/m
	相对厂址方位
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	环境空气
	居民点3
	609.25
	-231.07
	651
	ESE
	居民
	约45人
	GB3095-2026大气环境质量二类功能区

	
	居民点1
	-226.52
	463.21
	515
	NNW
	居民
	约24人
	

	
	居民点2
	413.97
	359.26
	548
	NE
	居民
	约51人
	

	
	双星社区
	-854.28
	230.49
	884
	WNW
	居民
	约500人
	

	
	歇凉树
	-1410.53
	703.81
	1576
	WNW
	居民
	约160人
	

	
	居民点4
	-299.34
	-21.57
	300
	W
	居民
	约36人
	

	
	居民点5
	-443.83
	339.41
	558
	NW
	居民
	约21人
	

	
	平昌县星光实验学校
	-480.84
	146.92
	502
	WNW
	学校
	约1500人
	

	
	高冠村
	2249.71
	615.05
	2332
	ENE
	居民
	约220人
	

	
	吴家沟
	2137.73
	1477.88
	2598
	NE
	居民
	约135人
	

	
	孙家山
	2073.25
	-65.18
	2074
	E
	居民
	约330人
	

	
	土桥子
	1959.68
	842.25
	2133
	ENE
	居民
	约280人
	

	
	北沙村
	1814.64
	-1434.35
	2313
	SE
	居民
	约266人
	

	
	大宁村
	1263.53
	2447.75
	2754
	NNE
	居民
	约260人
	

	
	王家梁
	1087.69
	1734.54
	2047
	NNE
	居民
	约180人
	

	
	何家山
	1035.89
	-462.57
	1134
	ESE
	居民
	约520人
	

	
	王棚院
	914.22
	899.32
	1282
	NE
	居民
	约400人
	

	
	白顶子
	827.8
	465.01
	949
	ENE
	居民
	约105人
	

	
	字石板
	584.68
	-1702.61
	1800
	SSE
	居民
	约210人
	

	
	梅垭村
	195.88
	-1244.4
	1259
	S
	居民
	约180人
	

	
	老屋坝
	-230.08
	1120.85
	1144
	NNW
	居民
	约120人
	

	
	袁家山
	-183.37
	-1274
	1287
	S
	居民
	约190人
	

	
	临江村
	-625.66
	1933.94
	2032
	NNW
	居民
	约170人
	

	
	老鹰寨
	-724.3
	2087.3
	2209
	NNW
	居民
	约160人
	

	
	杜家坝
	-938.51
	-1543.83
	1806
	SSW
	居民
	约150人
	

	
	方家坝
	-1092.66
	1503.25
	1858
	NW
	居民
	约160人
	

	
	风滩村
	-1028.06
	-1822.69
	2092
	SSW
	居民
	约210人
	

	
	尉家溪
	-1636.99
	-322.3
	1668
	W
	居民
	约150人
	

	
	雷坡石
	-1878.19
	-2094.29
	2813
	SW
	居民
	约350人
	

	
	狮子滩
	-2244.91
	1618.06
	2767
	NW
	居民
	约180人
	

	
	马鞍石
	-2376.13
	-894.93
	2539
	WSW
	居民
	约160人
	

	土壤环境
	耕地
	107.141674
	31.534832
	东北侧
	334-638
	农用地
	/
	GB15618-2018筛选值

	水环境
	巴河
	/
	西南侧
	540
	河流
	GB3838-2002Ⅲ类水体

	声环境
	厂界外50m范围内无声环境保护目标

	地下水
环境
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无特定保护目标

	风险环境
	上述环境空气、地表水保护目标

	注：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不处于产业园区外，且不新增用地，无需明确生态环境保护目标




	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
（1）施工期
项目施工期施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），标准值如下表：
表3‑8 四川省施工场地扬尘排放限值
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵市：广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
	拆除工程/土石方开挖/土方回填
	600μg/m3
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250μg/m3
	


（2）营运期
煅烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔处理后经1根60m高排气筒(DA001)排放。
本项目综合利用水基岩屑，采用回转窑煅烧水基岩屑，将煅烧后的水基岩屑再配以水泥、砂石、固化剂、水等制成免烧砌块，整个生产过程是利用水基岩屑预处理后再生产免烧砌块，因此，项目主体属于砖瓦制造行业，排放标准执行砖瓦行业标准。同时参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中适用范围“掺加生活垃圾质量超过入炉(窑)物料总质量30%的工业窑炉以及生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉的污染控制参照本标准执行”，本项目煅烧水基岩屑过程，与一般工业固体废物焚烧炉类似，因此，水基岩屑煅烧炉参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。综合两个标准，为减小大气污染排放，各污染因子取最严格的标准执行。
①有组织废气：
氮氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中限值要求；
颗粒物、SO2、氯化氢、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物(以Cd+T1计)、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)、二噁英、CO参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中限值要求；
臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放标准；VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放标准。
根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29260-2013）中“4.6人工干燥机焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上”；同时参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表3要求“焚烧处理能力≥300吨/日，烟囱最低允许高度为60m”，因此，本项目设置排气筒高度为60m，排气筒高度高于周边200m范围内最高建筑物3m以上，满足要求。
②无组织废气：
厂界无组织废气主要为颗粒物、氟化物、二氧化硫、臭气浓度，颗粒物、氟化物、二氧化硫执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29260-2013）表3中无组织排放限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值要求。厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中相关限值要求。
表3‑9 废气污染物排放标准
	排气筒
	污染物名称
	取值时间
	排放浓度限值mg/m3
	排放速率kg/h
	无组织排放浓度mg/m3
	排放标准

	DA001
	颗粒物
	1小时均值
	30
	/
	/
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

	
	
	24小时均值
	20
	
	
	

	
	二氧化硫
	1小时均值
	100
	/
	/
	

	
	
	24小时均值
	80
	
	
	

	
	氯化氢
	1小时均值
	60
	/
	/
	

	
	
	24小时均值
	50
	
	
	

	
	汞及其化合物
（以Hg计）
	测定均值
	0.05
	/
	/
	

	
	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）
	测定均值
	0.1
	/
	/
	

	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+
Co+Cu+Mn+Ni计）
	测定均值
	1.0
	/
	/
	

	
	二噁英
	测定均值
	0.1ngTEQ/m3
	/
	/
	

	
	一氧化碳
	1小时均值
	100
	/
	/
	

	
	
	24小时均值
	80
	/
	/
	

	
	氮氧化物
	/
	200
	/
	/
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	氟化物
	/
	3
	/
	/
	

	
	臭气浓度
	/
	6000（无量纲）
	/
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	VOCs
	/
	120
	225
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	厂界
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.0
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	氟化物
	/
	/
	/
	0.02
	

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.5
	


注：1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中没有非甲烷总烃60m排气筒高度对应的排放速率限值，因此，采用外推法进行核算Q=100*（60/40）2=225kg/h。
2、企业承诺DA001排气筒中颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行通用行业B级企业标准要求。
表3‑10 厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物项目
	排放限值
	特别排放限值
	限值要求
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


2、废水排放标准
[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]本项目压滤废水部分回用于生产，剩余部分委托有资质单位进行处理；仅外排生活污水，经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入园区污水管网，进入星光工业园区污水处理厂进一步处理，星光工业园区污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理达标后排入巴河。
表3‑11 本项目厂区生活污水出水执行标准限值
	项目
	单位
	排放限值
	执行标准

	pH
	无量纲
	6～9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	COD
	mg/L
	500
	

	BOD5
	mg/L
	300
	

	SS
	mg/L
	400
	

	动植物油
	mg/L
	100
	

	石油类
	mg/L
	20
	

	氨氮
	mg/L
	45
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

	总磷
	mg/L
	8
	


表3‑12 污水处理厂污染物排放标准
	项目
	单位
	标准限值
	执行标准

	CODCr
	mg/L
	50
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

	BOD5
	mg/L
	10
	

	SS
	mg/L
	10
	

	NH3-N
	mg/L
	5（8）
	

	TN
	mg/L
	15
	

	TP
	mg/L
	0.5
	

	石油类
	mg/L
	1
	

	硫化物
	mg/L
	1
	

	注：1）污染物排放监控位置为排污单位污水总排口；2）氨氮指标括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；


3、噪声
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准：
表3‑13 建筑施工噪声排放标准
	昼间（Leq dB（A）
	夜间Leq dB（A）

	70
	55


营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]表3‑14 工业企业厂界环境噪声排放标准
	昼间Leq dB（A）
	夜间Leq dB（A）
	区域
	依据

	65
	55
	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中3类标准


4、固体废物
一般固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行；水基岩屑的储存依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行。

	总量控制指标
	1、废水
本项目外排废水仅为生活污水，经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入园区污水管网，进入星光工业园区污水处理厂进一步处理，星光工业园区污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理达标后排入巴河。
项目废水总量控制建议指标如下：
项目厂区总排口：
COD：772.2t/a×500mg/L×10-6=0.3861t/a；
NH3-N：772.2t/a×45mg/L×10-6=0.0347t/a；
TP：772.2t/a×8mg/L×10-6=0.0062t/a
星光工业园区污水处理厂排口：
COD：772.2t/a×50mg/L×10-6=0.0386t/a
NH3-N：772.2t/a×5mg/L×10-6=0.0039t/a
TP：772.2t/a×0.5mg/L×10-6=0.0004t/a
2、废气
根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），“十四五”期间将氮氧化物、挥发性有机物作为废气总量控制指标。本项目废气污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物、二噁英、氯化物、CO、VOCs和重金属，因此，本项目设置NOx和VOCs的总量控制指标：
表3-15 本项目建成后污染物排放总量控制建议表
	类别
	污染物
	本项目排放总量（t/a）
	去向

	废气
	NOx
	3.5822
	大气

	
	VOCs
	1.4289
	

	废水
	废水量
	772.2
	/

	
	COD
	0.3861
	星光工业园区污水处理厂

	
	NH3-N
	0.0347
	

	
	TP
	0.0062
	

	
	COD
	0.0386
	巴河

	
	NH3-N
	0.0039
	

	
	TP
	0.0004
	


注：本项目总量控制指标以相关管理部门最终核定为准。
由于本项目所在区域的PM2.5日平均第95百分位数超标，项目所在地属于不达标区，因此，本项目颗粒物总量控制指标采取2倍削减替代，目前，本项目已取得《巴中市平常生态环境局关于巴中瑞成环保科技有限公司水基岩屑综合利用及处理项目颗粒物区域削减的函》（见附件14），该函“同意项目新增2.434t颗粒物区域削减量指标从2025年关停腾退的‘巴中渝翔机械制造有限公司’总量指标（8.437t/a）中削减”。
倍量削减的核算如下：颗粒物有组织+无组织排放量=1.2025t/a，2倍削减=1.2025*2=2.405t/a。




[bookmark: _Toc21631]主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁厂房位于四川省巴中市平昌县星光工业园施迈路1号已建成厂区内，本项目租用1号厂房、2号厂房、3号厂房及办公楼（部分区域）、宿舍（部分区域）进行建设。施工期主要对厂房进行适应性改造及设备调试安装，2号厂房涉及厂房扩建及水基岩屑储存池和滤液池的基建开挖。施工过程中将产生废气、噪声、建筑垃圾、开挖土石方、施工人员的生活污水和生活垃圾等。这些污染是暂时的，待施工结束后，基本可以得到消除，对周边环境影响较小。
本项目施工过程主要污染情况和环境保护措施如下：
1、施工期废气污染防治措施
（1）扬尘
在施工过程中，施工单位必须按照《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2019.1.1施行）、《四川省住房和城乡建设厅城市扬尘防治工作方案》（川建发〔2018〕8号）中有关施工工地和道路扬尘污染防治规定，积极推行绿色施工，施工现场必须采取封闭施工，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理。主要采取以下措施防治扬尘污染：
①加强施工管理，确保湿法作业，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；同时在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，减少扬尘飘散到大气环境中；
②由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路必须采用硬化路面并定时进行洒水抑尘；同时运输车辆路线避开人流量较大的道路，避免在上下班和上下学高峰期运输货物；
③要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫；
④施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照当地政府关于城市扬尘污染管理的有关规定进行治理，减少扬尘对环境的影响。
（2）汽车尾气
1）加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 
2）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。
3）动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用。
4）生态环境部办公厅发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，并明确指出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。因此公路运输全部使用6b及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。本环评要求企业施工期运输车辆全部达到6b及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 
采取上述措施后，施工期废气经宽敞的地带扩散后对周围环境空气质量影响较小。
（3）装修废气
装修废气主要产生于室内室外装修阶段，主要为油漆、胶等挥发产生，主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。
建设单位在油漆的选择上应推广使用环保型油漆。在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至两个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以营运后也要注意室内空气的流畅。
环评建议：在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的“室内装修材料10项有害物质限量”规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，优先采用已取得国家环境标志认可委员会批准、并被授予环境标志的建筑材料和产品，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022）。
2、施工期废水污染防治措施
施工期废水主要为生活污水，少量施工人员生活污水依托租赁厂房所在厂区内已建污水预处理池处理，最终经园区管网汇入星光工业园区污水处理厂处理后达标排放。
3、施工期噪声污染防治措施
施工噪声主要施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，本项目施工量较小，基本为人工施工，机械设备噪声为间断式。施工期选用低噪设备，并对其采取有效的隔声减振措施，通过合理安排施工工序，缩短施工周期、合理安排施工时间、文明施工等措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求，实现厂界处达标排放。
4、施工期固体废物污染防治措施
施工期固废主要为厂房适应性改造产生的建筑垃圾、水基岩屑储存池和沉淀池开挖土方、设备安装过程中会产生废包装材料及工作人员的生活垃圾等。
1）厂房适应性改造产生的建筑垃圾首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点。 
2）水基岩屑储存池和沉淀池开挖土方运输至平昌县指定地点堆放，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点。 
3）项目设备安装过程中会产生废包装材料，直接外售废品回收站，去向合理，不会造成二次污染。
4）施工期间施工人员产生的生活垃圾袋装收集，由环卫部门统一处理，去向合理，不会造成二次污染。
5、生态保护措施
项目为租用已建成厂房设置生产线，建设施工期在现有占地范围内建设，不新增用地，生态影响较小。施工期间，施工单位应该尽可能地缩小和控制施工范围，并将一切施工活动在施工范围内进行，避免对项目建设地周边生态环境造成影响。
综上，项目施工期较短，施工造成的影响是暂时的，将随着施工期结束而结束，基本可以得到恢复。只要施工单位认真制定和严格落实工程施工期应该采取的环保对策措施，则施工对周围环境的影响可得到有效控制。




	运营期环境影响和保护措施
	1、废气的排放及治理措施
本项目运营期大气环境影响和保护措施详见大气专项评价。
本项目所在区域为达标区。由预测结果可知，项目污染物最大落地浓度占标率最大为有组织氯化氢，Pmax=38.2638%＞10%。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。因此，本项目进行了进一步预测与评价。经预测分析，本项目在采取上述废气治理措施后均可实现达标排放，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量。
2、废水的排放及治理措施
项目废水为W1压滤废水、W2渗滤液、W3地面冲洗废水、W4车辆冲洗废水、W5生活污水。
表4‑1 废水基本情况
	编号
	名称
	产生环节
	污染物种类
	排放形式
	治理措施
	排放方式

	W1
	压滤废水
	水基岩屑预处理
	COD、SS、石油类等
	间歇
	水基岩屑投加絮凝剂压滤预处理，压滤出的废水排入滤液池暂存
	滤液池暂存，部分回用，剩余委托资质单位每日清运处置

	W2
	渗滤液
	水基岩屑堆存
	
	/
	随水基岩屑一同进入煅烧工序蒸发
	不排放

	W3
	地面冲洗废水
	地面冲洗
	
	间歇
	排入水基岩屑储存池内，随水基岩屑一同絮凝+压滤
	计入压滤废水中

	W4
	车辆冲洗废水
	车辆冲洗
	
	间歇
	
	

	W5
	喷淋废水
	废气处理
	COD、SS等
	连续
	排入滤液池内，随压滤废水一并处理
	计入压滤废水中

	W6
	蒸养冷凝水
	蒸养工序
	SS等
	间歇
	全部回用于免烧砌块生产
	不排放

	W7
	生活污水
	生活办公
	COD、氨氮等
	间歇
	依托厂区已建预处理池（食堂生活污水经隔油后与其他生活污水一并排入预处理池）
	排入园区污水管网送星光工业园区污水处理厂处理


（1）W1 压滤废水
本项目水基岩屑（含水率70%）需要进行预处理，投加絮凝剂（氧化钙、硫酸亚铁）后通过高压压滤机压滤，降低含水率至35%左右，压滤过程产生压滤废水，排入滤液池内。
压滤系统包括混合罐、高压压滤机、配套管线及滤液池。除滤液池外，均在地面明管设置，可及时发现泄漏情况。2号厂房内设1座水基岩屑储存池，分为4格，其中南侧两格为滤液池，尺寸为16×17.5×4m（长×宽×深），有效容积约1100m3。
本项目地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入水基岩屑储存池内，随水基岩屑一同絮凝、压滤，最终随压滤废水一并处理。喷淋废水直接排放至滤液池内，随压滤废水一并处理。
根据水平衡分析，进入滤液池的废水产生量约124048.2t/a，回用于免烧砌块生产6404t/a、储存过程蒸发消耗1240.482t/a、压滤机滤布冲洗用水825t/a，剩余压滤废水共计约115578.718t/a。剩余压滤废水委托有资质单位处理。
压滤废水主要为水基岩屑经压滤后脱出的本身含水，钻井废水主要污染物成分为钻井泥浆成分，其性质是钻井泥浆的高倍稀释废水。本项目使用的岩屑均为水基岩屑，通常具有色度高、COD、悬浮物浓度、盐分含量高的特点。本项目水基岩屑经投加絮凝剂+压滤预处理，废水中COD、悬浮物得到一定削减，但盐分仍较高。
综上，结合巴中境内井场水基钻井过程产生的钻井废水确定本项目废水源强，具体如下：
表4‑2 本项目废水源强情况
	序号
	污染物名称
	参考巴中区域钻井废水浓度（mg/L）
	综合确定的本项目源强情况（mg/L）

	1
	pH值
	6-9
	6-9

	2
	色度
	/
	20-40

	3
	悬浮物
	≤800
	50-800

	4
	化学需氧量
	≤1000
	100-1000

	5
	氨氮
	/
	10-40

	6
	总磷
	/
	0.9-2

	7
	石油类
	≤20
	0.5-20

	8
	氯化物
	≤5000
	300-5000

	9
	硫化物
	/
	0.5-1

	10
	氟化物
	/
	0.1-0.2

	11
	阴离子表面活性剂
	/
	0.1-0.2

	12
	全盐量
	/
	300-5000

	13
	总氮
	/
	40-80


压滤废水在滤液池内暂存，部分通过管线回用于免烧砌块生产线的搅拌、码垛养护工序过程；剩余部分在滤液池内暂存，委托有资质单位处理是可行的。
本项目压滤废水产生量为127512.2m3/a（386.4t/d），本项目设置1座渗滤液池用于储存水基岩屑预处理压滤产生的压滤废水，尺寸为16×17.5×4m（长×宽×深），有效容积约1100m3。可满足约1100/386.4≈3天压滤废水量的暂存需求。渗滤液池池体进行重点防渗处理，采用强度等级为C30且抗渗等级为P6的混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行防渗，可满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m。K≤10-10cm/s要求。
（2）W2渗滤液
水基岩屑堆存区堆放含水率35%的水基岩屑，堆放区设置在防渗地面上（抗渗水泥+人工防渗材料），堆放区三面设置0.5m高围堰+一面设置车辆装卸料斜坡。
水基岩屑堆放过程会产生少量渗滤液，渗滤液成分与水基岩屑内的含水基本一致，堆放区设置围堰及斜坡，渗滤液不会流出堆放区，与水基岩屑（含水率35%）一同进入回转窑内煅烧。
（3）W3地面冲洗废水
根据前文水平衡分析可知，地面冲洗废水量约为0.36m3/d，118.8m3/a。
地面冲洗主要对水基岩屑储存池周边区域进行，冲洗池体周边装卸过程散落物料，采用人工冲洗。因此地面冲洗水成分与水基岩屑内含水的成分接近，浓度相对更低一些。
冲洗水自流+人员清扫进入厂房内中部地势较低的水基岩屑储存池内。后续随水基岩屑预处理，一起压滤脱水，最终进入压滤废水内。
（4）W4 车辆冲洗废水
根据前文水平衡分析可知，车辆冲洗废水约为2.91m3 /d，967.5m3/a。车辆冲洗水中主要污染成分为COD、SS、石油类等。
冲洗水通过管线送至进入2厂房内水基岩屑储存池内。后续随水基岩屑预处理，一起压滤脱水，最终进入压滤废水内。
（5）W5喷淋废水
根据前文水平衡分析可知，喷淋废水量约32.4t/d（10692t/a）。
喷淋过程采用氢氧化钠溶液作为喷淋液，主要处理废气中的二氧化硫、氟化物，喷淋废水中主要污染物组分为硫酸盐、SS、氟化物等，送至滤液池和压滤废水一并处理。
（6）W6 蒸养冷凝水
根据前文水平衡分析可知，蒸养过程产生冷凝水量总计约3652t/a，约913t以水蒸气形式排放。
蒸养冷凝水水质较好，主要污染物为SS等，经蒸养箱底部的排水系统收集后，全部回用于免烧砌块生产过程。
（7）W7生活污水
根据前文水平衡分析可知，生活污水产生量为2.34m3/d，772.2m3/a，主要污染物浓度分别为COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：300mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：6mg/L、氯化物：150mg/L。
[bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK241]生活污水中食堂生活污水经隔油后，与其他生活污水一并，依托租赁车间所在厂区已有的预处理池（10m3）处理达到星光工业园区污水处理厂废水接纳要求后，经污水总排口排入园区污水管网，送至星光工业园区污水处理厂进一步处理。星光工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入巴河。
（8）初期雨水
根据前文水平衡分析可知，初期雨水最大收集量为106.71m3/次（426.84m3/a（每年4次））。厂区设置1座容积约150m3的初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后，再排放到园区污水管网。
（9）废水排放汇总
本项目水基岩屑堆存区渗滤液进入煅烧系统；地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入水基岩屑储存池中随水基岩屑一同预处理（絮凝+压滤），进入压滤废水中；喷淋废水排入滤液池，与压滤废水一并处理；滤液池内的废水部分回用，部分委托专业单位每日清运处置。生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网。本项目污水总排口仅排放生活污水，排放情况如下。
表4‑3 本项目废水源强及排放情况
	废水性质
	废水量（m3/a）
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	石油类

	预处理池处理前
	生活污水
	浓度（mg/L）
	772.2
	500
	300
	300
	35
	6
	/

	
	
	产生量（t/a）
	
	0.3861 
	0.2317 
	0.2317 
	0.0270 
	0.0046 
	/ 

	去除效率
	%
	/
	30%
	20%
	10%
	0%
	0%
	0%

	预处理池处理后生活污水
	浓度（mg/L）
	772.2
	350
	240
	270
	35
	6
	/

	
	排放量（t/a）
	
	0.2703 
	0.1853 
	0.2085 
	0.0270 
	0.0046 
	/

	排放标准
	700
	280
	300
	35
	8
	15

	星光工业园区污水处理厂处理后
	浓度（mg/L）
	772.2
	50
	10
	10
	8
	0.5
	1

	
	排放量（t/a）
	
	0.0386 
	0.0077 
	0.0077 
	0.0062 
	0.0004 
	0.0008 

	注：污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。


[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK168]根据上表计算，本项目外排废水污染物浓度能够满足星光工业园区污水处理厂进水水质要求，可排放至星光工业园区污水处理厂进一步处理。
（9）废水治理设施可行性分析
1）压滤废水回用可行性分析
本项目压滤废水主要回用于免烧砌块生产过程。
本项目水基岩屑（70%）预处理过程无机絮凝剂，沉淀后通过压滤机脱水，相当于对水基岩屑泥浆进行了一道混凝沉淀工序，大部分污染物组分在絮凝沉淀及压滤过程中进入压滤后的泥饼中（含水率35%的水基岩屑），压滤废水为处理后的上清液，通过调节pH后可用于生产。
免烧砌块生产过程中，对水质有一定要求，但本项目压滤废水中不含有会影响建材性能的有毒有害物质，有机物含量较低，根据建设单位考察了解多个水基岩屑综合利用项目，压滤废水能够满足免烧砌块生产需求，不会对产品质量造成明显影响。
压滤废水产生量较大（127512.2t/a），远大于回用需求量（6402t/a），能够满足回用需求。压滤废水的回用能够提高废水的循环使用率，减少用水量，降低生产成本，降低水资源消耗，并降低对区域地表水环境的影响。
综上，本项目压滤废水部分回用可行。
2） 滤液池内废水委托处置可行性分析
本项目部分渗滤液回用，剩余部分委托有资质单位进行处置。需处理压滤废水量约为119010.078t/a（360.64t/d），采用30t槽罐车运输，运输车辆采用密封式防渗、防腐罐车，清运频次为1日1次，每日清运车次为360.64/30≈13车次。
3）生活污水依托已建预处理池可行性分析
本项目生活污水依托厂区预处理池处理后，排入园区污水管网，送星光工业园区污水处理厂处理。
本项目租用已建厂房进行生产，据调查，租赁厂房所在厂区已建一座预处理池，处理能力约为10m3/d，位于宿舍楼旁，地埋式设置。厂区内已建设较为完善的污水管线，并于厂区西北侧设置1个污水总排口，连接至园区污水管网。
现状厂区内已有四川三科共兴再生资源有限公司、中石油有限公司在进行生产，已建预处理池处理两个公司的人员生活污水，据调查，厂内现有2家企业均未设置食堂，总计员工人数约30人。
参考《四川省用水定额》，结合不设食堂情况，现有2家企业员工生活用水量约100L/d·人，总计生活用水量约3m3/d，按照产污系数0.9计，现状排入预处理池的生活污水量约2.7m3/d。
按照预处理停留时间不小于24h计，现状预处理池处理水量为2.7m3/d，冗余处理能力为7.3m3/d，本项目新增生活污水量为2.34m3/d，小于冗余处理能力，依托的预处理池冗余处理能力能够容纳本项目产生的生活污水。
预处理池即化粪池，主要起到稳定水质、水量的作用，同时利用沉淀作用和微生物厌氧发酵作用，使有机物分解，易腐败的新鲜粪便转化为稳定的熟污泥。生活污水本身水质简单，污染物浓度较低，采用预处理池预处理生活污水，属于可行技术，是常见的生活污水预处理方式。
综上，本项目生活污水依托厂区预处理池处理可行。
4）生活污水近期排入星光工业园区污水处理厂可行性分析
本项目租用平昌经济开发区星光机械制造产业园内已建厂房进行生产，根据调查，厂区内已建设较为完善的污水管线，并于厂区西北侧设置1个污水总排口，连接至园区污水管网。现状厂区内现有企业正常通过污水总排口排放生活污水至园区污水管网。
四川平昌经济开发区共包括四个片区，分别为星光机械制造产业园、金宝食品饮料产业园、驷马清洁能源产业园、石龙门化工园区。目前星光机械制造产业园已建成1座0.3万m3/d的工业污水处理厂（星光工业园区污水处理厂），于2021年建设完成并通过验收投入使用，处理规模为0.3万m3/d，采用预处理（格栅间-调节池→水解酸化池）+生化处理（A2/O微曝氧化沟）+深度处理（网格絮凝池+纤维转盘滤池+紫外线消毒）的污水处理工艺。废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入巴河，污水处理厂目前正常运行。
2022年四川平昌经济开发区规划修编，根据修编后的规划环评，星光工业园区水务处理厂规划处理规模需扩能至2万m3/d。参考根据《平昌海天水务有限公司星光工业园区污水处理厂技改扩能建设项目环境影响报告书》，星光工业园区污水处理厂正在建设扩建工程，改建MBR膜、提高污泥浓度等，将处理规模由3000m3/d提升至5000m3/d，后续逐步提升。现状星光工业园区污水处理厂目前废水处理量约为2500m3/d，剩余处理规模约500m3/d。
本项目位于星光工业园区污水处理厂服务范围内，区域已接通园区污水管网。本项目生活污水量约2.34m3/d，小于星光工业园区污水处理厂现状剩余处理规模（2500m3/d），水量满足依托要求。
本项目外排废水为生活污水，根据前文分析，生活污水水质能够达到平昌海天水务有限公司星光工业园区污水处理厂进水水质要求，能够有效处理，不会对星光工业园区污水处理厂正常运行造成影响，水质满足依托要求。
综上，本项目生活废水排放至星光工业园区污水处理厂进一步处理可行。
（10）排放口情况
本项目不单独设置排放口，依托租赁厂房所在厂区已建污水排放口，排放口情况见下表。
表4‑4 本项目废水排放情况
	排放口基本情况
	排放标准

	排放口名称
	编号
	类型
	坐标
	排放去向
	

	污水总排口
	DW001
	一般排放口
	107.137619，31.533821
	园区污水管网+星光工业园区污水处理厂
	星光工业园区污水处理厂进水水质要求


（11）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）5.1.1中表1“生活污水间接排放的不要求开展自行检测，但应说明排放去向”，本项目仅排放生活污水，且属于间接排放，因此，本项目不单独设置废水监测计划，仅说明排放去向。生活污水（含隔油池处理后的食堂废水）经预处理池处理后，通过废水总排口进入星光工业园区污水处理厂进一步处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入巴河。
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	3、噪声的排放及治理措施
（1）主要噪声源强
本项目营运期主要噪声源为生产设备运行噪声，采取基础减振以后，噪声值约在70-85dB（A）范围内，厂房为封闭式钢框架厂房，项目生产设备均设置于厂房内，废气处理风机设置在风机房内，可利用厂房建筑结构消减噪声对外环境的影响。主要声源噪声源强情况见下表。
表4‑5 工业企业（室内）噪声源强调查清单
	[bookmark: PT_6]序号
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	西
	南
	东
	北
	西
	南
	东
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离m

	1
	搅拌罐
	75
	选用低噪声设备，合理平面布局，建筑隔声，距离衰减。
	3.5
	39.6
	2
	29.4
	80.6
	10.7
	10.6
	57.9
	57.9
	58.1
	58.1
	昼间
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.9
	31.9
	32.1
	32.1
	1

	2
	全自动高压隔膜压滤机
	85
	
	9.1
	27.9
	4
	30.2
	67.7
	10.3
	23.5
	67.9
	67.9
	68.1
	68.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.9
	41.9
	42.1
	42.0
	1

	3
	泵1#
	80
	
	18.3
	41.2
	0.2
	15.7
	75.7
	24.6
	16.6
	63.0
	62.9
	63.0
	63.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.0
	36.9
	37.0
	37.0
	1

	4
	泵2#
	80
	
	52.9
	-13.8
	0.2
	12.0
	11.2
	30.0
	81.4
	63.0
	63.1
	62.9
	62.9
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.0
	37.1
	36.9
	36.9
	1

	5
	回转窑
	100
	
	24.9
	-2.6
	2.5
	31.1
	33.4
	10.3
	57.8
	82.9
	82.9
	83.1
	82.9
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	56.9
	56.9
	57.1
	56.9
	1

	6
	冷渣机
	70
	
	28
	-19.9
	2.5
	36.8
	16.4
	5.1
	74.4
	52.9
	53.0
	53.6
	52.9
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.9
	27.0
	27.6
	26.9
	1

	7
	补氧风机
	90
	
	12.7
	9.1
	0.5
	36.1
	49.2
	4.8
	41.6
	72.9
	72.9
	73.6
	72.9
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.9
	46.9
	47.6
	46.9
	1

	8
	风机1#
	90
	
	37.6
	-27.1
	0.3
	31.9
	5.8
	10.3
	85.4
	72.9
	73.4
	73.1
	72.9
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.9
	47.4
	47.1
	46.9
	1

	9
	循环泵
	80
	
	34.6
	-22
	0.3
	32.0
	11.7
	10.0
	79.5
	62.9
	63.0
	63.1
	62.9
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	36.9
	37.0
	37.1
	36.9
	1

	10
	空压机
	90
	
	-19.9
	-36.2
	1
	36.8
	24.3
	15.7
	88.8
	72.0
	72.0
	72.1
	72.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.0
	46.0
	46.1
	46.0
	1

	11
	轮辊机
	80
	
	-17.3
	-28.1
	1.5
	30.7
	30.2
	21.7
	82.9
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	36.0
	36.0
	36.0
	36.0
	1

	12
	搅拌机
	80
	
	-20.9
	-20.9
	1.5
	30.6
	38.3
	21.9
	74.9
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	36.0
	36.0
	36.0
	36.0
	1

	13
	静压机
	70
	
	-27
	-9.2
	1.5
	30.5
	51.5
	21.9
	61.7
	52.0
	52.0
	52.0
	52.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	1

	14
	叠码机
	75
	
	-16.3
	-3.6
	1.5
	18.4
	51.3
	33.9
	61.9
	57.0
	57.0
	57.0
	57.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.0
	31.0
	31.0
	31.0
	1

	15
	输送系统
	80
	
	-18.9
	-10.3
	1
	23.9
	46.7
	28.5
	66.5
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	36.0
	36.0
	36.0
	36.0
	1

	16
	蒸养箱
	60
	
	-33.1
	0.9
	3
	31.2
	63.2
	21.1
	49.9
	42.0
	42.0
	42.0
	42.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	1

	17
	蒸汽发生器
	60
	
	-36.2
	4.5
	0.8
	32.3
	67.9
	20.1
	45.2
	42.0
	42.0
	42.0
	42.0
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	1

	[bookmark: PO_4]表中坐标以厂区中心（107°8′17.472″，31°31′55.248″）为坐标原点，噪声设备为最大可能同时使用设备。
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	（2）噪声治理措施
本项目营运期间拟采取以下降噪措施：
①选用低噪设备：选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。
②合理平面布局：车间内划定分区合理布置声源位置，将高噪声设备合理在车间内布置；设置独立密闭风机房。
③基础减振：因机械设备运转不平衡将导致设备振动和墙体振动从而产生噪声。因此，在机械设备与基础之间增加弹簧或者由弹性材料制作的减振垫层、减振器，免烧生产设备设置减振沟。这样能有效减少能量的传递，以减小其振动噪声影响，风机口消声。
④加强维护：定期维护机械设备，以确保设备正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染。定期对工厂中陈旧的设备进行及时更换。在采购工厂新设备时，采购人员应将产品的噪声标准考虑在内，并作为评价产品综合性能的一个重要指标。应该优先选择低噪声、低振动的设备。
⑤加强管理：加强管理，对原料运输下料时，做到轻卸、缓放、严禁夜间卸料。车间内根据生产工艺划定分区，可有效减少厂区内物料转运频次，降低因物料转移过程中因碰撞、跌落、摩擦产生的噪声影响。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
⑥生产车间封闭，生产时关闭门窗，依托车间现有建筑隔声，可有效降低噪声。
（3）声环境保护目标
本项目50m范围内无声环境保护目标。
（4）噪声预测
根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）推荐的户外声传播衰减模式进行预测，考虑遮挡物衰减、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。
本项目噪声源主要为室内声源。进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点声源处理。
1）室内声源
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处声压级
[image: ]
式中：LP1—室内声源靠近围护结构处产生的声压级，dB（A）；
LW—点声源声级，dB（A）
Q—指向性因子，设备不靠墙防治，取1；
R—房间常数R=Sα(1-α)；
S—围墙结构的表面积，m2，平均取100m2；
α—围墙结构的平均吸声系数，取0.1；
r—室内某个声源与靠近围墙结构处的距离。
②计算室内声源靠近围护结构处产生的声压级Lp1i（T）；
[image: ]
式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
③计算室外靠近围护结构处产生的声压级Lp2i（T）；
[image: ]
式中：TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声压级Lp2i（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级
[image: ]
式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
S—透声面积。
5）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
2）噪声贡献值计算
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T ——用于计算等效声级的时间，s；
N ——室外声源个数；
ti——在T 时间内i 声源工作时间，s；
M ——等效室外声源个数；
tj——在T 时间内j 声源工作时间，s。
表4‑6 各预测点噪声贡献值 单位：dB（A）
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	整体厂房东侧
	112.6
	-19.2
	1.2
	昼间
	47.2
	65
	达标

	
	112.6
	-19.2
	1.2
	夜间
	47.2
	55
	达标

	整体厂房南侧
	47.6
	-57
	1.2
	昼间
	53.6
	65
	达标

	
	47.6
	-57
	1.2
	夜间
	53.6
	55
	达标

	整体厂房西侧
	-47.6
	-48.8
	1.2
	昼间
	52.1
	65
	达标

	
	-47.6
	-48.8
	1.2
	夜间
	52.1
	55
	达标

	整体厂房北侧
	-4.9
	53.8
	1.2
	昼间
	52.8
	65
	达标

	
	-4.9
	53.8
	1.2
	夜间
	52.8
	55
	达标


由上表可知，项目在营运过程中通过采取对设备基础减震、隔声消声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），实现达标排放。
（5）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测要求见下表。
表4‑7 各预测点噪声贡献值 单位：dB（A）
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	项目区域四周外1m处
	Leq（dB（A））（昼间、夜间）
	1次/季度


4、运营期固体废物环境影响分析和保护措施
本项目产生的固体废物为生活垃圾、一般固废、危险废物。
（1）生活垃圾
办公生活垃圾主要为废纸、垃圾袋、清扫垃圾等。厂内工作人员共20人，产生垃圾按0.5kg/d·人计，则垃圾产生量为10kg/d，3.3t/a；经收集后由环卫部门清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW64其他垃圾，900-099-S64。
（2）一般固废
[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK175]①S1废包装
本项目废包装主要来自氧化钙、硫酸亚铁、氢氧化钠、粉末活性炭使用产生的废包装袋，固化剂、生物除臭剂使用产生的废包装桶。
氧化钙、硫酸亚铁等包装袋规格为25kg/袋，单个包装袋重量约0.1kg，相关药剂总用量约1579t/a，则废包装袋产生量约1579*1000/25=6316个，约6.316t/a。
固化剂采用25kg桶装，单个桶重约1.5kg；生物除臭剂采用50L桶装，单个桶重约2.5kg。固化剂用量约100t/a，则固化剂废桶产生量约100*1000/25=4000个，6t/a；生物除臭剂用量约50t/a，则生物除臭剂废桶产生量约50*1000/50=1000个，2.5t/a。
则计算废包装产生量总计约6.316+6+2.5=14.816t/a。废包装收集后于一般固废暂存间暂存，定期交由外售废品回收站或交由厂家综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW17可再生类废物，900-099-S17。
②S2不合格品
在免烧砌块生产中（主要是压制成型工序和蒸养工序），可能会出现不完整成品、开裂成品等不合格品半成品，产生量约为产量的1%，产生量约220000*1%=2200t/a。
不合格品全部收集回到轮辊工序，重新利用。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW17可再生类废物，900-003-S17。
③S3废模具
建设单位外购压制成型工序所需模具，模具随着使用会产生破损，无法使用，本项目共有20套模具，破损占比按20%考虑，则年破损模具4套，单套模具重量约0.25t，则废模具产生量约1t/a。
废模具暂存在一般固废暂存间，定期交由厂家回收综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW59其他工业固体废物，900-099-S59。
④S4旋风除尘器、布袋除尘器1#集尘
本项目煅烧废气经旋风除尘+布袋除尘器1#+喷射活性炭+布袋除尘器2#+3座脱酸塔处理后排放。定期清理旋风除尘器和布袋除尘器1#，产生集尘，主要成分为颗粒物。根据大气专项评价废气章节计算，旋风除尘器集尘和布袋除尘器1#集尘量约36.6289-0.1465=36.4824t/a，收集到的粉尘全部作为原料，投加至免烧砌块生产线轮辊机内回用。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW59其他工业固体废物，900-099-S59。
⑤S6废布袋
为确保布袋除尘器处理效果，各布袋除尘器的布袋定期进行更换。废布袋产生量约0.3t/a，采用密封桶装收集后于一般固废暂存间暂存，交由厂家回收利用。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW59其他工业固体废物，900-099-S59。
⑥初期雨水池污泥
本项目拟建设1座200m3的初期雨水收集池，初期雨水最大收集量为2.94m3/次（11.76m3/a（每年4次）），经过沉淀会产生一定的污泥，初期雨水收集池产生的污泥量按每立方米污水产泥量0.5kg计，则污泥产生量约0.01t/a。污泥1年清掏1次，并委托有资质固废处置单位统一清运、处理，实现无害化处置。据《固体废物分类与代码目录》，属于SW07污泥，900-099-S07。
（3）危险废物
①S7废活性炭（布袋除尘器2#集尘）
本项目煅烧废气经旋风除尘+布袋除尘器1#+喷射活性炭+布袋除尘器2#+3座脱酸塔处理后排放。布袋除尘器2#收集喷入的活性炭，定期清理，产生废活性炭。主要成分为活性炭、二噁英、颗粒物。
根据废气章节计算，收集到的废活性炭和少量布袋除尘器拦截的其他粉尘量约39.6*99%+36.6289*(1-60%)*(1-99%)*0.99=39.3491t/a。
对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属HW49，900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色”，危险特性为T。废活性炭采用密封袋装于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位及时清运处置。
②S8废液压油
项目免烧砌块静压机使用液压油，预处理过程高压压滤机使用液压油。液压油需要定期更换，保障设备正常运行。液压油更换频次约1次/年，单次更换量约400L（重量约0.34t），则废液压油产生量为0.34t/a。液压油不在厂内储存，每年由设备厂家进行更换，更换产生废液压油。
对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废液压油属HW08，900-218-08 “液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，危险特性为T，I。
③S9废机油
厂区定期对设备进行检修及维护，检修及维护过程会产生少量废机油，约0.4t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》规定，废机油属于HW08，900-214-08，“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危险特性为T，I，废机油暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处理。
④S10废机油桶
废机油桶主要为机油包装桶，其产生量约8个/a，单个质量约2.5kg，则年产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油桶属于HW08，900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为T，I，废机油暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处理。
⑤S11沾油废物
厂区在运营过程中将对设备进行检修、润滑，过程中会产生被油污污染的抹布纱、手套，产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》规定，该类沾油废物属于HW49，900-041-49“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为T/In，经收集后暂存在危废暂存间，交由资质单位处理。
（3）氟化钙污泥
本项目烧结废气经碱洗后的废液主要含NaF和其他金属氟化物（沉淀）等，根据大气专项评价分析，项目煅烧废气中的氟元素约为6.9462t/a，98%被碱洗进入碱洗废水，则脱酸塔废液中以氢氧化钠溶液形式存在的氟约为6.9462*98%=6.8073t/a，本项目在脱酸塔废液中加氧化钙，使其与水反应生成氢氧化钙，后与NaF反应生成CaF2沉淀和NaOH，沉淀后的碱洗废液（20%的氢氧化钠溶液）循环使用不外排。根据物料守恒，经处理后氟元素全部进入氟化钙干基中，干基氟化钙重量约为6.8073/（2*19/（2*19+40））=13.9729t/a，以氟化钙污泥含水率60%计，则氟化钙污泥产生量约为13.9729/0.4≈34.9323t/a。本次评价建议：建设单位通过鉴定确定氟化钙污泥的危险性质，后按照相应的固废种类进行管理。在未鉴别确定其性质之前，按危废进行管理。
（4）治理措施
本项目车间设置一般固废暂存间，位于3号厂房东北侧，单独房间，面积约10m2。一般固废分类收集后在一般固废暂存间内暂存。废包装外售废品回收站或交由厂家回收利用；废模具、废布袋厂家回收综合利用；不合格品、旋风除尘器及布袋除尘器1#集尘作为原料回用于免烧砌块生产。生活垃圾袋装手机后交由环卫部门统一清运处理。
危险废物：本项目车间设置危废暂存间，位于3号厂房东北侧，单独房间，面积约10m2。危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间。危险废物暂存应做到暂存间地面进行防腐、防渗处理防止危险废物发生泄漏造成地下水污染；并设置明显的警示标识，由专人管理；厂方应及时、妥善清运危险废物，尽量减少危险废物临时贮存量；项目厂方应与有危险废物处置资质的单位签订危废委托处理协议，项目验收时提供危废协议，危险废物集中分类收集后定期交由有资质的单位处置；建立危废处置台账。
危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，防止二次污染。本项目固废产生及处置情况如下表：
表4‑8 本项目建成后运营期固废产生及处置情况一览表
	废物名称
	属性
	产生量（t/a）
	代码
	产生工序
	形态
	主要成分
	包装/暂存方式
	处置方式

	[bookmark: _Hlk207723139]生活垃圾
	/
	3.3
	SW64,
900-099-S64
	生活办公
	固态
	纸、塑料等
	桶装
	袋装收集，交由环卫部门清运处理

	废包装
	一般固废
	14.816
	SW17,
900-099-S17
	原料包装袋
	固态
	纸、塑料
	袋装
	厂家回收利用；外售废品站

	不合格品
	
	2200
	SW17,
900-003-S17
	压制成型
	固态
	煅烧料粉料
	袋装
	回用于免烧砌块生产

	废模具
	
	1
	SW59,
900-099-S59
	压制成型
	固态
	/
	袋装
	厂家回收利用

	旋风除尘器集尘+布袋除尘器1#集尘
	
	36.4824
	SW59,
900-099-S59
	废气处理
	固态
	煅烧料粉料
	袋装
	回用于免烧砌块生产

	废布袋
	
	0.3
	SW59,
900-099-S59
	废气处理
	固态
	煅烧料粉料
	袋装
	厂家回收利用

	初期雨水池污泥
	
	0.01
	SW07,
900-099-S07
	初期雨水处理
	固态
	污泥
	桶装
	委托有资质固废处置单位统一清运处理

	氟化钙污泥
	危险
废物
	34.9323
	/
	废气处理
	固态
	污泥
	桶装
	通过鉴定确定危险性质，后按照相应的固废种类进行管理。在未鉴别确定其性质之前，按危废进行管理

	废活性炭
	
	39.3491
	HW49,
900-039-49
	废气处理
	固态
	活性炭、二噁英
	袋装
	分类分区暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置

	废液压油
	
	0.34
	HW08,
900-218-08
	设备维护
	液态
	矿物油
	桶装
	厂家更换后带走，不在厂内暂存

	废机油
	
	0.4
	HW08,
900-214-08
	设备维护
	液态
	矿物油
	桶装
	分类分区暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置

	废机油桶
	
	0.02
	HW08,
900-249-08
	设备维护
	固态
	矿物油
	/
	

	沾油废物
	
	0.02
	HW49,
900-041-49
	设备维护
	固态
	矿物油
	桶装
	


表4‑9 本项目营运期间危险废物产生及处置情况
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	39.3491
	布袋除尘器2#
	固态
	活性炭
	废气组分
	每周
	T
	危废暂存间暂存，交由资质单位处理

	2
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	0.34
	设备维护
	液态
	矿物油
	矿物油类
	每年
	T，I
	

	3
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.4
	设备维护
	液态
	矿物油
	矿物油类
	每季度 
	T，I
	

	4
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.02
	设备维护
	固态
	包装桶
	矿物油类
	每季度
	T，I
	

	5
	沾油废物
	HW49
	900-041-49
	0.02
	设备维护
	固态
	棉纱、手套
	矿物油类
	每季度
	T，I
	


[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]表4‑10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危险废物暂存间
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	3号厂房内
	10m2
	分类收集，液体桶装放置于托盘上，其余放置于防渗漏容器内
	10t
	1季度

	2
	
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	
	
	
	
	

	3
	
	废机油
	HW08
	900-214-08
	
	
	
	
	

	4
	
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	
	
	

	5
	
	沾油废物
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	


环评要求：危险废物禁止进入生活垃圾清运系统，必须确保各类危险废物实现无害化处置。 
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的相关规定，本次环评对本项目危险废物提出如下要求：
（1）总体要求：
A.产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
B.贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
C.贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
D.贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
E.危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
F.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
G.按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的相关规定，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。
H.贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
I.在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
J.危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
（2）贮存设施污染控制要求：
为避免危险废物二次污染的发生，应采取完善的措施：
A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
E.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
（3）危险废物转运和处理：
根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地生态环境局。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
（4）危险废物管理制度：
①危险废物的收集、暂存、转移、综合利用活动必须遵守国家和地方有关规定。
②危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
③对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。
④制定危险废物管理计划，并向区环境保护部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。
⑥禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。
⑦需要转移危险废物时，严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。
⑧禁止将危险废物转移至无危险废物经营资质的单位。
⑨运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
⑩制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，并报市生态环境部门进行备案，建立健全危险废物管理台账。
⑪因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向市生态环境部门和有关部门报告，接受调查处理。
综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。
5、地下水、土壤环境影响分析
（1）防治地下水污染控制措施的原则
为防止项目建设对地下水环境造成污染，建设单位应坚持“源头控制、监管、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
①主动控制即从源头控制措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。②被动控制即末端控制措施，主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。
②被动控制即末端控制措施，主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。
③以重点装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。
④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（2）源头控制措施
①积极推行实施清洁生产，实现废水的循环利用，减少污染物的排放量；
②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
③对工艺、管道、设备采取控制措施，防止污染物的跑、冒滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
（3）防渗措施
为了降低本项目对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《中华人民共和国水污染防治法》及《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水、土壤污染防治控制，本项目运营期产生危废和废水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。本项目产生的污水如果渗排、漏排，固体废物乱堆乱放，污染物经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使部分污染物渗入地下，将对地下水造成严重污染。为保护该地下水，项目内防渗分区分为重点防渗区、一般防渗分区。具体措施如下：

表4‑11 项目分区防渗一览表
	防渗分区
	防渗区域
	防渗措施
	防渗积水要求

	重点防渗
	危废暂存间
	防渗混凝土硬化+2mm厚人工防渗材料，危废暂存设置防渗托盘，将液态危险废物容器置于托盘内
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，
K≤1×10-10cm/s

	
	水基岩屑储存池、渗滤液池
	2mm厚HDPE防渗膜+强度等级为C30且抗渗等级为P6的混凝土硬化
	

	
	水基岩屑预处理区域、干水基岩屑堆存区、物料装卸区
	防渗混凝土硬化+2mm厚人工防渗材料
	

	一般防渗区
	洗车区
	防渗混凝土硬化
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	
	生产车间其余区域
	防渗混凝土硬化
	

	简单防渗区
	磅房、办公楼、宿舍楼
	一般水泥硬化
	一般地面硬化


水基岩屑储存池、渗滤液池池体施工照片：
	[image: 5a457c3aed6e167870fa57f62fb345da]
	[image: f31adf46101052eb3827fd6eb857277e]

	[image: 6d8e82f17fb29f9e9a24a0a075f11f87]
	[image: f60a1c5978bc0c90729a3a181f7e5629]

	[image: a3acb210720a0099caff8ed9f46536d7]
	[image: 2aaf4da9eb6d3c20d72eb5e3cf2aa8a4]


由上述措施可知，本项目针对可能造成地下水和土壤污染影响的各途径均进行有效预防，在确保各项防控措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防止对地下水和土壤造成影响。
为保证厂区周边土壤和地下水环境质量，本次评价设置以下地下水、土壤环境质量跟踪监测计划。
表4‑12 项目土壤、地下水跟踪监测计划
	类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	土壤环境
	项目回转窑设备附近
	pH值、二噁英类、氟化物、氯化物、砷、镉、六价铬、汞、铅、石油烃等
	1次/5年

	
	平昌县星光试验学校附近
	
	

	地下水环境
	项目厂区下游
（环境影响跟踪监测点）
	pH值、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、镉、氯化物等
	1次/年


6、生态环境影响
本项目所在区域周围无生态敏感保护目标，周边植被以人工绿化植物为主。本项目建设地块属工业用地，位于工业园区内，现状为已建成的厂区和厂房。项目建设完成后将设置绿化措施，基本不会对区域生态环境造成影响。
7、环境风险分析
经计算，建设项目危险物质的总量与其临界量比值（Q值）为1≤Q=4.73868＜10，需要开展环境风险专项评价。环境风险识别、环境风险预测与评价、环境风险防范措施详见环境风险专项报告。根据环境风险专项报告结论，在采取相应的风险防范措施后，建设项目环境风险总体可控。
8、排污口规范化设置
建设单位应按要求在各污染源车间外及固体废物暂存场等设置明显的环境保护图形标志牌，设置规范的监测口，服务于后续监测采样。
本项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）中采样位置（设置在气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，下游距离上述部件≥2倍烟道直径）及采样口（采样孔内径≥80mm，采样孔管长≤50mm）的要求。
本项目排污口设置牌可参照以下标识设置。


表4‑13 排放源图形标识
	排放口
	废水排口
	废气排口
	噪声源
	一般固废排放源

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	图形颜色
	白色

	背景颜色
	绿色


本项目危险废物标识牌应参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置，见下表。
[bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK214]表4‑14 危废暂存间标识
	标牌
	说明
	备注

	[image: ]
	危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB 15562.2中的要求（如下）。
危险废物警告标志规格为等边三角形，边长40cm，背景为黄色，图形为黑色，适用于危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。
	危险废物贮存设施标志

	[image: ]
	危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。
标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。
危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。
	粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标
签


9、其他环境管理要求
（1）水基岩屑管理要求
1）水基岩屑收集运输系统
本项目的综合利用对象为水基岩屑，主要是天然气开采过程中产生的水基岩屑，属一般废物。需按照国家规定要求，制定相应的收运方式。
项目采用公路运输的方式，提供单位与第三方专业运输公司签订的委托运输合同，由第三方专业运输公司进行运输。水基岩屑的运输要求安全可靠，并要严格按照货物运输的管理规定进行固化物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
本项目的水基岩屑运输采取公路运输的方式。选专用转运车，按时到各钻井平台暂存点收集、装运水基岩屑，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。
根据各平台水基岩屑产生量，设计运输线路、时间及频次。综合考虑服务区域、运距、交通、废物产量和经济性等因素。
2）确保本项目只针对水基岩屑处理的分析
本项目只针对水基岩屑的处理，不涉及油基固化物的处理。为确保本项目处理的固化物为水基岩屑，本环评提出以下要求：
①每次在开采井运回固化物时需要明确固化物性质为水基岩屑，建立台账，相关负责人进行签字确认；
②本项目来料单位需提供井场环保手续，明确钻井方式；
③开采方每口井提供相应的检测报告，证明水基岩屑的理化性质和无毒性。
3）水基岩屑资源化利用要求
定期对水基岩屑及产品进行检测，其质量标准需满足《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T7466-2020）中资源化利用及处置技术要求。
（2）工程设施的环境管理要求
本项目营运期工程设施的环境管理计划包括污染物排放清单、执行标准、监测计划、排污口信息、向社会公开的信息内容。
（3）制度约束的环境管理计划
①分别针对噪声影响、生活垃圾收集、废水处理、废气治理等防控措施，制定相应的制度约束内容，确定各项制度约束实施的责任主体、监管主体、履责内容和奖惩细则。
②分别针对污水处理设施、大气治理设施、噪声源强控制设施、固废暂存设施等工程措施，制定相应的设施运行操作规则、预期目标、监督实施和责任分工。
10、环境监测计划
①竣工验收监测
根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并公示相关信息，接受社会监督。
②运营期的常规监测
根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求制定环境监测计划，并委托具有相应资质的监测单位进行定期常规监测。
③排污许可
本项目为新建项目，根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目建设单位在取得本报告环境影响评价审批意见后，及时办理排污许可证手续。
11、环保投资估算
本项目总投资3000万元，环保投资150万元，占总投资的5%。环保治理措施及投资一览表见下表所示。
表4‑15 项目环保投资一览表
	类别
	项目
	污染物
	设施概况
	环保投资（万元）
	备注

	施工期
	废气治理
	扬尘
	厂区抑尘通过洒水除尘；运输车辆篷布遮盖、限速运行；建筑垃圾及时清运
	0.2
	新建

	
	废水治理
	生活污水
	依托厂区已建预处理池处理后进入园区污水管网
	/
	依托

	
	噪声治理
	噪声
	施工期加强管理，合理布局，选用低噪设备，合理安排施工时间
	0.2
	新建

	
	固废治理
	生活垃圾
	统一收集后由环卫部门进行清运处理
	0.1
	新建

	
	
	废土石方
	运至政府指定弃土场处理
	5
	新建

	
	
	建筑垃圾
	运至政府指定建渣场处理
	2
	新建

	营运期
	废气治理
	G1煅烧废气
	旋风除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔处理后，经1根60m高排气筒排放（DA001）
	115
	新建

	
	
	G2 2号厂房异味
	封闭式厂房+喷洒生物除臭剂
	/
	计入主体工程

	
	
	G3 1号厂房异味
	封闭式厂房+喷洒生物除臭剂
	/
	计入主体工程

	
	
	G4预处理药剂投加粉尘
	投料口围挡+喷雾抑尘+厂房沉降
	1
	新建

	
	
	G5水泥筒仓粉尘
	筒仓自带布袋除尘设施处理+封闭式厂房
	/
	计入主体工程

	
	
	G6煅烧料仓粉尘
	筒仓自带布袋除尘设施处理+封闭式厂房
	/
	计入主体工程

	
	
	G7 砂石堆存区粉尘
	喷雾降尘+封闭式厂房
	2
	新建

	
	
	G8投料粉尘
	经侧吸式集气罩收集，经1套布袋除尘器+喷淋抑尘处理后于厂房内排放
	4
	新建

	
	
	食堂油烟
	油烟净化器
	1
	新建

	
	废水治理
	W1压滤废水
	滤液池内暂存，委托资质单位每日清运处置。
	/
	新建

	
	
	W2水基岩屑堆存区渗滤液
	不间断产生且产生量较少，产生的少量渗滤液由同水基岩屑一起进入煅烧生产线。
堆场三面设置围堰+一面设置装卸料斜坡。
	/
	计入主体工程

	
	
	W3地面冲洗废水
	进入水基岩屑储存池内，随水基岩屑（含水率70%）一同预处理，计入压滤废水。
	/
	新建

	
	
	W4车辆冲洗废水
	
	/
	计入主体工程

	
	
	W5喷淋废水
	滤液池内暂存，委托资质单位每日清运处置。
	/
	新建

	
	
	W6 蒸养冷凝水
	全部回用于免烧砌块生产。
	/
	新建

	
	
	W7生活污水
	食堂生活水隔油后与其他生活污水一并，依托租赁厂区已建预处理池（1个，10m3，位于宿舍楼旁）处理后排入园区污水管网，送星光工业园区污水处理厂进一步处理。
	0.5
	部分依托

	
	噪声治理
	设备运行噪声
	选用低噪声设备、合理平面布局，设备基础减震，建筑隔声，距离衰减；设置单独风机房。
	2
	新建

	
	固废治理
	一般固废
	设置1间一般固废暂存间，面积10m2。废包装外售废品回收站或交由厂家回收利用；废模具、废布袋厂家回收综合利用；不合格品、旋风除尘器及布袋除尘器1#集尘作为原料回用于免烧砌块生产。生活垃圾袋装手机后交由环卫部门统一清运处理。初期雨水池污泥定期清掏，委托有资质固废处置单位统一清运、处理。
	1
	新建

	
	
	危险废物
	设置1间危废暂存间，面积10m2，危险废物分类收集，统一存放到危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处理。
	2
	新建

	
	地下水、土壤防治措施
	重点防渗区
	水基岩屑储存池、滤液池：采用强度等级为C30且抗渗等级为P6的混凝土硬化+2mmHDPE防渗膜；
危废暂存间、干水基岩屑堆存区、水基岩屑预处理区域、物料装卸区：采用防渗混凝土硬化+2mm厚人工防渗材料，确保满足等效黏土防渗层Mb≥6m，k≤10-10cm/s的防渗技术要求。
	5
	部分计入主体工程

	
	
	一般防渗区
	洗车区及生产车间其他区域：采用防渗混凝土硬化，确保达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s防渗技术要求。
	
	

	
	
	简单防渗区
	磅房、办公楼、宿舍楼等地面一般硬化。
	
	

	
	
	建立地下水、土壤跟踪监测计划，定期委托有资质单位对土壤和地下水环境进行跟踪监测。
	5
	新建

	
	环境风险
	加强管理，设置消防器材、应急物资及风险防范措施，同 
时在厂房设置门槛或墁坡，制定风险应急预案。
	4
	新建

	合计
	150
	/






[bookmark: _Toc30635]环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煅烧废气（DA001）
	氮氧化物、氟化物
	废气经收集后经旋风除尘器+布袋除尘器1#+活性炭喷射+布袋除尘器2#+3座脱酸塔处理后，经1根60m高排气筒（DA001）排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	
	颗粒物、二氧化硫、二噁英、氯化物、重金属
	
	参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

	
	
	石油烃（以非甲烷总烃计）
	随水基岩屑煅烧而直接焚烧处理后，经1根60m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	1号厂房无组织
	1号厂房异味
	臭气浓度
	封闭式厂房+喷洒生物除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	2号厂房无组织
	2号厂房异味
	臭气浓度
	封闭式厂房+喷洒生物除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	
	预处理药剂投加粉尘
	颗粒物
	封闭式厂房+投料口围挡+投料口喷淋
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	3号厂房无组织
	水泥筒仓粉尘
	颗粒物
	经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后于厂房内排放
	

	
	
	煅烧料仓粉尘
	颗粒物
	经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后于厂房内排放
	

	
	
	砂石堆存区粉尘
	颗粒物
	喷雾降尘+封闭式厂房
	

	
	
	投料粉尘
	颗粒物
	侧吸式集气罩+布袋式除尘器+喷淋抑尘处理后于厂房内排放
	

	地表水环境
	污水总排口（DW001）
	COD、BOD5、SS、氨氮
总磷、石油类
	生活污水依托租赁厂房所在厂区已建预处理池处理后排入园区污水管网，送至星光工业园区污水处理厂处理。
	星光工业园区污水处理厂进水水质要求

	声环境
	厂界
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、合理平面布局，设备基础减震，建筑隔声，距离衰减。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	固体废物
	一般固废：设置1间一般固废暂存间，面积10m2。废包装外售废品回收站或交由厂家回收利用；废模具、废布袋厂家回收综合利用；不合格品、旋风除尘器及布袋除尘器1#集尘作为原料回用于免烧砌块生产。生活垃圾袋装手机后交由环卫部门统一清运处理。氟化钙污泥通过鉴定确定危险性质，后按照相应的固废种类进行管理。在未鉴别确定其性质之前，按危废进行管理。初期雨水池污泥1年清掏1次，委托有资质固废处置单位统一清运处理。
危险废物：设置1间危废暂存间，面积10m2，危险废物分类收集，统一存放到危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处理。

	电磁辐射
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施：危废暂存间、水基岩屑储存池（含滤液池）、物料装卸区、干水基岩屑堆存区、水基岩屑预处理区域采取重点防渗措施；洗车区、生产车间其余区域采取一般防渗措施；磅房、办公楼等采取一般防渗措施。

	生态保护措施
	本项目位于工业园区内，租用已建厂房，不再单独进行征地，不涉及拆迁和安置，在各项环保措施实施，污染物排放达标的情况下，项目运营期对周围生态环境影响较小。

	环境风险防范措施
	①油类物质泄漏风险防范措施：液态危险废物（废机油、废液压油）应专桶收集暂存于危废暂存间，收集桶堆放地面做防雨、防渗、防漏处理，并在周边设置导流槽；未使用的机油应密封在桶内，并在桶下方设置防泄漏托盘。②事故排放防范措施：定期检修各生产区间设置的环保设施，加强设备的运行管理和维护保养，事故状态下立即停产修复治理设施。③天然气泄漏风险防范措施：设备设置温度显示，设有自动温控和自动、手动点火/熄火 /报警/火焰检测功能，烧嘴运行设有移位报警装置，燃气管道阀门设有停电自动切断功能，加强日常巡逻检查及燃气管线维护。④火灾防范措施：加强厂区消防设施的日常管理，配备消防器材，设置明显标识，严格明火管理，加强日常检修维护，配备沙袋、封堵气囊、应急收集桶等应急物资，以备应急时作为阻挡物封堵事故废水外流或者收集容器，利用水基岩屑储存池冗余作为应急收容措施，厂房内设置雨水管网紧急封堵气囊和沙袋，火灾爆炸事件状态下采用充气封堵气囊投入雨污水管网内，封堵雨水管网和污水总排口。

	其他环境管理要求
	（1）项目需建立危险废物的管理台账，如实记录产生危险废物的种类、 
数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 
（2）建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行。 
（3）建设单位应严格按照国家“三同时”政策做好有关工作，在其配套 
建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或使用。





[bookmark: _Toc15298]结论
	[bookmark: _Hlk207722802]本项目的建设符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，无环境制约因素，总平面布置基本合理。废气、废水、噪声在采取相应污染防治措施后可以做到达标排放，固废实现无害化处理，并通过加强管理等措施降低项目运行对环境的影响。只要认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。




[bookmark: _Toc24922][bookmark: _Hlk207722850]附表
[bookmark: _Toc3500]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.2025
	/
	1.2025
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.4943
	/
	0.4943
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	3.5822
	/
	3.5822
	/

	
	氟化物
	/
	/
	/
	0.1389
	/
	0.1389
	

	
	氯化物
	/
	/
	/
	1.0685
	/
	1.0685
	/

	
	二噁英类
	/
	/
	/
	3.68E-09
	/
	3.68E-09
	/

	
	VOCs
	/
	/
	/
	1.4289
	/
	1.4289
	/

	
	汞及其化合物
	/
	/
	/
	1.11E-06
	
	1.11E-06
	

	
	镉、铊及其化合物
	/
	/
	/
	1.45E-08
	/
	1.45E-08
	/

	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	/
	/
	/
	6.02E-07
	/
	6.02E-07
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	772.2
	/
	772.2
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	0.3861
	/
	0.3861
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0347
	/
	0.0347
	/

	
	总磷
	
	
	
	0.0062
	
	0.0062
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.3
	/
	3.3
	/

	一般工业
固体废物
	废包装
	/
	/
	/
	14.816
	/
	14.816
	/

	
	不合格品
	/
	/
	/
	2200
	/
	2200
	/

	
	废模具
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	/

	
	旋风除尘器集尘+布袋除尘器1#集尘
	/
	/
	/
	36.4824
	/
	36.4824
	/

	
	初期雨水池污泥
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	/

	
	氟化钙污泥
	/
	/
	/
	34.9323
	/
	34.9323
	/

	危险废物
	废液压油
	/
	/
	/
	0.34
	/
	0.34
	/

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	/

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	39.3491
	/
	39.3491
	/

	
	沾油废物
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。废气单位均为t/a；废水污染物除废水量单位为m3/a外，单位均为t/a；固废单位均为t/a。
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