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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	巴中市文旅新区关坝片区安置房建设项目.

	项目代码
	2502-511922-04-01-469169

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	四川省巴中市南江县关坝镇

	地理坐标
	经度：106°57′52.165″，纬度：32°35′57.214″

	建设项目
行业类别
	四十四、房地产业；97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	26615m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	南江县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	川投资备【2502-511922-04-01-469169】FGQB-0341号

	总投资（万元）
	17264.01
	环保投资（万元）
	171

	环保投资占比（%）
	0.99
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	☑否：
是：                                    

	专项评价设置
情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》专项评价设置原则表： 
表1-1  本项目专项评价设置一览表
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目
	是否设置

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。
	不涉及
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。
	不涉及
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。
	本项目位于光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内。
	是

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。
	不涉及
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。
	不涉及
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。
	不涉及
	否


本项目位于四川省巴中市南江县关坝镇，为光雾山-诺水河世界地质公园（自然公园）综合服务区。因此，本次评价需设置生态专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：《光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）国土空间总体规划（2021-2035年）》
审批机关：巴中市人民政府
审批文件名称及文号：巴中市人民政府关于《南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等6个乡镇级片区国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（巴府函〔2025〕66号）
2、规划名称：《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》
审批机关：巴中市人民政府
审批文件名称及文号：巴中市人民政府关于《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》的批复（巴府函〔2022〕147号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）国土空间总体规划（2021-2035年）的规划符合性
规划基本情况：光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）位于川陕交界处、南江县北部，米仓山东段南麓，北连陕西省汉中市南郑区、南邻南江县集州生态工业及现代服务业发展片区（坪河镇、杨坝镇、桥亭镇、赶场镇）、西靠旺苍县、东接通江县。该片区处于川、陕、渝旅游“金三角”地带，G85银昆高速（巴陕段）设有落地互通，国道G244国道穿境而过。
该片区内下辖4个乡镇，包括光雾山镇、关坝镇、贵民镇、神门乡，下辖12个社区、28个村庄、5个林场，幅员面积906.20平方千米。户籍人口2.88万人；常住人口1.79万人，其中城镇人口0.23万人，城镇化率为12.8%。境内文旅资源丰富，生态良好，品牌众多。有光雾山国家级风景名胜区、米仓山国家森林公园、光雾山-诺水河世界地质公园、神门省级风景名胜区，以及光雾山5A、米仓山4A级旅游景区。
光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）土地总面积为90619.97公顷，其中耕地面积3414.50公顷，园地面积732.28公顷，林地面积83484.62公顷，草地面积62.61公顷，湿地面积40.85公顷，农业设施建设用地面积205.31公顷，城乡建设用地面积701.87公顷（城镇用地47.37公顷，村庄用地654.50公顷），区域基础设施建设用地面积331.69公顷，其他建设用地面积43.94公顷，陆地水域面积788.68公顷，其他土地面积813.60公顷。
发展定位：规划立足区位优势和资源禀赋，加强功能协作和服务配套，围绕文旅示范区“一区三地”的战略定位，加快建设文化和产业融合发展示范区、“两山”理论创新实践高地、国际休闲旅游目的地、中国内陆全龄康养胜地。统筹研究确定光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）的功能定位为：以光雾山-米仓山观光康养、神门-贵民体旅融合为特色的大光雾山文旅融合发展示范区。规划确定“中心镇—一般（乡）镇—中心村—一般村"的四级镇村体系，其中关坝镇为中心镇，承担文旅示范区的综合服务、旅游交通集散的功能；光雾山镇、贵民镇、神门乡为一般（乡）镇；关坝镇的小田村、玉泉村，光雾山镇的槐树社区、桃园社区、普陀村，贵民镇的新立社区、三园村，神门乡的咸丰村等8个村庄为中心村；其余村庄、社区为一般村。
关坝镇镇区定位为旅游综合服务为主的光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）中心镇。关坝镇是片区主要到达入口，也是全域交通集散枢纽之一。依托旅游集散枢纽功能，以秦巴资源展示、大型会议研讨、旅游集散、商业购物、旅游住宿等功能业态为核心，拟建设秦巴地区面向世界的“秦巴之窗”。配合片区发展，适时建设关坝会议中心、展示中心、新区规划展览馆、中国气候科技馆、米仓蜀道历史博物馆等重点会议展览和互动体验、科普展示空间；谋划川陕驿站露营地，建设可承载大型演艺活动的米仓文化演艺中心。同步打造数字媒体、影视动漫、智慧文旅研发等内容的文创街区，成为片区未来文化产业的动力引擎。依托关坝集镇建设，谋划含购物、餐饮、酒吧等设施的特色商业街，以及体现米仓户外运动特色的户外运动商品城，户外运动商品专卖店，户外运动体验店等；以特色美食、酒店民宿、民俗文化体验活动为特色的烟火集市；以秦巴特色农产品商贸为特色的绿色食品贸易中心，绿色食品展示、贸易中心、电商中心、物流数据中心、特色农产品商店、工坊体验店等，打造一站式的特产购物公园。
本项目位于关坝镇，属于光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）国土空间总体规划中的关坝镇范围，项目主要进行关坝镇安置房建设，有利于改善关坝镇基础设施状况，有利于发展和改善世界地质公园原住民生活条件，有效解决关坝镇拆迁居民的住房问题，促进当地旅游业发展，符合光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）国土空间总体规划要求。
二、与《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》符合性分析
（一）光雾山-诺水河世界地质公园范围与面积
2006年12月，原四川省国土资源厅（川国土资函〔2006〕1246号）批准南江光雾山、通江诺水河为省级地质公园；2009年，原国土资源部授予四川光雾山-诺水河国家地质公园资格（国土资发〔2009〕110号）。2018年4月，联合国教科文执行局第204次会议，光雾山-诺水河地质公园被正式批准加入联合国教科文组织世界地质公园。
光雾山-诺水河世界地质公园地处中国南北地质、地理过渡带；位于秦岭南坡四川省巴中市南江县（光雾山园区）、通江县（诺水河园区）境内，含巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区（下文简称：文旅新区）大部分区域。地理坐标：东经：106°38′11.01″～107°26′06.67″，北纬：32°18′41.74″～32°44′31.25″。海拔高度：480～2507m。
公园范围北以与陕西省界为边界，西以与旺苍县界为边界，东以大通江为边界，南以地质遗迹展布和主要的山脊沟谷为边界，即沿临江寺‐铁厂河‐黄泥坝‐尖峰顶‐金场坝一线，由209个边界拐点圈闭形成，面积1818km2，其中，属南江县面积1376km2、通江县面积442km2。文旅新区在公园分布面积1334km2。
（二）总体布局
1、地质遗迹分布形态
沿焦家河、韩溪河、农林河、十八月潭、小巫峡、神门、诺水河、临江河、空山天盆呈带状分布。
2、空间布局
根据资源的自然组合分布状况，结合行政区划和便于管理，将公园划为相对独立的园区及旅游景区，构成公园相互联系的“11227”总体空间布局，即：“一轴一环两园两心七区”：
一轴：“空山天盆—临江丽峡—诺水洞天—神门洞—陈家山—桃园—蜀门秦关”米仓大道游览主轴（S408（或空山天盆至临江丽峡乡道）—S204—S301—米仓大道—G244）；
一环：“神门洞—香炉山—大小兰沟—天然画廊—燕子岭峰丛—太极天坑—十八月潭—小巫峡—神门洞”光雾山游览环线（S301—关坝至香炉山乡道—大坝至铁炉坝旅游道路—G244—S301—G244—陈家山至十八月潭旅游公路—XY31—G244—S408—XY12—S301）；
两园：光雾山园区、诺水河园区；
两心：一主核心，铁炉坝光雾山-诺水河世界地质公园博物馆、主碑；一副核心，楼子诺水河地质博物馆、副碑；
七区：光雾山旅游景区、米仓山旅游景区、十八月潭旅游景区、神门旅游景区、诺水洞天旅游景区、临江丽峡旅游景区、空山天盆旅游景区。
（三）功能区划分
公园规划为7类不同的功能区域：地质遗迹景观区、人文景观区、综合服务区、居民点保留区、矿业遗迹展示区、康养体验区和自然生态区。
1、地质遗迹景观区
根据公园内地质遗迹的展布情况、地质遗迹的珍稀程度，共划有11个地质遗迹景观区，面积245.03km2，占公园面积约13.48%。分别为：万字格地质遗迹景观区（D1）、焦家河地质遗迹景观区（D2）、贾郭山地质遗迹景观区（D3）、大小兰沟地质遗迹景观区（D4）、十八月潭地质遗迹景观区（D5）、神门地质遗迹景观区（D6）、小巫峡东坡地质遗迹景观区（D7）、石龙寨地质遗迹景观区（D8）、诺水河峡谷地质遗迹景观区（D9）、临江丽峡地质遗迹景观区（D10）、大通江西岸地质遗迹景观区（D11）。
2、人文景观区
[bookmark: _Hlk68123454][bookmark: _Hlk68123386]规划1处人文景观区和巴山游击队纪念馆、桃园李先念骨灰撒放地2处人文景观地。
3、综合服务区
共划分有三类综合服务区：旅游服务区、公园管理区与门区。
（1）旅游服务区
是旅游集散中心、旅游集散地、旅游服务中心、旅游服务站和旅游服务点所在区域，也包括现有的旅游服务设施所在区域及旅游城镇区。其面积为5.91km2，占公园面积的0.33%。
（2）公园管理区
共规划8处，分别位于旅游集散地、旅游服务中心、旅游服务站、旅游服务点。另外还包含公园内所有售票、检票点。
（3）门区
共规划3个门区，分别位于空山天盆主干道入口、诺水河北入口和铁炉坝米仓山旅游景区大门。
4、居民点保留区
用于原住居民生活、工农业及其它生产经营等配套设施建设。公园规划居民生活区，面积为16.40km2，占公园总面积的0.90%，主要分布于赶场镇、桃园、关坝镇、神门乡、贵民镇、关坝镇、诺水河镇、空山镇等城镇聚集区。
5、矿业遗迹展示区
[bookmark: _Hlk87629092]现规划26处矿业遗迹展示区，用于矿石开采（加强生态环境保护和矿山恢复治理）和矿业遗迹展示，面积17.99km2，占公园面积约0.99%。
6、康养体验区
用于地质公园森林康养目的地目标的实现，引导相关康养项目在这些区域落地，从而形成地质公园森林康养产业，来带动社区经济发展和公园的可持续发展，同时也是为了杜绝地质公园出现无限制旅游开发的现象。现规划10处康养体验区，面积23.14km2，占公园面积约1.27%。铁炉坝康养体验区（KY1）面积0.53km2，大坝康养体验区（KY2）面积1.36km2，关坝康养体验区（KY3）面积3.07km2，关坝镇康养体验区（KY4）面积3.89km2，咸丰村康养体验区（KY5）面积0.41km2，三河村康养体验区（KY6）面积0.11km2，贵民镇康养体验区（KY7）面积1.13km2，汇滩康养体验区（KY8）面积0.23km2，唐二坪村康养体验区（KY9）面积0.92km2，空山坝康养体验区（KY10）面积11.49km2。
7、自然生态区
公园内除地质遗迹景观区、人文景观区、康养体验区、居民点保留区、矿业遗迹展示区和康养体验区以外的处于自然环境状态的区域，用以保护和维持生态环境的功能区，面积1509.44km2，占公园面积约83.03%。
（四）地质遗迹保护区、点划分
[bookmark: _Hlk90326938]共划定14个地质遗迹保护区、8处地质遗迹保护点。面积245.03km2，占公园面积约13.48%。根据地质遗迹保护区内的地质遗迹稀有程度和观赏程度的不同，又将公园地质遗迹保护区分为特级、一级、二级、三级保护区和一级、三级保护点，保护区面积分别为4.94km2、23.19km2、117.19km2和99.71km2。其他未划为地质遗迹保护区或保护点的地质遗迹保护等级按照相应保护等级的保护措施进行保护。
1、特级保护区
共1个特级地质遗迹保护区，总面积4.94km2，占公园面积0.27%。
（一）贾郭山特级地质遗迹保护区（T），面积4.94km2，占公园面积0.27%。主要保护贾郭山的世界级地质遗迹景观贾郭山峰丛（岭脊型峰丛）。
2、一级保护区（点）
共2个一级地质遗迹保护区和2处一级地质遗迹保护点，总面积23.19km2，占公园面积1.28%。
[bookmark: _Hlk59200991]（一）万字格一级地质遗迹保护区（Ⅰ-1），面积3.79km2，占公园面积0.21%。主要保护万字格的奥陶纪石林喀斯特地貌。
[bookmark: _Hlk116311817]（二）大小兰沟一级地质遗迹保护区（Ⅰ-2），面积19.40km2，占公园面积1.07%，不包括公路南侧200m范围区域。主要保护大小兰沟的花岗岩地貌及水青冈原始森林，为原大小兰沟省级自然保护区的核心区与缓冲区，。
（三）一级保护点（ⅠD）：龙湖洞的亿万鹅管、楼房洞的雄川瀑布
亿万鹅管：该片鹅管群直径1～3cm，壁厚0.5～7mm，单片面积约800m2，是目前世界上发现的单片面积最大的鹅管群，还处于生长发育中。
雄川瀑布：宽23.7m，高3.5m，目前仍在生长发育。该瀑布的规模和体量在同类景观中世界少见。
3、二级保护区
共5个二级地质遗迹保护区，总面积117.19km2，占公园面积6.45%。
（一）万字格二级地质遗迹保护区（Ⅱ-1），面积19.12km2，占公园面积1.05%。主要保护万字格的奥陶纪石林喀斯特地貌和原始森林。
（二）焦家河二级地质遗迹保护区（Ⅱ-2），面积27.01km2，占公园面积1.49%。主要保护燕子岭和焦家河南岸一带的峰丛等喀斯特地貌、深谷等峡谷地貌和水青冈原始森林，部分区域为原光雾山省级自然保护区的核心区与缓冲区。
（三）诺水河西岸二级地质遗迹保护区（Ⅱ-3），面积28.24km2，占公园面积1.55%。主要保护诺水河西岸地区的喀斯特地貌和原始森林。
（四）诺水河东岸二级地质遗迹保护区（Ⅱ-4），面积3.41km2，占公园面积0.19%。主要保护诺水河东岸地区的喀斯特地貌和原始森林。
（五）大通江西岸二级地质遗迹保护区（Ⅱ-5），面积39.41km2，占公园面积2.17%。主要保护空山天盆的石林、峰丛等喀斯特地貌和大通江峡谷地貌及空山天盆盆缘原始森林。
4、三级保护区（点）
共6个三级地质遗迹保护区和6处三级地质遗迹保护点，总面积99.71km2，占公园面积5.48%。
[bookmark: _Hlk59201259]（1）十八月潭三级地质遗迹保护区（Ⅲ-1），面积9.47km2，占公园面积0.52%。主要保护十八月潭地区的瀑布、潭池、滩流等水体景观及峡谷地貌和水青冈原始森林。
（2）神门三级地质遗迹保护区（Ⅲ-2），面积36.87km2，占公园面积2.03%。主要保护神门地区的峰丛、溶洞等喀斯特地貌。
（3）小巫峡东坡三级地质遗迹保护区（Ⅲ-3），面积21.56km2，占公园面积1.19%。主要保护小巫峡东坡地区的溶洞等喀斯特地貌、深谷等峡谷地貌和古生物化石景观。
（4）石龙寨三级地质遗迹保护区（Ⅲ-4），面积15.56km2，占公园面积0.85%。主要保护石龙寨董氏蜀兽化石发现地、井坝恐龙化石发现地及赋存地层。
（5）诺水河峡谷三级地质遗迹保护区（Ⅲ-5），面积9.47km2，占公园面积0.52%。主要保护诺水河峡谷地区的溶洞等喀斯特地貌、寒武系-三叠系的地层剖面和深谷等峡谷地貌。
（6）临江丽峡三级地质遗迹保护区（Ⅲ-6），面积6.78km2，占公园面积0.37%。主要保护临江丽峡地区的瀑潭水体景观及深谷等峡谷地貌。
（7）空山天盆三级地质遗迹保护点（ⅢD）：空山天盆的天蝉峰、天元峰、天宇峰、小龙池、大龙池和空山坝地下河。
天蝉峰：孤峰，与天宇峰仅百米之距，南侧陡峭，为绝壁，高120m，北侧坡度较缓。
天元峰：峰丛，由三座凸起的山峰组成，主峰高约120余米，两座侧峰高约80～120m。
天宇峰：孤峰，高约140m，长500余米，方圆面积6000余平方米。
小龙池：长107m，宽48m，深度3m左右。
大龙池：长114m，宽60m，水深4～5m。
空山坝地下河：标高530m，洞口高30m，宽15m，长15km，沿260°方向的向斜轴部发育，呈树枝状，水域面积70km2。地下水埋深大于150m，最终汇入大通江河。
（五）自然生态环境保护措施
主要保护公园区域内森林、生态恢复区、水体、大气、声学以及土壤等环境要素和周边的生态环境。其主要保护措施为：
（1）编制有关地质公园环境保护规划，使其具有法律效力，提高人们的环境保护意识，是解决环境污染问题的制度保障。
（2）地质公园范围内，改变居民燃料结构及燃烧方式，提高燃气化率和电炊比例。新建的旅游设施和生活设施不得使用以煤为燃料的锅炉，替代以燃气、燃油等清洁燃料。
（3）对公园内采石点、矿山遗址等，开展地质灾害治理、土地整治、生态修复工程，加强植树造林，尽早恢复其生态环境功能。
（4）园区内的旅游车辆尽量使用清洁燃料，推广电动车和自行车等。
（5）园区的旅游服务设施所排放污水，逐步使用生物接触氧化法污水处理，E/F&P污水处理及SBR间歇式活性污泥法废水处理技术及设备。
（6）控制化肥、农药的使用量，指导农民科学合理的施用农药、化肥、积极发展生物农药和生物防治，推广种植绿肥，使用农家肥，减轻农用化学品对水体、农田、作物、地下水的污染。村落、居民点污水应经过自然降解等处理，结合农业生产，进行农业灌溉，减少污水排放量。
（7）对石料等固体废弃物应加强收集、利用、管理，严禁在园区内任意堆放，弃置、现状堆放点应清运整理、绿化美化。
（8）对园区内的生活垃圾应实施分类收集、袋装运输、对垃圾填埋场应进行无害化处理。
（9）增加植被覆盖率，结合农业种植结构调整，局部区域逐步退耕还林还草，减少水土流失。
（10）加强交通、施工、娱乐产生的噪声源的管理，进入景区的机动交通不得鸣按喇叭。
（11）必须按《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定加强监管。
（六）建设项目与地质公园的关系
1、与地质公园的位置关系
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园范围内，拟使用世界地质公园土地面积26615m2，位于世界地质公园西北部，详见《项目与四川光雾山-诺水河地质公园位置关系图》（见附图3）。
2、与地质遗迹的位置关系
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园范围内，但不涉及四川光雾山-诺水河世界地质公园特级、一级、二级、三级保护区，不涉及地质遗迹景观（见附图4）。项目用地范围内无地质遗迹点。
3、与地质公园功能区划的位置关系
根据《四川光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》文本描述及相关图件，拟建项目占地区域位于光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内（见附图6）。
（七）与《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》的符合性分析
根据《巴中市自然资源和规划局巴中市林业局关于进一步加强四川光雾山-诺水河世界地质公园建设管理工作的函》(巴自然资规函[2023]424号)相关要求，不在划定地质遗迹保护区范围内的建设项目，原则可以不作《项目建设和运营对地质公园影响评价报告》。请你公司按我国现行法律法规办理各项建设手续，严禁未批先建。
根据2023年7月17日四川光雾山-诺水河世界地质公园管理中心出具的关于《四川光雾山-诺水河世界地质公园管理中心关于文旅新区关坝片区安置房建设项目有关事宜的复函》，本项目用地范围位于光雾山-诺水河世界地质公园范围内，但不涉及光雾山-诺水河世界地质公园特级、一级、二级、三级保护区。本项目位于《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》确定的综合服务区内，本项目为关坝镇安置房项目，为基础设施建设项目，项目建成后有利于改善当地居民居住条件，推进社会结构转型，有利于促进公共服务均等化发展。
根据《关坝镇区用地布局规划图》（见附图2）及《国土空间规划三区三线图》（见附图7），本项目占地区域属于城镇空间，规划为二类居住用地，符合当地用地规划。
本项目生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，经关坝镇污水处理站处理（处理工艺：格栅+调节+MBBR+改良A2O）；本项目施工结束后立即对裸露地表进行迹地恢复，不在四川光雾山-诺水河世界地质公园内设置永久弃渣场；项目设置生活垃圾收集桶，经环卫部门袋装清运；项目区域内加强噪声源的管理，并设置绿化进行降噪；项目按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等有关规定加强监管，符合光雾山-诺水河世界地质公园自然生态环境保护措施要求。
综上，本项目建设符合《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017），本项目属于“7010 房地产开发经营”；根据国家发展改革委制定的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目，属于允许类。
南江县发展和改革局2026年4月10日以“川投资备【2502-511922-04-01-469169】FGQB-0341号”予以备案。
因此，本项目建设符合国家现行产业政策要求。
二、项目用地规划符合性分析
本项目位于南江县关坝镇，根据《光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）国土空间总体规划（2021-2035年）-关坝镇区用地布局规划图》（见附图2），项目占地区域规划为二类城镇住宅用地。
根据南江县人民政府出具的《关于协议出让关坝镇GB-D-01地块国有建设用地使用权有关事项的批复》（南府函[2025]228号），将关坝镇关坝村GB-D-01地块国有建设用地使用权协议出让给四川光雾山诺水河旅游发展有限公司，出让宗地面积26615m2（约39.92亩），土地用途为二类城镇住宅用地（兼容商业用地）。
因此，本项目的实施符合区域用地规划。
三、与“生态环境分区管控”符合性分析
1、项目所在环境管控单元
根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办[2024]3号），本项目位于巴中市南江县环境综合管控单元城镇重点管控单元，项目不涉及生态保护红线。
[image: 巴中市环境管控单元分布图]本项目位置

图1-1  巴中市环境管控单元图


图1-2  巴中市生态保护红线图
同时根据四川省政务服务网的“生态环境分区管控”符合性分析模块查询，本项目位于巴中市南江县环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：南江县城镇空间，管控单元编号：ZH51192220001）。
项目涉及生态环境管控单元3个，见下表。
表1-2  项目涉及的生态环境管控单元
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	与管控单元关系
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	南江县城镇空间
	ZH51192220001
	106.964510，32.598822
	巴中市南江县
	城镇重点管控单元


项目涉及的环境要素管控分区有6个，见下表。
表1-3  项目涉及的环境要素管控单元
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	南江县城镇集中建设区
	YS5119222340001
	巴中市南江县
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区

	2
	南江县城镇开发边界
	YS5119222530001
	巴中市南江县
	自然资源
	土地资源重点管控区

	3
	南江县自然资源重点管控区
	YS5119222550001
	巴中市南江县
	自然资源
	自然资源重点管控区

	4
	南江县其他区域
	YS5119223110001
	巴中市南江县
	生态
	一般管控区

	5
	南江河-南江县-元潭-控制单元
	YS5119223210003
	巴中市南江县
	水
	水环境一般管控区

	6
	渠江江河湖库岸线其他区域
	YS5119223610001
	巴中市南江县
	岸线
	江河湖库其他区域


项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: 地图-安置房]
图1-4  项目与环境综合管控单元的位置关系图
2、生态环境准入清单符合性分析
本项目与所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单符合性分析如下表。
巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求见下表。
表1-2  项目与巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求符合性分析表
	市州
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	巴中市
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
-原则上禁止新建工业企业。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
【限制开发建设活动的要求】
-对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。
-严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合巴中市最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。
-长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。
【允许开发建设活动的要求】
-按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。
-加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】/
【其他空间布局约束要求】/
	本项目为安置房建设项目，不属于工业企业，不涉及高污染燃料，不属于采、选、冶矿行业，施工及运行过程产生的固废均进行合理处置，不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	【允许排放量要求】
为保证2025、2035年区域地表水控制断面水质不下降，5个城镇重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年建议控制在34823.36吨、3944.61吨、752.25吨以下，2035年建议控制在35519.83吨、4023.51吨、767.31吨以下。
【现有源提标升级改造】
-到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A标排放标准。
-到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处理。
-加快城镇生活污水处理设施建设。推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步涉及、同步建设、同步投运。
-推进车船结构升级，城区环卫、邮政、通勤、轻型物流配送等车辆使用新能源或清洁能源汽车比达到80%以上。
-全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
-有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。
-加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【新增源等量或倍量替代】
1.污染物排放绩效水平准入要求：
-从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。-建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。
-推进建筑装饰行业VOCs综合治理，倡导绿色装修，推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品。
-全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开是汽修喷涂作业。
-到2025年，中心城区污水处理率达到100%；到2030年，中心城区污水处理率达到100%，县城污水处理率达100%；到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%以上，具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。
2.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。
3.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。
【新增源排放标准限值】/
【污染物排放绩效水平准入要求】/
【其他污染物排放管控要求】/
	项目施工期废水经沉淀后回用于洒水降尘，施工人员生活污水依托周边居民已有污水处理设施处理后排入市政管网，运营期废水经预处理池处理后排入市政污水管网经关坝镇污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。项目房屋建筑过程使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。项目不在午间夜间进行施工作业。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	【联防联控要求】
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【严格管控类农用地管控要求】/
【安全利用类农用地管控要求】/
【污染地块管控要求】/
【园区环境风险防控要求】/
【其他环境风险防控要求】
企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。
用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。
	本项目严格按照《巴中市重污染天气应急预案》及修改单执行。项目不涉及重金属，不属于工业企业。
	符合

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用总量要求】
-到2025年，全市用水总量控制在7.15亿m3以内；到2030年，全市用水总量控制在7.4亿m3以内，万元工业增加值用水量17.15m3。
【地下水开采要求】
-巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
-地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
【能源利用总量及效率要求】
-禁止使用不符合商品煤质量管理规定所列环保指标要求的商品煤。禁止劣质散煤流通与使用，依法查处散煤无照经营行为。加大民用散煤清洁化治理力度，推进以电代煤、以气代煤，推广使用洁净煤、先进民用炉具，加强民用散煤管理。
【禁燃区要求】
-在禁燃区范围内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【其他资源利用效率要求】
到2025年，巴中市城市再生水利用率达到不低于20%，到2030年，再生水利用率不低于30%。
	项目用水量符合要求，不涉及地下水开采，不涉及煤等高污染燃料。
	符合


南江县普适性管控要求见下表。
表1-3  项目与南江县普适性要求符合性分析表
	县区
	区域名称
	管控类别
	单元特性管控要求
	项目情况
	符合性

	南江县
	南江县
	空间布局约束
	【允许开发建设活动的要求】
持续加强工业“三废”治理，严格环境准入条件，落实“两高”企业退出制度。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
-统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实重点生态功能区的定位管控要求，加强生物多样性保护和天然林保护；
-推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理。
	本项目不属于工业企业，不涉及天然林，建设期间将严格落实各项生态保护措施。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	【园区环境风险防控要求】
-进一步调整优化矿产资源开发利用结构，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复；
-强化水土流失防治，注重水源涵养地保护。加强对光雾山、关坝、杨坝等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。
	项目不涉及矿产开发；项目施工期严格落实各项水土保持措施，保护周边地表水体。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


生态环境管控单元管控要求见下表。
表1-4  项目与环境分区管控单元要求符合性分析表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型
	所属县区
	管控类别
	单元特性管控要求
	项目情况
	符合性

	ZH51192220001
	南江县城镇空间
	重点管控单元
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【限制开发建设活动的要求】
（1）实施南进、东延、北拓的城市空间拓展策略，未来城市建设用地拓展应将朝阳新区作为城镇中心区；城镇开发空间规模控制在96平方公里以内。
（2）禁止在城区、饮用水水源地主流域上游2公里内建设鸡、羊养殖场，现有大型集中养殖场须立即配套粪便无害化处理设施和污水处理设施。
（3）县城新建房地产开发项目须布局在经审批的城镇规划区范围内；禁止在退耕还林、还草、还湿地块新建房地产开发项目。
（4）城镇建设需依据现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。
（5）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【允许开发建设活动的要求】/
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【其他空间布局约束要求】/
	本项目为房地产项目，位于南江县关坝镇镇区，位于城镇开发边界内。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
（1）划定禁鸣区，在居住区、市政机关、学校及医院等噪声敏感单位附近对车速进行限制。
（2）严格执行老旧机动车强制报废制度，加快淘汰污染严重的老旧车辆，鼓励使用新能源汽车，加快电动汽车充电桩、天然气加气站等基础设施建设，按期完成国家第五阶段标准车用汽油、柴油升级置换。
（3）公众绿色出行率达到55%及以上。
（4）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【新增源等量或倍量替代】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【新增源排放标准限值】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【污染物排放绩效水平准入要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【其他污染物排放管控要求】/
	项目施工过程运输车辆进行低速行驶。
	符合

	
	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
（1）工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
（2）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【安全利用类农用地管控要求】
（1）工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
（2）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【污染地块管控要求】
（1）工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
（2）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【企业环境风险防控要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【其他环境风险防控要求】/
	项目正在开展地质灾害评价，项目施工过程采取有效的生态保护措施，施工结束后表土用于绿化回填改善生态环境。
	符合

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【地下水开采要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【能源利用效率要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【其他资源利用效率要求】/
	项目满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合


要素管控分区管控要求见下表。
表1-5  项目与要素管控分区要求符合性分析表
	管控分区编码
	管控分区名称
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	所属县区
	管控类别
	管控分区管控要求
	项目情况
	符合性

	YS5119223210003
	南江河-南江县-元潭-控制单元
	一般管控区
	水
	水环境一般管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
不再新建、改扩建开采规模在50万吨年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。
	项目不涉及磷矿。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。
【新增源等量或倍量替代】
1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。
【新增源排放标准限值】
1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。
	项目施工期废水经沉淀后回用于洒水降尘，施工人员生活污水依托周边居民已有污水处理设施处理后排入市政管网，运营期废水经预处理池处理后排入市政污水管网经关坝镇污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。生活垃圾由环卫部门清运。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。
	项目不涉及种植业。用水量符合要求。
	符合

	YS5119222530001
	南江县城镇开发边界
	重点管控区
	自然资源
	土地资源重点管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	项目位于城镇开发边界内，建设符合关坝镇规划，不侵占河道、湖面、滩地。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	项目占地不超过土地资源利用上线控制性指标。
	符合

	YS5119222550001
	南江县自然资源重点管控区
	重点管控区
	自然资源
	自然资源重点管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	项目占地不超过土地资源利用上线控制性指标。
	符合

	YS5119223610001
	渠江江河湖库岸线其他区域
	一般管控区
	岸线
	江河湖库其他区域
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
岸线资源一般管控区-岸线保留区:
1.对河势变化剧烈的河段，规划期内暂不开发利用。
2.保留区内涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区、世界自然遗产核心区和缓冲区等生态敏感区，但未纳入生态保护红线范围内的，禁止建设与各区相应法律法规不符合的项目。
【限制开发建设活动的要求】
岸线资源一般管控区-岸线保留区:
1.为规划工程预留的岸线保留区，因经济社会发展需要，确需开展的重要基础设施建设，在不影响规划工程未来建设以及防洪、供水、生态安全的前提下，按相关法律法规要求履行河道内建设项目相关审批程序。
2.为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光带等项目外，不得建设其他生产设施。对虽具备开发利用条件，但现状经济社会发展水平相对较低，暂无开发利用需求的岸段，今后因经济社会发展确需开发利用的，经充分论证并按照法律法规要求履行相关审批程序后，可根据所在河段实际情况并参照岸线控制利用区或开发利用区管控要求进行管理。
岸线资源一般管控区-岸线开发利用区:
1.符合《长江保护法》《水法》《防洪法》《环境保护法》《港口法》《航道法》《河道管理条例》等国家有关法律法规，在不影响防洪、航运安全、河势稳定、水生态环境的情况下，根据岸线保护要求和沿河（湖泊）地区经济社会发展的需要，依法依规履行水行政许可相关手续后，科学合理地开发利用。
2.符合依法批准的省域城镇体系规划和城市总体规划，须统筹协调与流域综合规划，防洪规划，取水口、排污口及应急水源地布局规划，航运发展规划，港口规划等相关规划的关系，充分考虑与附近已有涉水工程间的相互影响，合理布局，按照“深水深用、浅水浅用”、“节约、集约利用”的原则，提高岸线资源利用效率，充分发挥岸线资源的综合效益。
	本项目不涉及占用岸线，不涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区、世界自然遗产核心区和缓冲区等生态敏感区；项目施工期废水经沉淀后回用于洒水降尘，施工人员生活污水依托周边居民已有污水处理设施处理后排入市政管网，运营期废水经预处理池处理后排入市政污水管网经关坝镇污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119223110001
	南江县其他区域
	一般管控区
	生态
	一般管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119222340001
	南江县城镇集中建设区
	重点管控区
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【新增源排放标准限值】
加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【污染物排放绩效水平准入要求】
全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
【其他大气污染物排放管控要求】
有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。
	项目施工期落实各项扬尘防控措施。项目房屋修建过程使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


本项目主要开展房地产开发活动，项目相关建设内容符合管控单元的普适性清单和单元级清单要求。
综上分析，本项目与“生态环境分区管控”相关管控要求相符。
4、 焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区
（1）基本情况
焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区于2011年12月8日由农业部以第1684号公告批准建立。保护区总面积1419公顷，其中核心区面积618 公顷，实验区面积801公顷。特别保护期为全年。保护区位于巴中市南江县境内，属嘉陵江左岸支流东河上游，当地称焦家河。范围在东经106°40′58″—106°58′34″，北纬 32°37′55″—32°43′01″之间。该段焦家河流经光雾山镇映水坝—桃园寺—光雾山镇—两河口—白头滩，支流韩溪河截贤驿—两河口，支流铁炉坝—光雾山镇，支流魏家坝—桃园寺，全长71.3km。其中核心区包括2段，即光雾山镇（106°48′07″E，32°40′08″N）—白头滩（106°40′58″E，32°39′20″N），长25km；支流截贤驿（106°46′32″E，32°41′15″N）—两河口（106°46′06″E，32°40′28″N），长6km，核心区全长31km。实验区包括3段，即映水坝（106°58′34″E，32°40′15″N）—光雾山镇（106°48′07″E，32°40′08″N），长21.3km；支流铁炉坝（106°51′23″E，32°43′01″N）—光雾山镇（106°48′07″E，32°40′08″N），长11km；支流魏家坝（106°50′13″E，32°37′55″N）—桃园寺（106°48′30″E，32°40′02″N），长 8km，实验区全长40.3km。主要保护对象为重口裂腹鱼、大鲵、龙洞山溪鲵、南江角蟾，保护的其它物种包括南方鲇、鳜、黄颡鱼、中华倒刺鲃、白甲鱼、华鲮、鲤、鲫等。
根据焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区管理条例：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。本项目施工期产生的施工废水经沉淀后循环利用，生活污水利用现有设施进行处理；运营期产生的生活污水经关坝镇污水处理站处理后达标排放至南江，本项目不建设排污口；与其管理规定相符。
本项目位于南江县关坝镇，与焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区实验区最近距离为7.2km，与其核心区最近距离为16.8km（位置关系见附图8）；项目区与保护区范围之间以山体为天然地理阻隔，分属不同的独立水系，无地表水体连通，不存在直接的水力联系。因此，本项目实施对其无影响。
五、与大气污染防治相关政策符合性分析
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省“十四五”生态环境保护规划》川府发〔2022〕2号等文件要求，本项目与大气污染防治相关政策的符合性分析见下表。
表1-3  项目与大气污染防治相关规划符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	《中华人民共和国大气污染防治法》
	第四十三条城市人民政府应当采取绿化责任制、加强建设施工管理、扩大地面铺装面积、控制渣土堆放和清洁运输等措施，提高人均占有绿地面积，减少市区地面和地面尘土，防治城市扬尘污染。在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施。
	项目施工期加强管理，临时堆土场设置密目网苫盖，施工场地设置围挡，定期洒水降尘。
	符合

	《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号
	深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
	项目施工道路进行地面硬化，运输车辆采取幕布遮盖措施，本项目场地内进行洒水抑尘，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。
	符合

	《四川省“十四五”生态环境保护规划》川府发〔2022〕2号
	(三)深化面源污染治理。
加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度，积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。
	项目施工道路进行地面硬化，运输车辆采取幕布遮盖措施，本项目场地内进行洒水抑尘。
	符合

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》巴府发〔2021〕19号
	第三节 强化面源污染治理
推进扬尘精细化管控。以城市精细化管理为重点，彻底整治扬尘、油烟污染。完善文明施工和绿色施工管理工作制度建设，全面落实建筑施工“六个百分百”，实现视频监。减少道路起尘源，运输渣土、石料、水泥、煤炭、垃圾等物料的车辆，应当采取篷盖、密闭等措施，不得超量装载和超速行驶。
	项目施工道路进行地面硬化，运输车辆采取幕布遮盖措施，本项目场地内进行洒水抑尘，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。
	符合


因此，本项目符合相关环境保护政策要求。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于四川省巴中市南江县关坝镇。
中心位置：经度：106°57′52.165″，纬度：32°35′57.214″。

	项目组成及规模
	一、项目由来
根据《光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）国土空间总体规划（2021-2035年）》，关坝镇镇区定位为以旅游综合服务为主的光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）中心镇，设置旅游集散中心，后期配合片区发展，适时建设关坝会议中心、展示中心、新区规划展览馆、气候科技馆、米仓蜀道历史博物馆等重点会议展览和互动体验、科普展示空间。同步打造数字媒体、影视动漫、智慧文旅研发等内容的文创街区，成为片区未来文化产业的动力引擎。关坝镇作为文旅新区重点规划的核心集镇，是区域文旅产业协同发展的重要承载节点。当前集镇建设尚处于起步培育阶段，为满足片区发展及周边居民的住宅需要，四川光雾山诺水河旅游发展有限公司在南江县关坝镇筹建文旅新区关坝片区安置房项目。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等要求，本项目需进行环境影响评价。依据生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》的规定，本项目属于“四十四、房地产业；97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”，涉及环境敏感区（光雾山-诺水河世界地质公园），本项目应编制环境影响报告表。
二、项目概况
项目名称：巴中市文旅新区关坝片区安置房建设项目.
建设单位：四川光雾山诺水河旅游发展有限公司
建设地点：四川省巴中市南江县关坝镇
建设性质：新建
项目投资总额：总投资17264.01万元
建设内容及规模：拟建项目总占地面积26615平方米，总建筑面积44435.95平方米，总户数320户。其中住宅40240.10平方米、地下车库1632.21平方米、设备用房482.00平方米、物业管理用房161.89平方米、社区用房415.79平方米、底层架空层547.92平方米、其他配套用房956.04平方米。项目容积率1.51、建筑密度24.68%、绿地率30.43%，机动车位185个，非机动车位1197个。
三、项目组成及主要环境问题
本项目组成及主要环境问题见下表。
表2-1  项目组成及主要环境问题一览表
	名称
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题
	备注

	
	
	施工期
	运行期
	

	主体工程
	房屋建筑
	总建筑面积约44435.95m2，其中地上建筑面积26582m2，地下建筑面积1632.21m2，主要设置6栋建筑楼、地下室，各建筑特征如下：
5号楼：建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高830.1。
6号楼：建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高830.1。
7号楼：建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高830.1。
8号楼：建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高831.1。
9号楼：建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高831.1。
10号楼：建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高831.0。
地下室：建筑层数：-1F；高度3.9m，位于5号、6号、7号楼地下，设置非机动车库、机动车库、充电桩等。
	施工扬尘、噪声、废水、建筑垃圾、固废、水土流失等
	废水、废气、噪声、固废
	新建

	辅助工程
	物业用房
	位于西侧，建筑面积161.89m2，建筑高度：4.5m。
	
	恶臭
	新建

	
	社区用房
	位于西侧，2F，建筑面积415.79m2，建筑高度：9m。
	
	
	

	
	门卫室
	位于西侧小区入口旁，建筑层数：1F；建筑高度：4.2m，地面标高826.0。
	
	/
	新建

	
	配电房
	配电房位于地下室北侧，建筑面积140m2。
	
	/
	新建

	
	消防泵房
	位于地下室西侧，建筑面积116m2。
	
	/
	新建

	
	垃圾用房
	位于地下室西侧，建筑面积20.77m2，用于暂存生活垃圾。
	
	/
	新建

	临时工程
	表土临时堆放区
	项目中部绿化广场区域设置表土临时堆场，占地面积为100m2，堆高2.0~3.0m。剥离的表土全部用于后期的景观绿化覆土。
	
	/
	新建

	
	一般土方临时堆场
	项目中部绿化广场区域设置一般土方临时堆场，占地面积均为200m2，设计堆放坡比1：2，最大堆高2.0~3.0m。用于场地平整期间挖方弃方临时堆放。本项目不设置专门的弃土场。
	
	/
	新建

	
	堆料区
	本项目所需砖块、水泥、钢筋、预制混凝土构建等建筑材料全部采取外购形式，堆料区设置在场区中部。
	
	/
	新建

	
	施工便道
	本项目不设置施工便道，利用现状已有道路
	
	/
	依托

	
	施工营地
	本项目施工人员为当地居民，不单独设置施工营地。
	
	/
	依托

	公用工程
	供水
	施工期：施工用水、生活用水均来自市政供水。
运营期：生活用水来自市政供水。
	
	/
	依托

	
	供电
	项目供电由当地市政电网供电。
	
	/
	依托

	
	排水
	施工期：生活污水依托周边居民已有设施处理后排入关坝镇污水处理站处理。
运营期：项目设置预处理池，生活污水经预处理池收集处理后通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站。
	
	/
	新建、依托

	
	消防
	设置完善的消防通道、消防设施
	
	/
	新建

	环保工程
	固废
	施工期：建筑垃圾交市政部门指定地点堆放；生活垃圾统一收集后由环卫部门进行清运；废弃土石方运至政府指定弃土场处置。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：项目内设置垃圾收集箱，生活垃圾经垃圾箱收集后定期由环卫部门进行清运。
	
	
	新建

	
	废气
	施工期：设立施工围挡，选用低污染设备，加强运输车辆管理，运输车辆全部覆盖运输，施工场地设置雾炮机，定期进行洒水降尘处理。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：预留住户厨房油烟通道，地下室采用机械送排风方式。
	
	/
	新建

	
	废水
	施工期：本项目不设施工营地，不设食堂。生活污水依托关坝镇民房内预处理设施处理后排入南江县关坝镇污水处理站。施工场地产生的生产废水经周边临时排水沟收集后进入沉淀池处理，回用于场地降尘，不外排。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：设置预处理池，生活污水经预处理池收集处理后通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站。
	
	/
	新建

	
	噪声
	施工期：选用低噪设备，中午及夜间禁止施工，设置施工围挡隔声降噪。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：区域内种植绿植进行绿化，限制车辆行驶速度、禁止车辆鸣笛等，噪声经过绿植衰减以及距离衰减后降噪。
	
	
	新建

	
	生态保护措施
	施工区域周边设置围挡、修建排水沟、截水沟和临时苫盖等措施降低水土流失，施工完毕后及时进行生态恢复。
	
	/
	新建


四、技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下：
表2-3  主要技术经济指标表
	序号
	项目
	单位
	指标
	备注

	一
	规划用地
	m2
	26615
	

	二
	总建筑面积
	m2
	44435.95
	

	1
	地上计容建筑面积
	m2
	40240.10
	

	2
	地下建筑面积
	m2
	1632.21
	

	三
	容积率
	/
	1.51
	

	四
	建筑物占地面积
	m2
	6568.58
	

	五
	建筑密度
	%
	24.68
	不大于30%

	六
	绿化面积
	m2
	8098.94
	

	七
	绿地率
	%
	30.43
	不小于30%

	八
	道路硬化面积
	m2
	11947.48
	

	九
	车位
	个
	1382
	

	1
	机动车位
	个
	185
	0.46辆/100m2计容建筑面积

	2
	非机动车位
	个
	1197
	2.97辆/100㎡计容建筑面积，其中地面981个

	十
	充电桩
	个
	20
	不小于机动车总停车位数的10%


五、工程占地
本项目为安置房建设项目，本项目建设区位于南江县关坝镇场镇。工程永久占地面积为26615m2，以耕地为主要占地类型，不涉及基本农田和生态保护红线；本项目施工所需临时场地均在永久占地范围内进行。主要建设内容包括：主体工程、临时工程、公用工程及配套附属设施等。具体详见下表。
表2-4  项目占地情况一览表    单位：hm2
	占地性质
	用地现状面积及类型（m2）
	规划用地面积及类型（m2）
	合计（m2）

	永久占地
	耕地
	15432.9
	居住用地
	26615
	26615

	
	居住用地
	11182.1
	
	
	


因此，拟建工程占用居住用地11182.1m2，拆迁安置由南江县人民政府负责，目前正在开展拆迁工作。
六、土石方平衡
本工程现有地形为东侧凸起西侧低洼，充分利用该地形进行设计，西侧修建地下室使场地接平市政道路，东侧维持现状地形修建。
1、地下工程土石方
本项目地下工程涉及1个基坑，基坑开挖面积为1632.21m2，一般土石方平均开挖深度约1.5m。根据设计资料，地下室基坑工程土石方开挖总量为0.24万m3（普通土），土石方回填总量0.06万m3（用地下工程回填），余方0.18万m3，暂存于一般土石方临时堆场，运往政府指定弃土场进行处置。
2、地上工程土石方
地上建筑工程土石方包括场地平整、建筑基础开挖回填、道路基础回填、绿化覆土回填等。此部分基本按照现状地形修建，土方开挖量为0.4万m3，回填量为0.4万m3，开挖平衡。
根据现场调查，项目区内现状为耕地和居住用地等，耕地有可剥离表土，可剥离厚度约20cm，耕地面积为15432.9m2，可剥离表土量约为0.31万m3，暂存于表土临时堆场，用于项目后期绿化回填利用。项目绿化面积为8098.94m2，表土回覆厚度约38cm，总表土回覆量为0.31万m3。
地上建筑工程挖方共计0.71万m3（含表土0.31万m3），土石方回填总量0.71万m³（含普通土0.4万m3、绿化覆土0.31万m³），无借方，填方来源于土地平整开挖的一般土石方，绿化覆土均来源于前期剥离表土。
3、土石方汇总
本工程土石方开挖总量0.95万m³（含表土0.31万m3），土石方回填总量0.77万m³（含绿化覆土0.31万m³），无借方，弃方0.18万m3，运至政府指定场所堆放处置。
建设单位施工过程中应控制一般土石方临时堆场、表土临时堆场占地面积和堆放量，及时用于回填，并在临时堆场周围设置栏挡及截排水沟。本项目不设置渣场，严禁土石方及建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。
七、公用工程
1、供电
本项目建设用地紧邻市政道路，10KV高压线，本项目用电由该方向高压线接入。由市政引入1路10KV电源至配电房，另外地下室自启动柴油发电机组作为自备电源在市电停电时确保重要负荷用电。
2、给排水系统
给水系统：本工程水源为市政自来水，市政给水管道能提供的供水压力为0.35MPa。为了使本工程的用水安全可靠，由市政给水管网不同方向引入1根DN200城市自来水管道，在用地红线范围内形成DN150的环网，该环网为各单体提供低区生活用水，并与室外消防用水管网合用。在引入管上设水表和倒流防止器。
排水系统：本项目采用雨、污分流排水体制。营运期废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站，经南江县关坝镇污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至南江河。
项目水平衡：
（1）住宅生活用水
根据项目设计资料，本项目运行后，预计住户人数约为650人。根据《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），项目位于南江县关坝镇，属于小城市城镇，居民生活用水按160L/（人·d）计，则项目用水量为104m3/d，37960m3/a。排水按用水量的85%计，则本项目住宅生活污水排放量为88.4m3/d，32266m3/a。
（2）绿化用水
根据项目设计资料，项目绿化面积为8098.94m2，根据《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），绿化管理用水为0.55m3/m2·a，则本项目绿化用水量为4454.42m3/a，12.2m3/d。绿化用水全部蒸发。
（3）不可预见用水
本项目不可预见用水按总用水量1%计，则不可预计用水量为1.162m3/d，424.14m3/a，以全部蒸发计。
项目水平衡图：


图2-1项目水平衡图（单位：m3/d）
3、暖通
（1）空调
项目住宅客厅、主卧均预留分体空调，由业主自行安装，采用环保冷媒。分体空调器符合国家现行标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21445-2019中规定的二级能效标准。
（2）通风
①地下汽车库设置通风及排烟系统，平时排风，火灾时排烟，排风量均按4次/h换气次数计算。利用车道自然进风(没有条件的采用机械补风，补风量大于排风量的50%)，排烟风机入口设280℃排烟阀，联锁风机停运。
②配电室通风按排风量12次/h换气次数设置机械通风系统。进出口均设70℃电动防火阀，火灾时关闭，并启动气体灭火系统：灭火后开启70℃电动防火阀和风机，向外排出灭火气体。
③泵房按排风量6次/h换气次数设置机械进、排风系统。
④地下室长度超过20m的内走道设机械排烟系统排烟量按排烟分区60m3/m2·h计算。其系统与设备房排风系统合用，平时排风、火灾时关闭所有70℃电动防火阀同时开启相应排烟分区的电动多叶排烟阀排烟，风机入口设280℃排烟防火阀联锁风机。补风为机械补风，补风量大于排烟量的50%。
⑤公共卫生间设机械排风系统，各卫生间设天花板管道式换气扇。
⑥屋面电梯机房设机械排风系统，采用壁式工业换气扇，其通风量按换气次数不小于12次/h计算。
4、供气
根据项目要求和本地燃料供应情况，采用管道天然气。每栋住宅和商业楼都统一安装天然气管道，小区主管道由天然气公司统一埋设，在埋设时要适当与道路、其他管道保持距离，每户设一天然气计量表。采用环状与枝状相结合的中压管网，实行中压入户，入户后调至低压后供居民使用。
5、消防
项目内沿建筑用地四周设有环形消防车道，道路宽度大于4米，转弯半径大于9米。沿多层住宅设置消防车道。防火类别与耐火等级：地上住宅建筑均为二类高层民用建筑，建筑耐火等级为二级；地下汽车库为I类车库，建筑耐火等级为一级，设自动喷水灭火系统。每个防火分区至少设有一个消防电梯；工程采用集中报警控制系统，实现对整个建筑的火灾自动报警及消防联动控制。消防控制室设在地面一层。
项目各建筑每层设室内消火栓，保证同层有两股水枪充实水柱同时到达任一部位，每个消火栓箱内设消防按钮远距离启动消火栓水泵。室内消火栓管道呈环状布置，消火栓泵出水管分两路接入环状管网。本建筑每层设手提式磷酸铵盐干粉灭火器。地下室设置自动喷淋灭火装置。
防火隔墙采用200厚页岩空心砖，耐火极限2小时，相邻的防火分区在防火隔墙上联系处采用甲级防火门或特级防火卷帘门(耐火极限≥3小时)。防烟楼梯间及前室门设乙级防火门。水泵房、风机房、柴油发电机房、配电房等位于地下室的设备用房和消防控制室设甲级防火门。所有管道井的隔墙耐火等级不低于1小时，管道井门为丙级防火门。位于前室的管并门采用乙级防火门;各层门窗洞口的窗槛墙高度均不小于1.2米高满足防火隔断要求。
八、项目主要设备
本项目主要设备详见下表。
表2-5  主要设备一览表
	序号
	机械名称
	型号
	单位
	功率（kw）
	选用量

	一、
	施工设备

	1
	装载机
	1.5m3
	台
	/
	2

	2
	挖掘机
	2.0m3
	台
	/
	2

	3
	挖掘机
	1.0m3
	台
	/
	1

	5
	推土机
	59-88kw
	台
	/
	1

	6
	载重汽车
	15t
	辆
	/
	2

	7
	载重汽车
	5t
	辆
	/
	2

	8
	自卸汽车
	8t
	辆
	/
	2

	9
	自卸汽车
	5t
	辆
	/
	2

	10
	小型拖拉机
	/
	辆
	/
	1

	11
	平板振捣器
	SGTP180
	台
	2.2
	3

	12
	插入式振捣器
	2.2kw
	台
	2.2
	2

	13
	混凝土输送泵
	30m3/h
	台
	/
	2

	14
	吊斗（桶）
	0.2-0.6m3
	台
	/
	2

	二、
	运营设备

	1
	消防水泵
	/
	台
	/
	2

	2
	供水加压水泵
	/
	台
	
	2


九、施工组织及时间
本工程预计施工期24个月。
劳动定员：施工作业高峰期民工数达到30人。
十、拆迁安置
本项目建设区域涉及少量居民拆迁，居民拆迁工作由南江县政府统一执行。
十一、外环境关系
本项目场地西北侧262m处为关坝居民，西侧28m为关坝小学、南侧48m为关坝居民，东南侧167m处为高速路旁居民；南侧紧邻拟建保障房项目，目前场地内政府正在进行民房拆迁工作。周边无工业企业，对本项目建设无影响。本项目属于安置房建设项目，运营期仅少量厨房油烟经各住户自行安装油烟净化器处理后经专用烟道于屋顶达标排放，生活污水经预处理池收集处理后通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站，无废水直排，本项目建设对外环境影响较小。

	总平面及现场布置
	1、施工总平布置
项目作业区内根据施工要求布设施工设备；项目北侧靠近道路处设置施工区出入口及车辆冲洗设施，于西南侧最低点设置隔油沉淀池，场地四周设置导流沟；项目区中部绿化广场处设置施工材料堆放区，施工材料堆放区设置围挡及顶棚遮盖；项目前期进行场地平整时会产生表土及一般土方，于项目中部绿化广场处设置表土临时堆场、一般土石方堆场。堆存期间，一般土石方堆场、表土临时堆放场四周设有截排水沟，表土采用防雨布覆盖；项目施工场地边界设置围挡（若本项目与南侧保障房同时施工，则本项目场地南侧可不设置施工围挡），将施工期对项目区西侧学校、南侧关坝镇居民点影响降至最低。本项目施工平面布置图见附图12。
2、运营期整体布置
根据工程设计资料，主要人行出入口位于西侧，场地外西侧规划有次干道，正在进行建设；地下室出入口位于人行出入口旁。主要设置6栋建筑楼、地下室，各建筑特征如下：
5号楼：位于出入口南侧，建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高830.1；6号楼：位于出入口东北侧，建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高830.1；7号楼：位于6号楼东侧，建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高830.1；8号楼：位于7号楼东侧，建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高831.1；9号楼：位于8号楼东侧，建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高831.1；10号楼：位于9号楼东南侧，建筑层数：8F；建筑高度：24.4m，地面标高831.0；门卫室：位于出入口旁，社区用房及物管用房位于出入口北侧、紧邻6号楼西侧；地下室：建筑层数：-1F；高度3.9m，位于5号、6号、7号楼地下，设置非机动车库、机动车库、充电桩等。
平面布置见附图10。综上，本项目总平布置较为合理。

	施工方案
	一、施工工艺
1、本工程总的施工顺序为先结构后装修，先室外后室内。在地下结构完成后及时组织验收，合格后进行土方回填。
2、基础及主体结构按流水段划分，组织平行流水与立体交叉相结合施工作业，钢筋绑扎、模板支立、混凝土浇筑三大主要工序依次流水作业，水暖、电气等设备所需的预留预埋工作随进度穿插作业，不单独占用施工时间。安装阶段应做好与土建专业的配合工作。
3、主体结构施工流程如下：
放线→绑扎柱、剪力墙钢筋→隐蔽工程验收→柱、剪力墙支模→柱、剪力墙浇筑混凝土及其养护→支梁及顶板模板→绑梁、顶板钢筋→隐蔽工程验收→顶板、梁浇筑混凝土及其养护
4、二次结构施工工艺流程如下：
放线→锚固钢筋焊接、构造柱钢筋绑扎→砌筑砌块→构造柱模板支立→构造柱混凝土浇筑→混凝土及砌体养护。
5、装饰施工工艺流程如下：
隔板、门窗框安装→内墙抹灰→外墙装饰→顶棚→内墙装饰→楼地面→门窗、五金安装→玻璃油漆。


图2-2  施工工艺流程及产污位置图
（1）施工测量
对本项目范围内地表杂草和其他遗留植被进行清除，采用人工清除的方式进行。项目区内工程首先进行场地平整，场地平整前剥离表土集中堆放，以用于后期绿化。然后根据场地标高，采用挖掘机掘挖土石方，利用翻斗车或推土机将开挖土石料运至填筑场地，并分层碾压。施工中应注意场地排水。土方填筑包括部分绿化用地地形塑造和项目区道路路基填筑等，全部利用挖方施工产生的土料，主要利用推土机推土或挖掘机装载后，利用载重卡车运送至填方区进行填筑和碾压。
①首先要根据设计图纸进行室内计算，对建设单位提供的水准点和控制点进行校对，在图纸上标明。然后利用全站仪进行精确测量放线，复核基准水准点和控制点，并根据施工现场的具体情况定出控制网，并将复核结果和自己设立的控制网交监理审核。如监理审核通过，则今后的测量放线均按复核结果及控制网进行。如未获监理认可，则需继续复核，直至监理审核通过为止，并以监理最终审核通过结果作为施工放线测量的依据。
②经过监理认可的控制点和水准点要用水泥砂浆固定或在其四周用砖堆砌以严加保护，防止发生偏位和变形。
③建筑物定位点采用全站仪测设，测设以前先根据设计图纸提供的坐标于室内进行测设点的坐标计算，再在施工现场采用全站仪根据计算坐标测量定位，定位时后视现场控制网中的控制点，将后视点坐标输入全站仪内作为参照点,再利用对点棱镜放置在大致确定的位置处，利用全站仪测量该点与计算点的差距，然后根据测出的差距适当移动对点棱镜，使棱镜对准计算点坐标，最后，再在被确定点位置处设置控制木桩，重新用对点棱镜测设确定木桩上面的点位，并钉钉子标识。
（2）土方工程
①土方开挖
土方开挖主要为业主指定范围内的土方开挖，开挖的土方外运至业主指定地点，堆土高度不得超过规范要求高度。
操作工艺流程：确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底。
开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合推土机进行开挖，土方开挖从上至下分层分段依次进行。做成一定坡势，以利泄水。在开挖过程中，应随时检查边坡的状态。开挖基坑，不能挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在抄平后由人工挖出。暂留土层挖土机用反铲挖土时，为50cm左右为宜。在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。修边和清底时在距底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木撅，然后用人工将暂留土层挖走。
②土方回填
回填施工应均匀对称进行，分层夯实，每层厚度不大于250mm，压实系数不应小于0.94。基坑回填土不得采用淤泥、耕植土、膨胀土、生活垃圾及有机质土；高层建筑地下室外墙或桩基承台与基坑侧壁间隙应采用级配砂石、砂土或灰土进行回填。
（3）钢筋工程
①钢筋制作。钢筋加工制作时，要将钢筋加工表与设计图复核，检查下料表是否有错误和遗漏，对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按下料表放出试样，试制合格后方可成批制作，加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。
②钢筋绑扎与安装。钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸、设计是否有出入，仔细检查成品尺寸是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。
采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋，22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。
③钢筋接长。根据设计要求，本工程直径≥18的钢筋优先采用机械接长，套筒挤压连接技术，其余钢筋接长，水平筋采用对焊与电弧焊，竖向筋优先采用电渣压力焊。大于Φ25竖向钢筋采用套筒挤压连接。
（4）模板工程
①模板采用915mm×1830mm×15mm优质胶合板，其安装应保证结构的几何尺寸，具备足够的强度、刚度、稳定性，模板不应与脚手架相连，避免引起模板变形和浇注过程中模板的不稳定。
②安装侧模时应防止移位和凸出，基础侧模可在模板外设立支撑固定，墙身的侧模可设拉杆固定，对于小型结构可用金属线代替拉杆。
③模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点连结、纵横向稳定性进行检查。其允许偏差必须符合规范要求（允许偏差如下表）。在施工过程中发现模板有移位和变形应及时纠正。
④模板在安装过程中必须设置防倾覆设施。
（5）混凝土工程
①混凝土浇筑前，应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查并做好记录。
②混凝土自高处直接倾卸时，其自由高度不宜超过2米，以不发生离析为准。
③当倾落高度超过2米时，应通过串筒或溜槽等设施下落，当倾落高度超过10米时，应设减速装置。
④串筒出料口下混凝土堆积高度不宜超过1米。
⑤混凝土按一定厚度、顺序、方向分层（50cm）浇筑。
⑥混凝土捣固使用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模保持50～100mm的距离，插入下层混凝土50～100mm。每一处振动完毕后，应边振动边徐徐提出，对每一振动部分必须振动到该部分混凝土密实为止，密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。平板振动器移位间距应以振动器能覆盖已振动部分100mm为宜。
⑦砼浇筑的过程中不得随意向砼运输车中加水，来调整砼的坍落度及流动性。
⑧浇筑完成后应洒水进行养护。
（6）基础防水工程
①清理基层：基层表面凸部位铲平，凹陷部位应用聚合物砂浆填平（由土建方负责），并不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮、翘起等缺陷。如沾有砂、灰尘、油污应清除干净，阴阳角处应做半径不小于50mm的圆弧。
②涂刷底涂：涂刷基层处理剂时必须要均匀一致，不得有露白处，切勿反复涂刷，干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。
③阴阳角加强层处理：在基层处理剂干燥后，在阴阳角处以热熔粘贴法铺粘SBS防水卷材做加强层，以阴阳角为中心两边宽度均为250mm。
④挡土墙与剪力墙接头处理：先在挡土墙与底板平面的阴、阳角处做防水增强层。在做挡土墙防水时，上口平面应预留250mm不能铺粘，为以后剪力墙做防水层搭接。
⑤塔基坑防水处理：待塔基坑内的阴、阳角防水增强层做完后，上沿口每边预留300mm的搭接材料，以后与底板卷材热熔粘接。（所留接头需由土建方加强保护），在铺平面与立面相连的卷材，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阳角，不应空鼓。
⑥剪力墙穿墙孔处理，用热熔型密封膏作密封防水处理后，周边各加宽250mmSBS改性沥青防水卷材防水层。
⑦基坑防水施工前，应对基坑内的各个阴、阳角部位做防水增强层处理，在阳、阳角交汇处的防水增强层应无翘边和空鼓现象，后做基坑的大面防水层。
⑧承台柱基的防水处理：待柱基坑内的阴、阳角防水增强层做完后，由柱基坑内向外做大面积的防水层。
⑨后浇带的防水处理：在处理完后浇带的阴、阳角防水增强后，防水卷材应顺着后浇带的延伸方向施工。不宜横向铺贴卷材，如出现后浇带高、低跨时，应处理好转角处的防水细部处理。
⑩大面积铺贴防水层：将卷材向前滚铺贴及压辊进行压实处理。滚压时应注意不要卷入空气和异物，平面与立面直接时应由下至上铺贴并使卷材紧粘阴角，不允许有明显的空鼓现象存在。搭接宽度为横向搭接、纵向搭接不小于100mm。各层卷材的压边宽度不应小于100mm，接头宽度不应小于100mm。上下层卷材的压边要相互错开1/3幅宽，即30~50cm。上下层及相邻卷材的接头要相互错开30~50cm。卷材防水层施工完成后应仔细检查，特别是接头部位应认真检查。
（7）脚手架工程
底座布置→底座布置应根据图纸要求拉好轴线铺放，放横向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆，底端与横扫地杆扣接固定后，装设纵向扫地杆并也与立杆固定，固定底杆端前，应吊线确保立杆垂直，每边立起4根立杆后，随即装设第一步纵向平杆（与立杆扣接固定）和横向平杆，小横杆靠近立杆并与纵向平杆扣接固定，校接立杆固定和平杆水平使其符合要求后，按40～60Nm力矩拧紧扣件螺栓，形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设，直至第一步架交圈完成。交圈后，再全面检查一遍构架质量和地基情况，严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→按第一步搭设要求和作业程序搭设第二步，第三步……→随搭设进程及时设置连墙件，剪刀撑、卸荷结构→设置作业层间横杆、铺设脚手板和设置作业层栏杆，挡脚板或围护、封闭施工。
（8）砌筑工程
在弹好线的楼面上，先按砖的组合平面预排，先用干砖进行排列，不符合模数的首先选用页岩实心砖进行调整，然后调整灰缝宽度，但灰缝要保持在8～12mm之间。在框架柱、构造柱、边框和门窗洞口处，不符合模数的选用页岩实心砖进行调整，调整宽度为60-240mm。空心砖墙体在构造柱、边框和门窗洞口处选用页岩实心砖进行封头处理,宽度为60-240mm，避免浇筑砼时浇捣不密实。
立面处理：在弹好线的楼面上，先砌200mm高页岩实心砖（有水房间应先在墙根部浇筑200mm高砼墙墩），顶部后塞口预留100-140mm高，若中部现浇带下口、窗洞等下口、后塞口下口遇到不符合模数时选用页岩实心砖调整。
砌块的砌筑采用“抹灰挤浆法”，先用瓦刀在砖的底面（反砌）的周肋上满铺灰浆、铺灰长度为1～2m，再在待砌的页岩砖端头抹头灰，然后双手搬运页岩砖进行挤浆砌筑。砌筑时做到横平竖直，灰缝饱满密实，严禁用水冲浆灌缝。
（9）装饰装修工程
本工程装饰装修自上而下进行。装修工序多、工种多，要求工序搭接合理，并安排好各工种之间的穿插配合，避免返工费料。坚持样板引路。先选择一、二套典型房间做样板间，经建设单位、监理、设计验收合格后，再进行大面积作业。外装修选用双排扣件式钢管脚手架。本项目装修装饰工程主要包括抹灰工程、水砂浆楼地面、室内乳胶漆涂饰工程、内墙砖施工、外墙砖施工。
（10）屋面保温工程
本项目屋顶采用：细石混凝土（ρ==2300）40mm+挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）40mm+SBS改性沥青防水卷材3mm+SBS改性沥青防水卷材3mm+水泥砂浆20mm+1:6水泥沥青炉渣30mm+钢筋混凝土120mm。
（11）室内防水工程
本工程厨房、卫生间、阳台均做400g丙纶防水卷材防水层，其中卫生间泛水高2400，厨房泛水高300，阳台泛水高300，门洞处防水层应向外延伸300；管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处附加耐碱玻纤网格布一层。
（12）安装工程
本工程设备材料、规格较多，为此必须做好充分的施工准备、全面规划，合理部署，采取正确的施工方法与技术措施，妥善安排力量，精心组织施工，才能按期、保质完成所承担的安装任务。本工程宜按如下施工工艺顺序组织施工：
1、安装工程力求做到与土建施工密切结合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。
2、考虑到主体工程和其它工程的交叉配合问题，对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观；对各种相互间的配合，要尽量考虑好电气线路、给排水、消防管道的关系，不要在施工时发生位置冲突，要按有关规定、距离设置。
3、先预制、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应预制，这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。
4、先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线及各系统的预留预埋必须及时配合。
5、安装的设备是建筑物内的一种设施，除必须积极维护以保证良好的使用功能外，还要考虑到交付使用运行后的维修便利，所有管路、照明设施应注意建筑的美化问题。
（13）绿化景观工程
①保留当地现状植物
种植设计结合现状树点位、品种统一考虑，依据建设单位提供的当地现状植物测绘品种进行搭配考虑。
②分区种植特色
树木移植应根据树木品种的习性和当地气候条件，选择最适宜的栽植期进行栽植。行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，加支撑立柱，同时应注意观赏面的合理朝向。苗木栽植前的修剪应根据各地自然条件，推广以抗蒸腾剂为主体的免修剪栽植技术或采取以疏枝为主，适度轻剪，保持树体地上、地下部位生长平衡。苗木修剪整形应符合设计要求，当无要求时，修剪整形应保持原树形。苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等。
③树木支撑、固定、围堰
种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10cm~20cm的灌水围堰，堰应筑实不得漏水。种植池内苗木种植后种植土应低于池顶标高5cm，以便浇水。与铺装相接的地被区域种植土应低于铺装完成面5cm。种植乔木、亚乔应设支撑物固定。根据立地条件和树木规格进行三角支撑、四角支撑、联排支撑及软牵拉。支撑物应牢固，基部应埋入地下不少于30cm，支撑物、牵拉物与地面连接点的连接应牢固。绑扎树木处应加垫物，不得磨损树干。针叶常绿树的职称高度应不低于树木主干的2/3，落叶树职称高度为树干主干高度的1/2，同规格、同树种、同一区域相近乔木的支撑高度、方式应保持一致。
大规格乔木种植应埋设透气管透气，保障成活率。
④覆盖物要求
对绿地内的乔木、灌木及地被花卉满铺有机树皮，厚5cm，保证栽植区域不漏土。场地内碎拼树池，满铺红砂岩碎石，粒径2-3cm，厚5cm。季节性湿地除种植区域外红砂岩碎石铺底，砾石粒径3-10cm。
⑤阻根要求
对竹类栽植区域需设置阻根，与其他植物相邻一侧种植边界垂直插入土中高50cm厚5cm的PVC板做隔根处理，要求PVC板露出土层5cm。
⑥植物养护
对种植好的植物进行浇水等，确保成活，发现有不成活的植物及时进行补种。
环评要求：绿化工程施工过程中，选用本土植物，禁止引入外来物种，防止生物入侵。
二、主要污染工序：
1．基础工程施工
①噪声：挖掘机、装载机、推土机、夯实机、压路机等施工机械造成；
②扬尘：土建工程造成；
③弃渣：本工程的基础工程开挖土石方；
④污水：车辆冲洗废水。
2．主体工程及附属工程施工
①噪声：材料运送车等工程机械，钢筋加工机械，吊装机械造成；
②扬尘：混凝土工程、地基开挖与回填；
③固废：土建工程施工废弃物、工地生活垃圾；
④污水：施工废水、施工人员工地生活污水；
⑤废气：施工机械运行排放的尾气。
3．装饰工程施工
①噪声：刨平机、电锤、喷枪等装饰工程机械造成；
②扬尘：喷、涂、磨、刨、钻、砂等装饰工程机械引起的扬尘；
③固废：主要是在室内装修产生的废弃物，可以清运解决；
④污水：量少、可以忽略；
⑤废气：随装饰材料而异，重点控制苯系物污染。
4．设备安装及景观打造
①噪声：动力噪声；
②扬尘：主要为景观打造过程中运输车辆进出及带泥根部泥土散落产生；
③固废：废包装物、落叶等。

	其他
	项目营运期主要为住户生活，主要产生的污染物为住宅生活污水、油烟、汽车尾气、柴油发电机尾气、社会噪声、车辆交通噪声、生活垃圾等。





三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态功能定位
1、评价区在四川省主体功能区中的定位
根据四川省人民政府《关于印发四川省主体功能区规划的通知》（川府发〔2013〕16号），四川省国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，重点开发和限制开发区域原则上以县级行政区为基本单元，禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和省级两个层面。
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图3-1  四川省主体功能区划分总图
从四川省主体功能区划分总图可以看出，项目所在区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区）中秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分）。
该区域主体功能定位：四川重要的原始森林、野生珍稀物种栖息地与生物多样性保护的关键地区和生态屏障区域；全国生物多样性、涵养水源与土壤保持重要区，最大的天然生物种质的“基因库”，世界同纬度地区重要的绿色宝库。
——重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、野生动植物保护和自然保护区建设、小流域治理、矿山生态恢复等生态工程，提高水源涵养、水土保持和野生动植物保护等生态功能。加强防洪基础设施建设，加强山洪灾害防治，提高水旱灾害应对能力。
——建设珍稀、濒危中药资源和动植物资源等指向明确的生态功能保护区，对现有植被和自然生态系统严加保护，防止生态环境的破坏和生态功能的退化。
——巩固和扩大天然林资源保护成果、扩大保护范围，加强生物物种资源保护，依法禁止一切形式的捕杀、采集濒危野生动植物的活动，保护物种多样性和确保生物安全，强化引进外来物种生物安全管理，防止国外有害物种进入。
——引导人口转移，降低人口密度，停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动，以及产生严重环境污染的工程项目建设，遏制生态环境恶化趋势。
——发展以养殖业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，发展生态旅游，点状开发天然气、水能、矿产资源。
本项目为关坝镇安置房建设项目，项目建成后有利于加快关坝片区农民市民化进程，可推进当地旅游发展，符合国家层面限制开发区域（重点生态功能区）中秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分）主体功能定位。
2、评价区在四川省生态功能区中的定位
根据《四川省生态功能区划》（川府函〔2006〕100号，2006年5月31日），本项目所在区域属四川省生态功能区划中的：I四川盆地亚热带农林生态区—I3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区—I3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区。
项目区生态功能分区特征见下表。
表3-1  四川省生态功能区划三级区特征一览表
	生态区
	生态
亚区
	生态功能区
	所在区域与面积
	典型生态系统
	主要生态问题
	生态环境敏感性
	主要生态服务功能
	生态保护与发展方向

	Ⅰ
四川盆地亚热带农林生态区
	I3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区
	I3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区
	在四川东北边缘，跨广元巴中市的6个县级行政区。面积0.88万km2
	农田和森林生态系统
	荒山荒坡面积较大，水源涵养能力下降，多洪灾水土流失严重。

	土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感。
	农林业发展，水源涵养，生物多样性维持，土壤保持。
	发挥山区优势，发展用材林和林副特产品，发展黄牛、山羊等草食牲畜饲养业；规范和严格管理矿产资源的开发，保护森林植被；防止矿产开发和农林业开发对生态环境和生态系统的不利影响。
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图3-2  四川省生态功能区划图
本项目为关坝镇安置房建设项目，与米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区生态保护与发展方向不冲突。
3、评价区在巴中市生态功能区划中的定位
根据巴中市生态环境局关于印发《巴中市生态功能区划》的函（巴环境函〔2019〕8号），本项目位于秦巴山地常绿阔叶林生态区（I）——米仓山-大巴山常绿阔叶-针阔混交林生态亚区（I-1）——南江-通江中山生物多样性生态功能区（I-1-2）。
表3-2  南江-通江中山生物多样性生态功能区一览表
	行政单位
	面积（km2）
	功能区
	主要服务功能
	次要服务功能
	辅助服务功能

	烟溪乡、沙溪镇、新场乡、永安镇、青浴乡、胜利乡、板桥口乡、泥溪乡、沙坪镇、关田乡、长坪乡、铁溪镇、铁厂乡、红岩乡、两河口镇、诺水河镇、汇滩乡、贵民乡、空山镇、柳湾乡、沙坝乡、关坝镇、光雾山镇
	2840.89
	I-1-2
	生物多样性
	水源涵养、土壤保持
	营养物质保持
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图3-3  巴中市生态功能区划图
生态功能为：加强区域内光雾山国家森林公园，空山国家森林公园、空山天盆风景区建设和管理，对核心生态区域要严格加以保护，对核心保护区的外围地带，以生态保护为主，适度发展以自然生态资源为主的观光旅游。要防止资源开发、旅游开发及休闲娱乐活动对山体自然形态和植被的破坏。严格执行国家和地方的法规和有关规范标准；禁止有损生态系统的一切开发活动，包括建设污染型企业，侵占和开山取石采土，采矿等，并有计划有针对性地建立水源保护区。对一般保护区域，以生态保护为主，控制开发强度；禁止污染型工业企业的迁入。开展以滑坡为代表的地质灾害重点治理，严格控制地质灾害区的各类工程活动，加强工程、工矿建设废弃地、裸露石山的植被恢复；全面实施侵蚀劣地的植被恢复，防止土壤侵蚀加剧化，防止侵蚀山地的石漠化。区内资源以保护为主，可以适度开发利用，但须保持资源的持续利用。通过新型山地轮歇农业技术和中药资源保护技术的发展，以可持续的方式利用山区以黄连为主的、具有本区特色的中药资源和提高山地农业系统的中药生产力，加强和倡导当地生态农业的传统知识和实践，加强当地传统文化在生态农业和中药资源管理方面中的作用，以此来协调山地生计和中药资源保护的需要。在保护野生药用动植物资源的基础上，确保野生中药资源不被毁灭。在发展中除了考虑到对本区生物性的保护，还要确保不会对周边水源涵养区不造成影响；以及要注意保护森林林地，此区域为典型的高山农业，地方政府应因地制宜开发发展。
本项目为关坝镇安置房建设项目，符合巴中市南江-通江中山生物多样性生态功能区（I-1-2）功能定位。
二、生态环境质量现状
本项目不涉及占用水域，不涉水施工。本次主要针对项目区域陆生生态系统植物、动物现状进行调查。本项目进行生态环境影响专项评价，生态环境现状调查详细资料见生态专项，此章节仅简要介绍。
（一）植物
根据野外实地调查访问，参考相关文献资料并对其分析，确认评价区域共有维管束植物34目86科214属274种：其中蕨类植物共有2目12科15属22种，占总科数的13.95%，总属数的6.98%，总种数的7.86%；裸子植1目3科5属6种，占评价区域总科数的3.49%，总属数的2.34%，总种数的2.19%；被子植物物种数最多，共有31目71科194属246种，占评价区域总科数的82.56%，总属数的90.65%，总种数的89.78%。
项目建设区域植物资源现状如下（具体名单见附表）：
评价区内森林植被主要为常绿阔叶林和亚高山常绿针叶林。评价范围主要分布耕地、林地、建设用地等，根据植被类型分布图可知，该区域主要为自然植被和栽培植被。
评价范围主要植被为：柳杉、水青冈、黄荆、盐麸木、水麻、箭竹、里白、凤尾蕨、细柄草、鸢尾、川莓、马桑、火棘、艾蒿、蕨、慈竹、剪股颖、接骨草、芦苇、欧洲油菜、白菜、蚕豆、萝卜、芥蓝、玉蜀黍等。
根据调查访问、资料文献并结合中国生物多样性红色名录-高等植物卷，发现此次评价区内274种维管束植物中共有29种重要野生植物，均为特有种；无极小种群野生植物。无国家级重要野生保护植物。对于工程占用情况，大部分重要野生植物均未被工程占用。重要野生植物主要为：柳杉、宝兴报春、铁仔、川莓、打破碗花花、豪猪刺、杨叶木姜子、尾尖凤了蕨、贯众、柏木、大火草、四川山胡椒、湖北小檗、马尾松、桤木、慈竹、短序荚蒾、蕊帽忍冬、西南绣球、火棘、箭竹、薄叶鼠李、蟹甲草、女贞、锦鸡儿、绣球蔷薇、醉鱼草、猫儿刺、筋骨草。
在项目直接占地区位于关坝镇场镇，占地范围内为耕地，无国家重点保护植物分布，不涉及古树名木分布。
（二）动物
项目评价区、各类占地区及影响评价区内的两栖动物共有12种，分隶1目、4科；爬行动物共有7种，分隶1目3科；鸟类40种，隶11目25科；兽类16种，隶5目10科。（具体名单见附表）
评价区中有易危动物4种（乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、光雾臭蛙）；特有种共5种（蹼趾壁虎、光雾臭蛙、峨眉林蛙、南江齿蟾、红白鼯鼠），评价范围内无国家级、省级保护动物。
（三）生态系统
以野外调查为主，综合科学考察报告和监测根据遥感解译和实地调查，评价区主要有5种生态系统类型。
森林生态系统面积69.19hm2，是评价区内分布面积最大的类型，占评价区总面积的41.98%；灌丛生态系统总面积18.21hm2，占评价区总面积的11.05%；湿地生态系统面积为0.72hm2，占评价区总面的0.44%；农田生态系统面积为52.86hm2，占评价区总面的32.08%；城镇生态系统面积为23.81hm2，占评价区总面的14.45%。
（四）区域地质情况
项目场地地层结构较简单，连续性较差，上覆第四系土层为粉砂（Q4pl）、粉质粘土（Q4dl）和卵石（Q4pl），下伏上元古代震旦纪（PT2）的混合岩组成，现自上而下分述于后：
⑴第四系（Q4）
①粉砂（Q4pl）：黄褐色，稍湿，松散状，主要由长石、石英颗粒组成，次为粘粒、粉粒，含云母片及少量卵石颗粒，局部含少量细砂，属河流冲积成因。该层在勘察范围内普遍分布，层厚0.50～3.80m，层底标高806.84～828.14m。
②粉质粘土（Q4pl）：黄褐色，稍湿，呈可塑状态，主要由粘粒组成，含铁核包含物，切面光滑，摇振反应无，干强度较高，韧性较好，属冲积成因。该层在勘察场地内普遍分布（仅部分地段缺失），层厚0.50～4.50m，层底标高811.96～825.44m。
③1稍密漂卵石（Q4pl）：灰褐色，稍密，稍湿～湿，该层在勘察场地内普遍分布，卵石含量35～50%，N120触探击数3＜N120≤6，粒径30mm～60mm、存在较大直径的漂石，漂石最大直径可达1.5m，母岩主要由花岗岩和变质砾岩组成，母岩主要呈中风化状态，填充物主要为粉土、粉砂，卵石胶结一般，级配较差，分选性差，呈亚圆～圆状，属河流冲积成因，层厚层厚1.10～3.90m，层底标高808.89～822.84m。
③2中密漂卵石（Q4pl）：灰褐色，稍密，稍湿～湿，该层在勘察场地内普遍分布，卵石含量55～60%，N120触探击数6＜N120≤11，粒径30mm～60mm、存在较大直径的漂石，漂石最大直径可达1.5m，母岩主要由花岗岩和变质砾岩组成，母岩主要呈中风化状态，填充物主要为粉土、粉砂，卵石胶结一般，级配较差，分选性差，呈亚圆～圆状，属河流冲积成因，层厚1.80～9.30m，层底标高801.08～818.84m。
⑵中元古代震旦纪（PT2）
④强风化混合岩（PT2）：岩体呈强风化状态，黑褐色～灰白色（颜色杂乱），主要由斜长角闪岩、花岗岩、灰岩及变质砾岩等混合岩化组成，主要矿物成分为花岗岩、角闪石、灰岩、变粒岩等原生矿物。强风化岩体破碎，局部用镐可挖，干钻不易钻进，岩芯多呈碎块状、短柱状，局部存在较大块石及溶洞，岩芯采取率69～78％，该层在勘察场地内普遍分布，岩层厚度较厚，本次勘察厚度达14.6m，依据拟建建筑物特征已经满足规范和设计要求，因此本次勘察未揭穿混合岩强风化层，未进入混合岩中风化层。坚硬程度分类为极软岩，岩体完整程度分类为破碎，岩体基本质量等级分类为Ⅴ类。
三、区域环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
（一）大气环境质量现状
为了解项目所在区域环境空气质量，本项目采用了巴中市南江生态环境局公布的《南江县二0二五年环境质量公告》（https://www.scnj.gov.cn/ztzl/jczwgkzl/gkly/sthj/ggfwsx/sthjzlxxfb/14047123.html），作为空气质量达标区的判定依据。
2025年1～12月份，巴中市南江生态环境监测站利用空气自动监测系统对南江县县城建成区空气质量状况进行了监测。评价结果为：
南江县县城建成区总体空气质量状况为Ⅱ级，良；污染指数为55，首要污染物为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）和臭氧（O3）。
环境空气中细颗粒物（PM2.5）平均浓度23.0微克/立方米，同比下降7.6%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度43.4微克/立方米，同比下降12.5%；二氧化硫（SO2）5.9微克/立方米，同比上升25.5%；一氧化碳（CO）1.2毫克/立方米，同比无变化；臭氧（O3）129.4微克/立方米，同比上升12.5%；二氧化氮（NO2）22.0微克/立方米，同比下降3.9%。
全年有效监测天数365天，其中优182天，占49.9%；良165天，占45.2%；轻度污染15天，占4.1%；中度污染2天，占0.5%；重度污染0天，占0%；严重污染1天，占0.3%；。全年达标率95.1%，比去年下降2.2%。
表3-3  南江县空气质量达标判断结果
	污染物
	年评价指标
	浓度μg/m3
	标准值μg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5.9
	60
	9.83
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	22
	40
	55
	达标

	CO
	日平均第95百分位数浓度
	1200
	4000
	30
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数浓度
	129.4
	160
	80.875
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	23
	30
	76.67
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	43.4
	60
	72.33
	达标

	注：《环境空气质量》（GB3095-2026）于2026年3月1日起施行，旧标准已被替代，本项目引用监测数据为2025年数据，但因原有标准已被替代，仅参照新标准过渡区限值要求进行评价。


综上，项目所在区域环境空气质量为达标区。
（二）地表水环境质量评价
本项目生活污水经预处理池处理后通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站，经南江县关坝镇污水处理站处理后出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入南江河。
为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价采用巴中市南江生态环境局公布的《南江县二0二五年环境质量公告》作为地表水质量达标区的判定依据。
2025年1～12月，巴中市南江生态环境局委托四川科检检测技术有限公司对南江河的养生潭、东榆、元潭（南江县出境水）断面，明江河的大河、赶场断面及恩阳河的雷破石断面的河水按照国家地表水环境质量标准GB3838-2002之规定进行了取样检测，检测项目为水温、pH、溶解氧、电导率、透明度、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰、叶绿素a，共32项。结果表明：南江河的养生潭断面在2月份达到国家Ⅰ类水域水质标准，在3、4、5月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；南江河的东榆断面在7月份达到国家Ⅰ类水域水质标准，在3、4、5月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；南江河的元潭断面在3、4、5、6、7、8月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；明江河的赶场断面在4、5、7月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；明江河的大河断面在2、12月份达到国家Ⅰ类水域水质标准，在4、5、7月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；恩阳河的雷破石断面在1、2、9、11、12月份达到国家Ⅱ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅲ类水域水质标准。总的来讲，我县地表水环境质量状况较好，均符合当地水环境功能区要求（见表1）。与二○二四年相比，地表水环境质量状况变化均在正常范围之内。
因此，本项目所在区域地表水属达标区。
3、噪声环境质量评价
本项目声环境质量现状引用“巴中市文旅新区关坝镇关坝村保障性租赁住房项目检测报告”（项目编号SCXSJSHBKJYXGS19923-0001），监测点位于西侧关坝镇小学、项目南侧居民处、本项目所在地；监测时间为2026年5月26日。监测至今区域噪声源未发生较大变化，上述引用数据可以反映本项目区域的声环境质量现状，引用数据有效（检测报告见附件）。
（1）监测点位、监测项目、监测频率及执行标准
表3-3    声环境质量现状监测布点一览表
	编号
	监测点位置
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	1#
	项目西侧关坝镇小学
	等效连续
A声级（Leq（A））
	监测1天，每天昼夜各1次
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	2#
	项目南侧居民处
	
	
	

	3#
	本项目所在地
	
	
	


（2）监测方法
按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定进行。
（3）检测结果及评价
根据现状检测数据，对项目区域声环境质量现状进行评价，检测结果及评价见表3-4。
表3-4  声环境检测统计结果及评价一览表
	监测日期
	监测点位
	检测时间
	检测结果dB（A）
	执行标准
	达标情况

	2026.5.26
	1#项目西侧关坝镇小学
	17:25-17:35（昼）
	52
	60
	达标

	
	
	22:12-22:22（夜）
	41
	50
	达标

	
	2#项目南侧居民处
	17:46-17:56（昼）
	51
	60
	达标

	
	
	22:34-22:44（夜）
	42
	50
	达标

	
	3#本项目所在地
	18:08-18:18（昼）
	49
	60
	达标

	
	
	22:57-23:07（夜）
	40
	50
	达标


（3）声环境质量现状评价
根据检测结果，本项目周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096－2008）2类标准。因此，区域内声环境现状较好。
4、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为安置房建设项目，土壤环境影响评价项目类别如下表所示。
表3-5  土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	其他行业
	/
	/
	/
	全部


本项目属于房地产业，为其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不需要开展土壤环境影响评价工作，不需要进行土壤现状监测。
5、地下水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为安置房建设项目，地下水环境影响评价行业分类如下表所示。
表3-6  地下水环境影响评价行业类别
	行业类别
环评类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等
	/
	建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的
	/
	Ⅳ类


本项目属于房地产业，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不需要开展地下水环境影响评价工作，不需要进行地下水现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，根据现场踏勘和调查，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。项目所在区域、紧邻南侧区域房屋正在由政府进行拆迁。本项目建设区域现场照片如下：
	[image: IMG_20260515_134337]
	[image: IMG_20260515_134258]


图3-1  本项目建设区域现场照片

	生态环境保护目标
	项目环境保护目标保护级别为《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
主要环境保护目标如下表所示。
表3-7  环境保护目标表
	环境要素
	敏感目标名称
	坐标
	位置关系及距离
	性质
	规模/人
	环境功能及要求
	备注

	声环境
	关坝镇小学
	106.962147，32.598003
	西侧28m
	学校
	200~300人
	（GB3096-2008）中2类标准
	项目用地50m范围

	
	关坝镇居民一
	106.963038，32.597504
	南侧48m
	居住区
	10人
	
	

	
	拟建保障房
	106.964102，32.598535
	南侧紧邻
	居住区
	预计500人
	
	

	大气环境
	关坝镇小学
	106.962147，32.598003
	西侧28m
	学校
	200~300人
	GB3095-2026
二级标准
	项目用地500m范围

	
	关坝镇居民一
	106.963038，32.597504
	南侧6m
	居住区
	600人
	
	

	
	拟建保障房
	106.964102，32.598535
	南侧紧邻
	居住区
	预计500人
	
	

	
	高速路旁居民
	106.967147，32.597150
	东南侧167m
	居住区
	40人
	
	

	
	关坝镇居民二
	106.958693，32.599006
	西北侧262m
	居住区
	600人
	
	

	地表水
	南江河
	/
	南侧30m
	河流
	/
	GB3838-2002中Ⅲ类标准
	/


表3-8     生态环境敏感保护目标
	类型
	概况
	与项目关系

	生态敏感区
	光雾山-诺水河世界地质公园
	地处中国南北地质、地理过渡带；位于秦岭南坡四川省巴中市南江县（光雾山园区）、通江县（诺水河园区）境内，公园范围北以与陕西省界为边界，西以与旺苍县界为边界，东以大通江为边界，南以地质遗迹展布和主要的山脊沟谷为边界，即沿临江寺‐铁厂河‐黄泥坝‐尖峰顶‐金场坝一线，由209个边界拐点圈闭形成，面积1818km2，其中，属南江县面积1376km2、通江县面积442km2。
	项目位于光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内，占地面积2.6615hm2

	重要物种
	野生植物
	重点保护野生植物
	/
	/

	
	
	受威胁物种
	/
	/

	
	
	特有种
	29种（柳杉、桤木等）
	施工扰动占用，施工扬尘间接影响

	
	
	极小种群物种
	/
	/

	
	古树名木
	/
	/

	
	野生陆生动物
	重点保护动物
	/
	

	
	
	受威胁动物
	易危4种（黑眉锦蛇、光雾臭蛙等）
	施工扰动影响生境、扬尘噪声间接影响

	
	
	特有动物
	特有种5种（蹼趾壁虎、南江齿蟾等）
	

	其他需要保护的生态空间
	公益林
	区域公益林以水青冈林为主
	评价范围内涉及7.98hm2，工程不占用

	
	天然林
	区域公益林以水青冈林、柳杉林为主
	评价范围内涉及19.75hm2，工程不占用

	
	基本农田
	以旱地为主
	评价范围内涉及8.73hm2，工程不占用

	
	基本草原
	/
	/




	评价
标准
	1、 环境质量标准
1、环境空气质量标准
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。
表3-22    环境空气质量标准  单位μg/m3
	污染物名称
	取值时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	20
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	日平均
	150
	50
	

	
	1小时平均
	500
	150
	

	NO2
	年平均
	40
	30
	

	
	日平均
	80
	50
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	CO
	日平均
	4000
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	PM10
	年平均
	60
	50
	

	
	日平均
	120
	100
	

	PM2.5
	年平均
	30
	25
	

	
	日平均
	60
	50
	


2、地表水环境质量标准
本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表。
表3-10  地表水环境质量标准限值  单位：mg/L
	项目
	单位
	标准限值
	项目
	单位
	标准限值
	项目
	单位
	标准限值

	pH
	无量纲
	6~9
	溶解氧
	mg/L
	≥5
	化学
需氧量
	mg/L
	≤20

	五日生化需氧量
	mg/L
	≤4
	氨氮
	mg/L
	≤1.0
	总磷
	mg/L
	≤0.2


3、声环境质量标准
本项目所在区域位于关坝镇，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
表3-11  声环境质量标准  单位：dB（A）
	执行标准
	标准限值

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	昼间≤60
	夜间≤50


二、污染物排放标准
1、大气污染物排放标准
施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）不同施工阶段的标准限值。
表3-12  《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	巴中市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600μg/m3
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250μg/m3
	


2、废水污染物排放标准
施工期施工废水经隔油、沉淀后用于项目区降尘，不外排。施工期、运营期生活污水经预处理后通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，具体标准限值如下。
表3-15    《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录）  单位：mg/L
	控制项目
	单位
	标准
	控制项目
	单位
	标准
	依据

	pH
	无量纲
	6-9
	NH3-N
	mg/L
	45
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中
三级标准

	SS
	mg/L
	400
	总磷
	mg/L
	8
	

	CODCr
	mg/L
	500
	动植物油
	mg/L
	100
	


注：NH3-N、总磷在《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准中未作规定，参照执行《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。
3、环境噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，具体标准限值如下表所示。
表3-16    声环境排放标准  单位：dB（A）
	标准来源
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55

	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
	60
	50




	其他
	1、废气总量控制指标
根据四川省环境保护厅《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号），本项目无需设置废气总量控制指标。
2、废水总量控制指标
按照四川省环境保护厅《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件中第三条“关于指标审核”，废水排入城镇式生活污水处理设施的建设项目，按纳管标准计算水污染物总量指标。
本项目废水排放量为88.4m3/d，32266m3/a。南江县关坝镇污水处理站纳管标准为：COD500mg/L，氨氮45mg/L；排口COD、氨氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD50mg/L，氨氮5mg/L。因此，本项目废水指标就进入南江县关坝镇污水处理站处理前后给出统计量，以南江县关坝镇污水处理站进出水质指标计算总量控制指标。
（1）本项目进入南江县关坝镇污水处理站的量
COD：32266m3/a×500mg/L×10-6=16.133（t/a）
NH3-N：32266m3/a×45mg/L×10-6=1.4520（t/a）
（2）南江县关坝镇污水处理站处理后排入南江河的量
COD：32266m3/a×50mg/L×10-6=1.6133（t/a）
NH3-N：32266m3/a×5mg/L×10-6=0.1613（t/a）
本项目污水进入南江关坝镇污水处理站，废水总量控制指标纳入南江关坝镇污水处理站总量控制指标，不单独设置总量控制指标。




















4、 
生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	施工期的环境影响因素主要有：地表扰动施工对生态环境和水土流失产生的影响、施工扬尘产生的影响、施工机械噪声尾气产生的影响、施工废水产生的影响以及固体废物（施工弃土废渣）的产生的影响。
一、生态环境影响分析
本项目生态环境进行专项评价，此章节仅简要说明。
工程施工期的影响主要通过施工扰动产生的，属于直接影响，而且影响性质属于负面的。根据识别，项目施工期对环境生态的各个方面均会产生不利影响，其中对水土流失等方面的影响尤为突出，即工程建设将会降低植被覆盖度，加剧水土流失，改变土地利用方式和景观。
（一）土地利用影响评价
根据《光雾山诺水河文旅融合发展示范片区（南江片区）国土空间总体规划（2021-2035年）-关坝镇区用地布局规划图》，项目占地区域规划为二类城镇住宅用地。根据南江县人民政府出具的《关于协议出让关坝镇GB-D-01地块国有建设用地使用权有关事项的批复》，将关坝镇关坝村GB-D-01地块国有建设用地使用权协议出让给四川光雾山诺水河旅游发展有限公司，出让宗地面积26615m2，土地用途为二类城镇住宅用地。本项目永久占地区域规划为二类城镇住宅用地，项目临时占地均位于永久占地内。因此，项目的建设不会改变规划土地利用类型，符合区域土地利用规划。因此，对土地利用的影响不大。
（二）对陆生植物的影响
1、影响因素
施工过程，人流和车流量大大增加，如果施工管理不善，对施工场地周围的植被破坏较大，甚至导致其消失。项目占地范围内的植物群落将被彻底破坏，植物生物量短时期内将大幅降低。
2、对植被类型的影响
评价区内植被类型多样且分布广泛，由于这些植物的生长能力顽强，项目建设过程中，基本不会对区域内植被产生大的破坏，因此本项目工程建设用地对区域植被类型变化的影响较小。
3、对植物多样性的影响
项目建设虽然会采伐植株个体，但不会导致评价区的物种或植被类型的消失，上述受直接侵占影响的植物种类和植被类型在评价区乃至地质公园内都广泛分布，项目建设对评价区的生物多样性影响较小。
（三）对陆生动物的影响
1、影响因素
施工期对评价区内动物的影响可以概括为以下几个方面：
（1）永久占地使动物栖息地面积缩小；
（2）施工活动可能直接导致动物巢穴破坏，使动物幼体死亡；
（3）破坏施工区内的植被，致使动物觅食地、活动地面积减少等。
2、对各动物类群的影响
（1）对两栖类的影响
评价区域内分布的两栖类动物均属分布范围广、种群数量较大的常见种，且工程建设区域位于关坝镇场镇，人为活动频繁，现有的两栖类动物已在相对安全的地方栖息，项目建设不会造成整个评价区域内这些两栖类物种的消失，对其影响小。
（2）对爬行类的影响
施工占地将使分布于工程占地区的爬行类动物离开原有栖息地，施工损伤也将使工程占地区的爬行类种群数量减小，而降低该区域爬行类物种多样性。但是，就整个评价区而言，由于这些爬行类均属分布范围较广、适应能力较强的种类，不会因施工占地和施工损伤而使某个种群消失。因此，建设期施工作业不会造成评价区域内爬行类动物种类减少，对其影响小。
（3）对鸟类的影响
施工期间，人为活动的增加以及地基的开挖、机械的震动、巨响，施工机械噪音均会惊吓、干扰某些鸟类，尤其对一些山林鸟类会产生干扰。但鸟类能凭借自身的飞翔能力离开施工影响区域，寻找适宜的栖息地。施工过程没有影响到鸟类集中的栖息或繁殖地，就不会影响工程周边鸟类种群及其长期生存繁衍的环境。调查得知项目周边没有鸟类集中的栖息或繁殖地。
（4）对兽类的影响
永久占地使各类动物栖息地面积缩小。如原在工程区域栖息的小型兽类，其栖息地将被直接侵占，迫使其迁往临近新的栖息地。在这个过程中，将导致小型兽类将因栖息地改变和领地冲突而死亡；各类施工活动可能直接破坏部分动物巢穴，使动物幼体死亡；破坏工程区内的植被和各种植物，致使动物在该区域的觅食种类、活动面积减少；噪声惊吓动物，影响它们的繁殖及日常活动，迫使它们迁离。
评价区植被类型相对简单，人为活动强，工程直接影响区多为小型兽类，其中以半地下生活型的鼠类最多，小型鼠类活动能力较强，可以比较容易的在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其生存有大的影响。加之这些物种的分布范围较广，繁殖力也较强，且均具有较强的适应性，因此工程的施工对其影响也有限。
（四）对国家重点保护野生动植物的影响
1、对重要野生植物的影响
根据野外调查和资料查证，项目评价区无国家野生重点保护植物、珍稀濒危植物、古树名木分布。
2、对重要野生动物的影响
在评价范围内分布有易危动物：乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、光雾臭蛙；特有种：峨眉林蛙、南江齿蟾、光雾臭蛙、蹼趾壁虎、红白鼯鼠等。项目区域人类活动干扰较强，易危、特有物种主要栖息活动于评价区干扰较小的区域，项目占地区并不是主要栖息和活动地。因此，本项目建设仅少量侵占现有占地区域农田等生境，施工噪声加大了项目区沿线的干扰强度、进一步降低了特有种在功能周边活动的可能性，在控制好施工人员蓄意捕猎保护动物的潜在风险前提下，并向作业施工人员宣传野生动物保护相关知识，工程建设不会导致评价区内动物多样性的明显减少，局部的不利影响可以得到有效的减轻、减免或消除。
（五）对生态系统的影响分析
根据项目工程占地情况，对项目建设前后评价区各类生态系统面积变化进行统计，受施工影响面积变化的农田生态系统，减少比例小；本项目施工区域内仍有部分矮小植被和栽培植被存在，而工程施工会对这些植被造成破坏，这种破坏是不可逆的，故在施工结束后应严格执行植被恢复措施，对其进行恢复。项目建设占用的生态系统是评价区内常见的生态系统类型。工程的建设不会导致评价区生态系统的减少和衰退，不会影响生态系统完整性。各种施工活动产生的不利因素会使得生态系统中的植物物种和部分移动缓慢的动物物种（如两栖类）遭受死亡威胁而损失；同时也会使得生态系统中的动物如食肉类、蛇类、鸟类、兔类和鼠类等移动较快的动物暂时离开原栖息地以躲避不利影响。这会使得评价区生态系统局部区域出现物种丰富度和多样性降低的现象，但这种情况并不是评价区物种的消亡引起的，而是由于物种的暂时躲避而造成的。总体而言工程建设对生态系统的影响较小。
（六）对景观生态影响
本工程的建设对区域自然景观体系中模地组分的异质化程度影响很小，不会造成栖息地的隔离和破碎化，对动植物的迁移和生态系统的连通性也不会造成影响，工程所在区域的自然体系是可以承受的。
项目建成后，与区域良好的植被景观形成反差，造成景观协调性影响。但本项目在绿化上，能合理配置植物种类及其不同需要的生态位植物类型，并在 空间上加以优化，弥补景观不协调形成的反差，因此，项目建设运营对景观协调性的影响较小。
项目建成后会进行植被恢复，区域只是增加了小面积的工程建筑物和道路，使这类用地斑块优势度有所增加，自然景观资源质量等级会有所变化，但不会较现状值下降一个等级，因此，项目建设运营对评价区风景资源质量影响为小。
（七）水土流失影响
施工期工程建设对水土流失的影响主要发生在工程施工期的各种施工活动的开挖、回填、占压等活动，由于降水是水力侵蚀最主导的影响因素，注意避开雨季施工或加强雨季防护是有效的水土保持手段。自然恢复期也产生较多水土流失，应采取人工手段促进植被恢复，应做好自然恢复期水土流失控制。
根据《中华人民共和国水土保持法》，为使本项目建设过程中新增水土流失得到有效控制，保护生态环境，在项目建设的同时必须采取相应的水土保持工程措施、植物措施和临时措施，防治水土流失，主要包括：
水土保持的重点是做好硬化区的防护工作，同时对施工区各开挖面做好相应的防护措施，并在整个过程按分区设置监测点方法实施水土保持监测，观测水土流失情况和各种水保措施的实施效果。硬化区应作为潜在水土流失较大的场所应按设计进一步完善水土保持措施，加强施工期水土保持管护。在具备绿化条件时及时实施景观绿化措施，减少地表裸露时间，尽量减少土壤流失。建设单位需定期对排水沟进行清淤，保证排水畅通，绿化植物加强后期管护。
在采取相应措施后，评价区的水土流失影响则会明显减弱。
（八）对光雾山-诺水河世界地质公园影响分析
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园范围内，但不涉及四川光雾山-诺水河世界地质公园特级、一级、二级、三级保护区，不涉及地质遗迹景观，项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园的综合服务区内。
项目施工废气采取洒水降尘、施工围挡、控制车速、运输车辆密闭、进出车辆冲洗等措施，施工生产废水经临时隔油沉淀后回用，生活污水经预处理池处理后排入市政管网，经关坝镇污水处理厂处置，施工固体废物均收集后综合处置，施工期间严格落实各项污染防治措施，不会对周边环境造成明显影响，符合生态环境保护措施要求。不会对四川光雾山-诺水河世界地质公园造成明显影响。
二、大气环境影响分析
1、扬尘
施工期的扬尘会对周围环境空气质量有一定影响，主要是主体工程施工中由于挖方、回填、搬运泥土、表土堆积，以及建筑材料的装卸、运输、堆放过程中有大量尘埃逸散到周围空气中。
影响施工扬尘产生量的因素主要有：①土壤含水量：含水量高的材料不易产生扬尘。②土壤粒径大小：颗粒粒径越大，越不容易飞扬。土壤颗粒物的粒径分布大致为：>0.1mm的占76%，粒径在0.05~0.10mm的占15%，粒径在0.03~0.05mm的占5%，粒径<0.03mm的占4%。在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒物能够飞扬，当风速为3~5m/s时，粒径为0.015~0.030mm的颗粒物会被风吹扬。③气候条件：风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s，就会有风扬尘产生。④运输车辆和施工机械行驶速度：行驶速度越快，扬尘产生量越大。
一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对施工场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。因此，抑制施工扬尘最有效的措施就是对施工场地定时洒水和进行清扫。
（1）土石方开挖回填扬尘
土方的开挖和回填作业产生的TSP污染严重程度与气候条件有关，大风时对下风向的污染影响较大，一般在距施工现场100～150m范围以外TSP浓度可符合有关标准的规定和要求。而本项目在开挖过程中土石方开挖以机械开挖方式，由于开挖土石方粒径较大，土石方开挖过程中扬尘产生量较小。根据水利工程施工现场类比分析，扬尘粒径大部分大于10μm，在重力作用下短时间内可沉降到地面，影响范围有限，一般污染范围为半径50～100m以内，对下风向影响距离稍远一些。施工期间会造成施工区内局部范围空气中TSP浓度在部分时段超过二级标准要求，其影响对象主要是施工人员和临近施工区分布的办公区人员和居民。采取洒水降尘措施后可以有效控制扩散，对施工区周围的大气环境质量影响不大。
（2）临时堆土场和建材堆存区扬尘
施工期间露天表土临时堆场、一般土石方堆场和裸露场地的风力扬尘也是施工扬尘的一大来源。由于施工的需要，开挖土石方需临时露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。因项目开挖土石方粒径较大、湿度高，起尘量小，不易起尘。
（3）运输车辆扬尘
施工期汽车运输产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。
一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。
表4-1    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆•km
	车速
P
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/hr）
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.317108

	10（km/hr）
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.318815
	0.341431
	0.574216

	15（km/hr）
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25（km/hr）
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


由此可见，运输车辆动力起尘与车速、地面清洁程度等有密切关系。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
为减少起尘量，本项目施工期拟于场地南侧出入口设置洗车区，对进出车辆进行冲洗、洒水降尘措施，可有效减少施工道路扬尘污染，限制车辆行驶速度，且车辆扬尘多属间歇性排放，其影响范围仅限于道路两侧附近，对周围环境质量空气影响较小。
2、施工机械废气
本项目施工场地车辆和各种燃油机械比较分散，尾气排放源强相对较小，主要污染因子为SO2、NOx、CO和未完全燃烧的THC，为非连续间歇式排放。由于施工时间短，废气产生量较小，且施工现场周围开阔，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性的特点。在采取加强机械设备的保养与合理操作；多选择使用电动工具和低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备；设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业；严格控制运输时段和运输路线等措施后，施工机械废气和运输车辆尾气不会对周边大气环境造成明显不利影响。
三、地表水环境影响分析
施工期的废水来源为以下部分：一是工程建筑施工产生的施工生产废水，主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水。该废水中主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污；二是施工人员产生的生活污水，主要含COD、BOD5、氨氮、SS；三是管道闭水试验废水，主要污染物为SS。
1、施工期生产废水影响分析
施工期间施工现场不设施工拌合站，施工生产废水主要为施工机械清洗、修理产生的废水以及施工工程开挖产生的泥浆水，产生量约为20m3/d，主要含SS和石油类。
施工期各类施工废水，若含油污水直接排入水体，在水体表面形成油膜，对河流水质造成一定的影响，因此拟在场地内最低处南侧设置1个隔油沉淀池对生产废水进行隔油沉淀处理后回用于施工活动中，循环使用，不排入地表水体。因此，施工废水对周围水体不会产生影响。
2、施工人员生活污水影响分析
本项目建设期施工最大人数为30人，施工期生活污水产生量为3.6m3/d，施工人员产生的生活污水利用现有民房预处理池收集处理后外排市政污水管网，经南江县关坝镇污水处理站处理达标后排入南江河（马家河段），不会对区域地表水体产生不利影响。
综上，本项目施工期产生的各项废水经过合理处理处置，可将影响控制在可接受范围内。
四、噪声影响分析
1、施工期噪声源分析
施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机、推土机及振捣机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工中土石方调配，设备、材料运输将动用大量运输车辆，这些运输车辆特别是重载卡车噪声辐射强度较高，对其频繁行使经过的施工现场和既有道路周围环境将产生较大干扰。
常用施工机械噪声源强见表4-2。
表4-2    主要产噪施工机械噪声源强
	机械类型
	数量
	声源距离（m）
	最大声级 Lmax（dB）

	挖掘机
	3
	5
	85

	装载机
	2
	5
	90

	振捣器
	5
	5
	85

	运输车辆
	8
	5
	85


2、噪声预测模式
（1）噪声对环境的影响预测考虑声源叠加，采用叠加模式：

式中：L——叠加后的总声压级[dB（A）]；
      L——各声源的噪声值[dB（A）]；
      n——声源个数。
（2）噪声随距离衰减模式

式中：LP——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；
      LPo——距声源r0米处的参考声级dB（A）；
        r0——LPo噪声的测点距离（5米或1米），m。
根据上述的预测方法和预测模式，对施工过程中常用施工设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表4-3。
表4-3    常用施工机械噪声距离衰减表
	机械类型
	噪声值 Leq（dB）

	
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	120m
	150m
	180m
	200m

	挖掘机
	78.98 
	72.96 
	66.94 
	63.42 
	60.92 
	58.98 
	57.40 
	55.46 
	53.87 
	52.96 

	装载机
	83.98 
	77.96 
	71.94 
	68.42 
	65.92 
	63.98 
	62.40 
	60.46 
	58.87 
	57.96 

	振捣器
	78.98 
	72.96 
	66.94 
	63.42 
	60.92 
	58.98 
	57.40 
	55.46 
	53.87 
	52.96 

	运输车辆
	78.98 
	72.96 
	66.94 
	63.42 
	60.92 
	58.98 
	57.40 
	55.46 
	53.87 
	52.96 

	合计
	87 
	81 
	75 
	71 
	69 
	67 
	65 
	63 
	62 
	61 


3、影响分析
从上表可见，施工期噪声昼间最大影响距离为80m，80m外可符合《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准限值。
整体来看，施工时产生的噪声均不可避免会对附近居民点、关坝镇小学产生一定的影响。附近关坝居民点距本项目6m，关坝镇小学距本项目28m，施工期间噪声均不达标。但是由于施工全部在昼间进行，夜间不施工，故夜间不会对附近住户、学校产生影响。在施工过程中，应尽量选择合理的施工时间，高噪声设备作业可尽量避开周边住户、学生午间休息时间，最大程度避免噪声扰民；项目区周围均设置围挡进行降噪。项目高噪声施工器具等临时工程均设置于项目区中部位置，远离项目区西侧关坝镇居民、学校布置，最大程度降低施工噪声对其影响。本项目施工噪声影响随施工的结束而消失，不会形成施工噪声的长期声环境影响，其环境影响可控制在当地环境可接受范围内。
综上所述，项目施工过程中不可避免会对周边居民及学校造成影响，在采取合理布局、设置声屏障等措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，降低施工期噪声污染。
五、固废环境影响分析
本项目施工期固体废物主要包括弃土、建筑垃圾、生活垃圾。
1、废弃土石方
根据前文土石方平衡分析，本工程土石方开挖总量0.95万m³（含表土0.31万m3），土石方回填总量0.77万m³（含绿化覆土0.31万m³），无借方，弃方0.18万m3，运至政府指定场所堆放处置。
项目设计1个临时表土堆场，主要临时堆放工程剥离表土，堆存点位于项目区内，堆高约2.0~3.0m，占地面积约为100m2；1个临时一般土石方堆场，主要临时堆放工程开挖的一般土石方，堆存点位于项目区内，堆高约2.0~3.0m，占地面积约为200m2。表土、土石方严格堆放于堆场内，周围设置土袋拦挡及截排水沟，防止发生水土流失。
2、建筑垃圾
项目施工过程中产生废弃的建材、包装材料等建筑垃圾及废渣产生总量约850m3，若堆放、处置不当，将直接破坏项目周围的植被。建筑垃圾部分回收利用，不能综合利用的运至指定的弃渣场堆放。
环评要求：建设单位对于施工期间产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）应在施工完成后及时清运至政府指定的场地。本项目不设置渣场。项目产生的建筑垃圾施工单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）等要求，及时清运到环卫部门指定或核准建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。同时，为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，不得出现超载、撒漏、不到指定地点卸货等现象。严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体南江河内。
3、生活垃圾
本项目施工期生活垃圾产生量约为15kg/d，施工期需对生产垃圾妥善处理，生活垃圾经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运，并严格做到日产日清。工程施工期间配置垃圾桶，对每个垃圾桶存放处经常喷洒灭害灵等药水，保持工区环境的清洁卫生，以防止蚊蝇孳生，减免对施工区环境卫生产生不利影响。
综上所述，本项目施工期在严格落实本环评提出的上述防治要求后，施工期产生的固体废物可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。
六、社会环境影响分析
1、对周边群众出行和车辆通行的影响
施工对周边群众出行的影响主要体现在施工中的弃土、弃渣、材料等的堆放和运输沿路洒落，遇雨天道路泥泞不堪影响居民出行不便及过往车辆通行等。施工单位施工时应合理组织，尽可能减少对周边居民的影响，同时设计时设置合理的平交道口，以方便周边居民的出行。项目对周边交通影响是短期的，并且随着施工的结束影响也会消失。
2、对周边交通组织的影响分析
为保证区域内道路的正常运行，拟采取如下措施：为了保证现状车辆的正常通行，在施工过程中，禁止占用道路设置临时施工场地、禁止堆放建筑材料和弃渣。
七、施工期环境管理
本项目建设工程部应至少由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时应组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调各施工单位的环保工作。监理公司须配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。各合同段的施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。考虑到施工期间，项目两侧还有居民生活，施工期应加强施工管理，合理制定施工计划。
（1）监理单位做好监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，随时对施工噪声进行监测。
（2）严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

	运营期生态环境影响分析
	一、对生态影响分析
（一）运营期对野生植物的影响
运营期，各项施工活动结束，建设期对野生植物的影响因素随之减退并消失。本项目主要为保障性住房建设，运营期将带来更多的人为活动和车辆，会导致污水排放增加、固体废弃物增多，可能会产生人为污损评价区的植物，或因固废的随意丢弃污染土壤影响植物的生长。但人为活动不会导致评价区的植物种类的减少或植株个体被采伐，这些行为通过有效的管理措施是可以避免和消减的。因此，运营期通过有效管理，对野生植物的影响较小。
（二）运营期对野生动物的影响
施工结束后，各施工点人员、机械设备均撤出现场，对动物个体的干扰强度大大降低。项目运营期对野生动物的影响如下。
（1）对两栖、爬行类的影响
运营期对两栖爬行类的影响主要包括两个方面：一是人类活动影响两栖类的往来交流，二是来往车辆行驶可能碾压两栖类。尤其在两栖类变态时期，两栖类变态一般都有迁徙的过程，这时车辆对它们的影响较大。
但随着项目运行住户增加以及车辆的增多，道路两侧的两栖爬行类逐渐对道路的熟悉、记忆，到项目周边活动的几率逐渐减小，其迁徙受到伤害的几率降低，影响减小。由于两栖爬行类活动较迅速，因此项目运营期对周边的爬行类影响较小。
（2）对鸟类的影响
运营期对鸟类的影响体现在噪声、灯光以及车辆来往影响，但鸟类飞翔能力强，受惊扰后迅速躲避，影响较小。车辆速度快容易造成鸟撞事件。在规范运营的前提下，运营期对鸟类的影响很小。
由于工程周边人为活动频繁，鸟类数量相对较少，即便是在本区域活动的鸟类，已基本适应新的环境。因此，项目进入运营期后对鸟类的栖息活动基本无影响。
（3）对兽类的影响
运营初期的噪音、人为干扰等会使野生动物远离道路影响区域，随着干扰的常态化，野生动物适应干扰后，在人类活动较少的区域会逐步活动到安置房周边；小型兽类受到噪声和震动的影响，周边的种群密度有所减小，但隔离一段距离后数量又会逐渐恢复正常。
综上所述，运营期对评价区动物的影响总体上较小。
（三）对景观影响分析
由于本项目的建成，使该区域的生态景观出现了镶嵌类型，一定程度上破坏了该区域的生态景观的连续性。本项目在绿化上合理配置植物种类及其不同需要的生态位植物类型，并在空间上加以优化，可弥补由于人工景观的镶嵌作用在景观上出现的斑块，从现状调查结果来分析，评价范围森林作为评价区域景观基质的地位不会受到影响。各个景观斑块的功能地位没有变化。
（四）对光雾山-诺水河世界地质公园影响分析
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园范围内，但不涉及四川光雾山-诺水河世界地质公园特级、一级、二级、三级保护区，不涉及地质遗迹景观。本项目建设不对四川光雾山-诺水河世界地质公园造成实质影响。
二、地表水
根据前文水平衡分析，本项目运营期主要废水种类为：住户生活污水。生活污水产生量为88.4m3/d，32266m3/a。
项目在南侧设置1座预处理池（处理能力为100m3/d），项目废水经预处理池处理达标后通过市政污水管网排入南江县关坝镇污水处理站处理达标后排放至南江河。
本项目污水受纳水体属于南江河。根据巴中市南江生态环境局公布的《南江县二0二五年环境质量公告》中公布的数据，南江河各断面水质为Ⅱ类、Ⅲ类标准，受纳水体水环境质量较好。由以上分析可知，项目运营期所产生的污水对地表水不会造成明显影响。因此，项目运营期产生的污水对地表水不会造成明显影响。
三、地下水
（1）防止地下水污染控制措施的原则
为降低本项目对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）以及《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治控制，本环评提出以下几点措施：
①源头防控措施
项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
②分区防治措施
环评要求建设单位将本项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。
（2）防渗措施
重点防渗区：负一层停车场。
一般防渗区：预处理池。
简单防渗区：其余区域采用一般地面硬化。
综上所述，在采取上述防渗、防腐措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。
四、噪声
本项目所有水泵机组设置橡胶隔振垫或减震器等，泵进、出水管设可曲绕橡胶接头、起到隔振、消声作用；通风系统风机均选用低噪音型，进出口采用柔性连接，并设消声器、软接头隔振消声，风机房设隔声密闭门。水泵房、电机房等房间的墙面、天棚采用矿棉隔音，运营期噪声排放对周边影响较小。
本项目运营期噪声源还包括居民人群活动噪声，该噪声对外环境有一定影响，但噪声级较小，管理单位经制定完善的噪声管理制度，禁止大声喧哗，杜绝人为噪声对周边产生影响。
项目区汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，噪声源强较大，也有较大波动；其它时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。项目建成营运后，汽车运行噪声在加强管理，禁止鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场的秩序，再进一步加强绿化，可以有效降低车辆噪声实现达标排放。
同时，本项目周边均种植绿植进行绿化，绿植具有衰减噪声的作用，噪声经过绿植衰减以及距离衰减后，对周边环境影响小。
五、固废
本项目产生的固废主要为生活垃圾。
生活垃圾：本项目运营期住户最高约为650人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量为325kg/d，118.625t/a。项目各楼下设置分类垃圾桶，对生活垃圾进行收集，生活垃圾全部由环卫部门统一清运，日产日清。
综上所述，在采取以上措施后，项目营运期产生的固体废弃物均能得到妥善处置，营运期产生的固废对项目周围环境无明显影响。
六、废气
（1）油烟
项目每栋住宅设置专用居民油烟排烟竖井，由居民自行安装油烟净化器处理后经专用烟道排放，排放量较小，对周边环境影响较小。
（2）柴油发电机废气
本项目设置应急柴油发电机，发电机采用0#柴油作为燃料，燃料燃烧会产生少量燃烧废气，主要污染物烟尘、NOX、SO2，使用频次较低，产生量较少。
柴油发电机房设有独立的排风系统，自然补风。发电机采用0#柴油作为燃料，燃烧尾气经自带消烟除尘处理后经排风系统由通风管道引至屋顶达标排放。由于城市供电系统完善，电力供应得到保障，备用柴油发电机使用时间很少，废气排放量少，燃烧废气排放量对环境影响较小。
（3）汽车尾气
项目运营期间，车辆行驶，有一定的尾气产生。汽车以汽油为燃料，主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物HC等。产生量较少，本次环评不做定量核算。运营期建设单位安排专人进行车辆管理，并合理安排车流，尤其是停车高峰时段、避免停车时车流拥堵怠速的情况发生，减少停车时产生的废气及相应污染。同时，边界种植绿化，可对汽车尾气起到一定稀释净化作用，汽车尾气经空气稀释扩散后无组织达标排放，不会对区域大气造成不良影响。
综上所述，本项目营运期各污染物不会对区域大气环境造成明显影响。

	选址环境合理性分析
	本项目位于南江县关坝镇，根据南江县关坝镇总体规划，本项目永久占地土地利用规划为二类居住用地，符合用地规划。因此，本项目的实施符合区域用地规划。
综上，本项目选址合理，符合当地规划。
本项目运营期仅少量厨房油烟经油烟净化器处理后经专用烟道于屋顶达标排放。本项目所有水泵机组设置橡胶隔振垫或减震器等，泵进、出水管设可曲绕橡胶接头、起到隔振、消声作用；通风系统风机均选用低噪音型，进出口采用柔性连接，并设消声器、软接头隔振消声，风机房设隔声密闭门。水泵房、电机房等房间的墙面、天棚采用矿棉隔音，运营期噪声排放对周边居住区影响较小。本项目属于生态类项目，废水通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站，无废水直排，本项目建设对地表水环境影响较小。
综上，本项目建设单位在严格执行本报告提出的相关治理措施后，项目营运期产生的废水、废气、噪声对外环境产生的影响均在可接受范围内。本项目选址合理。













五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、生态保护措施
1、陆生植物保护措施
在项目绿化工程中除考虑选择适合当地适生速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，增加抗病害能力，并增强自身的稳定性。另外树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。对于森林防火应采取有效措施。针对工程周边植物资源分布的特点，对不同的保护对象提出如下的保护措施：
（1）避免措施
施工布置时对一些生活设施、施工生产区等的选址应避开生产力相对较高的耕地区域。
（2）消减措施
施工活动要尽量在征地范围内进行，施工场地要尽量缩小范围。减少对耕地的占用，优先选用荒草地。
（3）恢复与补偿措施
植被恢复措施是主要的植物保护措施，对植被的恢复应根据当地的气候特点，项目运营期进行绿化种植，选用当地优势物种进行种植。
2、陆生动物保护措施
（1）避免措施
提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，在施工时严禁进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行类动物。野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午爆破施工。
（2）削减措施
施工期间加强弃渣场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。
（3）恢复与补偿措施
在林地边采用加密绿化带，防止灯光和噪声对动物的不利影响，进行自然景观的恢复，有利于动物适应新的生境。
（4）管理措施
从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强弃渣场防护，加强施工人员生活污水排放管理，减少水体污染；做好工程完工后生态的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和陆生生物的不利影响。
（5）防治动物生境污染措施
从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强弃渣场防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和陆生生物的不利影响。
3、水土保持措施主体工程区基础开挖施工中会遇到强降雨，会对地表及基坑造成冲刷，为了防止由于降雨及其径流冲刷表土及泥沙进入河道。项目拟采取施工区域周边设置围挡、修建截排水沟，基础开挖区采用密目网进行临时遮盖等措施。
由于工程施工时序上的差异，部分填方料将难免会临时堆放一段时期，因临时堆土结构松散，受降水影响极易引起严重的水土流失，故用密目网进行遮盖，四周用碎石压护。施工临建区中部分基础开挖施工中可能会遇到强降雨，会对地表及基坑造成冲刷，为了防止降雨及其径流所造成的水土流失，本方案拟在场地边界设置临时排水沟和沉砂池，对地表所挖填临时土石方采用密目网临时遮盖。
同时，本项目采取以下措施防治水土流失:
①为避免土石方在堆放期间产生水土流失，考虑采用密目网对其进行覆盖；
②严格按照工程设计及施工进度计划进行施工，埋填时遵循先挡后弃的原则。在开挖结束后，立即进行护坡处理，减少地表裸露时间，严禁渣土下河；
③在开挖先期建设截水沟和排水沟，减少地表径流对开挖坡面的冲刷。
④如果挖方地段边坡较陡，应先进行基础防护工程，然后再压实基础，进而进行工程建设；
⑤在干季，要随时对开挖地面洒水；在雨季，用密目网或其它材料对开挖面进行覆盖，降低雨水的淋蚀；
⑥建筑材料如堆置不当，遇暴雨袭击会造成水土流失，需做好相应的防护；
⑦施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；施工过程中，清基耕植土、开挖的土石方均需集中堆置，堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。对于易产生水土流失的堆置场地，应设置临时围拦、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。
本项目施工期应提高水土流失防治标准，在建设期要严格控制施工人员、机械的施工范围，减少对土地的扰动。通过施工过程中采取临时防护措施，施工结束后迅速恢复植被等措施，以弥补工程施工造成的不利影响，控制工程建设造成的水土流失，并提高防御标准、加大生态补偿力度。
4、地貌景观保护措施
针对施工阶段影响的地形地貌，对地质环境进行恢复治理工程等工程措施进行治理。工程施工过程中的各类开挖面不得长时间裸露，必须在开挖面形成后立即进行绿化与植被恢复，以减少对地质公园景观的影响。
施工完成后，结合当地现状植物进行搭配种植，选择最适宜的栽植期进行栽植。加强对施工单位及施工人员的宣传培训，提高其对环境及地貌景观保护的意识。
5、地质灾害防范措施
项目主要施工工程中，涉及地下室等基础开挖，为预防地质灾害发生，采取以下措施；
（1）基础施工应严格按照设计图纸及基础施工验收规范进行。基坑开挖至设计深度后，应经设计、监理、地勘部门专业技术人员共同验收签字后方可安砌、浇筑。
（2）基坑开挖过程中，若发现《项目岩土工程勘察报告》未述及的不良地质作用，施工单位应及时报告建设单位，并汇同勘察、设计及监理部门共同研究，施工队伍不得自行处埋。
（3）基础施工结束后，按规范，建设单位应组织对基础进行检测，经检验合格后方可进行下步工序施工。
（4）基础施工时，按规范要求加强支护方案和安全措施，若出现异常情况，应立即通知勘察部门现场研究解决。基坑、基槽开挖应采用相应的保障措施，场地相邻建筑物较近的部分、基槽（基坑）开挖严禁大开挖，应采用边开挖边支护的施工方法。
（5）基坑、基槽开挖后的弃土应分散处理，严禁堆土场产生次级地质灾害发生。基础施工时，做好周边排水及封闭措施。
二、施工期地表水环境保护措施
1、施工废水
本项目施工生产用水主要是来自施工机械和车辆的冲洗废水以及施工工程开挖产生的泥浆水等。施工场地内设沉淀池、隔油池和配套收集沟，施工生产废水经隔油和沉淀处理后用于场地洒水抑尘等，不外排。此外，严禁将施工生产废水等直接排入地表水体。
2、生活污水
本项目施工期间不设置施工营地，施工人员均为周边居民，食宿自行解决。施工人员产生的生活污水利用周边既有预处理池收集处理后外排市政污水管网。
三、施工期大气环境保护措施
本次环评要求建设单位做好如下大气污染防治工作，提升工地扬尘污染防治水平：
①严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工现场必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场、不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场搅拌混凝土。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）要求，本项目位于巴中市范围内，在拆除工程/土方开挖/土方回填阶段施工场地扬尘浓度需小于600μg/m3排放限制浓度；其他工程阶段施工场地扬尘浓度需小于250μg/m3排放限制浓度。
②施工场地设立围挡（高约3.0m）；围挡安装喷淋降尘系统，对整个施工场地周边采取喷淋抑尘；施工场地安装扬尘在线监测设备；在施工结束后场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。施工场地进入口设置防尘垫、设置车辆冲洗设施，车辆出场时应加强车辆清洗。
③在实施场地平整、土方挖填等工程时，建设单位应不在风天进行渣土堆放作业，开挖出的土石方和建材加强围栏，表面用密目网/防雨布覆盖；风速四级以上易产生扬尘时暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染。
④施工场地内地面采取水泥硬化；在非雨天时适时洒水，包括正在施工的路段、主要运输道路等。洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定。
⑤禁止散装运输水泥，严禁运输途中扬尘散落，储存时应堆入库房。必要时设围栏并用篷布覆盖，定时洒水防止飞扬。
⑥土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落；施工场地内对施工车辆实施限速。
⑦施工工地必须加强建设工程扬尘网格化、精细化管理，推行绿色施工，制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理；严格落实施工现场六个百分之百；加强建设工地监督检查，落实降尘、压尘和抑尘措施。施工必须采用清洁能源施工设备，不得使用黄标车；在运输过程中，应限制车辆运输速度（≤40km/h）；通过强化城市环境综合管理，最大程度降低施工期对周围大气环境的影响。
⑧施工期间，随工程进度及时进行已铺设管段的闭水试验、土方回填和地面恢复，减少裸露地面和临时土方堆场。
⑨合理科学制定运输车辆运行班次，减少行驶动力扬尘起尘量，定期对道路进行洒水抑尘。
⑩工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，恢复临时占地原有使用功能。
业主及施工单位还应根据巴中市人民政府办公室《关于印发巴中市重污染天气应急预案（2024年修订）的通知》（巴府办发〔2024〕26号）的通知，做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。本市辖区内出现或可能出现重污染天气时的应急处置，如下：
巴中市重污染天气预警级别由低到高分为黄色、橙色和红色预警三级，各级别分级标准为：
黄色预警：预测日AQI>200或日AQI>150持续48小时及以上，且未达到高级别预警条件。
橙色预警：预测日AQI>200持续48小时或日AQI>150持续72小时及以上，且未达到高级别预警条件。
红色预警：预测日AQI>200持续72小时且日AQI>300持续24小时及以上。
总体相应措施：施工扬尘应采取禁止非封闭混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等管控措施。道路扬尘应采取适当增加主干道路和易产生扬尘路段的机扫和洒水频次等管控措施。预警发布后，经当地人民政府确定并纳入保障清单的重点建设项目、民生工程、应急抢险施工等根据需要可继续作业，但应严格落实《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》要求。
Ⅲ级（黄色预警）响应措施：3.强制性减排措施“扬尘源减排措施。执行当地重污染天气扬尘源应急减排清单黄色预警减排措施。停止除应急抢险外施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、土石方转运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）；停止建筑工地室外喷涂、粉刷作业，基坑护坡粉浆作业；停止石材切割作业，停运建筑垃圾、渣土、砂石。在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾等作业频次。加强交通工程施工和公路运输监督管理，采取有效措施防治公路扬尘污染。督促矿山、砂石料厂等停止露天作业。”
Ⅱ级（橙色预警）应急响应措施：在落实Ⅲ级应急响应措施的基础上，增加强制性污染减排措施。
Ⅰ级（红色预警）应急响应措施：在执行Ⅱ级应急响应措施的基础上，增加以下措施，强制性减排措施“除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止工地土石方作业和建筑物拆除施工（塔吊、模板工程、钢筋工程、幕墙工程、地下施工等不产生大气污染的工序除外）。”
本次环评要求建设单位按照《巴中市重污染天气应急预案（2024年修订）》，做好应急措施。
四、噪声环境保护措施
施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，施工时将采用较多的大中型设备进行机械化施工。据调查，由于施工机械辐射声级水平较高，施工时噪声对现场施工人员及附近居民产生一定影响。
为防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，环评要求项目应采取以下降噪措施：
（1）必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上减少声源和降低噪声源强；加强设备的维修和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；震动较大的机械设备应使用减震机座降低噪声；夜间减少施工车流量，合理安排运行时间。
（2）合理布局施工现场：合理科学的布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定振动源相对集中布置，以减少影响的范围；对可固定的机械设备（如空压机、发电机等）设置在施工场地临时房间内，同时对房间进行隔音，降低噪声；高噪声设备须远离声环境敏感点布置，若现场确实无法避开的，须在靠近敏感点一侧（如：西侧关坝镇居民、小学）采取临时降噪措施（如设置隔声挡板）。
（3）施工单位要合理安排施工作业时间。在保证进度的前提下，合理安排施工作业时间；在昼间12:00~14:00、夜间22:00~次日6:00时间段禁止高噪声机械施工作业；对于在敏感点附近路段进行高噪声设备施工的，施工时间须安排在昼间（12:00~14:00时间段除外）进行。
（4）合理安排运输车辆的行走路线和时间：施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间；严格项目交通管理，规范车辆交通行为，设置限速标志，禁止车辆超载、超速；运输车辆行驶路线应尽量避开周边居民集中区、学校和医院等敏感点，行驶敏感点路段时禁止鸣笛。
（5）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工：由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。
（6）加强环境管理，接受环保部门环境监督：为了有效地控制施工噪声对城市环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例、规定，施工单位应主动接受环保部门及相关部门的监督管理和检查；建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工过程中委派专人负责，以确保控制施工噪声措施的实施；建设单位应公开招标方式选取监理单位，加强施工期噪声监理工作，确保施工噪声防治措施的落实。
（7）施工单位需贯彻各项施工管理制度：施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），认真贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关国家和地方的规定。
（8）根据国家环保总局发布的《关于在高考期间加强环境噪声污染监督管理的通知》和四川省人民政府办公厅《关于中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函〔2001〕90号）精神，为在中、高考期间保证考生有一个安静的学习和休息环境，在中、高考期间和中、高考前半个月内，禁止任何单位和个人产生干扰学生学习、影响学生休息的建筑施工噪声，因此业主必须严格执行中高考期间的禁噪规定，中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工，中、高考前半个月内禁止进行高噪声的施工作业，夜间禁止施工。
（9）根据相关要求，建设工程项目严禁在22时至次日6时进行产生环境噪声污染的施工作业，因工艺要求或者特殊需要确需进行夜间施工的必须办理《夜间施工许可证》。《夜间施工许可证》的有效期限不超过3天，确需连续施工超过3天的可续办一次。
①施工单位必须严格按照《夜间施工许可证》许可时限和许可范围进行夜间施工。
②施工单位要合理安排工期，缩短夜间施工时间，减少夜间施工噪声对项目周边居民的影响。
③施工单位要合理安排施工工序，尽可能减少夜间施工作业时间。因施工需要确需进行夜间施工的，应尽可能安排在周末时段，并在高噪声点位设置吸音措施。
④夜间施工严禁捶打、敲击和金属切割、装卸钢管钢筋等易产生高噪音的作业。
施工单位应在建设工程项目周边公示夜间施工许可情况，明确施工现场噪声污染防治责任人，畅通反映问题渠道，接受社会、市民的监督。主动采取多种方式提前与周边社区、市民做好沟通解释工作，积极妥善处理夜间施工噪音投诉，争取周边居民对建设工程项目的理解和支持。
由于项目施工期较短，施工噪声对敏感点的影响是暂时的，随着施工的结束而结束，因此总体而言，在采取上述措施后，施工期噪声对环境敏感点的影响降至最低。
五、固体废物
项目施工期间的主要固废有施工挖填方及弃渣、建筑垃圾、生活垃圾。
1、废弃土石方
（1）剥离表土
根据前文土石方平衡分析，本工程土石方开挖总量0.95万m³（含表土0.31万m3），土石方回填总量0.77万m³（含绿化覆土0.31万m³），无借方，弃方0.18万m3，运至政府指定场所堆放处置。
项目设计1个临时表土堆场，主要临时堆放工程剥离表土，堆存点位于项目区内，堆高约2.0~3.0m，占地面积约为100m2；1个临时一般土石方堆场，主要临时堆放工程开挖的一般土石方，堆存点位于项目区内，堆高约2.0~3.0m，占地面积约为200m2。表土、土石方严格堆放于堆场内，周围设置土袋拦挡及截排水沟，防止发生水土流失。
表土堆场建设管理要求：
①表土堆存期，设置移动式喷雾炮机，润湿表土，并采用覆盖密目网等措施防治风蚀粉尘；
②为防治水土流失，表土堆场堆高不超过3m，在下部设梯形土袋挡墙，高1.2m，顶宽0.6m，底宽1.2m，堆场四周设截排水沟。
一般土石方临时堆场建设管理要求：
①一般土石方堆存期，表面采用密目网覆盖、洒水降尘等措施防治风蚀粉尘；
②为防治水土流失，一般土方堆高不超过3m，高1.2m，顶宽0.6m，底宽1.2m。四周设截排水沟，引入沉淀池。
表土堆场、一般土方临时堆场防垮塌措施：
①在表土堆场、一般土方临时堆场周边设排水沟，排水沟连通至沉淀池，表土堆场护坡、坡顶均采用覆盖密目网+撒播草籽进行表面防护。
②及时掌握气象局发出的汛期暴雨预警警报和天气预报，在汛期暴雨来临之前，检查排水设施是否正常，巡查现场围挡及对表土堆场、一般土方临时堆场进行巡视、监测。
③在汛期暴雨期间，站内值班人员及时观察场地内积水情况，检查表土堆场、一般土方临时堆场边坡支护及周边土质的变化，达不到要求的要采取加固和隔离措施。
④配备沙袋，铁锹定期检查和维护，确保发生坍场事故时能及时投入使用。
本项目场地地质结构较为稳定，一般土方临时堆场占地全部位于永久占地内，且远离敏感保护目标，选址较为合理。
根据地质公园管理要求：项目需对土石方加强收集，能回填部分回填，不能回填部分按要求严格管理，不得任意堆放、弃置，项目施工结束后需及时对堆放区进行清运整理、绿化美化。
2、建筑垃圾
建设单位对于施工期间产生的可回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾应在施工完成后及时清运至政府指定的场地。本项目不设置渣场。项目产生的建筑垃圾施工单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）等要求，及时清运到环卫部门指定或核准建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。同时，为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，不得出现超载、撒漏、不到指定地点卸货等现象。严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。
3、生活垃圾
施工单位采取袋装后送入垃圾桶内，然后由当地环卫部门统一清运处理，并严格做到日产日清。工程施工期间各施工生活区配置垃圾桶，对每个垃圾桶存放处经常喷洒灭害灵等药水，保持工区环境的清洁卫生，以防止蚊蝇孳生。
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1、对动、植物保护措施
加强管理和宣传教育。加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施，建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。
2、对地质遗迹景观的保护措施
在本项目运行过程中，对光雾山-诺水河世界地质公园内项目运行提出以下保护措施与要求：
大力宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《自然保护区条例》、《野保条例》、《森林防火条例》等相关法律法规，提高管理人员的保护意识，使其自觉保护世界地质公园内的野生动物和植物；在项目及周边地段显要位置张帖野生动植物保护公告，明确违者处罚条款，确定监管人员及其职责，严禁任何人员上山打猎。
建立严格的森林防火管理制度。要制定森林防火管理制度，明确责任，作好施工人员用火管理，严禁一切野外用火，防止森林火灾发生，避免减少对动物栖息地和植被的破坏。
加强区域内对于野生动物的保护，制止和打击猎杀野生动物行为，对发生伤害、偷猎、销售、食用野生动物的行为作出及时处理，保护野生动物安全。
二、地表水环境保护措施
1、治理措施
项目在地块南侧设置1座预处理池（处理能力100m3/d），项目废水经预处理池处理达标后通过市政污水管网排入南江县关坝镇污水处理站处理达标后排放至南江河。
2、废水处理措施可行性分析
（1）生活污水处理可行性
预处理池：本项目生活污水量为88.4m3/d，故项目设置1座100m3/d预处理池，收集处理生活污水可行。
预处理池原理：预处理池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入预处理池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。
（2）南江县关坝镇污水处理站依托可行性分析
南江县关坝镇污水处理站位于南江县关坝镇袁山寺村六社，设计规模为5000m3/d，于2021年4月建成污水处理站一处，并投入使用，主要服务于关坝集镇沿线居民的生活污水收集处理，本项目所在区域已建设排污干管，关坝镇收纳采用“格栅+调节+MBBR+改良A2O”工艺。出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入南江河。该项目于2021年7月1日取得《排污许可证》（91511922MA62D0BU6Y003Q），目前污水处理厂正常运行，未发生环境污染事件，未收到环保投诉。
南江县关坝镇污水处理站处理规模为5000m3/d，已正式投入运行，未出现超负荷运行，日常负荷约为50%，具有一定污水处理容量。本项目外排废水总量为88.4m3/d，项目废水量在南江县关坝镇污水处理站可接纳处理容量范围内。本项目所在区域属于关坝镇污水处理站接纳范围，区域污水干管已建成，项目污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后可进入市政管网，排入南江县污水处理站处理。同时根据地质公园管理要求：园区的旅游服务设施所排放污水，逐步使用生物接触氧化法污水处理，E/F&P污水处理及SBR间歇式活性污泥法废水处理技术及设备。关坝镇污水处理站处理工艺为格栅+调节+MBBR+改良A2O，属于生物氧化接触法与活性污泥相结合处理技术，与地质公园要求相符。
因此，本项目生活污水进入南江县关坝镇污水处理站处理是可行性的。
废水管理要求：
1.设置专人进行预处理池管理，定期检修、查看有无破损、泄露迹象，并及时修复。
2.禁止私自倾倒、泄放、漏失污水，不得将废水直排进入地表水体。
三、地下水
（1）源头防控措施
项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
（2）分区防治措施
环评要求建设单位将本项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。
防渗措施：
重点防渗区：负一层停车场，采用防渗混凝土+2mm厚防渗材料（HPDE膜或环氧树脂漆）进行防渗，满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数为≤10-7cm/s。
一般防渗区：预处理池，采用碳钢+防腐涂料。
简单防渗区：其余区域采用一般地面硬化。
综上所述，在采取上述防渗、防腐措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。
四、废气
油烟：项目每栋住宅设置专用居民油烟排烟竖井，居民自行安装油烟净化器收集处理油烟，处理后经专用烟道排放。
柴油发电机废气：柴油发电机设有独立的排风系统，自然补风。发电机采用0#柴油作为燃料，燃烧尾气经自带消烟除尘处理后，经排风系统收集由通风管道引至屋顶排烟口达标排放。
汽车尾气：区域内项目车辆发动时间短且处于开阔环境，尾气产生后能够很快扩散，不会对区域大气造成不良影响。
五、噪声
设备噪声源：本项目所有水泵机组设置橡胶隔振垫或减震器等，泵进、出水管设可曲绕橡胶接头、起到隔振、消声作用；通风系统风机均选用低噪音型，进出口采用柔性连接，并设消声器、软接头隔振消声，风机房设隔声密闭门。水泵房、电机房等房间的墙面、天棚采用矿棉隔音。
生活噪声源：管理单位经制定完善的噪声管理制度，区内禁止大声喧哗，杜绝人为噪声对周边敏感点产生影响。
汽车运行噪声源：加强管理，禁止鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场的秩序，场地内种植绿化降噪。
根据地质公园管理要求：项目还需加强交通、娱乐产生的噪声源的管理。
本项目运营期噪声可做到满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）中2类标准排放限值达标排放。
六、固废
生活垃圾：项目内设置分类垃圾桶对住户的生活垃圾进行收集，由环卫工人统一清运，袋装运输，日产日清。
七、环境风险影响
本项目运营期存在的主要环境风险为燃油泄漏发生火灾、日常生活管理不当电器等发生火灾，从而对大气、土壤、地下水、居民造成影响。
1、评价工作等级确定
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可简单分析。
1）风险潜势判断
本项目设置应急柴油发电机，内部灌装柴油约0.3t，储油间柴油储量不大于1m3（0.85t）。柴油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），临界量2500t。因此本项目Q=0.00046＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
2）评价等级
表5-3    项目评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。见附录A。


因此，本项目环境风险评价等级为简单分析。
2、风险识别
①化学品泄露风险
项目设置柴油发电机房，柴油在运输、存储和使用过程中，可能发生意外破裂、倒洒等事故；社会车辆进入保护区，也有发生化学品泄漏的危险。
如果发生化学泄露，将对当地生态系统及环境造成以下三方面的危害。第一，化学泄露影响土壤质量，油料等化学品意外泄露，直接渗透到土层深处，使土壤元素组成成分发生变化，土地质量恶化，间接影响该区域的植物生长发育。第二，化学泄露影响水资源质量，化学品泄露一部分渗透到土壤改变土壤结构，另一部分在雨水的作用下进入附近河流水体，造成局部水污染现象。第三，影响大气环境，化学泄露包含一些易挥发的汽柴油，一旦泄露，迅速挥发并扩散到周围大气环境，使附近区域分布的野生动物，特别是嗅觉灵敏的兽类离开污染区域，影响野生动物的活动范围。
②火灾风险
项目区人员集中，建筑物内部装修易燃材料多，木质家具、棉质用品等易发生火灾，污染周围环境。
3、环境风险防范措施
①加强对燃油、化学物品的管理
建立燃油、危险化学物品管理制度和专门的存放场所，并安排专人负责化学物品的管理。严格化学用品的领用和审批制度，使化学物品的使用和管理规范化、科学化，将其带来的环境风险降至最低。建立危险物品泄漏应急预案。
[bookmark: _GoBack]严格管理施工机械和运输车辆，防止化学品在运输、存储和使用过程中可能发生的意外破裂、倒洒等泄漏事故。施工期存放的用于施工机械和车辆使用的柴油泄露、爆破化学物质，可能引发森林火灾、污染地表水和人体皮肤接触，要作防渗、防爆处理；要经常检查储油设施，附近不能有易燃物质，断绝火源，装卸时应控制火源流动和明火作业。
②加强火灾风险控制
由于燃油、电器的增多以及住户人员增多，将增加火灾风险，为防止火灾事故的发生，定期检查各油料储存单元、定期检查消防设施，重视各火灾易发点的安全情况，组成的领导小组需随时巡查，并派遣专业人员，定期排查火灾隐患，把火灾发生率降至最低，及时处置火灾事故及善后工作。本项目消防设施均按国家有关规范设计，在总体布局方面，项目与其他建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。同时，根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在各建筑物内的相应地点配置手提式干粉灭火器。运营期加强巡护工作，减少人为因素引起的火灾事故。
4、风险事故应急预案
通过对污染事故的风险评价，有关部门单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及应急处理办法。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。
突发事故发生后，公司全体员工都负有接受应急救援任务的责任，由主任组织，管理人员、技术人员、安全员、修理工是事故应急救援的骨干力量。其任务主要是担负各类事故的应急救援及处置工作。
针对本项目风险事故的特点，在对事故实施抢险救援的过程中，要注意做好以下工作：
（1）迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域；
（2）封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故；
（3）事故现场如有人员伤亡，立即动员、调集当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援；
（4）按照事故应急救援装备保障方案紧急调集相关应急救援设备；
（5）掌握事故发生地气象信息，及时制定科学的事故抢救方案并组织实施；
（6）做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡；
（7）保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响；
（8）必要时，宣传部参加事故现场应急救援指挥部工作，及时通报事故救援情况，协助地方人民政府做好事故现场新闻发布，正确引导媒体和公众舆论；
（9）事故现场得以控制，或已经采取了必要的措施保护公众免受危害，经现场应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。现场应急处置工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。
5、环境风险结论
本项目为非重大危险源。建设单位在按照以上风险防范措施后，可降低环境风险事故的发生概率，同时建立健全应急预案体系，一旦发生事故，将环境污染程度降到最低程度。

	其他
	一、建立环境管理制度
根据本项目具体情况加强环境管理，建立健全的环境保护管理制度，要求运营单位设置环保专职人员，具体负责地质公园的环境管理工作，其主要职责是：
（1）贯彻执行环境保护法规和标准；
（2）组织制定环保规章制度，并监督执行；
（3）建构筑物装修工程施工期，业主应与建设施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地的环境管理，并接受当地环保部门监督、管理；
（4）开展环保教育和培训，增强项目住户及商业接待人员的环保意识，使本项目成为人与环境协调发展的佳作；
（5）保证各环境保护治理设施的正常运行，确保污染物达标排放；
（6）建立环境保护档案资料；
（7）接受环保部门指导工作和监督、管理。
（8）生活垃圾的收集管理应由专人负责，做到日产日清，对分散布置的垃圾桶应定期清洗消毒。

	环保投资
	环保投资包括环保设施、设备以及水土保持等费用。根据本项目的环境特点以及本报告表中提出的环保措施及建议，环保措施直接投资见表5-5。本项目总投资17264.01万元，其中环保投资为171万元，占总投资的0.99%。
表5-5    环境保护投资估算表（单位：万元）
	项目
	措施内容
	金额

	生态环境保护及恢复
	施工期
	禁止捕杀野生动物、加强宣传管理、合理安排施工时间；表土剥离后集中堆放，压实加盖，用于覆土绿化；施工场地设置截排水沟及围挡
	55

	
	运营期
	加强管理、宣传
	1

	噪声防治
	施工期
	优化施工布局，合理安排施工时段；加强施工管理，采用低噪音施工机械设备等。
	5

	
	运营期
	加强管理，合理设置柴油发电机等设备位置，优化绿化等。
	5

	水污染防治
	施工期
	施工场地设置临时排水沟，施工废水收集后进入沉淀池处理，最后作为生产用水进行循环使用。
	10

	
	运营期
	北侧设置一个生活污水预处理池（100m3），生活污水经预处理池处理之后通过市政污水管网排放至南江县关坝镇污水处理站。
	20

	大气污染防治
	施工期
	施工场地设置硬质密闭围挡，洒水抑尘；表土及裸露地表采用密目网遮盖等
	5

	
	营运期
	每栋住宅设置专用居民油烟排烟竖井
	计入主体工程

	固体废物
	施工期
	委托专业渣土清运公司进行建渣的清运；生活垃圾日产日清，由环卫部门统一清运处理等
	25

	
	运营期
	设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
	10

	风险防范措施
	设置警示牌，事故应急抢救设备和器材等。
	5

	环境监测、监理、管理
	施工期实施环境监理；加强施工期和运营期人员管理、环境监测。
	30

	合计
	171
















六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	禁止捕杀野生动物、加强宣传管理、合理安排施工时间；取土分层进行，表土剥离后集中堆放，压实加盖，用于覆土绿化；施工场地设置截排水沟及围挡
	施工期的表土防护、植被恢复、水土保持等保护措施均得到落实，未对陆生生态产生明显影响
	定期进行绿化维护和管理等措施
	绿化维护和管理等保护措施均得到落实，未对陆生生态产生明显影响

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水
环境
	合理规划施工场地内物料堆场的位置；施工场地产生的扬尘废水经临时排水沟收集后进入沉淀池处理，最后作为生产用水进行循环使用；生活污水经预处理池处理后排至南江县关坝镇污水处理站进行处理等措施
	施工期间临时预处理池、临时沉淀池、截排水沟等措施均得到落实，施工废水无外排，其余措施已按要求执行，未对地表水环境产生明显影响
	设置预处理池，完善应急处理措施等措施
	预处理池、应急设施配置完整，其余措施已按要求执行相关措施，未对地表水环境产生明显影响

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	加强施工管理，采用低噪音施工机械设备；严禁夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；合理安排施工时间，合理布置高噪声施工设备；进出车辆禁鸣等措施
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	加强管理、环保宣传等
	满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工场地设置硬质密闭围挡，洒水抑尘；表土及裸露地表采用密目网遮盖；施工车辆限速限载，运输路线洒水抑尘；临时堆土场采用密目网覆盖；文明施工，合理安排施工工序
	满足《四川省施工场地扬尘排放标准（DB51/2682-2020）》的规定；围挡、覆盖等措施已落实
	加强绿化、有针对性优化植物物种结构；每栋住宅设置专用居民油烟排烟竖井
	/

	固体废物
	建筑弃渣统一清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾日产日清由环卫部门统一清运等措施
	建筑垃圾、生活垃圾均已按措施要求处理
	生活垃圾经环卫工人收集后定期由环卫部门收集后统一清运等措施
	未出现生活垃圾堆积现象，运营期固体废物均得到妥善处理

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强管理，配备应急设施并制定相关规范等措施
	已配置应急设备
	加强管理等措施，配备各应急物资，风险防范措施
	已落实运营期风险管理措施

	环境监测
	制定并严格执行环保监理；合理安排施工等措施
	安排环保监理，施工安排合理
	/

	/

	其他
	加强环境管理、监理；信息公开；加强水土保持验收管理等措施
	相关措施已落实
	/
	/




七、结论
	巴中市文旅新区关坝片区安置房建设项目.符合相关环境法律法规和国家产业政策，符合区域总体规划，选址合理，污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治以及生态保护措施后，对评价区域环境质量的影响可接受。项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。在认真落实本报告表中的环保措施和建议后，项目建设对周围环境影响不大，从环境保护角度而言，本项目选址在四川省巴中市南江县关坝镇建设可行。




100

image2.emf
项目所在位置


image3.jpeg
BREH

20267638





住宅生活用水
自来水
关坝镇污水处理站
南江河
104
损耗15.6
88.4
全部蒸发
117.362
绿化用水
12.2
预处理池
88.4
88.4
全部蒸发
不可预见用水
1.162



image4.emf
住宅生活用水

自来水

关坝镇污

水处理站

南江河

104

损耗

15.6

88.4

全部蒸发

117.362

绿化用水

12.2

预处理池

88.4

88.4

全部蒸发

不可预见用水

1.162


基础工程
主体工程
装饰工程
设备安装
噪声、装饰废气、建筑垃圾、扬尘、生活污水
场地整理
工程验收
景观绿化



image5.emf
基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装

噪声、装饰废气、建筑垃圾、扬尘、生活污水

场地整理 工程验收 景观绿化


image6.jpeg
s 9 )I| S x4k he R 2| o~ B H

as 9 100 101 102 103 106 107 108

H o A

AR T

AL AR
TS 11221 1

EEfIR1: 5 500 000

5 % 00 o1 102 108 0 05 o Tor o5




image7.jpeg
0 50 100 200 TX
S R

131 @B AR RS A TR

Efl
C s
ERR
[
[ s
[ 1asx
[ ] e
[ s
] i

A AR - ST
Wi AR LS S
1 BTSRRI A AE BBE
N TUAR L R ARER LIS
G A R REBEE

W51 KA BB SR SRE
32 maT S B AR DR
13 3PS ETRE

2 ERLS LSRR AT ST




image8.png
Jorovs

T30t

10

LEBIR: 1:750000

EARiESIhEE

2
e

W A
L]
[ o IR

B

oo

5

=

——

—— 3

T




image9.jpeg




image10.jpeg




image1.png
B ST S X E R FAREHTE (EHR)

EEBEBTRR

B2





项目所在位置



