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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）

	项目代码
	2511-511900-04-01-534832

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	巴中市巴州区檬子河流域

	地理坐标
	生态护岸：①檬子河左岸驳岸起点坐标：E106°46'48.4811"，N31°       51'29.9944"；
        终点坐标：E106°46'24.4577"，N31°50'12.5611"。
          ②檬子河右岸驳岸起点坐标：E106°46'47.5544"，N31°51'29.3967"；
       终点坐标：E106°46'25.3171"，N31°50'14.2254"。
控制导流设施：E106°46'32.9632"，N31°50'14.4404"。
生态步道及护栏3公里等配套基础设施：位于檬子河左岸，上游起
       点坐标：E106°46'43.3245"，N31°50'58.9874"；
         终点坐标：E106°46'44.0371"，N31°50'34.3277"。
           下游起点坐标：：E106°46'47.5502"，N31°50'27.7474"；
         终点坐标：E106°46'44.0371"，N31°50'34.3277"。

	建设项目
行业类别
	五十一、水利，127-防洪除涝工程，其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	项目总用地209400m2，其中，水域面积87560m2（临时占地），陆地面积121840m2（永久占地）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
（选填）
	巴中市发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
（选填）
	巴发改审〔2025〕49号

	总投资（万元）
	9573.82
	环保投资（万元）
	101

	环保投资占比（%）
	1.05
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）表1-1判定，本项目专项评价设置情况见下表，
表1-1 项目专项评价设置情况
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目情况
	是否设置

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	本项目属于防洪除涝工程，其工程建设不涉及水库。
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	不涉及
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	不涉及
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	不涉及
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	不涉及
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线）、危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	不涉及
	否

	注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。


综上，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：四川省渠江流域防洪规划报告
审批机关：水利部、四川省人民政府
审批文件名称及文号：《四川省渠江流域防洪规划的批复》（水规计〔2012〕81号）
2、规划名称：四川省“十四五”水安全保障规划
审批机关：四川省人民政府
审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于印发〈四川省 “十四五” 水安全保障规划〉的通知》（川府发〔2021〕18号）
3、规划名称：巴中市“十四五”水安全保障规划
审批机关：巴中市人民政府
审批文件名称及文号：关于印发《巴中市“十四五”水安全保障规划》的通知（巴府发〔2021〕10号）
4、规划名称：巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）
审批机关：四川省人民政府
审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于〈巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）〉的批复》（川府函〔2024〕65号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《四川巴中经济开发区控制性详细规划修编规划环境影响报告书》
召集审查机关：四川省生态环境厅
审查文件名称及文号：关于印发《四川巴中经济开发区控制性详细规划修编规 划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函﹝2020﹞79号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《四川省渠江流域防洪规划报告》符合性分析
2011年11月，《四川省渠江流域防洪规划报告》通过了水利部水利水电规划设计总院的审查，并以水总规〔2011〕1185号《关于报送四川省渠江流域防洪规划报告审查意见的报告》出具了审查意见，具体内容如下：
基本同意《规划报告》提出的流域内重要城镇的防洪标准。巴中城区、达州城区和广安城区近期均为20年一遇，远期均为50年一遇；县级城镇和建制镇近期为10年一遇，远期为20年一遇；一般集镇近远期均为10年一遇。
综上，本次渠江（巴河）干流巴中市中心城区、平昌县城、南江县城划界标准采用20年一遇，沿线重点乡镇划界标准采用10年一遇。其他一般乡镇及乡村河段划界标准采用10年一遇。
本项目主要建内容为新建生态隔离带30000m2，生态护岸50122.41m2（6公里），生态步道及护栏3公里等配套基础设施，含新建一座控制导流设施（生态景观控流闸、工程规模属小（1）型），位于巴河与檬子河交汇处以东300米处。
本项目控流导流设施（生态景观控流闸）防洪标准按20年一遇设计，50年一遇校核；生态护岸防洪标准按50年一遇枯水期标准执行，满足《四川省渠江流域防洪规划报告》相关要求。
2、与《四川省“十四五”水安全保障规划》符合性分析
本项目与《四川省“十四五”水安全保障规划》的相关要求相符，符合性分析详见下表。
表1-2  与《四川省“十四五”水安全保障规划》符合性分析
	政策名称
	具体要求
	本工程情况
	符合性

	《四川省“十四五”水安全保障规划》
	第七章 加强水生态保护和水环境治理：第六节实施水生态修复与治理：坚持综合施策、协同推进，对岷江、沱江、黄河、泸沽湖、邛海等重点河湖及部分中小河湖，采取保障生态流量、截污治污、自然修复、河道治理、清淤疏浚、生物调控等措施，实施河湖水域和滨岸带修复与治理，恢复河湖生态系统结构和功能，构建河湖生态廊道。加强重要河湖水生生物栖息地治理修复，营造适宜生境。推进水系连通及水美乡村建设试点，改善农村人居环境。
	工程通过闸坝控流保障生态流量、构建河湖生态廊道，同步建设生态护岸，50年一遇防洪能力。
	符合

	
	第八章 提升水旱灾害防御能力：第三节 加强主要江河和中小河流防洪治理：加快实施流域面积3000平方千米以上主要江河防洪治理，加强中小河流治理，优先解决城镇河段防洪不达标、近年洪涝灾害频发、河堤损毁严重等问题。提升改造城市防洪排涝设施，因地制宜建设海绵城市，有效治理城市内涝问题，全部消除城市严重易涝积水区段。加强河心洲岛防洪设施建设，提高防洪排涝能力。
	
	符合


3、与《巴中市“十四五”水安全保障规划》符合性分析
根据《巴中市“十四五”生态环境保护规划》：
（1）加强巴河流域水环境综合治理，统筹水资源利用、水环境治理和水生态保护。重点推进集中式饮用水水源保护，稳步推进水污染防治、整体提升流域水环境质量，兼顾岸上水里、上下游、左右岸，实现“岸绿水清、鱼翔浅底、人水和谐”的美丽河湖景象。
（2）落实最严格水资源管理制度。统筹生活、工业、农业、生态环境等用水需求，落实最严格水资源管理制度，开展水资源消耗总量和强度双控行动。依法管水治水，建立覆盖市、县（区）水资源“三条红线”控制指标体系，建立各乡镇行政区域的用水总量控制指标体系，大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。
（3）在河湖保护方面——加快构建碧水长流的河湖保护体系。纵深推进河长制湖长制，主要河湖水域岸线得到有效管控，流域面积50km2以上河流管理范 围全面划定，江河湖库水源涵养与保护能力明显提升，重点河湖生态流量保障目标满足程度达到90%以上，水环境状况明显改善，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到98%以上。人为水土流失得到有效控制，重点地区水土流失得到 有效治理，新增水土流失治理面积650km2（不含林业、农业、国土等水土保持 生态工程），全市水土保持率提高到70%以上。
（4）在水旱灾害防治方面——加快构建高效科学的水旱灾害防治体系。加 强防洪控制性水库工程建设，完成防汛薄弱环节建设，重点城镇、重要河段基 本达到国家规定的防洪排涝标准，全面消除现有病险水库安全隐患，对新出现 的病险水库及时除险加固，5级及以上堤防达标率提高到80%，非工程措施体系进一步优化，水旱灾害风险底数全面清楚，水旱灾害风险防范化解能力进一步增强。
本项目控制导流设施可实现檬子河河道水资源统一调度管控，解决河段季节性断流问题，稳定维持河道生态用水，保障河道基本生态下泄流量；工程兼具蓄水、行洪功能，非汛期蓄水维持河道常态水面，汛期闸门全开敞泄，防洪保护范围内规划标准洪水可有效防御。配套生态护岸、生态隔离带等工程，削减入河污染负荷，修复河流生态廊道，基本实现水资源节约与高效利用、流域水环境质量有效提升。因此，在切实做好生态环境保护的前提下，对巴河支流檬子河流域水资源优化配置、水环境综合整治、美丽河湖打造起到积极促进作用，为此，工程建设符合《巴中市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。
5、与《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出：“第120条 构建“节水优先、河流畅通”的水资源保护体系：保障河道空间畅通连贯。保持河道畅通，确保行洪安全，保持原河流岸线基本不动，结合市政道路规划、排水规划，合理确定区间暴雨洪水的分配。加快实施流域面积200平方千米以上主要支流及中小河流防洪治理，优先解决中小河流城镇河段防洪不达标、洪涝灾害频发、河堤损毁严重的问题。第121条 加快构建现代水利基础设施生态网络体系：坚持“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，按照“建水网、开水源”的思路，加快建设一批生态水利工程。结合城市防洪能力建设、中小河流治理、山洪沟治理等工程，加强流域水土保持及水系连通；以城乡供水一体化为目标，通过实施重点水源工程建设、农村饮水安全巩固提升等工程，补齐农村供水设施短板，逐步实现城乡供水一体化，全面提升供水安全保障能力。”
本项目为巴州区檬子河流域综合水环境治理工程，项目建设能够补齐檬子河城区段防洪，助力全市水资源保护与水利生态网络体系搭建，为此项目建设与《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求相符。
6、与四川巴中经济开发区规划修编及规划环评符合性分析
2022 年11月四川巴中经济开发区管理委员会组织编制了《四川巴中经济开 发区规划修编》，规划面积1677.3513hm2（包括核心区规划面积约1389.9942hm2、曾口区块规划面积约191.8105hm2及金堂区块规划面积约95.5466hm2），以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料及天然气化工。
根据《四川巴中经济开发区规划修编规划环境影响报告书》及审查意见，提出的意见：
（一）严格落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求，坚持生态优先、绿色发展，严格执行《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》和长江经济带发展负面清单等法规、政策相关要求，坚持统筹协调、科学规划，严格落实生态环境分区管控要求，以高品质生态环境支撑高质量发展。
本项目为檬子河流域防洪排涝工程，提高檬子河防洪能力，本项目的建设严格落实生态环境分区管控要求，因此，本项目与四川巴中经济开发区规划相符。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于 E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑（“指水利土石方工程服务：水工建筑物基础处理工程服务、水工大坝工程服务、河湖整治工程服务、堤防工程服务”）。本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类 鼓励类 中第二条“水利”、第 3 条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”，同时本项目建设不属于国土资源部国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”（国家发展改革委令第 9 号）中规定的项目，工程建设符合国家现行产业政策，因此本项目属于“鼓励类”项目。
本项目2025年11月8日取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第5119022025XS0017569号）；2025年11月18日取得巴中市发展和改革委员会《关于巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（巴发改审〔2025〕49号），项目代码：2511-511900-04-01-534832；2026年3月13日取得巴中市发展和改革委员会《关于巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）初步设计及概算的批复》（巴发改审〔2026〕16号）。
因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。
2、用地符合性分析
本项目总用地20.94hm²，其中，水域面积8.756hm²（临时占地），陆地面积12.184hm²（永久占地），占地类型为耕地、建设用地、其他用地、水域及水利设施用地。项目于2025年11月8日取得巴中市自然资源和规划局核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第5119022025XS0017569号），项目占地范围不涉及基本农田。
结合实际情况和施工需要，需要设置施工工区等临时工程，环评要求工程施工期结束后立即进行迹地恢复，以消除工程临时占地对生态环境的影响。本项目不涉及占用巴州区生态保护红线、基本农田等禁止用地。符合用地要求。
3、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
中华人民共和国长江保护法》第三条长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理。
第二十九条长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水以及航运等需要。
第三十一条国家加强长江流域生态用水保障中提出，长江干流、重要支流和重要湖泊上游的水利水电、航运枢纽等工程应当将生态用水调度纳入日常运行调度规程，建立常规生态调度机制，保证河湖生态流量。
第三十五条长江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当合理布局饮用水水源取水口，制定饮用水安全突发事件应急预案，加强饮用水备用应急水源建设，对饮用水水源的水环境质量进行实时监测。
第五十九条在长江流域水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等重要栖息地应当实施生态环境修复和其他保护措施。对鱼类等水生生物洄游产生阻隔的涉水工程应当结合实际采取建设过鱼设施、河湖连通、生态调度、灌江纳苗、基因保存、增殖放流、人工繁育等多种措施，充分满足水生生物的生态需求。
巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）通过生态景观控流闸、生态护岸、生态隔离带、生态步道及护栏3公里等配套设施的建设，实现檬子河河道水环境、水生态、水安全系统化治理；项目新建闸坝，常态生态蓄水位为346.00m，可消除河道季节性断流问题，将生态用水调度纳入工程运行管理，建立常态化生态调度机制，优先保障河道基本生态用水。
根据巴中市农业农村局“关于《巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）》是否涉及重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区及珍惜鱼类‘三场一通道’情况”的复函，本项目不涉及重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区及珍惜鱼类“三场一通道”。同时，工程建设为尽量降低工程实施对评价河段水生生物及其生境的影响，采取了相关的生态保护措施。故，工程建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。
4、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
表1-3  本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表
	政策名称
	具体要求
	本工程情况
	符合性

	《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）
	第五条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	本工程属于防洪除涝工程，不属于港口、码头及过长江通道项目。
	符合

	
	第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。
第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目位于巴中市巴州区檬子河流域，不涉及自然保护区、风景名胜区。
	符合

	
	第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。
第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	根据巴中市巴州生态环境局关于“《关于申请核查巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）是否涉及‘饮用水水源保护区’情况的函》”的复函，本项目选址不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	
	第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
	根据巴中市农业农村局“关于《巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）》是否涉及重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区及珍惜鱼类‘三场一通道’情况”的复函，本项目不涉及重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区及珍惜鱼类“三场一通道”。本项目不涉及国家湿地公园。
	符合

	
	第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定
的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目 。
第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。
	符合

	
	第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
	本项目不设置排污口。
	符合

	
	第十七条禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	
	第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石音库。
	本工程属于防洪除涝、工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	
	第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本工程属于防洪除涝工程，不属于石化、现代煤化工等产业。
	符合

	
	第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目
录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	本工程属于防洪除涝工程，符合国家现行的产业政策，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合

	
	第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产
能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）。
第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	
	符合


综上，本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求相符。
5、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析
表1-4  本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析一览表
	序号
	文件内容
	本工程情况
	符合性

	1
	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
	本项目为巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期），项目符合环境保护相关法律法规和政策要求、与相关规划。
	符合

	2
	工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
	本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。
	符合

	3
	项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化
等次生环境问题。
	本项目施工完成后建设单位应将临时施工场地进行迹地恢复。项目实施后有利于改善区域水环境，改善流域水环境质量，提升河道生态性、景观性，改善河道风貌。
	符合

	4
	项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
	本项目不涉及珍稀水生生物，也无珍稀水生生物的产卵场、索饵场和越冬场等鱼类“三场”、洄游通道。施工选择非汛期进行，时间是短暂的，施工活动引起的水流形态改变也是暂时的，因此对水生生物影响较小，对水体功能影响也相对较小。可根据生物可以移动的特征，采取不同的施工方法，分段保护的措施，留给生物躲避的空间和场所，尽量避免全线统一施工的方式。且项目建成后河段生态环境、水环境质量可以得到较大改善。
	符合

	5
	项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
	本项目不涉及湿地生态系统，本项目主要为河道防洪除涝项目，施工期对陆生生态影响主要是施工设备等产生的噪声和粉尘对生物的影响，通过加强施工期废气和噪声的环保措施，可有效减少对陆生生态影响。本项目建成后不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
	符合

	6
	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
	本项目施工组织方案具有环境合理性，报告对临时工程提出水土流失防治和生态修复等措施。对施工前各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。涉水施工采取围堰方式施工。项目提出施工对水生生物保护措施。
	符合

	7
	项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。
	本项目不涉及移民安置，不涉及蓄滞洪区。
	

	8
	项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	本项目为巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期），主要为防洪工程建设，不涉及水质污染、富营养化。
	符合

	9
	改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	本项目为新建项目。
	符合

	10
	对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	报告对环保措施进行了论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确。
	符合


综上，本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求相符。
6、与生态环境分区管控的符合性分析
（1）本项目与巴中市、巴州区总体生态环境管控要求符合性分析
根据四川省生态环境厅办公室关于印发《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知》（川环办函〔2021〕469号）、巴中市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）、《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》，本项目与巴中市、巴州区总体生态环境管控要求符合性分析如下。
表1-5  市级总体管控要求
	行政区划
	总体管控要求
	本项目

	巴中市
	（1）培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；
（2）强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；
（3）合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；
（4）加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用；
（5）加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；
（6）加强与相邻省、市的环境风险联防联控。
	本项目不涉及

	巴州区
	（1）加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
（2）加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
（3）强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治；
（4）强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控；
（5）加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	本项目属于防洪工程，项目建成后可推动檬子河流域水生生态修复与治理。
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图1-1  项目与巴中市环境管控单元位置关系图
（2）与生态环境分区管控符合性分析
根据四川省政务网“生态环境分区管控公众服务”网页（https://www.sczwfw.gov.cn/tftb/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5/scssthjtgzfwptdmibc/index.html?areaCode=510000000000#/addressAnalysis）辅助研判查询分析结果，本项目涉及生态环境管控单元1个，涉及环境要素管控分区8个，详见下表。
表1-6   本项目涉及的生态环境管控单元情况表
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	巴州区城镇空间
	ZH51190220001
	巴中市巴州区
	城镇重点管控单元


表1-7  项目所涉及环境管控单元一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	YS5119022610001
	渠江江河湖库岸线重点管控区
	巴中市巴州区
	岸线
	江河湖库岸线重点管控区

	YS5119022340001
	巴州区城镇集中建设区
	巴中市巴州区
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区

	YS5119022530001
	巴州区城镇开发边界
	巴中市巴州区
	自然资源
	土地资源重点管控区

	YS5119022540001
	巴州区高污染燃料禁燃区
	巴中市巴州区
	自然资源
	高污染燃料禁燃区

	YS5119022550001
	巴州区自然资源重点管控区
	巴中市巴州区
	自然资源
	自然资源重点管控区

	YS5119023110001
	巴州区其他区域
	巴中市巴州区
	生态
	一般管控区

	YS5119022220001
	巴河-巴州区-金碑-控制单元
	巴中市巴州区
	水
	水环境城镇生活污染重点管控区

	YS5119022220002
	巴河-巴州区-手傍岩-控制单元
	巴中市巴州区
	水
	水环境城镇生活污染重点管控区


项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: position-map-1782183846408.png]
图1-2  项目与生态环境管控单元的相对位置图
项目涉及的生态环境分区管控符合性分析如下。







	其他符合性分析
	本项目与涉及的环境管控单元符合性分析如下：
表1-8  市（州）普适性管控要求
	市州
	管控单元
	类别
	对应管控要求
	本项目情况
	符合性

	巴中市
	先保护单元+城镇重点管控单元+工业重点管控单元+要素重点管控单元+一般管控单元
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】：
培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；
【其他空间布局约束要求】：
合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业；严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖
	本项目属于防洪除涝工程，不属于“两高”项目，项目不涉及自然保护区、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】：
强化水、大气、土壤污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；
【其他污染物排放管控要求】：
/
	项目施工期配套建设施工废水沉淀池、围挡洒水抑尘等污染防控设施，严格管控施工废水、扬尘、固体废物、噪声等污染物排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	【联防联控要求】：
深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。
	本项目大气污染主要以施工期为主，项目施工阶段严格落实裸土全覆盖、洒水、密闭运输、错峰施工等扬尘管控措施，减少扬尘对区域大气环境影响。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	其他资源利用效率要求】：
持续推进畜禽粪污综合利用；加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全。
	项目不涉及
	符合

	
	城镇重点管控单元
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】：
原则上禁止新建工业企业。
禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
【限制开发建设活动的要求】：
对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。
严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合巴中市最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。
长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】：
按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。
【其他空间布局约束要求】：
/
	本项目属于防洪除涝工程，不属于新建工业企业，项目施工期严格落实污染防治措施，固体废物按要求收集处理。项目不属于禁止类、限制类建设项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【允许排放量要求】：
为保证2025、2035年区域地表水控制断面水质不下降，5个城镇重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年建议控制在34823.36吨、3944.61吨、752.25吨以下，2035年建议控制在35519.83吨、4023.51吨、767.31吨以下。
【现有源提标升级改造】：
到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A标排放标准。
到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处理。
-加快城镇生活污水处理设施建设。推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步涉及、同步建设、同步投运。
推进车船结构升级，城区环卫、邮政、通勤、轻型物流配送等车辆使用新能源或清洁能源汽车比达到80%以上。
全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。
加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【其他污染物排放管控要求】：
1.污染物排放绩效水平准入要求：
从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。
建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。
推进建筑装饰行业VOCs综合治理，倡导绿色装修，推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品。
全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开是汽修喷涂作业。
到2025年，中心城区污水处理率达到100%；到2030年，中心城区污水处理率达到100%，县城污水处理率达100%；到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%以上，具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。
2.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。
3.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。
	项目为防洪除涝工程，新建生态护岸、生态隔离带等可提高流域水环境流域现状。
	符合

	
	
	环境风险防控
	【联防联控要求】：
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【其他环境风险防控要求】
企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。
	本项目大气污染主要以施工期为主，项目施工阶段严格落实裸土全覆盖、洒水、密闭运输、错峰施工等扬尘管控措施，减少扬尘对区域大气环境影响。项目为新建防洪除涝、城市（镇）管网及管廊建设工程，不属于工业企业。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用总量要求】：
到2025年，全市用水总量控制在7.15亿m3以内；到2030年，全市用水总量控制在7.4亿m3以内，万元工业增加值用水量17.15m3。
【地下水开采要求】：
巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。
【能源利用总量及效率要求】：
禁止使用不符合商品煤质量管理规定所列环保指标要求的商品煤。禁止劣质散煤流通与使用，依法查处散煤无照经营行为。加大民用散煤清洁化治理力度，推进以电代煤、以气代煤，推广使用洁净煤、先进民用炉具，加强民用散煤管理。
【禁燃区要求】：
在禁燃区范围内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【其他资源利用效率要求】：
到2025年，巴中市城市再生水利用率达到不低于20%，到2030年，再生水利用率不低于30%。
	本项目不涉及地下水开采，不涉及高污染燃料。
	符合


表1-9  县（市、区）普适性管控要求
	县区
	区域名称
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目情况
	符合性

	巴州区
	巴州区
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】：
/
【其他空间布局约束要求】：
加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	工程通过新建生态景观控流闸坝稳定河道生态水位、消除季节性断流，配套实施生态护岸、生态植草沟、植被带等水土保持与生境修复措施，构建连续河流生态廊道，提升流域水源涵养与水体自净能力。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【其他污染物排放管控要求】：
加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
	项目不涉及。
	符合

	
	
	环境风险防控
	【其他环境风险防控要求】：
强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控。
	项目施工期生活垃圾统一收集后交由环卫处理；危险废物暂存在临时危废暂存间后交由有资质单位处置；项目运营期不产生危废，运动广场由人为活动产生的生活垃圾统一收集后交由环卫处理，。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


表1-10  本项目与环境管控准入清单和要素管控分区管控要求的符合性分析
	“生态环境分区管控”的具体要求
	本项目情况
	符合性

	类别
	单元特性管控要求
	
	

	ZH51190220001巴州区城镇空间
	重点管控单元
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】：
（1）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；
（2）其他执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【限制开发建设活动的要求】：
（1）城市发展东拓南扩，适度向西向北，呈组团式发展。
（2）其他执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【允许开发建设活动的要求】：
/
【不符合空间布局要求活动的退出要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【其他空间布局约束要求】：
/
	项目不涉及高污染燃料，其他符合城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】：
（1）严格执行老旧机动车强制报废制度，加快淘汰污染严重的老旧车辆，鼓励使用新能源汽车，加快电动汽车充电桩、天然气加气站等基础设施建设，按期完成国家第五阶段标准车用汽油、柴油升级置换。
（2）其他执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【新增源等量或倍量替代】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【新增源排放标准限值】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
【污染物排放绩效水平准入要求】；
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【其他污染物排放管控要求】：
/
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【安全利用类农用地管控要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【污染地块管控要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【企业环境风险防控要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【其他环境风险防控要求】：
/
	项目符合城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【地下水开采要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【能源利用效率要求】：
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
【其他资源利用效率要求】：
/
	项目不涉及地下水开采，其他符合城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	YS5119022610001渠江江河湖库岸线重点管控区
	江河湖库岸线重点管控区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】：
1.严格控制新增开发利用项目的数量和类型，应按照国土、城市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定的累计不利影响。2.严格控制项目类型和开发利用方式，不得加剧险情或影响今后险工险段治理，不得违反生态敏感区特定保护目标。除建设生态公园、河滩风光带等社会公益性项目外，一般不得建设其他项目设施。
	本项目为檬子河流域水环境综合治理工程。工程通过新建拦河控流闸坝稳定河道生态水位、消除季节性断流，配套实施生态护岸、生态植草沟、植被带等水土保持与生境修复措施，构建连续河流生态廊道，提升流域水源涵养与水体自净能力；闸坝汛期全敞泄行洪，不破坏原有河流水文连通性。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022530001巴州区城镇开发边界
	土地资源重点管控区
	空间布局约束
	1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】：
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目不涉及。
	符合

	YS5119022540001巴州区高污染燃料禁燃区
	高污染燃料禁燃区
	空间布局约束
	坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】：
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目不涉及。
	符合

	YS5119022550001巴州区自然资源重点管控区
	自然资源重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】：
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目不涉及。
	符合

	YS5119023110001巴州区其他区域
	一般管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022220001巴河-巴州区-金碑-控制单元
	水环境城镇生活污染重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	【城镇污水污染控制措施要求】：
1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步设计、同步建设、同步投运，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，鼓励在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。
【工业废水污染控制措施要求】：
1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	环境风险防控
	防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系，
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119022220002巴河-巴州区-手傍岩-控制单元
	水环境城镇生活污染重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	【城镇污水污染控制措施要求】：
1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步设计、同步建设、同步投运，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，鼓励在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。
【工业废水污染控制措施要求】：
1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	环境风险防控
	防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


综上，本项目与管控单元的普适性清单和单元级清单要求相符。



[bookmark: _Toc14436]二、建设内容
	地理位置
	巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）位于巴中市巴州区檬子河流域，项目新建生态隔离带30000m2，生态护岸50122.41m2（6公里），生态步道及护栏3公里等配套基础设施，含新建一座控制导流设施（生态景观控流闸，小（1）型），位于巴河与檬子河交汇处以东300米处。
本项目建设范围跨巴州区、巴中经开区两大行政辖区，以檬子河河道为界划分属地：
巴州区范围：仅包含檬子河右岸生态护岸工程，护岸长度2710m；
巴中经开区范围：项目绝大部分工程内容坐落于经开区，涵盖檬子河左岸全部3004m生态护岸、生态步道及护栏3公里等配套基础设施、30000㎡生态隔离带、巴河与檬子河交汇处东侧导流闸控制设施，以及生态步道及护栏3公里等配套基础设施巴河与檬子河交汇处东侧导流闸控制设施。
建设项目地理坐标位置如下：
生态护岸：生态护岸面积50122.41㎡（6公里），新建驳岸44339㎡，新建驳岸总长5714m，其中左岸驳岸长3004m，右岸驳岸长2710m。
①檬子河左岸驳岸起点坐标：E106°46'48.4811"，N31°51'29.9944"；终点坐标：E106°46'24.4577"，N31°50'12.5611"。
②檬子河右岸驳岸起点坐标：E106°46'47.5544"，N31°51'29.3967"；终点坐标：E106°46'25.3171"，N31°50'14.2254"。
控制导流设施：位于巴河与檬子河交汇处以东300米处，中心地理坐标为：E106°46'32.9632"，N31°50'14.4404"。
生态步道及护栏3公里等配套基础设施：位于檬子河左岸，上游起点坐标：：E106°46'43.3245"，N31°50'58.9874"；终点坐标：E106°46'44.0371"，N31°50'34.3277"。下游起点坐标：：E106°46'47.5502"，N31°50'27.7474"；终点坐标：E106°46'44.0371"，N31°50'34.3277"。
生态隔离带：位于生态步道旁。

	项目组成及规模
	一、项目基本情况
1、项目由来
本项目治理河段为巴中市檬子河后河大桥至天下城段，沿线以居住区为主，配套商业、教育、绿地广场，是片区居民休闲游憩的核心滨水廊道，承担城市生态与人居服务功能。
片区城镇化快速推进后，河道配套、管护体系建设滞后，存在六大突出问题：一是滨河便民休闲设施匮乏，缺少亲水空间，滨水空间体验与可达性差；二是滨河慢行步道断点多、连通性不足，难以满足低碳出行需求；三是上游河道行洪标准不足，存在淹没隐患，中下游河堤硬质化、绿地零散，景观层次单一、生态功能薄弱；四是沿河建筑立面杂乱、河堤风貌同质化，缺乏统一管控，滨河界面整体品质偏低；五是沿岸闲置土地违规开垦、利用粗放，公共配套与业态不完善，片区发展活力不足。
为系统性解决河道生态薄弱、防洪安全不足、滨水设施缺失、沿岸风貌杂乱等问题，巴中市环境投资集团股份有限公司投资9573.82万元实施檬子河流域水环境综合治理项目（一期）。主要建设内容包含30000㎡生态隔离带、总长6km共50122.41㎡生态护岸、3km生态步道及护栏，另于巴河与檬子河交汇处以东300米新建一座控制导流设施。项目完工后可修复河道生态、强化行洪安全、优化人居环境、统一提升滨河城市风貌，推动片区生态、社会、经济协同高质量发展。
本项目2025年11月8日取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第5119022025XS0017569号）；2025年11月18日取得巴中市发展和改革委员会《关于巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（巴发改审〔2025〕49号），项目代码：2511-511900-04-01-534832；2026年3月13日取得巴中市发展和改革委员会《关于巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）初步设计及概算的批复》（巴发改审〔2026〕16号）。
根据中国十九冶集团有限公司编制的《巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）初步设计文件》（2026年2月），项目建设内容主要包括新建檬子河大桥至巨林天下城段污水管网2800米，配套河道垃圾处理及河道清淤总量约4.5万m3，生态隔离带30000m2，生态护岸50122.41m2（6公里），生态步道及护栏3公里等配套基础设施，含新建一座控制导流设施，位于巴河与檬子河交汇处以东300米处。根据业主单位出具的“关于巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）河道清淤及垃圾处理工程、新建檬子河大桥至巨林天下城段污水管网2800米不纳入本次环评评价范围的情况说明”，本次环境影响评价工作范围不含配套河道垃圾处理及河道清淤工程（清淤总量约4.5万m3）、新建檬子河大桥至巨林天下城段污水管网2800米，该部分工程不纳入本次环评评价内容，相关环境影响评价工作由建设单位另行组织实施。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目新建生态护岸面积50122.41㎡（6公里），新建驳岸44339㎡，新建驳岸总长5714m，其中左岸驳岸长3004m，右岸驳岸长2710m；新建一座控制导流设施，属于“127、防洪除涝工程-其他”，应编制环境影响报告表。
2、项目建设内容
项目名称：巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）
建设单位：巴中市环境投资集团股份有限公司
建设范围：四川省巴中市巴州区檬子河流域
建设内容：
（1）控流导流设施（生态景观控流闸）：生态景观控流闸布置在巴河与檬子河交汇处以东300米处，水闸正常蓄水位（环境生态蓄水位）346.00m，闸底板高程341.50m，闸门挡水高度4.5m。水闸顺水流方向依次布置铺盖段、闸室段、护坦。闸室段顺水流方向长16.2m，轴线长52.0m，沿轴线从左至右依次布置左岸启闭机室、40×4.5m（宽×高）底轴旋转钢闸坝，右岸启闭机室。底轴旋转钢闸门立门挡水时允许堰顶溢流水头0.30m，即立门挡水最高运行水位346.30m。本工程等别为Ⅳ等、规模为小（1）型，主要建筑物级别为4级，次要建筑物及临时建筑物级别均为5级，工程防洪标准按20年一遇设计，50年一遇校核。
（2）生态护岸：生态护岸面积50122.41㎡（6公里），新建驳岸44339㎡，新建驳岸总长5714m（左岸驳岸长3004m，右岸驳岸长2710m），驳岸顶高程351.50m，对应河道常水位346.00m，河底340.50m、基础底338.50m。本工程建筑物为4级，其防洪标准为50年一遇。
（3）生态步道及护栏3公里等配套设施：河道东岸绿地由南至北设计滨河步道，分为透水混凝土面层和木栈道两种形式。市政路一侧设置多个出入口场地，通过步道连接至滨河区域，方便居民及游客日常休闲需求。道路外侧设置隔离护栏，采用不锈钢立柱结合钢索形式，总高度1.2米，符合《公园设计规范》（GB51192-2016）防护要求。栏杆扶手结合科普标识牌，进行生态科普宣传。
①台地草坪场地：利用现状自然高差，设计台地式大台阶，通往亲水平台，大台阶兼坐凳，为游人提供休憩设施，可进行观演、集会等市民活动。
②运动健身场地：充分利用后河桥桥下空间（运动广场）和南侧空闲场地（河湾剧场），营造运动休闲为主要功能的活动场地。设置篮球场、羽毛球场、健身器械等，同时布置休憩坐凳等设施，完善基础配套，方便周边居民日常锻炼、休闲活动。
③标识牌：采用三级导览系统，分为一级导览牌，二级指向导览牌，三级方向指引牌，分别布置于主要出入口，场地处，及道路交叉口。
④停车场：设置生态停车场3片，停车位共400个，其中包含充电桩100个；停车场为透水混凝土面层。
（4）生态隔离带：
①台地草坪场地：根据现状地形高差，布置台地空间，铺装材料以彩色透水混凝土和花岗岩台阶为主。
②生态草沟：于滨水游步道一侧设置生态植草沟3000m2。
二、项目组成及主要环境问题
本项目主要建设内容为堤防建设、控制导流设施建设、污水管网建设、生态隔离带、步道及护栏等配套设施的建设，涉水工程安排在非汛期施工。项目占地不涉及永久基本农田。项目组成及主要环境问题见下表。
表2-1  项目组成及主要环境问题
	组成
	建设内容及规模
	环境影响

	
	
	施工期
	运营期

	主体工程
	控流导流设施
	新建一座生态景观控流闸，位于巴河与檬子河汇口上游约300m处，闸体布置于河床中央，溢流段总长40.0m，闸底板高程341.50m，闸体高度4.5m，闸顶高程353.10m。闸前回水区形成连片生态水域，正常蓄水位346.00m。
	占用土地、水土流失、生活废水、生活垃圾、施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废
	/

	
	生态护岸
	生态护岸面积50122.41㎡（6公里），新建驳岸44339㎡，新建驳岸总长5714m，其中左岸驳岸长3004m，右岸驳岸长2710m。采用“石笼护脚+植被护坡”工艺。
	
	/

	
	生态隔离带
	设置生态隔离带30000㎡。
①台地草坪场地：根据现状地形高差，布置台地空间，铺装材料以彩色透水混凝土和花岗岩台阶为主。
②生态草沟：于滨水游步道一侧设置生态植草沟，宽1米，深20-30公分，底部散铺卵石，种植耐水湿地被
植物。
	
	/

	
	生态步道及护栏3公里等配套设施
	河道东岸绿地由南至北设计滨河步道，分为透水混凝土面层和木栈道两种形式。市政路一侧设置多个出入口场地，通过步道连接至滨河区域，方便居民及游客日常休闲需求。道路外侧设置隔离护栏，采用不锈钢立柱结合钢索形式，总高度1.2米，符合《公园设计规范》（GB51192-2016）防护要求。栏杆扶手结合科普标识牌，进行生态科普宣传。
①滨水游步道：滨水步道2.5-3.0米宽，采用80厚6mm粒径C25彩色透水混凝土面层，5厚不锈钢板收边。园路采用60厚灰色透水砖面层，100宽预制混凝土平道牙收边。
②铺装场地：铺装材料以彩色透水混凝土、透水砖为主，满足周边居民日常活动需求。
③运动健身场地：充分利用后河桥桥下空间（运动广场）和南侧空闲场地（河湾剧场），营造运动休闲为主要功能的活动场地。设置篮球场、羽毛球场、健身器械等，同时布置休憩坐凳等设施，完善基础配套，方便周边居民日常锻炼、休闲活动。
③标识牌：采用三级导览系统，分为一级导览牌，二级指向导览牌，三级方向指引牌，分别布置于主要出入口，场地处，及道路交叉口。
④停车场：设置生态停车场3片，停车位共400个，其中包含充电桩100个；停车场为透水混凝土面层。
	
	生活垃圾、社会噪声

	临时工程
	施工导流
	控流导流设施：围堰导流标准为5年一遇。导流工程安排在两个枯期（第一年11月〜第二年3月）施工。本工程采用束窄河床导流方式，一期右岸围堰挡水，左岸束窄河床导流，汛期由全河道断流过流；二期左岸围堰挡水，右岸已建坝段过流。围堰型式采用土石围堰，围堰采用土工膜防渗，迎水面采用编织袋装。
生态护岸：围堰导流标准为10年一遇。采用束窄河床，分段围堰导流，沿河道修建纵向围堰，围堰迎水面采用土工膜防渗。
	
	/

	
	施工便道
	场外交通主要利用现有公路即可进入施工区域。
场内主要利用现有城市道路作为施工期公路，接施工场地，项目位于生态景观控流闸旁设置了两条施工便道，一处位于河道右侧（1#便道），长50m，一处位于河道左侧（2#便道），长21m，便道为3.5m宽，为厚泥结石路面。
	
	/

	
	取土场
	本项目不设置取土（石、砂）场。
	
	/

	
	弃渣场
	本项目不设置弃渣场。
	
	/

	
	施工营地
	本工程不布设生活区，生活用房租用附近民房。
	
	/

	
	施工场地
	项目位于生态景观控流闸坝址处设置了一处施工工区，主要用于材料堆放、机械停放、材料加工等，共占地0.07hm2。布设于附属设施区，不新增占地。本项目施工场地仅不至于控流导流设施左侧。
	
	/

	
	机修间
	本项目施工机械维修均外委，不设机修间。
	
	/

	
	表土堆场
	项目设置2处临时堆土场，占地面积0.12hm²，一处位于休闲广场处，占地0.04hm²，一处位于河湾剧场处，占地0.08hm²。布设于附属设施区，不新增占地。
	
	/

	
	土石方
	本项目一般土石方挖方总量19.0万m³（含表土剥离0.2万m³），填方总量19.0万m3（含表土回覆0.2万m³），挖填平衡，无一般土石方弃方。
	
	/

	公用工程
	供水
	本工程施工用水直接提取檬子河河水。施工人员的生活用水采用市政供水。
	
	/

	
	供电
	项目区域内供电条件较好，供电线路已铺设至拟建项目区域内，容量满足项目需要，可直接对项目供电。现场另外配备2台50kW的柴油发电机组作为备用电源。
	
	/

	
	通讯
	工程区域已有有线和无线通讯网络覆盖，通讯条件较好，施工期通讯采用有线通讯和无线通讯的结合方式。
	
	

	搬迁安置
	本项目不涉及拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建。
	
	/

	环保工程
	废水
	施工期：
①生活污水：项目租用居民房屋作为生活办公区，生活污水经市政管网收集后进入城市污水处理厂处理。
②围堰内废水：围堰内废水用水泵抽至沉淀池，经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、车辆冲洗等，多余上清液引至围堰外河道排放。
③施工废水：经隔油沉淀池（6m3）处理后全部用于车辆冲洗、洒水降尘等，不外排。
④基坑排水：基坑废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘和工程回用水，严禁直接排入河道。
	
	/

	
	
	运营期：
项目运动广场及河湾剧休闲广场配套卫生间等设施，产生的生活污水经市政管网收集后进入城市生活污水处理厂处理。
	
	/

	
	废气
	施工期：
①施工扬尘：施工全线围挡施工，围挡上方设置喷雾降尘装置；施工主要道路硬化并定期对地面洒水降尘，进出车辆冲洗；运输车辆密闭；禁止风天进行渣土堆放作业，易产生扬尘的材料应进行覆盖；风速大于4m/s时应停止施工。
②机械废气：施工机械废气通过选用合格的机械设备及大气扩散得到缓解。
	
	/

	
	
	运营期：
汽车尾气：完善绿化，严格限制车速，加强管理。
	/
	废气

	
	噪声
	施工期：选用低噪声设备、加强设备维修保养；合理安排施工作业时间，夜间、午休时间禁止施工。
	噪声
	噪声

	
	
	运营期：由人群活动引起的噪声，通过静止鸣笛、加强管理可有效降低影响。
	
	

	
	固体废物
	施工期：
①建筑垃圾可资源化的外售资源处，不能回收利用的送至建筑垃圾填埋场处理；
②生活垃圾经收集后由市政环卫部门清运处理；
③沉淀池泥沙定期清掏用于堤后低洼地段回填；
④隔油池浮油收集后作为危废处置，委托有资质的危险废物处置单位进行清运处置。
	固体废物
	固体废物

	
	
	运营期：检修人员、来往行人产生的生活垃圾，垃圾桶分类收集后，由环卫部门清运处置。
	
	

	
	生态环境
	施工完毕后临时工程占地进行绿化恢复；严格控制施工范围，减少生态影响范围；严格控制开挖范围，及时回填土方。
	水土流失等
	/


三、工程机械设备
本项目建设所用的工程机械设备如下表所示。
表2-2  主要工程机械设备
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	一、土石方机械

	1 
	液压反铲
	1.0～2.0m3
	台
	3

	2 
	长臂挖掘机
	1～2.0m3
	台
	1

	3 
	液压劈裂机
	YGF-450
	台
	2

	4 
	装载机
	2.0m3
	台
	2

	5 
	推土机
	74~ 103KW
	台
	2

	二、运输设备

	1 
	汽车起重机
	25t
	辆
	2

	2 
	自卸汽车
	10～15t
	辆
	15

	3 
	自卸汽车
	15～20t
	辆
	15

	4 
	混凝土搅拌运输车
	6~ 12m3
	辆
	6

	5 
	机械翻斗车
	1m3
	辆
	2

	6 
	手推胶轮车
	
	辆
	10

	三、砼机械

	1 
	砼振动器
	插入式2.2kW
	台
	5

	2 
	电动平面抹具
	
	台
	3

	3 
	混凝土泵
	HB30
	台
	2

	4 
	混凝土输送泵
	6m³/s
	台
	2

	四、其他施工机械

	1 
	水泵
	IS125- 100-200
	台
	6

	2 
	柴油发电机
	50kw
	台
	2

	3 
	电焊机
	ZX7-400
	台
	2

	4 
	钢筋加工设备
	
	套
	1


四、工程建设任务
本工程为巴中市巴州区檬子河流域水环境综合治理项目，建设任务以河道水生态修复、流域面源污染管控为核心，通过控流导流闸坝、生态护岸、生态步道、生态草沟及滨河休闲广场等工程实施，修复檬子河水生生态系统，同时提升河道行洪安全、打造滨水生态休闲空间。
控流导流设施建成后可稳定檬子河常态生态水位，消除河道季节性断流，构建连续完整河道水体廊道；配套实施全线堤岸生态化整治，与河道水域联动构建滨水生态体系，形成檬子河城区段生态长廊。工程配套生态护岸实施后可稳固岸坡、稳定河势，堤岸整体满足区域防洪排涝需求，汛期闸坝闸门完全敞泄行洪，保障沿线城区、居民区及配套设施防洪安全。稳定的河道水深可营造深潭、浅滩多样化水生境，提升水体自净能力，改善流域水环境质量，恢复河道土著水生生物栖息环境。
项目同步配套台地草坪、生态植草沟、步道、休闲广场等生态海绵设施，生态草沟可滞留、净化地表雨水径流，管控城市面源污染；沿线布设连续绿化空间，栽植湿生、乡土乔灌草植被，搭配亲水步道、防护护栏打造滨水休闲景观，为市民提供休闲游憩场所，提升片区人居环境品质。工程无灌溉、发电、航运开发任务，通过水位精细化调控、生态流量持续下泄，维系河道基本生态用水，充分发挥流域水环境治理、生态保育、防洪安全、城市休闲的综合效益，助力区域水生态环境可持续改善。
五、工程设计与布置
1、工程等级和标准
（1）设计水平年
现状的基准年为2025年，设计水平年为2028年。
（2）防洪标准
本项目控流导流设施为Ⅳ等小（1型），主要建筑物按4级设计，次要建筑物按4级设计，临时建筑物按5级设计；工程防洪标准按20年一遇设计，50年一遇校核；生态护岸工程建筑物为4级，防洪标准为50年一遇。工程抗震设防类别为丙类，抗震设计烈度为Ⅵ度。
2、工程布置
2.1 控流导流设施
控流导流设施（生态景观控流闸）闸址位于巴河与檬子河汇口上游约300m处。水闸顺水流方向依次布置铺盖段、闸室段、护坦。
闸室段顺水流方向长16.2m，轴线长52.0m，沿轴线从左至右依次布置左岸启闭机室、40×4.5m（宽×高）底轴旋转钢闸坝，右岸启闭机室。底轴旋转钢闸门立门挡水时允许堰顶溢流水头0.30m，即立门挡水最高运行水位346.30m。左岸连接段上下游翼墙下部为衡重式挡土墙，上部为1：2框格梁植草护坡，右岸岸连接段下部为仰斜式墙与现状堤防衔接。
（1）闸室段轴线长52m，共布置1孔40.0m×45.0m（宽×高）底轴旋转钢闸门，过流净宽40m。闸室两侧为液压启闭机室，启闭机室与闸底板、闸底板中部设结构分缝，内设651型橡胶止水带止水，闸底板及启闭机室室均为C30W4F50钢筋砼结构。闸底板顺水流方向长16.2m，堰型采用宽顶堰，堰顶高程341.50m，建基面高程为337.00m，闸室底板底部设0.1m厚C20砼垫层。两侧启闭机室呈对称布置，顶部高程353.10m，与现状地面或堤防顶部连接。启闭机室顺水流向总长20.85m，宽6.0m，高16.1m，净宽3.5m，临水侧墙厚1.5m，背水侧墙厚1.0m，上、下游端墙均厚0.6m，底板厚2.8m，采用C30W4F50钢筋砼结构，底部设0.1m厚C20砼垫层。二期砼采用C40标号。右岸启闭机室段施工时需要对现有堤防进行保护，基坑开挖前需打入SP-U400×170×15.5钢板桩，桩长L=15m，启闭机室浇筑完成养护后，与现有防洪堤间空隙采用C20素砼填充。左岸直接土石方填筑后在上部建设管理房。
（2）闸室上游侧设长10m水平防渗铺盖，顶高程340.00m，厚度0.5m，铺盖前端设1.0m深防渗齿槽，铺盖采用C30W4F50钢筋砼浇筑，下设0.1m厚C20砼垫层。铺盖间结构缝、铺盖与闸底板、两侧导墙连接处结构缝均20mm 厚，采用聚乙烯闭孔泡沫板填缝，651型橡胶止水带止水。
（3）闸底板下游接20m长护坦，采用1.0m厚C30W4F50钢筋砼浇筑，并设DN75PVC排水管反滤排水孔，间排距2m，梅花型布置。下设0.1m厚C20砼垫层及0.6m厚反滤层：自上而下依次为碎石层厚200mm（d=5~20mm）、豆石层厚200mm（d=1~5mm）、粗砂层厚200mm（d=0.25~1mm）、涤纶针刺非织造土工布（300g/㎡）。护坦末端设3.5m深齿槽，内抛填大块石防冲。
（4）水闸左岸上游翼墙顺水流方向长10m，下游长20.85m。下部采用C25W4F50砼衡重式挡墙；墙顶高程346.33m，墙高7.5m，墙顶宽度0.5m，迎水面坡1：0.05，背坡上部坡比1：0.77、下墙坡比均为1：0.25，衡重台宽0.717m，墙底宽3.13m；缝间设止水。挡墙顶部以上为1：2框格梁植草护坡，框格梁断面尺寸300mm×300mm，采用C30钢筋砼浇筑，框格梁净距为2m×2m，内填300mm耕植土，撒播草籽。水闸左岸上游翼墙顺水流方向长10m，下游长20.85m，均采用总高3.96仰斜式挡墙与现有堤防迎水面衔接。仰斜式挡墙迎水侧坡度1：0.75，背水侧为1：0.5，顶宽0.5m，底宽1.49m。
2.2 生态护岸
本次治理生态护岸面积50122.41㎡（6公里），新建驳岸44339㎡，新建驳岸总长5714m，其中，左岸驳岸长3004m（驳KZ0+000-驳KZ2+108（上）、驳KZ2+180-驳KZ3+004），右岸驳岸长2710m（驳KY0+000-驳KY2+710），驳岸顶高程351.50m，对应河道常水位346.00m，河底340.50m、基础底338.50m采用“石笼护脚+植被护坡”工艺，石笼网选用PET链锁笼，内填块石，上部铺设30cm厚耕植土，种植狗牙根、紫穗槐等乡土植被。
2.3 生态隔离带
（1）台地草坪场地：根据现状地形高差，布置台地空间，铺装材料以彩色透水混凝土和花岗岩台阶为主。
（2）生态植草沟：于滨水游步道一侧设置生态植草沟，宽1米，深20-30公分，底部散铺卵石，种植耐水湿地被植物，通过植被滞留作用降低径流速度，减少地表径流量，实现雨水净化、雨水调控、改善生态环境和生态保育的作用
2.4 生态步道及护栏等配套设施
（1）滨水游步道
滨水步道2.5-3.0米宽，采用80厚6mm粒径C25彩色透水混凝土面层，5厚不锈钢板收边。
园路采用60厚灰色透水砖面层，100宽预制混凝土平道牙收边。
（2）铺装场地
活动场地：铺装材料以彩色透水混凝土、透水砖为主，满足周边居民日常活动需求。
运动场地：以彩色塑胶及硅PU铺装材料为主，打造高质量运动场地，包含篮球场、网球场、羽毛球场等。
（3）运动场地：充分利用后河桥桥下空间和南侧空闲场地，营造运动休闲为主要功能的活动场地。设置篮球场、羽毛球场、健身器械等，同时布置休憩坐凳等设施，完善基础配套，方便周边居民日常锻炼、休闲活动。
（4）标识牌：采用三级导览系统，分为一级导览牌，二级指向导览牌，三级方向指引牌，分别布置于主要出入口，场地处，及道路交叉口。
（5）停车场：设置生态停车场3片，停车位共400个，其中包含充电桩100个；停车场为透水混凝土面层。
六、工程占地及建设征地与移民安置
1、工程占地
根据《巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）水土保持方案报告书》（2026年5月），本项目总用地20.94hm²，其中，水域面积8.756hm²（临时占地），陆地面积12.184hm²（永久占地）。其中河道整治工程占地13.31hm²、景观绿化工程占地0.65hm²、附属工程占地2.23hm²（包含），保留区面积4.90hm²（秦巴大道桥处至檬子河中桥处进行保留，对该区不进行扰动），占地类型为耕地、建设用地、其他用地、水域及水利设施用地。本项目不涉及基本农田和公益林。本项目开工前应按相关要求办理用地手续。
2、建设征地与移民安置
本项目不涉及建设征地与搬迁。
七、土石方
（1）土石方平衡
本项目一般土石方挖方总量19.0万m³（含表土剥离0.2万m³），填方总量19.0万m³（含表土回覆0.2万m³），挖填平衡，无一般土石方弃方。
①本项目生态护岸基础开挖、控流导流建设等，共挖土方2.7万m3（含剥离表土0.02万m3），填方2.68万（本区域利用填方2.68万m³），剩余0.02万m³表土用于本项目景观绿化。
②本项目场地平整、建筑物基础开挖、道路开挖回填、运动场地开挖回填等其他附属工程共挖方16.3万m³（含表土剥离0.18万m³），填方16.3万m³，剩余1.18万m³表土用于本项目景观绿化
（2）弃渣场
本项目土石方平衡，不单独设置弃渣场。
九、公用工程
1、施工供水
本工程施工用水直接提取檬子河河水。施工人员的生活用水采用市政供水。
2、施工供电
项目区域内供电条件较好，供电线路已铺设至拟建项目区域内，容量满足项目需要，可直接对项目供电。现场另外配备2台50kW的柴油发电机组作为备用电源。
3、施工通讯
工程区域已有有线和无线通讯网络覆盖，通讯条件较好，施工期通讯采用有线通讯和无线通讯的结合方式。

	总平面及现场布置
	1、 施工总布置原则
1、有序原则：便利交通、运输和规范；
2、安全原则：有施工和运输安全；
3、环保原则：不影响周围环境，不影响行人和附近居民；
4、形象管理：能表现企业的良好形象和管理水平；
5、管理原则：有利于管理和看守；
6、符合原则：符合、服从地方管理部门的相关规定。
二、施工分区布置
本项目施工期具体的施工分区布置情况如下：
1、施工道路
（1）场外道路
本项目位于巴州区城区，沿线城市道路发达，项目紧邻巴玉路，周边有晏阳初大道、秦巴大道等城市道路，交通便利，能满足项目交通运输条件。
（2）场内道路
本项目主要利用现有城市道路作为施工期公路，接施工场地，项目位于生态景观控流闸旁设置了两条施工便道，一处位于河道右侧（1#便道），长50m，一处位于河道左侧（2#便道），长21m，便道为3.5m宽，为厚泥结石路面。
2、施工场地
项目位于控流导流设施处设置了一处施工场地，主要用于材料堆放、机械停放、材料加工等，共占地0.07hm2。
3、 临时堆土场
项目设置临时表土堆场2处，占地面积0.12hm²，一处位于休闲广场处，占地0.04hm²，一处位于河湾剧场处，占地0.08hm²。
三、施工总平面布置合理性
根据本工程的布置特点、地形和场地条件，为“方便生活、有利生产”，施工布置按照“集中与分散相结合”的原则进行。
结合工程施工管理和场地条件，项目施工场地均布设于建设场地内部；就近租赁附近民房作为施工人员办公生活场所作为施工营地，项目在拟建河湾剧场设置一个临时堆土区集中堆放。
环评要求项目设置的临时工程及运输路线尽量远离周边敏感点。施工期，在施工单位严格落实施工场地的噪声和大气污染防治措施，并对距离较近的敏感点采取必要的降噪、降尘措施，保障居民的生产生活不受影响后，从环保角度，该处选址合理。为减小临时工程对周围环境的影响，环评要求：①在进场时应首先剥离表土，对场地进行平整、硬化，并在场地周围设置排水沟，在排水沟出口处设置沉砂池使汇水在池中流速减缓、沉淀泥沙。在施工材料堆放时，要用无纺布对料堆和表土进行覆盖防护，防止降水对松散堆方的冲刷和避免产生二次扬尘；②临时工程区域应设置围挡，降低噪声对周围居民的干扰；③临时工程区域应定期洒水，降低扬尘对周围环境的影响；④工程施工结束后，应立即对临时工程设施进行拆除，做好迹地恢复；在做好水土保持措施以及施工场地环保措施的前提下，项目规划的临时工程场地合理可行。
综上可知，本项目临时工程选址合理，与外环境相容。

	施工方案
	一、施工工艺
1、施工技术要求
（1）施工总布置方案应贯彻执行合理利用土地的方针，遵循因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、节约用地、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，在满足工程建设管理要求的前提下，最大限度地减少对当地群众生产生活的不利影响。
（2）施工总布置规划应符合环境保护和水土保持的有关规定，处理好施工场地布局与环境保护、水土保持的关系。
（3）施工总布置应紧凑合理，节约用地，优先利用荒地、滩地、坡地；不占或少占耕地、林地；应避开文物古迹，避免损坏古树名木。
（4）分析各施工临建设施的使用时段，利用时间差重复利用场地；做好土石挖填方平衡，充分利用开挖渣料，合理规划布置渣场，优化弃渣顺序，以减少征地面积。
（5）尽量提高工程施工机械化程度，减少劳动力使用量，减少生活福利建筑面积。
（6）施工场地布置应与交通运输线路布置相结合，尽量避免物料倒运。
2、施工期工艺分析
本工程主要包括新建檬生态隔离带30000m2，生态护岸50122.41m2（6公里），生态步道及护栏3公里等配套基础设施，含新建一座控制导流设施，位于巴河与檬子河交汇处以东300米处。
本项目为生态影响类项目，主要为防洪除涝工程，运营期主要由人群活动产生的噪声与生活垃圾，通过加强管理、生活垃圾及时收集交由环卫处理，产生的影响较小，因此施工期是本项目评价方案的重点。施工期主要污染为施工扬尘、施工噪声等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。
（1） 控流导流设施（生态景观控流闸）施工工艺流程
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图2-1  控流导流设施（生态景观控流闸）施工工艺流程图
本项目控流导流设施具体施工工艺流程如下：
控流导流设施主要施工项目包括：基础开挖→控流导流设施混凝土浇筑→两岸链接段填筑等。根据施工导流顺序，本项目先施工右岸闸段，后施工左岸闸段。
施工程序：右岸支护开挖→右岸砼及填筑→左岸开挖→左岸砼及填筑→钢坝安装调试。
①施工导流
1）导流建筑物设计
根据主体设计，本工程一期围堰均采用土石料围堰;二期纵向围堰采用编织袋装土石围堰,横向围堰采用土石料围堰。其中土石料围堰迎水面坡度为1:1.5，背水面为1:1.5，采用土工膜防渗,围堰顶宽3.5m,编织袋装土石围堰顶宽2.0m,迎水面、背水面坡度均为1:0.75。
①导流标准
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定，临时工程建筑物为5级，对于土石围堰，其导流设计标准为5～10年洪水重现期。本工程选择5年一遇洪水重现期作为枯期导流设计标准。
②导流时段及导流设计流量
根据水文资料分析，檬子河洪枯期的流量和水位变幅较大，宜采用枯期导流。但由于本工程土建和金属结构安装工程量较大，施工场地有限，且位于城区内，施工限制条件较多，因此考虑利用平水期和枯期进行导流。
本闸坝导流工程安排在两个枯期（第一年11月〜第二年3月）施工。本工程采用束窄河床导流方式，一期右岸围堰挡水，左岸束窄河床导流，汛期由全河道断流过流；二期左岸围堰挡水，右岸已建坝段过流。
③导流方式及导流程序
一期（第一年11月〜第二年1月）施工右岸闸坝段，第一年10月完成施工区地面清理工作以及工厂建设等准备工作；第一年11月进行土石围堰施工，11月～1月中旬进行基坑开挖、底轴旋转液压启闭钢闸坝（BH0+020.00～BH0+046.00段）、消力池、防冲槽、翼墙、防渗刺墙、防渗帷幕等混凝土（块石）施工、闸门安装等。1月下旬拆除上下游围堰以及其它洪水位以上后续施工。
一期围堰导流时段为11月至次年1月，相应5年一遇洪水流量为0.86m³/s，如实际施工时间超出导流时段，施工单位必须采取措施，保证施工安全和河道行洪安全。
 围堰填筑前应将围堰填筑范围内岸坡弃渣、树木、树根、乱石、坡积物、腐植土等清理干净。围堰黏土压实度不低于90%，压实干容重为1.45~1.6t/m³，防渗系数≤1*10 cm/s；土石填筑相对密实度控制在0.7以上。
人工铺贴土工膜。土工膜采用两布一膜基布600g/m².膜厚1.5mm。 土工膜卷在安装展开前要避免受到损坏。受到物理损坏的土工膜卷必须要修复。受严重磨损的土工膜不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工膜，不允许使用在工程上。
围堰迎水面采用袋装土石防护，采用小挖机配合人工进行装袋，袋口应用麻绳或铁丝绑扎，码放整齐，并进行平整。
二期（第二年2月〜第二年3月）施工左岸闸坝段，第二年1月完成施工区地面清理工作以及工厂建设等准备工作；第二年2月进行土石围堰施工，2月～3月中旬进行基坑开挖、底轴旋转液压启闭钢闸坝（BH0+000.00～BH0+020.00段）、消力池、防冲槽、翼墙等混凝土（块石）施工、闸门安装等。4月下旬拆除上下游围堰以及其它洪水位以上后续施工。
二期围堰导流时段为次年2月至次年3月，相应5年一遇洪水流量为1.56m³/s，如实际施工时间超出导流时段，施工单位必须采取措施，保证施工安全和河道行洪安全。围堰填筑前应将围堰填筑范围内岸坡弃渣、树木、树根、乱石、坡积物、腐植土等清理干净。围堰黏土压实度不低于90%，压实干容重为1.45~1.6t/m³，防渗系数≤1*10 cm/s；土石填筑相对密实度控制在0.7以上。人工铺贴土工膜。土工膜采用两布一膜基布600g/m².膜厚1.5mm。 土工膜卷在安装展开前要避免受到损坏。受到物理损坏的土工膜卷必须要修复。受严重磨损的土工膜不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工膜，不允许使用在工程上。
围堰迎水面采用袋装土石防护，采用小挖机配合人工进行装袋，袋口应用麻绳或铁丝绑扎，码放整齐，并进行平整。
消力池下游防冲槽根据防渗需要，浇筑部分混凝土，避免水流通过防冲槽内块石缝隙流入二期基坑，混凝土宽度1.5m，长度和深度根据现场情况确定。
一期的消力池的排水孔，采用盖子封堵，防止往二期基坑漏水。
2）围堰施工
①土石围堰填筑
覆盖层开挖：1.0~2.0m3反铲挖装，10~20t自卸汽车运输至就近围堰处进行填筑。
碎石土料填筑：由1.0~2.0m3反铲挖装，10~20t自卸汽车运至现场，由74~103kw推土机推平压实。
土石料编织袋：土石料由人工装袋，由2t农用车运至现场，人工搬运、安砌。
土工膜：人工铺贴土工膜。土工膜拉伸强度≥14MPa、断裂伸长率≥400%、直角撕裂强度≥50N/mm、碳黑含量≥2%、水蒸气渗透系数≤1.0*10-13g.cm/(cm.s.Pa),尺寸稳定性±3%。施工人员必须穿无钉鞋或胶底鞋，禁止在土工膜上任意踩踏。铺膜后应及时进行防护层施工，防止热收缩引起土工膜变形及紫外线照射引起土工膜老化。禁止接触可引起聚烯烃性能变化的化学物质，以免土工膜发生永久变形。机械不得直接碾压土工膜表面。
3）围堰拆除
土石围堰拆除按先下游，后上游的施工程序和河道行洪要求拆除，拆除后不得影响工程永久运行。采用反铲退挖，自卸汽车出渣，围堰拆除石渣料直接运送至公山镇黄金村渣场堆放。
②基础开挖
闸址开挖范围：铺盖、闸室、护坦、左右启闭机房、两岸翼墙基础；地层为砂卵石、少量粉质黏土。右岸紧邻现状堤防，基坑开挖前打入15m长SP-U400×170×15.5钢板桩挡土防渗，左岸无原有堤防无需钢板桩。开挖采用2m³液压反铲为主，水下区域搭配长臂挖机，15t自卸汽车外运弃渣；岸坡自上而下分层开挖。
③土石方回填填筑
填筑部位：左岸启闭机房后回填、翼墙背侧回填、右岸机房与老堤间隙回填、岸坡覆土。开挖合格砂卵石料由15t自卸汽车运至工作面，74kW推土机摊铺整平，13.5t振动碾碾压6～8遍，边角、墙根部位采用振动平板夯补压；施工前先开展碾压试验确定最优铺厚、碾压参数。右岸启闭机养护完成后，机房与原有堤防空隙采用C20素砼回填封堵。翼墙上部1:2坡比区域回填耕植土，浇筑C30框格梁，填充覆土植草。
④混凝土工程
浇筑构件含C20基础垫层；C30W4F50防渗铺盖、闸底板、护坦、翼墙、启闭机房主体；闸门预埋二期C40砼；C30框格生态梁。
采用商品混凝土罐车运输，混凝土泵入仓，组合钢模、插入式振捣器振捣；结构缝设置651橡胶止水带，聚乙烯闭孔泡沫板填缝。
下游护坦下部分层铺设土工布、粗砂、豆石、碎石反滤层，梅花形预埋DN75PVC排水孔，护坦末端齿槽抛填大块石防冲。
⑤金属结构及机电设备安装
土建结构（闸底板、启闭机房、翼墙）强度达标后开展安装。
施工工序：施工准备→40m底轴旋转钢闸坝吊装就位、底轴与二期砼预埋对接→两侧液压启闭机吊装安装、管路接线布设→闸门启闭调试→止水密封检测→空载、带水试运行验收。
吊装采用20～30t汽车吊，设备转运至闸室检修平台拼装调试。
（2）生态护岸施工工艺流程
本项目拟根据河岸的实际情况，在项目工程河段两岸，采用“石笼护脚+植被护坡”工艺。
1）石笼+生态植草护岸
①堤型选择
生态护岸采用钢筋石笼+镀高尔凡加筋麦克垫护坡，面坡铺填种植土后种植草+灌植物生态带，并根据现状种植土情况采取基质改善措施。根据现场踏勘和业主提供的相关的资料，并结合项目区域周边已有工程的成功经验，本项目采用“宾格石笼+生态植草护岸”结构形式。
②护岸结构设计
石笼+生态植草护岸底部采用石笼护脚，护脚基础置于覆土深度以下（护岸基础埋深应考虑河道冲刷影响），缓坡段防护高度位于常年洪水位以上，陡坡段防护高度位于10年一遇洪水位以上。护脚以上边坡应缓于1:2，陡于1:2的坡段应进行削坡处理，设计防护高程以下面坡采用镀高尔凡麦克垫防护，底部20cm铺设耕植土，上部根据水位区域依序种植水生草本植物、湿生草本植物、草本植物。
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图2-2  宾格石笼+生态植草护岸陡坡段标准断面图
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图2-3  石笼大样图
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图2-4  生态护岸施工工艺流程图
本项目生态护岸具体施工工艺流程如下：
①施工导流
导流标准：施工导流建筑物级别为5级，围堰导流标准为10年一遇。
导流时段及流量：11月~次年4月。
导流方式：枯期河道施工，治理段沿河道不均匀发育阶地和滩地，根据水力计算,施工导流方式采用束窄河床，分段围堰导流采用土工膜防渗，,保证堤防工程干地施工。
根据拟定的导流方式，确定导流程序为：
1）第1年10月，进场道路施工。
2）第1年10月底，分期分段围堰填筑。
3）第1年11月～第2年2月，堤防主体工程施工。
4）第2年3月，完成附属工程、施工场地清理，临建设施的拆除，资料整理和工程验收，工程竣工。
总工期6个月。
1）导流建筑物设计
围堰高程
根据主体设计，堰顶安全加高值0.5m，结合工程布置情况、地面高程和围堰布置，左岸布置围堰长900m。
围堰结构
根据主体设计，围堰型式采用土石围堰，围堰顶宽1.5m，迎水面边坡为1:2，背水面边坡1:1.5。砂砾石填筑，迎水面铺设复合土工膜，采用编织袋装土石围堰填筑。
2） 导流建筑物施工
围堰填筑：
采用1m3单斗液压挖掘机开挖，进占法卸料，74kw推土机平料，10t斜坡振动碾振动碾压实。
编织袋装土围堰：
编织袋装土石料利用工程砂卵石开挖料，采用74kw推土机运土石料，人工装袋堆筑护坡。
复合土工膜施工：
复合土工膜在专业加工厂拼成符合设计要求尺寸的块体（尽量宽幅），卷在钢管上，妥善运输至施工现场。人工铺设土工膜。
围堰拆除：
采用2m3挖掘机开挖，围堰料拆除后就近用于堤脚回填。
②土石方开挖
本次工程土石方开挖采用0.5~1m3反铲开挖，开挖采用分层开挖、自上而下进行，挖时由中心向两侧，先深后宽，边坡处按坡比先挖成台阶状以控制边坡，待挖至设计要求时再进行削坡。横断面方向做到远挖近倒，近挖远倒，先平后高。施工过程中如遇雨天，应派人随时观察开挖后的高边坡稳定情况，发现有坍塌趋势的边坡要采取必要的临时支护措施，以保证边坡的稳定。雨天施工时，施工台阶略向外倾斜，以利排水。
③护岸建设
本工程所需混凝土外购，由6m3~10m3混凝土搅拌运输车运输至工地附近。混凝土雨季施工应及时收集天气预报资料，使混凝土施工尽量避免大风大雨天。尽量缩小施工工作面，逐段、逐片分期施工。基础施工时，防止地面水流入仓内。
土石方填筑需先清除表层耕植土、植物根系、建筑垃圾等，清表厚度不低于 30cm，清表完成后应采用机械进行压实，压实后基础承载力不低于 80kpa。清理的表土集中堆放，用于框格梁及堤后的表土回铺。本次利用开挖料及开采的外运石渣料进行堤身填筑，填筑料中不得含垃圾、淤泥、草根、建渣等杂物。
格宾是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，在工厂做成符合工程要求的网箱结构，其具有更优于EN10223-3 标准中所述网箱的力学性能。在施工现场用石料填充格宾，用于建造如挡墙、河道固脚以及堤堰等结构，其结构具有柔性、透水性及整体性等特点。填充石料要求采用坚硬、不易风化、不易水解、不易碎的块石，填充石料粒径以 100-300mm 为宜。为了加快绿化效果，宜在格宾面墙台阶上覆盖土层撒草籽，或者布设营养土工包种植适宜的植被，或者通过插枝（根系延伸到回填土）等方式进行绿化。格宾的安装应在专业厂家的指导下进行。其使用寿命不应小于 50年。格宾购买后，人工辅助反铲安装就位。
（3）生态隔离带施工工艺流程
1）台地草坪场地
本项目生态隔离带结合场地原有地形高差设置分级台地草坪空间，采用彩色透水混凝土结合花岗岩台阶作为硬质铺装，整体形成景观缓冲隔离区域。
①场地选型
场地现状存在高低地形差，无完整绿化空间，结合区域雨水管控、景观隔离需求，选用分级台地草坪形式，兼顾透水滞水、绿化隔离双重功能。
②台地施工工艺设计
施工放样完成场地清表，对高差区域分层开挖、回填碾压整形形成分级台地；浇筑混凝土台阶基座，安装花岗岩台阶；分层摊铺彩色透水混凝土并做表面防护处理；坡面铺设 20cm 改良种植土，完成草坪铺植后养护成型，台地统一设置排水坡向生态草沟，实现地表径流有序导排。
2）生态草沟
本项目于滨水游步道单侧配套设置生态草沟，作为隔离带雨水净化设施，全线统一尺寸宽1m、深20~30cm，利用卵石、耐湿植被完成径流削减、雨水净化。
①沟槽选型
场地台地草坪存在地表雨水汇流，无天然排水通道，结合海绵城市设计要求，选用浅式生态草沟替代硬质排水沟，兼顾生态保育与排水功能。
②生态草沟施工工艺设计
测量放线后分段开挖沟槽，沟底整平夯实；底部满铺散卵石透水垫层；沿沟槽沟底、两侧边坡成片栽植鸢尾、麦冬等耐水湿地被；沟槽整体顺坡连通台地排水坡，完成整形后洒水养护，依靠植被截留减缓径流流速，净化面源雨水。
3）绿化种植工程（隔离带乔灌草植被）
本项目生态隔离带以乡土苗木构建分层绿化隔离带，乔木、灌木、地被搭配栽植，形成连续生态缓冲屏障。
①种植选型
遵循适地适树、节约易管设计原则，选用香樟、枫杨、榉树等乡土乔木，搭配南天竹、红叶石楠、紫薇等灌木，湿生地被搭配鸢尾、麦冬，构建多层次隔离植被群落。
②种植施工工艺设计
场地清理完成种植土改良回填，按苗木点位定点放样；乔木开挖大于土球 30cm 树穴，底部铺设腐熟有机肥，栽植后设立三角支撑、浇灌定根水；灌木带状密植形成隔离绿篱，统一修剪造型；滨水、草沟区域成片栽植湿生地被；完工后定期补水、除草、修剪，保障苗木成活率与隔离景观效果。
（5） 生态步道及护栏3公里等配套施工工艺流程
1）滨水生态游步道
本项目河道东岸设置3km滨河生态步道，分为C25彩色透水混凝土主步道、木栈道两类，配套灰色透水砖园路支线，全线透水铺装，结合场地竖向实现雨水下渗，串联运动广场、河湾剧场、台地草坪等活动空间，满足居民休闲通行需求。
2）护栏
步道临水侧全线设置1.2m高哑光不锈钢立柱+钢索护栏，扶手采用防腐木材质，栏杆内嵌科普标识牌，符合《公园设计规范》GB51192-2016 防护标准，步道、运动广场、河湾剧场临水边界统一配套同款护栏。
滨水步道、运动场地外侧、河湾剧场临水边缘连续设置隔离护栏，防止人员跌落；结合生态科普需求，扶手间隔150m设置一组动植物科普标识牌，兼顾安全防护与生态宣教功能。
3）运动健身广场
本项目利用后河下闲置空间以及南侧设置运动广场，铺设彩色塑胶、硅PU面层，配套篮球场、羽毛球场、健身器械、休憩坐凳，与滨河步道连通。
依托场地闲置开阔地块打造集中活动空间，透水铺装周边绿地承接场地雨水，通过植草沟、线性排水沟完成雨水消纳，适配周边居民日常锻炼、休闲集会。
二、施工时序及施工工期
结合施工条件及工程内容，总体施工顺序按照先地下、后地上；先结构、后围护；先主体、后装修；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。
技术准备：依据批准的技术文件，认真核对测量资料，组织技术人员进行现场勘测与施工调查。
物资准备：备齐施工所需的主要材料、设备，根据工程进度需要安排好各种建筑材料、工程设备的采购及进场，对于重要的原材料和天然建筑材料，现场考虑留置一定数量的储备。
施工队伍及机械设备进场：投入本工程的机械设备都是常规设备，重要的水工建筑物必须有具备水利行业相应施工资质的专业施工队伍施工。
施工现场准备：重点做好场地平整，施工场内的便道、生产生活设施以及供电等设施的修建，确保施工现场“三通一平”和临时设施等满足要求。
本项目工程施工分为工程准备期、主体工程施工期和工程完建期三个阶段。本工程施工总工期24个月，其中：工程准备期1个月，主体工程施工期22个月（非汛期），工程完建期1个月。
三、施工组织
1、主要施工材料供应
（1）天然建筑材料
本项目所需砼骨料、大卵石料、填筑料均可以当地购买，由公路运输至工地。
（2）其他建筑材料供应
本项目所需水泥、钢材、木材、混凝土、火工材料、油料、房建材料、生活物质等均可从当地购买，由公路运至工地。
2、交通条件
（1）场外交通
本项目位于巴州区城区，沿线城市道路发达，项目紧邻巴玉路，周边有晏阳初大道、秦巴大道等城市道路，交通便利，能满足项目交通运输条件。
（2）场内交通
本项目主要利用现有城市道路作为施工期公路，接施工场地，项目位于生态景观控流闸旁设置了两条施工便道，一处位于河道右侧（1#便道），长50m，一处位于河道左侧（2#便道），长21m。
3、运输组织
施工期材料运输必须服从统一调度，运输路线应尽量避开人口聚集区，避免对现有交通产生较大影响，按照有关部门的要求和指定路线、时间、方式运输。运输过程严禁超限超载，材料车需用篷布覆盖运输，减少物料洒落，产生扬尘等，不得出现超载、撒漏、不到指定地点清运等现象，途经人口聚集点时降低车速。
同时，本次评价要求运输车辆还应严格落实以下要求：
（1）运输车辆在驶离施工现场时，必须清扫车体，清洗轮胎，严禁轮胎带泥上路。
（2）运输车辆装填高度不得超出车厢外缘，必须使用防尘布覆盖或密闭运输。
（3）必须保持运输车辆车况良好，车容车貌整洁，车厢完好无损，严禁车厢底板和四周以及缝隙泄漏泥、砂等污物：必须配备后车厢挡板，凡无后车厢挡板的车辆，不准从事运输作业。
（4）运输车辆不得超载、超宽、超高运输，禁止风速大于4m/s时进行渣土运输作业。
4、工程管理要求
为确保本项目工程质量和建设工期要求，必须组建精干有效的管理机构，严格控制施工进度和质量。施工单位采用公开招标方式确定，借此可选择资质条件优良的施工队伍，保证工程质量，降低工程造价。施工期应成立建设指挥部及专职的监理部，以便对全段施工计划、财务、外购材料、施工机械设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算、环境保护、水土保持等工作进行统一管理，各地方部门参与领导管理，以发挥其优势与积极性。成立专职的监理机构对工程质量进行监督、计量与支会，确保工程质量和工期。
工程实施中必须认真贯彻国家有关方针和质量法规，实行项目法人责任制、工程招投标制、监理制和合同管理制，强化质量管理，形成一套行之有效的质量管理体系。全段施工组织应结合区域气候水文特征，充分考虑项目区水系汛期与雨季基本一致的特点，组织施工力量进行施工，施工单位应制定周密的施工进度计划，组织优秀精良的施工队伍，配备先进的施工机械设备，采购充足且质量合格的筑路材料，同时加强各分项工程施工的衔接配合，切实采取有效措施保证施工的顺利推进。
5、施工期环保手册
（1）组织机构
[bookmark: _GoBack]为切实做到施工过程中对周围环境、水利的保护工作，搞好本工程的环境保护、水土保持等各项工作，将环保、水保工作落实到受控状态，得到可靠的保证。根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》、交通部《公路路基路面环保技术规范》和其他有关环保法律、法规，为防止和减少环保事故，保证全体建设者的生命和财产环保，特成立项目环境保护领导小组，并明确机构各级成员的环境保护责任。
组长：1名
副组长：1名
成员：4~5名
领导小组下设办公室与工程科，负责环境保护日常管理工作，做到认真落实建设项目“三同时”制度，以确保项目实施顺利进行。
（2）环保程序
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图2-2  环境管理程序
（3）施工期管理措施
1）人员环保培训及意识教育
项目部坚持贯彻国家《环境保护法》、《土地法》及交通部、项目办及地方省市有关环境保护的法规，制定环境保护管理办法和实施细则，并建立奖惩制度，将环保的具体措施落实到人头。环境保护工作领导小组在项目经理、副经理和总工程师指导下，制定环保培训计划，对职工进行环境保护教育，学习环境保护的相关知识，使职工明白环境保护的重大意义，了解环境保护的相关知识。
2）环保培训计划
施工期环保培训计划包括（但不限于）以下内容：①《环境保护法》及国家和交通部有关环境保护的法规的学习。②本项目可能对环境有影响的因素分析及对策。③本项目的环境管理方案，环境保护职责及相应的奖惩制度的发布。④具体环保措施的落实。⑤环保监察计划的实施及环保控制记录的管理。⑥环保检查评审方案的发布。
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	生态环境现状
	1、 生态环境
1、主体功能区划
（1）全国主体功能区规划
根据《全国主体功能区规划》，本项目位于巴中市，不位于四川天马山国家森林公园，不属于其中的国家重点生态功能区、国家禁止开发区域等区域。
因此，本项目符合《全国主体功能区规划》相关要求。
（2）四川省主体功能区划
根据《四川省主体功能区规划》，本项目位于省级层面的重点开发区域，该区域的主体功能定位是：我国西部重要的能源化工基地，农产品深加工基地，红色旅游基地，川渝陕结合部的区域经济中心和交通物流中心，构建连接我国西北、西南地区的新兴经济带。
——形成以南充、达州、遂宁、广安、广元、巴中等中心城市为依托的城镇群空间开发格局。
——加快推进区域性中心城市发展，优化城市空间布局，拓展城市发展空间，增强城市综合服务功能，提高人口集聚能力，强化辐射和带动作用。
——加快嘉陵江产业带和渠江产业带发展。利用嘉陵江流域和渠江流域丰富的自然资源，加快川东北地区特色优势资源深度开发和加工转化，积极承接产业转移，重点发展清洁能源和石油、天然气化工、农产品加工业，大力发展特色农业和红色旅游。
——加强区域合作，大力发展配套产业。加强广安、达州与重庆的协作，建设川渝合作示范区，主动承接重庆的产业转移，加快发展汽车和摩托车配套零部件、轻纺等工业。加强南充、遂宁与成都的产业化协作，承接成都平原地区的产业转移，形成机械加工、轻纺等优势产业。
——坚持兴利除害结合，全力推进渠江、嘉陵江流域防洪控制性工程和供水 保障工程建设，增强对江河洪水的调控能力，提高防洪抗旱能力。大力加强生态 环境保护和流域综合整治，构建以嘉陵江、渠江为主体，森林、丘陵、水面、湿地相连，带状环绕、块状相间的流域生态屏障。
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图3-1  《四川省主体功能区划图》
由上可知，本项目不位于《四川省主体功能区规划》中的限制开发区域、禁止开发区域等区域，本项目控流导流设施建设可实现河道水资源统一调度管控，解决檬子河季节性断流问题，稳定维持河道生态用水，保障河流基本生态流量；工程可提升流域蓄水保供能力，防洪保护范围内规划标准洪水可有效防御，项目不涉及小水电建设，可促进建立覆盖水生态、防洪抗旱、蓄水保供、人居水环境保障的协调管理机制。配套生态护岸、生态隔离带等工程，修复河道水生境，基本实现水资源节约与高效利用，流域水环境质量有效提升。因此，项目与《四川省主体功能区规划》的相关要求基本相符。
2、生态功能区划
（1）全国生态功能区划
根据《全国生态功能区划（2015 年修编版）》，本工程所在区域属于秦岭－大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区，该区包括秦岭山地和大巴山地，包含3个功能区：米仓山－大巴山水源涵养功能区、秦岭山地生物多样性保护与水源涵养功能区和豫西南山地水源涵养功能区。行政区主要涉及陕西省的汉中、安康、西安、宝鸡、商洛、渭南，甘肃省的陇南、天水、甘南，四川省的广元、巴中、达州，重庆市的城口、巫溪，湖北省的十堰、襄阳和神农架林区，面积为179816平方公里。该区地处我国亚热带与暖温带的过渡带，发育了以北亚热带为基带（南部）和暖温带为基带（北部）的垂直自然带谱，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一，是我国生物多样性重点保护区域。该区位于渭河南岸诸多支流的发源地和嘉陵江、汉江上游丹江水系的主要水源涵养区，是南水北调中线的水源地。
区域主要生态问题：该区森林质量与水源涵养功能较低，水电、矿产等资源开发的生态破坏较严重，地质灾害威胁严重，野生动植物栖息地质量下降、破碎化加剧，生物多样性受到威胁。
生态保护主要措施：加强已有自然保护区保护和天然林管护力度；对已破坏的生态系统，要结合有关生态建设工程，做好生态恢复与重建工作，增强生态系统水源涵养和土壤保持功能；停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动；严格矿产资源、水电资源开发的监管；控制人口增长，改变粗放生产经营方式发展生态旅游和特色产业。
本项目为檬子河流域水环境综合治理公益性工程，不涉及矿产、发电、航运、规模化工矿开发等大规模高强度开发活动，不属于该生态功能区限制、禁止类建设项目。项目通过新建拦河控流闸坝稳定河道常态生态水位，消除河道季节性断流，常态化下泄生态流量保障河流生态基流。
工程选址不占用高生产力林地、生态保护红线、永久基本农田；施工阶段严格控制扰动范围，留存表层熟土，临时用地完工后及时复垦复绿，施工全过程严禁采伐林木、捕猎野生动物等破坏生态行为。综上，在严格落实各项生态环境保护措施的前提下，本项目建设符合《全国生态功能区划》相关管控要求。
（2）四川省生态功能区划
根据《四川省生态功能区划》和《四川省生态功能区划三级区特征一览表》，四川省生态功能区分为三级，即生态区、生态亚区、生态功能区。本项目位于巴中市巴州区檬子河流域，所在区域属于“I四川盆地亚热带湿润气候生态区——I-2盆中丘陵农林复合生态亚区——I-2-1盆北深丘农林与土壤保持生态功能区”。该生态功能区主要生态特征为：在四川盆地北部，跨广元、巴中、达州市的 11 个县级行政区，面积0.98万km2。区域为农田、城市、森林生态系统。主要生态问题为水土流失较严重、易发生滑坡，生物多样性及森林资源保护有待加强。土壤侵蚀高度感，野生动物生境中度敏感。生态服务功能重要性为农林及林业发展，土壤保持。生态保护与发展方向为：发掘历史文化财富，开发人文景观资源，发展旅游观光业及相关产业链。维护森林生态系统和农田生态系统的良性循环，改善水土流失现状；发展中药材产业，做好野生资源保护工作。
本项目属于防洪除涝工程，不会造成生态破坏和地表径流水质污染，且项目建成后，有利于区域地表水环境及沿线自然生态系统的保护，因此，项目与《四川省生态功能区规划》的相关要求相符。
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图3-2  《四川省生态功能区划图》
（3）巴中市生态功能区划
根据《巴中市生态功能区划》的函（巴环境函〔2019〕8号），本项目位于Ⅱ 巴南农林复合生态区、Ⅱ-2巴河流域农林复合生态亚区、Ⅱ-2-2巴中-恩阳人居生活保障生态功能区，该区域的生态功能定位是：本区是以人居保障为主导的生态功能区，其次是水源涵养、生物多样性保持，土壤保持以及营养物质保持；该区域 生态功能保护与建设的方向和任务为：
本区主要得宜于其较为平缓的地势，人口密度相对较大；本区生态功能保护与建设的主导方向是生态恢复、污染控制、污染防治和环境美化。重点任务是要治理产业结构及布局型污染破坏为先导，严格控制生产、生活废水排放；全面深入实施污染严重产业迁出转产和清洁生产工程、生活污水和垃圾集中无害化处理工程、环境优美山水城市建设工程、废弃物循环利用工程、城市地质灾害防治工程；大幅度提升环境质量水平。建设青山绿川的生态景观。山脉是生态景观的骨架和主体，是森林植被主要分布地带，具有特殊的生态功能。本区山脉生态屏障的建设要切实保护好每个地区的森林、绿地资源，改善城市生态环境，还要加强 盆周山地建设，构建生态区的外围屏障。河流是区内生态景观的灵魂，也是长江 上游流域生态系统的重要组成部分，河流生态屏障的建设要对长江干支流进行污 染控制，建设区内调节局地气候、减缓污染、连接区内外的“生命长廊”。矿区（山）是区内生态景观退化的斑块，应对废弃矿区进行综合整治，恢复矿区的生 态功能。国家重点保护野生动物的栖息地及其迁徙廊道，文物保护单位的保护范 围，森林密集区，城市组团隔离带，因保护、恢复生态环境和自然景观需要禁止开发建设的其他区域为禁建区，禁建区应加强保护，严禁任何形式的开发活动。自然保护区的实验区及外围保护地带，风景名胜区的一般景区，饮用水源二级保护区，现有林地、绿地，因保护、恢复生态环境和自然景观需要重点限制开发建设的其他区域为重点控建区，其他因保护生态环境和自然景观需要限制开发建设的区域为一般控建区。在城市规划区内充分利用自然地形和条件，栽植乔、灌木与地被植物，形成面积较大的片状、块状和线状绿地，形成集生态、景观、保健三大功能为一体的城市绿地形态。通过环主城生态林、城市组团绿化隔离带生态 林、城市干道绿化带生态林、都市区中央山脊生态林、城市生态公园、社区生态花园、城市立交桥生态林等城市生态林建设工程。大力发展循环经济和生态型产业。全面推进节能降耗减排工作，把节能降耗减排作为发展循环经济的突破口重点推进节能、节水、节材、节地工作。优化区内工业企业空间布局，逐步建立循环型产业体系，都市区严禁布置对饮用水和大气造成污染的企业，要建立起重大项目的配套加工体系，承接沿海转移的企业，重点控制耗水量大、水污染多的工业企业。完善清洁生产的技术标准体系，加快清洁生产技术创新研发和推广应用。加强废旧物资回收与循环利用，健全垃圾分类收集和分选系统，不断完善再生资源回收利用体系。倡导有利于节约资源和保护环境的消费方式，加强节能建筑、生态住宅建设，创建资源节约型城市和社区。加强自然资源的保护。
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图3-3  巴中市生态功能区划图
本项目为檬子河流域水环境综合治理工程，建设内容包含控制导流设施（生态景观闸）、生态护岸、配套生态隔离带等，项目建成后可以修复河流生态廊道，基本实现水资源节约与高效利用、流域水环境质量有效提升，为此，本项目工程建设与《巴中市生态功能区划》相关要求相符。
3、流域概况及洪水流量设计
（1）流域概况
渠江流域位于四川、陕西和重庆三省市交界地带、四川盆地东北部，北面及东北面以米仓山、大巴山与汉江分界，是嘉陵江下游左岸最大一级支流。根据流域地形和河道特征，渠江分为上、中、下游。南江县发源地至平昌河段为上游，习惯称南江，全长242km；从平昌至渠县三汇镇河段为中游，习惯称巴河，河长124km；渠县三汇镇至重庆合川渠江咀河段为下游，习惯称渠江干流，河长305.4km。渠江流域面积39220km2，约占嘉陵江全流域面积24.5%，河道全长671km,总落差1487m。
巴河发源于南江县玉泉乡平溪村的铁船山，横切于米仓山至大巴山的中山区，海拔高程 1800m。在南江县境内由东北向西南流，经玉泉、关坝、上两等乡镇，在银杏坝折向南流，经沙滩、桥亭、碾盘、南江县城、小河、沙河、下两、至元潭出南江县，进入巴州区境内，继续南流，经枣林、巴州镇、至三江镇，右纳恩阳河后，始称为巴河，东南流至梁永，折向北东流，至曾口镇复折向东南流，至金碑乡的洪流村出巴州区，进入平昌县境内，向东南蜿蜒曲折流经澌岸、兰草、坦溪、直到平昌县城所在的江口镇，与通江河汇合后，进入巴河干流。
檬子河流域为巴河左岸一级支流，发源于晒坝梁，河源高程1061.0m，向南流经黄家坝、白石岩、吕家咀，在岩梁与新桥河汇合后称后河，于巴中市城区下游罗家坝注入巴河。檬子河流域地理坐标介于106°21′～107°7′，北纬31°31′～32°04′之间，流域面积81.6km²，河道长19.5km，河道平均比降53.9‰。流域内水系不发育，主要支流有檬子河、新桥河、黄家沟。檬子河流域面积37.5km²，河道长16.0km，河道平均比降73.9‰；新桥河流域面积35.6km²，河道长9.9km，河道平均比降26.8‰。流域内山高林密，河谷深切，水流湍急。河谷多为不规则的“U”型，谷宽多在100.0m～200.0m。河床组成为大小不等的块石为主。
（2）洪水量设计
根据《檬子河水环境综合治理项目（一期）导流控流设施初步设计报告》（2026年6月），工程地处大巴山暴雨区，每年夏秋东南亚海的暖湿气流沿长江河谷而上，至大巴山受阻，由于气团的抬升作用，常降暴雨。大暴雨具有强度大，历时短的特点。据巴中气象站实测资料统计，最大一日暴雨量为263.8mm（1965年），最小为39.3mm（1961年）。一场暴雨连续降雨历时多在18h左右，主雨峰多集中在6h内。
檬子河流域的洪水由暴雨形成，雨洪关系密切，洪水与暴雨相应，一般发生在5月~9月，7月～9月份最集中，洪水过程具有山区性河流陡涨陡落，峰型尖瘦的特点，一般为单峰，历时1d～3d。
工程区无实测洪水流量资料系列，本工程设计洪水采用水文比拟法、推理公式法进行计算，最后经合理性分析后选用成果。经综合分析，本阶段推荐采用推理公式法计算的成果作为本工程坝址设计洪水成果。
本工程流域集水面积83.7km²，设计洪水流量（P=5%，20年一遇）为477m³/s，校核洪水流量（P=2%，50年一遇）为589m³/s。
根据巴中市巴州生态环境局关于“《关于申请核查巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）是否涉及‘饮用水水源保护区’情况的函》”的复函以及现场调查，本项目评价范围内无饮用水源保护区和饮用水集中取水点。
4、土地利用类型
根据《巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）水土保持报告书》及批复，项目总用地20.94hm²，其中，水域面积8.756hm²（临时占地），陆地面积12.184hm2（永久占地）。其中河道整治工程占地13.31hm²、景观绿化工程占地0.65hm²、附属工程占地2.23hm²，保留区面积4.90hm²，占地类型为耕地、建设用地、其他用地、水域及水利设施用地。本工程不涉及基本农田、文物古迹和压覆矿等项目。
5、陆生生态环境现状
①区域植被状况
巴中市境域植物资源丰富，尤以北部为最。计有乔、灌木308种，草、藤本421种。源于植物的中草药（含家种、野生，根、茎、叶、花、果）1386种、5万立方米。根据植物的生长性能及自然环境，广泛分布在境域各地。乔、灌木林区多分布在北部山地，中部、南部亦零星分布。中药材资源最多的是通江、南江两县； 牧草资源遍及境域。境域中部和南部，森林层次结构不明显，林相单纯，林下伴 生马桑、黄荆、沙棘藤蔓、杜鹃等植物；北部森林成片的较多。
本项目所在地区主要属于丘陵地区，根据现场踏勘本项目所处区域为城市环 境，植被茂密，主要树种为松树、白杨树、风景树、竹林、杂树等，另有橘子树 等果树。
根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀 濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。
②区域动物状况
巴中市家养动物有生猪、黄牛、水牛、火羊、南江黄羊、各类鸡、各类鸭、鹅、马、驴、蜂、蚕、犬、猫、各类兔等。野生动物多分布在森林密布的北部，中、南部很少。近代，在森林面积的逐年减少、猎杀频繁、酷捞滥捕的情况下，境内动物资源遭到破坏。虎、豹濒于绝迹，珍稀动物遗留不多，其它动物逐年减少。经20世纪80年代调查，境内北部共有野生动物670种。其中鱼类4目、11科、44属、47种；两栖类2目、7科、9属、20种，爬行类3目、7科、14属、21种，鸟类16目、41科、120属、176种，兽类7目、21科、52属、67种，昆虫类50科、170种，其它类169种。中南部地区尚存野生动物290余种，其中兽类22种、禽类49种、水族及两栖爬行类43种，昆虫类170余种。
依据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》及 《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，在评价区域内未发现珍稀濒危及国 家和省重点保护的野生动物，也不涉及鸟类迁徙通道。
③项目周边生态状况
本项目所在区域人类活动频繁，除了野生动物外，还人工饲养动物主要有牛、猪、狗、猫、鸡、鸭等家禽家畜。另外还有常见的小型野生动物动物主要有蛙、燕子、麻雀、田鼠等。主要树种为松树、风景树、竹林、杂树等等。
综上，项目区域内不涉及珍稀动植物、珍稀鱼类、鱼类三场、自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标。
6、水生生态环境现状
①浮游生物
1）浮游藻类
浮游藻类主要属于静水耐污性的种类，诸如绿藻门、蓝藻门和甲藻门等，优势种类小球藻、水网藻、双射盘星藻、小颤藻、大螺旋藻和裸甲藻等；硅藻门的种类较少。
2）浮游动物
浮游动物的种类与浮游藻类的种类组成类似，绝大多数属于静水耐污性，诸如轮虫、枝角类、和桡足类，优势种类多肢轮虫、臂尾轮虫、龟甲轮虫和蚤状溞等，而适应水质清新、溶氧高的原生动物种群和数量相对偏少。
②底栖生物
底栖生物的种类组成与浮游生物的种类组成类似，绝大多数属于静水耐污性，诸如水生昆虫、环节动物、软体动物和甲壳动物，优势种类蠓蚊幼虫、大蚊幼虫、淡水单孔蚓和静水椎实螺等。
鱼类主要为我国常见淡水羊子鱼类，主要分布有鲤鱼、鲫鱼、鲢鳙等。
这些鱼类主要属于上层鱼类，中层鱼类、下层底栖鱼类和底层吸附三个类群。 分布鱼类的产卵类型主要包括产粘性卵和漂流性卵两种。
根据巴中市农业农村局“关于《巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）》是否涉及重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区及珍惜鱼类‘三场一通道’情况”的复函，本项目不涉及重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区及珍惜鱼类“三场一通道”。
二、区域环境质量现状
1、环境空气环境质量现状
（1）区域环境质量达标情况
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价引用巴中市生态环境局公布的《2025年巴中市生态环境状况公报》中环境空气质量现状数据进行空气质量达标区判定。
2025年，巴城环境空气质量优良率为94.2%（未扣除异常沙尘和异常高温低湿臭氧超标影响），同比下降1.4个百分点，污染天数同比增加5天，中度污染增加1天，其中轻度污染增加4天。环境空气六项主要污染物年均浓度全部达到国家环境空气质量二级标准，空气质量综合指数为2.99，同比下降0.16。，属达标区。
（2）特征污染因子
为了解本项目所在区域特征污染物TSP环境空气质量现状，项目委托达州恒福环境监测服务有限公司开展了监测，监测情况如下：
监测点位：布设1个大气环境质量监测点，位于项目下风向约200m处 1#。
监测项目：TSP。
监测周期及频率：连续检测7天，检测日均值。
采样和分析方法：采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行。
监测结果：监测结果见下表：
表3-2  环境空气（TSP）监测结果
	监测点位
	监测时间
	监测内容
	监测结果（mg/m3）
	排放限值（μg/m3）

	项目下风向约200m处 1#
	2026.06.15
	总悬浮颗粒物（TSP）
	0.131
	0.3

	
	2026.06.16
	
	0.125
	

	
	2026.06.17
	
	0.119
	

	
	2026.06.18
	
	0.121
	

	
	2026.06.19
	
	0.128
	

	
	2026.06.20
	
	0.116
	

	
	2026.06.21
	
	0.127
	


根据上表可知，项目区域TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-202026）过度阶段二级标准限值要求。
2、地表水环境质量现状
（1）区域环境质量现状
2025年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于类水质。6个国控断面I-Il类水质占比100%，4个省控断面I-Il类水质占比75%，仅徐家河断面水质为Ⅲ类。
（2）现状监测
为了解项目区域水环境质量现状，本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2026年6月15日-2026年6月17日对项目所在地檬子河和巴河进行了现状监测，监测结果如下所示。
监测因子：pH、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、透明度、叶绿素a
监测点位：共设3个监测断面，详见表3-3。
表3-3  地表水环境监测点位设置一览表
	类别
	点位编号及位置
	检测频率
	执行标准

	地表水
	DBS1#，项目起点上游约300米处
	监测3天，
每天检测1次
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值

	
	DBS2#，檬子河与巴河汇入口
	
	

	
	DBS3#，檬子河与巴河汇入口下游约500m处
	
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值


监测结果：如下所示。
表3-4  地表水环境监测结果一览表           单位：ml
	采样日期
	监测因子
	监测点位及监测结果
	标准限值

	
	
	DBS1#，项目起点上游约300米处
	DBS2#，檬子河与巴河汇入口
	DBS3#，檬子河与巴河汇入口下游约500m处
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2026.06.15
	pH（无量纲）
	7.6
	7.8
	8.1
	6~9

	
	化学需氧量
	18
	13
	6
	20
	30

	
	五日生化需氧量
	3.7
	3.3
	1.7
	4
	6

	
	悬浮物
	12
	6
	5
	/
	/

	
	氨氮
	0.747
	0.305
	0.174
	1.0
	1.5

	
	总氮
	0.83
	0.80
	0.35
	1.0
	1.5

	
	总磷
	0.13
	0.05
	0.07
	0.2
	0.3

	
	高锰酸盐指数
	3.2
	2.6
	2.8
	6
	10

	
	透明度（cm）
	50
	30
	80
	/
	/

	
	叶绿素a
	0.014
	0.012
	0.011
	/
	/

	2026.06.16
	pH（无量纲）
	8.0
	7.8
	7.9
	6~9

	
	化学需氧量
	17
	16
	8
	20
	30

	
	五日生化需氧量
	3.5
	3.4
	1.5
	4
	6

	
	悬浮物
	11
	8
	5
	/
	/

	
	氨氮
	0.753
	0.313
	0.182
	1.0
	1.5

	
	总氮
	0.92
	0.84
	0.32
	1.0
	1.5

	
	总磷
	0.14
	0.04
	0.08
	0.2
	0.3

	
	高锰酸盐指数
	3.4
	2.9
	3.0
	6
	10

	
	透明度（cm）
	68
	30
	52
	/
	/

	
	叶绿素a
	0.015
	0.013
	0.012
	/
	/

	2026.06.17
	pH（无量纲）
	7.9
	7.9
	7.8
	6~9

	
	化学需氧量
	16
	15
	9
	20
	30

	
	五日生化需氧量
	3.4
	3.1
	1.8
	4
	6

	
	悬浮物
	11
	7
	6
	/
	/

	
	氨氮
	0.733
	0.324
	0.166
	1.0
	1.5

	
	总氮
	0.74
	0.88
	0.40
	1.0
	1.5

	
	总磷
	0.12
	0.05
	0.08
	0.2
	0.3

	
	高锰酸盐指数
	3.4
	3.0
	2.9
	6
	10

	
	透明度（cm）
	52
	35
	46
	/
	/

	
	叶绿素a
	0.016
	0.014
	0.012
	/
	/


监测结果表明，本项目各监测断面各项指标均能满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）规定的Ⅱ类、Ⅲ类水域标准要求。
3、声环境质量现状
本项目委托达州恒福环境监测服务有限公司于2026年6月16日对项目所在地声环境质量现状进行了检测。监测结果如下所示。
监测布点：本次环评在项目沿线及周边敏感点共布设声环境监测点6个，详见表3-5，具体监测点位见附图。
表3-5  声环境质量监测布点情况一览表
	序号
	点位名称及编号
	监测项目
	执行标准

	1
	1#，控制导流设施（拦河闸坝）闸址北侧中交·王府景居民楼
	环境噪声
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	2
	2#，巴中市中坝小学
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	3
	3#，檬子河大桥东侧居民楼
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	4
	4#，后河大桥西侧居民楼 
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	5
	5#，国盛首府居民楼
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	6
	6#，正兴苑居民楼
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类


监测频率：监测1天，昼、夜各1次。
监测结果：区域环境噪声监测结果见表3-6。
表3-6  声环境监测结果          单位：[dB（A）]
	检测
日期
	检测
因子
	检测点编号及位置
	昼间
	夜间
	标准限值

	
	
	
	检测时段
	检测
结果
	检测时段
	检测
结果
	昼间
	夜间

	2026.
06.16
	Leq
	1#，控制导流设施（拦河闸坝）闸址北侧中交·王府景居民楼
	11:50-12:00
	56
	23:27-23:37
	44
	70
	55

	
	
	2#，巴中市中坝小学
	10:42-10:52
	56
	22:18-22:28
	47
	60
	50

	
	
	3#，檬子河大桥东侧居民楼
	11:14-11:24
	54
	22:49-22:59
	49
	60
	50

	
	
	4#，后河大桥西侧居民楼 
	10:09-10:19
	53
	22:00-22:10
	46
	70
	55

	
	
	5#，国盛首府居民楼
	11:30-11:40
	55
	23:07-23:17
	47
	60
	50

	
	
	6#，正兴苑居民楼
	10:58-11:08
	54
	22:34-22:44
	49
	60
	50


从上表监测结果可以看出：评价区域内各敏感点监测点位的昼间、夜间声环境监测值均达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准；拟建项目沿线监测点位的昼间、夜间声环境监测值均达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类、4a类标准。
5、地下水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、地下水环境影响评价行业分类以及地下水环境敏感程度划分，本项目属于“防洪除涝工程”、“河湖整治工程”类别，对应地下水环境影响评价项目类别为IV类，IV类项目不开展地下水环境影响评价。
因此，不需要对地下水环境现状进行评价。
6、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“水利-其他”类别，属于Ⅲ类项目中不敏感，可不开展土壤环境影响评价。为了解项目区域土壤环境质量现状，本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2026年6月17日对项目所在地土壤进行了现状监测，监测结果如下所示。
监测布点：本次环评在项目控制导流设施（拦河闸坝）闸址南侧共布设土壤监测点6个。
执行标准：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值。
监测结果：区域环境噪声监测结果见表3-7。
表3-7  土壤监测结果一览表          单位：mg/kg
	采样日期
	检测因子
	检测点位及检测结果

	
	
	TR1#，控制导流设施（拦河闸坝）闸址南侧

	2026.06.17
	汞
	0.088

	
	砷
	5.85

	
	六价铬
	ND

	
	镉
	0.44

	
	铜
	26

	
	铅
	60

	
	镍
	54

	
	石油烃（C10~C40）
	ND

	
	四氯化碳
	ND

	
	氯仿
	ND

	
	1,2-二氯乙烷+苯
	ND

	
	1,1-二氯乙烯
	ND

	
	二氯甲烷
	ND

	
	1,2-二氯丙烷
	ND

	
	四氯乙烯
	ND

	
	三氯乙烯
	ND

	
	1,2,3-三氯丙烷
	ND

	
	氯乙烯
	ND

	
	氯苯
	ND

	
	1,4-二氯苯
	ND

	
	乙苯
	ND

	
	甲苯
	ND

	
	间二甲苯+对二甲苯
	ND

	
	邻二甲苯+苯乙烯
	ND

	
	1,1-二氯乙烷
	ND

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	ND

	
	反-1,2-二氯乙烯
	ND

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND

	
	1,1,1,-三氯乙烷
	ND

	
	1,1,2-三氯乙烷
	ND

	
	1,2-二氯苯
	ND

	
	苯并[a]蒽
	ND

	
	苯并[a]芘
	ND

	
	苯并[b]荧蒽
	ND

	
	苯并[k]荧蒽
	ND

	
	二苯并[a,h]蒽
	ND

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND

	
	萘
	ND

	
	䓛
	ND

	
	氯甲烷
	ND

	
	苯胺
	ND

	
	硝基苯
	ND

	
	2-氯酚
	ND


由上表可以看出，项目区域上述监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值。

	与原项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	



本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	一、环境保护保护目标
（1）地表水环境
地表水：檬子河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准，巴河巴州区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体标准。
（2） 环境空气
评价区域内的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3092-2026）过渡阶段二级标准限值。
（3）声环境质量
以项目周边200m范围内为声环境保护目标，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准要求。
根据《巴中市城区噪声功能区调整划分方案》，城市主干道、次干道道路两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）、中4a类声环境功能区标准；35m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准
根据现场踏勘，本项目附近区域无自然保护区、风景区、名胜古迹等需要特殊保护的敏感目标。评价区域内未发现野生保护植物物种以及古树名木分布，未发现国家级、省级野生保护动物物种。本项目生态环境保护目标见下表。
表3-  项目环境保护目标一览表
	环境类别
	环境保护目标
	方位
	距离
	性质
	规模
	执行标准

	大气环境
	丰泽北岸
	项目河段起点左岸北侧
	57-500m
	居民区
	1705户，约4600人
	《环境空气质量标准（GB3095-2026）》过渡阶段浓度限值二级标准要求

	
	巴中康达医院
	项目河段起点右岸西北侧
	300m
	医院
	约800人
	

	
	巴州区第七中学
	项目河段起点右岸西侧
	378m
	学校
	约2425人
	

	
	东怡苑小区
	项目河段起点右岸西侧
	20-490m
	居民区
	126户，约400人
	

	
	惠民苑小区
	项目河段起点右岸西南侧
	107-374m
	居民区
	216户，约680人
	

	
	和平园
	项目河段起点右岸西南侧
	382-571m
	居民区
	96户，约300人
	

	
	柏瑞四季
	项目河段起点左岸东北侧
	30-200m
	居民区
	2458户，约8200人
	

	
	怡景花园
	项目河段起点左岸东南侧
	178-430m
	居民区
	486户，约1630人
	

	
	玉堂街78号
	项目河段左岸起点东侧
	143-523m
	居民区
	132户，约420人
	

	
	浅水湾
	项目河段檬子河大桥左岸东北侧
	50-314m
	居民区
	956户，约3180人
	

	
	莲花苑
	项目河段檬子河大桥右岸西北侧
	130-301m
	居民区
	142户，约450人
	

	
	天通名城
	项目河段檬子河大桥右岸西北侧
	300-500m
	居民区
	627户，约2100人
	

	
	东方鑫村
	项目河段檬子河大桥右岸西南侧
	100-518m
	居民区
	1020户，约3400人
	

	
	东方鑫村二期
	项目河段檬子河大桥右岸南侧
	80-380m
	居民区
	520户，约1770人
	

	
	正兴苑
	项目河段檬子河大桥左岸南侧
	200-529m
	居民区
	156户，约500人
	

	
	东城之星
	项目河段檬子河大桥左岸南侧
	85-450m
	居民区
	316户，约1040人
	

	
	巴中市第五中学
	项目河段檬子河大桥左岸东南侧
	400m
	学校
	约3770人
	

	
	大正苑
	项目河段檬子河大桥右岸南侧
	395-488m
	居民区
	224户，约 20人
	

	
	坝中名园
	项目河段檬子河大桥右岸南侧
	500-650m
	居民区
	948户，约3140人
	

	
	巴中市中坝小学
	项目河段黄家沟大桥右岸北侧
	435m
	学校
	约3530人
	

	
	中交·王府景二期
	项目河段黄家沟大桥右岸北侧
	60-573m
	居民区
	1260户，约4200人
	

	
	万达广场
	项目河段黄家沟大桥左岸东北侧
	300m
	商业区
	约4000人
	

	
	国盛首府
	项目河段黄家沟大桥左岸东南侧
	350-705m
	居民区
	2886户，约9670人
	

	
	石长碑居民区
	项目河段黄家沟大桥左岸东南侧
	380-775m
	居民区
	208户，约660人
	

	
	中交·王府景
	项目河段终点右岸东北侧
	126-593m
	居民区
	1180户，约3930人
	

	
	巨林天下城
	项目河段终点右岸南侧
	136-555m
	居民区
	1900户，约6650人
	

	声环境
	东怡苑小区
	项目河段起点右岸西侧
	20-490m
	居民区
	126户，约400人
	根据《巴中市城区噪声功能区调整划分方案》，城市主干道、次干道道路两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）、中4a类声环境功能区标准；35m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准

	
	柏瑞四季
	项目河段起点左岸东北侧
	30-200m
	居民区
	2458户，约8200人
	

	
	浅水湾
	项目河段檬子河大桥左岸东北侧
	50-314m
	居民区
	956户，约3180人
	

	
	莲花苑
	项目河段檬子河大桥右岸西北侧
	130-301m
	居民区
	142户，约450人
	

	
	东方鑫村
	项目河段檬子河大桥右岸西南侧
	100-518m
	居民区
	1020户，约3400人
	

	
	东方鑫村二期
	项目河段檬子河大桥右岸南侧
	80-380m
	居民区
	520户，约1770人
	

	
	正兴苑
	项目河段檬子河大桥左岸南侧
	200-529m
	居民区
	156户，约500人
	

	
	东城之星
	项目河段檬子河大桥左岸南侧
	85-450m
	居民区
	316户，约1040人
	

	
	大正苑
	项目河段檬子河大桥右岸南侧
	395-488m
	居民区
	224户，约20人
	

	
	坝中名园
	项目河段檬子河大桥右岸南侧
	500-650m
	居民区
	948户，约3140人
	

	
	巴中市中坝小学
	项目河段黄家沟大桥右岸北侧
	435m
	学校
	约3530人
	

	
	中交·王府景二期
	项目河段黄家沟大桥右岸北侧
	60-573m
	居民区
	1260户，约4200人
	

	
	万达广场
	项目河段黄家沟大桥左岸东北侧
	300m
	商业区
	约4000人
	

	
	中交·王府景
	项目河段终点右岸东北侧
	126-593m
	居民区
	1180户，约3930人
	

	
	巨林天下城
	项目河段终点右岸南侧
	136-555m
	居民区
	1900户，约6650人
	

	地表水环境
	河流名城
	方位
	主要功能
	执行标准

	
	檬子河
	/
	防洪、景观
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准

	
	巴河（巴州段）
	檬子河汇入口
	防洪、景观
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体标准

	生态环境
	植被
	主要保护目标为施工影响区由于开挖、扰动、损害范围内的植株

	
	水土流失
	开挖工作面等由于开挖、扰动、堆渣引起的水土流失

	
	陆生生物
	主要保护目标为项目施工影响区惊扰、破坏部分动植物栖息地，引起动物迁徙

	
	水生生物
	主要保护目标为项目施工河堤范围内及施工区下游的水生动植物




	评价标准
	一、环境质量标准
1、大气环境
常规污染物及TSP执行《环境空气质量标准》（GB3092-2026）过度阶段二级标准限值。
表3-11  环境空气质量执行标准
	污染物
	取值时间
	浓度限值
	单位

	SO2
	年平均值
	60
	μg/m3

	
	日平均值
	150
	

	
	1小时平均值
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	日平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	1小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	60
	

	
	24小时平均
	120
	

	PM2.5
	年平均
	30
	

	
	24小时平均
	60
	

	TSP
	年平均
	200
	

	
	24小时平均
	300
	


2、地表水环境
地表水：檬子河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准，巴河巴州区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体标准。
表3-11  地表水环境质量执行标准
	评价因子
	标准限值
	单位

	
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	

	水温
	人为造成的环境水温变化应限制在：
周平均最大温升≤1
周平均最大温降<2
	℃

	pH
	6~9
	无量纲

	溶解氧
	≥5
	≥6
	mg/L

	高锰酸盐指数
	≤6
	≤4
	

	BOD5
	≤4
	≤3
	

	COD
	≤20
	≤15
	

	氨氮
	≤1
	≤0.5
	

	总磷
	≤0.2
	≤0.1
	

	石油类
	≤0.05
	≤0.05
	

	铅
	≤0.05
	≤0.01
	

	总汞
	≤0.0001
	≤0.00005
	

	挥发酚
	≤0.005
	≤0.002
	

	氟化物
	≤1
	≤1
	

	硫化物
	≤0.2
	≤0.1
	

	氰化物
	≤0.2
	≤0.05
	

	六价铬
	≤0.05
	≤0.05
	

	总砷
	≤0.05
	≤0.05
	

	总镉
	≤0.005
	≤0.005
	

	硒
	≤0.01
	≤0.01
	

	铜
	≤1
	≤1
	

	锌
	≤1
	≤1
	

	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	≤0.2
	

	粪大肠菌群
	≤10000
	≤2000
	（个/L）


3、声环境
城市区域声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。
根据《巴中市城区噪声功能区调整划分方案》，城市主干道、次干道道路两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）、中4a类声环境功能区标准；35m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。
表3-11  声环境质量执行标准
	标准类型
	标准值准   Leq：dB（A）

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	4a类
	70
	55


二、污染物排放标准
1、废气
施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）中排放限值，本项目施工期执行其中表1巴中市的扬尘排放限值，其他大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中限值要求。
表3-11  施工场地扬尘排放限值
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值（μg/m3）

	总悬浮颗粒物（TSP）
	巴中市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600

	
	
	其他工程阶段
	250


表3-11  大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3
	污染物项目
	排放浓度限值
	无组织排放监控位置

	颗粒物
	1.0
	周界外浓度最高点

	SO2
	0.4
	

	NOx
	0.2
	


2、废水
本项目施工期主要为生活废水、围堰内废水、基坑排水、施工废水以及试压废水。项目租用居民房屋作为生活办公区，生活污水经市政管网收集后进入城市污水处理厂处理。围堰内废水用水泵抽至沉淀池，经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、车辆冲洗等，多余上清液引至围堰外河道排放；施工废水经隔油沉淀池处理后全部用于车辆冲洗、洒水降尘等，不外排；基坑废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘和工程回用水，严禁直接排入河道；试压废水经沉淀池处理后全部回用于施工区域洒水降尘回用不外排。
3、噪声
（1）施工期
施工场地噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值标准。具体标准值见下表。
表3-11  建筑施工噪声排放标准   单位：dB（A）
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	噪声限值

	
	昼间
	夜间

	
	70
	55

	注：夜间场界噪声最大声级超过表中限值的幅度不得高于15 dB（A）。


（2）运营期
执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值。具体标准限值详见下表。
表1.4-10  社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）   单位：dB(A)
	各边界噪声标准类别
	标准限值

	
	昼间
	夜间

	2类标准限值
	60
	50


4、固体废物
一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；对于危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）标准要求。

	其他
	本工程属于生态影响型项目，营运期基本无污染影响。因此，本项目不设置总量控制指标。



















[bookmark: _Toc7640]四、生态环境影响分析
	施工期环境影响分析
	本项目施工期环境影响主要来自于施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水、生活垃圾等造成的环境影响。同时，施工期还存在一定的社会环境影响。施工结束后这些影响将会随之消失。
表4-1  工程环境影响特性表
	时期
	环境要素
	影响因素及环节
	主要污染物及影响因子
	影响位置
	影响性质

	施工期
	生态环境
	施工、占地（永久和临时）
	土石方工程等引起植被破坏、土地占用、土壤侵蚀、水土流失
	施工范围
	短期影响

	
	固体废弃物
	施工废弃物
	施工人员生活垃圾、建筑垃圾、隔油沉砂池浮油、弃土、沉淀池沉渣
	施工范围
	暂时性的，与施工同步

	
	声环境
	运输、施工机械
	施工噪声
	施工范围
	

	
	空气环境
	施工扬尘、施工机械燃油废气
	TSP、NOx、CO和烃类
	施工范围
	

	
	水环境
	施工废水、生活污水
	SS、CODCr、NH3-N、石油类
	檬子河
	


一、生态环境影响分析
本项目主要建设内容包括控流导流工程、生态护岸工程、生态隔离带、生态步道及护栏等配套设施。施工期对生态的影响主要是主体工程占用和临时土地，改变土地利用性质，使沿线植被覆盖率降低：工程开挖、弃土破坏地形地貌植被，破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响。本工程施工简述对区域生态环境造成的不利影响主要是以下几个方面。
1、工程占地影响分析
根据《巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）水土保持报告书》及批复，项目总用地20.94hm²，其中，水域面积8.756hm²（临时占地），陆地面积12.184hm2（永久占地）。其中河道整治工程占地13.31hm²、景观绿化工程占地0.65hm²、附属工程占地2.23hm²，保留区面积4.90hm²，占地类型为耕地、建设用地、其他用地、水域及水利设施用地。
项目占地影响主要体现在临时占地，临时占地为临时施工场地、临时施工道路、等。临时占地影响：施工临时占用地毁坏地表植被，地表裸露，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部生态系统的稳定性在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于作物的生长。
2、项目对陆生生态的影响分析
（1）工程占地对植物的影响分析
项目工程施工过程中，由于河道两侧一定范围内的施工作业带的植被将被铲除，主要为河道两岸的杂草，施工作业带其他部位的植被，由于挖掘出的土石方的堆放、人员的践踏和机具的碾压，会造成地面破坏，甚至被去除，但根系仍保留。本项目施工占地分为永久占地和临时占地，其中永久占地对植被的破坏是不可逆的，但项目工程设计在其施工结束后通过在河道两侧实施绿化，都可在一定程度上补偿因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。另外，本项目景观建设都涉及树木植被的栽种，也可在一定程度上缓解植被破坏。因此，本项目主要重点关注临时工程占地对植物的影响。
（2）工程占地对动物的影响分析
本项目建设区域为人类频繁活动区，经调查访问和沿途观察，评价区域现受人为活动影响深远，主要动物为常见物种，包括田鼠、麻雀、蛇等。其影响方式主要为：施工期间，人为活动的增加以及土方的开挖、施工振动，施工机械噪音、灯光等均会惊吓、干扰区域内野生动物。在低海拔分布的蛇类等爬行动物，由于原分布区被部分破坏，会导致这些动物高海拔地带迁移；鸟类能凭借自身的飞翔能力离开施工影响区域，寻找适宜的栖息地。
3、项目对水生生态的影响分析
檬子河水体中的水生生物主要是浮游植物和以浮游植物为食的水生生物，如鱼、虾、水蛇等常见水生动物，项目不涉及受国家保护的珍稀濒危水生生物。项目治理河段不涉及重要水生生物。
围堰施工时，河道砂砾被挖走后，由自然演替而来的河床环境将会改变，直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。
底栖动物：多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而底泥的挖除，会使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分将死亡。然而根据类似工程实施后底栖动物调查数据分析，河道底栖动物能得到一定程度的恢复，只是恢复进程缓慢。
鱼类：河床性质的改变也会造成鱼类产卵条件的变化，不利于鱼类繁殖，对河道鱼类产生一定影响。由于鱼类具有较强的迁移能力，可在周边河道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，不涉及重要水生生物。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。
水生植物：本项目围堰施工工程将改变河道底质环境，工程施工期间，水生植物将被破坏。根据类似工程调查情况，施工结束后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。另外本项目选择在枯水期进行施工，对河流的扰动相对较小，施工期间采取一定的措施：施工废水循环使用，不外排，生活污水依托周边已建污水处理设施收集处理，严禁沿河堆放土石方，生活垃圾严禁入河。
总体而言，施工期结束后，其影响将消失，因此，本项目建设对水生植物及其生态环境影响较小。
4、项目对水土流失的影响分析
本工程水土流失期主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土方开挖使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。临时施工区材料的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了区域水土流失。施工期尽可能的减少对区域植被的破坏，不得乱砍伐周边树木；禁止随意倾倒废渣、垃圾及其他废弃物；开挖裸露面采用防雨布临时遮盖，防止雨水冲刷产生水土流失。
施工单位还应采取以下措施防止水土流失：
①施工期尽量避免在雨天进行开挖运输作业。
②临时堆土区晾晒区在下雨天应采取防雨薄膜遮盖，避免雨水冲刷，造成水土流失。
二、施工期污染物的环境影响
1、大气环境影响分析
项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工车辆、施工机械排放的尾气，主要为无组织排放，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。
（1）施工扬尘
据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，由表可知，在实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围内。
表4-2  施工场地洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


由上表可知，对施工场地实施洒水，可有效控制施工扬尘产生量，TSP污染范围将缩小至20~50m范围内。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止大风天气作业和避免露天堆放是抑制这类扬尘的有效途径。
结合本项目建设内容，为减少施工扬尘对周边环境影响，本次环评要求：
①施工全线围挡施工，设2.5~3m高围挡，封闭施工现场，设置喷雾降尘装置、冲洗等防尘降尘设施，采取湿法作业，防止扬尘扩散。
②施工现场主要道路必须硬化，施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘；运输车辆出场前须对车身及轮胎进行冲洗。
③运输车辆采取密闭运输（使用防尘布覆盖），装填时需进行压实，装填高度严禁超过车斗防护栏；车辆卸货时禁止直接倾倒、抛撒；施工期材料尽可能适量、适时采购，运至施工场地后，应尽快使用，禁止在施工场地长时间堆放；合理安排施工进度，加快施工场地的挖、填作业。
④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，建筑垃圾应及时清运，对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，禁止露天堆放；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施。
⑤风速大于4m/s时应停止施工；尽量避免冬季、春季进行大规模土方作业，做到“慎开工，早完工”；遇重污染天气，建设单位和施工单位应落实各级预警下施工现场应当采取的应急措施。
同时，施工单位必须加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“十必须”、“十不准”的执行情况，“十必须”包括必须打围作业、保持干净整洁，必须设置出场车辆高压冲洗设施，必须硬化主要施工道路、出入口，必须湿法作业，必须及时清运建筑垃圾，必须使用800目密目网覆盖裸土、建渣，必须分类有序堆码施工材料，必须规范张贴非道路移动机械环保标识，必须安装扬尘在线监测设备，必须安装高清视频监控设备；“十不准 ”包括不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载，不准使用名录外运渣车，不准现场搅拌混凝土、砂浆，不准露天堆砌，不准高处抛撒建筑垃圾，不准场地积水、积泥、积尘，不准焚烧废弃物，不准干扰扬尘监测设备运行，不准干扰视频监控设备。施工单位必须严格按照《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发〔2019〕16 号）中要求，严格落实“六个百分百”要求，包括：工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输。
项目施工还应遵守《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》中的以下规定：第十四条：从事房屋建筑、市政公用、水利、交通运输、能源等各类土木工程以及建筑拆除的施工单位，应当采取措施防治施工扬尘污染，所需费用列入工程造价。第十五条：建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。暂时不能开工的建设用地，应当由享有土地使用权的单位负责对裸露地面进行覆盖。第十六条：运输矿石（粉）、煤炭、肥料、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、粉状、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，密闭运输。
施工现场管理要求：
在施工现场出入口设置喷淋、冲洗等防尘设施，对驶离车辆实施冲洗、避免车身、车轮带泥上路行驶；采取入库存放或者其他有效覆盖措施，妥善存放粉灰质建筑材料；在施工作业停止后，对裸置场地和临时堆放的建筑垃圾，采用密闭式防尘网进行遮盖或者实施绿化覆盖；配置专职人员，负责施工现场和出入口的环境卫生维护工作；
禁止在施工现场内从事下列行为：
①临时抛撒建筑垃圾等废弃物；②在规定的限制区域内现场搅拌混凝土或者砂浆；③使用袋装水泥；④无符合规定装置熔融沥青；⑤焚烧油毡、油漆、建筑垃圾、生活垃圾等物质；⑥违反规定使用燃煤等非清洁能源；⑦法律、法规、规章禁止的其他污染大气环境的行为。
综上所述，施工期内，大气环境污染主要为运输车辆道路扬尘和施工作业扬尘。施工期将对周围居民住户、学校等敏感点产生不同程度的影响，但随着施工结束影响将随之消失。针对施工期环境污染，建议在易扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的方法减轻扬尘污染，只要适当增加洒水次数，可大大减轻扬尘的污染。
评价认为，建设单位在采取以上防治措施，加强施工管理，将有效抑制施工扬尘产生，减少施工扬尘对区域大气环境的影响。
（2）施工机械及运输车辆排放尾气
由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，尾气排放源强相对较大，主要污染因子以CO、THC为主，为非连续间歇式排放。根据现场调查，项目施工场地较空旷，空气流通较好。因此项目施工场地车辆、燃油机械尾气排放对区域大气环境影响不大。
2、地表水环境影响分析
本项目施工期间产生的废水主要包括施工人员产生的生活污水、施工机械及车辆冲洗废水、基坑排水。
（1）施工废水
项目施工期生产废水主要是机械清洗废水、车辆冲洗水等，类比同类型建设项目，主要污染物及浓度分别为SS2000mg/L 、COD300mg/L、石油类20mg/L等，根据施工单位提供的资料，项目机械设备不定期进行冲洗，用水量较小，机械清洗及车辆冲洗产生的废水经施工场地内设置的隔油沉淀池容积为6m3）处理后用于车辆冲洗、洒水降尘等，不外排。
（2）生活污水
施工期间产生生活污水，其主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5等。
施工期生活污水量按以下公式计算。
Qs=（k•q1）/1000
式中：Qs——每人每天生活污水排放量（t/人•d）；
k——生活污水排放系数，一般为0.6~0.9；
q1——每人每天生活用水量定额，L/（人•d）。
参考《室外给水设计标准》，一区用水定额为100~150L/（人•d），考虑施工期施工生产生活区卫生设备条件和给排水设施水平等因素，本项目施工期生活用水定额取下限值100L/（人•d），排放系数取0.8。项目施工期高峰人数为80人，则计算得出本项目生活污水排放量为6.4t/d。
项目施工人员生活、办公均租用附近住宅，，依托租用设施所设污水收集后排入市政污水管网，经城市污水处理厂处理后达标排放，采取上述措施后，本项目施工期生活污水对区域地表水环境影响较小。
（3）围堰内废水
基坑开挖过程中会产生围堰内废水，其废水浑浊度较高，围堰内废水通过沉淀池处理后，上清液回用于洒水抑尘、工程养护、车辆冲洗等，多余的上清液引至围堰外河道排放。
（4）基坑排水
本项目基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水主要是基坑积水（覆盖层含水）、降雨、围堰渗水和其他途径来水等，经常性排水主要包括降雨等。基坑排水主要污染物为SS，浓度约在3000~4000mg/L之间。经沉淀池沉淀12h以上后，回用于周围区域绿化及道路降尘用水等，不外排。
3、地下水环境影响分析
（1）地下水水文影响分析
本项目属非污染生态类型项目，工程内容不涉及隧道、地道工程。场地地下水主要受大气降雨和地表径流补给，地下水水位具随季节呈动态变化特征。工程施工过程中做好水土防护措施，不会造成地下水的大面积流失。
因此，工程的建设对区域地下水水位的影响较小，项目建设不会引起区域地下水水位的下降，不会因工程的建设而引起区域地下水文地质问题。为尽可能减小项目对区域地下水环境的影响，评价要求，在施工过程中应切实贯彻“防、排、截、堵结合，以堵为主”的施工理念，减少局部地下水的流失。
（2）地下水水质影响分析
在项目施工期间，可能影响地下水水质的因素主要是施工过程中的各种废物、油污以及泥浆下渗进入地下水，对地下水水质产生影响。
①施工场地内堆放的各种建筑材料、施工废弃物以及机械漏油在雨水的冲刷下可能导致污染物下渗进入地下水，造成地下水污染。但该部分油污较少，且容易浮于泥浆之上而被带走，因此，在防范得当的情况下，油污和各种废料对地下水产生的影响较小。
②本项目在开挖过程中但不涉及深挖，不涉及地下水含水层，在严格按照施工工艺，保证施工机械和车辆清洁并正常运行的条件下，挖方段不会对局部地下水水质产生影响。
4、声环境影响分析
（1）噪声来源分析
本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。工程建设过程中，施工机械、运输等施工活动产生的噪声将对工程地区的声环境带来一定影响，其影响范围主要为施工沿线两侧。
施工机械噪声主要来自施工现场使用的各类机械设备产生的噪声。这些施工机械包括装载机、推土机、挖掘机等机械设备。由于本项目施工具有施工点多、线长的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1～2台施工设备在同一作业点同时使用。在施工过程中，运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地和河道沿岸，其会对周围环境产生交通噪声影响。
（2）噪声预测
项目施工机械噪声主要是低频噪声，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素。次预测采用点声源衰减模式，噪声衰减公式如下。
Lm=L0—20lgr/r0
式中：
Lm——距离声源为 r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]；
L0——距离声源为 r0米处室外声源的总声级值[dB（A）] ；
r——预测受声点距声源的预测距离（米）。
由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，噪声叠加公式如下。
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式中：n——在规定时间内噪声监测取样个数；
Li——第 i次采样读取的 A声级，[dB（A）]；
n——声源个数。
根据《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），以各施工机械的声功率级为基础，依据噪声预测公示，通过计算得出各施工机械噪声源经自然衰减达标时所需的距离，具体数据见下表。
表4-3  各施工机械场界噪声达标所需衰减距离
	序号
	设备名称
	噪声值Leq(dB)

	
	
	5m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m

	1 
	挖掘机
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	2 
	推土机
	70
	64
	60
	54
	51
	48
	46
	45
	43
	42

	3 
	自卸汽车
	70
	64
	60
	54
	51
	48
	46
	45
	43
	42

	4 
	拖拉机
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	5 
	载重汽车
	70
	64
	60
	54
	51
	48
	46
	45
	43
	42

	6 
	双轮胶车
	70
	64
	60
	54
	51
	48
	46
	45
	43
	42

	7 
	电钻
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	8 
	风钻
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	9 
	蛙式打夯机
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	10 
	砼罐吊机
	80
	74
	68
	64
	62
	60
	54
	50
	48
	46

	11 
	砼罐车
	70
	64
	60
	54
	51
	48
	46
	45
	43
	42

	12 
	砼泵
	80
	74
	68
	64
	62
	60
	54
	50
	48
	46

	13 
	砼振捣器
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	14 
	变压器
	80
	74
	68
	64
	62
	60
	54
	50
	48
	46

	15 
	柴油发电机
	70
	64
	60
	54
	51
	48
	46
	45
	43
	42

	16 
	抽水泵
	80
	74
	68
	64
	62
	60
	54
	50
	48
	46

	17 
	空压机
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	18 
	电焊机
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51

	19 
	对焊机
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51


根据上表的预测结果，施工期各施工机械所产生的噪声在30m处约为54~69dB（A）之间，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）昼间标准的要求，不满足夜间要求；在150m处约为45~55dB（A）之间，噪声基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）昼、夜间标准的要求。
根据项目外环境调查，本项目施工区域周边分布了较多的居民，为尽量避免施工噪声对附近环境敏感目标产生噪声干扰，建设单位须采取以下噪声污染防治措施：
A.施工前在施工区域张贴告示，标明施工时段，避开休息时段施工；合理布置施工高噪声源机械，应远离居民点，施工便道、施工作业机械等应控制在红线范围内；同时在工区外布置施工2m高的施工围挡，减少对施工区周边居民的影响。
B.根据《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，合理安排施工时间，强噪声的施工机械禁止夜间（22:00~6:00）施工。若因特殊需要连续施工的，施工单位应首先征得当地住建和城管等主管部门同意，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。
C.合理安排施工物料运输时间，合理规划运输路线，尽量避免周围敏感点，并严格控制运输车辆车速，经过集中居民点处禁止鸣喇叭，尽量降低车辆运输对沿线敏感点的影响。
D.选用低噪声机械设备，并加强对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生；在敏感点附近施工时，和周边居民做好沟通工作，对高噪声设备采取临时性隔声措施，设置隔声屏障；设置施工围挡。
E.施工期间由施工单位和业主单位组成环境管理部门，加强施工期环境管理，对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，以确保各类设备，特别是环保设备正常运行。
F.施工现场提倡文明施工，杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
综上，由于项目工程量小，施工期对周围环境的影响是短期的、暂时性，但由于施工段距离各声环境保护目标比较近，项目应按照规范和环评要求严格落实施工期噪声防治措施，特别是噪声敏感点周围施工时，必须采取积极降噪措施，确保施工噪声满足达标排放，避免噪声扰民。采取上述措施后，施工期间的场界噪声能够满足《建筑施工环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准要求。
5、固体废物影响分析
（1）弃方
本项目一般土石方挖方总量19.0万m³（含表土剥离0.2万m³），填方总量19.0万m³（含表土回覆0.2万m³），挖填平衡，无一般土石方弃方。
（2）建筑垃圾
施工期产生的建筑废料主要包括废木、废钢筋、废弃围堰、废包装袋等杂物，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），建筑垃圾属于“SW72工程垃圾 非特定行业900-001-S72工程垃圾。各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料”。施工阶段产生的废木、废钢筋、废弃围堰、废包装袋等可作为资源回收的材料被回收利用，不能回收的弃渣料则统一运至建筑垃圾填埋场处理。
（3）沉淀池泥沙
本项目处理施工废水的隔油沉淀池、处理围堰内废水的沉淀池均会产生的泥沙，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），泥沙属于“SW59其他工业固体废物 非特定行业900-099-S59 其他工业生产过程中产生的固体废物”，定期清掏后用于堤后低洼地段回填。
（4）隔油池浮油
车辆冲洗隔油池产生的油污收集后作为危废处置，根据《国家危险废物名录（2025年版）》分类，隔油池油污属于危险废物，危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（代码：900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）），浮油委托有资质的危险废物处置单位进行清运处置。
（5）生活垃圾
本项目施工高峰期人数为80人，生活垃圾按照每人每天产生量为0.64kg，则生活垃圾的产生量为51.2kg/d 。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），生活垃圾属于“SW64 其他垃圾 900-099-S64 园林垃圾、清扫垃圾以外的生活垃圾”，施工期间现场设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾袋封装后交由市政环卫部门统一清运，严禁生活垃圾就地掩埋、焚烧和倾倒进入周边地表水体内。
6、社会环境影响分析
（1）施工期交通影响分析
工程施工过程中，将会妨碍施工区域及附近的正常通行，还可能在一定施工阶段短时间阻断交通，或因施工现场交通指挥调度不当，导致临近施工路段路口交通堵塞，甚至可能会引发一定范围的暂时的交通堵塞。
项目应合理组织施工，提高管理效率、缩短施工工期，合理有效进行施工期的交通组织，制定切实可行的交通应急预案，积极配合交管部门加强施工路段的交通管理，确保交通畅通，将项目施工对当地居民出行和交通运输造成的影响降到最低。
评价认为，只要采取了切实可行的预防措施，科学合理地安排工期及进行交通疏通，项目施工对区域交通的影响较小。
（2）施工对沿线居民生活质量的影响
项目施工噪声、扬尘将对周边环境产生影响，影响邻近住户的生活质量。但项目采取严格的污染防治及减缓措施，可将对沿线住户的上述影响将减至最低程度，总的来说项目施工期对沿线居民生活的影响可以接受。
7、环境风险影响分析
（1）水质恶化风险
施工期间若不注意严格采取水环境保护措施，冲洗废水、含油废水以及建筑垃圾等随意排入河流，会造成檬子河水质的恶化，从而对檬子河中水生生物产生影响。
（2）油类物质运输、使用风险
油类物质的运输事故和施工设备事故可能引起油类物质泄漏、污水事故排放，在雨水等冲刷作用下，油类物质流入排水沟，最终流入区域地表水体，对其造成污染；若遇火或发生事故，可能引发火灾、爆炸风险。
①对水质的影响
油品密度较小且不溶于水，石油进入水体后，将漂浮在水面上并在重力的作用下迅速扩散，形成油膜，在水流及风联合作用下输移和扩散。同时，使下覆水体中的石油类、挥发酚等特征因子浓度升高。此外，油膜阻碍水汽交换与阳光照射，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，使河道水质进一步恶化。
②对浮游生物的影响
油类物质会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，妨碍其光合作用。国内外众多毒性试验结果表明，浮游植物作为鱼虾类饵料的基础，对各类油类的耐受能力均很低，浮游植物油类物质急性中毒致死浓度为0.1～10mg/L，一般为1mg/L。对于更敏感的生物种类，即使油浓度低于0.1mg/L也会妨碍其细胞分裂和生长速度。
③对底栖生物的影响
泄漏事件对影响范围内鱼类的影响是多方面的。油类物质通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传输富集于生物体内，而导致对鱼类的毒性，其症状主要表现为致死性、神经性、对造血功能的损失和酶活性的抑制；慢性中毒影响，即在小剂量、低浓度之下，仍表现代谢毒性、生活毒性以及“致癌、致畸、致突变”的三致毒理效应。此外，水体中一旦发生油污染，扩散的油分子会迅速随风及水的流动而扩散，鱼类等水产资源一旦与其接触，即会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。
⑤火灾、爆炸的影响
一旦发生火灾爆炸事故时，对周围人民群众的生命安全及周围环境带来一定的影响。火灾事故主要的危害是热量、燃气和缺氧这三种因素的作用。发生火灾事故释放出的大量热量可将人体灼伤，燃气和缺氧均会对人体产生危害，造成财产损失。同时，火灾和爆炸事故发生后产生大量烟气污染环境空气；消防废水若未经处理，可能对水体和土壤造成危害。
环境风险防范措施：
（1）施工单位应定期检查和维护施工机械，使机械维持良好的工作状态。
（2）加强对施工人员的技术培训，增强施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失误引起油类物质运输、使用事故。
（3）建立防汛、避台等应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须暂停施工，保证机械安全。
（4）做好相关的环境保护及水土保持措施，采取临时拦挡、完善排水设施等减轻水土流失给河道带来的环境影响；施工期间的施工废水隔油沉淀后用于洒水降尘，严禁排入河道污染河道水质；加强施工管理，杜绝出现废水事故性排放。政府有关部门及管理机构应加大执法力度，加强监督管理。
（5）制订施工期油类物质风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物资的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所应张贴应急报警电话。
应急要求：
针对本工程施工期可能发生的事故，通过对事故的风险评价，制定突发性事故应急处理预案等，对事故快速做出反应，最大限度地减少事故污染对水环境的危害，建立应对突发性事故的抢险指挥系统，组织制定一套可操作的风险应急预案是非常必要的。一旦出现重大事故，能有效地组织救援，及时控制污染、减少污染损失。采取以上风险环境影响防范措施后，本项目风险环境影响在可控制范围内。
综上，施工单位合理安排施工计划、严格实施环评提出的各项环保措施、尽可能缩短施工周期、形成良好的施工环境。施工中产生少量不利影响，都是局部的、暂时的，施工期结束影响随即消失。因此，本项目施工期间对生态环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	一、水环境影响分析
项目运营期废水主要来源于运动广场以及河湾剧场公共卫生间产生的生活污水，项目区域污水收集系统较完善，产生的生活污水由市政管网进入城市污水处理厂处理达标后排放，对外环境影响较小。
二、大气环境影响分析
本项目营运期废气污染影响主要为车辆排放的汽车尾气对沿线大气环境的影响，汽车尾气中主要污染物是CO、NO2、烟尘、碳氢化合物等，其污染源类型为分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。
本项目主要为运动广场、河湾剧场车辆临停为主，车流规模有限，尾气污染物产生量较小，搭配沿线绿化植被吸附阻滞作用，废气对区域大气环境影响程度较轻。
三、声环境影响分析
项目运营期噪声主要来源于人群活动噪声，人群活动噪 声在加强管理后可以得到有效控制，对外环境影响较小。
四、固体废物影响分析
项目运营期固废主要来自人群活动产生的生活垃圾、绿化定期修剪产生的树枝等植物垃圾。本项目设置垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；植物垃圾按要求堆放在暂存点等待环卫部门清运。
本项目运营期固废均能得到妥善处置，不会造成二次污染。
五、大气环境影响分析
本项目属生态影响型项目。在加强河道沿岸排水管理、垃圾堆放管理的情况下，项目运营期间不存在大气污染。
六、对防洪以及生态景观的影响分析
项目运营阶段，控流导流设施（生态景观控流闸）可根据汛期实时来水情况灵活开展闸门调度，大洪水工况下全开闸孔实现全断面畅泄，中小洪水期间利用闸前库容短时拦蓄超额来水、实现错峰削峰，有效降低下游河道峰值过流压力，减少沿岸村镇、耕地受淹风险；配套实施的生态护岸工程修整原有凹凸破损、易坍塌的天然岸坡，消除局部岸嘴、崩岸土体形成的阻水点位，理顺河道水流流线，提升河道行洪平顺性。同时格宾石笼、乔灌草复合护坡等柔性生态结构能够牢牢固定岸坡土体，大幅削减汛期雨水冲刷造成的岸坡水土流失，减少大量泥沙冲入主河槽淤积抬高河床，长期稳定维持河道设计行洪断面，避免河床淤塞引发的水位壅高问题，从调洪控流、稳定河道断面、减少淤积多重维度提升流域整体防洪安全保障水平。
控流导流设施（生态景观控流闸）常年调控河道基础生态水位，闸前、闸下维持连贯流动水体，形成浅滩、深潭交替的多样化流水生境，为浮游生物、底栖生物、不同习性鱼类提供繁殖、觅食栖息空间；本项目生态护岸保留岸坡土壤与水体自然交换通道，沿河道构建水下沉水植物、滨岸挺水植被、坡地乡土乔灌草分层搭配的完整水陆缓冲带，打通贯通全线的滨岸生态廊道，为两栖动物、涉水鸟类、小型陆生动物营造连续的觅食、停歇、迁徙栖息环境，有效提升河道生物群落丰富度。稳定可控的河道水位可解决天然河道枯水期河床大面积裸露、水面破碎零散的问题，全年维持连续完整河道水面；护岸植被能够截留沿岸地表径流携带的泥沙、氮磷等面源污染物，流动水体配合岸坡植被协同净化水体杂质，提升水体透明度，改善河道水色观感；工程整治原有杂乱坍塌、风貌破败的自然岸线，打造原生态连续滨水绿化带，兼顾自然生态修复与群众亲水休闲需求，显著优化河道沿线整体景观风貌。

	选址选线环境合理性分析
	一、工程选址合理性分析
本项目位于巴中市巴州区檬子河流域，本工程属于防洪除涝工程，工程选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹及饮用水源保护区，项目沿线无古木名树分布，不涉及重大生态分割及生态敏感目标的影响，项目工程选址范围内不存在鱼类等水生生物的洄游通道及“三场一通道”等重要生态环境。因此不会对周边环境造成大的影响，从环境角度可行。
二、临时工程选址合理性分析
本项目不设置混凝土拌合站、渣场、取土场和设备维修站，设备维修利用周边解决。本项目不设置施工营地，施工人员办公及住宿在周边租赁民房；施工人员就餐可在周边自行解决或是集中配餐的方式解决。为了便于施工，本项目在施工期设置施工便道、施工场地、表土堆场。
（1）施工便道
根据施工图设计，工程位于巴州区城区，沿线城市道路发达，项目紧邻巴玉路，周边有晏阳初大道、秦巴大道等城市道路，交通便利，能满足项目交通运输条件，位链接施工场地、项目位于控流导流设施工程旁设置了两条施工便道，一处位于河道右侧（1#便道），长50m，一处位于河道左侧（2#便道），长21m。
施工便道不涉及永久基本农田、生态红线等环境敏感点，周边环境保护目标主要为周边住户，主要功能为连接工程区和现有道路，布置合理。
（2）施工场地
本项目共设置1处施工工区，位于控流导流设施左岸，主要用于主要用于工程物资临时堆放和加工以及施工机械设备的临时停放，占地面积0.07hm2。
施工场地占地类型现状为水利设施用地，周边200m范围内有居民。施场地工不涉及永久基本农田、生态红线等环境敏感点，施工场地地势较平坦，位于控流导流设施工程区，能较好的满足工程施工，布置合理。
综上，本项目临时工程选址合理。
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	施工期主要生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施
1、工程占地及工程建设生态环境保护措施
根据工程布置及施工布置特点，应采取以下保护措施：
（1）施工前，先进行表土剥离，本项目表土采用“分层剥离、分层堆放、分层回填 ”的措施，以利于土壤保护及植被恢复，表土堆高不超过3m，堆存期间采取临时遮盖、临时排水、临时拦挡等措施进行防护，施工后表土反序回填，促使自然植被恢复。植被恢复时应在“适地适树、适地适草”的原则下，选择当地优良乡土草、树种进行植被恢复。
（2）合理安排施工时间，选择非汛期施工并尽量避开雨天施工，避免降雨冲刷，减少水土流失；优化施工方案，尽量缩短涉水作业时间。河道疏浚施工必须结合该河道功能并严格按照生态设计的疏浚深度实施。
（3）本项目占地类型为耕地、建设用地、其他用地、水域及水利设施用地，不涉及永久基本农田和公益林。施工前对占用林地和耕地表土进行剥离，后用于回覆，回覆厚度保证耕地耕作层厚度在60cm以上，林地土层厚度30cm以上。
（4）施工期间对现有水体施工时，需做好河道防护，设置围挡，防止挖方及建材进入河道。
（5）施工作业带位于河道红线范围内以及临时占地内， 以压占为主，施工完成后开展绿化工程恢复绿植。
（6）严格控制施工范围，合理规划施工布置，尽量减少施工占地面积和扰动范围；施工期间加强管理，在工程施工区设置警示牌，严禁施工人员、施工车辆和机械等在非施工区域活动或停放；开挖裸露面采用防雨布临时遮盖，防止雨水冲刷产生水土流失；施工结束后建设单位应及时进行迹地恢复。
在认真落实好本报告提出的生态保护措施后，项目工程占地及工程建设造成的植被破坏、水土流失影响能够降到最低。
2、对陆生生态的保护措施
（1）确定最小施工范围，划定施工红线
项目施工红线以工程设计的最小占地范围为基准，尽量降低对项目区域陆生生态环境的影响。施工前做好划线勘查工作，划定施工红线；合理进行施工布局及施工安排，严格控制工程动土范围、严禁越界施工。
（2）临时占地迹地恢复
场地平整期间地表植被及其附着土壤剥离并妥善管理，在施工结束后，对临时工程全面拆除，及时恢复，根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。植物种类应选择与周围环境相适应的当地常见植物，避免生物入侵。
（3）小型啮齿动物
加大施工人员监管力度，防止捕食动物。对工程建设开挖、 占压和扰动的地表，以及损坏植被，采取针对性的环境保护措施，尽快恢复植被，减少水土流失，促进小型动物栖息地生态环境恢复。
（4）鸟类
项目施工会驱赶鸟类离开施工区域， 由于鸟类有较强扩散能力，工程完工后鸟类会随着生态环境的改善逐渐迁回。为保护当地鸟类生物多样性，保护对策如下：减少施工对植被的破坏，保护鸟类生境；施工结束后加强植树造林，促进河道周边和其他植物群落的发展，使施工区域鸟类的种群数量得到恢复；另外，加强施工人员保护鸟类的宣传教育，严禁捡拾鸟蛋、捉幼鸟、掏鸟巢或下套捕捉等行为。
（5）植被
施工期间可能对附近的植被破坏较严重，需提前做好必要的植物防护措施。场地平整期间地表植被及其附着土壤剥离并妥善管理，待施工结束后用于植被恢复和构建。
3、对水生生态的保护措施
（1）避让措施
施工前采取驱鱼措施，最大限度的保护鱼类资源不受工程建设的破坏。涉水施工需尽量避开产粘沉卵鱼类的主要繁殖时间。
①底栖生境保护措施
仅对闸室、翼墙、护岸坡脚基础局部开挖底泥，严格划定基坑开挖边界，不额外扰动河道主槽及滩涂原生河床，减少对底栖生物栖息基底的大面积破坏；基础开挖采用小型低扰动设备，减缓作业产生的泥沙扩散。
施工完成后对基坑开挖区域重塑河床底质，恢复与原生河道接近的泥沙、卵石分层结构；投放生态石、水生植被基底，营造底栖生物附着、觅食环境，修复受损底栖栖息地。
②水生植物补偿
对施工导致水生植物损失的区域，采取水生植物补偿措施。在水生植物恢复时，需选择适合当地的本地种植物，还需考虑水流的扰动、当地土壤底质、不同种类植被的特性、种植密度、种植宽度、本地植物重建等因素。
同时，建设单位做到：①优化施工方案，加强科学管理，在保证施工质量的前提下尽量缩短施工周期，降低工程施工过程对河道生态环境的影响；②施工过程中确保现状河道水质和导流管水质，落实水土流失防治措施，施工废水、施工固废禁止入河，落实污染控制措施以达到保护河道水质和水生生态环境的目的；③施工中应加强管理，禁止捕捞当地鱼类，施工完成后必要时采用生态修复技术恢复河道内水生植被和底栖生物生态系统。
在认真落实好本报告提出的生态保护措施后，项目工程建设造成的水生生态系统影响能够降到最低。
4、水土流失防治措施
施工过程中的水土流失防治措施包括：
（1）运输工程中的散落物要及时处理。
（2）项目表土清理、开挖作业、土方回填尽量避免在多雨季节进行施工，防止形成二次水土流失；
（3）基础开挖的裸露面采取防尘遮盖等措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。
（4）施工现场应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到雨水沉淀池沉淀后用于施工区洒水降尘，防止因雨水冲刷造成水土流失。
（5）做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。
施工期结束后的生态恢复措施：
（1）清理施工场地及周边废料，恢复破坏的少量绿化植被，与后期规划的绿化工程协调进行，对损坏的树木植被进行养护修复。
（2）清理材料堆场及施工废料，搬出设备和设施，恢复原貌景观。
（3）对项目覆土区临时进行植被恢复，种植普通草本植物，采用本地植物防止外来入侵物种。
（4）施工完成后对施工场地内的污染物进行全面清理，临时设施及时拆除并对场地进行生态恢复。
在认真落实好本报告提出的生态环境影响治理措施后，项目建设造成的生态影响和水土流失影响能够降到最低。
临时工程迹地恢复措施
在施工期结束后，拆除施工场地，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理，整治施工开挖裸露面，应将原剥离表土进行回填，并在回填表土上进行绿化植物种草。对永久占地进行景观绿化，绿化选用当地种植，然后实现植被的自然恢复。植物措施施工要选择雨季或雨季即将来临之前进行， 以防恶劣天气造成不必要的损失。草籽播撒前，在种草的区域铺填一定厚度的表土。土地平整应按迹地恢复或草籽撒播要求对地形进行整理，注意将埋在土壤内的杂物等清除，同时考虑草地的排水状况，过干过湿均不利于草本植物的生长。
环评要求：凡因项目施工破坏植被而裸露的影响范围内的土地应在施工结束后立即整治利用，恢复植被，且合理选择植被类型，严禁引入外来物种，采取上述措施后影响较小。
二、施工期大气环境保护措施
本项目施工期主要的大气污染物为施工扬尘、机械废气等。
（1）施工扬尘
1）设置封闭围挡和洒水降尘系统，且项目段全封闭施工 作业。
2）施工原材料场地堆放整齐，容易产生粉尘的物料在临时存放时采取 防风遮盖措施，本项目覆盖了防尘网。
3）施工工序产生的少量建筑渣土及时清运到指定场所，避免造成二次 起尘；施工严格按照正规操作规程进行操作，严禁乱抛、乱卸。
4）施工单位施工期间定期对作业区地面进行了洒水，并对撒落在路面 的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。
5）建筑渣土运输车辆采取覆盖上路，以防尘布覆盖，防止了建筑垃圾 的清运对沿途大气环境产生污染。
6）从工地卸料后对车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。严格实施密闭运输，车辆冲洗。
（2）施工机械及运输车辆排放尾气
施工期施工单位在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。施工单位在施工期内安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。
治理措施：
①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染；
②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备；
③做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染；
④使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量，另外对车辆定期检修可减少汽车尾气排放；
⑤合理施工布局，将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散；
⑥合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞概率，降低汽车尾气对环境产生的污染；
⑦施工过程中设置施工围挡，同时安装洒水喷头对施工扬尘进行防控。
综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。
三、施工期水污染防治措施
（1）生活污水
施工人员租赁周边居民的房屋进行住宿，施工生活污水依托民房现有设施处置，收集后经市政管网进入城市污水处理厂处理。
（2）围堰内废水
堤防涉水工程首先实施围堰，利用水泵将围堰内水抽至沉淀池，围堰期间围堰内废水包括渗透水、降水等。围堰内废水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、车辆冲洗等，多余上清液引至围堰外河道排放。
（3）施工废水
项目施工期生产废水主要是混凝土养护废水、机械清洗废水、车辆冲洗水等，主要含 SS 和石油类等，SS浓度较高。生产废水经隔油沉淀池处理后全部用于车辆冲洗、洒水降尘等，不外排。禁止在河道内洗车。
（4）基坑废水
本项目基坑排水包括初期排水和经常性排水，采用基坑坡脚排水沟汇集+集水坑/排水井抽排的排水工艺：沿基坑坡脚设置排水沟收集渗水，在围堰接头处布设排水井（井底低于沟底2m）集中汇水，通过水泵抽排外运。
基坑废水经集水井沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘和工程回用水，严禁直接排入河道。
综上所述，经采取以上措施后，本项目施工期废水不会对当地地表水环境产生明显不利影响。
三、施工期噪声污染防治措施
工程施工期噪声源主要来自施工机械设备噪声及交通噪声，根据施工期噪声预测结果，结合本工程实际情况，对施工期声环境保护提出以下对策措施：
（1）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地生态环境部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。
（2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工过程中，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养。
（3）施工场地总平面布置时，施工场地周围设置围挡，合理选择高噪声机械施工位置，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。
（4）合理设计运输路线和运输方案，协调好施工车辆通行的时间，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。
（5）合理制定施工计划，按劳动卫生标准，控制高噪声机械施工人员的工作时间，对机械操作者及有关人员采取个人防护措施，如戴耳塞、头盔等。
（6）根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，合理安排施工时间，夜间不施工，执行建筑施工噪声申报登记制度，在开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地行政主管部门申报，并于施工前两天公告。
项目施工阶段采取以上噪声防治措施后，场界噪声可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，实现达标排放，对周围环境的影响甚微。由于项目施工噪声是短期污染行为，随着施工活动结束，其施工噪声也随之消失，不会对周围环境敏感点造成较大影响。
四、施工期固体废物污染防治措施
施工期固废主要来自施工产生的建筑废料、施工队伍生活产生的生活垃圾、隔油池油污和沉淀池沉渣。固体废弃物是沿着项目特点呈线性分布的，若堆放、处置不当，堆置过久覆盖灰尘后遇风还将产生扬尘对附近居民造成影响。
（1）建筑废料
建筑垃圾来源于项目建设过程中产生的水泥袋、铁质弃料、木材弃料等，这部分废弃物尽量回收利用或资源化利用。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定：“施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行防渗漏、密闭处理”，本项目拟将建筑垃圾堆放于施工场地内，除部分用于回收，其余部分及时清运到建筑垃圾场处理。为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供车辆运输时间、运输线路及废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒。
（2）施工人员生活垃圾
生活垃圾袋装收集后由市政环卫部门统一清运。
（3）隔油沉淀池浮油、沉渣
交由有资质处置单位定期进行清掏、转运处置。
五、社会环境影响减缓措施
（1）在项目周边布设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，在与既有道路的平交口做好施工期间的交通疏导和运输安全工作，减少对既有道路的交通运输工作影响。
（2）施工现场的入口设置广告牌，写明工程承包商、施工监理单位以及当地生态环境局的热线电话号码和联系人姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其他不利影响时与有关部门进行联系并得到解决。
（3）对施工车辆车速进行严格管理，避免事故发生。
（4）在夜间应尽量不进行施工或安排低噪声施工作业，强噪声的施工机械在夜间（22：00－6：00）应停止施工，施工场地外围设围栏等措施。
（5）加强与当地交通管理部门的合作，对运输路线进行合理规划，施工运输应尽量减少从居民区附近经过。
六、环境风险防范措施
工程施工过程中可能存在的危险、有害因素主要包括：建筑物布置及自然条件可能对安全卫生产生的影响、开挖边坡失稳、沉降、环境水腐蚀、物体打击、机械伤害、车辆伤害、作业环境不良等因素。主要风险在于施工期突发事故污染水体水质风险、河道边坡开挖塌方、施工期施工人员人身安全、施工设备机油泄漏等风险。
（1）施工过程中，加强对设备的检修，定期对施工设备进行维护，防止设备漏油的情况产生。施工单位应备有浮子式围油栏、无纺布聚丙烯吸油毡、收油机、浓缩型溢油分散剂等，一旦发生油品泄漏事故，首先立即切断泄漏源，并及时布设围油栏防治溢油扩散，并尽可能地利用吸油材料等将油收回。对于逸散到水面的油，使用收油机或其他吸油材料回收溢油，残余溢油尽量回收，无法回收的采用喷洒装置喷洒消油剂去除，处置过程中产生的废油、含油废水委托有资质的单位进行处置。
（2）政府有关部门水利管理机构应加强对项目区的执法力度，彻底清理水体周边污染源，加强监督管理，发现污染源，及时采取相应措施进行处理。
（3）加强水质安全宣传，防止人为污染水质。
（4）为避免对河道水质产生影响，需按主体工程设计，并在沿线道路与河流交叉路段和桥梁跨越区段设置警示标志，提示车辆减速行驶，严禁超车、超速。严禁居民随意开挖，集中居民点生活污水及生活垃圾禁止随意排放进入河道，影响河道水质。
应急措施
（1）组织体系
工程在施工期应成立应急指挥部，明确职责，对事故应急处理工作进行统一指挥和协调，负责制定应急预案的实施方案，在遇到突发性污染事故等情况下及时作出反应；成立应急支持部门，根据事故情况需要，确定应急支持部门的成员和职责分工，如安全监控中心、救援队伍、物资保障中心等。
（2）通讯联络
建立事故预警系统，及时采集、分析和传递有关的预警信息，做好现场监测和应急处理；建立工程管理机构、社会各救援机构和地方政府之间的通讯网络，保证信息畅通，以提高事故发生时的快速反应能力。
（3）人员救护和事故处理
在遭遇突发事件时，应急指挥部需要与当地政府有关部门密切合作，第一时间进行应急响应，确定现场指挥、求医救治和现场保护等措施，及时组织力量进行抢救、救护和安全转移。针对重大事故和人员伤亡情况，要做好疏散撤离工作，要安排相关支持部门及时进行物资保障；同时需要加强现场宣传和事故信息发布，保证周边群众的安全和心理需求。
（4）安全管理
河道管理部门负责做好消防安全工作，做好对火源的控制，负责消防安全教育，组织培训内部消防人员。针对不同类型的突发事件，如突发性污染事故等，需要制定相应的应急演练计划和方案，并确保应急预案的可行性和实际效果。应急演练需要结合实际工程施工情况、临时用地情况，根据突发事件的实际情况进行模拟演练。

	运营期生态环境保护措施
	一、运营期生态保护措施
（1）应按绿化美化设计要求，完成绿化带的绿化美化工作，达到恢复植被、减少水土流失、降低交通噪声和美化环境等目的。绿化植被应选择本地易生耐活树种。
（2）加强对绿化植被生长初期管护工作，确保其成活率，缩短绿化植被恢复时间，尽快对施工导致的评价区植被生物量损失进行补偿。
（3）运营期应加强沿线行道树管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护。
（4）在运营期应重点加强对列入环保部公布入侵性外来物种名录的监控。对于进入占地范围内的外来入侵物种予以清除，并尽量在种子成熟之前清除，清除后需晾干，确保植株死亡。
二、运营期水环境保护措施
（1）完善生活污水收集预处理体系，污水统一纳管输送至城市污水处理厂处置，常态化管护管网设施，杜绝污水外泄污染水体。
（2）配套地表径流截污沉淀设施，管控区域面源污染，减少泥沙、杂物入河。
（3）建立污水运维管理、应急处置及水质监测机制，长效防控水环境风险。
（4）设置环保宣传标语，开展节水护水宣传引导，提升人员环保意识。
三、运营期大气环境保护措施
（1）规范广场、剧场临停车辆通行秩序，设置减速标识，减少车辆怠速、低速行驶尾气排放。
（2）沿线种植本土乔灌绿化植被，利用植被吸附、阻滞尾气污染物，弱化废气扩散影响。
（3）设置低碳出行宣传标语，引导游客优先步行、骑行，减少机动车使用频次。
（4）做好场地常态化保洁，抑制地面扬尘，协同降低区域大气污染物总量。
四、运营期声环境保护措施
本项目运营期游客等活动时会产生一定的噪声，一般情况下，人群活动噪声较小，运营期加强管理，不会对周边环境造成较大影响。
五、运营期固体废物环境保护措施
本项目运营期的固体废物包括人群活动产生的生活垃圾和植物的枯枝败叶。
①生活垃圾
项目运行期固体废物主要来自周边居民进入公园休闲产生的如厕纸片（块）、烟蒂、塑料袋等，均为一般生活垃圾，经收集后由环卫部门统一收集集中处理。
②植物垃圾
植物垃圾按要求堆放在暂存点等待环卫部门清运。
综上，项目建成产生的污染物均能得到有效地治理，且本项目主要对巴河支流杨家沟河段进行水污染防治及生态修复，属于生态类项目。项目实施后，区域水生态环境将得到明显改善，对提升附近地表水体水质及周围生态环境系统为正效应。

	其他
	一、环境管理
（1）环境管理机构
建设单位是本项目施工期的环保管理机构，施工期间由建设单位设置环境管理部门，具体负责和落实工程施工全过程的环境保护管理工作。主要工作包括制定环保工作计划、协调相关部门和施工单位做好环境管理工作，配合地方生态环境部门共同做好工程区域的环境保护监督和检查工作。施工单位应严格按照环境保护有关条例规定开展施工活动。
（2）施工期环境管理职责
应成立环境保护管理机构，并承担如下环境影响管理责任：
①建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。
②施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策，真正做到科学文明施工。
③委托具有相应资质的监理部门，设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。
④施工单位应在各施工场地配备环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间，并采取一定防治措施。
⑤做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施施工时带来的环境影响仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。
⑥建设施工单位必须主动接受生态环境主管部门的监督指导，主动配合相关部门共同做好本项目施工期环境保护工作。本项目施工期环境管理的主要内容见下表。
表5-1  施工期环境管理计划一览表
	防治对象
	采取或将采取的行为及管理要点
	实施机构

	施工废水
	①生活污水：施工营地的生活污水经预处理池处理后，排入市政管网；②基坑排水：经沉淀池处理后回用施工工场、道路洒水降尘，不外排；③施工废水：经隔油沉砂池等处理措施后回用施工工场、道路洒水降尘，不外排。④围堰内废水：经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、车辆冲洗等，多余上清液引至围堰外河道排放。
	施工单位

	施工废气
	严格落实《巴中市扬尘污染防治条例》相关措施
	施工单位

	施工噪声
	①选用低噪声施工设备和技术；②合理安排施工时间，禁止夜间作业；③加强对机械和车辆的维修保养，使它们保持较低的噪声；④合理布局施工现场。
	施工单位

	固体废弃物
	①生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。②废建筑材料及时清运，不得随意倾倒。③隔油沉淀池浮油、沉渣交由有资质单位处置。
	施工单位




	环保投资
	本项目总投资9573.82万元，环保投资101万元，占总投资的1.05%，项目采取的污染物治理措施投入情况见下表。
表5-3  环保投资概算一览表
	项目
	环保措施
	投资（万元）
	备注

	废气治理
	施工期
	燃油机械运输车辆及施工扬尘：洒水降尘、硬化路面、薄膜覆盖、合理布置施工场地、限速、施工现场管理等措施，配备洒水车1台。道路运输扬尘：凡运送土石方、砂石料等材料的运货车，都应用篷布或塑料布覆盖，或用编织袋分装，或采取密封措施。并配置专人负责临时施工道路的养护、维修和清扫，非雨日洒水降尘，以保持道路清洁、运行状态良好。
	20
	

	
	
	选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染；做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态。
	7
	

	
	运营期
	汽车尾气：完善绿化，严格限制车速，加强管理。
	/
	列入工程投资

	废水治理
	施工期
	生活污水：依托民房已建预处理池处理经市政管网进入城镇生活污水处理厂处理。
	/
	/

	
	
	围堰内废水：经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、车辆冲洗等，多余上清液引至围堰外河道排放。
	30
	/

	
	
	施工废水（机械清洗废水、车辆冲洗水等）：经隔油沉淀池处理后全部用于车辆冲洗、洒水降尘等，不外排。
	
	/

	
	运营期
	完善排水系统、选用优质管道，定期检测。
	/
	列入工程投资/

	噪声治理
	施工期
	选用低噪声设备、加强设备维修保养；合理安排施工作业时间，夜间、午休时间禁止施工。
	5
	/

	
	运营期
	加强管理
	/
	/

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾可资源化的外售资源处，不能回收利用的送至建筑垃圾填埋场处理
	3
	/

	
	
	生活垃圾经现场袋装收集后由市政环卫部门清运处理
	
	/

	
	
	隔油池浮油收集后作为危废处置，委托有资质的危险废物处置单位进行清运处置。
	
	/

	
	运营期
	检修人员、来往行人产生的生活垃圾，垃圾桶分类收集后，由环卫部门清运处置。
	1
	/

	环境风险防范措施
	定期检查和维护施工机械，加强员工培训，加强施工管理，制定应急预案。
	5
	/

	生态环境保护措施
	施工临时沉淀池及时回填；施工迹地平整和植被恢复；加强管理等。控制施工时间。工程结束后对河道河岸进行生境恢复。
	30
	

	合计
	101
	/
















[bookmark: _Toc22612]六、生态环境保护措施监督检查清单
	


内容

要素

	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	补偿、减少影响范围、生态恢复：合理布置施工场地，禁砍伐野外植被，严格划定施工作业范围；临时表土堆场土方集中堆存，并采取拦挡、排水措施以及防雨布等临时遮挡措施。
	水土保持，生态影响小。
	/
	/

	
	临时占地恢复：临时占地上的设施搬迁后，拆除基础，进行复垦到原状态，对沉淀池等进行拆除回填平整，现场无废弃构造设施遗留。
	占地恢复原有土地利用性质。
	/
	/

	
	植被恢复：对填埋后的沉淀池等回填覆土，恢复生态，施工场地、临时堆场、施工便道等临时占地施工结束后恢复原貌。
	土地恢复生产力。
	/
	/

	水生生态
	本工程在施工过程中通过对河段设置导流工程，减少施工过程基础开挖等对水生生物造成的影响。同时在施工过程中应加强环保监督，严禁建筑垃圾、生活垃圾等倾倒入河流中。加强施工人员的培训，禁止捕鱼等活动。本工程生活污水禁止直接排入河内。
	不造成水生生态明显恶化。
	/
	/

	地表水环境
	生活污水：项目租赁周边居民房屋作为施工生活区，生活污水经市政管网进入城镇污水处理厂处理。
	落实污水处理措施
	生活污水经市政管网进入城镇污水处理厂处理。
	落实污水处理措施

	
	施工废水：经隔油沉淀池处理后全部用于车辆冲洗、洒水降尘等，不外排。
	
	
	

	
	围堰内废水：围堰内废水用水泵抽至沉淀池，经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、车辆冲洗等，多余上清液引至围堰外河道排放。
	
	
	

	大气环境
	施工扬尘：①施工全线围挡施工，围挡上方设置喷雾降尘装置；②施工主要道路硬化并定期对地面洒水降尘，进出车辆冲洗；③运输车辆密闭；④禁止风天进行渣土堆放作业，易产生扬尘的材料应进行覆盖；⑤风速大于4m/s时应停止施工。
	环评中提出的环境保护措施落实情况，扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1规定的标准限值要求。
	汽车尾气：完善绿化，严格限制车速，加强管理。
	落实相关管理措施

	
	机械废气：施工机械废气通过选用合格的机械设备及大气扩散得到缓解。
	
	
	

	声环境
	选用低噪声设备、加强设备维修保养；合理安排施工作业时间，夜间、午休时间禁止施工。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)中的标准限值
	加强管理
	落实相关管理措施

	固体废物
	建筑垃圾可资源化的外售资源处，不能回收利用的送至建筑垃圾填埋场处理
	环评中提出的环境保护措施落实情况
	生活垃圾经现场袋装收集后由市政环卫部门清运处理
	落实相关管理措施

	
	生活垃圾经现场袋装收集后由市政环卫部门清运处理
	
	
	

	
	隔油沉淀池池浮、沉渣油收集后作为危废处置，委托有资质的危险废物处置单位进行清运处置
	
	
	

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强对项目区的执法力度，复杂路段设置警示标志，严禁生活污水、生活垃圾随意排放进入河道，加强水质安全宣传，防止人为污染水体。
	不发生环境风险事故。
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	1、落实“三同时 ”制度，施工期各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用/运行。2、施工单位应制定严格的环境管理制度，加强施工人员环保意识。
	/
	/
	/




[bookmark: _Toc23044]七、结论
	巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）建设符合国家产业政策，符合“三线一单 ”要求，选址选线合理，项目所在区域周边无明显的环境制约因素。本工程属于生态影响类建设项目，工程建设对环境的不利影响主要是施工期土地占用、动植物及其生态环境破坏、水土流失等环境影响，以及施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等污染影响。通过采取环评提出的各项保护措施和要求后，施工期的不利环境影响可以得到有效消除或减缓。从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。
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