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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	巴中市汇豆隆食品有限公司年产300t豆制品项目

	项目代码
	2607-511926-04-01-791513

	建设单位

联系人
	饶升全
	联系方式
	*******

	建设地点
	四川巴中经济开发区置信新型产业园区A8栋2单元101

	地理坐标
	（106度53分43.93秒，31度50分07.89秒）

	国民经济

行业类别
	C1392 豆制品制造
	建设项目

行业类别
	农副食品加工业 其他农副食品加工139 豆制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	四川巴中经济开发区经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	川投资备〔2607-511926-04-01-791513〕
FGQB-0094号

	总投资

（万元）
	100
	环保投资（万元）
	20.5

	环保投资

占比（%）
	20.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	1486.07

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置原则表
类别

设置原则

本项目

是否设置专项评价
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目排放废气中不含有左表提及的有毒有害污染物
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不涉及工业废水直排。

否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
未超过临界量

否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
不涉及

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及

否
由上表可知，本项目不设置专项评价。


	规划情况
	规划名称：《四川巴中经济开发区规划修编（2025-2035）》
审批机关：巴中市人民政府
审批文件名称及文号：《巴中市城乡规划和土地利用管理委员会2018年第二次会议纪要》（巴府阅﹝2018﹞6号）。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》
召集审查机关：四川省生态环境厅
审查文件名称及文号：《关于印发〈四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书〉审查意见的函》（川环建函〔2023〕29号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 与《四川巴中经济开发区规划修编（2025-2035）》符合性分析
2022年11月四川巴中经济开发区管理委员会组织编制了《四川巴中经济开发区规划修编》，规划面积1677.3513hm2（包括核心区规划面积约1389.9942hm2、曾口区块规划面积约191.8105hm2及金堂区块规划面积约95.5466hm2），以机械、电子、服装为主导产业，辅助发展生物医药、新能源新材料及天然气化工。
本项目属于C1392 豆制品制造，不属于四川巴中经济开发区核心区的主导产业，也不属于限制发展类别，为允许类，符合四川巴中经济开发区规划修编的产业布局规划要求。
本项目与四川巴中经济开发区规划修编的符合性分析如下：
表1-2 本项目与四川巴中经济开发区规划修编符合性分析
类别

规划要求

本项目情况

符合性

产业布局规划

规划区主要发展电子信息及机械制造产业园、食品饮料产业园、生物医药产业园。严格控制污染企业的进驻，将经开区打造为高效能、低污染的产业区。

本项目属于豆制品加工项目，位于置信产业园，园内企业以食品生产为主。

符合

用地布局规划

工业用地：

规划工业用地569.85公顷（其中一类工业用地475.82公顷，二类工业用地94.03公顷），占城市建设用地47.05%，人均81.41平方米。

根据四川巴中经济开发区国土空间用地布局规划图及建设单位提供的项目所在地不动产权证。项目用地为工业用地，符合用地规划。

符合

排水规划
规划区采取雨污分流排水体系。

区域企业生产废水自行处理达标后进入市政管网后送四川巴中经济开发区污水处理厂处理，生活污水经市政管网收集后送四川巴中经济开发区污水处理厂，污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理厂排污口设置在观音河下游处。
项目雨污分流，生产废水经过拟建污水处理站（格栅调节池+A2O+沉淀池，处理能力10m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准，生活废水依托园区已建化粪池（150m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。
符合

能源规划

用电规划：规划区规划用电负荷2万千瓦时。新建两座110kV变电站。则经开区内2个110KV变电站的总供电容量为300MVA。

燃气规划：规划在经开区南侧设置一个燃气储配站，占地面积为2.32公顷，配气规模为28万Nm3/d。
规划区属于巴中市高污染燃料禁燃区，园区能源结构应以天然气、电等清洁能源为主；禁止使用高污染燃料。
项目使用天然气为供热能源，不涉及高污染燃料使用，根据经开区燃气规划图，本项目位于燃气供应范围内。
符合

综上，本项目符合四川巴中经济开发区规划修编的要求。
2 与《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及其审查意见（川环建函〔2023〕29号）符合性分析

2023年，四川巴中经济开发区管理委员会委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，并通过四川省生态环境厅审查（川环建函〔2023〕29号）。

项目位于四川巴中经济开发区核心区，与园区规划环评符合性分析见下表所示。
表1-3 项目与园区规划及要求符合性分析

项目

规划环评及其审查意见

本项目情况

符合性

产业定位

核心区：重点发展机械、电子、服装，辅助发展生物医药、新能源新材料。
本项目属于C1392 豆制品制造，与主导产业不冲突。

符合

负面准入清单

（1）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建《产业结构调整指导目录》中淘汰、限制类项目，对属于限制类的现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

项目属于C1392 豆制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰、限制类项目。

符合

（2）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于过剩产能行业、高耗能高排放项目。

符合

（3）禁止引入不符合国家、地方重金属污染防治规范的项目。

本项目不涉及重金属排放。

符合

（4）禁止引入清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。

满足清洁生产要求。

符合

（5）禁止新建合浆造纸（含废纸合浆）、印染染整、制革、水泥、冶炼及与主导产业不相容的项目。

本项目不属于合浆造纸（含废纸合浆）、印染染整、制革、水泥、冶炼及与主导产业不相容的项目。

符合

（6）禁止高污染燃料。

项目不使用高污染燃料。

符合

分区管控要求

（1）阳台河岸线1km范围内禁止新建、改扩建化工项目（节能、安全环保改造除外）。

本项目不属于化工项目。

符合

（2）禁止引入化学原料药、发酵类抗生素项目。

本项目不涉及。

符合

（3）禁止引入专业电镀，排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。

本项目不涉及电镀，外排废水不含重金属。

符合

（4）禁止引入危化品仓储项目。

本项目不属于危化品仓储项目。

符合

能源规划
规划以清洁能源天然气和电为主，禁止使用燃煤。鼓励企业新建或改建燃气锅炉安装低氮燃烧器。
项目使用能源为天然气，蒸汽发生器安装低氮燃烧器。
符合

环境保护规划
水污染防治：通过治理污染，系统组织排放，提高污水处理比率，河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
项目生产废水经厂区污水处理设备处理，生活污水经预处理池处理，处理后的废水通过市政管网送至四川巴中经济开发区污水处理厂处理达标后排放。
符合

大气污染防治：建设烟尘控制区，且覆盖率达90%以上。在产业结构政策上，严格限制大气污染严重的项目，项目必须科学选址。改善道路和交通状况，减少汽车尾气污染。加强管理和监督，限时施工等措施减少建筑工地扬尘污染，搞好道路和城市区域绿化，减轻大气环境污染影响。
项目各类废气均采取治理措施，能够达标排放，不会对大气环境造成明显影响。

符合

噪声污染防治：（1）控制噪声源，合理布局各功能区；（2）交通干道两侧建立绿化林带，其余各级道路两侧设置绿化带。
项目通过合理布局、选用低噪声设备、距离衰减等措施降低噪声污染。

符合

固体废物防治：经开区的生活垃圾无害化处理率达到100%，由设置垃圾转运站统一运至巴中市垃圾处理厂处理；危险废物无害化处置率达到100%，规划区各企业自建危险废物暂存间，分类收集暂存各类危险废物，并委托资质单位进行处理。工业固体废弃物综合利用率达到85%以上，统一由企业自身处理后，统一运至巴中市垃圾处理厂处理。
项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理；危险废物经危废库收集后交由有资质单位处理；一般固废经一般固废暂存区收集后统一处理。

符合

本项目属于C1392 豆制品制造，不属于环境准入负面清单内的限制类、淘汰类项目，同时项目营运期废气、废水、噪声等均采取了有效的治理措施，各类固废去向明确，符合《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》及其审查意见（川环建函〔2023〕29号）的相关要求。
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析
	1 产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1392豆制品制造”。项目运营过程中原料、规模、工艺、设备和产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），本项目的建设属于允许类。同时，本项目已在四川巴中经济开发区经济发展局完成备案，备案号为：川投资备〔2607-511926-04-01-791513〕FGQB-0094号。
综上，本项目符合国家现行产业政策。
2 用地性质符合性分析

本项目租赁四川巴中经济开发区置信产业园内已建厂房作为生产办公用房，根据四川巴中经济开发区国土空间用地布局规划图及建设单位提供的项目所在地不动产权证（川2018巴中市不动产权第0005119号），明确项目厂房用地为工业用地。

综上，项目用地符合相关规划要求。
3 与食品生产通用卫生规范（GB14881-2025）符合性分析

本项目与食品生产通用卫生规范（GB14881-2025）要求的对比分析见下表。

表1-4  项目与食品生产通用卫生规范对比分析一览表

食品生产通用卫生规范

本项目情况
符合性

选址要求

厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂

本项目周边工业企业均为食品加工生产类企业，与本项目相似，不存在对食品加工不利的明显影响。
符合

厂区不应选择有毒、有害物质以及粉尘、有毒气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

项目周边不存在有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的企业，本项目产生的大气污染物均已采取相应的环保措施，保证污染物达标排放，同时生产厂房周围设置有绿化可有效阻隔周围环境中的大气污染物对本项目影响甚微。
符合

厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施

项目所在厂房位于不易发生洪涝灾害的地区。
符合

厂区周围不宜有虫害大量孳生的场所，难以避开时应设计必要的防范措施

项目所在区域周围无虫害大量孳生的潜在场所。
符合

厂区环境要求

应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平，厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染；厂区内的道路铺设混凝土、沥青或者其他硬质材料，地面应采取必要的措施，如铺设水泥、地砖或者铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生，厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护， 以防止虫害的孳生；厂区应有适当的排水系统，宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当的距离或分隔。厂区内污水处理设施及燃煤锅炉房等易产生粉尘的场所应与食品生产场所保持适当距离，并位于主风向的下风向，难以避开时应采取必要的防范措施。
项目厂区周围无放射性物质和其他扩散性污染源；厂区合理布局，功能区域划分明显，对墙体进行分离分隔，做到防止交叉感染，所租赁的厂房已完成地面及道路硬化；一体化污水处理设施设置在厂房西侧的绿化带位置，与生产场所隔有一定的距离，生产废水经过拟建污水处理站（格栅调节池+A2O+沉淀池，处理能力10m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准，生活废水依托园区已建化粪池（150m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河；项目不设置职工食堂和宿舍；蒸汽发生器设置在厂房东侧的单独房间内，天然气燃烧废气经加装低氮燃烧装置后通过15m排气筒排放。
符合

厂房和车间设计和布局要求
厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效措施分离或分隔。厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。厂房内设备、管道布置应便于操作、维修和清洁。检验室应与生产区域有效分隔。如需在生产区域实施现场检验，应根据车间环境控制要求合理。
厂房和车间的内部设计功能分区明确，工艺流程顺畅、不存在交叉污染可能性，采取了对车间的有效分离。项目区域不单独设置检验室，检验工序委外。
符合

由上表可知，本项目选址满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）的相关要求。

4 项目与《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ652-2021）符合性分析
本项目与《工业锅炉烟气治理工程技术规范》的符合性分析如下。

表1-5 项目与《工业锅炉烟气治理工程技术规范》符合性分析
序号
要求
本项目
符合性
1
工业锅炉宜采用洁净燃料、低氮燃烧和炉内控制等技术降低锅炉烟气污染物的初始浓度。

项目蒸汽发生器所用燃料为天然气，属于清洁能源；项目使用低氮燃烧技术。
符合
2
烟气治理工程应符合环境影响评价文件及批复的要求，并与锅炉主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
环评要求项目天然气燃烧废气经15m管道引至楼顶排放，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
符合
3
烟气经治理后颗粒物、SO2和NOx的排放浓度应满足GB13271及地方排放标准的要求，污染物的排放量应符合排污许可证的要求。

根据工程分析，项目天然气燃烧废气中的颗粒物、SO2和NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放限值要求。
符合
4
工程运行时产生的副产物应妥善处置。暂无综合利用条件时，宜对副产物进行性质鉴别，并依据性质鉴别结果确定其贮存场的建设和使用要求。
项目所用燃料为天然气，项目蒸汽发生器运行过程中，不会产生副产物。
符合
5
烟气治理工程在设计与施工时宜避免变动锅炉的建（构）筑物和地下管线。当不能避免时，应采取合理的过渡措施。
项目蒸汽发生器设计与配备的废气除尘装置同时施工，因此烟气治理工程在施工时不会对蒸汽发生器造成影响。
符合
由上表可知，项目的建设符合《工业锅炉烟气治理工程技术规范》相关要求。

5 与长江流域相关保护要求符合性分析
表1-6 项目与长江流域相关保护要求的符合性分析
文件名称
要求
本项目

符合性
《中华人民共和国长江保护法》

第二十六条：国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目属于C1392 豆制品制造，不属于化工项目，位于四川巴中经济开发区内，不属于长江干流一公里范围内。
符合
第六十六条 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。

长江流域县级以上地方人民政府应当采取措施加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。

《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公
里范围内新建、扩建化工园区和化工项
目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改
建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，
以提升安全、生态环境保护的改建除外。
本项目属于C1392 豆制品制造，不属于化工项目，位于四川巴中经济开发区内，不属于长江干流一公里范围内。

符合
禁止在合规园区外新建钢铁、石化、化
工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高
污染项目。
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明
令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩
建不符合国家产能置换要求的严重过
剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不
符合要求的高耗能高排放项目。
项目为豆制品制造项目，本项目符合现行产业政策要求，不属于《四川省“两高 ”项目管理目录（试行）》（川发改环资函〔2024〕259号）中“两高 ”项目。

符合
《四川省、重庆市长江经济带发展 负面清单实施细则（试行，2022  版）》

第十八条 禁止在长江干支流、重要湖
泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园
区和化工项目。
本项目属于C1392 豆制品制造，不属于化工项目，位于四川巴中经济开发区内，不属于长江干流一公里范围内。

符合
第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、
磷石膏库，以提升安全、生态环境保护
水平为目的的改建除外。
第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
项目为C1392豆制品制造项目，本项目符合现行产业政策要求，不属于《四川省“两高 ”项目管理目录（试行）》（川发改环资函〔2024〕259号）中“两高”项目。
符合
第二十三条 禁止新建、扩建法律法规
和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有 生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

综上，本项目符合长江保护相关法律法规的相关要求。
5 生态环境分区管控符合性分析

（1）分区管控单元
2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布了“关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知”（川环办函〔2021〕469号），根据该文件要求，结合四川省“生态环境分区管控”符合性分析，本项目位于巴中市重点管控单元（管控单元名称：四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）ZH51190220006），项目与管控单元相对位置如下图所示：
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图1-1  项目生态分区查询情况与管控单元相对位置图
本项目涉及环境管控单元1个，如下表所示：
表1-7  项目涉及环境管控单元情况一览表

涉及环境管控单元名称
环境管控单元编码
行政区划
环境管控单元类型

四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）

ZH51190220006

巴中市巴州区

重点管控单元
涉及的环境要素管控分区有5个，如下表所示：

表1-8 项目涉及的环境要素管控分区一览表
序号
涉及环境要素管控分区名称
涉及环境要素管控分区编码
行政区划
环境要素类型
环境要素细类
1
巴州区城镇开发边界
YS5119022530001
巴中市巴州区
自然资源
土地资源重点管控区
2
巴州区自然资源重点管控区
YS5119022550001
巴中市巴州区
自然资源
自然资源重点管控区
3
巴州区其他区域
YS5119023110001
巴中市巴州区
生态
一般管控区
4
巴河-巴州区-金碑-控制单元
YS5119022210002
巴中市巴州区
水
水环境工业污染重点管控区
5
四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
YS5119022310005
巴中市巴州区
大气
大气环境高排放重点管控区



	其他符合性分析
	表1-9 本项目与市（州）普适性管控要求符合性分析一览表

市州
涉及县区
区域名称
管控类别
管控要求
本项目

符合性

巴中市
巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
空间布局约束
【限制开发建设活动的要求】
-培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；
【其他空间布局约束要求】
-合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；-加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业；-，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖
项目为C1392豆制品制造项目，符合国家现行产业政策，不属于“两高”项目。
符合

污染物排放管控
【现有源提标升级改造】
 -强化水、大气、土壤污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；
【其他污染物排放管控要求】
生产废水经过拟建污水处理站（格栅调节池+A2O+沉淀池，处理能力10m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准，生活废水依托园区已建化粪池（150m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。
符合
环境风险防控
【联防联控要求】
深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。
本项目建成后应按要求编制突发环境事件应急预案。
符合
资源开发利用效率要求
【其他资源利用效率要求】
 -持续推进畜禽粪污综合利用；-加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；
项目位于巴中置信新型产业园内，不涉及饮用水水源保护区。
符合
表1-10 项目与巴中市工业重点管控单元符合性分析
市州
涉及县区
区域名称
管控类别
管控要求
本项目

符合性

巴中市
巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
空间布局约束
【禁止开发建设活动的要求】

-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
【限制开发建设活动的要求】
-继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
-严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。

【不符合空间布局要求活动的退出要求】
-现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。
【其他空间布局约束要求】
△
本项目属于C1392 豆制品制造，符合四川巴中经济开发区产业定位，不属于化工项目，位于四川巴中经济开发区内，不属于长江干流一公里范围内；使用天然气、电作为能源，不涉及高污染燃料。
符合

污染物排放管控
【允许排放量要求】
（1）为达2025年及2035年环境空气质量目标， 14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。
【现有源提标升级改造】
-污水收集处理率达100%。
-推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。
-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。
【其他污染物排放管控要求】
1.污染物排放绩效水平准入要求：-新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。
-重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。
-到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。
2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。
3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。
4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
项目不涉及VOCS排放，以天然气作为蒸汽发生器作为能源，已按相关文件要求申请氮氧化物总量控制指标。
符合

环境风险防控
【联防联控要求】
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【其他环境风险防控要求】
-涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。
-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。
-有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
-已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。
本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。

符合

资源开发利用效率要求
【水资源利用总量要求】
-到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。

【地下水开采要求】
-巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。
-地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。
【能源利用总量及效率要求】
-新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。
-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。
-全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。
-原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。
【禁燃区要求】
在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【其他资源利用效率要求】
到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到 17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。
-新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
-鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。-鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可
本项目属于C1392 豆制品制造，符合四川巴中经济开发区产业定位，不属于化工项目，位于四川巴中经济开发区内，不属于长江干流一公里范围内；使用天然气、电作为能源，不涉及高污染燃料，不涉及使用燃煤锅炉。用水量较小，蒸汽冷凝水回用，可有效降低用水量。
符合

表1-11 项目与县（市、区）普适性管控要求
县区
区域名称
管控类别
单元特性管控要求
本项目

符合性

巴州区
巴州区
空间布局约束
【限制开发建设活动的要求】
【其他空间布局约束要求】
 -加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
-加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
生产废水经过拟建污水处理站（格栅调节池+A2O+沉淀池，处理能力10m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准，生活废水依托园区已建化粪池（150m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。
符合

污染物排放管控
【其他污染物排放管控要求】
-加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；-强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
符合

环境风险防控
【其他环境风险防控要求】
强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控。
本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业将储备足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。
符合
资源开发利用效率要求
/

/

/

表1-12 项目与环境管控单元准入清单符合性分析
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类型
所属县区
管控类别
单元特性管控要求
本项目

符合性

ZH51190220006
四川巴中经济开发区（核心区块、金堂区块）
重点管控单元
巴中市巴州区
空间布局约束
【禁止开发建设活动的要求】
（1）禁止引入专业电镀；禁止引入排放含铅、汞、镉、铬、砷废水的项目。（2）禁止引入化学原药制造发酵制药类项目。（3）禁止引入黑色金属和有色金属冶炼类项目。（4）禁止引入多晶硅制造、基础化学原料制造、农药、合成材料制造、炸药及火工和烟火产品制造类项目。（5）禁止引入危化品仓储项目。（6）禁止引入含焙烧和锻炼工序的非金属制品制造类项目。（7）在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（8）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
【限制开发建设活动的要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【允许开发建设活动的要求】
△
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他空间布局约束要求】
△
项目为C1392豆制品制造项目，不涉及电镀，废水中不涉及铅、汞、镉、铬、砷；不涉及使用高污染燃料。
符合

污染物排放管控
【现有源提标升级改造】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【新增源等量或倍量替代】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【新增源排放标准限值】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【污染物排放绩效水平准入要求】
（1）食品饮料重点行业项目新建应参考巴中市“三线一单”生态环境分区管控中食品饮料行业环境绩效准入门槛，对食品饮料产业中的白酒行业和肉制品加工行业执行GB27631-2011行业标准和《清洁生产评价指标体系 肉制品加工业》（DB11无T 1405-2017）二级标准，单位产品废水量≤14m3无t，单位产品化学需氧量（CODCr）产生量≤16.1kg无t、单位产品氨氮（NH3-N）≤0.65kg无t
（2）入园企业排污强度无万元工业增加值不得大于“废水量：0.036m3无万元工业增加值、COD：0.018kg无万元工业增加值、NH3-N：0.0018kg无万元工业增加值、TP：0.00018kg无万元工业增加值”。 
（3）执行工业重点管控单元总体准入要求。
【其他污染物排放管控要求】
△
项目不属于白酒和肉制品加工行业，满足工业重点管控单元普适性要求。
符合

环境风险防控
【严格管控类农用地管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【安全利用类农用地管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【污染地块管控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【园区环境风险防控要求】
（1）园区与城区和居住区接壤的地块，禁止引入环境风险潜势大于III级及以上的项目。（2）金堂区块应考虑环境风险的区域联合防控，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视园区环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。
（3）其余执行工业重点管控单元总体准入要求。
【企业环境风险防控要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他环境风险防控要求】
△
本项目风险潜势为I级别，满足工业重点管控单元普适性要求。
符合

资源开发利用效率要求
【水资源利用效率要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【地下水开采要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【能源利用效率要求】
执行工业重点管控单元普适性管控要求。
【其他资源利用效率要求】
△
满足工业重点管控单元普适性要求。
符合

表1-13 项目所在要素管控分区管控要求符合性分析
管控分区编码
管控分区名称
管控区分类
环境要素
要素细类
所属县区
管控类别
管控分区管控要求
本项目

符合性

YS5119022530001
巴州区城镇开发边界
重点管控区
自然资源
土地资源重点管控区
巴中市巴州区
空间布局约束
1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
项目位于四川巴中经济开发区置信新型产业园，占地类型为工业用地。
符合

污染物排放管控
/

/

/

环境风险防控
/

/

/

资源开发利用效率要求
【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
项目占地类型为工业用地。
符合

YS5119022550001
巴州区自然资源重点管控区
重点管控区
自然资源
自然资源重点管控区
巴中市巴州区
空间布局约束
/

/

/

污染物排放管控
/

/

/

环境风险防控
/

/

资源开发利用效率要求
【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
项目占地类型为工业用地。
符合
YS5119023110001
巴州区其他区域
一般管控区
生态
一般管控区
巴中市巴州区
空间布局约束
/

/
/
污染物排放管控
/

/
/
环境风险防控
/

/
/
资源开发利用效率要求
/

/
/
YS5119022210002
巴河-巴州区-金碑-控制单元
重点管控区
水
水环境工业污染重点管控区
巴中市巴州区
空间布局约束
【限制开发建设活动的要求】
严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
本项目属于“C1392豆制品制造”，为允许类。
符合

污染物排放管控
【工业废水污染控制措施要求】
1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
生产废水经过拟建污水处理站（格栅调节池+A2O+沉淀池，处理能力10m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准，生活废水依托园区已建化粪池（150m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。本项目建成后应按要求编制突发环境事件应急预案。
符合

环境风险防控
禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。
本项目位于巴中经济开发区范围内，不属于化工项目，建成后应按要求编制突发环境事件应急预案，同时与园区应急预案形成联动。
符合

资源开发利用效率要求
加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。
项目用水量较少。
符合

YS5119022310005
四川巴中经开区（核心区块、金堂区块）
重点管控区
大气
大气环境高排放重点管控区
巴中市巴州区
空间布局约束
/

/

/

污染物排放管控
【工业废气污染控制要求】
1、全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。
2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
【重点行业企业专项治理要求】
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
本项目设一台1t/h以天然气为能源的蒸汽发生器；不涉及燃煤锅炉、生物质锅炉，不涉及VOCS排放。
符合

环境风险防控
/

/

/

资源开发利用效率要求
/

/

/

综上，项目符合四川省生态环境厅官网中对本项目“三线一单”所涉及的各类环境管控单元管控要求。


	（2）与巴中市生态环境分区管控的符合性分析
根据巴中市生态环境保护委员会办公室《关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），巴中市对原生态环境分区管控成果进行动态更新。据此，项目“生态环境分区管控”符合性分析如下。

表1-14  本项目与巴府发〔2024〕3号符合性分析一览表

区域

总体管控要求

本项目

符合性

一般管控单元
一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理
本项目位于巴中市重点管控单元，已加强污染物排放控制，提出环境风险防控措施，位于环境质量达标区域，已提出允许排放量建议指标。
符合
重点管控单元
重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标
优先保护单位
优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低
巴中市

培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理。

项目为C1392豆制品制造项目，符合国家现行产业政策，不属于“两高”项目。
符合

强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量。

合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求。

加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用。

加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全。

加强与相邻省、市的环境风险联防联控。

巴州区

加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复及治理。
项目位于巴中置信产业园区内，项目废气、废水、噪声均采取有治理措施，固废处置妥善，实现污染物达标排放，不会对环境造成不利影响。

符合
加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治。
符合
强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
符合
强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控。

符合
加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。

符合
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图1-2  巴中市环境管控单元图

综上所述，本项目符合巴中市总体生态环境管控要求。
6 项目选址合理性及外环境相容性分析
（1）外环境关系
本项目租用四川巴中经济开发区置信新型产业园标准化厂房进行生产建设，用地性质为工业用地。项目外环境关系如下：

西侧紧邻金贝儿食品有限责任公司；东侧紧邻四川鹭燕芝兰堂医药有限公司；东北侧15m处为四川省欣活路药业有限公司，75m处为四川怡朵食品有限责任公司，114m处为中铁十一局项目部，144m处为国药控股巴中医药有限公司，230m为四川兴沣瑞药业有限公司，260m为四川阿克索医药有限公司，310m为巴中市喜淇康养服务中心，400m为四川省均东医药有限公司；东南侧分别为121m处的九州通（四川）医疗管理有限公司，151m处的巴中市老杨家食品有限公司，198m处的四川省国凯医药有限公司；东南侧98m处为四川洁品日用品有限公司，148m处为巴中恒浩制衣有限公司，201m处为巴中市酱芯食品有限公司，290m为四川极鸿轮胎有限公司，295m为四川省儒龙医药有限公司，303m为巴中市太极医药有限公司；西南侧145m为四川元亿科技发展有限责任公司；西北296m处为巴中置信城壹号院；315m处为巴中经济开发区瑞思顿幼儿园；东北317m处为阳光公园城住宅区，277m处为关公社区管委会，404m处为格力专卖店，472m为四川蔚之蓝药业有限公司。
具体情况如下：
表1-15  本项目周边外环境情况

序号

名称

相对位置

类型

是否制约本项目

方位

距离/m

1
金贝儿食品有限责任公司
西
紧邻
食品加工
否
2

四川鹭燕芝兰堂医药有限公司
东
紧邻
西药批发
否
3

四川省欣活路药业有限公司
东北

15
药品批发、零售

否
4
四川怡朵食品有限责任公司
东北
75
食品加工
否

5
中铁十一局项目部
东北
114
/
否

6
国药控股巴中医药有限公司
东北
144
药品批发、零售
否

7
四川兴沣瑞药业有限公司
东北
230
药品批发、零售
否

8
四川阿克索医药有限公司
东北
260
药品批发、零售
否
9
巴中市喜淇康养服务中心

东北
310
康养中心
否

10
四川省均东医药有限公司
东北
400
药品批发、零售
否

11
九州通（四川）医疗管理有限公司

东南
121
医疗器械销售
否

12
巴中市老杨家食品有限公司

东南
151
食品加工
否

13
四川省国凯医药有限公司

东南
198
药品批发、零售
否
14
四川洁品日用品有限公司
东南
98
日用品制造
否
15
巴中恒浩制衣有限公司
东南
148
服饰制造、批发
否
16
巴中市酱芯食品有限公司
东南
201
食品加工
否

17
四川极鸿轮胎有限公司
东南
290
汽车零配件批发

否

18
四川省儒龙医药有限公司

东南
295
药品批发
否

19
巴中市太极医药有限公司
东南
303
药品批发

否
20
四川元亿科技发展有限责任公司

西南
145
门窗、家具批发
否

21
巴中置信城壹号院

西北
296
居民
否

22
巴中经济开发区瑞思顿幼儿园

西北
315
学校
否

23
阳光公园城住宅区

东北
317
居民
否

24
关公社区管委会
东北
277
管委会
否
25
格力专卖店
东北
404
电器销售
否
26
四川蔚之蓝药业有限公司
东北
472
药品批发

否
（2）环境相容性分析
项目生产废水经过拟建污水处理站（格栅调节池+A2O+沉淀池，处理能力10m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准，生活废水依托园区已建化粪池（150m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气通过管道引至楼顶排放（DA001，15m）达标排放。项目噪声通过选用低噪声设备、基础减振、距离衰减、厂房隔声等措施即可做到厂界达标排放，符合GB12348的相关要求。本项目设置一般固废暂存间，用于项目所产生的一般固体废物分类收集和贮存；设置一间危废暂存间，用于项目所产生的危险废物的暂存，固体废物分别交具有处理能力的单位处置，均可得到妥善处置。

本项目周边工业企业主要以食品加工、医疗设施生产类企业为主，且周边企业均未设置卫生防护距离，周边500m范围内存在敏感点居民较少，项目产生的污染物较少，经处理后达标排放，对环境保护目标影响较小。项目用地不属于基本农田保护区，周边无大型公园、风景名胜区、军事管理区、重要公共设施、水厂以及水源保护区、学校、医院等环境敏感目标，外环境无重大环境制约因素。

综上，本项目选址与四川巴中经济开发区产业定位相容，符合区域规划环评中的入园企业环境门槛及环境准入条件要求，符合用地规划要求，外环境无重大环境制约因素，从环保角度看选址合理。


二、建设项目工程分析


/
		1
	购买

	卤制

	10
	杀菌槽
	/
	1
	购买
	杀菌

	11
	蒸汽发生器
	1t/h
	1
	购买

	供热

	12
	纯水制备机
	1t/h
	1
	购买

	纯水制备

	13
	风机
	/
	1
	购买
	废水处理

	14
	一体化污水处理设备
	设计处理能力10m3/d
	1
	购买
	

	7 物料分析

7.1物料平衡
项目物料平衡见下表所示：

表2-5 项目物料平衡一览表
投入
产出
名称
含量（t）
名称
含量（t）
黄豆
106.25
产品
嫩豆腐

150
消泡剂
0.78
老豆腐
100
石膏
0.24
豆干
50
氯化镁
0.25
废水
生产废水
1615.5
食盐
0.15
固废
豆渣
129.625
残次品
23.142035
废卤渣
0.071
焦糖色
0.25
蒸汽损耗
1200
水分损耗
120
配置废气、消泡剂废气
0.000035
香料
0.05
进入废水中
焦糖色
0.075
生产用水
3280.473
食用盐
0.03
合计
3388.443
合计
3388.443
7.2 水平衡
本项目用水为生产用水及生活用水。

1）生活用水：项目劳动定员10人，年工作300天，参考《四川省用水定额》（2021版），员工生活用水按照100L/（人·d）计，排放系数按0.8计，则厂区员工生活用水量为1.0m3/d（300m3/a），生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a），生活污水经置信产业园已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网，进入四川巴中经济开发区污水处理厂处理。
2）浸泡用水：根据项目生产工艺，在泡豆工序中用水量为2m3/t干豆，项目干豆用量为106.25t/a，则计算得项目泡豆用水量为212.5m3/a，0.71m3/d。泡豆工序黄豆浸泡时间为8-12小时，黄豆的吸水率约为自重的1.2倍，则泡豆废水产生量为85m3/a，0.283m3/d。
3）洗豆用水：根据项目生产工艺，在洗豆工序中用水量为0.5m3/t干豆，项目干豆用量为106.25t/a，则计算得项目洗豆用水量为53.125m3/a，0.178m3/d。洗豆废水全部外排，进入自建污水处理站。

4）磨浆用水：本项目黄豆在浸泡过程中吸水率约为黄豆自重的1.2倍，浸泡后用于磨浆的黄豆重量为233.75t/a，加水对浸泡后的黄豆进行磨浆，加水量为1.5m3/t·黄豆（浸泡后），则黄豆磨浆用水量为350.625m3/a。沥浆产生豆渣比例为大豆（干重）：豆渣=1：1.2，豆渣产生量为127.5t/a（豆渣含水率70%，黄豆38.25t、水89.25t），熟豆浆为456.875t/a。
5）点浆料配置用水：项目生产过程中需利用石膏、氯化镁、食盐等配制溶液进行点浆。加水比例为石膏（氯化镁）：水=1:5。项目石膏和氯化镁总用量为0.49t/a，则点浆液配置用水量为2.45m3/a，0.00816t/d。

6）卤料配置用水

卤料与水的比例为1:20，项目使用焦糖色、香料、食用盐总计0.4t/a，则使用水量8t/a。根据物料平衡，蒸煮卤制过程中约70%的盐、70%的焦糖色、30%的水分进入产品，约30%的水分（2.4t/a）在蒸煮卤制过程中挥发，则剩余30%的盐、30%的焦糖色、100%香料、40%废水分（3.2t/a）进入废卤水中；废卤水定期捞渣，香料不溶于水，用量0.05t/a，捞出的废香料含水量率为70%，则废香料渣0.071t/a；则废卤水中的水分含量为3.179t/a，卤水循环使用，不外排；则定期补充水为4.821t/a，0.01607t/d。
7）压制废水：根据项目生产工艺，压制废水产生于压制（定性）工序，嫩豆腐产生量为1.0m3/t干豆、老豆腐嫩豆腐产生量为1.2m3/t干豆，豆干产生量为1.5m3/t干豆，对应的干豆量分别为31.25t/a、25.0t/a、50.0t/a，则计算得项目压制废水产生量为136.25m3/a，0.454m3/d。

8）设备清洗用水
本项目为豆制品制造项目，因此项目生产设备需每天清洗（生产设备均为自动清洗），本次评价生产设备清洗用水按照2m3/d（600m3/a）计，清洗用水采用新鲜水，废水产生量按90%计，则设备清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。

9）蒸汽发生器生产用水及排水

本项目纯水主要用于蒸汽发生器用水。本项目使用1台1t/h蒸汽发生器加热产生蒸汽，为煮浆、卤制等工序提供热源。每天运行8小时，年运行300天，则项目纯水用量为8t/d（2400t/a）。纯水用水损耗以50%计，则冷凝水约为1200t/a。冷凝水回用于蒸汽发生器补充用水，则蒸汽发生器年补充用水1200t/a（即纯水用量1200t/a）。项目采用二级反渗透法制备纯水，纯水制备效率约为80%，则自来水用水量1200÷80%=1500t/a，则纯水制备弃水300t/a，1m3/d。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，项目属于“锅外水处理”方式天然气锅炉，项目工业废水量为13.56t/万Nm3-原料（全部以锅炉排污水计）。经工程分析，项目天然气用量为192000m3/a，则项目蒸汽发生器排水量为260.352m3/a，0.87m3/d。

10）地面清洗用水
项目每日生产结束后将使用自来水冲洗的方式清洁地面（不使用清洁剂），冲洗面积约500m2，用水量按照2L/m2·次计，则项目地面冲洗用水量为1m3/d，300m3/a，产污系数以80%计，则项目地面冲洗废水产生量为0.8m3/d，240m3/a。

表2-6 项目用水、排水核算一览表

类别

项目

数量

用水定额

最大用水量（m3/a）

废水量

(m3/a)
纯水
纯水制备
纯水2400m3/a（含50%回用水）
纯水制备率为80%
1500
300
生产用水

浸泡用水
干豆106.25t/a
2m3/t-干豆
212.5
85
洗豆用水
干豆106.25t/a
0.5m3/t-干豆
53.125
53.125
磨浆用水
233.75t/a（浸泡后）
1.5m3/t·黄豆
350.625
/
点浆料配置用水
石膏、氯化镁0.49t/a
石膏（氯化镁）：水=1:5
2.45
/
卤料配置用水

/
/
4.821
/
设备清洗用水
/
2m3/d
600
540
地面清洗用水
500m2
2L/m2·次
300
240
压制用水
/
/
/
136.25
蒸汽发生器

排污水
/
/
/
261
生活用水

办公生活用水

10人

100L/.d

300
240
合计

/

3323.521
1855.375
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图2-1  本项目水平衡图（t/d）

7.3 蒸汽平衡
本项目设置1台1t/h蒸汽发生器加热纯水用于煮浆、卤制、灭菌等工序所需的蒸汽，每日生产1h，全年蒸汽产生量为2400t，50%蒸汽在工序中损耗，剩余冷凝水回用于纯水制备，全年蒸汽平衡如下。
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图2-2 全年蒸汽平衡图（t/a）
7.4 氯离子平衡
项目工序中氯离子带入主要为老豆腐点浆过程及豆干卤制过程中带入，生产完成后进行设备清洗过程中，有少量氯离子进入废水中，其余全部进入产品。

项目年用食盐共计0.15t，按NaCl中Cl元素质量分数约60.7%计，则食盐中带入的氯离子量为0.1005t/a；进入废水中的量按1%计，则为0.001t/a。

氯离子平衡如下图所示：
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图2-3 全年氯离子平衡图（t/a）

本项目生产废水排放量为1491.3m3/a。根据以上计算，废水中氯离子排放总量为0.001t/a，则氯离子浓度约为0.67mg/L，远低于《四川省水污染物排放标准》（DB 51/190-93）表3中W级标准（≤1000mg/L），可实现达标排放。
8 公辅设施依托情况及可行性分析

项目租用四川巴中经济开发区置信新型产业园已建的1486.07平方米标准化生产厂房进行生产建设，项目公辅设施依托产业园，具体依托情况如下表：

表2-7 公辅设施依托情况及可行性

主要依托设施

依托设施建设情况

本项目使用

是否满足项目需要

化粪池
新型产业园区内已建处理能力为150m3/d的化粪池用于收集处理园区内企业产生的生活污水，目前剩余容量为118.7m3/d。
本项目生活污水排放量为0.8m3/d，满足使用需求。
是

供水系统

依托租赁厂区已建供水系统，由园区供水，目前租赁厂区供水正常，满足本项目用水需求

是

供电系统

依托租赁厂区已建供电系统，由园区供电，目前租赁厂区供电正常，满足本项目用电需求

是

供气系统
依托租赁厂区已建供气系统，由园区供气，目前租赁厂区供气正常，满足本项目用气需求

是

排水系统

雨污分流，租赁厂区已建污水管及雨水管，污水管已接入园区污水管网，雨水管已接入园区雨水管网，满足本项目排水需求
是

消防系统

租赁厂区已建消防设施，设置有消防水池（100m3），且消防栓及相关消防设施均正常，满足本项目消防需求。
是

9 劳动定员及工作制度

厂区劳动定员10人，每天工作8小时，年工作300天。

10 厂区平面布置

本项目根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187－93）的相关规定，按照“合理分区、物流便捷、突出环保、和谐统一”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑了生产、环保、绿化、劳动卫生要求，对厂区进行了统筹安排。

本项目拟在已建车间内布置生产设备，车间由东南至西北依次布置有浸泡区、清洗区、磨浆区、离心区、煮浆区、沥浆区、压制成型区以及保鲜区、包装区、灭菌区等，一般固废间及危废暂存间布置于厂区南侧，原料库房布置于厂房东南侧临近道路，保鲜区位于成品仓库西侧，原料库房及成品库房均靠近厂内出入口，方便原料及产品转运，项目办公用房位于厂房东北侧，蒸汽发生器用房于厂房东北侧单独设置。
总体布局上将生产、办公区独立设置，避免相互干扰。项目生产车间布局紧凑，合理分区，构成完整的流水生产线，避免了工序之间相互干扰，同时保证物流畅通，设施设备布局上考虑了外环境关系、污染物排放及处理设施位置，做到就近收集、集中处理，减轻对周围环境的影响。项目总平面布置见附图3。
	


	工艺流程和产排污环节
	1 施工期工艺流程及产污环节

1.1 施工期工艺流程

本项目租用已建的标准化厂房进行生产线布置，施工期主要是在现有生产厂房内进行安装设备、调试，厂房装饰等。施工期工艺流程及产污环节如下图所示：
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图2-1 施工期工艺流程及产污环节图

1.2 施工期产污环节

由施工期工艺流程和产污环节分析可知，项目施工期的污染因素主要为：
（1）废气：主要为施工扬尘、施工机械、运输车辆尾气。

（2）废水：施工废水及生活污水。

（3）噪声：施工时施工设备产生的噪声。

（4）固废：施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
2 营运期工艺流程及产污环节
2.1 工艺流程

本项目主要生产嫩豆腐、老豆腐、豆皮等。首先用大豆制备熟豆浆，再将熟豆浆管道输送至各个产品生产设备的点浆桶中，分别生产豆腐及豆干。工艺流程及产污环节如下所示：

1 制浆
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图2-2 项目制浆生产工序工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：
①浸泡：项目外购黄豆经黄豆库暂存，由黄豆提升系统输送至自动浸泡系统内，加水进行浸泡，加水比例为干豆：水=1:2，浸泡时间8h，浸泡过程中约有50%的水被黄豆吸收，剩余50%作为废水排放。

该过程主要污染物为黄豆浸泡废水。
②清洗：浸泡后黄豆经振动筛过滤（黄豆浸泡系统自带的），同时加水进行清洗。该过程主要污染物为清洗废水。
③磨浆：清洗后黄豆由湿豆提升机投入磨浆机，加水进行磨浆，加水比例为黄豆：水=1:3，磨豆时应控制磨糊的粗细，以无肉眼可见的豆片，手捏不粗糙为宜。

该过程主要污染物为设备运行噪声。
④分离：本项目浆渣分离采用离心分离技术，要求在离心分离前和离心分离之后都要对生产设备及管道进行清洗。过滤采用离心分离的方法，使豆浆通过过滤网，豆渣拦在网内。离心机在分离时应合理控制进入豆浆的量，使豆渣不夹浆、手捏豆浆不粘手为宜；在离心时滤网应无破洞，网孔不模糊；滤出的浆应及时进行煮浆。

该过程主要污染物为设备运行噪声、过滤生豆渣。
⑤煮浆：磨好后豆浆经抽浆泵抽至煮浆桶内进行煮制，煮制时间为10分钟，煮制温度为100℃。

本工序热能由蒸汽发生器燃烧天然气提供蒸汽，产生天然气燃烧废气。
⑥沥浆：煮好后豆浆由人工撒入消泡剂（粉状），消泡后由泵抽至熟浆筛进行沥浆，沥好后豆浆流入豆浆桶内部分作为嫩豆腐、老豆腐、豆干的原料。

该过程主要污染物为颗粒物、熟豆渣。
2 嫩豆腐生产工艺流程
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图2-3 项目嫩豆腐生产工序工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：
①沥浆：前端工序备好的熟豆浆再次抽至熟浆筛进行沥浆，沥好后豆浆流入豆浆桶备用。

该过程主要污染物为熟豆渣和设备运行噪声。

②点浆凝固：将配制好的石膏凝固剂溶液（配比为石膏：水=1：5）由人工采用勺子倒入沥好的豆浆内，边倒边进行人工搅拌，通过温度及时间的控制促使熟豆浆凝固，凝结时间约为20分钟。

此过程产生少量的石膏凝固剂溶液配制废气。
③压制成型：点浆凝固后形成的豆腐花，移至压制机上进入压制成型工序，压制时逐步加压，不能加压过快，防止榨空粘布。压制时间为3min至5min，剥布后光洁不粘布，表面淡黄，含水率控制在85%~90%。

该过程主要污染物为压制废水、设备运行噪声。

④冷却：将压制后的豆腐筐放在豆腐架上自然冷却1～2h。

⑤入库：将压制冷却好的豆腐切成小块，经过切块的嫩豆腐进入低温配货区由货车拉运外售。

3 老豆腐生产工艺流程

[image: image10.emf]沥浆

冷却

设备：熟浆筛

投加物料

/

主要生产设备

工艺流程 产污情况

设备：压制机

点浆凝固

辅料：新鲜水、氯化

镁、食盐

压制成型

熟豆浆

熟豆渣、噪声

入库

压制废水、噪声

配置废气


图2-4 项目老豆腐生产工序工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：
①沥浆：前端工序备好的熟豆浆再次抽至熟浆筛进行沥浆，沥好后豆浆流入豆浆桶备用。

该过程主要污染物为熟豆渣和设备运行噪声。

②点浆凝固：将配制好的卤水（配比为氯化镁：食盐：水=1:0.2:5）由人工采用勺子倒入沥好的豆浆内，边倒边进行人工搅拌，通过温度及时间的控制促使熟豆浆凝固，凝结时间约为20分钟。

卤水配置过程中产生少量的配制废气。
③压制成型：点浆凝固后形成的豆腐花，移至压制机上进入压制成型工序，压制时逐步加压，不能加压过快，防止榨空粘布。压制时间为5min至10min，剥布后光洁不粘布，表面淡黄，含水率控制在80%~85%。

该过程主要污染物为压制废水、设备运行噪声。
④冷却：将压制后的豆腐筐放在豆腐架上自然冷却1～2h。

⑤入库：将压制冷却好的豆腐切成小块，经过切块的嫩豆腐进入低温配货区由货车拉运外售。

4 豆干生产工艺流程
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图2-5 项目豆干生产工序工艺流程及产排污节点图
①点浆：熟豆浆采用石膏凝固剂溶液进行点浆，石膏凝固剂溶液由硫酸钙加水融化配制而成，加水比例为硫酸钙：水=1:5，融化时间约1h。将配制好的硫酸钙水由人工采用勺子倒入沥好的熟豆浆内，边倒边进行人工搅拌，通过温度及时间的控制促使蛋白质凝固，凝结时间为20min，点浆后熟豆浆进入后续蹲脑工序。

此过程产生少量的配置废气。
②蹲脑：点浆后形成的豆腐花，应在缸内静置4min至5min，使大豆蛋白质网结构牢固成型，有韧性，达到豆腐花持水性增强的目的。

③泼脑：蹲脑后，用泼脑机自上而下，一片一片的将豆腐花平整轻放在摊好的豆腐布的箱套内，尽量使豆腐花完整不破碎，达到不破坏大豆蛋白质的网状组织的目的，从而提高豆腐的持水性。

④泼脑分配：在压制机上放好平板和模型格木杠，铺上豆腐布，包布四角对准木框四边，并把布压在框底部，然后把豆脑浇在模型框内，框内表面平均后把布包紧，如此反复操作将豆脑全部浇完。

⑤压制成型：在泼脑分配完毕后的木框上方放置一块平板移至压制机上进入压制成型工序，压制时逐步加压，不能加压过快，防止榨空粘布。压制时间为15min至20min，含水率控制在55%~65%。
该过程主要污染物为压制废水及设备运行噪声。

⑥剥布、切块：压制成型的豆干进入剥布、切块工序，剥布后光洁不粘布，表面淡黄。压制成型并剥布后的豆干进入切块（划坯）工序，按照格子要求进行切块，做到块形均匀。

该工序会产生少量废滤布。

⑦卤制：用焦糖色、香料、食用盐、水等材料制作卤水；将豆干与卤水一同煮沸后转中小火慢炖20分钟，确保豆干充分吸收卤汁。本工序热能由蒸汽发生器燃烧天然气提供蒸汽，卤水循环使用，不外排。
该过程主要污染物为天然气燃烧废气及废卤渣。
⑧摊晾：卤制后的豆干卤煮后立即摊放在不锈钢网带上，在通风环境中自然冷却30-40分钟。
⑨冷却包装：经过摊晾好的豆干冷却后进行包装。

此过程产生包装废料。
⑩包装完成的豆干放入杀菌槽内进行杀菌处理，杀菌使用巴氏杀菌（84-89℃），杀菌时间30min，热源来源于煮浆使用后的热蒸汽（热蒸汽不与物料接触）。杀菌完成的产品经冷却后运至成品仓库待售。
项目产品检验委外，厂区内不再单独设置检验室。
5 项目软水制备工艺流程

本项目软水制备工艺流程及产污位置见下图
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图2-6 软水制备工艺流程及产污位置图
工艺简述：

本项目制水站处理工艺主要为“预处理（多介质过滤器）+软化”工序。

多介质过滤器：以成层状的石英砂、无烟煤为过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的石英砂、无烟煤滤料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程。主要用于水处理除浊，软化水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下。

具体技术参数如下：

处理水量：2m3/hr                反冲洗水量：1L/S∙m2—1.4L/S∙m2
设备安装尺寸：Ф100×100mm      形式：立式

设计流速：4-6米/时              反冲洗强度：1-6 升/秒 平方米

冲洗时间：5-7 分钟               滤料：石英砂、无烟煤滤料

进水压力：≥0.2Mpa                反冲洗水压力：≥0.2Mpa

软化器：即为钠离子交换器，由盛装树脂的容器、树脂、阀或调解器以及控制系统组成。利用离子树脂的交换性能，除去原水中的钙镁离子，以达到防止后继设备结生水垢的影响。采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备，主要技术原理如下：
①软水制备
软水（交换）采用离子交换的原理除去水中的硬度，在交换塔内当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙（Ca）、镁（Mg）等离子与树脂（NaR）进行反应，从而去除水中的钙镁盐类，使硬水成为软水，其反应过程为：
CaR2++2NaR→CaR2+2Na+                       

MgR2++2NaR→MgR2+2Na+    （R为树脂团）
②树脂再生
与原水交换后的树脂成为饱和树脂，饱和树脂由位差压力送入再生塔，在再生塔内与盐水置换反应，还原成新生树脂恢复交换能力，经清洗塔清洗后，由喷射器将树脂送回交换塔。其反应过程如下：
CaR2+2NaCl→2NaR+CaCl2                    MgR2+2NaCl→2NaR+MgCl2
③树脂清洗
经过再生的树脂恢复交换能力后，经特殊装置抽入清洗塔清洗，然后进入交换塔与原水交换，如此这般连续进行，保证软水生产。
软化器具体技术参数如下：
处理水量：2m3/hr                  设备安装尺寸：Ф100×150mm（碳钢衬胶）
设计流速：2m/h                    工作压力：≤0.06MPa
根据项目工艺流程分析，本项目建成后，生产过程中的产污环节及各环节产生的污染物见下表：

表2-8  项目主要污染源及污染物类型

类别

污染物名称

污染源

主要污染因子/污染物类型

废水

纯水制备废水
纯水制备

COD、SS、pH
蒸汽发生器排污水

蒸汽制备
浸泡废水
浸泡工序
COD、NH3-N、BOD5、TP、SS、TN、pH
清洗废水
洗豆工序
压制废水
压制工序
地面清洗废水
地面清洗
设备清洗废水
设备清洗
生活污水

员工办公生活

COD、NH3-N、BOD5、TP、SS、TN、pH
噪声

设备噪声

生产设备

/

废气

天然气燃烧废气

煮浆、卤制
颗粒物、SO2、NOx

配置废气
配置工序
颗粒物
煮浆异味
煮浆
异味
卤制异味
卤制
异味
消泡剂废气
沥浆
颗粒物
污水处理站废气
废水处置
硫化氢、氨、臭气浓度
固废
生活垃圾

员工办公生活
一般固废
生豆渣
浆渣分离
一般固废
熟豆渣
沥浆
一般固废
废滤布
剥布
一般固废
废卤渣
卤制
一般固废
废包装材料
原料包装
一般固废
残次品
生产过程
一般固废
污泥
废水处理
一般固废
废石英砂

纯水制备
一般固废

废无烟煤滤料

一般固废

废离子交换树脂

一般固废

废机油
设备维护
危险废物
废油桶
危险废物
含油抹布、手套
危险废物



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用巴中置信投资有限公司已建厂房（现由巴中铺管家商业管理有限责任公司管理）进行建设，本项目建设前厂房为空置状态，未进行任何工业活动，项目用地范围内不存在原有污染和环境问题。
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图2-7 项目租用厂房及周边现状图


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1 大气环境质量现状
（1）基本污染物判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目位于四川巴中经济开发区置信新型产业园，本次评价引用巴中市生态环境局公布的《2025年巴中市生态环境质量状况公报》中空气质量现状数据进行空气质量达标区判定。
2025年，巴城环境空气质量优良率为94.2%，同比下降1.4个百分点，污染天数同比增加5天，中度污染增加1天，其中轻度污染增加4天。环境空气六项主要污染物年均浓度全部达到国家环境空气质量二级标准，空气质量综合指数为2.99，同比下降0.16。

表3-1  2025年巴州区城市环境空气质量主要污染物浓度（μg/m3）

地点

监测因子

浓度

标准值

Pi值

备注

巴州区
SO2
年均值

6.2
60

0.10
达标

NO2
年均值

17.6
40

0.44
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1000
4000
0.25
达标

O3
日最大8小时滑动平均第90百分位数

131.0
160

0.82
达标

PM10
年均值

40.9
60
0.68
达标

PM2.5
年均值

27.8
30
0.93
达标
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图3-1 巴州区2025年环境空气主要污染物情况图
因此，2025年巴州区属于环境空气质量达标区，项目区环境空气质量良好。
（2）特征污染物环境质量
本项目营运期使用蒸汽发生器进行加热，能源为天然气，特征污染物为TSP、氮氧化物。
本次环评引用项目东北侧3.8km处的四川佰思格新材料科技有限公司钠离子电池硬碳负极材料生产项目中的大气监测数据，四川省环科源科技有限公司委托四川省川环源创检测科技有限公司于2024年8月10日~19日对氮氧化物、氟化物、氯化氢，甲苯、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、苯并[a]芘进行了检测，与本项目相关的特征污染物TSP、氮氧化物检测结果如下：

表3-2 氮氧化物监测结果 单位μg/m3
监测时间
监测点位
监测项目
监测结果
小时均值

日均值

第1次
第2次
第3次
第4次
2024.8.10
钠离子电池硬碳负极材料生产项目所在地
氮氧化物
31
30
44
39
32
2024.8.11
43
26
46
35
31
2024.8.12
28
43
37
39
29
2024.8.13
44
28
46
44
28
2024.8.14
29
46
30
31
32
2024.8.15
39
44
47
41
35
2024.8.16
32
44
32
/
32
09.09~08.10
总悬浮颗粒物
/
/
/
/
124
08.10~08.11
/
/
/
/
123
08.11~08.12
/
/
/
/
121
08.12~08.13
/
/
/
/
117
08.13~08.14
/
/
/
/
121
08.14~08.15
/
/
/
/
123
08.15~08.16
/
/
/
/
121
根据监测，项目所在区域氮氧化物小时均值、日均值，TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求。

2 地表水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关水环境质量现状调查的规定，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布水状况信息，项目所在区域最近地表水体为巴河，项目污水经预处理后排入四川巴中经济开发区污水处理厂处理达标后排入巴河。巴河水质环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据巴中市生态环境局公布的《2025年巴中市生态环境质量状况公报》，2025年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于III类水质。6个国控断面I-II类水质占比100%，4个省控断面I-II类水质占比75%，仅徐家河断面水质为III类。

与上年相比，巴河总体水质不变，保持为优，I-III类水质占比100%，各断面水质类别均无明显变化。徐家河断面频次达标率下降8.3个百分点。
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图3-2 巴河断面水质类别分布图
综上，项目区域地表水环境质量较好。
3 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50m范围内不存在敏感点居民，无需进行声环境质量现状监测。

	环境保护目标
	1 大气环境

本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。
表3-3 大气环境保护目标
序号

保护对象

方位

距离

规模

性质

保护级别

1

巴中市喜淇康养服务中心
NE
310m
约80人
康养中心
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

2
巴中置信城壹号院
NW
296m
约1200人
居民
3
巴中经济开发区瑞思顿幼儿园
NW
315m
约150人
学校
4
阳光公园城住宅区

NE
317m
约800人
居民
2 声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3 地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4 生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1.废气

1.1施工期

项目施工期间，废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 51/2682--2020）中表1四川省施工场地扬尘排放限值，标准值见下表。
表3-4  四川省施工场地扬尘排放限值  单位：mg/m3
污染物
区域
施工阶段
排放限值

监测时间
TSP
成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
拆除工程/土方工程/土方回填阶段
0.6

自监测起持续15分钟
其他工程阶段
0.25
1.2营运期
本项目营运期废气为天然气燃烧废气、配置废气、消泡剂废气、污水处理站废气。天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）表2中燃气锅炉的限值要求；配置废气、消泡剂废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；污水处理站无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级（新扩改建）标准限值。
表3-5-1 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）表2中燃气锅炉的限值要求

污染项目
排放限值mg/m3
颗粒物
20
二氧化硫

50
氮氧化物

200
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
经核实，项目周边200m范围内，均为标准化厂房，最高高度未超过12m，本项目设置15m高排气筒可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）中4.5“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的要求。
表3-5-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
污染项目
监控点
排放限值mg/m3
颗粒物
厂界
1.0
表3-4-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放限值
污染项目
排放限值mg/m3
氨
1.5
硫化氢
0.06
臭气浓度
20（无量纲）
2 废水

本项目排水采用雨污分流制。雨水经雨水管网收集后排入附近的水体。

项目不设食堂，生活污水置信新型产业园内经已建化粪池（150m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入四川巴中经济开发区污水处理厂处理。

项目运营期产生浸泡废水、清洗废水、压制废水、设备清洗水、地面清洗水、纯水制备废水等生产废水经“格栅调节池+A2O+沉淀池”（处理能力10m3/d）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准后，排入园区污水管网，通过市政污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。
表3-6-1 生活污水排放标准 单位：mg/L
污染物名称

PH

SS

BOD5
COD

总磷
氨氮
总氮
《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准
6～9
400

300

500
8*
45*

70*
注：氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
表3-6-2 生产废水排放标准 单位：mg/L
污染物名称

PH

SS

BOD5
COD

总磷
氨氮
总氮
全盐量
色度（稀释倍数）
《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准
6～9
400

300

500
/
/
/
/
/
《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准
6~9
400
350
500
8.0
45
70
3000
100
本项目标准取值
6~9
400
300
500
8.0
45
70
3000
100
表3-6-3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 单位：mg/L
污染物名称

PH

SS

BOD5
COD

总磷
氨氮
总氮
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
6～9

10
10
50
0.5
5
15
3 噪声

建设施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值，相应标准值见下表。
表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

《工业企业厂界噪声标准》

（GB12348－2008）3类标准

65
55
4 固废

根据固废的类别一般固废其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的相关要求；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量控制指标
	按照《四川省生态环境厅办公室关于优化建设项目重点污染物排放总量指标管理工作的通知》（川环办发〔2026〕9号）等文件要求，实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，确定本项目污染物排放总量控制因子。项目涉及总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。其中废水总量控制因子已纳入四川巴中经济开发区污水处理厂，不再另行申请控制指标；仅对废气总量控制指标进行申请，总量指标由主管部门进行调配。
主要污染物计算如下：
1 废水
本项目新增生产废水排放量为1615.5m3/a，生活废水排放量240m3/a。
（1）生产废水排放口DW001
企业生产废水排放口总量按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准进行核算：
COD：1615.5m3/a×500mg/L×10-6=0.807t/a
NH3-N：1615.5m3/a×45mg/L×10-6=0.072t/a

TP：1615.5m3/a×8mg/L×10-6=0.012t/a

生活废水

生活废水依托园区已建化粪池（150m3）处理后排放，不单独增设排放口。进入已建化粪池的总量按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准进行核算：

COD：240m3/a×500mg/L×10-6=0.12t/a
NH3-N：240m3/a×45mg/L×10-6=0.01t/a

TP：240m3/a×8mg/L×10-6=0.002t/a
（3）污水处理厂排口总量
根据污水处理厂排口出水标准计算：四川巴中经济开发区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即：
COD：1855.5m3/a×50mg/L=0.092t/a

NH3-N：1855.5m3/a×5mg/L＝0.009t/a

TP：1855.5m3/a×0.5mg/L＝0.0009t/a

2 废气
项目年使用天然气的量为19.2万m3，天然气燃烧废气中主要污染物排放情况如下：
颗粒物=1.4kg/万m3-原料×19.2万m3/a=26.88kg/a

二氧化硫产生量=0.02kg/万m3-原料×20×19.2万m3/a=7.68kg/a

氮氧化物产生量3.03kg/万m3-原料×19.2万m3/a=58.17kg/a
表3-8 总量控制指标建议

类型
污染物
总量控制（t/a）
排放去向

废水

企业排入巴中四川巴中经济开发区污水处理厂的值
生产废水
COD

0.080

经园区污水管网排入巴中四川巴中经济开发区污水处理厂
NH3-N

0.072

TP

0.012

生活废水
COD

0.12
NH3-N

0.01
TP

0.002
四川巴中经济开发区污水排入巴河的值
COD

0.092
最终排入巴河
NH3-N

0.009
TP

0.0009
废气

有组织

颗粒物

0.026
进入大气环境

二氧化硫

0.007
氮氧化物
0.058



主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	施工期主要是在现有生产厂房内进行安装设备、调试，厂房装饰等。
1 施工期水环境影响分析

项目施工期间无施工废水产生，废水主要为员工生活废水。
施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，施工人数约10人，生活用水量按0.055m3/d，生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量为0.47m3/d，施工人员生活污水经依托置信产业园内已建化粪池处理后排入市政污水管网。

2 施工期噪声影响分析

施工期噪声主要来源于设备安装噪声，各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB（A）以上，其在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据工程所在区域环境现状，为实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位按照相关要求文明施工，已采取以下噪声防治措施：

①选用符合国家标准的低噪声设备，定期加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生噪声污染。
②合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~6:00）施工，如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，必须事先征得周围居民同意，向当地管理部门申报。
③加强管理，材料运输车辆进场要专人指挥，厂内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。施工监理单位应做好噪声控制措施，确保施工场界噪声达标排放。
④施工运输车辆应按照有关部门同意的运输路线行进，运输时间应避开居民进出高峰期，同时严格限速、限载管理，禁止鸣笛。
⑤合理布置施工总平面。施工期高噪声尽量设备布置在场地中央，有效利用距离的衰减，确保厂界达标排放。
⑥施工前已进行公示，且在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在施工期间未接到投诉电话。
3 施工期大气影响分析

项目主要进行简单室内装修和设备安装，其施工期间对环境空气的污染主要来自少量的装修废气。装修废气主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。装修阶段的油漆废气排放周期短，因此，已选用优质环保涂料，在装修油漆期间，已加强室内的通风换气，促进空气流通，降低对施工人员的影响。

4 施工期固体废物影响分析
本项目施工期固废主要包括装修垃圾和施工人员生活垃圾。

1、装修废料
对施工产生的废料首先考虑回收利用，对板材、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点。施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等已进行集中存放，统一送当地有资质的单位处理。

2 生活垃圾

项目施工人员生活垃圾产生量按0.4kg/人·d计，产生量为84kg/d，生活垃圾经收集暂存后，由环卫部门统一清运处置。

施工期间固废按照《城市市容和环境卫生管理条例》和《城市建筑垃圾管理规定》的相关要求，做到定点堆放、合理收集处置，未对环境造成二次污染。

	运营期环境影响和保护措施
	1 废气环境影响和保护措施

1.1废气产排污分析
本项目营运期废气主要为天然气燃烧废气、异味、配置废气、消泡剂废气及污水处理站废气等。

（1）污染物产生及排放情况
① 天然气燃烧废气
项目在豆制品生产过程中，使用天然气作为能源通过蒸汽发生器（加装低氮燃烧装置）产生蒸汽，对物料进行加热。天然气蒸汽发生器是天然气在燃烧室内与空气预混后点燃，产生高温火焰，释放大量热能，高温烟气通过热交换器将热量传递给水，使水受热汽化，形成高温高压蒸汽。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-二污普系数4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中“燃气工业锅炉”产排污量核算，本项目取天然气燃烧产物系数为：烟气量107753m3/万m3-原料，二氧化硫0.02S*kg/万m3-原料（本项目天然气为市政管道运输供给，按《天然气》（GB 17820-2018）属于一类气，S取20mg/m3-天然气），氮氧化物（低氮燃烧-国际领先）3.03kg/万立方米-原料，颗粒物排放系数参考《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材－社会区域类》，燃烧1万m3天然气颗粒物产生量为1.4kg。
根据建设单位提供的资料，1t/h的蒸汽发生器用燃气量80立方米/h，每天工作8小时，每年工作300天，天然气年耗量为80立方米/h×8×300/104=19.2万立方米/年。本项目设置1台蒸汽发生器，天然气用量为19.2万m3/年，燃烧器处加装低氮燃烧装置，废气经15m排气筒（DA001）排放。
烟气量=107753m3/万m3-原料×19.2万m3/a=206.88万m3/a
颗粒物=1.4kg/万m3-原料×19.2万m3/a=26.88kg/a

二氧化硫产生量=0.02kg/万m3-原料×20×19.2万m3/a=7.68kg/a

氮氧化物产生量3.03kg/万m3-原料×19.2万m3/a=58.17kg/a
则本项目天然气燃烧废气污染物排放情况见下表所示：
表4-1 项目燃烧废气排放情况一览表

污染源
污染物
原料使用量
烟气量
污染物排放情况

有组织排放浓度（mg/m3）
有组织排放量（t/a）
有组织排放速率（kg/h）
燃烧
废气
颗粒物
19.2万m3/a
206.88万m3/a
12.8
0.026
0.011
SO2
3.48
0.007
0.003
NOx
27.8
0.058
0.024
② 异味
项目在生产过程中会产生一定的异味，如豆浆煮制、卤制过程的异味、豆渣堆放的异味，异味会使人产生一定的不适感。企业通过采取加强车间通风，豆渣日产日清等措施后，异味产生量较小，浓度较低，对外环境影响较小。
③ 配置废气、消泡剂废气
项目生产过程中会将硫酸钙、氯化镁、食盐配水使用，以及人工喷洒消泡剂0.78t/a，使用的辅料与水泥大小相似，粒径均为7~200μm，可参照《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子-原料掺和0.025kg/t（掺合料）计算原辅料逸散尘，硫酸钙、氯化镁、食盐、消泡剂等辅料总使用量为1.42t/a，则计算出逸散出的粉尘量约为0.000035t/a，车间内无组织排放。

④ 污水处理站废气
项目污水处理设施运行过程中将会产生恶臭，主要污染物为氨、硫化氢、臭气（无量纲）。由于恶臭物质的逸散扩散机理比较复杂，废气源强难以计算。

本次评价恶臭污染物源强采用美国EPA对城市废水处理站恶臭污染物产生情况的研究，按每处理1g的BOD5产生0.0031g氨和0.00012g的硫化氢进行估算。根据后文废水污染物产排分析，废水经厂内一体化污水处理设施处理后，BOD5削减量为4.606/a，则本项目恶臭污染物氨排放量约为0.014t/a，硫化氢排放量约为0.00055t/a，恶臭无组织排放。

（2）处理措施可行性分析
① 天然气燃烧废气治理措施可行性
参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术，燃气锅炉未对二氧化硫、颗粒物作要求，氮氧化物重点地区处理可行技术为低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术，因此，本项目采用低氮燃烧锅炉为可行技术。
根据计算结果可知，天然气燃烧尾气中颗粒物、SO2、NOX均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉的限值要求（颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3）。

② 煮制异味、配置废气、消泡剂废气等废气治理措施可行性
生产过程中煮制异味、配置废气、消泡剂废气等无组织废气产生较少，通过加强车间内的通风，加水增湿等措施，可有效减少废气对外环境的影响，处置措施可行。
③ 污水处理站废气治理措施可行性
生产废水主要为压榨废水、泡豆废水、车间地面清洁废水、纯水制备弃水、设备清洗废水等，生产废水相对简单；污水处理设施为一体化封闭式，泄漏的恶臭较少；恶臭的扩散衰减过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减，因此扩散的恶臭较少，恶臭无组织排放可行。

表4-2  废气产排污环节、污染物种类及产生量表

产污环节

污染物类型

污染物种类
产生情况
t/a

煮浆、卤煮
天然气燃烧废气

颗粒物
0.026
二氧化硫

0.007
氮氧化物
0.304
配置、消泡
配置废气、消泡剂废气
颗粒物
0.000035
煮制
煮制异味
异味
/
废水处理
污水处理站废气
硫化氢
0.00055
氨

0.014
臭气浓度

/
表4-3  废气治理设施、排放形式一览表
废气类型
污染物种类
排放形式

污染物治理设施

治理设施名称及工艺

收集效率(%)
去除率(%)
是否为可行性技术

天然气燃烧废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

有组织

低氮燃烧装置+15m排气筒（DA001）
100
/

是
配置废气、消泡剂废气
颗粒物
无组织
加强通风
0
0
是
煮制异味
异味
无组织
加强通风
0

0

是

污水处理站废气
硫化氢、氨、臭气浓度
无组织
加盖密闭、喷洒除臭剂
0

0

是

表4-4  废气排放口基本信息表
排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度(m)
排气筒内径(m)
排放温度(℃)
排放口类型

经度

纬度

DA001
天然气燃烧废气排气筒

烟尘、氮氧化物、二氧化硫

106.895706
31.835748

15
0.5
80
一般排放口

1.2污染物排放信息
本项目废气污染物排放信息见下表：
表4-5  废气产生和排放信息一览表
工序

污染物类型

污染物种类

核算方法

污染物产生量(t/a)

治理措施

污染物排放

排放标准

收集效率(%)

治理工艺

去除效率(%)

排放

形式

排放量 t/a

排放时间(h)

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

煮浆、卤制

天然气燃烧废气

二氧化硫

系数核算法

0.007
100
低氮燃烧装置+15m排气筒

/

有组织

0.007
2400

0.003
3.48
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉的限值要求（颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3）
氮氧化物

系数核算法

0.058
/

有组织

0.058
2400

0.024
27.8
颗粒物
系数核算法

0.026
/

有组织

0.026
2400

0.011
12.8
配料
配置废气、消泡剂废气
颗粒物
系数核算法
0.000035
0
投料作业采取密闭及加水增湿措施
/
无组织
0.000035
600
0.000058
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）
废水处理
污水处理站废气
硫化氢
系数核算法

0.00055
0
加盖密闭、喷洒除臭剂

/
无组织
0.00055

2400
0.0002
/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级（新扩改建）标准限值（氨≤1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3）

氨
系数核算法

0.014
0
/
无组织

0.014

2400
0.0058
/
由上表可知：天然气燃烧废气氮氧化物、烟尘和二氧化硫可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉的限值要求（颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3）；配置废气、消泡剂废气中的颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）；污水处理站废气中的硫化氢、氨可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级（新扩改建）标准限值（氨≤1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3），实现达标排放。

1.3监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）和《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表。

表4-6 营运期废气自行监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA001
氮氧化物
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉的限值要求。
二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度
1次/年
厂界
颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
1次/半年

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级（新扩改建）标准限值。
污水处理设施周边厂界下风向侧或有臭气方位的边界线上

硫化氢、氨、臭气浓度

1次/半年（选测）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级（新扩改建）标准限值。

1.4废气排放对环境影响
综上，项目所在区域环境空气质量良好，周边环境空气保护目标主要为居民，营运期废气经采取上述污染治理设施对项目产生的废气治理后，对周边环境空气影响较小。

2 水环境影响和保护措施

2.1产排污环节、类别、污染物种类、产生量核算

（1）产生情况
本项目运营期废水分为生活污水及生产废水。
根据水平衡，项目生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）；纯水制备废水为1m3/d（300m3/a），蒸汽发生器排污水为0.87m3/d（261m3/a）；生产线废水产量为3.515m3/d（1054.5m3/a）。

（2）废水水质

1）生活污水

本项目生活污水水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》，主要污染物及其浓度为COD：325mg/L、NH3-N：37.7mg/L、TN：49.8mg/L、TP：4.28mg/L；同时参照同地区生活废水产生浓度，BOD5取值200mg/L、SS取值300mg/L，PH取值6~9（无量纲）。

2）蒸汽发生器排水及纯水制备废水
参照《锅炉房软化再生废水与锅炉排污综合治理》（石油和化工设备2012年第15卷）可知，项目锅炉排污水和锅炉软水系统再生废水的水质特点如下：锅炉排污水：锅炉炉水由于不断被蒸发、浓缩，水中杂质不断增加，含量不断提高，锅炉排污水中主要成分是Na+、CO32-、OH-、H2O和少量的Cl-、HCO3-的混合溶液。锅炉软水系统再生废水：项目软水系统采用全自动钠离子交换器，锅炉软水系统再生废水是由钠离子交换树脂吸附饱和后进行活化，在再生交换功能过程中产生的一种含钙盐、镁盐的混合液。其主要成分为CaCl2、MgCl2、H2O和少量的Na+、Cl-等离子。参照《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告（公告2021年第24号）》中《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》并类比同类型项目，本项目锅炉排水污染物及其浓度为：COD：84.27mg/L、SS：100mg/L、PH：6~9（无量纲）。

3）生产线废水
参照《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告（公告2021年第 24号）》中《1392 豆制品制造行业系数手册》，项目生产性废水污染物及其浓度为：COD：7962.96mg/L、BOD5：4119.55mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：75.93mg/L、TN：216.20mg/L、TP：8mg/L、PH：6~9（无量纲）（BOD5浓度来源于《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》，TP浓度来源于《豆制品废水处理工程设计》）。

表4-7  废水产排污环节、类别、污染物种类表

废水类别
排放量
处置

设施
产生情况
污染物

COD
BOD5
SS
NH3-N
TN
TP
生活污水
240

t/a
化粪池
处理前
产生浓度（mg/m3）
325
200
300
37.7
49.8
4.28
产生量

（t/a）
0.078
0.048
0.072
0.009
0.01
0.001
蒸汽发生器排水及纯水制备废水

561

t/a
一体化污水处理设施
处理前
产生浓度（mg/m3）
84.27
/
100
/
/
/
产生量

（t/a）
0.047
/
0.056
/
/
/
生产废水
1054.5
处理前
产生浓度（mg/m3）
7962.96
4119.55
300
75.93
216.20
8
产生量

（t/a）
9.39
4.85
0.35
0.08
0.25
0.009
混合后
1615.5
处理前
产生浓度（mg/m3）
5842.15
3007.23
253.72
49.52
157.82
5.83
产生量

（t/a）
9.43
4.85
0.40
0.08
0.25
0.009
2.2治理设施、排放方式、排放口基本信息

（1）排放措施
本项目排水采取雨污分流制，生活污水依托置信新型产业园内经已建化粪池（150m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。
项目运营期产生浸泡废水、清洗废水、压制废水、设备清洗水、地面清洗水、纯水制备废水等生产废水经“格栅调节池+A2O+沉淀池”（处理能力10m3/d）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准后，通过园区污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。

（2）废水治理设施、排放口基本信息

A2/O工艺原理简介：

根据生物降解的不同过程和所需要的不同环境将反应池分为厌氧区、缺氧区和好氧区，通过厌氧和好氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮过程。在A2/O工艺中，厌氧池用于生物除磷，缺氧池用于生物脱氮，好氧池回流至缺氧池回流比为300%，缺氧池回流至厌氧池回流比为100%。原污水中的碳源物质先进入厌氧池，聚磷菌优先利用污水中的易生物降解物质成为优势菌种，为生物除磷创造了条件；污水然后进入缺氧池，反硝化菌利用其它可能利用的碳源将回流到缺氧池的硝态氮还原成氮气，达到脱氮的目的。

A2/O工艺的特点是由于各个区空间上独立分隔，界限分明，可根据进水条件和出水要求，人为地创造和控制三段的时空比例和运转条件，在碳源充足的条件下，通过调节工况，可以达到较高的脱氮率。

项目废水治理设施、排放口基本信息见下表：
表4-8  废水治理设施信息表

废水类别

污染物种类

污染治理设施

排放

方式

排放

去向

排放规律

名称

处理能力

治理工艺

是否为可行性技术

生产废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备浓水
COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5、PH
新建一体化污水处理设施
10m3/d

格栅调节池+A2O+沉淀池
是

间接排放

进入四川巴中经济开发区污水处理厂
非连续排放，流量不稳定

生活废水

COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5、PH
依托园区已建化粪池
150m3/d
预处理

是

间接排放

进入四川巴中经济开发区污水处理厂
非连续排放，流量不稳定

本项目生活污水依托置信新型产业园内经已建化粪池（150m3）进行处理，不设生活污水排放口，新增的生产废水排放口信息如下：
表4-9  废水排放口基本信息表

排放口编号

排放口

名称

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

排放口类型

经度

纬度

DW001
生产废水排放口
106.895397
31.835427
1179.3

四川巴中经济开发区污水处理厂
非连续排放，流量不稳定
一般排放口

2.3污染物排放信息

根据一体化污水处理站设计单位提供的污染物去除效率参数，本项目废水污染物排放情况如下：
表4-10  生产废水治理效率一览表
序 号

处理单元

COD（mg/L）

BOD5（mg/L）

SS（mg/L）

NH3-N（mg/L）

TN（mg/L）

TP（mg/L）

进水

去除率

进水

去除率

进水

去除率

进水

去除率

进水

去除率

进水

去除率

1

格栅调节池

5842.15
5%
3007.23
5%
253.72
60%
49.52
5%
157.82
5%
5.83
5%
2
厌氧池

5550.0
85%
2856.8
75%
101.4
0%
47.0
5%
149.9
10%
5.53
10%
3
调节沉淀池
832.5
20%
714.2
20%
101.4
90%
44.7
20%
134.9
10%
4.98
80%
4

生化池

666.0
90%
571.3
90%
10.1
85%
35.7
90%
121.4
85%
0.99
15%
5
回流池
66.6
5%
57.1
5%
1.52
10%
35.7
0%
18.2
0%
0.84
0%
6
一沉池

63.2
5%
54.2
5%
1.36
60%
35.7
0%
18.2
0%
0.84
90%
7
二沉池

60.1
5%
51.5
5%
0.54
10%
35.7
0%
18.2
0%
0.084
0%
出水水质

57.1
48.9
0.49
35.7
18.2
0.084
综合去除率

99.0%
98.3%
99.8%
27.9%
88.4%
98.5%
表4-11 项目废水污染物排放信息表
污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放标准
核算方法

废水量（m3/a）
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
治理工艺

处理效率（%）
废水量（m3/a）
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
排放标准（mg/L）
生产废水
COD
产污系数核算法
1615.5
5842.15
9.43
格栅调节池+A2O+沉淀池

99.0
1615.5
57.1
0.092
500
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准
BOD5
3007.23
4.85
98.3
48.9
0.078
300
NH3-N

49.52
0.08
27.9
35.7
0.057
45
TP
5.83
0.009
98.5
0.084
0.0001
8
SS

253.72
0.40
99.8
0.49
0.791
400
TN
157.82
0.25
88.4
18.2
0.029
70
生活废水

COD

产污系数

240
325
0.078
预处理

10

240
292.5
0.07
500

《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准
BOD5
200
0.048
15

170.0
0.04
300

SS

300
0.072
12

264.0
0.063
400

NH3-N

37.7
0.009
10

33.9
0.008
45

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

TN
49.8
0.01
10
44.8
0.010
70
TP

4.28
0.001
10
3.85
0.0009
8

注：生活废水中TP、TN、NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中限值要求。

由上表可知，本项目运营期生产废水经“格栅调节池+A2O+沉淀池”处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准，生活废水经化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过园区污水管网进入四川巴中经济开发区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）后排入巴河。
2.4 依托已建化粪池环境可行性分析
本项目生活污水依托置信新型产业园内已建化粪池处理，已建化粪池处理能力为150m3/d，根据现场调查，目前该化粪池已接纳生活污水排放量为31.3m3/d，本项目生活废水排入已建化粪池的量为0.8m3/d，已建化粪池剩余容量能满足本项目生活废水处理需求，依托可行。巴中铺管家商业管理有限责任公司为该废水排放设施（化粪池）责任主体，并出具了说明材料（见附件6）。

2.5 生产废水经一体化污水处理设施处理后排放可行性分析
本项目为豆制品制造项目，无行业排污许可规范，项目拟建污水处理站处理用工艺为格栅调节池+A2O+沉淀池，符合《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告（公告2021年第24号）》中《1392豆制品制造行业系数手册》中推荐的末端治理技术。项目生产废水产生量为5.385m3/d，污水处理站设计处理能力为10m3/d，满足生产废水处理规模。且经过分析，项目生产废水经污水处理站处理后，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准中相关排放限值，因此项目污水处理站处理生产废水工艺可行。
2.6 生产废水、生活废水排入四川巴中经济开发区污水处理厂的可行性

①项目所在区域污水排放体系

项目所在区域（巴中置信新型产业园）的排水管网实行雨水、污水分流排放制。根据《四川巴中经济开发区规划修编》中的污水工程规划图，区域污水管网已建成，本项目生产废水、生活废水均可接入项目周边已建的污水干管。
②巴中经济开发区污水处理厂概况介绍
巴中四川巴中经济开发区污水处理厂由巴中兴蓉投资有限责任公司承建。该污水处理厂于2012年取得巴中市环境保护局（现巴中市生态环境局）的批复（巴环审〔2012〕40号）。

巴中四川巴中经济开发区污水处理厂位于四川巴中经济开发区时新街道办事处沙溪村五组99号，总设计规模4万方/天，服务范围为四川巴中经济开发区内工业废水和生活污水，为工业园区配套污水处理厂建设项目。已建成1.99万m3/d，采用改良型A/A/O+深度污水处理工艺，目前实际进水量约1.5万m3/d。处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含修改单）（GB18918-2002）一级A标准（和加权平均值）；由排放管道沿阳台河，穿过恩广高速、经过五洞桥、磨盘寨、显岩村、张家大院、碑坝子、土地庙、罗家沟，最后在巴州区曾口镇排入巴河，全长14.20972km，入河排污口设置在曾口镇巴河左岸，入河排污口坐标：东经106°52′16.636″、北纬31°45′55.562″。

本项目废水排放总量为6.185m3/d，在巴中四川巴中经济开发区污水处理厂服务范围内。本项目生活废水及生产废水分别经已建化粪池和新建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准后，满足园区污水处理厂进水水质要求，且项目废水量较小，不会对污水处理厂的污水处理系统造成冲击。

综上所述，本项目位于巴中四川巴中经济开发区污水处理厂服务范围内，项目废水水质简单，经预处理后满足巴中四川巴中经济开发区污水处理厂进水水质要求，运营期废水经该污水处理厂处理后可实现稳定达标排放，满足依托的环境可行性要求。
2.7监测要求

根据项目实际情况考虑并结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）相关规定，生活污水无需开展自行监测，生产废水自行监测计划如下。

表4-12 营运期废水监测计划一览表
监测点位

排放口地理坐标

监测因子

监测频次

经度

纬度

生产废水

总排口

106.895397
31.835427
流量、pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、色度、全盐量
1次/半年
注：项目生活废水依托置信新型产业园内已建化粪池，不单独设置排放口，不设监测计划。

3 声环境影响和保护措施

3.1 噪声源强及治理措施

本项目主要噪声源来自磨浆机、离心机、压制机、切块机、泼脑机、蒸汽发生器、纯水制备机、一体化污水处理设备等生产设施设备运行时产生的噪声，各设备噪声源强值在65~80dB（A）间。根据声源类型及源强，结合项目实际情况，本项目已采取的噪声治理措施如下：

①选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备正常运行。

②合理布局平面，利用距离进行衰减。

③产噪设备底部采取基础减振，减少噪声源强值；对可能产生振动的管道（如风机出口管道）采取柔性连接的措施。

④风机安装消声器，减少噪声排放。

⑤风管接口采用柔性接口，降低噪声。

⑥空压机置于单独的房间内，做隔声处理。

本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表：


表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	声压级/dB（A）
	
	

	1
	风机
	/
	325.86
	297.62
	1
	/
	80
	基础减振、距离衰减、消声
	8h

	2
	一体化污水处理设备
	/
	324.54
	298.32
	1
	/
	80
	密闭加盖、距离衰减
	8h


表4-14  噪声污染源源强核算结果及相关参数表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台/套）
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级

dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失

dB(A)
	建筑物外噪声声压级

dB(A)

	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	厂房
	磨浆机1
	1
	70
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减
	311.38
	321.51
	1
	32
	3
	6
	45
	39.9 
	60.5 
	54.4 
	36.9 
	昼间
	20
	20
	20
	20
	19.9 
	40.5 
	34.4 
	16.9 
	1

	2
	
	磨浆机2
	1
	70
	
	316.18
	319.4
	1
	29
	3
	9
	45
	40.8 
	60.5 
	50.9 
	36.9 
	
	20
	20
	20
	20
	20.8 
	40.5 
	30.9 
	16.9 
	1

	3
	
	磨浆机3
	1
	70
	
	320.24
	316.55
	1
	26
	3
	12
	45
	41.7 
	60.5 
	48.4 
	36.9 
	
	20
	20
	20
	20
	21.7 
	40.5 
	28.4 
	16.9 
	1

	4
	
	离心机1
	1
	70
	
	316.72
	326.05
	1
	31
	15
	7
	33
	44.9 
	51.2 
	57.9 
	44.4 
	
	20
	20
	20
	20
	24.9 
	31.2 
	37.9 
	24.4 
	1

	5
	
	离心机2
	1
	70
	
	322.7
	323.24
	1
	28
	15
	10
	33
	51.1 
	56.5 
	60.0 
	49.6 
	
	20
	20
	20
	20
	31.1 
	36.5 
	40.0 
	29.6 
	1

	6
	
	离心机3
	1
	70
	
	329.04
	320.42
	1
	25
	15
	13
	33
	42.0 
	46.5 
	47.7 
	39.6 
	
	20
	20
	20
	20
	22.0 
	26.5 
	27.7 
	19.6 
	1

	7
	
	熟浆筛1
	1
	65
	
	320.59
	332.39
	4
	31
	24
	7
	24
	35.2 
	37.4 
	48.1 
	37.4 
	
	20
	20
	20
	20
	15.2 
	17.4 
	28.1 
	17.4 
	1

	8
	
	熟浆筛2
	1
	65
	
	327.28
	330.28
	4
	28
	24
	10
	24
	36.1 
	37.4 
	45.0 
	37.4 
	
	20
	20
	20
	20
	16.1 
	17.4 
	25.0 
	17.4 
	1

	9
	
	熟浆筛3
	1
	65
	
	334.32
	326.4
	4
	25
	24
	13
	24
	37.0 
	37.4 
	42.7 
	37.4 
	
	20
	20
	20
	20
	17.0 
	17.4 
	22.7 
	17.4 
	1

	10
	
	压制机1
	1
	75
	
	328.73
	308.65
	1
	12
	8
	26
	40
	53.4 
	56.9 
	46.7 
	43.0 
	
	20
	20
	20
	20
	33.4 
	36.9 
	26.7 
	23.0 
	1

	11
	
	压制机2
	1
	75
	
	333.08
	311.5
	1
	12
	14
	26
	34
	53.4 
	52.1 
	46.7 
	44.4 
	
	20
	20
	20
	20
	33.4 
	32.1 
	26.7 
	24.4 
	1

	12
	
	压制机3
	1
	75
	
	338.62
	317.49
	1
	12
	20
	26
	28
	53.4 
	49.0 
	46.7 
	46.1 
	
	20
	20
	20
	20
	33.4 
	29.0 
	26.7 
	26.1 
	1

	13
	
	泼脑机
	1
	70
	
	341.16
	324.68
	1
	12
	29
	26
	19
	48.4 
	40.8 
	41.7 
	44.4 
	
	20
	20
	20
	20
	28.4 
	20.8 
	21.7 
	24.4 
	1

	14
	蒸汽发生器用房
	蒸汽发生器
	1
	70
	
	343.41
	338.76
	2
	17
	41
	6
	7
	53.4 
	50.4 
	42.7 
	59.4 
	
	20
	20
	20
	20
	33.4 
	30.4 
	22.7 
	39.4 
	1

	15
	
	纯水制备机
	1
	65
	
	348.5
	333.21
	1
	10
	40
	13
	8
	53.4 
	55.0 
	43.0 
	52.7 
	
	20
	20
	20
	20
	33.4 
	35.0 
	23.0 
	32.7 
	1


	运营期环境影响和保护措施
	3.2达标情况

通过对本项目生产设备等强噪声源进行统计、分析，以预测点为原点，选取坐标系，并确定各噪声源的位置，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按相应的预测模式计算出噪声源在预测点处的声压级。项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中“预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。”故，本项目以工程噪声贡献值作为评价量，最终与相应标准限值比较进行声环境分析评价。
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算

本项目室内声源主要为豆腐生产线生产设备以及辅助设施设备等。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，采用以下模式计算：设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算：
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式中，TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量。

（2）单个室外点声源在预测点的声级计算

采用以下模式计算：若已知声源的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算：

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：
Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

评价只考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和声屏障（Abar）引起的衰减，不考虑地面效应（Agr）和其他多方面（Amisc）引起的衰减。

（3）噪声贡献值计算

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

（4）预测值计算
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式中，Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

（5）预测结果及评价
根据声源分布情况，本次评价根据声源性质及预测点与声源之间的距离，将各功能区所在的声源简化成点声源（出于保守考虑，简化后的点声源与厂界的最近距离取所在生产车间与厂界的距离），预测结果如下。
表4-15  预测结果表
序号
名称
X(m)
Y(m)
离地高度(m)
昼间

贡献值(dB)
1
厂界北侧
351.48
343.05
1.2
51
2
厂界南侧
317.19
306.36
1.2
55
3
厂界东侧
345.79
311.75
1.2
52
4
厂界西侧
314.77
339.9
1.2
52
[image: image22.png]



图4-3  本项目等声级线图
由预测结果可知，运营期厂界四周噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目噪声不会对区域声环境造成影响。
3.3监测要求

本次环评根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表：
表4-16  营运期噪声自行监测一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界
昼间Leq
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
4 固体废物影响和保护措施

固体废物分为一般固废和危险废物。其中一般固废为生活垃圾、生豆渣、熟豆渣、废滤布、废卤渣、废包装材料、污水处理站污泥、废石英砂、废无烟煤滤料、废离子交换树脂等；危险废物为设备维护产生的废机油、废油桶、含油抹布等。

4.1一般固废

（1）生活垃圾
项目共有员工10人，按0.5kg/（人·天）计，生活垃圾产生量约5kg/d，1.5t/a。生活垃圾定期交环卫部门清运处置。
（2）废石英砂、废无烟煤滤料

本项目多介质过滤器使用介质包含石英砂、无烟煤滤料，根据建设单位提供资料，项目多介质过滤器中石英砂及无烟煤滤料一年更换一次，一次更换1m3，石英砂、无烟煤滤料堆积密度约分别为1.75t/m3、1t/m3，则项目废石英砂、废无烟煤滤料产生量分别为1.75t/a、1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废石英砂、废无烟煤滤料废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-009-S59。

本项目石英砂、无烟煤滤料由厂家进行更换，废石英砂由厂方回收处置。

（3）废离子交换树脂
项目软水制备系统每年更换一次离子交换树脂，一次更换1m3，离子交换树脂堆积密度约为1.2t/m3，则项目废离子交换树脂产生量约为1.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废离子交换树脂废物种类为其他工业固体废物，废物代码为：900-008-S59。

本项目离子交换树脂由厂家进行更换，废离子交换树脂由厂方回收处置。

（4）豆渣
项目豆干生产过程中会产生豆渣，根据水平衡计算，熟豆渣产生量127.5t/a，含水率70%；黄豆浸泡过程中产生的生豆渣量按2%计，产生量为2.125t/a。则豆渣产生量共为129.625t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），豆渣属于“SW13食品残渣”，废物代码为：900-099-S13，收集后外售养殖场做饲料，日产日清。
（5）废滤布
豆干拨布工序时使用的滤布，一个月更换一次，更换量为0.01t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废布料属于“SW59 其他工业固体废物”，废物代码为：900-099-S59，收集后外售废品收购站。

（6）废卤渣
项目豆干卤制过程中会产生废卤渣，卤料年用量0.05t/a，卤料过滤出来的废卤渣含水量按70%计，则废卤渣产生量0.071t/a，由环卫部门清运处置。

（7）污泥
污泥来自污水处理设施的各处理单元。根据《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》，表2“生化污泥产生系数表 ”中A2/O 工艺在无污泥消化的情况下污泥产生量约为1.45t/t-COD去除量，根据前述分析，项目污水处理站COD去除量约9.418t/a，则计算得项目污水处理站污泥产生量为13.65t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告2024年第4号），本项目污泥废物种类为SW07，废物代码为：900-099-S07。污泥经污泥脱水机处理，定期交由环卫部门及时清运处置，不在厂区内暂存。

（8）废包装材料
主要为原辅材料及产品包装过程中产生的废包装袋、废纸箱等，产生量约为0.1t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废包装物属于“SW59 其他工业固体废物”，废物代码为：900-099-S59，收集置于一般固废暂存间，外售废品收购站。
（9）残次品
豆腐制作过程中会产生残次品，根据建设单位提供资料及物料平衡，残次品产生量约为12.967t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），残次品属于“SW13 食品残渣”，废物代码为：900-099-S13，收集后外售养殖场做饲料，日产日清。
4.2危险废物

（1）废机油：项目在设备维护中会产生废机油，其产生量约为0.05t/a。废机油根据《国家危险废物名录》（2025版），属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中非特定行业900-217-08“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。暂存于新建危废间，定期交由有资质单位处置。

（2）废油桶：项目设备维护过程中更换机油产生的废油桶，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中非特定行业900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

（3）含油抹布、手套：项目设备维护过程中产生的含油抹布、手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于“HW49其他废物”类别中非特定行业900-041-49“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。
本次环评要求建设单位应按以下要求新建一处危险废物暂存间：
①危险废物贮存间必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏）措施。

②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

③危险废物贮存间应设置隔离安全门锁，门锁需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）

④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。

表4-17  危险废物图形标识

标牌

说明

备注
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1、危险废物警告标志规格颜色边长40cm，背景为黄色，图形为黑色

2、警告标志外延2.5cm

3、适用于危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。

适合于室内外悬挂的危险废物警告标志
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1、危险废物标签尺寸：40×40cm

底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择

3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；

适合于室内外悬挂的危险废物标签

根据《危险废物贮存处置管理规定》的相关规定，本次环评对本项目危险废物暂存区提出如下要求：

危险废物收集和暂存：

①危险废物的收集必须按照危险废物的相关规定进行，各种固废单独隔离存放，禁止与其他原料或废物混合存放。各种废物包装贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照规定设置警示标识。危险废物在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装；用以存放装置液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。

②危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

③在办理环保竣工验收前，应依据危险废物种类，与有危废处理资质的单位签订危险废物委托清运处理协议，必须确保各类危险废物实现无害化处置。

④危险废物暂存时间不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废油等采用专用罐车运输，有具有相应处理资质的单位接收。企业应严格按照部令第23号《危险废物转移联单管理办法》中相关规定对危险废物进行处理处置。
本项目危险废物产生及收集情况见下表。

表4-18  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废机油

HW08

900-249-08

0.05

设备维护

液态

有机物

月

T/I

资质单位处置

2

废油桶

HW08

900-249-08

0.1

机油包装

固态

有机物

月

T/I

3
含油抹布、手套
HW49
900-041-49
0.01
设备维护
固态
有机物

月

T/I

项目固体废物产生及处理情况见下表。

表4-19  项目固体废物产生及处理情况表
序号

分类

固废名称

处置措施

1
一般

固废

废石英砂、废无烟煤滤料、废离子交换树脂
由供应厂家回收处置

2
废滤布、废包装材料
集中收集后外售废品回收站

3
豆渣、残次品
外售养殖场做饲料
4
生活垃圾、废卤渣
配置生活垃圾桶，环卫部门统一清运

5
污泥
环卫部门清运处置，不在厂区内暂存。
6
危险

废物

废机油

本项目设危险废物暂存间1间，建筑面积约15m2，暂存后定期交有资质单位处置。

7
废油桶

8
含油抹布、手套
5 地下水、土壤影响和保护措施
为防止项目营运期对地下水造成污染，本次评价拟采取源头控制及分区防控，加强对厂区的地下水污染防治。

5.1 源头控制措施

①项目营运期产生的各类危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。

②各类危险废物收集在专用密闭容器中，并定期交由有相应处理资质和处理能力的危废处置单位进行处置，不得向大气或水域排放。

③项目营运期产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间原则上不得超过1年。产生的危险废物应按照类别分别设置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志。标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。

④项目营运期生产过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施中进行处置。

⑤加强各类污水管道及污水储存、处置设施的防渗处理及日常检修、维护，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。
5.2 分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水污染防渗分区参照如下表；

表4-20 地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机物污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7；或参照GB18598执行

中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7；或参照GB16889执行

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机物污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

表4-18 项目分区防渗情况一览表

防渗分区

防渗区域

工程措施

防渗效果

备注

重点防渗区

危废暂存间
拟在现有防渗措施混凝土基础上加铺2mmHDPE膜，并设置不锈钢托盘

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-10cm/s

经现场勘查，项目租赁厂房地面均已采取防渗混凝土进行防渗，项目生产车间除需重点防渗的区域可依托现有防渗措施，现有防渗混凝土防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能，同时依托的化粪池能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。
一般防渗

化粪池、污水处理站、厂房内工序区域
依托现有混凝土防渗层
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数

≤1.0×10-7cm/s

简单防渗区

生产车间除重点防渗和一般防渗外的其他区域、生活办公区等

一般地面硬化

不设防区域

绿化带

不做防渗及硬化处理

注：建设单位可采用其他能够达到相同防渗要求的防渗措施。

同时，项目危废暂存间应设置防渗围堰或防渗漏托盘，设空桶作为备用收容设施，防止因危险废物渗漏对地下水的影响。本项目租用已建厂房进行生产建设，采取上述治理措施后，本项目防控措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中要求，不会对地下水、土壤环境造成不利影响。
6 环境风险

6.1风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和估算建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目施工和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.2风险调查

根据本项目的工艺特点，本项目有毒有害和易燃易爆等危险物质为废机油。废机油产生量约0.05t/a，厂区最大储存量按0.05t计，暂存于危废暂存间。本项目不涉及危险化学品。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）、国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）可知，重大危险源是指长期地或者临时地生产、加工、使用或危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。本项目涉及的危险物质为废机油。根据查询相关资料显示，危险源临界量是我国为防护危险物品所制定的危险品使用限制量度。其最大储存量及临界量见表4-19。
表4-21  涉及危险物质的最大储存量及临界量一览表

危险物质名称

储存位置

最大储存量（t）
临界量（t）
废机油
危废暂存间
0.05
2500
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录C， 危险物质数量与临界量比值（Q），计算公式如下：
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式中：Q——为物质数量与临界比值；

qi——第i种物质的数量，t；

Qi——第i种物质临界量，t。

经计算，Q=0.05/2500=0.000002，Q＜1。

根据（HJ/169-2018）判定建设项目环境风险潜势为I，本项目环境风险为简单分析。
6.3 风险识别
根据项目生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，本项目存在的环境风险事故类型主要是废机油储存过程中发生泄漏、火灾引起的次生/伴生污染物排放，一体化污水处理设施池壁发生破裂，导致事故废水进入地下水和土壤。因此项目可能影响的环境途径包括：火灾和泄漏事故，其主要污染环境要素为水环境和环境空气。

6.4 环境影响途径及危害后果

（1）大气

机油燃烧会迅速产生大量的浓烟，浓烟很快蔓延，将严重妨碍灭火工作，模糊人的视线，使人惊慌失措，找不到出口，影响安全疏散，同时烟雾会对大气环境造成影响，该影响会随着火灾的结束后逐渐降低并消失。

（2）地下水

储油桶的泄漏或渗漏对地下水、地表水污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需要十几年、甚至几十年的时间。
6.5事故风险防范措施

6.5.1 火灾风险防范措施

① 项目要严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）总平面布置和消防设计规范；

② 在日常管理中加强对厂区的防火工作；

③ 在厂区内配备足量的灭火器材，以便处理初期火灾；

④ 建设完善的消防报警系统，建立事故防范和处理应对制度；

⑤ 定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时更换或维护；

⑥ 在日常运营过程中应加强火灾爆炸等事故的宣传和对员工的风险防范意识，使其能够在日常工作中做到安全、规范操作，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低。

⑦ 针对火灾产生的消防废水，厂区废水排口和雨水排放口均设置应急截水阀，正常情况下雨水可进入园区雨水管网，火灾产生废水时，则关闭雨水管网排口，并打开接入应急事故池的装置，以收集消防废水。

在厂区雨水总排口前端设置消防废水事故应急收集沟（或截断阀），并确保能与园区公共应急池实现连通。确保事故状态下，消防废水可被有效截留，不外排入园区雨水管网。
消防废水经雨水沟进入事故应急池（依托园区已建事故应急池，位于厂区东侧，容积约100m3）收集暂存，确保事故废水不进入雨水管网。消防废水经事故池收集暂存后，将消防废水表面悬浮的油污、消防泡沫、残渣等打捞出来后，通过水泵抽至本项目生产废水处理设施内，经一体化污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，打捞出的油污、消防泡沫、残渣作为危险废物交由资质单位处置。

本项目的事故应急池容积的计算参照《水体污染防控紧急措施设计导则》对消防废水池总有效容积的有关规定，计算公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5，单位m3。

其中：（V1+V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算。V1+V2－V3，取其中最大值。

V1：收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量；罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计；

本项目最大盛装风险物质为厂区内最大存储的0.05m3机油桶，则V1取0.05m³。

V2：发生事故的储罐或装置消防水量；

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目整个厂区同时发生火灾的次数为1次，全厂消防用水量为10L/s，本评价灭火时间按1h计算，则消防水量V2为：10×3600×1×10-3=36m3。

V3：发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量；

本项目事故时泄漏的危险废液可以转移的贮存或处理设施有空桶等，其中空桶数量为2个，每个空桶容积为0.05m3，则容积为2×0.05m3=0.1m3；

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

本项目生产废水产生量为5.385m3/d，V4取5.385m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

巴中市年平均降雨量1012.4mm，年平均降雨日数120天，本项目必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积按0.1ha计算。则V5=10×1012.4/120×0.1=8.435m3。

综上，V总=0.05+36-0.1+5.385+8.435=49.356m3。本项目所在园区东侧已设置1个事故应急池，事故池容积为100m3＞49.356m3，说明本项目有足够的空间收集事故发生时产生的消防废水，并将灭火时的消防废水贮存起来不外排，故本项目消防废水进入园区已建事故应急池（约100m3）可行。

事故应急池做好表面防腐防渗层，平时处于空池状态。事故应急池的排放口设置截止阀，当火灾发生时，火灾所在区域的消防废水从防火堤溢出，流入防火堤四周的雨水沟，并顺着雨水沟流向消防废水池。雨水沟内的消防废水靠“重力流”流向事故应急池。在事故或者火灾发生时，应启动关闭雨水排放口阀门，并开启事故应急池阀门，控制消防废水通过雨水管道进入周边水体，同时，采用消防沙袋对消防废水进行围堵，防止消防废水流出厂界。企业定期对事故应急系统进行排查，发现存在问题，马上进行检修。确保事故发生时能有效运行。

6.5.2 泄漏事故防范措施

①对危险废物应分类管理，并应设置专门的危废暂存间。危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗、防腐措施，采取“防渗混凝土+2mmHDPE膜+不锈钢托盘”的防渗措施，渗透系数K≤10-10cm/s；一体化污水处理设施、化粪池采用“抗渗混凝土+2mmHDPE膜”防渗，渗透系数K≤10-7cm/s。

②危险废物存储场地（包括临时存放）存储场地周边要设置围堰及导流渠，围堰高度不低于10cm。

③配有专用的废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器，废液要存放在不兼容的开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中，各类容器有明确标识，容器能防漏、防洒溅。

④定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。定期检查污废水输送管道，杜绝因管道破裂造成的污水外漏而发生的事故排放。
7 规范排污口

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

7.1排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

7.2排污口规范化设置

（1）废水排放口

项目的污水处理设施排放口必须设置便于采样的采样井，并在其排放口设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）要求。

（2）废气排放口

对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样平台、采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。

（3）固定噪声源

不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。

（4）固废

对于各类固体废物应设置专用贮存、堆放场地。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。

①固体废物贮存场所要防流失、防渗漏、防雨、防风。

②一般固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

③危险废物暂存间的边界采用墙体封闭，并在边界各进出口设置明显标志牌。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由环保部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。

在厂区的废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，见下表。

表4-22  排污口图形设置一览表
序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

设置要求

1

[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



废水排放口

表示废水向水体环境排放

形状：边长40cm等边三角形

颜色：背景为黄色，图形为黑色警告标志外沿2.5cm

2
[image: image28.jpg]
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废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

/

[image: image34.png]



危险废物暂存间

表示危险废物贮存、处置场

7.3排污口管理

管理原则：排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）具体管理原则如下：

①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。

③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

⑤工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。危险废物暂存间应设置危险废物标签。

（2）排放源建档

①本项目应使用生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

8、环保投资

本项目总投资100万元，环保投资主要为营运期环保设施的投资，其中环保总投资20.5万元，环保投资占投资总额的20.5%，环保处理措施和处理效果从总体上看，满足环保要求，可有效降低由于工程的运营所带来的环境污染，技术经济可行。

环保治理措施及环保投资见下表：

表4-23  环保投资及估算一览表

类别

措施内容

投资（万元）

废气

天然气燃烧废气经加装低氮燃烧装置后经15m排气筒排放（DA001）；
配置点浆液、投洒消泡剂作业采取密闭加水增湿措施，同时加强车间通风；

污水处理站通过加强设备密闭、喷洒除臭剂等措施，减少臭气排放。

3
废水

1、生活污水依托园区已建150m3的化粪池处理，不计入投资；

2、生产废水经新建一座污水处理站（格栅调节池+A2O+沉淀池，处理能力10m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准后进入四川巴中经济开发区污水处理厂。
5
噪声

选低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声等措施

3
固废

治理

新增一座20m2一般固废暂存间，一座15m2危废暂存间，与具有危废处置的资质单位签订危废转运协议

2
地下水污染防治措施

重点防渗区采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，一般防渗区采用C30防渗混凝土+黏土防渗层，简单防渗区采取水泥地面硬化

3
环境风险

防范措施

强化安全管理和风险意识，规范设置消防系统，配置灭火器材等防范物资，制定环境风险应急预案等

2.5

环境监测

制定自行监测方案，定期开展污染源监测

2
合计

20.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口

(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	天然气燃烧废气
	二氧化硫、颗粒物、氮氧化物
	低氮燃烧装置+15m排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉的限值要求

	
	配置废气、

消泡剂废气
	颗粒物
	投料作业采取密闭及加水增湿措施，加强车间通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	污水处理站废气
	硫化氢、氨、臭气浓度
	加盖密闭、喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级（新扩改建）标准限值

	地表水环境
	生产废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备浓水
	全盐量、色度PH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5
	新建一体化污水处理设施（处理能力10m3/d，处理工艺格栅调节池+A2O+沉淀池）处理达标后通过市政管网进入巴中四川巴中经济开发区污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放标准

	
	生活废水
	PH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5
	依托置信新型产业园内已建150m3的化粪池处理达标后通过市政管网进入巴中四川巴中经济开发区污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声设备，采取基础减振、消声、隔声措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	一般废物：废石英砂、废无烟煤滤料、废离子交换树脂等由供应厂家回收处置；废滤布、废包装材料集中收集后外售废品回收站；豆渣、残次品外售养殖场做饲料；生活垃圾、废卤渣及沉淀池污泥由环卫部门清运处置。
危险废物：废机油、废油桶、含油抹布、手套等危险废物分类收集后暂存于新建的危废暂存间，定期交由具资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，一般防渗区采用C30防渗混凝土+2mmHDPE，简单防渗区采取水泥地面硬化；同时，危废暂存间应设置防渗围堰0.2m，设空桶作为备用收容设施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	危废暂存间做好地面防渗、防漏措施，设置防渗围堰，围堰内设置备用收容设施和防范物资；危化品库房液体储存桶下设金属托盘，危化品储存区设置10cm围堰。加强运输风险管理，设置警示标识，配备相应数量灭火器，开展员工安全培训；加强污染防治设施管理和维护；严格执行环评及相关法律法规要求，制定环境风险应急预案，并落实风险评价中的措施。

	其他环境

管理要求
	1、要求建设单位严格按报告表提出的污染治理设施及环保对策措施逐项实施，做到达标排放，并满足当地环境质量及总量控制要求。项目建成后，应及时开展竣工环境保护验收。

2、加强环境监测与管理。建设单位应设专人负责环境保护工作，负责厂区监测与管理：一是确保污染防治设施持续、正常运行，达标排放；二是接受当地生态环境局的监督和管理，若出现环保问题，及时报告、处理，避免污染物事故性排放。


六、结论

	本项目的建设符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，无环境制约因素，通过采取废气、废水、噪声、固废、地下水等污染防治措施和技术，加强管理等措施，能降低项目运行对环境的影响。只要认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.026t/a
	/
	0.026t/a
	0.026t/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.058t/a
	/
	0.058t/a
	0.058t/a

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.007t/a
	/
	0.007t/a
	0.007t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.092t/a
	/
	0.092t/a
	0.092t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.009t/a
	/
	0.009t/a
	0.009t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0009t/a
	/
	0.0009t/a
	0.0009t/a

	一般工业

固体废物
	废石英砂
	/
	/
	/
	1.75t/a
	/
	1.75t/a
	1.75t/a

	
	废无烟煤滤料
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	1t/a

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	1.2t/a
	
	1.2t/a
	1.2t/a

	
	豆渣
	/
	/
	/
	165t/a
	/
	165t/a
	165t/a

	
	废滤布
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a

	
	废卤渣
	
	
	
	0.071t/a
	
	0.071t/a
	0.071t/a

	
	污泥
	
	
	
	9.418t/a
	
	9.418t/a
	9.418t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	残次品
	
	
	
	12.967t/a
	
	12.967t/a
	12.967t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	1.5t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目所在地





建设内容
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浸泡
分离
辅料：新鲜水
设备：自动浸泡装置
投加物料/
主要生产设备
工艺流程
产污情况
辅料：新鲜水
设备：磨浆机
清洗
辅料：新鲜水
磨浆
设备：离心机
生豆渣、噪声
沥浆
消泡剂废气、
熟豆渣
辅料：消泡剂
设备：熟浆筛
黄豆（外购）
浸泡废水
煮浆

设备：煮浆桶、蒸汽发生器
熟豆浆
清洗废水、噪声
噪声
煮制异味、
天然气燃烧废气



沥浆
冷却
设备：熟浆筛
投加物料/
主要生产设备
工艺流程
产污情况
设备：压制机
点浆凝固
辅料：新鲜水、氯化镁、食盐
压制成型
熟豆浆
熟豆渣、噪声

入库
压制废水、噪声
配置废气



_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

点浆
泼脑分配
辅料：石膏、水
投加物料/
主要生产设备
工艺流程
产污情况
蹲脑
泼脑
剥布、切块
废滤布
熟豆浆
压制成型

设备：压制机
压制废水、噪声
卤制
推晾
冷却包装
辅料：焦糖色、香料、食用盐、水、蒸汽
设备：卤锅
卤制水蒸气、天然气燃烧废气、
废卤料
设备：泼脑机
配置废气
杀菌入库
废包装材料
设备：杀菌槽



沥浆
冷却
设备：熟浆筛
投加物料/
主要生产设备
工艺流程
产污情况
设备：压制机
点浆凝固
辅料：新鲜水、石膏
压制成型
熟豆浆
熟豆渣、噪声

入库
压制废水、噪声
配置废气



蒸汽发生器
2400
煮浆、卤制
灭菌
损耗240
1440
损耗960
冷凝水1200
纯水制备机
纯水2400

新鲜水1200



食盐
0.1005
产品带走
进入废水
0.001
0.0995



员工办公生活
生活用水
1.0
损耗0.2
化粪池
0.8
经开区污水处理厂
巴河
0.8
6.185
5.385
纯水制备用水
5.87

污水处理站
洗豆用水
0.178
点浆料配置用水
蒸汽发生器
4.87
浓水
1.0
4.0
1.0
蒸汽冷凝水
4.0
0.178
0.00816
压制工序

磨浆工序
1.16875
浸泡用水
0.71

豆吸水0.427
0.00816
0.2975
豆渣带走

1.29825

0.454
产品带走
0.85241
0.283
设备清洗用水
2.0
损耗0.2
1.8
地面清洗用水
1.0
损耗0.2
0.8
新鲜水
11.93491
定期排污水
0.87



