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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目

	项目代码
	2505-511922-04-01-545235

	建设单位联系人
	严**
	联系方式
	187*****870

	建设地点
	四川省巴中市南江县桥亭镇

	地理坐标
	经度：东经106°52′58.035″，纬度：北纬32°30′21.461″

	建设项目
行业类别
	四十四、房地产业；97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	52023.03m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	南江县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	南发改审批〔2025〕109号

	总投资（万元）
	25359.87
	环保投资（万元）
	141.5

	环保投资占比（%）
	0.56
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	☑否：
□是：

	专项评价设置
情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》专项评价设置原则表：
表1-1本项目专项评价设置一览表
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目
	是否设置

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。
	不涉及
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。
	不涉及
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。
	本项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内。
	是

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。
	不涉及
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。
	不涉及
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。
	不涉及
	否


本项目位于四川省巴中市南江县桥亭镇，位于四川光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内。因此，本次评价需设置生态专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
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	一、与南江县集州生态工业及现代服务业发展片区国土空间总体规划（2021—2035年）的规划符合性
总体定位：落实《南江县乡镇级片区旅游发展规划》，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，在保护的基础上，充分发挥集州片区资源优势，以建设北部片区旅游集散中心和旅游集散门户为目标，强化县城中心引领作用，促进片区人口、产业及各类生产要素合理流动和协作共赢，把集州片区打造成为以生态保育为主、生态工业及现代服务业发展为特色的绿色生态工业区、现代林文旅融合发展区。 
规划分区：
一、生态保护区
规划生态保护区面积10280.16公顷，主要包括坪河镇西北部、杨坝镇西北部、桥亭镇西北部、赶场镇东北部、公山镇东南部等区域。生态保护区内管控要求按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等相关法律法规、有关管理规定执行。
二、生态控制区
规划生态控制区面积45975.44公顷，生态控制区内包括生态公益林、河湖岸线、饮用水水源保护地等生态保护重要区。区内管控要求按照有关管理规定执行。
三、农田保护区
规划农田保护区面积6831.97公顷，为永久基本农田相对集中的区域，主要用于粮食生产。区内管控要求按照有关管理规定执行。
四、城镇发展区
规划城镇发展区面积177.84公顷，其中居住生活区65.32公顷、综合服务区30.17公顷、商业商务区4.46公顷、工业发展区75.47公顷、物流仓储区1公顷、城镇弹性发展区1.41公顷。城镇发展区主要分布在各镇区，是城镇集中开发建设的区域。区内管控要求按照有关管理规定执行。
五、乡村发展区
规划乡村发展区面积10100.17公顷，其中村庄建设区1451.49公顷、一般农业区4135.73公顷、林业发展区4512.94公顷。乡村发展区以促进农业和乡村特色产业发展、改善农民生产生活条件为导向。区内管控按照有关管理规定执行。
六、矿产能源发展区
规划矿产能源发展区面积1248.04公顷，矿产能源发展区是为适应国家能源安全与矿业发展而设置的重要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域。区内管控按照有关管理规定执行。
产业发展：推进国家级战略新材料产业基地建设，壮大农产品加工业，依托县城工业园区，提升片区生产能力。有序推进原矿采选工程，提倡绿色矿山建设，建设坪河新材料产业区，大力培育石墨产业高新企业，强化科技对资源开发利用的支撑；科学规划、有序开采霞石、钾长石等矿产资源，推动高新技术普遍应用和绿色建材精深加工，延长建材产业链，推动南江新材料、新能源融入川陕渝创新生态链和产业生态圈。发展农产品初加工业，重点发展金银花、核桃、黄羊等果蔬畜禽类农产品保鲜、分级、包装，稻米大豆等粮食类烘干、储藏、脱壳等，在优质原料基地周边布置产业空间。引导以金银花、黄羊、核桃为主的精深加工和功能性产品研发企业向县城工业园区聚集。
农产品初加工向产地下沉，根据农业种植类型及分布，就近就地布局农产品初加工用地，结合农村居民点布局以清洗、包装、冷藏、冷链等类型为主的初加工业态，提升产品附加值。引导农产品精深加工、石墨高新企业、绿色建材加工向南江县城工业园聚集，保留现状环保达标工业企业；在坪河镇布局坪河新材料产业区。
桥亭镇镇区规划：
桥亭镇定位为川东北湖泊山地型旅游桥头堡，围绕“米仓驿站，康养桥亭”的目标定位提供乡村旅游服务。在镇区西部，落实产业用地，结合旅游服务功能布局商业设施，推动旅游服务功能进一步完善，规划新增食品饮料建设项目及酒厂等产业用地，规划工业用地4.9公顷。
（一）给水工程
镇区最高日总用水量为600立方米/天，由城乡供水一体化工程供水，以北部寨坡水厂和关坝水厂（位于开发边界外）为供水水源，供水普及率达到100%。沿镇区道路完善环状供水管网并向周边农村聚居点延伸。为满足消防要求，主干管网管径不应小于DN150。
（二）排水工程
镇区采用雨污分流制，雨水就近快排，管径不应小于DN400。至规划期末，镇区污水产生量为400立方米/天。保留现状桥亭污水处理厂，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准，完善镇区污水管网并向周边农村聚居点延伸。
本项目情况：
本项目位于桥亭镇西南侧，根据南江县集州生态工业及现代服务业片区国土空间总体规划（2021-2035年）--片区详规单元划分图、桥亭镇镇区四线管控规划图，项目位于桥亭镇城镇开发边界范围内，属于南江县集州生态工业及现代服务业片区国土空间总体规划桥亭镇镇区规划中的规划工业用地“规划新增食品饮料建设项目及酒厂等产业用地”范围内，不涉及生态保护红线等生态保护区，不涉及生态公益林等生态控制区。本项目主要进行生产厂房及配套设施建设，建成后为南江县当地农产品精深加工服务，项目给水、排水均依托市政管网，符合规划要求。
二、与南江县桥亭镇镇区详细规划（2021—2035年）的规划符合性
规划基本情况：桥亭镇镇区地处南江县北部，集州片区北部，距离南江县县城30公里，车程约40分钟；从交通区位来看，G85银川至昆明高速公路和国道G244从镇区外西侧穿过，桥亭高速互通出入口到镇区政府驻地直线距离约1千米，对外交通极为便捷。
现状桥亭镇镇区范围内城镇开发边界面积26.62公顷。其中现状建设用地面积20.15公顷，占比75.70%；现状农用地面积6.47公顷，占比24.30%。
功能定位及规模：突显山水特征，发挥镇区辐射带动作用，整合发展潜力和落实上位规划要求，将桥亭镇镇区定位为“川东北湖泊山地型旅游桥头堡”，为镇域内乡村提供基本功能服务的旅游镇；城镇开发边界面积26.62公顷，建设用地规模控制在26.62公顷；规划城镇常住人口0.3万人，人均城镇建设用地面积88.75平方米。
用地布局规划：
1．居住用地
保留现状聚居点，规划居住用地11.33公顷，占比42.56%，较现状减少0.30公顷。
2．公共管理与公共服务用地
将桥亭镇九年制义务教育学校调整为小学。规划公共管理与公共服务用地4.19公顷，占比15.74%，较现状增加0.13公顷。其中，机关团体用地0.65公顷、教育用地2.68公顷、医疗卫生用地0.21公顷、社会福利用地0.65公顷。
3．商业服务业用地
依托红鱼湖-九龙山风景区，规划新增游客接待中心及配套相应商业服务设施，提供旅游集散和休闲娱乐功能。规划商业服务业用地3.85公顷，占比14.46%，较现状增加3.85公顷。
4．工业和仓储用地
为适应未来产业发展，引导工业用地集中紧凑布局，完善配套设施，提高土地建设强度，规划在镇区西侧新增一块工业用地，规划工业用地5.21公顷，占比19.57%，较现状增加5.21公顷。
5．交通运输用地
保留镇政府北侧以及南侧居住区以西停车场，规划在游客接待中心新建1处停车场。规划交通运输用地1.47公顷，占比5.52%，较现状增加0.80公顷。其中，规划交通场站用地0.31公顷，城镇村道路用地1.16公顷。
6．公用设施用地
保留镇区东北部供水站，规划在游客接待中心西侧新建1处电信局。规划公用设施用地0.15公顷，占比0.56%，较现状增加0.15公顷。
7．绿地与开敞空间用地
规划绿地与开敞空间用地0.42公顷，占比1.58%，较现状减少0.57公顷。其中，防护绿地0.04公顷，广场用地0.38公顷。
公用设施规划：
1．给水工程
镇区最高日总用水量为600立方米/天，由城乡供水一体化工程供水，以北部寨坡水厂和关坝水厂（位于城镇开发边界外）为供水水源，供水普及率达到100%。沿镇区道路完善环状供水管网并向周边农村聚居点延伸。为满足消防要求，主干管网管径不应小于DN150。
2．排水工程
镇区采用雨污分流制，雨水就近快排，管径不应小于DN400。规划镇区污水产生量为400立方米/天。保留现状桥亭污水处理厂（位于城镇开发边界外），尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准，完善镇区污水管网并向周边农村聚居点延伸。
3．电力工程
规划镇区总用电负荷约3000千瓦。镇区供电以10千伏环网配电为主，电源来自35千伏北侧上两变电站（位于城镇开发边界外）。规划10千伏及以下电力线路采用电缆排管敷设形式，电缆排管以12孔和6孔为主。
4．通信工程
镇区固话预测数1800门，移动电话预测数为3000卡号，宽带用户预测数为900端口。新建电信局，城镇主、次道路采用PVC波纹管埋地敷设，按相关行业标准结合道路两侧居民楼楼顶对通信基站进行改造和增补覆盖。
5．燃气工程
规划镇区总用气量为900标立方米/天，气源来自县城储配站，镇区天然气管网采用中压一级系统，通过枝环结合的配气管道延伸至用户，各用户分设楼栋式调压器降压。
本项目位于南江县桥亭镇，属于南江县桥亭镇镇区详细规划中的工业和仓储用地范围（地块编号QT-02-04），项目主要进行生产厂房、辅助用房及配套附属设施建设，项目给水、排水、电力、通信等均依托市政工程，本项目建设方案经南江县国土空间规划委员会2025年第八次会议通过决议，相关建设指标符合要求；本项目用地类型、建设内容等均符合南江县桥亭镇镇区详细规划要求。
三、与《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》符合性分析
（一）光雾山-诺水河世界地质公园范围与面积
2006年12月，原四川省国土资源厅（川国土资函〔2006〕1246号）批准南江光雾山、通江诺水河为省级地质公园；2009年，原国土资源部授予四川光雾山-诺水河国家地质公园资格（国土资发〔2009〕110号）。2018年4月，联合国教科文执行局第204次会议，光雾山-诺水河地质公园被正式批准加入联合国教科文组织世界地质公园。
光雾山-诺水河世界地质公园地处中国南北地质、地理过渡带；位于秦岭南坡四川省巴中市南江县（光雾山园区）、通江县（诺水河园区）境内，含巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区（下文简称：文旅新区）大部分区域。地理坐标：东经：106°38′11.01″～107°26′06.67″，北纬：32°18′41.74″～32°44′31.25″。海拔：480～2507m。
公园范围北以与陕西省界为边界，西以与旺苍县界为边界，东以大通江为边界，南以地质遗迹展布和主要的山脊沟谷为边界，即沿临江寺‐铁厂河‐黄泥坝‐尖峰顶‐金场坝一线，由209个边界拐点圈闭形成，面积1818km2，其中，属南江县面积1376km2、通江县面积442km2。文旅新区在公园分布面积1334km2。
（二）总体布局
1、地质遗迹分布形态
沿焦家河、韩溪河、农林河、十八月潭、小巫峡、神门、诺水河、临江河、空山天盆呈带状分布。
2、空间布局
根据资源的自然组合分布状况，结合行政区划和便于管理，将公园划为相对独立的园区及旅游景区，构成公园相互联系的“11227”总体空间布局，即：“一轴一环两园两心七区”：
一轴：“空山天盆—临江丽峡—诺水洞天—神门洞—陈家山—桃园—蜀门秦关”米仓大道游览主轴（S408（或空山天盆至临江丽峡乡道）—S204—S301—米仓大道—G244）；
一环：“神门洞—香炉山—大小兰沟—天然画廊—燕子岭峰丛—太极天坑—十八月潭—小巫峡—神门洞”光雾山游览环线（S301—关坝至香炉山乡道—大坝至铁炉坝旅游道路—G244—S301—G244—陈家山至十八月潭旅游公路—XY31—G244—S408—XY12—S301）；
两园：光雾山园区、诺水河园区；
两心：一主核心，铁炉坝光雾山-诺水河世界地质公园博物馆、主碑；一副核心，楼子诺水河地质博物馆、副碑；
七区：光雾山旅游景区、米仓山旅游景区、十八月潭旅游景区、神门旅游景区、诺水洞天旅游景区、临江丽峡旅游景区、空山天盆旅游景区。
（三）功能区划分
公园规划为7类不同的功能区域：地质遗迹景观区、人文景观区、综合服务区、居民点保留区、矿业遗迹展示区、康养体验区和自然生态区。
1、地质遗迹景观区
根据公园内地质遗迹的展布情况、地质遗迹的珍稀程度，共划有11个地质遗迹景观区，面积245.03km2，占公园面积约13.48%。分别为：万字格地质遗迹景观区（D1）、焦家河地质遗迹景观区（D2）、贾郭山地质遗迹景观区（D3）、大小兰沟地质遗迹景观区（D4）、十八月潭地质遗迹景观区（D5）、神门地质遗迹景观区（D6）、小巫峡东坡地质遗迹景观区（D7）、石龙寨地质遗迹景观区（D8）、诺水河峡谷地质遗迹景观区（D9）、临江丽峡地质遗迹景观区（D10）、大通江西岸地质遗迹景观区（D11）。
2、人文景观区
[bookmark: _Hlk68123454][bookmark: _Hlk68123386]规划1处人文景观区和巴山游击队纪念馆、桃园李先念骨灰撒放地2处人文景观地。
3、综合服务区
共划分有三类综合服务区：旅游服务区、公园管理区与门区。
（1）旅游服务区
是旅游集散中心、旅游集散地、旅游服务中心、旅游服务站和旅游服务点所在区域，也包括现有的旅游服务设施所在区域及旅游城镇区。其面积为5.91km2，占公园面积的0.33%。
（2）公园管理区
共规划8处，分别位于旅游集散地、旅游服务中心、旅游服务站、旅游服务点。另外还包含公园内所有售票、检票点。
（3）门区
共规划3个门区，分别位于空山天盆主干道入口、诺水河北入口和铁炉坝米仓山旅游景区大门。
4、居民点保留区
用于原住居民生活、工农业及其它生产经营等配套设施建设。公园规划居民生活区，面积为16.40km2，占公园总面积的0.90%，主要分布于赶场镇、桃园、光雾山镇、神门乡、贵民镇、关坝镇、诺水河镇、空山镇等城镇聚集区。
5、矿业遗迹展示区
[bookmark: _Hlk87629092]现规划26处矿业遗迹展示区，用于矿石开采（加强生态环境保护和矿山恢复治理）和矿业遗迹展示，面积17.99km2，占公园面积约0.99%。
6、康养体验区
用于地质公园森林康养目的地目标的实现，引导相关康养项目在这些区域落地，从而形成地质公园森林康养产业，来带动社区经济发展和公园的可持续发展，同时也是为了杜绝地质公园出现无限制旅游开发的现象。现规划10处康养体验区，面积23.14km2，占公园面积约1.27%。铁炉坝康养体验区（KY1）面积0.53km2，大坝康养体验区（KY2）面积1.36km2，关坝康养体验区（KY3）面积3.07km2，光雾山镇康养体验区（KY4）面积3.89km2，咸丰村康养体验区（KY5）面积0.41km2，三河村康养体验区（KY6）面积0.11km2，贵民镇康养体验区（KY7）面积1.13km2，汇滩康养体验区（KY8）面积0.23km2，唐二坪村康养体验区（KY9）面积0.92km2，空山坝康养体验区（KY10）面积11.49km2。
7、自然生态区
公园内除地质遗迹景观区、人文景观区、综合服务区、居民点保留区、矿业遗迹展示区和康养体验区以外的处于自然环境状态的区域，用以保护和维持生态环境的功能区，面积1509.44km2，占公园面积约83.03%。
（四）地质遗迹保护区、点划分
[bookmark: _Hlk90326938]共划定14个地质遗迹保护区、8处地质遗迹保护点。面积245.03km2，占公园面积约13.48%。根据地质遗迹保护区内的地质遗迹稀有程度和观赏程度的不同，又将公园地质遗迹保护区分为特级、一级、二级、三级保护区和一级、三级保护点，保护区面积分别为4.94km2、23.19km2、117.19km2和99.71km2。其他未划为地质遗迹保护区或保护点的地质遗迹保护等级按照相应保护等级的保护措施进行保护。
1、特级保护区
共1个特级地质遗迹保护区，总面积4.94km2，占公园面积0.27%。
（1）贾郭山特级地质遗迹保护区（T），面积4.94km2，占公园面积0.27%。主要保护贾郭山的世界级地质遗迹景观贾郭山峰丛（岭脊型峰丛）。
2、一级保护区（点）
共2个一级地质遗迹保护区和2处一级地质遗迹保护点，总面积23.19km2，占公园面积1.28%。
[bookmark: _Hlk59200991]（1）万字格一级地质遗迹保护区（Ⅰ-1），面积3.79km2，占公园面积0.21%。主要保护万字格的奥陶纪石林喀斯特地貌。
[bookmark: _Hlk116311817]（2）大小兰沟一级地质遗迹保护区（Ⅰ-2），面积19.40km2，占公园面积1.07%，不包括公路南侧200m范围区域。主要保护大小兰沟的花岗岩地貌及水青冈原始森林，为原大小兰沟省级自然保护区的核心区与缓冲区。
（3）一级保护点（ⅠD）：龙湖洞的亿万鹅管、楼房洞的雄川瀑布
亿万鹅管：该片鹅管群直径1～3cm，壁厚0.5～7mm，单片面积约800m2，是目前世界上发现的单片面积最大的鹅管群，还处于生长发育中。
雄川瀑布：宽23.7m，高3.5m，目前仍在生长发育。该瀑布的规模和体量在同类景观中世界少见。
3、二级保护区
共5个二级地质遗迹保护区，总面积117.19km2，占公园面积6.45%。
（1）万字格二级地质遗迹保护区（Ⅱ-1），面积19.12km2，占公园面积1.05%。主要保护万字格的奥陶纪石林喀斯特地貌和原始森林。
（2）焦家河二级地质遗迹保护区（Ⅱ-2），面积27.01km2，占公园面积1.49%。主要保护燕子岭和焦家河南岸一带的峰丛等喀斯特地貌、深谷等峡谷地貌和水青冈原始森林，部分区域为原光雾山省级自然保护区的核心区与缓冲区。
（3）诺水河西岸二级地质遗迹保护区（Ⅱ-3），面积28.24km2，占公园面积1.55%。主要保护诺水河西岸地区的喀斯特地貌和原始森林。
（4）诺水河东岸二级地质遗迹保护区（Ⅱ-4），面积3.41km2，占公园面积0.19%。主要保护诺水河东岸地区的喀斯特地貌和原始森林。
（5）大通江西岸二级地质遗迹保护区（Ⅱ-5），面积39.41km2，占公园面积2.17%。主要保护空山天盆的石林、峰丛等喀斯特地貌和大通江峡谷地貌及空山天盆盆缘原始森林。
4、三级保护区（点）
共6个三级地质遗迹保护区和6处三级地质遗迹保护点，总面积99.71km2，占公园面积5.48%。
[bookmark: _Hlk59201259]（1）十八月潭三级地质遗迹保护区（Ⅲ-1），面积9.47km2，占公园面积0.52%。主要保护十八月潭地区的瀑布、潭池、滩流等水体景观及峡谷地貌和水青冈原始森林。
（2）神门三级地质遗迹保护区（Ⅲ-2），面积36.87km2，占公园面积2.03%。主要保护神门地区的峰丛、溶洞等喀斯特地貌。
（3）小巫峡东坡三级地质遗迹保护区（Ⅲ-3），面积21.56km2，占公园面积1.19%。主要保护小巫峡东坡地区的溶洞等喀斯特地貌、深谷等峡谷地貌和古生物化石景观。
（4）石龙寨三级地质遗迹保护区（Ⅲ-4），面积15.56km2，占公园面积0.85%。主要保护石龙寨董氏蜀兽化石发现地、井坝恐龙化石发现地及赋存地层。
（5）诺水河峡谷三级地质遗迹保护区（Ⅲ-5），面积9.47km2，占公园面积0.52%。主要保护诺水河峡谷地区的溶洞等喀斯特地貌、寒武系-三叠系的地层剖面和深谷等峡谷地貌。
（6）临江丽峡三级地质遗迹保护区（Ⅲ-6），面积6.78km2，占公园面积0.37%。主要保护临江丽峡地区的瀑潭水体景观及深谷等峡谷地貌。
（7）空山天盆三级地质遗迹保护点（ⅢD）：空山天盆的天蝉峰、天元峰、天宇峰、小龙池、大龙池和空山坝地下河。
天蝉峰：孤峰，与天宇峰仅百米之距，南侧陡峭，为绝壁，高120m，北侧坡度较缓。
天元峰：峰丛，由三座凸起的山峰组成，主峰高约120余米，两座侧峰高约80～120m。
天宇峰：孤峰，高约140m，长500余米，方圆面积6000余平方米。
小龙池：长107m，宽48m，深度3m左右。
大龙池：长114m，宽60m，水深4～5m。
空山坝地下河：标高530m，洞口高30m，宽15m，长15km，沿260°方向的向斜轴部发育，呈树枝状，水域面积70km2。地下水埋深大于150m，最终汇入大通江河。
（五）自然生态环境保护措施
主要保护公园区域内森林、生态恢复区、水体、大气、声学以及土壤等环境要素和周边的生态环境。其主要保护措施为：
（1）编制有关地质公园环境保护规划，使其具有法律效力，提高人们的环境保护意识，是解决环境污染问题的制度保障。
（2）地质公园范围内，改变居民燃料结构及燃烧方式，提高燃气化率和电炊比例。新建的旅游设施和生活设施不得使用以煤为燃料的锅炉，替代以燃气、燃油等清洁燃料。
（3）对公园内采石点、矿山遗址等，开展地质灾害治理、土地整治、生态修复工程，加强植树造林，尽早恢复其生态环境功能。
（4）园区内的旅游车辆尽量使用清洁燃料，推广电动车和自行车等。
（5）园区的旅游服务设施所排放污水，逐步使用生物接触氧化法污水处理，E/F&P污水处理及SBR间歇式活性污泥法废水处理技术及设备。
（6）控制化肥、农药的使用量，指导农民科学合理的施用农药、化肥、积极发展生物农药和生物防治，推广种植绿肥，使用农家肥，减轻农用化学品对水体、农田、作物、地下水的污染。村落、居民点污水应经过自然降解等处理，结合农业生产，进行农业灌溉，减少污水排放量。
（7）对石料等固体废弃物应加强收集、利用、管理，严禁在园区内任意堆放，弃置、现状堆放点应清运整理、绿化美化。
（8）对园区内的生活垃圾应实施分类收集、袋装运输、对垃圾填埋场应进行无害化处理。
（9）增加植被覆盖率，结合农业种植结构调整，局部区域逐步退耕还林还草，减少水土流失。
（10）加强交通、施工、娱乐产生的噪声源的管理，进入景区的机动交通不得鸣按喇叭。
（11）必须按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关规定加强监管。
（六）建设项目与地质公园的关系
1、与地质公园的位置关系
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园范围内，拟使用世界地质公园土地面积52023.03m2，位于世界地质公园西南部，详见《项目与四川光雾山-诺水河地质公园相对位置关系图》。
2、与地质遗迹的位置关系
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园范围内，但不涉及四川光雾山-诺水河世界地质公园特级、一级、二级、三级保护区，不涉及地质遗迹景观。
项目用地范围内无地质遗迹点。
3、与地质公园功能区划的位置关系
根据《四川光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》文本描述及相关图件，拟建项目占地区域位于光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内。
（七）与《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》的符合性分析
根据2026年8月13日巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处出具的《关于在世界地质公园范围内准许实施南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目的请示》的复函，南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目范围位于光雾山-诺水河世界地质公园内，不涉及地质遗迹保护区。
根据与南江县国土空间规划“三区三线”图叠图可知本项目所在区域属于城镇开发空间，不涉及生态保护红线和永久基本农田，规划为工业和仓储用地，符合当地用地规划。
本项目施工期生活污水经租用民房已建处理设施预处理后排入污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理，营运期生活污水经厂区内污水管道收集后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理；本项目施工结束后立即对裸露地表进行迹地恢复，不在光雾山-诺水河世界地质公园内设置永久弃渣场；项目设置生活垃圾收集桶，经环卫部门袋装清运；项目区域内加强噪声源的管理，并设置绿化带进行降噪；项目按照《中华人民共和国生态环境法典》有关规定加强监管，符合光雾山-诺水河世界地质公园自然生态环境保护措施要求。
综上，本项目建设符合《光雾山-诺水河世界地质公园规划（2021—2035年）》要求。
四、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于“E4790其它房屋建筑业”；根据国家发展改革委制定的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目；同时根据国务院国发〔2005〕40号文《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”；因此，本项目属于允许类。
项目已取得了南江县发展和改革局出具的《关于南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（南发改审批〔2025〕109号），同意本项目建设。
因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。
五、项目用地规划符合性分析
本项目位于南江县桥亭镇，根据《南江县桥亭镇镇区详细规划（2021-2035年）-国土空间用地规划图》（见附图2），项目占地区域规划为工业及仓储用地。
2025年5月15日，四川南江同辉公用事业服务有限公司取得项目用地国有建设用地使用权不动产权证，编号为川（2025）南江县不动产权第0002735号，权利性质为出让，用途为工业用地，宗地面积52023.03平方米，坐落于南江县桥亭镇QT-02-04地块。
因此，本项目的实施符合区域用地规划。
六、与生态环境分区管控的符合性分析
2024年2月27日，巴中市生态环境保护委员会办公室发布《关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），通知中提到为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《生态环境部关于组织开展生态环境分区管控与国土空间规划衔接试点工作的通知》精神，按照国家“十四五”生态环境保护相关规划中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的最新要求，充分衔接《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》最新成果，动态更新我市生态环境分区管控要求，以高水平保护助推经济高质量发展。
本项目位于巴中市南江县环境综合管控单元城镇重点管控单元，项目不涉及生态保护红线。
[image: ][image: 巴中市环境管控单元分布图]本项目位置

图1-1  巴中市环境管控单元图
[image: ]本项目位置

图1-2  巴中市生态保护红线图
同时根据四川省政务服务网的“生态环境分区管控”符合性分析模块查询，本项目位于巴中市南江县环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：南江县城镇空间，管控单元编号：ZH51192220001）。
项目涉及生态环境管控单元2个，见下表。
表1-2  项目涉及的生态环境管控单元
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	与管控单元关系（面选，相交面积，单位平方千米）
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	南江县城镇空间
	ZH51192220001
	0.0491
	巴中市南江县
	重点管控单元

	2
	南江县一般管控单元
	ZH51192230001
	0.0031
	巴中市南江县
	一般管控单元


项目涉及的环境要素管控分区有8个，见下表。
表1-3  项目涉及的环境要素管控单元
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	渠江江河湖库岸线其他区域
	YS5119223610001
	巴中市南江县
	岸线
	江河湖库其他区域

	2
	南江县城镇开发边界
	YS5119222530001
	巴中市南江县
	自然资源
	土地资源重点管控区

	3
	南江县自然资源重点管控区
	YS5119222550001
	巴中市南江县
	自然资源
	自然资源重点管控区

	4
	南江县自然资源一般管控区
	YS5119223510001
	巴中市南江县
	自然资源
	自然资源一般管控区

	5
	南江县其他区域
	YS5119223110001
	巴中市南江县
	生态
	一般管控区

	6
	南江河-南江县-元潭-控制单元
	YS5119223210003
	巴中市南江县
	水
	水环境一般管控区

	7
	南江县大气环境一般管控区
	YS5119223310001
	巴中市南江县
	大气
	大气环境一般管控区

	8
	南江县城镇集中建设区
	YS5119222340001
	巴中市南江县
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区


项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: position-map-1786255683717.png]
图1-3  项目与环境综合管控单元的位置关系图
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2、生态环境准入清单符合性分析
本项目与所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单符合性分析如下表。
巴中市普适性管控要求符合性分析见下表。
表1-4  本项目与巴中市普适性管控要求符合性分析
	市州
	涉及区县
	管控类别
	对应管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	城镇重点管控单元

	巴中市
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
-原则上禁止新建工业企业。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
【限制开发建设活动的要求】
-对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。

-严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合巴中市最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。

-长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
-按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。

-加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。
【其他空间布局约束要求】
	根据《四川省乡村振兴用地政策指引（2024 年）》规划布局原则：直接服务种、养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，原则上应结合农村聚居点适度集中布局，本项目位于南江县桥亭镇，属于新建生产厂房建设项目，建成后主要服务于当地农产品精深加工，有助于深入实施乡村振兴战略，推动桥亭镇农业农村现代化发展，且项目选址符合南江县桥亭镇镇区详细规划和南江县集州生态工业及现代服务业片区国土空间总体规划
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【允许排放量要求】
为保证2025、2035年区域地表水控制断面水质不下降，5个城镇重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年建议控制在34823.36吨、3944.61吨、752.25吨以下，2035年建议控制在35519.83吨、4023.51吨、767.31吨以下。
【现有源提标升级改造】
-到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A标排放标准。

-到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处理。

-加快城镇生活污水处理设施建设。推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。

-推进车船结构升级，城区环卫、邮政、通勤、轻型物流配送等车辆使用新能源或清洁能源汽车比达到80%以上。

-全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。

-有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。
-加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【其他污染物排放管控要求】
1.污染物排放绩效水平准入要求：

-从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。

-建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。

-推进建筑装饰行业VOCs综合治理，倡导绿色装修，推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品。

-全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。

-到2025年，中心城区污水处理率达到100%；到2030年，中心城区污水处理率达到100%，县城污水处理率达100%；到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%以上，具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。

2.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。

3.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。
	本项目施工期生活污水经预处理后排入污水管网进入桥亭镇污水处理厂处置，能实现达标排放；施工期严格落实各类施工扬尘防治措施，防治扬尘污染；本项目装修过程使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，不属于新建噪声敏感建筑物
	符合

	
	
	环境风险防控
	【联防联控要求】
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【其他环境风险防控要求】
企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业，
严控污染物排放，限时整治或搬迁。

用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途
	本项目严格按照《巴中市重污染天气应急预案》及修改单执行。项目不涉及重金属。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用总量要求】
-到2025年，全市用水总量控制在7.15亿m3以内；到2030年，全市用水总量控制在7.4亿m3以内，万元工业增加值用水量17.15m3。

【地下水开采要求】
-巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。

-地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
【能源利用总量及效率要求】

-禁止使用不符合商品煤质量管理规定所列环保指标要求的商品煤。禁止劣质散煤流通与使用，依法查处散煤无照经营行为。加大民用散煤清洁化治理力度，推进以电代煤、以气代煤，推广使用洁净煤、先进民用炉具，加强民用散煤管理。
【禁燃区要求】
-在禁燃区范围内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【其他资源利用效率要求】
到2025年，巴中市城市再生水利用率达到不低于20%，到2030年，再生水利用率不低于30%。
	项目用水量符合要求，不涉及地下水开采，不涉及煤等高污染燃料使用。
	符合

	一般管控单元

	巴中市
	巴州区+恩阳区+通江县+南江县+平昌县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

-禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

-禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

-对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理。涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

-禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
【限制开发建设活动的要求】
-涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。

-按照相关要求严控水泥新增产能。

-因地制宜地发展适宜产业，在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业；

-严格控制非农业建设占用农用地。

-大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。

-大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。

-水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 512626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
-全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。

-针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
【其他空间布局约束要求】
	本项目为农产品精深加工产业园及配套设施建设项目，主要进行生产厂房修建，不属于化工项目、尾矿库等；项目不涉及采矿；不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；项目占地类型为工业用地，不涉及占用基本农田；项目位于光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内，严格落实各项生态保护措施；项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃类项目；生活污水集中收集后排入桥亭镇污水处理厂处置，不进行散乱排放；项目不属于畜禽养殖，不属于水泥企业。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
-加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。

-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。

-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。-火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。

-调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。
【其他污染物排放管控要求】
污染物排放绩效水平准入要求：

-到2025年乡镇污水处理率达95%；到2030年乡镇污水处理率达100%；

-大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范法发展。加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。

-新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流，畜禽粪污实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集，集中处理利用；

-屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。

-到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上行政村。全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理，到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上行政村，实现保洁员配备合理、管理有效、村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效。生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高，基本建立“垃圾分类有特色、转运设施较齐全、村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善”的农村生活垃圾治理体系。

-到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩。平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长。

-2025年主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%。
	项目生活污水集中收集后排入桥亭镇污水处理厂处置达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。生活垃圾分类集中收集后交由环卫部门清运。
	符合

	
	
	环境风险防控
	【联防联控要求】
强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
【其他环境风险防控要求】
企业环境风险防控要求：

-工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 

-加强“散乱污”企业环境风险防控。

-现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。

用地环境风险防控要求：
-严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

-定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。                                                                                                  -规范排土场、渣场等整治。

-严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	本项目严格按照《巴中市重污染天气应急预案》及修改单执行；本项目不涉及重金属排放，项目生活垃圾分类集中收集后交由环卫部门清运。本项目不涉及农药使用。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	【地下水开采要求】
-巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。

-地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
【能源利用总量及效率要求】
-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。

-禁止焚烧秸秆和垃圾。
【禁燃区要求】
在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
【其他资源利用效率要求】
到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到2030年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到0.62左右。
	本项目不涉及地下水开采，不涉及高污染燃料使用，不涉及农田灌溉。
	符合


南江县普适性管控要求符合性分析：
表1-5  本项目与南江县普适性管控要求符合性分析
	区县
	管控类别
	对应管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	南江县
	空间布局约束
	【不符合空间布局要求活动的退出要求】
持续加强工业“三废”治理，严格环境准入条件，落实“两高”企业退出制度。
【其他空间布局约束要求】
 -统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实重点生态功能区的定位管控要求，加强生物多样性保护和天然林保护；

-推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理。
	本项目不属于“两高”企业，项目生活垃圾分类集中收集后交由环卫部门清运。生活污水集中收集后排入桥亭镇污水处理厂处置达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
	符合

	
	污染物排放管控
	/
	/
	

	
	环境风险防控
	/
	/
	

	
	资源开发利用效率要求
	【其他资源利用效率要求】
 -进一步调整优化矿产资源开发利用结构，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复；

-强化水土流失防治，注重水源涵养地保护。加强对光雾山、关坝、杨坝等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。
	本项目不涉及矿产等资源开发；严格落实各项生态保护措施。
	符合


环境管控单元准入清单符合性分析：
表1-6  本项目与环境管控单元准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型
	所属县区
	管控类别
	对应管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	ZH51192220001
	南江县城镇空间
	重点管控单元
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【限制开发建设活动的要求】
（1）实施南进、东延、北拓的城市空间拓展策略，未来城市建设用地拓展应将朝阳新区作为城镇中心区；城镇开发空间规模控制在96平方公里以内。
（2）禁止在城区、饮用水水源地主流域上游2公里内建设鸡、羊养殖场，现有大型集中养殖场须立即配套粪便无害化处理设施和污水处理设施
（3）县城新建房地产开发项目须布局在经审批的城镇规划区范围内；禁止在退耕还林、还草、还湿地块新建房地产开发项目。
（4）城镇建设需依据现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张
（5）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	本项目为新建厂房项目，不属于养殖项目，位于南江县划定的城镇开发空间内，符合桥亭镇镇区详细规划
	符合

	
	
	
	
	
	【允许开发建设活动的要求】/
	/
	

	
	
	
	
	
	【不符合空间布局要求活动的退出要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【其他空间布局约束要求】/
	/
	

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
（1）划定禁鸣区，在居住区、市政机关、学校及医院等噪声敏感单位附近对车速进行限制。
（2）严格执行老旧机动车强制报废制度，加快淘汰污染严重的老旧车辆，鼓励使用新能源汽车，加快电动汽车充电桩、天然气加气站等基础设施建设，按期完成国家第五阶段标准车用汽油、柴油升级置换。
（3）公众绿色出行率达到55%及以上。
（4）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	
	【新增源等量或倍量替代】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【新增源排放标准限值】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【污染物排放绩效水平准入要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【其他污染物排放管控要求】/
	/
	

	
	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
（1）工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
（2）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	本项目正在进行地灾评价
	符合

	
	
	
	
	
	【安全利用类农用地管控要求】
（1）工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
（2）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	
	

	
	
	
	
	
	【污染地块管控要求】
（1）工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
（2）其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	
	

	
	
	
	
	
	【企业环境风险防控要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【其他环境风险防控要求】/
	/
	

	
	
	
	
	资源开发利用
	【水资源利用效率要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【地下水开采要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【能源利用效率要求】
执行城镇重点管控单元普适性管控要求
	满足普适性管控要求
	符合

	
	
	
	
	
	【其他资源利用效率要求】/
	/
	

	ZH51192230001
	南江县一般管控单元
	一般管控单元
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
（1）工业园区外现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。（2）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中南江县禁止类产业管控要求。（3）其他要求执行一般管控单元普适性管控要求。
【限制开发建设活动的要求】
（1）严格控制开发建设项目布局，鼓励企业入园发展；（2）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中南江县限制类产业管控要求。
（3）其他要求执行一般管控单元普适性管控要求。
【允许开发建设活动的要求】
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
（1）现有企业按照相关规定限期入园搬迁或整治；（2）执行一般管控单元总体准入要求。
【其他空间布局约束要求】
	本项目为南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目，不属于工业园区外钢铁等污染较重的企业，不属于南江县禁止类产业，满足一般管控单元要求
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
执行一般管控单元总体准入要求
【新增源等量或倍量替代】
执行一般管控单元总体准入要求
【新增源排放标准限值】
【污染物排放绩效水平准入要求】
执行一般管控单元总体准入要求
【其他污染物排放管控要求】
	项目满足一般管控单元总体准入要求
	符合

	
	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
执行一般管控单元总体准入要求
【安全利用类农用地管控要求】
执行一般管控单元总体准入要求
【污染地块管控要求】
执行一般管控单元总体准入要求
【园区环境风险防控要求】
【企业环境风险防控要求】
执行一般管控单元总体准入要求
【其他环境风险防控要求】
	
	

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
执行一般管控单元总体准入要求
【地下水开采要求】
【能源利用效率要求】
执行一般管控单元总体准入要求
【其他资源利用效率要求】
	
	


要素管控分区管控要求符合性分析：
表1-7  本项目与要素管控分区管控要求符合性分析
	管控分区编码
	管控分区名称
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	所属县区
	管控类别
	对应管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	YS5119223610001
	渠江江河湖库岸线其他区域
	一般管控区
	岸线
	江河湖库其他区域
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
禁止开发建设活动的要求：
岸线资源一般管控区
-岸线保留区：1.对河势变化剧烈的河段，规划期内暂不开发利用。2.保留区内涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区、世界自然遗产核心区和缓冲区等生态敏感区，但未纳入生态保护红线范围内的，禁止建设与各区相应法律法规不符合的项目。
限制开发建设活动的要求：
岸线资源一般管控区
[bookmark: _GoBack]-岸线保留区：1.为规划工程预留的岸线保留区，因经济社会发展需要，确需开展的重要基础设施建设，在不影响规划工程未来建设和防洪、供水、生态安全的前提下，按相关法律法规要求履行河道内建设项目相关审批程序。2.为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光带等项目外，不得建设其他生产设施。对虽具备开发利用条件，但现状经济社会发展水平相对较低，暂无开发利用需求的岸段，今后因经济社会发展确需开发利用的，经充分论证并按照法律法规要求履行相关审批程序后，可根据所在河段实际情况并参照岸线控制利用区或开发利用区管控要求进行管理。
岸线资源一般管控区
-岸线开发利用区：1.符合《长江保护法》《水法》《防洪法》《环境保护法》《港口法》《航道法》《河道管理条例》等国家有关法律法规，在不影响防洪、航运安全、河势稳定、水生态环境的情况下，根据岸线保护要求和沿河（湖泊）地区经济社会发展的需要，依法依规履行水行政许可相关手续后，科学合理地开发利用。
2.符合依法批准的省域城镇体系规划和城市总体规划，须统筹协调与流域综合规划，防洪规划，取水口、排污口及应急水源地布局规划，航运发展规划，港口规划等相关规划的关系，充分考虑与附近已有涉水工程间的相互影响，合理布局，按照“深水深用、浅水浅用”、“节约、集约利用”的原则，提高岸线资源利用效率，充分发挥岸线资源的综合效益。
	本项目不涉及占用岸线，不涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区、世界自然遗产核心区和缓冲区等生态敏感区；项目施工期废水经沉淀后回用于洒水降尘，施工人员生活污水经处理后排入市政管网，运营期废水经收集后排入市政污水管网经桥亭镇污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119222530001
	南江县城镇开发边界
	重点管控区
	自然资源
	土地资源重点管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目不涉及侵占河道、湖面等，符合国土空间规划。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目占地不超过土地资源利用上线控制性指标。
	符合

	YS5119222550001
	南江县自然资源重点管控区
	重点管控区
	自然资源
	自然资源重点管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目占地不超过土地资源利用上线控制性指标。
	

	YS5119223510001
	南江县自然资源一般管控区
	一般管控区
	自然资源
	自然资源一般管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目位于桥亭镇，符合国土空间规划
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目占地不超过土地资源利用上线控制性指标。
	符合

	YS5119223110001
	南江县其他区域
	一般管控区
	生态
	一般管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119223210003
	南江河-南江县-元潭-控制单元
	一般管控区
	水
	水环境一般管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
不再新建、改扩建开采规模在50万吨年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。
	本项目不涉及磷矿开采。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【城镇污水污染控制措施要求】
1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。
【工业废水污染控制措施要求】
1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。
【农业面源水污染控制措施要求】
1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。
	项目施工期废水经沉淀后回用于洒水降尘，施工人员生活污水经预处理后排入市政管网，运营期废水经收集后排入市政污水管网经桥亭镇污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。生活垃圾由环卫部门清运。本项目不涉及农业面源。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。
	本项目为生产厂房建设，风险可控
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。
	本项目不涉及。
	符合

	YS5119223310001
	南江县大气环境一般管控区
	一般管控区
	大气
	大气环境一般管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【其他大气污染物排放管控要求】
减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。
	本项目施工期严格落实扬尘污染防治措施
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS5119222340001
	南江县城镇集中建设区
	重点管控区
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区
	巴中市南江县
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【机动车船大气污染控制要求】
加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【扬尘污染控制要求】
全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
【其他大气污染物排放管控要求】
有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置
	项目施工期落实各项扬尘防控措施。项目房屋修建过程中使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


本项目主要开展厂房建设活动，项目相关建设内容符合管控单元的普适性清单和单元特性管控要求。
综上分析，本项目与生态环境分区管控相关要求相符。
	其他符合性分析
	五、与大气污染防治相关法律、政策、规划的符合性分析
根据《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）、《四川省“十四五”生态环境保护规划》川府发〔2022〕2号、《巴中市“十四五”生态环境保护规划》巴府发〔2021〕19号等文件要求，本项目与大气污染防治相关政策的符合性分析见下表。
表1-8  项目与大气污染防治相关法律、政策、规划符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》川府发〔2024〕15号
	（四）加强含VOCs原辅材料源头管控。全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。
	项目厂房装修过程使用低 VOCs含量涂料
	符合

	《四川省“十四五”生态环境保护规划》川府发〔2022〕2号
	（三）深化面源污染治理。
加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度，积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。
	项目施工道路进行地面硬化，运输车辆采取篷布遮盖、进出冲洗措施，本项目场地内进行洒水抑尘。
	符合

	《巴中市“十四五”生态环境保护规划》巴府发〔2021〕19号
	第三节强化面源污染治理
推进扬尘精细化管控。以城市精细化管理为重点，彻底整治扬尘、油烟污染。完善文明施工和绿色施工管理工作制度建设，全面落实建筑施工“六个百分百”，实现视频监督。减少道路起尘源，运输渣土、石料、水泥、煤炭、垃圾等物料的车辆，应当采取篷盖、密闭等措施，不得超量装载和超速行驶。
	项目施工道路进行地面硬化，运输车辆采取篷布遮盖、进出冲洗措施，本项目场地内进行洒水抑尘，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。
	符合


因此，本项目符合相关环境保护政策要求。




二、建设内容
	地理位置
	本项目位于四川省巴中市南江县桥亭镇。
项目中心位置：东经106°52′58.035″，北纬32°30′21.461″

	项目组成及规模
	一、项目由来
南江县作为国家首批生态功能保护区，森林覆盖率高达71.5%，县域内河流水质优良率100%，拥有南江黄羊、富锶矿泉水、大叶茶、核桃等88个地理标志产品，具备发展特色农产品精深加工产业的天然优势。本项目的实施是南江县落实市委“5+2+3”产业体系、打造特色农产品精深加工产业集群的关键支撑，更是通过基础设施升级实现生态资源价值转化、推动县域经济高质量发展的实践缩影。
本项目依托南江优质资源，以轻资产租赁模式为核心，整合生产、研发、仓储冷链物流等设施，吸引中小型企业入驻，推动产业集群化发展，实现绿色资源价值转化。依托国家战略与生态资源，摆脱传统产业低效困境，以全产业链整合推动乡村振兴与绿色发展，因此本项目的建设是必要的。
按照《中华人民共和国生态环境法典》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等要求，本项目需进行环境影响评价。依据生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》的规定，本项目属于“四十四、房地产业；97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”，涉及环境敏感区（光雾山-诺水河世界地质公园），确定本项目应编制环境影响报告表。
本项目只涉及标准化厂房及给排水等配套设施建设，不涉及生产线及检测室等建设，生产线及检测相关建设内容后期引入相关企业后另行环评。
二、项目概况
项目名称：南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目
建设单位：四川南江同辉公用事业服务有限公司
建设地点：四川省巴中市南江县桥亭镇
建设性质：新建
项目投资总额：总投资25359.87万元
建设内容及规模：
本项目总用地面积52023.03m2，新建厂房及连廊5栋，总建筑面积54079.17m2，总计容面积89428.62m2，新建生产厂房3栋，多媒体推介中心及辅助用房1栋，科研检测厂房1栋，容积率1.72，绿地率19.2%，配套完善相关附属设施。
三、项目组成及主要环境问题
本项目组成及主要环境问题见下表。
表2-1   项目组成及主要环境问题一览表
	名称
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题
	备注

	
	
	施工期
	运行期
	

	主体工程
	总用地面积52023.03m2，总建筑面积54079.17m2，主要设置5栋建筑，各建筑特征如下：
1#生产厂房：建筑层数：3F；1F层高7.8m，建筑面积1739.78m2，2F层高7.8m，建筑面积6730m2，3F层高7.8m，建筑面积6740.57m2；总建筑高度：23.4m；标高：775.95m；总建筑面积：15210.35m2，总计容面积30351.04m2。
2#生产厂房：建筑层数：3F；1F层高7.8m，建筑面积1734.33m2，2F层高7.8m，建筑面积6730m2，3F层高7.8m，建筑面积6740.57m2；总建筑高度：23.4m；标高：775.95m；总建筑面积：15204.9m2，总计容面积30340.14m2。
3#生产厂房：建筑层数：3F；1F层高7.8m，建筑面积2618.88m2，2F层高7.8m，建筑面积2624.38m2，3F层高7.8m，建筑面积2647.33m2；总建筑高度：23.4m；标高：775.95m；总建筑面积：7890.59m2，总计容面积15749.64m2。
4#多媒体推介中心及辅助用房：展示中心，建筑层数：2F；1F层高4.8m，建筑面积727.18m2，2F层高4.8m，建筑面积727.18m2；总建筑高度：9.6m；标高：776.1m；总建筑面积：1454.36m2，总计容面积1454.36m2。
5#厂房、科研检测：厂房、检测中心，建筑层数：3F；1F层高4.8m，建筑面积4205.77m2，2F层高4.8m，建筑面积3773.73m2，3F层高4.8m，建筑面积3730.07m2；总建筑高度：14.4m；标高：776.1m；总建筑面积：11709.57m2，总计容面积11533.44m2。
	施工扬尘、噪声、废水、建筑垃圾、固废、水土流失等
	废水、废气、噪声、固废
	新建

	临时工程
	临时表土堆场
	项目东侧设置1处临时表土堆场，临时表土堆场占地面积为1600m2，设计堆放坡比1：2，堆高2.0~3.0m。剥离的表土全部用于后期的景观绿化覆土。
	
	/
	新建

	
	临时堆料场
	本项目所需砖块、水泥、钢筋、预制混凝土构件等建筑材料全部采取外购形式，堆料场设置在地块东部，占地面积约800m2。
	
	/
	新建

	
	临时排水
	场地四周建设截水沟收集场地内及周边坡面汇水，共修建截水沟1060m，矩形断面，宽0.5m，深0.5m；表土堆场四周设置临时土质排水沟，梯形断面，底宽0.2m，深0.3m。
	
	/
	新建

	
	施工便道
	本项目不设置施工便道，利用现状已有道路。
	
	/
	依托

	
	施工营地
	本项目租用附近民房作为施工生活用房。
	
	/
	依托

	公用工程
	供水
	施工期：施工用水、生活用水均来自市政供水。
运营期：生活用水来自市政供水。
	
	/
	依托

	
	供电
	项目供电由当地市政电网供电。
	
	/
	依托

	
	排水
	施工期：生活污水利用租赁民房已有设施处理后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理。
运营期：生活污水经厂区内污水管道收集后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
	
	/
	新建

	
	消防
	设置完善的消防通道、消防设施。
	
	
	新建

	环保工程
	固废
	施工期：建筑垃圾交市政部门指定地点堆放；生活垃圾统一收集后由环卫部门进行清运；开挖土石方全部回填无弃土。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：项目内设置垃圾收集箱，生活垃圾经垃圾箱收集后定期由环卫部门进行清运。
	
	
	新建

	
	废气
	施工期：设立施工围挡，选用低污染设备，加强运输车辆管理，进出车辆冲洗，运输车辆全部覆盖运输，施工场地设置雾炮机，定期进行洒水降尘处理。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：无废气产生。
	
	/
	/

	
	废水
	施工期：本项目施工生活污水利用租赁民房已有设施处理后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理。施工场地产生的生产废水经场地四周临时排水沟收集后进入沉淀池处理，回用于场地降尘和车辆冲洗，不外排。管道试压废水，经沉淀后回用于场地降尘，不外排。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：厂房管理人员生活污水经厂区内污水管道收集后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
	
	/
	新建

	
	噪声
	施工期：选用低噪设备，中午及夜间禁止施工，设置施工围挡隔声降噪。
	
	/
	新建

	
	
	运营期：无噪声产生。
	
	
	/

	
	地下水
	施工期：隔油沉淀池、危废柜暂存区进行重点防渗处理，截排水沟进行一般防渗处理
	
	/
	新建

	
	
	运营期：/
	
	
	/

	
	生态保护措施
	施工区域采取修建排水沟、截水沟、临时沉沙池和临时苫盖、土袋拦挡等措施降低水土流失，施工完毕后及时进行生态恢复。
	
	/
	新建


四、技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下：
表2-2主要技术经济指标表
	序号
	项目
	工程量
	单位
	备注

	一
	规划建设净用地面积
	52023.03
	m2
	

	二
	总建筑面积
	54079.17
	m2
	

	1
	1#生产厂房
	15210.35
	m2
	

	2
	2#生产厂房
	15204.9
	m2
	

	3
	3#生产厂房
	7890.59
	m2
	

	4
	4#多媒体推介中心及辅助用房
	1454.36
	m2
	

	5
	5#厂房、科研检测
	11709.57
	m2
	

	6
	架空廊桥
	2609.4
	m2
	

	三
	总计容面积
	89428.62
	m2
	

	1
	1#生产厂房
	30351.04
	m2
	

	2
	2#生产厂房
	30340.14
	m2
	

	3
	3#生产厂房
	15749.64
	m2
	

	4
	4#多媒体推介中心及辅助用房
	1454.36
	m2
	

	5
	5#厂房、科研检测
	11533.44
	m2
	

	四
	建筑基底面积
	23455.87
	m2
	

	五
	建筑密度
	45.09
	%
	40%~60%

	六
	容积率
	1.72
	/
	1~3

	七
	绿地率
	19.2
	%
	≤20%

	八
	机动车位数
	72
	辆
	

	（一）
	地上机动车停车位总数
	72
	辆
	

	（二）
	地下机动车停车位总数
	0
	辆
	


五、工程占地
本项目为生产厂房及配套设施建设项目，项目建设区位于巴中市南江县桥亭镇。工程永久占地面积为52023.03m2，根据南江县桥亭镇镇区详细规划国土空间用地规划图，项目所在区域用地已规划为工业和仓储用地，不涉及基本农田和生态保护红线。本项目施工所需临时场地均在永久占地范围内进行。项目工程占地内原住宅拆迁安置由桥亭镇人民政府负责，目前已完成拆迁工作。主要建设内容包括：主体工程、临时工程、公用工程及配套附属设施等。具体详见下表。
表2-3   项目占地情况一览表    单位：m2
	项目名称
	占地性质
	规划用地面积及类型（m2）
	合计（m2）

	南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目
	永久占地
	工业和仓储用地
	52023.03
	52023.03


六、土石方平衡
项目场地内地形起伏变化较大，整体地势南低北高，最高点标高为780m，最低点标高为755.7m，最大高差约23m，场地内土石方进行挖高填低，结合周边已建道路进行标高设计。
工程土石方包括场地平整、建筑基础开挖回填、道路基础回填、绿化覆土回填等。项目地表现状标高为755.7m~780m，各建筑基底标高为768.15m~776.1m。
根据现场调查，项目区内现状为耕地、草地、林地、特殊用地、一类农村宅基地、村道用地和社会停车场用地，部分地表（耕地、草地、林地）有可剥离表土，林地和草地可剥离厚度较浅约15cm，耕地可剥离厚度约为30cm，可剥离表土量约为0.3万m3，暂存于临时表土堆场，用于项目后期绿化回填利用。
项目场地内挖高填低进行场地平整，总开挖土石方7.4万m3，回填一般土石方量为7.4万m3。
项目绿化面积为9989.27m2，表土回覆厚度不低于30cm，总表土回覆量为0.3万m3。
工程挖方共计7.7万m3（含表土0.3万m3），土石方回填总量7.7万m³（含绿化覆土0.3万m³），无借方，填方均来源于本项目开挖一般土石方，绿化覆土均来源于前期剥离表土，无弃方。
建设单位在施工过程中应控制临时表土堆场占地面积和堆放量，及时用于回填，并在表土临时堆场周围设置土袋拦挡及截排水沟，对临时表土堆场表面进行临时绿化。本项目不设置渣场，无弃方产生，施工期间严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。
七、公用工程
1、供电
由城市电网引来一路10kV电源，根据本工程变负荷分配情况，考虑低压供电半径和建设方要求等因素，本工程在1号楼和3号楼吊一层分别设置一个变配电房，1号楼配电房安装2台1600kVA变压器，3号楼配电房安装2台1000kVA变压器，10kV电源电缆由市政电力管网敷设至吊一层配电房。
2、给排水系统
给水系统：
供水水源为城市市政给水管网，给水在本工程东侧的市政给水管网上接入两根管径为DN150的引入管，供水压力为0.35MPa。经水表井（水表井内设倒流防止器）后，进入场地接至各给水系统。
室外设置DN150的环状消防给水管道管材：室外给水管采用钢丝网骨架，热熔连接。室内采用PPR管，热熔连接。水表井及阀门井采用混凝土砌筑，铸铁井盖。
排水系统：
本项目采用雨、污分流排水体制，均排入市政管网。
（1）室外排水
本项目不设置生化池，生活污水通过污水管道系统收集经过末端格栅井后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处置。
屋面雨水及场地雨水、空调冷凝水汇总后集中排入市政雨水管道。
管材：室外排水管道采用埋地用硬聚氯乙烯PVC-U塑料螺旋缠绕管，橡胶密封圈接口，管道基础采用砂垫层带形基础。排水检查井采用钢筋混凝土，铸铁井盖。
（2）室内排水
室内排水分生活污水排水、废水排水及雨水排水系统。
各厂房卫生间的污水均直接排入室外生活污水管道，排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处置。
雨水排水系统：屋面雨水及露台雨水采用有组织地排放至室外雨水管道进入市政雨水管道。
管材：立管采用PVC-U排水管或塑料螺旋缠绕管。
项目水平衡：
（1）管理人员生活用水
根据项目设计资料，本项目建成后仅设置2名管理人员对厂房进行日常管理、维护和巡查。参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），管理人员生活用水按20L/（人·d）计，则项目管理人员生活用水量为0.04m3/d，14.6m3/a。排水按用水量的85%计，则本项目管理人员生活污水排放量为0.034m3/d，12.41m3/a。
（2）绿化用水
根据资料，项目占地面积为52023.03m2，绿地率为19.2%，则绿化面积为9989.27m2，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），绿化管理用水为0.55m3/m2·a，则本项目绿化用水量为5494.1m3/a，15.06m3/d。绿化用水全部蒸发。
（3）不可预见用水
本项目不可预见用水按总用水量1%计，则不可预见用水量为0.15m3/d，55.09m3/a，以全部蒸发计。
项目水平衡图：


图2-1项目水平衡图（单位：m3/d）
3、暖通
（1）空调
厂区办公室采用舒适型分体式空调，分体空调器符合国家现行标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21445-2019中规定的二级能效标准，凝结水竖向集中排放。
（2）通风
各类房间通风量换气次数根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）进行选择，换气次数至少大于10次/h。
4、消防
本工程在东、西侧市政道路各设置1厂区主要车行出入口。场地内布置环形消防车道，宽度最窄为6m，消防车道转弯半径9m，满足车辆进出和消防扑救的要求，厂区道路坡度控制在8%以内。
（1）消防水源
给水在本工程东侧的市政给水管网上接入两根管径为DN150的引入管，供水压力为0.35MPa。经水表井（水表井内设倒流防止器）后，进入场地。水表井中设生活、消防两块水表。分别接至各给水系统。
（2）消防用水量标准及消防用水量
从本工程东侧的市政给水管网上接入一根管径为DN150的引入管，进入地块，在厂区内连接成DN150的消防环状管网，供应厂区室外的消防用水。
建筑定性：本厂房为耐火等级为二级，可燃物较少的单层丁类厂房，建筑体积大于50000m3；设置室外消火栓系统，无需设置室内消火栓系统（设置消防软管卷盘），消防用水量标准为20L/s，考虑火灾延续时间2h，则一次灭火用水量为144m3。
（3）室外消防
在本厂区绿化带和车行道上设有DN150环状给水管网，并设有多座室外消火栓，供消防车取水灭火，型号为SS100/65-1.0，室外消火栓间距不大于120m。
（4）化学消防
室内均设建筑灭火器，厂房按A类轻危险级设计，灭火器灭火级别按1A进行配置。灭火器采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器，最大保护半径为25米。
（5）消防管材
室外消火栓给水管采用钢丝网骨架管，电熔连接；室内消防给水管<DN50采用热镀锌钢管，丝扣连接；≥DN50采用镀锌钢管，沟槽式连接。
（6）应急、疏散照明
厂房、疏散走道、楼梯间设置自带应急蓄电池的应急照明灯及疏散指示标志灯具，应急照明、疏散照明等三级负荷自带蓄电池供电，应急时间不小于45min。设备房应急时间不小于180min。所有供电线缆均采用铜芯，应急疏散照明等消防用线路采用无卤低烟阻燃耐火电缆。
八、项目主要设备
本项目主要设备详见下表。
表2-4   主要设备一览表
	序号
	机械名称
	型号
	单位
	功率（kw）
	选用量

	一、
	施工期施工设备

	1
	装载机
	1.5m3
	台
	/
	4

	2
	挖掘机
	2.0m3
	台
	/
	3

	3
	挖掘机
	1.0m3
	台
	/
	3

	5
	推土机
	59-88kW
	台
	/
	3

	6
	载重汽车
	15t
	辆
	/
	4

	7
	载重汽车
	5t
	辆
	/
	8

	8
	自卸汽车
	8t
	辆
	/
	4

	9
	自卸汽车
	5t
	辆
	/
	2

	10
	小型拖拉机
	/
	辆
	/
	5

	11
	平板振捣器
	SGTP180
	台
	2.2
	4

	12
	插入式振捣器
	2.2kW
	台
	2.2
	4

	13
	混凝土输送泵
	30m3/h
	台
	/
	2

	14
	吊斗（桶）
	0.2-0.6m3
	台
	/
	2


九、施工组织及时间
本工程预计施工期8个月。
劳动定员：施工作业高峰期民工数达到50人。
十、拆迁安置
本项目所在地涉及少量居民拆迁，居民拆迁工作由桥亭镇人民政府统一安置。
十一、外环境关系
本项目场地周边主要为桥亭镇居民。
东北侧：约240m~500m为桥亭镇村民，20m为桥亭镇游客服务中心，133m为桥亭镇便民服务中心，140m为桥亭镇小学；
东侧：140m~500m为桥亭镇居民；
南侧：80m~500m为桥亭社区村民；
南侧：180m为南江河。
本项目属于生产厂房及配套设施建设项目，运营期无废气、噪声等产生，管理人员生活污水经市政污水管网排入桥亭镇污水处理厂处理达标后排放，无废水直排，本项目建设对外环境影响较小。
十二、与周边环境敏感区相对位置关系
本项目选址位于四川光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内，距离神门风景名胜区最近直线距离为东南侧约1.5km（生产服务区1.5km，展示游览区4.15km，生态保护区10.78km）；距离光雾山-诺水河风景名胜区最近直线距离为西北侧9.1km（光雾仙山片区展示游览区）、东南侧17.41km（诺水河片区展示游览区）；距离四川光雾山自然保护区最近直线距离为西北侧约12.38km（实验区12.38km，缓冲区13.24km，核心区14.16km）；距离四川大小兰沟自然保护区最近直线距离约为13.63km（核心区13.63km，实验区14.54km）；距离米仓山国家森林公园最近直线距离约16.13km（生态保育区）；距离红鱼洞水库饮用水水源保护区最近直线距离为南侧0.85km（准保护区0.85km，二级保护区2.785km，一级保护区4.565km）。

	总平面及现场布置
	1、施工总平布置
项目地块中部设置施工机械集中作业区，摆放施工机具，中部便于配合施工进度要求调整机具位置，作业区内根据施工要求布设施工设备；项目于西南侧靠近道路且地势较低的位置设置施工区出入口及车辆冲洗设施，便于施工废水收集；项目区中部设置施工材料堆放区，施工材料堆放区设置防雨布苫盖；项目前期进行场地平整时会产生表土，于项目东侧设置表土堆场，表土堆存期间，表土堆放场四周设置土袋拦挡，并修建临时土质排水沟，表土采用防雨布覆盖并进行临时绿化；场地内挖高填低进行场地平整，土石方开挖后及时回填，场地内不设一般土石方集中临时堆土场，场地四周设置截水沟，截水沟接入临时沉沙池，场地东南侧、西北侧设置挡土墙。
本项目土石方工程施工时序为表层土开挖→场地平整→建构筑物工程。
表土堆场设置于东侧硬化区域内，不会影响建构筑物工程建设和其他区域道路硬化工程建设，堆放期间采取防流失措施，待绿化覆土时进行回用，满足要求。
项目回填土石方利用开挖土石方，土石方通过内部调运做到就地平衡，避免了弃土产生，减少了水土流失对周边动植物的影响。
环评建议项目高噪声施工器具等临时工程均设置于项目区中部、西北侧位置，远离项目区东、南侧居民，将施工期影响降至最低。
经合理进行施工布置和优化施工时序后，本项目施工期间对周边环境较小，施工布置较为合理。
2、运营期整体布置
根据工程设计资料，在场地东西两侧设置3个车行出入口，人行出入口设置于场地东侧、南侧，实现人车分流。本项目各建筑特征如下：
1#生产厂房：地上层数为3层，建筑高度为23.4m，钢筋混凝土框架结构；
2#生产厂房：地上层数为3层，建筑高度为23.4m，钢筋混凝土框架结构；
3#生产厂房：地上层数为3层，建筑高度为23.4m，钢筋混凝土框架结构；
4#多媒体推介中心及辅助用房：地上层数为2层，建筑高度为9.60m，钢筋混凝土框架结构；
5#厂房、科研检测：地上层数为3层，建筑高度为14.4m，钢筋混凝土框架结构。
平面布置见下图。
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图2-2   项目总平面布置示意图
竖向布置：依托场地“北高南低、东高西低”的地势特征，巧妙利用地形高差实现建筑与环境的有机融合，场地内道路最高点设计标高为775.8m，最低点标高为768m。设计上，场地西侧建筑通过局部吊层设计手法，使建筑底层与地面自然过渡，确保各功能区域的可达性与连贯性。
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图2-3  项目厂房立面示意图
综上，本项目总平布置较为合理。

	施工方案
	一、施工工艺
项目施工工序主要包括场地清理、基础施工、主体施工、装饰工程、设备安装、景观绿化和工程验收，主要工艺流程和产污节点见下图：



图2-4   施工工艺流程及产污位置图
1、场地整理
施工前对本项目范围内地表杂草和其他遗留植被进行清除，采用人工清除的方式进行。植被清除后进行场地平整，场地平整前对场地内表土进行剥离，剥离表土集中堆放在场地东侧表土临时堆放区内，用于后期绿化覆土。
场地内地势高低起伏，根据场地标高和设计标高，采用挖掘机在场地内进行挖高填低，利用翻斗车或推土机将开挖土石料运至填筑场地，并分层碾压。施工中应注意场地排水，施工前在场地四周建设截水沟。
土方作业遵循“先挖后填、就近调运”的原则。挖方区由挖掘机开挖，填方区采用推土机铺土、振动碾压机分层碾压。每次摊铺厚度控制在20~25cm，碾压前先用推土机低速行驶4~5遍使表面平实，碾压时严格控制含水量接近最优值。场地平整后坡度不应大于0.2%，填土不得使用腐殖土、生活垃圾土或含杂草的土料。最后进行场地碾压密实度检测，验收合格后进入下一阶段。
2、基础工程
本项目厂房全部采用独立基础，工艺流程为：地基验槽→垫层浇筑→放线定位→钢筋绑扎→模板支设→混凝土浇筑→养护→拆模。
地基验槽合格后，浇筑C15素混凝土垫层，垫层应从基础底部四周外扩100mm。垫层达到1.2MPa强度后，表面弹线进行钢筋绑扎。柱插筋需与底板筋成45°绑扎，连接点全部绑扎牢固，距底板50cm处绑扎第一道箍筋作为定位控制。模板支设应具有足够的承载力、刚度和稳定性，支撑点不得落于基础钢筋上。混凝土浇筑采用分层振捣密实，避免触碰地脚螺栓影响精度。对于钢结构厂房的地脚螺栓预埋，需用定位模板固定，位置偏差控制在2mm以内，螺纹部分涂黄油并用塑料纸包裹保护。浇筑完成后养护7~14天，强度达标后进行土方回填，分层夯实
3、主体工程
混凝土厂房主体施工的核心是逐层循环的“柱→梁板”体系。工艺流程遵循“先竖向、后水平”的流水作业逻辑：绑扎柱钢筋 → 支设柱模板 → 浇筑柱混凝土 → 支设梁板模板 → 绑扎梁板钢筋 → 浇筑梁板混凝土 → 养护 → 拆模 → 进入上一层。
按配料单进行钢筋下料，弯钩符合规范。梁类构件受力钢筋末端通常做90°弯钩，弯弧内直径不小于钢筋直径的5倍，平直长度按15d计算；箍筋做135°弯钩，弯后平直部分不小于箍筋直径的10倍。钢筋接头宜设置在受力较小处，同一构件不宜设置两个以上接头。
柱主筋连接后，按设计间距绑扎箍筋。保护层用垫块控制，梁柱保护层通常为30mm，垫块数量每平方米不少于2件。绑扎完成后需进行位置复核，确保主筋位置准确。柱顶伸出的搭接钢筋在浇筑后需随时整理到位。
柱模板安装必须牢固、垂直、平整、顺直，接缝处严密不漏浆。柱模安装前需清理干净，浇水湿润并涂刷隔离剂。对于高度较大的柱，支模时需考虑浇筑时的侧压力，加固钢管和抱箍的间距应经过验算.
混凝土浇筑前清除模板内垃圾杂物，模板浇水润湿，发现空隙孔洞应予堵塞。柱底部应先填以50~100mm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆（即“坐浆”），防止柱底出现烂根。柱混凝土应分层振捣，每层厚度不大于500mm。使用插入式振捣器时，振捣棒不得触动钢筋和预埋件，除正面振捣外，下面要有人随时敲打模板，辅助排除气泡。柱高在3m之内可在柱顶直接下料；超过3m时，必须用串筒或溜槽分段浇筑，每段高度不超过2m，以防止混凝土自由下落产生离析。柱子混凝土应一次浇筑完毕。如需留施工缝，应留在主梁下面；无梁楼板留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，柱浇筑完毕后应停歇1~1.5h，待柱混凝土初步沉实后再浇筑梁板。
梁板模板是水平构件的成型模具，对跨度敏感。跨度大于4m的现浇梁、板，模板安装时要起拱，起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。梁板立柱的端头直径不小于80mm，顶端加设横木。单梁、连系梁立柱间距不得大于80cm，中间加设一道水平拉撑；挑梁立柱间距不得大于50cm。模板安装完毕后需认真检查验收，确认无误后方可进入下道工序。
梁板钢筋是水平构件的受力核心，梁类构件纵向受力钢筋与箍筋的相交点均须绑扎，确保骨架牢固。钢筋接头位置宜设置在受力较小处，焊接接头距支座距离不小于梁高的1.5倍且不小于500mm。板底钢筋绑扎完成后，方可进行水电管线预埋，结束后再进行上层钢筋绑扎。管线应分散布置在钢筋网片之上，沿预埋线管方向增设Ø8@150mm、宽度不小于450mm的钢筋网带。板底钢筋保护层用垫块垫起，上部负筋用马凳撑起，每平方米不少于2件。
梁板混凝土通常同时浇筑，采用“赶浆法”推进。浇筑方法：由一端开始，先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土连续向前推进。倾倒混凝土方向与浇筑方向相反。振捣棒移动间距应小于50cm，振捣器应插入下层混凝土5cm，使上下层结合成整体。振捣时采用“快插慢拔”，每一振点延续时间以表面呈现浮浆、不再出现气泡为宜。浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，振捣完毕后用长木抹子抹平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。板混凝土初凝前宜进行二次振捣和抹压，终凝前进行二次抹压，以减少表面龟裂
混凝土浇筑完成后12小时内覆盖养护，可采用薄膜或麻袋覆盖并淋水保湿。普通混凝土养护不少于7天，有抗渗要求的不少于14天。柱等竖向构件也可采用喷涂薄膜养护剂的方式。
拆模程序为后支先拆、先支后拆，承重模板后拆、非承重模板先拆。拆模时混凝土强度应保证不因拆模而受损。拆模后检查外观，发现麻面、露筋、蜂窝等缺陷需按方案修补。
4、装饰工程
装饰施工工艺流程如下：隔板、门窗框安装→内墙抹灰→外墙装饰→顶棚→内墙装饰→楼地面→门窗、五金安装→玻璃油漆。
外墙装饰通常采用涂料、压型钢板或幕墙体系。若采用清水饰面，需严格控制基层平整度和混凝土成型质量，施工前做好设计与材料准备。内装修首先完成基层处理，进行抗裂强化处理，防止大跨度厂房墙面开裂。地面工程根据使用需求施工耐磨地坪、环氧地坪或防静电地板。设备安装区域需提前预留孔洞和预埋件。门窗安装需确保密闭性，满足厂房通风采光要求。装饰材料应优先选择环保合规产品，施工中注意与设备管线安装的协同配合，避免相互破坏。
5、设备安装工程
本项目安装设备较少，主要为电气、给排水和消防设备，按如下施工工艺顺序组织施工：
（1）安装工程力求做到与土建施工密切结合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。
（2）考虑到主体工程和其它工程的交叉配合问题，对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观；对各种相互间的配合，要尽量考虑好电气线路、给排水、消防管道的关系，不要在施工时发生位置冲突，要按有关规定、距离设置。
（3）先预制、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应预制，这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。
（4）先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线及各系统的预留预埋必须及时配合。
（5）安装的设备是建筑物内的一种设施，除必须积极维护以保证良好的使用功能外，还要考虑到交付使用运行后的维修便利，所有管路、照明设施应注意建筑的美化问题。
6、绿化景观工程
景观绿化工程施工前先进行表土回覆，表土全部来自工程前期开挖表土。主要工艺流程为：场地精平 → 定点放线 → 开挖种植穴 → 苗木验收 → 栽植 → 修剪 → 养护。
定点放线以设计图纸和现场固定参照物为依据，规则式种植需排列整齐、横平竖直。种植穴规格根据苗木土球或根系大小确定，一般比土球直径大30cm左右。乔木种植穴约1.2×1.2×1.0m，灌木约0.8×0.8×0.6m，穴底施入基肥后回填种植土。苗木栽植时应拆除包装物，扶正后分层回填夯实，栽植后立即浇透定根水，使土壤与根系紧密结合。种植品种应遵循适地适树原则，优先选用乡土树种。栽植完成后进入初期养护期，重点进行浇水、修剪、防寒和病虫害防治，乔木成活率应达到95%以上。厂区绿化还需注意与地下管线的安全距离，避免根系破坏管道。
环评要求：绿化工程施工过程中，选用本土植物，禁止引入外来物种，防止生物入侵。
二、施工条件及施工设计
1、施工组织
本项目选择资质条件优良的施工队伍进行施工，保证了工程质量，降低了工程造价。施工单位进行了周密的施工进度计划，组织精良的施工队伍，配备先进的机械设备，采购充足的材料，加强各项工程施工的衔接与配合，采取了切实有效的措施保证施工的顺利进行。
2、交通运输
本项目建设地点位于南江县桥亭镇，项目区周边有已建道路作为材料运输道路，项目场地东侧和南侧道路可直接进入项目场地内，交通便利。
3、原材料来源
项目建设期所需混凝土、砂、石、水泥、木材、钢筋、预制钢筋混凝土构件等建筑材料全部采取外购形式，其中工程建设所需砂、石料均向当地合法料场购买，本项目不自备取料场；而木材、阀门、钢材、预制钢筋混凝土构件等就近在周边建材市场购买。
4、施工水源和用电
本项目从市政供水管网接入施工用水，本项目所在区域已有供水管网，从东侧已建道路市政管网接入1根DN200市政给水引入管，水质、水量能够满足施工和生活用水，供水较为方便。
工程施工供电来自城市公共电网，直接从场地东侧市政电缆沟引至项目场地内箱变，供电不会扰动破坏地表。因此，本工程的施工供电可靠，电量充足，满足施工要求。
5、施工期排水规划
本项目施工期间地面排水利用场地四周修筑的截水沟可收集整个场地内的降雨和四周坡面汇水，截水沟接入临时沉沙池中，汇水经沉淀后最终排入周边沟渠。本项目场地施工期间共布设2处排水出口，位于项目东南角和西南角。
6、施工营地
项目场地内不设置施工营地，就近租用附近房屋用作施工营房。
7、施工材料临时堆场
共设置1处材料临时堆场，位于项目场地中部，占地面积约800m2，主要用于施工材料临时堆放。
8、临时堆土场
项目场地内设置1处表土临时堆场，位于场地东侧，占地面积约1600m2，表土最大堆高3m，用于场地内剥离表土临时堆放，堆场四周进行土袋拦挡并设置排水沟，堆土表面采用防雨布苫盖；场地内一般土石方挖高填低，随挖随填，挖填平衡，不设一般土石方临时堆场。
三、主要污染工序：
表2-5   施工期主要污染工序及污染物种类一览表
	
污染物种类
主要污染工序
	基础工程
	主体工程及附属工程
	装饰工程
	设备安装及景观绿化

	废气
	施工扬尘
	施工扬尘
	挥发性有机物、施工扬尘
	施工扬尘

	废水
	车辆冲洗废水、生活污水
	车辆冲洗废水、生活污水
	生活污水
	/

	固废
	开挖土石方
	建筑垃圾、生活垃圾
	装修废弃物
	废包装物

	噪声
	施工机械噪声
	施工机械噪声
	施工机械噪声
	施工机械噪声




	其他
	项目营运期主要为管理人员日常管理和维护，主要产生的污染物为管理人员生活污水、生活垃圾等。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态功能定位
1、评价区在四川省主体功能区中的定位
根据四川省人民政府关于印发《四川省国土空间规划（2021—2035年）》的通知（川府发〔2024〕8号），本项目位于南江县桥亭镇，属四川省主体功能区划中的国家级重点生态功能区。第三节、优化省域主体功能区布局，深入实施主体功能区战略，完善和落实主体功能区制度。因地制宜细化主体功能分区合理优化调整县级行政区主体功能定位，加强多宜性空间保护与发展的统筹协调。夯实重点生态功能区格局。将位于川西北、攀西和川东北地区，生态保护极重要区面积较大、生态功能突出、生态系统相对脆弱的64个县(市、区)确定为重点生态功能区，其中60个为国家级重点生态功能区、4个为省级重点生态功能区。同时根据维护区域生态系统完整性、落实生态保护修复重大工程的需要，将位于岷山-横断山脉生态走廊和大小凉山等区域的部分县(市、区)确定为生态功能协同区，巩固扩展生态功能区范围，提升生态服务功能。
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图3-1  四川省主体功能区划分总图
本项目为南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目，项目建成服务于当地农产品精深加工使用，通过特色农产品精深加工能有效推动南江县现代农业发展，助力乡村产业振兴，符合国家重点生态功能区主体功能定位。
2、评价区在四川省生态功能区中的定位
根据《四川省生态功能区划》（川府函〔2006〕100号，2006年5月31日），本项目所在区域属四川省生态功能区划中的：I四川盆地亚热带农林生态区—I3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区—I3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区。
项目区生态功能分区特征见下表。
表3-1四川省生态功能区划三级区特征一览表
	生态区
	生态
亚区
	生态功能区
	所在区域与面积
	典型生态系统
	主要生态问题
	生态环境敏感性
	主要生态服务功能
	生态保护与发展方向

	Ⅰ
四川盆地亚热带农林生态区
	I3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区
	I3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区
	在四川东北边缘，跨广元巴中市的6个县级行政区。面积0.88万km2
	农田和森林生态系统
	荒山荒坡面积较大，水源涵养能力下降，多洪灾水土流失严重。

	土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感。
	农林业发展，水源涵养，生物多样性维持，土壤保持。
	发挥山区优势，发展用材林和林副特产品，发展黄牛、山羊等草食牲畜饲养业；规范和严格管理矿产资源的开发，保护森林植被；防止矿产开发和农林业开发对生态环境和生态系统的不利影响。


[image: cd0c42a2d59a5f7dd71cedb0003b3fe]本项目位置

图3-2四川省生态功能区划图
本项目为南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目，与米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区生态保护与发展方向不冲突。
3、评价区在巴中市生态功能区划中的定位
根据巴中市生态环境局关于印发《巴中市生态功能区划》的函（巴环境函〔2019〕8号），本项目位于秦巴山地常绿阔叶林生态区（I）——米仓山-大巴山常绿阔叶-针阔混交林生态亚区（I-1）——南江北部中山水源涵养保护生态功能区（I-1-1）。
表3-2  南江北部中山水源涵养保护生态功能区一览表
	行政单位
	面积（km2）
	功能区
	主要服务功能
	次要服务功能
	辅助服务功能

	兴马乡、团结乡、关路乡、东榆镇、南江镇、赶场镇、流坝乡、坪河镇、桥亭镇、杨坝镇、上两乡、新民乡、寨坡乡
	1047.55
	I -1-1
	水源涵养保持
	生物多样性、土壤保持
	营养物质保持


生态功能为：本区应遵循生态环境保护优先，适度开发，点状发展的原则。该区生态功能保护与建设的主导方向是建设常绿阔叶林、针-阔混交林和亚高山常绿针叶林生态系统，改善脆弱的生态环境建设和水土保持与水源涵养的重点。重点任务如下：优化山地森林、草地的植被结构，逐渐恢复常绿阔叶林的原始植被体系，保护、完善山地水土保持、水源涵养功能。要加强自然保护区的管理，对核心生态区域要严格加以保护，核心区实施封闭管理，禁止一切生产性活动；缓冲区通过生态移民，防止人为破坏森林和毁林开荒，杜绝森林人为火灾，保护脆弱的山地森林生态系统和生物多样性。对缓冲区以外的实验区，以生态保护为主，发展以生物资源培育利用为主的生态产业和以自然生态资源为主的观光旅游。对水源保护林以及其他饮用水水源涵养林，严格执行国家和地方的法规和有关规范标准；禁止建设污染型企业，侵占和开山取石采土等，并有计划有针对性地建立水源保护区。对一般保护区域，以生态保护为主，控制开发强度；控制污染型工业企业的发展；区内资源以保护为主，可以适度开发利用，要防止山麓地带旅游开发及休闲娱乐活动对湖泊山体自然形态、植被和水体的破坏，保持生态资源的持续利用。搞好封山育林，建设水源涵养林。选择有地方特色的乡土树种，形成多树种、多层次、乔灌藤草相结合的水源涵养地植被景观。从生物多样性价值体系出发，在突出旅游观赏价值的前提下，充分发挥山地森林、生态旅游等方面的综合作用。以生态资源合理开发利用为基础，以生态产业链为重点，形成具有区域特色的生态产业发展格局，培育优势产业集群、完善和延伸产业链。积极发展生态农业、生态林业，加快发展生态旅游业，努力推动生态工业，建设以循环经济为核心的山地生态经济体系，使生态产业在国民经济中逐步占据主导地位。把传统的、依赖资源净消耗线性增加的发展，转变为依靠生态型资源循环来发展的经济，推动“资源－产品－污染排放”的传统经济模式向“资源－产品－再生资源”的循环经济模式转变，实现经济效益、资源效益与环境效益“多赢”。尽快建立生态补偿机制以及“输血型”和“造血型”结合的生态补偿体系。本生态服务功能区作为巴中市的重要生态屏障，承担了水源涵养和生物多样性保护等重要生态功能，对维护巴中市生态安全发挥了决定性的作用。但该区域由于地处偏远，交通不便，长期处于贫困之中，仅依靠其自身的力量，无法承担起保护生态环境和推动社会经济发展的双重任务。亟需通过生态补偿，促进经济社会协调发展。
本项目为南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目，项目建设不涉及核心生态区，不涉及水源保护林、水源涵养林，且项目建设有利于当地现代农业发展，能促进经济发展，符合巴中市南江北部中山水源涵养保护生态功能区（I-1-1）功能定位。
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图3-3巴中市生态功能区划图
二、生态环境质量现状
本项目不涉及占用水域，不涉水施工。本次主要针对项目区域陆生生态系统植物、动物现状进行调查。本项目进行生态环境影响专项评价，生态环境现状调查详细资料见生态专项，此章节仅简要介绍。
（一）植物
根据野外实地调查访问，参考相关文献资料，评价区域主要维管束植物66科166属266种：其中蕨类植物共有6科10属18种，占总科数的9.09%，总属数的6.02%，总种数的6.77%；裸子植物3科8属11种，占评价区域总科数的4.55%，总属数的4.82%，总种数的4.13%；被子植物物种数最多，共有57科148属237种，占评价区域总科数的86.36%，总属数89.16%，总种数的89.1%。
项目建设区域植物资源现状如下（具体名单见附表）：
评价区内森林植被主要为温带和温带山地针叶林、亚热带针叶林和亚热带硬叶常绿阔叶林。本工程所在区域现状主要为耕地、草地、林地、居住用地（农村宅基地），根据四川省植被图可知，该区域主要为自然植被和栽培植被。
占地区主要植被为：马尾松林、黄荆灌丛、蒿草草丛、五节芒草丛、农田植被以玉蜀黍、红薯等为主要农作物，草本层零星分布有细柄草、艾、车前、狗尾草、过路黄、白车轴草、一年蓬等杂草。
根据调查访问、资料文献并结合中国生物多样性红色名录-高等植物卷、国家重点保护野生植物名录、四川省重点保护野生植物名录，发现此次评价区内维管束植物中共有32种野生植物，32种均为中国特有种植物，无重点保护野生植物；无易危、极危、濒危野生植物；无极小种群野生植物及古树名木分布。对于工程占用情况，大部分重要野生植物均未被工程占用。重要野生植物主要为：贯众、铁仔、豪猪刺、醉鱼草、过路黄、多花胡枝子、蜡莲绣球、柏木、马尾松、蒲公英等。
项目直接占地区位于巴中市南江县桥亭镇场镇，占地内无国家、省级重点保护植物分布，不涉及古树名木分布。
（二）动物
项目评价区、各类占地区及影响评价区共有脊椎动物81种，其中两栖动物共有11种，分隶1目、6科；爬行动物共有11种，分隶1目6科；鸟类44种，隶6目21科；兽类15种，隶6目8科。（具体名单见附表）
评价区中的81种陆生动物有7种重要野生动物，包括易危（VU）物种3种（王锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇）；特有种动物4种（峨眉林蛙、南江臭蛙、南江齿蟾、蹼趾壁虎）。且据调查和查阅资料，评价范围内未发现国家级和省级保护野生动物。
（三）生态系统
以野外调查为主，结合科学考察报告，并根据遥感解译和实地调查监测数据，评价区主要有5种生态系统类型。
森林生态系统面积186.12hm2，是评价区内分布面积最大的类型，占评价区总面积的58.8%；灌丛生态系统总面积61.05hm2，占评价区总面积的19.29%；农田生态系统面积33.9hm2，占评价区总面积的10.71%；城镇生态系统面积为34.61hm2，占评价区总面积的10.93%；其他（建设用地、裸地）占地面积0.86hm2，占评价区总面积的0.27%。
（四）红鱼洞水库饮用水水源保护区
[bookmark: _Toc4527][bookmark: _Toc25853]根据《南江县红鱼洞水库集中式饮用水水源保护区划定技术报告》成果，南江县红鱼洞水库集中式饮用水水源保护区划分方案如下：
取水口：巴中市南江县红鱼洞水库右坝肩上游140米（东经106°53′12.29″，北纬32°27′32.24″）。
一级保护区：红鱼洞水库正常水位线（650米）以下，取水口半径500米的水域范围。一级保护区水域边界沿岸纵深200米但不超过分水岭的陆域范围，其中左岸以红鱼洞隧道邻库区侧为界。（拐点坐标分别为东经106°53' 14.44"、北纬32°27' 28.03"，东经106°53' 11.08"、北纬32°27' 26.13"，东经106°53' 4.58"、北纬32°27' 25.02"，东经106°52' 58.70"、北纬32°27' 34.90"，东经106°52' 58.70"、北纬32°27' 46.21"，东经106°53' 6.19"、北纬32°27' 47.62"，东经106°53' 29.28"、北纬32°27' 39.72"，东经106°53' 29.98"、北纬32°27' 39.45"，东经106°53' 27.68"、北纬32°27' 28.24"，东经106°53' 25.61"、北纬32°27' 27.48"）
二级保护区：正常水位线（650米）以下，一级保护区上游边界外径向距离2000米的全部水域。一、二级保护区水域边界沿岸纵深至库周分水岭的除一级保护区外的陆域范围。（拐点坐标分别为东经106°52' 48.40"、北纬32°27' 14.65"，东经106°52' 16.22"、北纬32°27' 31.41"，东经106°51' 45.09"、北纬32°27' 23.30"，东经106°51' 25.02"、北纬32°28' 1.10"，东经106°50' 59.66"、北纬32°28' 19.01"，东经106°51' 45.78"、北纬32°28' 41.11"，东经106°52' 12.44"、北纬32°29' 9.86"，东经106°52' 34.93"、北纬32°29' 6.37"，东经106°52' 52.58"、北纬32°28' 47.86"，东经106°53' 1.02"、北纬32°28' 49.95"，东经106°54' 0.72"、北纬32°29' 41.83"，东经106°54' 25.40"、北纬32°29' 21.13"，东经106°54' 36.04"、北纬32°28' 31.43"，东经106°54' 35.24"、北纬32°27' 43.77"，东经106°54' 4.29"、32°27' 32.27"，东经106°53' 41.70"、32°27' 34.69"）
准保护区：正常水位线（650米）以下，二级保护区上边界外径向距离2000米的全部水域。准保护区水域边界沿岸纵深至库周分水岭的陆域范围。（拐点坐标分别为东经106°50' 23.35"、北纬32°28' 33.94"，东经106°50' 13.53"、北纬32°28' 31.55"，东经106°49' 57.04"、北纬32°28' 53.45"，东经106°50' 7.47"、北纬32°29' 4.63"，东经106°51' 7.35"、北纬32°29' 44.63"，东经106°51' 46.49"、北纬32°30' 2.70"，东经106°52' 6.97"、北纬32°29' 46.96"，东经106°52' 25.15"、北纬32°29' 47.99"，东经106°52' 45.63"、北纬32°29' 53.03"，东经106°53' 19.04"、北纬32°29' 42.64"，东经106°54' 0.68"、北纬32°29' 56.27"）。
本项目距离红鱼洞水库集中式饮用水水源保护区准保护区最近距离为南侧0.85km，二级保护区最近距离为南侧2.785km，一级保护区最近距离为南侧4.565km，本项目废水经收集后排放至桥亭镇污水处理厂处置后排放至南江河，根据巴中市生态环境局出具的《关于巴中市南江县桥亭镇污水处理厂入河排污口设置论证报告的批复》（巴环境审〔2024〕27号），南江县桥亭镇污水处理厂入河排污口位于桥亭镇桥亭村7社钟家湾的南江河右岸，排污口位置坐标：E106°53′27.906″，N32°27′22.151″，该位置位于红鱼洞水库集中式饮用水水源保护区下游保护区外围。
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图3-4  本项目与红鱼洞水库集中式饮用水水源保护区相对位置关系
（五）区域地质情况
根据《南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（四川秦巴诚达工程勘察有限公司，2025年7月）可知，项目场地地貌类型单一，场地大地貌属低山区构造剥蚀地貌，场地地貌单元为缓～中坡坡地。根据钻探揭露，勘探深度范围内场地地层结构较复杂，连续性较差，上覆第四系土层主要由全新统人工填土层（Q4ml）素填土①、第四系全新统坡积（Q4dl）粉质粘土②组成，下伏基岩为元古界上两组（Pts）白云岩③，主要描述如下：
（1）第四系人工填土层（Q4ml）
①1素填土（Q4ml）：松散状，灰褐色、黄褐色，稍湿，未固结，该层主要分布在钻孔39、52、53、64、65、120范围，主要由粉质粘土含少量的白云岩、石灰岩、花岗岩、片麻岩块石组成，块石粒径在0.05～0.50m、块石含量在5％～10％，局部地段块石含量达10％～15％，素填土为场地开工典礼时堆填（未分层回填，回填过程经轻微碾压），约为2024年堆填，为新近填土，层厚0.60～3.70m，层底标高772.10～779.63m。
①2素填土（Q4ml）：稍密状，灰褐色、黄褐色，稍湿，已固结（不均匀，级配较差，局部地段粒径不连续，勘探中在勘探孔位置未见架空现象），该层主要分布在拟建4#楼与5#楼范围，主要由粉质粘土含少量的白云岩、石灰岩、花岗岩、片麻岩块石组成，块石粒径在0.05～0.50m、块石含量在5％～10％，局部地段块石含量达10％～15％，素填土为桥亭镇14年修建时堆填（未分层回填，回填过程经轻微碾压），堆填时间约为10年，为老填土，层厚0.60～5.40m，层底标高762.31～778.40m。在野外勘察中对该层进行了超重型动力触探原位测试，其成果见《超重型动力触探试验成果表》，并取原状土样做室内土工试验，其成果见《南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目土工试验报告》。
（2）第四系全新统坡积层（Q4dl）
②粉质粘土（Q4dl）：黄褐色，稍湿，呈可塑状态，主要由粘粒与未完全风化的岩屑组成（岩屑分布不均，上部土层含量较少，约占5%～8%，下部接触基岩范围岩屑较多，约占10%～12%），含铁核包含物，切面光滑，摇振反应无，干强度较高，韧性较好，属坡积成因。该层在勘察场地内普遍分布（陡坡段缺失），层厚0.50～31.20m，层底标高736.99～778.79m。
（3）元古界上两组（Pts）
③1强风化白云岩（Pts）：岩体呈强风化状态，灰白色，中粒、细粒结构，块状、层状构造（165°∠8°），具有玻璃光泽与微溶蚀作用，主要由白云石组成。该层在勘察场地内局部分布（分布不均，缺失范围较多）（大部分基岩层无强风化带分布，层厚0.20～1.80m，层底标高746.74～776.81m），强风化白云岩岩体破碎，用镐难挖，干钻不易钻进，岩芯多呈碎块状、短柱状，岩芯采取率75～85％，RQD=50～70。依据现场钻勘资料以及强风化白云岩试验成果可知：其坚硬程度分类为较软岩，岩体完整程度分类为破碎，岩体基本质量等级分类为Ⅴ类。
③2中等风化白云岩（Pts）：岩体呈中等风化状态，灰白色，中粒、细粒结构，块状、层状构造（165°∠8°），具有玻璃光泽与微溶蚀作用，主要由白云石组成。该层在勘察场地内普遍分布，层厚2.30～17.60m，层顶标高736.99～778.79m，未揭穿。中等风化白云岩岩体完整，用镐难挖，岩芯多呈短柱状、长柱状，岩芯采取率85～95％，RQD=75～85。依据试验报告判定中等风化白云岩坚硬程度分类为坚硬岩，岩体完整程度分类为完整，岩体基本质量等级分类为Ⅰ类，软化系数小于0.75，为非软化岩石。
根据工程地质剖面图可知，拟建场地基岩面起伏较大（拟建1#楼东侧基岩埋深较浅，局部出露；其余范围基岩埋深较深，基岩面不是单向倾斜，基岩面坡度最大达50°），场地石芽密布并有基岩出露，拟建场地为典型的岩土组合地基。
由于白云岩具有微溶蚀作用，经勘察与走访调查查明场地内无稳定地下水，但详细勘察时钻孔134号覆盖层与周边相邻钻孔覆盖层存在明显差异，初步判定134号钻孔范围可能为岩溶漏斗（勘察查明该钻孔上覆土层完整，未见土洞），本应在134号周边加密详细勘探孔，由于本工程的特殊性，现场由于工期原因无增加勘探孔的作业时间，故与业主开会商榷后决定后期基础施工过程中进行基底以下一桩一钻（或一柱一钻），钻进深度为桩基桩端持力层以下5m或3倍桩径，独立柱基础持力层以下5m。
根据详细勘察，在钻孔范围内中等风化基岩层内未发现溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质作用。
本项目区域详细生态环境质量现状见《生态环境影响专项评价报告》。
三、区域环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
（一）大气环境质量现状
本项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园内，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气质量功能区划分，本项目位于光雾山-诺水河世界地质公园内，所在地属于环境空气一类区。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）的6.2.1.4节“对于位于环境空气质量一类区的环境空气保护目标或网格点，各污染物环境质量现状浓度可取符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量区域点或背景点监测数据。”
本项目位于巴中市南江县桥亭镇，为了解项目所在区域环境空气质量，本项目采用巴中市南江县光雾山区域传输站提供的2024年度大气常规污染物监测平均值作为空气质量达标区的判定依据，该站点位于本项目北侧约23km处。
2024年1～12月份，巴中市南江县光雾山区域传输站利用空气自动监测系统对区域空气质量状况进行了监测。2024年度监测结果如下：
表3-3     2024年度光雾山区域传输站大气常规污染物自动监测数据
	区域
	城市
	区县
	站点
	时间
	SO2年均浓度（μg/m3）
	NO2年均浓度（μg/m3）
	CO24小时平均第95百分位数（mg/m3）
	O3日最大8小时滑动平均第90百分位数（μg/m3）
	PM2.5年均浓度（μg/m3）
	PM10年均浓度（μg/m3）
	空气质量等级

	川东北地区
	巴中
	南江县
	光雾山区域传输站
	2024年度
	4
	6
	1
	99
	13
	16
	优

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准
	20
	40
	4
	100
	15
	40
	/

	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级标准
	20
	30
	4
	100
	10
	20
	


根据巴中市南江县光雾山区域传输站2024年大气常规污染物监测结果可知，2024年南江县环境空气六项主要污染物年均浓度保持为全部达标，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求，项目所在区域空气质量为优。
（二）地表水环境质量评价
本项目生活废水通过市政污水管网排放至桥亭镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入南江河。
为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价采用南江县人民政府公布的《南江县二〇二五年环境质量公告》作为地表水质量达标区的判定依据。
2025年1～12月，巴中市南江生态环境局委托四川科检检测技术有限公司对南江河的养生潭、东榆、元潭（南江县出境水）断面，明江河的大河、赶场断面及恩阳河的雷破石断面的河水按照国家地表水环境质量标准GB3838-2002之规定进行了取样检测，检测项目为水温、pH、溶解氧、电导率、透明度、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰、叶绿素a，共32项。结果表明：南江河的养生潭断面在2月份达到国家Ⅰ类水域水质标准，在3、4、5月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；南江河的东榆断面在7月份达到国家Ⅰ类水域水质标准，在3、4、5月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；南江河的元潭断面在3、4、5、6、7、8月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；明江河的赶场断面在4、5、7月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；明江河的大河断面在2、12月份达到国家Ⅰ类水域水质标准，在4、5、7月份达到国家Ⅲ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅱ类水域水质标准；恩阳河的雷破石断面在1、2、9、11、12月份达到国家Ⅱ类水域水质标准，其他月份均达到国家Ⅲ类水域水质标准。总的来讲，我县地表水环境质量状况较好，均符合当地水环境功能区要求。
项目所在地下游约850m为红鱼洞水库，2025年1～4季度，巴中市南江生态环境局委托四川科检检测技术有限公司对全县乡镇集中式饮用水水源地水质按技术规范进行了取样监测，监测的项目地表水32项：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、电导率、透明度、叶绿素a。地下水39项：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、可溶性固体总量、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α、总β。监测结果表明，各乡镇集中式饮用水水源水质均达III类及III类以上标准，无Ⅳ类和Ⅴ类水质，均满足集中式饮用水水源水质要求。
综上，本项目所在区域地表水环境质量良好。
（三）声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：3.声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行敏感点声环境质量监测。因此，本项目不进行声环境质量现状评价。
（四）土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为厂房建设项目，土壤环境影响评价项目类别如下表所示。
表3-4   土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	其他行业
	/
	/
	/
	全部


本项目属于房地产业，为其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不需要开展土壤环境影响评价工作，不需要进行土壤现状监测。
（五）地下水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为厂房建设项目，地下水环境影响评价行业分类如下表所示。
表3-5   地下水环境影响评价行业类别
	行业类别
环评类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等
	/
	建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的
	/
	Ⅳ类


本项目属于房地产业，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不需要开展地下水环境影响评价工作，不需要进行地下水现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，根据现场踏勘和调查，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。本项目建设区域现场照片如下：
[image: ][image: ]已建游客服务中心
本项目占地区域
本项目占地区域

图3-5  本项目建设区域现场照片

	生态环境保护目标
	项目环境保护目标保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
主要环境保护目标如下表所示。
表3-6  环境保护目标表
	环境要素
	敏感目标名称
	坐标
	位置关系及距离
	性质
	规模/人
	环境功能及要求
	备注

	声环境
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
	项目用地50m范围

	大气环境
	桥亭社区居民
	E106°53′9.545″,N32°30′32.513″
	东北侧240m~500m
	居民
	500-700人
	GB3095-2026
一级标准


	项目用地500m范围


	
	
	E106°53′15.571″,N32°30′20.269″
	东侧134m~500m
	居民
	400-500人
	
	

	
	
	E106°53′5.721″,N32°30′14.359″
	南侧80m~500m
	居民
	900-1100人
	
	

	
	桥亭镇小学
	E106°53′13.678″,N32°30′25.021″
	东侧140m
	学校
	300-500人
	
	

	地表水
	南江河
	E106°52′43.321″,N32°30′21.428″
	西侧180m
	附近地表水
	/
	GB3838-2002中Ⅲ类标准
	/


表3-7  生态环境敏感保护目标
	类型
	保护对象
	位置或外环境关系
	主要保护内容

	生态敏感区
	光雾山-诺水河世界地质公园
	项目位于光雾山-诺水河世界地质公园综合服务区内，占地面积52023.03m2，项目不涉及四川光雾山-诺水河世界地质公园特级、一级、二级、三级保护区，不涉及地质遗迹景观，项目距离最近地质遗迹保护区为小巫峡东坡三级地质遗迹保护区，位于项目东南侧5.1km；
距离最近地质遗迹为九龙山峰丛国家级地质遗迹景观，位于项目东南侧1.1km
	世界地质公园内的动植物

	重要物种
	野生植物
	重点保护野生植物
	/
	/

	
	
	受威胁物种
	/
	/

	
	
	特有种
	施工扬尘间接影响
	32种（马尾松、柏木等）

	
	
	极小种群物种
	/
	/

	
	古树名木
	/

	
	野生陆生动物
	重点保护动物
	/
	/

	
	
	受威胁动物
	施工扰动影响生境、扬尘噪声间接影响
	易危3种（黑眉锦蛇、王锦蛇等）

	
	
	特有动物
	
	特有种4种（蹼趾壁虎、南江齿蟾等）

	其他需要保护的生态空间
	公益林
	评价范围内涉及61.6hm2，与项目最近距离为590m，工程不占用
	区域公益林以水青冈林为主

	
	天然林
	评价范围内无天然林
	/

	
	基本农田
	评价范围内涉及7.92hm2，与项目最近距离为225m，工程不占用，施工扬尘间接影响
	以旱地为主

	
	基本草原
	评价范围内无基本草原
	/




	评价
标准
	1、 环境质量标准
1、环境空气质量标准
环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值一级标准，其具体标准限值见下表。
表3-8  大气环境质量标准限值汇总一览表  单位：μg/m3
	污染物名称
	取值时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	年平均
	20
	20
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值一级标准

	
	日平均
	50
	50
	

	
	1小时平均
	150
	150
	

	NO2
	年平均
	40
	30
	

	
	日平均
	80
	50
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	CO
	日平均
	4000
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	100
	100
	

	
	1小时平均
	160
	160
	

	PM10
	年平均
	40
	20
	

	
	日平均
	50
	50
	

	PM2.5
	年平均
	15
	10
	

	
	日平均
	35
	25
	


2、地表水环境质量标准
本项目尾水排入南江河，南江河执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表。
表3-9  地表水环境质量标准限值（Ⅲ类）     单位：mg/L
	项目
	单位
	标准限值
	项目
	单位
	标准限值
	项目
	单位
	标准限值

	pH
	无量纲
	6~9
	溶解氧
	mg/L
	≥5
	化学
需氧量
	mg/L
	≤20

	五日生化需氧量
	mg/L
	≤4
	氨氮
	mg/L
	≤1.0
	总磷
	mg/L
	≤0.2


3、声环境质量标准
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
本项目所在区域位于桥亭镇，周边规划以居住为主，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
表3-10  声环境质量标准单位：dB（A）
	执行标准
	标准限值

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	昼间≤60
	夜间≤50


二、污染物排放标准
1、大气污染物排放标准
施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）不同施工阶段的标准限值。
表3-11  《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	巴中市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600μg/m3
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250μg/m3
	


2、废水污染物排放标准
施工期施工废水经隔油、沉淀后用于项目区降尘，不外排。施工期生活污水经利用租赁民房既有预处理池收集处理后通过市政污水管网排放至桥亭镇污水处理厂；运营期生活污水经市政污水管网排放至桥亭镇污水处理厂处理，外排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，具体标准限值如下。
表3-12  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录）单位：mg/L
	控制项目
	单位
	标准
	控制项目
	单位
	标准
	依据

	pH
	无量纲
	6-9
	NH3-N
	mg/L
	45
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中
三级标准

	SS
	mg/L
	400
	总磷
	mg/L
	8
	

	CODCr
	mg/L
	500
	动植物油
	mg/L
	100
	


注：NH3-N、总磷在《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准中未作规定，参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。
3、环境噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，具体标准限值如下表所示。
表3-13  声环境排放标准单位：dB（A）
	标准来源
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55

	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
	60
	50




	其他
	1、废气总量控制指标
根据四川省生态环境厅办公室关于优化建设项目重点污染物排放总量指标管理工作的通知（川环办发〔2026〕9号），本项目无涉及总量控制指标的废气污染物排放。
2、废水总量控制指标
按照四川省生态环境厅办公室关于优化建设项目重点污染物排放总量指标管理工作的通知（川环办发〔2026〕9号）文件中第四条“关于指标审核”，建设项目所需重点污染物可替代总量指标，根据国家出台的相关技术方法进行核定。
本项目废水排放量为0.034m3/d，12.41m3/a；桥亭镇污水处理厂纳管标准为：COD500mg/L，氨氮45mg/L，总磷8mg/L；污水处理厂排口COD、氨氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准：COD50mg/L，氨氮5mg/L，总磷0.5mg/L。因此，本项目废水指标就进入污水处理厂处理前后给出统计量，以污水处理厂进出水质指标计算总量控制指标。
（1）本项目进入桥亭镇污水处理厂的量
COD：12.41（m3/a）×500（mg/L）/1000000=0.006（t/a）
NH3-N：12.41（m3/a）×45（mg/L）/1000000=0.00056（t/a）
总磷：12.41（m3/a）×8（mg/L）/1000000=0.0001（t/a）
（2）桥亭镇污水处理厂处理后排入南江河的量
COD：12.41（m3/a）×50（mg/L）/1000000=0.0006（t/a）
NH3-N：12.41（m3/a）×5（mg/L）/1000000=0.00006（t/a）
总磷：12.41（m3/a）×0.5（mg/L）/1000000=0.000006（t/a）
本项目污水进入桥亭镇污水处理厂，废水总量控制指标纳入污水处理厂总量控制指标，不再单独设置总量控制指标。


4、 
生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	施工期的环境影响因素主要有：地表扰动施工对生态环境和水土流失的影响、施工扬尘的影响、施工机械噪声尾气的影响、施工废水的影响以及固体废物（施工建筑垃圾）的影响。
一、生态环境影响分析
本项目生态环境进行专项评价，此章节仅简要说明。
工程施工期的影响主要通过施工扰动产生，属于直接影响，而且影响性质属于负面的。根据识别，项目施工期对生态环境的各个方面均会产生不利影响，其中对水土流失等方面的影响尤为突出，即工程建设将会降低植被覆盖度，加剧水土流失，改变土地利用方式和景观。
（一）土地利用影响评价
根据《南江县桥亭镇镇区详细规划（2021-2035年）-国土空间用地规划图》，项目占地区域规划为工业和仓储用地。2025年5月15日，四川南江同辉公用事业服务有限公司取得项目用地国有建设用地使用权不动产权证，编号为川（2025）南江县不动产权第0002735号，权利性质为出让，用途为工业用地，宗地面积52023.03平方米，坐落于南江县桥亭镇QT-02-04地块。
同时经与南江县国土空间规划“三区三线”图叠图可知本项目所在区域属于城镇开发空间，不涉及生态保护红线和永久基本农田，符合用地规划。因此项目的建设不会改变规划土地利用类型，符合城市土地利用规划。因此，对土地利用的影响不大。
（二）对陆生植物的影响
1、影响因素
施工过程，人流和车流量大大增加，项目占地范围内的植物群落将被彻底破坏，植物生物量短时期内将大幅降低，如果施工管理不善，对施工场地周围的植被破坏较大，甚至导致其消失。
2、对植被类型的影响
评价区内植被类型多样且分布广泛，由于这些植物的生长能力顽强，因此在项目建设过程中，基本不会对区域内植被产生大的破坏，因此本项目工程建设用地对区域植被类型变化的影响较小。
3、对植物多样性的影响
项目建设虽然会采伐植株个体，但不会导致评价区的物种或植被类型的消失，上述受直接侵占影响的植物种类和植被类型在评价区乃至地质公园内都广泛分布，项目建设对评价区的植被多样性影响较小。
4、对重要保护植物的影响
项目占地和评价区域内无重点保护野生植物、极小种群、古树名木等，评价区植物中有中国特有种32种，无易危、濒危或极危的植物。对于这些中国特有种植物来说，在评价区分布较广，数量较多，因此工程会对被占用的少部分造成影响，但施工区域较小，不会对这些植物种类数量造成太大影响，且随着施工结束，会采取相应的绿化恢复措施，对这些植物影响不大。
（三）对陆生动物的影响
1、影响因素
施工期对评价区内动物的影响可以概括为以下几个方面：
（1）永久占地使动物栖息地面积缩小；
（2）施工活动可能直接导致动物巢穴破坏，使动物幼体死亡；
（3）破坏施工区内的植被，致使动物觅食地、活动地面积减少；
（4）施工噪声、施工人员活动产生的声音惊扰野生动物，影响它们的正常活动、觅食及繁殖，噪声影响严重的将迫使它们暂时迁徙。
2、对各动物类群的影响
（1）对两栖类的影响
对物种丰富度的影响：评价区域内分布的两栖类动物均属分布范围广、种群数量较大的常见种，且工程建设区域位于南江县桥亭镇，当地人为活动频繁，现有的两栖类动物已在相对安全的地方栖息，项目建设不会造成整个评价区域内这些两栖类物种的消失，影响预测为小。
对地域分布格局的影响：项目建设一方面可能损伤工程占地范围内的部分两栖类动物等个体，另一方面也将使其部分个体向远离工程占地区的适生地段迁移，从而导致两栖类地域分布格局发生变化，靠近工程直接占地区的区域种群数量减少，远离工程占地区的区域种群密度略有增大。
（2）对爬行类的影响预测
对物种丰富度的影响：施工占地将使分布于工程占地区的爬行类动物离开原有栖息地，施工损伤也将使工程占地区的爬行类种群数量减少，而降低该区域爬行类物种多样性。但是，就整个评价区而言，由于这些爬行类均属分布范围较广、适应能力较强的种类，不会因施工占地和施工损伤而使某个种群消失。因此，建设期施工作业不会造成评价区域内爬行类动物种类减少，影响预测为小。
对地域分布格局的影响：评价区域内将出现离工程占地区越远，爬行类物种数及种群数量越多的变化趋势。其主要原因表现在三个方面：第一，施工作业将造成爬行类部分个体受损，使工程占地区爬行类数量甚至种类减少；第二，施工占地使工程占地区及其附近区域微环境发生变化，导致部分爬行类动物无法继续在原栖息地生存，而迁移至离工程占地区稍远的适生区域。
（3）对鸟类的影响预测
本项目建设对鸟类的影响主要有以下方面：
①施工期间，人为活动的增加以及地基的开挖、机械的震动、巨响，施工机械噪声均会惊吓、干扰某些鸟类，尤其对一些山林鸟类会产生干扰。但鸟类能凭借自身的飞翔能力离开施工影响区域，寻找适宜的栖息地。只要施工过程没有影响到鸟类集中的栖息或繁殖地，就不会影响工程周边鸟类种群及其长期生存繁衍的环境。调查得知项目周边没有鸟类集中的栖息或繁殖地。
②施工活动侵占地表植被减少鸟类的活动及觅食区域，并沿工程周边形成干扰带，使这一区域活动的鸟类数量减少。
③可能发生的施工人员蓄意捕猎行为。由于鸟类善飞翔、具有极强的迁移能力，因此除人为蓄意捕杀外，工程建设基本不会直接伤害到鸟类个体，不会使鸟类种群数量发生大的变化。
（4）对兽类的影响预测
施工期对兽类的影响主要体现在：
a.永久占地使各类动物栖息地面积缩小。如原在此区域林地环境栖息的小型兽类，其栖息地将被直接侵占，迫使其迁往临近新的栖息地。在这个过程中，将导致小型兽类因栖息地改变和领地冲突而死亡；
b.各类施工活动可能直接破坏部分动物巢穴，使动物幼体死亡；
c.破坏工程区内的植被和各种植物，致使动物在该区域的觅食种类、活动面积减少；
d.工程活动和工作人员产生的污染物造成水体或固体污染，危害动物健康，重度污染甚至危及动物生命；
e.噪声惊吓动物，影响它们的繁殖及日常活动，迫使它们迁离。
评价区域内分布的鼬獾、猪獾、岩松鼠等兽类，种群数量较少，同时栖息于一般影响区的外围区域，离项目占地区较远，不会因项目建设作业而受到损伤，但部分种群个体会因项目建设噪声的影响而暂时离开评价区域。评价区域内分布的其他非保护兽类，属广泛分布的物种，适应范围广，迁移能力强，种群数量较大，不会因项目建设作业而使其物种在评价区域内消失。
（四）对国家重点保护野生动植物的影响
1、对重要野生植物的影响预测
通过现场实地调查和查询有关资料，对照2021年8月7日经国务院批准施行的《国家重点保护野生植物名录》中所列物种，评价区内没有国家级保护野生植物。同时根据川府发〔2024〕14号《四川省重点保护野生植物名录》中所列的物种，本次调查未发现有省级野生保护植物，因此，拟建项目不存在对重点保护野生植物的影响。
2、对重要野生动物的影响预测
根据本次野外实地调查、访问及文献资料确认，在项目评价区域内无国家、省级野生重点保护动物及其栖息地、无鸟类迁徙通道。按照生态环境部、中国科学院公告发布的《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》（2023年 第15号），评价范围内有易危（VU）物种3种（王锦蛇、乌梢蛇、黑眉锦蛇）和特有种动物4种（峨眉林蛙、南江臭蛙、南江齿蟾、蹼趾壁虎）。
王锦蛇栖息在山地、平原及丘陵地带，垂直分布范围为海拔300~2300m，活动于河边、水塘边、库区及其它近水域的地方；乌梢蛇栖息在丘陵、中低山地、平原地带，垂直分布范围为海拔100~2000m，见于田野、山边、溪边、灌丛、林下、民宅附近；黑眉锦蛇栖息在丘陵、中低山地、平原地带，垂直分布范围为海拔300~3000m，见于树荫、草丛、溪旁及人类住宅区；峨眉林蛙栖息在山区森林、草丛、灌丛中，垂直分布范围为海拔250~2100m，繁殖期进入静水塘、冬水田；南江臭蛙分布在阔叶林中，栖息于溪边覆有苔藓的岩石或水中石块上，垂直分布范围为海拔500~1000m；南江齿蟾分布于山区较平缓溪段内，栖于溪内沙滩或浅水石下；蹼趾壁虎主要栖息在石壁、土坎、建筑物墙壁上。受到惊吓时会立即逃离所在区域，项目施工占地范围内未见，正常施工干扰不会直接伤害到其个体；施工噪声、粉尘等干扰将减少其在项目区域活动的几率。
评价区中陆生动物特有种4种：峨眉林蛙、南江臭蛙、南江齿蟾、蹼趾壁虎。上述特有种在评价区分布较广，数量较多，项目实施对特有动物的影响主要是占用生境，施工活动驱使其迁离，但均为个体影响，影响可控。工程施工运营期间只要严格规范施工管理人员，严禁人为捕捉的现象发生，那么项目的施工和运营就不会对特有种动物造成太大影响。
项目区域人类活动干扰较强，特有物种主要栖息活动于评价区干扰较小的区域，项目占地区并不是主要栖息和活动地。因此，本项目建设仅少量侵占现有占地区域林地等生境，施工噪声加大了项目区沿线的干扰强度、进一步降低了特有种在功能周边活动的可能性，在控制好施工人员蓄意捕猎保护动物的潜在风险前提下，并向作业施工人员宣传野生动物保护相关知识，工程建设不会导致评价区内动物多样性的明显减少，局部的不利影响可以得到有效的减轻、减免或消除。
（五）对生态系统的影响分析
1、生态系统多样性影响
根据项目工程占地情况，项目占地将占用一定的农田植被、林地自然植被，但由于占用林地、耕地的面积相对于整个评价区来说较小，且所占群落植物种类均为区域常见种和广布种，同时在施工结束后采取相应植被恢复措施，因此项目施工结束后评价区内的陆生生态系统会逐步恢复至现状水平，对区域生态系统多样性影响较小。
2、生态系统稳定性影响
项目建设造成的生态环境影响表现在工程占用土地，破坏局部区域环境；扰动地表、改变原有地貌、破坏植被，使其失去原有的防护、固土能力。但工程占地主要为农田生态系统，有少量森林生态系统和灌丛生态系统，占用土地仅占整个评价区面积的1.64%。从宏观上分析，项目建设区域及邻近区域自然体系生产力及稳定性不会因此发生明显变化。
3、生态系统完整性影响
本项目建设会占用一定的土地，在施工期会一定程度地改变现有土地使用功能。项目进行了植物绿化设计，因此项目建设对乔灌草丛生态系统的影响较小；人工生态系统主要为农田生态系统和城镇生态系统，本区人工生态系统主要由居住地、道路、耕地等组成。在项目建设过程中施工活动会使其建筑用地增加，所以在短期内增加了人工生态系统面积，减少灌草丛面积，但是随着施工期结束，植物绿化完成，人工生态系统面积、灌草丛面积将被恢复；综上所述，项目建设对生态系统的组织结构完整性影响较小。
4、生态系统功能性影响
从生态系统结构来看，目前生长于评价区内的动物、植物、微生物种群数量会有一定变化，而适生于裸露环境的小型动物、微生物等物种将有所增加。从生态系统基本成分来看，由于施工扰动，评价区内作为生产者的各种陆生植物以及一些光能细菌和化能细菌将减少；作为消耗者的现有适生动物也将减少，而适生于工程附近环境的小型动物又有可能增多；作为还原者的细菌、真菌、放线菌和原生动物等因占地也将明显减少；作为非生物环境的大气、声、水环境质量将不同程度地有所降低。
从生态系统功能上看，工程占地区域的森林、农田生态系统将遭到一定的破坏，主要为砍伐和破坏一部分植物，使得占地区域内各生态系统功能略有所降低，主要表现在三个方面：第一，植物干物质质量减少；第二，生产力略有降低。工程占地区的部分森林、农田生态系统消失，将使评价区内的生态系统生产力降低；施工过程中，大气中扬尘及NOx、SO2等有毒有害物质浓度增大，也将降低强度影响区生态系统的生产效率；第三，生态功能略有降低。工程占地区，部分森林、农田生态系统消失，这些生态系统具备的涵养水源、保持水土、净化空气、净化水质等生态功能也将相应地消失。
但本项目施工面积较小，不会造成大规模的物种灭亡和迁徙，生态系统多样性变化轻微。
（六）对景观生态影响
1、对景观结构的影响
在项目施工期，这些生态系统会受到一定程度的影响，如施工中固体废物的产生、人类的活动以及噪声都会污染这些生态系统，对这些生态系统的稳定性造成影响，会直接或间接的影响其动植物的栖息环境，使这些系统中原有的某些物种消失。本工程的建设对区域自然景观体系中基质组分的异质化程度影响很小，不会造成栖息地的隔离和破碎化，对动物的迁移和生态系统的连通性也不会造成影响，工程所在区域的自然体系是可以承受的。
2、对景观协调性的影响
施工期，大量的机械作业和施工人员活动，使场区呈现一片繁忙的工地作业景观。工程建设过程中将占压土地，破坏一定的林地、农田，使森林、农田景观生态系统面积减少，破碎度增加，建设用地景观将增加。同时，施工期间，设备安装等开挖形成裸露面，将形成与周围环境的反差，造成景观不协调。由于项目建成后会进行绿化，对景观协调性造成影响较小。
3、对景观生态体系的影响
项目的修建可能会造成施工区域原有植被消失或被占据。这些改变会影响原有景观生态体系的格局和动态，如改变景观斑块类型，使斑块破碎化，降低各斑块和廊道的连通性，最终影响和改变组成景观生态体系的各类生态系统的物质、能量和生物群落动态。
（1）景观类型的变化
景观生态体系主要变化是施工期工程用地斑块增加；另一方面，因工程占地使某些斑块数减少，各斑块面积相对大小改变。由于施工占地，本项目为新建，使工程占地永久性为建设用地，改变土地用途，评价区景观类型也会从原来的自然景观改变为人为景观，施工建设会减少评价区内的自然景观斑块，增加所在区域景观破碎度。
（2）工程用地的特征
工程用地斑块主要由各类施工占地组成，在评价区呈块状分布。面积较小，斑块数量也较少。在景观尺度上各斑块的数量特征不会发生显著变化。
如上所述，就评价区整体而言，无论施工期、运营期评价区各种斑块优势度值如何变化，它们优势度值的大小顺序不会变化，森林和灌丛作为评价区域景观基质的地位不会受到影响。各个景观斑块的功能地位没有变化。施工对评价区景观异质性影响较小，变化幅度尚未超出其景观生态体系抗干扰稳定性的耐受范围。
（七）水土流失影响
施工期工程建设对水土流失的影响主要发生在工程施工期的各种施工活动的开挖、回填、占压等活动，由于降水是水力侵蚀最主导的影响因素，注意避开雨季施工或加强雨季防护是有效的水土保持手段。自然恢复期也产生较多水土流失，应采取人工手段促进植被恢复，应做好自然恢复期水土流失控制。
根据《中华人民共和国水土保持法》，为使本项目建设过程中新增水土流失得到有效控制，保护生态环境，在项目建设的同时必须采取相应的水土保持工程措施、植物措施和临时措施，防治水土流失，主要包括：
（1）水土保持的重点是做好防护工作，对施工区各开挖面做好相应的防护措施，并在整个过程按分区设置监测点，多方法实施水土保持监测，观测水土流失情况和各种水保措施的实施效果。
（2）应在具备绿化条件时及时实施景观绿化措施，减少地表裸露时间，尽量减少土壤流失。
（3）建设单位需定期对排水沟进行清淤，保证排水畅通，绿化植物加强后期管护。
在采取相应措施后，评价区的水土流失影响则会明显减弱。
（八）对环境敏感区的影响分析
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园范围内，但不涉及四川光雾山-诺水河世界地质公园特级、一级、二级、三级保护区，不涉及地质遗迹景观。项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园的综合服务区内，项目距离最近地质遗迹保护区为小巫峡东坡三级地质遗迹保护区，位于项目东南侧5.1km，项目用地范围内无地质遗迹点，距离最近地质遗迹为九龙山峰丛，位于项目东南侧1.1km。
项目施工废气采取洒水降尘、施工围挡、控制车速、运输车辆密闭、进出车辆冲洗等措施，施工生产废水经临时隔油沉淀后回用，生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处置，施工固体废物均收集后综合处置，施工期间严格落实各项污染防治措施，不会对周边环境造成明显影响，符合生态环境保护措施要求。
项目西侧180m为南江河，下游852m属于红鱼洞水库饮用水水源保护区准保护区，本项目不涉水施工，施工期生产废水处理后回用，生活废水经预处理池处理后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处置，无废水外排，不会对其造成影响。
二、大气环境影响分析
1、扬尘
施工期的扬尘会对周围环境空气质量有一定影响，主要是主体工程施工中由于挖方、回填、搬运泥土、表土堆积，以及建筑材料的装卸、运输、堆放过程中有大量尘埃逸散到周围空气中。
影响施工扬尘产生量的因素主要有：①土壤含水量：含水量高的材料不易产生扬尘。②土壤粒径大小：颗粒粒径越大，越不容易飞扬。土壤颗粒物的粒径分布大致为：>0.1mm的占76%，粒径在0.05~0.10mm的占15%，粒径在0.03~0.05mm的占5%，粒径<0.03mm的占4%。在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒物能够飞扬，当风速为3~5m/s时，粒径为0.015~0.030mm的颗粒物会被风吹扬。③气候条件：风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s，就会有风扬尘产生。④运输车辆和施工机械行驶速度：行驶速度越快，扬尘产生量越大。
一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对施工场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。因此，抑制施工扬尘最有效的措施就是对施工场地定时洒水和进行清扫。
（1）土石方开挖回填扬尘
土方的开挖和回填作业产生的TSP污染严重程度与气候条件有关，大风时对下风向的污染影响较大，一般在距施工现场100～150m范围以外TSP浓度可符合有关标准的规定和要求。而本项目在开挖过程中土石方开挖以机械开挖方式，由于开挖土石方粒径较大，土石方开挖过程中扬尘产生量较小。根据水利工程施工现场类比分析，扬尘粒径大部分大于10μm，在重力作用下短时间内可沉降到地面，影响范围有限，一般污染范围为半径50～100m以内，对下风向影响距离稍远一些。施工期间会造成施工区内局部范围空气中TSP浓度在部分时段超过二级标准要求，其影响对象主要是施工人员。采取洒水降尘措施后可以有效控制扩散，对施工区周围的大气环境质量影响不大。
（2）临时堆土场和建材堆存区扬尘
施工期间露天表土堆场、一般土石方堆场和裸露场地的风力扬尘也是施工扬尘的一大来源。由于施工的需要，开挖土石方需临时露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。因项目开挖土石方粒径较大、湿度高，起尘量小，不易起尘。
（3）运输车辆扬尘
施工期汽车运输产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。
一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。
表4-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆•km
	
车速P
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/hr）
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.317108

	10（km/hr）
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.318815
	0.341431
	0.574216

	15（km/hr）
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25（km/hr）
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


由此可见，运输车辆动力起尘与车速、地面清洁程度等有密切关系。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
为减少起尘量，本项目施工期拟于地块出入口设置洗车台，对进出车辆进行冲洗、洒水降尘措施，可有效减少施工道路扬尘污染，限制车辆行驶速度，且车辆扬尘多属间歇性排放，其影响范围仅限于道路两侧附近，对周围环境质量空气影响较小。
2、施工机械废气
本项目施工场地车辆和各种燃油机械比较分散，尾气排放源强相对较小，主要污染因子为SO2、NOx、CO和未完全燃烧的THC，为非连续间歇式排放。由于施工时间短，废气产生量较小，且施工现场周围开阔，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性的特点。在采取加强机械设备的保养与合理操作；多选择使用电动工具和低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备；设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业；严格控制运输时段和运输路线等措施后，施工机械废气和运输车辆尾气不会对周边大气环境造成明显不利影响。
三、地表水环境影响分析
施工期的废水来源为以下部分：一是工程建筑施工产生的施工生产废水，主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水。该废水中主要含泥沙等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污；二是施工人员产生的生活污水，主要含COD、BOD5、氨氮、SS；三是管道闭水试验废水，主要污染物为SS。
1、施工期生产废水影响分析
施工期间施工现场不设施工拌和站，施工生产废水主要为施工机械清洗产生的废水，主要含SS和石油类。施工车辆冲洗废水产生量约为30m3/d。
施工期含油污水若直接排入水体，在水体表面形成油膜，对溶解氧恢复和河流水质造成一定的影响，因此拟在施工场地出入口设置1个隔油沉淀池（5m3）对这部分废水进行处理后回用于施工活动中，做到全部循环使用，不排入地表水体。因此，施工废水对周围水体不会产生影响。
2、施工人员生活污水影响分析
本项目建设期施工最大人数为50人，施工期生活污水产生量为4.5m3/d，施工人员产生的生活污水利用租赁民房预处理池收集处理后经市政污水管网排入桥亭镇污水处理厂处理达标后排入南江河，不会对区域地表水体产生不利影响。
3、管道闭水试验影响分析
管道施工完成后进行闭水试验，试验采用分段进行，每段试验完毕后，用水水质不会发生变化，为清洁水。废水成分简单，主要为SS，经隔油沉淀池沉淀后回用于施工用水，对水环境影响很小。
综上，本项目施工期产生的各项废水经过合理处理处置，均不直接排放至南江河，可将影响控制在可接受范围内。
四、噪声影响分析
1、施工期噪声源分析
施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机、推土机及振捣机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工中土石方调配，设备、材料运输将动用大量运输车辆，这些运输车辆特别是重载卡车噪声辐射强度较高，对其频繁行驶经过的施工现场和既有道路周围环境将产生较大干扰。
常用施工机械噪声源强见表4-2。
表4-2主要产噪施工机械噪声源强
	机械类型
	数量
	声源距离（m）
	最大声级Lmax（dB）

	挖掘机
	6
	5
	90

	装载机
	4
	5
	90

	振动锤
	5
	5
	92

	切割机
	4
	5
	90

	推土机
	3
	5
	92

	振捣器
	8
	5
	95

	运输车辆
	20
	5
	85


2、噪声预测模式
（1）噪声对环境的影响预测考虑声源叠加，采用叠加模式：

式中：L——叠加后的总声压级[dB（A）]；
L——各声源的噪声值[dB（A）]；
n——声源个数。
（2）噪声随距离衰减模式

式中：LP——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；
LPo——距声源r0米处的参考声级dB（A）；
r0——LPo噪声的测点距离（5米或1米），m。
根据上述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表4-3。
表4-3常用施工机械噪声距离衰减表
	机械类型
	噪声值Leq（dB）

	
	10m
	20m
	30m
	60m
	90m
	120m
	150m
	180m
	210m
	240m
	270m
	300m

	挖掘机
	83.98 
	77.96 
	74.44 
	68.42 
	64.89 
	62.40 
	60.46 
	58.52 
	56.58 
	54.64 
	52.70 
	50.77 

	装载机
	83.98 
	77.96 
	74.44 
	68.42 
	64.89 
	62.40 
	60.46 
	58.52 
	56.58 
	54.64 
	52.70 
	50.77 

	切割机
	83.98 
	77.96 
	74.44 
	68.42 
	64.89 
	62.40 
	60.46 
	58.52 
	56.58 
	54.64 
	52.70 
	50.77 

	振捣器
	88.98 
	82.96 
	79.44 
	73.42 
	69.89 
	67.40 
	65.46 
	63.52 
	61.58 
	59.64 
	57.70 
	55.77 

	振动锤
	85.98 
	79.96 
	76.44 
	70.42 
	66.89 
	64.40 
	62.46 
	60.52 
	58.58 
	56.64 
	54.70 
	52.77 

	推土机
	85.98 
	79.96 
	76.44 
	70.42 
	66.89 
	64.40 
	62.46 
	60.52 
	58.58 
	56.64 
	54.70 
	52.77 

	运输车辆
	78.98 
	72.96 
	69.44 
	63.42 
	59.89 
	57.40 
	55.46 
	53.52 
	51.58 
	49.64 
	47.70 
	45.77 

	合计
	94
	88
	84
	78
	75
	72
	70
	68
	66
	64
	62
	61


3、影响分析
从上表可见，施工期噪声昼间最大影响距离为150m，150m外可符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。
在施工过程中，应尽量选择合理的施工时间，项目仅在昼间施工，夜间不施工，昼间施工时高噪声设备作业尽量避开午间休息时间，最大程度避免噪声扰民；项目区周围均设置围挡进行降噪。
项目高噪声施工器具等临时工程均设置于项目区中部偏西位置，远离项目区东北、东侧、南侧居民点布置，最大程度降低施工噪声对其影响。本项目施工噪声影响随施工的结束而消失，不会形成施工噪声的长期声环境影响，其环境影响可控制在当地环境可接受范围内。
经采取相应防治措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，降低施工期噪声污染。
五、固废环境影响分析
本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾、隔油沉淀池废油。
1、建筑垃圾
项目施工过程中产生废弃的建材、包装材料等建筑垃圾及废渣产生总量约6000m3，若堆放、处置不当，将直接破坏项目周围的植被。建筑垃圾部分回收利用，不能综合利用的运至指定的弃渣场堆放。
环评要求：建设单位对于施工期间产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下脚料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）应在施工过程中及时清运至政府指定的场地。本项目不设置渣场。项目产生的建筑垃圾施工单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）等要求，及时清运到环卫部门指定或核准建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。同时，为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，不得出现超载、撒漏、不到指定地点卸货等现象。严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。
2、生活垃圾
本项目施工期生活垃圾产生量约为20kg/d，施工期需对生产垃圾妥善处理，生活垃圾经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运，并严格做到日产日清。工程施工期间配置垃圾桶，对每个垃圾桶存放处经常喷洒灭害灵等药水，保持工区环境的清洁卫生，以防止蚊蝇孳生，减免对施工区环境卫生产生不利影响。
综上所述，本项目施工期在严格落实本环评提出的上述防治要求后，施工期产生的固体废物可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。
3、隔油沉淀池废油
本项目施工期在施工出入口设置1座隔油沉淀池，用于施工废水收集处理，隔油沉淀池内废油产生量约为0.5t/a，其属于HW08类危险废物，施工单位应使用密闭铁桶收集，并放置在危废暂存柜内（容积1m3），定期交由资质单位处置。
六、社会环境影响分析
1、对周边群众出行和车辆通行的影响
施工对周边群众出行的影响主要体现在施工中的建筑垃圾、材料等运输造成的沿路洒落，遇雨天道路泥泞不堪造成居民出行不便及过往车辆难以通行等。施工单位施工时应合理组织，尽可能减少对周边居民的影响，同时设计时设置合理的平交道口，以方便周边居民的出行。项目对周边交通影响是短期的，并且随着施工的结束影响也会消失。
2、对周边交通组织的影响分析
为保证区域内道路的正常运行，拟采取如下措施：为了保证现状车辆的正常通行，在施工过程中，禁止占用道路设置临时施工场地、禁止堆放建筑材料和弃渣。
七、施工期环境管理
本项目建设工程部应至少由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时应组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调各施工单位的环保工作。监理公司须配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。各合同段的施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。施工期应加强施工管理，合理制定施工计划。
（1）监理单位做好监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，随时对施工噪声进行监测。
（2）严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

	运营期生态环境影响分析
	一、对生态影响分析
（一）运营期对野生植物的影响
运营期，各项施工活动结束，建设期对野生植物的影响因素随之减退并消失。本项目主要为生产厂房及配套设施建设，项目自身运营期基本不会产生污染物，仅有少量管理人员会产生人为活动和车辆活动，基本不会对周边环境造成影响，对野生植物的影响较小。
（二）运营期对野生动物的影响
施工结束后，各施工点人员、机械设备均撤出现场，对动物个体的干扰强度大大降低。项目运营期对野生动物的影响如下。
（1）对两栖、爬行类的影响预测
运营期对两栖爬行类的影响主要包括两个方面：一是人类活动影响两栖类的往来交流，二是来往车辆行驶可能碾压两栖类。尤其在两栖类变态时期，两栖类变态一般都有迁徙的过程，这时车辆对它们的影响较大。
但项目运行期仅设置管理人员对厂房进行管理维护，不会有明显的人为活动和车辆活动增加，且项目周边的两栖爬行类逐渐对道路的熟悉、记忆，到项目周边活动的几率逐渐减小，其迁徙受到伤害的几率降低，影响减小。由于两栖爬行类活动较迅速，因此项目运营期对周边的爬行类影响较小。
（2）对鸟类的影响预测
由于工程周边人为活动频繁，在本区域活动的鸟类，已基本适应新的环境。因此，项目进入运营期后对鸟类的栖息活动基本无影响。
（3）对兽类的影响预测
运营期的人为干扰会使野生动物远离道路影响区域，随着干扰的常态化，野生动物适应干扰后，在人类活动较少的区域会逐步活动到厂房周边；小型兽类受到噪声和震动的影响，周边的种群密度有所减小，但隔离一段距离后数量又会逐渐恢复正常。
综上所述，运营期对评价区动物的影响总体上较小。
（三）对国家重点保护野生动植物的影响
通过现场实地调查和查询有关资料，对照2021年8月7日经国务院批准施行的《国家重点保护野生植物名录》中所列物种，评价区内没有国家级保护野生植物。同时根据川府发〔2024〕14号《四川省重点保护野生植物名录》中所列的物种，本次调查未发现有省级野生保护植物，因此，拟建项目不存在对重点保护野生植物的影响。
根据本次野外实地调查、访问及文献资料确认，在本评价区域未调查发现国家级和省级野生保护动物，按照生态环境部、中国科学院公告发布的《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》（2023年 第15号），评价范围内有易危（VU）物种3种（王锦蛇、乌梢蛇、黑眉锦蛇）和特有种动物4种（峨眉林蛙、南江臭蛙、南江齿蟾、蹼趾壁虎）。
本项目区域干扰带施工，项目区域现有人类活动干扰较强，特有物种主要栖息活动于评价区干扰较小的区域，项目占地区并不是主要栖息和活动地。因此，本项目建设仅少量侵占现有占地区域林地等生境，不会对特有种生境造成影响和破坏。
（四）对景观影响分析
由于本项目的建成，使该区域的生态景观出现了镶嵌类型，一定程度上破坏了该区域的生态景观的连续性。但是本项目在绿化上，合理配置植物种类及其不同需要的生态位植物类型，并在空间上加以优化，能弥补由于人工景观的镶嵌作用在景观上出现的斑块，从现状调查结果来分析，评价范围的景观生态系统类型未发生改变，且森林景观生态系统依旧面积最大，由此说明项目建设对景观结构的影响较小。
（五）对环境敏感区影响分析
项目位于四川光雾山-诺水河世界地质公园内，但不涉及特级、一级、二级、三级保护区，不涉及地质遗迹景观，运营期加强人为活动的管理，本项目建设不会对周边敏感区造成实质影响。
二、地表水
根据前文水平衡分析，本项目运营期主要废水种类为：管理人员生活污水。废水产生量为0.034m3/d，12.41m3/a。
项目生活污水经厂内污水管道收集后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理达标后排放至南江河。
本项目污水受纳水体属于南江河。根据《南江县二〇二五年环境质量公告》可知：南江河水系地表水环境质量评价指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。由以上分析可知，项目运营期所产生的污水对地表水不会造成明显影响。因此，项目运营期产生的污水对地表水不会造成明显影响。
三、地下水
（1）防止地下水污染控制措施的原则
为降低本项目对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）以及《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治控制，本环评提出以下几点措施：
①源头防控措施
项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
②分区防治措施
环评要求建设单位将本项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。
（2）防渗措施
简单防渗区：区域采用一般地面硬化。
综上所述，在采取上述防渗、防腐措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。
四、噪声
本项目运营期噪声源主要为管理人员活动噪声，该噪声声级较小，对周边影响较小。
同时，本项目周边均种植绿植进行绿化，绿植具有衰减噪声的作用，噪声经过绿植衰减以及距离衰减后，能进一步减小对周边环境的影响。
五、固废
本项目产生的固废主要为生活垃圾。
本项目运营期仅安排2名管理人员进行厂房的日常管理和维护，生活垃圾产生量为0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量为1kg/d，0.37t/a。项目区内设置分类垃圾桶，对生活垃圾进行收集，生活垃圾全部由环卫部门统一清运，日产日清。
综上所述，在采取以上措施后，项目营运期产生的固体废弃物均能得到妥善处置，营运期产生的固废对项目周围环境无明显影响。
六、废气
项目运营期无废气产生。

	选址环境合理性分析
	本项目位于南江县桥亭镇，根据《南江县桥亭镇镇区详细规划（2021-2035年）-国土空间用地规划图》，项目占地区域规划为工业和仓储用地。
因此，本项目的实施符合区域用地规划。
综上，本项目选址合理，符合当地规划。
本项目运营期仅设置管理人员，项目本身不产生废气、废水、固废、噪声等污染物，管理人员生活废水进入污水处理厂处理后排放，无废水直排，本项目建设对环境影响较小。
综上，本项目建设单位在严格执行本报告提出的相关治理措施后，项目营运期对外环境产生的影响均在可接受范围内。本项目选址合理。





五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、生态保护措施
1、陆生植物保护措施
在项目建设场地恢复过程中除考虑选择适合当地适生速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，增加抗病害能力，并增强自身的稳定性。另外树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。对于森林防火应采取有效措施。针对工程周边植物资源分布的特点，对不同的保护对象提出如下的保护措施：
（1）避免措施
施工布置时生活设施、施工生产区等的选址应避开生产力相对较高的耕地区域。开挖土石方尽量做到就地平衡，避免了弃土产生，减少了水土流失对周边植被的影响。
（2）消减措施
施工活动要在征地范围内进行，施工场地要尽量缩小范围，减少对耕地的占用，优先选用荒草地。
（3）恢复与补偿措施
植被恢复措施是主要的植物保护措施，对植被的恢复应根据当地的气候特点，项目运营期进行绿化种植，选用当地优势物种进行种植。
2、陆生动物保护措施
（1）避免措施
提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，在施工时严禁进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行类动物。野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。
（2）削减措施
施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。
（3）恢复与补偿措施
在场地周边采用乔灌草绿化带，进行自然景观的恢复，有利于动物适应新的生境。
（4）管理措施
从保护生态环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强开挖土石方防护，加强施工废水、施工人员生活污水排放管理，减少水体污染；做好工程完工后生态的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、陆生生物的不利影响。
3、水土保持措施
主体工程区基础开挖施工中会遇到强降雨，会对地表及基坑造成冲刷，为了防止由于降雨及其径流冲刷表土及泥沙进入河道。项目拟采取施工区域周边设置围挡、修建截排水沟，开挖裸露地表采用防雨布进行临时遮盖等措施。
由于工程施工时序上的差异，表土会临时堆放一段时期，因临时堆土结构松散，受降水影响极易引起严重的水土流失，故表土临时堆场设置土袋拦挡，四周设置截排水沟，并采用防雨布苫盖，堆放时间超过一年表面进行临时绿化。
同时，本项目采取以下措施防治水土流失：
①为避免裸露地表产生水土流失，考虑采用防雨布对其进行覆盖；
②严格按照工程设计及施工进度计划进行施工，填埋时遵循先挡后弃的原则。场地内挖高填低，土石方在场地内挖填平衡，严禁渣土下河；
③在开挖先期建设截水沟和临时沉沙池，减少地表径流对开挖坡面的冲刷。
④如果挖方地段边坡较陡，应先进行基础防护工程，然后再压实基础，进而进行工程建设；
⑤在干季，要随时对开挖地面洒水；在雨季，用防雨布或其它材料对开挖面进行覆盖，降低雨水的淋蚀；
⑥表土临时堆场采用防雨布进行苫盖，四周设置土袋拦挡和排水沟，撒播草籽临时绿化，及时进行表土回覆；
⑦建筑材料如堆置不当，遇暴雨袭击会造成水土流失，需做好相应的防护，施工材料采用防雨布苫盖；
⑧施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；施工过程中，清基耕植土、开挖的土石方均需集中堆置，堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。对于易产生水土流失的堆置场地，应设置临时土袋拦挡、开挖临时土质排水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。
本项目施工期应提高水土流失防治标准，在建设期要严格控制施工人员、机械的施工范围，减少对土地的扰动。通过施工过程中采取临时防护措施，施工结束后迅速恢复植被等措施，以弥补工程施工造成的不利影响，控制工程建设造成的水土流失，并提高防御标准、加大生态补偿力度。
4、地貌景观保护措施
针对施工阶段影响的地形地貌，对地质环境进行恢复治理工程等工程措施进行治理。工程施工过程中的各类开挖面不得长时间裸露，必须在开挖面形成后立即进行苫盖防护或绿化植被恢复，以减少对地质公园景观的影响。
施工完成后，结合当地现状植物进行搭配种植，选择最适宜的栽植期进行栽植。加强对施工单位及施工人员的宣传培训，提高其对环境及地貌景观保护的意识。
5、光雾山-诺水河世界地质公园保护措施
在施工边界设置围挡，严格控制施工活动范围。优先采用低扰动施工工艺，禁止使用爆破、大面积开挖等强扰动作业。施工废水、废渣全部密闭收集清运，严禁直接排入周边地质体、岩溶裂隙等区域，避免污染地质遗迹赋存环境；施工机械划定固定行驶路线，不得随意碾压未硬化的地质遗迹分布区域。加强协同管理，提高管理人员的保护意识，使其自觉保护世界地质公园内的地质遗迹、自然景观。
6、地质灾害防范措施
项目主要施工工程中，为预防地质灾害发生，采取以下措施；
（1）基础施工应严格按照设计图纸及基础施工验收规范进行。
（2）施工过程中，若发现《项目岩土工程勘察报告》未述及的不良地质作用，施工单位应及时报告建设单位，并会同勘察、设计及监理部门共同研究，施工队伍不得自行处理。
（3）基础施工结束后，按规范，建设单位应组织对基础进行检测，经检验合格后方可进行下步工序施工。
（4）基础施工时，按规范要求加强支护方案和安全措施，若出现异常情况，应立即通知勘察部门现场研究解决。基坑、基槽开挖应采用相应的保障措施，场地相邻建筑物较近的部分、基槽（基坑）开挖严禁大开挖，应采用边开挖边支护的施工方法。
（5）基础施工时，做好周边排水及封闭措施。
二、施工期地表水环境保护措施
1、施工废水
本项目施工生产废水主要是来自施工机械和车辆的冲洗废水以及工程开挖产生的泥浆水等。施工场地内设沉淀池、隔油池和配套收集沟，施工生产废水经隔油和沉淀处理后用于施工用水，不外排。此外，严禁将施工生产废水等直接排入地表水体。
2、生活污水
本项目施工期间租用附近民房作为生活用房。施工人员产生的生活污水利用周边民房既有预处理池收集处理后通过市政污水管网排入桥亭镇污水处理厂处理达标后外排。
3、管道闭水试验废水
管道闭水试验废水成分简单，主要为SS，经隔油沉淀池沉淀后回用于施工用水，不外排。对水环境影响很小。
三、施工期大气环境保护措施
本次环评要求建设单位做好如下大气污染防治工作，提升工地扬尘污染防治水平：
①严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工现场必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场、不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场搅拌混凝土。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）要求，本项目位于巴中市范围内，在拆除工程/土方开挖/土方回填阶段施工场地扬尘浓度需小于600μg/m3排放限值浓度；其他工程阶段施工场地扬尘浓度需小于250μg/m3排放浓度限值。
②施工场地设立围挡（高约3.0m），全密闭施工；围挡安装喷淋降尘系统，对整个施工场地周边采取喷淋抑尘；施工场地安装扬尘在线监测设备；在施工结束后场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。施工场地进入口设置防尘垫、设置车辆冲洗设施，车辆出场时应加强车辆清洗。
③在实施场地平整、土方挖填等工程时，建设单位应不在风天进行渣土堆放作业，开挖出的土石方和建材加强围栏，表面用防雨布/防雨布覆盖；风速四级以上易产生扬尘时暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染。
④施工场地内地面采取水泥硬化；在非雨天时适时洒水，包括正在施工的路段、主要运输道路等。洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定。
⑤禁止散装运输水泥，严禁运输途中扬尘散落，储存时应堆入库房。必要时设围栏并用篷布覆盖，定时洒水防止飞扬。
⑥土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落；施工场地内对施工车辆实施限速。
⑦施工工地必须加强建设工程扬尘网格化、精细化管理，推行绿色施工，制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理；严格落实施工现场六个百分之百；加强建设工地监督检查，落实降尘、压尘和抑尘措施。施工必须采用清洁能源施工设备，不得使用黄标车；在运输过程中，应限制车辆运输速度（≤40km/h）；通过强化城市环境综合管理，最大程度降低施工期对周围大气环境的影响。
⑧施工期间，随工程进度及时进行已铺设管段的闭水试验、土方回填和地面恢复，减少裸露地面和临时土方堆场。
⑨合理科学制定运输车辆运行班次，减少行驶动力扬尘起尘量，定期对道路进行洒水抑尘。
⑩工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，恢复临时占地原有使用功能。
业主及施工单位还应根据巴中市人民政府办公室《关于印发巴中市重污染天气应急预案（2024年修订）的通知》（巴府办发〔2024〕26号）的通知，做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。本市辖区内出现或可能出现重污染天气时的应急处置，如下：
巴中市重污染天气预警级别由低到高分为黄色、橙色和红色预警三级，各级别分级标准为：
黄色预警：预测日AQI>200或日AQI>150持续48小时及以上，且未达到高级别预警条件。
橙色预警：预测日AQI>200持续48小时或日AQI>150持续72小时及以上，且未达到高级别预警条件。
红色预警：预测日AQI>200持续72小时且日AQI>300持续24小时及以上。
总体相应措施：施工扬尘应采取禁止非封闭混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等管控措施。道路扬尘应采取适当增加主干道路和易产生扬尘路段的机扫和洒水频次等管控措施。预警发布后，经当地人民政府确定并纳入保障清单的重点建设项目、民生工程、应急抢险施工等根据需要可继续作业，但应严格落实《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》要求。
Ⅲ级（黄色预警）响应措施：3.强制性减排措施“扬尘源减排措施。执行当地重污染天气扬尘源应急减排清单黄色预警减排措施。停止除应急抢险外施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、土石方转运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）；停止建筑工地室外喷涂、粉刷作业，基坑护坡粉浆作业；停止石材切割作业，停运建筑垃圾、渣土、砂石。在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾等作业频次。加强交通工程施工和公路运输监督管理，采取有效措施防治公路扬尘污染。督促矿山、砂石料厂等停止露天作业。”
Ⅱ级（橙色预警）应急响应措施：在落实Ⅲ级应急响应措施的基础上，增加强制性污染减排措施。
Ⅰ级（红色预警）应急响应措施：在执行Ⅱ级应急响应措施的基础上，增加以下措施，强制性减排措施“除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止工地土石方作业和建筑物拆除施工（塔吊、模板工程、钢筋工程、幕墙工程、地下施工等不产生大气污染的工序除外）。”
本次环评要求建设单位按照《巴中市重污染天气应急预案（2024年修订）》，做好应急措施。
四、噪声环境保护措施
施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，施工时将采用较多的大中型设备进行机械化施工。据调查，由于施工机械辐射声级水平较高，施工时噪声对现场施工人员及附近居民产生一定影响。
为防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，环评要求项目应采取以下降噪措施：
（1）必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上减少声源和降低噪声源强；加强设备的维修和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；震动较大的机械设备应使用减震机座降低噪声；夜间减少施工车流量，合理安排运行时间。
（2）合理布局施工现场：合理科学的布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定振动源相对集中布置，以减少影响的范围；对可固定的机械设备（如空压机、发电机等）设置在施工场地临时房间内，同时对房间进行隔音，降低噪声；高噪声设备须远离声环境敏感点布置，若现场确实无法避开的，须在靠近敏感点一侧采取临时降噪措施（如设置隔声挡板）。
（3）施工单位要合理安排施工作业时间。在保证进度的前提下，合理安排施工作业时间；在昼间12：00~14：00禁止高噪声机械施工作业；对于在敏感点附近路段进行高噪声设备施工的，施工时间须安排在昼间（12：00~14：00时间段除外）进行，夜间22：00~次日6：00时间段禁止施工。
（4）合理安排运输车辆的行走路线和时间：施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间；严格项目交通管理，规范车辆交通行为，设置限速标志，禁止车辆超载、超速；运输车辆行驶路线应尽量避开周边居民集中区、学校和医院等敏感点，行驶敏感点路段时禁止鸣笛。
（5）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工：由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。
（6）加强环境管理，接受环保部门环境监督：为了有效地控制施工噪声对城市环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例、规定，施工单位应主动接受环保部门及相关部门的监督管理和检查；建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工过程中委派专人负责，以确保控制施工噪声措施的实施；建设单位应公开招标方式选取监理单位，加强施工期噪声监理工作，确保施工噪声防治措施的落实。
（7）施工单位需贯彻各项施工管理制度：施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），认真贯彻《中华人民共和国生态环境法典》等有关国家和地方的规定。
（8）根据国家环保总局发布的《关于在高考期间加强环境噪声污染监督管理的通知》和四川省人民政府办公厅《关于中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函〔2001〕90号）精神，为在中、高考期间保证考生有一个安静的学习和休息环境，在中、高考期间和中、高考前半个月内，禁止任何单位和个人产生干扰学生学习、影响学生休息的建筑施工噪声，因此业主必须严格执行中高考期间的禁噪规定，中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工，中、高考前半个月内禁止进行高噪声的施工作业，夜间禁止施工。
（9）根据相关要求，建设工程项目严禁在22时至次日6时进行产生环境噪声污染的施工作业，因工艺要求或者特殊需要确需进行夜间施工的必须办理《夜间施工许可证》。《夜间施工许可证》的有效期限不超过3天，确需连续施工超过3天的可续办一次。
①施工单位必须严格按照《夜间施工许可证》许可时限和许可范围进行夜间施工。
②施工单位要合理安排工期，缩短夜间施工时间，减少夜间施工噪声对项目周边居民的影响。
③施工单位要合理安排施工工序，尽可能减少夜间施工作业时间。因施工需要确需进行夜间施工的，应尽可能安排在周末时段，并在高噪声点位设置吸音措施。
④夜间施工严禁锤打、敲击和金属切割、装卸钢管钢筋等易产生高噪声的作业。
施工单位应在建设工程项目周边公示夜间施工许可情况，明确施工现场噪声污染防治责任人，畅通反映问题渠道，接受社会、市民的监督。主动采取多种方式提前与周边社区、市民做好沟通解释工作，积极妥善处理夜间施工噪声投诉，争取周边居民对建设工程项目的理解和支持。
施工噪声对敏感点的影响是暂时的，随着施工的结束而结束，因此总体而言，在采取上述措施后，施工期噪声对环境敏感点的影响降至最低。
五、固体废物
项目施工期间的主要固废有建筑垃圾、生活垃圾、隔油沉淀池废油。
1、建筑垃圾
建设单位对于施工期间产生的可回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾应在施工完成后及时清运至政府指定的场地。本项目不设置渣场。项目产生的建筑垃圾施工单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）等要求，及时清运到环卫部门指定或核准建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。同时，为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，不得出现超载、撒漏、不到指定地点卸货等现象。严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。
2、生活垃圾
施工单位采取袋装后送入垃圾桶内，然后由当地环卫部门统一清运处理，并严格做到日产日清。对每个垃圾桶存放处经常喷洒灭害灵等药水，保持工区环境的清洁卫生，以防止蚊蝇孳生。
根据地质公园管理要求：项目需对土石方加强收集，能回填部分回填，不能回填部分按要求严格管理，防止发生扬尘、水土流失等，不得任意堆放、弃置，项目施工结束后需及时对堆放区进行清运整理、绿化美化。
本项目开挖土石方全部回填利用，建筑垃圾及时转运至建筑垃圾处理场处置，生活垃圾收集后交由环卫部门清运，固体废物均能得到有效处置，对周边影响较小。
3、隔油沉淀池废油
隔油沉淀池废油安排专人定期清理，使用密闭铁桶收集，并放置在危废暂存柜内（容积1m3），定期交由资质单位处置。
六、地下水
为降低本项目施工期对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）以及《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治控制，本环评提出以下几点措施：
①源头防控措施
项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
②分区防治措施
环评要求建设单位将本项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。
（2）防渗措施
重点防渗区：隔油沉淀池、危废柜放置区。
一般防渗区：截排水沟。
简单防渗区：其余区域。
综上所述，在采取上述防渗、防腐措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。

	运营期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施
1、对动、植物保护措施
加强管理和宣传教育。加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施，建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。
2、对环境敏感区的保护措施
大力宣传《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《野生动物保护条例》《森林防火条例》等相关法律法规，提高管理人员的保护意识，使其自觉保护世界地质公园内的野生动物和植物；在项目及周边地段显要位置张贴野生动植物保护公告，明确违者处罚条款，确定监管人员及其职责，严禁任何人员上山打猎。
建立严格的森林防火管理制度。要制定森林防火管理制度，明确责任，做好施工人员用火管理，严禁一切野外用火，防止森林火灾发生，避免减少对动物栖息地和植被的破坏。
加强区域内对野生动物的保护，制止和打击猎杀野生动物行为，对发生伤害、偷猎、销售、食用野生动物的行为作出及时处理，保护野生动物安全。
二、地表水环境保护措施
1、治理措施
项目管理人员生活污水经厂区内污水管道收集后进入市政污水管网排入桥亭镇污水处理厂处置达标后排放。
2、废水处理措施可行性分析
（1）生活污水处理可行性
根据《四川省城镇排水与污水处理条例》（2019年修正版）第二章第十条“城镇污水集中处理设施及配套管网已覆盖的区域内，不得新建化粪池及相关活性污泥截污池、塘”，本项目所在区域城镇污水集中处理设施及配套管网已覆盖，因此可不新建化粪池。
（2）桥亭镇污水处理厂依托可行性分析
桥亭镇污水处理厂位于南江县桥亭镇桥亭村7社钟家湾，设计规模为1000m3/d，于2020年10月完工并投入试运行，‌2021年6月‌通过建设项目环境保护竣工验收，2021年8月正式运营，主要服务于桥亭镇居民的生活污水收集处理，桥亭镇污水处理厂采用“格栅+调节+MBBR+消毒”工艺。出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入南江河。该项目于2021年7月21日取得《排污许可证》（91511922MA62D0BU6Y002Q），2026年8月25日重新申请取得《排污许可证》（91511922MA62D0BU6Y002Q），目前污水处理厂正常运行，未发生环境污染事件，未收到环保投诉。
桥亭镇污水处理厂处理规模为1000m3/d，已正式投入运行，未出现超负荷运行，据调查，污水处理厂目前日常负荷约为10%，具有一定污水处理容量。本项目外排废水总量为0.034m3/d，项目废水量较小，在桥亭镇污水处理厂可接纳处理容量范围内，本项目所在区域属于桥亭镇污水处理厂接纳范围，区域污水干管已建成，项目污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后可进入市政管网，排入南江县桥亭镇污水处理厂处理。
同时根据地质公园管理要求：园区的旅游服务设施所排放污水，逐步使用生物接触氧化法污水处理，E/F&P污水处理及SBR间歇式活性污泥法废水处理技术及设备。桥亭镇污水处理厂处理工艺为格栅+调节+MBBR，属于生物氧化接触法处理技术，与地质公园要求相符。
因此，本项目生活污水进入桥亭镇污水处理厂处理是可行的。
三、地下水
（1）源头防控措施
项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
（2）分区防治措施
场地内采用一般地面硬化。
综上所述，在采取上述防渗、防腐措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。
四、废气
项目运行期不产生废气。
五、噪声
管理单位制定完善的噪声管理制度，区内禁止大声喧哗，杜绝人为噪声对周边环境产生影响。
加强管理，进入厂区内的车辆禁止鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场的秩序，场地内种植绿化降噪。
根据地质公园管理要求：项目还需加强交通产生的噪声源的管理。
本项目运营期噪声可做到满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）中2类标准排放限值达标排放。
六、固废
生活垃圾：项目内设置分类垃圾桶对生活垃圾进行收集，由环卫工人统一清运，袋装运输，日产日清。
七、环境风险影响
本项目运营期存在的主要环境风险为日常管理不当电器等发生火灾，从而对大气、土壤、地下水、居民造成影响。
1、评价工作等级确定
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可简单分析。
1）风险潜势判断
本项目厂区内不涉及风险物质，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。
2、风险识别
①火灾风险
项目区人员集中，建筑物内部装修易燃材料多，木质家具、棉质用品等易发生火灾，污染周围环境。
③废水泄漏风险
项目生活废水收集管道出现破损、阀门损坏时生活污水会泄漏进入附近地表水及土壤，对周边土壤及地表水造成影响。
3、环境风险防范措施
①加强火灾风险控制
为防止火灾事故的发生，定期检查消防设施，重视各火灾易发点的安全情况，现场管理人员随时巡查，并派遣专业人员定期排查火灾隐患，把火灾发生率降至最低，及时处置火灾事故及善后工作。
本项目消防设施均按国家有关规范设计，在总体布局方面，项目与其他建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。同时，根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在各建筑物内的相应地点配置手提式干粉灭火器。运营期加强巡护工作，减少人为因素引起的火灾事故。
②定期检修污水收集管道、阀门，查看有无破损、泄漏迹象，并及时修复。
4、风险事故应急预案
通过对污染事故的风险评价，有关部门单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及应急处理办法。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。
突发事故发生后，公司全体员工都负有接受应急救援任务的责任，由主任组织，管理人员、技术人员、安全员、修理工是事故应急救援的骨干力量。其任务主要是担负各类事故的应急救援及处置工作。
针对本项目风险事故的特点，在对事故实施抢险救援的过程中，要注意做好以下工作：
（1）迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域；
（2）封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故；
（3）事故现场如有人员伤亡，立即动员、调集当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援；
（4）按照事故应急救援装备保障方案紧急调集相关应急救援设备；
（5）掌握事故发生地气象信息，及时制定科学的事故抢救方案并组织实施；
（6）做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡；
（7）保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响；
（8）必要时，宣传部参加事故现场应急救援指挥部工作，及时通报事故救援情况，协助地方人民政府做好事故现场新闻发布，正确引导媒体和公众舆论；
（9）事故现场得以控制，或已经采取了必要的措施保护公众免受危害，经现场应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。现场应急处置工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。
5、环境风险结论
本项目为非重大危险源。建设单位在按照以上风险防范措施后，可降低环境风险事故的发生概率，同时建立健全应急预案体系，一旦发生事故，将环境污染程度降到最低程度。

	其他
	一、监测计划
为避免项目施工期间发生环境事故，定期对施工场地、对周边敏感点监测计划见下表：
表5-1  项目监测计划
	时期
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	施工期
	废气
	车辆进出口、施工场界范围内下风向
	TSP
	施工期内每半年监测1次
	《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51-2682-2020）

	
	噪声
	施工场界四周
	LAeq
	每季度1次，每次监测1天，昼间1次
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值

	
	
	代表性的环境保护目标：东侧桥亭镇小学、南侧桥亭社区居民。
	
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准


二、建立环境管理制度
根据本项目具体情况加强环境管理，建立健全的环境保护管理制度，要求运营单位设置环保专职人员，具体负责地质公园的环境管理工作，其主要职责是：
（1）贯彻执行环境保护法规和标准；
（2）组织制定环保规章制度，并监督执行；
（3）建构筑物装修工程施工期，业主应与建设施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地的环境管理，并接受当地环保部门监督、管理；
（4）开展环保教育和培训，增强项目管理人员的环保意识，使本项目成为人与环境协调发展的佳作；
（5）保证各环境保护治理设施的正常运行，确保污染物达标排放；
（6）建立环境保护档案资料；
（7）接受环保部门指导工作和监督、管理。
（8）生活垃圾的收集管理应由专人负责，做到日产日清，对分散布置的垃圾桶应定期清洗消毒。
三、后期引入项目管理要求
项目建成后进入厂区的建设项目应按要求完善相关环保手续，配备污染防治设施，严控环境风险。

	环保投资
	环保投资包括环保设施、设备以及水土保持等费用。根据本项目的环境特点以及本报告表中提出的设计、施工和运营三个时段应采取的环保措施及建议，环保措施直接投资见表5-2。本项目总投资25359.87万元，其中环保投资为141.5万元，占总投资的0.56%。
表5-2   环境保护投资估算表（单位：万元）
	项目
	措施内容
	金额

	生态环境保护及恢复
	施工期
	禁止捕杀野生动物、加强宣传管理、合理安排施工时间；表土剥离后集中堆放，压实加盖，用于覆土绿化；施工场地设置截排水沟及围挡
	55

	
	运营期
	加强管理、宣传
	1

	噪声防治
	施工期
	优化施工布局，合理安排施工时段；加强施工管理，采用低噪声施工机械设备等。
	3

	
	运营期
	加强管理，优化绿化等。
	0.5

	水污染防治
	施工期
	施工场地设置临时排水沟，施工废水收集后进入沉淀池处理，最后作为生产用水进行循环使用。利用民房现有预处理池处理施工生活污水，通过市政管网排入桥亭镇污水处理厂处理达标后排放。
	1

	
	运营期
	生活污水经厂区内污水管道收集后通过市政污水管网排放至桥亭镇污水处理厂处置后排放。
	2

	大气污染防治
	施工期
	施工场地设置硬质密闭围挡，洒水抑尘；表土及裸露地表采用防雨布遮盖等
	5

	
	营运期
	无废气产生
	/

	固体废物
	施工期
	委托专业渣土清运公司进行建渣的清运；生活垃圾日产日清，由环卫部门统一清运处理等；隔油池废油交由资质单位处置。
	20

	
	运营期
	设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
	1

	地下水
	施工期
	隔油沉淀池、危废柜放置区进行重点防渗处理，截排水沟进行一般防渗处理
	5

	
	运营期
	/
	

	水土保持
	施工期
	场地内设置临时截排水沟、临时沉沙池；表土堆场采用防雨布苫盖，四周设置土袋拦挡和截排水沟、表面进行临时绿化；
	25

	
	运营期
	加强场地内绿化管理
	8

	风险防范措施
	设置警示牌，事故应急抢救设备和器材等。
	纳入主体投资

	环境监测、监理、管理
	施工期实施环境监理；加强施工期和运营期人员管理、环境监测。
	15

	合计
	141.5






六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	禁止捕杀野生动物、加强宣传管理、合理安排施工时间；取土分层进行，表土剥离后集中堆放，压实加盖，用于覆土绿化；施工场地设置截排水沟及围挡
	施工期的表土防护、植被恢复、水土保持等保护措施均得到落实，未对陆生生态产生明显影响
	定期进行绿化维护和管理等措施
	绿化维护和管理等保护措施均得到落实，未对陆生生态产生明显影响

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水
环境
	合理规划施工场地内物料堆场的位置；施工场地产生的施工废水经临时排水沟收集后进入隔油沉淀池处理，最后作为施工用水进行循环使用；施工生活污水经预处理池处理之后排入桥亭镇污水处理厂处置
	施工期间临时沉淀池、截排水沟等措施均得到落实，施工废水无外排，其余措施已按要求执行，未对地表水环境产生明显影响
	设置污水收集管道，生活污水经厂区内污水管道收集后排入市政污水管网进入桥亭镇污水处理厂处理，完善应急处理措施等措施；
	污水管道、应急设施配置完整，其余措施已按要求执行，未对地表水环境产生明显影响

	地下水及土壤环境
	隔油沉淀池、危废柜暂存区进行重点防渗处理
	施工期间按要求进行防渗措施，未对周边土壤及地下水造成明显影响
	/
	/

	声环境
	加强施工管理，采用低噪声施工机械设备；严禁夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；合理安排施工时间，合理布置高噪声施工设备；进出车辆禁鸣等措施
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））
	加强管理、环保宣传等
	满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工场地设置硬质密闭围挡，洒水抑尘；表土及裸露地表采用防雨布遮盖；施工车辆限速限载，运输路线洒水抑尘；临时堆土场采用防雨布覆盖；文明施工，合理安排施工工序；施工车辆进出冲洗
	满足《四川省施工场地扬尘排放标准（DB51/2682-2020）》的规定；围挡、覆盖等措施已落实
	加强绿化、有针对性优化植物物种结构；
	/

	固体废物
	建筑弃渣统一清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾日产日清由环卫部门统一清运等措施
	建筑垃圾、生活垃圾均已按措施要求处理，去向明确
	生活垃圾由环卫部门统一清运
	未出现生活垃圾堆积现象，运营期固体废物均得到妥善处理

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强管理，配备应急设施并制定相关规范等措施
	已配置应急设备
	加强管理等措施，配备各类应急物资，风险防范措施
	已落实风险管理措施

	环境监测
	制定并严格执行环保监理；合理安排施工等措施
	安排环保监理，施工安排合理
	/

	/

	其他
	加强环境管理、监理；信息公开；加强水土保持验收管理等措施
	相关措施已落实
	/
	/




七、结论
	南江县农产品精深加工产业园及配套设施建设项目符合相关环境法律法规和国家产业政策，符合区域总体规划，选址合理，污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治以及生态保护措施后，对评价区域环境质量的影响可接受。项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。在认真落实本报告表中的环保措施和建议后，项目建设对周围环境影响不大，从环境保护角度而言，本项目选址在四川省巴中市南江县桥亭镇建设可行。
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