附件
[bookmark: _GoBack]巴中市恩阳区恩阳河天星寨集中式饮用水水源保护区划定方案
（征求意见稿）
一、集中式饮用水水源保护区划分的必要性
恩阳城区目前与巴中市城区联网供水，随着巴中市主城区和恩阳区国民经济和社会发展，居民生产生活用水大量增加，再加上近年来受极端天气影响，巴中市市级饮用水水源地巴河大佛寺和化成水库供水量出现难以保障情况，恩阳城区及周边乡镇已出现季节性、水源性缺水问题。为解决恩阳区城区及周边乡镇居民用水紧缺问题，推进城乡供水一体化，恩阳区拟将恩阳河作为城市饮用水水源。
按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》《四川省饮用水水源保护区管理规定》《巴中市城市饮用水水源保护条例》相关要求，需开展恩阳区恩阳河天星寨集中式饮用水水源保护区划定工作。
2、 集中式饮用水水源保护区划分结果
根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018），结合该流域水文特性及环境状况，巴中市恩阳区恩阳河天星寨集中式饮用水水源保护区划分结果如下：
取水口：恩阳区登科街道天星寨社区14社黄石盘水库大坝上游6000米恩阳河左岸（东经106°38'12.44"，北纬31°51'23.84"）。
一级保护区：取水口下游100米至取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线（372米）下的水域范围。一级保护区水域边界沿两岸纵深50米但不超过村道临库侧的陆域范围。
二级保护区：取水口下游300米至取水口上游至广巴高速桥下游侧，多年平均水位对应的高程线（372米）下的除一级保护区外的水域范围。一级、二级保护区水域边界沿两岸纵深1000米但不超过分水岭的除一级保护区外的恩阳区行政区域内的陆域范围。
准保护区：取水口下游500米至取水口上游恩阳区行政区划边界，多年平均水位对应的高程线（372米）下的除一级、二级保护区外的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深1000米但不超过分水岭的恩阳区行政区域内的陆域范围。
三、勘界定标后保护区划分图及界桩点分布图
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